МАРКШЕЙДЕРСКАЯ СЪЁМКА - определение прямоугольных пространств, координат разл. рода точек на земной поверхности и в пределах объёмных контуров месторождений полезных ископаемых (в подз. выработках) для составления чертежей горной графич. документации (погоризонтных планов, планов поверхности и др.). Осн. методы М. с.: стереофотограмметрич., локационные, мензульный, тахеометрич., теодолитный, нивелирование площадей и комбинированные. МАРС (голл. mars) - площадка в верх. части мачты для наблюдения, установки прожекторов, навигац. и др. приборов; на парусных судах - для управления парусами. "МАРС" - наименование сов. АМС для изучения Марса и межпланетного пространства с помощью спускаемых аппаратов или выведенных на орбиту искусственных спутников Марса. В 1962 - 73 были запущены 7 АМС "М.", с помощью к-рых удалось получить новые данные о физ. св-вах космич, пространства между орбитами Земли и Марса, исследовать хим. состав и физ.-мех. св-ва марсианского грунта, структуру и хим. состав атмосферы Марса. Переданные с АМС фотографии позволили уточнить оптич. сжатие планеты, построить профили рельефа, получить цветные изображения Марса. На нек-рых АМС наряду с сов. науч. аппаратурой устанавливалась французская. "М.-1" был запущен РН "Молния", "М.-2" - "М.-7" запускались 4-ступенчатой РН "Протон". См. рис. Автоматическая межпланетная станция "Марс-3": 1 - приборный отсек; 2 - антенна научной аппаратуры; 3 - параболическая остронаправленная антенна; 4 - спускаемый аппарат; 5 - радиаторы системы терморегулирования; 6 - панель солнечной батареи; 7 - блок баков двигательной установки; 8 - приборы системы астроориентации МАРСЕЛЬ (голл. marszeil) - прямой средний парус парусного судна (второй снизу, иногда и третий). МАРТЕНОВСКАЯ ПЕЧЬ [по имени франц. металлурга П. Мартена (P. Martin; 1824 - 1915)] - пламенная регенеративная печь для произ-ва стали из чугуна и стального лома. Первая М. п. была построена в 1864 во Франции. В конструкции М. п. (см. рис.) выделяют 2 осн. части: верхнее строение печи, состоящее из рабочего пространства и головок, располож. на двух его концах и служащих попеременно для подачи газообразного или жидкого топлива и воздуха, предварительно подогретых (до 1100 - 1200 °С) в регенераторах, и для отвода продуктов горения; нижнее строение печи, состоящее из двух пар шлаковиков для собирания пыли и шлаков, уносимых дымовыми газами, и двух пар (газовых и возд.) регенераторов, аккумулирующих теплоту продуктов горения с последующей ее отдачей газу и воздуху. Топливо для М. п. - газообразное (коксо-доменный и природный газ), жидкое (мазут, кам.-уг. смола) и пылевидное (угольная пыль). Для интенсификации сжигания топлива воздух обогащают кислородом. В зависимости от огнеупорных материалов, из к-рых выполнены под, стены и свод рабочего пространства, печи делят на кислые (кладка пода из динаса с наваркой из кварцевого песка) и основные (с кладкой и наваркой пода из магнезита, доломита и стенами из магнезитового или хромомагнезитового кирпича). Большинство М. п. стационарные, реже строят качающиеся, у к-рых рабочее пространство при помощи спец. механизма наклоняется в сторону рабочей площадки (для спуска шлака) и разливочного пролёта (для выпуска металла). М. п. могут работать как на твёрдой, так и на жидкой завалке (см. Мартеновский процесс). Номин. вместимость М. п. - до 900 т. Устройство мартеновской печи: 1 - завалочное окно; 2 - сталевыпускное отверстие; 3 - рабочее пространство; 4 - свод; 5 - отверстие для спуска шлака; 6 - подина; 7 - головка; 8 - вертикальные каналы; 9 - шлаковик; 10 - боров; 11 - насадка регенераторов; 12 - регенераторы; 13 - передняя стенка; 14 - задняя стенка; 15 - рабочая площадка МАРТЕНОВСКИЙ ПРОЦЕСС - сталеплавильный процесс, протекающий в мартеновской печи, В зависимости от футеровки печи различают основной и кислый М. п. Наибольшее распространение получил основной процесс, позволяющий перерабатывать практически любые шихтовые материалы, в т. ч. с высоким содержанием фосфора и серы. Преимущество кислого процесса перед основным - возможность получения стали с более низким содержанием газов и неметаллич. включений и с более высокими механич. св-вами. Мартеновский цех в разрезе показан на рис. Металлич. часть шихты состоит из чугуна (в твёрдом или жидком виде) и стального лома, причём доля каждого из них может изменяться от 0 до 100% в зависимости от условий данного р-на и сорта выплавляемой стали. М. п. заключается в расплавлении шихты, снижении в ней содержания углерода, кремния, марганца, удалении нежелат. примесей (серы, фосфора) и введении недостающих элементов (легировании). Темп-ра в печи должна обеспечивать пребывание металла в жидком состоянии; к концу плавки она составляет 1600 - 1650 °С. Недостающий для окисления примесей чугуна кислород вносят в печь присадкой жел. руды или окалины, либо продувкой металла технич. кислородом. Для связывания в шлаки выделяющихся из ванны оксидов в печь добавляют флюсы (в основном процессе - известняк или известь). Избыток введённого в сталь кислорода удаляют в конце плавки раскислением в печи и при выпуске в сталеразливочный ковш. В целях интенсификации М. п. применяют кислород, вводимый как для обогащения воздуха, так и для окисления примесей. Мартеновский способ выплавки стали постепенно вытесняется конвертерным. К ст. Мартеновский процесс. Мартеновский цех (поперечный разрез): I - шихтовый открылок; II - печной пролёт; III - разливочный пролёт; 1 - железнодорожные составы с мульдами; 2 - чугуновоз; 3 - мостовой заливочный кран; 4 - напольная завалочная машина; 5 - шлаковые ковши; б - мостовой разливочный кран; 7 - сталеразливочный ковш; 8 - изложницы на железнодорожных тележках; 9 - разливочная площадка МАРТЕНСИТ [от имени нем. металловеда А. Мартенса (A. Martens; 1850 - 1914)] - микроструктура, наблюдаемая в закалённых металлич. сплавах и чистых металлах, к-рым свойственны полиморфные превращения. М. - осн. структурная составляющая закалённой стали; представляет собой пересыщенный твёрдый р-р углерода в а-железе такой же концентрации, как и у исходного аустенита. Мартенситной структуре соответствует наиболее высокая твёрдость стали. С мартенситным превращением связан аффект запоминания формы. МАРТИТ [от лат. Mars (Martis) - Марс, бог войны в римской мифологии, чьё имя у алхимиков служило символом железа] - магнетит, окисленный до гематита. Мартитовые руды - важный пром. тип богатых жел. руд. МАРШАЛЛИТ - тонкозернистая рыхлая или слабоуплотнённая осадочная порода, состоящая из кварца, иногда с примесью халцедона. Известна как мучнистый или пылевидный кварц. Используется гл. обр. как литейный песок, а также в керамич. и электродном произ-вах (формовочная земля). МАРШЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - осн. двигатель составной силовой установки ЛА, обеспечивающий продолжит. этапы полёта. Др. двигатели в такой силовой установке работают кратковременно - напр., стартовые ускорители ракет и самолётов, подъёмные двигатели самолётов вертик. взлёта и посадки. В качестве М. д. применяются ракетные или воздушно-реактивные двигатели. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК - система отправления грузов маршрутами (целым составом поезда) с одной или неск. ж.-д. станций в пункты выгрузки, располож. в одном р-не. МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - оформление технологии, операций, при к-ром в упрощённой технологической карте (маршрутной карте) указывается лишь последовательность обработки детали (маршрут). Применяется в единичном и мелкосерийном произ-ве. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ (карта) - документ по учёту выработки продукции и движения партии обрабатываемых деталей по операциям. МАСКА - 1) М. в микроэлектронике - трафарет для защиты отд. участков поверхности интегральной схемы от образования нежелат. плёнок в процессе изготовления. 2) М. в фотографии и кинематографии - непрозрачная заслонка спец. конфигурации, закрывающая при съёмке часть изображения. Используется для комбинированных киносъёмок. 3) М. сварщика - защитное приспособление, надеваемое на голову во .время работы для предохранения от излучения и брызг расплавленного металла. МАСЛЁНКА - устройство для подачи смазочных материалов на трущиеся поверхности машин и механизмов. Для автоматич. жидкой смазки применяют фитильные М., ввинчиваемые в деталь напротив смазочного канала, и лубрикаторы. Густая смазка подаётся колпачковыми М. См. рис. Фитильная маслёнка Колпачковая маслёнка МАСЛОДЕЛИЕ - отрасль пищ. пром-сти, производящая животные масла. Исходное сырьё - сливки, к-рые получают сепарированием молока. В технологич. процесс изготовления масла входят пастеризация, охлаждение, созревание сливок и сбивание их в маслоизготовителях. Распространены поточные линии для произ-ва масла, на к-рых происходит непрерывная пастеризация сливок и их сепарирование до получения концентрации жира 83 - 84%. Высокожирные сливки поступают в маслообразователь, где осуществляется их охлаждение с одноврем. перемешиванием, в результате чего сливки приобретают структуру масла. См. рис. К ст. Маслоделие. Поточная линия производства сливочного масла: 1 - приёмный сборник сливок; 2 - пастеризатор; 3 - напорный бак; 4 - сепараторы; 5 - промежуточные сборники; 6 - маслообразователь-охладитель; 7 - весы МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ КАБЕЛЬ - силовой кабель высокого напряжения (110 - 750 кВ), в к-ром требуемая электрич. прочность многослойной бум. изоляции обеспечивается маловязким минер. маслом под давлением (см. рис.). В СССР изготовляют М. к. низкого и среднего давления (0,1 - 0,3 МПа) с центр, каналом в токопроводящей жиле и М. к. высокого давления (1,4 - 1,5 МПа), у к-рых 3 изолированные токопроводящие жилы размещаются в заполненном маслом стальном трубопроводе. Трёхжильный маслонаполненный кабель: 1 - внешняя оболочка; 2 - металлические ленты; 3 - перфорированная медная лента; 4 и 7 - каналы для масла; 5 - изоляция; 6 - токопроводящие жилы МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ - суспензии пигментов и наполнителей в олифах. Выпускаются густотёртыми (пастообразными) и готовыми к употреблению (жидкими); консистенция последних обеспечивает удобство нанесения М. к. кистью, валиком или спец. распылителем. Образуют покрытия с удовлетворит. атмосферостойкостью, невысокой твёрдостью, медленно набухающие в воде и разрушающиеся в щелочах. М. к. наносят на металл. дерево, штукатурку и т. п. Широко используются в стр-ве, в живописи. МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ - р-ры продуктов совмещения растит. масел и природных смол в органич. растворителях (чаще всего в уайт-спирите). Содержат сиккативы. В зависимости от "жирности" (кол-ва масла) различают М. л. тощие, средние и жирные. С повышением жирности возрастает атмосферостойкость покрытий. М. л. наносят на изделия из дерева и металла. Используются также в качестве связующего в эмалевых красках (масляных эмалях). Заменяются алкидными лаками. МАСЛЯНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель перем, тока высокого напряжения (св. 3 кВ), гл. контакты к-рого размещаются в объёме, заполненном трансформаторным маслом, выполняющим функции дугогасящей среды. Различают баковые М. в. (в к-рых масло используется для гашения электрич. дуги и для изоляции токоведущих частей) и малообъёмные, или маломасляные, М. в. (масло только для гашения дуги) - см. рис. Последние менее пожаро- и взрывоопасны, более удобны в эксплуатации, однако обладают меньшей надёжностью по сравнению с баковыми М. в. Номин. мощность отключения М. в. от 50 MB*А до 25 ГВ*А. М. в. входят в состав распределит. устройств электрич. станций и подстанций. Масляный выключатель на 110 кВ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР - устройство для охлаждения и поддержания оптим. темп-ры (вязкости) масла в двигателе внутр. сгорания. Применяется в авиац., автомоб., тепловозных и др. двигателях. Отвод теплоты от охлаждаемого масла осуществляется потоком воздуха или циркулирующей водой. МАСЛЯНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР - электрич. трансформатор, активная часть к-рого (обмотки и магнитопровод) погружена в трансформаторное масло, заполняющее кожух М. т. Масло служит для более интенсивного охлаждения магнитопровода и обмоток, а также для улучшения электрич. изоляции и уменьшения влияния неблагоприятных факторов окружающей среды (повышенная влажность, запылённость и т. д.). М. т. выполняются мощностью св. 100 кВт. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР - фильтр для очистки масла от механич. загрязнений, применяемый при заправке и эксплуатации машин, аппаратов, устройств. В масляных системах используются пластинчатые, сетчатые (размер ячейки 12 - 40 мкм), картонные М. ф., при заправке - сетчатые (5 - 80 мкм), тканевые, нетканые М. ф. Для очистки масла применяют также центробежные, магнитные и др. очистители. МАССА (от лат, га ass а - глыба, кусок, масса) - одна из осн. физ. хар-к материи, являющаяся мерой её инерц. и гравитац. св-в. В классич. механике Ньютона М. тела равна сумме М. всех малых частей тела (материальных точек) и не зависит от скорости его движения. Инертность тела проявляется в том, что под действием внеш. силы оно изменяет своё движение постепенно, приобретая конечное ускорение. М., входящая в выражение второго закона Ньютона (см. Ньютона законы механики), характеризует инертность тела и наз. его инертной массой. М., входящая в выражение ньютоновского закона тяготения, характеризует гравитац. св-ва тела и наз. его гравитационной (тяжёл ой) массой. При соответствующем выборе гравитационной постоянной можно считать, что для каждого тела гравитац. и инертная М. равны; для определения М. тела можно пользоваться рычажными весами. В относительности теории М. тела т зависит от скорости v его движения: m = m0/корень из(1-v2/c2/), где с ~ 3-108 м/с - скорость света в вакууме, то - масса покоя (при v = 0), М. т иногда наз. релятивистской массой тела. При малых скоростях (v < с) т ~ т0, т. е. в согласии с классич. механикой Ньютона, М. тела практически не зависит от скорости его движения. М. обладают не только частицы в-ва и образованные из них тела, но также и поля (напр., электромагнитное поле). Согласно закону взаимосвязи массы и энергии, полная энергия Е любой системы прямо пропорциональна М. т этой системы: Е = тс2. Из этого соотношения и закона сохранения энергии следует закон сохранения М.: при любых процессах, происходящих в термодинамически изолир. системе (см. Замкнутая система), М. этой системы не изменяется. Единица М. (в СИ) - килограмм (кг). МАССОВАЯ ДОЛЯ - безразмерная физ. величина, характеризующая концентрацию и равная отношению массы компонента смеси к массе смеси. М. д. выражается в долях единицы, напр. сотых (проценты), тысячных (промилле), миллионных и обозначается соответственно %, 0/00, млн.-1 МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕОРИЯ, о ч е-редей теория, - раздел прикладной математики, изучающий процессы, связанные с удовлетворением массового спроса случайного характера на обслуживание к.-л. вида. Типичный пример - "обслуживание" абонентов автоматич. телеф. станции, состоящее в соединении их между собой при условии, что момент вызова абонентов ("спрос") и продолжительность их разговора имеют случайный характер. Возникла в нач. 20 в. применительно к расчетам телеф. сетей; позднее методы М. о. т. стали применять при решении задач обслуживания пассажиров аэропортов, пропускной, способности трансп. магистралей, планирования и орг-ции ж.-д. перевозок, накопления запасов продуктов и т. п. Со второй пол. 60-х гг. М. о. т. используется применительно к орг-ции взаимодействия ЭВМ, теории надёжности, решению задач радиотехники, радиолокации и др. М. о; т. широко использует аппарат теории вероятности и (в меньшей степени) матем. статистики. Задачи М. о. т., сформулированные математически, обычно сводятся к изучению случайных процессов. Исходя из заданных вероятностных хар-к спроса и продолжительности обслуживания и учитывая схему системы обслуживания, М. о. т. определяет соответствующие хар-ки качества обслуживания (вероятность отказа, среднее время ожидания начала обслуживания, среднее время простоя и т. д.), к-рые могут быть использованы при необходимости для корректировки структуры и режима исследуемой системы. МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - характеризуется узкой номенклатурой и большим объёмом выпуска изделий, изготовляемых длит. время (инструмент, подшипники, часы, обувь); высшая форма специализиров. произ-ва. М. п. отличают детальная разработка технологии изготовления, широкое применение высокопроизводит. спец. оборудования и оснастки, применение поточных методов произ-ва, высокий уровень механизации и автоматизации процессов, ритмичность произ-ва. Для М. п. характерны высокая производительность труда, низкая себестоимость продукции, наиболее эффективное использование сырья, материалов и энергии. В отличие от крупносерийного производства изделия М. п. часто выпускаются большими партиями не на одном, а на мн. пр-тиях в разл. р-нах страны. М. п. выступает как важнейшее условие удовлетворения растущих потребностей населения и пром-сти в разнообразных изделиях. Вместе с тем оно порождает в ассортименте товаров народного потребления тенденцию однообразия. В этой связи в условиях М. п. особое значение приобретает поиск способов разнообразить форму и внеш. вид изделий без изменения технологич. процессов их изготовления. МАССОВОЕ ЧИСЛО - общее число А нуклонов (протонов и нейтронов) в атомном ядре. М. ч. является одной из осн. хар-к ядра. М. ч. к.-л. изотопа равно целому числу, ближайшему к массе атома этого изотопа, выраженному в атомных единицах массы. Значение М. ч. указывается вверху с левой стороны символа изотопа; напр., 32S означает изотоп серы с М. ч., равным 32 (А=32). МАССОВЫЕ СИЛЫ - то же, что объёмные силы. МАССООБМЁН - самопроизвольный необратимый процесс переноса массы к.-л. компонента из одной фазы в другую или в пределах одной фазы в направлении уменьшения химического потенциала этого компонента. М. лежит в основе мн. технологич. процессов, использующихся для разделения в-в и для очистки их от примесей. Разновидность М. - массоотдача и массопередача. МАССООТДАЧА - разновидность массообмена, перенос в-ва от границы раздела фаз внутрь фазы. МАССОПЕРЕДАЧА - массообмен через поверхность раздела или проницаемую стенку между двумя в-вами или фазами. МАСС-СПЕКТРОМЕТР - прибор для разделения с помощью электрич. и магнитных полей пучков заряженных частиц (обычно ионов) с разным отношением массы частицы m к её заряду е. По принципу действия М.-с. делятся на статические, в к-рых форма траектории ионов в пост. (во времени) полях зависят от величины т/е, и динамические, в к-рых т/е определяется либо по времени их пролёта от источника до коллектора, либо по периоду колебаний в перем. электрич. или магн. полях, либо по резонансным частотам и т. д. (существует более 10 типов динамич. М.-с.). По получ. в М.-с. масс-спектру определяют массу и относит. содержание компонентов в исследуемом в-ве. Регистрация ионов осуществляется электрич. методами (с помощью счётчиков ионных токов). Приборы, снабж. приставкой с фотопластинками для регистрации ионов, наз. масс-спектрографами. М.-с. применяют в экспериментальной физике, космич. исследованиях, химии, биологии, геологии, ядерной технике и др. МАССЫ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН - 1) М. с. з. в химии (закон Ломоносова - Лавуазье) - общая масса в-в, вступивших в реакцию, равна общей массе продуктов реакции. М. с. з. лежит в осн. количеств. расчётов хим. реакций и имеет большое значение для хим. практики. 2) М. с. з. в физике - см. в ст. Масса. МАСТЕР-МОДЕЛЬ - модель пром. изделия в натуральную величину, по к-рой выполняются формы для изготовления изделий или сами изделия. МАСТЕР-СТАНОК - особо точный металлореж. станок, на к-ром изготовляют для рабочих металлореж. станков осн. точные детали (винты, зубчатые колёса и др.), определяющие качество и точность станков. МАСТЕР-ШТАМП - кузнечный штамп для изготовления горячей штамповкой рабочих штампов или их осн. деталей (ручьевых вставок, пуансонов, матриц). Применение М.-ш. снижает стоимость рабочих штампов, т. к. значительно уменьшается объём последующей механич. обработки (фрезерования). МАСТИКИ (от греч. mastiche - смола мастикового дерева) в строительстве - материал в виде пластич. смеси органич. вяжущего в-ва с добавками (обычно с тонкомолотыми наполнителями). По виду вяжущего М. могут быть битумные, резино-битумные, дегтевые, полимерные и др. По назначению различают М.: кровельные (горячие и холодные) - для приклейки рулонных кровельных материалов; гидроизоляционные - для устройства гидроизоляц. слоев в строит. конструкциях; для полов - для наклейки паркета, линолеума и т. п.; герметизирующие - для уплотнения стыков сборных конструкций. МАСШТАБ (нем. MaBstab) - степень уменьшения горизонтальных расстояний на местности при изображении их на карте или плане. М. может выражаться числом (числ. М.) или графически (линейный и поперечный М.). Числ. М. выражается отвлеч. числом, в к-ром числитель - единица, а знаменатель - число, показывающее, во сколько раз уменьшены линейные размеры на карте (плане). Графич. М. строятся в виде графиков, предназнач. для перевода длин отрезков, измеренных на карте (плане), в соответствующие расстояния на местности. МАСШТАБНОСТЬ в архитектуре - одно из композиц. средств, выражающих соразмерность или относит. соответствие воспринимаемых человеком размеров форм архит. произведения размерам человека. Определяется мн. условиями. Важно соответствие назначения здания или ансамбля их действит. размеру. Здание может быть масштабно или немасштабно как по отношению к размерам человека, так и по отношению к соседним зданиям, к площади, на к-рой оно находится, и т. д. МАТЕМАТИКА (греч. matheciatike, от mathema - знание, учение, наука) - наука о количеств. отношениях и пространств, формах действит. мира. М. объединяет комплекс дисциплин: арифметику (теорию чисел), алгебру, геометрию, матем. анализ (дифференц. и интегр. исчисления), теорию множеств, теорию вероятностей, функцион. анализ и мн. др. М. характеризуется: а) высокой степенью абстрактности её понятий (точки - без размеров, линии - без толщины, множества любых предметов и т. п.); б) высокой степенью их общности (напр., в алгебре буква обозначает любое число, в матем. логике рассматриваются произвольные высказывания и т. п.). Всякая наука в процессе развития от изучения чисто качеств. св-в предметов и явлений переходит к изучению также количеств. отношений, и М. становится её рабочим аппаратом. Абстрактность и общность понятий М. позволяют один и тот же матем. аппарат применять в разл. науках. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - наука о матем. методах систематизации и использования ста-тистич. данных для науч. и практич. выводов. Во мн. своих разделах М. с. опирается на вероятностей теорию, позволяющую оценить надёжность и точность выводов, делаемых на осн. огранич. статистич. материала (напр., оценить необходимый объём выборки для получения результатов требуемой точности при выборочной проверке). МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - совокупность разделов математики, посвящённых исследованию ф-ций методами дифференц. и интегр. исчислений. Термин является скорее педагогич., чем научным: курсы М. а. читаются в вузах. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК - см. Маятник, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - приближ. описание к.-л. класса явлений внеш. мира, выраженное с помощью матем. символики. М. м. - мощный метод познания внеш. мира, а также прогнозирования и управления. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ - комплекс программ, с помощью к-рых реализуется эффективная эксплуатация ЭВМ. Различают общее и спец. М. о. Общее М. о. поставляется вместе с ЭВМ и включает операционную систему (ядро М. о.), средства поддержания системы М. о. в рабочем состоянии, средства программирования (напр., транслятор) и т. д. Спец. М. о. обычно создаётся в процессе эксплуатации ЭВМ и включает программы, с помощью к-рых реализуются на ЭВМ алгоритмы решения конкретных науч., экономич., инж. и т. н. задач. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ, среднее значение, - одна из важнейших хар-к распределения вероятностей случайной величины. Для случайной величины X, принимающей значения х1, xt, ... с вероятностями р1, p2, .... М. о. определяется ф-лой EX = x1p1+x2p2 + ... . М. о. аналогично понятию центра масс в механике. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, оптимальное программирование, - матем. дисциплина, разрабатывающая теорию и методы нахождения экстрем. значений ф-ций мн. переменных в нек-рой области (в т. ч. на границе области). Осн. особенность М. п. - наличие неравенств среди ограничений, определяющих область изменения переменных задачи. Поэтому здесь неприменимы приёмы нахождения максимумов и минимумов, известные из матем. анализа. М. п. - важный метод решения задач экономики, теории игр, оптим. управления и др. МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ УРАВНЕНИЯ - дифференц. ур-ния с частными производными, интегральные и нек-рые др. типы ур-ний, к к-рым приводит матем. анализ физ. явлений. М. ф. у. есть матем. выражение физ. законов, а входящие в них величины имеют непосредств. физ. смысл. Наиболее важны волновое уравнение, Лапласа уравнение, теплопроводности уравнение. МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ - показатель расхода материальных ресурсов при произ-ве к.-л. продукции. Выражается либо в натур. единицах расхода сырья, материалов, топлива и энергии, необходимых для изготовления единицы продукции, либо в % стоимости используемых материальных ресурсов в структуре себестоимости пром. продукции. Снижение М. изготовляемой продукции так же, как и прямая экономия материальных затрат, является важным источником повышения экономической эффективности производства, т. к. позволяет производить больше продукции при тех же или даже меньших затратах обществ. труда, лучше использовать капит. вложения, осн. и оборотные фонды. Осн. направления снижения М.: совершенствование структуры произ-ва отраслей пром-сти, производящих топливо, энергию, сырьё и материалы; улучшение конструкций машин, оборудования, приборов; применение прогрессивной технологии, повышение качества и расширение номенклатуры материалов; снижение норм расхода материальных ресурсов, более полное использование вторичного сырья и отходов произ-ва. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА - понятие классич. механики, используемое для обозначения тела, размеры и форма к-рого несущественны в рассматриваемой задаче о его движении. Напр., при изучении движения планет по их орбитам вокруг Солнца планеты и Солнце принимают за М. т. Всякое тело (или систему тел) можно мысленно разбить на столь большое число частей, чтобы размеры каждой из них были пренебрежимо малы по сравнению с размерами тела (системы). Поэтому любую механич, систему можно рассматривать как систему М. т. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - исходное сырьё, материалы, комплектующие изделия, топливо, энергия (предметы труда), а также машины, оборудование и приборы (средства труда), необходимые для произ-ва к.-л. продукции. М. р. измеряются в натуральных (шт., кг, Дж и т. п.) или стоимостных (руб.) показателях, М. р. представляют собой прошлый овеществлённый труд; экономия их при создании новой продукции является важнейшим резервом снижения материалоёмкости и повышения эффективности обществ. произ-ва. МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ - то же. что шельф. МАТИРОВАНИЕ (от нем. mattieren - делать матовым) - 1) механич. обработка металлич. изделий мелкозернистыми эластичными кругами, смазанными спец. пастами, жирами, воском и т. п. Осуществляется перед нанесением на них гальванич. покрытия, а также для уменьшения отражающей способности (напр., перед лазерной обработкой). 2) Обработка поверхности стекла фтористоводородной к-той или др. фтористыми соединениями, абразивами или струёй песка для придания поверхности шероховатой фактуры. Применяется в светотехнике и строит. деле. 3) Обработка хим. волокон для устранения блеска введением в прядильный р-р или расплав в-в, резко отличающихся по показателю преломления от полимера, из к-poro изготовляется волокно. МАТОЧНАЯ ГАЙКА - гайка (часто разъёмная) ходового винта металлореж. станка, сообщающая прямолинейное движение суппорту или др. узлу станка. МАТРИЦА (нем. Matrize. от лат. matrix - матка, источник, начало) - 1) М. в математике - прямоугольная таблица к.-л. элементов (чисел, ф-ций или иных величин), состоящая из т строк и п столбцов: Над М. можно выполнять алгебраич. операции. Теория М. применяется при решении и исследовании систем линейных ур-ний, а также во мн. разделах матем. анализа, механики, электротехники (напр., при исследовании малых колебаний механич. и электрич. систем). 2) М. в металлообработке - инструмент со сквозным отверстием или углублением (соответствующим по форме или по контуру обрабатываемой детали), используемый при штамповке, прессовании, волочении для выдавливания, глубокой вытяжки или протяжки заготовки. 3) М. вполиграфии - углублённая форма с изображением буквы или знака для отливки литер ручного набора (шрифтолитейная М.), для механизир. набора в наборных машинах (линотипные и монотипные М. - см. рис.). Стереотипные М. - углублённые копии с наборной текстовой или иллюстрац. формы, получ. на картоне, свинце, пластмассе или др. материале, предназнач. для отливки стереотипов (см. Стереотипия). Линотипная матрица Монотипные матрицы МАТРИЧНЫЙ ПРЕСС в полиграфии - пресс для тиснения стереотипных матриц или неме-таллич. стереотипов (см. Стереотипия), как правило, гидравлический. МАТЫ (голл. и англ. mat, от лат. matta - циновка, рогожа) - теплоизоляц. и прокладочные изделия из минер. или стек. ваты, изготовляемые прошивкой на машине (прошивные М.) или склеиванием волокон связующим в-вом (М. на синтетич. связующих, битуме и т. п.). Применяются наряду с минераловатным войлоком для теплоизоляции строит. конструкций, трубопроводов и т. п., а также в качестве звукоизоляц. и звукопоглощающего материалов. МАХА УГОЛ [по имени австр. учёного Э. Маха (Е. Масh; 1838 - 1916)] - половина угла при вершине конич. поверхности (конуса Маха), ограничивающей в сверхзвуковом потоке газа область, в к-рой сосредоточены звуковые волны, исходящие из точечного источника возмущений А (см. рис.). Синус М. у. равен отношению скорости звука к скорости потока, т. е. единице, делённой на Маха число. К ст. Маха угол: А - источник возмущения; а - угол. Maxa; sina = 1/М, где М - Маха число; v - скорость потока газа; с - скорость звука МАХА ЧИСЛО, М, - безразмерная величина, равная отношению скорости газа v к местной (т. е, в той же точке потока) скорости звука а : М = v/a Один из осн. критериев подобия, характеризующий влияние сжимаемости среды. При исследовании обтекания тел М. ч. определяется по параметрам невозмущ. (на бесконечности) набегающего потока и характеризует режим обтекания в целом: дозвуковой (Моо < 1), околозвуковой или трансзвуковой (|Моо - 1|<<1), сверхзвуковой (Моо>1), гиперзвуковой (Моо >>1, часто принимают Моо> 5). Когда М. ч. характеризует скорость полёта ЛА, оно определяется по скорости звука на данной высоте полёта. На дозвуковых режимах полёта выделяется т. н. критич. М. ч. полёта (М*), при к-ром на поверхности ЛА появляются зоны, где местное М. ч. достигает единицы (начало волнового кризиса). МАХЕ, единица Махе [по имени австр. физика Г. Махе (Н. Mache; 1876 - 1954)], - не подлежащая применению внесистемная ед. объёмной активности (концентрации) радиоактивных в-в. 1 М.= 3,64*10-10 Ки/л = 13,47*103 Бк/м3 (см. Кюри, Беккерель). МАХОВИК, маховое колесо, - колесо с массивным ободом, устанавливаемое на валу машины с неравномерной нагрузкой для выравнивания её хода. Используется в качестве аккумулятора механич. энергии в поршневых двигателях, компрессорах, насосах и др. машинах с неравномерным вращающим моментом на гл. валу. М., выравнивая нагрузку на валу двигателя, позволяет применять привод меньшей мощности. МАЧТА (от голл. mast) - сооружение, состоящее из вертикально опирающегося на фундамент ствола (дерев., металлич., ж.-б.), поддерживаемого оттяжками (обычно из стальных канатов), закреплёнными в анкерных устройствах. Широко распространены металлич. решётчатые М. из трубчатых или уголковых профилей. МАЧТА судовая - вертик. металлич. или дерев. конструкция, возвышающаяся над верх. палубой и устанавливаемая в продольной плоскости симметрии судна (см. рис.). К М. крепят грузовые стрелы и антенны, на М. устанавливают наблюдат. площадки и навигационные огни. На воен. кораблях на М. устраивают боевые, дальномерные, прожекторные, радиолокац. и др. посты. На парусных судах М. служат для постановки парусов и являются основой всего рангоута, носовая М. наз. фок- М.. следующая за ней - г р о т - М. (у многомачтовьгх судов они различаются порядковым номером), кормовая (у судов с тремя и более М.) - бизань-М. Одинарная сигнальная судовая мачта: 1 и 2 - топенанты; 3 - клотиковый огонь; 4 - антенный рей; 5 - стеньга; 6 - сигнальный рей; 7 - ванты; 8 - сигнальные фалы; 9 - стальная труба (или рангоутвое дерево) МАЧТА-АНТЕННА - поставленная вертикально на изолирующую опору металлич. мачта, ствол к-рой используется как передающая антенна (см. рис.). Высота М.-а. - от 1/2 до 3/8 длины излучаемой волны и иногда (на гектометровых и километровых волнах) достигает 350 м. Мачта-антенна: 1 - выдвижной стержень для настройки; 2 - тело мачты; 3 - изоляторы; 4 - согласующее устройство; 5 - оттяжки; 6 - фидер МАЧТОВЫЙ КРАН - стреловой стационарный грузоподъёмный кран с независимым расположением металлоконструкции и механизмов. Металлоконструкция М. к. представляет собой комбинацию мачты и соединённой с ней шарнирно стрелы. В качестве подъёмных и поворотных механизмов М. к. используются лебёдки. М. к. делятся на жёстконогие и пантовые (см. рис.). Мачта жёстконогого крана неподвижна (прикреплена к стене сооружения или ниж. конец укреплён в грунте, а верхний при необходимости расчален вантами), шарнир стрелы выполнен так, что она поворачивается в вертик. плоскости и вокруг вертик. оси. Мачта вантового крана снабжается шарнирными опорами: нижней шаровой и верхней цилиндрич. в виде "паука", удерживаемого вантами. В кранах для грузов до 5 т стрела крепится вверху мачты, а в кранах для грузов до 40 т - внизу мачты. М. к. используют в осн. при монтажных работах. Схемы мачтовых кранов: а - жёстконогого; б - вантового; 1 - стрела; 2 - мачта; 3 - ванта; 4 - стреловой полиспаст; 5 - грузовой полиспаст МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ТЕОРИЯ - наука об общих методах исследования и проектирования машин и механизмов. В теории механизмов изучаются преим. св-ва механизмов, являющиеся общими для всех (или определ. групп) механизмов. В теории машин рассматриваются методы исследования и проектирования, являющиеся общими для машин различных областей техники. Осн. разделы М. и м. т. - синтез механизмов, динамика машин и механизмов и теория машин-автоматов, к-рая занимается созданием систем управления, а также проектированием роботов. МАШИНА (франц. machine, от лат. machina) - механич. устройство, выполняющее движения для преобразования энергии, материалов или информации. Осн. назначение М. - частичная или полная замена производств. ф-ций человека с целью облегчения труда и повышения его производительности. В зависимости от выполняемых ф-ций различают: энергетические М., предназнач. для преобразования энергии, рабочие М., осуществляющие изменение формы, св-в, состояния и положения предмета труда, и информационные М., предназнач. для сбора, переработки и использования информации. К энергетич. М. относятся электродвигатели и электрогенераторы (см. Электрическая машина), двигатели внутреннего сгорания, турбины, паровые машины и др., к рабочим М. - технологич., или М.-орудня (металлорежущие станки, строит., горные, с.-х., текст. М. и др.), транспортные (автомобили, тепловозы, самолёты, теплоходы и др.), транспортирующие (конвейеры, элеваторы, грузоподъёмные краны,, подъёмники), к информац. М. - вычислительные машины и устройства, шифров. М., механич. интеграторы и т. д. ЭВМ, в к-рых механич. движения служат лишь для выполнения вспомогат. операций, строго говоря, не являются М.; назв. сохранилось за ними в порядке преемственности от простых счётных М. Широкое применение в произ-ве получают автоматы, к-рые самостоятельно, без непосредств. участия человека, выполняют все рабочие и вспомогат. операции технологич. процесса. Комбинир. М., в к-рых агрегаты, располож. в технологич. последовательности, автоматически воздействуют на предмет труда, позволяют создавать автоматические линии, цехи-автоматы и заводы-автоматы. МАШИНА ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ - см. Синхронная асинхронизированная машина. МАШИНА НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЙ ЗАГОТОВОК - см. Непрерывное литьё металла. МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ - электрич. машина пост. тока, у к-рой обмотка возбуждения соединена с обмоткой якоря параллельно. Используется как двигатель или как генератор. Имеет жёсткую внеш. (генератор) и механич. (двигатель) хар-ки. МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ - электрич. машина пост. тока с самовозбуждением, у к-рой обмотка возбуждения включена последовательно с обмоткой якоря. М. п. т. п. в. применяют в качестве двигателя, к-рый благодаря мягкой механич. хар-ке особенно пригоден для электрич. тяги, электроприводов подъёмных кранов и др. механизмов с тяжёлыми условиями пуска. "МАШИНА ТЬЮРИНГА" - абстрактная вычислит. машина, предполагающая максимально простую логич. структуру и наличие бесконечной внеш. памяти, напр., в виде неогранич. с обеих сторон ленты, раздел. на ячейки. Идея "М. Т." была предложена англ. математиком А. М. Тьюрингом (А. М. Turing) в 1937. Тьюринг показал, что с помощью машины такого типа может быть реализован любой алгоритм по обработке информации. МАШИННОЕ ВРЕМЯ - 1) период, в течение к-ро-го машина (агрегат, станок и т. п.) выполняет работу непосредственно по обработке или перемещению изделия без непосредств. воздействия на него человека. 2) М. в. в вычислительной технике - время, выделенное отдельному пользователю или группе пользователей для работы на ЭВМ; М. в. - осн. показатель при расчетах за услуги вычислит. центра. Эффективность использования М. в. зависит от степени загруженности оборудования ЭВМ и уровня совмещения операций. МАШИННОЕ СЛОВО - упорядоченный набор цифр, букв и т. д., хранящихся в памяти ЭВМ и воспринимаемых при обработке устройствами машины как единое слово, команда. Кол-во осн. символов в М. с. наз. длиной слова; обычно М. с. содержит целое число байтов. МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ - сочетание трактора (самоходного шасси) и рабочей с.-х. машины (орудия) для выполнения механизир. операций. М.-т. а. подразделяют: по видам технологич. процессов - на пахотные, посевные, уборочные, трансп. и др.; по способу выполнения работ - на передвижные, стационарно-передвижные и стационарные; по способу соединения рабочей машины с трактором - на прицепные, навесные и полунавесные. МАШИННЫЕ МАСЛА - устар. назв. ряда индустриальных масел, применяющихся гл. обр. для смазки станков, насосов, паровых машин и т. п. МАШИННЫЙ ЗАЛ электростанции - часть электрической станции, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию, и относящееся к ним вспомогат. оборудование. В М. з. ГРЭС, ТЭЦ и атомной электростанции (АЭС) располагаются турбогенераторы, паровые турбины, конденсаторы, теплообменники, системы регенерации, питат., циркуляц., конденсац. и дренажные насосы, оборудование для собств. нужд электростанции. М. з. ГРЭС граничит с котельной (М. з. АЭС - с реакторным залом) и с распределит. устройством; со стороны служебных помещений торцовая стена М. з. постоянная, со стороны возможного расширения станции - временная. М. з. газотурбинной и дизельной электростанций являются осн. частями гл. корпуса, где располагаются газовые турбины, дизели, генераторы, компрессоры, пусковые двигатели, камеры сгорания и вспомогат. оборудование. М. з. ГЭС является верхним строением здания станции, где располагаются гидрогенераторы или только верхние их надстройки, колонки регуляторов частоты вращения, щиты управления гидроагрегатами, а в М. з. ГЭС с горизонт. агрегатами - ещё и гидравлические турбины с регулирующими устройствами. Размеры М. з. зависят от числа установленных агрегатов, их мощности, типа и взаимного расположения. См. рис. Машинный зал Братской ГЭС МАШИННЫЙ ТЕЛЕГРАФ на с у д н е - устройство для передачи приказаний с ходового мостика в машинное отделение о пуске, остановке или изменении режима работы двигателей. МАШИННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, математическое моделирование, - метод изучения сложных систем, основанный на создании и исследовании на ЭВМ матем. модели реальной системы - совокупности матем. соотношений (ур-ний), описывающих эту систему. Ур-ния (модель) вместе с программой их решения вводят в ЭВМ и, имитируя разл. значения входных (по отношению к системе) сигналов и условий функционирования системы, определяют (по реакции модели) величины, характеризующие поведение системы, её параметры. Иногда М.э. дополняют натурным моделированием. МАШИННЫЙ ЯЗЫК - формальный язык для описания программ решения задачи, содержание и правила к-рого реализуются аппаратными средствами конкретной ЭВМ. Программа, составленная на М. я., содержит вполне определённые команды для выполнения каждой операции. В отличие от др. языков программирования, в М. я. команды представляются цифровыми кодами (в большинстве ЭВМ двоичными), что придаёт этому языку большую гибкость, в частности возможность описания практически любых алгоритмов. Иногда также М. я. наз. система команд ЭВМ. МАШИНОВЕДЕНИЕ - наука о машинах, объединяющая комплекс науч. исследований по наиболее общим вопросам, связанным с машиностроением, независимо от отраслевой принадлежности и целевого назначения машин. В М. входят: машин и механизмов теория; дисциплины, изучающие св-ва материалов, применяемых в машиностроении (напр., металловедение); дисциплины, позволяющие определять прочность и несущую способность узлов и деталей машин в различных условиях их эксплуатации и на основе этого рассчитывать их размеры (см. Сопротивление материалов, Упругости теория, Пластичности теория. Детали машин); теория трения, исследования износа деталей в узлах машин (см. Трение, Износ, Износостойкость), на основе к-рых решаются вопросы повышения кпд, увеличения ресурсов машин, их долгсвечнссти, необходимого качества поверхности сопряжённых деталей; исследования оптим. технологич. процессов изготовления машин; проблемы надёжности в машиностроении, вопросы рационального использования энергии, повышения производительности машин и их экономичности; проблемы автоматич. управления в машинах: применение средств управления и конструктивные построения машин и механизмов, упрощающие методы управления. Развитие М. неразрывно связано с исследованиями и достижениями автоматики, аэро- и газодинамики, гидродинамики, термодинамики, физ. химии, электроники, электротехники и др. В свою очередь потребности М. способствуют развитию этих отраслей науки, позволяя создавать новое машинное оборудование, необходимое для проведения экспериментальных исследований. М. является одной из осн. наук, обусловливающих научно-технич. прогресс. МАШИНОСТРОЕНИЕ - комплекс отраслей пром-сти. изготовляющих орудия труда для нар. х-ва, трансп. средства, а также предметы потребления и продукцию оборонного назначения. Уровень развития М. определяет производительность труда в целом, качество продукции др. отраслей пром-сти и обороноспособность страны. М. - технич. основа интенсификации материального произ-ва и база повышения его эффективности. Оно призвано играть ведущую роль в ускорении научно-технич. прогресса. В социалистич. обществе развитие М. планируется опережающими темпами: предусматривается ускоренное развитие произ-ва приборов и средств автоматизации, вычислит. техники, прогрессивных видов металлообр. и электротехнич. оборудования, приборов и аппаратов для атомных электростанций и хим. пром-сти, с.-х. машин, машин для лёгкой и пищевой пром-сти. транспорта. Наряду с созданием систем и комплексов машин, оборудования и приборов для комплексного технич. перевооружения, автоматизации и механизации отд. отраслей произ-ва. важнейшей задачей М. является создание машин и агрегатов большой единичной мощности для металлургии, угольной, горнодобывающей, хим. и нефт. пром-сти, энергетики и др. отраслей. Наиболее важной частью М. является станкостроит. пром-сть, обеспечивающая М. и др. отрасли нар. х-ва металлообр. станками, кузнечно-прессовым и литейным оборудованием, реж. и измерит. инструментами. Опережающие темпы роста М. в СССР позволяют резко увеличить выпуск мн. видов изделий, используемых в быту. Отрасль М. охватывает десятки тыс. объединении, з-дов, конструкторских и технологич. бюро и н.-и. ин-тов. Уд. вес продукции М. в общем объёме продукции пром-сти превышает 1/4. МАЯК - навигац. ориентир в виде башни, служащей для опознавания берегов, для определения местонахождения судна в море, фарватера на реке, озере. Сооружают М. (см. рис.) на берегу или на мелководье, иногда устанавливают на якорях (плавучие М.). М. оборудуют, кроме маячных огней, видимых на большом расстоянии, устройствами для подачи звуковых сигналов в тумане, радиосигналов, спасат. станциями и др. См. также Радиомаяк, Маяк Маяк (поперечный разрез): 1 - кессон (фуодамент), заполненный песком, цистерны питьевой воды; 2 - машинный зал, аккумуляторная, котельная, мастерские, склады горючего, продовольствия и т. д.; 3 - машинный зал для преобразовательных агрегатов радиомаяка, склады, гостиная, ванная, прачечная, сушилка; 4 - нижняя галерея, вестибюль, склады, каюты; 5 - кухня, столовая, читальный зал, каюты; 6 - контора, каюты; 7 - верхняя галерея, подъёмный кран для моторного катера; 8 - установка для кондиционирования воздуха; 9 - нижнее вахтенное помещение; 10 - склады; 11 - верхнее вахтенное помещение; 12 - фонарное сооружение и галерея Плавучий маяк МАЯТНИК - твёрдое тело, совершающее под действием прилож. сил колебания ок. неподвижной точки или оси. Математическим М. наз. материальная точка, подвешенная к неподвижной точке на невесомой нерастяжимой нити (или стержне) и совершающая под действием силы тяжести движение в вертик. плоскости. Период Т малых колебаний матем. М. ок. положения равновесия не зависит от "размаха" колебаний (с погрешностью до 1% при наибольшем угле отклонения нити от вертик. положения a = 23°): Т = 2ПИ корень из (l/g), где l - длина нити М., g - ускорение свободного падения. Физическим М. наз. твёрдое тело, совершающее колебания под действием силы тяжести ок. неподвижной горизонт. оси О (см. рис.), не проходящей через его центр тяжести С. Период малых колебаний физ. М. равен: Г = 2ПИ корень из I (mgd), где I - момент инерции М. относительно оси О, m - масса М., d - расстояние от точки С до оси О. Приведённой длиной фиэ. М. наз. длина lпр матем. М., имеющего тот же период колебаний: lпр= =I/(md). Точка O1, лежащая на прямой ОС на расстоянии OO1 =lпр, наз. центром качаний физ. М. Существует ряд др. типов М. (пружинный, циклоидальный, крутильный и др.). Св-ва М. широко используются в разл. приборах для определения времени, ускорения свободного падения, момента инерции, ускорения тел и т. д. К ст. Маятник МАЯЧКОВАЯ ЛАМПА - электронная лампа (диод или триод), электроды к-рой выполнены в виде дисков и цилиндров; по внеш. виду напоминает башню маяка в миниатюре. Обладает очень малыми индуктивностями и междуэлектродными ёмкостями, приспособлена к непосредств. включению в коаксиальные колебат. системы. Вследствие уменьшенных расстояний между электродами (до долей мм) имеет малое время пролёта электронов и большую крутизну хар-ки. М. л. предназначены для генерирования, усиления, детектирования и смешения электрич. колебаний в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн; выходная мощность до десятков Вт. МГД-ГЕНЕРАТОР - см. Магнитогидродинамиче-скии генератор. МГНОВЕННАЯ ОСЬ ВРАЩЕНИЯ - прямая, неподвижная в данный момент в нек-рой инерциальной системе отсчёта, относительно к-рой сложное движение твёрдого тела в этот момент можно представить как вращат. вокруг этой прямой. М. о. в. может лежать как внутри тела, так и вне его. С течением времени положение М. о. в. изменяется относительно как неподвижной системы отсчёта, так и системы отсчёта, движущейся вместе с телом. МГНОВЕННОЕ ВЗРЫВАНИЕ - одноврем. инициирование группы зарядов ВВ при произ-ве взрывных работ. Наибольшее применение М. в. получило при двусторонних массовых взрывах на выброс и сброс. МГНОВЕННЫЙ ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ - точка плоской неизменяемой фигуры, совершающей непо-ступат. движение в своей плоскости, скорость к-рой в данный момент времени равна 0. М. ц. в. лежит на пересечении прямых, проведённых в разл. точках фигуры перпендикулярно векторам скоростей этих точек в рассматриваемый момент времени. МЕГА... (от греч. megas - большой) - приставка для образования наименования десятичной кратной единицы, соответствующая множителю 106. Обозначение - М. Пример образования кратной единицы: 1 МН (меганьютон) - 106Н. МЕГАЛОПОЛИС [от греч. megas (megalu) - большой и polls - город] - группа агломераций населённых пунктов. Осн. черты М.: застройка, вытянутая в осн. вдоль трансп. магистралей; полицентрич. структура, обусловл. взаимодействием относительно близко располож. друг к другу крупных городов; нарушение экологич. равновесия между деятельностью человека и природной средой. МЕГАОММЁТР (от мега..., ом и ...метр) - прибор для измерений больших электрич. сопротивлений пост. току (до сотен МОм), гл. обр. изоляции электрич. проводов, кабелей, обмоток электрич. машин и др.; разновидность омметра. Обычно состоит (см. рис.) из измерит. механизма и генератора пост. тока (на напряжение от 100 до 2500 В) с ручным приводом. измерит. механизмом чаще всего служит 2-рамочный магнитоэлектрич. логометр. Электрическая схема мегомметра: Ш - шкала; Г - генератор; Л - лого-метрическая измерительная система; I - ток генератора; I1 и I2 - токи в рамках логометра; rх - измеряемое сопротивление; RД, RД1 и RД2 - добавочные резисторы МЕГАПИР (от мега... и греч. руг - огонь) - жаростойкий сплав железа с хромом (20 - 30% ) и алюминием (5% ). Разработан в ФРГ, где выпускается ряд его разновидностей. Аналогичен сплавам типа хромаль. МЕГАФОН (от мега... и ...фон) - рупор (чаще ко-нич. формы) для.концентрации звука голоса в нужном направлении. Применяется для подачи команд в местах с повыш. уровнем шума (в портах, на стадионах, на парадах и т. п.). МЕДИ СУЛЬФАТ CuSO4 - белый порошок, хорошо растворимый в воде. Образует ярко-синий кристаллогидрат CuSO4*5H2O - медный купорос. Применяется как протрава при крашении, пигмент, пестицид, антисептик, в гальванотехнике и фотографии; исходный продукт для получения др. соединений меди. МЕДИАНА (от лат. mediana - средняя) - отрезок прямой, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Все М. треугольника пересекаются в одной точке (центре тяжести треугольника), делящей М. в отношении 2 : 1 (считая от вершины к основанию). МЕДИСТЫЙ ПЕСЧАНИК - средне- и мелкозернистый песчаник, обогащённый минералами меди (халькозином, борнитом, халькопиритом) и иногда представляющий собой медную руду. G М. п. связаны крупнейшие в мире месторождения меди. В нек-рых М. п. концентрируется также рений. МЕДИЦИНСКОЕ СТЕКЛО - предназнач. для изготовления инструментов, приборов и стек. изделий, применяемых в медицине (шприцы, ампулы, кюветы, аптекарская посуда, предметы ухода за больными и пр.). Отличается высокой хим. стойкостью к р-рам медикаментозных средств при повыш. темп-ре, а также повыш. термич. стойкостью. МЕДНЕНИЕ - электролитич. или диффуз. нанесение поверхностного медного слоя на металлич., преим. стальные, цинковые и алюм. изделия. Производится при изготовлении биметаллов, для образования промежуточного слоя при защитно-декоративном никелировании и хромировании стальных изделий, для облегчения пайки и т. д. МЕДНИЦКО-ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ - комплекс операций (вырубка, выколотка, фальцовка и др.) при изготовлении изделий из проката цветных металлов и сплавов, низкоуглеродистой стали, в осн. из тонких листов, труб и профилей сравнительно небольших сечений МЁДНО-НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе меди с преобладающим легирующим элементом - никелем. М.-н. с. условно делят на конструкц. и электротехнич. К первой группе относят коррозионностойкие сплавы типа куниаль, мельхиор, нейзильбер, применяемые в судостроении, для произ-ва посуды и художеств. изделий. Ко второй - сплавы с относительно высоким электрич. сопротивлением типа Константин, капель, применяемые для реостатов, резисторов и термопар. МЕДНООКСИДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - первичный элемент, у к-рого положит. электрод выполнен обычно из оксида меди со связующим в-вом (в виде брикета), отрицат. - из цинка с добавкой ртути, а электролитом, как правило, служит р-р гидроксида натрия. Эдс 0,88 - 0,95 В, уд. энергия 25 - 35 Вт*ч/кг. Применяются гл. обр. в установках сигнализации и связи. МЕДНЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе меди с добавками олова, цинка, алюминия, свинца, никеля, марганца, железа, фосфора, кремния и др. элементов. М. с, разделяют на латуни, бронзы и медно-никелевые сплавы, В зависимости от легирующих компонентов М. с. могут обладать высокой электрич. проводимостью и теплопроводностью, быть пластичными и прочными, антифрикц. и коррозионное тойкими. МЕДНЫЙ КОЛЧЕДАН - минерал, то же, что халькопирит. МЕДНЫЙ КУПОРОС - см. Меди сульфат. МЕДЬ - хим. элемент, символ Си (лат. Cuprum), ат. н. 29, ат. м. 63,546. М. - розово-красный металл; плотн. 8920 кг/м3. tпл 1084,5 °С. В природе изредка встречается в виде самородной М. и в виде соединений с серой (сульфидов) или кислородом. Гл. минералы - халькопирит, борнит и халькозин. Получают М. гл.. обр. из обогащённых сульфидных руд. Высокая электро- и теплопроводность М., пластичность и корроз. стойкость определяют области её применения. Ок. 50% всей добываемой меди идёт на нужды электротехнич. пром-сти. М. используется для изготовления хим. аппаратуры (теплообменники, холодильники, детали плазмотронов и т. п.). Более 30% М. применяется в виде медных сплавов. МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ - телефонная сеть, представляющая собой совокупность междугор. телеф. станций, узлов автоматич. коммутации и соединяющих их каналов связи, предназначенная для обеспечения телеф. связью абонентов гор. и сел. телеф. сетей разл. зон нумерации. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - уни-верс. система единиц физ. величин для всех отраслей науки, техники, нар. х-ва и системы обучения, принятая и рекомендов. к практич. применению XI Генеральной конференцией по мерам и весам (окт. 1960, Париж). Для М. с. е. установлено междунар. сокращённое обозначение SI по первым буквам первых двух слов родного наименования "Systeme International d'unites"; в русской транскрипции - СИ. М. с. е. введена в СССР в действие с 1 янв. 1963 для предпочтит. применения в соответствии с ГОСТ 9867 - 61 и с 1 яно. 1982 для обязат. применения в соответствии с ГОСТ 8.417 - 81 "Единицы физических величин", к-рый в основном повторяет стандарт СЭВ 1052 - 78. См. Приложение I. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - см. МЭК. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТАЛОН - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение размера единицы физ. величины, применяемое для установления междунар. единства измерений и признанное в качестве эталона Междунар. орг-цией мер и весов. МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ, интеркристаллитная коррозия, - коррозия, развивающаяся по границам зёрен металла (сплава). М. к. приводит к нарушению связи между зёрнами и разрушению металла на большую глубину без явных наруж. следов коррозии. МЕЖОРБИТАЛЬНЫЕ БУКСИРЫ - общее название ракетных блоков разл. типов, предназначенных для перевода КА с низкой орбиты на более высокую вплоть до стационарной, а также для вывода КА из поля тяготения Земли. В США до 1986 эксплуатировались твердотопливные М. б. "ПАМ-Д", "ПАМ-Д-2" и "ИУС". Первые два одноступенчатые, способные перевести с низкой орбиты на переходную эллиптич. орбиту с выс. апогея ок. 36 000 км соответственно 1250 и 1885 кг полезного груза; третий - 2-ступенчатый, способный перевести с низкой орбиты на стационарную 2300 кг полезного груза. Созданный на основе ракетной ступени "Центавр" одноступенчатый жидкостный М. б. рассчитан на перевод на стационарную орбиту до 4500 кг полезного груза. Предполагается использовать М. б. также для перевода КА с высокой орбиты на низкую (напр., к многоразовому трансп. космич. кораблю). МЕЖПЛАНЕТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - см. Автоматическая межпланетная станция. МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПРОБЕГ - пробег транса, средств (в км) за срок службы от одного капит. ремонта до другого. М. п. нормируется в зависимости от надёжности конструкции, качества ремонта, условий эксплуатации, типа трансп. средств и up. МЕЖСИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ в электроэнергетике - линия электропередачи, соединяющая отд. электроэнергетические системы. МЕЖФЕРМЕННЫЙ ЭТАЖ - этаж производств. здания, располож. в пределах конструктивной высоты ферм покрытия (в одноэтажных зданиях) или перекрытия в многоэтажных зданиях (см. рис.). В М. э. обычно размещаются административно-конторские и подсобные помещения. Схема многоэтажного производственного здания с межферменными этажами (1) МЕЗДРЕНИЕ в кожевенно-меховом производстве - удаление со шкуры подкожно-жирового слоя (мездры). Выполняется обычно на машинах, в к-рых полуфабрикат обрабатывается быстровращающимся стальным валом с винтовыми ножами. МЕЗОНИН (от итал. mezzanino) - надстройка над ср. частью жилого (обычно небольшого) дома. МЕЗОНЫ (от греч. mesos - средний, промежуточный) - нестабильные элементарные частицы, участвующие в сильном взаимодействии. Назв. "М." связано с тем, что у первых открытых М. - я-мезонов (пионов) и К-мезонов (каонов) - значения массы, примерно равной для пионов 270 те, каонов 970 me, промежуточны между массами электрона (me) и нуклона (мюоны, первоначально названные u-мезонами, не относятся к М.). М. обладают нулевым или целочисл. спином, они бывают нейтральные и заряженные (несут положит. или отрицат. элементарный электрический заряд), М. относятся к классу адронов. МЕЗОСФЁРА (от греч. mesos - средний, промежуточный и сфера) - слой атмосферы от ~ 50 км до 80 км. Темп-pa в М. падает с высотой примерно от О °С на ниж. границе до - 90 °С на верхней. МЕЛ - белая однородная тонкозернистая мажущая органогенно-осадочная порода, разновидность известняка. Состоит гл. обр. из сложенных кальцитом остатков морских микроорганизмов. Содержание CaCO3 91 - 98%. Объёмная масса М. 1500 - 1600 кг/м3. пористость 40 - 50%, естеств. влажность до 20 - 35%, прочность не более 4 - 5 МПа. М. используется для получения строит. извести, как технологич. сырьё при переработке нефелиновых руд на глинозём, цемент и соду, в произ-ве портландцемента, в стек. пром-сти, в с. х-ве (для минер. подкормки с.-х. животных), для известкования кислых почв, в качестве наполнителя в резин., кабельной, лакокрасочной, полимерной, бум. пром-сти, для приготовления писчих мелков, для покрытия сварочных электродов и т. д. МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ - олигомерные продукты поликонденсации меламина с формальдегидом. Выпускаются в виде водных р-ров или порошков. Отверждаются под действием кислотных катализаторов с образованием прочных, тепло-, водо-, износо- и светостойких материалов. Применяются в произ-ве аминопластов, лакокрасочных материалов, для придания водостойкости и несминаемости бумаге и тканям, как пластификатор бетона и др. МЕЛИОРАЦИЯ (от лат. melioratio - улучшение) - коренное улучшение почв путём регулирования их водного (и связанных с ним возд., пищ. и теплового) режима. К М. относятся: осушение и орошение (ирригация) почвы, регулирование рек и поверхностного стока вод, укрепление сыпучих песков и оврагов, а также улучшение хим. св-в почвы (известкование кислых почв, гипсование засоленных и т. п.), агролесомелиорация. М. обеспечивает устойчивые урожаи, способствует рацион, использованию земли. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН - то же, что песчаный бетон. МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - вид серийного производства, при к-ром продукция выпускается мелкими сериями. К М. п. относят произ-во нек-рых видов проката, небольших партий изделий, машин и т. п. МЕЛЬНИЦА - машина для измельчения разл. материалов до частиц (зёрен) мельче 5 мм. От дробилок М. отличаются более тонким помолом материала. Условно по форме и виду рабочего органа М. можно разделить на 5 групп: 1) барабанные (шаровые, стержневые, галечные, еамоизмельчения и др.); 2) роликовые, валковые, кольцевые, фрикционно-шаровые, бегуны; 3) молотковые, пальцевые (дезинтеграторы); 4) вибрационные с качающимся корпусом; 5) струйные, аэродинамич., без дробящих тел. М. применяются для обогащения полезных ископаемых, в произ-ве цемента, керамики, для приготовления красок, в пищ. пром-сти и др. Наибольшие объёмы измельчения материалов приходятся на барабанные М. больших размеров (в т. ч. М. самоизмельчения). См. рис. Схемы мельниц: а - шаровая; б - роликовая; в - кольцевая; г - бегуны; 0 - молотковая; в - пальцевая (дезинтегратор); Ж - вибрационная; з - струйная
вверх