АЛЮМИНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых атом алюминия непосредственно связан с атомом углерода. Применяются как компоненты каталитич. систем при полимеризации олефинов, восстановители в органич. синтезе [напр., триэтилалюминий (С2Н6)3Аl, этилалюминийдихлорид С2Н6АlCl2], исходные соединения для получения алюм. покрытий. АЛЮМИНИРОВАНИЕ - нанесение на поверхность металлич. изделий алюминия или сплавов на его основе с целью защиты изделий от коррозии, улучшения внеш. вида, придания им спец. физ.-хим. св-в. Осуществляют диффуз. методом (см. Алитирование), газоплам. и плазм. распылением, плакированием, испарением металла в вакууме, погружением в расплав. А. подвергают детали самолетов, ракет, автомобилей, с.-х. инвентарь, изделия бытового назначения и т. Д. АЛЮМИНИЯ ОКСИД, глинозём, Аl2Оз - белое кристаллич. в-во, нерастворимое в воде, tan 2050 оС. Встречается в природе в виде минералов - корунда (бесцветный), рубина (красный), сапфира (синий). А. о. - сырьё для получения алюминия; производится из алюминийсодержащих руд, преим. бокситов; используется как абразивный материал, адсорбент и катализатор, в произ-ве огнеупорных материалов. Синтетич. монокристаллы - рабочие тела лазеров, детали точных механизмов, ювелирные камни. Пористый алюмогель - адсорбент и катализатор. АЛЮМИНОТЕРМИЯ (от алюминий и греч. thermё - тепло, жар) - процессы, осн. на восстановлении порошкообразным алюминием кислородных соединений металлов. При А. развивается высокая темп-pa (до 3000 °С). Применяется для нагрева и расплавления кромок соединяемых металлич, изделий (термитная сварка - см. рис.), для зажигат. смесей, в металлургии - для получения металлов и сплавов (безуглеродистых металлов, ферросплавов, лигатур) из оксидов. К ст. Алюминотермия. Схема термитной сварки рельсов: 1 - шлак; 2 - тигель; 3 - жидкий термитный металл; 4 - сварочная форма АЛЮМОСИЛИКАТЫ - силикаты, в к-рых наряду с ионами [SiO4]4- имеются ионы [А1O4]3- или ионы типа [AlSiO4]-. [AlSi2O6]- и т. п. А. широко распространены в природе (ок. 1/2 массы земной коры), к ним относятся полевые шпаты, глины, слюды. Природные А. применяют в произ-ве керамики, стекла, цемента, синтетич. А. - как адсорбенты, носители в хроматографии и др. АЛЮМОТОЛ - водоустойчивое гранулиров. пром. ВВ, представляющее собой сплав тринитротолуола с дисперсным алюминием. Применяется для заряжания взрывных скважин в осн. в обводнённых крепких породах на земной поверхности. АМАЛЬГАМАЦИЯ в м е т а л л у р г и и - способ извлечения металлов из руд при помощи ртути. При смачивании ртутью металлы образуют амальгамы и в таком виде отделяются от пустой породы и песка. А. применяют для извлечения благородных металлов из руд и концентратов (в сочетании с технически более соверш. процессами, напр. цианированием), переработки отходов лёгких металлов (во вторичной металлургии), электролитич. получения редких металлов и др. целей. АМАЛЬГАМЫ (ср.-век. лат. amalgama - сплав; через араб., от греч. malagma - мягкая подкладка) - сплавы, один из компонентов к-рых ртуть. Получают электролизом соли металла со ртутным катодом, взаимодействием металла со ртутью. Применяют при извлечении благородных и нек-рых цветных металлов из руд и концентратов, как восстановители, рабочее тело термометров, для золочения металлов, изготовления зеркал. АМБИОФОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ (от лат. ambi- - приставка со значением кругом, вокруг и греч. phone - звук) - электроакустич. система оперативного управления акустикой залов, создающая у слушателей оптим. условия слухового восприятия. А. с. з. позволяет, в зависимости от особенностей исполняемого произведения, изменять временной и частотный характер реверберации, обеспечивать хорошую слышимость в любой точке зала с сохранением стереофонич. восприятия. А. с. з., напр., оборудован зрит, зал Дворца съездов в Кремле. АМЕРИЦИЙ [назв. от слова "Америка", по месту открытия (США)] - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Am (лат. Americium), ат. н. 95, м. ч. наиболее устойчивых изотопов 241 и 243; относится к актиноидам. Серебристый металл; плотн. 13 670 кг/м3, tnn1176 оС. В смеси с бериллием А. применяют для приготовления нейтронных источников. Облучением мишеней из изотопов 241Аm и 242Аm в ядерных реакторах получают изотопы кюрия 242Сm и плутония 235Рu. АМИДОЛ, гидрохлорид 2, 4-диаминофенола, НОС4Н3(МН2)2*2НС1 - светло-серые игольчатые кристаллы; при нагревании разлагается без плавления. В водном р-ре быстро окисляется кислородом воздуха. Проявляющее в-во в фотографии. АМИДЫ карбоновых кислот - соединения общей формулы RC(O)NH2, где R - органич. радикал. Образуются при замещении группы ( - ОН) в карбоксильной группе на аминогруппу ( - NH2). Применяется в синтезе полимеров, лекарств, средств, как растворители, удобрения и т. д. См., напр., Диметилформамид, Карбамид, Полиамиды. АМИЛАЙ - см. в ст. Полиамидные волокна. АМИНОКИСЛОТНЫЙ АНАЛИЗАТОР - установка для количеств. и качеств, анализа содержания смесей аминокислот, пептидов, нуклеотидов, пурина белковых гидролизатов и физиологич. жидкостей при биохим. исследованиях. АМИНОКИСЛОТЫ, аминокарбоновые кислоты, - органич. соединения, содержащие карбоксильную группу ( - СООН) и аминогруппу ( - NH2) и обладающие одновременно св-вами к-т и оснований. По взаимному расположению функци-он. групп различают альфа-, бета-, y-, сигма- и w-аминокислоты; напр., RCH(NH2)COOH - а-А., RCH(NH2)CH2COOH - бета-А. Широко распространены в природе. Ок. 20 альфа-А. (аргинин, валин, лейцин, лизин, метионин, цистеин и др.) входят в состав молекул всех белков (последовательность звеньев альфа-А. определяется генетич. кодом). Синтетич. А. используют для обогащения кормов, получения полиамидов, красителей, лекарств, средств. АМИНОПЛАСТЫ - пластмассы на основе аминоальдегидных смол, гл. обр. мрчевиво- и меламиноформальдегидных. Наполнители в А. - древесная и кварцевая мука, каолин, асбестовые и стекл. волокна, бумага, ткани, нетканые материалы. Прочные, трудногорючие, светостойкие, легко окрашивающиеся материалы с хорошими физ.-мех. и электроизоляц. св-вами. Выпускаются в виде пресс-порошков, слоистых пластиков и жёстких пеноматериалов (м и п о р а). Из пресс-порошков изготовляют детали электроосветит. оборудования, корпуса телефонов, радиоприёмников, телевизоров, разл. фурнитуру; слоистые А. - отделочный материал в стр-ве, трансп. машиностроении, мебельной пром-сти; ми-пора - тепло- и звукоизоляц. материал в стр-ве и на транспорте; нек-рые А. применяют для изготовления посуды. АМИНОСПИРТЫ, гидроксиамины, - органич. соединения алифатич. ряда, содержащие в молекуле аминогруппу ( - NH2) и гидроксильную группу ( - ОН). См., напр., Этаноламины. АМИНОТОЛУОЛЫ - то же, что толуидины. АМИНЫ - органич. соединения, продукты замещения атомов водорода в аммиаке на органич. радикалы. По числу замещённых атомов водорода подразделяются на первичные RNH2, вторичные R2NH и третичные RaN (R=CH3 - , С4Н6 - и др.), по числу аминогрупп ( - NH2) в молекуле А, - на моно-, ди-, три-, тетра- и полиамины. Обладают св-вами оснований: с к-тами образуют соли. Применяются в произ-ве красителей, лекарств, средств, пластмасс, хим. волокон. См., напр., Анилин, Бензидин, Гексаметилендиамин, Дифениламин, Толуидины. АММИАК [от греч. (hals) ammoniak6s или лат. (sal) ammoniacus, букв. - амонова соль; так назывался нашатырь NH4C1, к-рый получали близ храма бога Амона в Египте] NHa - бесцветный газ с резким удушливым запахом. Плотн. (в кг/м ) газообразного 0,7714, жидкого 681.4; tкип - 33,35 оС, tпл - 77,7 оС. А. хорошо растворим в воде с образованием гидроксида аммония NH4OH; раствор А. в воде наз. нашатырным спиртом. А. получают из азота и водорода в присутствии катализаторов при повыш. давлении; применяют для произ-ва азотной кислоты, аммониевых солей, мочевины, синильной к-ты, соды, в технологии редких и радиоактивных металлов, для осаждения гидроксидов; водные р-ры А. используются как жидкие удобрения; жидкий А. благодаря большой теплоте испарения служит рабочим в-вом холодильных машин. АММОНАЛЫ - группа пром. ВВ, осн. компонентами к-рых являются аммиачная селитра, нитросоединения и дисперсный алюминий; разновидность аммонитов. Применяют в шахтах, не опасных по газу и пыли. АММОНИЙ - устойчивая группа атомов NH , входящая в молекулы мн. хим. соединений и играющая в них роль одновалентного катиона. Известны гидроксид аммония NH4OH, многочисл. соли А. (напр., NH4NO3 - нитрат А.,) АММОНИТЫ - порошкообразные, реже прессованные взрывчатые смеси на осн. аммиачной селитры и нитросоединений (тринитротолуол, гексаген и т. д.), иногда с добавками нитроэфиров (смеси со значит, содержанием нитроэфиров относят к динамитам). В зависимости от состава А. различают аммоналы и скальные А. Плотн. от 800 до 1500 кг/м3; теплота взрыва от 2,1 до 9 МДж/кг, скорость детонации от 1,5 до 6 км/с. А. мало чувствительны к механич. воздействиям, но отличаются низкой водоустойчивостью. Для повышения водоустойчивости А. выпускают в прессов, виде. Применяют при взрывных работах на рудниках и шахтах, не опасных по газу и пыли. Предохранит. А. содержат в своём составе пламегасители (КС1, NaCl и т. д.), к-рые позволяют применять их в опасных условиях угольных шахт. АМОРТИЗАТОР (от франц. amortir - ослаблять, смягчать) - устройство для смягчения ударов в конструкциях машин и сооружений в целях защиты от сотрясений и больших нагрузок. А. применяют для гашения колебаний при движении автомобиля по неровной дороге, для смягчения удара при посадке самолёта и т. д. В конструкциях А. используют рессоры, торсионы, резин, элементы и пр., а также жидкости и газы. АМОРТИЗАЦИЯ в технике (от франц. amortir - ослаблять, смягчать) - поглощение (смягчение) ударов в машинах, сооружениях и т. п. при помощи амортизаторов. АМОРТИЗАЦИЯ (от ср.-век. лат. amortisatio -погашение) основных фондов - постепенное перенесение по частям стоимости основных фондов по мере их физ. и морального износа на производимый продукт. В каждой единице нового продукта воплощается часть стоимости осн. фондов, пропорциональная их снашиванию. Суммы А. включаются в издержки произ-ва (себестоимость продукции) в виде амортизац. отчислений. В СССР они делятся на отчисления на реновацию (полное возмещение осн. фондов), на капит. ремонт и модернизацию (частичное восстановление). АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ (от греч. amorphos -бесформенный) - состояние твёрдого в-ва, в к-ром, в отличие от кристаллич. состояния, частицы расположены беспорядочно и в-во изотропно, т. е. имеет одинаковые физ. св-ва по всем направлениям; кроме того, отсутствует чётко выраженная темп-ра плавления. Аморфные тела бывают природные (янтарь и др. смолы) и искусств. (стекло, пластмассы, аморфные металлы н сплавы). АМПЕР [по имени франц. физика А. М. Ампера (А. М. Ampere; 1775-1836)] - 1) ед. силы элект-рич. тока в СИ. Обозначение - A. 1A. равен силе неизменяющегося тока, к-рый при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, располож. на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы на участке проводника дл. 1 м силу взаимодействия, равную 2-10-7Н. В СССР хранятся Гос. первичный эталон ед. силы пост. электрич. тока с номин. значением 1 А и Гос. спец. эталон ед. силы тока высокой частоты с диапазоном измерений 3-100 А. 2) Ед. магнитодвижущей силы в СИ. 1 А равен магнитодвижущей силе вдоль замкнутого контура, сцепленного с контуром пост. тока силой 1 А. 3) БД. разности магнитных потенциалов в СИ. АМПЕРА ЗАКОН - закон, определяющий силу dF, с к-рой магнитное поле действует на малый элемент (длиной dl) проводника с током силой I, внесённый в это магнитное поле. где В - вектор магнитной индукции в области поля, где находится элемент проводника; dl - вектор элемента проводника, проведённый в направлении тока; а - угол между векторами dl и В. Вектор dF перпендикулярен к dl и В, причём из конца dF вращение от dl к В по кратчайшему направлению видно происходящим против хода часовой стрелки (см. рис.). К ст. Ампера закон АМПЕР-ВЕСЫ - то же, что токовые весы. АМПЕР-ВИТОК - устар. наименование ед. магнитодвижущей силы и разности магнитных потенциалов. А.-в. заменён ампером (А). АМПЕРМЕТР (от ампер и ...метр) - прибор для измерения силы пост, и(или) перем. тока. В электрич. цепь включается последовательно. Шкала А. градуируется в мкА, мА, А или кА. Для расширения пределов измерений А. включают (см. рис.) с шунтом (при пост. токе) или через измерит, трансформатор тока (при перем. токе). Для измерений силы пост. тока используются магнитоэлектрич. А., переменного - электромагн., электродинамич., выпрямительные, термоэлектрические. Различают аналоговые А., у к-рых подвижная часть прибора со стрелочным (или световым) указателем поворачивается не угол, пропорциональный измеряемой силе тока, и цифровые А. (см. Цифровой измерительный прибор). Внешний вид амперметра и схемы включения его в электрическую цепь: а - с шунтом; б - через трансформатор тока; 1 - шунт; 2 и 4 - нагрузки; 3 - трансформатор тока литра), широко применяемые в технике и с. х-ве. См. также Аммиак. АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ - (от ампер и ...метрия) - электрохим. метод количеств. анализа, в к-ром конечную точку титрования находят по зависимости предельного диффуз. тока (ток, сила к-рого определяется скоростью диффузии реагирующих в-в к электроду) от объёма прибавленного р-ра. Метод используют при анализе разбавл. р-ров (концентрация 10-2-10-6моль/л). АМПЕР-ЧАС - внесистемная ед. электрич. заряда или кол-ва электричества. Обозначение А*ч. 1 А*ч равен кол-ву электричества, проходящего через поперечное сечение проводника при токе силой 1А за время 1ч. 1 А*ч = 3600 Кл = 3,6 кКл. Обычно в А*ч выражают электрич. заряд аккумуляторов. АМПИР (от франц. empire, букв. - империя) - стиль архитектуры и искусства (преим. декоративного) позднего классицизма в европ. странах 1-й трети 19 в. В архитектуре А. преобладают мотивы и формы, заимствов. из художеств. наследия императорского Рима (триумфальные арки, мемориальные колонны, воен. эмолематика в архит. деталях и т. п.), а также древнеегипетского искусства. А. в разных странах получал истолкование в соответствии с особенностями их общественно-политич. жизни. АМПЛИДИН (от лат. ampilifico - увеличиваю, усиливаю и греч. dynamis - сила) - электромашинный усилитель поперечного поля. АМПЛИТРОН (от лат. amplifico - увеличиваю, усиливаю и ...трон) - мощный усилит, магнетронного типа прибор обратной волны с замкнутым электронным потоком, в к-ром используется кольцевая резонаторная замедляющая система с нечётным числом периодов; то же, что платинотрон, работающий в режиме усиления. Выходная мощность СВЧ колебаний до 10 МВт в импульсе, кпд ок. 80%, коэфф. усиления 10 - 15 дБ. А. широко применяются в выходных каскадах разл. радиоустройств (преим. в импульсном режиме). АМПЛИТУДА (от лат. amplitude - величина) - наибольшее значение А, к-рого достигает к.-л. величина S, совершающая гармонические колебания (см. рис.), т. е. изменяющаяся во времени t по закону S = A sin (wt + ф0), где А, w и w0 - пост. величины. Понятие "А." условно применяют и к не-гармонич. колебаниям. Напр., если при затухании колебаний S = А0ехр(-бf)sin(wt + ф0), где б - коэфф. затухания, то перем. величину А= А0ехр( - бt) наз. А. затухающих колебаний. К ст. Амплитуда АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ - модуляция. при к-рой воздействие на электрич. колебания приводит к изменению их амплитуды. A.м. - наиболее распространённый тип модуляции электрич. колебаний в звуковом радиовещании на декаметровых и более низкочастотных диапазонах волн. АМПЛИТУДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - зависимость амплитуды сигнала на выходе устройства (прибора) от амплитуды сигнала на его входе. По форме А. х. судят о линейности системы, нелинейных искажениях в ней и т. п. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - зависимость амплитуды синусоидальных колебаний от их частоты на выходе устройства при пост. амплитуде на входе. В электротехнике, радиотехнике, электронике по А.-ч. х. определяют раэл. параметры (полосу пропускания частот, избирательность и др.), по к-рым судят о работе устройств (приборов). АМПЛИТУДНЫЙ АНАЛИЗАТОР - устройство для нахождения закона распределения амплитуд электрич. импульсов. С помощью А. а. обычно анализируют распределение амплитуд случайного импульсного процесса по кол-ву импульсов, появляющихся в заданном интервале амплитуд. В зависимости от конструкции А. а. могут быть одно- и многоканальными. Применяются в экспериментальной физике для анализа распределения энергии частиц разл. видов излучения, в радиолокации и радиосвязи при анализе сигналов сложной формы и т. д. См. рис. Структурная схема одноканального амплитудного анализатора АМПЛИТУДНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР - устройство для выделения (селекции) электрич. сигналов, амплитуда к-рых превышает определ. (пороговое) значение. В А. д. используются электронные устройства и приборы, имеющие амплитудную хар-ку с резко выраж. нелинейностью (напр., диоды, нек-рые спусковые устройства). А. д. применяются в импульсных системах телеуправления и телеметрии, при выделении полезного сигнала из шумов, в составе амплитудных анализаторов при исследовании случайных импульсных процессов и т. д. АМФИБИЙНОЕ СУДНО на воздушной подушке - трансп. средство с гибким ограждением возд. подушки (юбкой) по всему периметру, допускающим движение А. с. с полным отрывом корпуса от воды (см. рис.). А. с. могут двигаться над водной поверхностью, по заболоч. р-нам, надо льдом со скоростями до 125 км/ч (80 уз). Благодаря возможности выхода на пологий берег и старта с берега, А. с. могут использоваться для транспортирования грузов на побережья, не оборудов. причальными сооружениями. К ст. Амфибийное судно. Амфибийный реанимационный катер скорой помощи "Пума" АМФИБИЯ (от греч. amphibios - ведущий двойной образ жизни) - 1) автомобиль (обычно повыш. проходимости) с водонепроницаемым кузовом, снабжённый для движения по воде движителем (гребным винтом, водомётным устройством), водяным рулём и насосом для откачивания из кузова воды. Для преодоления крутых подъёмов при выходе на берег А. оборудуют лебёдкой. 2) Гидросамолёт, приспособленный также к взлёту с суши и посадке на сушу путём выпуска колёсного шасси. 3) Аэросани, у к-рых кузов на лыжах заменён для лучшей проходимости одной лодкой-лыжей, что позволяет А. двигаться не только по рыхлому снегу, но и по воде, мелководным рекам, заболоч. водоёмам, льду с полыньями, битому льду. 4) Боевая или трансп. машина (танк, бронетранспортёр и др.), способная передвигаться по суше и по воде. Плавучесть обеспечивается необходимым водоизмещением герметизиров. корпуса. Движитель - гребной винт, водомёт, штатные гусеничные цепи (у гусеничных машин). См. рис. Автомобиль - амфибия Аэросани-амфибия Гидросамолёт-амфибия АМФИБОЛИТ - метаморфич. горная порода, сложенная в осн. из амфибола (роговой обманки) и плагиоклаза. Плотн. 2900 - 3200 кг/м , прочность на сжатие до 260 МПа. Используется как сырьё для произ-ва прочной щебёнки: чёрные разновидности А, - поделочные и облицовочные камни. АМФИБОЛЫ (от греч. amphibolos - неопределённый) - группа породообразующих минералов, силикаты кальция, магния, железа и щелочных металлов. Широко распространены в земной коре (ок. 10% по массе). Наиболее известные А. - роговая обманка, актинолит, тремолит. Зелёные, бурые, чёрные волокнистые кристаллы. Тв. по минералогич. шкале 5 - 6.5; плотн. 2800 - 3500 кг/м3. Тонковолокнистые А.-асбесты - ценное кислото-, щедоче- и огнеупорное сырьё. АМФОЛИТЫ - см. в ст. Иониты. АМФОТЕРНОСТЬ (от греч. amphoteros - и тот и другой) - способность нек-рых хим. соединений проявлять в зависимости от условий либо кислотные, либо основные св-ва. Типичные представители амфотерных соединений (амфолитов) - Zn(OH)2, А1(ОН)3, аминокислоты, нек-рые ионообменные смолы (иониты). АНАГЛИФОВ ЦВЕТНЫХ МЕТОД (от греч. аnаglyphos - рельефный) - один из способов наблюдения стереоскопия, (объёмного) изображения с использованием двух окрашенных в дополнит. цвета изображений, составляющих стереопару, рассматриваемых через разноокрашенные светофильтры (разноцветные очки). Применяется при изготовлении стереоскопич. иллюстраций к уч. пособиям (напр., по геометрии, кристаллографии и др.). АНАЛИЗАТОР (от греч. analysis - разложение, расчленение) - прибор для исследования разл. процессов в радио- и электротехнике (напр., амплитудный анализатор), в оптике - для обнаружения поляризации света, определения положения плоскости поляризации и др., в пром-сти и при экспериментах - для определения процентного содержания компонентов в твёрдых и сыпучих в-вах, газе (газоанализатор), жидкости (анализатор жидкости) и др. (см., напр., Аминокислотный анализатор), в акустике - для анализа звука, его частоты и т. д, АНАЛИЗАТОР БИОТОКОВ МОЗГА - электронный прибор для определения частот биоэлектрич. колебаний, возникающих в центр, нервной системе. Работает в комплексе с электроэнцефалографом и интегратором, к-рый определяет суммарную амплитуду колебаний исследуемой частоты. АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ - прибор для определения концентрации в-ва в одно- или многокомпонентных жидкостных смесях. По методу анализа различают А. ж. тепловые, магнитные, механич., электрохим., оптич., радионэотопные, а также комбинированные. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ - раздел геометрии, в к-ром св-ва геом. образов (точек, линий, поверхностей) устанавливаются средствами алгебры при помощи метода координат, т. е. путём изучения св-в ур-ний, графиками к-рых эти образы являются. В А. г. исследуются линии (поверхности) 1-го и 2-го порядков. Линии (поверхности) 1-го порядка - прямые (плоскости); среди линий (поверхностей) 2-го порядка - эллипсы, гиперболы, параболы (эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды). АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - наука о методах исследования хим. состава в-ва_. А. х. включает 2 осн. раздела: 1) качественный анализ - обнаружение отд. элементов и идентификация соединений, входящих в состав в-ва; 2) количественный анализ - точное определение концентрации, соотношения или массы элементов и соединений в составе в-ва. Совр. А. х. использует хим., физ. и физ.-хим. методы, к-рые характеризуются большой чувствительностью, быстротой и требуют для проведения анализа небольших масс в-ва. См. также, напр., Спектральный анализ, Хроматография, Турбидиметрия. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - ф-ции. к-рые могут быть в окрестности любой точки Z0, где эти ф-ции определены, представлены степенными рядами: К А. ф. относятся, напр., многочлены, тригонометрич. ф-ции, показат. ф-ция, цилиндрич. ф-ции. АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (АВМ) - специально сконструированное вычислит. устройство для воспроизведения (моделирования) определ. соотношений между непрерывно изменяющимися физ. величинами (машинными переменными) - аналогами соответствующих исходных переменных решаемой задачи. Наиболее распространены электронные АВМ, в к-рых машинными переменными служат электрич. напряжение и сила тока, а искомые соотношения моделируются физ. процессами, протекающими в электрич. цепях. Применяются гл. обр. для решения дифференц. уравнений, описывающих электрич., тепловые, магн., гидравлич. и др. системы, процессы массо- и теплообмена и т. д., а также для исследования систем автоматич. регулирования и как устройства управления технологич. процессами. Эти задачи на АВМ решаются быстрее, чем на цифровых вычислительных машинах (но с большей погрешностью). АВМ позволяют решать также задачи в реальном масштабе времени, имеют сравнительно невысокую стоимость. В совокупности с цифровыми вычислит. машинами образуют гибридные вычислительные системы, сочетающие достоинства аналогового и цифрового способов обработки информации. АНАЛОГОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегральная схема, в к -рой приём, преобразование (обработка) и выдача информации, представленной в аналоговой форме, осуществляются посредством непрерывных сигналов; в А. и. с. выходной сигнал является непрерывной функцией входного. А. и. с. применяются в радиоустройствах, аппаратуре телеметрии и автоматич. управления, устройствах измерит. техники и т. п. На базе А. и. с. строятся, напр., операц. усилители и аналоговые перемножители. А. и. с. имеют, как правило, нерегулярную структуру, а следовательно, более сложную и разнообразную топологию, а также меньшую (по сравнению с цифровыми интегральными схемами) плотность упаковки. АНАЛОГО-ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - см. Гибридная вычислительная система. АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АЦП) - устройство для автоматич. преобразования аналоговых (непрерывных во времени) сигналов в эквивалентные им дискретные сигналы, представленные цифровым кодом. Аналоговыми величинами чаще всего бывают электрич. напряжение или сила тока, частота колебаний, фазовые сдвиги, углы поворота . Цифровые коды представляются в осн. в двоичной, двоично-десятичной или десятичной системах счисления. АЦП широко используются для сопряжения источников аналоговых сигналов (напр., измерит. преобразователей, АВМ) с цифровыми регистраторами и цифровыми вычислит. устройствами (напр., с микропроцессором, ЭВМ). АНАМОРФИРОВАНИЕ изображений (от греч, anamorphoo - преобразовываю) - преобразование, трансформирование конфигурации изображения объекта, осуществляемое спец. оптич. системами (анаморфотная насадка) или взаимным наклоном плоскости предмета и экрана. А. оптич. системами распространено в широкоэкранном кинематографе для сжатия изображения (при съёмке) и его растяжения (при проецировании на экран) в горизонтальной плоскости (см. рис.); А. наклоном применяют при фотопечати (для устранения перспективных искажений), в полиграфии и др. АНАМОРФОТНАЯ НАСАДКА, анаморфотная приставка, - оптич. система, устанавливаемая перед обычным объективом киноаппарата для сжатия или растяжения (анаморфирования) изображения в горизонтальной плоскости (см. рис.). Анаморфирование изображения: а - кинокадр, анаморфированный в горизонтальном направлении; б - тот же кадр, спроецированный на экран с помощью анаморфотной оптической системы Схема хода световых лучей в анаморфотной насадке: агор - угол поля зрения объектива с насадкой (в горизонтальной плоскости); а'гор - угол поля зрения объектива; 1 - компоненты насадки; 2 - объектив киноаппарата АНАСТИГМАТ (от греч. an- - отрицат. приставка и астигматизм) - сложный многолинзовый объектив, у к-рого в значит. степени исправлены все аберрации, в том числе астигматизм и кривизна поля изображения. А. при большой светосиле дают резкое изображение по всему полю. АНАЭРОСТАТ (от греч. an- - отрицат. приставка, аёг - воздух и ...стат) - прибор для выращивания микробов в анаэробных условиях (при отсутствии свободного кислорода) и при заданной темп-ре (обычно 37 °С). Применяется в бактериологич. лабораториях. АНГАР (франц. hangar) - сооружение для хранения, технич. обслуживания и ремонта ЛА. Наиболее распространены А. арочной и рамной конструкций; пролёты самых крупных А. превышают 100 м. А. бывают: стационарные, возводимые на пост. аэродромах, с металлич. или ж.-б. несущими конструкциями; временные (обычно деревянные); сборно-разборные для полевых аэродромов с конструкциями из стали, лёгких сплавов и пластмасс. А. оснащают подъёмно-трансп. средствами (передвижные краны, тележки и др.), средствами связи, сигнализации, автоматич. пожаротушения и пр. АНГИДРИДЫ (от греч. an- - отрицат. приставка и hydor - вода) - хим. соединения к.-л. элемента с кислородом, к-рые можно получить, отнимая воду от соответствующей к-ты; напр., SО3 - А. серной к-ты H2SO4. Органич. А. - продукты дегидратации карболовых к-т. См. Фталевый ангидрид, Малеиновый ангидрид. АНГИДРИТ - 1) минерал, безводный сульфат кальция CaSO4. Цвет белый, серый, голубоватый. Тв. по минералогич. шкале 3,5 - 4; плотн. 2900 - 3000 кг/м5. Встречается в соляных месторождениях. При поглощении воды переходит в гипс, с к-рым часто встречается совместно. Плотные разновидности А. применяют как декоративно-поделочный материал. 2) Осадочная порода, состоящая в осн. из минерала А.; образуется преим. путём хим. осаждения в озёрах, лагунах и т. п. Используется для изготовления ангидритового цемента и в качестве удобрения. АНГОБ (франц. engobe) - декоративное керамич. покрытие, наносимое на поверхность изделия до его обжига и закрывающее цвет или грубую структуру его материала. Различают А. белые (из беложгущихся глин) и цветные (из глин с цветообраэующими добавками). А. применяют в произ-Ве цветного кирпича и двухслойных фасадных облицовочных изделий. А. может быть покрыт слоем прозрачной глазури, росписью и т. д. АНГСТРЕМ [по имени швед. физика А. И. Ангстрема (A. J. Angstrom; 1814 - 74)] - не подлежащая применению внесистемная ед. длины. Обозначение - А. 1 А = 10-10 м = 0,1 нм. АНДАЛУЗИТ [от назв. историч. обл. Андалусия (Andalucia) в Испании] - породообразующий минерал, одна из полиморфных модификаций силиката алюминия Al2SiO5 (наряду с кианитом и силлиманитом). Цвет розовый, реже серый, красный, жёлтый, бурый, тёмно-зелёный; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 7,5; плотн. 3100 - 3200 кг/м3. Используется в металлургич. пром-сти как высокоглинозёмистый огнеупор и сырьё для произ-ва силумина. АНДЕЗИТ [нем. Andesit, от Andes (Анды) - назв. горной системы в Юж. Америке] - излившаяся средняя горная порода, состоящая гл. обр. из плагиоклаза, стекловатой осн. массы и темноцветного минерала (амфибола, биотита или пироксена). Плотн. 2800 - 3600 кг/м3; прочность на сжатие до 350 - 400 МПа. Применяется как строит. и кислотоупорный материал для футеровки башен сернокислотных з-дов. а также как сырьё для кам. литья. АНЕМОМЕТР (от греч. anemos - ветер и ...метр) - прибор для измерений скорости ветра и газовых потоков. Осн. виды А. (см. рис.): крыльчатый, применяемый в трубах и каналах вентиляционных систем для измерений скорости направл. потока воздуха; чашечный - для определения средней (за определ. промежуток времени) скорости ветра; манометрич. - для определения мгновенной скорости ветра. Применяют также автоматич. А. с сигнальным устройством для определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов ветра и включения при этом соответствующих противоаварийных устройств. Погрешность измерений 0,05 - 0,1 м/с. Для непрерывной записи скорости ветра служат анемографы. Ручной чашечный анемометр Крыльчатый анемометр с мельничной вертушкой АНЕМОРУМБОМЕТР - метеорологич. прибор для измерений ср., текущей и Макс. скорости и направления ветра (см. рис.). Для записи измерений служат анеморумбографы. Ветроприёмник анеморумбометра АНЕРОИД (от греч. а- - приставка, означающая отсутствие, и neros - вода, т. е. действующий без помощи жидкости), барометр-анероид, - прибор для измерений атм. давления. Приёмной частью А. (см. рис.) служит металлич. коробка, внутри к-рой создано разрежение. При повышении атм. давления коробка сжимается и тянет прикрепл. к ней пружину. Перемещение пружины передаётся стрелке, передвигающейся по шкале. А. изготовляют разных типов, в т. ч. бытовые для наблюдения за изменением атм. давления при комнатной темп-ре и школьные, используемые в качестве учебного пособия. Чувствительность до 10 Па. Анероид: 1 - металлическая коробка; 2 - стрелка; 3 - шкала АНИД - см. в ст. Полиамидные волокна. АНИЗОТРОПИЯ (от греч. anisos - неравный и ...тропия) - неодинаковость физ. св-в среды в разных направлениях. А. упругих, оптич. и др. св-в присуща, напр.. кристаллам. Анизотропная среда однородна, если зависимость физ. св-в от направления одинакова в разл. точках среды. Среда, обладающая изотропией в отношении одних св-в, может в то же время быть анизотропной в отношении других. АНИЗОТРОПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, св-ва к-рых неодинаковы по разл. направлениям; напр., монокристаллы, волокнистые и плёночные материалы, железобетон, пластмассы со слоистыми наполнителями (гетинакс, текстолиты, стеклопластики, углепластики и др.), композиц. материалы. Использование А. м. сокращает расход материалов и улучшает качество конструкций. Напр., трансформаторы с сердечниками из анизотропной текстурованной стали примерно на 20 - 40% легче трансформаторов с сердечниками из обычной горячекатаной стали. АНИЛИН (франц. aniline, через португ. anil, от араб, ан-нил - индиго: впервые А. был получен из индиго) C6H5NH2 - вязкая бесцветная жидкость, темнеющая на свету и воздухе; tкип 184,4 оС. Применяется в произ-ве красителей, фармацевтич. препаратов, ВВ. синтетич. смол, ускорителей вулканизации и т. д. АНИЛИНОВЫЙ ЧЁРНЫЙ - краситель, к-рый образуется в результате окисления анилина непосредственно на волокне в кислой среде. Таким способом окрашивают хлопок, шерсть, мех. Окислением анилина получают также пигмент глубоко-чёрный, используемый для крашения пластмасс, при изготовлении копиров, бумаги, лент для пишущих машин и т. д. АНИОНBТЫ - см. в ст. Иониты. АНИОНЫ (от греч. Anion, букв. - идущий вверх) - отрицательно заряж. ионы. В электрич. поле движутся к положит, электроду (аноду). АНКЕР (нем. Anker, букв. - якорь) - деталь часов (качающаяся вилка), обеспечивающая равномерный ход часового механизма. А. наз. также нек-рые детали для скрепления частей сооружений и машин (анкерная плита, анкерный болт и т. п.). АНКЕРНАЯ КРЕПЬ, штанговая крепь, - горная крепь в виде металлич., реже дерев, или ж.-б. стержней (болты, штанги) диам. 20 - 40 мм и дл. от 0,5 до 2 - 3 м, закреплённых в массиве пород, скрепляющих и удерживающих эти породы от расслоения, сдвижения и обрушения (см. рис.). А. к. применяют в осн. для крепления подземных горных выработок. См. также рис. при ст. Горная крепь. Анкерная крепь: а - металлическая штанга; б - железобетонная штанга; в - деревянная штанга АНКЕРНАЯ ПЛИТА - металлич. плита (см. рис.), закладываемая в основание фундамента и служащая для установки в нём анкерного болта. Анкерная плита (1) и анкерный болт (2) АНКЕРНЫЙ БОЛТ - болт с прямоугольной головкой, вставляемый в отверстие анкерной плиты (см. рис.) и поворачиваемый на 90о вокруг вертик. оси. Иногда А. б. наз. фундаментным. АННИГИЛЯЦИОННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - гипотетич. фотонный двигатель, в к-ром источником энергии является аннигиляция в-ва. АННИГИЛЯЦИЯ (лат. annihilatio - исчезновение, уничтожение, от ad - к и nihil - ничто) - термин, принятый в физике для наименования процесса превращения частицы и отвечающей ей античастицы в др. частицы, происходящего при их столкновении . Напр., при А. электрона и позитрона образуются фотоны у-излучения, а при А. нуклона и антинуклона - пионы (я-мезоны), реже - каоны (К-мезоны). При А. выполняются законы сохранения полной энергии, импульса, момента импульса, электрич. заряда и нек-рых др. величин. АНОД (от греч. anodos - движение вверх, восхождение) - электрод радио- или электротехнич. прибора, устройства (напр., электровакуумного прибора, гальванич. элемента, электролитич. ванны), характеризующийся тем, что движение электронов (во внеш. цепи) направлено от него (к катоду). В электролитич. ванне, электронных и др. приборах А. соединяется с положит. полюсом источника электрич. тока. АНОДИРОВАНИЕ - образование защитного покрытия на поверхности металлич. изделии, к-рые служат в процессе электролиза анодом. Анодируют в осн. алюминий и его сплавы; образующиеся при этом оксидные плёнки (обычно толщ. 5 - 25 мкм) защищают металл от коррозии, служат хорошим основанием для лакокрасочных покрытий и обладают электронзоляц. св-вами. А. используется также в декоративных целях. АНОДНО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - разновидность электрохимической обработки, при к-рой на изделие воздействует поток электролита (р-р хлорида, нитрата, сульфата натрия) при пропускании через него электрич. тока. Применяется для обработки рабочих поверхностей деталей сложной конфигурации (штампы, пресс-формы и др.), при гравировании и т. п АНОДНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - разновидность электрохимической обработки, осн. на одноврем. использовании анодного растворения металла детали и механич. удаления продуктов распада. Применяется для разрезания твёрдых и сверхтвёрдых металлич. материалов, упрочнения реж. инструмента и т. п. АНОДНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАНОК - станок для анодно-механической обработки токопроводящих материалов любой твёрдости, в т. ч. жаропрочных и твердых сплавов, а также нержавеющих сталей. Применяется в осн. для безабразивной заточки и доводки твердосплавных режущих инструментов, а также для разрезки материалов. Распространены отрезные дисковые и ленточные станки. См. рис. Схема анодно-механического станка: 1 - заготовка; 2 - вращающийся инструмент; 3 - трубка для подачи электролита; 4 - генератор электрического тока АНОДНЫЕ ЛУЧИ - поток положит. ионов, испускаемых анодом разрядной или электронной трубки под действием электронов. АНОЛИТ - электролит, соприкасающийся с анодом и отделённый от катода пористой перегородкой - диафрагмой. АНСАМБЛЬ (франц. ensemble - совокупность, стройное целое) в архитектуре - согласованное расположение зданий, сооружений, монументов, зелёных насаждений, образующих единую архит.-пространств. композицию, созданную на основе оп-редел. идейно-художеств. замысла с учётом функци-он. требований, практич. целесообразности, природного и архит. окружения. А. обеспечивает единство зрит. восприятия (напр., Кремль в Москве. А. Дворцовой площади в Ленинграде, А. площади св. Марка в Венеции). АНТАБЛЕМЕНТ (франц. entablement, от table - стол, доска) - балка перекрытия, лежащая на колоннах. Состоит из архитрава, фриза и карниза (см. рис.). А. - верхняя часть ордера архитектурного. Антаблемент ионического ордера: а - архитрав; б - фриз; в - карниз АНТЕГМИТ - пластмасса на основе феноло-формальдегидной смолы, наполненной искусств. графитом. Плотн. 1740 - 1800 кг/м3, прочность при растяжении 6 - 22 МПа. Тепло- и токопроводящий материал. Устойчив в р-рах солей, неокисляющих минер. к-тах, органич. растворителях, нестоек в р-рах щелочей, галогенах (бром, фтор), азотной к-те. Применяется в произ-ве насосов, труб, электронагревателей, футеровочной плитки. "АНТЕЙ", Ан-22, - сов. трансп. (грузовой) самолёт с четырьмя турбовинтовыми двигателями (мощность каждого ок. 11 МВт). Взлётная масса 250 т, Макс. скорость 740 км/ч, дальность полета 5 - 11 тыс. км. Может перевезти груз 80 т на расстояние 5000 км. См. рис. Транспортный самолёт Ан-22 "" (СССР) АНТЕННА (от лат. antenna - мачта, рей) - устройство для непосредств. излучения и (или) приема радиоволн. А. отличаются диапазоном излучаемых (принимаемых) радиоволн (см. Радиочастоты), перекрытием по частоте (частотно-независимые, широкополосные и узкополосные), направленностью излучения или приёма (ненаправленные, слабонаправленные, остронаправленные), принципом действия и конструктивным выполнением (в виде отрезка провода, металлич. зеркал, рупоров, спиралей, щелей, рамок, комбинации диполей, диэлектрич. стержней и т. д.). Осн. параметры и хар-ки А.: коэфф. направленного действия, диаграмма направленности, эффективная площадь (от единиц до неск. тыс. м ), сопротивление излучения (чаще ок. 100 Ом), вид поляризации волны (линейная, круговая, эллиптич.) и др. См. рис. К ст. Антенна. 1. Двухзеркальная параболическая антенна дальней связи. 2,4. Антенны радиотелескопов. 3. Рупорно-параболические антенны радиорелейной линии связи АНТЕННАЯ РЕШЁТКА - сложная антенна, состоящая, как правило, из рядов однотипных элементов (напр., вибраторов, щелей, рупоров), сфази-рованных определ. образом. Расположение элементов и соотношение фаз возбуждаемых в них колебаний в совокупности обеспечивает А. р. острую (в виде луча) диаграмму направленности. Различают А. р. с неизменяемой диаграммой направленности (синфазные антенны, антенны бегущей волны, др. А. р. из мн. вибраторов) и с электронным управлением диаграммой направленности (т. н. синтезированные А. р.). См. рис. Структурная схема антенной решётки АНТЕННЫ ЭКВИВАЛЕНТ - электрич. цепь или устройство, имитирующее антенну. Составляется из резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов так, что её импеданс равен импедансу антенны (в диапазонах от километровых до декаметровых волн) или представляет собой отрезок коаксиальной линии с нагрузкой в виде поглотителя энергии электрмагн. волн (в диапазоне дециметровых волн). Применяется при настройке и испытаниях радиоприёмников и радиопередатчиков без подключения реальных антенн. АНТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - устройство для перехода с приёма на передачу сигналов и наоборот, устанавливаемое в приёмо-передающей радиостанции с одной антенной. А. п. в виде резонансного газонаполн. разрядника, замыкающего входную цепь приёмника только во время работы передатчика, применяют, напр., в радиолокац. станциях. АНТИ... (от греч. anti- - против) - приставка, означающая противодействие, противоположность (напр., антидетонатор, антипирены). АНТИГРИЗУТНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - см. Предохранительные взрывчатые вещества. АНТИДЕТОНАТОР (от анти.., и детонатор) - присадка (металлоорганич. или органич. соединения) к моторному топливу, повышающая его октановое число и способствующая бездетонац. сгоранию топлива в цилиндрах карбюраторного двигателя. Наиболее распространённый А. - тетраэтилсви-нец (ТЭС), примешиваемый к бензину в виде этиловой жидкости (смеси ТЭС с этилбромидом, ди-бромэтаном и пр.) в объёме 1 - 3 мл на 1 кг. Моторные топлива с А. обладают повыш. токсичностью. АНТИДОТЫ (от греч. antidoton, букв. - даваемое против), противоядия, - хим. соединения, способные обезвреживать попавшие в организм яды или ОВ. К ним относятся, напр., амилнитрит - А. против синильной к-ты; тиоловые соединения (бал, унитиол) - против галогенарсинов, люизита; атропин - против ядовитых фосфорорганич. соединений. Применяются как в профилактич. целях - при угрозе поражения ОВ, так и в лечебных - при отравлении. АНТИКЛИНАЛЬ (от акты... и греч. klino - наклоняю, прогибаю) - складка слоистых горных пород, обращённая выпуклостью вверх (см. рис.). Внутр. часть А. (ядро) сложена более древними породами, чем её внеш. части (крылья). Перегиб А. наз. замком. См. Синклиналь. Антиклиналь АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (от акты... и коррозия) - тонкослойные покрытия на изделиях для защиты от корроз. воздействия внеш. среды и придания им декоративного вида. Различают А. п.: металлич. (цинкование, кадмирование, никелирование, хромирование, лужение, свинцевание, золочение и т. п.); лакокрасочные; стеклоэмали; оксидные плёнки (воронение, анодная обработка и т. п.); покрытие резиной (гуммирование); пластмассовые и битумные смазки. АНТИМОНИТ (от ср.-век. лат. antimonium - сурьма) - минерал, сульфид сурьмы Sb2S3. Цвет свин-цово-серый, часто с пёстрой побежалостью; яркий металлич. блеск. Тв. по минералогической шкале 3 - 3,5; плотн. 4500 - 4700 кг/м3. Гл. руда сурьмы. АНТИНЕЙТРИНО - античастица по отношению к нейтрино. АНТИНЕЙТРОН - античастица по отношению к нейтрон у. АНТИОКСИДАНТЫ (от анти... и греч. oxys - кислый), антиокислители, - природные или синтетич. в-ва, способные тормозить или предотвращать окислит, процессы, приводящие к старению полимеров, осмолению топлив, прогорканию жиров и т. д. А. обрывают цепную реакцию окисления в результате взаимодействия с образующимися активными радикалами или (и) промежуточными соединениями, напр. гидропероксидами. Распространённые А. - вторичные ароматич. амины, фенолы, нек-рые фосфорорганич. соединения, органич. сульфиды. АНТИПИРЕНЫ (от анти... и греч. руг - огонь) - в-ва или смеси, предохраняющие древесину, ткани и др. материалы органич. происхождения от воспламенения и самостоят, горения. Распадаются с образованием негорючих соединений или (и) препятствуют разложению материала с выделением горючих газов. А. наносят на поверхность изделий в составе красок или (и) используют в виде р-ров, к-рыми пропитывают материал. Распространённые А. - гидроксид алюминия, соединения бора, сурьмы, хлориров. углеводороды, органич. и неорганич. соединения фосфора. АНТИПИРОГЁНЫ (от анти... и греч. руг - огонь, -genes - рождающий) - в-ва, препятствующие самовозгоранию углей, руд и т. п. В качестве А. применяют воду, р-ры силиката натрия, плёнкообразующие р-ры, ингибиторы окисления и др. в-ва. А. служат для предотвращения рудничных пожаров. АНТИПРОТОН - античастица по отношению к протону. АНТИРАДЫ (от анти... и лат. radius - луч) - в-ва, повышающие стойкость полимеров к действию ионизирующих излучений. Эффективные А. (нафталин, антрацен, фенантрен и др.) действуют как "энергетич. губки", к-рые принимают на себя энергию, поглощённую полимером, и рассеивают её в виде теплоты или флуоресценции. А. вводят в полимеры при их переработке (иногда вместе с антиоксиоантами). АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - то же, что сейсмостойкое строительство. АНТИСЕПТИКИ - см. Антисептические средства. АНТИСЕПТЙРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ - обработка поверхности древесины р-рами хим. в-в (антисептиков) для защиты преим. от грибов. Антисептированию подвергают сырые пиломатериалы перед. атм. сушкой или транспортированием, а также элементы дерев, конструкций и нек-рые виды тары. Растворы антисептиков наносят разбрызгиванием, кистями и др. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, антисептики (от анти... и греч. septikоs - вызывающий) гниение, нагноение), - хим. вещества, обладающие противомикробным действием. А. с. применяют для предохранения от разрушения микроорганизмами разл. неметалл ич. материалов (древесина, текст., изделия, кожа, пластмасса и др.). Для защиты древесины и изделий из неё используют А. с.: водорастворимые (фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия и др.);-маслянистые (креозотовое и антраценовое масла, сланцевое шпалопропиточное масло и др.); пасты (битумные и др.). Для антисептич. обработки текст, материалов, пластмасс и др. материалов применяют хлорпроизводные диоксидифенилметана, цинксалициланилид, салициланилид и продукты его хлорирования, хлорпроизводные фенола и др.. в-ва. А. с.,, применяемые в пищ. пром-сти для консервирования пищевых продуктов, - уксусная, бензойная и салициловая к-ты. АНТИСОВПАДЕНИЙ СХЕМА - переключат. устройство (обычно на ПП диодах, транзисторе или интегр. схеме), на выходе к-рого сигнал появляется только при наличии сигналов на одном или неск. (но не на всех) его входах одновременно. Применяется в устройствах вычислит. техники (реализует логич. операцию сложения - дизъюнкцию), автоматики, измерит. техники, радиотехники и др. АНТИСТАТИКИ - в-ва, понижающие статич. электризацию полимерных материалов вследствие повышения их электрич. проводимости, обусловливающей утечку заряда. А. наносят на поверхность изделий в виде р-ров, дисперсий, аэрозолей или вводят в состав материала. Распространённые А, - высокодисперсные электропроводящие в-ва (технич. углерод, графит, оксиды металлов), различные поверхностно-активные в-ва, нек-рые полимеры, напр. полиакриламид. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ - магнитоупорядоченное состояние кристаллич. в-ва (антиферромагнетик а), в к-ром магн. моменты атомов (ионов) в соседних узлах кристаллической решётки ориентированы антипараллельно, так что намагниченность в-ва равна нулю. Под действием внеш. магн. поля антиферромагнетики приобретают слабую намагниченность. При нагреве до нек-рой темп-ры, наз., точкой Нееля, антиферромагнетик теряет свои особые магн. св-ва и переходит в парамагнитное состояние (см. Парамагнетизм). АНТИФРИЗЫ (от анти... и англ. freeze - замерзать) - водные р-ры спиртов, гликолей, глицерина и нек-рых неорганич. солей, не замерзающие при низких темп-pax. А. применяют в системах охлаждения двигателей внутр. сгорания, в противопожарных трубопроводах, находящихся в условиях воздействия пониж. темп-р. АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (от анти... и лат. frictio - трение) - материалы для деталей, работающих в условиях трения, гл. обр. скольжения (подшипники, втулки, направляющие, вкладыши). Различают A.M.: сплавы на основе олова, свинца (баббиты), меди (бронзы), железа (серый чугун), цинка или алюминия; спечённые (бронзографит, железографит); пластмассы (текстолит, фторопласт-4, древеснослоистые пластики и др.); сложные композиции типа металл - пластмасса (пористая бронза, поры к-рой заполнены фторопластом). А. м. должен обладать хорошей прирабатываемостью, износостойкостью, низким коэфф. трения в паре с контактируемым материалом, малой склонностью к заеданию (схватыванию), способностью обеспечивать равномерную смазку трущихся поверхностей. АНТИЧАСТИЦЫ - элементарные частицы, имеющие те же значения массы, спина, времени жизни, что и их "двойники" - частицы, и отличаются от последних знаками электрич. заряда, магнитного момента и др. хар-ками взаимодействий. Отличит. особенность пары частица - античастица состоит в их способности к аннигиляции при столкновении друг с другом. АНТРАХИНОН [от антра(цен) и kina, на языке индейцев кечуа (Перу) - кора хинного дерева] - светло-жёлтые кристаллы; tпn 286 оС (возгоняется). Исходное соединение для синтеза антрахиноновых красителей. Антрахинов АНТРАХИНОНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - производные антрахинона, отличающиеся высокой хим. стойкостью, светопрочностыо, устойчивостью к мокрым обработкам, яркостью окраски. Применяются для крашения в разл. цвета синтетич. и др. волокон, а также в полиграфии, лакокрасочной и резин. пром-сти. АНТРАЦЕН (от греч. anthrax - уголь) - жёлтые кристаллы с голубой флуоресценцией; tnл216 оС. Входит в состав антраценового масла. А. высокой чистоты - полупроводник. Применяется для получения антрахинона, монокристаллы А. - для изготовления сцинтилляц. счётчиков. Антрацен АНТРАЦЕНОВОЕ МАСЛО - фракция каменноугольной смолы, выкипающая в пределах 280 - 360 °С. Содержит гл. обр. ароматич. соединения (.антрацен, фенантрен, карбазол и др.). А. м. применяют для получения этих соединений, сажи, для изготовления т. н. пшалопропиточного масла, используемого при консервировании древесины, и пр. АНТРАЦИТ (от греч. anthrakitis) - кам. уголь высшей степени углефикации с теплотой сгорания горючей массы 33,9 - 34,3 МДж/кг. Очень плотный, блестящий, чёрного цвета. Выход летучих в-в до 9%; содержание углерода 94 - 97%; объём выхода летучих в-в - менее 0,22 м /кг. Не спекается. А. используют как высокосортное энергетич. топливо, а также для изготовления электродов, произ-ва карбидов, литейного термоантрацита. А. с Макс. содержанием углерода и миним. выходом летучих в-в электропроводен и наз. суперантрацитом. АНТРЕСОЛЬ (франц. entresol) - 1) в совр. архитектуре А. - полуэтаж, занимающий верх. часть объёма высокого помещения жилого, обществ. или производств. здания, предназначенный для увеличения полезной площади помещения. А. сообщается с осн. помещением посредством открытых лестниц (см. рис.) или пандусов, а также через общие лестничные клетки здания. 2) В совр. жилом доме - полка под потолком квартиры. 3) верх. полуэтаж, встроенный в объём осн. этажа, характерный для особняков и усадебных домов 18 - 1-й пол. 19 вв. Антресоль АНФИЛАДА (франц. enfilade, от enfiler - нанизывать на нитку), анфиладное построение, - ряд залов, комнат, последовательно примыкающих друг к другу; входные проёмы обычно расположены по одной оси (см. рис.). Анфилада АНШЛИФ (нем. Anschliff, от anschleifen - шлифовать) - полированный шлиф, образец руды, ископаемого угля или горной породы с полированной поверхностью для изучения под микроскопом в отраженном свете. А. используют гл. обр. в минераграфии и углепетрографии. АПАТИТ (от греч. apate - обман, т. к. А. похож на др. минералы) - минерал, фосфат кальция Са5[Ро4]3(F, ОН, С1)2. Цвет белый, голубой, жёлтый, фиолетовый. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 6; плотн. 3200 кг/м . Входит в состав фосфоритов. Сырьё для произ-ва фосфорных удобрений, фосфорной кислоты и её солей; применяется в металлургии, керамич. и стек. произ-ве. Синтетич. А. с добавками редкозем. элементов используют в оптике. АПЕКС (от лат. apex - верхушка) в астрономии - точка небесной сферы, к к-рой направлен вектор скорости тела. Напр., А. годичного движения Земли лежит в плоскости земной орбиты в направлении, почти перпендикулярном направлению на Солнце. А. движения Солнца лежит в созвездии Геркулеса. Противоположная точка - антапекс. АПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ - электрич. цепь, в к-рой из-за больших потерь энергии невозможны собств. колебания (процесс установления равновесия в ней носит апериодич. характер), напр. цепь, состоящая из резистора и катушки индуктивности или конденсатора. В А. ц. не возникает явлений резонанса. Используются в широкополосных усилителях электрич. колебаний, корректирующих и накопит. электронных устройствах и др. АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - переходный процесс в динамич. системе, при к-ром выходная величина, характеризующая переход системы от одного состояния к другому, либо монотонно стремится к установившемуся значению, либо имеет один экстремум (см. рис.). Теоретически может длиться бесконечно большое время. А. п. имеют место, напр., в системах автоматич. управления. Графики апериодических процессов изменения параметра x(t) системы во времени: хуст - установившееся (предельное) значение параметра АПЕРТУРА (от лат. apertura - отверстие) - действующее отверстие оптической системы, определяемое размерами линз или ограничивающей диафрагмы, называемой апертурной. Угловая А. характеризуется углом 2а между крайними лучами конич. светового пучка, входящего в оптич. систему. Числовая А. равна n*sinа, где п - коэфф. преломления среды, в к-рой находится предмет. Яркость изображения, создаваемого оптич. системой, пропорциональная квадрату числовой А., а её разрешающая способность - значению угловой А. АПЛАНАТ (от греч. aplanetos - не отклоняющийся) - устар. назв. объективов, в к-рых исправлена сферич. аберрация. В совр. объективах такая степень коррекции является недостаточной. С появлением более совершенных объективов - анастигматов - А. утратили своё значение. АПО... (от греч. аро - из, от, без) - приставка, означающая уменьшение, утрату (напр., апохромат), удаление (напр., апоцентр). АПОГЕЙ (от апо... и греч. ge - Земля) - см. Апоцентр. "АПОЛЛОН" (англ. Apollo) - наименование амер. 3-местных космич. кораблей для полёта на Луну. Для запуска "А." к Луне использовалась РН "Сатурн-5". "А." состоял из двух состыков. космич. кораблей, осуществлявших совместный полёт к Луне и переход на селеноцентрич. орбиту. Орбит. корабль (наз. также осн. блоком) состоял из отсека экипажа - спускаемого аппарата, в к-ром три космонавта находились во время полёта к Луне и при возвращении на Землю, и двигат. отсека. Посадочный корабль (наз. также лунной кабиной) состоял из двух ступеней - посадочной и взлётной - с герметичной кабиной для двух космонавтов, совершавших посадку на Луну и взлёт с неё. Макс. масса "А." 47 т ("А.-17"). После выхода "А." на траекторию полёта к Луне осн. блок отстыковывался от лунной кабины, разворачивался на 180° и пристыковывался к лунной кабине. После выхода "А." на селеноцентрич. орбиту два космонавта переходили в лунную кабину, происходила её расстыковка с осн. блоком, в к-ром оставался один космонавт, а затем совершалась посадка на лунную поверхность. По завершении работы на Луне, космонавты стартовали во взлёт-вой ступени, выполняли стыковку и переходили в осн. блок; после отделения ступени совершали полёт к Земле (см. рис.). Схема полёта космического корабля " Аполлон" По программе "А." проведены исследования Луны и окололунного пространства, на Землю доставлены образцы лунного грунта, для передвижения по Луне в неск. экспедициях использовались луноходы. Макс. время пребывания на Луне составило 75 ч ("А.-17"). Проведено 11 пилотируемых полётов космич. кораблей 4А." (1968 - 72), 6 из них доставили космонавтов на Луну (1969 - 72). На Луне работали 12 космонавтов. Кроме того, корабли 4А." использовались для доставки на орбит. станцию "Скайлэб" трёх экспедиций, а также в программе ЭПАС. АПОСЕЛЕНИЙ (от сто... и греч. selene - Луна) - см. Апоцентр. АПОСТИЛЬБ (от греч. apostilbo - сверкаю, сияю) - не подлежащая применению внесистемная ед. яркости несамосветящейся белой поверхности. Обозначение - асб. 1 асб = 10-4 Лб = 10-4/ПИ сб = = 1/ПИ кд/м2 = 0,318 кд/м2 (см. Кандела, Ламберт. Стильб). АПОФЕМА (от греч. apotfthemi - откладываю) - 1) отрезок (а также его длина) перпендикуляра а, опущенного из центра правильного многоугольника на любую из его сторон. 2) В правильной пирамиде А. - высота а боковой грани (см. рис.). К ст. Апофема АПОХРОМАТ [от сто... и греч. chrdrna (chroma-tos) - цвет] - линзовая оптич. система с исправленной хроматич. аберрацией (см. Аберрации оптических систем) для трёх и более цветов. Такое исправление достигается использованием для изготовления А. спец. сортов стекла (особый крон, особый флинт) и нек-рых кристаллов. Полными А. являются зеркальные системы. АПОЦЕНТР (от сто... и лат. centrum - центр) - точка орбиты небесного тела, наиболее удалённая от центр. тела, вокруг к-рого оно движется. Для Луны и ИСЗ А. наз. апогеем, для искусств. спутников Луны - апоселением, для планет, комет и др. тел, движущихся вокруг Солнца, - афелием АППАРАТНОЕ ПРЯДЕНИЕ - получение чистошерстяной и смешанной пряжи большой линейной плотности и рыхлой структуры из волокон разл. длины. Пряжу вырабатывают из ровницы, получ. непосредственно на _чесальном аппарате путём разделения ватки-прочёса по ширине аппарата на отд. полоски, к-рые уплотняются ссучиванием и наматываются на бобину. На кольцепрядильной машине из аппаратной ровницы вырабатывают пряжу. В прядении шерсти А. п. наз. также суконным. АППАРЕЛЬ (от франц. appareil - въезд) - 1) ж.-б. или мощёная платформа на уровне пола вагона для погрузки грузов в ж.-д. вагоны. А. имеет спуск (пандус) до уровня подъёма к А. 2) Пологий спуск в окопы и укрытия для въезда (выезда) воен. техники (см. рис.). 3) Устройство в носовой части корабля в виде опускаемой в наклонное положение части палубы для схода личного состава и техники на берег. 4) Устройство в виде наклонной плиты, рамы или направляющих реек для проезда (прохода) в здание, сооружение (см. также Пандус). К ст. Аппарель АППЛИКАТА (от лат. applicata, букв. - приложенная) - одна из декартовых координат точки в пространстве, обычно третья, обозначаемая буквой г. АППРЕТИРОВАНИЕ (от франц. appreter - окончательно отделывать) - пропитка тканей или нанесение на них при отделке разл. в-в (аппретов), придающих им жёсткость (крахмал, водорастворимые эфиры целлюлозы), несминаемость (мочевино- или меламино-формальдегидные смолы), огнестойкость (хлориров. углеводороды и др.), упругость (синтетич. латексы), водоотталкивающие св-ва (кремнийорганич. жидкости). Путём А. можно предохранить ткани от повреждения молью. А. наз. также нанесение отделочной плёнки на поверхность кожи. АППРОКСИМАЦИЯ (от лат. approximo - приближаюсь) - приближ. выражение одних величин или геом. образов через другие, более простые. Напр., А. кривых линий ломаными, иррациональных чисел рациональными, произвольных непрерывных ф-ций многочленами, системы днфференц. ур-ний, описывающих поведение исследуемой нелинейной системы, системой линейных ур-ний и т. д. АПСИДА, абсида [от греч. hapsis(hapsidos) - свод], - полукруглая (иногда многоугольная) в плане выступающая часть здания (см. рис.), перекрытая полукуполом или сомкнутым полу сводом. Апсиды церкви Пантелеймона в Галиче (УССР) АР (франц. are, от лат. area - площадь) - внесистемная ед. площади, равная 0,01 га или 100 м2. Обозначение - а. АРБОЛИТ (от лат. arbor - дерево и греч. lithos - камень) - лёгкий бетон, состоящий из смеси орга-нич. заполнителей (дроблёных отходов деревообработки, камыша, костры конопли и т. п.), вяжущего (обычно портландцемента) и воды. Средняя по объёму плотность А. от 400 до 700 кг/мэ. Из А. изготовляют стеновые блоки, панели, плиты и т. п. для возведения малоэтажных зданий. АРБОРИЦИДЫ - см. в ст. Гербициды. АРГЕНТОМЕТРИЯ (от лат. argentum - серебро и ...метрия) - титриметрич. метод количеств. определения анионов, дающих с катионом серебра Ag+ малорастворимые осадки (хлориды, бромиды, подиды, роданиды, цианиды). Осн. на применении титрованного р-ра AgNO3. См. также Титриметрический анализ. АРГИЛЛИТ (от греч. argillos - глина и lithos - камень) - осадочная глинистая порода; уплотнённая до твёрдого, камнеподобного состояния глина, не размокающая в воде. От глинистого сланца А. отличается отсутствием сланцеватости. А. существенно каолинитового состава используется в молотом виде подобно огнеупорным глинам. АРГОН (от греч. argos - недеятельный) - хим. элемент из гр. благородных газов, символ Аг (лат. Argonum), ат. н. 18, ат. м. 39,948. Газ без цвета и запаха; плотн. 1,78 кг/м3, tкип - 186 оС. tnл - 189 оС. Содержится в атмосфере (0,93% по объёму). Получают А. в процессе разделения воздуха при глубоком охлаждении с последующей ректификацией. Применяют как инертную среду в металлургич. н хим. процессах, в сварочной технике (напр., при аргонодуговой сварке), а также как наполнитель электрич. ламп и счётчиков ионизирующих излучений. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА - дуговая сварка в среде защитного газа - аргона. А. с. применяют для сварки тонких листов из стали, никелевых, алюм., магниевых и др. сплавов. АРГУМЕНТ (от лат. argumentum - довод, основание) - 1) А. функции - независимая переменная величина, т. е. величина, от к-рой зависят значения ф-ции. 2) А. комплексного числа z=х+iy=r(cosф+i*sinф) - угол ф, образуемый отрезком r с положит. направлением оси х. АРЕОМЕТР (от греч. araios - неплотный, жидкий и ...метр) - прибор для определения плотности жидкости, а также массовой или объёмной концентрации р-ра. Различают А. пост. массы (денсиметры) и пост. объёма, к-рые применяются реже, но могут использоваться для определения плотности твёрдых тел. "АРИАБХАТА" (англ. Ariabhata) - наименование инд. ИСЗ для исследования ионосферы, регистрации нейтронного и гамма-излучения Солнца, рентгеновского излучения галактич. происхождения и излучения ночного неба. Назв. в честь инд. астронома и. математика (5 в.) Ариабхаты. Масса ИСЗ 358 кг, выс. 1,19 м, диам. 1,59 м. Электропитание от СБ (имелась также буферная хим. батарея). Стабилизация вращением. Сов. специалисты оказали помощь в создании записывающего устройства, нек-рых электронных компонентов, СБ и хим. батарей. ИСЗ выведен на орбиту в 1975 сов. РН с сов. космодрома. Приём информации с борта ИСЗ осуществляется инд. станцией на о. Шрихарикота, сов. станцией близ Москвы, а также франц. станциями в Тулузе (Франция) и Куру (Франц. Гвиана). См. рис. Индийский ИСЗ "Ариабхата" "АРИАН" (франц. Ariane) - наименование семейства ракет-носителей, созданных Европ. космич. агентством (ведущую роль играли Франция и ФРГ). В эксплуатации с 1979. Стартовая масса РН "А.-1" - 207 т, "А.-2" - 214 т, "А.-3" - 233т, "А.-4" - до 460т, полезный груз при выводе на орбиту с выс. перигея ок. 200 км и выс. апогея ок. 36 000 км - соответственно 1780, 2100, 2560 и до 4300 кг. Все модели РН 4А." 3-ступенчатые, использующие на 1-й и 2-й ступенях несимметричный диметилгидразин и четырёх-окись азота, а на 3-й ступени - жидкие водород и кислород. РН 4А.-3" имеет 2 навесных твердотоплив-ных ускорителя, РН 4А.-4" - 2 - 4 твердотопливных и (или) жидкостных ускорителя. АРИЛ, арильная группа, - общее назв. одновалентных остатков (радикалов) ароматич. углеводородов, напр. остаток бензола - фенил С6Н5 - нафталина - нафтил С10Н7-. Часто обозначаются символом Аr. АРИСТОТИПНАЯ ФОТОБУМАГА (от греч. aristos - наилучший и typos - отпечаток, изображение) - фотобумага, на к-рой видимое изображение получается непосредственно без хим. проявления в результате контактной фотопечати при солнечном освещении. После экспонирования изображение фиксируется обычным способом. Применяется редко. АРИФМЕТИКА (греч. arithmetike, от arithmos - число) - часть математики, в к-рой изучаются простейшие св-ва чисел, в первую очередь натуральных (целых положит.) и дробных, и действия над ними. АРИФМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ - число а, получаемое делением_суммы неск. чисел а\, a-i,,.., an на п - их число: а=(a1+a1+...+an):п. АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (АУ) -часть процессора ЭВМ, в к-рой непосредственно выполняются арифметич. и логич. операции над числами. Как правило, АУ состоит из сумматора, регистров для кратковрем. хранения чисел и устройства управления. Осн. параметры: разрядность (от 8 - 24 в малых ЭВМ до 32 - 64 в больших ЭВМ); время выполнения одной элементарной операции, напр. сложения (от неск. мкс до десятков не). АРИФМОМЕТР (от греч. arithmos - число и ...метр) - настольная механич. или электромеханич. вычислит. машина, выполняющая сложение, вычитание, умножение и деление. А. вытеснены электронными микрокалькуляторами. АРКА (от лат. arcus - дуга, изгиб) - криволинейное перекрытие проёма в стене или пространства между двумя опорами (столбами, колоннами и пр.). Выполняются из камня, металла, дерева, ж.-б. Под нагрузкой А. работают в осн. на сжатие, передавая вертик. нагрузки на опоры, а горизонтальные (распор) - на опоры, контрфорсы, затяжки. По форме различают А. полуциркульные, стрельчатые, подковообразные, килевидные и пр. Служат в качестве несущих элементов покрытий зданий, пролётных строений мостов и пр. См. рис. Арка: а - плинтус; б - импост; в - лоб арки; г - замок; д - архивольт. Промышленное здание, построенное с применением сборных железобетонных решётчатых арок АРКАДА (франц. arcade, от лат. arcus - дуга, арка) - ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны (см. рис.). Применяется обычно при устройстве открытых галерей. Аркада АРКАТУРА (нем. Arkatur, от лат. arcus - дуга, арка) - ряд декоративных арок на фасаде здания или на стенах внутр. помещений (см. рис.). Аркатура АРКБУТАН (франц. arc-boutant) - подпорная кам. наружная полуарка (б. ч. в готич. архитектуре), передающая распор сводов опорным столбам - контрфорсам (см. рис.). Применение А. и контрфорсов позволяет значительно уменьшить площадь поперечного сечения внутр. опор и увеличить полезный объём здания. Аркбутан АРМАТУРА (от лат. armatura - вооружение, снаряжение) - вспомогат., обычно стандартные, устройства и детали, не входящие в состав осн. оборудования, но необходимые для обеспечения его норм. работы. Различают А. трубопроводную (вентили, задвижки, конденсатоотводчики, клапаны и др.), электротехническую (щитки, патроны, выключатели, нек-рые детали электрич. машин, приспособления для крепления изоляторов и др.), печную (металлич. части, увеличивающие прочность металлургич. печи) и др. См. также Арматура железобетонных конструкций. АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - составная часть ж.-б. конструкций для восприятия гл. обр. растягивающих усилий и создания предварит. напряжения. Различают А. ж. к. рабочую (расчётную), монтажную и распределит, (конструктивную). А. ж. к. должна удовлетворять требованиям прочности, пластичности, вязкости (хладноломкости), свариваемости и др. Наиболее распространена А. ж. к. стальная стержневая (горячекатаная, упрочнённая термически и вытяжкой) и проволочная (арматурная проволока, пряди, канаты, тканые и сварные сетки). Диаметр стержневой А. ж. к. от 6 до 90 мм, проволочной - от 3 до 8 мм. Для улучшения сцепления А. ж. к. с бетоном ей придают периодич. профиль (см. рис.). В качестве А. ж. к. можно применять также стекловолокно и изделия из него, стеклопластики, бамбук и др. материалы. Арматура железобетонных конструкций: 1 и 2 - арматура периодического профиля; 3 - проволока периодического профиля; 4 - семипроволочная прядь; 5 - двухпрядный канат АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ - сталь, усиливающая (армирующая) ж.-б. конструкции. Используются в стр-ве с нач. 20 в. В качестве А. с. применяют сталь марок Ст3,Ст2, Ст1 и Ст0, а также более прочные стали - углеродистые и легированные. Наиболее распространена А. с. в виде стержней гладкого и периодич. профилей; кроме того, применяют арматурную проволоку из углеродистой стали, а также пряди, канаты, сварные и тканые сетки. Прочность А. с. повышают волочением, вытяжкой, сплющиванием в холодном состоянии, электроупрочнением на автоматич. закалочно-отпускных агрегатах, термоупрочнением с прокатного нагрева. Для улучшения св-в А. с. применяют микролегирование титаном. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ - комплекс работ по изготовлению, укладке в форму или установке на место бетонирования арматурных каркасов ж.-б. конструкций. Процесс произ-ва А. р. включает: заготовку арматурных стержней на правильно-отрезных автоматах, стыкование их и изготовление арматурных сеток и каркасов из заготовл. стержней с применением точечной (контактной) и дуговой сварки. Нек-рые ж.-б. изделия изготовляют с натяжением арматуры гидравлич. домкратами или электротермич. способом, при к-ром арматура до укладки в форму удлиняется путём нагрева до 300 - 450 оС пропусканием через неё электрич. тока большой силы. После укладки в нагретом состоянии и закрепления концов арматуры в форме в результате охлаждения она напрягается до заданного расчётом усилия. См. рис. К ст. Арматурные работы. Установка арматурного каркаса АРМАТУРНЫЙ СТАНОК - станок для резки, гибки и правки арматурной стали. Стержни диам. от 14 до 70 мм разрезают на А. с., снабжённых вращающимися ножами, ножами гильотинного типа, дисковыми пилами или автогенными резаками. На гибочных А. с. можно изгибать и править арматурные стержни диам. до 90 мм. АРМИРОВАНИЕ (от лат. аггао - вооружаю, укрепляю) - усиление материала или конструкции др. материалом. Применяется при изготовлении ж.-б. и кам. конструкций (см. Армокаменные конструкции, Армоцементные конструкции, Железобетонные конструкции и изделия), изделий из стекла, пластмасс, керамики, гипса и др. В технике получили распространение волокнистые композиционные материалы, армированные высокопрочными непрерывными волокнами. АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО - листовое силикатное стекло, в массу к-рого запрессована при формовании металлич. сетка. Применяется для остекления световых проёмов и покрытий зданий и сооружений, устройства светопропускающих перегородок, ограждений лестничных клеток, шахт лифтов и т. д. Изготовляют А. с. непрерывным прокатом. При ударе или воздействии высокой темп-ры А. с. не рассыпается на осколки. Допускает разрезку и отломку без растрескивания. Армирующая сварная сетка выполнена из проволоки диам. 0,35 - 0,45 мм. Светопропускание не ниже 65% . АРМИРОВАННЫЕ НИТИ - текст. кручёные нити, состоящие из сердцевидных, т. н. каркасных, нитей, обвитых снаружи волокнами или др. материалами, придающими кручёным нитям требуемые св-ва (повыш. гигроскопичность, воздухопроницаемость, низкую теплопроводность и др.). Применяются для изготовления изделий бытового и технич. назначения. АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ - пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя волокнистые материалы в виде нитей, жгутов, тканей и др. К А. п. относятся, напр., асбопластики, боропластики, стеклопластики, углепластики. АРМИРОВКА ШАХТНЫХ СТВОЛОВ - конструкции, возводимые в шахтном стволе для обеспечения движения подъёмных сосудов (шахтных клетей, скипов, бадей), установки лестниц для передвижения людей, прокладки инж. коммуникаций и др. А. ш. с. может быть временной (при стр-ве шахты) и постоянной. Состоит из расстрелов (горизонтальные несущие балки, закрепляемые в стенки ствола) и направляющих проводников, кронштейнов и др. Материалы для А. ш. с. - металл, дерево, реже ж.-б. Устанавливается с подвесных полков после или во время проходки ствола. АРМКО-ЖЕЛЁЗО (ARMCO - сокр. назв. амер. фирмы American Rolling Mill Corporation) - выходящее из употребления назв. технически чистого железа (ок. 99,85% ) с высокой пластичностью, повыш. электрич. проводимостью, высоким магн. насыщением и устойчивостью против коррозии. Применяют А.-ж. в электромашиностроении и лабораторной технике, а также в качестве шихты при произ-ве нек-рых леги-ров. сталей и сплавов. См. также Электротехническое железо. АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - части зданий или сооружений (стены, столбы, простенки, перемычки и др.) из кам. или кирпичной кладки со стальной ардшхурой. Для армирования применяют стальные сетки, укладываемые в горизонтальных швах с целью увеличения несущей способности А. к. при сжатии; стержни и проволоку, укладываемые внутри кам. элементов и воспринимающие гл. обр. растягивающие напряжения. Используют также усиление кам. кладки ж.-б. элементами (комплексные конструкции) или заключением её в ж.-б. обойму или обойму из стальных уголков. К ст. Армоцементные конструкции. Сборно-монолитная оболочка размером 46 X 46 м из армоцементных элементов (Ереван) АРМОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - тонкостенные конструкции из мелкозернистого бетона, армированного частыми ткаными или сварными сетками из тонкой проволоки; применяются в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений (см. рис.), в стр-ве резервуаров, в судостроении и т. п. От конструкций из обычного железобетона А. к. отличаются малой толщиной стенок (15 - 20 мм), повыш. водонепроницаемостью, дисперсностью распределения трещин и более медленным их раскрытием. Недостатки А. к.: сравнительно низкая огнестойкость и необходимость антикорроз. защиты поверхности бетона и арматуры, А. к. изготовляют в стальных, бетонных или дерев. матрицах с механизир. уплотнением бетонной смеси, а в односторонней форме - набрызгом бетонной смеси. К ст. Армоцементные конструкции. Покрытие (купол) Дворца спорта в Риме АРОМАТИЗАЦИЯ НЕФТИ - хим. переработка нефти с целью увеличения содержания в ней арома-тич. углеводородов (производных бензола). А. н. повышает антидетонац. св-ва моторных топлив, получаемых из нефти, и позволяет производить ароматич. углеводороды для хим. пром-сти (ВВ, красители и др.). АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ [от греч. аrоma(aromatos) - благовоние] - органич. соединения, содержащие в молекуле один или неск. циклов из шести атомов углерода, соединённых между собой чередующимися простыми и двойными связями (в классич. структурной ф-ле - см., напр., Бензол, Нафталин, Антрацен); назв. связано стем, что первые найденные представители А. с. имели приятный запах. Все атомы углерода в цикле образуют единую ароматич. (сопряжёнйую ) систему, обусловливающую специфич. хим. св-ва А. с.; напр., в отличие от ненасыщенных соединений г. открытой цепью, А. с. легче вступают в реакции замещения, чем в реакции присоединения, сохраняя при этом ароматич. систему. Св-вами А. с. обладают и нек-рые гетероциклич. соединения, напр. пиридин, а также ряд др. хим. соединений. Осн. источники А. с. - продукты нефтепереработки и кам.-уг. смола. АРОЧНАЯ ПЛОТИНА - криволинейная в плане плотина, прочность к-рой обеспечивается в осн. работой её как свода с передачей горизонтального давления воды берегам или устоям. А. п. сооружают из бетона (реже из каменной кладки) при наличии прочного скального основания и скалистых берегов. А. п. могут быть глухими, т. е. без сброса воды, или водосбросными. В зависимости от отношения толщины плотины по низу Ь к её высоте h А. п. подразделяют на собственно арочные (6/h=0,023 - 0,25) и арочно-гравитационные (b/h = 0,4 - 0,6). Благодаря своим конструктивным достоинствам, надёжности и экономичности А. п. получили широкое распространение на горных реках со скальным ложем. Высота А. п. достигает 270 м (Ингурская ГЭС в Грузинской ССР, см. рис.). Арочная плотина Ингурской ГЭС (СССР): 1 - водослив; 2 - водопропускные сооружения; 3 - водоприёмник ГЭС; 4 - правобережная опорная конструкция; 5 - левобережный устой; 6 - строительный туннель АРОЧНЫЙ МОСТ - мост с пролётными строениями, осн. несущими конструкциями к-рых служат арки или своды, работающие на сжатие с изгибом. Арочные пролётные строения могут быть распорные (на опоры передаются не только вертик. усилия, но и горизонтальные - распор) или безраспорные (распор воспринимается затяжками). Они устраиваются с ездой поверху, посередине и понизу. А. м. могут быть из металла, ж.-б., камня, значительно реже деревянные. См. рис. Схема арочного моста с распорным пролётным строением с ездой поверху Схема арочного моста с безраспорным пролётным строением с ездой понизу Арочный мост через р. Влтаву с пролётом 151 м (ЧССР) АРРЕТИР [нем. Arretier(ung), от франц. arreter - останавливать, фиксировать] - устройство для закрепления чувствит. элемента средства измерений в нерабочем положении, применяемое обычно с целью предохранения чувствит. элемента от механич. воздействий при транспортировании и установке. Иногда А. используют для гашения колебаний показывающей части измерит. средства (напр., в зеркальных гальванометрах, аналитич. весах). АРСЕНИДЫ (отлат. arsenicum - мышьяк) - соединения мышьяка с металлами. Применяют гл. обр. А. галия GaAs, индия InAs в лазерах, выпрямителях, туннельных диодах и триодах. АРСЕНОПИРИТ [назв. по содержанию мышьяка (лат. arsenicum) и по сходству с пиритом] - минерал, сложный сульфоарсенид железа FeAsS. Цвет от оловянно-белого до стально-серого, с пёстрой побежалостью; сильный металлич. блеск. Тв. по минералогия, шкале 5,5 - 6; плотн. 5900 - 6300 кг/м3. Гл. руда на мышьяк и его соединения. АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ [от назв. франц. провинции Артуа (лат. Artesium), где эти воды издавна использовались] - подземные (пластовые) воды, залегающие между водоупорными наклонными пластами и образующие в пределах впадин (прогибов) водонапорный (артезианский) бассейн. При вскрытии пластов с А. в. буровыми скважинами (т. н. артезианскими трубчатыми колодцами) А. в. поднимаются в этих скважинах выше кровли водоносного пласта и при достаточном напоре изливаются на поверхность или фонтанируют. АРТЕЗИАНСКИЙ КОЛОДЕЦ [впервые получил распространение во Франции, в провинции Артуа (лат. Artesium)] - вертик. трубчатый колодец (буровая скважина) для забора подземных напорных артезианских вод. АРТИКУЛЯЦИЯ (лат. articulatio, от articulo - расчленяю, членораздельно произношу) в технике связи - мера качества систем связи, предназначенных для передачи речевых сообщений. Количественно А. определяют отношением числа правильно принятых речевых элементов (слогов или слов) к общему числу переданных (в % ). А. служит для оценки акустич. качества системы передачи. В системах телеф. связи А. составляет обычно 90-91%. АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ВЫСТРЕЛ - комплект элементов арт. боеприпасов, необходимых для произ-ва одного выстрела (снаряд, взрыватель, пороховой заряд и средство его размещения и воспламенения). А. в. предназначен для стрельбы из арт. орудий. По назначению А. в. делятся на боевые, практич., учебно-тренировочные и холостые. По способу заряжания А. в, бывают (см. рис.): патронного заряжания (все элементы соединены в одно целое - унитарный патрон, заряжание - в один приём); раздельно-гильзового заряжания (снаряд не соединён с гильзой, заряжание - в 2 приёма); раздельно-картузного заряжания (снаряд, заряд в картузе и средство воспламенения - отдельно, заряжание - в 3 приёма). Последние два способа позволяют изменять дальность стрельбы орудия в зависимости от массы порохового заряда. Артиллерийский выстрел: а - патронного заряжания; о - раздельно-картузного заряжания; в - раздельно-гильзового заряжания; 1 - гильза с боевым зарядом; 2 - снаряд; 3 - боевой заряд в картузе; 4 - воспламенительная трубка АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОРУДИЕ - вид огнестр. ствольного оружия калибром более 20 мм. Предназначено для метания снарядов (мин), уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения его оборонит. сооружений и выполнения др. аналогичных задач на суше, на море и в воздухе. А. о. - мощная тепловая машина, использующая энергию пороховых газов, давление к-рых составляет 300 - 400 МПа, а темп-pa достигает 3000 оС. Бывают наземными (см. рис.), авиац., береговыми и корабельными. По устройству канала ствола различают нарезные и гладкоствольные А. о., по способу передвижения - буксируемые, самодвижущие (снабжённые двигателем для перемещения в р-не боевых действий), самоходные (на гусеничном или колёсном шасси), танковые, возимые и т. д. Типы А. о.: пушки, гаубицы, миномёты, безоткатные орудия, реактивные системы. Осн. боевые св-ва А. о.: могущество снарядов, точность стрельбы, дальнобойность, скорострельность, манёвренность (быстрота открытия огня), подвижность на поле боя и при транспортировании, надёжность и простота обслуживания. Наземное буксируемое артиллерийское орудие: 1 - дульный тормоз; 2 - ствол; 3 - противооткатное устройство; 4 - казённик; 5 - затвор; 6 - станины; 7 - прицел; 8 - люлька АРТИЛЛЕРИЯ (франц. artillerie, от старофранц. atillier - приготовлять, снаряжать) - 1) род войск, осн. оружием к-рого являются огнестр. орудия. Представляет собой соединения, подразделения и части, входящие в состав оперативных объединений, общевойсковых соединений или в Резерв Верховного Главнокомандования (РВГК). По типам орудий, способных решать определ. задачи, А. делят на гаубичную, пушечную, реактивную, миномётную, а также противотанковую, зенитную, горную и казематную; А. ВМФ - на корабельную и береговую. А. предназначена для решения огневых задач в бою в интересах др. родов войск, а также самостоятельно. 2) Вид оружия или совокупность предметов вооружения. К А. относятся орудия, стрелковое оружие и боеприпасы к ним, а также средства передвижения (тягачи), приборы управления огнём, средства арт. разведки и связи (бинокли, дальномеры, приборы ночного видения, радиолокац. станции, ЭВМ, топопривязчики, звукометрич. станции). Различается в зависимости от характера целей (зенитная, морская и т. д.), траектории полета снаряда (пушечная, гаубичная и т. д.), принципов движения снаряда (реактивная), места размещения (береговая, корабельная), степени подвижности (стационарная, самоходная) и др. признаков. 3) Наука о путях развития, способах боевого использования огнестр. оружия всех видов; включает теорию стрельбы. АРХИВОЛЬТ (итал. archivolto, от лат. arcus volutus - обрамляющая дуга) - наружное обрамление арочного проёма (см. рис.). Архивольт АРХИМЕДА ЗАКОН [по имени древнегреч. учёного Архимеда (ок. 287 - 212 до н. э.)] - закон гидро-и аэростатики. Согласно А. з., на тело, погруж. в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх, численно равная весу жидкости (или газа), вытесненной телом, и приложенная в центре тяжести объёма погруж. части тела. АРХИМЕДОВ ВИНТ - водоподъёмная машина, изобретённая Архимедом в 3 в. до н. э. Представляет собой вал с винтовой поверхностью, установленный в наклонной трубе, ниж. конец к-рой погружён в воду. При вращении (напр., от ветряного или др. двигателя) винтовая поверхность вала перемещает воду по трубе на выс. 3 - 4 м (см. рис.). Архимедов винт: 1 двигатель; 2 - винт; 3 труба АРХИМЕДОВА СПИРАЛЬ - кривая, описываемая точкой М (см. рис.), равномерно движущейся по прямой ОА, в то время как эта прямая равномерно вращается в плоскости вокруг одной из своих точек О. Архимедова спираль АРХИТЕКТОНИКА (от греч. architektonike - строит. иск-во) - художеств. выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе здания, а также круглой скульптуры или объёмных произведений декоративного искусства. А. выявляется взаимосвязью и взаиморасположением несущих и несомых частей, ритмическим строением форм, делающим наглядными статич. усилия конструкции, отчасти пропорциями, цветом и т. п. В широком смысле А. - строение художеств. произведения, обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.
вверх