ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО [по имени др.-греч. математика Евклида (Eukleides; 3 в. до н. э.)] - пространство, в т. ч. многомерное, в к-ром возможно ввести координаты х1,..., хп так, что расстояние р (М',М") между точками М' (х1 ..., х'n) и М"(х''1 , .... xn'') может быть найдено по ф-ле: Пример: плоскость и трёхмерное пространство с прямоугольной системой координат. ЕВРОПИЙ - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Ей (лат. Europium), ат. н. 63, ат. м. 151,96. Е. - серебристо-белый металл; плотн. 5260 кг/м3, tпл 826 °С. Из люминофоров, содержащих добавки соединений Е., изготовляют катодно-лучевые трубки для цветных телевизоров, светящиеся экраны рентгеновских установок, флуоресцентные светильники. Один из наиболее перспективных материалов для поглощения нейтронов в ядерной технике. ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ (ЕАСС) - создаваемая с середины 60-х гг. 20 в. единая сеть узлов, станций и линий связи для передачи разл. информации потребителям на территории СССР. Основа ЕАСС - междугор. магистрали, способные пропускать большие потоки информации, и сетевые станции и узлы связи, предназначенные для выделения и перераспределения этих потоков. По разветвлённым сетям ЕАСС должна осуществляться обычная телеф. связь, передача телеграмм и абонентских телегр. сообщений, фототелеграмм, изображений газетных полос, цифровой информации для ЭВМ, передача радио- и телепрограмм, а также передача сигналов телеметрии и телеуправления между объектами автоматизир. комплексов. ЕДИНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЕМС) - действующие в СССР правила, позволяющие унифицировать архитектурно-планировочные параметры зданий и геом. размеры строит. конструкций. ЕМС представляет собой совокупность правил назначения размеров шага, пролёта, высоты этажа, размеров конструктивных элементов, строит. изделий и оборудование на базе единого модуля 100 мм, обозначаемого буквой М. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД) - общесоюзная система иормативно-технич. документов (комплекс гос. стандартов), устанавливающая общие правила выполнения чертежей (форматы, масштабы, виды, разрезы, сечения, условные изображения и обозначения материалов, видов обработки и т. д.), правила построения условных графич. изображений на схемах и др. документах (выполняемых вручную или автоматич. способом) элементов машин, механизмов, устройств, сооружений и пр. во всех отраслях пром-сти и стр-ва. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСТД) - общесоюзная система нормативно-техннч. документов, устанавливающая взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения технологической документации, используемой при изготовлении пром. продукции, в целях минимализации затрат времени при её разработке и применении. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭВМ (ЕС ЭВМ) - семейство ЭВМ общего назначения с разл. производительностью, характеризующихся программной совместимостью, наличием стандартного интерфейса и единой номенклатуры периферийных устройств, что позволяет создавать вычислит. системы, ориентиров. на разл. сферы применения. В состав ЭВМ этой системы обычно входят: центральный процессор с пультом управления, оперативная память, селекторные и мультиплексные каналы, периферийные устройства (в т. ч. внеш. память на магн. лентах и дисках, устройства ввода - вывода информации и сё отображения, устройства телеобработки данных и др.). ЕС ЭВМ разработана совместно странами - членами СЭВ; первая модель - ЕС 1020 появилась в 1971, к 1988 создано ок. 20 моделей (осн. технич. хар-ки нек-рых из них приведены в табл.). В состав ЕС ЭВМ входят также персональные ЭВМ ЕС-1840 и ЕС-1841. ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЕЭЭС) - совокупность неск. электроэнергетических систем, объединённых ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения (500, 750 и 1150 кВ) значит. протяжённости (1000 км и более) и обеспечивающих электроснабжение обширных территорий в пределах одной, а иногда и неск. стран; подсистема топливно-энергетического комплекса. ЕЭЭС обеспечивает более высокую надёжность и экономичность электроснабжения потребителей, чем объединённая электроэнергетическая система, и имеет дополнит. преимущества: уменьшение суммарного максимума нагрузки из-за несовпадения максимумов в р-нах, удалённых друг от друга по долготе и широте; осуществление экономичной электрификации р-нов вдоль трасс межсистемных связей; повышение использования дешёвых видов электроэнергии и др. ЕЭЭС СССР, созданная на базе объединённых электроэнергетич. систем Европ. части, Урала, Сибири, Ср. Азии и др. регионов, объединяет (1988) св. 900 электростанций общей мощностью ок. 250 ГВт; работает совместно с электроэнергетич. системами стран - членов СЭВ. См. рис. Диспетчерский пункт единой электроэнергетической системы СССР ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ - физическая величина, фиксированная по размеру и принятая по соглашению в качестве основы для количеств. оценки физ. величин. Не допускается термин "единица измерения". Термин "Е. ф. в." применяют также для обозначения единицы, входящей множителем в значение физ. величины. Пример: длина трубы 5м; 5 - числовое значение длины, метр (м) - Е. ф. в. Разные единицы одной и той же величины различают по размеру, напр. сутки, час, минута, секунда - единицы времени - имеют различный размер: 1 сут = 86 400 с, 1 ч = 3600 с, 1 мин = 60 с. Различают системные единицы, внесистемные единицы, основные единицы, дополнительные единицы, производные единицы, дольные единицы, кратные единицы, когерентные единицы. ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ (ЕНиР) - установл. для отрасли (напр., для стр-ва) предельные трудозатраты и размер оплаты за выполнение единицы объёма работ определ. составом рабочих. В качестве единицы объёма работ может использоваться отд. операция или комплекс работ. ЁМКОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬ - устройство для измерений электрической ёмкости. Наиболее распространены Ё. и. логометрич. типа (см. Фарад метр) и мостового типа (см. рис. и ст. Мост измерительный). Для измерений ёмкости используется также баллистический метод измерений. Структурная схема ёмкости измерителя мостового типа: Г - генератор переменного тока; М - измерительный мост; У - усилитель; ИБ - индикатор баланса; Сх - измеряемая ёмкость; Сэ - образцовая ёмкость; R1 и R2 - резисторы; 1,2,3 и 4 - плечи моста ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА - см. в ст. Нагрузка электрическая. ЁМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - см. Сопротивление ёмкостное. ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК - измерительный преобразователь в виде электрич. конденсатора, ёмкость к-рого изменяется пропорционально значению измеряемой величины (деформации, перемещения, усилия, влажности и т. д.). Конструктивно Ё. д. представляет собой плоскопараллельный или цилиндрич. электрич. конденсатор (см. рис.), у к-рого при измерении нек-рой величины меняется зазор между пластинами или площадь их взаимного перекрытия. Ё. д. применяют преим. для точных измерений механич. перемещений. Ёмкостные датчики перемещения: а - плоскопараллельный; б - цилиндрический; 1 и 2 - обкладки конденсаторов; 3 - щуп; 4 - исследуемая поверхность ЁМКОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - см. Электрическая ёмкость. ЕНДОВА, разжелобок, - пространство между двумя скатами крыши, образующими входящий угол. По Е. протекает наибольшее кол-во воды, зимой в ней скапливается снег, под к-рым образуются наледи, усложняющие очистку крыши. При проектировании крыши стремятся избежать Е. либо придать ей повыш. водонепроницаемость. См. рис. ЕС ЭВМ - см. Единая система ЭВМ. Крыша с несколькими ендовами (вид сверху) ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ - массив грунта в условиях природного залегания, используемый в качестве основания сооружения. ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ - показатель, применяемый для оценки естеств. освещения здания. Е. о. к. в к.-л. точке помещения (1м) показывает отношение освещённости в этой точке (Б.) к одноврем. освещённости наружной горизонтальной площадки, освещаемой рассеянным светом всего небосвода (Ен), в %: lм = Ев/Ен*100. Е. о. к. нормируют в зависимости от назначения помещения от 1 до 10% при верхнем или комбинированном освещении и от 0,25 до 3,5% - при боковом. ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ - системы единиц, в к-рых в качестве осн. единиц приняты фундаментальные фиэ. постоянные. Наиболее известными Е. с. е. являются системы М. Планка и Д. Хартри. В Е. с. е. Планка в качестве осн. единиц приняты: Планка постоянная h, скорость света в вакууме с, гравитационная постоянная G и Больцмана постоянная k. Осн. единицами Е. с. ei Хартри, позволяющей упростить ур-ния квантовой механики, являются: элементарный электрический заряд е, масса покоя электрона тв, Планка постоянная h = h/2ПИ и радиус первой боровской орбиты атома водорода аа. Однако Е. с. е. неудобны для практич. измерений, поскольку для них характерны малые размеры единиц длины, массы и времени. В отличие от Междунар. системы единиц (СИ) Е. с. е. удобны только для использования в отд. областях теоретической физики, где они и применяются.
вверх