ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО - судно, предназнач. для выполнения мор., озёрных и реч. промерных и лоцмейстерских работ. Промерное Г. с. приспособлено для исследований рельефа дна я условий плавания (течений, ориентиров и пр.). картография, и радиолокац. съёмки берегов с целью составления навигац. карт и пособий. Лоцмейстерское Г. с. производит установку и обслуживание береговых и плавучих средств навигац. оборудования (СНО) и маяков, радиомаяков, светящих знаков, радиолокац. отражателей, буев и пр. ГИДРОГРАФИЯ (от гидро... и ...графил) - раздел гидрологии, посвящённый регистрации и описанию водных объектов (рек, озёр, водохранилищ, Мирового океана) и их отд. частей. ГИДРОДИНАМИКА (от гидро... и динамика) - раздел гидромеханики, в к-ром изучаются движение несжимаемых жидкостей и их воздействие на обтекаемые ими твёрдые тела. Разделяется на Г. идеальной жидкости (пренебрегают вязким трением) и Г. вязкой жидкости. На Г. осн. проектирование кораблей, расчёты гидротурбин и насосов, изучение фильтрации грунтовых вод и нефти, мор. течений и пр. Методами Г. можно исследовать также движение газа при скоростях, существенно меньших скорости звука о этом газе, т. е. когда сжимаемость газа не играет заметной роли (см. Газовая динамика). ГИДРОДИНАМИКА МАГНИТНАЯ - см. Магнитная гидродинамика. ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА - гидравлическая передача, состоящая из лопастных колёс с общей рабочей полостью, в к-рой крутящий момент передаётся за счёт изменения момента кол-ва движения рабочей жидкости. Г. п. разделяют на гидромуфты и гидротрансформаторы. Служит для передачи и бесступенчатого изменения крутящего момента от двигателя (ведущего вала) к приводимой машине (ведомому валу). Состоит из соосно располож. насосного и турбинного колёс, сближенных т. о., что они образуют торообразную полость, заполненную рабочей жидкостью. Насосное колесо, соединённое с двигателем, приводит в движение жидкость, энергия к-рой передаётся турбинному колесу, соединённому с приводимой машиной. Использование Г. п. позволяет защитить двигатель от пульсаций нагрузки и в большинстве случаев также от перегрузки. ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА - установка, предназнач. для экспериментальных исследований хар-к гребных винтов, крыльев и т. п. в обращённом движении (движется вода, модель неподвижна), отличающаяся тем самым от бассейна опытов ого, где модель движется в неподвижной воде. Поток воды создаётся насосами или за счёт перепада гидростатич. давления. Г. т. строят с закрытым рабочим участком, исключающим доступ к модели во время испытания, и с открытым рабочим участком, в к-ром моделируется свободная поверхность воды (последние наз. гидролоткам и). ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ - устройство для преобразования энергии движущейся жидкости в энергию упругих колебаний. Наиболее распространён Г. и., в к-ром струя жидкости, вытекающая из сопла со скоростью нескольких десятков м/с, направляется на пластинку с острой кромкой, вызывая её колебания. Диапазон частот Г. и. 5 - 25 кГц. Применяется гл. обр. для эмулъгирования. ГИДРОДОБЫЧА угля - см. Гидрошахта. ГИДРОЗАКЛАДКА - способ подачи твёрдого материала в выработанное пространство шахт потоком воды. Осн. назначение Г.: управление горным давлением, борьба с подз. пожарами, уменьшение потерь в недрах, предохранение поверхностных сооружений от деформации. В качестве закладочных материалов применяют песок, дроблёные породы, гранулиров. шлаки. ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЕ - система удаления шлака и золы водой на ТЭС. Различают Г. смывное низконапорное и принудит. высоконапорное посредством багерных насосов или др. гидроаппаратов. Шлаки, смываемые из шлакового бункера топки, и зола из зольных бункеров котла и золоуловителя по спец. каналам вместе с водой направляются к золоотвалам или к перекачивающим установкам, транспортирующим шлакозоловую пульпу на расстояние до 10 км. ГИДРОИЗОЛ - гидроизоляц. рулонный материал, изготовленный пропиткой асбестовой бумаги нефт. битумами. Предназначается для устройства гидроизоляц. слоя в подз. и др. сооружениях, защитного противокорроз. покрытия на металлич. трубопроводах (кроме теплопроводов) и для гидроизоляции плоских покрытий. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы для защиты строит. конструкций, зданий ы сооружений от вредного воздействия воды и химически агрессивных водных р-ров (к-т, щелочей и пр.). По назначению Г. м. подразделяют на антифиль-трац., антикорроз. и герметизирующие, по виду осн. материала - на битумные, дегтевые, полимерные, минер. и металлические. ГИДРОИНТЕГРАТОР (от гидро... и лат. integro - восполняю, восстанавливаю) - интегрирующее устройство, в к-ром операции интегрирования моделируются накоплением жидкости. ГИДРОКАРБОНАТЫ (от гидро... и карбонаты) - кислые соли угольной к-ты H2CO3; Г. натрия NaHCO3 - питьевая сода. ГИДРОКС - способ беспламенного взрывания, осн. на мгнов. хим. реакции под действием нагревания электротермич. элементом смеси хим. в-в, сопровождающейся выделением теплоты и образованием водяных паров в смеси с углекислотой и азотом. Заряды с инициирующим составом и электровоспламенителем вводят в металлич. патрон (см. рис.), также наэ. Г., непосредственно у забоя горной выработки перед введением патрона в шпур. Применяют для отбойки угля в шахтах, опасных по газу и пыли. Схема патрона гидрокс: 1 - электротермический элемент; 2 - инициирующее вещество заряда; 3 - заряд; 4 - бумажная гильза ГИДРОКСИАМИНЫ - то же, что аминоспирты. ГИДРОКСИБЕНЗОЛ - то же. что фенол. ГИДРОКСИДЫ - неорганич. соединения, содержащие одну или неск. групп ОН. Могут быть основаниями или амфотерными соединениями (см. Амфотерность). Г. встречаются в природе в виде минералов, напр. гидраргиллит А1(ОН)3, брусит Mg(OH)2. ГИДРОКСИКИСЛОТЫ - то же, что оксикислоты. ГИДРОКСИЛАМИН NH.OH - бесцветные кристаллы; tnл 32 °С. Применяется для получения капролактама и др. хим. продуктов, а также как реагент в аналитич. химии. ГИДРОКСИЛЬНАЯ ГРУППА - одновалентная группа ( - ОН), входящая в состав мн. хим. соединений, напр. воды (НОН), гидроксидов металлов (NaOH), спиртов (С2Н6ОН), фенолов (C6H5OH), карбоновых к-т [СН3С(О)ОН], и определяющая их характерные св-ва. ГИДРОКСИ НАФТАЛИНЫ - то же. что нафтолы. ГИДРОЛИЗ (от гидро... и греч. lysis - расторжение, разложение) - обменная реакция между водой и в-вом. В общем виде Г. может быть представлен так: АВ + НОН <=> АН + ВОН, где АВ - гидролизующееся в-во, АН и ВОН - продукты Г. Пример - Г. хлорида аммония: NH4C1 + НОН <=> NH4ОН + НС1. Процесс широко используется в пром-сти, напр. Г. древесины - для получения глюкозы, ксилозы, фурфурола, этилового спирта, многоатомных спиртов, Г. жиров - для получения мыла и глицерина. Г. играет важную роль в жизнедеятельности организмов. С Г. сопряжены геол. изменения земной коры. ГИДРОЛОГИЯ (от гидро... и ...логия) - наука, занимающаяся изучением природных поверхностных вод. Осн. проблемы Г.: исследование круговорота воды в природе и влияния на него деятельности человека; пространственно-временной анализ гидрологич. элементов (напр., уровня, расходов, темп-ры воды) для отд. территорий и Земли в целом; выявление закономерностей в колебаниях этих элементов. Г. разделяется на океанологию (Г. моря), Г. суши, или собственно Г. В Г. суши входят учение о реках, лимнология (учение об озёрах) и др. разделы. ГИДРОЛОКАТОР (от гидро... и лат. loco - помещаю), гидролокационная станция, - гидроакустическая станция для обнаружения и определения координат погруж. или полупогруж. в воду объекта (подводной лодки, надводного корабля, косяка рыбы и др.). Расстояние до объекта определяется (см. рис.) по времени прохождения излучённого звукового импульса (от излучателя Г. до объекта) и отражённого импульса (от объекта до приёмника акустич. колебаний - гидрофона), угловые координаты - по направлению прихода ограж. импульса. Принцип работы гидролокатора: 1 - излучатель; 2 - приёмник; 3 - объект ГИДРОЛОКАЦИЯ - определение при помощи гидроакустич. приборов (гидролокатора, шумопеленгатора и др.) направления на находящиеся в воде предметы, а также расстояния до них. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ (от гидро... и металлургия) - извлечение металлов из руд, концентратов и отходов раз л. произ-в при помощи водных р-ров хим. реагентов с последующим выделением металлов из этих р-ров. Осн. операции Г. - механич. обработка руды (дробление, измельчение, классификация, сгущение), изменение хим. состава руды или концентрата (обжиг, спекание, разложение хим. реагентами), выщелачивание, обезвоживание и промывка, осветление р-ров и удаление вредных примесей, осаждение металлов или их соединений из р-ров, переработка осадков. ГИДРОМЕТРИЯ (от гидро... и ...метрия) - совокупность методов определения величин, характеризующих движение и состояние жидкости и режим водных объектов. К задачам Г. относятся измерения: уровней, глубин, рельефа дна и свободной поверхности потока; пульсаций скоростей и давлений; расходов воды и наносов; определение хар-к режима водотока или водохранилища, термич. и ледового режима потоков и т. п. ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ (от гидро... и механизация) - способ механизации земляных, горных и др, работ, при к-ром все или часть технологич. процессов проводятся за счёт энергии движущегося потока воды. Осн. оборудование Г.: насосы (в т. ч. грунтовые), загрузочные аппараты, грунтонасосные станции, трубопроводы, земснаряды, гндроэлеваторы, эр- лифты, гидромониторы. Г. применяют в горной пром-сти (добыча мн. полезных ископаемых открытым способом и угля - подземным), в гидротехнич. и ирригац. стр-ве (возведение насыпей, плотин, дамб, систем орошения и др.), в с. х-ве (сооружение водоёмов, каналов, намыв удобрений), в рыбной пром-сти (выгрузка рыбы из сетей и транспортирование её по трубам и др.). Г. используют также при вспомогат. работах (гидрозолоудаление и др.). ГИДРОМЕХАНИКА (от гидро... и механика) - раздел механики, изучающий движение и равновесие жидкостей, а также взаимодействие между жидкостями и твёрдыми телами, полностью или частично погружёнными в жидкость. Г. подразделяют на гидродинамику и гидростатику. Часто под Г. подразумевают гидроаэромеханику в целом. ГИДРОМОНИТОР (от гидро... и англ. monitor - водомёт) - аппарат для создания плотных высокоскоростных водяных струй и управления их полётом с целью разрушения и смыва горных пород и искусств. массивов (затвердевшая зола, шлаки и др.). Г. наиболее распространён в гидротехнич. и пром. стр-ве, при открытой и подз. разработке месторождений полезных ископаемых, при скважинной гидродобыче. По значению давления напорной воды различают Г. низкого (до 1 МПа), ср. (1 - 5 МПа) и высокого (5 - 35 МПа) давления; по характеру гидромониторной струи - стационарные и пульсирующие. См. рис. Гидромонитор с дистанционным управлением: 1 - нижнее неподвижное колено; 2 - ствол; 3 - верхнее вращающееся колено; 4 - насадка ГИДРОМУФТА (от гидро... и муфта) - гидродинамическая передача с двумя лопастными колёсами - насосным и турбинным (см. рис.). Г. имеет одинаковые крутящие моменты на ведущем и ведомом валах (без учёта потерь в самой Г.). Применяется в приводах буровых установок, питат. насосов и дымососов ТЭЦ и др. для защиты двигателя от перегрузок. Гидромуфта: 1 - насосное колесо на ведущем валу; 2 - турбинное колесо на ведомом валу. Стрелками показано направление потока рабочей жидкости ГИДРООТВАЛ - гидротехнич. сооружение, предназнач. для складирования вскрышных грунтов (пород) и грунтов неиспользуемых выемок, доставляемых средствами гидромеханизации. Г. состоит из ограждающих дамб, создающих ёмкость, включая и пруд-отстойник, устройств для приёма пульпы и отвода осветлённой воды и сооружений для пропуска паводковых и ливневых вод. Г. устраивают в выработанном пространстве карьера, оврагах, на равнинах, а иногда - на косогорах. Г. подразделяют по высоте на низкие (до 10 м), средние (10 - 30 м)и высокие (св. 30 м). ГИДРОПЕРЕДАЧА ОБЪЁМНАЯ - гидравлическая передача, действие к-рой осн. на использовании гидростатич. напора жидкости. По кинематике различают Г. о. возвратно-поступат., возвратно-поворотного и вращат. движения. Состоит из объёмного насоса (ведущее звено) и объёмного гидравлического двигателя (ведомое звено), резервуара для рабочей жидкости и трубопроводов с элементами защиты и пр. ГИДРОПЛАН (устар.) - то же, что гидросамолёт. ГИДРОПЛАСТ - паста поливинилхлорида, предназнач. для передачи механич. усилий в зажимных приспособлениях металлореж. станков. ГИДРОПОДЪЁМНИК - см. Гидравлический подъёмник. ГИДРОПОРШНЕВОЙ НАСОС - забойный агрегат для подъёма жидкости из скважин, поршневой насос к-рого приводится в движение гидравлич. двигателем с золотниковым переключателем хода. ГИДРОПРИВОД МАШИН - совокупность источника энергии и устройства для её преобразования и транспортирования посредством рабочей жидкости к приводимой машине. ГИДРОРАЗБИВАТЕЛЬ - аппаратура для измельчения в воде бум. брака, макулатуры и т. п. при произ-ве бумаги и картона. Г. состоит из цилиндрич. ванны и вращающегося внутри неё диска с ножами. В днище ванны устанавливают перфориров. сито для непрерывного отвода волокнистой массы. Г. бывают периодич. и непрерывного действия. Производительность Г. до 200 т массы в 1 сут. ГИДРОСАМОЛЁТ - самолёт, приспособленный для взлёта с водной поверхности и посадки на неё. Различают Г.: летающую лодку (корпус имеет форму лодки), поплавковый (с одним или двумя поплавками), амфибию (лодочный или поплавковый Г. с колёсным шасси для взлёта с суши и посадки на сушу). См. рис. Советские гидросамолёты. 1. Морской ближний разведчик МБР-2. 2. Гидросамолёт Бе-8 на подводных крыльях. 3. Патрульная летающая лодка Бе-6. 4. Реактивный гидросамолёт Бе-10 ГИДРОСЛЮДЫ - группа минералов, водные алюмосиликаты калия, магния, железа, алюминия и др. катионов. Гл. представители - и л л и т (гидромусковит), вермикулит, глауконит и др. Образуются преим. за счёт гидратации слюд в осн. при выветривании или осадочным путём; характерные минералы глин, почв, кор выветривания. ГИДРОСМЕСЬ - механич. смесь частиц сыпучих или искусственно иэмельч. твёрдых материалов разл. крупности с водой. В нефт. пром-сти и стр-ве Г. называют р-рами, добавляя хар-ку твёрдого компонента, напр. глинистый раствор, цементный, меловой. В горной пром-сти смеси дроблёных руд, концентратов и шламов с водой ваз. пульпами. ГИДРОСТАТ (от гидро... я ,..стат) - подводный аппарат, спускаемый на тросе с судна-базы, для выполнения подводных исследований и работ. По назначению и методам эксплуатации аналогичен батисфере, однако рассчитан на меньшие глубины погружения, что позволяет применить более простой в изготовлении корпус цилиндрич. формы со сферич. кольцевыми переборками. ГИДРОСТАТ - установка для гидростатического прессования порошковых материалов. Перед гидропрессованием порошок засыпается в капсулу, к-рая виброуплотняется, вакуумируется и герметизируется. При холодном гидропрессовании капсула помещается в контейнер Г., к-рый запирается, и в него при помощи насосно-аккумуляторной станции и мультипликатора подаётся рабочая жидкость под давлением 300 - 1500 МПа. Для повышения прочности Г. его контейнер и раму скрепляют многослойной обмоткой из высокопрочной ленты. Это позволяет снизить массу Г. в 1,7 - 2 раза. При горячем гидропрессовании капсула монтируется в стальной оболочке, к-рая заполняется расплавом рабочей среды, нагревается до рабочей темп-ры и помещается в предварительно нагретый контейнер вертик. пресса. Здесь путём перемещения прессующей траверсы создаётся давление 150 - 500 МПа. См. рис. Гидростат с усилием 30 МН: 1 - станина; 2 - мультипликатор; 3 - контейнер; 4 - прессуемая заготовка; 5 - 7 - обмотки соответственно станины, контейнера, мультипликатора Схема гидростата для горячего гидростатического прессования: 1 - опорная плита; 2 - пуансон; 3 - телескопическая защита; 4 - рабочая втулка контейнера; 5 - шлаковая шайба: 6 - пресс-шайба; 7 - обечайка с расплавом в капсулой; 8 - опорная втулка контейнера; 9 - выталкиватель; 10 - выдвижной стол пресса тяжёлого бетона. ГИДРОСТАТИКА (от гидро... и статика) - раздел гидромеханики, в к-ром изучаются условия и закономерности равновесия жидкостей под действием при лож. к ним сил, а также воздействия покоящихся жидкостей на погруж. в них тела и на стенки сосуда. Законы Г. широко используют в технике при расчётах гидротехнич. сооружений, судов, гидравлич. машин и т. д. См. также Архимеда закон, Паскаля закон. ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК - подшипник скольжения, в к-ром масляный слой между трущимися поверхностями создаётся путём подвода к ним масла под давлением от насоса. Коэфф. трения у Г. п. при трогании с места мал, и износ практически отсутствует. Г. п. применяют для ответств., медленно вращающихся валов и роторов. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ - разновидность изостатического прессования, при к-рой рабочей средой является жидкость. Различают два вида Г. п.: холодное и горячее. В первом случае рабочей средой служит вода, масло, во втором - расплавл. стекло, металлы. Холодное Г. п. используют для предварит. уплотнения порошка перед газостатич. прессованием или экструдированием, горячее - для получения из порошков оеспористых готовых деталей или заготовок для последующей объёмной штамповки. См. рис. ГИДРОСУЛЬФАТЫ (от гидро... и сульфаты) - кислые соли серной к-ты H2SO4, напр. Г. натрия NaHSО4. ГИДРОСУЛЬФИДЫ (от гидро... и сульфиды) - кислые соли сероводородной к-ты H2S, напр. Г, калия KHS. ГИДРОСУЛЬФИТЫ (от гидро... и сульфиты) - кислые соли тернистой к-ты H2SO3; Г. натрия NaHSO2 применяется в фотографии и для отбеливания разл. материалов. ГИДРОСФЕРА (от гидро... и сфера) - прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и земной корой. Г. - совокупность морей, океанов, рек, озёр, болот, а также подземных вод; покрывает ок. 71% земной поверхности. ГИДРОТЕХНИКА (от гидро... и техника) - отрасль науки и техники, занимающаяся изучением водных ресурсов, их использованием для нужд нар. х-ва и борьбой с отрицат. воздействием вод с помощью спец. сооружений, оборудования и устройств (см. Гидротехнические сооружения, Гидроэнергетика, Обводнение, Орошение, Осушение). ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - инж. сооружения для использования водных ресурсов или для борьбы с разрушит. действием воды. Г. с. бывают общие, применяемые почти при всех видах использования вод: водоподпорные (плотины, дамбы и Др.), водопроводящие (каналы, гидротехнические туннели, лотки, трубопроводы и др.), регуляционные, или выправит. (запруды, полузапруды, ограждающие валы, траверсы, донные пороги и др.), и специальные, возводимые для к.-л. одной отрасли водного х-ва: для водного транспорта (судоходные шлюзы, судоподъёмники, причалы, плотоходы, лесоспуски и др.), гидроэнергетич. (здания ГЭС, напорные бассейны и др.), гидромелиоративные (оросит., осушит, каналы, дренажи, шлюзы-регуляторы, коллекторы и др.), для водоснабжения и канализации (каптажи, насосные станции, водонапорные башни и резервуары, пруды-охладители и др.), рыбохозяйств. (рыбоходы, рыбоподъёмники, рыбоводные пруды и др.). ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН - бетон, применяемый для стр-ва сооружений или их отд. частей, постоянно находящихся в воде или периодически контактирующих с водной средой; разновидность Г. б. характеризуется повыш. корроз. стойкостью, водонепроницаемостью и морозостойкостью, огранич. выделением теплоты при твердении. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР - подвижная конструкция для полного или частичного закрывания водопропускного отверстия гидротехнич. сооружения (водосливной плотины, шлюза, трубопровода, рыбохода, гидротехнич. туннеля и т. п.). Открытие и закрытие затвора осуществляется с помощью стационарных или подвижных механизмов (лебёдок, подъёмных кранов, гидравлич. подъёмников и т. п.). Различают Г. з.: по расположению в сооружении - поверхностные (на гребне водослива) и глубинные (ниже уровня верх. бьефа); по назначению - основные (рабочие), ремонтные, аварийные, аварийно-ремонтные (совмещённые), строит.; по конструкции (см. рис.) - плоские, сегментные, секторные, вальцовые, дисковые, шаровые, игольчатые. Гидротехнические затворы: а - плоский; б - сегментный; в - секторный; 1 - бык; 2 - тяга; 3 - затвор; 4 - паз; 5 - шарнирная опора; 6 - ноги затвора; 7 - обшивка; 8 - ниша затвора ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТУННЕЛЬ - подземный водовод замкнутого поперечного сечения с напорным или безнапорным движением воды, устроенный в земной коре без вскрытия лежащей над ним массы грунта. По осн. водохоз. назначению различают Г. т. энергетич., ирригац., судоходные, лесосплавные, водосбросные, водопроводные, строительные (для врем. отвода речной воды при стр-ве гидроузла) и комбинированные. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (от гидро... и трансформатор) - гидродинамическая передача с тремя лопастными колёсами (насосное, реактор Г. и турбинное) или более. В отличие от гидромуфты, в Г. циркулирующая жидкость дополнительно проходит через реактор, к-рый изменяет направление потока и позволяет бесступенчато регулировать крутящий момент или частоту вращения ведомого (турбинного) вала. Применяют в силовых передачах автомобилей, тепловозов и т. д. Гидротрансформатор: 1 - насосное колесо на ведущем валу; 2 - турбинное колесо на ведомом валу; 3 - направляющий аппарат - реактор. Стрелками показано направление потока рабочей жидкости ГИДРОТУРБИНА - см. Гидравлическая турбина. ГИДРОУДАРНОЕ БУРЕНИЕ - ударно-вращат. бурение с использованием погружного гидроударника, приводимого в действие энергией потока промывочной жидкости, нагнетаемой насосом с поверхности по колонне бурильных труб. Применяется в скальных породах для бурения разведочных, нефт. и газовых скважин. Г. б. взрывных шпуров и скважин производится гидроударниками, работающими на минер. масле или др. агенте под давлением 15 - 30 МПа. Удаление буровой мелочи производится водой. ГИДРОУЗЕЛ - комплекс гидротехнич. сооружений, объединённых по расположению и условиям их совместной работы. В зависимости от осн. назначения Г. делятся на энергетич.. воднотрансп., водозаборные и др. Г. чаще всего бывают комплексные, одновременно выполняющие неск. водохоэ. функций. Различают Г., низконапорные, когда разность уровней воды верх. и ниж. бьефов (напор) не превышает 10 м, средненапорные (с напором 10 - 40 м) и высоконапорные (с напором более 40 м). См. рис. К ст. Гидроузел. Схема Нурекской ГЭС: 1 - глубинный водоспуск; 2 - поверхностный водосброс; 3 - туннель глубинного водосброса; 4 - строительный туннель третьего яруса; 5 - строительный туннель второго яруса; 6 - открытое распределительное устройство; 7 - здание ГЭС; а - помещение развилок; 9 - помещение аварийных затворов; 10 - постоянные водоприёмники; 11 - временный туннель; 12 - временный водоприёмник; 13 - верхоная строительная перемычка ГИДРОФИЛЬНОСТЬ (от гидро... и греч. рhileo - люблю, букв. - любовь к воде) - способность в-вa (материала) смачиваться водой. К гидрофильным в-вам относятся глины, силикаты и мн. др. материалы. Г. - важная технич. хар-ка материала, напр. Г. тканей необходима для их успешного крашения, беления, стирки. Г. - частный случай лиофилъности. ГИДРОФОБНОСТЬ (от гидро... и греч. phobos - страх, боязнь, букв. - боязнь воды) - неспособность в-ва (материала) смачиваться водой. К гидрофобным в-вам относятся мн. металлы, органич. соединения (парафины, жиры, воски, нек-рые пластмассы); гидрофобные покрытия служат для защиты разл. материалов (в машиностроении, стр-ве, текст. произ-ве) от разрушающего действия воды. В технике гидрофобные поверхности неточно наз. водоотталкивающими. Г. - частный случай лиофобности. ГИДРОФОБНЫЙ ЦЕМЕНТ - вяжущее в-во. продукт тонкого измельчения портландцементного клинкера (см. Портландцемент) совместно с гипсом и гидрофобизирующей добавкой (асидол, мылонафт, олеиновая к-та и др.). Добавка, вводимая в кол-ве 0,1 - 0,3% от массы цемента, образует на поверхности его частиц тончайшие гидрофобные плёнки, уменьшающие гигроскопичность цемента и предохраняющие его от порчи при длит. хранении даже во влажных условиях. Бетоны и р-ры на Г. ц. отличаются меньшим водопоглощением, большими морозостойкостью и водонепроницаемостью, чем на обычном цементе. ГИДРОФОН (от гидро... и фон) - устройство для приёма звуковых и УЗ колебаний в воде и преобразования их в электрич. колебания. Применяется в гидроакустич. устройствах (гидролокаторе, шумопеленгаторе, взрывателях акустич. мин и др.). ГИДРОХИМИЯ (от гидро... я химия) - наука, изучающая состав природных вод и его изменение в результате хим., физ. и биол. процессов, протекающих в окружающей среде. Г. как наука о химии гидросферы является частью геохимии и одновременно частью гидрологии и гидрогеологии. Знание хим. состава воды необходимо для таких областей практич. деятельности, как водоснабжение, орошение, рыбоводство и т. д. ГИДРОХИНОН, 1,4-дигидроксибензол, - светло-серые кристаллы: tпл170 °С. Проявляющее н-во в фотографин, антпоксндант для жиров, ингибитор полимеризации. ГИДРОЦИКЛОН (от гидро... и греч. kyklon - вращающийся) - аппарат для разделения в центробежном поле взвеш. в жидкости частиц на две фракции по крупности, форме или плотности, для удаления твёрдых частиц нз жидкости (осветления жидкости). ГИДРОЦИЛИНДР - объёмный гидравлический двигатель с постулат, движением выходного звена. Различают Г. одно- и двухстороннего действия, поршневые, плунжерные, мембранные, сильфонные, телескопия, (несколько концентрично располож. поршней или плунжеров перемещаются один относительно другого, и ход выходного звена равен сумме ходов каждого). Широко применяются для привода гл. движения станков, перемещения рабочих органов навесных строит., дорожных и с.-х. машин, в нажимных устройствах прокатных станов и др. ГИДРОШАХТА - шахта, в к-рой отбойка полезного ископаемого в забоях и его транспортирование по подз. выработкам на обогатит. ф-ку осуществляются энергией водного потока. Источник воды, как правило, - шахтный водоотлив. Иногда на Г. отбойка угля осуществляется механич. способом, а транспортирование - гидравлическим. Возможна раздельная выдача из Г. крупных фракций угля ленточными конвейерами. Спец. оборудование и сооружения Г.: водоводы, насосы, гидромониторы, углесосы, эрлифты, пульпопроводы, оборудование для обезвоживания и сушки угля. Вода в Г. поступает по замкнутому циклу, очищаясь на поверхности в отстойниках. См. рис. Схема гидрошахты ГИДРОЭКСТРУЗИЯ (от гидро... и ср.-век. лат. extrusio - вытеснение) - процесс обработки металла давлением, при к-ром заготовка, помещённая в замкнутый контейнер, выдавливается через канал матрицы жидкостью (вода, масло, расплавл. стекло, соли, легкоплавкие металлы) под давлением 0,5 - 3 ГПа. Г. выполняется на установках, к-рые можно разделить на 2 группы: с вынесенным источником давления жидкости и прямого действия, в к-рых давление жидкости в контейнере создаётся при перемещении уплотнённого пресс-штемпеля (см. рис.). Применяется для получения металлургия, полуфабрикатов (проволока, прутки и профили из труднодеформируемых и тугоплавких металлов) или заготовок для металлореж. инструмента (свёрла, метчики, развёртки и т. д.). Схемы гидроэкструзии: а - с вынесенным источником давления жидкости; 6 - прямого действия; 1 - контейнер; 2 - заготовка; 3 - жидкость; 4 - матрица; 5 - уплотнения; 6 - пресс-штемпель ГИДРОЭЛЕВАТОР (от гидро... и элеватор) - см. в ст. Струйный насос. ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (ГЭС), гидроэлектростанция, - электростанция, вырабатывающая электрич. энергию в результате преобразования энергии водного потока. ГЭС состоит из гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в электрич. энергию (см. Гидрогенератор, Гидравлическая турбина). Осн. энергетич. оборудование размещают в здании ГЭС: в машинном зале - гидроагрегаты, вспомогат. оборудование, устройства автоматич. управления и контроля; на центр. посту управления - пульт оператора-диспетчера или автооператор ГЭС. Повышающие трансформаторы, как правило, располагаются у продольной стены здания ГЭС на открытом воздухе, распределительные устройства высшего напряжения - на спец. открытых площадках. По напору ГЭС делятся на высоконапорные (более 60 м), средненапорные (от 60 до 25 м) и низконапорные (до 25 м). На высоконапорных ГЭС устанавливают ковшовые и радиально-осевые турбины с металлич. спиральными камерами; на средненапорных - поворотно-лопастные и радиально-осевые турбины с ж.-б. и металлич. спиральными камерами; на низконапорных - поворотно-лопастные турбины в бетонных и ж.-б. спиральных камерах, иногда горизонт. турбины в капсулах или в открытых камерах. Схема русловой гидроэлектрической станции: 1 - плотина; 2 - затворы; 3 - максимальный уровень верхнего бьефа; 4 - минимальный уровень верхнего бьефа; 5 - гидравлический подъёмник; 6 - сороудерживающая решётка; 7 - гидрогенератор; 8 - гидравлическая турбина; 9 - минимальный уровень нижнего бьефа; 10 - максимальный паводковый уровень Существуют осн. схемы ГЭС: плотинная (с искусств. подпором уровня реки за счёт плотины) и деривационная (с отводом воды из русла реки по спец. выводу к месту с большой разностью уровней). В зависимости от особенностей выполнения гидротехнич. сооружений различают русловые ГЭС (здание станции входит в состав водоподпорных сооружений), приплотинные ГЭС (здание станции располагается за плотиной), деривационные ГЭС (см. рис.). Широкое распространение получили совмещённые ГЭС, у к-рых здание станции одновременно выполняет функцию водосбросного сооружения. Схема деривационной гидроэлектрической станции: 1 - плотина; 2 - водоподъёмник; 3 - отстойник; 4 - деривационный канал; 5 - бассейн суточного регулирования; 6 - напорный бассейн; 7 - турбинный водовод; 8 - распределительное устройство; 9 - здание ГЭС; 10 - водосброс; 11 - подъездные пути Особое место среди ГЭС занимают гидроаккумулирующие электростанции и приливные электростанции. Отд. ГЭС или каскады ГЭС, как правило, работают в энергосистеме совместно с конденсационными электростанциями, теплоэлектроцентралями, атомными электростанциями, газотурбинными электростанциями; в зависимости от характера участия в покрытии графика нагрузки ГЭС могут быть базисными, полупиковыми и пиковыми. Наиболее крупные гидроэлектростанции в СССР: Волжская ГЭС им. В. И. Ленина мощностью 2300 МВт, Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС - 2530 МВт, Нурекская ГЭС (на р. Вахше) - 2700 МВт, Усть-Илимская ГЭС (на р. Ангаре) - 4320 МВт. Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября (на р. Ангаре) - 4500 МВт, Красноярская ГЭС им. 50-летия СССР (на р. Енисее) - 6000 МВт, Саяно-Шушенская ГЭС (на р. Енисее) - 6400 МВт. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА - отрасль энергетики, относящаяся к использованию энергии водных ресурсов. Первоначально энергию потока воды использовали в приводах рабочих машин - мельниц, станков, молотов, воздуходувок и т. д. С изобретением гидравлической турбины, электрич. машины и способа передачи электроэнергии на значит, расстояния Г. приобрела новое значение, уже как направление электроэнергетики, связанное с освоением гидроэнергии путём преобразования её в электрич. на гидроэлектрических станциях. ГЭС являются мобильными энергетич. установками, выгодно отличающимися от тепловых электростанций в отношении регулирования частоты, покрытия пиковых нагрузок и обеспечения аварийного резерва энергосистемы. Технич. потенциал гидроэнергетич. ресурсов крупных и средних рек СССР оценивается мощностью в 240 ГВт или 2100 млрд. кВт*Ч годовой выработки электрич. энергии, а экономически эффективные гидроэнергетич. ресурсы (часть технич. потенциала, использование к-рой является экономически целесообразным) составляют ок. 125 ГВт или 1100 млрд. кВт*ч (80-е гг.). В СССР ГЭС удовлетворяют ок. 13% общей потребности в электроэнергии при общей мощности ГЭС ок. 60 млн. кВт (1988). В ряде р-нов (особенно в Азиатской части) ГЭС составляют основу энергетич. х-ва. ГИК (от голл. giek - балка) - горизонтальное рангоутное дерево, опирающееся одним концом (пяткой), снабжённым вертлюгом, в мачту и служащее для растягивания ниж. шкаторины (кромки) косого паруса - грота, фока или бизани. ГИЛЬБЕРТ [по имени англ. физика У. Гильберта (W. Gilbert; 1540-1603)] - не подлежащая применению ед. магнитодвижущей силы в системах СГС и СГСМ. Обозначение - Гб. Связь между Гб и ампером (А) - ед. магнитодвижущей силы в СИ: 1 Гб = 0.795775 А. ГИЛЬЗА (от нем. Hulse) - 1) элемент артиллерийского выстрела (патронного или раздельного заряжания - см. рис.), предназнач. для размещения метат. заряда с воспламенителем, предохранения заряда от влаги и механич. повреждений, обтюрации пороховых газов при выстреле, соединения снаряда с зарядом. В дно Г. ввинчивается капсюльная втулка. Для танковой артиллерии Г. часто изготавливают из составов, сгорающих полностью или частично при выстреле. Г. патрона стрелкового оружия аналогична по конструкции Г. арт. унитарного патрона. Г. бывают латунные, стальные, а для охотничьих ружей - картонные. 2) Сменная цилиндрич. вставка, устанавливаемая в блок-картере поршневых тепловых двигателей; внутри Г. перемещается поршень. Г. изготовляют из износостойких материалов для уменьшения износа трущихся поверхностей и облегчения ремонта. Гильзы: а - для выстрела патронного заряжания; б - для выстрела раздельного заряжания; 1 - дульце; 2 - конический скат; 3 - корпус; 4 - очко под капсюль-воспламенитель; 5 - капсюльная втулка; 6 - фланец; 7 - дно ГИПЕРБОЛА (греч. hyperbole) - линия пересечения круглого конуса с плоскостью, встречающей обе его полости (рис. 1), множество точек М плоскости, разность расстояний к-рых до двух определённых точек F1 и F2 (фокусов Г.) плоскости постоянна. Если выбрать систему координат так, как показано на рис. 2, то ур-ние Г. примет вид Рис. 1 Рис. 2 ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ - см. Космические скорости. ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - Ф-пии. определяемые ф-лами: (гиперболич. синус), (гиперболич. косинус), (вставить рисунки!!!) Графики гиперболических функций ГИПЕРБОЛОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА - зубчатая передача, оси колёс к-рой перекрещиваются, а их начальные поверхности являются частями гиперболоидов вращения. Изготовление колёс для Г. п. сложно, поэтому на практике применяют более простые передачи - винтовую и гипоидную. ГИПЕРБОЛОИДЫ (от греч. hyperbole - гипербола и eidos - вид) однополостный и двуполостный - поверхности 2-го порядка. В частности. Г. вращения могут быть получены при вращении гиперболы вокруг её осей симметрии. Однополостный Г. - линейчатая поверхность: через каждую его точку проходят 2 прямолинейные образующие (из однополостных Г. состоит радиобашня системы В. Г. Шухова, находящаяся в Москве на Шаболовке). См. рис. Однополостный гиперболоид Двуполостный гиперболоид ГИПЕРЗВУК (от греч. hyper - над, сверх) - упругие волны с частотой, превышающей 1 ГГц (в кристаллах - до 1 - 10 ТГц). ГИПЕРЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ полёта - скорость полёта ЛА, значительно превышающая скорость звука на данной высоте; при этом Маха число полёта Моо>> 1 (часто принимают Моо> 5). Полёт с Г. с. характеризуется образованием интенсивных ударных волн и значит. повышением темп-ры воздуха у поверхности ЛА, к-рое приводит к изменению физ.-хим. св-в воздуха, а также к сильному нагреванию поверхности ЛА. ГИПЕРОНЫ (от греч. hyper - над, сверх) - тяжёлые нестабильные элементарные частицы с массой больше массы нуклона и временами жизни от 10-10 до 101-19 с. ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (от греч. hyper - над, сверх и лат. sensibilis - чувствительный, заметный) - процесс повышения чувствительности фотоматериала. Осуществляется обработкой эмульсионного слоя в р-рах аммиака, азотнокислого серебра, аммиачных р-рах солей серебра, триэтаноламина и др. Проводится перед использованием материалов. ГИПЕРСОРБЕР - см. Адсорбер. ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ - то же, что обратный осмос. ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ [от греч. hyper - над, сверх и лат. focus - очаг (современное значение - фокус)] - расстояние от съёмочного аппарата, объектив к-рого сфокусирован на бесконечность (шкала расстояний установлена протип индекса со знаком °°), до ближней границы резко изображаемого пространства, начиная с к-рой и до горизонта объекты съёмки будут изображены на снимке с достаточной резкостью. Г. р. наз. также расстояние до объекта, при фокусировке объектива на к-рый задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности; передняя граница при этом будет находиться на расстоянии, равном половине Г. р. ГИПОДИНАМИЯ - то же, что гипокинезия. ГИПОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА - винтовая зубчатая передача, осуществляемая конич. колёсами со скрещивающимися осями, причём ось малого колеса смещена относительно оси большого колеса (см. рис.). Колёса Г. п. могут иметь винтовые и криволинейные зубья. Передаточное число большинства Г. п. не превышает 10, однако иногда достигает 30 и более. Г. п. применяют в приводах ведущих колёс автомобилей и тракторов, в тепловозах, текст. машинах, прецизионных станках и т. п. Гипоидная передача ГИПОКИНЕЗИЯ, гиподинамия (от греч. hypo - под, внизу и kinesis - движение или dynamis - сила), - недостаточная мышечная деятельность. В космич. полёте Г. может быть обусловлена пребыванием космонавта в кабине малого объёма и невесомостью. Симптомы Г. - снижение частоты сердечных сокращений и дыхания, тонуса сосудов, нарушения равновесия, слабость, ухудшение аппетита, декальцинация и др. В условиях космич. полёта осн. меры профилактики - искусств. гравитация, дозиров. нагрузка на разл. группы мышц. ГИПОКСИЯ (от греч. hypo - под, внизу и лат. oxygenium - кислород) - понижение содержания кислорода в тканях и крови. Г. развивается при восхождении на горы, исследованиях в барокамере, при нарушении герметичности кабины космич. корабля и др. При Г. появляются головные боли, тошнота, мышечная слабость, замедляются двигат. реакции, возможна потеря сознания. При острой Г. необходимо применение кис дородно- дыхат. аппаратуры. ГИПОСУЛЬФИТ (устар.) - см. Натрия тиосульфат. ГИПОТЕНУЗА (греч. hypoteinusa) - сторона (на рис. - АВ) прямоугольного треугольника, лежащая против прямого угла. Гипотенуза (АВ) ГИПОТРОХОИДА (от греч. hypo - под, внизу и трохоида) - плоская траектория точки вне или внутри окружности, катящейся по неподвижной окружности внутри неё (см. рис.). Гипотрохоида ГИПОХЛОРИТЫ - соли хлорноватистой к-ты НСlO. Наибольшее значение имеют Г. натрия NaClO и кальция Са(СlO)2. являющиеся сильными окислителями. Г. кальция известен под назв. белильной или хлорной извести. Г. применяются как отбеливающие средства в текст., бум., целлюлозной пром-сти, как дегазатор ОВ, как стерилизующее средство, для дезинфекции питьевых и сточных вод и как источник кислорода. ГИПОЦИКЛОИДА (от греч. hypo - под, внизу и циклоида) - плоская траектория точки окружности, катящейся по неподвижной окружности внутри неё (см. рис.). Гипоциклоида ГИПС (от греч. gypsos - мел, известь) - 1) Г. природный - минерал, водный сульфат кальция CaSO4*2H2O. Цвет белый, желтоватый, кремовый; часто бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 1,5 - 2; плотн. 2300 кг/м3. Состоящая гл. обр. из минерала Г. осадочная горная порода (гипсовый камень) применяется в цем. пром-сти для получения вяжущих материалов; как минер. наполнитель для бумаги и пластмасс; в качестве удобрения; как облицовочный материал; для гипсования почв; в хим. пром-сти, медицине, оптике (прозрачный Г. - гипсовый шпат). См. рис. Сдвойникованные кристаллы гипса 2) Г. строительный CaSO4*0,5H2O - быстросхватывающееся и быстротвердеющее возд. вяжущее в-во, получаемое обжигом при темп-ре 140 - 190 °С природного Г. Применяется для штукатурных работ, изготовления гипсобетона, гипсовых строит. изделии, отливок, форм, в качестве добавки к др. вяжущим (расширяющийся цемент, гипсоцементнопуццолановое вяжущее и др.), а также для мед. целей. ГИПСОБЕТОН, гипсовый б е т о н, - бетон, изготовляемый на основе гипсовых вяжущих материалов. Для приготовления Г. используют минеральные (преим. с пористой и шероховатой поверхностью) и органич. (древесные опилки, сечка соломы и пр.) заполнители. В Г. обычно вводят добавки, замедляющие схватывание, а также повышающие его водо- и атмосферостойкость. Армируют Г. древесиной (рейками) и волокнистыми органич. материалами. На основе Г. изготавливают панели и плиты перегородок, вентиляц. блоки, обшивочные листы ("сухая штукатурка") и др. ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ - возд. вяжущие материалы, получаемые на основе полуводного сульфата кальция либо безводного сульфата кальция (ангидритовые вяжущие). По условиям обработки, а также по скорости схватывания и твердения Г. в. м. делятся на 2 группы: низкообжиговые (быстросхватывающиеся и быстротвердеющие) - строит. и формовочный гипс, высокопрочный гипс; высокообжиговые (медленносхватывающиеся и медленнотвердеющие) - ангидритовый цемент, высокообжиговый гипс (эстрих-гипс). ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЛАН - маркшейдерский план горных выработок, на к-ром поверхность кровли или почвы рудного тела или др. геол. объектов (тектонич. нарушений, водоносных горизонтов и т. д.) изображена изогипсами (горизонталями). Г. п. используют для подсчёта запасов полезных ископаемых в недрах, при проектировании горных пр-тий и решении мн. др. задач разведки и эксплуатации месторождений. ГИПСОМЕТРИЯ (отгреч. hypsos - высота и ...метрия) - способ изображения на карте рельефа земной поверхности с помощью горизонталей, к-рые проводятся через высотные интервалы, зависящие от характера рельефа, масштаба и назначения карты. ГИПСОТЕРМОМЕТР (от греч. hypsos - высота и термометр) - прибор для определения атм. давления по темп-ре кипения воды, зависящей от давления (с понижением атм. давления темп-pa кипения воды понижается). Г. состоит из кипятильника и точного ртутного термометра. ГИПСОЦЕМTНТНОПУЦЦОЛАНОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ - вяжущие строит. материалы, получаемые смешиванием строит. гипса (50 - 75% ) с портландцементом (15 - 25%) и кислой гидравлич. добавкой (трепел, диатомит, вулканич. пепел, туф). Быстросхватывающиеся и быстротвердеющие Г. в. обладают способностью к гидравлич. твердению и большей водостойкостью, чем гипсовые вяжущие материалы. ГИРАТОР (англ. gyrator, от греч. gyros - круг), направленный фазосдвигатель, - 1) СВЧ устройство, в к-ром изменение фаз электромагн. волн, распространяющихся в противоположных направлениях, отличаются на л рад (180°). Г. применяют в СВЧ вентилях, модуляторах, циркуляторах, переключателях и др. Г. выполняют на базе волноводов (см. рис.), а также на транзисторах. 2) Преобразователь сопротивления полного, реализуемый в виде усилителя (обычно транзисторного) с частотно-зависимой обратной связью, входное полное сопротивление к-рого имеет заданные св-ва (в наиболее распространённом случае - св-ва индуктивности, реализуемые без применения катушек, что особенно важно при создании устройств в интегр. исполнении). Схема гиратора: 1 - прямоугольный радиоволновод; 2 - согласующий переход в виде скрученной на 90 части прямоугольного радиоволновода; 3 - круглый радиоволновод; 4 - ферритовый стержень; 5 - магнит; 6 - согласующий переход в виде ступенчатого прямоугольного радиоволновода. Стрелкой указано направление силовых линий магнитного поля напряжённостью Н ГИРО .... ж и р о ... (от греч. gyros - круг, gyreuo - кружусь, вращаюсь), - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к вращат. движению вокруг неподвижной осн. проходящей через неподвижную точку (напр., гироскоп, жиробус). ГИРОБУС - то же, что жиробус. ГИРОВЕРТИКАЛЬ - гироскопич. прибор для определения истинной вертикали или плоскости горизонта, а также углов отклонения от них. Г., имеющая корректирующее устройство для устранения ошибок, возникающих при выполнении манёвров объектами, ваз. гироинерциальной вертикалью. Применяется на судах и летат. аппаратах; осн. прибор инерциальных систем навигации. ГИРОВОЗ - рудничный локомотив с механич. аккумулятором энергии, предназнач. для перемещения вагонеток в шахтах, опасных по взрыву газа или пыли. В Г. используется энергия, накопл. вращающимся маховиком, раскручивание к-рого (до 2000 - 3000 об/мин) осуществляется электрич. или пнев-матич. двигателем, установл. на Г. или на стационарном зарядном пункте. Длина пробега Г. после однократной зарядки не превышает обычно 3 - 5 км. Масса перемещаемого состава может достигать 50 - 70 т. однако в осн. Г. используют для транспортирования небольших составов по вентиляц. горным выработкам и при стр-ве шахт, а также как вспомогат. транспорт в гидрошахтах и шахтах со сплошной конвейеризацией. См. рис. Рудничный гировоз с гидравлическим управлением ГИРОКОМПАС (от гиро... и компас) - гироскопич. навигац. прибор, обладающий направляющим моментом и предназнач. для выработки курса судна или ЛА и определения направлений на земные и небесные ориентиры. Действие Г. (см. рис.) осн. на стремлении оси гироскопа, центр тяжести к-рого расположен ниже точки подвеса, совместиться с плоскостью меридиана под влиянием суточного вращения Земли. Судовой гирокомпас ГИРОМАГНИТНОЕ ОТНОШЕНИЕ - то же, что магнитомеханическое отношение. ГИРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - то же, что магнитомеханические явления. ГИРОМАГНИТНЫЙ КОМПАС - гироскопич. прибор, показывающий курс ЛА, судна относительно магн. меридиана. Действие Г. к. осн. на коррекции работы гироскопа по показаниям магн. компаса. ГИРООРБИТАНТ - гироскопич. прибор для определения угла отклонения вектора скорости КА от плоскости орбиты. ГИРОПОЛУКОМПАС - гироскопич. прибор для определения углов рыскания (изменения курса) и углов поворота ЛА, судна вокруг вертик. оси. Действие Г. осн. на св-вах астатич. гироскопа. В отличие от гиромагнитного компаса Г. не имеет чув-ствит. системы, указывающей направление полёта относительно меридиана. Используется в автопилотах я при полётах в высоких широтах. ГИРОРУЛЕВОЙ - то же, что авторулевой. ГИРОСКОП (от гиро... и ... скоп) - быстро вращающееся твёрдое тело, ось вращения к-рого может изменять своё направление в пространстве (см. рис.). Простейший Г. - волчок. В гироскопических приборах в качестве Г. обычно применяют ротор быстроходного электродвигателя пост. или перем. тока, статор к-рого укреплён в кожухе, являющемся внутр. кольцом карданова подвеса, обеспечивающего 3 степени свободы Г. Если центр тяжести Г. совпадает с центром подвеса, то Г. ваз. астатическим (уравновешенным), в противном случае - тяжёлым. Астатич. Г., свободный от внеш. воздействий, устойчиво сохраняет первонач. направление своей оси. Под действием внеш. сил, момент к-рых относительно точки подвеса Г. отличен от 0, происходит прецессия Г. Гироскоп в кардановом подвесе. Ротор С, кроме вращения вокруг своей оси АВ, может вместе с рамкой 1 поворачиваться вокруг оси DE и вместе с рамкой 2 - вокруг оси КG; О - центр подвеса, совпадающий с центром тяжести гироскопа ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ - контрольно-измерит., регулирующие и стабилизирующие устройства, оси. элементом к-рых является гироскоп. Осн. задачи, решаемые Г. п.: определение курса, создание искусств. горизонта, определение абс. угловой скорости и углового ускорения, уменьшение влияния качки на точность стрельбы арт. орудий на самолёте, корабле, танке и т. д. Г. п. применяют для навигац. целей (гирокомпас, гиромагнитный компас, гировертикаль) и в устройствах стабилизации для автоматич. управления движением самолётов, судов, торпед, реактивных снарядов и др. ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА (от гиро... и лат. stabilis - устойчивый, неизменный, постоянный) - площадка, удерживаемая в заранее заданном положении системой гироскопов и не участвующая в колебаниях корпуса ЛА. Применяется в осн. для определения углового положения Л А, а также для стабилизации оптич. приборов и острона-правл. антенн. ГИРОТЕОДОЛИТ (от гиро... и теодолит) - геодезия, и маркшейдерский прибор, используемый для определения азимутов направлений в геодезич. и маркшейдерских сетях, а также при решении прикладных задач геодезии. Г. представляет собой совокупность теодолита и гироскопич. датчика направления астрономич. меридиана. ГИРОТРОН - см. в ст. Мазеры на циклотронном резонансе. ГИСТЕРЕЗИС (от греч. hysteresis - запаздывание) - различная реакция физ. тела на нек-рые внеш. воздействия в зависимости от того, подвергалось ли это тело ранее тем же воздействиям или подвергается им впервые. Г. объясняется необратимыми изменениями, проявляющимися в разл. течении прямых и обратных процессов. 1) Г. магнитный - различие в значениях намагниченности М ферромагнетика (см. Ферромагнетизм) при одной и той же напряжённости Н намагничивающего поля в зависимости от значения предварит. намагниченности ферромагнетика. На рис. кривая 1 соответствует зависимости М от Н для ферромагнетика, находившегося первоначально в раз-магнич. состоянии. При Н = Нтферромагнетик намагничивается до насыщения (М = Mm) и при дальнейшем увеличении Н не изменяется. Если затем Н уменьшать от Нтдо - Нт, то зависимость М от Н описывается кривой 2. Значение М - MRпри Н = О наз. остаточной намагниченностью, а значение Нснапряжённости магнитного поля (при Н= - Нс М = 0) - коэрцитивной силой. При дальнейшем изменении Н от - Нтдо Нn зависимость М от Н описывается кривой 3. Кривые 2 и 3 образуют замкнутую петлю магнитного гистерезиса. Площадь петли пропорциональна кол-ву теплоты, выделяющейся в ед. объёма ферромагнетика за один цикл его перемагничивания. 2) Г. диэлектрический - различие в значениях поляризации сегнетоэлектрика при одной и той же напряжённости электрич. поля в зависимости от значения предварит. поляризации сегнетоэлектрика. 3) Г. упругий - различие в значениях деформаций в теле при одном и том же напряжении механическом в зависимости от значения предварит. деформации тела. Упругий Г. служит причиной затухания свободных колебаний при вибрациях твёрдого тела, а также поглощения энергии при вынужденных колебаниях. Основная кривая намагничивания (1) и петля магнитного гистерезиса (2 - 3) типичного ферромагнетика ГИСТЕРЁЗИСНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ -синхронный электродвигатель, у к-рого вращающий момент создаётся в результате взаимодействия магн. поля статора с намагниченным массивным ротором, выполненным из материала с широкой петлёй гистерезиса. Мощность Г. э. обычно не превышает неск. сотен Вт при частоте питающего тока 50 - 500 Гц. По сравнению с синхронными двигателями др. типов маломощные Г. э. обладают неск. лучшими эксплуатац. хар-ками, надёжны, долговечны, бесшумны. Применяются в маломощных электрических приводах и в системах автоматич. управления. ГИТАРА СТАНКА - узел кинематич. настройки металлореж. станка, состоящий из сменных зубчатых колёс. Гитары, как правило, содержат одну, две или три пары колёс и используются для изменения частоты вращения шпинделя или подачи (см. рис.). Гитара станка: а, б, в и г - сменные зубчатые колёса; I и II - валы, находящиеся в неизменном положении относительно друг друга ГИЧКА (от англ. gig - гиг) - быстроходная узкая легкая гребная шлюпка, отличающаяся от вельбота транцевой (обрезной, незаострённой) кормой. Г. имела 6 - 8 вёсел и служила в воен. флоте для разъездов; совр. спортивные Г. имеют от 2 до 10 вёсел. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА - зубчатый механизм силовой передачи автомобилей и др. самоходных машин (тракторов, комбайнов), передающий вращающий момент от двигателя на полуоси и увеличивающий тяговое усилие на ведущих колёсах. Г. п. бывают одинарными, двойными (см. рис.) и двухступенчатыми. Находят применение гипоидные и червячные передачи. Двойная главная передача: 1 и 2 - конические зубчатые колёса; 3 и 4 - цилиндрические зубчатые колёса ГЛАВНЫЕ ПЛОСКОСТИ оптической системы - плоскости, перпендикулярные гл. оптической оси системы, к-рые являются сопряжёнными, т. е. изображениями друг друга в натур. величину. Одна (передняя) Г. п. находится в пространстве предметов (объектов), вторая (задняя) - в пространстве изображений. Г. п. могут находиться как внутри оптич. системы, так и вне её, т. е. быть вынесенными. ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ СУДНА - линейные размеры судна. Теоретич. Г. р. с. (см. рис.): д л и н а между носовым и кормовым перпендикулярами, измеряемая на уровне грузовой ватерлинии: ширина, измеряемая по корпусу в середине длины на том же уровне между нар. кромками шпангоутов; высота борта, равная расстоянию по вертикали между внутр. поверхностями палубного настила и горизонтального киля; осадка (теоретич., расчётная), измеряемая от грузовой ватерлинии до верха горизонтального киля. Габаритные Г. р. с. соответствуют линейным размерам судна по их Макс. протяжённости в том или ином направлении с учётом выступающих частей, наделок и т. п. Напр., габаритная длина - расстояние в горизонтальной плоскости между крайними точками оконечностей с учётом постоянно выступающих частей (наделки, рули, привальный брус и т. п.). Главные размерения судна: а - продольный разрез; б - поперечное сечение (в середине длины судна); НП - носовой перпендикуляр; КП - кормовой перпендикуляр (ось вращения руля); ВЛ - ватерлиния; L - длина; В - ширина; Н - высота борта; Г - осадка ГЛАВНЫЕ ТОЧКИ оптической системы - две точки, лежащие на пересечении оптической осп системы с её главными плоскостями. ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС - установка для влажно-тепловой обработки швейных изделий с целью формования, глажения, прессования деталей одежды и окончат. обработки готовых изделий. ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЁМКА - упрощённая топография, съёмка небольших участков местности, выполняемая на лёгком планшете при помощи компаса, визирной линейки и циркуля. Расстояния в Г. с. измеряют шагами либо определяют на глаз или прямыми засечками. ГЛАЗУРЬ (нем. Glasur, от Glas - стекло) - стекловидное покрытие толщ. 0,15 - 0,30 мм на керамике, закреплённое обжигом. По хим. природе Г. представляет собой щелочные, щёлочноземельные и др. алюмосиликатные и алюмоборосиликатные стёкла. Г. предохраняет керамич. изделия от загрязнения, действия к-т и щелочей, делает их водонепроницаемыми и придаёт изделиям декоративные св-ва, соответствующие архит.-художеств, требованиям. Г. разделяют на прозрачные и непрозрачные (глухие), бесцветные и окрашенные. ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ - минерал, то же, что мирабилит. ГЛАУКОНИТ (от греч. glaukos - голубовато-зелёный) - минерал из группы гидрослюд, основной алюмосиликат железа, калия и др. Цвет зелёный разл. интенсивности (от почти бесцветного до зеленовато-чёрного). Тв. по мннералогич. шкале 2,5 - 3; плотн. 2500 - 2900 кг/м3. Встречается в осадочных породах, отложившихся в прибрежных участках моря. Используется для умягчения жёсткой воды, в качестве минер. краски и как калийное удобрение. ГЛИЕЖ [сокр. от гли(на) е(стественно) ж(жёная)] - глина, обожжённая в результате подземного пожара в пластах ископаемых углей. Применяется в цем. пром-сти (глиеж-портландцементы содержат до 50% Г.). ГЛИКОКОЛ - см. в ст. Глицин. ГЛИКОЛИ, д и о л ы, - спирты, содержащие в молекуле 2 гидроксильные группы у насыщ. атомов углерода. Простейший Г, - этиленгликоль HOCH2CH2OH - сиропообразная бесцветная жидкость сладкого вкуса; tкип 197,6 °С. Применяются в произ-ве полиуретанов, полиэфирных смол, пластификаторов, как компоненты антифризов; этиленгликольдинитрат O2NOC2H4ONO2 - ВВ. См. также Целлозольвы. ГЛИНИСТЫЙ РАСТВОР - технологич. наименование суспензии глины в воде, применяемой как промывочная жидкость при бурении скважин. Плотность Г. р. обычно 1200 - 1500 кг/м3, иногда с помощью утяжелителей её доводят до 2000 кг/м3 и более. В скважину подаётся буровым насосом. Г. р., создавая противодавление на пласт, препятствует возникновению газовых, нефт. и водяных фонтанов, он также глинизирует и укрепляет стенки скважин, предупреждает заклинивание бурильных труб, передаёт энергию гидравлич. забойному двигателю, охлаждает долото, очищает забой от выбуренной породы, чем способствует интенсификации бурения. ГЛИНОЗЁМ - то же, что алюминия оксид. ГЛИНОЗЁМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ - быстротвердею-щее гидравлич. вяжущее в-во; продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого обжигом (до плавления или спекания) сырьевой смеси, состоящей из бокситов и известняков. Г. ц. состоит в осн. из алюминатов кальция и характеризуется быстрым нарастанием прочности, высокой экзотермией при твердении, повыш. стойкостью против коррозии в сульфатных средах и высокой огнеупорностью. ГЛИНЫ - тонкодисперсные несцементированные, во связные осадочные горные породы, состоящие в осн. из т. н. глинистых минералов - водных силикатов со слоистой структурой. Способны при увлажнении приобретать пластичность и иногда разбухать, а после обжига приходить в камнеподобное состояние. По составу различают Г. каолинитовые, монтмориллонитовые (бентонитовые), гидрослюдистые (в т. ч. глауконитовые) и др., по происхождению - обломочные и остаточные (в коре хим. выветривания). Г. - осн. материал для керамики (кирпич, черепица, облицовочный камень, облицовочные плитки, фарфор, фаянс и др.). Огнеупорные Г. применяют в металлургии. См. также Бентонит, Каолин. ГЛИССАДА (франц. glissade, букв. - скольжение) - прямолинейная траектория снижения ЛА на конечном этапе захода на посадку. ГЛИССЕР (франц. glisseur, от glisser - скользить) - лёгкое быстроходное судно. При движении Г., благодаря особой форме днища, возникает гидродинамич. сила, поднимающая носовую часть и вызывающая общее значит. всплытие судна: оно как бы скользит по поверхности воды (г л и с с и р у е т). На Г. обычно устанавливают лёгкие поршневые двигатели внутр. сгорания. Движителями служат гребные (реже воздушные - см. рис.) винты. Г. используют для перевозки пассажиров, спортивных гонок, охранной службы, в воен. целях (торпедные катера). ГЛИФТАЛЕВЫЕ СМОЛЫ - см. в ст. Алкидные смолы. ГЛИЦЕРИН (от греч. glykeros - сладкий) HOCH2CHOHCH2OH - бесцветная вязкая жидкость сладкого вкуса; tкип 290 °С. В виде сложных эфиров (триглицеридов) входит в состав жиров. Применяется в произ-ве нитроглицерина, алкидных (глифталевых) смол, полиуретанов, как компонент фармацевтич., косметич., парфюмерных препаратов, мягчите ль в кож., текст., бум. пром-сти. ГЛИЦИН (от греч. glykys - сладкий) - 1) амино-уксусная к-та (устар. назв. - гликокол) NH2 - СН2СООН - простейшая аминокислота, входящая в состав белков; 2) пара-оксифениламиноуксусная к-та НОС6Н4 NHCH2COOH - проявляющее в-во в фотографии. ГЛОБОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА (от лат. globus - шар и греч. eidos - вид), глобоидальная передач а, - разновидность червячной передачи, в к-рой червяк имеет вогнутую (глобоидную) форму. Благодаря более полному зацеплению витков червяка с зубьями колеса Г. п. передают большие нагрузки, чем обычные передачи с цилиндрич. червяком, и обладают повыш. кпд. Недостатки Г. п. - более сложные изготовление и сборка по сравнению с обычными червячными передачами. Наиболее эффективно применение Г. п. при тяжёлых нагрузках в установившемся режиме, а также при необходимости создания компактного и лёгкого оборудования (напр., в горных машинах, самолётах и т. п.). См. рис. Глобоидная передача ГЛОБУС (от лат. globus - шар) - уменьшенная модель земного шара, представляющая изображение земной поверхности с сохранением геом. подобия контуров и соотношений площадей. Масштаб обычных Г. - от 1 : 30 000 000 до 1 : 80 000 000. Первый Г. изготовлен в 1492. ГЛУБИННАЯ БОМБА - один из видов мор. боеприпасов, предназнач. для уничтожения подводных лодок, находящихся в подводном положении, якорных и донных мин, а также др. подводных объектов. Г. б. могут иметь обычные (см. рис.) и ядерные заряды. Подразделяются на корабельные и авиационные. Корабельные Г. б. бывают реактивными и сбрасываемыми с кормовых бомбосбрасывателей или с помощью бомбомётов. Взрыватели Г. б. - контактные, неконтактные, гидростатич. и временные. Впервые Г. б. были применены во время 1-й мировой войны (1915). Реактивная глубинная бомба: 1 - кольцо стабилизатора; 2 - трубка стабилизатора; 3 - выбрасывающий заряд; 4 - корпус; 5 - вторичный детонатор; 6 - заряд взрывчатого вещества; 7 - гнездо для детонатора; 8 - предохранительный колпачок взрывателя ГЛУБИННОНАСОСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - способ эксплуатации нефт. месторождения с использованием глубинных нефтяных насосов для подъёма нефти по скважинам на поверхность. В СССР на 80% иефт. скважин применяется Г. э. Используются поршневые (штанговые), электроцентробежные, винтовые, гидропоршневые, струйные насосы. ГЛУБИННЫЙ НАСОС - см. Глубоководный насос. ГЛУБИНОМЕР - прибор для измерений глубины отверстий, пазов, высоты уступов и т. д. Основание Г. устанавливают на поверхности, от к-рой определяют размер. В зависимости от вида отсчётного устройства Г. подразделяют на штангенглубино-м е р ы с пределами измерения до 500 мм и размером отсчёта 0,05 и 0,1 мм; микрометрия. Г. с пределами измерений до 150 мм и ценой деления 0,01 мм; индикаторные Г. (см. рис.) с пределами измерений до 100 мм и ценой деления 0,01 мм. Индикаторный глубиномера 1 - основание; 2 - державка; 3 - индикатор; 4 - винт для крепления индикатора; 5 - сменный измерительный стержень ГЛУБОКАЯ ОПОРА - то же, что опора глубокого заложения. ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ - способ печати, при к-ром печатающие элементы на печатной форме углублены по отношению к пробельным элементам (см. рис.). Чем глубже печатающие элементы, тем больше краски переходит с формы на бумагу при получения оттиска. Г. п. применяют гл. обр. для печатания продукции с большим кол-вом полутоновых изображений, напр. журналов. Ротац. печатная машина для Г. п. характеризуется упрошенным красочным аппаратом и наличием ракеля. Схема формы и оттиска глубокой печати: 1 - форма (а - непечатающие участки; б - углублённые печатающие участки формы); 2 - форма с нанесённой краской; 3 - Форма с очищенными пробельными участками, краска осталась в углубленных участках (в); 4 - бумага с оттиском краски ГЛУБОКИЙ ВВОД высокого напряжения - система электроснабжения городов и пром. пр-тий, при к-рой питающая сеть высокого напряжения (35 - 220 кВ) приближена к установкам потребителей. Это уменьшает число ступеней трансформации электроэнергии от источника к приемнику и снижает потери энергии. ГЛУБОКОВОДНЫЙ НАСОС, глубинный, погружной, - вертик. насос центробежного, поршневого или др. типа, устанавливаемый обычно в буровых скважинах в погружённом в подаваемую жидкость положении. Г. н. имеют сравнительно малые поперечные размеры. Применяются для водоснабжения при использовании подз. вод, для понижения уровня грунтовых вод при стр-ве, а также для добычи нефти (см. Нефтяной насос). ГЛУХАЯ МУФТА - муфта приводов, служащая для жёсткого соединения соосных валов. Г. м. представляет собой либо втулку, в к-рую входят концы соединяемых валов, либо 2 фланца, стягиваемых болтами. ГЛУШИТЕЛЬ - устройство для снижения шума двигателей внутр. сгорания, вентиляторов и всех машин, механизмов и сооружений, в к-рых требуется снизить шум, проникающий через воздухо- и газопроводы. Снижение шума в Г. происходит по пути потока газа, причём глушащие приспособления конструируются с малым сопротивлением потоку газа. ГЛЮКОЗА (от греч. glykys - сладкий), виноградный сахар, C6H12O4 - углевод из группы моносахаридов; бесцветные кристаллы; tпл 146 С. Широко распространена в живой природе. В пром-сти получают гидролизом крахмала или целлюлозы. Ценный питат. продукт. Применяется для получения витамина С, приготовления напитков, кондитерских изделий, как компонент кровезаменителей в медицине. ГЛЮОНЫ (от англ. glue - клей) - гипотетич. электрически нейтр. частицы со спином 1/2 и нулевой массой покоя, являющиеся переносчиками сильного взаимодействия между кварками. ГНЕЙС (нем. Gneis) - широко распространённая метаморфич. сланцеватая горная порода, сложенная кварцем, полевыми шпатами, цветными минералами. Плотн. 2600 - 2900 кг/м3, прочность на сжатие 120 - 140 МПа. Применяется для произ-ва щебня и бута, плотные гнейсо-граниты используются в качестве облицовочного камня. ГНУТЫЕ ПРОФИЛИ - облегчённые металлические профили, получаемые на профилегибочных станах из листового металла (сталь, цветные металлы и сплавы) толщ. 0,1 - 20 мм, шир. до 2000 мм и дл. 30 м. См. рис. Гнутые профили: 1 и 2 - уголки; 3 и 4 - U-образные; 5 - корытообразные; б - С-образный; 7 - профили для оконных и фонарных переплётов ГНУТЬЕ ДРЕВЕСИНЫ - придание прямолинейным заготовкам стабильной изогнутой формы. Для повышения податливости древесины её пропаривают или проваривают. Оптим. влажность древесины 25 - 30%. Изгибание заготовки по шаблону (см. рис.) обычно проводят с подпрессовкой древесины поперёк волокон. Фиксацию новой формы заготовки осуществляют путём её сушки в закреплённом состоянии, т. е. под нагрузкой. Гнутью можно подвергать фанеру и др. древесные материалы. Гнутоклеёные заготовки изготовляют из слоев шпона, к-рым в процессе склеивания придают заданную форму. Одна из разновидностей такой продукции - трубы из двухслойной фанеры. Г. д. применяется также в произ-ве мебели, лыж и др. Принципиальная схема гнутья древесины: 1 - шаблон; 2 - заготовка; 3 - подвижный торцевой упор; 4 - шина; 5 - ролик; 6 - неподвижный торцевой упор ГОДОВОЕ ПОНИЖЕНИЕ РАБОТ - ср. опускание горизонта выемки полезных ископаемых по вертикали для всей площади месторождения; характеризует интенсивность отработки крутых и накл. залежей полезных ископаемых. Г. п. р. на подз. рудниках составляет в ср. 12 - 25 м, на карьерах 15 - 20 м. ГОДОГРАФ (от греч. hodos - путь, движение, направление и ... граф) - кривая, являющаяся множеством концов перем. вектора, значения к-ро-го отложены от нек-рого общего начала 0 (см. рис.). Напр., Г. скорости точки, движущейся по нек-рой кривой, можно получить, если отложить от точки О векторы, равные векторам скорости этой точки в различных её положениях. К ст. Годограф ГОЛОВКА САМОНАВЕДЕНИЯ - автоматич. устройство, устанавливаемое на носителе боевого заряда (ракете, торпеде, бомбе и др.) для обеспечения высокой точности наведения на цель. Г. с. воспринимает энергию, получаемую или отражаемую целью, определяет положение и характер движения цели и формирует сигналы для управления движением носителя заряда. Различают Г. с. активные (источник облучения цели и приёма отражённых от неё сигналов установлен на управляемом объекте), пассивные (управляемый объект принимает собств. излучение цели), полуактивные (принимаемое на объекте излучение отражается целью, облучаемой внеш. постор. источником) и комбинированные. По виду воспринимаемой энергии Г. с. бывают радио-локац., оптич., акустические. ГОЛОГРАММА (от греч. holos - весь, полный и ...грамма) оптическая - зарегистрированная на фотопластинке или на к.-л. др. носителе картина интерференции двух пучков света от одного источника (обычно лазера). Используется для воспроизведения объёмного изображения предмета и др. целей. Аналогичные методы лежат в основе получения акустич. Г. и радиоголограмм (см. Голография). ГОЛОГРАММНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ - голограммы, выполняющие разл. преобразования волновых полей (электромагн., акустич., электронных и др.). Г. о. э. осуществляют фокусирующие (линзы), отражающие (зеркала), дифрагирующие (дифракц. решётки), фильтрующие (фильтры), поляризующие (поляризаторы) и др. преобразования. Действие Г. о. э. осн. на дифракции и интерференции света. Г. о. э. создают либо регистрацией на светочувствит. материале интерференц. картины, к-рая образована двумя когерентными волнами, либо отображением рассчитанной на ЭВМ структуры голограммы (на осн. заданных ур-ний волн; т. н. синтеэир. голограмма). ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП - микроскоп, предназнач. для записи информации о ди-намич. объектах при использовании лазера с повторяющимся импульсным излучением (обеспечивает регистрацию серии последоват. во времени голограмм). Различают безлинзовые и комбинир. Г. м. В безлинзовом Г. м. увеличение досгигается использованием при записи и восстановлении волн с разными значениями длин волн и кривизны волнового фронта. В комбинир. Г. м. для формирования изображения с высоким разрешением (порядка 2000 лин/мм) и большого объёма применяют также обычный микроскоп. См. рис. Схема голографического микроскопа с предварительным увеличением в обычном микроскопе: 1 - зеркало; 2 - линза; 3 - светоделитель; 4 - среда для записи голограммы; 5 - окуляр; 6 - объектив микроскопа; 7 - предмет; 8 - конденсор ГОЛОГРАФИЯ (от греч. holos - весь, полный и ...графия) - область науки и техники, разрабатывающая методы регистрации (записи) и воспроизведения информации об объекте, основанные на использовании интерференции волн (электромагнитных - в оптич. Г. и радиоголографии, акустических - в акустич. Г.). Голографич. процесс включает в себя три этапа: формирование голографич. интерференц. поля (ГИП); регистрация ГИП на фотопластинке или к.-л. др. носителе; восстановление волнового фронта. ГИП формируется в результате наложения двух когерентных волн - предметной (объектной), рассеянной объектом при падении на него волны от источника (напр., в оптич. Г. - от лазера; рис. 1) и несущей информацию об объекте, и опорной, получаемой непосредственно от того же источника. Зарегистрированная на носителе картина ГИП наз. голограммой. Восстановление волнового фронта осуществляется за счёт дифракции световой волны на интерференц. структуре голограммы при освещении голограммы источником света. В общем случае при восстановлении образуется неск. (не менее двух) сигнальных волн, дающих мнимое или действит. изображение объекта. Г. находит применение для получения объёмных цветных изображений (изобразит. Г., голографич кино и др.), создания голограммных оптических элементов в нек-рых системах обработки информации, контроля качества издании методом голографич. интерферометрии (рис. 2) и др. Рис. 1 к ст. Голография. Схемы регистрации голограмм (а) и восстановления волнового фронта (б): 1 - лазер; 2 - расширитель пучков; 3 - зеркало: 4 - объект; 5 - голограмма; 6 - мнимое изображение; 7 - действительное изображение; 8 - наблюдатель Рис. 2 к ст. Голография. Изображение звучащей гитары, полученное методом голографической интерферометрии при частоте звука: а - 185 Гц, б - 285 Гц ГОЛЬЁ - кож. полуфабрикат, получаемый в результате удаления со шкуры волоса и подкожно-жировой клетчатки. Г. может представлять собой и конечные продукты кож. произ-ва - пергамент, сыромять. ГОЛЬМИЙ (отср.-век. лат. Holinia - Стокгольм) - хим. элемент семейства лантаноидов, символ Но (лат. Holmium), ат. н. 67, ат. м. 164,9304. Г. - серебристо-белый металл; плотн. 8800 кг/м3, tnл1470 С. Компонент магн. сплавов с железом, кобальтом, никелем. Иодид Г. используется в газоразрядных лам- ГОМЕОСТАТ (от греч. homoios - подобный, одинаковый и ... стат) - аналоговое электромеханич. устройство, моделирующее св-во живого организма поддерживать нек-рые свои параметры (напр., темп-ру тела, содержание кислорода в крови, артериальное давление) в необходимых для его существования пределах. На осн. Г. создают разл. устройства для определения оптим. значений параметров технич. систем автоматич. регулирования (напр., автопилотов). ГОМО... (от греч. homds - равный, одинаковый, взаимный, общий) - часть сложных слов, означающая равенство, однородность, единство, принадлежность к одному и тому же (напр., гомогенный - однородный). ГОМОГЕНИЗАТОР в пищевой промышленности - аппарат для получения дисперсных эмульсий. В Г. может быть использован насос высокого давления. При этом жидкость с большой скоростью пропускается через капиллярные отверстия или узкие щели размеров 2 - 7 мкм т. н. гомогенизирующих головок, при этом частицы жира раздробляются (до 0,1 - 1 мкм). Г. применяют в произ-ве стерилизов. молока, молочных консервов, мороженого, сливок и др., используют при хим. и биол. исследованиях. ГОМОГЕНИЗАЦИЯ - придание однородности строения р-рам, эмульсиям и т. п. В металлургии Г. - создание однородной (гомогенной) структуры в сплавах путём ликвидации концентрационных микронеоднородностей, образующихся в сплавах, напр. при неравновесной кристаллизации из расплавл. состояния. Для Г. сплавы подвергаются термич. обработке - т. н. диффузионному, или гомогенизирующему, отжигу. Г. улучшает пластичность сплавов, повышает стабильность механич. св-в. ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА, однофазная с и с т е м а, - физ. система, внутри к-рой нет поверхностей раздела, отделяющих макроскопич. части системы, разл. по своим св-вам и составу. Примеры Г. с.: газовая смесь, твёрдый или жидкий р-р, химически однородная среда, находящаяся в к.-л. одном агрегатном состоянии. ГОМОГЕННЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, в к-ром ядерное топливо и замедлитель образуют гомогенную смесь, представляющую собой однородную (по ядерно-физ. св-вам) среду для нейтронов. Смесь может быть жидким р-ром ядерного топлива и замедлителя или суспензией с достаточно малым размером частиц по сравнению с длиной свободного пробега нейтронов. Г. р. не получили широкого распространения из-за технологич. и конструктивных трудностей. ГОМОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ (от греч. homologos - соответственный, подобный) - ряды органич. соединений с одинаковыми хим. функциями и однотипной структурой, различающихся по числу метиле-новых групп -CH2- (т. н. гомологическая разность) в молекуле. Г. р. насьпц. углеводородов отвечает общей ф-ле CnH2n+2 (напр., метан СН4. этан С2H6, пропан С3Н8). ненасыщ. углеводородов с одной двойной связью - ф-ле СnН2n (этилен С2Н4, пропилен С2Н6. бутилен С4Н8 и т. д.), одноатомных насыщ. спиртов - ф-ле CnH2n+1OH (метиловый СН3ОН. этиловый С2H5OН и т. д.). Для соединений-гомологов характерно сравнительно закономерное изменение нек-рых физ. св-в, напр. плотности, темп-р кипения и плавления. ГОМОПЕРЕХОД - граница между областями с разл. проводимостью в одном и том же полупроводнике. Все типы переходов для одного ПП (р - п-переход, р+ - р-переход, n+ - n-переход) являются Г. Термин "Г." противопоставляет переходы в одном и том же ПП переходам между разл. (с разл. запрещённой зоной) ПП, т. е. гетеропереходам. ГОМОПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ - см. в ст. Поликонденсация. ГОМОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - см. в ст. Полимеризация. ГОМОТЕТИЯ (от голо... и греч. thetos - расположенный), преобразование подобия, - преобразование плоскости или пространства, при к-ром каждой точке М ставится в соответствие точка М', лежащая на ОМ (где О - фиксированная точка), причём отношение ОМ': ОМ = k (коэфф. Г.) - одно и то же для всех точек М. отличных от О. При Г. каждая фигура переходит в подобную (см. Подобие). Г. применяют для увеличения или уменьшения изображений (проектор, киноустановка). ГОН (от греч. gonfa - угол), г р а д, - допускаемая к применению в геодезии внесистемная метрич. ед. плоского угла, равная 0,01 прямого утла. Обозначение - град. 1 град делится на 100 метрич. минут, 1 метрич. минута - на 100 метрич. секунд; 1 град = 0,9° = ПИ/200 рад ~1,570796*10-2 рад. ГОНДОЛА (итал. gondola) - 1) одновёсельная плоскодонная длинная венецианская лодка с поднятыми фигурными носом и кормой. 2) Вынесенная за пределы корпуса судна конструкция обтекаемой формы, предназнач. для размещения гидролокац. аппаратуры, механизмов винторулевой колонки, гребных двигателей на нек-рых типах судов на подводных крыльях и т. п. 3) Г. железнодорожная - саморазгружающийся ж.-д. полувагон. 4) Г. аэростата - место для людей, силовых установок, оборудования и балласта. Г. свободного или привязного аэростата - корзина, подвешиваемая к строповому кольцу; стратостата - герметически закрытая кабина; дирижабля - встроенное или подвешиваемое на стропах помещение. 5) Элемент конструкции самолёта, вертолёта, имеющий обтекаемую форму и предназнач. для размещения двигателя или др. устройств. ГОНИОМЕТР (от греч. gonfa - угол и ...метр) - 1) прибор для измерений двугранных углов между плоскими полиров, гранями твёрдых прозрачных и непрозрачных тел, а также углов отклонения лучей, проходящих через призмы и клинья, изготовленные из стекла или др. прозрачных материалов. Применяется в оптич. приборостроении, метрологии, кристаллографии, геодезии и др. Наиболее распространены Г., представляющие собой комбинацию коллиматора, зрит. трубы и отсчётного устройства; погрешность измерения углов - до 1". 2) Устройство для смещения диаграммы направленности антенны электрич. или электромеханич. способом с целью определения направления приходящих радиосигналов. Используется гл. обр. в радиопеленгаторах. ГОНИОМЕТРИЯ (от греч. goma - угол и... метрия) - часть тригонометрии, в к-рой рассматриваются способы измерения углов. ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - одноместный (монопосто) автомобиль, предназнач. для скоростных соревнований на кольцевых закрытых (для др. транспорта) трассах. Отличается от легковых автомобилей малой массой, мощным двигателем, расположением колёс (за пределами кузова), отсутствием крыльев колёс, формой кузова (см. рис.). По классификации автомобилей, участвующих в соревнованиях, выработанной Междунар. автомоб. федерацией (ФИА), Г. а. относятся к группам 7 и 8. В группу 7 входят Г. а. междунар. формул: 1 - рабочий объём двигателя до 3000 см3 (без наддува) или до 1500 см3 (с наддувом), 2 - рабочий объём до 2000 см3, 3 - рабочий объём до 2000 см3 (с ограничением мощности); в группу 8 входят Г. а. "свободной" ф-лы (содержание ф-л устанавливается автомоб. спортивными федерациями соответствующих стран. Так, в СССР - это Г. а. с рабочим объёмом до 1300 и до 350 см'). Малые Г. а. наз. картами. Гоночный автомобиль "Эстония-21М" с цельнопластмассовым кузовом ГОНТ (польск. gont) - клиновидная дощечка со шпунтом вдоль толстой кромки из древесины (ели. сосны, осины и лиственницы) для устройства кровель (гл. обр. в сел. стр-ве). ГОПКИНСОНОВ ФОРМУЛА [по имени англ. инженеров-физиков 19 в. братьев Дж. и Э. Гонкинсон (Hopkinson)] - формула для расчёта магнитных цепей, формально аналогичная закону Ома для электрич. цепей: Ф = Um/Rm, где Ф - магнитный поток сквозь поперечное сечение магнитной цепи, Um- магнитных потенциалов разность на участке цепи, Rm - сопротивление магнитное участка цепи. ГОРБАЧ - см. Рубанок. ГОРЕЛКА - устройство для образования смесей газообр. жидкого или пылевидного топлива с воздухом или кислородом и подачи их к месту сжигания. По виду сжигаемого топлива различают горелки пылеугольные, газовые, мазутные и комбинированные пылегазовые, пылемазутные и пылегазомазутные. По способу ввода воздуха (с круткой или без неё) различают Г. вихревые или прямоточные. См. также Горелка сварочная. Горелка сварочная для газовой сварки ГОРЕЛКА ПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ - то же, что беспламенная горелка. ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ - 1) Г. с. д л я дуговой сварки - устройство для крепления или направления электрода, подвода к нему тока и подачи защитного газа в зону сварки. 2) Г. с. для газовой сварки - устройство для регулируемого смешения горючего газа и кислорода и создания направл. сварочного пламени (см. рис.). Различают Г. с. низкого (инжекторные, см. в ст. Струйный насос) и высокого давления, одно- и многопламенные. ГОРЕЛЬЕФ (франц. haul-relief, от haut - высокий и relief - рельеф, выпуклость) - скульптурное изображение на плоскости, к-рое выступает по отношению к ней более чем на половину своего объёма. Г. из камня, бронзы и др. материалов применяют как декоративные элементы зданий и сооружений или самостоят. художеств. композиции. ГОРЕНИЕ - сложное, быстро протекающее хим. превращение, сопровождающееся выделением теплоты. Обычно протекает в системах, содержащих горючее (напр., уголь, природный газ) и окислитель (кислород, воздух и др.). Может быть г о м о г е н н ы м (в заранее перемет, смеси газов) игетерогенным (Г. жидких и твёрдых горючих в смеси газов, Г. порохов). Для начала Г. необходим нач. энергетич. импульс, чаще всего нагревание горючего. При норм. распространении Г. передача теплоты (поджигание) осуществляется теплопроводностью, а при детонации - ударной волной. Г. ВВ - самораспространение зоны экзотермич. хим. реакции разложения ВВ или взаимодействия его компонентов посредством передачи от слоя к слою энергии реакции в виде теплоты. Гетерогенное Г. легко испаряющихся горючих практически относится к гомогенному Г. В технике большое значение имеет Г. твёрдого топлива, гл. обр. углей, содержащих углерод и органич. в-ва, к-рые при нагревании топлива разлагаются и выделяются в виде паров и газов. ГОРИЗОНТ [греч. horizon (horizontos), от honzo - ограничиваю] - часть земной поверхности, видимая глазом наблюдателя на земной поверхности. Истинным Г. наз. большой круг небесной сферы, плоскость к-рого пересекает центр Земли перпендикулярно отвесу, проходящему через точку наблюдения. Физическим Г. (иногда его также наз. видимым) наз. границу части земной поверхности, доступной для обозрения; физ. Г. представляется как граница Земли и неба, форма к-рой зависит от местных условий. Плоскость видимого Г. пересекает под прямым углом отвес в самой точке наблюдения. Разность в высотах небесных светил (относящихся к Солнечной системе), определённых относительно плоскостей истинного и видимого Г., равна горизонтальному паралаксу небесного светила. Для наблюдений звёзд эта разность равна нулю и понятия Г. совпадают. ГОРИЗОНТ в горном деле - совокупность горных выработок, располож. на одном уровне и предназнач. для ведения определ. видок горных работ. По назначению в шахте различают Г.: откаточный (для транспортирования грузов и передвижения людей), вентиляционный (для проветривания шахты), выпуска (для выпуска отбитой руды), подсечки (для обнажения горного массина снизу с целью его обрушения или отбойки), скреперования (для скреперной доставки отбитого полезного ископаемого к месту его погрузки), концентрационный (откаточный Г., на к-рый перепускают отбитую руду с неск. этажей). При открытой добыче полезных ископаемых на Г. устанавливают осн. горное оборудование для разработки одного уступа (т. н. рабочий Г. карьера). "ГОРИЗОНТ" - наименование сов. связных ИСЗ (выводимых на круговую орбиту, близкую к геостационарной, выс. 36 000 км), предназнач. для обеспечения круглосуточной дальней телефонно-телегр. радиосвязи и передачи ТВ программ на станции "Орбита", "Москва", а также для использования в междунар. системе связи "Интерспутник". Запускаются с 1979. На ИСЗ "Г." установлена многоствольная ретрансляц. аппаратура, работающая в сантиметровом диапазоне. Выводятся на орбиту 4-ступенчатой РН "Протон". ИСЗ "Г." имеет междунар. регистрац. индекс "Стационар". См. рис. ИСЗ "Горизонт" ГОРИЗОНТ ВОДЫ - высота свободной поверхности воды рек и озёр относительно к.-л. условной горизонтальной поверхности или уровня моря. Различают Г. в.: нормальный подпёртый (НПУ), форсированный (ФПУ, при пропуске катастрофич. паводка), Макс. с работки (УМС, самый низкий в процессе эксплуатации). ГОРИЗОНТАЛЬ, изогипса (от греч. isos - равный и hypsos - высота), - линия на карте, соединяющая точки местности с одной и той же высотой относительно уровня моря и дающая представление о рельефе земной поверхности. ГОРИЗОНТАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫЙ КОТЁЛ - водотрубный котёл с наклонёнными к горизонтальной плоскости (до 12°) прямыми кипятильными трубами, концы к-рых присоединены к камерам: (см. рис.). Многокамерные Г.-в. к. конструкции В. Г. Шухова выпускались с типизир. элементами и унифицир. размерами для отопит. и отопит.-производств. котельных; на электростанциях Г.-в. к. паропроизводи-тельностью до 200 т/ч вытеснены вертикально-водотрубными котлами, имеющими более надёжную циркуляцию воды. Цельнокамерный горизонтально-водотрубный котёл ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНАЯ МАШИНА - кривошипный пресс для горячей штамповки изделий из пруткоо и труб в многоручьевых штампах с разъёмными матрицами. Осн. операции, производимые на Г.-к. м.. - высадка и прошивка. Применяется для получения сплошных и полых стержней с одним или неск. ступенчатыми утолщениями, стаканов с глухой (не сквозной) или сквозной полостью. ГОРКА - фигура пилотажа: полёт ЛА по восходящей траектррии без крена, включающий участки ввода, прямолинейного полёта и вывода (см. рис.). Различают пологую Г. - угол наклона продольной оси ЛА к горизонту на прямолинейном участке до 45°, и крутую - угол более 45°. Горка ГОРКА СОРТИРОВОЧНАЯ - сооружение для сортировки ж.-д. вагонов при формировании и расформиропанпи составоп поездов. Рабочий отрезок Г. с. располагается на уклоне (см. рис.), благодаря чему происходит самостоят. движение вагонов (скатывание). Высота самой высокой точки горки (горба) обычно 3,5 - 4,5 м. Для замедления движения вагонов на Г. с. устраивают тормозные позиции. Производительность механизир. Г. с. 4 тыс. вагонов, автоматизир. - 7 тыс. вагонов в сутки. К ст. Горка сортировочная. План (а) и профиль (.6) сортировочных путей: 1 - 2 - надвижная часть; 3 - вершина горки; 3 - 4 - спускная часть ГОРН - 1) простейшая металлургия, печь. 2) Ниж. часть шахтной плавильной печи (напр., доменной печи), где происходит горение топлива. 3) Печь, используемая для нагрева кузнечных заготовок и промежуточного подогрева поковок в индивидуальном произ-ве. ГОРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, геометрия недр, - раздел горной науки о методах геометризации месторождений, подсчёта и учёта движения запасов полезного ископаемого в недрах и решения геом. задач, связанных с проведением горных и разведочных выработок, изменением геомеханич. показателей месторождений полезных ископаемых. Г. г. пользуется методами геологии, геометрии, матем. статистики и теории вероятности.
вверх