ЗААНКЕРЕННАЯ ПЛОТИНА - плотина, устойчивость к-рой в значит. степени обеспечивается глубоким соединением сооружения со скальным основанием посредством т. н. анкерного зуба или металлич. анкеров (тяжей). ЗАБАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ - запасы полезных ископаемых, использование к-рых яри данном уровне техники экономически нецелесообразно (малая мощность залежей, глубокое залегание, низкое содержание ценных компонентов, сложность добычи и переработки и др.). В перспективе их освоение возможно (при снижении кондиции). ЗАБИВНОЙ ФИЛЬТР - самоизливающее дренажное устройство для осушения обводнённых песков. Состоит из металлич. перфориров. трубы дл. 1 м, диам., как правило, 32 мм и подфильтровых (отводящих) труб того же диаметра. Дебит 3. ф. при водообильном горизонте в нач. стадии осушения достигает 4 - 5 м3/ч и постепенно уменьшается по мере снижения уровня. ЗАБОЙ - рабочее место при разработке полезных ископаемых. 1)3. при подземной разработке - поверхность, ограничивающая горную выработку и перемешающаяся в результате юрных работ. 2) 3. при открытой разработке - участок заходки, непосредственно разрабатываемый экскаватором. По расположению различают 3. боковые (торцовые) и фронтальные. 3) 3. при бурении скважин - торец скважины, поверхность к-рого разрушается буровым инструмег том в процессе проходки. ЗАБОЙКА при взрывных работах - 1) процесс заполнения свободной от ВВ части зарядной полости (напр., шпура, скважины) инертным забоечным материалом, обеспечивающим замкнутость заряда, препятствующим при взрыве преждеврем. вылету продуктов детонации и улучшающим за счёт этого эффективность работы взрыва. 2) Материал, применяемый в зарядных камерах для изоляции заряда ВВ от открытой поверхности. В качестве 3. используют преим. сыпучие материалы, инертные к действию взрыва, обладающие достаточной твёрдостью и высоким коэфф. внутр. трения. ЗАБОЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление на забое работающей нефт., водяной и газовой скважины. Давление на забое простаивающей (или временно остановленной) скважины наз. пластовым давлением. Достоверный способ определения 3. д. - измерение с помощью глубинного манометра. Поскольку продуктивные (напр., нефтяные) пласты никогда не бывают горизонтальными, забойные и пластовые давления в гидродинамич. расчётах обычно приводят к к.-л. горизонт. плоскости, учитывая давление столба пластовой жидкости между этой плоскостью и забоем. Поэтому различают истинное и приведённое забойное (пластовое) давление. ЗАБРАЛЬНАЯ СТЕНКА, забрало, - стенка, прикрывающая верх. часть водозаборного отверстия и погружённая ниж. гранью под миним. уровень воды у гидротехнич. сооружения; служит для защиты последнего от попадания шуги, плавающего сора и т. п. ЗАВАЛОЧНАЯ МАШИНА - машина для завалки (загрузки) в сталеплавильную печь твёрдой шихты (стального лома, чугуна, руды и флюсов). Различают 3. м. напольные (рельсовые и безрельсовые) и подвесные. См. рис. Напольная рельсовая завалочная машина: 1 - мартеновская печь; 2 - мульда; 3 - хобот; 4 - мульдовая тележка; 5 - тележка завалочной машины; € - токосъёмная конструкция; 7 - мост завалочной машины ЗАВОД - пром. пр-тие с механизир. процессами произ-ва, изготовляющее преим. средства пронз-ва. В политэкономии понятия "3." и "фабрика" тождественны. ЗАВОД-АВТОМАТ - высшая форма гибкого автоматизированного производства, управляемого центральной ЭВМ. В состав систем управления З.-а. также входят системы обработки заготовок, складирования и транспортирования, диагностики оборудования, управления произ-вом, переработкой отходов. З.-а. в осн. предназначены для изготовления функцией, узлов, унифицир. деталей машин и оборудования без прямого участия человека. Используемые на З.-а. технологич. оборудование и оснастка, транспортирующие системы и пром. роботы обладают высокой универсальностью, обеспечивающей лишь миним. переналадку произ-ва при изменении типов обрабатываемых деталей. ЗАВОДНЕНИЕ нефтяных месторождений - закачка воды в нефт. пласты с целью поддержания и восстановления пластового давления (см. Забойное давление) и баланса пластовой энергии. При 3. обеспечиваются высокие темпы добычи нефти и сравнительно высокая степень извлечения её из недр. Различают 3. законтурное и внутриконтурное. ЗАВЯЛОЧНАЯ МАШИНА - машина для завя-ливания и предварит. сушки зелёного листа чая (содержание влаги с 75 - 78% доводится до 61 - 62%). 3. м. непрерывного действия состоит из металлич. камеры, внутри к-рой находится неск., один над другим располож., горизонтальных пластинчатых конвейеров. ЗАГЛУШКА - деталь, герметически закрывающая внутр. полости конструкций. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ - цехи (или участки) пром. пр-тия, изготовляющие заготовки, обрабатываемые в цехах основного производства. ЗАГОТОВКА - предмет произ-ва (материал, продукт и т. п.), из к-рого дальнейшей обработкой получают готовое изделие. ЗАГОТОВОЧНЫЙ СТАН - см. в ст. Прокатный стан. ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР, запирающий фильтр, режекторный филь то, - устройство, не пропускающее электрич. колебания определ. полосы частот; колебания всех др. частот пропускаются. 3. ф. применяются для ослабления помех от близких мощных радиостанций при радиоприёме, подавления звуковых частот сопровождения ТВ программы и др. См. Электрический фильтр. ЗАГРУЗЧИК в программировании - см. Операционная система. ЗАГРУЗЧИК КОРМОВ - с.-х. машина для транспортирования и механич. загрузки сухих и влажных кормов в бункеры-питатели поточных линий, в бункеры кормораздатчиков на птицефабриках или в др. ёмкости. 3. к. могут быть навесные, полунавесные, прицепные и самоходные. В СССР выпускается 3. к. ЗСК-10 на шасси автомобиля ЗИЛ-130 с бункером вместимостью 8 м3 и 3. к. КУТ-ЗОБМ на шасси автомобиля ГАЗ-53А с бункером вместимостью 3 м3. ЗАГРУЗЧИК САМОЛЁТОВ И ВЕРТОЛЁТОВ - машина для загрузки минер. удобрений в бункеры самолётов и вертолётов на врем. и пост. аэродромах. В СССР используют 3. с. и в. ЗСВУ-3. Он рассчитан на загрузку самолётов М-15, Ан-2, Ан-2М и вертолётов Ми-2 и Ка-26. Его можно использовать также для загрузки сеялок зерном и минер. удобрениями. Смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-53 А. Вместимость кузова 3,5 м3. Производительность 39 т/ч. ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - элемент САР, с помощью к-рого устанавливается требуемое значение регулируемой величины либо задаётся закон (алгоритм) ее изменения. В качестве 3. у. используют калибров. пружины, грузы, уровни, резисторы, образцовые источники тока (напряжения) и др. Для задания закона (программы) изменения регулируемой величины в простейших САР применяют профилир. кулачки, шаблоны, фигурные реостаты. Примером 3. у. может служить поплавок, установл. в карбюраторе автомоб. двигателя. В системах управления сложными объектами (машиной, системой измерит. приборов, технологич. процессом и т. п.) функции 3. у. часто выполняет микропроцессор или микро-ЭВМ. ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР - обычно маломощный генератор с самовозбуждением электрич. колебаний высокой стабильности частоты, используемый в передатчиках. ЗАДВИЖКА - 1) запорное устройство для отключения паровой, водяной и т. п. магистрали. Различают клинкетные, кольцевые и конич. 3., обеспечивающие значительно меньшее падение давления, чем вентили. 3. часто снабжают электрич. или гидравлич. приводом для дистанц. или автоматич. управления. 2) Запорное приспособление на поворотных створках (напр., двери) в виде передвижного стержня. 3) Глубинный гидротехнический затвор (клинкет, шибер), состоящий из корпуса и плоского запирающего элемента, перемещающегося поступательно, перпендикулярно к продольной оси отверстия. Привод может быть ручной, гидравлич. или электрический. ЗАДЕЛ - 1) 3. в производстве - заранее установленное кол-во незавершённой продукции для обеспечения непрерывности цикла производств. процесса. 2) 3. в строительстве - объём работ, к-рый должен быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода. Для стр-ва пр-тий и пусковых комплексов в СССР установлены нормативы поквартального прироста готовности строящегося пр-тия в процентах к сметной стоимости стр-ва. 3. обеспечивает планомерный ввод в действие осн. фондов, ритмичность стр-ва и рациональное использование мощности строит. орг-ций. Размер 3. регулируется спец. нормами. ЗАДНИЙ МОСТ - комплекс узлов или отд. агрегат шасси самоходных машин (напр., автомобиля, трактора), служащий опорой задней части машины и обычно передающий крутящий момент от карданного вала или непосредственно от коробки передач к движителю. 3. м. имеет картер, кожухи полуосей, гл. передачу с дифференциалом и полуоси. ЗАДРАЙКА - устройство, при помощи к-рого плотно закрывают (задраивают) разл. отверстия (напр., иллюминаторы, крышки люков, горловин и пр.) на судне. 3. состоит из откидного болта, затяжного обушка и кольцевой ручки или затяжного барашка с ушками. ЗАЖИГАНИЕ в двигателях внутреннего сгорания - воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутр. сгорания, работающих на лёгком жидком и газовом топливе. Производится электрич. искрой от свечи зажигания. 3. от электрич. искры, в отличие от др. 3. (калильного и др.), характеризуется надёжностью и простотой регулирования момента вспышки. Для повышения кпд 3. производится с опережением. Получили распространение 2 системы 3. - батарейное зажигание и от магнето. Применяются также контактные и бесконтактные электронные системы 3., к-рые обеспечивают более полное сгорание рабочей смеси, снижая токсичность продуктов сгорания. ЗАЖИГАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - наименьшая разность потенциалов между электродами в газе, необходимая для возникновения в газе самостоят. разряда (см. Электрический разряд в газе). ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА - капсюль-детонатор с введённым в его устье и закреп л. отрезком огнепроводного шнура определ. длины. Предназначена для огневого или электроогневого инициирования зарядов пром. ВВ или боеприпасов. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - спец. составы (смеси), способные при горении выделять большое кол-во теплоты и развивать высокую темп-ру. Предназначаются для снаряжения разл. зажигат. боеприпасов и огнемётов с целью поражения живой силы, уничтожения и повреждения вооружения, воен. техники, сооружений. Различают жидкие и твёрдые 3. в. Они подразделяются на в-ва, горящие с использованием кислорода воздуха (напалм, белый фосфор и др.), и в-ва, имеющие в своём составе окислители и способные гореть без доступа воздуха (термит). Могут быть пиротехнич. или самовоспламеняющимися. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ - пиротехнич. составы, а также горючие в-ва и их смеси, применяемые для снаряжения зажигат. бомб, снарядов, ракет и для огнемётов. 3. с. делятся на 2 группы: с окислителями - термиты, бертоллетова соль и др.; без окислителей, сгорающие за счёт кислорода воздуха, - бензин, керосин, напалм, магниевый сплав "электрон", белый фосфор и самовоспламеняющиеся при соприкосновении с водой или воздухом (напр., натрий). ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС - часть экранов топки, покрытая в области расположения пылевых горелок огнеупорной массой. 3. п:, уменьшая отвод теплоты к экрану, повышает устойчивость воспламенения и сжигания пыли, малореакц. углей (антрацитов, полуантрацитов) с малым выходом летучих ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА - служат для закрепления деталей, обрабатываемых на станках. 3. у. делятся на простые (клиновые, винтовые, эксцентриковые, рычажные и т. п.) и комбинированные, состоящие из неск. простых устройств. В зависимости от числа ведомых звеньев различают 3. у. однозвеньевые и многозвеньевые, к-рые зажимают одну деталь одновременно в неск. точках или неск. деталей в многоместном приспособлении. В зависимости от источника энергии 3. у. делятся на ручные и механизированные. ЗАЗЕМЛЕНИЕ - электрич. соединение элементов электрич. машин, аппаратов, приборов и т. п. с землёй; устройство, обеспечивающее такое соединение. В зависимости от назначения различают защитное 3., предохраняющее людей от поражения электрич. током (напр., 3. корпусов электрич. машин и аппаратов) и рабочее 3. (напр., 3. радиотехнич. антенн). Защитное 3. производится с помощью заземлителя (стальные трубы, полосы и т. п.), обеспечивающего непосредств. контакт с землёй, и заземляющего проводника. ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬ - прибор для измерений электрич. сопротивления заземлений. 3. и. выполняются в осн. по принципу моста измерительного или по компенсац. принципу. Измерения производятся с использованием вспомогат. зондов-заземлителей, размещаемых вне зоны проверяемого заземляющего устройства. ЗАЗОР в машиностроении - расстояние между двумя поверхностями сопряжённых деталей машин и др. конструкций; определяется как разность внутр. размера охватывающей детали и нар. размера охватываемой детали. ЗАИЛЕНИЕ ПЛАСТА - заполнение пор нефт. пласта нерастворимыми осадками (глинистыми частицами, бактериальными колониями и др.), что приводит к понижению проницаемости и пористости пласта. Для очищения призабойной зоны пласта её обрабатывают в зависимости от состава осадка соляной к-гой (удаляются карбонаты), смесью её с плавиковой к-той (удаляются кварцевые и глинистые частицы). ЗАИЛИВАНИЕ в горном деле - способ борьбы с подз. пожарами, возникающими в шахтах и рудниках, путём подачи в горные выработки и в выработанное пространство заиловочной пульпы (смесь воды с глиной или мелкозернистым песком). 3. производят через индивидуальные скважины, пробурённые с поверхности, через групповые скважины и сеть подз. трубопроводов, а также через подз. скважины. Различают 3. полное, частичное, профилактич. и 3. для тушения пожаров. ЗАКАЛКА - вид термич. обработки материалов (нагрев, а затем ускоренное охлаждение), после к-рого материал находится в неравновесном структурном состоянии, не свойственном данному в-ву при норм. темп-ре (20 °С). 3. стали, напр., приводит к получению в её структуре мартенсита, характеризующегося высокой твёрдостью. См. также Изотермическая закалка. ЗАКАТКА - операция листовой штамповки - формирование кольцевого закругления со краю полых деталей путём изгиба борта по радиусу. ЗАКЛАДКА в горном деле - заполнение подз. выработанного пространства, образующегося и результате выемки полезного ископаемого, закладочными материалами (пустыми породами, отходами обогащения полезных ископаемых, спец. составами). 3. бывает полной, если заполняется весь объём выработанного пространства, и частичной, если заполняется определ. его часть (в виде полос, слоев). В зависимости от способа транспортирования и укладки закладочных материалов 3. бывает гидравлич., пневматич., гидропневматич., механич., самотёчная и ручная. 3. применяют для управления горным давлением, снижения потерь полезного ископаемого в недрах, предотвращения подз. пожаров, уменьшения деформаций поверхности и т. д. ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ в железобетоне - металлич. детали, устанавливаемые в ж.-б. элементах до бетонирования (см. рис.); служат для соединения ж.-б. конструкций между собой, ж.-б. изделий с металлич. и др. Обычно 3. д. соединяют сваркой. Открытые поверхности 3. д. защищают от коррозии (напр., цинкованием). Закладные детали: а - из уголкрвоЙ стали с двумя изогнутыми анкерными стержнями; б - из сортового проката с прямыми анкерными стержнями ЗАКЛЁПКА - крепёжная деталь, состоящая из стержня и закладной головки. В заклёпочном соединении конец стержня расклёпывают для образования замыкающей головки. Если применяют 3. в виде гладкого стержня, обе замыкающие головки образуют одновременно в процессе машинной клёпки. Находят применение взрывные 3. Материал 3. обычно выбирают однородным с материалом соединяемых деталей во избежание электрохим. коррозии и температурного напряжения в соединении. См. рис. Распространённые типы заклёпок: а - с полукруглой головкой; 6 - с потайной головкой; в - с полупотайной головкой; г - с плоской головкой; д - коническая с подголовком; 1 - стержень заклёпки; 2 - закладная головка; 3 - замыкающая головка Взрывная заклёпка: а - до установки; б - после выполнения соединения ЗАКЛЁПОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - неразъёмное соединение деталей при помощи заклёпок. Применяется в конструкциях, работающих в условиях ударных и вибрац. нагрузок, при небольших толщинах соединяемых деталей, для скрепления деталей из разных материалов, деталей из несвариваемых и не допускающих нагрева материалов. 3. с. вытесняются более экономичными сварными и клеевыми соединениями. ЗАКОЛ - глубокая трещина в массиве горных пород вблизи поверхностей обнажения, возникающая в результате их сдвижения под воздействием горного давления и при ведении горных работ (обычно взрывных). ЗАКОМАРА - полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены (отрезка между двумя лопатками), воспроизводящее очертания располож. за ним свода (см. рис.). Закомара (указана стрелкой) ЗАКОМЕЛИСТОСТЬ - порок формы ствола деревьев, выражающийся в значит. увеличении диаметра ствола у ниж. части (комля). ЗАКРЕПЛЕНИЕ фотографическое - то же, что фиксирование фотографическое. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ - искусств. преобразование физ.-хим. методами строит. св-в грунтов в условиях их естеств. залегания для повышения прочности или связности и придания грунтам водонепроницаемости. 3. г. увеличивает несущую способность основания; оно применяется также для укрепления стенок котлованов, горных выработок, создания противофильтрац. завес и т. п. Осн. способы 3. г.: цементация, глинизация, битумизация, силикатизация, смолизация, искусств. замораживание, методы электрохим. или термич. воздействия. В нек-рых случаях закреплённые _ грунты рассматривают как фундаменты, сооружённые без отрывки котлована. ЗАКРОЙНАЯ МАШИНА, точнее - р а с к р о й н а я машина, - машина для вырезания деталей швейных изделий из настила полотен тканей или трикотажа. Высота настила может достигать 30 см. Режущий инструмент в передвижных 3. м. - стальной пластинчатый нож, совершающий возвратно-поступат. вертик. движение, или вращающийся диск, в стационарных - бесконечная стальная лента-нож, натянутая на 3 или 4 шкива. Разработаны лазерные 3. м. ЗАКРЫЛОК - отклоняющаяся вниз профилир. хвостовая часть крыла, предназначенная для повышения несущей способности ЛА на взлётно-посадочных режимах и при маневрировании в полёте. Различают 3. (см. рис.): простые (повышают аэродинамич. коэфф. подъёмной силы за счёт увеличения вогнутости профиля крыла); щелевые и многощелевые (см. Щелевое крыло); выдвижные (дополнительно увеличивают площадь крыла). Реактивный (струйный) 3. представляет собой выдуваемую в области задней кромки крыла наклонную струю газов (воздуха), изменяющую характер обтекания крыла подобно обычному 3. и создающую, кроме того, нек-рую реактивную тягу с горизонтальной л вертик. составляющими. См. Крыла механизация. Закрылки: а - простой; 6 - выдвижной: в - щелевой; г - трёхщелевой; 1 - крыло; 2 - закрылок; 3 - дефлектор ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА - система, к-рая не имеет обмена в-вом с внеш. средой. ЗАКРЫТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ в нефтедобыче - разработка ыефт. месторождения с полной герметизацией путей нефти и газа от скважин до потребителей. 3. э. сокращает потери нефтепродуктов от испарения, улавливает попутный газ, уменьшает пожарную опасность. Применяется на большинстве нефтепромыслов. ЗАКУПОРЕННАЯ СТАЛЬ - кипящая сталь, при кристаллизации к-рой в изложнице в целях уменьшения развития хим. неоднородности в слитке кипение металла прерывают, вводя в головную часть слитка раскислители ("хим. закупоривание") либо закрывая зеркало металла чуг. крышкой ("механич. закупоривание") ЗАЛИВКА ФОРМ - операция литейного произ-ва; заключается в равномерном заполнении литейных форм расплавл. металлом (в определ. температурном интервале и с определ. скоростью). В массовом и крупносерийном произ-вах применяют конвейерную 3. ф. заливочными устройствами, перемещаемыми по подвесным путям, с механизир. подъёмом и опусканием литейных ковшей, а также заливочные автоматы. ЗАМЕДЛЕННАЯ КИНОСЪЁМКА - киносъёмка с частотой смены кадров меньшей, чем нормальная частота (18 или 24 кадра в 1 с). 3. к. используют при съёмке игровых кинофильмов, когда необходимо передать быстроту движения (при погоне, скачках и т. п.), науч. и учеб. кинофильмов для ускоренного показа на экране медленных, незаметных при обычном наблюдении процессов. Разновидность 3. к. - цейтраферная киносъёмка. ЗАМЕДЛЕННОЕ ВЗРЫВАНИЕ - последоват. взрывание зарядов ВВ через заданные промежутки времени - от долей секунды до неск. секунд. Осуществляется при помощи электродетонаторов за-медл. действия, а также электрозажигат. трубок; в последнем случае интервал замедления регулируют уменьшением длины отрезка огнепроводного шнура в трубке. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ НЕЙТРОНОВ - в-во, используемое для уменьшения энергии нейтронов в ядерных реакторах; является составной частью активной зоны. В качестве 3. н. могут применяться в-ва, обладающие малыми массовыми числами, - водород, углерод, бериллий. Практически используются материалы, содержащие эти в-ва, - обыкновенная и тяжёлая вода, графит, оксид бериллия, органич. жидкости. Жидкий 3. н. часто одновременно служит теплоносителем. ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА - волноведущее электрич. устройство с периодич. структурой для замедления фазовой скорости электромагн. волн. Применяется в электронных СВЧ приборах с длит. взаимодействием (лампах бегущей волны, лампах обратной волны, амплитронах и др.), а также в антеннах с бегущей волной, линиях задержки, фильтрах, фазовращателях и др. В электронных приборах замедление происходит до скорости, близкой к скорости электронов в 3. с. (условие эффективного взаимодействия электромагн. волны с электронным потоком). В зависимости от конструкции различают спиральные, резонаторные, штыревые и др. 3. с. ЗАМЕЩЕНИЯ СХЕМА - то же, что эквивалентная схема. ЗАМИРАНИЕ, ф е д и н г, - повторяющееся кратков рем. или длительное уменьшение уровня принимаемых на большом расстоянии радиосигналов. Явление 3. (особенно на декаметровых волнах) возникает вследствие сложения в точке приёма (антенне) прямой (распространяющейся вдоль Земли) волны и волны, отражённой от ионосферы, с нерегулярным изменением амплитуды и фазы. При неблагоприятном сочетании фаз общий (принятый) сигнал может уменьшаться до полного исчезновения. Для борьбы с 3. применяют автоматич. регуляторы усиления в радиоприёмнике, используют разнесённый приём (гл. обр. на разнесённые антенны) и др. ЗАМКНУТАЯ СЕТЬ - электрическая сеть, в к-рой потребители электроэнергии могут получать питание не менее чем по двум разл. линиям. К 3. с. (см. рис.) относят кольцевую сеть с одним или неск. источниками и сложно-замкнутую сеть, а также линии с питанием потребителей от разных источников. Большинство районных сетей напряжением 110 - 330 кВ выполняют замкнутыми. 3. с. применяют также для электроснабжения городов. К ст. Замкнутая сеть. Кольцевая сеть (а) и линия с двусторонним питанием (б): И - источники питания; П - потребители ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА - 1) 3. с. в механике - система тел, на к-рые не действуют внеш. силы, т. е. силы, прилож. со стороны др., не входящих в рассматриваемую систему тел. 2) 3. с. в термодинамике - система тел, к-рая не обменивается с внеш. средой ни энергией, ни в-вом. Др. назв. - изолированная система. 3) 3. с. управления - система автоматич. управления с замкнутым (посредством обратной связи) контуром передачи управляющих сигналов (воздействий); осн.тип систем автоматич. управления. Управляющие воздействия в 3. с. вырабатываются в функции отклонения значения управляемой величины от требуемого закона её изменения. 3. с. стремится уменьшить это отклонение независимо от того, какими возмущениями оно вызвано. Простейший пример 3. с. - центробежный регулятор частоты вращения. ЗАМКНУТАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА -телевиз. система, к-рая содержит телевиз. передающие камеры (телекамеры) и расположенные на расстоянии до неск. км от них видеоконтрольные устройства, связанные с телекамерами кабельными линиями. Телекамеры управляются дистанционно или работают автоматически. 3. т. с. используется для решения разл. прикладных задач в пром-сти, на транспорте, в медицине и т. д. ЗАМКНУТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ - способ орг-ции технологич. схемы произ-ва (обогащения полезных ископаемых, гидрометаллургии, хим. технологии), при к-ром один или несколько (но не все) продукты технологич. операции возвращаются в предыдущую или в ту же операцию, обеспечивая полноту переработки исходного сырья. ЗАМОК - 1) в широком смысле - устройство, обеспечивающее стопорение подвижных частей машин и механизмов, напр. 3. гаечный - приспособление, препятствующее самоотвинчиванию гаек и др. резьбовых деталей при работе машин (см. рис.). 2) Спец. соединение дерев. конструкций. 3) Устройство для запирания помещений, ёмкостей, ящиков, шкафов, дверей машин и т. д. Известны навесные, накладные и встроенные 3. 4) 3. в архитектуре - верхний замыкающий (замковый) камень арки (см. рис.) или свода. Иногда выделяется скульптурной обработкой. Гаечные замки: а - с корончатой головкой и шплинтом; б - с запирающей шайбой между гайкой и деталью Замок (указан стрелкой) в арочном проёме ЗАМОНОЛЙЧИВАНИЕ СТЫКОВ - процесс превращения в монолит зоны сопряжения двух или более сборных ж.-б. конструкций или их элементов. Достигается скреплением выпусков арматуры или закладных деталей (преим. сваркой) с последующим заполнением стыковой полости бетонной смесью или р-ром. ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ - искусств. охлаждение слабых и водонасыщ. грунтов в естеств. залегании до темп-ры ниже О °С с целью их упрочнения и достижения водонепроницаемости. 3. г. применяют при стр-ве шахт, туннелей, станций метрополитена, подз. хранилищ, фундаментов, мостов, перемычек и т. д. Для охлаждения грунта используют холодильные установки с системой погружаемых в грунт труб (колонок), по к-рым циркулирует охлаждающая жидкость (р-ры солей и др.). ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - способ консервирования, заключающийся в охлаждении продукта до темп-ры, при к-рой содержащаяся в нём вода (кроме _воды, связанной коллоидами) б. ч. переходит в лёд. 3. п. п. осуществляют при темп-ре ок. - 20 оС в морозильных камерах холодильников либо в спец. скороморозильных аппаратах. ЗАНУЛЕНИЕ - соединение нормально не находящихся под напряжением элементов электрич. устройств с т. н. цепью нулевого потенциала (напр., с четвёртым нейтральным проводом трёхфазной системы) или (и) с корпусом изолиров. от земли объекта (напр., самолёта). 3. служит для защиты от поражения электрич. током и для обеспечения норм. работы устройств (напр., радиотехнич. антенн). ЗАПАЗДЫВАНИЕ с и г н а л а - отставание по времени выходного сигнала относительно входного, возникающее вследствие конечной скорости его распространения в среде, цепи, устройстве. ЗАПАЗДЫВАНИЯ БЛОК, блок задержки, - устройство для воспроизведения сигнала (преим. электрического) с отставанием (запаздыванием) на заданный интервал времени т. Для получения временного сдвига используются линии задержки, магнитные ленты, сдвиговые регистры и др. Различают блоки постоянного запаздывания (у к-рых в процессе работы t = const) и переменного запаздывания (у к-рых t в процессе работы можно регулировать в определ. пределах). 3. б. применяют в системах автоматич. управления и контроля, в радиоэлектронных устройствах и др. ЗАПАЛ - 1) средство для возбуждения взрыва заряда нек-рых видов боеприпасов. Представляет собой металлич. (реже пластмассовую) гильзу с капсюлем-воспламенителем и капсюлем-детонатором. Применяется в инж. минах и ручных гранатах ударного действия. 2) Устройство для взрыва с помощью электрич. тока. 3) Отверстие в казённой части арт. орудий 15 - 17 вв., заполнявшееся порохом для воспламенения заряда. 4) Средство для возбуждения взрыва заряда мины или ручной гранаты. Осн. элементы: капсюль-воспламенитель и капсюль-детонатор, может включать пороховой замедлитель и механизм воспламенения (см. рис.). Запал гранаты: а - общий вид; б - в разрезе; 1 - трубка ударного механизма; 2 - боевая пружина; 3 - ударник; 4 - соединительная втулка; 5 - капсюль - воспламенитель; 6 - втулка замедлителя; 7 - спусковой рычаг; 8 - капсюль-детонатор; 9 - замедлитель; 10 - предохранительная чека ЗАПАЛЬНАЯ СВЕЧ А - то же, что свеча зажигания. ЗАПАНЬ - плавучее устройство, сооружаемое обычно из брёвен или дерев. ферм, связанных шарнирами; предназначается для хранения и сортировки леса на воде. 3. строят также перед водоприёмными сооружениями ГЭС для защиты их от попадания плавучего сора и направления его к водосливным или промывным пролётам плотины, для пропуска льда и брёвен через отверстия плотин. ЗАПАРНИК-СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВ - с.-х. машина для приготовления кормовых смесей измельчённых с.-х. продуктов как в сыром, так и в запар. виде влажностью 65 - 80%, а также для смешивания сочных и грубых кормов с концентратами, травяной мукой и др. кормовыми добавками перед скармливанием их животным. В СССР применяют З.-с. к. С-2 (см. рис.) производительностью 2 т/ч (с запариванием), С-7 производительностью 3 (с запариванием) и 9 т/ч и С-12 производительностью 5 (с запариванием) и 10 т/ч. З.-с. к. используют как самостоят. машины, так и в технологич. линиях кормоцехов. Запарник-смеситель кормов С-2 ЗАПАС ХОДА - пробег автомобиля (или др. трансп. средств) в км с одной полной заправкой топливного бака. 3. х. зависит от размеров бака, топливной экономичности автомобиля, сопротивления дороги и скорости движения. Половину 3. х. принято называть радиусом действия автомобиля (трансп. средства). ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - детали, сборочные единицы и агрегаты машин, предназнач. для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации. Запасные детали обычно изготовляют тех же размеров, что и осн. детали, либо с размерами, учитывающими износ сопрягаемых с ними деталей. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - кол-во минерального сырья (руды, нефти, газа, полезного компонента - металла или его оксида) в недрах Земли, определяемое по данным геол. разведки. 3. п. и. по нх пригодности для использования в нар. х-ве разделяют на балансовые запасы и забалансовые запасы. По степени разведанности выделяют 4 категории 3. п. и.: А, В, С1 (пром. категории) и С2. ЗАПИРАЮЩИЙ ФИЛЬТР - то же, что заграждающий фильтр. ЗАПЛЕЧИКИ - 1) 3. в шахтных печах - нижняя часть печей (напр., доменных) с сужающимся книзу поперечным сечением. Назначение 3. - замедлить опускание шихты. 2) 3. в машиностроении - выступы на изделии для упора. 3) В полиграфии - части литеры сверху и снизу очка знака (буквы), к-рые на бумаге не отпечатываются, благодаря чему образуется естеств. пробел между строками. ЗАПОЛНИТЕЛИ для бетонов - природные или искусств. сыпучие материалы, составляющие осн. часть (до 85% по объёму) бетона, позволяющие регулировать св-ва бетона и снижать его стоимость. В зависимости от крупности зёрен 3. делят на мелкие (гл. обр. песок) с размером зёрен от 0,14 до 5 мм и крупные (гравий, щебень) с размером зёрен 5 - 70мм. Различают З. для обыкнов. (тяжёлых) бетонов (тяжёлые З.), лёгких бетонов (пористые 3.) и для особо тяжёлых (защитных) бетонов (барит, жел. руды, дробь и т. п.). П о р и с т ы е 3. применяют гл. обр. искусственные (керамзит, аглопорит, вспученные перлит и вермикулит, шлаковая пемза), а также из дроблёных пористых горных пород (пемза, туф); реже применяют органич. заполнители: опилки, древесные стружки, щепу, вспученные полимерные гранулы. ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - устройство для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде цифрового кода. Используется в вычислит. машинах, системах автоматич. управления, телемеханики, в технологич. агрегатах с программным управлением и др. В качестве носителей данных используются магн. ленты и диски, оптич. диски, ПП структуры, магн. плёнки и др. Осн. параметры 3. у. - ёмкость (кол-во одновременно хранимой информации - от неск. десятков байт до неск. сотен Мбайт) и время обращения (миним. промежуток времени между двумя последоват. обращениями - от десятков но до неск. мс). ЗАПОМИНАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР, потенциале скоп, - электронно-лучевой прибор, способный сохранять в течение определ. времени записанные на его мишени электрич. сигналы (в виде потенц. рельефа на поверхности диэлектрика) и выдавать накопл. информацию либо в форме электрич. сигналов, либо изображения на люминесцентном экране. Служит для записи и многократного воспроизведения нестационарных процессов, сравнения сигналов, выделения (селекции) движущихся объектов, преобразования радиолокац. сигналов в телевизионные и т.д. В зависимости от типа выходного сигнала различают 3. э.-л. п. с видимым изображением (см. рис.) и 3. э.-л. п. со съёмом электрич. сигналов (см. Графекон, Литокон). Схема запоминающего электронно-лучевого прибора с полутоновым изображением: 1 - мишень в виде металлической мелкоструктурной сетки, покрытой слоем диэлектрика; 2 - воспроизводящий электронный пучок; 3 - воспроизводящий прожектор: 4 - записывающий прожектор; 5 - отклоняющая система; 6 - записывающий электронный пучок; 7 - сетка-коллектор; 8 - люминесцентный экран "ЗАПОРОЖЕЦ" - назв. легковых автомобилей особо малого класса, выпускаемых Запорожским автомоб. з-дом "Коммунар" с 1960. Кузов несущий типа седан. Рабочий объём V-образного двигателя возд. охлаждения 0,9 - 1,2 л, мощность 21 - 33 кВт, Макс. скорость 102 - 123 км/ч. Одна из особенностей автомобиля "3." - заднее расположение силового агрегата. См. рис. Легковой автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" ЗАПРЕССОВКА - слесарно-сборочная операция, заключающаяся в соединении деталей с гарантиров. натягом. Различают холодную и горячую 3. Холодную 3. осуществляют с использованием пневморычажных или гидравлич. прессов, горячую 3. - путём предварит. нагрева нар. детали до темп-ры 300 - 500 °С или охлаждения внутр. детали жидким азотом. ЗАПРУДА - гидротехнич. регуляц. сооружение для перекрытия рукавов реки с целью увеличения расхода воды в осн. русле. 3. выполняют в виде стенки из грунтовых материалов, кам. наброски, фашинной или габионной кладки. См. также Регуляционные сооружения. ЗАРУБКА в горном деле - процесс образования врубовой щели в полезном ископаемом (угле, кам. соли и др.). Назначение 3. - получение дополнит. свободной поверхности в разрабатываемом пласте для облегчения его отбойки. 3. выполняют врубовыми машинами. ЗАРИД - 1) 3. взрывчатого веществ а - заранее рассчитанное по массе и форме размещения кол-во ВВ, уложенное в зарядную камеру (шпур, скважину и т. п.) и подготовл. к взрыву. Осн. формы 3. - сосредоточ. (сферич., кубич. либо близкие к ним) и удлинённые (цилиндрич., плоские). Размещение осн. видов 3. в горных выработках см. на рис. 2) 3. пороховой метательный - определ. кол-во пороха, помещённое в гильзе или отд. мешочках (картузах), необходимое для сообщения снаряду (мине, пуле) движения в канале ствола и его метания с заданной скоростью. 3)3. вышибной - навеска пороха или др. ВВ для выбрасывания снаряжения боеприпаса без разрушения его корпуса (напр., в осветит., агитац. и др. снарядах). 4) 3. разрывной - бризантное ВВ (см. Бризантность), помещённое в корпусе снаряда, мины, авиабомбы, торпеды и др. боеприпасах и предназпач. для произ-ва взрыва. 5) 3. подрывной - ВВ для подрыва сооружений, преград и решения др. задач инж. обеспечения действий войск. 6) 3. твёрдого ракетного топлива - один или неск. блоков (шашек) из твёрдого топлива, размещ. в камере двигателя и создающих при истечении продуктов горения через сопло реактивного двигателя реактивную силу, движущую ракету. 7)3. поршневого двигателя внутреннего сгорания - содержимое цилиндра в конце процесса наполнения, состоящее из смеси топлива с воздухом (горючей смеси) и остаточных газов в двигателях с внеш. смесеобразованием или воздуха и остаточных газов в двигателях с внутр. смесеобразованием. 8) 3. ядерный - устройство, в к-ром заключены определ. в-ва, содержащие запас ядерной энергии, и приспособления, обеспечивающие быстрое освобождение энергии для осуществления ядерного взрыва, 9) 3. ядра - см. Атомное ядро. 10) 3. электрический - см. Электрический заряд. ЗАРЯДА СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН - один из фундаментальных законов природы, состоящий в том, что алгебраич. сумма электрических зарядов любой электрич. изолир. системы остаётся неизменной. В такой системе могут возникать новые заряж. частицы (напр., при электролитич. диссоциации электролитов, ионизации газов, рождении пар частица - античастица). Однако суммарный электрич. заряд всех частиц, вновь появляющихся в электрич. изолир. системе, всегда равен 0. Заряд взрывчатого вещества с воздушными промежутками: а - скважинный; б - котловой; в - камерный; 1 - взрывчатое вещество; 2 - воздушный промежуток; 3 - забойка ЗАРЯДКА ЧАСТИЦ в электрическом поле короны - адсорбция ионов во внеш. зоне коронного разряда на поверхности твёрдых или жидких частиц, находящихся в газе. Этот процесс определяет электрич. силы, действующие на частицы, и их движение в электрофильтрах, электросепараторах, при электроокраске и т. п. ЗАРЯДНАЯ ПОЛОСТЬ - горная выработка (шпур, скважина или камера), предназнач. в большинстве случаев для частичного заполнения её зарядом ВВ. Оставшаяся свободной часть полости заполняется забойкой. ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ - установка для зарядки электрических аккумуляторов. Состоит из источника пост. тока (выпрямителя или генератора с необходимым диапазоном регулирования напряжения) и автоматов регулирования силы зарядного тока и отключения аккумуляторов. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - 1) 3. у. для взрывных работ - механизм или машина для заполнения ВВ зарядной полости. 3. у. подразделяют на три группы: для заряжания патронированных В В, не содержащих нитроэфиров или гексагена, для заряжания гранулиров. ВВ и для заряжания водосодержащих или эмульсионных ВВ. 2) 3. у. в электротехнике - устройство для зарядки электрических аккумуляторов (в основном; см. Зарядная станция) и батарей конденсаторов. ЗАРЯДОВОЕ ЧИСЛО, атомный номе р, - порядковый номер Z хим. элемента в периодической системе элементов Менделеева. Определяет число протонов в атомном ядре и его электрич. заряд, равный Ze, где е - заряд протона (численно равный заряду электрона), а также число электронов в нейтральном атоме. ЗАСЛОНКА - приспособление, изменяющее площадь сечения канала и т. о. регулирующее массу и объём проходящего по нему газа или жидкости. 3. делают поворотными, укреплёнными на оси (дроссельные 3.), или перемещающимися по направляющим перпендикулярно потоку (шиберы). ЗАСМОЛОК - порок древесины в виде участка ствола, обильно пропит, смолой. Возникает у растущих деревьев хвойных пород. "ЗАСТАВА" (Zastava) - назв. легковых автомобилей автозавода "Црвена застава" (Zavodi Crvena Zastava) в г. Крагуевац (Югославия), выпускаемых с 1956 по лицензии итал. концерна "ФИАТ" (FIAT). В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого и малого классов. Рабочий объём двигателей 0,9 - 1,3 л, мощность 33 - 48 кВт, Макс. скорость 140 - 150 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Застава" ЗАТАЧИВАНИЕ, заточка, - операция, обеспечивающая получение инструмента с оптим. геометрией реж. части; заключит, операция при произ-ве нового инструмента и повторяющаяся после затупления реж. части в результате эксплуатации для восстановления реж. св-в. 3. производят абразивно-алмазным инструментом на универс. и спец. заточных станках, а также с применением электрохим. и электрофиз. методов обработки. От качества 3. в значит. мере зависят производительность обработки резанием, шероховатость обработ. поверхностей, а также стойкость инструмента. ЗАТВОР - 1) 3. артиллерийский - устройство для запирания канала ствола орудия (автомата, пулемёта, нек-рых миномётов) со стороны казённой части и для произ-ва выстрела. У орудия картузного заряжания 3. поршневой, а у орудия гильзового заряжания - клиновой (вертик. или горизонтальный - см. рис.), к-рый экстрактирует (выбрасывает из канала ствола) гильзу после выстрела. 3. подразделяются на неавтоматич., полуавтоматич. и автоматические. 2) 3. фотографический - механизм фотоаппарата, автоматически отрабатывающий время экспонирования (выдержку) фотослоя при съёмке. Осн. разновидности 3. (по месту их расположения в фотоаппарате): апертурный 3., устанавливаемый обычно внутри объектива около апертурной диафрагмы; фокальный 3., располагаемый перед фотоматериалом около задней фокальной плоскости объектива. По виду световых заслонок 3. подразделяются на дисковые (в т. ч. обтюратор), лепестковые, шторные, ламельные и др. По характеру открывания светового отверстия объектива различают 3. центральные и периферийные. 3) 3. гидротехнический - см. Гидротехнический затвор. Клиновые затворы: а - вертикальный; б - горизонтальный; 1 - казённик; 2 - клин ЗАТЁСКА - порок древесины на растущих деревьях; возникает при зарубке топором или др. режущим инструментом, захватывающей, кроме коры, также и поверхностные слои древесины. ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА - отделочная строит. машина для механизир. затирки штукатурного слоя, а также шлифовки шпатлёванных поверхностей. Рабочий орган - приводные вращающиеся диски. Производительность - до 50 м2/ч. См. рис. Затирочная машина: 1 - затирочные диски; 2 - редуктор; 3 - двигатель; 4 - рукоятка управления; 5 - выходной вал ЗАТОН - естеств. или искусств. речная акватория, защищённая от течения и ледохода и служащая для отстоя судов и их ремонта. 3. обычно устраивают в портах, в них часто располагают судостроит. и судоремонтные верфи и эксплуатац. базы. ЗАТОЧКА - то же, что затачивание. ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК - станок шлифовальной группы для заточки реж. инструментов абразивными (в т. ч. алмазными) шлифов, кругами. Наиболее распространены специализир. 3. с. для заточки резцов, свёрл, многолезвийных реж. инструментов (фрез, зенкеров, развёрток, дисковых пил, метчиков и др.). Применяются также 3. с. для безабразивного затачивания (анодно-механич., электроискровые и ультразвуковые). ЗАТРАВКА - в-ва, применяемые в качестве центров кристаллизации или конденсации при разл. физ.-хим. процессах. ЗАТУХАНИЕ КОЛЕБАНИЙ - постепенное ослабление колебаний с течением времени, обусловленное потерями энергии колебат. системой. 3. к. вмеханич. колебат. системах вызывается гл. обр. трением и возбуждением в окружающей среде упругих волн; в электрич. колебат. системах - тепловыми потерями в активных (омических) сопротивлениях проводников, образующих систему или находящихся в её перем. электромагнитном поле (см. Джоуля - Ленца закон), рассеянием энергии в диэлектриках и ферромагнетиках вследствие явления гистерезиса, а также излучением электромагнитных волн. Закон 3. к. зависит от св-в системы. В линейных системах потери энергии за один цикл колебаний пропорциональны полной энергии системы. Потери энергии, вызывая 3. к., нарушают их периодичность. Однако и в этом случае колеблющаяся величина s (напр., сила тока в электрич. колебат. контуре, смещение маятника из положения равновесия) проходит через равновесные (нулевые) значения спустя равные промежутки времени Г/2, где Т - т. н. условный период затухания колебаний. Для линейной системы с одной степенью свободы зависимость s от времени t имеет вид (см. рис.): s = A0e-бtcoswt, где w= 2ПИ/Т = круговая частота затухающих свободных колебаний, w0 - круговая частота свободных незатухающих колебаний той же системы (при отсутствии потерь энергии), 6 - коэффициент затухания, связанный с декрементом затухания Лямбда соотношением б=Лямбда/Т, Л = A0e-б - амплитуда затухающих колебаний. К ст. Затухание колебаний ЗАТУХАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬ - прибор для измерений затухания (ослабления) мощности, напряжения или силы тока на выходе электро- и радиотехнич. устройств и систем (напр., линии связи) относительно их входа. 3. и. градуируют в децибелах (дБ), а иногда в неперах (Нn). Существуют 3. и., пред-назнач. для работы в диапазоне низких, высоких и сверхвысоких частот. ЗАТЫЛОВАНИЕ - обработка криволинейных задних поверхностей (затылков) многолезвийных реж. инструментов с фасонным профилем зуба (гл. обр. фрез) с целью сохранения профиля инструмента при переточках по передним поверхностям зубьев и обеспечения постоянства заднего угла. Осуществляется на затыловочных станках. ЗАТЫЛОВОЧНЫЙ СТАНОК - станок токарной группы для затылования реж. инструментов - червячных, дисковых, фасонных фрез, метчиков и др. Универс. 3. с. используют также в качестве токарно-винторезных станков общего назначения. ЗАТЯГИВАНИЕ ЧАСТОТЫ - сохранение частоты установившихся автоколебаний при таких изменениях параметров сложной электрич. цепи, когда возникают благоприятные условия для самовозбуждения колебаний с др. частотами. Наблюдается обычно в электронных автоколебат. системах с неск. сильно связанными электрич. контурами и приводит к нежелат. скачкообразным изменениям частоты и всего режима работы генератора. Полезную роль 3. ч. играет в генераторах с кварцевой стабилизацией частоты. ЗАТЯЖКА - 1) 3. в строительстве - обычно металлин. или ж.-б. стержень, устанавливаемый, как правило, на уровне опор и воспринимающий распорные усилия, возникающие в арках (арочных фермах), сводах, конструкциях мостов и т. д. 2) 3. в обувном производств е - вытягивание материала заготовки верха и посадка её на колодку, закрепление вытянутых краёв. 3. производят на затяжных машинах клещами, пластинками и роликами. Скрепляющие материалы - гвозди, скобки, клей и т. п. Существуют универс. машины для разных видов обуви и спец. - для одного вида или для части заготовки. ЗАУСЕНЕЦ, заусеница, - Ото же, что облой. 2) Риски, неровности на детали в местах выхода инструмента при обработке резанием. Удаляются зачисткой абразивными или др. инструментами. ЗАХВАТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - излучение, возникающее при захвате нейтронов ядрами атомов материала, поглощающего нейтроны. Энергия, вносимая нейтроном в ядро, в большинстве случаев высвобождается в виде одного или неск. у-квантов. Захватное гамма-излучение имеет широкий спектр энергий до 1,6 пДж (10 МэВ). Для исключения вредного воздействия 3. и. на людей, работающих с ядерными реакторами, в материал защиты добавляют элементы (напр., литий и бор), к-рые значительно уменьшают 3. и. ЗАХВАТЫВАНИЕ ЧАСТОТЫ - изменение частоты колебаний генератора с самовозбуждением под действием внеш. источника колебаний близкой частоты до значения последней. 3. ч. сходно с явлением синхронизации частоты генераторов релаксационных колебаний. ЗАХОДКА - 1) горная выработка (горизонтальная, наклонная, вертик., поперечная, спаренная, встречная) небольшой протяжённости, огранич. площади сечения, непосредственно примыкающая к выработанному пространству или отделённая от него на время выемки небольшим целиком полезного ископаемого. 3. предназначается или для непо-средств. очистной выемки полезного ископаемого, или для размещения в ней бурового оборудования (при очистной выемке). 2) 3. при открытом способе разработки - часть рабочего уступа или подуступа, извлекаемая за один проход выемочно-погрузочной машины (см. рис.). Заходка на уступе карьера (А - ширина заходки) ЗАЩИТА ПАМЯТИ - совокупность аппаратных и программных средств ЭВМ, предотвращающих не-санкционнров. доступ к информации в памяти ЭВМ, чтобы исключить возможность её извлечения, копирования, случайного или преднамеренного искажения (или даже уничтожения). В процессе решения задачи автоматически проверяется допустимость обращения к памяти ЭВМ по указанному адресу и в случае сбоев или ошибок в программе вырабатывается сигнал прерывания, информирующий управляющую программу о необходимости вмешаться в процесс решения. Чтобы исключить возможность обращения к памяти ЭВМ лицам, не допущенным к данной информации, наиболее часто применяют один из программных методов 3. п., напр. допуск через пароль. ЗАЩИТНАЯ ДАМБА - то же, что ограждающий вал. ЗАЩИТНАЯ ТЕХНИКА противорадиационная - оборудование, приборы и др. средства, обеспечивающие защиту от ионизирующих излучений на ядерных установках. См. Биологическая защита, Дезактивационная техника, Защитные материалы, Защитный костюм, Дозиметрические приборы. Тяжёлый бетон. ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ - автоматпч. устройство в системах релейной защиты, к-рое приходит в действие (срабатывает) при определённом значении воздействующего на него внеш. управляющего сигнала. В зависимости от вида управляющего сигнала различают 3. р. тока, напряжения, -мощности, сопротивления и частоты. В качестве 3. р. применяют электромагн., нндукц., ферродинамич., магнитоэлектрич. реле и т. д., а также неэлектрич. реле, напр. газовые. ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в ядерной энергетике - материалы, применяемые для защиты от ионизирующих излучений. Защита от потока за-ряж. частиц не представляет затруднений, т. к. их пробег во всех материалах мал, поэтому понятие "3. м." используется лишь по отношению к нейтронному, у- и рентгеновскому излучениям. Защита от излучения нейтронов сводится к замедлению их с последующим поглощением. Для защиты от нейтронов применяют водородсодержащие материалы (вода, бетон) и в-ва с большим сечением захвата нейтронов (железо, кадмий, бор), для защиты от рентгеновских и у-лучей - в-ва, содержащие тяжёлые атомы (свинец, железо и др.). ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ - наносятся на поверхность металлич. изделий для защиты их от коррозии на воздухе или в более агрессивных средах (см. Антикоррозионные покрытия), а также для увеличения сопротивления деталей машин истиранию, высоким темп-рам и т. д. Различают 3. п. металлич. (чистые металлы и их сплавы) и неметаллич. (лаки, краски, пластмассы, эбонит, незастывающие смазки, оксиды, фосфаты, эмали, цемент и т. д.). ЗАЩИТНЫЙ БЕТОН - бетон со ср. плотн. более 2500 кг/м3, содержащий лёгкие элементы (водород, литий, бор). Применяется для защиты от ионизирующих излучении (гл. обр. поглощает нейтронное излучение) в спец. сооружениях (атомных электростанциях и т. п.). ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР - устройство для временного хранения или транспортирования радиоактивных в-в, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала. Обычно представляет собой свинцовую камеру (ящик), облицованную сталью (см. рис.). Герметичный защитный контейнер: 1 - камера для радиоактивных веществ; 2 - радиационная защита; 3 - стальной кожух; 4 - прокладка; 5 - крышка ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ - костюм, предназнач. для работы в атмосфере, содержащей радиоактивные загрязнения. Изготовляется из полихлорвиниловой плёнки, к-рая легко моется кислотными, мыльно-содовыми и щелочными р-рами. Воздух для дыхания в 3. к. подастся по шлангу или из спец. резервуара, соединённого с 3. к. См. рис. Защитный костюм для работы с "открытыми" источниками ионизирующих излучений ЗВЁЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА - внесистемная ед., характеризующая блеск небесного светила, т. е. освещённость, к-рую оно создаёт на плоскости, перпендикулярной падающим лучам. Самые яркие звёзды относятся к 0-й 3. в., самые слабые, видимые на небе невооруж. глазом, - к 6-й. Звезда 0-й 3. в. создаёт вне земной атмосферы освещённость 2,54 мклк (2,54*10-6 лк). 3. в. небесных светил определяют сравнением их со звёздами, для к-рых 3. в. известна, по ф-ле m2*m1 =2,5lgE1/E2, где m - звёздная величина, Е - блеск небесного светила, индексы 1 и 2 соответствуют исследуемому объекту и звезде сравнения. Значения 3. в. различны в разных областях спектра. ЗВЁЗДНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР - астрономич. инструмент для измерений малых угловых расстояний между компонентами двойных звёзд и угловых диаметров отд. звёзд по интерференц. картине, создаваемой в фокальной плоскости объектива. Представляет собой рефлектор, гл. зеркало к-рого прикрыто непрозрачным экраном с двумя параллельными щелями. Расстояние между щелями можно изменять. В перископич. 3. и. (для измерений особо малых углов) роль щелей выполняют вынесенные по обе стороны от инструмента плоские зеркала, от к-рых свет на гл. зеркало направляется с помощью дополнит. зеркал. ЗВЕНО МЕХАНИЗМА - совокупность деталей, входящих в состав механизма и не имеющих между собой относит. движения. ЗВЕНОРАЗБОРОЧНАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ - комплект оборудования для разборки старых, снятых с ж.-д. пути звеньев рельсо-шпальной решётки. Осн. элемент 3. п. л. - расшивочное устройство, с помощью к-рого отделяют шпалы от рельсов и подкладки от шпал. Производительность до 200 м решётки в 1 ч. ЗВЕНОСБОРОЧНАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ - комплект оборудования для механизир. сборки звеньев рельсо-шпальной решётки ж.-д. пути. В состав 3. п. л. входят шпалопитатель, сверлильный станок (при использовании дерев. шпал), цепной конвейер, сборочный станок и тележки для приёмки готовых звеньев. 3. п. л. бывают полуавтоматич. и автоматизир. (производительность до 200 м решётки в 1 ч.). ЗВУК, звуковые волн ы, - механнч. колебания, распространяющиеся в твёрдых, жидких и газообразных средах; упругие волны малой интенсивности. В зависимости от частоты колебаний v 3. условно подразделяют на слышимый 3. (v = 16 Гц - 20 кГц), способный вызывать звуковые ощущения при воздействии на орган слуха человека, инфразвук (v < 16 Гц), ультразвук (v =20 кГц - 1 ГГц) и гиперзвук (v > 1 ГГц). Важнейшие физ. хар-ки 3.: скорость, звуковое давление, интенсивность звука и его спектральный состав, т. е. спектр частот соответствующих ему колебаний (см. Гармонический анализ, Тон, Обертоны). В связи со слуховыми ощущениями, вызываемыми слышимыми 3., пользуются такими хар-ками, как громкость звука, высота звука и его тембр. При распространении 3. возможны явления отражения звука, преломления, поглощения звука, рефракции звука (см. Рефракция волн), а также дисперсии (см. Дисперсия волн), дифракции и интерференции. ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА - групповой акустич. излучатель, состоящий из неск. однотипных, синфазно включённых и установленных в общем кожухе громкоговорителей. Мощность 3. к. от 2 до 100 и более Вт. Применяются при воспроизведении речи и музыки в больших закрытых помещениях, на спортплощадках и др. ЗВУКОВИДЕНИЕ - получение с помощью звука (преим. ультразвука) видимого изображения объекта, находящегося в оптически непрозрачной среде. 3. основано на проникающей способности звука, разной скорости распространения звука в разл. средах и возможности его визуализации (см. Звуковых полей визуализация). Схема 3. включает источник УЗ, объект наблюдения, акустич. объектив для формирования УЗ изображения и преобразователь УЗ изображения в видимое. См. Интроскоп. ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - перем. часть давления, возникающая при прохождении звуковой волны в среде. Квадратный корень из среднего за период значения квадрата мгновенного 3. д. наз. эффективным (среднеквадратич., или действующим). 3. д. следует отличать от давления звука. Единица 3. д. (в СИ) - Па. ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР - резкое увеличение сопротивления аэродинамического при приближении скорости полёта ЛА к скорости звука (превышении кри-тич. значения Маха числа полёта). Объясняется волновым кризисом, сопровождающимся ростом волнового сопротивления. Преодолеть 3. б. и освоить сверхзвуковые скорости полёта позволило применение более мощных (по сравнению с поршневыми) реактивных двигателей, а также тонких стреловидных и треугольных крыльев. ЗВУКОВОЙ УДАР - акустич. явление, связанное с распространением в воздухе ударных волн, образующихся при полёте самолёта со сверхзвуковой скоростью. На земле 3. у. воспринимается человеком как неск. чередующихся взрывов. ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - процесс, обратный звукозаписи; обычно осуществляется электро-акустпч. способом (по схеме: фонограмма - преобразователь - усилитель электрич. колебаний - громкоговоритель). Системы 3. различаются в соответствии с видами звукозаписи. ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - получение видимого глазом распределения к.-л. из величин, характеризующих звуковое поле. Для 3. п. в. применяют методы: сканирования (синхронное перемещение УЗ приёмника и точечного источника света), электронно-акустич. (преобразование пьезоэлектрич. пластиной картины звукового поля в распределение электрич. потенциала, видимое на экране ЭЛП), фотодиффузионный (изменение скорости проявления фотоматериалов под влиянием звука), термоакустнч. (изменение окраски нек-рых материалов под влиянием нагрева звуковым полем), механич. (наблюдение за ориентацией в звуковом поле мелких частиц или газовых пузырьков, взвешенных в жидкости) и др. ЗВУКОЗАПИСЬ - запись звуковых колебаний на носитель информации для последующего их воспроизведения. В процессе 3. пишущий элемент (резец, световой луч или магнитное поле) оставляет след звукового колебания (звуковую дорожку, или фонограмму) на движущемся звуконосителе. Наиболее распространены механич., фотогр. (оптич.) и магнитный методы 3. Часто 3. называют саму записанную звуковую информацию. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ограждающих конструкций зданий - комплекс мероприятий по снижению уровня шума, проникающего в помещение извне. количеств. мера 3. ограждающих конструкций, выражаемая в децибелах, наз. звукоизолирующей способностью. Различают 3. от возд. и ударного шумов. Повышение звукоизолирующей способности стен может быть достигнуто устройством их из слоистых материалов, различных по физ. св-вам, или раздельными конструкциями с возд. прослойкой (см. рис.). Для улучшения 3. междуэтажные перекрытия устраивают раздельного типа с возд. прослойкой или с подвесным потолком; 3. от ударного шума достигается с помощью установки упругих прокладок. См. также ст. Акустические материалы. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий: а - раздельная конструкция стены; б - пол по сплошному упругому основанию; 1 - стенка; 2 - воздушная прослойка; 3 - ригель; 4 - чистый пол; 5 - бетонный или шлакобетонный слой; 6 - пергамин; 7 - сплошная упругая прокладка; 8 - несущая часть перекрытия ЗВУКОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - система приборов, предназнач. для определения направления на источник звука. Посредством неск. 3. с. по пеленгу (направлению) или разности времён прихода пеленгуемых сигналов (на расположенные на нек-ром удалении друг от друга 3. с.) определяется местоположение источника звука. 3. с. применяют для установления координат стреляющих арт. батарей, мест разрывов снарядов и мин, местоположения судов (3. с. гидроакустич. системы), а также для предупреждения о приближающемся шторме по порождаемому им инфразвуковому излучению.
вверх