СКАЛЯРНОЕ ПОЛЕ - область, в каждой точке Р к-рой задан скаляр ы (Р). К понятию "С. п." приводят многие физ. явления (напр., темп-ры точек неравномерно нагретой пластинки образуют С. п.). СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ векторов а и Ь - число (скаляр), равное произведению длин этих векторов на косинус угла ф между ними: (а, b) = ab = |a|-lbt cos ф. Напр., работа А постоянной силы F при смещении а точки её приложения равна А = Fs. Понятие "С. п." обобщают на n-мерное векторное пространство, где с его помощью определяют понятия длины вектора, угла между векторами и др. СКАНДИЙ (от Scandia, лат. названия Скандинавии, где этот металл был открыт) - хим. элемент, символ Sc (лат. Scandium), ат. н. 21, ат. м. 44,9559. Относится к редкоземельным элементам. С. - серебристый металл с характерным жёлтым отливом; плотн. 3020 кг/м3. tnл 1541 °С. С. принадлежит к рассеянным элементам; его добывают из отходов произ-ва вольфрама, олова, урана, титана и др. Из скандиевых ферритов изготовляют элементы быстродействующей памяти для ЭВМ. Сплавы С. с никелем используются в ракетно-космич. технике. Синтетич. галлий-С.-гадолиниевые гранаты широко применяются в лазерной технике, иодид и бромид С. - в газоразрядных лампах высокой интенсивности. Добавки С. к алюм. и магниевым сплавам повышают их прочность и коррозионную стойкость. СКАНИРОВАНИЕ (от англ. scan - поле зрения, развёртка, разложение изображения) - 1) управляемое пространств, перемещение к.-л. луча (напр., светового) или пучка (напр., электронов) по определ. закону. Так, в электронно-лучевых приборах и растровых электронных микроскопах используется С. электронного пучка, создающего изображение, в системах оптич. обработки информации применяются устройства для С. светового луча, в радиолокации применяют последоват. обзор заданной зоны пространства при перемещении радиолокац. луча (или телескопного "угла зрения" приёмной антенны) по определ. закону. С. осуществляют механич. и немеханич. методами. Механич. С. - угловое перемещение излучающей системы; при немеханич. С. луч перемещается в результате электрич. управления отд. элементами неподвижного излучающего устройства либо управления св-вами среды, в к-рой луч распространяется; С. пучка заряж. частиц осуществляется воздействием на него перем. электрич. или магнитным полем. 2) Метод радиоизотопной диагностики с применением сканеров, или подвижных детекторов излучения, дающих изображение в виде "штрихов", распределённых в организме радиоактивных изотопов посредством "построчного" обследования всего тела или его части. Ранее применялся термин "скенирование". СКАНИСТОР [от скани(рование) (транзи)стор] -полупроводниковый преобразователь пространств, распределения светового потока в адекватную ему последовательность электрич. сигналов (видиосигналов). С. - твердотельный аналог передающего электронно-лучевого прибора (ЭЛП), основанного на внутр. фотоэффекте. Преобразующий светочувствит. элемент С. представляет собой транзисторную структуру р - п - р или п - р - п типа (см. рис.). Отличит. особенностями С. (по сравнению с передающими ЭЛП) являются высокое быстродействие, надёжность в эксплуатации, большой срок службы, малые габаритные размеры и масса. "СКАНИЯ" (Scania) - назв. грузовых автомобилей особо большой грузоподъёмности и автобусов, выпускавшихся в 1911 - 68 швед, фирмой "Скания-Вабис" (Scania-Vabjs), с 1968 фирмой "СААБ-Скания" (SAAB-Scania) - автомоб. отделением авиац. концерна "СААБ". В 1986 производились грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 16 - 36 т, грузоподъёмность 9 - 25 т, мощность двигателей 120 - 316 кВт) и автобусы пассажировместимостью 27 - 150 чел. См. рис. СКАРИФИКАТОР (от лат. scarifico - царапаю, надрезаю) - устройство для предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав с целью снижения твёрдости семян и нарушения целостности их оболочек для повышения полевой всхожести. По принципу работы различают фрикционные, игольчатые, ударные, по конструкции - пневматич., щёточные, барабанно-стержневые, барабанно-бильные и дисковые С. В С. семена перетираются между подвижной и неподвижной плоскостями или укалываются иглами либо ударяются о шероховатые плоскости и заострённые кромки рабочих органов. Стационарный С. СС-0,5 (см. рис.) отбрасывает вращающиеся семена к скарифицирующей поверхности, при ударе герметичность их оболочек нарушается. Производительность по обработке семян клевера Скарификатор СС-0,5 СКАТ - наклонная подз. горная выработка, не имеющая непосредств. выхода на поверхность и предназнач. для спуска раэл. грузов под действием собств. веса. "СКАУТ" (англ. Scout, букв. - разведчик) - наименование амер. 4-ступенчатой твердо-топливной ракеты-носителя для запуска малых науч. и прикладных ИСЗ. Используется с 1960. Полезный груз последней модели - до 180 кг при выводе на орбиту выс. 500 км. Стартовая масса ок. 20 т, дл. 23 м. Макс. диам. 1 м. СКАФАНДР [франц. scaphandre, от греч. skaphe - лодка и апёг (andros) - человек] - 1) индивидуальное снаряжение (герметич. костюм) лётчика или космонавта, обеспечивающее условия жизнедеятельности и работоспособности в разрежённой атмосфере или космич. пространстве, в частности поддерживающее в заданных пределах автономный режим атмосферы (давление, темп-pa, влажность и газовый состав). С. бывают высотно-спасательные и космические. Высотно-спасательный С. применяется при разгерметизации кабины самолёта или КК, при катапультировании на больших высотах и скоростях полёта, приводнении, а также для защиты от воздействия высоких или низких темп-р. Состоит из мягкого герметич. костюма и герметич. шлема жёсткой конструкции; может иметь объёмные герметич. сапоги и перчатки. Различают С. вентиляционные и регенерационные (с циркуляцией воздуха по замкнутому контуру и его регенерацией). Космический С. предназначен для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности космонавта в течение длит. времени при выходе его из кабины КК в открытое космич. пространство или на поверхность планеты. Космич. С. могут быть мягкой, полужёсткой и жёсткой конструкции. Костюм С. состоит из неск. оболочек (см. рис.), для обеспечения жизнедеятельности используется ранцевая система жизнеобеспечения. 2) С. водолазный - см. в ст. Водолазная техника. Схема устройства скафандра: 1 - силовой слой; 2 - основная герметичная оболочка; 3 - резервная герметичная оболочка; 4 - нательное бельё; 5 - внешняя оболочка скафандра СКАЧКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ - механизмы для периодич. скачкообразного (рывками) перемещения киноленты мимо кадрового окна с целью смены кадра. В киноаппаратах распространены кулачковые, пальцевые, грейферные, мальтийские и др. С. м. (см. рис.). Принципиальные схемы скачковых механизмов: а - кулачковый механизм; 6 - пальцевый механизм; в - механизм типа "улитка"; г - грейферный механизм; д - мальтийский механизм; 1 - фильмовый канал; 2 - киноплёнка; 3 и 4 - равномерно вращающиеся кулачки; 5 - равномерно вращающаяся шайба; б - палец; 7 - зубчатый барабан; 8 - звёздочка; 9 - скачковый зубчатый барабан; 10 - равномерно вращающийся диск; 11 - отгиб; 12 - зуб; 13 - качающийся рычаг; 14 и 16 - равномерно вращающиеся шайбы; 15 - мальтийский крест; 17 - фиксирующий кулачок; 18 - палец; П - пружина СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ - характерная для сверхзвукового течения газа область, в к-рой происходит резкое увеличение давления, плотности, темп-ры и уменьшение скорости течения газа. Толщина этой области при не слишком высоких темп-рах порядка длины свободного пробега молекул газа. С. у. может возникать при торможении сверхзвукового потока газа помещённым в него телом либо при движении тела в газе со сверхзвуковой скоростью. В этих случаях С. у. остаётся неподвижным относительно тела, вызывающего его, и приводит к возникновению дополнит. сопротивления движению. Различают 2 осн. вида С. у.: п р я м о й, к-рый не приводит к изменению направления скорости частиц газа и возникает, напр., перед телом с затупл. носовой частью; косой, к-рый возникает, напр., при обтекании тел с острой головной частью и сопровождается изменением направления скорости. Скорость потока за прямым С. у. всегда дозвуковая, а за косым С. у. может оставаться сверхзвуковой. Источником образования С. у., распространяющегося в воздухе в виде ударной волны, может быть обычный или ядерный взрыв. СКВАЖИНА - искусств. цилиндрич. горная выработка глуб. от неск. м до 10 км и более и диам. обычно 75 - 800 мм. С. разделяются на эксплуатац. (для добычи нефти, газа, воды и т. д.), взрывные, разведочные, вспомогат. (вентиляц., водоотливные и т. д.), спец. (замораживающие, дренажные и т. п.). Проходка С. осуществляется буровыми установками. Элементы С.: устье - выход на поверхность; забой - дно; ствол или стенки - боковая поверхность С. СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования импульсов к их длительности. Применяется при энер-гетич. расчётах в импульсной и радиолокац. технике. СКЕГОВОЕ СУДНО (от англ. skeg - вертик. стабилизатор, стенка) на воздушной подушке - трансп. средство с жёстким бортовым ограждением (скегами) и гибким или жёстким ограждением возд. подушки в оконечностях (см. рис.). С. с. вследствие неполного отрыва их от воды из-за погружения бортовых ограждений возд. подушки в воду не являются амфибийными. Речное скеговое судно "Орион". Пассажировместимость 80 чел., скорость 55 км/ч СКИАТРОН (от греч. skia - тень и ...трон) - индикаторный электронно-лучевой прибор с темно-вой записью (изображение на экране состоит из тёмных линий на белом фоне). Действие С. осн. на св-ве нек-рых кристаллов (напр., содалита) изменять свою окраску при бомбардировке их электронами. Энергия электронов составляет 10 - 20 кэВ. С. обладает способностью длительно сохранять информацию и позволяет визуально наблюдать записанную информацию при ярком дневном освещении, а также проецировать изображения на большой экран. Стирание информации осуществляется обычно кратковрем. нагревом экрана (время полного стирания составляет неск. с). С. применяются в радиолокац. и ТВ устройствах отображения относительно медленно меняющейся информации. С., напр., использовался для визуального наблюдения на большом экране изображения поверхности Луны. См. рис. СКИН-ЭФФЕКТ (от англ. skin - кожа, наружный слой, оболочка) - то же, что поверхностный эффект. СКИП (англ. skip) - автоматически разгружающийся сосуд (короб) для подъёма сыпучих материалов. Применяется для подъёма полезного ископаемого и породы из шахты (см. рис.), для загрузки шихты в доменные печи, вагранки, подачи угля в котельных и т. д. С. для вертик. стволов двигаются по канатным или рельсовым направляющим, а для наклонных стволов смонтированы на колёсах и перемещаются по рельсам. См. Скиповой подъёмник. Шахтный скип СКИПИДАР - бесцветная или желтоватая жидкость с запахом хвои; смесь углеводородов, содержащая гл. обр. терпены; выкипает при 150 - 170 °С. Добывают из сосновой живицы и др. продуктов переработки древесины. Растворитель лаков, красок, сырьё в произ-ве камфоры, флотореагентов, ядохимикатов. Очищ. С. применяют в медицине, напр. в составе мазей для растираний. СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК - передвижная или стационарная установка для подъёма сыпучих грузов в скипах. В верх. (разгрузочном) пункте скипы автоматически опрокидываются либо разгружаются через откидное дно. Работа С. п. чаще всего полностью автоматизирована. Грузоподъёмность С. п. 1 - 10 т, скорость подъёма скипов 0,5 - 5 м/с. См. рис. Скиповый подъёмник доменной печи СКИРДОРЕЗ - с.-х. машина для разрезания стогов соломы, сена и буртов силоса на части (приклады) разл. размеров для последующей перевозки их стоговозами или др. трансп. средствами. С. снабжён штангой длиной 7 м с пилой, составл. из втулочно-роликовой цепи с ножами, и выгребающими скребками (см. рис.). С. навешивают на гусеничные тракторы ср. мощности. Время одного реза скирды выс. 5м - от 3 до 4 мин. Навесной тракторный скирдорез СНТ-7Б СКИФ (англ. skiff) - см. Академическое судно. СКЛАДКА, складчатая дислокация, - форма нарушенного залегания осадочных и метаморфич. пород, характеризующаяся плавным изгибом их слоев без разрыва сплошности. См. Антиклиналь, Синклиналь. СКЛАДЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ, складки, - тонкостенные конструкции типа оболочек, состоящие из плоских элементов (пластинок), соединённых между собой под нек-рыми углами. С. к. из прямоугольных пластинок наз. призматическими. В совр. стр-ве наиболее распространены С. к. из монолитного или сборного ж.-б. (в т. ч. предварительно напряжённые конструкции и армоцементные конструкции), применяемые для покрытия пром. и обществ. зданий. СКЛЕРОМЕТР (от греч. skleros - твёрдый и ...метр) - прибор для определения твёрдости минералов, кристаллов, металлов и др. по нагрузке, к-рую необходимо приложить к стальной или алмазной игле либо пирамиде для получения царапины или отпечатка пирамиды (глубина к-рых измеряется) на поверхности исследуемого тела. СКЛЕРОСКОП (от греч. skleros - твердый и ...скоп) - прибор для измерений твёрдости материалов по Шора методу, СКЛОНЕНИЕ - см. Небесные координаты. СКОБА измерительная - подковообразный инструмент для контроля нар. размеров деталей машин (диаметров валов и др.). Распространены предельные С. и С. с отсчётным устройством для линейных измерений относит. методом, пределы измерений до 1000 мм, цена делений 2; 5 и 10 мкм. См. рис. Рычажная скоба: 1 - подвижная пятка; 2 - отсчётное устройство; 3 - корпус; 4 - теплоизоляционная накладка; 5 - упор; 6 - переставная пятка; 7 - измеряемая деталь Индикаторная скоба: 1 - подвижная пятка; 2 - отсчётное устройство; 3 - корпус; 4 - теплоизоляционная накладка; 5 - переставная пятка СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - небольшие металлич. детали (в осн. крепёжные), применяемые при строит. работах и в столярных и плотничных изделиях (скобы, задвижки, крючья, костыли, угольники, дверные и оконные ручки, навесы и т. п.). СКОЛЬЖЕНИЕ асинхронной машины - безразмерная величина, равная разности угловой скорости w1 вращающегося магн. поля, создаваемого перем. током, протекающим в обмотках статора, и угловой скорости со ротора машины, отнесённой к wt : s = (w1 - w)/w1. С. характеризует нагрузку асинхронной машины и её режим работы: режим генератора (s < 0; w>w1), режим двигателя (0<s<1; w<w1), режим электромагн. тормоза (s > 1: направления вращения поля и ротора противоположны). СКОЛЬЖЕНИЕ летательного аппарата - движение ЛА, при к-ром вектор его скорости не лежит в плоскости симметрии ЛА. Возникает при боковом ветре, отказе двигателей, разворотах и т. д. Преднамеренное С. является фигурой пилотажа. СКОЛЬЗЯЩЕГО ДАВЛЕНИЯ РЕЖИМ - применяемый в паросиловой установке режим, при к-ром по мере снижения мощности установки давление в котле снижается для исключения его потерь в регулирующих органах паровой турбины и уменьшения расхода энергии на питат. насосы. ...СКОП (от греч. skopeo - смотрю) - составная часть сложных слов, означающих название приборов или приспособлений для наблюдения (напр., микроскоп, фильмоскоп). СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ - свойство ЛА, характеризующееся Макс. значением вертик. составляющей его скорости при подъёме или (поскольку она зависит от высоты) временем набора заданной высоты полёта. СКОРОСТНАЯ КИНОСЪЁМКА - киносъёмка с частотой 500 - 10 000 кадров в 1 с. Позволяет воспроизводить на экране сравнительно быстро протекающие процессы в замедленном темпе (при демонстрации полученных кадров с обычной частотой 24 кадра в 1 с). Применяется, напр., при изучении распространения ударных волн. СКОРОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. в ст. Бернулли уравнение. СКОРОСТНОЙ НАПОР - 1) С. н. в г и д р а в л и к е выражается ф-лой hv = v2/2g, где и - скорость установившегося движения жидкости, р - ускорение свободного падения. Единица С. н. (в СИ) - метр (м). 2) С. н. в аэродинамике выражается ф-лой q = pv2 (где p - плотность газа), т. н. с к о р о с т н о е давление в гидродинамике (см. Бернулли уравнение). Единица С. н. в этом случае - кг/(м*с2). В иностр. лит-ре С. н. часто наз. дппамич. давлением. СКОРОСТЬ - 1) С. в механике - одна из осн. хар-к движения материальной точки. С. - вектор, равный пределу отношения приращения Дельта r радиус-вектора r точки к промежутку времени Дельта t, за к-рый это приращение произошло, при неогра-нич. уменьшении Дельта t ; v = lim Дельта r/Дельта t(Дельта t -> 0) = dr/dt. С. направлена по касательной к траектории этой точки в сторону её движения. Модуль С. точки v = ds/dt, где ds - длина пути, пройденного точкой за малый промежуток времени dt. Проекции vx, vy и vz вектора v С. точки на оси декартовой системы координат связаны с координатами x, у и z этой точки соотношениями: vx = dx/dt, vy = dy/dt и vz = dz/dt. Единица С. (в СИ) - м/с. 2) С.звука - скорость распространения в среде упругих волн небольшой интенсивности (см. Интенсивность звука) в отличие от ударных волн. В газах и жидкостях С. звука а = корень из (К/р), где К - модуль объёмной упругости среды (см. Сжимаемость), р - её плотность. В частности, С. звука в идеальном газе a=корень из (nRT/M), где и - показатель адиабаты, R - универс. газовая постоянная, Т - термодинамич. темп-pa, М - молярная масса газа. С. звука в воздухе при 0° равна 331 м/с. В твёрдых телах С. звука различна для продольных и поперечных волн. 3) С. с в е т а - скорость распространения электромагнитных волн. С. света в вакууме - одна из осн. физ. констант: с = 299 792 458 м/с - предельная скорость распространения любых физ. воздействий. Фазовая скорость света в в-ве v = c/n, где п - абс. показатель преломления. С. света в в-вё зависит от частоты электромагнитных волн (см. Дисперсия света). СКОРЧИНГ (англ. scorching), подвулканизация, - см. в ст. Вулканизация. СКРАЙБИРОВАНИЕ (от англ. scribe, здесь - царапать) - способ разделения ПП пластин на кристаллы с помощью резца (скрайбера), применяется гл. обр. в технологии микроэлектроники. Посредством резца (в виде 3- или 4-гранной пирамиды) на пластине делается надрез глубиной 10 - 15 мкм (при ширине 20 - 40 мкм) со скоростью резания 2 - 3 м/мин. Надрезанную пластину изгибают на сферич. или цилиндрич. опоре либо прокатывают резиновым валиком на гибкой плоской опоре (напр., резиновом коврике), в результате чего она разламывается по линиям надреза. СКРАП (англ. scrap) - отходы металлургич. произ-в, используемые для переплавки в металлургич. печах. Иногда термином "С." наз. весь металлич. лом, включая идущие на переплавку металлич. части конструкций, машин, предметов бытового обихода и т. п. СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР - устройство для транспортирования груза скребками (волоком) по жёлобу или трубе. Различают С. к. с непрерывным постулат, движением скребков и с возвратно-поступательным (штанговые конвейеры). С. к. применяют для перемещения пылевидных, зернистых и кусковых сыпучих, а также горячих материалов - золы, шлака и т. п. С. к. применяются на угольных шахтах, обогатит. ф-ках, пр-тиях пищ. и хим. пром-сти, животноводч. фермах и т. п. СКРЕБМАШИНА - машина для удаления щетины со свиных туш. Щетина снимается скребками и удаляется горячей водой. СКРЕПЕР (англ. scraper, от scrape - скрести) - землеройно-трансп. машина цикличного действия для послойного срезания, транспортирования и отсыпки грунта. Рабочий орган С. - ковш вместимостью 0,75 - 60 м3 (см. рис.). Различают С., загружаемые под действием тягового усилия, и с принудит. загрузкой (напр., элеватором); прицепные (к тракторам), полуприцепные (на базе двухосных тракторов и тягачей) и самоходные (на базе одноосных тягачей). Самоходный скрепер С-КРИВЫЕ - краткое назв. диаграмм изотермич. (проходящего во времени при пост. темп-ре) фазового превращения, построенных в координатах темп-pa - время. На диаграмму наносят точки, отвечающие времени начала и конца превращения для каждой темп-ры. Точки образуют кривые, похожие на рус. букву 4С" (см. рис.). С-к. играют важную роль при анализе превращений переохлаждённой фазы в сплавах, в частности аустенита в сталях. С-кривые для эвтектоидной стали: А - аустенит; Ф - феррит; К - карбид; 1 - начало превращения переохлаждённого аустенита; 2 - конец превращения СКРУББЕР (англ. scrubber, от scrub - скрести, чистить) - устар. назв. аппарата для улавливания твёрдых (пыли, смолы и др.) и газообразных (сероводород, аммиак и др.) примесей из газовой смеси. См. Абсорбция. СКРУПУЛ аптекарский (лат. scrupulum, от scrupulus - маленький острый камешек) - 1) брит. ед. массы (в фармакологии). 1 С.= 20 гранам = Уз драхмы - 1,295 98 г. 2) Рус. ед. массы, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 С.= 1,244 г. СКРУЧИВАНИЕ - процесс получения детали криволинейной формы из плоской заготовки путём поворота одной части заготовки относительно другой (см. рис.). Схема скручивания СКРЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, латентное изображение, - невидимое глазом изображение, возникающее в светочувствительном слое фотоматериалов в процессе его экспонирования. При проявлении С. и. превращается в видимое в результате выделения атомов серебра в центрах С. и., причём концентрация серебра увеличивается в миллион раз и более. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ в строительстве - работы, к-рые не могут быть проверены приёмочными комиссиями в натуре при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию (напр., установка арматуры при устройстве монолитных ж.-б. фундаментов здании). В соответствии со Строительными нормами и правилами С. р. предъявляются строит. орг-цпей к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами и обязательно составляется акт на С. р. СКУТЕР (англ. scooter, от scoot - мчаться) - одноместный спортивный глиссер с подвесным двпгате- СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - одно из фундаментальных взаимодействий, в к-ром участвуют все элементарные частицы. С. в. гораздо слабее не только сильного, но и электромагн. взаимодействия, неизмеримо сильнее гравитационного. Радиус действия С. в. крайне мал (меньше 10-17 м). С. в. обусловливает большинство распадов элементарных частиц (в частности, бета-распад), взаимодействие нейтрино с в-вом и т. п. СЛАГ (англ. slug) - брит. ед. массы. 1 С. = 14,5939 кг. СЛАЙД (англ. slide) - то же, что диапозитив. СЛАНЦЕВЫЕ ЗАСЛОНЫ - ряд легко опрокидывающихся полок, загруж. инертной пылью и уставов л. поперёк подз. горной выработки в верхней её части для создания препятствия распространению взрыва. Под действием ударной волны взрыва полки опрокидываются, инертная пыль рассеивается и гасит пламя. СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ - продукт термич. переработки горючих сланцев. Содержит до 30% водорода, 15 - 30% метана, ок. 10% оксида углерода. Применяется для бытовых и пром. нужд. Смесь С. г. с генераторным (из сланцев) - товарный газ. СЛАНЦЕЗОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - вяжущие материалы и бетоны автоклавного твердения, получаемые из сланцевых зол. СЛАНЦЫ - горные породы с ориентированным расположением слагающих минералов и хорошо выраженной сланцеватостью (способностью раскалываться на тонкие пластинки). Различают неметаморфизованные (но уплотнённые) тонкослоистые осадочные породы - глинистые, углистые, кремнистые, известковые, горючие (битуминозные) и др. С., слабо метаморфизованные (метаморфич.) С. - филлиты, хлоритовые, серицитовые и др. и глубоко метаморфизованные (кристаллич.) С. - слюдяные, графитовые, гранатовые, высокоглинозёмистые (кианитовые, андалуэитовые, силлиманитовые) и др. Кристаллич. С. применяют в стр-ве, а также как сырьё для получения динаса. С. - материал для извлечения абразивов (гранатовые, силлиманитовые С.), керамич. высокоогнеупорного сырья (кианитовые С.) и т. д. Графитовые С. - ценное графитовое сырьё. Горючие сланцы используют гл. обр. как сырьё для перегонки на газ и нефтеподобную смолу (сланцевое масло), а также в качестве твёрдого топлива. "СЛВ" (англ. SLV, сокр. от Satellite Launch Vehicle - ракета-носитель спутников) - наименование инд. 4-ступенчатой твердотопливной ракеты-носителя. Эксплуатируется с 1979. Масса РН св. 17 т, она может вывести на низкую орбиту 40 кг полезного груза. СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ - приспособление к трактору для обеспечения параллельности его проходов. С. применяют в одно- и многосеялочных агрегатах. Во время работы трактор направляют так, чтобы указатель С. (см. рис.) находился над следом ходового колеса сеялки или маркёра сцепки, оставленным на почве предыдущим проходом агрегата. Благодаря этому между крайними рядами двух смежных проходов выдерживается заданное стыковое междурядье. Следоуказатель СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА - система автоматич. управления, в к-рой выходная величина при помощи обратной связи воспроизводит с определ. точностью входную (задающую) величину, характер изменения к-рой заранее неизвестен. Структурная схема С. с. включает прямую цепь воздействий и гл. отрицат. обратную связь; т. о. С. с. является замкнутой системой управления. С. с. бывают одноконтурные (с одной обратной связью) и многоконтурные (с неск. обратными связями). Для компенсации осн. возмущающих воздействий С. с. может иметь разомкнутые контуры. По принципу С. с. работают системы наведения (напр., зенитных ракет), самонаведения, следящие электроприводы (сервомеханизмы), служащие для поворота управляемых объектов на нужный угол (напр., антенны радиолокационной станции). СЛЕДЯЩИЙ ФИЛЬТР - частотно-селективное электронное или электромеханич. устройство, собств. частота к-рого автоматически меняется вслед за изменением частоты входного сигнала. Применяется для повышения чувствительности радиоприёмников частотно-модулиров. сигналов и др. СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - электропривод, имеющий систему автоматич. регулирования, к-рая обеспечивает перемещение исполнит. органа рабочей машины в соответствии с перемещением контролируемого объекта. С. э. содержит задающее устройство, датчик положения, устройства сравнения, усилители и сервомотор. Применяются в системах автоматич. управления, передачи информации и измерения. Мощность обычно не выше неск. десятков кВт. СЛЕПАЯ СКОРОСТЬ - радиальная скорость перемещения объекта радиолокац. наблюдения, при к-рой доплеровский сдвиг частоты отражённого от объекта сигнала равен или кратен частоте повторения излучаемых (зондирующих) импульсов, что исключает возможность измерения радиолокац. станцией скорости объекта. См. Доплера эффект. СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ручной и механизир. инструмент для слесарно-сбо-рочных работ. Для фиксирования изделий в рабочем положении служат домкраты, тиски, струбцины и т. п., а также специализир. сборочные приспособления. При подгоночных работах пользуются напильниками, абразивными брусками, шаберами и т. п., при сборке разъёмных соединений, гл. обр. винтовых, - гаечными ключами, отвёртками, шпильковёртами и т. д. Кроме того, применяют разл. контрольно-измерит. и разметочный инструмент. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ - технологич. операции, обычно дополняющие станочную механич. обработку или завершающие изготовление металлич. изделий соединением деталей, сборкой машин и механизмов и их регулировкой. С. р. выполняются обычно при помощи ручного или механизир. инструмента. С. р. включают разметку, рубку, правку и гибку. резку, опиливание, сверление, зенкование и развёртывание отверстий, нарезание резьбы, шабрение, притирку и доводку, клёпку, паяние и др. СЛИП (англ. slip, букв. - скольжение) - 1) наклонная береговая площадка для спуска судов на воду или подъёма их из воды (на рельсовых тележках с помощью лебёдок). С. бывают продольные (судно поднимают и спускают носом или кормой вперёд) и поперечные (судно поднимают и спускают бортом к воде) (см. рис.). 2) Наклонный скат палубы промыслового судна для подъёма добычи. Начинается от ватерлинии в кормовой оконечности судна. Подъём судна на слип СЛИТОК - металл, затвердевший при кристаллизации в изложнице; чаще всего имеет форму усечённой пирамиды, призмы (квадратной, прямоугольной или многогранной), цилиндра или конуса. С. служит полуфабрикатом для дальнейшей переработки, гл. обр. прокаткой или ковкой. При массовом произ-ве стали в цехах с высокопроизводит. агрегатами большой вместимости отливают крупные С. (массой в неск. десятков т) для последующего обжатия на блюмингах или слябингах. СЛОЕВАЯ ТОПКА - устройство для сжигания твёрдого топлива на колосниковой решётке в паровых котлах (паропроизводительностью до 35 т/ч) и в печах. Различают С. т. с неподвижными колосниковой решёткой и слоем топлива, с движущейся цепной решёткой, с неподвижной решёткой и перемещающимся по ней топливом (напр., по наклонной решётке при помощи шурующей планки). СЛОЖЕНИЕ СИЛ - нахождение геом. суммы (т. н. главного вектора) данной системы сил путём последоват. применения правила параллелограмма сил или построения силового многоугольника. Для сил, прилож. в одной точке, при С. с. определяется их равнодействующая. СЛОЖНАЯ СИСТЕМА - составной объект (система), части к-рого в свою очередь можно рассматривать как отд. системы, объединённые в единое целое в соответствии с определ. принципами или связанные между собой заданными отношениями. Часто сложными наз. системы, к-рые нельзя корректно описать математически потому, что в них имеется очень большое число разл. элементов, неизвестным образом связанных друг с другом (напр., мозг), либо потому, что неизвестна природа процессов, протекающих в них. Сложными наз. также системы, изучение к-рых связано с обработкой непомерно больших объемов информации (даже учитывая возможности совр. ЭВМ). С. с., как правило, можно расчленить (не обязательно единств. образом) на конечное число частей, наз. подсистемами высшего уровня; каждую такую подсистему можно, в свою очередь, расчленить на конечное число более мелких подсистем и т. д., вплоть до получения подсистем первого уровня, т. н. з л е м е н т о в С. с., к-рые либо объективно не подлежат расчленению на части, либо относительно их дальнейшей неделимости имеется соответствующая договорённость. Т. о., подсистема, с одной стороны, сама является С. с. (для подсистем низшего уровня), состоящей из неск. элементов, с другой стороны, она - элемент системы старшего уровня. Типичные примеры С. с.: в области орг-ции произ-ва и технологии - производств. комплекс пр-тий как совокупность производств. комплексов цехов и участков, каждый из к-рых содержит нек-рое число технологич. линий, последние состоят из станков и агрегатов, рассматриваемых обычно как элементы С. с.; в области автоматизир. управления - процесс управления пр-тием или отраслью нар. х-ва как совокупность процессов сбора данных о состоянии управляемых объектов, формирования потоков информации, её накопления, передачи и обработки, формирования управляющих воздействий; в области вычислит. техники - матем. обеспечение совр. вычислит. комплексов, орг-ция систем и сетей ЭВМ. СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в сопротивлении материалов - возникновение в элементах конструкций и машин комбинации двух или более простейших видов деформаций: растяжения-сжатия и изгиба, кручения и изгиба. При малых упругих деформациях расчёты на С. с. выполняют на осн. принципа независимости действия сил. СЛОЖНО-ЗАМКНУТАЯ СЕТЬ - электрическая сеть, состоящая из двух или более замкнутых контуров (см. рис.). Пример сложно-замкнутой сети с двумя источниками питания (И) и четырьмя потребителями (П) СЛОЖНЫЙ ПИЛОТАЖ - пилотаж, характеризуемый обычно следующими фигурами: бочка, Нестерова петля, косая петля, полупетля, горка и пикирование с углами наклона траектории полёта к горизонту более 45°, штопор, переворот, а также нек-рые сочетания фигур и элементов простого пилотажа, напр. переворот на горке, поворот на горке. Кроме того, к С. п. относят все фигуры простого пилотажа, выполняемые при групповом пилотаже. СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ - полимерные материалы, в к-рых упрочняющий (армирующий) наполнитель расположен парад л. слоями. См., напр., Асбопластики, Гетинакс, Декоративные слоистые-пластики, Стеклопластики, Текстолит, Углепластики. СЛУЖБА ВРЕМЕНИ - система учреждений или одно из них, осуществляющие определение (измерение), хранение времени и передачу информации о нём заинтересов. потребителям. В СССР функционирует Гос. служба времени и частоты, обеспечивающая с помощью спец. радиосигналов возможность измерять время и частоту в единых для всей страны единицах и системах счёта времени. СЛУХОВОЙ АППАРАТ - электрич. прибор для усиления звука при тугоухости. Состоит из микрофона, усилителя электрич. колебаний звуковых частот, миниатюрного телефона (вставляют в ухо или приставляют к голове позади ушной раковины) и источника электрич. питания. Конструктивное выполнение С. а. разнообразно: он может быть вмонтирован в оправу очков, головной убор и т. д. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА - величина, к-рая в зависимости от случая принимает те или иные значения с определ. вероятностями. С. в. полностью характеризуется соответствующим распределением вероятностей. На практике при изучении С. в. часто используют математическое ожидание, дисперсию. СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС, вероятностный, стохастический, - процесс, течение к-рого может быть различным в зависимости от случая и для к-рого существует вероятность того или иного течения. Примеры С. п.: изменения координат частицы в броуновском движении, распределение частиц в малом объёме коллоидного р-ра. Имеет большое значение в теории автоматич. управления, где все процессы - С. п. СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ ДАТЧИК - устройство для выработки случайных чисел, равномерно распределённых в заданном диапазоне. Применяется для имитации реальных условий функционирования систем автоматич. управления, при решении на ЭВМ задач методом статистич. испытаний (т. н. методом Монте-Карло), для моделирования случайных изменений параметров сложных производств. процессов, формирования числовых последовательностей с заданным законом распределения. Основа С. ч. д. - генератор случайных равновероятных цифр (обычно двоичных), из к-рых затем формируются многоразрядные сочетания (числа). В качестве первичных источников случайных сигналов в генераторе используются естеств. физ. процессы (напр., шумы электронных приборов); полученные сигналы усиливаются и преобразуются в дискретные равновесные состояния к.-л. электронного устройства (напр., триггера), каждому из к-рых ставится в соответствие определ. цифра. Группа цифр образует случайное число. СЛЮДЫ - группа широко распространённых породообразующих минералов, алюмосиликаты калия, магния, железа, лития, редко натрия. Гл. минер. виды - мусковит, флогопит и биотит. Особую подгруппу составляют литиевые С. (лепидолит и др.). Легко расщепляются на тонкие пластинки или чешуйки, обладающие высокими диэлектрич. св-вами и термостойкостью, благодаря чему С. имеют многочисл. технич. применения. См. рис. Слюда СЛЮДЯНОЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром диэлектриком служит листовая слюда, а обкладками - фольга или слой напылённого на слюду металла. Отличается высокой стабильностью электрич. ёмкости и малым углом диэлектрич. потерь. Рабочее напряжение до 10 кВ, ёмкость от 10 пФ до 1 мкФ, рабочая частота до неск. МГц. С. к. применяют в радиоаппаратуре, устройствах измерит. техники, проводной связи н др. СЛЯБ (англ. slab, букв. - плита) - полупродукт металлургич. произ-ва, к-рый представляет собой плоскую стальную заготовку прямоугольного сечения, получаемую на машинах непрерывного литья или обжатием слитка на слябинге (реже блюминге). Шир. С. от 400 до 2500 мм, выс. (толщ.) от 75 до 600 мм. С. предназначены преим. для произ-ва листового проката. СЛЯБИНГ (англ. slabbing) - обжимной прокатный стан для переработки крупных стальных слитков в слябы. Осн. конструктивная особенность С. (по сравнению с блюмингом) - наличие, кроме горизонт. валков, ещё вертикальных (для обжатия боковых кромок слитка). СМA3КА - 1) смазочные материалы, к-рые по консистенции делятся на пластичные, полужидкие, твёрдые (после отверждения) и пасты. 2) Действие смазочного материала на поверхности трения, в результате к-рого уменьшаются изнашивание поверхностей и (или) сила трения. 3) В-ва, облегчающие деформирование в процессах механич. обработки материалов. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (СОЖ) - маловязкие нефтепродукты [керосины и нефт. масла в смеси с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и противозадирными присадками], водные р-ры электролитов (соды, нитрита натрия и др.) в смеси с ПАВ (триэтаноламином, уротропином и пр.). эмульсолы (смеси индустриальных масел с водой, ПАВ, противоизносными и защитными присадками). Маловязкие нефтепродукты применяют при резании металлов с малым выделением теплоты. Их кинематич. вязкость (3 - 35)*10-6 м2/с (при 50 оС; содержат 1,5 - 2,5% серы. Водные р-ры электролитов в смеси с ПАВ используют для охлаждения инструмента при черновой обработке металла. Наиболее широко распространены эмульсолы. Их применяют во всех случаях обработки металла резанием и давлением, а также для обезжиривания деталей, при жировании кож, замасливании шерсти, смазки металлич. форм при произ-ве ж.-б. изделий и др. Имеют кинематич. вязкость (30 - 65)-10-6 м2/с (при 50 °С), содержат 5 - 30% воды. СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА - продукты переработки нефти или разл. синтетич. продукты (реже растит. и животные масла), применяемые для смазки трущихся частей механизмов. Гл. показатели качества и назначения С. м. - вязкость, темп-ры вспышки и застывания, стойкость против окисления, смазывающие и противокорроз. св-ва. Различают С. м. индустриальные, компрессорные, моторные, трансмиссионные, турбинные, приборные, гидравлич. и др. СМАЛЬТА (нем. Smalte, или Schmalte, от schmelzen - плавить) - цветное непрозрачное стекло в виде небольших (1 - 2 см3) кубиков и пластинок, применяемое для мозаичных работ. С. получают отливкой или прессованием из окрашенного (при варке) глушёного стекла (иногда дополнительно кристаллизуемого) или горячим прессованием двух слоев стекла с прокладкой между ними тонкой цветной фольги. СМАЧИВАНИЕ - проявление межмолекулярного взаимодействия на границе соприкосновения трёх фаз - твёрдого тела, жидкости и газа (или др. жидкости, не смешивающейся с первой), выражающееся в растекании жидкости по поверхности твёрдого тела. Жидкая поверхность раздела, пересекая твёрдую поверхность по нек-рой линии, наз. периметром смачивания, образует с ней краевой угол в (рис. 1). С. проявляется также н искривлении свободной поверхности жидкости (или поверхности раздела несмешивающихся жидкостей) около стенок сосуда (рис. 2). Мерой С. служит величина cosО = (б23 - б13)/б12 где б12, б13 и б23 - поверхностное натяжение на границе раздела соответствующих фаз (рис. 3). Величина бik равна работе, к-рую нужно затратить для образования единицы площади поверхности раздела i-й и k-й фаз в обратимом изотермич. процессе. Предельные случаи: О=0 - полное С. и О = 180° - полное несмачивание. С. играет большую роль в различных технологич. процессах: крашении, пайке, лужении, амальгамировании, флотации и т. д. См. также Гидрофильность, Гидрофобностъ. Рис. 1. К ст. Смачивание. Различные случаи смачи-вавия поверхности твёрдого тела 3 при нанесении на неё капли жидкости 1 (верхние половины рисунка, где 2 - воздух) или двух несмешивающихся жидкостей - воды 1 и углеводородного соединения 2 (нижние половины рисунка): а - полное смачивание сверху и полное несмачивание жидкостью 2 снизу; б - твёрдое тело лучше смачивается жидкостью 1, чем жидкостью 2; в - твёрдое тело лучше смачивается жидкостью 2, чем жидкостью 1 Рис. 2. К ст. Смачивание. Смачивание стенок трубки различными жидкостями: слева - полное смачивание (0 = 0); в центре - частичное смачивание (0< <О <90°); справа - несмачивание (О > 90°); 1 - жидкость; 2 - воздух; 3 - твёрдая поверхность стенок трубки Рис. 3. К ст. Смачивание. Растекание кайли жидкости по частично смачиваемой ею твёрдой поверхности: 1 - капля жидкости; 2 - воздух или насыщенный пар жидкости; 3 - твёрдая поверхность СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ - процесс получения рабочей (горючей) смеси в двигателях внутр. сгорания. Различают 2 осн. вида С.: внешнее и внутреннее. При внешнем С. процесс получения рабочей смеси осуществляется гл. обр. вне рабочего цилиндра двигателя. При внутреннем С., напр. в дизелях, рабочая смесь образуется внутри цилиндра. Хорошее С. в карбюраторных двигателях обусловливается хорошей испаряемостью топлива и правильным соотношением в рабочей смеси топлива и воздуха; в дизелях - мелкостью распыливания топлива и равномерным распределением капель топлива во всём объёме воздуха. Качество С. определяет мощность и экономичность двигателя. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА -замкнутая цепь связанных трансп. средствами машин п устройств для смешивания формовочных материалов и распределения готовых смесей по расходным бункерам. Работа С. у. осуществляется автоматически по заданному циклу. Операции производятся в последовательности и с продолжительностью, назначаемой электромеханич. реле времени либо с помощью кулачкового распределит. аппарата - командоконтроллера или же используется электронный управляющий комплекс. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - машины, механизмы и трансп. средства, обеспечивающие переработку формовочных материалов в формовочные и стержневые смеси и загружающие их в формовочные и стержневые машины. К С. о. относятся ёмкости для хранения и машины для транспортирования формовочных материалов, машины для переработки свежих формовочных материалов, для приготовления формовочной и стержневой смесей. В большинстве совр. литейных цехов С. о. размещено по типовым схемам с центральными приготовит, системами, где операции по переработке формовочных материалов механизированы и автоматизированы. Автоматич. формовочные линии имеют собств. смесеприготовит. системы. СМЕСИТЕЛЬ в р а д и о т е х н и к е - узел преобразователя частоты, в к-ром колебания ВЧ взаимодействуют (смешиваются) с колебаниями от вспомогат. генератора (гетеродина). Служат для получения колебаний промежуточной (разностной, реже суммарной) частоты. Применяются, напр., в супергетеродинных радиоприёмниках, телевизорах, аппаратуре многоканальной связи. СМЕСИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА - многоэлектродная приёмно-усилительная лампа с двумя управляющими сетками (гексод, гептод, октод),предназнач. для преобразования (смешения) электрич. ВЧ колебаний. Применяется гл. обр. в супергетеродинных радиоприёмниках. СМЕСИТЕЛЬНЫЙ СВЧ ДИОД - полупроводниковый диод, предназнач. для преобразования СВЧ сигнала малого уровня мощности путём смешения его с более мощным сигналом гетеродина и выделения из возникающего при смешении спектра комбинац. частот сигнала разностной (промежуточной) частоты. Действие С. СВЧ д. осн. на нелинейности его вольтамперной характеристики. Промежуточная частота выбирается в диапазоне 30 - 90 МГц. Наибольшее распространение получили кремниевые н арсенид-галлиевые С. СВЧ д. на основе контакта металл - полупроводник (в частности, точечные диоды с прижимным контактом и плоскостные Шоттки диоды). С. СВЧ д. входит в состав спец. устройства - смесителя: применяется гл. обр. в супергетеродинных приёмниках (напр., в радиолокац. станциях разл. типа и системах радиорелейной и спутниковой связи). СМЕТА - 1) С. затрат на производство - в СССР исчисление плановой суммы затрат пр-тия (объединения) или отрасли нар. х-ва на произ-во всей продукции (без внутризаводского оборота) и оказание услуг. Составляется на основе данных техпромфинплана. 2) С. на строительство - совокупность нормативных расчётов, определяющих затраты на стр-во (расширение, реконструкцию) пр-тия, здания, сооружения или их отд. частей, очередей, пусковых комплексов; неотъемлемая часть проекта. СМОГ - недопустимое загрязнение атм. воздуха из-за выделения в него вредных в-в от пром-сти, транспорта и теплопроизводящих установок при неблагоприятных погодных условиях (отсутствие ветра, температурная инверсия и т. п.). СМОЛЫ ПРИРОДНЫЕ, натуральные смолы, - продукты жизнедеятельности нек-рых растений, выделяемые ими на поверхность коры самопроизвольно или при ранении. Плавятся при нагревании, растворяются или набухают в органич. растворителях, способны к плёнкообразованию (см. Плёнкообразующие вещества). Наиболее важные С. п. - канифоль, копалы, янтарь, шеллак. Раньше С. п. широко применяли в произ-ве лаков, клеёв, бумаги, граммоф. пластинок. В совр. пром-сти успешно заменяются смолами синтетическими. СМОЛЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ - традиц. название отверждающихся олигомеров, получаемых гл. обр. поликонденсацией. Среди С. с. наибольшее значение имеют алкидные смолы, меламино-формальдегидные смолы, мочевино-формалъдегидные смолы, феноло-формальдегидные смолы, эпоксидные смолы. Применяются в произ-ве пластмасс, клеёв, лаков, герметиков, для отделки тканей, бумаги н т. д. СМОЛЬЁ - то же, что осмол. СНАРЯД АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ - боеприпас артиллерийских орудий. С. а. является элементом артиллерийского выстрела. Длина С. а. 3 - 5,5 калибра. По конструкции С. а. делятся на обычные (активные - получающие движение за счёт энергии пороховых газов в канале ствола орудия), реактивные снаряды и активно-реактивные снаряды. По боевому назначению С. а. подразделяются на основные (осколочные - см. рис., фугасные, осколочно-фугасные, с готовыми поражающими элементами бронебойные, бетонобойные, кумулятивные, зажигательные), специальные (осветит., дымовые, пристрелочно-целеуказат. и Др.), вспомогательные (применяются для боевой подготовки войск и полигонных испытаний). Различают С. а. малых (20 - 76 мм), средних (76 - 155 мм) и крупных (св. 155 мм) калибров. По отношению к калибру орудия С. а. бывают калиберными (диаметр снаряда равен калибру орудия), подкалиберными (диаметр поражающей части - сердечника - меньше калибра орудия, см. рис.) и надкалиберными (диаметр снаряда больше калибра орудия, вставляется в ствол хвостовой частью). К ст. Снаряд артиллерийский. Осколочный снаряд: 1 - взрыватель; 2 - разрывной заряд; 3 - корпус; 4 - ведущий поясок К ст. Снаряд артиллерийский. Подкалиберные снаряды катушечной формы (а) и с отделяющимся поддоном (б): 1 - баллистический наконечник; 2 - поддон; 3 - бронебойный сердечник; 4 - ведущий поясок; 5 - трассер СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ - машина для очистки от снега ж.-д. путей, автомоб. дорог, площадей и тротуаров. 1) Ж.-д. С. бывают плуговые, фрезерные, роторные. Рабочий орган установлен в передней части вагона, а у плуговых - с двух торцов вагона. Передвижение С. осуществляется подталкиванием локомотивом. Для очистки путей и терр. станций применяются также путевые струги, снегоуборочные машины, др. путевые уборочные машины, снеготаялки, автодрезины, оборудов. щёточным барабаном. 2) Дорожные С. на автомоб. или спец. шасси в зависимости от рабочего органа бывают плуговые, щёточные, фрезерные, роторные, с комбинир. рабочим органом. Для погрузки снега в трансп. средства используются снегопогрузчики и универс. погрузчики. См. рис. Железнодорожные снегоочистители: а - плуговой; б - роторный Дорожные снегоочистители: а - фрезерно-роторный на гусеничном ходу; б - роторный на автомобиле СНЕГОПАХ-ВАЛКОВАТЕЛЬ - с.-х. орудие для образования снежных валков с целью задержания и накопления снега на полях. С.-в. состоит из 2 отвалов, смонтир. на раме. Отвалы С.-в. смещают снег к оси орудия, образуя валок, высота к-рого в 2,5 - 3,5 раза выше снежного покрова. Используемый в СССР С.-в. СВУ-2,6 (см. рис.) имеет ширину захвата 2,6 м и агрегатируется с гусеничными тракторами ср. мощности. Производительность 7,5 га/ч. Снегопах-валкователь СВУ-2,6 СНЕГОПОГРУЗЧИК - самоходная дорожная машина непрерывного действия, смонтиров. на автомоб. шасси и предназнач. для уборки снега с улиц. Рабочие органы - эксцентриковые лапы или фрезы, к-рые подают сгребаемый снег на скребковый конвейер. Производительность С. - 300 м3/ч. См. рис. Снегопогрузчик с лаповым питателем и скребковым конвейером СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА - путевая машина на ж.-д. ходу, предназнач. для очистки терр. ж.-д. станций от снега и засорите лей. Рабочие органы - ротор с гибкими лопастями, крылья, льдоскалываюшее устройство, конвейеры (см. рис.). Погрузка ведётся в прицепные полувагоны, полом к-рых служит пластинчатый конвейер. Толщина очищаемого слоя - 0,8 м, ширина - 5,4 м. Производительность С. м. - 1200 м3/ч. Снегоуборочная машина СНИЖЕННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ - прибор, показывающий уровень воды в барабане парового котла и находящийся на рабочем месте машиниста (кочегара) котла. Обязателен, если расстояние между местом машиниста и водоуказат. прибором, установл. на барабане котла, больше 6 м. СНИЦА - часть рамы (иногда отъёмная) прицепной с.-х. машины (орудия), предназнач. для присоединения машины к трактору. СНОВАНИЕ в ткацком производстве - перематывание большого числа нитей (до 1000) с бобин на одну общую паковку - сновальный валик. Выполняется на сновальных машинах (см. рис.). Впоследствии требуемое по ширине ткани число нитей с валиков наматывается на ткацкий навой. К ст. Снование, Схема сновальной машины: 1 - бобина; 2 - сновальная рамка; 3 - направляющие прутки; 4 - рядок; 5 - мерильный валик; б - сновальный валик; 7 - двигатель; 8 - укатывающий валик СОБИРАТЕЛИ в обогащен и и полезных ископаемых - флотационные реагенты, избирательно адсорбирующиеся на поверхности определ. минералов в пульпе, гидрофобизирующие эту поверхность и способствующие их флотации. СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА тела (частицы) - система отсчёта, жёстко связанная с телом, т. е. система, относительно к-рой тело покоится. СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, свободные колебания, - колебания, к-рые возникают в системе, не подвергающейся перем. внеш. воздействиям, вследствие к.-л. нач. отклонения этой системы от состояния устойчивого равновесия. Характер С. к. в осн. определяется параметрами системы (массой, упругостью, моментом инерции, индуктивностью, алектрич. ёмкостью, электрич. сопротивлением и т. п.), а их интенсивность - энергией, запасённой в системе. В реальных системах из-за рассеяния энергии С. к. всегда затухают (см. Затухание колебаний). СОВМЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ в Э В М - один из способов повышения производительности и эффективности использования оборудования ЭВМ частичным или полным перекрытием (совмещением) во времени выполнения операций неск. функцион. устройствами. Различают 3 уровня С. о.: 1) совмещение микроопераций при выполнении элементарных действий отд. узлами и блоками; 2) локальное совмещение за счёт параллельного выполнения команд одной программы раз л. устройствами ЭВМ и 3) мультипрограммирование за счёт параллельной работы устройств и машин при реализации неск. программ одновременно. СОВМЕЩЁННАЯ ГЭС - гидроэлектрическая станция, у к-рой в одном сооружении совмещаются ф-ции здания и водосбросов: здания и глухой плотины (встроенная ГЭС), здания и водосливной плотины (водосливная ГЭС) и т. д. Наиболее распространены водосливные ГЭС и собственно С. ГЭС, у к-рых в здании станции размещаются водосбросы (чаще всего они располагаются в обхват отсасывающей трубы). Совмещение уменьшает длину водосбросного фронта гидроузла, что удешевляет стр-во и сокращает его сроки, но эксплуатация ГЭС усложняется . СОВМЕЩЁННАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегральная схема, в к-рой все активные элементы (напр., диоды, транзисторы) выполнены в объёме и на поверхности ПП подложки по пленарной технологии, а пассивные элементы (напр., резисторы, конденсаторы) и межэлементные соединения нанесены в виде плёнок на поверхность сформированной монолитной структуры. По сравнению с полупроводниковыми интегральными схемами С. и. с. имеют больший диапазон номин. значений и более высокую стабильность пассивных элементов; однако достоинства С. и. с. достигаются за счёт увеличения числа технологич. операций и нарушения единства технология, цикла. По степени интеграции С. и. с. приближаются к ПП ИС. СОВМЕЩЁННОЕ ПОКРЫТИЕ - см. Покрытие здания. СОВМЕЩЁННЫЙ МОСТ - мост для одноврем. движения разл. видов транспорта (гл. обр. автомоб. и ж.-д.). Бывают С. м. с проезжими частями в одном уровне или с ярусным расположением (обычно 2-ярусным). При преодолении крупных преград С. м. экономически выгоднее, чем раздельные мосты. С. м. требуют устройства на берегах довольно сложных транспортных развязок. См. рис. Двухъярусный совмещённый мост через Волгу у Горького СОВПАДЕНИЙ СХЕМА - переключат. элемент (обычно на ПП диодах, транзисторе или интегр. схеме), на выходе к-рого сигнал появляется только при наличии сигналов на всех его входах одновременно. Применяется в устройствах вычислит. техники (реализует логич. операцию умножения - конъюнкцию), автоматики, измерит. техники, радиотехники и др. СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА - нагрузка длинной линии, при к-рой в линии отсутствует отражённая волна: нагрузка симметричного четырёхполюсника (в частности, фильтра), при к-рой его выходное сопротивление равно сопротивлению нагрузки. СОДА (новолат. soda; слово, вероятно, араб. происхождения) - общее технич. назв. карбонатов натрия. Различают кальцинированную С. Na2CO3 (плотн. 2530 кг/м3), кристаллическую С. Na2CO3*10H2O (плотн. 1450 кг/м3). питьевую, или п и щ е в у ю, С. (гидрокарбонат натрия) NaHCO3 (плотн. 2200 кг/м3). Несколько особняком стоит каустическая С. NaOH (технич. назв. гидроксида натрия). Растворимость в воде (% ): Na2CO3 - 6,54 (О °С) и 17,69 (20 оС); NaHCO3 - 6,5 (О °С) и 9,4 (25 °С). Водные р-ры имеют слабощелочную реакцию. Осн. пром. способ получения С. - аммиачный. Исходным сырьём служит поваренная соль NaCl, через р-р к-рой пропускают-аммиак NH3 и углекислый газ СО2: NaCl + NH2 + СО2 + Н2О = NaHCO3 + NH4C1. При нагревании NaHCO3 легко разлагается; 2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2. Кальцинир. С. применяют для произ-ва стекла, мыла, каустич. С., моющих средств, разл. солей и красок, в гидрометаллургии (напр., алюминия, вольфрама, урана), для обессеривания чугуна, очистки нефти, мойки шерсти, стирки белья и т. д. Гидрокарбонат натрия используют для произ-ва средств огнетушения, искусств. минер. вод и безалкогольных напитков, в кондитерской, фармацевтич., кож. и резин. пром-сти, а также в медицине и быту. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ - сборка деталей для образования из них механизмов, агрегатов, приборов и т. п. Различают подвижное соединение и неподвижное соединение деталей. Неподвижное может быть разъёмным соединением и неразъёмным соединением. СОЕДИНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - хим. индивидуальное в-во, в к-ром атомы одного (как Na2 и O2) или различных (КС1, СН4) элементов соединены между собой тем или иным видом химической связи. Молекулярные С. х., как правило, подчиняются постоянства состава закону и кратных отношений закону. Мн. ионные кристаллич. соединения, наоборот, являются нестехиометрическими. Число известных С. х. превышает 3 млн. СОЕДИНЕНИЯ в строительных конструкциях - скрепление между собой элементов строит. конструкции с целью образования узлов, увеличения размеров конструкции или изменения условий её работы. Осн. С. в стальных конструкциях - сварные (наиболее распространены), заклёпочные и болтовые. В дерев. конструкциях С. бывают на врубках, шпонках, нагелях, болтах, хомутах, на клеях. В сборных ж.-б. конструкциях соединения (стыки) образуются, как правило, путём сварки выпусков арматуры или стальных закладочных деталей с последующим замоноличиванием бетоном стыка. Реже используются болтовые соединения. СОЕДИНЕНИЯ ЗВЕЗДОЙ И ТРЕУГОЛЬНИКОМ - способы соединений элементов электрич. цепей, при к-рых ветви цепи образуют соответственно трёхлучевую звезду и треугольник. Наибольшее распространение С. з. и т. получили в трёхфазных электрич. цепях. При соединении звездой концы обмоток трёх фаз генератора (трансформатора, электродвигателя) объединяются в общую нейтральную точку, а начала обмоток присоединяются к трём отходящим проводам ("линейные провода"). При соединении треугольником конец каждой фазы соединяется с началом следующей и к полученным трём узлам присоединяются линейные провода. Если и генератор и приёмник электроэнергии соединены звездой, то нейтр. точки могут быть связаны четвёртым (нейтр.) проводом. У симметричных приёмников, соединённых звездой или треугольником, сопротивления всех трёх фаз одинаковы. В симметричной трёхфазной цепи, соединённой треугольником, напряжения Uл между линейными проводами равны напряжениям Uф на фазах приёмника, а силы тока в линейных проводах в корень из 3 раз больше, чем в фазах приёмника. При соединении звездой линейные напряжения больше фазных в корень из 3 раз, а силы тока в линейных проводах и в фазах одинаковы. См. рис. Схемы соединений звездой и треугольником трёхфазной (симметричной) цепи: а - звездой; б - треугольником; Uл - линейное напряжение; Uф - фазное напряжение; Iл - сила линейного тока; Iф - сила фазного тока СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - возд. или кабельная линия, соединяющая между собой телегр., телеф. станции или узлы связи для передачи информации, поступающей к ним по абонентским линиям. СОЛЕМЕР - прибор для определения концентрации солей в водяном паре и в воде, действие к-рого осн. на измерении меняющейся в зависимости от солесодержания электрич. проводимости жидкости или пара. Применяется для контроля воды в котельных установках, на судах и в пищ. пром-сти. СОЛЕНОИД (от греч. solen - трубка и eidos - вид) - катушка индуктивности обычно в виде намотанного на цилиндрич. поверхность изолиров. проводника. В ср. части внутр. полости С., длина к-рого значительно больше диаметра, магн. поле направлено параллельно оси С. и однородно, причём напряжённость его пропорциональна силе тока и (приближённо) числу витков. Внеш. магн. поле С. подобно полю прямого пост. магнита. Для усиления магн. поля во внутр. полость С. вводят стальной сердечник. Такое устройство часто наз. электромагнитом. СОЛИ - класс хим. соединений, кристаллич. в-ва, имеющие ионную структуру. В р-рах С. диссоциируют на катионы (металлы или группы атомов, ведущие себя подобно металлам) и анионы (кислотные остатки). Различают С.: средние (или нейтральные) - продукты полного замещения водорода к-ты металлами, напр. сульфат натрия Na2SO4; кислые - продукты неполного замещения атомов водорода, напр. гидросульфат натрия NaHSO4 основные, содержащие наряду с кислотными остатками ионы гидроксила, напр. гидроксинитрат (основной нитрат) висмута Bi(OH)NO3; двойные, содержащие катионы разных металлов, напр. квасцы K2SO4 Al2(SO4)3-24H2O; смешанные, в состав к-рых входят анионы разных к-т, напр. хлорофторид свинца PbClF. О комплексных С. см. в ст. Комплексные соединения. СОЛИДОЛ (от лат. solidus - плотный и oleum - масло) - пластичная антифрикц. смазка, используемая в подшипниках разл. машин при темп-ре до 70 °С. Относится к группе мыльных смазок. В качестве основы применяется индустриальное масло ср. вязкости, в качестве загустителя - кальциевые мыла высших жирных к-т. С. бывают жировые, полученные при использовании жирных к-т растит. масел, и синтетические, где применяются мыла синтетич. жирных к-т. СОЛИДУС (от лат. solidus - твёрдый) - темп-ра конца кристаллизации или начала плавления р-ров или сплавов. На диаграммах состояния линия или поверхность С. - множество точек (темп-р) конца кристаллизации или начала плавления (в зависимости от хим. состава). СОЛИОН (от лат. solutio - раствор) - электрохимический преобразователь, работа к-рого осн. на окислительно-восстановит. реакциях в р-ре электролита, находящемся между химически инертными электродами. Реакции сопровождаются изменением концентрации р-ра по объёму или, при наличии выпрямит, диодов, неодинаковыми приэлектродными процессами. Представляет собой герметичную ампулу с платиновыми электродами, заполненную водным р-ром, напр. KI и I". Выходным сигналом С. может быть сила тока диффузии или эдс между электродами. Применяется в качестве измерит. преобразователей, акустич. приёмников (гидрофонов), интеграторов с большим временем интегрирования, аналоговых запоминающих элементов и пр. См. рис. СОЛЛЮКС (от лат. sol - солнце и lux - свет) - мед. прибор для облучения видимыми и тепловыми лучами, источником к-рых является лампа накаливания. СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ (СБ), фотоэлектрический генератор, - устройство, непосредственно преобразующее энергию светового излучения в электрич. энергию. Электрич. ток в СБ возникает в результате процессов, происходящих в фотоэлементе при попадании на него светового излучения. Наиболее эффективны СБ, осн. на возбуждении эдс на границе между проводником и светочувствит. ПП (напр.. кремнием) или между разнородными проводниками. Мощность СБ до 10 кВт, кпд 10 - 20%. СБ применяются в качестве источника автономного энергопитания на КА, автоматич. метеостанциях и т. д. СОЛНЕЧНАЯ КУХНЯ, гелиокухня. - гелиоустановка для приготовления пищи.Состоит азгелио-концентратора и приёмников теплоты (кастрюля, кипятильник), устанавливаемых в фокусе концентратора. Экспериментальная кухня МСК-3 с концентратором из.полиров, алюминия, площадь отражающей поверхности к-рого 1 м2, эквивалентна по производительности электроплитке мощностью 800 Вт. См. рис. Солнечная кухня СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ - гелиоустановка, состоящая из гелиоконцентратора (обычно отражат. типа), камеры нагрева и регулятора плотности потока лучистой энергии. Макс. плотность энергии в фокусе гелиоконцентратора и достижимая темп-pa зависят от точности изготовления концентратора (достигнуты темп-ры 3500 - 3800 °С). С. п. применяют гл. обр. для плавки и термич. обработки материалов. Одна из наиболее крупных С. п. (мощностью 1 МВт) построена (нач. 70-х гг.) в Фон-Ромё-Одейо (Франция). СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, гелио-электрическая станция, - электрич. станция, использующая солнечную радиацию для выработки электроэнергии. Различают термодииамич. С. э.. в к-рых солнечная энергия последовательно преобразуется в тепловую, а затем - в электрическую (напр., по циклу паровой котёл - турбина - генератор), и фотоэлектрич. станции, непосредственно преобразующие солнечную энергию в электрическую (с помощью фотоэлектрич. генератора). Электрич. мощность действующих термодинамич. С. э. достигает 10 МВт, фотоэлектрич. станций - 5 МВт. Кпд существующих С. э. не превышает 15%, уд. стоимость установл. мощности в неск. раз выше, чем на ТЭС. В СССР завершается стр-во (1988) эксперимент. паротурбинной С. э. мощностью 5 МВт (Крымская обл.). СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ - прибор для определения времени по Солнцу. Состоит обычно из циферблата, располож. вертикально, горизонтально или перпендикулярно оси вращения Земли, и стержня или пластины, отбрасывающей тень на циферблат (см. рис.). Положение тени указывает истинное солнечное время. Солнечные часы СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР - пост. радиальное истечение плазмы от Солнца. Исследования с помощью космич. ракет-зондов и спутников с очень вытянутыми орбитами позволили получить непосредств. доказательства существования С. в. На уровне орбиты Земли ср. скорость частиц С. в. (протонов и электронов) ок. 400 км/с, число частиц - неск. десятков в 1 см3. СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ - гелиоустановка (обычно типа "горячего ящика") для нагрева воды до 50 - 60,°С (для душевых, прачечных и т. п.). Облучаемая поверхность С. в. ориентируется на юг и устанавливается под углом 25 - 35° к горизонту. Котёл, в к-ром нагревается вода, может быть трубчатым или плоским (последний обладает более высоким кпд). Горячая вода поднимается вверх и накапливается в расходном баке, холодная поступает в ниж. часть котла. Дневная производительность.С. в. в среднем 70 - 80 л воды с темп-рой 55°С с 1 м2 поверхности нагревателя. См. рис. Секция солнечного водонагревателя Солнечный водонагреватель СОЛНЕЧНЫЙ ДАТЧИК - прибор, содержащий один пли неск. светочувствит. элементов, располож. на дне трубчатого объектива. При направлении оси трубки на источник света (Солнца) светочувствит. элементы вырабатывают электрич. сигнал, Макс. значение к-рого соответствует точной ориентации С. д. на Солнце. С. д. является частью фотоэлектрич. следящих систем навигации, систем включения освещения и т. п. СОЛНЕЧНЫЙ КОМПАС - прибор для измерений элементов залегания горных пород, трещин, жил и т. д. при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. С. к. применяют также для измерений азимутов направлений при топография, и геофиз. (магнитометрич. съёмка) работах в р-нах с неустойчивым магнитным склонением, а также при разработке месторождений открытым способом, т.е. в тех случаях, когда использование магнитных приборов (горного компаса, буссоли и т. п.) невозможно или нежелательно из-за больших погрешностей измерений. По принципу действия прибор аналогичен солнечны-м часам. Определение истинного азимута направления осн. на измерении угла между этим направлением и направлением солнечной тени. См. Солнечный компас СОЛНЕЧНЫЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ - установка для опреснения минерализов. воды с использованием солнечной энергии. Простейший С. о. - "горячий ящик", наполненный минерализов. водой. Образующийся при нагреве пар конденсируется от соприкосновения с внутр. поверхностью стекла, установленного под нек-рым углом к горизонту. Дистиллят, стекая по стеклу, отводится в сборный сосуд. Производительность такого С. о. в среднем 5 - 7 л пресной воды за день с 1 м2 облучаемой поверхности. СОЛНЕЧНЫЙ САМОЛЁТ - самолёт с силовой установкой, к-рая использует световую энергию солнечного излучения и состоит из солнечных батарей, располож. на верх. поверхностях крыла и оперения, электродвигателя и приводимого им во вращение возд. винта. При аккумулировании излишков энергии, получаемой в светлое время суток, возможно осуществление полётов большой продолжительности (в беспилотном варианте). СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП - длиннофокусный астрофиз. инструмент для спектральных и др. исследований Солнца. Различают башенные (вертик.) и горизонтальные С. т. Приёмник излучения в б а ш е н н о м С. т. располагается у основания башни, а свет к нему идёт от целостата, устанавливаемого на вершине башни. В горизонтальном С. т. целостат н приёмник излучения расположены на одном уровне. СОЛНЕЧНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР (СТЭГ) - устройство в виде набора термоэлементов, нагреваемых солнечными лучами и преобразующих теплоту в электрич. энергию. Горячие спаи СТЭГ могут нагреваться либо непосредственно прямыми солнечными лучами, либо с использованием гелиоконцентратора. Холодные спаи охлаждаются принудительно потоком жидкости или вследствие естеств. теплообмена с окружающей средой. СТЭГ перспективны в качестве источника энергопитания автономных потребителей мощностью до сотен Вт. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, солнцезащита. - совокупность архитектурно-планировочных н конструктивных средств, предназнач. для защиты от неблагоприятного действия инсоляции и создания комфортных световой обстановки и микроклимата в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях насел. мест. К архитектурно-планировочным С. с. относятся: рацион. ориентация зданий (а также оконных проёмов и светоаэрац. фонарей) относительно сторон горизонта, светлая окраска ограждающих конструкций зданий, озеленение и обводнение территорий с наиболее интенсивной инсоляцией, покрытие дорог и тротуаров нетеплоёмкими материалами. Конструктивные С. с.: солнцезащитные устройства - пост. и регулируемые (см. рис.); тепло поглощающие и теплоотражающие стёкла и пластмассы, используемые для заполнения световых проёмов; теплоизоляц. материалы, применяемые в конструкциях стен. К ст. Солнцезащитные средства. Регулируемые вертикальные экраны-жалюзи на здании больницы в Ташкенте (вверху). Стационарные комбинированные солнцезащитные средства: вертикальные экраны и горизонтальные козырьки на здании Технологического института в Рангуне (Бирма) (внизу) СОЛОМОСИЛОСОРЕЗКА - с.-х. машина для измельчения зелёных стеблей растений на силос, а также для измельчения грубых кормов и резки соломы на подстилку. Произ-во машин под назв. "С." прекращено. На животноводч. фермах для измельчения всех видов сочных и грубых кормов, а также рыбы используют измельчитель кормов "Волгарь-5" производительностью до 6 т/ч на измельчении зелёной массы и до 1.3 т/ч - на измельчении сена и резке соломы. См. рис. К ст. Соломосилосорезка. Измельчитель кормов"Волгарь-5" СОЛОМОТРЯС - рабочий орган зерноуборочного комбайна для выделения вымолоч. зерна из соломы и транспортирования её к выходу из молотилки. С. обеспечивает интенсивное перетряхивание соломы. В СССР комбайны снабжены клавишным С., составл. из четырёх (СК-5 "Нива") или пяти (СК-6 "Колос", "Дон-1500") клавиш (см. рис.). Каждая клавиша имеет 4 ступеньки (каскада), закрытые сверху чешуйчатыми решётками. Клавиши С. смонтированы на двух коленчатых валах и совершают плоскопаралл. движение. Клавишный соломотряс: 1 - гребенчатая боковина; 2 - граблины; 3 - вал; 4 - колено вала; 5 - рабочая поверхность клавиши СОЛЬВАТАЦИЯ (от лат. solvo - растворяю) - взаимодействие частиц (ионов, молекул и т. д. ) растворённого в-ва и растворителя. Мол. группы, образовавшиеся в результате такого взаимодействия, паз. сольватами. С. в водных р-рах наз. гидратацией, а образовавшиеся мол. группы - гидратами. СОЛЬВЕНТ [от лат. solvens (solventis) - растворяющий] - смесь ароматич. углеводородов, гл. обр. ксилолов и триметилбензолов, к-рая образуется при пиролизе нефт. сырья (нефт. С., tкип 110 - 200 °С) или ректификации бензольных фракций коксохим. произ-ва (кам.-уг. С., tкип 120 - 190 °С). Растворитель в лакокрасочной пром-сти, в произ-ве резиновых клеёв и др. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, хлористоводородная кислота, раствор НС1 в воде - сильная одноосновная к-та. С. к. - бесцветная жидкость с резким запахом, "дымит" на воздухе. Макс. концентрация С. к. ок. 36% , такой р-р имеет плоти. 1180 кг/м3. Один из важнейших продуктов хим. пром-сти; идёт на получение хлоридов раэл. металлов и хлорсодер-жащих органич. продуктов. С. к. применяют в гидрометаллургии и гальванопластике, при паянии и лужении (очищает поверхность металлов перед их обработкой), в медицине и т. д. СОЛЯРИЗАЦИЯ (франц. solarisation, от лат. solaris - солнечный, sol - Солнце) фотоизображения - явление понижения оптич. плотности почернения при чрезмерных экспозициях, приводящее к превращению негативного изображения или его части в позитивное. Полная С. наступает при чрезмерно длительном экспонировании фотоматериала, частичная - при наличии яркой детали и объектах съёмки (Солнца, мощной электролампы и др.). См. также ст. Характеристическая кривая. СОМОНОМЁРЫ - см. в ст. Мономеры. СОН (от лат. зопиз - звук) - внесистемная ед. условной шкалы громкости звука, выражающая непосредств. субъективную оценку сравнит. громкости чистого тона. 1C. соответствует уровню громкости 40 фон при частоте звука 1000 Гц. При каждом увеличении громкости на 10 фон число ед. С. приблизительно удваивается. СООБЩЕНИЙ ТЕОРИЯ - см. Информации теория. СООСНАЯ ГИДРОТУРБИНА - гидравлич. турбина С двумя рабочими колёсами, одно из к-рых укреплено на полом валу, а другое - на валу, проходящем внутри полого. К валам рабочих колёс (они вращаются в разные стороны) могут подсоединяться валы роторов двух располож. один за другим генераторов или валы ротора и контрротора контрроторного агрегата. С. г. значительно сложнее поворотно-лопостных турбин, радиально-осевых турбин и поэтому почти не применяются. СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИП в физике - положение, согласно к-рому законы определ. областей фиэ. явлений при открытии новых, более общих законов оказываются частным случаем этих новых законов. С. п. утверждает, что закономерности более общей теории асимптотически переходят в закономерности предшествующей теории при стремлении к соответствующему пределу нек-рого специфич. параметра, характерного для данной области явлений. Напр., результаты квантовой механики совпадают с результатами классич. теории в предельном случае больших квантовых чисел (или, что то же, при h-> 0, где h - Планка постоянная). Аналогично законы классич. (ньютоновской) механики получаются из законов релятивистской механики при (v/с) ->0, где v - скорость движения тела, с - скорость света в вакууме. СОПЛО - профилиров. канал для разгона рабочей среды и придания потоку определ. направления. С. широко используется в технике: в реактивных двигателях, турбинах, аэродинамич. трубах, струйных аппаратах, лазерах, МГД-генераторах, измерит. приборах и т. д. В С. потенц. энергия давления рабочей среды преобразуется в кинетическую (динамич. разгон). В сужающемся, дозвуковом С. (см. рис.) можно получить скорость газа, соответствующую Маха числу, равному 1. Для получения сверхзвуковой скорости используют Л аваля сопло. Схема дозвукового сопла. СОПЛО-ЗАСЛОНКА - пневматич. дроссель, в к-ром дросселирование достигается при протекании воздуха по зазору между торцовыми поверхностями сопла и заслонки. С.-з. используется в мембранных приборах пневмоавтоматики. СОПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ - см. в ст. Поликонденсация. СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - см. в ст. Полимеризация. СОПОЛИМЕРЫ - полимеры, макромолекулы к-рых построены по меньшей мере из двух регулярно или нерегулярно чередующихся мономерных звеньев разл. хим. состава. Получают сополимеризацией, сополиконденсацией (см. Полимеризация, Поликонденсация). "прививкой" мономера к полимеру, синтезированному из др. мономера, и пр. методами. Синтез С. - эффективный путь направл. изменения св-в (модификации) полимеров, а также расширения ассортимента полимеров на основе известных мономеров. СОПОЛИЭФИРНЫЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Полиэфирные волокна. СОПРОТИВЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ - 1) в широком смысле - сила, к-рая действует на тело со стороны возд. (газовой) среды при его движении и наз. полной аэродинамич. силой. 2) В аэродинамике Л А - составляющая полной аэродинамич. силы в направлении, обратном скорости полёта. С. а. ЛА наэ. также лобовым сопротивлением. Составляющие сопротивления обусловлены трением воздуха о поверхность ЛА (сопротивление трения), разностью давлений на передние и задние части крыла, фюзеляжа, оперения (сопротивление давления), перетеканием воздуха через концы крыла с ниж. его поверхности на верхнюю, что вызывает скос потока (индуктивное сопротивление), образованием ударных волн на около- и сверхзвуковых скоростях (волновое сопротивление), интерференцией разл. частей ЛА и т. д. С. а. ЛА пропорционально скоростному напору, площади крыла в плане и аэродинамич. коэфф. лобового сопротивления, зависящему в основном от геом. хар-к ЛА, атаки угла и Маха числа полёта. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЁМКОСТНОЕ - величина, характеризующая противодействие, оказываемое перем. току ёмкостным элементом цепи (напр., конденсатором). Выражается в Ом. Для синусоид. тока С, определяется как 1/(wС). где С - электрич. ёмкость цепи, со - круговая частота тока, и равно отношению амплитуды напряжения на входе цепи, имеющей ёмкостный характер, к амплитуде силы тока в ней. В такой цепи электрич. энергия периодически передаётся от источника электрич. полю ёмкостного элемента и обратно, причём средняя за период мощность равна нулю; поэтому С. ё. наз. реактивным. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОЕ - 1) величина, характеризующая противодействие, оказываемое перем. току индуктивным элементом цепи (напр., катушкой). Выражается в Ом. Для синусоид, тока С. и. xL определяется как wL (где L - индуктивность цепи, w - круговая частота тока) и равно отношению амплитуды напряжения на входе цепи, имеющей индуктивный характер, к амплитуде силы тока в ней. В такой цепи электрич. энергия периодически передаётся от источника магнитному полю катушки и обратно, причём средняя за период мощность равна нулю; поэтому С. и. наз. реактивным. 2) С. и. в аэродинамике - одна из составляющих сопротивления аэродинамического. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАГНИТНОЕ - параметр магнитной цепи, равный отношению магнитных потенциалов разности Um к магн. потоку Ф для данного однородного участка магн. цепи. Понятие С. м. образовано по аналогии с понятием электрич. сопротивления (эта аналогия чисто формальная, ибо физ. природа обоих этих сопротивлении различна). С. м. может быть вычислено по ф-ле: Rm = 1/naS, где l - длина однородного участка магн. цепи. S - площадь сечения магнитопровода, nа - абс. магнитная проницаемость. С. м. в перем. магн. поле - перем. величина и зависит от частоты (см. Ферромагнитный резонанс). Используется гл. обр. при расчётах магн. цепей. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ - наука о прочности и деформируемости элементов (деталей) сооружений и машин. Осн. объекты изучения С. м. - стержни (брусья), для к-рых устанавливаются соответств. методы расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость при действии статич. и динамич. нагрузок. Теоретич. положения С. м. базируются на законах теоретич. механики, а также на опытных данных о св-вах материалов деформироваться под действием прилож. к ним внеш. сил. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛНОЕ электрическое - общее сопротивление электрич. цепи перем. тока, обладающей как активным (омическим) сопротивлением R, так и реактивным (ёмкостным Хс и индуктивным XL) сопротивлением. С. п. определяется векторной суммой отд. составляющих. Модуль С. п. равен СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЕ - величина, характеризующая противодействие, оказываемое перем. току ёмкостным и индуктивным элементами цепи. При их последоват. соединении и в случае синусоид/ тока С. р. выражается в виде разности сопротивления индуктивного и сопротивления ёмкостного. Наличие у цепи С. р. вызывает сдвиг фаз между напряжением и током. СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ - величина, характеризующая противодействие, к-рое оказывает электрич. цепь (проводник) движущимся в ней электрич. зарядам. С. э. выражается в Ом. С. э. пост. току наз. активным (омическим) сопротивлением. С. э. перем. току - сопротивлением полным. С. э. зависит от материала проводника,его конфигурации, внеш. условий, частоты электрич. тока и др. факторов. СОПРЯЖЕНИЕ КОНТУРОВ - обеспечение согласованного изменения резонансных частот колебат. контуров к.-л. устройства (напр., в супергетеродинном радиоприёмнике - контуров входной цепи, усилителя радиочастоты и гетеродина) с помощью одного общего органа настройки. СОПРЯЖЁННЫЕ СВЯЗИ - см. в ст. Кратные связи. СОРБЕНТЫ [от лат. sorbens (sorbentis) - поглощающий] - твёрдые в-ва или жидкости, применяемые для поглощения газов, паров и растворённых в-в. Жидкие (реже твёрдые) С., поглощающие газы и пары всем объёмом, наз. абсорбе нтами (напр., вода и водные р-ры солей, применяемые для поглощения паров аммиака или сернистого газа). Твёрдые С., концентрирующие поглощаемые газы, пары или растворённые в-ва на своей поверхности, наз. адсорбентами. Наиболее широко распространённые адсорбенты - активный уголь, силикагель, оксид алюминия. Особая группа С. - ионообменные смолы (иониты). СОРБИТ Гот имени англ. учёного Г. К. Сорби (Н. С. Sorby; 1826 - 1908)] - структурная составляющая стали, представляющая собой смесь феррита к цементита, образующуюся из аустенита в результате превращения при охлаждении. Отличается от перлита более тонкой (дисперсной) структурой, что обеспечивает более высокую прочность стали. СОРБИТИЗАЦИЯ - термич. обработка среднеуглеродистой стали, заключающаяся в нагреве её до 800 - 950 °С, выдержке при этой темп-ре и охлаждении с определ. скоростью (обычно в масле, тёплой воде или струе сжатого воздуха). В результате С. сталь приобретает структуру сорбита. С. широко применяется при изготовлении рельсов и колёсных бандажей для ж.-д. транспорта. СОРБЦИОННЫЙ НАСОС - вакуумный насос. в к-ром откачка происходит вследствие сорбции газа. Разновидностями С. н. являются адсорбционный, геттерный (напр., испарительно-геттерный, геттерно-ионный, магнитный электроразрядный) и криогенный вакуумные насосы. СОРБЦИЯ (от лат. sorbeo - поглощаю) - поглощение газов, паров и растворённых в-в твёрдыми телами и жидкостями. Различают след. виды С.: адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию, капиллярную конденсацию. К С. относят и нек-рые хим. реакции, напр. поглощение серного ангидрида SO3 на извести СаО, протекающее с образованием ангидрита СаSО4. Сорбционные процессы широко применяются в пром-сти для очистки хим. продуктов, газов и т. д. См. также Сорбенты. Десорбция. СОРБЦИЯ вгидрометаллургии - способ извлечения цветных металлов из р-ров и пульп с помощью сорбентов (напр., синтетич. ионитов) с последующей десорбцией растворителями. Широко применяется при первичной переработке руд (золото, медь, молибден), а также для извлечения попутных элементов из р-ров с целью очистки и утилизации ценных металлов. СОРМАЙТ - назв. группы литых высокоуглеродистых и высокохромистых жел. сплавов (до 3,5% углерода, до 31% хрома, до 4.2% кремния, 3 - 5% никеля), обладающих большой твёрдостью (термин предложен металлургами Сормовского з-да, разработавшими такой сплав в 30-х гг. 20 в.). Применяются для наплавки на быстро изнашивающиеся поверхности деталей н инструмента. СОРТАМЕНТ (искажённое франц. assortiment - ассортимент) - данные о форме, размерах и материале разл. видов однородных изделий. В металлургии, напр., С. - данные о прокате, трубах и др. ме-таллич. изделиях, различающихся по форме и геом. размерам. СОРТИМЕНТ (искажённое франц. assortiment) - термин, применяемый в лесозаготовит. и лесопильном произ-ве для хар-ки назначения лесоматериала, напр. пиловочное бревно. СОРТИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА - машина для раскладки и подборки перфокарт, т. е. для классификации их по определ. признакам. В основе действия С. м. при распределении перфокарт на группы лежит восприятие кода признака (системы отверстий, пробитых в определ. колонке перфокарты) и направление их в соответствующий приёмный карман. Производительность электромеханич. С. м. 350 - 400, а электронной (см. рис.) до 2000 перфокарт в 1 мин. Др. тип С. м. - раскладочно-подборочная машина. Электронная сортировальная машина СЭ 80 - 3 Схема работы сортировального пневматического стола: 1 - вентилятор; 2 - дека; 3 - сетка; 4 - продольные планки; 5 - воздушная камера; I - семена высокой плотности; II - семена и примеси средней плотности; III -лёгкие семена и примеси СОРТИРОВАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОЛ - с.-х. машина для очистки и сортирования семян разл. культур по уд. весу. Семена, поступающие на наклонную делит, плоскость с сетчатым дном (деку) С. п. с., подвергаются продольным колебаниям и продуваются возд. потоком (см. рис.). При этом семена расслаиваются: тяжёлые опускаются на дно деки, а лёгкие и примеси 4всплывают". Выпускаемый в СССР С. п. с. ПСС-2,5 обрабатывает до 2,5 т семяв в 1 ч. СОРТИРОВКА - с.-х. машина для очистки и сортирования семян разл. культур и нек-рых с.-х. продуктов по к.-л. признакам (парусности, размерам, цвету и др.). Для сортирования лука-севка и лука-репки по размерам предназначены С. СЛС-7,0 и СЛС-1Б производительностью соответственно до 7 и 4 т/ч. СОРТОВОЙ ПРОКАТ - один из осн. видов продукции прокатного произ-ва: катаные изделия (прокатные профили) разнообразных (непустотелых) сечений. С. п. делится на простые профили (круг, квадрат, шестиугольник, полоса), фасонные профили (рельсы, балки, угловое железо, швеллеры) и разл. спец. профили (колёса, бандажи, шары и др.). См. рис. Профили сортового проката: 1 - 10 - простые; 11 - 18 - фасонные; 19 - 34 - специальные СОРТОВОЙ СТАН - прокатный стан для производства сортового металла (см. Сортовой прокат). СОСТАВНАЯ РАКЕТА, многоступенчатая ракета, - ракета, у к-рой в полёте, по мере израсходования топлива, происходит последоват. сброс использов. элементов конструкции (ракетных ступеней). Вначале, при пуске, работает двигатель 1-й (в нек-рых конструкциях 1-й и 2-й) ступени, способный поднять и разогнать до определ. скорости всю С. р. После израсходования осн. массы топлива двигатель 1-й ступени вместе с конструкцией, включающей опорожн. баки, отбрасывается. Дальнейший полёт продолжается при работающем двигателе 2-й ступени, имеющем меньшую тягу, но способным сообщить облегч. ракете дополнит. скорость. После выгорания топлива 2-й ступепи включается двигатель 3-й ступени, а 2-я ступень сбрасывается. Процесс отделения ступеней теоретически может быть продолжен и далее, однако из-за усложнения конструкции 5 ступеней практически являются пределом для С. р. Конструктивно С. р. выполняются с последовательным и параллельным расположением ступеней (см. рис.). При обычном последоват. соединении (тандем) каждая отд. ступень сначала полностью отрабатывает, затем отделяется, после чего (или непосредственно перед её отделением) включается двигатель след. ступени. При паралл. соединении (т. н. пакетные схемы) отд. ступени могут участвовать в работе одновременно. Возможны разл. др. комбинации, напр. паралл. соединение 1-й и 2-й ступеней и последовательное - 2-й и 3-й (РН "Союз"). Трёхступенчатая составная ракета: а - с последовательным соединением ступеней; б - с параллельным соединением ступеней СОСТАВНОЕ СУДНО - грузовое судно, состоящее из последовательно соединённых одной или неск. несамоходных секций и самоходной секции. Самоходная секция С. с. представляет собой буксир-толкач или самоходное грузовое судно с соединит. устройством в носовой части (см. рис.). По типу счаливающего устройства различают С. с. с жёстким, полужёстким (шарнирным) и гибким счалами. Грузоподъёмность совр. речных С. с. достигает 14 000 т, морских - превышает 25 000 т. К ст. Составное судно СОСТАВНОЙ СТЕРЖЕНЬ в строительных конструкциях - элемент стержневой конструкции, состоящий из отд. уголков, швеллеров, двутавров и т. п. простых металлич. профилей, соединённых в одно целое при помощи планок или решётки. С. с. применяются гл. обр. в элементах, работающих на сжатие, напр. колоннах. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ в физике - определяется совокупностью значений характерных для данной системы физ. величин, наз. параметрами состояния. Напр., состояние механич. системы в каждый момент времени характеризуется значениями координат и импульсов всех материальных точек, образующих эту систему. Состояние электромагнитного поля характеризуется значениями напряжённостей электрич. и магнитного полей во всех точках поля в каждый момент времени. СОТКА - 1) внесистемная неузаконенная ед. земельной площади. 1 С.= 0,01 га = 100 м2. 2) Рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер и равная 1/100 сажени, или 21,336 мм. СОТОПЛАСТЫ - полимерные материалы, структура к-рых представляет собой закономерно чередующиеся ячейки определ. формы, напр. шестигранной, квадратной, прямоугольной. Изготовляются из стеклопластиков, полиэтилентерефталатной плёнки и т. д. Панели (обычно трёхслойные) с заполнителем из С. - лёгкие декоративные и звукоизоляц. материалы для авиа- и судостроения, теплоизоляц. материалы в криогенной технике; используются также для нар. теплозащиты и теплоизоляции космич. кораблей и т. д. СОФИТ, с о ф ф и т (от итал. soffitto - потолок), - 1) обращённая книзу поверхность потолочной балки, арки, выносного карниза и др. архит. деталей, часто имеющая декоративную обработку. 2) осветит. арматура с неск. источниками света (до неск. сотен ламп) в общем рефлекторе. Устанавливаются в 2 - 3 ряда на поднимающихся (опускающихся) металлич. фермах. По длине С. распределены светофильтры, объединённые в отд. цветовые группы, к-рые могут включаться в любых сочетаниях; предусмотрено регулирование световой отдачи С. (реостатами или через автотрансформаторы). Используется в театральной технике при фото-, кино- и телевиз. съёмке.
вверх