СТЕРЕОХИМИЯ (от стерео... и химия) - учение о пространств, расположении атомов в молекулах; играет важную роль в органич. химии, химии комплексных соединений. СТЕРЖНЕВАЯ ЛАМПА - сверхминиатюрная лампа, в к-рой управление электронным потоком осуществляется стержнями круглого или прямоугольного сечения, расположенными параллельно прямолинейному катоду прямого накала. Обладает малыми межэлектродными ёмкостями, высокой механич. прочностью (жёсткостью) и сравнительно продолжит. (до 2000 ч) сроком службы, работает при небольших напряжениях на электродах. Предназначена гл. обр. для переносных радиоприёмных уст- СТЕРЖНЕВАЯ МАШИНА - машина для изготовления литейных стержней. Рабочий процесс С. м. состоит в уплотнении стержневой смеси в стержневых ящиках и удалении из них заформованных стержней. По принципу уплотнения различают прессовые, встряхивающие, пескомётные, пескодувные (см. рис.), пескострельные и др. С. м. Первые 3 типа С. м. по конструкции мало чем отличаются от соответствующих формовочных машин. См. Пескодувная машина, Пескомёт формовочный, Пескострельная машина. Схема пескодувной стержневой машины: 1 - пневматическое устройство; 2 - стол; 3 - стержневой ящик; 4 - резервуар; 5 - трубопровод для подачи сжатого воздуха; б - сопло; 7 - отверстия (венты) в стенках ящика для удаления сжатого воздуха СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА в строительной механике - несущая конструкция, состоящая из стержней, жёстко или шарнирно соединённых между собой в узлах. Различают плоские и пространств. С. с. Примеры С. с.: ферма, рама. Система из двух стержней ОА и АВ, первый из которых может вращаться в данной плоскости вокруг неподвижного шарнира О, а второй соединён с первым подвижным шарниром А; имеет две степени свободы СТЕРЖНЕВОЙ МОЛНИЕОТВОД - молниеотвод в виде заземлённого металлич. стержня, устанавливаемого вертикально над защищаемым объектом (напр., на дымовой трубе, опорах ЛЭП). С. м. применяются для защиты разл. пром. и гражд. сооружений и зданий, электроустановок и т. п. от прямых ударов молнии. Применительно к открытой части электростанций и подстанций С. м. - обычно спец. металлич. конструкция, в защитной зоне к-рой располагается оборудование (трансформаторы, выключатели, разъединители, токоведущие тины и т. д.). СТЕРЖНЕВОЙ ЯЩИК - форма для изготовления литейного стержня. В зависимости от конфигурации стержня применяют неразъёмные (вытряхные) и разъёмные С. я. Материалом для С. я. служат обычно металл, пластмасса, древесина. СТЕРЖНЕВЫЕ СМЕСИ - огнеупорные газопроницаемые и гигроскопичные смеси для изготовления литейных стержней. Различают С. с. песчано-глинистые и из кварцевого песка и литейных крепителей, а также песчано-смоляные, жидкие самотвердеющие смеси. Песчано-глинистые С. с. применяют для изготовления неответств. массивных стержней, имеющих простую конфигурацию и крупные опорные части, обеспечивающие свободный выход образующихся в них при контакте с жидким металлом газов. С. с. на спец. литейных крепителях имеют более высокие прочность, газопроницаемость и огнеупорность; их применяют для изготовления сложных ответств. стержней. Применение песчано-смоляных смесей позволяет уменьшить объём обрубных и очистных работ. СТЕРИЛИЗАТОР (от лат. sterilis - бесплодный) - устройство для стерилизации (обеззараживания) биол. объектов (напр., питат. сред для культивирования микроорганизмов), пищ. продуктов, мед. инструментов и материалов, посуды, запорной арматуры и т. п. Горячая стерилизация проводится обычно при темп-ре от 100 до 130 °С при избыточном давлевии до 0,3 МПа. Холодная стерилизация осуществляется разл. хим. реактивами (формалином, щелочами и т. д.) и УЗ, можно стерилизовать фильтрацией через микропористые фильтры. С. конструктивно выполняют в виде небольших переносных кипятильников, малых и больших камер (автоклавов), ёмкости с обогревающей рубашкой, теплообменника типа "труба в трубе" (см. рис.), пластинчатых стерилизац. колонн, туннелей и т. д. Биологический стерилизатор типа "труба в трубе": 1 - внутренняя труба; 2 - корпус; 3 - шнек; 4 - штуцер нижнего спуска СТЕРНЕВАЯ СЕЯЛКА - с.-х. машина для посева семян зерновых культур по стерне, обработанной культиваторами-шюскорезами. Выпускаемая в СССР С. с. СЗС-2,1 (см. рис.) оборудована спец. трубчатыми сошниками и катками, к-рые прикатывают каждый засеянный рядок, предупреждая тем самым ветровую эрозию почвы. Ширина междурядий 23 см, ширина захвата 2,1 м. Производительность до 1,1 га/ч. Агрегат из трёх стерневых сеялок СЗС-2,1 СТЕТОКЛИП - микротелефон с эластичным наконечником, к-рый вставляют в ухо при индивидуальном прослушивании синхронного перевода речей, радиопередач, диктофонных записей и т. п. СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА ЗАКОН [по имени австр. физиков И. Стефана (J. Stefan; 1835 - 93) и Л. Больцмана (L. Boltzmann; 1844 - 1906)] - один из осн. законов теплового излучения. Согласно С. - Б. з. светимость энергетическая Me абсолютно чёрного тела пропорциональна 4-й степени термодинамич, темп-ры тела: Ме = бТ4, где а =(5.670 51 ± 0,000 19) • 10-8 Вт/(м2*К4) - постоянная Стефана - Больцмана. СТЕХИОМЕТРИЯ (от греч. stoicheion - основа, элемент и ...метрия) - часть химии, включающая законы количеств. соотношений между реагирующими в-вами, вывод ф-л и ур-ний хим. реакций. В основе С. лежат Авогадро закон, Гей-Люссака закон, постоянства состава закон, массы сохранения закон, кратных отношений закон. СТИЛИЗАЦИЯ в архитектуре - имитация особенностей к.-л. архит. стиля прошлых лет, подражание ему, подделка под индивидуальную творч. манеру крупного мастера или формальное воспроизведение художеств. черт к.-л. памятника прошлого. С., как правило, лишена той глубины содержания, естественности стиля, органич. связи формы и содержания, к-рые всегда отличают оригин. произведения искусства. СТИЛОБАТ (греч. stylobates) - верх. поверхность ступенчатого цоколя (стереобата) античного храма. В совр. архитектуре С. наз. естественную или искусственно созданную возвыш. платформу, замощённую кам. плитами, на к-рой возводится сооружение. СТИЛОМЕТР (от англ. steel - сталь и ...метр) - спектрометр, служащий для быстрого количеств. спектрального анализа металлич. сплавов и минералов (см. рис.). Длительность анализа на неск. элементов - меньше 10 мин, Погрешность - до 5% . Оптическая схема стилометра: 1 - источник света (электрический искровой разряд конденсатора между электродами, которыми служат исследуемые образцы); 2 - конденсор; 3 - щель; 4 и 8 - объективы; 5, 6 и 7 - призмы, разлагающие свет в спектр; 9 - двупреломляющая призма; 10 - окуляр; 11 - поляризующая призма; 12 - фотоэлектрический приёмник СТИЛОН - см. в ст. Полиамидные волокна. СТИЛОСКОП (от англ. steel - сталь и ...скол) - спектроскоп для быстрого качеств. анализа хим. состава сталей и сславов с визуальным наблюдением спектров излучения. В С. образец в-ва испаряется в искровом или дуговом разряде, и спектр возникающего излучения наблюдают в установленный за монохроматором окуляр, на шкале к-рого нанесены деления, соответствующие наиболее существенным компонентам (железо, никель, кобальт, медь, магний и т. д.). См. рис. Оптическая схема стилоскопа: 1 - источник света (электрическая дуга между электродами, которыми служат исследуемые образцы); 2 - конденсор; 3 - щель; 4 - поворотная призма; 5 - объектив; 6 и 7 - призмы, разлагающие свет в спектр; 8 - окуляр СТИЛЬБ (от греч. sti'lbo - сверкаю, сияю) - устар. внесистемная ед. яркости. Обозначение - сб. Заменён ед. СИ - канделой на кв. метр (кд/м2). 1 сб = 1 кд/см2 = 104 кд/м2 (см. Кандела). СТИМУЛЯТОР (позднелат. stimulator, от лат. stimulo - колю, беспокою, возбуждаю, поощряю) - устройство для раздражения биол. объектов воздействием на них разл. видов энергии. В биологии и медицине распространены электрич. С. разных типов (с индукц. катушкой, на основе релаксац. схем, электронные импульсные генераторы). С. применяют для раздражения биол. тканей, нервной и мышечной систем, а также в лечебных целях для возбуждения деятельности нек-рых органов, напр. сердца. В биологии также используют электромагнитные и магнитные С., оказывающие влияние на быстроту размножения и наследственность микроорганизмов, и УЗ С., к-рые способствуют усилению процессов жизнедеятельности микроорганизмов при воздействии на них УЗ определ. интенсивности. СТИРЛИНГА ДВИГАТЕЛЬ, двигатель внешнего сгорания, - двигатель с внеш. подводом и регенерацией тепловой энергии, преобразуемой в полезную механич. работу. С. д. назван по имени англ. изобретателя Р. Стирлинга (R. Stirling), к-рый в 1816 создал первый двигатель с незамкнутым циклом, работавший на подогреваемом воздухе. Совр. С. д. работает по замкнутому регенеративному циклу, состоящему из последовательно чередующихся двух изотермич. и двух изохорич. процессов. Рабочее тело С. д. - гелий или водород под давлением 10 - 20 МПа - находится в замкнутом пространстве и во время работы не заменяется, а лишь изменяет объём при нагревании и охлаждении. Регенератор как бы разделяет это пространство на горячую и холодную полости. К Горячев полости теплота подводится от нагревателя, от холодной отводится охладителем, в к-ром циркулирует вода. В С. д. используются 2 поршня - рабочий и вытеснитель. Преобразование возвратно-поступат. движения поршней во вращат. движение осуществляется ромбическим механизмом, обычным кривошипно-ползунным механизмом или косой шайбой. Рабочий цикл С. д. осуществляется за 4 такта: сжатие, нагревание, рабочий ход, охлаждение. Теоретически кпд С. д. вследствие регенерации теплоты может быть равен кпд двигателя внутр. сгорания, работающего по Карно циклу, в действительности же только приближается к кпд дизеля. Созданы опытные конструкции С. д. для работы на автомобилях, судах, в стационарных условиях. СТИРОЛ, винилбензол, С6Н5СН=СН2 - бесцветная жидкость со своеобразным запахом; tкип 145,2 oС. Легко полимеризуется и сополимеризуется. Мономер в произ-ве полистирола, бутадиенстирольных каучуков, АБС-пластика, термоэластопластов, ионообменных смол, компонент (реакционноспособный растворитель) полиэфирных смол. СТИРОЛЬНЫЕКАУЧУКИ - тоже, что бутадиен-стиральные каучуки. СТОГОВОЗ - с.-х. машина для механизир. погрузки, транспортирования и выгрузки сена и соломы из скирд, стогов и копен, предварительно образов. копновоэом или волокушей. В СССР выпускается С. СТП-2 (см. рис.). Перемещая С. задним ходом, подводят подхватывающие пальцы под копну соломы. Заполнив камеру, погруж. солому прижимают рамками и переводят С. в трансп. положение. Разгружают С. сталкиванием соломы рамкой при движении машины вперёд. Грузоподъёмность 1,5 т. Тракторный прицепной стоговоз СТП-2 СТОГОМЕТАТЕЛЬ - навесное (на трактор) оборудование для механизир. укладки сена в стог или соломы в скирду, а также для укладки копен на трансп. средства, погрузки зерна, силоса, навоза и штучных грузов. С. - погрузчик с грабельной решёткой, навешенной на подъёмную ферму, и сталкивающей стенкой. С. имеет сменные рабочие органы - вилы, ковш, стрелу, крюк. В СССР применяется фронтальный погрузчик-С. ПФ-0,5 грузоподъёмностью 0,5 т (см. рис.). Фронтальный погрузчик-стогометатель ПФ-0,5 СТОГООБРАЗОВАТЕЛЬ - с.-х. машина для подбора сена и соломы из валков и образования стога. С. снабжён подборщиком, вентилятором, камерой с подпрессовывающим и выгрузным устройствами и гидроприводом. Подборщик подаёт сено в вентилятор, к-рый нагнетает его в камеру. Периодически сено в камере уплотняется до плотности 90 - 100 кг/м3. Масса стога - до 6 т. Производительность С. СПТ-60, применяемых в СССР, до 18 т/ч. См. рис. СТОЙКА в теории машин и механизмов - звено механизма, принятое за неподвижное. СТОКС [по имени англ. математика и физика Дж. Стокса (G. Stokes; 1819 - 1903)] - устар. и не подлежащая применению ед. кинематич. вязкости в системе СГС (1 см2/с). Обозначение - Ст. 1 Ст = 10-4 м2/с. Чаще использовалась дольная единица - сантистокс (сСт). 1сСт = 1 мм2/с. СТОКСА ЗАКОН (по имени англ. математика и физика Дж. Стокса) - закон гидродинамики, определяющий силу сопротивления, к-рая действует на твёрдый шар при его медленном постулат, движении в неогранич. вязкой жидкости. Согласно С. з. сила сопротивления F =6ПИnrv, где n - динамич. вязкость жидкости, я r b v - радиус и скорость шара. С. з. справедлив только при условии, что Рейнольдса число Re << 1. С. з. широко используется в коллоидной химии, мол. физике и метеорологии. СТОЛ СБОРОЧНЫЙ - приспособление для установки и крепления заготовок, оснащённое встроенным приводом (пневматич., гидравлич., электрич. и т. п.). Различают поворотные, плавающие, делительные С. с., применяемые при слесарно-сборочных работах. СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - совокупность режущего, измерительно-разметочного и вспомогат. инструмента, применяемого в столярно-плотничных работах. Режущий С.-п. и.: ручной - топоры, пилы, рубанки, долота, стамески, свёрла; механизированный - дисковые электропилы, электрорубанки, электрофрезы, электро- и пневмосвер-лилки, электродолбёжники, электрошлифовальные машины и др. Измерительно-разметочный С.-п. и.: метр, линейка, угольник, рулетка, кронциркуль, нутромер, рейсмус, отвес и т. п. Вспомогат. С.-п. и.: молотки, отвёртки, гаечные ключи, кусачки, плоскогубцы, клещи и т. д. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - дерев. изделия с тщательно обработ. поверхностью древесины и точной пригонкой соединений элементов. К С. и. относятся оконные переплёты, двери, плинтусы, паркетные доски, щиты, наличники, элементы внутр. (в т. ч. встроенного) оборудования помещений, мебель и т. п. В совр. условиях большую часть С. и. изготовляют на деревообрабатывающих пр-тиях. На строит. площадку С. и. поступают, как правило, в готовом виде (напр., в виде окраш. блоков с навешенными на петли оконными створками или дверными полотнами). На С. и. создают защитно-декоративные покрытия (лакокрасочные и др.). СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - работы по изготовлению дерев. изделий с обработкой их поверхности и пригонкой соединений элементов. К С. р. относят разметку, механич. обработку древесины, склеивание, облицовывание шпоном, сборку и отделку столярных изделий. СТОН (англ. stone) - брит. ед. массы. 1 С. = 6,3503 кг. СТОП-КРАН (от англ. stop - преграждать, останавливать) - тормозной кран, служащий для экстренной остановки поезда; устанавливается на переходных и тормозных площадках грузовых вагонов, в тамбурах и внутри пасс. вагонов. При повороте ручки С.-к. срывается пломба, сжатый воздух выпускается из возд. магистрали и тормоза всего поезда приходят в действие. СТОПОР (англ. stopper - пробка, затычка, от stop - преграждать, останавливать) - деталь, часть детали (обычно выступ или выемка) или устройство, останавливающее и удерживающее части механизма в определ. положении. Конструктивное выполнение С. очень разнообразно. Напр., для закрепления гаек применяют шайбы (плоские и пружинные), контргайки, цилиндрич. детали (штифты), проволоку. С. называют также механизм для управления пробкой, закрывающей днище в сталелитейном ковше. СТОП-СИГНАЛ - устройство для создания светового сигнала торможения, располож. в задних фонарях автомобиля, троллейбуса, мотоцикла (иногда трамвая). Включается при нажатии тормозной педали. Имеются конструкции с двумя уровнями силы света: дневной (более мощный) и ночной. СТОПС (англ. step) - дерев. или металлич. гнездо, закреплённое на киле или кильсоне, в к-рое вставляется мачта своим ниж. концом - шпором. СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ - боевой корабль для несения дозорной службы, охранения кораблей и судов от атак подводных лодок, торпедных катеров и самолётов противника. Водоизмещение 1,5 - 2 тыс.т. Вооружение: орудия калибра 76 - 127 мм, торпедные аппараты, реактивные бомбомётные установки. Многочисл. класс кораблей, применявшихся в 1-й и 2-й мировых войнах. СТОРОННИЕ СИЛЫ в электротехнике - силы, действующие на заряж. частицы и тела, но не являющиеся ни силами электростати ч. поля (см. Электростатика), ни силами индуктированного электрического поля. С. с. обусловлены хим. реакциями, контактными явлениями, механич., тепловыми и др. неэлектромагнитными (при макроскопич. рассмотрении) процессами, происходящими в источниках питания электрич. цепей. В физике часто под С. с. понимают также и силы индуктиров. электрич. поля. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - то же, что случайный процесс. СТОЧНЫЕ ВОДЫ - воды, использованные на бытовые или производств. нужды и получившие при этом дополнит. примеси (загрязнения), изменившие их первонач. хим. состав или физ. св-ва; сточными наз. также воды, стекающие с территории насел. мест и пром. пр-тий в результате выпадения атм. осадков или поливки улиц. Различают 3 осн. категории С. в.: бытовые (хоз.-фекальные), производств. (промышленные) и дождевые (атмосферные). Распределение давлений (сплошные линии) и скоростей (штриховые линии) в стоячей волне в столбе газа при открытом и закрытом конце трубы (х - расстояние от конца трубы) СТОЯЧАЯ ВОЛНА - колебания, возникающие в распределённой системе (напр., упругой среде) в результате интерференции двух бегущих волн, амплитуды к-рых одинаковы, а направления распространения взаимно противоположны. С. в. возникают, напр., при отражениях волн от преград и неоднородностей среды в результате наложения отраж. волны на прямую. Амплитуда С. в. в данной точке зависит от разности фаз прямой и отраж. волн. Точки системы, в к-рых амплитуда С. в. максимальна, наз. пучностями С. в., а те точки, в к-рых амплитуда С. в. равна 0, наз. узлами С. в. Расстояние между двумя соседними пучностями (или узлами) С. в. равно Лямбда/2, а между соседними узлом и пучностью - Лямбда/4, где X - длина бегущей волны. В С. в. в отличие от бегущей нет переноса энергии. С. в. возникают, напр., в СВЧ антеннах, волноводах. См. рис. СТРАТИГРАФИЯ (от лат. stratum - настил, слой и ...графия) - 1) раздел историч. геологии, изучающий последовательность напластования горных пород, их пространств, взаимоотношения, геогр. распространение и относит. возраст. С. имеет важное значение для геол. съёмки. 2) Описание последовательности залегания горных пород к.-л. территории (страны, региона) - т. я. региональная С. СТРАТОСТАТ [от стратосфера) и (оэро)стат] - свободный аэростат большого объёма (до 100 000 м3), предназнач. для подъёма в стратосферу экипажа (в герметичной гондоле) и оборудования для науч. и спортивных целей. С С. изучают возд. течения, космич. радиацию и др., производят тренировочные прыжки с парашютом, запускают метеорологич. ракеты и т. д. См. рис. Первый советский стратостат "СССР-1" объёмом 25000 м3 (1933) СТРАТОСФЕРА (от лат. stratum - слой и сфера) - слой атмосферы, располож. между тропосферой и мезосферой. Ниж. граница С. расположена в среднем на высоте от 8 км (над полюсами) до 17 км (над экватором), верхняя - на высоте ок. 50 км. Темп-ра в С. в общем растёт с высотой. В средней части С. наблюдается Макс. концентрация озона, поглощающего ббльшую часть УФ солнечной радиации и предохраняющего живую природу Земли от её вредного воздействия. СТРЕЛА ПРОВЕСА ПРОВОДА - расстояние по вертикали (см. рис.) от линии, соединяющей точки подвеса провода на соседних опорах возд. ЛЭП, до низшей точки провода. Если точки подвеса имеют разную высоту, то определяют две С. п. п. f1 и f2. Для возд. линий напряжением 35 - 110 кВ С. п. п. составляет 3 - 4 м, для линий 500 - 750 кВ - 7 - 8 м. Стрела провеса провода: а - в пролёте с одинаковыми высотами точек подвеса; б - с разными высотами точек подвеса СТРЕЛА ПРОГИБА - Макс. смещение оси изгибаемого конструктивного элемента (балки, фермы, ригеля и т. п.) под действием внеш. сил в направлении, перпендикулярном оси. Размер С. п. обычно нормируется. СТРЕЛОВИДНОСТЬ КРЫЛА самолёта - особенность формы крыла, состоящая в отклонении (при виде в плане) его передней кромки от перпендикуляра к плоскости симметрии ЛА (см. рис.). Углом С. к. наз. угол между передней кромкой или линией, проходящей через четверти хорд (считая от носка крыла), и плоскостью, перпендикулярной центральной хорде крыла, лежащей в плоскости симметрии ЛА. Чем больше С. к., тем меньше составляющая скорости набегающего потока в направлении поперёк крыла, что позволяет снизить волновое сопротивление на сверхзвуковых и больших дозвуковых скоростях полета. Различают прямую и обратную С. к. (крыло соответственно отклонено назад или вперёд). Для обеспечения благоприятных аэродинамич. хар-к в широком диапазоне полётных режимов самолёт может быть оборудован крылом с изменяемой в полёте С. к. К ст. Стреловидность крыла, х1, х2 - угол стреловидности по передней кромке и по линии 1/4 хорд; Vo - скорость потока; V1, V2 - составляющие скорости потока поперёк и вдоль крыла СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КРАН - грузоподъёмный кран с поворотной консольной стрелой, установленной на полноповоротной раме. В зависимости от ходового устройства различают автомобильные краны и краны на спец. шасси автомоб. типа, гусеничные краны и пневмоколёсные краны. Для увеличения подстрелового пространства на стреле устанавливают жёсткий или управляемый (поворотный) гусёк, а также используют башенно-стреловую модификацию самоходного крана (стрела крепится к верх. части башни). Повышение устойчивости обеспечивается дополнит. выносными опорами (аутригерами), противовесами и др. спец. способами. С. с. к. универсальны, мобильны, манёвренны. Применяются на монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД - устройство для перевода движущегося подвижного состава с одного рельсового пути на другой (см. рис.). Состоит из стрелки, крестовины с контррельсами, соединит. путей между, ними и комплекта переводных брусьев. Стрелка имеет 2 рамных рельса, 2 подвижных остряка, переводной механизм и др. детали. Пересечение рельсов образует крестовину, марка к-рой определяет крутизну отклонения пути и радиус переводной кривой. Различают одиночные, двойные и перекрёстные С. п. с крестовинами марок 1/6 (крутые), 1/9, 1/11, 1/13, 1/22 (с более пологими переводными кривыми) и др. Управление С. п. осущестьляется с поста централизации (электрич. или механич. средствами)и непосредственно на С. п. вручную. Схемы стрелочных переводов, а - одиночный обыкновенный; б - одиночный симметричный; в - тройниковый симметричный; г - двойной перекрёстный СТРИНГЕР (англ. stringer, от string - привязывать, скреплять) - прод. элемент конструкции корпуса (каркаса) судна, Л А, вагона и т. п. в виде листовой или тавровой балки, стенка к-pou перпендикулярна к обшивке корпуса. В наборе корпуса судна различают днищевой, скуловой, бортовой и палубный С. Палубным С. называют утолщ. крайний (примыкающий к борту) пояс палубного настила. СТРИППЕРОВАНИЕ (от англ. strip - раздевать) - выемка стальных слитков из изложниц или снятие изложниц со слитков ("раздевание слитков"). Для этой цели применяют спец. стрипперные краны или напольные стрипперные машины. См. рис. Различные схемы стрипперования: а и б - при изложницах, расширяющихся книзу; в и г - при изложницах, расширяющихся кверху; 1 - изложница; 2 - слиток; 3 - малые клещи; 4 - выталкиватель; 5 - поддон; 6 - лапы (большие клещи); 7 - плита стационарной стрипперной машины К ст. Стрипперование. Стрипперная машина в работе СТРОБИРОВАНИЕ (англ. strobing, от strobe - посылать избирательные импульсы, от греч. strоbos - кружение, беспорядочное движение) - метод выделения из последовательности импульсов лишь тех, к-рые отличаются к.-л. признаками (амплитудой, длительностью, положением на временной оси и т. д.). С. осуществляется подачей на устройство совпадения "строба-импульса, пропускающего в последующие электрич. цепи импульсы с выбранным признаком. С. применяют в радиолокации, импульсной радиосвязи, вычислит. технике, телевидении и т. д. СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ (от греч. strobos - кружение, беспорядочное движение и skopeo - смотрю) - контрольно-измерит. устройства для наблюдения быстрых периодич. движений, осн. на стробоскопическом эффекте. Принцип действия С. п. заключается в том, что совершающее периодич. движение тело освещается импульсами света или делается видимым в отд., очень малые по сравнению с периодом колебаний (вращения) промежутки времени. При этом если частота f следования импульсов света совпадает с частотой f1колебаний тела, то оно кажется остановившимся. При нек-ром различии частот тело кажется движущимся с частотой F = f - f1. По способу создания импульсов света различают С. п. механич. (или оптико-механич.), влектрооптич., электронные и др. В механич. С. п., наз. также строботахометрами (см. рис.), прерывание света осуществляется обтюратором, диапазон измерений такими С. п. 30 - 3000 рад/с. В электрооптич. С. п. используются т. н. оптич. затворы, действующие, напр., на осн. Керра явления, обеспечивающие высокие частоты (10 - 100 кГц) и большую скважность импульсов света. В электронных С. п. используются управляемые от спец. перестраиваемых генераторов импульсные источники света. Гл. достоинство С. п. - возможность измерять угловые скорости объекта без механич. контакта с ним. К ст. Стробоскопические приборы. Схема стробоскопического тахометра: 1 - диск; 2 - электродвигатель: 3 - смотровые щели; 4 - источник света; б - шкала отсчёта частоты колебаний СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - 1) восприятие в условиях прерывистого наблюдения движущегося предмета неподвижным; 2) восприятие быстрой смены изображений отд. моментов движения тела как непрерывного его движения. С. э. осн. на инерции зрения, т. е. сохранении в сознании наблюдателя воспринятого зрит, образа век-рое (малое, обычно ~ 0,1 с) время после того, как вызвавшая образ картина исчезла. С. э. используется в стробоскопии, приборах, кинематографии, телевидении. СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК - 1) металлореж. станок для обработки плоских и фасонных поверхностей. Гл. движение - возвратно-поступат., движение подачи - поступат. периодическое. Гл. движение у поперечно-строгальных станков совершает резец вместе с суппортом и ползуном, а у продольно-строгальных - изделие. 2) Общее технологич. назв. дереворежущего станка, на к-ром способом строгания формируется гладкая плоская поверхность детали (циклевальный станок) либо получается стружка-полуфабрикат, напр. строганый шпон (шпоно-строгальный станок, стружечный станок и др.). Режущий инструмент С. с. - нож для строгания - совершает возвратно-поступательное или плоское круговое движение либо устанавливается неподвижно. 3)В деревообработке - устар. назв. дереворежушего продольно-фрезерного станка (фуговального, рейсмусового, четырёхстороннего) для обработки прямолинейных брусковых заготовок способом фрезерования. СТРОГАНИЕ - обработка резанием плоскостей и фасонных поверхностей с прямолинейной образующей при относит. возвратно-поступат. (в большинстве случаев прямолинейном) перемещении обрабатываемого изделия и инструмента. В деревообработке С. означает также механич. переработку (напр., на фанерострогальных станках), при к-рой срезаемый равномерный по толщине слой - шпон является полуфабрикатом. СТРОЖКА кожи - уменьшение и выравнивание толщины кожи путём обработки её на спец. строгальных машинах. Кожа прижимается со стороны подкожно-жирового слоя к быстро вращающемуся валу, на поверхности к-poro укреплён спиральный нож. СТРОИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА - науч. дисциплина, изучающая вопросы распространения звука и защиты от шума помещений, зданий и территорий насел. мест архитектурно-планировочными и строительно-акустич. методами. С. а. рассматривают и как отрасль прикладной акустики, и как раздел строительной физики. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА - материалы и изделия из керамики, применяемые в стр-ве. К С. к. относятся стеновые материалы (кирпич, и керамич. камни), материалы для отделки фасадов (см. Фасадная керамика) и облицовки внутр. поверхностей зданий (плитки для стен и полов). С. к. включает также кровельные материалы (черепица), санитарно-техническую керамику, керамич. труоы, кислотоупорные изделия - кирпич и плитки, футеровочные и облицовочные теплоизоляц. изделия - скорлупы и сегменты, изделия спец. назначения (клинкер, камни для подз. сооружений) и огнеупорные изделия. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ - раздел строительной физики, рассматривающий воздействия климатич. факторов на здания и сооружения; развивается на осн. достижений физики атмосферы и общей климатологии. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА - науч. дисциплина, изучающая принципы и методы расчёта сооружений на прочность, жёсткость и устойчивость. Осн. задачи С. м.: разработка методов определения внутр. усилий, возникающих в частях зданий и сооружений под действием внеш. нагрузок, температурных изменении и т. п.; разработка методов определения деформаций; изучение условий устойчивости и т. п. С. м. тесно связана с теоретич. механикой, сопротивлением материалов, упругости теорией, пластичности теорией. СТРОИТЕЛЬНАЯ СВЕТОТЕХНИКА - 1) раздел строительной физики, изучающий вопросы использования в стр-ве и архитектуре видимой части спектра лучистой энергии. 2) Отрасль строит. техники, разрабатывающая эффективные способы использования УФ, видимых в ИК излучений при проектировании зданий и ограждающих конструкций. Важную часть С. с. составляют методы проектирования и расчёта естеств. освещения зданий. СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ - низкоуглеродистая сталь обыкнов. качества, обладающая хорошей свариваемостью и удовлетворит. механич. св-вами (без дополнит. термич. обработки). СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА - раздел строительной физики, изучающий процессы передачи теплоты и влаги и их влияние на лр. физ. процессы в зданиях, сооружениях и их конструкциях. Одна из осн. задач С. т. - установление необходимых теплотехнич. качеств ограждающих конструкций, обеспечивающих (с учётом действия систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха) поддержание температурно-влажностных гигиенич. условий в помещениях жилых, обшеств. в пром. зданий. Роль С. т. особенно возрастает при широком распространении в стр-ве индустриальных облегчённых ограждающих конструкций. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА - комплекс науч. дисциплин (разделов прикладной физики), изучающих физ. процессы в ограждающих и др. конструкциях, зданиях и сооружениях в зависимости от климатич. условий и режима эксплуатации. С. ф. включает осн. разделы: строительную климатологию, строительную теплотехнику, строительную акустику, строительную светотехнику. СТРОИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО - применяется для остекления световых проёмов, устройства светопрозрачных перегородок, ограждении, нар. и внутр. отделки зданий и др. К С. с. относятся: листовое стекло обычное (оконное, витринное), специальное (увиолевое, теплопоглощающее, армированное) и декоративное (узорчатое, цветное, марблит, стемалит); конструкционно-строит. изделия (стеклоблоки, стеклопакеты, стеклопрофилит. изделия из закал, стекла); декоративно-отделочные изделия (плитка, ковровая мозаика, смальта, витражи); теплоизоляц. материалы (пеностекло, стек. вата и изделия из неё); изделия для внутр. оборудования помещений (детали для дверей, встроенной мебели, осветит. арматура). СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - применяются для возведения зданий и сооружений. В зависимости от осн. материала, используемого для их изготовления, различают С. к. металлич. (стальные, из лёгких сплавов), ж.-б., дерев., кам., с применением полимерных и др. материалов. По назначению С. к. подразделяют на несущие (воспринимают нагрузки и передают их на др. конструкции или основание) и ограждающие (составляют нар. оболочку здания или разделяют его на отд. части). Ф-ции ограждающих и несущих С. к. могут совмещаться. См. также ст. Металлические конструкции. Железобетонные конструкции и изделия, Деревянные конструкции Каменные конструкции, Ограждающие конструкции, Несущие конструкции. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ - природные и искусств. материалы и изделия, применяемые при возведении и ремонте здании и сооружений. Осн. виды С. м. и и.: каменные природные строительные материалы и изделия из них (штучный камень, щебень и т. п.); вяжущие материалы неорганич. (цемент, известь, гипс и др.) и органич. (битумы, дёгти и т. п.); искусств. кам. материалы, изделия и сборные конструкции (строительная керамика, силикатные изделия, изделия из стекла, бетона, железобетона и т. п.); лесные материалы и изделия из них (блоки дверные и оконные, древесноволокнистые и древесностружечные плиты и т. д.); металлич. изделия (для несущих и ограждающих конструкций, трубы, рельсы, сан.-технич. изделия); синтетич. смолы и пластмассы (линолеум, пенопласт и др.). Гл. особенность строительства в СССР - преим. использование изделий и деталей заводского изготовления. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ - машины, применяемые в строит. произ-ве. Различают машины для подготовит. работ (кусторезы, корчеватели, рыхлители); землеройные (экскаваторы, землеройно-трансп. и машины для гидромеханизации); уплотняющие (катки статич. и вибрац. действия, виброуплотняющие и трамбующие машины); буровые (ударно-канатного, вращат. и пневмоударного бурения); сваебойное оборудование (свайные молоты вибропогружатели и т. п.); подъёмно-транспортные (грузоподъёмные краны, лебёдки, домкраты и т. п.); дорожно-строительные (бетоноукладчики, гудронаторы, асфальтоукладчики и т.п.); дробкльно-сортировочное оборудование (дробилки, грохоты и т. д.); смесители (бетоносмесители, растворосмесители); машины для штукатурных, малярных и др. отделочных работ (пескоструйные аппараты, шлифовально-затирочные машины, краскопульты, паркетоотделочные машины и др.); ручные машины (механизир. пилы, рубанки, трамбовки и т. д.). На рис. показаны нек-рые С. м. на базе одноосного и двухосного тягачей. Строительные машины, а - на базе одноосного тягача; 6 - на базе двухосного тягача; 1 - скрепер; 2 - пневмокаток; 3 - цементовоз; 4 - грейдер-элеватор; 5 - одноковшовый погрузчик; б - одноковшовый экскаватор; 7 - бульдозер; 8 - кусторез; 9 - корчеватель СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) - свод осн. общеобязат. нормативных документов, применяемых в стр-ве в СССР. СНиП - осн. рабочий документ для проектировщиков, строителей и монтажников, состоящий из пяти частей: 1 - Организация, управление, экономика; 2 - Нормы проектирования; 3 - Организация, производство и приёмка работ; 4 - Сметные нормы; 5 - Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов. Каждая часть делится на группы. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ - обратный прогиб нек-рых строит. конструкций (балки, покрытия и перекрытия зданий, фермы, пролётные строения мостов и т. п.), придаваемый им при изготовлении и монтаже в направлении, противоположном прогибу под нагрузкой. С. п. улучшает эксплуатац. и архит. качества конструкции. СТРОИТЕЛЬСТВО - 1) отрасль материального произ-ва, в к-рой создаются осн. фонды производств. и непроизводств. назначения. С. - самостоят. отрасль нар. х-ва. Результатом С. являются законченные и подготовл. к вводу в действие новые или реконструируемые здания и сооружения (см. Капитальное строительство). В СССР С. базируется на мощной строит. индустрии, представляющей собой совокупность строит., монтажных и специализир. организаций. Развитие С. в СССР - важнейшая предпосылка непрерывного роста и совершенствования всех отраслей матер. произ-ва (пром-стн, с. х-ва, энергетики, трансаорта, связи и др.), укрепления обороноспособности страны, повышения производительности обществ. труда на основе технич. прогресса, развития науки и культуры, подъёма матер. благосостояния и уровня жизни населения. 2) Комплекс производств. процессов, включающий строит., монтажные, вспомогат., трансп. работы, а также работы, связанные с восстановлением, реконструкцией н ремонтом зданий и сооружений, их разборкой и передвижкой. СТРОКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ - непрерывная узкая, обычно горизонтальная полоска, прочерчиваемая электронным лучом на мишени передающей телевизионной трубки или ва экране кинескопа в процессе развёртки изображения. СТРОНЦИЙ [от названия деревни Строншиан (Strontian) в Шотландии, вблизи к-рой был впервые обнаружен] - хим. элемент из группы щёлочноземельных металлов, символ Sr (лат. Strontium), ат. н. 38, ат. м. 87,62. С. - лёгкий серебристо-белый металл; плотн. 2630 кг/м3; tпл 770 °С. Получают С. из руд, содержащих его минералы - целестин и стронцианит, а также попутно из апатита. Металлич. С. используют для раскисления меди и бронзы и как поглотитель газов в электровакуумной технике; соли его применяют для изготовления светящихся составов, в произ-ве глазурей и эмалей. Радиоактивный 90Sr. образующийся в ядерных реакторах, применяют как источник бета-излучения, в радиоизотопных термоэлектрич. генераторах. Соли С. служат добавками к моторным маслам и смазкам. Карбонат SrCO3 используют при произ-ве кинескопов для цветных телевизоров (поглощает рентгеновское излучение). С. применяют также при электролитич. получении цинка, для легирования стали (в виде целестина) и т. д. СТРОП (голл. strop, букв. - петля) - устройство для подвешивания грузов к крюкам, скобам, траверсам - отрезок троса или цепи, замкнутый в кольцо или образующий петлю. Автоматич, приспособления для захвата и освобождения груза наз. автостропами. СТРОЧЕЧНАЯ СТРУКТУРА - расположение структурных составляющих (в т. ч. неметаллич. включений) в металле полосами в виде строчек. С. с. обусловливает разницу в механич. и др. св-вах вдоль и поперёк строчек, снижает ударную вязкость. СТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА - развёртка телевиз. изображения на экране передающего или приёмного ЭЛП от элемента к элементу строки в горизонтальном направлении. Осуществляется, как правило, отклонением электронного луча при помощи отклоняющих катушек, в к-рых протекает ток. создаваемый строчной развёртки генератором. Электронный луч перемещается слева направо (прямой ход луча), после чего он быстро возвращается в начало следующей строки (обратный ход луча). Наиболее распространённая разновидность С. р. - чересстрочная развёртка. СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ ГЕНЕРАТОР, строчный генерато р. - ПП или ламповый генератор, вырабатывающий электрич. колебания тока пилообразной формы, используемые гл. обр. для магнитного отклонения электронного луча в приёмном н передающем телевиз. ЭЛП по горизонтали (по строкам). Для принятого в СССР телевиз. стандарта номин. частота строк 15 625 Гц. СТРУБЦИНА (нем. Schraubzwinge. от Schraube - винти Zwinge - тиски) - приспособление для крепления деталей на верстаке, станке или в шаблоне при слесарной, столярной и др. видах обработки, при склеивании дерев. деталей, при сборке и т. д. С. выполняется из металла, а также из твёрдой и вязкой древесины. В механизир. произ-ве вместо С. применяют пневматич. и гидравлич. прижимы и прессы разл. типов. См. рис. Струбцина СТРУГ - 1) землеройная машина непрерывного действия для послойного срезания грунта. Работает в комплекте с отвальным мостом, конвейером или грунтометателем. С. бывают самоходные и прицепные к трактору. Применяются при прокладке каналов, планировочных работах большого объёма. Для очистки ж.-д. путей от снега, срезки обочин и т. п. используют путевые струги. 2) Рабочее оборудование экскаватора, служащее для выемки (срезки) тонких пластов в карьере. 3) Плоскодонное парусно-гребное судно вост. славян 6 - 13 вв., промежуточное по размерам между чёлном и ладьёй. Вмещали до 10 - 12 чел. Позднее С. стали наз. крупные реч. грузовые суда типа барок. С 16 - 17 вв. небольшие С. использовались для защиты реч. торговых караванов. Снабжались лёгкими пушками и вмещали 60 - 80 стрелков. СТРУГОВАЯ УСТАНОВКА - узкозахватная выемочная машина, состоящая из струга, к-рым осуществляются отбойка и навалка угля на конвейер, привода для перемещения струга вдоль очистного забоя, передвижного изгибающегося конвейера и вспомогат. оборудования. С. у. применяют для выемки мягких и средней крепости углей в очистных забоях длиной до 300 м при разработке пологих пластов мощностью от 0,5 до 2 м, в отд. случаях их используют на крутых пластах при выемке углей выше средней крепости. СТРУЙНАЯ ПНЕВМОАВТОМАТИКА - то же, что пневмоника. СТРУЙНАЯ ТЕХНИКА - комплекс технич. средств для построения систем автоматич. управления, в к-рых для передачи и преобразования информации используются явления, возникающие при взаимодействии течений (струй) газа, обычно воздуха, или жидкости (напр., отклонение одной струи под действием другой, направленной под углом, отрыв потока от стенки канала). Устройства С. т. отличаются высокой надёжностью, они пожаро- и взрывобезопасны, потребляют мало энергии. Применяются преим. в системах управления технологич. процессами на пр-тиях угольной, нефтеперерабатывающей и хим. промышленности. СТРУЙНЫЙ НАСОС - насос трения, в к-ром жидкость (газ) перемещается, увлекаемая потоком (струёй) жидкой или газообразной среды (см. рис.). В зависимости от вида струи различают жидкоструйные (напр., водоструйные), газо- и пароструйные насосы. С. н. для нагнетания газа или жидкости в резервуары иногда наз. инжекторами, для отсасывания - эжекторами, для транспортирования нек-рых гидросмесей - гидроэлеваторами. С. н. не содержат движущихся частей и просты в изготовлении, имеют хорошие кавитационные качества. Кпд до 40%. Широко применяются в системах подачи топлива летат. аппаратов, в сварочных горелках и т. д. Схема струйного насоса: 1 - подвод внешнего потока среды; 2 - сопло; 3 - подвод перекачиваемой среды; 4 - вход в камеру смешения; 5 - камера смешения; 6 - диффувор, преобразующий часть скоростного напора потока в статический р-n-СТРУКТУРА - граница между областями ПП с дырочной (р) и электронной (n) проводимостью. См. р - п-переход. СТРУКТУРА МЕТАЛЛА - собирательное назв. хар-к макроструктуры, микроструктуры, субструктуры и строения кристаллической решётки. Осн. методы изучения С. м. - световая и электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, а также изучение изломов и макрошлифов невооруж. глазом и с помощью лупы. СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ сплава - часть микроструктуры сплава, характеризуемая одинаковым ср. хим. составом и однообразными расположением и формой кристаллов образующих её фаз или фазы (напр., эвтектика). С. с. возникает при к.-л. фазовом превращении (при кристаллизации расплава, выделении второй фазы из пересыщ. твёрдого р-ра и т. д.). Микроструктура состоит из одной или неск. С. с. (напр., из аустенита и ледебурита в доэвтектич. белом чугуне). Кристаллы одной и той же фазы сплава могут входить в разные С. с. (напр., первичные кристаллы цементита и кристаллы цементита, входящие в эвтектику - ледебурит в заэвтектич. белом чугуне). СТРУННЫЙ ДАТЧИК - измерительный преобразователь изменений механич. величин (усилий, малых перемещений и т. п.) в изменения частоты электрич. тока, выполненный в виде натянутой стальной струны и электромеханич. преобразователя, возбуждающего колебания струны и преобразующего их в электрич. сигнал. Собств. частота колебаний струны зависит от силы её натяжения, к-рая изменяется в соответствии с измеряемой величиной (напр., давлением, усилием). С. д. применяются преим. в системах автоматич. регулирования технологич. процессов. СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕ - разработанный в СССР метод повышения чистоты пара, вырабатываемого барабанным паровым котлом, путём создания в водяном объёме и парообразующих циркуляц. контурах котла отд. отсеков, соединённых параллельно по пару и последовательно по воде. Питат. вода подаётся только в первый отсек, для второго отсека питат. водой является продувная вода первого отсека; продувная вода второго отсека поступает в третий и т. д. Концентрация примесей в котловой воде при С. и. нарастает от отсека к отсеку. Продувку котла проводят из последнего отсека, в воде к-рого содержится Макс. кол-во примесей. С. и. позволяет уменьшить массу продувной воды, что снижает тепловые потери котла, и использовать питат. воду с повыш, содержанием примесей. См. рис. Схема ступенчатого испарения в котле: а - внутри-барабанного двухступенчатого; б - трёхступенчатого (с выносным циклоном); 1 - чистый отсек (1-я ступень испарения); 2 - переток котловой воды; 3 - солевой отсек (2-я ступень испарения); 4 - циклон (3-я ступень испарения) СТУПИЦА - центральная, обычно утолщ. часть колеса с отверстием для посадки его на ось или вал. С. соединяют с ободом колеса спицами или диском. СТУППА (от нем. Stupp) - полупродукт, получающийся при конденсации паров ртути в условиях её пром. произ-ва пирометаллургия, путём. С. представляет собой смесь мелкодисперсных капелек ртути с рудной пылью, сульфидами и сульфатами ртути, оксидами сурьмы и мышьяка, углеродистыми в-вами, углеводородами и водой. Содержание ртути в С. 20 - 80%. СТЫК - место соединения двух продолжающих одна другую деталей машин или конструкций, напр. место соединения рельсов, балок, листов, панелей. В стр-ве термины "С." и "соединение" нередко употребляются как эквивалентные. Чаще, однако, термин "С." применяют в тех случаях, когда элементы типа балок, колонн, поясов ферм и т. п. соединяются торцами, а элементы типа панелей и плит - боковыми гранями. СТЫКОВАЯ КОНТАКТНАЯ СВАРКА - контактная сварка, при к-рой детали свариваются по всей поверхности стыкуемых торцов. Различают С. к. с. сопротивлением с разогревом стыка до пластич. состояния и последующей осадкой и С. к. с. оплавле-нием с разогревом торцов заготовок до оплавления. Первый метод широко применяется в метизном, кабельном и др. отраслях произ-ва для соединения деталей из однородных металлов с площадью поперечного сечения до 100 мм2. Второй - для сварки деталей из разнородных металлов с большой площадью поперечного сечения (до 200 тыс. мм2 и более). СТЫКОВКА - сближение и механич. соединение на орбите двух или более К А или их частей. С. может выполняться автоматически (по командам с пульта космонавтов и с Земли по командной радиолинии) или вручную космонавтами. Механич. соединение при С. осуществляется с помощью стыковочного устройства, к-рое состоит из двух стыковочных агрегатов - активного и пассивного (наиболее простой и распространённый стыковочный механизм "штырь - конус"). С. может осуществляться и с помощью андрогинных (активно-пассивных) агрегатов (см. ЭПАС). СТЯЖКА - тонкий и относительно прочный слой в многослойных конструкциях перекрытий и покрытий зданий, предназнач. для восприятия и передачи нагрузок (напр., от находящихся на кровлях или полах людей, грузов, оборудования) на нижележащий слой тепло- или звукоизоляции. Различают С. монолитные (цементно-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) и сборные (индустр. С.) в виде тонких панелей из гипсоцемента или керамзитобетона. "СУБАРУ" (Subaru) - назв. легковых автомобилей япон. фирмы "Фудзи хеви индастрис" (Fuji Heavy Industries), выпускаемых с 1958. В 1986 изготовлялись автомобили особо малого и малого классов. Рабочий объём двигателей 0,7 - 1.8 л, мощность 20 - 100 кВт. Макс. скорость 120 - 200 км/ч. Один из первых полноприводных автомобилей массового произ-ва с малым дорожным просветом. См. рис. Легковой автомобиль "Субару" СУБГАРМОНИКА (от лат. sub - под. около, вслед за и гармоника) - синусоидальное колебание, частота к-рого в целое число раз меньше частоты основного (исходного) периодич. колебания (в акустике - осн. тона). Напр., при делении частоты на 2 получают вторую С. СУБГРАНИЦА - см. в ст. Субзерно. СУБЗЕРНО - часть кристалла, отделённая от соседних частей границей с малым углом разориентировки кристаллич. решётки по обе стороны от границы (менее 10 - 15°). Границы С. наз. с у б г р а н и ц а м и. СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШКА - удаление влаги из продуктов путём их замораживания и последующего перехода льда в пар (минуя жидкую фазу) под разрежением. При С. с. влага перемещается в продукте в виде пара, не захватывая с собой ферментов, витаминов, экстрактивных веществ. С. с. производится при темп-ре ниже О °С. Продукт сохраняет цвет, запах, вкус. С. с. применяют в пищ. пром-сти, а также для высушивания биологически активных препаратов и вакцин. СУБЛИМАЦИЯ (ср.-век. лат. sublimatio - возвышение, вознесение, от лат. sublimo - высоко поднимаю, возношу) - то же, что возгонка. СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ (от лат. sub - под. около и орбита) - полёт КА по баллистич. траектории со скоростью меньше первой космической, т. е. без выхода на орбиту ИСЗ. В США в 1961 проведены 2 С. п. космич. корабля "Меркурий" с космонавтами А. Шепардом (15 мин) и В. Гриссомом (16 мин). СУБСТАНТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - то же, что прямые красители. СУБСТРАТОСТАТ - пилотируемый свободный аэростат с открытой гондолой, предназначенный для подъёма на выс. 7 - 12 км. СУБСТРУКТУРА (от лат. sub - под и structure - строение) - тонкое строение кристаллов из субзёрен, блоков. Кристаллич. решётки субзёрен разориентированы одна относительно другой на углы не более 10 - 15°. На шлифах под световым микроскопом субзёренные границы иногда видны в виде тонкой сетки внутри зёрен, оконтур. значительно более толстыми границами. С. обычно изучают с помощью электронного микроскопа. Характер С., размеры субзёрев зависят от условий кристаллизации, пластич. деформации и термич. обработки и сильно влияют на мн. св-ва кристаллич. в-в. СУГЛИНОК - поверхностные рыхлые континентальные отложения (грунты, почвы) бурого или жёлто-красного цвета, содержащие до 40% песка, до 30% глинистых частиц (диам.<0,005 мм); пластичны. С. применяют при изготовлении строит. кирпича, черепицы и пр. СУДНО - плавучее сооружение для перевозки грузов и пассажиров, для водного промысла, спорта, добычи полезных ископаемых и пр., а также для воен. целей. Осн. части С. (см. рис.): корпус, механизмы и оборудование (судовые устройства, судовые системы, судовые средства связи, судовые навигационные средства и др.). Специфич. св-ва С. наз. мореходными качествами и характеризуют поведение С. в плавании и его безопасность. Размеры С. определяют главные размерения судна, водоизмещение и вместимость, а грузовых С. - также грузоподъёмность и грузовместимость. Важные рабочие хар-ки С.: автономность, живучесть, надёжность, ремонтопригодность. По назначению С. подразделяют на транспортные, промысловые, промышленно-добывающие. спортивно-туристские, военные (см. Корабль военный), обслуживающие и пр. На трансп. С. перевозят грузы (грузовые С.), пассажиров (пасс. С.), иногда - одновременно грузы и пассажиров (грузопасс.). Грузовые С. делят на сухогрузные, наливные (танкеры) и сухогрузно-наливные. Для сухогрузных С. характерна узкая специализация по роду перевозимого груза и грузообработке: контейнеровозы, рефрижераторы, суда с горизонтальной грузообработкой и т. д. Промысловые С. оборудуют для ловли рыбы, добычи морского зверя, крабов, а также для переработки добычи. К промышленно-добывающим С. относятся, напр.. золотодобывающие драги, нефтебуровые, кабельные, лесосплавные С. Среди спортивно-туристских С. различают гребные, парусные и моторные С., тренировочные, гоночные, прогулочные. Обслуживающие С. обеспечивают работу С. др. назначения (буксирные, спасат., гидрография., дноуглубит., бункеровочные С., ледоколы, плавучие доки, плавучие маяки). По характеру передвижения С. делятся на самоходные и несамоходные, по положению относительно поверхности воды при движении - на надводные (водоизмещающие, глисси-рующие, на подводных крыльях и на возд. подушке) и подводные. По типу гл. энергетич. установки (ЭУ) С. разделяются на теплоходы (дизельная ЭУ), пароходы (котлотурбинная или котломашинная ЭУ), газотурбоходы (газотурбинная ЭУ) и атомоходы. К ст. Судно. Морской портовой буксир: I - верхний мостик; II - ходовая рубка; III - ходовой мостик; IV - бытовые помещения; V - аккумуляторная; VI - машинное отделение; VII - помещение рулевых машин; VIII и XI - топливные отсеки; IX - противопожарная система; X - вспомогательный котёл; XII - служебная каюта; XIII - каюта отдыха; XIV - шкиперская; 1 - главные дизели; 2 - цистерна пресной воды; 3 - топливная цистерна; 4 - гребные валы с винтами регулируемого шага; 5 - баллеры рулей; 6 и 21 - кранцы; 7 - рулевая машина; 8 - кнехты; 9 и 23 - швартовные тросы; 10 - цистерна запасного масла; 11 - буксирная арка; 12 - пневмоцистерны пресной и забортной воды; 13 - буксирный гак; 14 - спасательный плотик; 15 - дымовые трубы; 16 - пожарный лафет; 17 - мачта; 18 - антенна радиолокатора; 19 - брашпиль; 20 - буксирный битенг; 22 - швартовные битенги; 24 - глушитель; 25 - дизель-генератор; 26 - скуловой киль СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ (СВП) - трансп. средство, сила поддержания к-рого формируется слоем сжатого воздуха, создаваемого под корпусом судна или под его несущими поверхностями с помощью спец. нагнетателей (см. рис.). Существуют СВП с полным отрывом от поверхности (амфибийное судно) и с неполным отрывом от поверхности (скеговое судно). Отрыв корпуса судна от поверхности позволяет снизить сопротивление движению и добиться увеличения скорости. Судно на воздушной подушке (разрез по воздушному каналу): 1 - нагнетатель; 2 - воздушная шахта; 3 - воздушный канал; 4 - отсек плавучести; 5 - воздушная подушка; 6 - ватерлиния при работающем вентиляторе; 7 - ватерлиния при неработающем вентиляторе СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ (СПК) - судно с крыльями под днищем, на к-рых при движении возникает подъёмная сила, вызывающая всплытие корпуса над водой. В СПК сопротивление воды движению резко уменьшено, что позволяет достигать высоких скоростей хода без больших затрат энергии. Скорость пасс. СПК 60 - 100 км/ч. См. рис. Судно на подводных крыльях: 1 - корпус; 2 - стойки; 3 - подводные крылья; 4 - ватерлиния на ходу судна; 5 - ватерлиния на стоянке судна Речное пассажирское судно на подводных крыльях "Метеор" К ст. Судно на подводных крыльях. Морской газотурбоход "Тайфун" К ст. Судно на подводных крыльях. Морской теплоход "Вихрь" на 260 пассажиров, эксплуатирующийся на прибрежных черноморских линиях СУДНО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГРУЗООБРАБОТКОЙ - то же. что ролкер. СУДОВОЖДЕНИЕ - прикладная наука, изучающая теоретич. и практич. вопросы, связанные с выбором оптимального пути судна и обеспечением точного следования по избранному пути. С. охватывает такие дисциплины, как навигация, лоция, мореходная астрономия, гидрометеорология, океанография и др. СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ - механич. двигатель, обеспечивающий движение судна (гл. двигатель) или используемый для привода судовых электрогенераторов, насосов и т. п. (вспомогат. двигатель). Первым С. д. была паровая машина. Совр. С. д. может быть двигатель внутр. или внеш. (Стирлинга двигатель) сгорания, паровая или газовая турбина, электродвигатель. Работают С. д. преим. на жидком топливе, а в последнее время и на ядерном горючем. Передача энергии от гл. С. д. на судовой движитель - прямая (непосредств. соединение С. д. с гребным валом), через редуктор (зубчатый или гидравлич.) или электрическая (с гл. генератором у С. д. и электродвигателем гребного вала). Иногда неск. С. д. работают на один гребной вал. На малых судах С. д. одновременно приводит в действие гребной винт и электрогенератор. СУДОВОЙ ДВИЖИТЕЛЬ - устройство преобразования работы энергетич. установки или др. источника энергии в полезную тягу, обеспечивающую постулат, движение судна. Тягу С. д. создают либо возникающие на нём аэродинамич. силы, либо реактивные силы отбрасываемой рабочей среды. В первом случае С. д. преобразует в тягу работу внеш. источника энергии - ветра (парус, воэд. ротор), во втором - источника энергии, установл. на судне. По характеру рабочей среды движители подразделяются на гидравлические: лопастные и гидрореактивные (весло, гребное колесо, гребной винт, крыльчатый движитель и водомётный движитель), воздушные (возд. винт) и газоводомётные (движители, использующие водовоздушную и водогазовую смесь). СУДОВОЙ ХОД - то же, что фарватер. СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - совокупность механизмов, обслуживающих силовую установку судна или имеющих самостоят. назначение (механизмы судовых систем, палубные механизмы). К С. в. м. относятся, напр., топливные насосы гл. двигателя, питат. насосы котлов, сепараторы жидкого топлива и смазочного масла, воэд. компрессоры, циркуляц. охлаждающие насосы, котельные воздуходувки; механизмы судовых систем - балластные, осушит., пожарные насосы, сепараторы трюмных вод, воэд. кондиционеры, вентиляторы; палубные механизмы - лебёдки (шпили, брашпили). Состав и хар-ки С. в. м. определяются правилами постройки судов в зависимости от назначения и размеров судна, от типа и мощности гл. двигателя. СУДОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, средства судовождения, - приборы и приспособления для определения местоположения судна, выбора его пути, наблюдения за окружающей обстановкой. К С. н. с. относятся приборы для контроля курса судна (компасы, кцрсографы) и его скорости (лаги), удержания судна на заданном курсе (авторулевой), определения координат по береговым объектам, небесным светилам, радиомаякам (пеленгаторы, секстанты, хронометры), измерения глубин (лоты, эхолоты), оценки окружающей обстановки (радиолокационные станции, гидрофоны), ЭВМ для решения задач судовождения. Совр. С. н. с. в сочетании с береговыми радионавигац. системами и ИСЗ позволяют механизировать и автоматизировать процессы судовождения. СУДОВЫЕ ОГНИ - см. Навигационные огни. СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ - совокупность трубопроводов и арматуры, предназнач. для перемещения жидкостей и газов на судне. С. с. обеспечивают живучесть судна (противопожарная, водоотливная, перепускная и др. системы), общесудовые эксплуатационные (балластная, осушит., вентиляции трюмов, погребов боезапаса, грузовая, газоотводная на танкерах и др. системы) и бытовые нужды (напр., системы водоснабжения, сточная, кондиционирования воздуха). Обычно С. с. обслуживаются насосами, эжекторами. СУДОВЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ - приборы и аппараты, обеспечивающие связь судна с берегом и др. судами, приём и подачу сигналов, а также внутр. связь. Различают С. с. с. визуальные (флаги, прожекторы), звуковые (сирены, тифоны, подводные УЗ излучатели и приёмники)и радиотехнич. (передатчики, приёмники, телекамеры). Внутр. связь обеспечивают радиотрансляц. сеть, судовые телеграфы, телефоны, переговорные трубы и т. д. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА - совокупность приспособлений и палубных механизмов для разл. эксплуатац. потребностей судна. К С. у. относятся рулевое, якорное, швартовное, буксирное, шлюпочное, грузовое и др. С. у. СУДОМОДЕЛИЗМ - технич. вид спорта, включающий создание моделей судов и кораблей и ходовые испытания их на специально оборудов. или открытых акваториях. Различают след. осн. виды соревнований: стендовые конкурсы настольных моделей, ходовые испытания самоходных моделей, скоростных кордовых моделей, управляемых моделей, моделей парусных яхт. В СССР приняты 29 классов моделей. Федерация судомодельного спорта СССР с 1966 является членом Европ. объединения судомодельного спорта (НАВИГА). СУДООБОРОТ водного пути - показатель, характеризующий интенсивность судоходства и равный числу судов, проходящих через участок водного пути в прямом и обратном направлениях за навигац. период. СУДОПОДЪЁМ - комплекс операций по подъёму затонувших судов. С. включает поиск затонувшего судна, подготовку к подъёму, собственно подъём и буксировку. С. наз. также работы по подъёму плавающих судов в док для осмотра и ремонта и по уменьшению осадки для доступа к подводным частям или проводки по мелководью. СУДОПОДЪЁМНИК - подъёмное сооружение, служащее для перемещения судов из одного бьефа плотины в другой. В отличие от шлюзования судно перемещают вместе с камерой, в к-рую оно вошло. С. наз. также судоремонтные слипы. СУДОСТРОЕНИЕ - отрасль пром-сти, занимающаяся постройкой судов. В широком смысле С. включает также комплекс науч. дисциплин, изучающих процесс и объект постройки: теорию корабля, строит. механику корабля, корабельную архитектуру, теорию проектирования судов, судовые силовые установки, судовые механизмы, технологию и орг-цию С. СУДОХОДНЫЙ ШЛЮЗ - см. Шлюз. СУДОХОДСТВО - целенаправленное плавание судов для перевозки грузов или пассажиров (транспортное С., пассажирское С.), добычи объектов водного промысла и полезных ископаемых, укладки подводных трубопроводов и кабелей и др. хоз., науч. и культурных целей, не носящих воен. характера. В зависимости от р-нов плавания судов различают мор., внутр. и смешанное С. СУЖЕНИЕ относительное - хар-ка пластичности материала по относит. уменьшению площади поперечного сечения растягиваемого образца. При равномерном удлинении (без образования шейки на образце) С. однозначно связано с удлинением. После возникновения шейки (что наблюдается у мн. металлов и нек-рых пластмасс) увеличение С., измеряемое в зоне шейки, превышает увеличение относит. удлинения и тем больше, чем сильнее развита шейка. Различают С. равномерное (до появления шейки), сосредоточ. (в процессе развития шейки до полного разрушения), полное (от начала нагружения до полного разрушения). Практич. применение имеет последняя хар-ка, к-рая легко определяется на образцах круглого сечения, но лишь приближённо - для прямоугольных сечений. Полное С. во мн. случаях более точная хар-ка пластичности, чем относит. удлинение. СУКНО - ткань из шерстяной или полушерстяной пряжи аппаратного прядения, на лицевой стороне к-рой в результате валки образован войлокообразный застил (фильц), скрывающий рисунок переплетения нитей (саржевого или полотняного). С. применяют в технике в качестве фильтров, прокладок и т. п. СУКОННОЕ ПРЯДЕНИЕ - получение шерстяной пряжи для выработки суконных тканей по аппаратной системе прядения. СУЛЕМА - то же, что ртути дихлорид. СУЛЬФАТЫ (от лат. sulphur, sulfur - сера) - соли серной к-ты H2SО4. Эта к-та образует 2 ряда солей - средние С., напр. сульфат аммония (NH4)2SO4, широко применяемый как азотное удобрение, и кислые С., или гидросульфаты, напр. NaHSO4. Кристаллогидраты С. нек-рых металлов (обычно двухвалентных) ваз. купоросами. С. широко распространены в природе и служат сырьём для хим. и др. отраслей пром-сти (барит, гипс и мн. др.). СУЛЬФИДИРОВАНИЕ - 1) химико-термич. процесс поверхностного насыщения стальных и чуг. деталей серой для повышения их износостойкости и предупреждения задиров. 2) Технологич. приём в цветной металлургии (напр., в произ-ве никеля, свинца), заключающийся в переводе оксидов или металлов в сульфидную форму для облегчения их последующего извлечения. СУЛЬФИДНЫЕ РУДЫ - минер. агрегаты, состоящие из сульфидов (сернистых соединений) железа и цветных металлов, содержащие последние в кол-вах и концентрациях, достаточных для экономически выгодного их извлечения. С. р. добываются гл. обр. из гидротермальных, отчасти из магматич. (медно-никелевые пирротиновые руды) месторождений. С. р. - сырьё для получения большинства тяжёлых цветных металлов (кроме олова и вольфрама), серебра и частично платины и золота, а также для произ-ва серной к-ты. СУЛЬФИДЫ (от лат. sulphur, sulfur - сера) - хим. соединения металлов с серой. Мн. С. являются природными минералами, напр. пирит, молибденит, сфалерит. Природные С. - сырьё для получения металлов, а также серной к-ты. С. щёлочноземельных металлов, а также ZnS и CdS служат основой люминофоров; С. мн. металлов - ПП. СУЛЬФИТАЦИЯ - обработка сернистым ангидридом, сернистой к-той, а также бисульфитом натрия плодов, овощей и их полуфабрикатов с целью консервирования. С. применяют в сах., консервной и др. отраслях пищ. пром-сти. СУЛЬФИТЫ (от лат. sulphur, sulfur - сера) - соли сернистой к-ты H2SO3: средние (напр., Na2SO3 и K2SO3, применяемые в фотографии и для беления тканей) и кислые, или гидросульфиты [напр., Ca(HSO3)2, используемый при получении целлюлозы из древесины]. СУММАРНАЯ ДОЗА ионизирующего излучения - то же, что интегральная доза. СУММАТОР (от лат. summa - сумма, итог, summus - высочайший, предельный) цифровой - осн. узел арифметич. устройства ЭВМ или отд. прибор, непосредственно выполняющий элементарную операцию суммирования чисел. Т. к. действия над кодами чисел и команд (вычитание, умножение, деление, модификации и т. п.) сводятся, как правило, к операциям сложения и сдвига, то хар-ки С. определяют мн. параметры ЭВМ. Схемы С. различают по способу поступления разрядов операторов, принятой системе счисления, принципу действия, способу передачи ед. переноса и логике работы. С. характеризуется быстродействием (временем сложения двух кодов) и аппаратурными затратами. СУММИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВМ - функциональный блок АВМ, реализующий операцию алгебр, сложения. В зависимости от физ. природы входных и выходных величин С. у. АВМ делятся на механич. (суммируют линейные и угловые перемещения), электрич. (суммируют силы токов и напряжения) и электромеханические. В электронных АВМ наиболее часто применяется схема суммирования токов, дополненная операц. усилителем для повышения точности, амплитуды и мощности выходного сигнала. СУПЕРВИДИКОН (отплат, super - сверху, над и видиком) - передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда, переносом изображения с фотокатода на мишень и коммутацией элементов изображения медленными электронами. Световое изображение в С. преобразуется фотокатодом в поток фотоэлектронов, ускоряемых до 3 - 10 кэВ и фокусируемых на мишени прибора. В результате процессов, происходящих в объёме мишени под действием электронной бомбардировки, на коммутируемой поверхности мишени образуется потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещённости объекта. В зависимости от типа используемой мишени С. делятся на секоны и суперкремниконы. С. отличаются весьма малой инерционностью и высокой чувствительностью. СУПЕРВИЗОР (от англ. supervisor, букв. - надсмотрщик) - часть управляющей программы операционной системы ЭВМ, предназнач. для организации многопрограммного режима работы данной ЭВМ. С. определяет очерёдность выполнения рабочих программ и руководит загрузкой устройств ЭВМ, организует ввод - вывод информации, обслуживает систему прерывания, выполняет др. функции, связанные, как правило, с непосредств. управлением работой ЭВМ. СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ РАДИОПРИЁМНИК, супергетеродин (от лат. super - сверху, над и гетеродин), - радиоприёмник с преобразованием частоты принятых сигналов в нек-рую, чаще всего фиксированную (промежуточную) частоту, на к-рой осуществляется осн. усиление сигналов. По сравнению с радиоприёмником прямого усиления С. р. имеет гораздо большие чувствительность, селективность и коэфф. усиления. С. р. - наиболее распространённый тип приёмника в электросвязи, радиоастрономии, радиолокации и т. д. СУПЕРИКОНОСКОП (от лат. super - сверху, над и иконоскоп) - передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда и переносом электронного изображения с фотокатода на диэлектрич. мишень. В отличие от иконоскопа в С. используются сплошной фотокатод и мишень, разделённые в пространстве (см. рис.). Накопление заряда и образование потенциального рельефа на мишени происходит за счёт вторичной электронной эмиссии при бомбардировке поверхности мишени фотоэлектронами. С. обеспечивает высокое качество передачи изображения при освещённости объектов 400 - 1000 лк. К нач. 70-х гг. 20 в. С. в осн. заменены передающими телевиз. трубками с более высокой чувствительностью (напр., суперортиконами). Супериконоскоп: 1 - полупрозрачный фотокатод; 2 - фокусирующая катушка переноса изображения; 3 - мишень; 4 - сигнальная пластина; 5 - вывод сигнальной пластины; 6 - коллектор; 7 - отклоняющая система; 8 - фокусирующая система; 9 - электронный прожектор СУПЕРИОНИКИ - см. Твёрдые электролиты. СУПЕРКИСЛОТЫ - см. Сверхкислоты. СУПЕРКРЕМНИКОН (от лат. super - сверху, над и кремникон) - супервидикон с кремниевой мишенью, имеющей диодно-мозаичную структуру. При бомбардировке поверхности мишени фотоэлектронами, эмиттируемыми с фотокатода, в кремнии происходит генерация электронно-дырочных пар, что обеспечивает значит. усиление видеосигнала (до 1000 раз и более). Считывание видеосигнала осуществляется сканирующим электронным лучом. как в кремниконе. Диапазон рабочих освещённостей составляет 10-4 - 1 лк. С. применяются в системах космич., пром. и науч. телевидения. СУПЕРОРТИКОН (от лат. super - сверху, над и ортикон) - передающий электронно-лучевой прибор с накоплением электрич. заряда, переносом электронного изображения быстрыми электронами с фотокатода на двустороннюю мишень (на к-рой создаётся потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещённости объекта), считыванием изображения на мишени пучком медленных электронов и последующим усилением видеосигнала с помощью вторично-электронного умножителя. Отношение сигнал/шум в С. достигает 100 и более при освещённости фотокатода 0,1 - 1 лк. Существуют высокочувствит. С., _способные работать практически в темноте (при 10~7 лк и менее). С. является осн. передающей трубкой в телевиз. камерах для внестудийного и студийного вещания. СУПЕРПОЗИЦИИ ПРИНЦИП (ср. -век. лат. superpositio - наложение, от лат. superpono - кладу наверх) - 1) С. п. в электродинамике - принцип, выражающий фундаментальное св-во электромагнитного поля в линейной среде. Согласно С. п. при наложении электромагнитных нолей в линейной среде их напряжённости, электрическая (Е) и магнитная (Н), складываются геометрически: где Еi и Нi - напряжённости 1-го поля , а п - общее число накладывающихся полей. 2) С. п. в механике - принцип, согласно к-рому материальная точка движется под действием двух сил F1 и F2 точно так же, как под действием одной силы F, равной их геом. сумме: F = F, + F,. 3) С. п. в электротехнике - принцип независимости действия эдс в линейной электрич. цепи: сила тока в любом участке линейной цепи равна сумме сил токов, возникающих в этом участке при действии каждой из эдс, в предположении, что остальные эдс при этом отсутствуют. Др. назв. С. п. - наложения принцип. СУПЕРФИНИШИРОВАНИЕ, суперфинит (от лат. super - сверху, над и англ. finish - отделка, обработка), - тонкая отделочная обработка предварительно точно обработанных металлич. заготовок колеблющимися брусками из микропорошковых абразивных материалов. Заготовка обычно вращается или движется поступательно, а брусок совершает сложное колебат. движение при малом, но пост. давлении на заготовку (до 0,3 МПа). Этот метод позволяет получить малую шероховатость поверхности (Ra = 0,032 - 0,28 мкм). СУПЕСЬ - поверхностные рыхлые континентальные отложения (грунты) буровато-жёлтого и желтовато-серого цвета, содержащие обычно 1 - 10% глинистых частиц (диам. < 0,005 мм) и до 90% песка; слабопластичны. Термин "С." применяют также для обозначения механич. состава почв. СУППОРТ, с у п о р т (англ. и франц. support, от позднелат. supporto - поддерживаю), - осн. рабочий орган металлореж. станка (чаше всего токарного) для закрепления и перемещения при обработке реж. инструментов или изделия. С. выполняет установочные и рабочие движения с точностью, к-рую не может обеспечить станочник. См. рис. Суппорт токарно-винторезного станка СУРДОКАМЕРА (от лат. surdus - глухой и камера) - помещение со звуконепроницаемыми стенами, служащее для испытания космонавтов на устойчивость к изоляции и уменьшению потока импульсов от внеш. раздражителей в центр, нервную систему. Играет большую роль в подготовке и отборе космонавтов. СУРИК - 1) С. железный - природный минер. пигмент от жёлто-красного до вишнёвого цвета; осн. компонент - оксид железа Fe2O3. Используется в свето-, щёлоче- и кислотостойких лакокрасочных покрытиях. 2) С. свинцовый - природный минер. пигмент от светло-оранжевого до красного цвета; оксид свинца Pb3O4. Применяется в виж. (грунтовочных) слоях автикорроз. лакокрасочных покрытий. Ядовит. СУРЬМА (от тур. siirme) - хим. элемент, символ Sb (лат. Stibium), ат. н. 51, ат. м. 121,75. С. известна в неск. аллотропич. формах. Обыкновенная С. - серебристо-белый с сильным блеском металл; плотн. 6690 кг/м3, tпл 630,5 °С; в отличие от большинства др. металлов, С. при застывании расширяется. Наиболее распространённый минерал - антимонит. Применяется как компонент сплавов на основе свинца и олова, к-рые используются в полиграф. пром-сти (расширяясь при застывании, сплав, содержащий С., точно воспроизводит детали матрицы), для произ-ва аккумуляторов и подшипников. Соединения С. с металлами III гр. периодической системы элементов Менделеева (в частности, с галлием и индием) - ПП. Соединения С. применяют в резин. пром-сти, пиротехнике, медицине; в качестве сорбентов и пигментов. Триоксид Sb2O3 используют как замедлитель горения. СУСАЛЬ - см. Золото сусальное. СУСПЕНЗИЯ (поэднелат. suspensio, букв. - подвешивание, от лат. suspendo - подвешиваю), взвесь, - дисперсная система, состоящая из взвешенных в жидкости мелких твёрдых частиц (напр., мутная глинистая вода). С. играют важную роль в ряде областей техники - в произ-ве бумаги, резины, лаков, красок и т. д. К С. относится пульпа. СУТКИ - внесистемная кратная ед. времени, допускаемая к применению наравне с единицей СИ секундой. Обозначение - сут. 1 сут= 24 ч =1440 мин=86 400 с. Различают: 1) звёздные С. - период вращения Земли вокруг оси относительно звезды или промежуток времени между двумя посдедоват. верх. кульминациями точки весеннего равноденствия; 2) солнечные С. - период вращения Земли вокруг оси относительно Солнца или промежуток времени между двумя последоват. ниж. кульминациями Солнца (продолжительность истинных солнечных С. в течение года меняется от 24 ч 3 мин 36 с до 24 ч 4 мин 27 с звёздного времени); 3) солнечные средние С. - ср. продолжительность солнечных С. за год, равная 24 ч 3 мин 56,555 36 с звёздного времени. СУТУНКА - полосовая катаная сталь шир. 150 - 730 мм, толщ. 4 - 22 мм для прокатки тонкой листовой стали, кровельного железа и жести, штрипсов для сварных труб. СУФЛЁР - то же, что сапун. СУФФОЗИЯ (от лат. sufrossio - подкапывание, подрывание) - вынос мелких минер. частиц и растворимых соединений (хлоридов, сульфатов, карбонатов) из почвы и грунта фильтрующейся с поверхности водой, С. вызывает иногда оседавие вышележащего грунта и нарушение его структуры. Различают С.: механическую - вымывание мелких минер. частиц; химическую - выщелачивание растворимых солей; коллоидную - вынос частиц грунта с разрушением микроагрегатов коагулир. глинистых минералов. Вследствие оседания грунта при С. на поверхности могут возникать замкнутые суффозионные понижения, к-рые особенно характерны для лёссов и лёссовидных суглинков. С. вызывает ослабление основания и неравномерную осадку сооружения. Места, где наблюдается С., непригодны для стр-ва. СУХАЯ ПЕРЕГОНКА - перегонка твёрдых топлив (напр., кам. и бурого угля) нагреванием без доступа воздуха до темп-ры 500 - 550 °С (полукоксование), а также до 950 - 1050 oС (коксование); при этом образуются горючие газы, смола и обогащ. углеродом остаток (полукокс, кокс). СУХОГРУЗНОЕ СУДНО - грузовое судно для перевозки сухих грузов и жидких грузов в таре. С. с. приспосабливают для перевозки грузов (и их перегрузки) в отд. единицах - кипах, пачках, тюках, бочках, ящиках (суда для штучных грузов), навалом или насыпью (навалочники). С. с. для штучных грузов бывают общего назначения и специализированные по виду перевозимого груза (напр., рефрижераторы, лесовозы) и по виду грузовых мест (пакетовозы, контейнерные суда, трейлерные суда, грузовые паромы, лихтеровозы). С. с. могут быть самоходными (см. рис.) и несамоходными. Сухогрузное судно: 1 - верхняя палуба; 2 - фальшборт; 3 - грузовая стрела; 4 - вентиляционная головка; 5 - грузовая лебёдка; 6 - грузовая колонна; 7 - утилизационный котёл; 8 - антенна радиолокатора; 9 - рулевая рубка; /0 - леерное ограждение; 11 - комингс грузового люка; 12 - крышки люкового закрытия (люк открыт); 13 - фок-мачта; 14 - салинг; 15 - крышки люкового закрытия (люк закрыт); 16 - швартовный клюз; 17 - кнехт; 18 - брашпиль; 19 - стопоры якорной цепи; 20 - якорь; 21 - форпик; 22 - поперечная переборка; 23 - настил второго дна; 24 - нижняя палуба; 25 - флор; 26 - днищевой стрингер; 27 - грузовой твиндек; 28 - грузовой трюм; 29 - машинное отделение; 30 - дизель-генератор; 31 - главный двигатель; 32 - упорный подшипник; 33 - коридор гребного вала; 34 - валопровод; 35 - гребной винт; 36 - руль; 37 - румпельное отделение; 38 - рулевая машина Универсальное сухогрузное судно СУХОЙ ТРАНСФОРМАТОР - электрич. трансформатор с естеств. возд. охлаждением. Применяется для установки в закрытых помещениях с норм. влажностью и при отсутствии неблагоприятных примесей в окружающей атмосфере. Иногда выполняется без кожуха. Отсутствие жидкого наполнителя облегчает эксплуатацию С. т., однако приводит к повышению массы обмоток и магнитопровода из-за худших условий охлаждения. Мощность С. т. до неск. МВт. СУЧЕНИЕ - уплотнение волокнистой ленточки при формировании из неё ровницы. При С. волокнистая ленточка зажимается между двумя транспортирующими поверхностями, совершающими одновременно непрерывное движение в направлении оси ленточки и возвратно-поступат. - перпендикулярно её оси. СУЧКОВАТОСТЬ - порок древесины, вызываемый наличием в ней оснований ветвей (сучков), живых или отмерших в период роста. С. нарушает однородность строения древесины, ухудшает её механич. св-ва и затрудняет обработку. СУЧКОРЕЗНАЯ МАШИНА - предназначена для срезания сучьев с предварительно сваленных деревьев. С. м. бывают передвижными и стационарными, с индивидуальной и групповой обработкой деревьев. Наиболее распространены передвижные С.м. с поштучной обработкой. Такая С. м. состоит из базового трактора, на к-ром смонтировано технологич. оборудование: сучкорезный механизм, захват для деревьев, механизм их протаскивания и система управления (см. рис.). Наряду с С. м. применяют переносные электро- и бензосучкорезки. Сучкорезная машина ЛП-33: 1 - опора; 2 - поворотная стрела; 3 - сучкорезная головка; 4 - захват дерева; 5 - лебёдка; 6 - приёмная головка; 7 - элементы гидросистемы СУШИЛКА - устройство для испарения из материала влаги. В технике наиболее распространены С. для сушки твёрдых материалов. По способу подвода теплоты они делятся наконвективные (материал соприкасается с нагретым газом, напр. воздухом), контактные (материал соприкасается с горячей поверхностью), радиационные (теплота передаётся ИК излучением от горячей поверхности), индукционные (нагрев осуществляется ВЧ током, индуктируемым в материале электромагнитными полями ВЧ). С. работает при атм. давлении либо под вакуумом, иногда под давлением (для замедления сушки). Для высушивания термочувствит. материалов (хим.-фармацевтич. препараты, вакцины и т. д.) применяют сублимационную сушку (влага удаляется в заморож. состоянии под вакуумом). Применяют также высокоинтенсивные распылительные (высушивание распыляемого материала нагретым воздухом) и с псевдоожиженным слоем (высушивание материала во взвешенном состоянии с целью увеличения поверхности контакта). СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ, сушило, - тепловой аппарат, в к-ром высушивание происходит при непосредств. соприкосновении продуктов сгорания угля, мазута, газа с высушиваемым материалом. С. п. бывают непрерывного действия (барабанные, конвейерные, шахтные, пневматич. с кипящим слоем) и периодич. действия (ямные, шкафные, камерные и т. д.). По методу использования теплоносителя С. п. бывают с однократным использованием и с рециркуляцией теплоносителя. СУШИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ - часть литейных сушил для сушки формовочных материалов или стержней. С. п. делают из чугуна, устанавливают на верху топки сушил. Нагретые плиты передают теплоту формовочным материалам или стержням. Такой способ сушки наз. контактным. СУШКА - удаление влаги из разл. материалов: твёрдых (напр., древесина, зерно), жидких (напр., молоко, кровь), газообразных (напр., воздух, топочные газы). С. - один из основных технологич. процессов в пром-сти, с. х-ве и стр-ве. Применяются С.: твёрдых материалов - конвективная, контактная, радиационная (ИК излучением), под разрежением (сублимацией); жидкостей - с помощью в-в, связывающих воду и не взаимодействующих с осушаемой жидкостью, распылением; газов - абсорбцией, адсорбцией, конденсацией и т. д. СФАЛЕРИТ (от греч. sphaleros - обманчивый) - минерал, сульфид цинка ZnS. Обычны примеси железа (до 20%), нередко также индия (до 0,01%), а в светлых маложелезистых разновидностях - кадмия (до 2,4% ) и германия. Цвет обычно коричневый или чёрный, реже жёлтый, красный, зелёный. Тв. по минералогич. шкале 3,5 - 4; плотн. 3900 - 4100 кг/м3. С. - гл. руда цинка; попутно извлекаются кадмий (С. - осн. источник получения кадмия), индий, галлий, германий. СФЕРА (от греч. sphaira - шар) - поверхность шара, замкнутая поверхность, все точки к-рой одинаково удалены от одной точки (центра С.). Отрезок, соединяющий центр С. с к.-л. её точкой (а также его длина), наз. радиусом С. Площадь поверхности С. S = 4ПИR2, где R - радиус С. Часть пространства, огранич. С. и содержащая её центр, наз. шаром; объём шара V = 1/2ПИR3. СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ - одна из аберраций оптических систем, обусловленная несовпадением фокусов для лучей света, проходящих через осесимметричную оптич. систему (линзу, объектив) на разных расстояниях от оптической осы этой системы. Проявляется в том, что изображение точки, лежащей на оптич. оси системы, имеет вид кружка рассеяния. С. а. можно устранить или заметно уменьшить выбором оптим. соотношений радиусов кривизны поверхностей линзы, заменой простых линз системами собирающих и рассеивающих линз или использованием оптич. элементов с асферич. поверхностями. СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - ф-ции. применяемые при изучении физ. явлений в пространств, областях, ограниченных сферич. поверхностями. СФЕРОИД - сжатый эллипсоид вращения. СФЕРОМЕТР (от греч. sphaira - шар и ...метр) - оптич. прибор для измерений радиуса кривизны поверхностей раэл. изделий: измеряются хорда центр, сечения и соответствующая ей стрела (см. рис.). Погрешность не превышает 0,02 - 0,5% при измерениях радиуса кривизны от 40 мм до 40 м. Применяется в оптике, машиностроении. Схема сферометра: 1 - осветитель; 2 - измеряемое изделие; 3 - сменное опорное кольцо; 4 - измерительный стержень со шкалой; 5 - отсчётный микроскоп СФЕРОПЛАСТЫ, пластики с полым наполнителем, синтактические (синтактовые) пеноматериал ы, - пенопласты на основе синтетич. смол (эпоксидных, полиэфирных) или уретановых олигомеров, в к-рых равномерно распределены заполненные газом микро- или макросферы (диам. соответственно 20 - 70 мкм или 10 - 40 мм) из стекла, керамики, синтетич. смол, полистирола. Прочные материалы с меньшими колебаниями плотности по объёму, чем в обычных пенопластах (см. Газонаполненные полимеры). Применяются в произ-ве плавучих средств (поплавки, буи и др.), мастик для гидротехнич. сооружений, для получения светоотражающих, маркировочных и абляц. покрытий, как конструкц. материал для глубоководных аппаратов. СФИГМОГРАФ (от греч. sphysmos - пульсация крови, пульс и .-..граф) - мед. прибор для записи пульсовых колебаний артериальной стенки. Совр. модели С. снабжены преобразователями механич. колебаний в электрич. сигналы. СФИГМОМАНОМЕТР (от греч. sphygmos - пульсация крови, пульс, manos - редкий, неплотный и ....метр) - мед. прибор для измерений давления в артерии конечности путём приложения внеш. давления с помощью надуваемой пневматич. манжеты. Если внеш. давление больше давления крови в артерии, то её стенки теряют устойчивость и ток крови прекращается. Индикация этого момента осуществляется с помощью звуковых эффектов в артерии. СХЕМА (от греч. schema - наружный вид, форма, набросок, очерк) - совокупность элементов и цепей связи, выполняющих в изделии осн. или вспомогат. ф-ции, а также чертёж, являющийся частью конструкторской документации, разъясняющий осн. идеи, принципы и последовательность процессов при работе узла, прибора, устройства, установки, сооружения и т. д. С. выполняют с помощью условных графич. обозначений и простых геом. фигур, изображаемых без соблюдения масштаба, и их связей, устанавливаемых в соответствии со стандартами. Различают С. электрич., гидравлич., пневматич. и кинематические. В зависимости от назначения С. подразделяют на принципиальные, функциональные, структурные, общие С. соединений, подключения и расположения. СХЕМОТЕХНИКА - научно-технич. направление, охватывающее проблемы анализа и синтеза электронных устройств радиотехники, связи, автоматики, вычислит. техники с целью обеспечения оптим. выполнения ими заданных функций. С. предусматривает разработку структуры устройства (с учётом специфики его функционирования в составе технич. системы), разработку схем и расчёт параметров входящих в него элементов и функцион. связей между ними, а также определяет оптим. режим их работы. В связи с непрерывным усложнением схем электронных приборов и устройств для решения задач С. всё чаще применяют системы автоматизир. проектирования (САПР). СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) - см. Железнодорожная автоматика и телемеханика. СЦЕПКА для сельскохозяйственных машин - устройство для составления широкозахватных агрегатов из почвообраб., посевных и др. машин и орудий. В СССР выпускают С. для всех классов с.-х. тракторов. Они оборудуются маркёрами, следоуказателями и выносными гидроцилиндрами, к-рые устанавливают на прицепных машинах для подъёма и опускания рабочих органов (см. рис.). См. также Автосцепка. Прицепная универсальная сцепка СП-16 для сельскохозяйственных машин: 1 - левое крыло; 2 - центральная секция; 3 - правое крыло; 4 - маркёр; 5 - опорное колесо; 6 - удлинитель для прицепки заднего ряда машин; 7 - гидроцилиндры для управления маркёрами и гидрофицированными машинами СЦЕПНОЙ ВЕС - часть веса, приходящегося на ведущие (движущие) оси автомобиля, колёсного трактора, локомотива и т. д., передающаяся на путь. С. в, определяет максимально возможное тяговое усилие (тягу) между колёсами и дорогой (рельсами). СЦИНТИЛЛЯТОРЫ - люминофоры, в к-рых под действием ионизирующих излучений возникают световые вспышки сцинтилляции. С. могут служить мн. кристаллофосфоры (напр., ZnS, Nal), органич. кристаллы (напр., антрацен, стильбен),р-ры, пластмассы, инертные газы. СЦИНТИЛЛЯЦИЯ (от лат. scintillatio - мерцание) - кратковрем. (ЮОмкс - 1 не) световая вспышка (вспышка люминесценции), возникающая в сцинтилляторах под действием ионизирующих излучений. Атомы или молекулы сцинтиллятора за счёт энергии заряж. частиц переходят в возбуждённое состояние; переход из него в норм. состояние сопровождается испусканием света - С. Каждая С. - результат действия одной частицы, что используется, напр., в сцинтилляц. счётчиках для регистрации элементарных частиц. СЧЁТНАЯ ЛИНЕЙКА - то же, что логарифмическая линейка. СЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА, счётно-перфорационная машина, - см. Перфорационный вычислительный комплект, СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ - прибор (устройство) для подсчёта злектрич. импульсов, применяемый в радиотехнике, вычислит. технике, физике, радиохимии, телефонии, автоматике, биологии и др. Относительно медленно импульсы регистрируются электромагн. С. и., к-рый срабатывает при прохождении через обмотку электромагнита каждого импульса тока. При высоких скоростях следования счёт импульсов осуществляется электронными приборами. Результаты счёта используются в декодерах, оптич. цифровых индикаторах и др. устройствах. СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - электроизмерит. прибор для учёта расхода (потребления) электроэнергии в сетях перем. или пост. тока за определ. промежуток времени. В С. э, подвижная часть (см. рис.) вращается во время потребления электроэнергии, расход к-рой (обычно в кВт-ч) определяется по показаниям счётного механизма. В сетях пост. тока (на гор. электрифицир. транспорте и электрифицир. ж. д.), как правило, применяют электродинами ч. счётчики; в сетях перем. тока - преим. индукционные (одно- и трёхфазные). Однофазные индукц. счётчики в основном используют в качестве квартирных счётчиков, трёхфазные - для учёта электроэнергии на электростанциях, подстанциях, пром. np-тиях и т. п. Схема индукционного счётчика электрического: 1 - диск; 2 - постоянный магнит; 3 - передача к указателю счётчика; U - напряжение сети; I - ток в нагрузке Н; wи - обмотка напряжения; wi - токовая обмотка СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ - определение (извлечение) информации, записанной на к.-л. носителе данных. В зависимости от типа носителя информации и принципа запоминания С. и. осуществляется либо приведением состояния носителя данных к исходному, либо без его изменения. При первом способе считывания информация разрушается, и для многократного С. и. необходима её регенерация; при втором способе считывания информация сохраняется. Неразрушающее С. и. применимо не ко всем носителям данных и требует использования спец. накопителей (напр., магнитные лента или диск, оптич. диск). СЪЕМКА В ИК ЛУЧАХ - фотосъёмка с использованием излучения в ИК обл. спектра. Наиболее просто осуществляется с помощью обычного фотоаппарата на фотоматериал, чувствительный к ИК лучам. Вследствие меньшего рассеяния ИК лучей в атмосфере по сравнению с видимыми лучами такая съёмка позволяет получать чёткие изображения удалённых объектов (см. рис.), а также изображения объектов, к-рые невозможно получить при фотографировании с использованием лучей в др. обл. спектра. Используется в разл. областях науки и техники. СЪЁМКА В УФ ЛУЧАХ - фотосъёмка с использованием излучения в УФ области спектра. В ближней УФ зоне (длины волн 400 - 210 нм) снимают в воздухе, в далёкой (210 - 10 нм) - в вакууме. При длинах волн 400 - 365 нм пользуются обычным объективом, а при более коротких - с кварцевыми или зеркальными компонентами. Применяется в биологии, медицине, спектроскопии, астрономии и т. д. К ст. Съёмка в ИК лучах. Центральная часть ландшафта сфотографирована в инфракрасных лучах, боковые - в видимых лучах. СЪЁМНИК - приспособление, ускоряющее и облегчающее разборку и сборку узлов и агрегатов, снятие и установку отд. деталей. Применение С. обеспечивает сохранность деталей. С. делятся на универс. и специализир. (для снятия к.-л. определ. детали). Привод С. - ручной или механич. См. рис. Съёмник для выпрессовки наружных колец подшипников качения: 1 - корпус; 2 - винт; 3 - гайка; 4 - лапки СЫРОДЕЛИЕ - изготовление сыров с помощью свёртывания молока сычужным ферментом или молочной к-той. Под действием этих в-в молоко образует плотный сгусток, к-рый освобождают от лишней сыворотки, дробят на равномерные кубики (зёрна), нагревают, вымешивают и прессуют в головки. Головки сыра солят и выдерживают для созревания. Готовый сыр обычно парафинируют, покрывают полимерными плёнками, эмульсиями. Применяются механизир. сыродельные ванны с устройствами для образования сырного пласта, подпрессовки его, введения воды в сырную массу, формовочные аппараты, машины для обработки сыров парафином и др. оборудование. СЫРОДУТНЫЙ ПРОЦЕСС - древнейший способ получения железа из руды непосредств. восстановлением углём в горнах при темп-ре 1100 - 1350 °С; в результате С. п. образовывалась крица. С. п. возник во2-м тысячелетии до н.э.и просуществовал в осн. до 14 в. (а в неск. усовершенствов. виде - до нач. 20 в.). Был постепенно вытеснен более производит. кричным переделом. СЫРЬЁ, сырой материа л, - предмет труда, на добычу или произ-во к-рого был затрачен труд (железная руда на металлургич. з-де, хлопок на текст. ф-ке, зерно на мукомольном пр-тии и т. д.). По происхождению различают пром. и с.-х. С. Пром. С. подразделяется на минеральное (нефть, уголь, руды металлов, графит и т. п.) и искусственное (синтетич. смолы и пластмассы, заменители кожи и т. д.). С.-х. С. подразделяют на растительное и животного происхождения. См. также Вторичное сырьё.
вверх