ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА НООССООН - игольчатые кристаллы; tnл 189,5 °С (безводная Щ. к.) или 101,5 °С [дигидрат (COOH)2*2H2O]. Содержится в щавеле, гл. обр. в виде калиевой соли. Щ. к., её соли и эфиры (оксалаты) применяют для очистки металлов от ржавчины и накипи, как растворители, отбеливатели, протраву при ситцепечатании и дублении кожи, как компоненты пиротехнич. составов, в синтезе красителей. ЩЕБЁНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ - дорожное покрытие, выполняемое из слоя щебня толщ. 14 - 18 см по песчаному или гравийному подстилающему слою толщ. 15 - 20 см. Щ. п. применяют при интенсивности движения 50 - 500 автомобилей в 1 сут. ЩЕБЕНЬ - 1) совр. отложения, состоящие из остроугольных обломков горных пород размером 10 - 100 мм - продукт разрушения коренных пород при выветривании; залегают в виде рыхлых или слабосвязанных скоплений. 2) Острорёберные обломки твёрдого прочного камня размером 5 - 150 мм, включающие природный Щ. и Щ.. получ. путём спец. дробления твёрдых горных пород или искусств. кам. материалов. Используется в качестве наполнителя бетонных смесей, ж.-д. балласта, при устройстве дорожных покрытий и т. п. ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - путевая машина непрерывного действия, очищающая щебёночный балласт ж.-д. пути от загрязнений, а также осуществляющая вырезку балласта, дозировку ранее выгруж. вдоль пути балласта, сдвижку пути. Машина перемещается локомотивом с рабочей скоростью 1 - 3 км/ч. Выпускаются также прицепные к трактору машины для очистки балласта при снятой рельсо-шпальной решётке во время капит. ремонта пути (см. рис.). К ст. Щебнеочистительная машина. Балластоочистительная машина ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА - антенна, выполненная в виде отрезка волновода, объёмного резонатора или коаксиальной линии, в проводящих поверхностях к-рых прорезаны щели. Щ. а. применяют в диапазоне СВЧ как самостоят. антенну или излучающий элемент антенной решётки, а также как облучатель сложной антенны. ЩЕЛЕВОЕ КРЫЛО, разрезное крыло, - крыло ЛА, оборудов. предкрылками и закрылками, образующими в крыле профи лир. щели (см. рис.). Воздух из области повыш. давления под крылом поступает через щели с большой скоростью на верх. поверхность и сдувает с неё пограничный слой, препятствуя срыву потока. Поэтому у щелевых закрылков больше допустимый угол отклонения, а щелевые предкрылки позволяют увеличить угол атаки крыла, что используется для увеличения аэродинамич. коэфф. подъёмной силы крыла. Наиболее эффективно их совместное использование. Схема щелевого крыла: 1 - предкрылок; 2 - крыло; 3 - закрылок ЩЕЛЕВОЙ ЗАТВОР, шторно-щелевой затвор, - разновидность фокального затвора фотографического аппарата. Его световые заслонки имеют вид шторок (металлнч. или из прорезиненной ткани), между к-рыми при срабатывании затвора образуется щель, регулируемая по ширине и (или) скорости движения для отработки разл. выдержек при фотографировании. Щ. з. монтируют в непосредств. близости от фотоматериала. В процессе перемещения щели вдоль кадра фотослой экспонируется последовательно участок за участком. К разновидностям III. з. относятся веерные и ламельные затворы с составными шторками. ЩЕЛЕРЕЗНАЯ МАШИНА - то же, что боровая машина. ЩЁЛОЧИ - гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Р-ры Щ. окрашивают лакмус в синий цвет, фенолфталеин - в красный. Типичные Щ. - гидроксид натрия NaOH и гидроксид калия КОН - оказывают разъедающее действие на мн. соприкасающиеся с ними материалы (отсюда их устар. назв. "едкие"). ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ - хим. элементы II гр. периодич. системы Менделеева: кальций, стронций, барий и радий. Назв. связано с тем, что их оксиды ("земли" - по терминологии алхимиков) сообщают воде щелочную реакцию. Химически Щ. м. весьма активны, причём их активность возрастает от кальция к радию. ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ - хим. элементы I гр. периодич. системы Менделеева: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Назв. связано со способностью образовывать сильные основания - щелочи, известные с древности. Обладают высокой хим. активностью, возрастающей от лития к цезию, сильнейшие восстановители. ЩИПАЛЬНАЯ МАШИНА - служит для разделения крупных клочков волокон на более мелкие и их перемешивания. Рабочие органы Щ. м. - барабан и валики с поверхностями! снабжёнными изогнутыми зубьями - колками. Щ. м. применяют в подготовке смесей волокон к чесанию в шерстопрядении и в угарном прядении хлопка. ЩИТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ - устройство в виде одной или неск. вертик. панелей, иногда в сочетании с пультом, на к-рых располагаются мнемонические схемы, индикаторы состояния оборудования, измерит. приборы, аппаратура связи а также органы дистанц. управления объектами. Применяется при централизов. контроле за производств. процессами и управлении ими, часто с использованием средств телемеханики, вычислит. техники. ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ - агрегат для ограждения горных выработок по всему периметру от обрушения или вывалов породы при их проходке в неустойчивых породах. Щ. п. передвигается по мере продвижения забоя с помощью механизмов (механизир. Щ. п.) или под действием собств. веса и веса обруш. пород. Щ. п. имеют круглое, овальное, реже прямоугольное сечение; применяются при сооружении горизонтальных выработок шахт, гор. коллекторов и т. д. ЩИТОВАЯ КРЕПЬ - горная крепь; оградит, или оградительно-поддерживающая конструкция, к-рая передвигается в призабойном пространстве по падению крутого пласта при его выемке. По способу передвижения щиты подразделяют на механизир. и немеханизир., перемещающиеся под действием собств. веса и веса обруш. пород. См. рис. К ст. Щитовая крепь. Секционный П-образный щит с гидростойкой (слева) и без неё ЩИТОК аэродинамический - простейший элемент крыла механизации, представляющий собой отклоняющуюся вниз поверхность пластинчатого типа, к-рая расположена в ниж. задней части крыла. Отклоняющийся Щ. увеличивает аэродинамич. коэфф. подъёмной силы благодаря увеличению кривизны профиля крыла, а также интенсивного отсоса пограничного слоя с верх. поверхности крыла вследствие образования сильного разрежения между отклонённым щитком и хвостовой частью крыла (см. рис.). Скользящий (выдвижной) Щ. увеличивает, кроме того, площадь крыла. К аэродинамич. Щ. относятся также тормозные щитки, интерцепторы, гасители подъёмной силы и др. К ст. Щиток аэродинамический: 1 - крыло; 2 - отклоняющийся щиток; 3 - скользящий щиток ЩУПЫ - мерные пластины для проверки зазоров между поверхностями. Изготовляются толщиной от 0,02 до 1 мм. Щ. длиной 100 мм поставляются наборами, а Щ. длиной 200 мм - отд. пластинами. Осн. размеры их стандартизованы. См. рис/ Щупы в обойме Проверка щупом зазоров между стенками канавки поршня и поршневым кольцом
вверх