ОБАПОЛ - пиломатериал, полученный из боковой части бревна. Если выпуклая сторона О. не пропилена или пропилена менее чем на 1/2 длины, О. наз. горбыльным. Если выпуклая сторона пропилена более чем на 1/2, О. - дощатый. О. идёт на изготовление строит. лесов, опалубки, крепления горных выработок и т. д. См. рис. Обапол: а - горбыльный; б = дощатый ОБВОДНЕНИЕ - стр-во гидротехнич. сооружений (водозаборных сооружений, водохранилищ, каналов, водоводов и т. п.), дополняющих естеств. (напр., речную) сеть водотоков и предназнач. для водоснабжения и орошения безводных и маловодных р-нов. Один из наиболее распространённых и эффективных приёмов О. - устройство обводнит. каналов. Вода в них подаётся самотёком или водоподъёмными станциями из рек или водохранилищ. ОБВОДЫ судна - очертания нар. поверхности корпуса судна. Форма О. во многом определяет мореходные качества судна (сопротивление его движению, условия работы судовых движителей, всхожесть на волну и др.), ледопроходимость, форму грузовых помещений и др. Наивыгоднейшие О. самоходных и несамоходных судов устанавливают с помощью модельных испытаний, исходя из условий экономия, эффективности. ОБГОННАЯ МУФТА, механизм свободного хода, - разновидность сцепных самоуправляющихся муфт, передающих вращающий момент только в одном направлении. О. м. выключается при превышении угловой скорости ведомого звена относительно ведущего, обеспечивая свободное вращение ведомого звена. Различают О. м.: зацепления - храповые (см. Храповой механизм) и кулачковые; трения - с роликами и с самозатягивающимися пружинами. О. м. применяют в различных машинах (напр., в велосипедах). См. рис. Обгонные муфты: а - храповая; б - кулачковая; в - трения с цилиндрическими роликами; г - трения с самозатягнвающи-мися витыми пружинами; 1 - звено, передающее вращающий момент только в одном направлении (указано стрелками); 2 - звено, воспринимающее вращающий момент ОБДЕЛКА подземного сооружения - конструкция, закрепляющая выработку подз. сооружений (туннелей, подэ. ГЭС, складов, резервуаров и т. д.) и образующая их внутр. поверхность (см. рис.); может быть несущей, рассчитанной на действие нагрузки, и облицовочной, предохраняющей горные породы выработки от выветривания. Сооружают О. из монолитного бетона или ж.-б., сборного ж.-б., металла и комбинированные, с облицовкой из декоративных материалов. Унифицированная сборная железобетонная обделка туннелей метрополитена: вверху - из блоков кругового очертания; внизу - вз прямоугольных элементов ОБДИРКА - предварит. (черновая) обработка резанием заготовок, полученных литьём, ковкой или прокаткой. ОБДУВОЧНЫЙ АППАРАТ - устройство для удаления отложений золы, сажи, шлака с разл. поверхностей нагрева парового котла струёй пара, сжатого воздуха или воды. Давление пара в О. а. достигает 4 МПа и выше, давление воздуха - не св. 1 МПа, давление воды - до 1,5 МПа. ОБЕГАЮЩЕГО ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ МАШИНЫ - устройство для контроля технологич. процесса (или состояния технич. объекта), в к-ром контролируемые величины (параметры) представляются в цифровой форме. При этом автоматически контролируется большое число параметров с помощью лишь одного устройства, поочерёдно подключаемого к измерит. преобразователям (датчикам) контролируемых величин. О. ц. к. м. обеспечивает десятки тыс. контрольных измерений в 1 с. Применяется в системах контроля технологич. оборудования и процессов, для контроля сложной электротехнич. аппаратуры и т. п. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ - удаление воды, содержащейся в в-ве; то же, что дегидратация. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ НЕФТИ - отделение нефти от воды в процессе её добычи и подготовки к транспортированию. Меры по О. н. начинаются с момента поступления её из пласта вместе с водой в скважину (внутрискважинная деэмульсация) путём введения в неё реагентов - деэмульгаторов. На поверхности в системах сбора нефти предусматривается предварит. сброс отделившейся воды. О. н. в системах подготовки нефти с трудно отделяющейся водой производится обработкой эмульсий деэмульгаторами, нагревом и отстоем эмульсий в ёмкостях промежуточного хранения, воздействием электрич. полями (в электродегидраторах), с помощью разл. режимов перемешивания, центрифугированием, фильтрацией через пористые материалы, задерживающие воду. ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ в кожевенном производстве - удаление волосяного покрова со шкуры после золения. О. - подготовит. операция при выделке кожи. Различают О. с растворением волосяного покрова ("сжиганием") и О. с предварит. ослаблением прочности связи волоса с дермой (хим. или ферментативным) с послед. механич. удалением волосяного покрова. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ м е т а л л о в - удаление с поверхности обрабатываемого металла жировых загрязнений. О. осуществляют промывкой деталей в шелочных р-оах. а в нек-рых случаях электролитич. травлением с последующей промывкой водой и сушкой. ОБЕЗЗОЛИВАНИЕ в кожевенном производстве - нейтрализация полуфабриката после золения, сопровождаемая удалением кальциевых соединений и уменьшением набухания голья. Обычно выполняется солями аммония, ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ - 1) уменьшение содержания углерода в поверхностных слоях стальных изделий и заготовок при нагреве в средах, содержащих кислород и водород (горячий воздух, печные газы), с к-рыми углерод вступает в соединение и образует газообразные продукты. В большинстве случаев О. нежелательно, т. к. ухудшает св-ва стали. Для предотвращения О. нагрев проводят в защитных газовых средах или вакууме. 2) Разновидность химико-термической обработки металлов, проводимая с целью уменьшения содержания углерода. ОБЕЛИСК (греч. obeliskos, букв. - небольшой вертел) - гранёный (обычно квадратный в сечении) суживающийся кверху кам. столб с заострённой пирамидальной верхушкой. Распространённый тип памятника и монумента. ОБЕРТОН (нем. Oberton, от оbег - верхний, главный и Топ - тон) - гармонич. (синусоидальная) составляющая сложного негармонич. колебания с линейчатым спектром (см. Гармонический анализ), частота к-рого больше наименьшей частоты v0 в спектре этого колебания. Частоте v0 соответствует основной тон сложного колебания. Если частоты О. кратны v0, то О. наз. гармоническими, причём осн. тон наз. первой гармоникой, О. с частотой 2v0 - второй гармоникой и т. д. (см. рис.). Если частоты О. связаны с v0 более сложным законом, О. наз. негармоническим. Составом О. музыкального звука определяется его тембр. К ст. Обертон. Сложное периодическое колебание (а) и его гармонические составляющие (б) ОБЕССЁРИВАНИЕ - то же, что десульфурация. ОБЕССИЛИВАНИЕ НЕФТИ - процесс отделения минер. солей, находящихся в нефти в виде мелких кристаллов и в растворённом состоянии в эмульги-рованной воде. О. н. производится промывкой её пресными водами на установках подготовки нефти к транспортированию и переработке, а также глубоким обезвоживанием в электродегидраторах. Товарная нефть не должна содержать св. 30 - 40 мг солей на 1 л. ОБЕСФОСФОРИВАНИЕ - то же, что дефосфо-рация. ОБЕЧАЙКА - конич. или цилиндрич. барабан из листового материала, открытый с торцов (без днищ). Является заготовкой для котлов, резервуаров, трубопроводов большого диаметра и пр. ОБЖАТИЕ - уменьшение толщины (или высоты) заготовки при её осадке под молотом или прессом, при прокатке или вытяжке (протяжке) - т. н. абсолютное О. Различают также относительное О., или степень О., - отношение разности исходной и конечной толщин (или высот) заготовки к её исходной толщине (или высоте). Относит. О. является показателем степени деформации металла. ОБЖИГ - нагрев и выдержка при высокой темп-ре разл. материалов с целью придания им необходимых св-в (напр., твёрдости, прочности) или удаления примесей. Окислит. О. применяют для удаления из руд серы, летучих в-в и др. примесей, а восстановит. - для перевода слабомагнитных минералов жел. руд в магнитные с целью последующего обогащения магнитной сепарацией. В цветной металлургии О. используют для отгонки ценных составляющих; иногда О. совмещают со спеканием для облегчения последующей обработки. В силикатной пром-сти посредством О. получают кирпич из глины, вяжущие материалы, глиняную, керамич., фарфоровую, фаянсовую посуду, санитарно-технические изделия, детали машин и аппаратов. О. осуществляется в обжиговых печах. ОБЖИГОВАЯ ПЕЧЬ - печь для обжига разл. материалов. О. п. с рабочей темп-рой 700 - 1300 °С для обжига огнеупорной глины, известняка, магнезита, доломита, цем. шихты, металлич. руд по конструкции бывают шахтными, многоподовыми, трубчатыми, вращающимися. В отд. случаях обжиг осуществляют в О. п. с кипящим слоем. Высокотемпературные (1000 °С и выше) О. п. для обжига огнеупорного кирпича, фарфоровых и фаянсовых изделий, эмали и красок на посуде, деталях машин и аппаратов по конструкции бывают камерными, кольцевыми, туннельными, конвейерными и т. д. ОБЖИМ - операция листовой штамповки, заключающаяся в придании краевой части заготовки конич.. цилиндро-конич., сферич. или др. формы (см. рис.). Производится в штампах на прессах или на машинах для радиального обжатия. Виды поверхности краевой части полых заготовок после обжима: а - коническая; б - цилиндро-коническая; в - сферическая ОБЖИМКА - 1) штамп с продольным ручьём плавнопеременного сечения для вытяжки металлич. заготовки и получения точного профиля. 2) Инструмент, применяемый при клёпке для формирования заклёпочной головки. ОБЖИМНОЙ СТАН - высокопроизводит. прокатный стан, предназнач. для обжатия крупных стальных слитков в блюмы, слябы, фасонные заготовки (большие двутавровые балки, швеллеры и т. д.). См. также Блюминг, Блюминг-слябинг, Слябинг. ОБЗОЛ - неопиленная боковая поверхность бревна на кромках пиломатериалов. ОБИТАЕМОСТЬ судна - комплекс факторов, характеризующих условия пребывания людей на судне. Элементы О.: размеры кают, обществ. и бытовых помещений, проходов; состав, габариты и расположение каютного оборудования; хар-ки систем климатизации (вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха); показатели качки судна, вибрации, шума, удобство обслуживания судового оборудования, приборов, систем и др. О. влияет на работоспособность и здоровье экипажа. ОБКАТКА - 1) операция формообразования из листовых заготовок полых деталей, имеющих форму тел вращения (напр., днищ цистерн и др. ёмкостей, разливочных ковшей, конвертеров). О. производят на давильном станке. 2) Кузнечная операция для придания гранёной или выпуклой заготовке цилиндрич. формы путём её деформирования в плоских бойках, чередующегося с поворотом заготовки вокруг своей оси (см. рис.). 3) Метод чистовой обработки зубчатых колёс. Обеспечивается совместным вращением обрабатываемого колеса и одного или неск. эталонных колёс с окружной нагрузкой. В процессе О. достигается снижение шероховатостей поверхности зубьев, упрочнение и повышение точности профильных поверхностей колёс. 4) Нач. период эксплуатации машин (после изготовления или капит. ремонта), во время к-рого происходит приработка рабочих поверхностей деталей, осадка прокладок и т. п.; характеризуется пост. уменьшением интенсивности изнашивания деталей в течение определ. периода. По окончании О. интенсивность изнашивания становится постоянной при дальнейшей работе деталей в норм. условиях. При О. необходимо соблюдать особый режим эксплуатации и ухода; напр., при О. автомобиля ограничивают скорость его движения на разных передачах, сорта применяемого топлива, допускаемую нагрузку и т. п. Схемы обкатки: а - гранёной заготовки; б - заготовки с выпуклой образующей ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - см. в ст. Отделочные материалы. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ - отделка поверхностей зданий и сооружений листовыми и плиточными материалами. Облицовку внутри зданий выполняют керамич., стек. или пластмассовыми плитками, а также крупноразмерными асбестоцем. листами, древесноволокнистыми плитами и т. п. При отделке фасадов зданий применяют лицевой кирпич, керамич. камни н плитки, природный камень (гранит, известняк и др.), искусств. облицовочные материалы и пр. Облицовочные материалы крепятся к поверхности р-рами, мастиками или с помощью крепёжных деталей. ОБЛИЦОВЫВАНИЕ (устар. - фанерование) - склеивание дерев. изделий и деталей шпоном и др. облицовочными материалами для упрочнения изделий и улучшения их внеш. вида. О. применяется при изготовлении мебели и деталей внутр. отделки зданий, пасс. вагонов, судовых кают и т. д. ОБЛОЖКА - внеш. покрытие изделия, к-рое соединяется с блоком без форзацев. О. обычно покрываются тетради, журналы, брошюры и т. п. продукция. ОБЛОЙ, заусенец, - избыточный металл на отливке или штамповке. О. вокруг отливки возникает по кромке плоскости разъёма формы из-за нек-рого раскрытия формы при заполнении её жидким металлом или несовпадении знаков. О. вокруг штамповки образуется вследствие выдавливания лишнего металла из открытых штампов. О. удаляется при последующей обработке. ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ - разные по форме поперечного сечения протяжённые архит. элементы, являющиеся составными частями деталей ордеров архитектурных (см. рис.). О. а. подразделяют на прямолинейные (полочка, иначе плинт) и криволинейные, к-рые в свою очередь делятся на простые (вал, валик, четвертной вал, выкружка) и сложные, образуемые сочетанием двух или неск. кривых (гусёк, каблучок, скоция). При сочетаниях О. а. возникают различные комбинации форм. Обломы архитектурные ОБЛУЧАТЕЛЬ промышленный - сооружение для облучения разл. в-в большими дозами ионизирующих излучений от мощных изотопных источников. О. применяют для интенсификации хим. процессов, синтеза новых в-в, стерилизации медикаментов и перевязочных средств, пищ. продуктов и др. В качестве излучателей обычно используют изотопы 40Со и 137Cs, отработавшие тепловыделяющие элементы и концентрир. р-ры продуктов деления. См. рис. Схема промышленного облучателя: 1 - вход с блокировкой для обслуживающего персонала; 2 - конвейер для облучаемых предметов; 3 - камера для хранения источника излучения; 4 - источник излучения ОБЛУЧЁННОСТЬ - то же, что освещённость энергетическая. ОБМУРОВКА КОТЛА - нар. стены котла, отделяющие его топочную камеру и газоходы от окружающей среды. Назначение О. к. - уменьшить потери тепла в окружающую среду, снизить присосы холодного воздуха в газоходы котла и предотвратить выбивания из него дымовых газов. При темп-ре газов до 600 °С материалом для О. к. служит красный кирпич, при более высокой темп-ре внутр. часть О. к. (футеровку ) выполняют из огнеупорного кирпича или бетона с нар. обшивкой стальным листом или без неё. У сов р. газоплотных котлов О. к. заменяют навесной изоляцией (см. Экран). ОБОБЩЁННАЯ ФУНКЦИЯ - матем. понятие, обобщающее классич. понятие функции; даёт возможность выразить в математически корректной форме такие идеализир. понятия, как плотность материальной точки, интенсивность мгновенного источника и т. д. В понятии О. ф. находит отражение тот факт, что реально нельзя измерить значение физ. величины в точке, а можно измерить лишь её ср. значение в достаточно малой окрестности данной точки. Простейшая О. ф. - дельта- функция. ОБОБЩЁННЕЕ ИМПУЛЬСЫ в механике - физ. величины pi, характеризующие движение ме-ханич. системы и связанные с её кинетич. энергией Ек соотношениями: pi = дЕк/dqi, где qi= dqi/dt - обобщённая скорость, соответствующая обобщённой координате qi. Размерность О. и. pi зависит от размерности qi. Напр., если qi имеет размерность длины, то pi (имеет размерность импульса. ОБОБЩЁННЫЕ КООРДИНАТЫ в механике - независимые между собой параметры qi, q2,..., qs, к-рые однозначно определяют положение механич. системы в пространстве, а их число s равно числу степеней свободы системы. О. к. особенно удобны при рассмотрении движения систем, подчинённых связям механическим. Закон движения системы в О. к. задаётся соответствующими числу степеней свободы ур-ниями вида qi = qi (, где t - время. ОБОБЩЁННЫЕ СИЛЫ в м е х а н и к е - величины Qi, произведение к-рых на элементарные при-рашения dqi обобщённых координат qi механич. системы дают выражение элементарной работы бА где образован из ворса волокнистых материалов (хлопок, вискоза). Для наклейки О. обычно применяют водорастворимые синтетич. клеи или клейстеры из отходов мукомольного произ-ва. ОБОЛОЧКА - пространств, конструкции, огранич. двумя криволинейными поверхностями, расстояние между к-рыми мало по сравнению с остальными её размерами. В зависимости от геометрии поверхности О. бывают раэл. кривизны (рис. 1): положительной (сферич. и эллиптич.), отрицательной (гиперболич.) и нулевой (цилиндрич. и конич.). Применяются О. в покрытиях (рис. 2) и перекрытиях зданий, в конструкциях ЛА, судов, резервуаров, силосных башен, в частях машин и т. д. Осн. достоинства О. экономный расход материалов, повыш. жёсткость и прочность, позволяющие перекрывать большие пролёты. Недостатки: сравнит, трудность изготовления, сложность расчёта. Рис. 1 к ст. Оболочка. Типы поверхностей: а - положительной кривизны; б - отрицательной кривизны; в - нулевой кривизны Рис. 2 к ст. Оболочка. Свод-оболочка (покрытие автобусного парка) ОБОЛОЧКОВАЯ ФОРМА, корковая форма, - разовая литейная форма из двух скреплённых рельефных полуформ (см. рис.) с толщ. стенок 6 - 10 мм. О. ф. изготовляют из смеси, состоящей из мелкого кварцевого песка и крепителя - фенолоформальдегидной порошкообразной термореактивной смолы (пульвербакелита), на спец. автоматич. и полуавтоматич. машинах. Термореактивная смола плавится при нагревании спиральными электронагревателями, установл. внутри металлич. модели, и обволакивает зёрна песка, при дальнейшем нагревании затвердевает и связывает зёрна песка в прочную оболочку с гладкой внутр. поверхностью. Спаривание полуформ производят по фиксаторам, с помощью скоо, струбцин или склеиванием. Расход формовочной смеси в 8 - 10 раз меньше, чем при литье в песча-но-глинистые формы. Оболочковая форма ОБОРОТ В МИНУТУ - внесистемная ед. частоты вращения. Обозначение - об/мин. 1 об/мин = 1 мин-116,667 с-1. ОБОРОТ В СЕКУНДУ - внесистемная ед. частоты вращения. Обозначение - об/с. 1 об/с = 1 с-1. ОБОРОТНАЯ МАШИНА - машина для вязания полотен или деталей верхних изделий двойными или одинарными переплетениями. О. м. имеют 2 игольницы, располож. одна против другой; в пазах игольниц перемещаются двухголовочные язычковые иглы с помощью игловодителей. Если иглы переводить из одной игольницы в другую, то можно получать изнаночные переплетения. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - система водоснабжения на пр-тиях, обеспечивающая многократный оборот одной и той же воды в технологич. процессе, напр. для охлаждения оборудования, мойки сырья, автомобилей (в гаражах) и т. п. Для охлаждения воды в О. в. используются открытые водоёмы, градирни, брызгальные бассейны и др. устройства, для очистки при загрязнении - очистные установки. Применение О. в. вместо прямоточного позволяет существенно сократить расход воды, не загрязнять атмосферу, уменьшить единоврем. и эксплуатац. расходы пр-тий. ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ - часть производств. фондов соц. пр-тий, целиком потребляемая в одном производств. цикле и полностью переносящая свою стоимость на производимый продукт. Состоят из предметов труда, производств. запасов и незаверш. продукции (см. Незавершённое производство). ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР - распространённое назв. многооперационного станка с числовым программным управлением. О. ц. оснащён инструментальным магазином большой ёмкости и устройствами для автоматич. смены инструмента. Станок позволяет вести комплексную механич. обработку большого числа поверхностей заготовки разл. способами - точением, фрезерованием, сверлением и др. Управление обработкой заготовки осуществляется по заданной программе. О. ц. сочетает высокую производительность, присущую спец. станкам-автоматам, с гибкостью, быстротой переналаживания на др. режим работы, что характерно для универс. станков. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ - группа технологич. процессов, в результате к-рых происходит формоизменение заготовок без нарушения их сплошности, т. е. пластич. деформацией под влиянием прилож. внеш. сил. Осн. методы О. м.д.: прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка. В результате О. м. д. физ.-механич. св-ва металлов, как правило, улучшаются. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ - см. Резание металлов. ОБРАБОТКА СТАЛИ ХОЛОДОМ - термич. обработка стали, заключающаяся в охлаждении закалённой стали, в структуре к-рой имеется остаточный аустенит, до темп-ры ниже О °С (обычно до - 80 °С), что приводит к дополнит. образованию мартенсита. О. с. х. применяется для деталей, изготовл. из стали с высоким содержанием углерода, с целью получения Макс. твёрдости и стабилизации размеров закалённых деталей. ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ, эталон продукции, - образец изделия, изготавливаемый пром. способом в одном или неск. (партией) экз. до внедрения в серийное произ-во с целью опытной проверки и контроля конструктивно-технич. и потребит, качеств. предусмотренных технич. заданием на его проектирование и проектом. В СССР изготовление О. п. или партии О. п. - обязательный этап разработки ОБРАЗЦОВОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ - мера, измерительный прибор или измерительный преобразователь, прошедшие метрологич. аттестацию и признанные пригодными для проверки по ним др. средств измерений. ОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС - термодинамический процесс, после к-рого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут вернуться в нач. состояние без того, чтобы в системе и окружающей среде возникли к.-л. изменения. О. п. перехода термодинамич. системы из одного состояния в др. допускает возможность возвращения этой системы в исходное состояние через ту же последовательность промежуточных состояний, что и в прямом процессе, но проходимых в обратном порядке. Необходимое условие обратимости процесса - его равновесность (см. Квазистатический процесс). Все реальные процессы, строго говоря, необратимы. Только нек-рые из них приближённо можно рассматривать как О. п. С изучением О. п. связаны мн. задачи механики и электродинамики (решаемые без учёта сил трения), нек-рые задачи гидродинамики (напр.. распространение звуковых волн в практически непоглощающей среде), мн. задачи теплотехники и др. Пример О. п. - Карно цикл. ОБРАТНАЯ ВСПЫШКА - воспламенение горючей смеси во впускном коллекторе двигателя внутр. сгорания. Происходит в результате прорыва горящих газов из цилиндра при неплотном закрытии впускного клапана, при чрезмерном обеднении смеси или очень большом опережении зажигания. О. в. часто вызывается засорением жиклёра карбюратора. ОБРАТНАЯ ЛОПАТА - рабочее оборудование одноковшового экскаватора, применяемое для рытья небольших котлованов и траншей, располож. обычно ниже уровня стоянки экскаватора. У такого экскаватора ковш обращён к машине и копает в направлении к экскаватору (см. рис.). Экскаватор с обратной лопатой Схема работы экскаватора с обратной лопатой: 1 - ковш; 2 - рукоять; 3 - стрела; 4 - кузов ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - воздействие результатов функционирования к.-л. системы (устройства) на характер дальнейшего функционирования этой же системы или управляемого процесса на управляющий орган. Различают отрицательную О. с., к-рая при отклонении объекта от равновесия вызывает нейтрализацию этого отклонения (используется, напр., в замкнутых системах управления), и положительную О. с., к-рая способствует переходу в др. равновесное состояние или вызывает лавинный процесс (используется, напр., в генераторах электрических колебаний). Иногда в сложных системах О. с. рассматривают как передачу информации о протекании процесса, на осн. к-рой вырабатывается управляющее воздействие (т. н. информац. О. с.). ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ - ф-ция, обращающая зависимость, выражаемую данной ф-цией. Если дана ф-ция у = f(x), то О. ф. будет х = Ф(у). Напр., для у = kx + b(k не равно 0) О. ф. будет х = (у - b)/k, a для- у = ех - будет х = 1nу. Графики обратных тригонометрических функций: 1 - арксинуса; 2 - арккосинуса; 3 - арктангенса; 4 - арккотангенса ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СИГНАЛ - сигнал, поступающий с выхода системы автоматич. управления (регулирования) по цепи обратной связи на её вход для сравнения с задающим воздействием и определения рассогласования, с учётом к-рого производится соответствующее управление (регулирование). ОБРАТНЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - ф-ции, обратные к гиперболическим функциям; выражаются ф-лами:- ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - функции, обратные тригонометрическим функциям. Обычно рассматривают следующие О. т. ф.: Arcsin х (арксинус х) - ф-ция, обратная sin х; Arccos х (арккосинус х) - ф-ция, обратная cos Л; Arctg х (арктангенс х) - ф-ция, обратная tg х; Arcctg х (арккотангенс х) - ф-ция, обратная ctg х. Вследствие периодичности тригонометрич. ф-ций О. т. ф. многозначны. Из всех возможных значений каждой О. т. ф. выделяются гл. значения, или гл. ветви; они обозначаются: arcsin x, arccos x, arctg х, arcctg x (на рис. выделены жирными линиями). ОБРАТНЫЙ ОСМОС, гиперфильтрация, - метод концентрирования или уменьшения засоленности р-ров, заключающийся в подаче их под давлением на мембрану полупроницаемую. Мембрана пропускает растворитель и полностью или частично задерживает растворённое в-во. О. о. применяется для опреснения солёных и очистки сточных вод, разделения азеотропных и др. трудноразделяемых смесей, смещения равновесия хим. реакций. ОБРАЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - получение позитивного изображения объекта съёмки на том же фотоматериале, на к-рый производилась съёмка. Обращению посредством особой хим.-фотогр. обработки поддаются практически все фотоматериалы, но наилучшие результаты получаются на спец. фотоматериалах - обращаемых. Наиболее широко О. ф. используется в любительской практике для получения диапозитивов (слайдов) и при создании любительских фильмов, а также для получения копий с позитивов, контратипов с негативов и в др. целях. ОБРАЩЁННЫЙ ДИОД - полупроводниковый диод, выполненный на основе ПП (обычно германия или арсенида галлия) с высокой концентрацией примесей, в к-ром протекание тока обусловлено при обратном напряжении туннельным эффектом, а при прямом - только инжекц. процессами. От туннельного диода отличается низким значением силы пикового тока (ок. 100 мкА). В О. д. уже при малых обратных напряжениях (десятки мВ) сила обратного тока оказывается больше силы прямого (диффузионного) тока; эта особенность послужила основанием для назв. прибора. Применяется гл. обр. в СВЧ детекторах и смесителях, в быстродействующих переключателях и импульсных схемах. ОБСАДНАЯ ТРУБА - стальная труба, применяемая для крепления стенок буровой скважины. ОБСЕРВАЦИЯ (от лат. observatio - наблюдение) - определение геогр. координат судна по наблюдениям объектов с известными координатами (береговым ориентирам, радиомаякам, небесным светилам и т. д.). Периодические О. необходимы для проверки точности счисления пути судна. ОБТЕКАТЕЛЬ - конструктивное устройство для уменьшения лобового сопротивления трансп. машины (автомобиля, мотоцикла, самолёта и др.). ОБТЮРАТОР (франц. obturateur, от лат. obturo - закрываю) - приспособление, обеспечивающее периодическое перекрывание светового потока в киносъёмочных, кинопроекционных, кинокопировальных, измерит. и др. аппаратах. О. выполняет две функции: в киносъёмочных аппаратах служит затвором, отрабатывающим время экспонирования (выдержку); в кинопроекционных аппаратах обеспечивает продолжительность проецирования кинокадров (частоту кадров). В любом случае О. обеспечивает перекрывание световых лучей на время, необходимое для смены кадра. Различают дисковые (в т. ч. и зеркальные), конические и цилиндрические О. Зеркальный обтюратор киносъёмочного аппарата: 1 - объектив; 2 - оптическая ось; 3 - диск обтюратора; 4 - коллективная линза визирной системы; 5 - вал обтюратора Дисковые обтюраторы киноаппаратов: а - однолопастный; б - двухлопастный; в - трёхлопастный ОБТЯЖКА - получение из листовой заготовки полой детали криволинейной формы путём растяжения материала и обтягивания им шаблона. ОБУЧАЮЩАЯ МАШИНА - устройство, предназнач. для реализации обучающих программ. В процессе обучения О. м. предъявляет обучаемому порции учебного материала и контрольные задания по ним в той последовательности, в к-рой обучаемый должен их изучить и выполнить, и в темпе, наиболее удобном для обучаемого; определяет правильность выполнения контрольных заданий, указывает характер допущенных ошибок; определяет дальнейшую последовательность прохождения курса в зависимости от достигнутых успехов. В качестве О. м. всё чаще используются ЭВМ; нек-рые типы О. м. наз. тренажёрами. Наиболее часто О. м. применяются для приобретения практич. навыков в управлении трансп. средствами, сложными машинами и агрегатами. См. рис. Обучающая машина (СССР) ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА - полное описание процесса обучения, содержащее учебный материал, задания, необходимые для его усвоения, и указания по их выполнению и контролю; составляет основу программированного обучения. Как правило, О. п. оформляется в виде совокупности относительно небольших разделов учебного материала, заканчивающихся контрольным вопросом, заданием или указанием обучаемому относительно его дальнейших действий. О. п. выполняется в виде книги (программированный учебник), записывается на магн. ленту (для воспроизведения через магнитофон), фиксируется на киноплёнке или диапозитивах, записывается в память ЭВМ, используемой для обучения (см. Обучающая машина). См. рис. Обучающая программам а - линейная; б - разветвлённая ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС - совокупность функционально взаимосвязанных учебно-методич., информац., матем. и инж.-технич. средств, обеспечивающих программированное обучение. Часто создаётся на базе ЭВМ с разветвлённой системой устройств для ввода и вывода данных (индивидуальных пультов учащихся). ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭВМ, универсальная Э В М, - электронная вычислительная машина, предназнач. для решения широкого класса задач, имеет разветвлённую систему операций, иерархич. структуру памяти и развитую систему периферийных устройств; допускает работу практически во всех режимах взаимодействия с человеком. К ЭВМ общего назначения, напр., относятся машины ЕС ЭВМ. ОБЩЕЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - см. Топливно-энергетический комплекс. ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛ ЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - совокупность районных электроэнергетических систем, объединённых межсистемными связями для параллельной работы при общем оперативном управлении с единого диспетчерского пункта. Объединение электроэнергетич. систем снижает неравномерность энергетич. нагрузки вследствие несовпадения во времени суточных максимумов отд. систем, располож. в разл. временных поясах, уменьшает их зависимость от гидрологич. и климатич. условий, снижает необходимую резервную мощность. ОБЪЕДИНЁННЫЙ ВОКЗАЛ - комплекс зданий и сооружений для обслуживания пассажиров неск. видов транспорта. О. в. могут быть железно-дорожно-автобусные (см. рис.), автобусно-речные, железнодорожно-мор. и др. Один из видов транспорта обычно является осн., остальные - подвозящими. Принципиальная схема О. в. определяется сооружениями осн. вида транспорта. Объединение может производиться путём размещения разл. вокзалов рядом друг с другом, блокированием или полным объединением всех осн. помещений в одном объёме. Объединённый вокзал (железнодорожно-автобусный) в г. Брашов (Румыния): а - общий вид; б и в - разрезы; 1 - кассы, справочное бюро; 2 - операционный зал; 3 - залы отправления; 4 - пешеходный туннель; 5 - железнодорожный перрон; 6 - залы туристов; 7 - автовокзал ОБЪЕКТИВ (от лат. objectus - предмет) - линзовая или зеркально-линзовая оптич. система, применяемая в приборах для получения действит. или мнимого изображения объектов. По назначению различают О. зрительных труб (напр., телескопа), дающие уменьш. изображение; микроскопов, дающие увелич. изображение; фото-, кино-, телесъёмочные и кинопроекц., дающие изображение уменьш., увелич. или в натур. величину. Осн. хар-ки О. фото-и киноаппаратов: фокусное расстояние, угловое поле в пространстве предметов, разрешающая сила, относительное отверстие (светосила) и др. Их подразделяют на короткофокусные (широкоугольные), ворм. и длиннофокусные (у норм. О. фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра, у короткофокусного - меньше, у длиннофокусного - больше). На оправах О. обычно наносятся значения диафрагменных чисел. О. для фото- и киносъёмки изготовляются с пост. или перем. фокусным расстоянием. См. рис. Объективы фотоаппаратов: а - длиннофокусный, фокусное расстояние f = 250 мм; б - нормальный светосильный, f = 50 мм; в - широкоугольный, f = 24 мы ОБЪЕКТИВ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (ОПФ) - объектив фото- или киносъёмочного аппарата, у к-рого фокусное расстояние можно произвольно изменять в пределах, обусловленных его конструкцией. Фокусное расстояние изменяется либо ступенчато (в результате дискретного перемещения отд. компонентов его оптической системы или за счёт использования разл. сменных компонентов, напр. афокальных насадок), либо плавно (путём плавного перемещения компонентов оптич. системы - вариообъективов и трансфокаторе в). Отношение максимального фокусного расстояния к минимальному наз. кратностью изменения фокусного расстояния ОПФ. У совр. фотогр. ОПФ кратность не превышает 2 - 3, а у киносъёмочных достигает 10 - 20. ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ - безразмерная физ. величина, характеризующая состав смеси и равная отношению объёма компонента смеси, приведённого к физ. условиям смеси, к объёму смеси. О. д. выражается в долях единицы, напр. в сотых (проценты), тысячных (промилле), миллионных и обозначается соответственно %, о/оо, млн-1. ОБЪЁМНАЯ УПРУГОСТЬ - то же, что сжимаемость. ОБЪЁМНАЯ ШТАМПОВКА - один из осн. способов обработки металлов давлением, при к-ром ааготовка пластически деформируется с изменением всех размеров, приобретая форму, соответствующую рабочей полости инструмента - штампа. Применяется в кузнечно-штамповочном произ-ве при серийном и массовом изготовлении деталей машин и др. изделий из алюм., магниевых, титановых сплавов и сталей. См. рис. К ст. Объёмная штамповка. Слева показано изделие, полученное ковкой на молоте, справа - то же изделие, полученное объёмной штамповкой на прессе: 1 - готовое изделие после обработки; 2 - припуск при обработке заготовки на прессе; 3 - припуск при обработке заготовки на молоте ОБЪЁМНО-ПЛОСКОСТНОЙ МОДУЛЬ - функцион. узел электронного устройства, в к-ром дискретные элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы и т. д.) устанавливаются на двух или неск. печатных платах. См. рис. Внешний вид объёмно-плоскостного модуля ОБЪЁМНЫЕ СИЛЫ, массовые силы, - силы, действующие на все частицы (элементарные объёмы) тела и пропорциональные массам этих частиц. Пример О. с. - сила тяжести. ОБЪЁМНЫЙ ЗАРЯД - то же, что пространственный заряд. ОБЪЁМНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ - то же, что модельно-макетный метод. ОБЪЁМНЫЙ МОДУЛЬ - функцией, узел электронного устройства, в к-ром дискретные элементы располагаются параллельно между собой и перпендикулярно плоскости их соединения в электрич. цепи согласно схеме (см. рис.). О. м. бывают сварные (выводы элементов соединяются сваркой); колончатые (элементы устанавливаются между двумя печатными платами); сотовые (элементы устанавливаются в спец. гнёзда из изоляц. материала) и др. Модули одного типа имеют одинаковые или кратные геом. размеры и образуют систему модулей, согласованных между собой по электрич. параметрам. Объёмный модуль (без кожуха) - усилитель звуковых частот: 1 - верхняя печатная плата; 2 - резисторы; 3 - металлическая перемычка между печатными платами; 4 - конденсатор; 5 - нижняя печатная плата; 6 - выводы; 7 - транзистор ОБЪЁМНЫЙ НАСОС - насос, в к-ром жидкость перемещается в результате периодич. изменения объёма занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса. Осн. проточные части О. н. - канал подвода жидкости, камера и её замыкатели и вытеснители, канал отвода жидкости. Исходя из условий прочности деталей О. н. и мощности приводного двигателя, обычно ограничивают Макс. значение развиваемого давления с помощью предохранительного (переливного) клапана. Различают роторные насосы, возвратно-поступательные насосы и др. О. н. ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛУЧ - см. в ст. Двойное лучепреломление . ОВЕРЛОК (англ. overlock, от over - пере-, сверх и lock, здесь - соединять) - краеобмёточная швейная машина петельного стежка, в к-ром одна из петель огибает край среза детали. Шов имеет повыш. растяжимость, широко используется при пошиве трикот. изделий. См. рис. Швейная машина "Оверлок" ОВЕРШТАГ (голл. overstag) - поворот парусного судна на новый галс против ветра, при к-ром нос судна пересекает направление (линию) ветра. ОВИЦИДЫ - см. в ст. Инсектициды. ОГАРОК - продукт обжига руд и концентратов, проводимого для удаления примесей или придания технологич. св-в, облегчающих извлечение ценных компонентов. Пиритный О. - отход сернокислотного произ-ва после обжига колчеданов; используется как железосодержащее сырьё (после извлечения меди и цинка). ОГНЕВОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ - способ детонирования зарядов пром. ВВ или боеприпасов с помощью капсюля-детонатора, инициирование к-рого производится искрами горящей сердцевины отрезка огнепроводного шнура, введённого в его устье. Воспламенение отрезка огнепроводного шнура производится спичкой, "затравкой", тлеющим фитилём, зажигат. патронами. ОГНЕМЁТ - оружие для поражения противника струёй горящей огнесмеси с небольшого (20 - 800 м) расстояния. О. состоит из резервуара с горючей смесью, шланга и брандспойта с запалом. Огнеметание производится короткими выстрелами (вспышками) через 1 - 2 с. Различают О. ранцевые, стационарные, танковые, катерные, механизир., реактивные. Впервые применены герм, войсками в 1915. ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР, бикфордов шнур, - шнур с пороховой сердцевиной для передачи теплового импульса (пучка искр) капсюлюдетонатору через строго определ. промежуток времени с момента поджигания отрезка шнура зажигат. трубки. Конструкция О. ш. представляет собой слабоспрессованную сердцевину из зёрен дымного пороха, окружённую рядом внутр. и нар. оплёток, покрытых водоизолирующей мастикой. В СССР выпускают О. ш. диам. 5 - 6 мм со скоростью горения 10 мм/с. Предназначен для огневого инициирования зарядов, в т. ч. под водой. ОГНЕСТОЙКОСТЬ - способность изделия, конструкции или элемента сооружения сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность, т. е. сопротивляться обрушению (разрушению), прогреву до темп-р возгорания, образованию сквозных отверстий и трещин, а также препятствовать распространению горения по поверхности или внутри изделия (конструкции, сооружения). Время, в течение к-рого изделие сохраняет О. при спец. огневых испытаниях, наз. пределом О. Высокую О. (св. 1 ч) имеют конструкции из камня, кирпича, бетона; низкую (ок. 0,25 ч) - из стали. Для повышения О. стальные конструкции облицовывают теплоизоляц. материалами или покрывают спец. вспучивающимися покрытиями. ОГНЕТУШИТЕЛЬ - прибор для тушения начинающегося пожара путём образования и (или) выпуска огнетушащего средства после приведения О. в действие. О. различают по способу транспортирования (ручные и возимые), по типу огнетушащего средства (водяные, воздушно-пенные, химпенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые), по классу (кл. А - для тушения твёрдых органич. материалов, кл. В - жидкостей, кл. С - газов, кл. D - металлов, кл. Е - электроустановок под напряжением), по огне-тушащей способности, определяемой размером очага, к-рый можно потушить данным О. См. рис. Углекислотный огнетушитель ОУ-5: 1 - ручка; 2 - рычаг; 3 - запорнопусковое устройство; 4 - баллов; 5 - насадок Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10: 1 - ручка; 2 - рычаг; 3 - запорно-пусковое устройство; 4 - баллончик со сжатым газом; 5 - корпус; 6 - сифонная трубка; 7 - васадок ОГНЕУПОРНОСТЬ - способность нек-рых материалов (гл. обр. огнеупоров) противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких темп-р. Количественно О. характеризуется темп-рой, при к-рой стандартный образец (т. н. конус Зейгера - пирамида выс. 30 мм) из испытываемого материала, наклоняясь в результате размягчения, коснётся своей вершиной поверхности подставки. ОГНЕУПОРЫ - материалы и изделия, изготовляемые гл. обр. на основе минер. сырья, обладающие огнеупорностью (способностью противостоять, не расплавляясь, действию высокой темп-ры - не ниже 1580 °С; по стандартам ряда стран - не ниже 1500 °С). Применяются для кладки пром. печей, топок и др. тепловых агрегатов. Изготовляются в виде штучных изделий (фасонных и норм. кирпичей), порошков, обмазок и т. д. Гл. виды О.: шамотные, динасовые, магнезиальные. По хим. природе различают кислые, нейтральные, основные О. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - элементы конструкций, составляющие нар. оболочку здания или разделяющие его на отд. помещения; могут одновременно служить и несущими конструкциями. О. к. делятся на вертик. (стены, перегородки) и горизонтальные (перекрытия, покрытия). По способу выполнения могут быть монолитными и сборными. Сборные О. к. (крупнопанельные и крупноблочные стены, крупнопанельные перекрытия и т. д.) наиболее распространены в совр. стр-ве, ОГРАЖДАЮЩИЙ ВАЛ, защитная дамба, - регуляционное сооружение в виде насыпи, ограждающее пойму или часть её от затопления высокими водами (обычно паводковыми). ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА - преобразование речевого сигнала, состоящее в исключении одной или неск. частей сигнала, несущих излишнюю или второстепенную информацию. О. р. с. может быть частотным, амплитудным или временным. ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА КЗ - комплекс мероприятий по снижению тока КЗ в электрич. сетях и электроустановках. О. т. КЗ можно достигнуть путём включения, напр., индуктивного сопротивления (электрич. реактора), секционирования параллельно работающих линий или использованием трансформаторов с расщеплённой обмоткой низшего напряжения. Наиболее важно О. т. КЗ в сетях мощных электроустановок, где сила тока КЗ составляет десятки кА. ОГРАНИЧИТЕЛЬ в электронной технике - устройство, обеспечивающее постоянство уровня выходного напряжения при значениях входного напряжения, выходящих за предел т. н. порога ограничения. Широко применяется в радиотехнич. устройствах (для ограничения уровня импульсных помех радиоприёму, в измерит. приборах, в импульсной технике для формирования и преобразования импульсов и т. д.). Вместе со следующим за ним полосовым фильтром, настроенным на среднюю частоту сигнала, действующего на входе, образует т. н. амплитудный О., применяемый в радиоприёмниках частотномодулиров. сигналов. ОГРАНКА - 1) придание ювелирному камню путём шлифования и полирования формы правильного или асимметричного многогранника для усиления блеска. 2) Сочетание разл. по форме и размеру граней, нанесённых на поверхность камня. Типы О.: розой (от 12 до 72 граней), полубриллиантовая (от 12 до 32), бриллиантовая (от 48 до 240 и более), ступенчатая, клиньями, кабошоном (гладкое шлифование) и др. Классич. вид бриллиантовой О. - 56 граней (см. рис.). Виды и формы бриллиантовой огранки с числом граней 56 (1, 6, 7 и 8), 100(2), 72 (3 и 5) и 240 (4) ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - способ одноврем. эксплуатации двух или трёх изолир. пластов одной скважины с раздельным подъёмом их продукции по изолир. друг от друга каналам. Применяется при эксплуатации многопластовых залежей нефти и газа, содержащих углеводороды, смешивать к-рые нецелесообразно. Технология, схема оборудования скважин подбирается в зависимости от способа эксплуатации пластов. При эксплуатации обоих пластов фонтанным способом применяют оборудование типа "фонтан-фонтан". В др. случаях - "фонтан-газлифт", "насос-фонтан", "насос-насос" и т. д. (схему оборудования принято обозначать, называя вначале способ эксплуатации виж. пласта). ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД - то же, что индивидуальный электропривод. ОДНОКОВШОВЫЙ ЭКСКАВАТОР - машина цикличного действия с рабочим оборудованием, наз. прямой лопатой, или др. сменным рабочим органом (обратная лопата, грейфер, драглайн, крановое, сваебойное, рыхлительное оборудование), осуществляющая выемку и перемещение грунта (или иного материала), а также погрузочные, сваебойные и др. работы. О. э. выполняются с гибкой подвеской рабочего оборудования и механическим приводом или с жёсткой подвеской рабочего оборудования и гидравлич. приводом. При смене рабочего оборудования О. э. используются как подъёмные краны, погрузчики, трамбовщики и т. д. В зависимости от ходового устройства различают гусеничные, пневмоколесные, автомоб., шагающие О. э. По назначению О. э. подразделяются на универсальные (строительные), карьерные, вскрышные, торфяные, подземные, плавучие и др. Применяются для разработки горных пород любой крепости (крепкие скальные породы предварительно разрыхляются). Производительность 80 - 180 м3/ч. См. рис. Схемы универсальных одноковшовых экскаваторов с гибкой подвеской и механическим приводом различного рабочего оборудования: а - с прямой лопатой - для разработки грунта выше уровня стоянки экскаватора; б - с обратной лопатой - для разработки грунта (траншей и котлованов) ниже уровня стоянки экскаватора; в - с грейфером - для рытья колодцев, узких и глубоких котлованов, погрузки и разгрузки сыпучих материалов; г - с драглайном - для разработки грунта ниже уровня стоянки экскаватора; д - с корчевателем; е - с копром - для забивки свай; ж - с дизель-молотом - для дробления мёрзлого грунта; з и и - с крановым оборудованием - для перегрузочных и монтажных работ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ - физ.-хим. системы, образованные одним компонентом. Состояние О. с. определяется двумя параметрами состояния. Число параметров состояния (вариантность О. с.), к-рое можно произвольно менять без изменения числа фаз, равно 2 для однофазной О. с., 1 - для двухфазной (напр., вода - пар) и нулю - для трёхфазной (напр., лёд - вода - пар). ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ - процесс получения модулиров. колебаний, частотный спектр к-рых содержит значительно подавленную несущую частоту и одну боковую полосу частот или только одну боковую полосу частот. По сравнению с обычной амплитудной модуляцией при О. м. передаваемый спектр частот сокращается вдвое, значит. часть полезной мощности передающего устройства используется для передачи информации, заключённой в колебаниях боковой полосы частот, что даёт эквивалентный выигрыш по мощности в 8 - 16 раз. Применяется в телевидении, профессион. радио- и проводной связи, любительской радиосвязи. ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ - преобразование перем. электрич. тока в постоянный, при к-ром перем. ток проходит через выпрямитель в одном направлении в течение только одного полупериода (см. рис.). О. в. применяют в маломощных устройствах (реле времени, измерит. приборах и др.), т. к. однополупериодные выпрямители имеют меньший кпд и большие пульсации выпрямл. тока по сравнению с двухполупериодными (см. Двухполупериодное выпрямление). К ст. Однополупериодное выпрямление. Схема однополупериодного выпрямителя: 1 - силовой трансформатор; 2 - полупроводниковый диод; 3 - нагрузка; а - эпюры напряжения на выходе трансформатора; б - эпюры тока в нагрузке ОДНОПОЛЮСНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ - телеграфирование сигналами пост. тока, представляющими собой кодовую комбинацию импульсов одной полярности и бестоковых интервалов. В отличие от двухполюсного телеграфирования. О. т. применяют на линиях связи небольшой протяжённости (до 200 - 350 км), напр. между центр, телеграфом и гор. отделениями связи. ОДНОСЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - то же, что башенный жилой дом. ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - то же, что гомогенная система. ОДНОЧЛЕН - произведение, состоящее из числового множителя (коэффициента) и одной или неск. букв, взятых каждая с тем или иным показателем степени. Напр.: - 3а2bс3; + 0,14 ху; + х3; - а. ОДОГРАФ - устар. назв. автопрокладчика. ОДОРИЗАЦИЯ, одорация (от лат. odoro - делаю душистым, благоуханным), - 1) О. воздуха - придание воздуху благоприятных запахов. О. иногда применяют при кондиционировании воздуха. 2) О. газа - добавка к горючим газам сильнопахнущих в-в (одорантов) для обнаружения утечек газа через неплотности соединении газопровода илч арматуры. Распространён одорант - этилмер-каптан (C2H5SH), реже применяются органич. сульфиды и дисульфиды. ОЗОКЕРИТ (нем. Ozokerit, от греч. 6z5 - издаю запах, пахну и keros - воск), горный воск, - группа природных нефтяных битумов. По составу масляной части - смесь твёрдых насыш. углеводородов парафинового ряда (церезинов). По элементному составу близки к парафину (84 - 85% углерода, 14 - 15% водорода, остальное - кислород, азот, сера). Цвет жёлтый, бурый, зеленоватый до почти чёрного; консистенция - от мягкой, пластичной (воскоподобной) до твёрдой, хрупкой. Тв. по минералогич. шкале 1; плотн. 850 - 970, чаще 910 - 950 кг/м3. Темп-pa каплепадения от 40 до 100 °С (обычно 50 - 80 °С). О. связан с месторождениями па-рафинистой нефти. Применяется в лакокрасочной и парфюмерной пром-сти, в медицине (для теплового лечения) и др. ОЗОН (от греч. ozon - пахнущий) - соединение из трёх атомов кислорода О2, резко пахнущий взрывчатый газ синего цвета, tкип - 111,9 °С. Обычно О. образуется в атмосфере при электрич. разрядах во время грозы или под действием УФ лучеЗ Солнца. Задерживая вредное для организма УФ излучение Солнца, О. играет важнейшую роль в создании условий жизни на Земле (озоновый слой на выс. 20 - 25 км). В пром-сти О. получают при электрич. разрядах в озонаторах. Благодаря сильным окислит. св-вам О. используют для отбеливания тканей, минер. масел и др. О. убивает микроорганизмы, поэтому его применяют для очистки воды и воздуха (озонирование). Однако в воздухе допустимы лишь очень малые концентрации О., т. к. он ядовит. ОЗОНОМЕТР (от озон и ...метр) - прибор для определения с поверхности Земли общего содержания озона в атмосфере. Принцип действия О. осн. на измерении в УФ области спектра интенсивности прямого солнечного или лунного света, к-рый, проходя через слой атмосферы, ослабляется озоном. Кол-во озона определяется по интенсивности ослабл. света, достигшего прибора. ОКАЛИНА - продукт окисления поверхности металла при взаимодействии с внеш. средой. Обычно О. наз. продукт окисления лишь железа и его сплавов. В широком смысле О. можно считать образующиеся на поверхности любого металла хим. соединения его не только с кислородом, но и с др. окислителями, напр. серой, азотом и т. д. Она ухудшает качество поверхности и приводит к потерям металла. Вместе с тем в ряде случаев используют защитные св-ва О. Удаляют О. механич. и хим. (травление) путём. ОКАЛИНОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ - то же, что жаростойкие сплавы. ОКАЛИНОСТОЙКОСТЬ - то же, что жароупорность. ОКАТЫВАНИЕ, окомкование, - метод окускования пылевидной рудной мелочи, минер. удобрений или тонкоизмельчённых концентратов, спекание к-рых затруднительно. Предварительно увлажнённый материал превращается в комки во вращающемся барабане или в тарельчатом грануляторе. Для придания комкам надлежащей прочности их обжигают в шахтных печах или на ленточной колосниковой решётке (типа агломерац. машины). окончат. продукт наэ. окатышами. ОКИСИ - то же, что оксиды. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ - класс хим. реакций, осуществляющихся за счёт полного или частичного перехода электронов от одних атомов к другим. Отдача электронов наэ. окислением, присоединение электронов - восстановлением. Простой пример О.-в. р. - восстановление меди из её оксида водородом: CuO + H3 = Сu + Н2О. Здесь ион Сu2+ присоединяет 2 электрона, превращаясь в нейтр. атом Cu(Cu2+ + 2е = Сu), а молекула Н" теряет 2 электрона, превращаясь в ионы Н+ (Н2 - 2е = 2Н+). Медь восстанавливается, водород окисляется. Оксид меди служит окислителем, водород - восстановителем. Процессы О.-в. р. принадлежат к числу самых распространённых в природе и технике. Таковы горение всех видов топлива, коррозия металлов, восстановление мн. металлов из их руд, получение азотной к-ты, серной к-ты и др. хим. продуктов. ОКИСЛЫ - то же. что оксиды. ОККЛЮЗИЯ (от ср.-век. лат. occlusio - запирание, скрывание, от лат. occludo - запираю, закрываю) - поглощение газов разл. твёрдыми в-вами. При О., в отличие от адсорбции, газы распределяются по всему объёму поглотителя. В этом смысле О. подобна абсорбции - растворению газов в жидкости. Окклюдиров. газ даёт с металлами твёрдый раствор; иногда часть поглощаемого газа образует с металлами хим. соединения (гидриды, нитриды и т. д.). ОКОЛОЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ, трансзвуковая скорость, - скорость полёта ЛА, близкая к скорости ззука на данной высоте; при этом соответствующие Маха числа полёта близки к единице (|М - 1| << 1). Диапазон О. с. характеризуется появлением и развитием на крыле ЛА местных сверхзвуковых зон, замыкающихся скачками уплотнения, и резким ростом аэродинамич. коэфф. лобового сопротивления (волновой кризис). Сверхзвуковые зоны на крыле начинают образовываться на больших дозвуковых скоростях полёта, а полностью сверхзвуковое течение на крыле устанавливается на скоростях полёта, несколько превышающих скорость звука. ОКОЛОСТВОЛЬНЫЙ ДВОР - совокупность подз. горных выработок около шахтного ствола. О. д. соединяет гл. ствол шахты с трансп. и вентиляц. горными выработками и служит для размещения ряда общешахтных производств. служб. ОКОМКОВАНИЕ - то же, что окатывание. ОКОРКА - удаление коры с хлыстов и сортиментов. Осуществляется окорочными станками и инструментами. Необходима для последующей хим. и механич. переработки древесины. ОКРАСОЧНЫЙ АГРЕГАТ, пневмоокрасочная установка, - комплект машин и оборудования для окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами, подаваемыми сжатым воздухом. О. а. состоит из красконагнетат. бака, компрессора, пистолета-краскораспылителя, шлангов для подачи краски и сжатого воздуха. Производительность О. а. до 600 м2/ч. ОКРУГЛЕНИЕ числа - замена его числом, представляющим его приближённо. О. производится постепенно справа налево по след. правилу: когда последняя значащая цифра а=<4, она просто отбрасывается; когда а>=6, ближайшая слева от него цифра увеличивается на единицу; когда а=5, ближайшая слева от неё цифра увеличивается на единицу, если она нечётная, или не изменяется, если она чётная (правило чётной цифры). Напр., округляя число 3,141 592 653 до пяти, четырёх и трёх значащих цифр, получим соответственно 3,1416; 3,142; 3,14. ОКРУЖНОСТЬ - замкнутая плоская кривая, все точки к-рой одинаково удалены от данной точки (центра). Если R - радиус О.. - расстояние каждой её точки до центра, то длина О. выразится числом 2ПИR, а площадь, ею огранич., числом ПиR2, где я - отношение длины О. к её диаметру. Ур-ние О. в прямоугольной системе координат: (х - а)2 + (у - b)2 = R2 (а и b - координаты центра). ОКСИГЕМОМЕТР [от лат. oxy(genium) - кислород, греч. haima - кровь и ...метр} - мед. прибор для определения степени насыщения крови кислородом по её цвету с помощью фотоэлектрич. преобразователя. О. применяется при физиологич. исследованиях.
вверх