ЮБКА - 1) гибкое (эластичное) ограждение, располож. под корпусом судна на возд. подушке и отделяющее область сжатого воздуха от окружающей атмосферы. 2) Часть поршня двигателя внутр. сгорания, располож. за поршневыми кольцами ближе к шатуну. ЮНГА МОДУЛЬ - см. Модуль упругости. ЮСТИРОВКА (от нем. justieren - выверять, регулировать, от лат. Justus - правильный) - совокупность операций по регулировке элементов и узлов средств измерений, приборов, механизмов и т. д. с целью обеспечения наилучшего функционирования изделия в целом. ЮТ (от голл. hut) - кормовая надстройка судна. В Ю. размещают каюты и служебные помещения, иногда - грузовой твиндек. ЯВНОПОЛЮСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА - электрич. машина, имеющая сосредоточ. обмотки, размещённые на отд. магнитных полюсах якоря или индуктора или и якоря и индуктора одновременно. К Я. э. м. относятся, напр., тихоходные синхронные машины, гидрогенераторы, машины пост. тока. ЯГОДОУБОРОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для сбора ягод с ягодных кустарников (чёрной смородины, крыжовника и др.) методом вибрации. В СССР выпускается Я. м. ЭЯМ-200-8. Она имеет восемь электрифицир. вибраторов, к-рые приводятся в действие от генератора перем. тока через понижающий трансформатор. Во время работы вилку вибратора вводят в соприкосновение со стеблями куста и за счёт его вибрации ягоды стряхиваются с ветвей и собираются в брезентовых улавливателях. Затем в сепараторе отделяют ягоды от листьев и др. примесей. Производительность до 100 кг/ч. Ягодоуборочная машина ЭЯМ-200-8 "ЯГУАР" (Jaguar) - назв. легковых автомобилей отделения "Ягуар каре" (Jaguar Cars), входящего в состав концерна "Бритиш Лейленд" (British Leyland) в Великобритании. Первый автомобиль марки "Я." выпущен в 1936 фирмой "Суоллоу сайдкар" (Swallow Sidecar), в 1945 переименованный в "Ягуар каре". В 1986 изготовлялись легковые автомобили ср. и большого классов повыш. комфортабельности. Рабочий объем двигателей 2,9 - 5,3 л, мощность 120 - 217 кВт, Макс. скорость 185 - 240 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Ягуар" ЯДЕРНАЯ БАТАРЕЯ, атомная батарея, - источник электрич. тока, в к-ром энергия, выделяющаяся при распаде ядер радиоактивных элементов, непосредственно преобразуется в электрическую. Простейшая Я. б. состоит из источника радиоактивного излучения (эмиттера) и собирателя заряженных частиц (коллектора), пространство между к-рыми заполнено твёрдым или газообразным диэлектриком либо вакуумировано. Источником излучения могут служить либо естеств. изотопы (напр., 90Sr, 137Cs). либо изотопы, активируемые при нейтронном облучении. При радиоактивном распаде источник испускает заряженные частицы (а-и бета-частицы, у-кванты), а коллектор собирает их. В результате при испускании, напр., бета-частиц, эмиттер заряжается положительно, а коллектор - отрицательно, и между ними возникает разность потенциалов. Максим. мощность Я. б. составляет от неск. Вт до неск. сотен Вт; напряжение - до 20 кВ; срок службы - до 25 лет. Я. б. используются как миниатюрные источники электроэнергии, напр., на КА, в измерит. приборах, в мед. электронной аппаратуре Схема устройства ядерной батареи: 1 - внутренний электрод (металлический); 2 - электроны; 3 - внешний электрод (металлический); 4 - вывод внутреннего электрода ЯДЕРНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА - силовая установка, работающая на энергии ядерных превращений. Состоит из ядерного реактора и паро- или газотурбинной установки, посредством к-рой тепловая энергия, выделяющаяся в ядерном реакторе, преобразуется в механич. или электрич. энергию. У лучших Я. с. у. кпд достигает 40%. Я. с. у. используются преим. на мор. судах (ледоколах, подводных лодках и т. д.). ЯДЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ - совокупность методов исследования в ядерной физике атомных ядер по их излучению, сопровождающему ядерные превращения и переходы ядер из одного энергетич. состояния в другое. В соответствии с раэл. видами ядерного излучения различают а-, бета- и у-спектроскопию. ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА - отрасль техники, охватывающая проблемы использования ядерной энергии; совокупность технич. средств, связанных с использованием внутр. энергии атомного ядра. Области применения Я. т. весьма широки и разнообразны (ядерная энергетика, воен. техника, произ-во и применение изотопов и т. д.). К Я. т. относятся реакторостроение, производство ядерного топлива и радиоактивных изотопов, пром. методы разведки и добычи естеств. делящихся элементов, получения металлич. урана и его сплавов, хим. переработка облучённого урана и т. д. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА - область физики, занимающаяся изучением структуры и св-в атомных ядер, ядерных превращений и элементарных частиц. Важные направления Я. ф.: нейтронная физика, исследование радиоактивных превращений, синтез и исследование трансурановых элементов и т. п. Я. ф. является науч. основой ядерной техники, ядерной энергетики, произ-ва радиоактивных и стабильных изотопов. Методы Я. ф. широко применяют за её пределами, напр. для изучения структуры твёрдых тел (нейтронография, методы, осн. на Мёссбауэра аффекте), в геологии для определения возраста горных пород (геохронология), для обнаружения полезных ископаемых (радиоактивный каротаж), в биологии, медицине, химии и др. ЯДЕРНАЯ ХИМИЯ - пограничная между ядерной физикой и физической химией область науки, изучающая взаимосвязь между физ.-хим. и ядерными св-вами в-ва. Важнейшая задача Я. х. - идентификация продуктов ядерных реакций радиохим. методами. Особую роль эти методы приобрели при исследовании ядерных реакций с участием частиц высокой энергии, когда образуется сложная смесь изотопов раэл. элементов. Лабораторные исследования позволили понять процессы, происходящие в космосе, происхождение и распространение хим. элементов, закономерности превращения ядер, расширили границы периодич. системы элементов Менделеева. ЯДЕРНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ - см. Цепная ядерная реакция. ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - науч. направление, связанное с применением электронных приборов и устройств для обнаружения, преобразования и регистрации а- и бета-частиц, рентгеновского и у-излучений, элементарных частиц в науч. исследованиях и пром-сти. ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - см. Атомная электростанция. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для электрификации и теплофикации; область науки и техники, разрабатывающая методы и средства преобразования ядерной энергии в электрич. и тепловую. Основа Я. э. - атомные электростанции (АЭС). Первая АЭС (мощностью 5 МВт), положившая начало использованию ядерной энергии в мирных целях, была пущена в СССР в г. Обнинске в 1954. В кон. 80-х гг. в 26 странах мира работало ок. 400 энергетич. ядерных реакторов общей мощностью св. 317 ГВт. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ - внутр. энергия атомного ядра, связанная с движением и взаимодействием образующих ядро нуклонов. Я. э. изменяется при ядерных превращениях. Энергия выделяется, если в результате ядерных превращений образуются ядра, обладающие большой удельной энергией связи w. В соответствии с характером зависимости w от массового числа А возможны 2 способа получения Я. э.: в результате цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер или при термоядерной реакции синтеза лёгких ядер. В ядерной энергетике пока используется только первый способ, т. к. использование второго связано с нерешённой ещё проблемой осуществления управляемой термоядерной реакции. ЯДЕРНОЕ ГОРЮЧЕЕ - см. Ядерное топливо. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - вид оружия массового поражения, совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления. Различают ядерные (атомные) и термоядерные (водородные) боеприпасы. К ним относятся боевые части ракет, авиац. бомб (см. рис.), торпед, фугасов, арт. снарядов, имеющие ядерные или термоядерные заряды. Мощность взрыва боеприпасов (тротиловый эквивалент) составляет от неск. сотен т до неск. десятков Мт (мегатонн) тротила. В зависимости от назначения и мощности Я. о. делится на тактич., оперативно-тактич. и стратегическое. Поражающими факторами Я. о. являются: ударная волна, электромагнитное излучение (в т. ч. световое излучение), проникающая радиация. См. также Нейтронные боеприпасы. Советский Союз ведёт постоянную борьбу за запрещение Я. о. и уничтожение его запасов. Начиная с 60-х гг. по инициативе СССР подписан ряд междунар. соглашений, направл. на ограничение гонки ядерных вооружений. В 1986 СССР выступил с Заявлением, в к-ром была обоснована программа полной ликвидации ядерного оружия к кон. 20 в. К ст. Ядерное оружие. Схема устройства и действия ядерной (атомной) бомбы. В ядерной бомбе используется цепная реакция деления ядер тяжёлых элементов нейтронами. Бомба состоит из взрывного устройства 1 дистанционного или ударного действия с зарядом обычного ВВ, ядерного (плутониевого или уранового) заряда 2 и оболочки 3. До взрыва ядерный заряд разделен на две и более части (а); масса каждой части меньше критической массы, т. е. наименьшей массы, при которой может протекать самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. При соединении частей заряда возникает цепная реакция взрывного характера (б) К ст. Ядерное оружие. Схема устройства и действия термоядерной (водородной) бомбы. В термоядерной бомбе используется реакция синтеза лёгких ядер. Ядерное горючее - изотопы водорода 2Н (дейтерий) и 'Н (тритий). Реакция 2Н + 3Н -> 4Не + п, при которой выделяется огромное количество энергии, осуществима только при сверхвысоких температурах порядка 10 МК (107К). Бомба состоит из ядерной (атомной) бомбы-детонатора 1, оболочки 2 и термоядерного заряда 3. Под воздействием сверхвысокой температуры, развивающейся при взрыве ядерной бомбы-детонатора, в основном заряде возникает термоядерная реакция и происходит взрыв ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО - используется для осуществления цепной ядерной реакции деления ядер в ядерном реакторе. Я. т., как правило, представляет собой смесь в-в (материалов), содержащих как делящиеся ядра (напр., 235U), так и ядра 235U или (и) 232Th, способные в результате нейтронной бомбардировки в активной зоне реактора образовывать делящиеся ядра 233U и 289Ри. не существующие в природе. Иногда Я. т. наз. ядерным горючим, хотя термин "ядерное горючее" используют также для обозначения делящихся ядер. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ - превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействием с элементарными частицами или друг с другом. Обычно в Я. р. участвуют 4 частицы: 2 - исходные, а- 2 образуются в результате Я. р. Однако возможно образование и большего числа частиц (ядер). В лабораторных условиях Я. р. обычно осуществляются путём бомбардировки ядер атомов мишени более лёгкими частицами (ядрами). Условная запись Я. p.: а + А -> b + В или А(а,b)В, где А - исходное ядро мишени, а - налетающая частица (ядро), В - конечное ядро, b - вылетающая частица (ядро). Различают: 1) упругое рассеяние (а + Л -> а + А), при к-ром происходит лишь перераспределение кинетич. энергии между частицами в соответствии с законом упругого удара; 2) неупругое рассеяние (а + A -> а + А*), при к-ром состав взаимодействующих ядер не меняется, но часть кинетич. энергии бомбардирующей частицы расходуется на возбуждение ядра мишени (A* - возбуждённое ядро А, а' - частица а, потерявшая часть энергии); 3) собственно ядерная реакция (а + A -> b + В), при к-рой меняются внутр. св-ва и состав взаимодействующих ядер или происходят превращения элементарных частиц. Я. р. обычно классифицируют в соответствии с природой бомбардирующих частиц (ядер). Соответственно различают Я. р. под действием нейтронов, протонов, дейтронов (ядер атомов дейтерия), альфа-частиц, многозарядных (тяжёлых) ионов, гамма-фотонов (ядерный фотоэффект). Важной хар-кой Я. р. является её тепловой эффект, равный разности между суммами энергий покоя частиц, вступающих в Я. р., и частиц, образующихся в результате ядерной реакции. Я. р. используют ц физике для изучения строения и св-в атомных ядер. Кроме того, Я. р. имеют большое практич. значение в ядерной энергетике (в частности, в работе ядерных реакторов), для получения радиоактивных изотопов и т. д. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ - силы, действующие между нуклонами в атомных ядрах и определяющие (вместе с электромагн. силами) строение и св-ва ядер. Я. с. - одно из проявлении сильного взаимодействия. Я. с. обладают рядом специфич. св-в. Они короткодействующие; очень быстро убывают с увеличением расстояния r между нуклонами и практически равны 0 при r > r0 ~ 1 фм (10-15м), где r0 - т. н. радиус действия Я. с. Значение Я. с. не зависит от заряда взаимодействующих нуклонов - в этом проявляется свойство зарядовой независимости Я. с. В то же время значение Я. с. зависит не только от расстояния между нуклонами, но и от взаимной ориентации их спинов. Я. с. присуще также свойство насыщения, проявляющееся в том, что у всех ядер приблизительно одинаковы плотности ядерного в-ва и уд. энергии связи. ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ - чрезвычайно быстрое выделение огромного кол-ва энергии в результате цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер или термоядерной реакции, протекающей в заряде ядерного боеприпаса. Мощность Я. в. характеризуется тротиловым эквивалентом. К поражающим факторам Я. в. относятся ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение. ЯДЕРНЫЙ МАГНЕТОН - см. Магнетон. ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС (ЯМР) - резонансное поглощение энергии перем. электромагн. поля радиочастотного диапазона (частота 1 - 10 МГц) в-вом, находящимся в пост. магнитном поле, обусловленное магнетизмом атомных ядер. ЯМР связан с существованием у атомного ядра магнитного момента н по своей природе подобен электронному парамагнитному резонансу. ЯМР используют для измерения магнитных моментов ядер, изучения структуры в-ва, в хим. анализе и т. д. ЯДЕРНЫЙ ПАРАМАГНЕТИЗМ - очень слабый парамагнетизм нек-рых в-в, обусловленный магнитными моментами атомных ядер. С Я. п. связано явление ядерного магнитного резонанса. ЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ЯРД) - ракетный двигатель, в к-ром источником энергии является ядерное топливо. В ЯРД с ядерным реак. тором теплота, выделяющаяся в результате цепной ядерной реакции, сообщается рабочему телу (напр., водороду). Активная зона ядерного реактора может быть твёрдофазной, жидкой или газофазной. Ракета с ЯРД может получить существенно болыпую скорость истечения, чем ракета с хим. РД, при значит. тяге. В радиоизотопном ракетном двигателе используется энергия радиоактивного распада. См. рис. Принципиальная схема ядерного ракетного двигателя: 1 - бак с жидким водородом; 2 - насос; 3 - турбина; 4 - тепловыделяющие элементы; 5 - выпуск газов из турбины; 6 - сопло; 7 - стержни управления; 8 - защитный экран ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, атомный реактор, - устройство для осуществления и поддержания управляемой цепной ядерной реакции. Первый Я. р. пущен в 1942 в США (в СССР - в 1946). Основу любого Я. р. составляет активная зона, где находится ядерное топливо и происходит реакция деления ядер, сопровождающаяся выделением энергии. Через активную зону протекает теплоноситель, отводящий тепловую энергию. Делящееся в-во в твёрдом виде (металлы, оксиды, карбиды) собирается в т. н. тепловыделяющие элементы (гетерогенный реактор) или значительно реже в виде взвеси или р-ра равномерно размещается в теплоносителе (гомогенный р е а к т о р). Для уменьшения потерь нейтронов вследствие вылета их из активной зовы последняя окружается отражателем нейтронов. Для защиты обслуживающего персонала от воздействия ядерных излучении Я. р. имеет биологическую защиту. В качестве делящегося в-ва в Я. р. применяют 235U, 239Pu, 233U. Если активная зона, кроме ядерного топлива, содержит замедлитель нейтронов (графит, вода и др. в-ва, содержащие лёгкие ядра), то осн. часть делений происходит под действием тепловых нейтронов {тепловой реактор). Если замедлителя в активной зоне нет, осн. часть делений вызывается быстрыми нейтронами с энергией св. 10 кэВ (быстрый реактор). Возможны также Я. р. на промежуточных нейтронах с анергией 1 - 1000 эВ. Осн. хар-ка Я. р. - его мощность. Мощность в 1 МВт соответствует цепной реакции, в к-рой происходит 3*1016 актов деления в 1 с. Состояние Я. р. характеризуется эффективным коэфф. размножения нейтронов Кэф в активной зоне или реактивностью р=(Кэф - 1)/Кэф. Если Кэф > 1, то цепная реакция нарастает во времени, Я. р. находится в надкритич. состоянии и его реактивность р > 0; если Кэф < 1, то реакция затухает, реактор подкритичен, р < 0; при Кэф =1, р = 0 реактор находится в критич. состоянии, идёт стационарный процесс, и число делений постоянно во времени. Регулирование ядерной реакции осуществляется разл. способами, приводящими к изменению баланса нейтронов: введением в активную зону или выведением из неё поглотителей нейтронов, перемещением части отражателя, перемещением объёмов делящегося в-ва в активной зоне, изменением состава или концентрации лёгких ядер в замедлителе. Миним. кол-во делящегося в-ва и миним. размеры активной зоны, при к-рых цепная реакция возможна, наз. соответственно критич. массой и критич. объёмом Я. р. Наименьшей критич. массой обладают Я. р. с топливом в виде растворов солей чистых делящихся изотопов в воде и с водяным отражателем нейтронов. Напр., для 235U критич. масса составляет 0,8 кг, для 235Рu - 0,5 кг, для 251Cf - 10 г. Для уменьшения утечки нейтронов активной зоне придают сферич. или близкую к сферич. форму, напр. цилиндра с высотой порядка диаметра или куба. Различают экспериментальные реакторы, предназнач. для изучения разл. физ. величин, необходимых для проектирования и эксплуатации Я. р.; исследовательские реакторы, в к-рых потоки нейтронов и у-квантов используются для исследований в ядерной физике, физике твёрдого тела, радиац. химии, материаловедении, биологии и др.; реакторы-размножители, предназнач. для воспроизводства ядерного топлива, в т. ч. 2*'Ри; энергетические реакторы, в к-рых энергия, выделяющаяся при делении ядер, используется для выработки электроэнергии, теплофикации, опреснения мор. воды, в силовых установках на кораблях. Мощность (тепловая) совр. Я. р. достигает 3 - 5 ГВт (энергетич. Я. р.). Типы ядерных реакторов: а, б и в - гетерогенные; г и д - гомогенные; а - с твёрдым топливом и твёрдым замедлителем; б - с твёрдым топливом и жидким замедлителем, являющимся одновременно теплоносителем; в - с жидким топливом (раствором или расплавом), являющимся одновременно теплоносителем; г - с жидкой смесью топлива и замедлителя, являющегося одновременно теплоносителем; д - с твёрдой смесью топлива и замедлителя; 1 - отражатель; 2 - топливо; 3 - замедлитель; 4 - теплоноситель ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ - совокупность технологич. процессов, обеспечивающих экономичное и безопасное использование ядерного топлива для получения энергии на АЭС. Включает добычу и обогащение руд, произ-во ядерного топлива, разделение изотопов, изготовление твэлов. создание и эксплуатацию АЭС, переработку облучённого ядерного топлива, обезвреживание радиоактивных отходов. Я. т. ц. большинства современных АЭС осн. на уране, обогащённом изотопом 235U. ЯДРО АТОМА - см. Атомное ядро. ЯДРО ЗЕМЛИ - наиболее плотная центр. часть Земли, огранич. сферой с радиусом 3470 км. Ср. глуб. Я. 3. 2900 км. Имеет плотн. от 9500 кг/м3 в периферич. до 17 000 кг/м3 в более глубоких слоях; давление достигает 140 - 350 ГПа, темп-ра 2000 - 5000 °С. Я. 3. отличается повыш. электрич. проводимостью и пониж. скоростью распространения продольных сейсмич. волн, поглощает поперечные сейсмич. волны. Делится на внеш. ядро, переходную зону и внутр. ядро. Электромагн. процессы во внеш. ядре создают гл. часть магн. поля Земли. Полагают, что по хим. составу в-во Я. 3. сходно с в-вом мантии Земли, но находится в металлич. фазе. ЯДРО ПЛОТИНЫ - противофильтрац. устройство из малопроницаемого грунта внутри тела грунтовой или каменно-земляной плотины. ЯДРО СЕЧЕНИЯ в сопротивлении материалов - область, очерченная вокруг центра тяжести поперечного сечения бруса, обладающая тем св-вом, что продольная сила, прилож. в любой её точке, вызывает во всём сечении напряжения одного знака. См. рис. Ядро сечения: а - прямоугольного бруса; 6 - круглого бруса ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ - формальный язык для описания данных (информации) и алгоритма (программы) их обработки на ЭВМ. Основу Я. п. составляют алгоритмические языки. Первыми Я. п. были внутренние машинные языки, представляющие собой системы команд конкретной ЭВМ, Существующие ныне более сложные Я. п. подразделяются на машннно-ориентиров., процедурно-ориентиров. и проблемно-ориентированные. Машинно-ориентированными наз. Я. п., к-рые по типам данных и алгоритмич. построению отражают структуру нек-рой ЭВМ или класса ЭВМ, но в то же время обладают рядом хар-к, упрощающих и автоматизирующих процесс программирования; наиболее близки к машинным языкам. Примеры машинно-ориентированных Я. п.: автокод, Алмо, Эпсилон. Процедурно - ориентированными наэ. Я. п., предназнач. для описания программ решения определ. класса задач. При помощи процедурно-ориентиров. языка специалисты могут составлять задания для ЭВМ в терминах, близких к их профессиональному "жаргону", но с обязат. указанием конкретных шагов, какие необходимо выполнить для решения задачи. Такими Я. п. являются, напр., Фортран. Алгол-60, ПЛ/1, Кобол, Бейсик. Проблемно-ориентированными наз. Я. п., к-рые позволяют составлять задания для ЭВМ в терминах ф-ций, подлежащих выполнению, без подробной спецификации шагов, посредством к-рых можно реализовать эти ф-ции. К таким Я. п. относятся, напр., языки разл. пакетов прикладных программ, языки запросов информационно-поисковых систем. По степени детализации описания программы различают Я. п. низкого и высокого уровня. Для Я. п. низкого уровня характерна высокая степень детализации шагов при задании инструкции для ЭВМ; такие Я. п. обычно близки к машинным языкам. Я. п. высокого уровня характеризуются высокой степенью понятий, соответствующих нек-рой области применения, и позволяют лаконично и ёмко определять задания для ЭВМ в терминах, близких к используемым в профессиональной деятельности пользователей. ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК - искусственный язык, применяемый при машинных переводах и др. видах машинной обработки текстов на естеств. языках для записи в однозначной и минимально избыточной форме сведении о смысле и строении перерабатываемого текста. Я.-п., как и всякий язык, характеризуется набором элементов (символов, знаков препинания, слов и т. п.) и правилами построения из них смысловых конструкций (фраз); иногда к ним добавляются правила синонимичных преобразовании. При машинном переводе текста с одного естеств. языка (входного) на др, (выходной) с использованием Я.-п. для каждой фразы на входном языке строится эквивалентная по смыслу и структуре фраза на Я.-п. (анализ), к-рая затем переводится во фразу на выходном языке (синтез). Як-42 - сов. пасс. самолёт с тремя турбовентиляторными двигателями (тяга одного двигателя 65 кН). Число мест 120. Размах крыла 34,9 м, дл. 36.4 м, взлётная масса 53,5 т, Макс. коммерч. нагрузка 14,5 т, крейсерская скорость 810 км/ч, дальность полёта ~ 18000 км. См. рис. Пассажирский самолёт Як-42 (СССР) ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО судна - совокупность приспособлений и механизмов, служащих для отдачи, подъёма и хранения якоря и для удержания судна на якоре. Осн. части Я. у.: подъёмный механизм - якорная лебёдка (брашпиль или шпиль с тормозами и счётчиком длины вытравленной цепи), стопора, закрепляющие якорь и цепь, якорные и палубные клюзы. ЯКОРЬ судовой - приспособление для удержания судна на месте стоянки. Я. после отдачи зарывается лапами в грунт, с судном соединяется якорной цепью. Характеризуется Я. весом и держащей силой, к-рую необходимо приложить к ед. веса Я., чтобы выдернуть из грунта при горизонтально располож. веретене. Держащая сила зависит от конструкции и веса Я., типа грунта. У лучших Я. она достигает 200 и более. См. рис. Адмиралтейский якорь: 1 - веретено; 2 - рог: 3 - пятка; 4 - - тренд (нижняя часть веретена, переходящая в рога); 5 - лапа; 6 - носок; 7 - шток; 8 - шейма (верхняя часть веретена); 9 - якорная скоба; 10 - болт Якоря с вращающимися лапами без штока: а - Холла; б - Матросова Якоря с вращающимися лапами и со штоком: а - Тротмана; б - Мартина ЯКОРЬ электрической машины - подвижная часть электрич. машины (обычно пост. тока). На валу Я. набирается сердечник из листов электро-технич. стали с пазами (см. рис.) для укладки обмоток, в к-рых при вращении индуктируется эдс. Концы обмоток соединяются с пластинами коллектора, посредством к-рого через щётки происходит соединение обмоток Я. с внеш. цепью. От типа и формы Я. зависят многие хар-ки электрич. машины пост. тока - мощность, быстродействие, точность регулирования и т. п. Необмотанный якорь машины постоянного тока ЯКОРЬ ПЛАВУЧИЙ - см. Плавучий якорь. ЯЛ (от голл. jol) - судовая шлюпка с небольшим относит. удлинением и полными обводами, с транцевой кормой. Я. имеют от 2 до 8 вёсел. ЯМНАЯ ФОРМОВКА, почвенная ф о р-м о в к а, - ручное изготовление литейных форм для больших отливок в ямах, иногда по шаблонам, без моделей. При большой глубине Я. ф. производят в кам. или ж.-б. ящиках (кессонах) с устройством газоотводных труб из ниж. части литейной формы. ЯМОКОПАТЕЛЬ - навесная (на трактор) с.-х. машина для рытья ям цилиндрич. формы диам. 0,3 - 1 м, глуб. до 0,6 м под посадку плодовых и ягодных культур, лесных и кустарниковых пород и для установки столбов. Производительность применяемого в СССР Я. КЯУ-100 (см. рис.) составляет 80 - 100 ям в 1 ч. а Я. КЯУ-100А - до 120 ям в 1 ч. Ямокопатель КЯУ-100 ЯНСКИЙ [по имени амер. учёного К. Янского (К. Jansky; 1905 - 50)] - внесистемная ед. спектральной плотности потока излучения, применяемая в радиоастрономии. Обозначение - Ян. 1 Ян=10-26 (Вт/м2*Гц). ЯНТАРЬ (от литов. gintaras, латыш, dzintars) - твёрдая ископаемая смола хвойных деревьев. Я. - аморфный, вязкий, легко поддаётся механич. обработке. Цвет от жёлтого до жёлто-красного и жёлто-бурого, иногда светло-коричневый, молочно-белый, оранжевый; редко бесцветный, бледно-зелёный, голубой, чёрный. Тв. по минералогнч. шкале 2 - 3; плотн. ок. 1100 кг/м3. При сжигании испускает смолистый запах, по к-рому Я. можно отличить от подделок. Я. различается по видовому составу смол и степени прозрачности, напр. прозрачный, облачный, бастард (непрозрачный), костяной (внешне похожий на слоновую кость), пенистый. Служит для получения янтарной к-ты, лака, мед. препаратов, реактивов и пр. Ценный ювелирно-поделочный материал. ЯРД (англ. yard) - брит. ед. длины. 1 Я. = 3 футам = 36 дюймам = 0,914 4 м. ЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА - хар-ка излучающего тела, имеющего сплошной спектр оптический; определяется спектральной плотностью яркости энергетической тела. За Я. т. принимают такую темп-ру чёрного тела, при к-рой спектральная плотность его энергетич. яркости для нек-рой определ. длины волны Хо равна спектральной плотности энергетич. яркости (для X = Хо) рассматриваемого тела. ЯРКОСТЬ в светотехнике - величина L, характеризующая свечение источника света в данном направлении. Я. элемента площадью dS светящейся поверхности в к.-л. направлении определяется отношением силы света dl этого элемента в рассматриваемом направлении к площади проекции элемента на плоскость, перпендикулярную к рассматриваемому направлению: L = dI/(dS*cosa), где a - угол между нормалью к элементу dS и направлением, для к-рого рассчитывается Я. Единица Я. (в СИ) - кд/м (см. Кандела). ЯРКОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, лучистость, - физ. величина, равная отношению потока излучения в нек-рый телесный угол в рассматриваемом направлении к телесному углу и к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению: Le = dФe/(d*бета*dS*cosa), где dФе - поток излучения элемента светящейся поверхности площадью dS в телесный угол d*бета в направлении, составляющем угол а с нормалью к площадке dS. Спектральной плотностью Я. э. наз. отношение Я. э. dLe, соответствующей участку частот от v до v + dv или длин волн от Лямбда до Лямбда + dX оптического излучения, к ширине этого участка: Lev = dLe/dv или Lе*Лямбда = dLe/d*Лямбда. Единица Я. э. (в СИ) - Вт/(ср*м2). ЯРУС - наживное крючковое орудие лова рыбы, гл. обр. ценных пород (тунец, лосось, палтус), держащейся разрежённо. Состоит из хребтины (верёвки), к к-рой крепятся поводцы с крючками для насаживания приманки. Различают Я., дрейфующие в толще воды, придонные и вертикальные, опускаемые с борта судна. ЯХТА (от голл. jacht) - парусное, моторное или парусно-моторное судно для водного спорта и туризма. Спортивные парусные Я. разделяют на классы, различающиеся конструкцией корпуса и площадью парусов. См. рис. Некоторые классы спортивных яхт: 1 - "Окей-динги"; 2 - "Темнеет"; 3 - "Финн"; 4 - "Летучий голландец"; 5 - "505"; 6 - "Звёздный"; 7 - "Фалькбот": 8 - "Дракон"; 9 - "Солинг"; 10 - "Крейсерская яхта" ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН - лёгкий бетон, в к-ром до 80 - 85% объёма составляют поры размером 0,5 - 2 мм. Ячеистая структура получается в результате затвердевания смеси вяжущего (цемента или извести), воды, порообразователя и кремнезёмистого компонента. В зависимости от способа вспучивания сырьевой смеси различают газобетон и пенобетон. Твердение Я. б. происходит обычно в автоклавах. Я. б. - эффективный теплоизоляц. (при ср. плотн! 400 - 700 кг/м3) и конструктивно-теплоизоляц. (при ср. плотн. 700 - 1200 кг/м') материал. Применяется для изготовления стеновых панелей и блоков, плит перекрытий и теплоизоляц. вкладышей в строит конструкциях. ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ ЭВМ - совокупность запоминающих элементов или участок запоминающей среды, предназнач. для хранения одного машинного слова (числа), имеющие индивидуальный адрес или канал для обращения. Обычно Я. п. - составная часть накопит, блока запоминающего устройства (ЗУ); общее их число определяет ёмкость ЗУ. Я. п. характеризуется длиной, т. е. Макс. кол-вом двоичных разрядов (битов), к-рое одновременно может в ней храниться. Длина Я. п. обычно равна длине машинного слова или кратна ей. В большинстве случаев обращение к Я. п. производится определением временно-пространств. координат по присвоенному ей адресу или машинному номеру. Я. п. всегда находится в одном из возможных своих состояний л устойчиво сохраняет его до тех пор, пока внеш. воздействие не вызовет перехода её в др. состояние. Я. п. в ЭВМ также служат регистры и счётчики арифметич. устройства и устройства управления, одноразрядные ячейки для хранения управляющих сигналов, наборные поля на пульте управления и т. д. ЯШМА (араб.) - осадочная кремнистая горная порода, слож. скрытокристаллич. кварцем, иногда также халцедоном. Непрозрачная, с ровным или раковистым изломом. Окрашена оксидами железа и марганца в разл. цвета: красный, жёлтый, коричневый разл. оттенков, также серый, зелёный и др. Окраска неравномерная(пёстрая. полосчатая,пятнистая и др.). Тв. по минералогич. шкале 7. Я. различают по присутствию или отсутствию кремнёвых скелетов микроорганизмов - радиолярий (радиоляриевые и безрадиоляриевые Я.), по цвету (сургучная, парчёвая и др.; однотонные и пёстрые Я.) и по рисунку (ленточные, пейзажные и др. Я.). Красивый и прочный декоративный и поделочный камень.
вверх