БАБА - рабочая деталь машин ударного действия, совершающая полезную работу за счёт энергии удара при направл. падении. Используется для забивания свай, при ковке и т. д. Подъём Б. выполняется ручным или электрич. приводом (в копрах), паром или сжатым воздухом (в копрах, ковочных и штамповочных молотах). Масса Б. обычно до 30 т. БАБАШКА - пробельный материал, применяемый при изготовлении наборной печатной формы для заполнения крупных пробельных участков. Размеры Б.: рост - 54 пункта, кегль и толщина - по 48 пунктов. Имеются также Б. толщиной 36 и 24 пункта. БАББИТ [от имени амер. изобретателя И. Баббита (I. Babbitt; 1799 - 1862)] - общее назв. антпфрикц. сплавов на основе олова или свинца с добавками сурьмы, меди и др. элементов. Применяются для заливки подшипников, работающих со смазкой при высоких нагрузках и скоростях скольжения. Характеризуются хорошей прирабатываемостью, низкой темп-рой заливки (300 - 420 °С) и малым коэфф. трения. БАБКА с т а н к а - часть металлореж. или деревореж. станка. Служит опорой для шпинделя, передающего вращение заготовке (напр., передняя Б. токарного станка) или инструменту (Б. шлифов, станка), либо для устройства, поддерживающего заготовку (задняя Б. токарного станка). БАГЕРНЫЙ НАСОС (от голл. badger - грязь, ил) - одноступенчатый центробежный насос с бронированным с внутр. стороны корпусом и наплавл. твердыми сплавами лопатками. Б. н. служит для удаления из котельных твёрдых очаговых остатков (шлака н золы), смываемых водой. Подача Б. н. достигает 4000 м3/ч. Давление, создаваемое насосом, ~ 0,6 МПа, золоводяная смесь подаётся на расстояние 800 - 900 м. БАДДЕЛЕЙТ [от имени первооткрывателя - англ. исследователя Дж. Бэдли (Баддели; J. Baddeley)] - минерал, оксид циркония ZrO2. Цвет от жёлто- до тёмно-бурого. Тв. по минералогич. шкале 6,5; плотн. 5400 - 6000 кг/м3. Используется в огнеупорной керамике, абразивном произ-ве (полировальные порошки) и как сырьё для получения соединений циркония. БАДЬЯ в Г о р но к деле - служит для спуска (подъёма) грузов при проходке шахтных стволов и шурфов, а также для аварийных работ, когда из-за стеснённых условий в шахтном стволе нельзя разместить спец. аварийный подъём. Б. типизированы по вместимости: самоопрокидывающиеся - от 1 до 6,5 м , несамоопрокидывающиеся - 0,75 и 1 м3. БАЗА (франц. base, от греч. basis) - 1) Б. в архитектуре - основание (подножие), ниж. опорная часть (см. рис^) колонны или пилястры (см. Ордер архитектурный). 2) Б. в геодезии - то же, что базис. 3) Б. в машиностроении - совокупность поверхностей, линий или точек, относительно к-рых определяют положение поверхности, линии или точки обрабатываемой заготовки. Различают конструкторские Б., относительно к-рых ориентируются др. детали в изделии; технологические Б. (осн. и вспомогат.), используемые для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта; измерительные Б., к-рые служат для определения относит, положения заготовки или изделия и средств измерения. 4) Б. транспортных машин - расстояние между передней и задней осями 2-осного автомобиля, трактора, прицепа или между передней осью и центром 2-осной тележки 3-осного автомобиля (прицепа). 5) Б. подвижного состава ж.-д. транспорта - см. в ст. Колёсная база экипажа. 6) Б. в полупроводниковом приборе - область ПП прибора (.биполярного транзистора и др.), в к-рую инжектируются неосн. для этой области носители заряда; наз. также базовой областью. В Б. транзистора осуществляется перенос неосн. носителей между эмиттером и коллектором; состоит из активной части, в к-рой накопление или рассасывание неосн. носителей происходит за время перемещения их от эмиттера к коллектору, н пассивной части, служащей для присоединения контактных выводов. База в архитектуре (указана стрелкой) БАЗА ДАННЫХ - организованная совокупность данных (информационный массив), предназнач. для обработки на ЭВМ при решении задач (информац., справочных и др.) в автоматизированных системах управления, информац. системах и т. д. Осн. составная часть банка данных. Создаётся для однократного ввода информации и не зависит от рабочих программ, используемых в процессе обработки информации. Для формирования массивов информации, его обновления, выдачи необходимых данных и осуществления др. операций используется совокупность языковых и программных средств, наз. системой управления Б. д. (СУБД). Персонал, обслуживающий Б. д., обеспечивает сохранность информации, защиту её от несанкциониров. (без запроса) доступа, орг-цию и пополнение информац. массивов, регулирование обслуживания пользователей. БАЗА ПЛАВУЧАЯ - см. Плавучая база. БАЗАЛЬТ (от эфиоп, basal - железосодержащий камень) - излившаяся осн. горная порода, состоящая из темноцветных минералов (пироксена, оливина), основного плагиоклаза (обычно Лабрадора) н вулканич. стекла. Плотн. 2800 - 3200 кг/м3; прочность на сжатие до 260 МПа. Сырьё каменно-литейного проиэ-ва; ценный строит., облицовочный, электроизоляц, и кислотоупорный материал. БАЗАЛЬТОВОЕ ЛИТЬЁ - то же. что каменное литьё. БАЗИЛИКА (от греч. basilike - царский дом) - прямоугольное в плане здание, раздел. внутри прод. рядами колонн или столбов на неск. (обычно 3 или 5) частей (т. н. нефов, кораблей), средняя из к-рых выше и шире остальных (см. рис.). Поперечный разрез базилики БАЗИРОВАНИЕ - расположение заготовки или изделия в требуемом положении относительно выбранной системы координат, базы. БАЗИС (от греч. basis - основание) в геодезии - эталонный отрезок прямой линии, длина к-рого получена из непосредств. измерений на местности. Служит для определения длины стороны геодезич. сети. БАЗИСНЫЙ ПРИБОР - прибор, применяемый в геодезии для высокоточных измерений базисов на местности. Погрешность измерений базисов до 15 км - менее 1 млн-1 измеряемой длины. БАЗОВАЯ ДЕТАЛЬ, деталь-представитель, приведённая д е т а л ь, - осн. деталь, к-рая отражает конструктивные, технологич., габаритные и др. хар-ки группы изделий. Выбирается для определения условной программы произ-ва, особенно при проектировании цехов и з-дов. При проектировании технологич. процессов сборки учитывается, что она начинается с Б. д. Б. д. металлорежущих станков служат для создания требуемого пространств, размещения узлов, несущих инструмент и обрабатываемую деталь, и обеспечивают точность их взаимного расположения под нагрузкой. К Б, д. относят станины, основания, колонны, стойки, поперечины, ползуны, траверсы, столы, каретки, суппорты, планшайбы, корпуса шпиндельных бабок и т. п. (см. рис.). Базовые детали фреэерно-расточного станка: 1 - монтажная плита (спутник); 2 - поворотный стол; 3 - верхние салазки; 4 - нижние салазки; 5 - станина; 6 - корпус шпиндельной бабки; 7 - стоика БАЗОВОЕ ТОПЛИВО - осн. составная часть топлива, к к-рой добавляются др. компоненты и присадки для получения товарного топлива. БАЗОВЫЕ МАСЛА - нефт. и синтетич. масла без присадок, применяемые для изготовления моторных, трансмиссионных, гидравлич. и др. товарных масел. БАЙДАРА - рус. назв. трансп. (на 20 - 30 чел.) или промысловой (на 7 - 9 чел.) беспалубной лодки приморских чукчей, коряков и эскимосов. Б. строились иногда из дерева, чаще из тюленьей или моржовой кожи, обтягивающей дерев. каркас. Приводились в движение вёслами, реже косым парусом. БАЙДАРКА, каяк, - узкая лёгкая лодка без уключин для водного спорта и туризма. Гребля осуществляется 2-лопастными вёслами. Спортивные Б. имеют цельный набор и дерев. или пластмассовую обшивку, туристские Б. - разборный каркас из древесины, металла или пластмассы и эластичную обшивку из водонепроницаемого материала (могут оснащаться парусным вооружением и подвесными моторами). БАЙОНЕТ (франц. balonnette, букв. - штык) - соединение деталей, при к-ром одну деталь, имеющую прорезь, насаживают на др. деталь с соответствующим выступом и поворачивают так, чтобы выступ стопорил деталь (см. рис.). Такие соединения применяют для крепления деталей в приспособлениях, патронах металлореж. станков, объективов в фотоаппаратах и т. д. Байонет: а - без запирающего устройства; б - с замком; в - с винтовым пазом; 1 и 2 - соединяемые детали; 3 - штифт; 4 - запирающая пружина БАЙПАС (англ. bypass, букв. - обход) - обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (напр., счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологич. процессом при неисправности арматуры или приборов, установл. на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологич. процесса. См. рис. Байпас: 1 - байпас; 2 основной вентиль; 3 запорный вентиль; 4 байпасный вентиль БАЙТ (англ. byte) - единица кол-ва информации, обычно состоящая из 8 бит и используемая как одно целое при передаче, хранении и переработке информации в ЭВМ. Б. служит для представления букв или спец. символов (занимающих обычно весь Б.) либо десятичных цифр (по 2 цифры в одном Б.). Информация в ЭВМ обрабатывается отдельными Б. либо группами Б. (полями, словами). Использование Б. позволяет строить машинные слова любой длины (кратные целому числу Б.), принятой в данной вычислит. системе. Представление информации в Б. значительно упрощает согласование процессов её обработки в ЭВМ. БАК корабельный (голл. bak) - носовая надстройка судна для защиты верх. палубы от заливания на встречной волне, повышения мореходности и размещения служебных помещений (малярной, шкиперской, плотницкой и др.). В удлинённом Б. на грузовых судах располагают грузовые твиндеки, а на пасс. судах - каюты. На палубе Б. располагают якорное и швартовное устройства. БАКЕЛИТ [от имени изобретателя - белы.-амер. химика Л. Бакеланда (L. Baekeland; 1863 - 1944)] - одно из торговых названий феноло-формальдегидных смол и материалов на их основе. БАКЕН (голл. baken) - плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения навигац. опасностей или обозначения фарватеров. Б. часто оборудуют осветит. устройствами, светоотражателями или звуковыми сигнальными устройствами. БАККАРА (baccarat) - произ-во изделий из хрусталя, возникшее в 1816 во франц. г. Баккара. В обиходе термином "Б." обозначают и сами изделия этого произ-ва (сервизы, вазы), славящиеся технич. совершенством обильного дробного гранения. БАКОР (сокр. от названий минералов бадделеит и корунд) - огнеупорный материал с большим содержанием оксида циркония ZrO2 (33 - 45% ) и глинозёма Аl2О3 (50%); плотн. 3600 - 3800 кг/м3. Устойчив при темп-pax до 1700 °С и действии агрессивных расплавов (стекломассы); используется для кладки стекловаренных печей. БАКТ - неузаконенное спец. наименование ед. мощности бактерицидного излучения. 1 Б. равен потоку энергии бактерицидного излучения в 1 Вт при длине волны 255,5 нм. В качестве ед. энергии бактерицидного излучения применяют бакт-час (бакт*ч), равный 3600 Дж (см. Джоуль). БАКТЕРИАЛЬНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ - избират. извлечение хим. элементов из руд, концентратов, отходов и техноген. месторождений с помощью спец. бактерий или их метаболитов. Осн. на способности бактерий непосредственно окислять сульфидные минералы, серу и железо; при этом образуется хим. окислитель Fе3+ и растворитель - серная к-та. Б. в. производится в чанах или на отвалах и рудных месторождениях. Метод применяется гл. обр. для извлечения меди, цинка, кадмия и урана, а также доводки концентратов золота и олова путём Б. в. вредной примеси мышьяка. Б. в. обычно совмещают с разл. способами выщелачивания, не связанными с повыш. давлением и темп-рой. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ - то же, что биологическое оружие. БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, в к-ром используется УФ излучение резонансной линии (254 нм) ртутного разряда. Колба Б. л. представляет собой трубку из увиолевого стекла, наполненную инертным газом с небольшим кол-вом ртути под давлением неск. сотен Па; по концам трубки впаяны самокалящиеся спиральные электроды из вольфрама. УФ излучение Б. л. возникает при электрич. разряде в парах ртути, происходящего между электродами при подаче на них напряжения. Мощность 15, 30 и 60 Вт. Применяется для стерилизации воды, пищ. продуктов, воздуха в операционных и т. п. , БАКТЕРИЦИДЫ (от греч. bakterion - палочка и лат. caedo - убиваю) - в-ва, уничтожающие бактерии. Применяются, напр., для обеззараживания питьевой воды, защиты растений и протравливания семян, предотвращения бактериального разложения удобрений в почве, как дезинфицирующие и химиотерапевтич. средства, антисептики для неметаллич. конструкц. материалов, клеёв, красок. В качестве Б. используют хлор, иод, хлорную известь, хлора-мины, фенолы и хлорфенолы, соли меди, сульфа-ниламидные препараты и др. Мн. Б. являются одновременно Фунгицидами. См. также Пестициды. БАКШТАГ (голл. bakstag) - 1) курс парусного судна, при к-ром его продольная ось образует с направлением ветра угол больше 90° (8 румбов) и меньше 180° (16 румбов) (при ветрах с кормы сзади и сбоку). 2) Снасть стоячего такелажа для закрепления судовых мачт, дымовых труб и пр. с кормы и бортов. БАЛАНС (франц. balance, букв. - весы, от лат. bilanx - имеющий две весовые чаши) - 1) равновесие, уравновешивание. 2) Система показателей, к-рые характеризуют соотношение или равновесие в к.-л. постоянно изменяющемся .явлении (напр., тепловой баланс). 3) Б. в часовом механизме - то же, что балансир. БАЛАНСИР (франц. balancier, от balancer - качать, уравновешивать) - 1) двуплечий (реже одноплечий) рычаг, совершающий качат. движения около неподвижной оси; служит для передачи (или уравновешивания) усилий на присоединённые к нему тяги в насосах, буровых станках, весах и др. Двуплечий Б. иногда наз. коромыслом. 2) Б., или баланс, - гл. регулятор в балансовых часах (см. рис.), заменяющий маятник (обычно колесико с утяжел. ободом и спиральной пружиной). Балансир (баланс) в часах БАЛАНСИРОВКА - уравновешивание механизмов. Применяют гл. обр. для устранения вредного влияния динамич. нагрузок, действующих на опоры быстровращающихся деталей машин в результате их неуравновешенности (дисбаланса). Б. заключается в определении массы и мест приложения противовесов. Различают Б. динамическую, выполняемую на балансировочном станке при сообщении вращения балансируемой детали, и статическую, когда деталь уравновешивают одним противовесом в произвольно выбранной плоскости, исходя из условия, что деталь находится в равновесии, если её центр тяжести лежит на оси вращения. БАЛАНСИРОВКА летательного аппарата - обеспечение равновесия действующих на ЛА (на установившихся режимах полёта) моментов сил относительно поперечной, вертик. и продольной осей, проходящих через центр масс ЛА. Для Б. самолёта используются, как правило, рули управления и поворотные стабилизаторы, дестабилизаторы, кили. На нек-рых самолётах для Б. перекачивается топливо (изменяется прод. положение центра масс). БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК - станок для динамич. балансировки деталей вращения (роторов турбин, валов, шпинделей и др.). Размер и место неуравновешенной массы определяются по измерениям амплитуды и фазы колебаний балансируемой детали. БАЛАНСНАЯ СХЕМА - разветвлённая электрич. цепь, в к-рой при изменении к.-л. параметров её элементов (сопротивления, ёмкости, индуктивности и т. д.) или колебаниях питающего тока (напряжения) устанавливается (либе нарушается) равновесие (баланс) токов или напряжений в цепи. Используется в устройствах измерит, техники (см. Мост измерительный), радиотехники, радиосвязи, телеф. связи и др. БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ - запасы полезных ископаемых, использование к-рых технологически возможно и экономически целесообразно и к-рые удовлетворяют кондициям для подсчёта запасов в недрах, т. е. совокупности требований к качеству минер. сырья и горно-геологяч. условиям его залегания в недрах. Б. э. учитываются Гос. балансом полезных ископаемых. БАЛАНСЫ - отрезки ствола дерева дл. 0,75-3 м, диам. 6-40 см для произ-ва целлюлозы и древесной массы. Б. заготовляют из древесины ели, сосны, берёзы, осины и др. хвойных и лиственных пород. Из низкокачеств. древесины, удаляя гнилую зону, заготовляют колотые Б. БАЛКА (от голл. balk) - конструктивный элемент, обычно в виде бруса, работающего гл. обр. на изгиб. Б. широко применяют в стр-ве и машиностроении: в конструкциях зданий, мостов, эстакад, трансп. средств, машин, станков и т. д. Изготовляют Б. в осн. из ж.-б., металла и дерева. В зависимости от числа опор и характера опорных закреплений различают Б. однопролётные, многопролётные, консольные, с заделанными концами, разрезные, неразрезные; в зависимости от формы поперечного сечения - прямоугольные, тавровые, двутавровые, коробчатые и др. Расчёт Б. обычно производят на прочность, жёсткость и устойчивость по законам сопротивления материалов. См. рис. К ст. Балка. Сечения балок (1 - прямоугольное; 2 - коробчатое; 3 - двутавровое) и распределение нормальных напряжений при изгибе (4) К ст. Балка. Схемы балок БАЛКА-СТЕНКА - конструктивный элемент в виде балки, высота к-рой составляет значит. часть перекрываемого ею пролёта. Б.-с. применяются в ж.-б. конструкциях пром. зданий, элеваторов и т. п. Расчёт Б.-с. выполняется методами теории упругости. БАЛКЕР (от англ, bulk - наваливать, насыпать) -то же, что навалочник. БАЛЛ (от франц. balle - шар) - условная безразмерная единица, характеризующая интенсивность к.-л. явлений (напр., в метеорологии, сейсмологии). Для сравнения силы землетрясений пользуются сейсмич. шкалой с отсчётом в Б. по последствиям землетрясений; для оценки силы ветра - шкалой с отсчётом в Б. в зависимости от скорости ветра и его последствий; для оценки облачности - шкалой с отсчётом в Б., характеризующих покрытие облаками меньшей или большей части неба. БАЛЛАСТ (голл. ballast) - 1) груз, принимаемый на судно для обеспечения требуемой посадки и остойчивости, когда полезного груза и запасов для этого недостаточно. Различают перем. и пост. Б. В качестве перем. обычно используют воду (жидкий Б.), а пост. - чуг. болванки, камень, песок и др. (твёрдый Б.). Парусные и недостаточно остойчивые суда имеют пост, твёрдый Б. 2) Груз для регулирования подъёмной способности воздухоплават. аппарата. 3) Материал (щебень, гравий, песок и др.) для балластного слоя верхнего строения пути. БАЛЛАСТЁР - см. Электробалластёр. БАЛЛАСТИРОВКА судна - приём балласта для придания судну необходимой остойчивости и посадки. Для увеличения остойчивости балласт принимается в низкорасполож. цистерны и отсеки, вследствие чего понижается центр тяжести судна, высокое положение к-рого может быть связано с наличием развитых надстроек и рубок (напр., на пасс. судах) или с перевозкой грузов на палубе (напр., на лесовозах, контейнеровозах и др.) и пр. Регулирование посадки производится с целью поддержания средней осадки, дифферента и погружения оконечностей в необходимых пределах. БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМА с у д н а - совокупность трубопроводов и насосов для приёма и откачки жидкого судового балласта и перекачки его в продольном направлении для осуществления необходимой балластировки судна, а также для выравнивания или создания искусств. крена (креповая система) или дифферента (дифферентная система) при выполнении погрузо-разгрузочных работ, плавании во льдах, в аварийных ситуациях. БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ - часть верхнего строения пути в виде узкой подушки из сыпучих материалов (щебень, гравий, песок и др.). укладываемых на земляное полотно ж.-д. пути. Б. с. служит упругим основанием для шпал, обеспечивая стабильность рельсовой колеи и плавный ход поездов. БАЛЛИСТИКА (нем. Ballistik, от греч. ballo - бросаю) - наука о движении неуправляемых ракет, арт. снарядов, пуль, мин, авиабомб и т. п. Б. - военно-технич. наука, основывающаяся на комплексе физ.-матем. дисциплин. газовой динамике, термодинамике, теории ВВ и порохов и др. Различают: внутреннюю Б. (изучает движение снаряда в канале ствола орудия под действием пороховых газов, а также закономерности др. процессов, происходящих при выстреле в канале ствола или камере пороховой ракеты), и внешнюю Б. (изучает движение неуправляемых ракет и снарядов - мин, пуль и т. д. - после вылета их из канала ствола или пускового устройства, а также факторы, влияющие на это движение). БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА (от греч. ballo - бросаю) - ракета, полёт к-рой происходит по бал-листич. траектории (траектории движения тела при отсутствии действия на него аэродинамич. подъёмной силы). Б. р., в отличие от крылатой ракеты, не имеет несущих поверхностей, предназнач. для создания аэродинамич. подъёмной силы при полёте в атмосфере. В нек-рых случаях Б. р. снабжают стабилизаторами для обеспечения аэродинамич. устойчивости полёта в плотных слоях атмосферы. К Б. р. относят боевые ракеты (включая межконтинентальные), РН, космич. ракеты и др. Б. р. могут быть одно-и многоступенчатыми. По назначению боевые Б. р. подразделяют на тактич. (дальность полёта - неск. десятков км), оперативно-тактич. (неск. сотен км) и стратегич. (св. 1000 км). БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ГАЛЬВАНОМЕТР - гальванометр, имеющий относительно большой момент инерции подвижной части; применяется для измерений малых кол-в электричества при кратковрем. импульсах тока. Результат отсчитывают по т. н. баллистич. отбросу - одному наибольшему отклонению указателя. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ - метод определения значений магн. величин (магн. потока, магн. индукции, напряжённости пост. магн. поля), а также электрич. ёмкости по пропорциональному им кол-ву электричества, измеряемому при кратковрем. импульсе тока, протекающего в измерит. цепи. Кол-во электричества определяется с помощью прибора с большим периодом свободных колебаний (напр., баллистич. гальванометра) по первому наибольшему отклонению его указателя; искомая величина затем вычисляется по параметрам элементов измерит. схемы. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ СПУСК - спуск КА в атмосфере с нулевым аэродинамическим качеством. Траектория Б. с. для заданных хар-к КА и известных параметров атмосферы рассчитывается заранее; применительно к этой траектории выбирают место и угол входа КА в атмосферу, обеспечивающие его посадку в заданном р-не. В. с. связан с большими перегрузками. Он применялся при первых космич.. полетах человека. БАЛЛОН (франц. ballon, от итал. pallone - мяч) - газонепроницаемая оболочка, изготовляемая в зависимости от назначения из металлов, полимеров, тканей, стекла и пр., напр. Б. автомобиля (т. н. камера), Б. электровакуумного прибора, Б. (сосуд) для хранения и транспортирования газов. БАЛОЧНЫЙ МОСТ - мост с пролётными строениями, осн. несущими конструкциями к-рых служат балки или балочные фермы. Различают простые балочные пролётные строения, опирающиеся на 2 опоры, и неразрезные, опирающиеся на 3 опоры и более. Пролётные строения Б. м. выполняют из металла (сталь, алюминий), ж.-б. или дерева. В совр. мостостроении Б. м. наиболее распространены. Они остаются экономически выгодными при пролётах до 150 - 160 м (предварительно-напряжённый ж.-б.) и 200 - 250 м (сталь). БАЛЮСТРАДА (франц. balustrade) - ограждение лестниц, террас, балконов, крыш, состоящее из ряда невысоких дерев., кам., металлич. фигурных столбиков (балясин), соединённых сверху горизонтальной балкой или перилами (см. рис.). Балюстрада БАЛЯСИНЫ - см. в ст. Балюстрада. БАНДАЖ (франц. bandage - повязка, от bander - завязывать) - металлич. кольцо или пояс;_ насаживается на деталь машины для увеличения_ её прочности или уменьшения износа. Напр., колёсный Б. - кольцо фасонного профиля, надеваемое в горячем состоянии на колесо ж.-д. вагона или локомотива. БАНК ДАННЫХ - система программных, языковых, органиэац. и технич. средств (гл. обр. ЭВМ), предназнач. для централизов. накопления и коллективного использования данных в определ. предметной области, а также сами данные, объединённые в базы данных. Б. д. является важнейшей составной частью автоматизир. систем управления (АСУ), систем автоматизир. проектирования (САПР), различных информац. систем (мед., библиографич. и др.). БАНКА (от нем. Bank или голл. bank) - 1) возвышенная часть мор. дна; более мелководный по сравнению с окружающими р-нами участок моря. Б., глубина над к-рой не превышает 20 м, считается опасной для судоходства. 2) Сиденье для гребцов и пассажиров на шлюпках. БАНКЕТ (франц. banquette - приступок, скамейка) _ 1) насыпь (ступень) у внутр. крутости высокого бруствера для размещения стрелков, ведущих огонь. 2) Б. защитный - невысокий земляной вал вдоль верхнего края дорожной выемки (с нагорной стороны) для защиты её от стока воды. 3) Отсыпанная из камня призма в верховой и низовой частях плотины, сооружаемой из грунтовых материалов. БАР (от англ. bar - металлич. полоса, лом) - направляющая рама, в ручье к-рой движется режущая цепь, собранная из кулаков со вставленными в них зубками. Б. является исполнит. органом врубовой машины, горного комбайна, нек-рых землеройных машин, служит для образования врубовой щели в пласте полезного ископаемого, в разрабатываемом грунте и т. д. Б. по конфигурации врубовой щели подразделяются на плоские, изогнутые, кольцевые и контурные. БАР (от греч. baros - тяжесть) - внесистемная ед. давления. Обозначение - бар. 1 бар = 105 Па = 0,1 МПа (см. Паскаль). В метеорологии применяют миллибар [1 мбар = 100 Па = 0,1 кПа], в прочностных расчётах иногда применяли гектобар [1 гбар = 100 бар = 10 МПа] и килобар [1 кбар = 100 МПа], в физике - микробар [1 мкбар = 1 дин/см2 = 0,1 Па]. БАРАБАН (вероятно, тюрк.) - 1) деталь машин, механизмов, аппаратов, имеющая форму цилиндра (иногда конуса); напр., Б. грузоподъёмных машин (см. рис.), мельниц, сушилок, печей. 2) Б. в архитектуре - опирающаяся на своды цилиндрич. или гранёная часть здания, увенчанная куполом (см. рис.). Наиболее распространён в христианском культовом зодчестве. Барабан подъёмной лебёдки Конический барабан рудничной подъёмной машины Барабан (указан стрелкой) в архитектуре БАРАБАННАЯ ПЕЧЬ - то же, что вращающаяся печь. БАРАБАННЫЙ КОТЁЛ - водотрубный котёл сестеств. или многократно принудит. циркуляцией воды, имеющий один или неск. барабанов - стальных цилиндрич. сосудов под давлением, в к-рых происходит разделение воды и пара. Б. к. изготовляются на давление пара до 19 МПа. Диам. барабанов 0,9 - 1,8 м, дл. до 40 м . БАРБОТАЖНАЯ ПРОМЫВКА ПАРА - пропускание всего или части насыщ. пара, вырабатываемого в паровом котле, через слой питат. или котловой (находящейся в барабане) воды для уменьшения солесодержания пара. БАРБОТЁР (от франц. barboteur - смеситель) - сосуд для жидкости, в ниж. части к-рого установлено устройство (обычно в виде трубок с отверстиями) для подачи тонкими струями газа или пара. БАРБОТИРОВАНИЕ, барботаж (от франц. barbotage - перемешивание), - пропускание через жидкость газа или пара под давлением в барботёре. Применяется в пром-сти и лабораторной практике гл. обр. для нагревания жидкостей острым паром, перемешивания агрессивных жидкостей, а также для поглощения газо- или парообразных в-в растворителями . БАРЕЛЬЕФ (франц. bas-relief, от bas - низкий и relief - рельеф, выпуклость) - скульптурное изображение (или орнамент) на плоскости, к-рое выступает по отношению к ней не более чем на половину своего объёма. Б. выполняются из металла, камня, кости, керамики, дерева и др. БАРЕТТЕР (англ. barretter) - электровакуумный прибор в виде заполненного водородом стек, баллона, внутри к-рого помещена тонкая металлич. проволока (нить). Сила протекающего по ней электрич. тока остаётся постоянной в определённых пределах при изменении электрич. напряжения на её концах. Б. применяют в радиотехнич. и электронных устройствах для стабилизации силы тока в цепи подогрева катода электронных ламп. БАРЖА (франц. barge) - несамоходное грузовое судно, перемещаемое буксиром или толкачом. По роду перевозимых грузов различают Б. сухогрузные (для песка, кам. угля, тарных грузов и др.) и наливные (для жидкого топлива, смазочных масел, воды); по р-ну плавания - морские, рейдовые (для прибрежного плавания) и внутр. плавания; по материалу корпуса - стальные, ж.-б., деревянные. Для перевозки на баржевозах используются Б. стандартных размеров водоизмещением от 200 до 1300 т. БАРЖЕВОЗ, лихтеровоз, - судно, предназнач. для транспортирования грузов в баржах - плавучих контейнерах. Первый Б. был построен в 1969. Существует много проектов таких судов, но эксплуатируются в осн. Б. двух типов: с крановой и горизонтальной грузообработкой. На Б. первого типа баржи поднимаются с воды, перемещаются вдоль палубы и устанавливаются в трюмы козловым краном (см. рис.). Такие Б. вмещают до 83 барж, каждая из к-рых имеет массу с грузом до 450 т. На Б. второго типа баржи поднимаются до уровня грузовой палубы с помощью спец. кормового подъёмника и через открытые кормовые ворота перемещаются на тележках к месту установки. Вместимость Б. этого типа до 38 барж, имеющих водоизмещение до 1000 т. Баржевоз с козловым краном БАРИЙ (от греч. barys - тяжёлый) - хим. элемент из группы щёлочноземельных металлов, символ Ва (лат. Barium), ат. н. 56, ат. м. 137,34. Б. - мягкий серебристо-белый металл; плотн. 3510 кг/м3, tпл727 оС. Наиболее распространённые минералы Б. - барит и витерит. Металлич. Б. получают восстановлением его оксида алюминием. Применяют в сплавах - со свинцом (типогр. и антифрикц. сплавы), алюминием, магнием (газопоглотители в вакуумных установках). Б. и его соединения добавляют в материалы, предназнач. для защиты от радиоактивного и рентгеновского излучений. Кроме сульфата Б. (барита) широко применяются и др. соединения Б.: нитрат Ва (NО3)2 - в пиротехнике, хромат ВаСrО4 (жёлтый) и манганат (зелёный) - при изготовлении красок, карбонат ВаСО3 - компонент стекол для ТВ экранов, шихты для получения ферритов и т. д. Титанат ВаТiO3 - один из наиболее важных сегнетоэлектриков. БАРИОНЫ (от греч. barys - тяжёлый) - группа "тяжёлых" элементарных частиц с полуцелым спином и массой, не меньшей массы протона. К Б. относят протон, нейтрон, гипероны и барионные резонансы. Б. принадлежат к адронам. БАРИТ (устар. - тяжёлый шпат) - минерал, сульфат бария BaSO.". Бесцветный или белого, желтоватого, красноватого, зеленоватого, бурого цвета. Тв. по минералогия, шкале 3 - 3,5; плотн. 4400 - 4600 кг/м . Б. применяют в молотом виде как утяжелитель промывочных р-ров при бурении на нефть и газ; как инертный наполнитель в лакокрасочной, резин., бум., хим., цем. и др. отраслях пром-сти, в стек. и керамич. произ-ве; как флюс при выплавке меди; в медицине (рентгеноскопия). Кусковой Б. используется как хим. сырьё для получения соединений бария, применяемых в с. х-ве, произ-ве пермутитов, текст. пром-сти, кожев. деле, металлургии, стеклоделии, сахарном произ-ве и т. д. БАРК (голл. bark) - морское парусное судно с прямыми парусами на всех мачтах, кроме кормовой, несущей косые паруса (см. рис.). Число мачт от 3 до 5. Крупнейшим Б. из числа плавающих является сов. учебное судно "Седов". . Барк БАРКА (итал. bаrса) - 1) парусно-гребное беспалубное рыбацкое (иногда каботажное) судно дл. ок. 10 м, появившееся впервые в Италии в 17 в. 2) Речное грузовое несамоходное судно облегчённой конструкции, применявшееся с нач. 18 в. до кон. 19 в. на крупных реках России. Б. строились из полу-обработ. лесоматериала на гвоздевом креплении, обычно на один навигац. сезон. БАРКАС, б а р к а з (голл. barkas), - самоходное судно небольших размеров, предназнач. для различных перевозок в порту. В воен.-мор. флоте Б. наз. гребную шлюпку, имеющую от 14 до 22 вёсел. БАРКАС, г а ш п и л ь,- в кож.-меховом произ-ве аппарат для обработки шкур, голья, В полуцилиндрич. корпусе находится вал с лопастями, перемешивающими р-р, в к-рый помещают обрабатываемые материалы. БАРКЕНТИНА (англ. barkentine, barquentine), шхуна-бар к, - мор. парусное судно с 3-6 мачтами и косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой, несущей прямые паруса (см. рис.). Баркентина БАРЫ (англ. barn) - устар. внесистемная ед. площади, применявшаяся в атомной физике для измерений эффективных поперечных сечений (сечений захвата) при ядерных реакциях. Обозначение - б. 1 б = 10-28 м2. БАРОВАЯ МАШИНА, щелерезная машина, - предназначена для разработки прочных и мёрзлых грунтов путём нарезания в них щелей. Рабочий орган - цепь с зубьями имеет, как правило, гидравлич. привод. Рабочая скорость движения Б. м. 20 - 160 м/ч, скорость резания - 0,7-3,2 м/с. См. рис. К ст. Баровая машина. Однобаровая щелереэная машина: 1 - привод рабочего органа; 2 - опорная рама; 3 - гидроцилиндр; 4 - базовая машина; 5 - бульдозерный отвал БАРОГРАФ (от греч. baros - тяжесть и grapho - пишу) - прибор для автоматич. непрерывной записи изменений атм. давления. Распространённый анероидный Б. состоит из комплекта гофриров. коробок, деформирующихся под действием атм. давления, передаточного механизма, барабана с часовым механизмом и корпуса (футляра). Запись производится пером на диаграммной ленте, укреплённой на барабане (см. рис.). По времени полного оборота барабана различают суточные и недельные Б. Для подробной записи структуры колебаний атм. давления применяется микробарограф. Барограф: 1 - анероидные коробки; 2 - перо; 3 - барабан, приводимый в движение часовым механизмом; 4 - бумажная лента БАРОКАМЕРА (от греч. baros - тяжесть и лат. camera - свод, комната) - герметически закрываемая камера, в к-рой искусственно создаётся пониж. (вакуумная Б.) или повыш. (компрессионная Б.) барометрич. давление. Б., в к-рых можно изменять также и темп-ру, наз. термобарокамерами. Б. оборудуют смотровыми окнами, люками, звуковой и световой сигнализацией, переговорным устройством, освещением и др. Вакуумную Б. применяют для изучения влияния высотных факторов и изменений газовой среды на организм человека и животных, высотных испытаний и тренировок лётного состава, испытаний высотного оборудования и др.; компрессионную - для исследования и лечения кессонной болезни и др. заболеваний. Б., имитирующие условия весьма больших высот и космич. пространства, наз. космическими. Они служат для наземных испытаний КА или их отсеков и элементов. Объём Б. - от неск. десятков дм3 до сотен м3. БАРОККО (итал. barocco, букв. - странный, причудливый) - осн. стилистич. направление в искусстве стран Европы и Америки кон. 16 - сер. 18 вв., пришедшее на смену стилю Ренессанс. Для архитектуры Б. (дворцы, церкви, гор. ансамбли) характерны криволинейные очертания в плане, декоративное богатство форм, пышность интерьеров с многоцветной скульптурой, резьбой, позолотой (см. рис.). Известные памятники Б.: колоннада собора св. Петра в Риме (арх. Л. Бернини). Зимний дворец в Ленинграде (арх. В. В. Растрелли) и др. Во 2-й пол. 18 в. Б. сменяется классицизмом. К ст. Барокко. Портал дворца Даун-Кински в Вене (арх. И. Л. Хильдебрандт, Австрия). 1713 - 16 БАРОМЕТР (от греч. baros - тяжесть и ...метр) -прибор для измерений атмосферного давления. Наиболее распространены жидкостные (ртутные) Б., анероиды и гипсотермометры. В зависимости от формы сообщающихся сосудов ртутные Б. могут быть чашечными, сифонными и сифонно-чашечными (см. рис.). Действие ртутных Б. осн. на уравновешивании атм. давления давлением ртутного столба, заключённого в барометрич. трубке. Чувствительность до 1 Па. Для записи изменений атм. давления предназначены барографы. Типы ртутных барометров: а - чашечный; б - сифонный; в - сифонно-чашечный БАРОМЕТР-АНЕРОИД - см. Анероид. БАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА - формула, определяющая зависимость давления р (или плотности) газа от высоты h в поле силы тяжести. Для идеального газа в однородном поле силы тяжести при пост, по высоте темп-ре где ро - давление при h = 0, g - ускорение свободного падения, Т - термодинамич. темп-ра, т - масса одной молекулы газа, (х - молярная масса газа, R - универс. газовая постоянная, k - Больцмана постоянная. Б. ф. более общего вида где 0 < z < h. БАРРЕЛЬ (англ. barrel, осн. значение - бочка) - ед. объёма (вместимости). В США 1 Б. нефтяной = 42 галлонам = 0,158 987 м3 = 158,987 л, 1 Б. сухой = 0,115 627 м3= 115,627 л. В Великобритании 1 Б. сухой = 0,163 65 м3 = 163,65 л. БАРЬЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ - способ разработки нефтегазовых месторождений, осн. на нагнетании воды в зону контакта нефт. и газовой части залежи для создания барьера между ними, предотвращающего прорыв газа в нефт. скважины и вторжение нефти в газовую шапку. БАССЕЙН (от франц. bassin) вгидроэнергетике - 1) Б. напорный - сооружение для сопряжения безнапорной деривации ГЭС со станционными водоводами, очистки потока от сора, шуги и льда, а также для сброса избытков воды (в случае внезапного отключения гидроагрегатов ГЭС от энергосистемы). 2) Б. суточного регулирования - искусств. водоём, сооружаемый на ГЭС с безнапорной деривацией для регулирования суточного стока воды, потребляемой ГЭС; располагается в непосредств. близости от напорного Б., с к-рым он соединён коротким каналом (иногда совмещаются в один бассейн). 3) Б. выравнивающий (иногда наз. контррегулирующий) - искусств. водоём в ниж. бьефе ГЭС для выравнивания неравномерных (вследствие суточного регулирования) расходов воды, отходящей от турбин. БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ - см. Брызга.пъный бассейн. БАССЕЙН ОПЫТОВЫЙ - искусств. бассейн, оборудов. для испытания моделей судов, их движителей, гидротехнич. и портовых сооружений и т. п. БАССЕЙНОВЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, активная зона к-рого размещается в бассейне с водой. Вода служит замедлителем нейтронов, теплоносителем и биологической защитой от радиоактивных излучений. БATАН (франц. battant, букв. - бьющий) - один из осн. механизмов ткацкого станка; служит для продвижения (прибоя) утбчной нити к опушке ткани и направления челнока (или прокладчика), вводящего уток в ткань. БАТАРЕЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ - разновидность искрового зажигания рабочей смеси в карбюраторных двигателях внутр. сгорания, при к-ром первичный ток низкого напряжения получают от постороннего источника - аккумуляторной батареи, заряжаемой генератором. Кроме этих источников тока, дополняющих друг друга в зависимости от нагрузки, создаваемой потребителями тока, в систему Б. з. входят индукционная катушка (катушка зажигания), прерыватель-распределитель, конденсаторы, свечи зажигания и провода. См. рис. Схема батарейного зажигания: 1 - свеча зажигания; 2 - распределитель; 3 - конденсатор; 4 - вторичная обмотка катушки зажигания; 5 - выключатель зажигания; 6 - первичная обмотка катушки зажигания; 7 - аккумуляторная батарея; 8 - прерыватель БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН, мультициклон, - аппарат для тонкой очистки воздуха (газа) от взвеш. твёрдых частиц. Состоит из неск. циклонов небольшого диаметра (100 - 250 мм), к-рые работают параллельно и имеют общий приёмник твёрдых частиц. БАТАРЕЯ (франц. batterie, от battre - бить) - неск. одинаковых приборов, сооружений или устройств, объединённых в определ. систему для совместного действия. Напр. Б. коксовая - ряд печей для сухой перегонки кам. угля в кокс; Б. охлаждающие - оребрённые или гладкие трубы, в к-рых испаряется хладагент или протекает холодильный р-р, и т. д. Эффективность Б. пропорциональна числу составляющих её элементов. Б. электрическая - группа однотипных гальванических элементов, соединённых электрически и конструктивно для получения такого электрич. напряжения или кол-ва электричества (ёмкости" в А*ч - распростр. термин), к-рое один элемент дать не может. При последоват. соединении суммируются эдс отд. источников, а при параллельном - их ёмкости. При смешанном соединении повышаются и электрич. напряжение, и ёмкость Б. БАТИПЛАН (от греч. bathys - глубокий и лат. planum - плоскость) - одноместный глубоководный буксируемый аппарат (см. рис.) для исследования поведения рыбы в зоне лова и в косяке (в естеств. условиях), наблюдения за работой рыболовных тралов и др. Управляется пилотом, находящимся в герметичном корпусе. Б. обладает пост. избыточной плавучестью; спущенный с судна, он плавает на поверхности воды; при движении с помощью рулей погружается на нужную глубину. Батиплан БАТИСКАФ (от греч. bathys - глубокий и skaphos - судно) - глубоководный самоходный аппарат для океанография, и др. исследований. Б. состоит (см. рис.) из лёгкого корпуса-поплавка, заполн. более лёгким, чем вода, наполнителем (бензином), и стального шара-гондолы. В поплавке находятся цистерны с балластом и аккумуляторные батареи. В гондоле размещаются экипаж Б., аппаратура управления, система регенерации воздуха, радиостанция, УЗ телефон, телевиэ. камера и н.-и. приборы. Снаружи установлены светильники и электродвигатели с гребными винтами. Совр. Б. оборудованы устройствами для взятия проб грунта, фотоаппаратурой и дистанционно управляемыми манипуляторами для ведения подводных работ. Плавучесть Б. регулируют сбрасыванием твёрдого балласта (обычно стальная дробь) и выпуском бензина из маневровой цистерны. Батискаф "Триест-2" (продольный разрез): 1 - носовая балластная цистерна; 2 - отсеки плавучести с бензином; 3 - кормовая балластная цистерна; 4 - электродвигатель с контейнерами аккумуляторных батарей; 5 - люк; 6 - шахта научного оборудования; 7 - гидролокатор; 8 - светильник; 9 - съёмочная камера; 10 и 16 - контейнеры с дробью; 11 - прочная сфера; 12 - маневровая цистерна; 13 - подводный телефон; 14 - телевизионная камера; 15 - эхолот БАТИСФЕРА (от греч. bathys - глубокий и сфера) - прочная (обычно стальная) камера в форме шара, снабжённая аппаратурой для наблюдения под водой; опускается на тросе с судна (см. рис.). Б. внутри оборудована системой регенерации воздуха, измерит. аппаратурой, телефоном; имеет неск. смотровых иллюминаторов. К ст. Батисфера. Рабочая камера РК-680 (СССР) БАТИТЕРМОГРАФ - см. Термобатиграф. БАТОМЕТР (от греч. bathos - глубина и ...метр) - гидрологический прибор для отбора проб воды с разл. фиксиров. глубин в морях, озёрах и др. водоёмах с целью исследования физ. и хим. св-в воды, содержащихся в ней органич. и неорганич. включений (см. рис.). Б. позволяет также измерять темп-ру воды исследуемого слоя с помощью глубоководных метеорологич. термометров, устанавливаемых в раме на корпусе Б. Батометр БАТОПОРТ - то же, что плавучий затвор. БАФТИНГ (англ. buffeting) - вибрация к.-л. части ЛА, вызванная возд. вихрями от частей аппарата, располож. впереди. БАШЕННАЯ ПЕЧЬ - вертик. многоходовая протяжная печь для непрерывной термич. или химико-термич. обработки металлпч. ленты. БАШЕННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ односекционный, или точечный. - многоквартирный жилой дом, имеющий один узел вертик. коммуникаций (лестницы и лифты) и сравнительно небольшую площадь в плане. Достоинства таких домов - хорошие условия инсоляции и проветривания квартир. Б. ж. д. обычно возводят при затеснённости участка, крутом рельефе, а также в сочетании с домами др. тяпов для улучшения пространств, композиции р-на застройки. БАШЕННЫЙ КРАН - грузоподъёмный кран, применяемый гл. обр. в стр-ве и имеющий высокую башню, поворотную стрелу и подъёмную лебёдку. Различают стационарные и передвижные Б. к. Башня передвижного крана опирается на ходовые колёсные или гусеничные тележки, к-рые перемещаются по рельсовому пути или по земле. Грузоподъёмность передвижных Б. к. до 100 т, стационарных до 400 т, высота подъёма до 150 м, вылет стрелы до 50 м. См. рис. при ст. Грузоподъёмный кран. БАШМАК - 1) Б. тормозной - металлич. полоса длиной ок. 500 мм со сваренными с ней одним или двумя бортами и ручкой для накладывания на один из рельсов навстречу идущему по пути вагону. Б. служит для регулирования скорости скатывания вагонов с горки сортировочной при роспуске составов. 2) Наконечник для соединения жил электрич. кабеля с клеммами. 3) Б. полюсный - то же, что полюсный наконечник. 4) Нижняя уширенная часть колонны или опоры для равномерной передачи нагрузки на основание. 5) Б. свайный - стальной наконечник, надеваемый на нижний заострённый конец дерев. сваи для облегчения её входа в грунт. 6) Б. технологический - опора для установки и выверки машин. БАШНЯ - свободно стоящее высотное сооружение; в отличие от мачты устойчивость Б. обеспечивается основной её конструкцией (без оттяжек). Совр. Б. сооружают из стали, дерева, ж.-б., камня (телевиз. Б., радиобашни, водонапорные Б., силосные и т. п.). Конструкция ствола Б. обычно представляет собой пространств, стержневую систему, либо цилиндрич. ж.-б. оболочку. Б. в осн. подвержены действию нагрузок метеорологич. характера - ветровой, температурной, оледенению. Для расчёта Б. применяют общие правила строит. механики; производят статич. расчёт на прочность, устойчивость и деформативность, а также динамич. расчёт. См. рис. К ст. Башня БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ - металлоконструкция, обеспечивающая доступ людей, подачу приборов, приспособлений и т. п. к разл. отсекам РН и космич. аппарата, находящихся на пусковой установке (см. рис.). В ряде случаев на Б. о. прокладывают коммуникации для заправки объектов топливом и его термостатирования. На площадки Б. о. поднимаются с помощью лифтов и лестниц. Перед пуском РН Б. о. отводят на безопасное расстояние [по рельсовой колее (самоходные) или с помощью транспортёра]. Пусковая установка с ракетой (США). Слева - башня обслуживания БЕВЕРЕДЖА АНТЕННА [по имени амер. радиоинженера X. Бевереджа (Н. Beverage)] - бегущей волны антенна в виде длинного (неск. длин волн) горизонтального провода, подвешиваемого на высоте неск. м над поверхностью земли так, что ось провода направлена на станцию корреспондента. Б. а. применяют (редко) для приёма в диапазонах декаметровых и более длинных радиоволн. БЕГУНОК - деталь (в виде скобы), обеспечивающая совмещённый процесс кручения и намотки нити на кольцепрядильных и кольцекрутильных машинах. БЕГУНЫ - машина для измельчения и смешивания материалов раздавливанием и истиранием. Б. состоит из чуг. чаши, по дну к-рой перекатываются массивные чуг. катки, вращающиеся вокруг собств. (горизонтальной) оси и вместе с крестовиной, на к-рой они укреплены, - вокруг её вертик. оси (см. рис.). Б. применяют в горнорудной пром-сти, металлургии, пром-сти стройматериалов и др. При использовании Б. для амальгамации золотых руд дно чаши заливают тонким слоем ртути, в к-рой растворяются освободившиеся при раздавливании руды частицы золота. Смешивающие бегуны БЕГУЩАЯ ВОЛНА - волна, переносящая энергию вдоль направления распространения от источника к потребителю (нагрузке). В линиях передачи энергии различают: режим Б. в., когда нагрузка полностью, без отражения, поглощает направляемую ей энергию (т. н. согласованная нагрузка), режим стоячей волны, когда нагрузка полностью отражает направляемую ей энергию, и промежуточный режим. Степень приближения к режиму Б. в. характеризуется коэфф. Б. в., равным единице в режиме Б. в. и нулю в режиме стоячей волны. БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ АНТЕННА - направленная антенна, вдоль геометрич. осп к-рой распространяется бегущая волна электромагн. колебаний. КБ. в. а. относят антенну типа "волновой канал", спиральную антенну, диэлектрическую антенну, Бевереджа антенну, ромбическую антенну и ряд др. Б. в. а. применяют гл. обр. в приёмных радиоустройствах на всех длинах радиоволн. БЕЗВЕРЕТЕННОЕ ПРЯДЕНИЕ, прядение с разделёнными кручением и наматыванием пряжи, прядение со свободным концом волокон, - процесс выработки пряжи, включающий дискретизацию или разъединение питающего волокнистого продукта на отд. волокна дискретизирующими органами, транспортирование потока волокон на сборную поверхность прядильной камеры, сгущение волокон в ленточку ("мычку"), кручение для укрепления ленточки и формирования из неё пряжи, вывод из зоны кручения и наматывание пряжи на бобину. В отличие от традиц. кольцевого способа прядения кручение производится отд. органом, не связанным с органами наматывания. Различают пневмомеханич. (см. Пневмомеханическое прядение), электромеханич., аэродинамнч. и др. способы Б. п. БЕЗЛЮДНАЯ ВЫЕМКА УГЛЯ - обобщённое назв. способов выемки угля, при к-рых не требуется постоянного присутствия рабочих в забоях. Управление оборудованием при Б. в. у. - дистанционное, из подготовит. выработок. Б. в. у. позволяет ликвидировать тяжёлый труд забойных рабочих и обеспечивает высокую концентрацию горных работ в шахте. Б. в. у. возможна при подз. -разработке не только угольных, но и др. месторождений полезных ископаемых. Различают 2 группы способов Б. в. у. - с креплением и без крепления призабойного пространства Способы безлюдной выемки угля БЕЗОБЖИГОВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - изделия на основе, как правило, обожжённого сырья, формуемые из смесей с неорганич. или органич. связующими без последующего обжига. Магнезито-хромнтовые Б. о. и. из смеси обожжённого при темп-ре 1600 - 1650 °С магнезита с хромитом (иногда армиров. стальными пластинами) применяются для кладки мартеновских и электросталеплавнльных печей; доломитовые изделия на основе обожжённого доломита и магнезита на смоляном связующем - в сталеплавильных конвертерах; форстеритовые - для насадок регенераторов печей; магнезитовые стаканы - при разливке стали. БЕЗОБЛОЙНАЯ ШТАМПОВКА - операция горячего деформирования заготовок без облоя в закрытых штампах (см. рис.). При Б. ш. объём заготовки должен быть равен объёму готовой штамповки, а оборудование оснащено выталкивателем. Схемы штамповки: а - в открытом штампе; б - в закрытом штампе (безоблойная штамповка): 1 - верхний штамп; 2 - изделие (штамповка); 3 - облой; 4 - нижний штамп; 5 - выталкиватель БЕЗОПАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, конструктивные элементы и системы к-рого наиболее полно способствуют предотвращению аварий либо (в случае дорожно-транспортного происшествия) снижают травматизм водителя, пассажиров и пешеходов. Б. а. имеет повыш. устойчивость и эффективность тормозов, улучш. управляемость и увелич. обзорность. При аварии ограничивается перемещение пассажиров Б. а. относительно сиденья (напр., с помощью ремней безопасности), уменьшается вероятность травм о внутр. поверхности кузова, обеспечивается удобный выход из Б. а. и т. д. Безопасный автомобиль: 1 - двойная противопожарная переборка: 2 - колесо из магниевого сплава, не имеющее колпака; 3 - выдвижной бампер; 4 - ветровое стекло, не дающее искажении; 5 - перископ зеркала заднего обзора; 6 - передняя арочная стойка кузова; 7 - мягкая внутренняя обшивка крыши; 8 - регулируемый подголовник; 9 - задний бампер; 10 - средняя арочная стойка кузова БЕЗОСКОЛОЧНОЕ СТЕКЛО - листовое стекло, к-рое при ударе или сосредоточ. давлении не образует осколков с режущими краями. Б. с. получают закаливанием или склеиванием листов силикатного (часто силикатного и органич.) стекла органич. в-вом. Св-вом безосколочности обладает также армированное стекло, Б. с. применяется гл. обр. для остекления трансп. средств. БЕЗОТВАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - технологич. процесс в горнодобывающей пром-сти, при к-ром полностью_ утилизируются все твёрдые отходы про-из-ва (путём закладки выработ. пространства в шахтах, произ-ва стройматериалов, выравнивания ландшафта с последующей рекультивацией и т. д.). БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ВЕРОЯТНОСТЬ - показатель надёжности изделия, характеризующий вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ изделия не возникает. БЕЗОТКАЗНОСТЬ - свойство изделия сохранять работоспособность в течение нек-рого времени или при выполнении определ. объёма работы без вынужденных перерывов в заданных услониях эксплуатации. Для изделий перемонтируемых или заменяемых после первого нарушения работоспособности показателями Б. могут служить, напр., вероятность безотказной работы, интенсивность отказов. Для ремонтируемых изделий - наработка на отказ, вероятность безотказной работы. См. Надёжность. БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ - гладкоствольное орудие, не имеющее отката при выстреле (см. рис.). Безоткатность обеспечивается отводом части пороховых газов через сопло назад; при этом возникает реактивная сила, уравновешивающая силу отдачи. Совр. Б. о. предназначены для поражения брониров. целей, живой силы и огневых средств. Калибры - от 57 до 120 мм. Имеют кумулятивные н осколочно-фугасные оперённые снаряды или мины. Дальность прямого выстрела по танкам 1000 - 1500 м. бронепробиваемость до 400 мм, масса орудий 50 - 310 кг. Б. о. бывают одно- и многоствольные; самоходные, буксируемые, перевозимые в кузове автомобиля. Преимущества Б. о. - значительно меньшая масса (в 10 раз и более) по сравнению с др. орудиями того же калибра, простота конструкции. Недостатки - демаскирующее действие выходящих из сопла газов, наличие опасной зоны позади сопла (20 - 30 м), большой расход пороха. Безоткатное орудие: 1 - ствол; 2 - прицел; 3 - предохранительный щиток; 4 - сопло; 5 - затвор; € - колёсный ход (в боевом положении); 7 - станок (тренога) с механизмами наведения БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - одно из совр. направлений развития произ-ва, предусматривающее комплексное использование сырьевых и энер-гетич. ресурсов без ущерба для окружающей среды. Оси. принципы орг-ции Б. п.: разработка и внедрение новых технология, процессов, уменьшающих кол-во отходов; создание методов и оборудования для переработки отходов в товарную продукцию, включая утилизацию отходов одного произ-ва и применение их в качестве сырья для др. произ-в; полное использование (также в одном или ыеск. произ-вах) потребляемых топливно-энергетич. ресурсов; внедрение бессточных водооборотных систем с очисткой воды. Под термином "Б. п." понимают не только принципы его орг-ции, но и действующие по этим принципам технологич. процессы (безотходная технология), отд. пр-тия и территориально-производств. комплексы. Промежуточной стадией в создании Б. п. являются малоотходные производства; в них часть исходного сырья переходит в отходы, к-рые по своим св-вам допускают возможность их длит. хранения, безвредного захоронения или уничтожения. БЕЗРАЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА - фпз. величина, характеризующая количеств. св-ва объекта, явления или процесса, в размерности к-рой все показатели равны нулю (напр., ослабление или усиление многополюсника, магн. или диэлектрич. проницаемость среды, плоский угол и т. д.). Б. ф. в. в одной системе величин может быть размерной в другой системе (см. Размерность). БЕЗРАСТРОВЫЙ ОФСЕТ - способ офсетной печати, при к-ром печатная форма изготавливается без применения растра и полутоновое изображение переводится в микроштриховое благодаря микронеровностям поверхности формной пластины. БЕЗУЗЛОВАЯ СЕТЬ - рыболовная сеть, к-рую вывязывают из нитей, скручиваемых в процессе её изготовления. Скрепление нитей сети в точках пересечения обеспечивается тем, что пряди одной нити проходят между прядями другой. Преимущества Б. с. - экономия материала, меньший износ нитей в местах переплетения, снижение сопротивления при тяге сети в воде. БЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА - помещение со звуко-или радиопоглощающими покрытиями стен, потолка, пола. Б. к. используют для имитации неогранич. пространства гл. обр. при испытаниях акустич. преобразователей и радиотехнич. антенн. БЕЙДЕВИНД (голл. bij de wind) - курс парусного судна при встречно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна и направлением ветра меньше 90" (8 румбов). Различают нолный Б. (угол больше 6 румбов) и крутой Б. (угол не превышает 6 румбов). БЕЙНИТ [от имени амер. металлурга Э. Бейна (Е. Bein; 1891 - 1974)] - структура стали, образующаяся в результате т. н. промежуточного (бейнитного) превращения аустенита. Б. состоит из смеси частиц пересыщенного углеродом феррита и карбида железа. В стали с бейнитной структурой обычно имеется остаточный аустенит. Образование Б. сопровождается появлением характерного микрорельефа на полиров, поверхности шлифа. БЕЙНИТНАЯ ЗАКАЛКА - см. в ст. Изотермическая закалка. БЕЙСИК (англ. Basic) - назв. языка программирования высокого уровня, применяемого для описания программ решения на ЭВМ научно-технич. задач. Разл. версии Б. входят в состав программного обеспечения почти всех микро-ЭВМ. Б. имеет сравнительно простой синтаксис, что значительно облегчает его быстрое освоение пользователями, не являющимися специалистами в обл. программирования - инженерами, учёными, студентами. БЕККЕРЁЛЬ [по имени франц. учёного А. Беккереля (A. Becquerel; 1852 - 1908)] - ед. активности нуклида в радиоактивном источнике (активности изотопа) в СИ. Обозначение - Бк. 1 Бк равен активности нуклида в радиоактивном источнике, в к-ром Эа время 1 с происходит один акт распада, т. е. равен секунде в минус первой степени (с-1). Кроме Б., применяют кратные единицы от него - кБк и др. Ед. массовой активности нуклида - Бк/кг. поверхностной активности - Бк/м2, пространств. активности - Бк/м3. БЕЛ [по имени амер. изобретателя телефона А. Г. Белла (A. G. Bell; 1847-1922)] - ед. лога-рифмнч. величины, представляющей собой логарифм безразмерного отношения физ. величины к одноимённой физ. величине, принимаемой за исходную: уровень звукового давления, усиление, ослабление и т. д. Обозначение - Б. 1 Б= lg (P2/P1) при P2 = 10Р1; 1 Б = 2lg(F2/F1) при F2 = корень из 10*F где P1, P2 - одноимённые энергетич. величины (мощности, энергии, плотности энергии и т. п.), F1,F2 - одноимённые силовые величины (напряжения, силы тока, давления, напряжённости поля и т. п.). Дольная ед. Б. - дечибел (дБ); 1 дБ = 0,1 Б. При необходимости указать исходную величину её значение помещают в скобках после обозначения логарифмич. величины. Напр., для уровня звукового давления при краткой форме записи: 20 дБ (re 20 мкПа), где re - нач. буквы англ. слова reference - исходный, базисный. БелАЗ - марка карьерных самосвалов и аэродромных тягачей, выпускаемых Белорусским автомоб. з-дом с 1961. В 1986 полная масса 50 - 195 т, грузоподъёмность 30 - 110 т, мощность двигателей 265 - 956 кВт, полная масса аэродромных тягачей 30 - 38 т. Особенности автомобилей Б.: пневмогидравлич. подвеска колёс, гидромеханич. и электрич. трансмиссии, турбонаддув. См. рис. Автомобиль-самосвая БелАЗ- 7509 БЕЛАЯ ГЛИНА - то же, что каолин. БЕЛЕНИЕ, о т б е л к а, - совокупность технологич. (напр., хим., термич.) процессов, посредством к-рых удаляют примеси и устраняют нежелат. природную окраску разл. материалов для придания им белого цвета или подготовки к крашению (текст. материалы, древесная масса, воск и др.). Для предварит. удаления примесей материал обрабатывают хлорамином, слабыми р-рами к-т или щелочей, ферментативными препаратами и т. п. Собственно Б. производят окислителями (гипохлорит натрия или кальция, пероксид водорода, хлорит натрия, марганцовокислый калий) или восстановителями (сернистый газ, гидросульфит, бисульфит). Для отбелки хим. волокон широко применяют оптич. отбеливатели - производные кумарона, бензидина и др. БЕЛИЛЬНАЯ ИЗВЕСТЬ, хлорная известь, - см. Известь. БЕЛИТОВЫЙ ШЛАМ - то же, что нефелиновый шлам. БЕЛКИ - природные высокомолекулярные органич. соединения (биополимеры), построенные из остатков 20 a-аминокислот. Входят в состав всех живых организмов и выполняют в них важнейшие функции: образуют скелет клетки, опорные ткани и защитные покровы, обеспечивают движение, являются ферментами, гормонами н мн. др. Важнейший компонент питания человека и кормления животных. Увеличение ресурсов пищ. и кормового Б. достигается, напр., микробиологич, синтезом Б. - культивированием дрожжей или др. микроорганизмов на дешёвых источниках углерода (углеводородах нефти, продуктах гидролиза целлюлозы). На примере нек-рых Б., напр. инсулина, показана принципиальная возможность их хим. синтеза. БЕЛЫЕ МАСЛА для фармакопеи н парфюмерии - чистые нафтено-парафиновые углеводороды без примесей ароматических соединений и смол. Вырабатывают 2 типа Б. м.: мед. вазелиновое и парфюмерное. БЕЛЫЙ СВЕТ - электромагнитное излучение, вызывающее в нормальном человеческом глазе ощущение, нейтральное в цветовом отношении (напр., видимое излучение Солнца). См. также Дополнительные цвета. БЕЛЫЙ ЧУГУН - см. в ст. Чугун. БЕЛЬВЕДЕР (итал. belvedere, букв. - прекрасный вид) - вышка, надстройка над зданием (обычно круглая в плане - см. рис.); павильон, беседка на возвыш. месте; назв. нек-рых дворцов, располож. в красивом природном окружении (напр., в Ватикане, Вене, Праге, Варшаве). Бельведер (указан стрелкой) дворца в Архангельском (Московская область). Архитектор Ш. ле Герн 1780-е гг. БЁЛЬТИНГ (от англ. belting - приводной ремень) - тяжёлая, очень плотная н прочная технич, ткань. Применяется для изготовления конвейерных лент и прорезин. многослойных приводных ремней. Вырабатывается полотняным переплетением из кручёной хл.-бум. пряжи, а более прочные сорта Б. - с применением хим. волокон. БЁМИТ [от имени первооткрывателя - нем. учёного И. Бёма (J. Bohm; 1895 - 1952)] - минерал, одна из модификаций гидрата глинозёма АlOОН (наряду с диаспором). Цвет белый, желтоватый; часто бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 3,5 - 4; плотн. ок. 3000 кг/м . Составная часть бокситов. БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ (от назв. нсторич. области в Индии - Бенгалия) - пиротехнич. состав, содержащий нитрат бария (окислитель), порошкообразные алюминий или магний, жел. или стальные опилки (горючее) и декстрин или крахмал (цементатор). При поджиганни Б. о. медленно горит, разбрасывая яркие, сверкающие искры, к-рые гаснут в воздухе. БЕНЗИДИН, 4,4' - д н а м и н о д и ф е н н л, H2NC6H4 - C4H4NH2 - бесцветные блестящие кристаллы; tпл 128 oС. Применяется в пронз-ве красителей, как реагент для аналитич. определения нек-рых катионов и анионов и индикатор в объёмном анализе. БЕНЗИН (франц. benzine; первоисточник: араб, любан джави - яванское благовоние) - смесь углеводородов разл. строения; бесцветная жидкость с пределами кипения 30 - 205 оС, плотн. 700 - 780 кг/м3. Б. получают крекингом или перегонкой нефти, а также переработкой сланцев и кам. углей, природных и попутных газов. Б. - осн. вид топлива в поршневых авто- и авиадвигателях; применяется также как растворитель жиров, смол, каучука и т. п. Предельно допустимая концентрация в воздухе паров авиац. и автомоб. Б. 100 мг/м , Б.-растворителя (нефрас-С 50/170) - 300 мг/м . Марки отечеств, автомоб. Б. - А-72, А-76, АИ-93, АИ-98 (цифры соответствуют октановому числу Б.), авиац. Б. - Б-100/130, Б-95/130, Б-91/115 (числитель - октановое число, знаменатель - показатель сортности Б.). БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания, в к-ром осн. часть процесса приготовления горючей смеси осуществляется карбюратором (такой двигатель наз. карбюраторным) или бензин впрыскивается непосредственно в цилиндр (во впускной трубопровод). Воспламенение горючей смеси происходит от искры (отсюда другое назв. Б. д. - двигатели с принудит. зажиганием). Степень сжатия Б. д. 6 - 11, миним. уд. эффективный расход топлива 250 г/(кВт-ч) (автомоб. двигатели), частота вращения до 8000 об/мин и более (мотоциклетные двигатели), мощность до 1500 кВт и более (авиац. двигатели), миним. уд. масса 0,4 кг/кВт (двигатели гоночных автомобилей и авиационные). БЕНЗИНОМОТОРНАЯ ПИЛА - предназначена для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжёвки хлыстов, выполнения подготовит, и вспомогат. работ на лесозаготовках, ремонтно-строит. работ, для индивидуального пользования. См. рис. Цепная бензиномоторная пила "Тайга-214 Электрон": 1 - рукоятки управления; 2 - стартёр; 3 - двигатель; 4 - пильная шина; 5 - пильная цепь БЕНЗИНОУЛОВИТЕЛЬ - канализац. устройство для отделения лёгких, не смешивающихся с водой жидкостей (бензин, бензол, керосин) от сточных вод. Б. устанавливают на территории гаражей, бензохранилищ и т. п. Собранные Б. жидкости после регенерации могут быть использованы. БЕНЗОЛ - бесцветная жидкость; tкип 80.1 оС. Содержится в продуктах коксования кам. углей, образуется при каталитич. риформинге нефт. фракций. Сырьё в произ-ве стирола, фенола, капролактама, анилина, нитробензола, органич. красителей, ВВ, пестицидов и мн. др. в-в; растворитель лакокрасочных материалов, каучуков; добавка к моторному топливу, повышающая его октановое число. Бензол БЕНЗОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА - насосная установка для отпуска бензина и др. видов жидких автомоб. топлив. Кол-во отпускаемого бензина отмеряется автоматически счётчиком-литромером. Автоматизир. Б. к. снабжены высокопроизводит. насосами с взрывобезопасными электродвигателями, счётчиками суммарной и разовой выдачи, механич. или электромеханич. дозаторами. Получают распространение Б. к. - автоматы, снабжённые электронными устройствами, суммирующими объём и стоимость отпущ. топлива (напр., в течение месяца) каждому клиенту, имеющему специально закодиров. ключ. Заправка автомобиля в этом случае может производиться в любом городе, где имеются такие Б. к. БЕНЗОРЕЗ, керосинорез, - аппарат для кислородной резки металлов, работающий на жидком горючем (бензине, керосине). В бак встроен ручной возд. насос, создающий избыточное давление, под действием к-рого горючее подводится к резаку. Пары горючего смешиваются с кислородом, к-рый подаётся по одному из шлангов, и поступают в пламя резака, подогревающее металл. Резка производится струёй кислорода, направляемой на подогретый металл. См. рис. Бензорез: 1 - резак; 2 бак для горючего БЕНТОНИТ [от названия г. Форт-Бентон (Fort Benton), штат Монтана, США] - коллоидная глина, состоящая не менее чем на 60% из минералов группы монтмориллонита. Имеет резко выраженную адсорбционную и каталитич. активность, характерны склонность к разбуханию при увлажнении, высокая связующая способность. Б. используют для приготовления промывочных глинистых растворов при нефт. и геологоразведочном бурении, как отбеливающую глину, в качестве катализаторов в нефтеперераб., хим. и пищ. пром-сти, как связующий материал в литейных формовочных смесях и керамич. массах, в произ-ве керамзита, окатышей; бентонитовые суспензии эффективны при тушении лесных пожаров. В животноводстве порошки Б. служат связующим материалом для комбикормов. БЕРДО - один из осн. рабочих органов ткацкого станка в виде гребня с узкими металлич. пластинками, закреплёнными обоими концами в дерев. или металлич. планках. Продольные нити ткани (основа) продеваются между зубьями Б. Т. о. достигается равномерное их распределение по ширине ткани. Перемещая Б. вдоль нитей основы, прибивают проложенную нить утка к опушке ткани. БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - см. Морская артиллерия. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения для защиты берегов водоёмов, участков мор. побережий от разрушающего воздействия волн, течений, напора льда и др. природных факторов. По характеру взаимодействия с водным потоком Б.с. подразделяют на активные, использующие поток для намыва и сохранения береговых наносов (на реках - поперечные полузапруды, регулирующие дамбы, струенаправляющие щиты; на морях и озёрах - наносоэадерживающие буны, волноломы), и пассивные, противопоставляющие водному потоку прочность и устойчивость своей конструкции (на морях - волноотбойные стенки, наброска из крупных блоков и фигурных массивов; на реках - кам. наброска, тюфяки, габионы, бетонные и ж.-б. плиты). См. рис. К ст. Берегоукрепительные сооружения. 1. Морские буны. 2. Волноотбойная стена, защищённая на-броской из фигурных массивов. 3. Укрепление участков береговых откосов создаваемого водохранилища железобетонными плитами БЕРЕСТА - упругий и водостойкий нар. слой коры берёзы, из к-рого получают дёготь (сухой перегонкой), смолу (обработкой азотной к-той или спирто-щелочной экстракцией), сажу (при сжигании с неполным доступом воздуха). Смолу используют при получении светостойких и прочных спиртовых лаков и политуры, сажу добавляют в типограф, краски. БЕРИЛЛ (от греч. beryllos) - минерал, силикат бериллия и алюминия Аl2Ве3[Si6О18]. Цвет зелёный, жёлто-зелёный, жёлтый (гелиодор), голубовато-зелёный (аквамарин), розовый (воробьевит, морганит) и ярко-зелёный (с примесью хрома - изумруд); иногда бесцветный (гошенит, ростерит). Тв. по минералогич. шкале 7,5; плотн. 2700 - 2900 кг/м3. Рудный минерал бериллия. Прозрачные окрашенные кристаллы Б. - ценное ювелирное (ограночное) сырьё (см. рис.). Кристаллы берилла БЕРИЛЛИЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе бериллия. Осн. достоинства Б. с. - высокая уд. прочность и уд. жёсткость до темп-р 600-800 оС, высокая теплоёмкость и малое поперечное сечение захвата нейтронов; осн. недостатки - низкая пластичность при комнатных и криогенных темп-рах, токсичность. Изделия и полуфабрикаты из Б. с. изготовляют гл. обр. методами порошковой металлургии, реже - литьём. Б. с. используют в ядерной энергетике, космонавтике, авиастроении, судостроении и др. областях. БЕРИЛЛИЗАЦИЯ - поверхностное диффуз. насыщение стали или др. сплавов (гл. обр. жаропрочных) бериллием. В результате Б. повышается твёрдость стали, жаростойкость при 800 -1100 °С и корроэ. стойкость. Б. проводят в порошкообразных смесях или в газовых средах. БЕРИЛЛИЙ (от назв. минерала берилл, в к-ром Б. был обнаружен впервые) - хим. элемент, символ Be (лат. Beryllium), ат. н. 4. ат. м. 9,01218. Б. - лёгкий светло-серый металл. Плотн. 1844 кг/м3, tпл1287 оС. Наиболее распространённые рудные минералы - берилл, бертрандит, фенакит. Б. н его сплавы (гл. обр. с медью - бериллиевые бронзы) применяются в электротехнике, электронике, промети средств связи, ядерном реакторостроении (замедлители и отражатели тепловых нейтронов), аэрокосмич. технике. Оксид ВеО используют как керамич. материал для изготовления плат и др. деталей электронных и электротехнич. устройств. Из Б. изготовляют окна рентгеновских трубок, используя его высокую проницаемость для рентгеновских лучей. Б. и его соединения токсичны. БЕРКЛИЙ [по месту открытия - г. Беркли (Berkeley, США)] - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Bk (лат. Berkeli-um), ат. н. 97, м. ч. наиболее устойчивого изотопа 247; относится к актиноидам. БЁРКОВЕЦ - рус. ед. массы и веса, применявшаяся до введения метрической системы мер. Для массы 1 Б. = 10 пудам = 163,806 кг, для веса 1 Б. = 1606,38 Н (см. Ньютон). БЕРМА (польск. berma, от нем. Berme) - 1) горизонтальная площадка (уступ) на откосах земляных и кам. плотин, каналов, укреплённых берегов, карьеров, котлованов и т. п. для придания устойчивости вышележащей части сооружений, а также улучшения условий их эксплуатации. 2) Площадка, оставляемая между крутостью стрелкового окопа и бруствером для предупреждения его осыпания; используется для размещения боеприпасов и упора локтей при стрельбе. БЕРНУЛЛИ УРАВНЕНИЕ [по имени швейц. учёного Д. Бернулли (D. Bernoulli; 1700 - 1782)] - одно из осн. ур-ний гидродинамики, выражающее закон сохранения энергии. 1) Б. у. для элементарной (с малым поперечным сечением) струйки идеальной жидкости: где р, РО и v - статич. давление, плотность и скорость установившегося течения жидкости в произвольном поперечном сечении струйки, g - ускорение свободного падения, z - высота рассматриваемого поперечного сечения струйки над условным нулевым уровнем. Величину pv2/2 наз. скоростнын давлением. 2) Б. у. для двух поперечных сечений 1 и 2, проведённых в установившемся потоке реальной жидкости где vcp - средняя скорость в данном сечении, равная отношению секундного объёмного расхода к площади сечения, а - поправочный коэфф. на неравномерность распределения скорости по сечению, дельта p12 - потеря давления между сечениями 1 и 2. связанная с работой сил трения. 3) Б. у. для установившегося течения идеального газа при политропическом процессе изменения состояния между сечениями 1 и 2 струйки? где п - показатель политропы. БЕРТОЛЛЁТОВА СОЛЬ [по имени франц. химика К. Л. Бертолле (С. L. Berthollet; 1748 - 1822)], хлорат калия, КСlO3 - бесцветные кристаллы, растворимые в воде, tпл 370 oС; сильный окислитель (при нагревании разлагается с выделением кислорода). Применяется в производстве спичек, ВВ.
вверх