ВОЛЬТ [от имени итал. физика А. Вольты (A. Volta; 1745 - 1827)] - ед. электрич. напряжения, электрич. потенциала, разности электрич. потенциалов, электродвижущей силы в СИ. Обозначение - В. 1 В. равен электрич. напряжению на участке электрич. цепи, при к-ром по участку проходит пост. ток силой 1 А и затрачивается мощность 1 Вт (см. Ампер, Ватт). ВОЛЬТА ЭЛЕМЕНТ - первичный элемент, у к-рого положит. электрод - медная пластина, отрицат. - цинковая, электролит - р-р хлорида натрия или серной к-ты. Эдс равна 1 В. ВОЛЬТ-АМПЕР - допускаемая к применению наравне с единицами СИ ед. полной мощности перем. тока, равная полной мощности при напряжении 1 В и силе тока 1 А. Обозначение - В*А (см. Ампер, Вольт). ВОЛЬТ-АМПЕР РЕАКТИВНЫЙ - см. Вар. ВОЛЬТАМПЁРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - зависимость электрич. напряжения от тока (или тока от напряжения) на участке электрич. цепи или в её отд. элементе (резисторе, ПП диоде и т. д.). У линейных элементов электрич. цепи В. х. - прямая линия. ВОЛЬТАМПЕРОМЁТРИЯ (от вольт, ампер и ...метрия) - электрохим. метод анализа и исследования в-в, в осн. к-рого лежит зависимость между силой тока в цепи электролитич. ячейки и напряжением поляризации при электролизе р-ра или расплава в-ва. Прибор (полярограф) записывает вольтамперограмму - кривую зависимости силы тока от напряжения поляризации или потенциала микроэлектрода, на к-ром окисляются или восстанавливаются изучаемые в-ва. Ниж. граница определения концентрации в-в (редких и цветных металлов) может достигать 10-9 - 10-11 моль/л. ВОЛЬТМЕТР (от вольт и ...метр) - прибор для измерения эдс или напряжения в электрич. цепях пост. и перем. тока; включается в цепь параллельно нагрузке или источнику электрич. энергии. Шкала В. градуируется в мкВ, мВ, В или кВ. Для расширения пределов измерений В. используют добавочные резисторы, делители напряжений и измерит. трансформаторы напряжения (см. рис.). Различают В. аналоговые (со стрелочным или световым указателем) и цифровые (см. Цифровой измерительный прибор). В цепях пост. тока применяются магнито-электрич. В.; в цепях переменного - электромагнитные (гл. обр. как стационарные на распределит. щитах электростанций, пром. предприятий), а также выпрямит., термоэлектрич. и электронные В. (гл. обр. в качестве лабораторных приборов). Выпрямит. В. служат для измерений в диапазоне низких частот, термоэлектрич. и электронные - на высоких частотах. Для измерений электрич. напряжений св. 1 кВ применяют также электростатич. В. Схема включения вольтметра V: а - параллельно нагрузке 1: 6 - через трансформатор напряжения 2 ВОЛЬТМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ аналоговый - электронный прибор для измерений электрич. напряжения, состоящий из электронных блоков (выпрямителя, усилителя) и измерит. механизма пост. тока (напр., магнитоэлектрического измерительного прибора). Различают В. э. для измерений пост. и перем. напряжения, а также универсальные. По принципу действия В. в. перем. напряжения могут реагировать на среднее, действующее или амплитудное значения, но их шкалы обычно градуированы в действующих (среднеквадратических) значениях синусоид, напряжения. К В. э. относятся также импульсные вольтметры, предназнач. для измерений амплитуд импульсов. Расширение пределов измерений достигается с помощью усилителей и делителей напряжения. Осн. достоинства: малое собств. потребление мощности и широкий диапазон частот (от 20 Гц до неск. ГГц). Существуют также цифровые В. э. (см. Цифровой измерительный прибор). ВОЛЬТОВА ДУГА - то же, что электрическая дуга. ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР - электрич. трансформатор с перем. коэфф. трансформации, включаемый своей вторичной обмоткой последовательно в цепь вторичной обмотки другого (осн.) трансформатора (см. рис.) для регулирования или стабилизации напряжения в цепи нагрузки. Первичная обмотка В. т. питается через регулируемый автотрансформатор от обмотки низшего напряжения осн. трансформатора. Разновидность В. т. - линейные трансформаторы для поперечного регулирования, позволяющие сдвигать по фазе напряжение сети, не изменяя его значения. В этом случае первичная обмотка регулируемого автотрансформатора каждой фазы включается на линейное напряжение двух др. фаз. Вследствие улучшения коэфф. мощности достигается снижение потерь напряжения (и энергии) в электрич. сети. Принципиальная схема включения вольтодобавочного трансформаторам 1 - основной трансформатор; 2 - вольтодобавочный трансформатор; 3 - автотрансформатор ВОЛЬФРАМ [от нем. Wolf - волк, Rahm - сливки ("волчья пена" - назв. дано в 16 в., т. к. мешал выплавке олова, переводя его в шлак)] - хим. элемент, символ W (лат. Wolframium), ат. н. 74, ат. м. 183,85. В. - тяжёлый тугоплавкий металл светло-серого цвета; плотн. 19 300 кг/м3, tпл 3420 °С. В природе встречается гл. обр. в виде минералов вольфрамита и шеелита, из к-рых его и получают. В. широко применяют для легирования стали, в произ-ве твёрдых износоустойчивых и жаропрочных сплавов (см. Вольфрамовые сплавы). Благодаря тугоплавкости и низкому давлению пара при высоких темп-pax В. служит материалом для нитей накаливания электроламп, а также для деталей в электронике и рентгенотехнике. В. используют также в виде покрытий, получаемых восстановлением фторида. Карбид В. WC используют при изготовлении металлореж. инструмента. ВОЛЬФРАМИТ - минерал, вольфрамат железа в марганца (Fe, Mn) [WO4]. Цвет чёрный, тёмно-серый, бурый, желтовато- и красновато-коричневый. Тв. по минералогия, шкале 5 - 5,5; плотн. 7100 - 7600 кг/м3. Осн. рудный минерал вольфрама (наряду с шеелитом). ВОЛЬФРАМОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе вольфрама с добавками металлов (молибдена, рения, меди, никеля, серебра), оксидов (ThO2), карбидов (ТаС, NbC. ZrC) и др. соединений. Осн. достоинства В. с. - высокая темп-pa плавления, большие модули упругости, низкий коэфф. термич. расширения; недостатки - низкие пластичность при комнатной темп-ре и сопротивляемость окислению. Изделия и полуфабрикаты из В. с. получают гл. обр. методами порошковой металлургии, реже плавкой в вакуумных дуговых и электронно-лучевых печах с последующей деформацией. Используются в ядерной энергетике, космонавтике, электротехнике, электронике и др. областях. ВОЛЮТА (итал. и лат. voluta - завиток, спираль) - архит. мотив в форме спиралевидного завитка с кружком в центре (см. рис.); характерная часть капители ионической колонны (см. Ордер архитектурный). Волюта ионической капители ВОРИН - см. в ст. Полиуретановые волокна. ВОРОНЕНИЕ - получение на поверхности деталей и изделий из углеродистой или низколегир. стали и чугуна слоя оксидов железа толш. 1 - 10 мкм; применяется для декоративной отделки - придания поверхности коричневого, тёмно-синего или чёрного цвета разных оттенков с сохранением металлич. блеска. В. - частный случай оксидирования. ВОРОТ - простейшее грузоподъёмное устройство, состоящее из вращаемого рукояткой барабана, на к-рый наматывается канат, несущий на свободном конце поднимаемый груз. Для увеличения выигрыша в силе применяют дифференц. В. со ступенчатым барабаном. См. рис. К ст. Ворот. Усилие Р во столько раз меньше силы тяжести О. во сколько раз плечо R рукоятки Б больше радиуса r барабана A; P=Q(r/R) ВОРОТОК - ручной инструмент для вращения реж. инструментов: развёрток, метчиков, круглых плашек и т. п. Часто В. делают универсальными, с пе- Универсальный вороток реставными плашками-губками для зажима квадратных головок разл. размера (си. рис.). ВОРОХООЧИСТИТЕЛЬ - с.-х. машина для первичной очистки сасжеубранного зерна от крупных и лёгких примесей, а также для очистки хлопка-сырца (см. Хлопкоочиститель). От крупных примесей зерно очищается на решётах, совершающих возвратно-поступат. движение, от лёгких - путём продувки возд. потоком в одном или двух пневмосепарирующнх каналах. Выпускаются В. стационарные и передвижные (см. рис.). Применяются на элеваторах, хлебоприёмных пунктах, в колхозах и совхозах. Производительность выпускаемых в СССР В. ОВП-20А и ОВС-25 достигает соответственно 20 и 25 т/ч. Передвижные ворохоочистители: а - ОВП-20А; б - ОВС-25 ВОРСОВАННАЯ ТКАНЬ - ткань, поверхность к-рой покрыта ворсом (начёсом), образованным концами волокон, вытащенных из нитей ткани в результате ворсования. К В. т. относятся байка, фланель, бобрик, сукно и др. ткани. ВОРСОВАЯ ТКАНЬ - ткань, поверхность к-рой покрыта ворсом, состоящим из густо располож. вертик. концов нитей. Ворсовая поверхность уточно- и основоворсовых тканей создаётся при помощи спец. нитей утка (плис, полубархат, вельвет) или основы (бархат, плюш, нек-рые виды ковров, махровые ткани и т. п.). ВОСПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА - процесс образования в ядерных реакторах вторичного ядерного топлива - 239Pu (или 233U) в результате захвата ядрами т. н. сырьевого материала - 235U (или 232Тh) - нейтронов, выделяющихся при "горении" первичного ядерного топлива - 235U. Соотношение между образованием вторичного ядерного топлива и выгоранием первичного характеризуется коэфф. воспроизводства (KB). Для энергетич. реакторов на тепловых нейтронах с использованием естеств. или слегка обогащённого урана KB меньше 1 (ок. 0,6 - 0,8). В тепловых реакторах с использованием тория он может неск. превышать 1. Для реакторов на быстрых нейтронах KB может быть существенно больше 1 (расширенное В. я. т., т. е. топливный цикл, в к-ром масса вновь образующегося топлива больше массы сгорающего). Процесс расширенного В. я. т. обычно характеризуется временен удвоения, т. е. временем, в течение к-рого масса ядерного топлива, первоначально находившаяся в топливном цикле реактора-размножителя, увеличится в 2 раза. ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ - св-во изделия, заключающееся в возможности (при определ. условиях эксплуатации) восстановления допускаемых (в частном случае начальных) значений его параметров в результате устранения причин и последствий повреждений (отказов) (напр., замена вышедшего из строя транзистора в радиоприёмнике). В. оценивают отношением параметра изделия после восстановления его исправности (работоспособности) к начальному или номинальному (допускаемому) значению этого параметра. Различают изделия восстанавливаемые и невосстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые. Термины "восстанавливаемое (невосстанавливаемое) изделие" и "ремонтируемое (перемонтируемое) изделие" не эквивалентны, т. к. последний характеризует присущее изделию св-во, а первый учитывает и условия его эксплуатации. Неремонтируемое изделие является невосстанавливаемым, а ремонтируемое может быть восстанавливаемым или невосстанавливаемым в зависимости от условий эксплуатации. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС в металлургии - физ.-хим. процесс получения металлов из их оксидов отнятием и связыванием кислорода восстановителем - в-вом, способным соединяться с кислородом. Типичным В. п. является доменный процесс, в к-ром железо восстанавливается из руд гл. обр. углеродом, его оксидом или водородом. ВОССТАНОВЛЕНИЕ - см. Окислительно-восстановительные реакции. ВОССТАЮЩИЙ - вертик. или наклонная подз. горная выработка, проводимая снизу вверх (по восстанию пласта). Служит для проветривания, передвижения людей, спуска полезного ископаемого или породы, доставки материалов и оборудования, подачи энергии, а также для разведочных целей. В. различаются кол-вом отделений, формой поперечного сечения, материалом крепи. См. рис. Схема механизированной проходки восстающего: а - бурение; б - взрывание; в - проветривание; г - оборка забоя "ВОСТОК" - 1) наименование серии сов. одноместных космич. кораблей, предназначавшихся для полётов по околоземной орбите. "В." состоял из спускаемого аппарата, являвшегося кабиной космонавта, и приборного отсека с бортовой аппаратурой и тормозной двигат. установкой. Космонавт в скафандре размещался в катапультируемом кресле (см. рис.), система жизнеобеспечения была рассчитана на полёт в течение 10 сут. Масса корабля 4,73 т, Макс. высота полёта 327 км. Для запуска "В." использовалась 3-ступенчатая РН "Восток". Первый полёт на корабле "В." продолжительностью 108 мин совершил Ю. А. Гагарин 12 апр. 1961. Это был первый полёт человека в космос. На кораблях "В." совершили полёты Г. С. Титов (1961), А. Г. Николаев и П. Р. Попович (1962), В. Ф. Быковский и первая женщина-космонавт В. В. Терешкова (1963). 3-ступенчатая ракета-носитель "Восток" для вывода в космос космического корабля "Восток" 2) Наименование серии сов. 3-ступенчатых РН, созданных на базе 2-ступенчатой РН "Спутник", с помощью к-рой запускались первые три сов. ИСЗ. Макс. масса полезного груза РН "В." 4730 кг. Стартовая масса РН 287 т, дл. 38,36 м, Макс. поперечный размер 10,3 м. См. рис. Космический корабль "Восток" с последней ступенью ракеты-носителя: а - общий вид; 6 - спускаемый аппарат; 1 - антенны системы командных радиолиний; 2 - иллюминатор; 3 - кабель-мачта; 4 - спускаемый аппарат; 5 - баллоны пневмосистемы; 6 - управляющие сопла; 7 - приборный отсек; 8 - последняя ступень ракеты-носителя; 9 - рулевые двигатели; 10 - сопло; 11 - датчик солнечной ориентации; 12 - иллюминатор с оптическим ориентиром; 13 - приборная доска с глобусом; 14 - телевизионная камера; 15 - контейнер с пищей; 16 - кресло пилота; 17 - ручка управления; 18 - входной люк "ВОСХОД" - наименование серии ("В." и "В.-2") сов. многоместных космич. кораблей, преднаэнач. для полётов по околоземной орбите. Первый КК "В." был трёхместным, имел систему мягкой посадки спускаемого аппарата, резервную тормозную двигат. установку, новое приборное оборудование. Космонавты могли находиться в корабле без скафандров. КК "В.-2" имел шлюзовой отсек для выхода космонавта в открытый космос. Макс. масса корабля 5,68 т, Макс. высота полёта 498 км. При полёте на КК "В.-2" (см. рис.) 18 марта 1965 сов. космонавт А. А. Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос. Запуски КК "В." осуществлялись 3-ступенчатой РН "Союз". Космический корабль "Восход-2" ВОСЬМЕРИК в деревянном зодчестве - восьмиугольное в плане сооружение (или часть сооружения). ВОСЬМЁРКА - фигура пилотажа: движение ЛЛ по траектории, сходной с цифрой 8, в горизонтальной (си. рис.) или вертик. плоскости. Восьмёрка "ВОЯДЖЕР" (англ. Voyager, букв, - путешественвик) - наименование амер. АМС для исследований Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников. Масса 733 кг. 20 авг. и 5 сент. 1977 к Юпитеру запушены "В.-2" и "B.-l". "В.-1" обогнал "В.-2" и совершил пролёт около Юпитера 5 марта 1979 ("В.-2" - 9 июля 1979). Маневрируя в поле тяготения Юпитера, АМС вышли на траекторию полёта к Сатурну, к-рого достигли соответственно 12 нояб. 1980 и 25 авг. 1981. После пролёта ок. Сатурна "В.-1" продолжает удаляться от Солнца и в 1990 выйдет из пределов Солнечной системы (удалится от Солнца на расстояние, равное ср. радиусу орбиты Плутона). "В.-2" совершил пролёт ок. Урана 24 янв. 1986. 24 авг. 1989 эта АМС пройдёт ок. Нептуна, после чего, продолжая удаляться от Солнца, выйдет из пределов Солнечной системы. См. рис. Автоматическая межпланетная станция "Вояджер": 1 - ультрафиолетовый спектрометр; 2 - инфракрасный спектрометр; 3 - детектор заряженных частиц низкой энергии; 4 - микродвигатель ориентации; 5 - противометеорный экран; 6 - кронштейн с микродвигателями коррекции траектории; 7 - антенны для регистрации радиоизлучения планет и волн в плазме; 8 - изотопный генератор; 9 - магнитометры; 10 - солнечный датчик; 11 - отражатель остронаправленной антенны; 12 - детектор космических лучей; 13 - детектор плазмы; 14 - телевизионные камеры ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ - бурение, при к-ром инструмент - резец вращается вокруг оси, совпадающей с осью шпура "ли скважины и одновременно с определ. усилием подаётся на забой. При этом происходит последовательное разрушение породы от вдавливания и скалывания частиц породы режущими лезвиями резца с забоя. Буровая мелочь с забоя удаляется шнеками, сжатым воздухом, водой. Применяется в породах ниже средней крепости. Различают турбинное бурение, роторное бурение, шарошечное бурение, шнековое бурение и дробовое бурение. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, в р а щ е н и е, - один из простейших видов движения твёрдого тела. В. д. вокруг неподвижной оси - движение, при к-ром все точки тела, двигаясь в параллельных плоскостях, описывают окружности с центрами, лежащими на одной неподвижной прямой, перпендикулярной к плоскостям этих окружностей и наз. осью вращения. Скорость произвольной точки тела v = [w, r], где w - угловая скорость тела, г - радиус-вектор, проведённый в точку из центра описываемой ею окружности. Угловое ускорение тела e = М/I, где М - момент внеш. сил относительно оси вращения, I - момент инерции тела относительно той же оси. В. д. вокруг неподвижной точки - движение, при к-ром все точки тела движутся по поверхностям концентрич. сфер с центрами в неподвижной точке. В каждый момент времени это движение можно рассматривать как вращение вокруг мгновенной оси вращения, проходящей через неподвижную точку. Скорость произвольной точки тела v = [to, г], здесь г - радиус-вектор, проведённый в точку из неподвижной точки тела. Основной закон динамики: dL/dt = М, где L - момент импульса тела относительно неподвижной точки, М - момент относительно той же точки всех внеш. сил, приложенных к телу, наз. главным моментом внешних сил. Этот закон справедлив также для вращения твёрдого тела вокруг его центра инерции независимо от того, покоится последний или движется произвольно. Теория В. д. имеет многочисл. приложения в небесной механике, внеш. баллистике, теории гироскопа, теории машин и механизмов. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ, трубчатая печь, барабанная печь, - печь цилиндрич. формы с вращат. движением вокруг продольной оси, предназнач. для нагрева материалов с целью их физ.-хим. обработки. В. п. классифицируются: по принципу теплообмена - с противотоком и с паралл. током; по виду топлива - пылевидного, кускового, жидкого и газообразного топлива, а также печи с электронагревом; по способу передачи энергии - с прямым, косвенным (через стенку муфеля) и комбинир. нагревом материала. В. п. применяются в металлургии (напр., вельц-печи), цем. и хим. пром-сти. Осн. размеры В. п.: дл. от 50 до 230 м, диам. от 3 до 7,5 м. Производительность достигает 150 т/ч (по готовому продукту). См. рис. Схема вращающейся печи: 1 - головка; 2 - форсунки для подачи шихты (пульпы); 3 - система очистки газов; 4 - теплообменные устройства (лопасти, полки, цепные завесы и т. д.); 5 - зубчатая передача; 6 - металлический барабан; 7 - опорные ролики; 8 - форсунки для топлива; 9 - горячая головка ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ - мера внеш. силового воздействия на вращающееся тело, изменяющего угловую скорость вращения (см. Момент силы). ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - то же, что предел прочности. ВРЕМЕННОЙ ДИСКРИМИНАТОР - радиоэлектронное устройство для измерений интервала времени между электрич. импульсами. Применяется в импульсных радиолокац. станциях, в системах автоматич. сопровождения цели по дальности. ВРЕМЕННЫЙ МОСТ - мост, предназначенный для огранич. срока службы. Как правило, В. м. строятся деревянными, поэтому срок службы таких мостов не превосходит срока службы древесины (10 - 15 лет). Дерев. В. м. (или дерев. опоры моста) применяются в период постройки ж. д. или при восстановлении, на временных обходах, до постройки пост. моста. ВРЕМЯ (способы измерений). Измерения В. осн. на наблюдении или воспроизведении процессов, повторяющихся с пост. периодичностью. Астрономич. способы измерения В. основаны: на наблюдении вращения Земли вокруг оси относительно звёзд и Солнца - периоды обращения соответствуют звёздным и солнечным суткам и позволяют определять звёздное и солнечное (истинное и среднее) В.; на наблюдении обращения Земли вокруг Солнца, что соответствует тропическому году и даёт осн. для исчисления динамического (эфемеридного) В. Каждое место на Земле в зависимости от геогр. долготы имеет своё местное В. Местное среднее солнечное В. на нач. гринвичском меридиане ваз. всемирным. Для практич. удобства в большинстве стран принято поясное В. В СССР В. 2-го часового пояса, в к-ром расположена Москва, наз. московским. Для лучшего использования светлого времени суток в СССР с 1930 часы переведены на 1 ч вперёд, а с 1981 на летний период переводятся ещё на 1 ч вперёд; это В. ваз. декретным. Зимой московское В. опережает всемирное на 3 ч, а летом - на 4 ч. Из-за неравномерности вращения Земли и большой погрешности наблюдений астрономич. способы определения В. дают недостаточно точные результаты. Для точных измерений В. применяют физ. способы, использующие периодич. процессы, связанные с изменением энергетич. состояний атомов. С 1967 для измерения В. принята атомная -секунда (с), или с е к у н д а СИ, равная 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями осн. состояния атома цезия-133. С 1972 атомная секунда используется для введённого в междунар, практику координированного В., сохраняющего принципы поясного счёта В., предполагающего высокую точность согласования показаний часов. Разность показаний координир. и всемирного В., изменяющаяся вследствие непостоянства скорости вращения Земли, не должна превышать 0,9 с, что достигается повсеместной одноврем. корректировкой координир. В. всегда точно на 1 с. ВРЕМЯ ЖИЗНИ - ср. продолжительность т существования элементарных частиц, квазичастиц, возбужд. состояний молекул, атомов, атомных ядер и др. В. ж. связано с периодом полураспада T1/2 соотношением: т = T1/2/ln2. ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ, время запаздывания, - интервал времени между моментами начала распространения сигнала в нек-рой среде (твёрдой, жидкой или газообразной) и его появлением в к.-л. точке этой среды. В. з. обусловлено конечной скоростью распространения сигналов, к-рая зависит как от физич. природы сигнала, так и от св-в среды. Термин "В. з." употребляется гл. обр. применительно к импульсным сигналам; задержка в распространении непрерывных гармонич. сигналов характеризуется сдвигом фаз. В. з. - осн. параметр электрич. и акустич. линий задержки. ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ к запоминающему устройству - время, необходимое для выполнения одной операции записи или чтения информации. В. о. - один из осн. параметров запоминающего устройства, характеризующий его быстродействие (напр., В. о. в запоминающем устройстве на ферритовых сердечниках 100 не - 10 мкс, в ПП запоминающем устройстве - неск. не). ВРЕМЯ РЕАКЦИИ человека - время от момента поступления сигнала до ответной реакции организма. Делится на 3 фазы: время прохождения нервных импульсов от рецептора до коры головного мозга; время, необходимое для переработки нервных импульсов и организации ответной реакции в центр. нервной системе; время ответной реакции организма. Для простой реакции среднее В. р. в самых благоприятных случаях не менее 0,15 с (распознавание образов - не менее 0,4 с). В. р. - один из важнейших факторов профессион. отбора. ВРЕМЯИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК - измерительный преобразователь физ. величины в электрич. импульс, длительность к-рого (или интервал повторения) пропорциональна времени действия измеряемой величины. Применяется гл. обр. в телемеханич. системах и цифровых устройствах централизов. контроля, напр. для измерения утла поворота вала, времени прохождения акустич. сигнала. ВРУБ - 1) В. взрывной - полость, образов. в забое первоочередным взрывом серии зарядов для улучшения действия взрыва остальных зарядов. Врубовые схемы взрывания (см. рис.) применяют при проходке подземных горных выработок н на карьерах. 2) В. машинный - щель, образуемая механич. способом со стороны забоя или по самому пласту полезного ископаемого для улучшения отбойки массива. Схемы взрывных врубов при проведении подземных горных выработок: а - пирамидального; б - конусообразного ВРУБОВАЯ МАШИНА - горная машина для произ-ва вруба в пласте полезного ископаемого (чаще угольном) при подземной разработке. Вруб облегчает отбойку остальной части пласта при помощи механич. средств или ВВ. Рабочий орган В. м. - бар. Перемещение В. м. вдоль забоя осуществляется при помощи каната с приводом от двигателя. В. м. могут работать на пологих, накл. и крутых пластах. См. рис. Врубовая машина "Урал-33" ВСКРЫТИЕ месторождения полезного ископаемого - проведение капит. горных выработок, открывающих доступ с поверхности к месторождению или его части и дающих возможность провести подготовит. горные выработки для обслуживания добычных забоев. Гл. цели В. - создание трансп. связей между очистными забоями и пунктом приёма добытого полезного ископаемого на поверхности, обеспечение условий для безопасного перемещения людей, подача чистого воздуха к рабочим участкам. При открытом способе разработки В. осуществляется обычно с помощью капит. траншей, реже шахтными стволами, тоннелями, штольнями; при подз. способе - вертик., наклонными стволами, штольнями и квершлагами. Способы В. выбираются на основе комплексного учёта природных особенностей месторождения и технико-экон. факторов. ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ - удаление горных пород, покрывающих и вмещающих полезное ископаемое при открытой разработке месторождений. В. р. включают процессы подготовки пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование и отвалообразование. В. р. производят при стр-ве карьеров для создания первонач. фронта добычных работ и в период эксплуатации для сохранения и развития этого фронта. Вскрышные породы, не пригодные для послед. использования, удаляются во внеш. или внутр. отвалы. ВСПЕНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - см. Порооб-разователи. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - цехи и участки пром. пр-тия, обслуживающие основное производство. Задачи В. п.: обеспечение пр-тия энергией; ремонт оборудования, зданий и сооружений; изготовление технологич. оснастки; заготовка, хранение материалов и выдача их осн. цехам; контроль качества продукции и др. ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - обратимый электроакустический преобразователь поверхностных акустич. волн (ПАВ), состоящий из двух групп металлич. электродов (штырей), вложенных навстречу друг другу и расположенных, как правило, на поверхности звукопровода из пьезоэлектрика. Переменный электрич. сигнал, подводимый к В.- ш. п. через контактные площадки, создаёт за счёт пьезоэффекта вблизи поверхности звукопровода переменные упругие силы, порождающие ПАВ. Наиболее распространёнными являются двунаправленные В.-ш. п., в к-рых возбуждённые ими ПАВ распространяются в двух противоположных направлениях перпендикулярно штырям. В простейшем В.-ш. п. глубина вложения металлич. электродов (т. н. перекрытие электродов) одинакова, а расстояние между центрами ближайших межэлектродных зазоров равно Лямбда0/2, где Лямбда0 - длина ПАВ (см. рис.). Выделяют т. н. аподизованные В.-ш. п., в к-рых каждая пара металлич. электродов генерирует ПАВ с одинаковой амплитудой, но с разл. шириной акустич. луча. Осн. недостатком таких В.-ш. п. является дифракц. расходимость ПАВ, генерируемых металлич. электродами с малым перекрытием (порядка длины ПАВ). В.-ш. п. используют для создания акустоэлектронных устройств на ПАВ (линий задержки, полосовых фильтров и др.), предназнач. для работы в диапазоне частот от 10 МГц до неск. ГГц. Схема двунаправленного встречно-штыревого преобразователя: а - неапо-дизованного; б - аподизованного; 1 - источник переменного электрического сигнала; 2 - поглотитель ПАВ; 3 - звукопро-вод; 4 - металлические электроды; 5 - контактные площадки: Лямбда0 - длина ПАВ; стрелками указано направление распространения ПАВ ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ - перевозки грузов в обратном направлении по отношению к норм. потоку таких же (однородных, взаимозаменяемых) грузов; наиболее распространённый вид нерацион. перевозок. ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - изделие, устройство, имеющее самостоят. функцию, вмонтированное в другое изделие больших размеров или конструкцию здания: автомоб. радиоприёмник или антенна; бытовой холодильник, таймер и т. п., включённые в систему ёмкостей кухонной мебели; шкаф, встроенный между ограждающими элементами помещения, и др. Как правило, конструкция В. о. не рассчитана на его автономное использование. Приём встраивания - частный случай агрегатирования, применяется с целью повысить комфорт, обеспечить большую надёжность и долговечность В. о., сберечь полезное пространство, материалы. ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ - см. Космические скорости. ВТОРИЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ нефтяных месторождений - извлечение остаточной нефти из залежи, пластовая энергия к-рой истощена первичной эксплуатацией. Осуществляется подачей в нефт. пласт с поверхности через нагнетат. скважины воды, растворителей, сжатого газа, пара и др. для вытеснения остаточной нефти. ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - испускание электронов, происходящее в результате бомбардировки поверхности твёрдого тела (металла, ПП или диэлектрика) пучком электронов. Количественно В. э. э. характеризуется коэфф. В. э. э., равным отношению числа вторичных электронов, испускаемых телом, к числу падающих на него первичных электронов. На явлении В. э. э. основано действие вторично-электронных умножителей. ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ - материалы и изделия, к-рые после полного первонач. использования (износа) могут применяться повторно в произ-ве как исходное сырьё. В. с. являются лом, отходы чёрных, цветных и драгоц. металлов, отработавшие смазочные масла, брак деталей, макулатура и др. ВТОРИЧНО-ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ, влектронный умножитель, - электронное устройство для усиления (умножения) потока электронов на основе вторичной электронной эмиссии. В.-э. у. либо входит в состав электровакуумных приборов (фотоэлектронного умножителя, электронно-оптического преобразователя, диссектора, суперортикона и др.), либо представляет собой самостоят. электровакуумный прибор для регистрации УФ излучения или частиц малых энергий (напр., электронов с энергией до 10 - 20 кэВ). Различают В.-э. у. с дискретными умножит, системами, состоящие из отд. динодов, и с распределёнными (непрерывными) динодными системами (см. Копаловый электронный умножитель). Для изготовления дискретных динодов В.-э. у. используют, напр., сурьмяно-щелочные соединения (их наносят в виде слоев на металлич. подложку); на 10 - 14 таких динодах достигнуто усиление 10' - 107. В.-э. у. как приёмники излучения и частиц применяются в установках естеств. вакуума (при космич. исследованиях) и высоковакуумных измерит. устройствах (сканирующих электронных микроскопах, масс-спектрометрах и др.). ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННЫЙ КАТОД - холодный катод, действие к-рого основано на явлении вторичной электронной эмиссии. Применяется в электронных и фотоэлектронных умножителях, магнетронного типа приборах и др. Наиболее распространены плёночные В.-э. к. на основе соединения цезия с сурьмой и др. элементами V гр. периодич. системы, плёночные многощелочные катоды, а также объёмные В.-э. к. (металлические, сплавные, на основе свинцовых стёкол, керамики из титанатов бария, цинка, оксида алюминия и др.). Коэфф. вторичной эмиссии разл. В.-э. к. 3 - 10 при энергии первичных электронов 0,1-4 кэВ. ВТОРИЧНЫЙ МЕТАЛЛ - металл, получаемый в результате переплавки металлич. лома и отходов произ-ва. ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН - эталон, значение к-рого устанавливается по первичному или по более точному эталону единицы той же физ. величины. ВТОРОЕ ДНО - внутр. дно судна, водонепроницаемый настил, привариваемый к верх. кромкам днищевого набора (флорам, вертик. килю, стрингерам) и образующий вместе с днищем двойное дно. В. д. является платформой, несущей большую часть нагрузки от перевозимых грузов, энергетич. установки и пр.; при повреждении днища предотвращает попадание воды в корпус судна, а на танкерах - разлив нефти. Пространство двойного дна используется обычно для приёма топлива, жидкого балласта и т.п. ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ - один из осн. законов термодинамики, согласно к-рому невозможно создать вечный двигатель 2-го рода. Существует ряд эквивалентных формулировок В. н. т., напр.: а) невозможен процесс, единств. результатом к-рого было бы совершение работы, эквивалентной кол-ву теплоты, полученной от нагревателя; б) невозможен процесс, единств. результатом к-рого была бы передача энергии путём теплообмена от тела менее нагретого к более нагретому; в) при любых процессах, происходящих в замкнутой системе, её энтропия S не может убывать: dS >= 0, где знак равенства относится к обратимым процессам, а неравенства - к необратимым процессам. Для незамкнутой системы из первого начала термодинамики и В. н. т. вытекает след. основное соотношение термодинамики: сигма*Q=<TdS или dU-TdS-сигмаA=<0, где dU - изменение внутренней энергии системы, сигма*Q - сообщённая ей теплота, сигма*A - совершённая над ней работа, Т - термодинамическая температура; знак равенства соответствует обратимому процессу изменения состояния. В. н. т. получило своё истолкование в статистической физике: оно выражает тенденцию системы, состоящей из очень большого числа п хаотически движущихся частиц, к самопроизвольному переходу из состояний менее вероятных в более вероятные. В. н. т. выполняется с тем большей вероятностью, чем больше п. Для макроскопич. систем оно практически имеет характер достоверности. В то же время в малых частях системы, содержащих небольшое число частиц, непрерывно происходят флуктуации, т. е. осуществляются отклонения от В. н. т. ВТУЛКА - цилиндрич. или конич. деталь машины с осевым (продольным) отверстием, о к-рое входит сопрягаемая деталь. Применяют В. подшипников скольжения, закрепительные (для колец подшипников качения и др. деталей на цилиндрич. участках валов и осей), переходные (для установки инструмента с конич. хвостовиком в шпинделе станка) и др. ВУАЛЬ в фотографии (от франц. voile - покрывало, завеса) - равномерное почернение, образующееся при проявлении в результате восстановления металлич. серебра в местах, где свет при экспонировании не воздействовал на фотослой, или в результате посторонней засветки. В. понижает контраст фотоизображения. Для уменьшения оптич. плотности В. в проявитель вводят бромистый калий, бензотриазол и др. в-ва, повышающие избирательность проявления. ВУДА СПЛАВ [по имени англ. изобретателя Вуда (Wood), разработавшего этот сплав в 1860] - легкоплавкий сплав на основе висмута (tпл 68 °С). Содержит 50% висмута, 25% свинца, 12,5% олова и 12,5% кадмия. Применяется в противопожарных устройствах и сигнальных аппаратах, для изготовления литейных моделей, заливки микрошлифов. ВУЛКАНИЗАТ - то же, что резина. ВУЛКАНИЗАЦИЯ [от имени Вулкана (Vulcanus) - бога огня и кузнечного дела в римской мифологии] - технологич. процесс, при к-ром каучук превращается в резину. В результате В. повышаются прочность, твёрдость, эластичность, тепло- и морозостойкость каучука, снижается степень его набухания в органич. растворителях. Эти изменения обусловлены соединением макромолекул каучука в т. н. вулканизационную сетку, образуемую хим. поперечными связями. В их создании участвуют вулканизующие агенты (гл. обр. сера, реже - органич. пероксиды, синтетич. смолы и др.), ускорители (органич. сульфиды, меркаптаны и др.) и активаторы (ZnO, MgO и др.). Наиболее часто В. проводят при повыш. темп-рах (140 - 200 °С). Заготовки вулканизуют в формах, котлах, автоклавах, индивидуальных вулканизаторах, гидравлич. прессах, аппаратах непрерывного действия. Под действием ионизирующей радиации (у-излучение радиоактивного кобальта, поток быстрых электронов) может быть осуществлена т. н. радиационная В. Этим способом получают резины, обладающие высокой хим. и термич. стойкостью. При использовании нек-рых вулканизующих систем, а также ряда каучуков (напр., винилциридиновых) вулканизац. сетка может частично образоваться на стадиях технологич. процесса, предшествующих В. (при смешении каучука с ингредиентами, каландровании и т. д.). Это явление (подвулканизация, или скорчив г) приводит к ухудшению технологич. свойств резин. смесей, а в нек-рых случаях вообще исключает возможность их дальнейшей переработки. Для уменьшения опасности подвулканизации используют определ. типы ускорителей В. или (и) вводят в состав смесей спец. добавки, напр. фталевый ангидрид. ВУЛКАНИТ - теплоизоляц. материал, изготовл. из диатомита (трепела), асбеста и извести. Изделия из В. (теплоизоляц.плиты, скорлупы, сегменты и др.) предназначены для тепловой изоляции горячих (с темп-рой до 600 °С) поверхностей трубопроводов и пром. оборудования. В процессе произ-ва изделия из В. подвергают автоклавной обработке. ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - горные породы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности. Различают излившиеся, или эффузивные (базальты, андезиты, диабазы и др.), и вулканогенно-обломочные, или пирокластич. (вулканич. пеплы, туфы, брекчии и др.). ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ - рыхлая тонкообломочная порода (размер зёрен 0,05 - 2 мм), в состав к-рой входят частицы вулканич. стекла, кристаллики породообразующих минералов н обломки разл. горных пород, выброш. из жерла вулкана. Ср. плота. 500 - 1800 кг/м3, пористость 20 - 70%. Уплотнённый В. п. - пепловый туф - применяют в качестве мелкого заполнителя в лёгких бетонах и штукатурных р-рах. Молотые пепловые туфы используют как гидравлич. добавку пуццолановых и сульфатостойких пуццолановых цементов, как отощитель при произ-ве кирпича, при изготовлении стекла, глазурей и т. п. ВХОДНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство на входе системы (объекта, прибора), преобразующее входные сигналы для согласования работы системы с источником внеш. воздействия. В зависимости от физ. природы сигнала, формы его представления, принципа действия источника и приёмника сигналов бывают В. п. неэлектрич. величин (напр., пневматич., механич., тепловых) в электрические (сила тока, напряжение, заряд), электрич. и неэлектрич. величин в код (напр., цифровой, позиционный) и наоборот. ВЫБЕГ МАШИНЫ - неустановившееся движение (по инерции) машины после выключения двигателя за счёт киыстич. энергии движущихся частей. ВЫВОД ДАННЫХ из ЭВМ - процесс, обеспечивающий воспроизведение и регистрацию результатов обработки информации в форме, удобной для непосредств. использования. Осуществляется автоматически: в АВМ - при помощи устройств наблюдения (стрелочных и цифровых индикаторов и электронно-лучевых трубок), регистрации (фотоприставок, электронно-лучевых регистрирующих устройств, электронных самописцев, электронноискровых вольтметров, шлейфовых осциллографов, графопостроителей и др.); в ЦВМ - при помощи устройств наблюдения (цифровых индикаторов, дисплеев), регистрации (алфавитно-цифровых печатающих устройств - АЦПУ, графопостроителей, чертёжных автоматов, устройств вывода аа перфокарты, перфоленты, магн. ленты, в каналы связи). ВЫДАВЛИВАНИЕ - операция объёмной штамповки, заключающаяся в вытеснении металла заготовки в глухую или сквозную полость ручья штампа. Для уменьшения уд. усилий и лучшего заполнения ручья штампа используют В. с кручением, при к-ром к металлу одновременно прикладываются осевое усилие и крутящий момент при вращении инструмента. См. рис. Схемы выдавливания под действием: а - только осевой нагрузки; б - осевой нагрузки и крутящего момента ВЫЕМКА ДОРОЖНАЯ - участок земляного полотна ж. д., проложенной на возвыш. месте рельефа. В пределах В. д. ж.-д. путь расположен ниже уровня земли. Для образования В. д. производят разработку грунта, к-рый перемещают в резерв, профилируют откосы, отсыпают основание под верхнее строение пути. ВЫКИДНАЯ ЛИНИЯ - участок трубопровода, в к-рый непосредственно поступает продукция из нефт., газовых и газоконденсатных скважин, из насосов и компрессоров. В. л. скважин начинается у их устья и оканчивается на групповой замерной установке. Диам. В. л. скважин - 73 - 100 мм, дл. - до неск. сотен м. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ электрический - аппарат для включения и отключения электрич. оборудования и устройств. Различают В. низкого (до 1 кВ) и высокого (св. 1 кВ) напряжения. Осн. конструктивные элементы В.: контактная система, состоящая из подвижных и неподвижных контактов, привод (ручной, пружинный, электромагнитный, пневматич.), присоединит, выводы. В. для отключения токов значит. силы (сотни и тысячи А) и высоковольтные В. снабжаются дугогасительными устройствами. По виду дугогасит. устройства и среде, в к-рой происходит гашение дуги, различают масляные выключатели, воздушные выключатели, вакуумные выключатели, элегазовые выключатели, газогенерирующие выключатели и электромагнитные выключатели. Осн. параметры В.: номинальное напряжение, номинальная сила тока, сила тока (или мощность) отключения, время отключения. ВЫКОПОЧНЫЕ ОРУДИЯ - орудия для выкапывания сеянцев и плодово-ягодных и лесных питомниках. В СССР выпускаются выкопочные плуги ВПН-2, скобы НВС-1,2, орудия для подкапывания корнеплодов ОПКШ-1,4 и др. Плуг, навешиваемый на тракторы ср. мощности, оборудуется ножом для выкопки саженцев, сменным ножом для выкопки сеянцев и ножом устойчивости (см. рис.). Шир. захвата 0,55 - 1,05 м, глубина подкапывания до 40 см. Производительность 0,2 - 0,3 га/ч. Выкопочная скоба, также навешиваемая на трактор, имеет шир. захвата 1,2 м, глубину подкапывания до 30 см. Производительность до 0,4 га/ч. Орудие ОПКШ-1,4 имеет выкопочную скобу и два окучника для предохранения скоб от забивания растит. остатками, находящимися в борозде. Ширина захвата 1,4 м, глубина подкапывания до 23 см. К ст. Выкопочные орудия. Выкопочный плуг ВПН-2: а - для выкопки саженцев; б - для выкопки сеянцев ВЫНОСЛИВОСТЬ материалов - способность материалов и конструкций сопротивляться действию повторных (циклич.) нагрузок. См. Предел выносливости. ВЫНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - первичный измерительный преобразователь, предназначенный для помещения на некотором расстоянии от остальных элементов измерит. канала, в частности непосредственно на исследуемом объекте. ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - см. Индуцированное излучение. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания, возникающие в к.-л. системе под влиянием перем. внеш. воздействия (напр., колебания напряжения и силы тока в электрич. цепи, вызываемые перем. эдс; колебания механич. системы, вызываемые перем. нагрузкой). Характер В. к. определяется как св-ва-ми внеш. воздействия, так и св-вами системы. Если внеш. воздействие имеет период Т, то по истечении нек-рого промежутка времени t после начала В. к. система совершает колебания с тем же периодом Т; такие В. к. наз. установившимися. Продолжительность т установления В. к. тем меньше, чем больше коэфф. затухания для системы (см. Затухание колебаний). Для колебательного контура (см. рис.) установившиеся В. к. силы тока J, вызываемые внеш. эдс Е, изменяющейся по гар-монич. закону (Е = Е0 sinwt, также являются гармоническими: С приближением частоты внеш. воздействия к частоте собств. колебаний системы (для приведённого случая вблизи значения w = 1/корень из LC) резко возрастает амплитуда В. к. - наступает резонанс. К ст. Вынужденные колебания. Колебательный контур: L - катушка индуктивности; R - резистор; С - конденсатор; Е - эдс ВЫПАРНОЙ АППАРАТ - аппарат для концентрирования р-ров или частичного выделения из них растворённых твёрдых в-в с удалением растворителя в виде пара. Обычно представляют собой котлы с обогревом или трубчатые нагреват. камеры. В. а. применяют в хим. и пищ. пром-сти. В. а. для выпаривания воды, поступающей на питание котлов в котельных и ТЭЦ, а также хладагента в холодильных установках, наз. испарителями. ВЫПЛАВЛЯЕМАЯ МОДЕЛЬ - одноразовая литейная модель, служит для образования оболочковой формы. В. м. изготавливают из легкоплавкого состава (парафина, стеарина, буроугольного воска, жирных к-т и др. в-в, к-рые плавятся при 50 - 90 °С). Расплавл. состав заливают или в пастообразном состоянии запрессовывают в разъёмную стальную, алюм., гипсовую или пластмассовую пресс-форму, имеющую полость, по конфигурации и размерам точно соответствующую В. м. После затвердевания состава пресс-форму раскрывают и извлекают готовую модель. См. Литьё по выплавляемым моделям. ВЫПОР - верток. канал, соединённый с литниковой системой; расположен в верх. части литейной формы и предназначен для выхода воздуха и газов при заполнении формы жидким металлом, контроля заполнения формы, а также для питания отливки металлом во время её затвердевания. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - то же, что регуляционные работы. ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - гидротехнич. сооружения, предназнач. для выправления (спрямления) русел рек; то же, что регуляционные сооружения. ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА - многофункциональная путевая машина для механизир. выправки ж.-д. пути, подбивки (уплотнения) балласта под шпалами, отделки откосов балластной призмы. Перемещается локомотивом. Привод рабочих органов электрический. Производительность В.-п.-о. м. ВПО-3000 - до 3000 м/ч. См. рис. Выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 (СССР) ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНАЯ МАШИНА - многофункциональная самоходная путевая машина для выправки в плане и профиле ж.-д. пути и подбивки (уплотнения) балласта под шпалами при стр-ве и ремонте ж. д. Рабочие органы: рихтовочные устройства для постановки в правильное положение пути в горизонтальной плоскости, подъёмно-выправочные устройства - для выправки пути в вертик. плоскости, виброподбойки - для обжима одновременно двух шпал. Привод рабочих органов гидравлический, управление машиной ручное или автоматическое. В СССР выпускаются две модификации В.-п.-р. м.: ВПР-1200 (производительность 1200 шпал за 1 ч) - для работы на перегонах и станциях, ВПРС-500 (производительность 500 шпал за 1 ч) - для работы на стрелочных переводах. Трансп. скорость машины - до 80 км/ч. См. рис. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200 (СССР) ВЫПРЯМИТЕЛЬ э л е к т р и ч е с к и й - устройство для преобразования перем. электрич. тока в постоянный. Осн. элемент В. - вентиль электрический. По типу применяемого вентиля В. разделяют на вакуумные (кенотронные), газоразрядные, полупроводниковые, электроконтактные; по схеме выпрямления - на одно- и трёхфазные, одно- и двух-полупериодные, мостовые и с нулевым выводом. Подключение В. к источнику перем. тока осуществляется непосредственно или с помощью согласующего трансформатора. Для сглаживания пульсаций на выходе В. часто включают электрический фильтр. Однофазные В. применяют гл. обр. для питания устройств автоматики и телемеханики, радиоаппаратуры и т. п., трёхфазные - для питания мощных пром. установок. ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА - двухэлектродный вакуумный или газоразрядный прибор, предназнач. для преобразования перем. тока (напряжения) в пульсирующий ток (напряжение) одной полярности. К В. л. относятся кенотроны, используемые для получения низких выпрямленных напряжений (напр., в радиоприёмниках и телевизорах) или высоких напряжений (напр., в рентгеновских диагностич. аппаратах); газотроны, экситроны и игнитроны - для сильноточных и мощных выпрямителей (напр., на ж.-д. выпрямит. подстанциях); т. н. клипперные приборы - для накопителей заряда в импульсных модуляторах, а также защиты электрич. цепей от перенапряжений. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД - полупроводниковый диод, предназнач. для преобразования перем. тока в постоянный либо пульсирующий ток одной полярности. Действие осн. на использовании зависимости электропроводности р - п-перехода или контакта металл - полупроводник от значения и знака прилож. внеш. напряжения. На частотах от 50 Гц до 5 кГц наибольшее распространение получили кремниевые диффузионные и сплавные В. п. д. (ср. значение прямого напряжения 0,6 - 0,8 В, силы прямого тока до 1 кА; допустимое обратное напряжение 1 кВ и более; диапазон рабочих темп-р от - 60 до 125 °С). Применяются также диффузионные В. п. д. на основе арсенида галлия с максим, рабочей темп-рой 250 °С и частотой до 1 МГц и диоды на основе карбида кремния, способные работать при темп-pax до 500 °С. Для выпрямления тока в области В Ч (обычно до сотен МГц) используют кремниевые планарно-эпитаксиальные диоды с р - n-переходом, а также кремниевые плоскостные В. п. д. с выпрямлением на контакте металл - ПП (см. Шотки диод). В. п. д. широко применяются в выпрямителях тока для питания пром. радиоэлектронных приборов и систем, в бытовой электронной аппаратуре, зарядовых устройствах и др. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБ - устройство, представляющее собой совокупность последовательно соединённых выпрямит. ПП диодов. Предназначен для работы в радиоэлектронных, электротехнических приборах и устройствах в качестве высоковольтного (св. 1 кВ) выпрямителя перем. тока НЧ (до 50 кГц). Наиболее распространены кремниевые В. с. Допустимое обратное напряжение до десятков кВ, ср. значение силы выпрямленного тока до 500 мА. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - служит для измерений силы перем. тока или напряжения; состоит из выпрямителей тока и устройства для измерения силы пост. тока (напряжения) - обычно магнитоэлектрического измерительного прибора, соединённых, как правило, по схеме мостовой цепи (см. рис.). Как правило, шкала В. э. п. градуируется в действующих (среднеквадратических) значениях измеряемой электрич. величины; в случае несинусоидальной формы измеряемой величины значительно возрастает погрешность измерений. Достоинства В. э. п.: высокая чувствительность по току, малое собств. потребление мощности, возможность использования при повыш. частотах (до 10 - 20 кГц). Принципиальная схема выпрямительного электроизмерительного прибора (миллиамперметра): 1 - измеряемый переменный ток; D - полупроводниковые диоды; А - измерительный механизм магнитоэлектрической системы (для измерения среднего значения силы выпрямленного тока Iср) ВЫПУСК в горном деле - последовательное извлечение отбитого от массива полезного ископаемого из очистного пространства или аккумулирующей ёмкости через рудоспуски под действием силы тяжести. ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО - пространство, образующееся в недрах в результате выемки полезных ископаемых, а также вмещающих его горных пород. В шахтах В. п. для предотвращения просадок земной поверхности заполняют закладочным материалом; в выработ. карьерах создают водоёмы или заполняют их породой с рекультивацией почвы; при скважинкой разработке месторождений В. п. используют для хранения нефте- и газопродуктов, иногда для захоронения пром. отходов. ВЫРОЖДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРА - темп-pa Т0, ниже к-рой начинают проявляться квантовые св-ва газа, обусловл. неразличимостью (тождественностью) частиц в квантовой механике (см. Квантовая статистика). Значение То зависит от массы частиц, их плотности и значения спина и различна для бозе-гаэа (напр., для 4Не Т0 ~ 3 К) и ферми-газа (напр., для газа электронов проводимости в металле Т0 ~ 104 К) ВЫРОЖДЕННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ - полупроводники с большой концентрацией подвижных носителей тока. Ферми-уровень в В. п. лежит в зоне проводимости или в валентной зоне (см. Зонная теория), и их скорее следует называть полуметаллами. ВЫРОЖДЕННЫЙ ГАЗ - газ, св-ва к-рого отличаются от св-в классич. идеального газа одинаковых частиц вследствие взаимного квантовомеханич. влияния, обусловл. их неразличимостью в квантовой механике (см. Квантовая статистика). Вырождение газа начинается при охлаждении его ниже вырождения температуры, однако полное вырождение соответствует абс. нулю темп-ры. Вырожденные бозе-газ и ферми-газ ведут себя по-разному. Напр., в бозе-газе, в отличие от ферми-газа, может происходить т. н. конденсация Бозе - Эйнштейна, лежащая в основе сверхпроводимости и сверхтекучести. ВЫРУБКА - операция листовой штамповки, заключающаяся в отделении заготовки или детали от листовой заготовки или профильного материала по замкнутому контуру путём сдвига в спец. вырубных штампах. Применяется при раскрое листового проката или при отделении заусенца от штамповки. См. рис. Схема вырубки: 1 - заготовка; 2 - пуансон; 3 - прижим; 4 - матрица ВЫСАДКА - кузнечная операция, заключающаяся в деформации заготовки частичной осадкой с целью создания местных утолщений за счёт уменьшения длины заготовки. Горячая В. осуществляется на горизонтально-ковочных машинах или электровысадочных машинах. Горячей В. изготовляют поковки шестерён, клапанов, колец, валиков и т. п. X о л о д н а я В. осуществляется на холодно-высадочных автоматах и прессах и служит для изготовления болтов, заклёпок и др. изделий с точными размерами, хорошим качеством поверхности, не требующих дополнит. обработки. См. рис. Холодная высадка заклёпки; а - начало; б - конец ВЫСАДКОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для посадки маточных корней сах. свёклы рядовым способом. В СССР выпускается В. м. ВПС-2,8 (см. рис.), к-рая высаживает корни с шагом 60 или 70 см и междурядьем 70 см. Машина обеспечивает полуавтоматич. подачу корней в посадочные аппараты. Она агрегатируется с тракторами Т-70С, Т-74 или ДТ-75, оборудованными ходоуменьшителем. Рабочая скорость В. м. 1,8 - 3,6 км/ч. Производительность 0,84 га/ч. Высадкопосадочпая на ВПС-2,8 ВЫСАЖИВАЮЩИЙ АППАРАТ - рабочий орган с.-х. машин для посадки рассады овощных культур, табака и махорки, саженцев лесных культур, клубней картофеля или маточных корней сах. свёклы. По конструкции В. а. бывают цепные, дисковые с зажимами рассады, ложечно-дисковые (см. рис.) и игольчатые, в виде конусов, закреплённых на парал-лелограммном механизме (высадкопосадочная машина ВПС-2,8). Высаживающий аппарат картофелесажалок: 1 - диск; 2 - ложечка; 3 - зажим клубня Схема работы катушечного высевающего аппарата: 1 - вал аппарата: 2 - катушка; 3 - семяпровод ВЫСАЛИВАНИЕ - выделение в-ва из р-ра введением в р-р другого, хорошо растворимого в-ва - высаливателя. ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ - рабочий орган сеялок для высева семян с.-х. культур или минер. удобрений. Выбрасывает семена или удобрения из ящика или банки сеялки в семяпровод (тукопровод), по к-рому они поступают в сошник и падают в бороздку. В зерновых, зерно-травяных, овощных и др. сеялках, выпускаемых в СССР и др. странах, наибольшее применение получили катушечные В. а. (см. рис.). в свекловичных и хлопковых сеялках - дисковые ячеистые, в кукурузных - дисковые пневматические. Для высева минер. удобрений в комбинир. зерновых сеялках применяют катушечные штифтовые аппараты, в пропашных сеялках и культиваторах-растениепитателях - дисковые скребковые, а в разбросных туковых сеялках - тарельчатые. См. также рис. к ст. Комбинированная сеялка. ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ - способ печати, при к-ром печатающие элементы на печатной форме расположены выше пробельных элементов (см. рис.). Все печатающие элементы в форме В. п. должны иметь одинаковую высоту (одинаковый рост). Доля В. п. в объёме выпуска полиграф. продукции уменьшается. Схема формы и оттиска высокой печати: 1 - форма; 2 - форма с нанесённой краской; 3 - бумага с оттиском краски; а - печатающие участки; б - непечатающий (углублённый) участок; в - бумага; г - краска ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ТЕХНИКА - раздел электротехники, охватывающий изучение и применение электрич. явлений, протекающих в разл. средах при больших значениях электрич. напряжения (свыше 1 кВ). Осн. проблема В. н. т. - создание для ЛЭП, электрич. машин и установок высоковольтной изоляции, обеспечивающей их надёжную длит. работу и способность выдерживать перенапряжения. Др. важная проблема В. н. т. - исследование коронного разряда и ВЧ излучений, возникающих на высоковольтных установках. К В. н. т. относятся также разработка и эксплуатация установок, испытат. и измерит. устройств высокого напряжения. самостоят. раздел В. н. т. - электронноионная технология, используемая в системах газоочистки, для окраски и др. целей. ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИСТЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - содержат 45% и более глинозёма (Al2O3). Сырье Для В. о. и. - технич. глинозём и электрокорунд с добавкой огнеупорной глины, а также высокоглинозёмистые породы (кианит, андалузит, диаспор, боксит и др.). В. о. и. прессуют из порошков крупностью до 2 - 3 мм под давлением 60 - 120 МПа н обжигают при 1500 - 1750 °С. В. о. и. применяют для кладки тепловых агрегатов, имеющих темп-ру 1300 - 1400 °С и выше, в доменных печах, воздухонагревателях, хим. реакторах. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - в-ва, мол. масса к-рых лежит в пределах от неск. тысяч до мн. миллионов. Среди В. с. наиболее распространены полимеры (П.), содержащие в молекуле (макромолекуле) большое число .регулярно или нерегулярно чередующихся группировок (мономерных звеньев), соединённых между собой хим. связями в линейные или разветвл. цепи либо в трёхмерную сетку (соответственно линейные, разветвл. и сетчатые П.; последние образуются при соединении линейных или разветвл. П. поперечными хим. связями в результате отверждения или вулканизации). Линейные П. способны к образованию анизотропных высокоориентиров. волокон и плёнок, а также к большим обратимым (высокоэластическим) деформациям растяжения (см. Высокоэластическов состояние). В разветвл. и сетчатых П. эти специфич. св-ва выражены слабее, а в П. с большой частотой сетки вообще отсутствуют. По фазовому состоянию П. могут быть аморфными и кристаллич.; кристаллизуются П., содержащие в макромолекуле достаточно длинные стереорегулярные последовательности мономерных звеньев (см. Стереорегулярные полимеры). Помимо высокоэластического, П. способны существовать в вязкотекучем состоянии и стеклообразном состоянии (аморфные П.). В зависимости от темп-р перехода из высокоэластического или вязкотекучего состояния в стеклообразное П. подразделяют на эластомеры и пластики (см. Пластические массы); у первых этот переход происходит ниже комнатной темп-ры, у вторых - при более высоких темп-pax. По происхождению различают природные П., или биополимеры (напр., белки, каучук натуральный, целлюлоза), и синтетич., получаемые препм. методами полимеризации (полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, большинство каучуков синтетических и др.) или поликонденсации (напр., феноло-формальаегидные смолы, полиэтилентерефталат, поликарбонаты). Отдельная группа П. - неорганические полимеры. П. - основа пластмасс. хим. волокон, резины, лакокрасочных материалов, клеёв, герметиков. Термин "полимерия" впервые введён в науку И. Берцелиусом (J. Berzelius, 1779 - 1848) в 1833. См. также Мономеры, Сополимеры. ВЫСОКООБЪЁМНАЯ НИТЬ - то же, что текстурированная нить. ВЫСОКООКТАНОВОЕ ТОПЛИВО - топливо для карбюраторных двигателей. Характеризуется повыш. октановым числом, способствует увеличению кпд двигателей. ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН - чугун с повыш. показателями прочности. Получают гл. обр. модифицированием структуры чугуна присадками магния, кальция, церия и др. элементов. Высокая прочность, сочетается с повыш. пластичностью, что достигается благодаря шаровидной форме графита, а не пластинчатой, как в обычном сером чугуне. В. ч. применяют вместо стали для изготовления коленчатых валов, зубчатых колёс, шатунов, муфт и др. деталей ответств. назначения, а также вместо ковкого чугуна - для изготовления задних мостов автомобилей, ступиц, картеров, фитингов. Применение В. ч. позволяет снизить массу литых заготовок примерно вдвое по сравнению с массой заготовок из ковкого чугуна. ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КИНОСЪЁМКА - киносъёмка с частотой кадров св. 104 в 1 с. Осуществляется оптико-механич., растровыми камерами или электронно-оптич. аппаратурой. Применяется для кинорегистрации быстро протекающих процессов, напр. взрывов, световых вспышек и др. явлений. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЗАЩИТА - релейная защита линии электропередачи, состоящая из двух комплектов, располож. по концам защищаемой ЛЭП, связь между к-рыми осуществляется по проводам ЛЭП посредством ВЧ токов. Подобно дифференциальной защите В. з. обеспечивает селективное отключение защищаемой линии при КЗ без выдержки времени. Применяется на линиях средней и большой длины, где дифференц. защита непригодна вследствие высокой стоимости соединит. кабеля и недопустимо большого значения его сопротивления. Различают 2 вида В. з.: направленная с высокочастотной блокировкой, осн. на сравнении направлений потоков мощности по концам защищаемой ЛЭП, и дифференциально-фазная, осн. на сравнении фаз токов по концам ЛЭП. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВАРКА - сварка, при к-рой кромки свариваемых деталей нагревают токами ВЧ до их размягчения или оплавления, а затем детали сжимают. Осуществляется при разл. способах подвода тока (см. рис.). Применяется для изготовления из ленты труб и др. изделий. Схемы высокочастотной сварки труб при подводе тока контактным способом (а) и индукционным способом (б): 1 - труба; 2 - сердечник; 3 - скользящие контакты; 4 - индуктор; 5 - обжимные ролики ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ горных пород - контактное разрушение горных пород ВЧ электрич. полем за счёт теплового пробоя и термоупругих разрушающих напряжений. Эффективно для магнетитов, гранитов и нек-рых других горных пород. Параметры: частота 3,2 - 4,5 МГц, напряжение на электродах 2,9 - 10 кВ, время разрушения 3 - 6 мин, масса разрушаемых образцов 70 - 300 кг. В. р. применяют для дробления негабарита в карьерах. ВЫСОКОЭЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ - одно из физ. состояний аморфных полимеров и материалов на их основе, в к-ром они способны к большим (до 1000%) обратимым деформациям растяжения. Обусловлено способностью гибкой макромолекулы изменять под действием внеш. нагрузки свою пространств, форму (конформацию) от свёрнутой до распрямлённой. Проявляется в интервале между темп-рами стеклования и текучести; размер интервала зависит от вида полимера и скорости растяжения. В полимерах с жёсткоцепными макромолекулами может отсутствовать. Пример материала, эксплуатируемого в В. с., - резина. ВЫСОТА в астрономии - см. Небесные координаты. ВЫСОТА в геометрии - отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геом. фигуры (напр., треугольника, трапеции, пирамиды, конуса) на её основание (или продолжение основания), а также длина этого отрезка. В. призмы, цилиндра, шарового слоя, а также усечённых параллельно основанию пирамиды и конуса - расстояние между верх. и ниж. основаниями. См. рис. Высота h треугольников (а и б), трапеции (в) в усечённого конуса (г) ВЫСОТА ЗВУКА - условная качеств. хар-ка музыкального, т.е. периодич. или почти периодич., звука, определяемая человеком на слух и связанная в осн. с частотой звука. С ростом частоты В. з. повышается. ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ - болезненное состояние, возникающее при подъёме на большие высоты вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Осн. симптомы В. б.: одышка, сердцебиение, головокружение, шум в ушах, мышечная слабость, тошнота и др. Развитие В. б. зависит от высоты и скорости подъёма и состояния организма. Профилактика В. б. - вдыхание кислорода. Занятия спортом, тренировки в условиях барокамеры способствуют повышению устойчивости организма к В. б. ВЫСОТОМЕР, а л ь т и м е т р, - прибор для определения высоты полёта ЛА. Барометрич. В. измеряют атм. давление и указывают (с использованием ур-ний стандартной атмосферы) высоту относительно условного нач. уровня. Радиовысотомеры измеряют истинную высоту над местностью. "ВЫСШИЕ ЖИРНЫЕ СПИРТЫ", В Ж С, - технич. название одноатомных спиртов, содержащих в молекуле 6 - 20 атомов углерода. Применяются как флотореагенты, экстрагенты, растворители синтетич. смол, в синтезе пластификаторов и ПАВ, как компоненты смазочно-охлаждающих жидкостей, текстильно-вспомогат. в-в, депрессорных присадок к моторным топливам и маслам и т. д. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - пилотаж, характеризуемый обычно следующими фигурами: замедл. бочка, полуторная и многократная бочки, восходящая и нисходящая бочки с углом наклона траектория к горизонту более 45°, вертик. восьмёрка, век-рые сочетания фигур и их элементов сложного пилотажа и простого пилотажа; полуторная петля, двойной восходящий разворот и др. Кроме того, к В. п. относят все фигуры сложного пилотажа, выполняемые при групповом пилотаже, и все виды перевёрнутого полёта. ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ - замещение нефти в пласте агентами-вытеснителями. В. н. осуществляется пластовыми водой и газом, а также спец. составили, нагнетаемыми в пласт с поверхности для увеличения нефтеотдачи пластов (р-рами поверхностно-активных веществ, диоксида углерода, водорастворимых полимеров, мицеллярными р-рами и др.). ВЫТЯЖКА - 1) кузнечная операция - увеличение длины заготовки уменьшением площади её поперечного сечения; осуществляется на молотах и прессах последоват. обжатием с поворотом заготовки на 90°. 2) Операция листовой штамповки - свёртка листовой заготовки между пуансоном и матрицей в полое изделие. См. рис. 3) Показатель деформации, равный отношению длин заготовки после и до пластич. деформирования. 4) В текст. произ-ве - показатель, определяемый отношением длины ленты или ровницы после вытягивания к длине этих полуфабрикатов до вытягивания. 5) В химии, пищ. и парфюмерной пром-сти - продукт селективного извлечения одного или неск. компонентов смеси в растворитель. Схема вытяжки: 1 - заготовка; 2 - пуансон; 3 - прижим; 4 - матрица; 5 - изделие; 6 - выталкиватель ВЫТЯЖНОЙ ПРИБОР - один из осн. рабочих органов прядильных, ровничных, ленточных и др. машин текст. произ-ва; служит для уменьшения толщины ровницы или ленты путём пропускания их между металлич. рифлёными цилиндрами и прижимаемыми к ним валиками с эластичным покрытием; одновременно осуществляются распрямление и параллелизация волокон. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА - раздел математики, включающий круг вопросов, связанных с использованием ЭВМ. В более узком смысле под В. м. понимается теория численных методов и алгоритмов решения типовых матем. задач. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - устройство или комплекс устройств, предназнач. для механизации и автоматизации вычислений и процессов обработки информации, выполняемых в соответствии с заданным алгоритмом. Различают В. м. механич., электрич., электронные, гидравлич., пневматич., оптич. и комбинированные (напр., оптоэлектронные); наибольшее распространение получили электронные В. м. (ЭВМ). Простейшими являются В. м. для выполнения отд. операций, напр. арифмометры, простые микрокалькуляторы; наиболее сложными и универсальными - ЭВМ, в к-рых процесс обработки информации полностью автоматизирован и выполняется по спец. программе. Информация для обработки в В. м. может быть представлена в непрерывном, дискретном или комбинир. виде; соответственно совр. В. м. принято подразделять на аналоговые, цифровые и гибридные. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - 1) совокупность технич. и матем. средств, используемых для механизации и автоматизации процессов вычислений и обработки информации. Основу технич. средств В. т. составляют вычислительные машины и устройства (ЭВМ, АВМ, микрокалькуляторы, интеграторы и др.). По форме представления обрабатываемой информации различают аналоговые средства В. т. (в к-рых обработке подвергается непрерывно изменяющиеся физ. величины - напр., электрич. напряжение и сила тока, давление газа - аналоги соответствующих матем. величин), цифровые (в к-рых информация представлена цифровым кодом в виде, напр., электрич. импульсов, перепадов напряжения) в гибридные (в к-рых используются обе формы представления информации). К математич. средствам В. т. относятся программы, языки программирования, правила преобразования информации, различные инструкции и т. п. В. т. применяется при решении науч. и инж. задач, связанных с большим объёмом вычислений или обработкой большого объёма информации, в системах автоматич. и автоматизир. управления, планирования, проектирования, учёта и обучения, при прогнозировании и экономия, оценке, для принятия научно обоснованных решений, обработки экспериментальных данных, в информационно-поисковых системах н т. д. 2) Отрасль техники, занимающаяся разработкой, изготовлением и эксплуатацией вычислит. машин, устройств и приборов. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - организация (предприятие), предназнач. для сбора, хранения и обработки с помощью ЭВМ раз л. информации, выполнения сложных и трудоёмких вычислит. работ при решении науч., экономич., управленч., инж. и др. задач, разработки, исследования и подготовки программного обеспечения ЭВМ. Различают В. ц. коллективного пользования (ВЦКП), В. ц., входящие в состав АСУ, информационные В. ц., центры по обработке учётно-отчётной документации и др. В зависимости от объёма работ и характера обрабатываемой информации в состав оборудования В. ц. могут входить 3 - 4 высокопроизводит. ЭВМ общего назначения (универсальных) с быстродействием 104 - 107 операций в 1 с, 6 - 8 ЭВМ средней производительности (104 - 105 операций в 1 с) и неск. мини-ЭВМ (103 - 104 операций в 1 с). В отд. случаях в состав оборудования В. ц. включаются АВМ, предназнач. в осн. для моделирования динамич. процессов, напр. при управлении полётом ракеты или работой энергосистемы. Разновидность В. ц. - машиносчётная станция для обработки учётной, статистич., бухгалтерской информации. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ - извлечение отд. составляющих твёрдого материала с помощью растворителя. В. основано на способности извлекаемого в-ва растворяться лучше, чем остальные составляющие материала, подвергаемого В. Применяют В. в горном деле (напр., для добычи соли), гидрометаллургии, хим. пром-сти, сах. произ-ве, для извлечения дубильных и др. полезных в-в из растит. сырья. ВЬЮШКА - барабан в виде катушки для хранения на нём канатов. Приводится во вращение вручную или простейшим механич. приводом. ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ - минер. и органич. в-ва, применяемые для изготовления бетонов и р-ров, скрепления (омоноличивания) строит. конструкций, гидроизоляции и др. Минер. В. м. - порошкообразные в-ва, обладающие способностью при смешении с водой образовывать пластичную массу, затвердевающую в прочное камневидное тело. Минер. В. м. подразделяют на гидравлические, к-рые после смешения с водой и начального затвердевания на воздухе ("схватывания") продолжают сохранять и наращивать свою прочность в воде (портландцемент и его разновидности, пуццолановые и шлаковые цементы, глинозёмистый цемент, романцемент, гидравлич. известь и др.); воздушные, затвердевающие и длительно сохраняющие свою прочность только на воздухе (гипсовые вяжущие - строит. гипс, ангидритовый цемент и др., магнезиальные вяжущие - каустич. магнезит и доломит, возд. известь и др.); автоклавного твердения, эффективно твердеющие лишь при обработке в автоклавах в течение 8 - 16 ч при повыш. давлении пара (известково-кремнезёмистые и известково-нефелиновые вяжущие, песчанистый портландцемент и др.). Органич. В. м. используются обычно без добавления воды; в исходном состоянии они образуют в смеси с наполнителями и заполнителями пластичное тесто, способное под влиянием физ. или хим. воздействий переходить в твёрдое состояние. Различают битумные, дегтевые и полимерные органич. В. м. ВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА - машина для изготовления трикотажных полотен и изделий. В зависимости от способа прокладывания и провязывания нитей (пряжи) различают В. м. поперечного вязания, на к-рых пролож. нить провязывается на всех иглах последовательно, и В. м. продольного вязания, на к-рых одновременно прокладывается большое число нитей (каждая на свою иглу), а затем они провязываются в петли (см. Основовязальная машина). В. м. характеризуются классом (число игл, приходящееся на ед. длины игольницы), могут быть плоскими и круглыми, одинарными и двойными. По назначению они подразделяются на В. м. для выработки трикот. полотен (гладких и рисунчатых); автоматы для вязания штучных трикот. изделий или отд. деталей изделий (регулярный трикотаж), гладких или рисунчатых; полуавтоматы для изготовления изделий или их частей, требующих последующего подкроя при окончат, пошиве изделия (полурегулярный трикотаж). ВЯЗАНИЕ - изготовление трикот. полотна и изделий из непрерывных нитей путём изгибания их в петли, к-рые переплетаются между собой. Связь между петлями и их взаимное расположение определяются видом переплетения. Различают В. ручное (крючком или спицами) и машинное (ва вязальных машинах). Машинное В. (см. Вязальная машина) выполняется поперечно-вязальным (кулирным) и продольно-вязальным (основовязальным) способами (см. рис.). К ст. Вязание. Переплетение нитей при поперечно-вязальном (а) и продольно-вязальном (б) способах ВЯЗКОСТНЫЙ ВАКУУММЕТР - вакуумметр, действие к-poro осн. на зависимости вязкости разреженного газа от измеряемого давления. ВЯЗКОСТЬ - 1) св-во жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. При ламинарном течении вязкой жидкости в трубе скорость движения жидкости возрастает от нулевого значения у стенки трубы до Макс. значения на оси (см. рис.). Между слоями, движущимися с разными скоростями, действуют касат. силы внутр. трения: слой, движущийся быстрее, увлекает за собой слой, движущийся медленнее, а тот в свою очередь тормозит первый. Напряжение трения (сила трения, отнесённая к ед. площади поверхности слоя) согласно закону Ньютона пропорционально модулю градиента скорости в направлении, перпендикулярном рассматриваемому слою. В. газов в осн. определяется тепловым движением молекул и увеличивается с ростом темп-ры. В. жидкостей в осн. определяется силами межмолекулярного взаимодействия и увеличивается с понижением темп-ры. Др. назв. В. жидкостей и газов - внутреннее трение. 2) Величина, характеризующая вязкостные св-ва жидкостей и газов. Различают динамическую В. л (входит в виде коэфф. пропорциональности в ф-лу закона Ньютона) и кинематическую В. v (v = n/р. где р - плотность жидкости или газа). Единица динамич. В. (в СИ) - Па*с, кинематич/ - мг/с. К ст. Вязкость. Распределение скоростей по сечению при ламинарном течении вязкой жидкости в круглой трубе ВЯЗКОСТЬ МАГНИТНАЯ - см. Магнитная вязкость. ВЯЗКОТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ - одно из физ. состояний полимеров, при к-ром их механич. на-гружение приводит к развитию в осн. необратимых деформации (вязкое течение). Аморфные полимеры переходят в В. с. выше темп-ры текучести, кристаллизующиеся - выше темп-ры плавления. Способность переходить в В. с. имеет большое практич. значение при переработке пластмасс и резин. смесей в изделия (экструзией, литьём под давлением и т. д.), при формовании хим. волокон из расплава.
вверх