БОБИНА (от франц. bobine - катушка) - 1) Б. в текстильном производстве - вид паковки нити (нить наматывается на катушку без фланцев). 2) Б. в вычислительной технике, звукозаписи - катушка для намотки магнитной ленты. 3) Б. в кинотехнике - катушка для намотки киноплёнки. БОД [от имени франц. изобретателя Ж. М. Э. Бодо (J. М. Е. Baudot; 1845 - 1903)] - применявшееся в телеграфии неузаконенное спец. наименование внесистемной ед. частоты импульсов элементарных кодовых и вспомогат. посылок. Соответствует секунде в минус первой степени - с-1 БОДО АППАРАТ (по имени франц. изобретателя Ж. М. Э. Бодо) - буквопечатающий многократный телеграфный аппарат с пятиклавишной клавиатурой, с помощью к-рой передача телеграмм ведётся в определ. ритме, указываемом тактовыми сигналами. Б. а. применялись до 60-х гг., затем были вытеснены стартстопными аппаратами (телетайпами). БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ (БМП) - бронированная гусеничная или колёсная машина (как правило, плавающая), используемая в мотострелковых войсках для передвижения личного состава и ведения боя. Появилась в 60-х гг. Скорость движения до 100 км/ч (по воде до 10 км/ч), масса до 28 т. Вооружение: 20 - 30-мм пушка, 1 - 2 пулемёта или одно орудие более крупного калибра,противопульноеили противоосколочное бронирование. Экипаж 2 - 3 чел. и отделение стрелков (8 - 9 чел.). Повышает манёвренность, огневую мощь войск и защищённость личного состава. На базе БМП создан ряд машин, используемых разведкой, для управления боем и т. п. БОЕВАЯ СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ - практически возможное число выстрелов, к-рое можно произвести в ед. времени из данного оружия с учётом времени на заряжание, прицеливание и перенос огня с одной цели на др. Б. с. часто наз. практической. Б. с. всегда меньше технической скорострельности. БОЕВАЯ ЧАСТЬ РАКЕТЫ - часть ракеты, предназнач. для непосредств. поражения цели. В ней расположены боевой заряд, взрыватель и предохранительно-исполнит. механизм (см. рис.). Б. ч. р. может быть отделяющейся от основного корпуса, неотделяющейся и кассетной, т. е. разделяющейся на несколько частей, каждая из к-рых способна маневрировать и поражать свою цель. По эффекту действия Б. ч. р. подразделяют на фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигат., ядерные и т. д. Размеры Б. ч. р. зависят от назначения ракет; длина их колеблется от неск, десятков см до 1 м и более (у баллистич. ракет), а масса - от 3 кг (у противотанковых ракет) до 1000 кг и более (у баллистич. ракет). Боевая часть ракеты: а - баллистической;б - зенитной; 1 - головной взрыватель; 2 - корпус; 3 - взрывчатое вещество; 4 - донный взрыватель; 5 - дополнительный детонатор; 6 - взрыватель; 7 - готовые осколки (поражающие элементы) БОЕВОЙ КОМПЛЕКТ, боекомплект, - кол-во боеприпасов, установл. на единицу оружия (карабин, автомат, пулемёт, миномёт, орудие и др.) или на боевую машину (пусковую установку, бронетранспортёр, танк, самолёт и др.). Б. к. - расчётно-снабженч. ед. для исчисления потребности и обеспеченности войск боеприпасами, необходимыми для выполнения определ. боевой задачи. При установлении размера Б. к. учитывают назначение и боевые св-ва оружия, наличие транспорта для перевозки боеприпасов, необходимость сохранения маневренности частей и подразделений на поле боя. На размер Б. к. боевой машины влияют также габаритные размеры мест укладки боеприпасов и грузоподъёмность машины. БОЕВОЙ РАЗВОРОТ - фигура пилотажа: быстрый набор высоты с одноврем. изменением направления полёта ЛА, обычно на 180° (см. рис.). Выполняется или классически (сначала крен увеличивается, а затем уменьшается до нуля) или по методу косой петли (с выводом ЛА в горизонтальный полёт в середине петли). Боевой разворот БОЕВЫЕ МАШИНЫ - гусеничные или колёсные самоходные машины с установл. на них вооружением. Как правило, машины частично или полностью бронированы. Предназначены для ведения боя, обеспечения боевых действий и управления войсками. К Б. м. относятся танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, бронеавтомобили, самоходная артиллерия, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов ПВО и ракетных войск. БОЕПРИПАСЫ, боевые п р и п а с ы, - составная часть вооружения, непосредственно предназ-нач. для поражения живой силы и техники, разрушения сооружений (укреплений) и выполнения спец. задач (освещения, задымления и т. д.). К Б. относятся арт. выстрелы, боевые части ракет и торпед, патроны к стрелковому оружию, гранаты, авиац. бомбы, заряды, инж. и мор. мины, фугасы и т. д. Б. классифицируются: по принадлежности - арт., авиац., мор., стрелковые, инж.; по характеру снаряжения - с В В и ядерные. В армиях ряда капиталистич. гос-в имеются также хим. (осколочно-хим.) и биол. Б. По назначению Б. делятся на основные (для поражения и разрушения), спец. (для освещения, задымления, постановки радиопомех и др.) и вспомогат. (для обучения расчётов и экипажей, спец. испытаний и др.). БОЕПРИПАСЫ ОБЪЁМНОГО ВЗРЫВА - вид боеприпасов, имеющих боевые заряды из ВВ, представляющих собой смеси сжиж. углеводородных горючих (метилацетилен, пропадиен и пропан с добавкой бутана, смеси на основе оксида пропилена и разл. нефтепродукты). Такие ВВ существенно превосходят по разрушит. действию известные ВВ типа тротила. Их можно применять для снаряжения авиац. бомб, реактивных снарядов, боевых частей ракет и мин разл. назначения. При встрече Б. о. в. с преградой (или над ней) происходит распыление топливной смеси с образованием аэрозольного облака, к-рое подрывается, достигнув определ. объёма. Взрыв облака создаёт избыточное давление во фронте ударной волны на большой площади, способное разрушить прочное инж. сооружение, подорвать любую мину. Б. о. в. зарубежные воен. специалисты предполагают применять для поражения наземных, мор. и возд. целей. Особое значение придаётся их использованию для преодоления минновзрывных заграждений. БОЗЕ-ГАЗ - газ, частицы к-рого подчиняются Бозе - Эйнштейна статистике, напр., газ фотонов. БОЗЕ - ЭЙНШТЕЙНА СТАТИСТИКА [по имени индийского физика Ш. Бозе (Sb. Bose; 1894 - 1974) и А. Эйнштейна (A. Einstein; 1879 - 1955)] - квантовая статистика, описывающая системы одинаковых частиц с целым спином. К таким частицам (т. н. бозонам) относятся фотоны, фонолы, мезоны и др. "БОИНГ-747" (Boeing) - амер. широкофюзеляжный пасс. самолёт с четырьмя турбореактивными двух-контурными двигателями; тяга одного двигателя - 244 кН (у самолёта выпуска с 1983). Число мест 660. Размах крыла 59,6 м, взлётная масса 377 т, дл. 70,5 м, крейсерская скорость 900 - 939 км/ч, дальность полёта 10,5 - 13,5 тыс. км. См. рис. Пассажирские самолёт "Боинг-747" (США) БОЙЛЕР (англ. boiler - котёл, кипятильник) - трубчатый теплообменник, используемый для подогрева воды паром или горячей водой. При паровом подогреве по трубам Б. проходит нагреваемая вода, а в межтрубном пространстве конденсируется греющий пар. На ТЭЦ Б. обычно служит для подогрева воды, поступающей в тепловые сети, паром, отбираемым из теплофикац. турбин или паровых котлов. БОЙЛЯ - МАРИОТТА ЗАКОН [по имени англ. учёного Р. Бойля (R. Boyle; 1627 - 91) и франц. учёного Э. Мариотта (Е. Mariotte; 1620 - 84), независимо друг от друга открывших закон] - один из осн. законов идеальных газов, согласно к-рому при пост. темп-ре уд. объём v данного идеального газа обратно пропорционален давлению р, или при пост. темп-ре произведение давления на уд. объём данного идеального газа постоянно: pv = const. См. рис. К ст. Бойля - Мариотта закон. Зависимость удельного объёма v идеального газа от давления р при постоянной температуре Т. ИзотермыТ1, Т2, T3 имеют нид равносторонних гипербол, площади A1 и A2 равны БОКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ летательного аппарата - движение ЛА, при к-ром его плоскость симметрии отклоняется или (и) смещается от исходной вертик. плоскости. Б. д. определяется угловыми скоростями относительно прод. и нормальной осей ЛА (скоростями крена и рыскания) и проекцией вектора скорости на поперечную ось ЛА. БОКОВЫЕ ПОРОДЫ - горные породы, непосредственно ограничивающие залежь (пласт, жилу) полезного ископаемого. Часто в геологии применяют термин "вмещающие породы", особенно при пологом залегании полезного ископаемого. Б. п. наз. кровлей и почвой залежи (при горизонтальном и пологом залегании), висячим и лежачим боком (при наклонном и крутом залегании). Св-ва и состояние Б. п. влияют на выбор систем разработки полезных ископаемых и технико-экономич. показатели стр-ва и эксплуатации горных предприятий. См. рис. Боковые породы при пологом (а) и крутом (б) залегания полезного ископаемого; 1 - кровля; 2 - полезное ископаемое; 3 - почва залежи; 4 - висячий бок; 5 - лежачий бок БОКОВЫЕ ЧАСТОТЫ - частоты составляющих спектра модулированных колебаний, расположенные по обе стороны от несущей частоты. По спектру Б. ч. определяют необходимую полосу пропускания радиотехнич. устройств и приборов. БОКС (от англ. box - коробка, ящик) - герметичный ящик для хранения вредных и неустойчивых в обычной атмосфере в-в и для работы с ними. Б. снабжён окном, длинными перчатками (перчаточный Б.) или манипуляторами, шлюзом для загрузки в выгрузки в-в и устройством для подачи осушенных газов (сухой Б.). БОКСИТ [франц. bauxite, от назв. местности Ле-Бо (Les Baux) на юге Франции, где было обнаружено первое месторождение] - горная порода, состоящая в осн. из гидратов глинозёма (бёмит, гиббсит, диаспор) и разл. примесей: оксидов и гидроксидов железа, карбонатов, минералов кремнезёма (кварц и др.), глинистых минералов и пр. Нередко в Б. отмечается повыш. содержание редких элементов (ванадия, галлия и др.). Б. - гл. вид минер. сырья для алюм. пром-сти, получения высокоглинозёмистых огнеупоров, цементов, электрокорунда и т. д. БОЛВАНКА - выходящее из употребления назв. металлич. слитка или заготовки, а также заготовок из др. материалов. БОЛОМЕТР (от греч. bole - бросок, луч и ...метр) - прибор для измерений энергии электромагн. излучения (гл. обр. ИК), осн. на изменении электрич. сопротивления термочувствит. элемента в результате поглощения им энергии измеряемого излучения. Чувствит. элементами Б. служат тонкие (0,1 - 1 мкм) слои металла (никель, золото, висмут и др.), ПП материалы (см. Терморезистор) или тонкая проволока из сверхпроводника (сверхпроводящнй Б.). Порог чувствительности Б. до 10 пВт. БОЛОТНЫЙ ГАЗ - то же, что метая. БОЛТ [от нижненем. bolt(e)] - крепёжная деталь в виде цилиндрич. стержня с головкой на одном конце и резьбой на другом для навинчивания гайки. Применяют также спец. Б.: фундаментные (см. Анкерный болт), откидные, замковые и др. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей машин одним или неск. болтами с гайками (см. Болтовое соединение БОЛЬЦМАНА ЗАКОН [по имени австр. физика Л. Больцмана (L. Boltzmann; 1844-1906)] - закон равновесного распределения частиц идеального газа во внеш. потенциальном поле: где n0 (x, y,z) - концентрация частиц в произвольной точке (x, у, z) поля, а п0 (х0. у0, z0) - в точке, для к-рой потенц. энергия частицы равна нулю, [Еn(Х0, Y0, Z0) = 0], k - Больцмана постоянная, Т - термодинамич. темп-pa. См. также Больцмана статистика. БОЛЬЦМАНА ПОСТОЯННАЯ - одна из осн. уннверс. физ. постоянных, равная отношению уни^ вере, газовой постоянной R к Авогадро постоянной NA. Б. п. k = R/NA = (1,380658 ±0.000 012)*10-23 Дж/К. БОЛЬЦМАНА СТАТИСТИКА - статистика идеального одноатомного газа, состоящего из невзаимодействующих между собой частиц (молекул), движущихся по законам класснч. механики. При равновесии термодинамическом в системе, описываемой Б. с. и состоящей из N частиц, число dn частиц, координаты и проекции импульсов к-рых заключены в пределах от х до х + dx. от у до у + dy, от г до z + dz, от рхдо рх + dpx от ру до ру + dpy и от pz до pz + dpz, удовлетворяет распределению Максвелла - Больцмана: где En = En (x, у, z) - потенц. энергия одной частицы во внеш потенц. поле, т - масса частицы, k - Болъцмана постоянная, Т - термодннамич. темп-ра, - т.н. интеграл по состояниям одной частицы, V - полный объём системы, dV = dxdydz. Из распределения Максвелла - Больцмана, в частности следуют Больцмана закон и Максвелла распределение. БОЛЬШАЯ СИСТЕМА - совокупность множества распределённых в пространстве взаимосвязанных элементов или подсистем, объединённых общей целью функционирования. Для Б. с. характерны: иерархи ч. принцип построения, наличие управляемых подсистем, участие в системе людей, машин и природной среды, наличие материальных, энергетич. и информац. связей между частями системы, а также между рассматриваемой и др. системами. Примерами Б. с. могут служить: энергосистема, включающая природные энергетич. ресурсы, электростанции, обслуживающий персонал, линии электропередачи, потребителей энергии и т. д.; производств. пр-тие с источниками снабжения сырьём и энергией, рабочими, технологич. оборудованием, трансп. средствами и пр.; торговая сеть, включающая поставщиков товаров, склады, торговые точки, персонал, финансы и др.; живой организм с его системами питания, дыхания, движения и т. д. Управление Б. с., как правило, предусматривает совместное участие в нём людей и технич. средств, основу к-рых составляют ЭВМ и средства сбора, передачи, хранения и представления информации; при этом выполнение формальных операций возлагается на ЭВМ, а принятие решений на основе неформальных методов - на человека. БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ ЗАКОН - одно из осн. положений теории вероятностей: совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при нек-рых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. БОМБА (нем. Bombe, франц. bombe, итал. bomba, от лат. bom bus, греч. bombos - шум, гул) - 1) устар. наименование арт. снаряда осколочно-фугасного действия массой более 16 кг (при меньшей массе снаряд наз. гранатой). 2) Б. авиациовная - см. Авиационная бомба. 3) Б. глубинная - см. Глубинная бомба. 4) Мина, изготовл. кустарным способом для диверсионных и террористич. целей. БОМБАРДИРОВЩИК - боевой самолёт, предназ-нач. для поражения наземных и мор. объектов противника бомбами или ракетами. Б. подразделяются на фронтовые (тактич.) и дальние (стратегич.), а также на лёгкие, средние и тяжёлые. По конструкции совр. Б. (см. рис.) - цельнометаллич. моноплан (иногда с крылом изменяемой стреловидности), имеет 2 - 8 реактивных двигателей. Полётная масса Б. 35 - 227 т, скорость св. 1000 км/ч, дальность полёта без дозаправки до 18 тыс. км, вооружение: пушки, до 20 ракет, бомбовая нагрузка до 23 т. Б. оборудован системами жизнеобеспечения, спасения экипажей в аварийных условиях (катапультируемые кресла, капсулы или кабины) и др. устройствами. К ст. Бомбардировщик: истребитель-бомбардировщик F-4 "Фантом" (слева) и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1 (справа), США Компоновочная схема современного бомбардировщика: 1 - радиолокатор навигационно-бомбардиро-вочной системы; 2 - главный отсек электронного оборудования: 3 - герметичная кабина экипажа; 4 - топливные баки; 5 - бомбоотсек; 6 - станция системы предупреждения об атаке с задней полусферы; 7 - отсек тормозного парашюта; 8 - кормовой (задний) оборонительный комплекс; 9 - двигательные установки; 10 - отсек оборудования БОМБОМЕТ корабельный - установка на надводном корабле для стрельбы глубинными бомбами по подводным лодкам и торпедам. Различают Б. газодинамич. и реактивные, предназнач. для стрельбы реактивными глубинными бомбами (см. рис.), трубные (одноствольные и многоствольные) и бесствольные, позволяющие выбрасывать значит. число бомб за один залп. Управление стрельбой может осуществляться автоматически с помощью спец. счётно-решающих приборов по данным гидроакустич. или иных средств обнаружения и целеуказания. БОН (от голл. boom - дерево, бревно, шлагбаум) - плавучий причал для малых судов. Б. оборудуют грузоподъёмными механизмами, устройствами для подачи на суда топлива, воды, сжатого воздуха, пара. Б. наз. также плавучее заграждение из связанных понтонов, поплавков или брёвен. Перегораживая фарватеры, входы в порт, Б. защищают места стоянки судов от проникновения вражеских надводных и подводных кораблей, торпед, плавающих мин. Разводная часть Б. - боновые ворота. К ст. Бомбомёт. Реактивная бомбомётная установка БОНДАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - сосуды (бочки, буты, чаны, кадки и т. д.) для хранения и транспортирования жидких и сыпучих продуктов. Изготовляют из дерева, фанеры, древесноволокнистых, древесностружечных и полимерных материалов. БОР (от ср.-век. лат. borax - бура) - хим. элемент, символ В (лат. Borura), ат. н. 5, ат. м. 10,811. Б. - крнсталлич. вещество серовато-чёрного цвета; плотн. разл. модификаций 2310 - 2460 кг/м3, tпл 2075 оС. В природе встречается гл. обр. в виде солей борной к-ты (боратов); из них раньше других известна бура. Разложением боратов получают борный ангидрид В2О3; восстанавливая В2О3 магнием - Б. Очень чистый Б. получают восстановлением или термич. разложением трихлорида Б. и бороводоро-дов. Б. как легирующую добавку вводят в стали для улучшения их механич. св-в, а также в медное литьё как раскислитель. Применение в технике находят тугоплавкие нитрид BN, карбид ВС и др. соединения. Соединения Б. применяют в медицине (напр., борная к-та) и с. х-ве как микроудобрения, в произ-ве стекла, эмалей, флюсов, отбеливающих составов, моющих в-в, инсектицидов, сверхтвёрдых материалов (боразон). Один из природных изотопов Б. - 10В- обладает большим сечением захвата тепловых нейтронов. Это св-во используют для создания защитных материалов, при изготовлении регулирующих стержней ядерных реакторов и счётчиков нейтронов. БОРАЗОН (от бор и азот) - модификация нитрида бора BN, по структуре и св-вам напоминающая алмаз. Кристаллич. решётка Б. кубическая, тв. Б. близка к тв. алмаза (по минералогия, шкале 10). Химически Б. весьма устойчив, при высоких темп-pax ещё более стоек, чем алмаз. Применяется гл. обр. как заменитель природных алмазов в произ-ве бурового инструмента; как абразивный материал. БОРАНЫ - то же, что бороводороды. БОРГЕС (нем. Borgis, от итал. borghese - городской) - полиграф, шрифт, кегль к-рого равен 9 пунктам (3,38 мм). БОРИДЫ - соединения бора с металлами. Наиболее употребимы днбориды и гексабориды. Применяются в качестве компонентов твёрдых и жаропрочных сплавов, высокотемпературных и огнеупорных материалов, высокоизносостойких покрытий и наплавок на деталях, изготовленных из сталей и чугунов, катодов мощных электронных приборов, абразивов, поглощающих материалов ядерных реакторов, резисторов. БОРИРОВАНИЕ - насыщение (диффуз., электролитич.) поверхности изделий из стали и сплавов на основе никеля, кобальта и тугоплавких металлов бором для повышения твёрдости, теплостойкости, износостойкости и корроз. стойкости. Б. применяют при изготовлении втулок грязевых насосов, штампов, пресс-форм. БОРМАШИНА - устройство для привода во вра-щат. движение бора - реж. инструмента для препарирования твёрдых тканей зуба. Различают ножные, электрич. и турбинные Б. БОРНАЯ КИСЛОТА, ортоборная кисло-т а, Н3ВО3 - слабая неорганич. к-та; в свободном виде - бесцветные кристаллы с плотн. 1480 кг/м3. Умеренно растворима в воде, лучше - в горячей (растворимость в г на 100 г H2O: 2,66 при 0 °С и 39,7 при 100 °С). Б. к. применяют в медицине как дезинфицирующее средство, а также как компонент спец. стекол, керамики, цементов, флюсов, огнезащитных составов и пигментов, моющих средств. Соли Б. к. (бораты) применяют при произ-ве стекол, глазурей, эмалей, как протраву при крашении, добавки к удобрениям. БОРНИТ [от имени австр. минералога И. Борна (I. Born; 1742 - 91)] - минерал, сульфид меди и железа CusFeS4. Тёмный медно-красный с характерной пёстрой побежалостью. Тв. по минералогич. шкале 3, плотн. 4900 - 5300 кг/мэ. Руда меди. БОРОВ - см. Газоход. БОРОВОДОРОДЫ, б о р а н ы, - соединения бора с водородом. Низшие Б. - газы (В2Н4 и В4Н10) и жидкости (В"Н"), высшие (ВщНи и др.) - твёрдые в-ва. Б. имеют неприятный запах, ядовиты. Теплота сгорания Б. очень высока, поэтому они - перспективное ракетное горючее. B2H6 применяют для получения чистого бора и для нанесения боридных покрытий на металлы. БОРОЗДОДЁЛ, бороздоделатель, бороздорез, - с.-х. орудие с двухотвальным плужным рабочим органом для нарезки водоотводящих борозд при осушении переувлажнённых участков и поливных борозд, по к-рым подводят воду при поливе с.-х. культур (см. рис.). Рабочий орган бороздодела БОРОНА - с.-х. орудие для мелкого рыхления почвы и ухода за посевами. Может быть прицепная, навесная и полунавесная. По типу рабочих органов Б. подразделяют на зубовые и дисковые (см. рис.). Зубовые Б. по массе, приходящейся на один зуб, делятся на тяжёлые (1,6 - 2 кг), средние (1,2 - 1,6 кг) и лёгкие, или посевные (0,5 - 1,2 кг). Зубья тяжёлых и средних Б. - квадратного сечения, лёгких - круглого. В СССР выпускаются зубовые Б.: "Зигзаг", шлейф-Б., сетчатые, пружинные, ножевые вращающиеся и др. Д и с к о в ы е Б. в осн. используются для рыхления задернованных пластов и разрушения крупных глыб и комьев почвы. Рабочие органы дисковых Б. - сферич. гладкие и вырезные диски диам. соответственно 450 и 660 мм. Дисковая борона Секция навесной зубовой бороны "Зигзаг" БОРОПЛАСТИКИ - пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя волокна бора. Отличаются высокими прочностью, твёрдостью, выносливостью при динамич. и статич. нагружении, низкой ползучестью. Применяются в авиастроении и ракетной технике. БОРТ в геологии - 1) разновидность алмаза (зернистые непрозрачные агрегаты и дефектные кристаллы), широко используемая в технике. 2) То же, что бортовое содержание. БОРТ судна (от нем. Bord) - совокупность элементов набора и обшивки, образующих боковые стенки корпуса судна. Различают левый (бакборт) и правый (штирборт) Б., если смотреть от кормы к носу судна. От высоты Б. зависит грузовместимость судна; высотой непроницаемого надводного Б. определяется запас плавучести. БОРТОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ, б о р т, - при разведке н подсчёте запасов рудных месторождений с нечёткими геол. границами и неравномерным распределением оруденения - ниж. уровень содержания полезного компонента, по к-рому производится оконтуривание пром. руд, обеспечивающее оптим. вариант (макс. экон. эффективность) эксплуатации месторождения. Б. с. определяется для балансовых и забалансовых руд и указывается в пром. кондициях. БОРТОВЫЕ ОТСОСЫ - устройства для удаления вредных, загрязняющих возд. среду в-в, выделяемых технологич. оборудованием (напр., ваннами в гальванич. цехах). Выполняется в виде воздуховодов по бортам ванны с щелевыми отверстиями. Применяют однобортовые и двухбортовые отсосы (см. рис.). Воздух с примесями вредных в-в удаляется с помощью вентилятора и выбрасывается в атмосферу (как правило, с предварит. очисткой). К ст. Бортовые отсосы. Схема устройства двухбортового отсоса БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ - то же. что спредер. БОРШТАНГА - то же, что расточная оправка. БОТ (голл. boot) - небольшое гребное, парусное или моторное мореходное судно. Различают Б. трансп., промысловые, водолазные, спасат., пожарные, лоцманские и др. БОТВОУБОРОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для предуборочной уборки ботвы и погрузки её в рядом идущее трансп. средство (тракторный прицеп и др.). В СССР выпускаются Б. м. БМ-6А (см. рис.) и БМ-4 для уборки ботвы с посевов с междурядьями соответственно 45 и 60 см. Производительность Б. м. БМ-6А 1,3 - 2.4 га/ч. БМ-4 - 1.2 - 1.7 га/ч. Привод рабочих органов машин от вала отбора мощности трактора. Ботвоуборочная БМ-6А БОЧКА - 1) фигура пилотажа: поворот ЛА вокруг своей прод. оси на 360° без изменения направления движения (см. рис.). Б. может быть быстрой и замедленной (управляемой); одинарной, полуторной и многократной; горизонтальной, восходящей, нисходящей. Поворот ЛА вокруг прод. оси на 180° наз. полубочкой. Бочка 2) Стальной поплавок, поддерживающий свободный конец цепи, закреплённой на "мёртвом" якоре. К рыму в верх. части Б. крепят швартовы (см. Швартовное устройство) или якорную цепь судна (стоянка на Б.). 3) Крыша, имеющая форму полуцилиндра с заострённым верхом и образующая на фасаде килевидный фронтон (см. рис.). Распространена в рус. дерев. зодчестве. Пересечение двух Б. образует крещатую Б. (т. н. кубоватое покрытие). Бочка (указана стрелкой) БРА (от франц. bras) - настенный светильник; элемент декоративного убранства интерьера. В 17 - 19 вв. Б. - подсвечники из металла, стекла, дерева и т. д. БРАЙЛЕВСКАЯ ПЕЧАТЬ [по имени франц. изобретателя шрифта для слепых Л. Брайля (L. Braille; 1809 - 52)] - способ воспроизведения текста для слепых в виде рельефных точек (от одной до шести на площади прямоугольника), каждая комбинация к-рых означает определ. букву, цифру или знак. Оттиски обычно получают на толстой бумаге рельефным бескрасочным тиснением, а на тонкой бумаге и полимерной плёнке - способом трафаретной печати. БРАНДВАХТА (от голл. brandwacht - сторожевой корабль) - 1) судно, поставленное на якорь при входе на рейд, в гавань или канал и предназнач. для выполнения сторожевых обязанностей, регулирования и учёта движения плавучих объектов и наблюдения за выполнением ими таможенных, карантинных, рейдовых и др. правил. 2) Пост на берегу или на судне для наблюдения за пожарной безопасностью в р-не порта. 3) Судно, служащее жильём для экипажа дноуглубит. судна, земснаряда, водолазной станции и др. БРАНДЕР (нем. Brander, от Brand - пожар) - 1) в эпоху парусного флота судно, начинённое горючими и взрывчатыми в-вами, к-рое пускали по ветру или течению на неприятельские корабли. Перед навалом на них команда Б. поджигала его и спасалась на шлюпке. 2) Гружённое балластом судно, затопляемое у входа в гавань для того, чтобы заблокировать её от кораблей противника. БРАНДМАУЭР (нем. Brandmauer. от Brand - пожар и Mauer - стена) - устар.назв. противопожарной стены. БРАНДСПОЙТ (голл. brandspuit) - металлич. наконечник гибкого шланга; устар. назв. ствола в пожарной технике. БРАШПИЛЬ (от голл. braadspil) - лебёдка с горизонтальным валом и двумя барабанами для подъёма судового якоря, а также для швартовки судна. Б. бывают ручные (небольших размеров), с паровым, электрич. или гидравлич. приводом. См. рис. Брашпиль БРЕЗЕНТ (от голл. presenning) - плотная ткань из хим. волокон, реже льняная, полульняная или хл.-бум. ткань, вырабатываемая из толстой пряжи, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. Б. применяют для укрытия разл. материалов, машин, а также для изготовления спецодежды, обуви. БРЕКВАТЕР - устар. назв. волнолома. БРЕКЧИЯ (итал. breccia, от древневерхненем. bre-cha - ломка) - горная порода, состоящая из сцемен-тиров. крупных (1 см и более) угловатых обломков раэл. состава. Цемент может быть представлен разными минералами и иметь состав как резко отличный от обломков, так и близкий к ним (реже). По способу образования выделяют Б. осадочные, карстовые, хим., вулканич.. тектонич. и др. БРЕМСБЕРГ (нем. Bremsberg, от Bremse - тормоз и Berg - гора) - 1) подз. наклонная горная выработка. не имеющая выхода на поверхность, предназначенная для спуска грузов с вышележащего горизонта на нижележащий при помощи механич. устройств (чаще конвейерных установок). 2) Устройство для спуска грузов по накл. плоскости при лесных, строит. и др. работах. БРИГ (англ. brig - сокращение итал. brigantino - бригантина) - 1) двухмачтовое мор. парусное судно с прямыми парусами на обеих мачтах и косым парусом (контр-бизанью) на грот-мачте (см. рис.). 2) Класс боевых кораблей парусного флота 18 - 19 вв. водоизмещением 200 - 400 т, вооружение до 24 пушек, экипаж до 120 чел. Предназначался для несения разведыват., дозорной, посыльной служб и конвоирования торговых судов. Бриг БРИГАНТИНА (от итал. brigantino) - двухмачтовое мор. парусно-гребное (16 - 18 вв.) или парусное (17 - 19 вв.) су дно с прямыми парусами на фок-мачте и косыми на грот-мачте, использовавшееся как посыльное или разведыват. судно (см. рис.). Бригантина БРИДЕР (от англ. breeder) - разновидность реактора-размножителя . БРИЗАНТНОСТЬ (от франц. brisant - дробящий) - способность ВВ производить при взрыве местное интенсивное дробление среды, соприкасающейся с зарядом. Б. проявляется на расстоянии, не превышающем 2 - 2,5 радиуса заряда; возрастает с увеличением плотности ВВ и скорости детонации. БРИКЕТBРОВАНИЕ (от франц. briquette - небольшой кирпич, брикет) - процесс переработки материала в куски геометрически правильной и однообразной в каждом случае формы, практически одинаковой массы - брикеты. Производится путём прессования в ленточных, вальцевых, штемпельных или кольцевых прессах. При Б. создаются дополнит. возможности использования мелких материалов (преим. ископаемых топлив и руд), применение к-рых малоэффективно или затруднительно, а также утилизируются отходы (пыль, шлаки, металлич. стружка и т. п.). Для упрочнения брикетов используют связующие добавки (пек, битум, жидкое стекло, цемент и др.). Б. широко применяется также в пищ. пром-сти для выпуска гл. обр. пищ. концентратов и в с. х-ве при произ-ве концентрир. и полнорационных кормов. Для приготовления брикетов из сена или соломы применяют спец. кормовые брикетировщики - стационарные и передвижные (пресс-подборщики). БРИЛЛИАНТ (от франц. brillant - блестящий) - огранённый ювелирный алмаз; иногда под Б. понимают алмаз, к-рому спец. обработкой придана особая форма, т. н. бриллиантовая огранка, максимально выявляющая естеств. блеск камня. Такую огранку иногда применяют и при обработке самоцветов - горного хрусталя, топазов и др. При классич. огранке Б. имеет 56 боковых граней (см. рис.). Стадии огранки алмазов в бриллиант: 1 - кристалл алмаза в виде правильного октаэдра; 2 - распиловка (резка) алмаза на две заготовки; 3 - обточка (придание формы); 4 - огранка-шлифовка-полпровка (4 грани низа, площадка и 4 грани верха); 5 - огранка - шлифовка - полировка (8 граней низа и 8 граней верха); 6 - готовый бриллиант (полная бриллиантовая огранка, 56 граней) БРИНЕЛЛЯ МЕТОД [по имени швед, инженера Ю. А. Бринелля (J. A. Brinell; 1849 - 1925)] - способ определения твёрдости материалов вдавливанием в испытываемую поверхность стального закалённого шарика диаметром D 2,5, 5 или 10 мм при заданной нагрузке Р от 625 Н до 30 кН (от 62,5 до 3000 кгс). Число твёрдости по Бринеллю - НВ - отношение нагрузки (в кгс) к площади (в мм2) поверхности отпечатка. Для получения сопоставимых результатов относительно твёрдые материалы (св. НВ 130) испытываются при отношении P/D2 = 30, материалы ср. твёрдости (НВ 30 - 130) - при P/D2 = 10. мягкие (ниже НВ 30) - при P/D2 = 2,5. Испытания по Б. м. проводят на стационарных твердомерах (прессах Бринелля), обеспечивающих плавное приложение заданной нагрузки к шарику и постоянство её при выдержке в течение установленного времени (обычно 30 с). БРИТАНСКАЯ ЕДИНИЦА ТЕПЛОТЫ - ед. кол-ва теплоты, термодинамич. потенциала, теплоты фазового превращения в брит, системе единиц. 1 Б. е. т.= 1055,06 Дж (см. Джоуль). БРОЖЕНИЕ - процесс расщепления органич. в-в,. преим. углеводов, протекающий без использования кислорода под действием микроорганизмов или выделенных из них ферментов. Служит источником энергии для жизнедеятельности микробов и играет большую роль в круговороте в-в в природе. Нек-рые виды Б. (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое) используются в произ-ве этилового спирта, кефира, глицерина и др. технич. и пищ. продуктов. БРОМ (от греч. bromos - зловоние) - хим. элемент из группы галогенов, символ Вг (лат. Bromum), ат. н. 35, ат. м. 79,904. Б. - тяжёлая красно-бурая жидкость с резким неприятным запахом; плотн. 3103 кг/м3, tnn- 7,2 оС, tкип 59,8 оС. В природе Б. - пост. спутник хлора. Бромиды (NaBr, KBr, MgВr2) встречаются в отложениях хлоридов (напр., в NaCl), в мор. воде, рапе соляных озёр (откуда Б. и добывают). Соединения Б. применяют в фотографии (AgBr), как антидетонаторы (бромистый этил, дибромэтан), инсектициды, ингибиторы воспламенения и т. д. В медицине используют NaBr, KBr, a также органич. производные Б. при неврозах, бессоннице. БРОМБУТИЛКАУЧУК - см. в ст. Бутилкаучук. БРОМИДЫ - соединения брома с др. элементами, напр. Б. натрия (бромистый натрий) NaBr, применяемый в медицине, фотографии и др. БРОМОФОРМ, трибромметан. СНВr3 - тяжёлая жидкость с плотн. 2890 кг/м3, широко используемая в минералогич. анализе для разделения минералов тяжёлой фракции (тонущих в Б.) и лёгкой фракции (плавающих в Б.). БРОНЕАВТОМОБИЛЬ - боевая брониров. вооружённая колёсная машина для разведки, охранения и связи, поражения огневых средств и живой силы противника. После 2-й мировой войны получили развитие Б. узкого назначения, напр. разведывательно-дозорные. Вооружение Б. - пушки, пулемёты и противотанковые управляемые ракеты. Наибольшая скорость движения 90 - 100 км/ч. Совр. Б. - либо плавающие, либо приспособл. к преодолению бродов глуб. до 1,4 м. См. рис. К ст. Бронеавтомобиль. Бронированная разведывательно-дозорная машина (СССР) Бронеавтомобиль "Саладин" (Великобритания) БРОНЕКАТЕР - боевой корабль небольшого водоизмещения с бронированными орудиями, рубкой, двигат. отсеком. Предназначен для действий в шхе-рнмх р-нах и на реках. Вооружение Б. - пулемёты и одно-два орудия калибра 37 - 85 мм. БРОНЕТРАНСПОРТЁР - боевая бронированная гусеничная или колёсная машина повышенной проходимости для перевозки мотострелковых войск к полю боя, для их огневой поддержки, буксировки орудий, транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых. Б. имеют герметизир. корпус, оборудов. фильтровентиляц. установками для защиты от ра-диац. поражения, биол. и хим. оружия, приборы дневного и ночного видения. Б. вооружены 7,62 - 12,7-мм пулемётами или 20-мм пушкой и пулемётами, а также гранатами и противотанковыми управляемыми ракетами. Вместимость Б. обычно не превышает 20 чел. Имеются авиатранспортабельные и плавающие Б. (амфибии). Наибольшая скорость движения гусеничных Б. до 75 (запас хода 350 - 400 км), колёсных 90 - 100 км/ч (запас хода до 1000 км). См. рис. Бронетранспортёр (СССР) БРОНЗА (франц. bronze, от итал. bronzo) - сплав на основе меди, в к-ром гл. добавками являются олово, алюминий, бериллий, кремний, свинец, хром или др. элементы, за исключением цинка (см. Латунь) и никеля (см. Медно-никелевые сплавы). Соответственно Б. наз. оловянной, алюм., бериллиевой и т. д. Разнообразные Б., имеющие высокую прочность, пластичность, стойкость против коррозии, антифрикц. св-ва и др. ценные качества, применяют во мн. отраслях техники и для отливки художеств. изделий. БРОНЗИРОВАНИЕ - 1) покрытие поверхности металлов защитным слоем бронзы (сплав медь - олово) электролитич. или металлизац. способом. 2) Придание поверхности изделий бронзового оттенка путём окраски т. н. бронзировальными порошками. БРОНЗОГРАФИТ - пористый спечённый материал, состоящий из бронзы (медь - основа, олово - 8,5 - 9%) и частиц графита (1,5 - 3%), равномерно распределённых между кристаллами бронзы. Поры этого материала наполнены маслом. Получают Б. методами порошковой металлургии. Из Б. изготовляют втулки для подшипников скольжения. Наличие масла в порах материала позволяет применять подшипники во мн. случаях без принудит. смазки. БРОНЗЫ ОКСИДНЫЕ - нестехиометрич. соединения типа МхТОn (М - щелочной или др. электроположит. металл, Т - переходный металл IV - VIII гр. периодич. системы Менделеева, х < 1). Могут иметь св-ва ПП или металлов. Применяются как пигменты, катализаторы органич. реакций, материалы электродов. БРОНХОСКОП (от греч. bronchos - дыхательное горло, трахея и skopeo - смотрю) - мед. прибор для исследования дыхательных путей, один из видов эндоскопа. БРОНЯ - средство защиты людей, воен. техники, вооружения и оборонит. сооружений от действия пуль, арт, снарядов, авиац. бомб, торпед и поражающих факторов ядерного взрыва. В воен. технике используется гл. обр. Б. из стали. Стальная Б. бывает гомогенная - с однородными механич. св-вами по сечению и гетерогенная - с разл. механич. св-вами в лицевом и тыльном слоях (односторонне закалённая) либо с разл. механич. св-вами и хим. составом (цементированная, двухслойная, многослойная). Кроме стальной, существует Б. из алюм. сплавов, пластмасс, керамич. и композиц. материалов. БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ [по имени англ. ботаника Р. Броуна (правильнее Браун, R. Brown; 1773-1858)] - беспорядочное движение мелких частиц (размером в неск. мкм и менее), взвеш. в жидкости (газе). Обусловлено тепловым движением молекул жидкости (газа). Б. д. тем интенсивнее, чем выше темп-pa жидкости, меньше её вязкость и размеры частиц. Ср. значение квадрата проекции <(дельта х)2> на к.-л. ось х смещения частицы при Б. д. за достаточно большой промежуток времени г пропорционально т (закон Эйнштейна): где D - коэфф. диффузии. Для сферич. частиц радиуса r коэфф. D = kT/(6ПИnr), где k - Больцмана постоянная, Т - термодинамич. темп-pa, n - динамич. вязкость среды. Б. д. играет важную роль в нек-рых фиp.-хим. процессах (коагуляция), ограничивает точность высокочувствит. измерит. приборов. БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ ПРОЦЕССЫ (от франц. brocher - сшивать, скреплять) - в полиграф. произ-ве совокупность процессов получения из отпечатанных листов книг, брошюр и журналов в переплёте или обложке. Включают обработку листов (их фальцовку, присоединение форзацев, вклеек, комплектование тетрадей в блок и их скрепление, крытьё обложкой и обрезку), подготовку книжного блока для соединения его с переплётной крышкой, соединение блока с крышкой, прессование книг. Все эти процессы выполняют на отд. машинах (напр., брошюровочных, крышкоделат., книговставочных и др.) или на поточных линиях. БРУДЕР (англ. brooder, от brood - сидеть на яйцах) - устройство для местного обогрева цыплят в первый месяц жизни при напольном содержании в птичниках, а также для обогрева поросят в свинарниках-маточниках. В СССР выпускается Б. БП-1А, состоящий из пирамидального зонта, обогревателя и термореле для поддержания заданной темп-ры (24-38 °С). Б. подвешивают к потолку здания между линиями кормораздачи вдоль птичника. Площадь обогрева 2,1 м (500-600 цыплят). См. рис. Брудер БП-1А БРУС - 1) Б. в строительной механике - тело, у к-рого геометрич, размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной. В зависимости от очертания геом. оси различают Б. плоские (прямые, ломаные, кривые) и пространственные. Б., работающие гл. обр. на изгиб, иаз. балкой. Б. обычно являются составными элементами конструкций машин и сооружений. 2) Б. в деревообработке - пилёный (реже тёсаный) лесоматериал. Различают Б. двух- и четырёхкантные, чистообрезные и с обзолом (см. Пиломатериалы). Б. толщиной менее 100 мм и шириной не более двойной толщины ваз. бруском. БРУС ПРИВАЛЬНЫЙ - см. Привальный брус. БРУСИТ [от имени амер. минералога А. Бруса (A. Bruce; 1777-1818)] - минерал, гидроксид магния Mg(OH)2. Цвет белый, серый, нередко с зеленоватым, желтоватым, буроватым, синеватым оттенком. Тв. по минералогич. шкале 2,5; плотн. ок. 2400 кг/м. Применяется для получения плавленого периклаза, как огнеупорное сырьё, как наполнитель в проиэ-ве бумаги, резины и др. Может служить рудой на магний и его соединения. БРУСЧАТКА - дорожно-строит. материал в виде колотых камней (брусков) из прочных горных пород (гранит, диабаз, базальт и др.), имеющих форму, близкую к параллелепипеду. Размеры Б. (см): дл. 15-30, шир. 9-15, вые. 9-16. Б. изготовляют на камнекольных машинах с последующей притёской лицевой грани и краёв. БРУТТО (от итал. brutto - грубый, нечистый) - масса товара с упаковкой. См. также Нетто. БРЫЗГАЛЬНЫЙ БАССЕЙН - открытый резервуар шир. до 40-50 м с системой напорных трубопроводов для понижения темп-ры циркуляц. воды разбрызгиванием её в воздухе (см. рис.). При меняется в оборотных системах водоснабжения пром. пр-тий, на к-рых используются теплосиловые установки, компрессоры, трансформаторы и т. д. Степень охлаждения воды зависит от темп-ры и влажности воздуха, силы и направления ветра и т. д. Расход разбрызгиваемой воды на 1 м площади Б. б. от 0,8 до 1,3 м3/ч. Брызгальный бассейн металлургического завода БРЭГГА - ВУЛЬФА УСЛОВИЕ - см. Дифракция рентгеновских лучей. БРЮСТЕРА ЗАКОН [по имени англ. физика Д. Брюстера (D. Brewster; 1781 - 1868)] - определяет условие, при к-ром свет, отражающийся от поверхности диэлектрика, полностью поляризована tgiB = п (iB - угол падения, наз. углом Б р ю-с т е р а, п - показатель преломления диэлектрика, отражающего свет). При этом условии отражённые и преломлённые лучи взаимно перпендикулярны (см. рис.). В отраж. свете электрич. вектор поля электромагнитной волны колеблется перпендикулярно к плоскости падения. Преломлённый свет частично поляризован: электрич. вектор колеблется преим. в плоскости падения. К ст. Брюстера закон БУГЕЛЬ (от голл. beugel) - 1) металлич. кольцо на верхнем конце сваи, предохраняющее её от разрушения при забивании. 2) Кольцо на мачте корабля для прикрепления снастей. 3) Криволинейный брус, выполняющий роль кольца карданова подвеса гироскопа. 4) Вставка дугового токоприёмника трамвая, к-рая при скольжении по контактному проводу замыкает электрич. цепь питания тяговых электродвигателей . БУГЁРА - ЛАМБЕРТА - БЁРА ЗАКОН [по имени франц. физика П. Бугера (P. Bouguer; 1698 - 1758), нем. математика и физика И. Г. Ламберта (J. H. Lambert; 1728 - 77) и нем. физика А. Бера (А. Веег; 1825 - 63)] - закон поглощения света, согласно к-рому интенсивность I плоской монохроматической световой волны после прохождения слоя поглощающего вещества толщиной d связана с интенсивностью I0 волны на входе в слой следующим соотношением I = I0exp(ad), где а - показатель поглощения света в-вом, зависящий от частоты света, хим. природы и состояния вещества. Для разбавл. р-ра поглощающего вещества в непоглощающем растворителе а=nс, где с - концентрация растворённого вещества, n - показатель поглощения света на ед. концентрации поглощающего в-ва в р-ре. Значение У. зависит от частоты света и хим. природы вещества. БУЕР (голл. boeier) - 1) спортивные сани с парусом для езды по льду. Б. устанавливается на трёх стальных коротких коньках (полозьях), задний конёк - рулевой (см. рис.), скорость Б. превышает 100 км/ч. 2) Небольшое одномачтовое плоскодонное парусное судно для установки буев и швартовных бочек (устар.). Буер БУЙ (голл. boei) - плавучий знак (поплавок) разл. форм и цвета для обозначения фарватеров, местонахождения предмета (напр., якоря), поддержания частей рыболовного трала, спасания людей (спасат. Б.), измерения степени волнения (волномерный Б.) и др. целей. Иногда на Б. устанавливают фонари и источники их питания, дополнит. устройства для подачи звуковых или радиосигналов. БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ - телегр. аппарат, к-рый печатает текст принимаемой телеграммы на бумаге буквами и цифрами. Известны Б. т. а. пульсационной системы Якоби, синхронные однократные аппараты Юэа, многократные аппараты Бодо, стартстопные аппараты. С 60-х гг. в качестве Б. т. а. применяют исключительно стартстопные аппараты (телетайпы).
вверх