ДЕТОНАЦИЯ - 1) процесс хим. превращения ВВ, сопровождающийся выделением теплоты и газообразных продуктов и распространяющийся с пост. скоростью, превышающей скорость звука в данном в-ве. Д. представляет собой комплекс мощной ударной волны и следующей за её фронтом зоны хим. превращения в-ва (т. н. детонационная волна). При расширении сжатых продуктов Д. происходит взрыв. 2) В двигателях внутреннего сгорания - быстрый, приближающийся к взрыву процесс горения топливной смеси в цилиндре карбюраторного двигателя, сопровождающийся неустойчивой работой (металлич. стук в цилиндре, дымный выпуск и др.), износом и разрушением деталей. В результате Д. двигатель перегревается, и его мощность падает. Д. возникает при несоответствии топлива конструкции или режиму работы двигателя. Для каждого топлива существует определ. степень сжатия, при к-рой возникает Д. Детонац. стойкость бензинов для бедных смесей характеризуют октановым числом, для богатых смесей - сортностью бензинов. ДЕТОНИРУЮЩИЙ ШНУР - средство для передачи детонации от детонатора к заряду ВВ. Д. ш. состоит из высокобризантного ВВ (ТЭН, гексоген), помещённого в оболочку из сплетённых нитей или полиэтилена. Скорость распространения детонации по Д. ш. св. 6500 м/с. Масса ВВ на ед. длины Д. ш. 2 - 40 г/м и материал оболочки определяют обл. его применения. Служит для инициирования скважин-ных и камерных зарядов на открытых и подз. горных работах. ДЕТОНИТ - ВВ на основе аммиачной селитры, содержащее до 15% нитроэфиров, тринитротолуол и порошок алюминия. Обладает высокой бризантностью и большой работоспособностью. В горном деле для взрывания крепких горных пород применяется детонит М, имеющий теплоту взрыва 5.78 МДж/кг и скорость детонации 5200 м/с. Токсичен, из-за чего необходимо исключить попадание Д. на открытые части тела. ДЕФЕКАТОР (от лат. defaeco - очищаю от осадка, гущи, мути) в сахарном производстве - аппарат для дефекации. Наиболее распространены Д. непрерывного действия (см. рис.). Д. бывают однокотловые (вертик. и горизонтальные) и многокотловые. Схема дефекатора непрерывного действия: 1 - вал; 2 - слив; 3 - перемешивающие лопасти; 4 - скребковая мешалка; 5 - труба для подачи диффузионного сока; 6 - патрубок для подачи известкового молока ДЕФЕКАЦИЯ - очистка свекловичного сока от примесей с помощью извести. Предварит. Д. - добавление к соку небольшого кол-ва извести (0,2 - 0,3%) для создания оптим. условий коагуляции белков и коллоидных веществ; осн. Д. - введение ок. 2 - 3% оксида кальция СаО (по массе свёклы) для создания избытка извести, к-рый при дальнейшей обработке сока диоксидом углерода СО2, т. н. сатурации (адсорбц. очистке сока), переходит в осадок. ДЕФЕКТ МАССЫ атомного ядра - величина Am, равная отношению энергии связи атомного ядра WCB к квадрату скорости света в вакууме с: Дельта m = WCB /с2. ДЕФЕКТОСКОП (от лат. defectus - недостаток, изъян и ...скоп) - прибор или установка (см. рис.) для выявления дефектов (типа нарушений сплошности - трещин, расслоений и т. д.) в материалах и изделиях методами неразрушающего контроля. Рельсовый Дефектоскоп многоцелевого назначения для контроля основного металла рельса, зоны болтовых стыков одновременно двух рельсовых нитей, сварных стыков ДЕФЕКТОСКОПИЯ - контроль качества материалов, полуфабрикатов и изделий без их разрушения физ. методами с помощью дефектоскопов. Встречающиеся в изделиях дефекты структуры материала - нарушения его сплошности или однородности - вызывают изменение физ. хар-к материала (см. рис.). Регистрация этих изменений составляет физ. основу Д. (см. также Неразрушающий контроль). К ст. Дефектоскопия. Снимок в гамма-излучении (а) и фотография разреза прибыли (б) слитка массой около 500 кг; видна усадочная раковина ДЕФЕКТОСКОПНЫЙ ВАГОН - прицепная путевая машина для обнаружения и записи на ленту дефектов (трещин, раковин, расслоений и т. п.) в рельсах, уложенных в путь. Применяются магнитные и УЗ рельсовые Д. в. Кроме Д. в., используются дефектоскопные тележки, с помощью к-рых обнаруж. в рельсах дефекты отмечаются на шкале прибора или фиксируются в наушниках при возникновении звукового сигнала. ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ (от лат. defectus - недостаток, изъян) - несовершенства кристаллич. строения, нарушения строго периодич. расположения частиц в кристаллич. решётке. Д. в к. подразделяют на группы по геом. признакам. Точечные дефекты (нульмерные) малы во всех измерениях - не более неск. атомных диаметров. К ним относят вакансии, межузельные атомы, атомы примеси и их комплексы. Линейные (одномерные) Д. в к. имеют атомные размеры в двух измерениях, а в третьем могут быть соизмеримы с длиной кристалла. Это дислокации, цепочки вакансий и межузельных атомов (см. рис.). Поверхностные (двумерные) Д. в к. малы лишь в одном измерении. Таковы дефекты упаковки атомов, границы в кристаллах. Перечисл. Д. в к. являются микроскопия., по крайней мере в одном измерении их протяжённость по порядку величины равна атомному диаметру. Объёмные (трёхмерные) Д. в к. - трещины, поры, раковины и т. п. - правильнее называть пороками кристаллов. Д. в к. сильно влияют на механич. св-ва материалов, процессы пластич. деформации, разрушения, рекристаллизации, старения и др. Д. в к. оказывают решающее влияние на мн. физ. св-ва кристаллов, и в нек-рых случаях (напр., при произ-ве ПП) концентрация Д. в к. стала технологич. хар-кой. Д. в к. определяют электронную проводимость и дырочную проводимость ПП кристаллов, их фотопроводимость, спектры поглощения и люминесценции. Д. в к. в виде примесных атомов способны вызвать изменение элек-трич. проводимости ПП в тысячи и даже миллионы раз (см. Зонная теория). К ст. Дефекты в кристаллах. Схематические изображения нормального (а) и искажённого (б - дислокация, в - сдвиг) состояний кристаллической решётки ДЕФЕКТЫ МЕТАЛЛОВ - отклонения от предусмотренного технич. условиями качества металла по хим. составу, структуре, сплошности, состоянию поверхности. Д. м. возникают из-за несовершенства или нарушения технологич. процессов при плавлении металла и получении отливок (неметаллические включения, шлаковины, усадочная пористость, раковины, газовая пористость и т. д.), при обработке давлением (расслоения, заковы, закаты, волосовины, флокены и т. д.), при термич., химико-термич., электрохимич. и механич. обработке (трещины, прижоги, обезуглероживание и т. д.), при сварке, пайке, склёпывании (непровар, непропай, трещины, коррозия и т. д.). Нек-рые Д. м. можно частично или полностью устранить на последующих стадиях произ-ва корректированием процесса или дополнит. обработкой. Д. м., допускаемые для одних условий работы, могут быть недопустимы для др. Напр., риски от резца допускаются для статически нагруж. детали и недопустимы для детали, подверж. циклич. нагрузкам, т. к. они служат очагами возникновения усталостных трещин. Выявлением Д. м. без разрушения занимается дефектоскопия. ДЕФИБРАТОР (от де... и лат. fibra - волокно) - аппарат для изготовления древесной массы истиранием пропаренной при давлении 1 - 1,2 МПа и темп-ре 165 - 175 °С щепы, получаемой измельчением на рубильных машинах балансов или отходов лесопиления. Рабочие органы Д. - неподвижный и подвижный металлич. диски, между к-рыми истирается древесина. Производительность Д. до 25 т/сут (воздушно-сухой массы). ДЕФИБРЕР - машина для получения древесной массы истиранием древесины на вращающемся абразивном камне (см. рис.). В мощных Д. используются в осн. искусств. камни из кварцевого, корундового или карборундового зерна на цементной, керамич. или др. связке; диам. камней 1500 - 1800 мм, шир. ок. 1400 мм, окружная скорость 20 - 25 м/с. Производительность Д. до 40 т/сут и более (воздушно-сухой массы), мощность на валу достигает 2,2 МВт. Четырёхпрессовый дефибрер: 1 - манометр; 2 - поршень со штоком; 3 - гидроцилиндр прессовой коробки; 4 - башмак; 5 - насечной аппарат; 6 - камень ДЕФИБРИЛЛЯТОР (от де... и позднелат. fibrillatio - быстрое сокращение мышечных волокон) - мед. аппарат для прекращения фибрилляции (беспорядочного сокращения волокон сердечной мышцы) при помощи кратковрем. электрич. импульсов. В Д. импульсы возникают в результате разряда конденсатора. Продолжительность импульса 10 мс, электрич. напряжение до 7 кВ. Д. применяют в клинич. практике как на обнаж. сердце (напряжение 1,5 - 2.5 кВ), так и через грудную клетку (4 - 7 кВ). ДЕФИЦИТ МОЩНОСТИ (от лат. deficit - недостаёт) в электроэнергетических с и с т е м а х - недостаток мощности электрической с учётом ограничений передачи её по ЛЭП. Дефицит активной мощности возникает в результате анарийного отключения крупных генераторов, трансформаторов или ЛЭП; при этом снижается частота электрич. тока, что может вызвать повреждение оборудования электростанций и перебои в питании потребителей, а в предельном случае - развал системы вследствие т. н. лавинного снижения частоты. Для устранения аварийного состояния системы применяют автоматическую частотную разгрузку и автоматическое включение резерва. При дефиците реактивной мощности понижается напряжение в нек-рых пунктах системы и в предельном случае возможна "лавина напряжения" - нарастающее его снижение с нарушением электроснабжения. Лавина напряжения наиболее успешно предотвращается регулированием и форсированием возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов, а также правильным выбором мощности и мест установки компенсирующих устройств. Вероятность Д. м. тем меньше, чем выше резерв активной и реактивной мощностей. ДЕФЛЕГМАТОР (от де... и греч. phlegma - мокрота, влага) - аппарат, используемый в пром-сти и в лабораторной практике для частичной или полной конденсации паров жидкостей, разделяемых перегонкой или ректификацией. Осн. назначение пром. Д. - частичная конденсация паров, выходящих из ректификац. колонны, и возврат конденсата (флегмы) в колонну для более полного разделения смеси на отд. фракции. ДЕФЛЕКТОР (от лат. deflecto - отклоняю, отвожу) - 1) вытяжное устройство, устанавливаемое над зданием на конце нар. части трубы (шахты) для отсоса загрязнённого воздуха, чаще всего из помещений (см. рис.). Действие Д. осн. на использовании энергии обдувающего его потока воздуха (ветра). 2) Приспособление для изменения направления потока газов, жидкостей, сыпучих тел, звуковых волн. 3) Магнитный прибор для измерения и устранения девиации магнитных компасов. Дефлектор круглой формы: 1 - патрубок; 2 - диффузор; 3 - корпус дефлектора; 4 - лапки для крепления зонта-колпака; 5 - зонт-колпак ДЕФОЛИАНТЫ (от де... и лат. folium - лист) - пестициды, вызывающие опадение листвы у растений. Применяются для облегчения машинной уборки с.-х. культур, гл. обр. хлопчатника. В качестве Д. используют, напр., хлорат магния, цианамид кальция, тиоцианат натрия, фосфорорганич. соединения, нек-рые производные мочевины. ДЕФОМЕТР (от деформация и ...метр) - прибор для определения жёсткости ("дефо-твёрдости") и эластического вэсстановления ("дефо-эластичности") каучуков и резин. смесей. ДЕФОРМАЦИИ РАБОТА - работа, затрач. на доведение образца до определ. степени деформации. Д. р., отнесённая к ед. объёма рабочей части образца, наз. удельной. Графически Д. р. определяют как площадь, огранич. соответствующим участком деформирования диаграммы. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУММЕТР - вакуумметр, действие к-рого осн. на зависимости давления от деформации чувствит. элемента (мембраны, сильфона, спиральной трубки и др.). Показания Д. в. не зависят от рода газа. Д. в. обычно измеряют давление больше 10 -2 Па. ДЕФОРМАЦИЯ (от лат. deformatio - искажение) - изменение формы или размеров тела (либо части тела) под действием внеш. сил, при нагревании или охлаждении, изменении влажности и др. воздействиях, вызывающих изменение относит. положения частиц тела. В твёрдых телах различают упругую Д. (исчезающую после устранения воздействия, вызвавшего Д.) и пластическую Д. (остающуюся после удаления нагрузки). Для упругих Д. справедлив Гука закон. Простейшие виды Д. - растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММА - графич. изображение зависимости между напряжениями (или нагрузками) и деформациями материала (или перемещениями при деформировании). Каждому виду нагружения присуща своя Д. д., поэтому различают диаграммы растяжения, сжатия, сдвига, изгиба, кручения. По Д. д. рассчитывают хар-ки сопротивления материалов деформированию и разрушению (хар-ки прочности). Д. д. материала могут строиться при разл. темп-рах. ДЕФОСФОРАЦИЯ (от де... и фосфор), обесфосфоривание, - физ.-хим. процессы, обеспечивающие удаление фосфора из чугуна и стали в ходе плавки или внепечной обработки. Д. обычно достигается окислением фосфора до оксида P2O6, к-рый прочно связывается в шлаке в тетракальциевый фосфат 4СаО*Р2О6. ДЕФРОСТАЦИЯ (от де... и англ. frost - мороз) - размораживание продуктов (горячим воздухом, паровозд. смесью или др. способами). Разработаны методы Д. мяса и рыбы с помощью токов высокой и пром. частот, позволяющие сохранить высокое качество продуктов и повышающие скорость процесса, ДЕЦИ... (от лат. decem - десять) - приставка для образования наименования десятичной дольной единицы, соответствующая множителю 10-1. Обозначение - д. Пример образования дольной единицы] 1 дм (дециметр) = 10-1 м = 0,1 м. ДЕЦИБЕЛ (от деци... и бел) - допускаемая к применению внесистемная дольная ед. логарифмич. величины (уровня звукового давления, усиления, ослабления и т. п.). Обозначение - дБ. 1дБ = 0,1 Б. ДЕШИФРАТОР (от франц. dechiffrer - расшифровывать, разбирать) - устройство для автоматы, расшифровки (декодирования) сообщения и перевода содержащейся в нём информации на язык воспринимающей системы. Д. применяют в телемеханике, в радиотехнике, вычислит. и измерит. технике, в системах телеф. и телегр. связи (см. также статьи Декодирующее устройство, Детектор, Демодулятор). ДЕЭМУЛЬГАТОР - поверхностно-активное вещество, способное адсорбироваться на поверхности глобул воды в нефти и в маслах, разрушая при этом защитные плёнки, препятствующие слиянию и осаждению частиц воды. В качестве Д. для разрушения нефт. эмульсий применяются дипроксамин, проксанол, дисолван, сепарол и т. д. ДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЕ (от де... и амульсия) - разрушение (расслоение) эмульсий. Д. производят механич. (центрифугирование), термич., электрич. и хим. методами (в т. ч. деэмульгаторами). Деэмульгаторы - обычно поверхностно-активные в-ва. Особое значение Д. имеет для обезвоживания и обессоливання нефтей. Применяется также в гидрометаллургии, молочной, резин, и др. отраслях пром-сти. "ДЖЕМИНИ", "Д ж е м и н а и* [англ. Gemini, букв. - Близнецы (созвездие)], - наименование амер. 2-местных космич. кораблей для полётов по околоземной орбите. Для запуска "Д." использовалась РН "Титан-2". "Д." состоял (см. рис.) из спускаемого аппарата, в к-ром размещались космонавты в скафандрах, и отсека с оборудованием н тормозными двигателями. "Д." был снабжён аппаратурой и двигателями для маневрирования с целью сближения и стыковки с др. КА, а также системами для выхода космонавта в открытый космос. Система жизнеобеспечения была рассчитана на полёт до 14 сут. Посадка предусматривалась только на воду. Макс. масса "Д." - 3,8 т, Макс. высота полёта - 1370 км. В 1965 - 66 совершено 10 пилотируемых полётов кораблей "Д.". По программе выполнены науч. и мед.-биол. исследования, проведены технич. эксперименты (последние в осн. в рамках подготовки к лунным экспедициям по программе "Аполлон"). Схема спускаемого аппарата космического корабля "Джемини": 1 - кресла космонавтов; 2 - герметическая капсула; 3 - пульт и приборная доска; 4 - отсек системы ориентации; 5 - контейнер с парашютами; 6 - радиолокатор для сближения на орбите; 7 - бортовая аппаратура и оборудование; 8 - теплозащитный экран "ДЖИП " (Jeep) - назв. легковых и грузопасс. автомобилей повыш. проходимости, выпускаемых в США с 1963 [с 1969 концерном "Американ моторе" (American Motors)]. Прообразом "Д." послужили армейские автомобили "Виллис" и "Форд", выпускавшиеся в годы 2-й мировой войны (с 1943) компаниями "Виллис Оверленд" (Willys Overland) и "Форд мотор" (Ford Motor). В 1986 концерн выпускал легковые и грузопасс. автомобили разл. назначения. Рабочий объём двигателей 2,1 - 5,9 л, мощность 63 - 108 кВт, Макс. скорость 120 - 160 км/ч, полная масса грузопасс. автомобилей 1,9 - 3.7 т, грузоподъёмность 0,6 - 1,5 т. См. рис. Грузопассажирский автомобиль "Джип" ДЖОЗЕФСОНА ЭФФЕКТ [по имени англ. физика Б. Джозефсона (В. Josephson; p. 1940)] - протекание сверхпроводящего тока через тонкий (~10-9 м) слой изолятора, разделяющий два сверхпроводника (т. н. контакт Джозефсона). Если сила тока I через контакт не превышает критич. значения Iк, то падение напряжения на контакте отсутствует (т. н. с т а ц и о н а р н ы и Д. э.). При I > Iк на контакте возникает падение напряжения V и наблюдается электромагн. излучение частоты v = 2eV/h (в - элементарный электрический заряд, h - Планка постоянная). Д. э. используется в сверхпроводящих интерферометрах. ДЖОНКА (малайск. djong, искажённое кит. чуань - судно) - грузовое дерев. парусное (2 - 4 мачты) судно с приподнятыми широким носом и кормой. Паруса четырёхугольной формы из дранки, связанной горизонтальными рейками, легко подбирающимися при взятии рифов, грузоподъёмность до 600 т. Распространено в странах Юго-Вост. Азии и Дальнего Востока. ДЖОСТИК (англ. joystick) - периферийное устройство ЭВМ, предназначенное для идентификации данных на экране дисплея; представляет собой закреплённый на шарнире рычаг, с помощью к-рого осуществляется управление, напр., в компьютерных играх. "ДЖОТТО" (итал. Giotto) - наименование западно-европ. АМС для исследований кометы Галлея. Масса 960 кг. Запущена 2 июля 1985, 14 марта 1986 совершила пролёт через кому кометы на расстоянии ок. 600 км от ядра. ДЖОУЛЬ [по имени англ. физика Дж. П. Джоуля (J. P. Joule; 1818 - 89)] - ед, работы, энергии (механич., электромагнитной, ионизирующего излучения, звуковой и т. д.) и кол-ва теплоты в СИ. Обозначение - Дж. 1 Дж равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы 1 Н на расстояние 1 м в направлении действия силы (см. Ньютон). ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА ЗАКОН (по имени англ. физика Дж. П. Джоуля и рус. физика Э. X. Ленца) - закон, характеризующий тепловое действие электрич. тока. Согласно Д. - Л. э., кол-во теплоты О. выделяющейся в проводнике при прохождении по нему пост. электрич. тока, зависит от силы тока I, сопротивления проводника R и времени прохождения тока t:О = I*Rt. ДЖОУЛЯ - ТОМСОНА ЭФФЕКТ [по имени англ. физиков Дж. П. Джоуля и У. Томсона (лорда Кельвина)], дроссель-эффект, - изменение темп-ры газа при его адиабатич. дросселировании, т. е. понижении давления газа при его протекании через пористую перегородку, диафрагму или вентиль без теплообмена с окружающей средой. Д. - Т. э. наз. положительным, если темп-pa газа при адиабатич. дросселировании понижается, и отрицательным, если она повышается. Д. - Т. э. обусловлен силами межмолекулярного взаимодействия и равен нулю для идеальных газов. Положит. Д. - Т. э. используют в технике для получения низких темп-р и сжижения газов. ДЖУТ - однолетнее тропич. растение, возделываемое для получения лубяного волокна, из к-рого вырабатывают пряжу для изготовления грубых упаковочных и обивочных тканей, брезентов, а также кручёных изделий (шпагатов, верёвок, канатов и т. п.). ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛ (по назв. шестой буквы греч. алфавита) - электрокинетич. потенциал; разность потенциалов, возникающая между диспергированной частицей и дисперсной средой в силу их взаимного перемещения. Экспериментально Д.-п. (t) определяют из скорости электрофореза или электроосмоса. Для малых коллоидных частиц, а также более крупных частиц кварца, капель масла и пузырьков воздуха в воде значение е равно 0,03 - 0.06 В. ДИАБАЗ (франц. diabase, от греч. diabasis, букв. - переход) - полнокристаллич. магматич. горная порода осн. состава. Состоит гл. обр. из осн. плагиоклаза и пироксена (обычно авгита). Плоти. 2600 - 3100 кг/м2, прочность на сжатие до 300 МПа. Применяется как строит. материал (щебень) и для дорожных покрытий (т. н. брусчатка, мостовой камень), сырьё для кам. литья. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДПРОГРАММА (от греч. diagnostikos - способный распознавать) - программа для определения характера и места неисправности в ЭВМ. Д. п. вместе с контролирующими подпрограммами составляют испытательные программы. Применяются после обнаружения, напр. контрольным тестом, неисправности в машине. ДИАГОНАЛЬНАЯ ТУРБИНА (лат. diagonalis, от греч. diagonios - идущий от угла к углу) - разновидность поворотно-лопастной турбины. У Д. т. оси поворота лопастей расположены под острым углом к оси вращения колеса (см. рис.). В гидроэнергетике Д. т. применяются при напорах до 200 м. К ст. Диагональная турбина. Рабочее колесо диагональной гидротурбины ДИАГРАММА (от греч. diagramma - рисунок, чертёж) - графин, изображение, наглядно показывающее соотношение между сравниваемыми величинами. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ, диаграмма равновесия, фазовая диаграмма, - графич. изображение равновесных состояний (см. Равновесие термодинамическое) в-ва в виде точек в n-мерном пространстве, по осям координат к-рого отложены п независимых параметров состояния рассматриваемой системы. Напр., в простейшем случае однокомпонентной системы n=2 и Д. с. можно изобразить в прямоугольной системе координат на плоскости. В технич. термодинамике и теплотехнике наиболее употребительны Д. с. v - р (уд. объём - давление), Т - р (термодинамич. темп-pa - давление), s - Т (уд. энтропия - термодинамич. темп-ра) b s - h (уд. энтропия - уд. энтальпия). На Д. с. однокомпонентной системы в координатах Т - р, показанной на рис., однофазным равновесным состояниям (см. Фаза) соответствуют части плоскости, огранич. осями координат и кривыми, к-рые характеризуют двухфазные состояния. Д. с. двухкомпонентной системы трёхмерна (п = 3). Обычно она строится в координатах Т, р, с (массовая или молярная доля одного из компонентов). Часто под Д. с. двухкомпонентной системы понимают сечение её трехмерной Д. с. плоскостью р = 101,325 кПа. Диаграмма состояния воды (О - тройная точка, в которой система состоит из льда, воды и пара, находящихся в ранновесии) ДИАГРАММНАЯ ЛЕНТА - лист (лента) из бумаги или иного материала с нанесённой координатной или масштабной сеткой для записи измерит. информации в виде диаграмм в самопишущих приборах. ДИАЗОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ - то же, что светокопировальный аппарат. ДИАЗОКОПИРОВАНИЕ (от греч. di- - приставка, означающая дважды, двойной, азот и лат. соpia - множество) - см. Светокопирование диазотипное. ДИАЛИЗ (от греч. dialysis - отделение) - метод разделения растворённых в-в со значительно различающимися мол. массами; осн. на неодинаковых скоростях просачивания этих в-в через полупроницаемые мембраны. Д. применяют в произ-ве искусств. волокон, биохим. препаратов, для очистки р-ров. См. Мембранные методы разделения. ДИАЛОГА РЕЖИМ - режим взаимодействия оператора с ЭВМ, для к-рого характерны периодич. повторение задания ЭВМ, получение и анализ ответа. Используется при решении задач, программа к-рых к началу решения может быть полностью не известна; при Д. р. оператор следит за ходом вычислит. процесса, фиксирует промежуточные результаты и по мере выполнения программы выдаёт ЭВМ инструкции, управляя её работой. Д. р. - наиболее естеств. форма взаимодействия человека с ЭВМ при решении проектно-конструкторских задач, доказательствах теорем, аналитич. преобразованиях и др., требующих эвристич. подхода, а также при отладке программ ЭВМ. Для Д. р. разработаны спец. языки: АПЛ, Бэйсик и др. Наиболее удобным технич. средством, обеспечивающим Д. р., является дисплей со световым пером. ДИАМАГНЕТИЗМ [от греч. dia- - приставка, означающая здесь расхождение (силовых линий), и магнетизм] - возникновение в веществе (д и а м а г н е т и к е) намагниченности, направл. навстречу внеш. (намагничивающему) полю. Магнитная проницаемость диамагнетиков n < 1, а магнитная восприимчивость xm < 0. Д. обусловлен тем, что при внесении диамагнитного тела в магн. поле во всём объёме тела индуктируются незатухающие вихревые микротоки, к-рые в соответствии с Ленца законом создают собств. магн. поле, направл. навстречу внешнему. Д. присущ всем в-вам, но у ряда в-в он перекрывается др. более сильными эффектами (см. Парамагнетизм, Ферромагнетизм). ДИАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС - устаревшее назв. циклотронного резонанса. "ДИАМАН" (франц. Diamant, букв. - алмаз) - наименование франц. 3-ступенчатой ракеты-носителя для запуска малых науч. и экспериментальных ИСЗ. Созданы 3 модели РН, у всех 1-я ступень жидкостная (на последних моделях - тетраоксид диазота и несимметричный диметилгидразин), 2-я и 3-я - твердотопливные. Последняя модель была способна вывести 150 кг на орбиту выс. 500 км; стартовая масса 26,4 т, дл. 21,6 м, макс. диам. 1,4 м. В 1965 - 75 произведено 12 запусков РН "Д.". ДИАМЕТР (от греч. diametros - поперечник) окружности - отрезок прямой, соединяющий 2 точки окружности и проходящий через её центр. В более общем смысле Д. конич. сечения (эллипса, гиперболы, параболы) - множество середин паралл. между собой хорд. ДИАМЕТР НОРМАЛЬНЫЙ - диаметр, выбранный из стандартных рядов предпочтительных чисел, образованных геом. прогрессией со знаменателями 1,6; 1,25; 1,12; 1,06. Д. н. применяют в целях уменьшения числа размеров круглого проката, реж. и измерит. инструмента и т. п. Для нек-рых изделий сложились практич. ряды Д. н., не основанные на геом. прогрессии. Напр., для шарикоподшипников - 10, 12, 15. 17, 20, 25. 30 мм и т. д. ДИАМЕТРАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ СУДНА - воображаемая вертик. плоскость, делящая судно в продольном направлении на две равные и симметричные части. ДИАМИД - то же, что гидразин. ДИАМИНОДИФЕНИЛ - то же, что бензидин. ДИАН - то же, что дифенилолпропан. ДИАПАЗОН [от греч. dia pason(chordon), букв. - через все (струны)] - область изменения к.-л. величины, охват, объём ч.-л., напр. Д. измерений - область значений измеряемой величины, для к-рой нормированы допустимые погрешности средства измерений, Д. показаний средства измерений - область значений шкалы, огранич. конечным и нач. значениями шкалы, Д. громкости - область, в пределах к-рой изменяется громкость звука, Д. радиочастот (радиоволн) - участки, на к-рые условно разделена вся область радиочастот. ДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА - антенна, осн. параметры к-рой (диаграмма направленности, входное сопротивление и др.) не выходят из заданных пределов в широком диапазоне частот без к.-л. перестроек. Д. а. на декаметровых и более коротких волнах - Надененко диполь, ромбическая антенна, бегущей волны антенна, логопериодическая антенна, спиральная антенна и др. ДИАПОЗИТИВ (от греч. dia - через и лат. positivus - положительный) - позитивное чёрно-белое или цветное изображение на прозрачной основе: стекле, фотоплёнке, фотокальке и т. п. Д. демонстрируют посредством проекц. устройств (диаскопов, эпидиаскопов и др.) на светоотражающие или светопропускающие экраны. Распространено др. название Д. - с л а и д. ДИАПРОЕКТОР (от греч. did - через, сквозь и лат. projicio - бросаю вперёд) - проекционный аппарат (проектор) для демонстрации изображений с прозрачных оригиналов (диапозитивов, диафильмов и др.) путём проецирования их (с увеличением) на светоотражающий экран. Могут также использоваться для проецирования диафильмов и микрофильмов. ДИАСКОП (от греч. diaskopeo - внимательно разглядываю) - 1) оптич. прибор для рассматривания изображений прозрачных оригиналов (диапозитивов, диафильмов и т. п.) на светопропускающем (просветном) экране, встроенном в прибор. Применяется для индивидуального просмотра диапозитивов и диафильмов, чтения микрофильмов (микрофот) и др. ДИАСПОР (от греч. diaspora - рассеяние) - минерал, моногидрат глинозёма а-А1ООН (или HAlO2). Цвет белый, серый, жёлтый, бурый, зеленоватый, красный. Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 7; плотн. 3300 - 4000 кг/м3. Один из гл. компонентов бокситов. ДИАТЕРМИЧЕСКИЙ АППАРАТ (от греч. diathermaino - прогреваю) - предназначается для глубокого прогревания тканей организма с лечебной целью при помощи тока ВЧ. Может быть применён как источник токов ВЧ при электрохирургич. операциях. ДИАТОМИТ - рыхлая, землистая или слабосцементиров. пористая и лёгкая осадочная горная порода белого или желтоватого цвета, образованная преим. из обломков панцирей диатомовых водорослей - диатомей (отсюда назв.). Д. состоит в осн. из аморфного кремнезёма (опала). Применяется в стр-ве, пищ., нефт. и хим. пром-сти (звуко- и теплоизоляц. материалы, добавки к цементам, адсорбент, минер. наполнитель, катализатор и др.). Рыхлая, сыпучая разновидность Д. наз. кизельгур (диатомовая земля) и имеет многочисл. технич. применения (напр., как тонкий полировальный материал для обработки драгоц. камней). ДИАФИЛЬМ (от греч. dia- - приставка, означающая здесь переход от начала до конца, и фильм) - серия чёрно-белых или цветных диапозитивов на фото- или киноплёнке, расположенных в определ. последовательности и объединённых общей тематикой и снабжённых титрами. Разновидность Д. - микрофильм. ДИАФРАГМА (от греч. diaphragma - перегородка) - 1) деталь машин, приборов, аппаратов, сооружений, представляющая собой стенку или пластину (сплошную или с отверстием); в нек-рых приборах аналогичные детали наз. мембранами. 2) Д. в конструкции - сплошной или решётчатый элемент пространств, конструкции, способствующий увеличению её жёсткости; применяется в тонкостенных конструкциях, каркасно- и крупнопанельных зданиях и т. д. 3) Д. измерительная - диск с отверстием, служащий одним из стандартных сужающих устройств, применяемых при измерениях расхода жидкостей, газов и паров, протекающих по трубопроводу. 4) Д. плотины - противофильтрац. устройство внутри тела грунтовой или каменно-набросной плотины в виде вертнк. стенки из бетона, ж.-б., асфальтобетона, металла, пластмассы или дерева. 5) Д. фотографическая - устройство для изменения светового отверстия объектива фотографического аппарата; распространена ирисовая Д., имеющая ряд тонких серповидных лепестков, соединённых с одной стороны неподвижным, а с другой - подвижным кольцом, при повороте к-рого лепестки сходятся или расходятся, образуя круглое отверстие (см. рис.). Д. размещается внутри объектива и выполняет роль его апертурной диафрагмы. Ирисовая фотографическая диафрагма: 1 - подвижное кольцо (воронка); 2 - лепесток; 3 - ведущий штифт; 4 - световое отверстие ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС - возвратно-поступательный насос, в к-ром рабочие органы выполнены в виде упругих диафрагм, закреплённых по краям и изгибающихся под действием рычажного механизма. При изгибе диафрагмы в одну сторону происходит всасывание жидкости, при изгибе в другую - нагнетание (см. рис.). Д. н. применяют для перекачки загрязнённых, химически активных и воспламеняющихся жидкостей. Др. назв. Д. н. - мембранный. Диафрагменный насос: 1 - всасывательный клапан; 2 - нагнетательный клапан; 3 - диафрагма ДИВЕРГЕНЦИЯ (от ср.-век. лат. diverge - отклоняюсь, отхожу) векторного поля а(р) в точке р(х, у, г) - скалярная величина. div а = дР/дх + дQ/dy + dR/дz, где Р, Q, R - компоненты вектора а. ДИВИНИЛ - то же, что бутадиен. ДИВИНИЛ-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ - то же, что бутадиен-нитрильные каучуки. ДИВИНИЛОВЫЕ КАУЧУКЙ - то же, что бутадиеновые каучуки. ДИВИНИЛ-СТИРОЛЬНЫЕ КАУЧУКИ - то же, что бутадиен-стиральные каучуки. ДИГИДРОКСИЯНТАРНЫЕ КИСЛОТЫ - то же, что винные кислоты. ДИЗАЙН (от англ. design - замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция) - художественно-конструкторская деятельность в пром-сти, охватывающая творчество художника-конструктора (дизайнера), методы и результаты его труда, условия их реализации в произ-ве. Цель Д. - создание новых видов и типов изделий, отвечающих требованиям обществ. пользы, удобства эксплуатации и красоты. Теория Д. - техническая эстетика. ДИЗАЙН-ПРОГРАММА - особая комплексно-целевая программа развития произ-ва и потребления, разрабатываемая с применением методов художественного конструирования, охватывающая все пром. изделия отд. отрасли (подотрасли) произ-ва, используемые в к.-л. области сферы обслуживания или в целостном фрагменте предметной среды жилища, конторы, цеха, торгового центра и т. п. Опираясь на науч. исследование проблем произ-ва и потребления в определ. отрезок будущего, Д.-п. определяет характер решения изделий и даёт их концептуальные образцы, а также предусматривает систему мероприятий по обеспечению пром. произ-ва проектами изделий, сырьём, технологией, рекламой и др. Осн. целью разработки Д.-п. является улучшение состава и структуры ассортимента товаров, систем машин, приборов, обслуживания населения. Д.-п. - составная часть или относительно самостоят. подпрограмма целевых комплексных программ решения наиболее важных народнохозяйств. проблем. ДИЗЕЛЕВОЗ - рудничный локомотив с дизельным двигателем, предназнач. для перемещения вагонеток по подз. горным выработкам. Изготовляются в норм. рудничном или взрывобезопасном исполнении, к-рое позволяет использовать их в газоопасных шахтах. Д. могут перемещать на значит. уклонах составы массой 80 - 100 т и выше. Применение Д. требует дополнит. подачи чистого воздуха в шахту (до 3 м2/мин на 1 кВт мощности) и использования на выхлопе двигателя спец. катализаторов и фильтров для дожигания оксида углерода и поглощения ядовитых продуктов сгорания топлива. ДИЗЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания с воспламенением от сжатия. Воспламенение в цилиндре Д. происходит при впрыске топлива в воздух, нагретый до высокой темп-ры в результате сжатия поршнем. Д. назван по имени нем. инж. Р. Дизеля (R. Diesel), построившего в 1897 первый двигатель с воспламенением от сжатия. Д. работает на топливе, к-рое значительно дешевле бензина (см. Дизельное топливо). Существуют также газовые двигатели, работающие по циклу Д. (см. Газодизель). Д. относятся к наиболее экономичным тепловым двигателям. Уд. расход топлива лучших Д. составляет ок. 155 г/(кВт*ч), а для большинства типов Д. не превышает 270 г/(кВт*ч) при номин. мощности. Такие расходы топлива соответствуют кпд 31 - 55% (кпд карбюраторных двигателей внутр. сгорания обычно 25 - 30%). Частота вращения вала Д. обычно 100 - 3000 об/мин и лишь в отд. случаях достигает 5500 об/мин. Мощность Д. (в одном агрегате) иногда составляет 45 МВт. Уд. масса на ед. мощности у Д. - до 80 кг/кВт. Срок службы Д. - от 5 до 80 тыс. ч. Д. применяют в качестве гл. и вспомогат. судовых двигателей, в стационарных установках, на тепловозах, танках, тракторах, автомобилях и т. д. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - тепловая электростанция, в к-рой для привода электрич. генераторов используются дизельные двигатели. Применяются в с. х-ве, лесной пром-сти и др. в качестве основного, резервного или аварийного, стационарного или передвижного источника электроэнергии, а также на транспорте. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО - нефт. топливо, применяемое в двигателях внутр. сгорания с воспламенением от сжатия (в дизелях). Различают 2 группы Д. т.: дисгиллятные маловязкие (керосиновые и газойлевые фракции прямой перегонки нефти) для быстроходных двигателей с частотой вращения 1000 об/мин и более; вязкие остаточные (моторные) для среднеоборотных (1000 - 500 об/мин) и малооборотных (ниже 500 об/мин) дизелей. Для разных климатич. зон и условий работы дистиллятные топлива в СССР выпускают трёх видов: арктич., зимнее и летнее, различающиеся темп-рой застывания, фракц. составом и др. показателями. Моторное топливо выпускают двух сортов: для дизелей, оборудов. системой подготовки топлива (подогрев, отстой, сепарация), и для дизелей, не оборудов. такой системой. ДИЗЕЛЬНЫЕ МАСЛА - см. Моторные масла. ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗД - ж.-д. состав из моторных (оборудованных дизелями) и прицепных вагонов для пригородного и местного сообщения на неэлектрифицир. ж. д. Двигатели и кабины управления обычно располагаются в концевых вагонах (см. рис.). Четырёхвагонный дизель-поезд Рижского вагоностроительного завода (скорость до 120 км/ч, 384 пассажирских места) ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЛЕЙВОЗ - см. Троллейвоз, ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОХОД - см. Электроход. ДИЗЪЮНКТИВНОЕ НАРУШЕНИЕ - то же, что разрыв. ДИЗЪЮНКЦИЯ (от лат. disjunctio - разобщение, обособление) - логич. эквивалент союза "или"; одна из осн. логических операций - логич. сложение. реализуемая в ЭВМ по правилам алгебры логики. ДИКТОФОН (от лат. dicto - говорю, диктую и ...фон) - устройство для магнитной записи и воспроизведения речи с целью, напр., последующего печатания текста с помощью пишущей машины. Выполнен на основе магнитофона (см. рис.). Д. применяется для диктовки писем, записи выступлений, лекций и др. Различают кабинетные и портативные Д. (с питанием от электрич. батареи или аккумулятора). В учреждениях с большим числом диктующих применяются кабинетные Д. Диктофон с записью на магнитный диск: 1 - регулятор тембра; 2 - регулятор уровня записи; 3 - указатель (индикатор) места записи; 4 - магнитный диск; 5 - клавиша воспроизведения; 6 - клавиша записи; 7 - микрофон с клавишами управления ДИКТОФОННАЯ СТАНЦИЯ - система дистанц. диктовки, состоящая из блоков, содержащих диктофон с дистанционным управлением и коммутирующее устройство, соединенное проводными каналами связи с неск. абонентами (обычно от 6 до 30) или подключённое к сети местной АТС. Каждый абонент снабжается пультом управления, с помощью к-рого управляет работой диктофона. Д. с. устанавливается обычно в помещении днктофонного машинописного бюро, в к-ром централизованно расшифровываются и печатаются записи речей. Работой Д. с. управляет оператор или автоматич. устройство. Блочная конструкция Д. с. позволяет наращивать её объём при увеличении объёмов диктовки. ДИЛАТОМЕТР (от лат. dilato - расширяю и ...метр) - прибор, измеряющий изменения размеров тела, вызванные воздействием теплоты, давления, электрпч. и магнитного полей, ионизирующих излучений и др. факторов (см. рис.). В осн. Д. измеряют тепловое расширение тел. Д. применяют в материаловедении, технич. моделировании, в молекулярной физике и др. Чувствительность до 1 пм (10-12) Дилатометр для жидкостей: Р - резервуар; К - калиброванный капилляр Схема кварцевого дилатометра для твёрдых тел: О - образец; Д - держатель; Т - толкатель (передающее звено) ДИЛЕНЫ, эндсы (от англ. deal-ends), - короткие доски, т. н. концы, длиной меньше 2,7 м, предназнач. на экспорт. ДИМЕТИЛБЕНЗОЛЫ - то же, что ксилолы. ДИМЕТИЛФОРМАМИД, ДМФА, (CH3)2NC(O)H - бесцветная подвижная жидкость; tкип 153 °С. Растворитель в произ-ве хим. волокон (напр., полиакрилонитрильных) н при выделении ацетилена и диенов из газов пиролиза нефт. фракций. ДИМЕТРИЯ - см. в ст. Аксонометрия. ДИНА (от греч. dynamis - сила) - не подлежащая применению ед. силы в системе СГС. Обозначение - дчн. 1 дин = 10-5 Н (см. Ньютон). ДИНАМИК - распространённое краткое назв. электродинамического громкоговорителя. ДИНАМИКА (от греч. dynamikos - сильный, dynamis - сила) - раздел механики, в к-ром рассматриваются закономерности механич. движения тел под действием прилож. к ним сил. В основе классич. Д. лежат 3 осн. закона (см. Ньютона законы механики). ДИНАМИКА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ - раздел машин и механизмов теории, в к-ром изучается движение механизмов под действием сил. Д. м. и м. исследует способы уменьшения динамич. нагрузок, возникающих при движении механизма; режимы движения механизмов; условия, определяющие кол-во потребной энергии н кпд механизма; способы обеспечения заданного закона движения механизма (теория регулирования хода машин), ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ, теория колебаний сооружений, - наука о колебаниях, методах расчета сооружений, подвергающихся действию динамич. нагрузок, и способах уменьшения колебаний; раздел строительной механики. ДИНАМИТЫ (от греч. dynamis - сила) - чувствит. к удару и трению вторичные ВВ, осн. компонентом к-рых являются ннтроэфиры (св. 15% ), коллоидный хлопок, калиевая, натриевая или аммиачная селитра, древесная мука. Различают Д.: пластичные (св. 40% нитроэфиров), п о л у п л а с т и ч н ы е (15 - 40% ), порошкообразные (до 15% ). Плотн. до 1400 кг/м3, теплота взрыва до 6,5 МДж/кг, скорость детонации до 7 км/с. Заменены более безопасными аммонитами и детонитами. ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИ РОВКА - см. Балансировка. ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени её значения, направления или точки приложения. Д. н. может вызывать в элементах конструкции значит. напряжения. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - способность материала сопротивляться действию динамич. нагрузок без разрушения или без существ. изменения формы. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - механич. система с конечным числом степеней свободы (напр., система конечного числа матер, точек или твёрдых тел, движущаяся по законам классич. механики). Обычно закон движения таких систем описывается системами обыкнов. дифференц. ур-ний. Термин "Д. с." применяется и в более широком смысле, означая произвольную физ. систему (напр., систему автоматич. регулирования). Св-ва всякой Д. с. определяются ее параметрами (массой, коэфф. трения, коэфф. упругости, индуктивностью, активным сопротивлением, электрич. ёмкостью и т. д.), к-рые могут быть сосредоточ. и распределёнными. В первом случае параметры зависят только от времени, во втором - по крайней мере нек-рые параметры изменяются не только во времени, но и в пространстве. ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ в строительной механике - устойчивость напряжённо-деформированного состояния конструкции при действии динамич. нагрузок. Состояние конструкции является динамически устойчивым, если все напряжения и деформации её в течение рассматриваемого промежутка времени остаются достаточно малыми. ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы восстанавливать после больших возмущений режим, близкий к исходному. Нарушение Д. у. наиболее вероятно вследствие КЗ в электрич. сетях. Осн. меры по повышению Д. у.: быстрое отключение участков с КЗ, автоматическое повторное включение ЛЭП, применение др. средств противоаварийной автоматики и быстродействующих систем возбуждения генераторов электростанций, использование электрич. и механич. торможения генераторов. ДИНАМИЧЕСКИЙ НАСОС - насос, в к-ром жидкая среда перемещается под силовым воздействием на неё в камере, постоянно сообщающейся со входом и выходом насоса. Различают лопастные насосы, вихревые насосы, черпаковые насосы, насосы трения и др. ДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР автомобиля - один из осн. показателей, характеризующий тягово-скоростные качества автомобиля. Д. ф. (D) равен отношению разности между силой тяги автомобиля (Рк) и силой сопротивления воздуха его движению (Ре) к полному весу автомобиля (G): D = (Рк-Рн)/G. Д. ф. обычно рассчитывают для каждой ступени передаточных чисел силовой передачи автомобиля. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - раздел математич. программирования, изучающий многошаговые процессы поиска оптим. решения сложных задач. Применяется при составлении программ решения таких задач оптимизации, для к-рых процесс поиска решения можно представить в виде нек-рой последовательности шагов. При Д. п. находят оптим. решение на каждом шаге процесса и т. о. сводят решение одной сложной задачи к решению большого числа значительно менее сложных задач на нахождение экстремумов. Так, решение задачи оптим. размещения капиталовложений на многолетний период сводится к последоват. определению оптим. капиталовложений на каждый год. ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ электропривода - генераторный режим работы электродвигателя, при к-ром механич. энергия тормозящегося механизма превращается в электрическую и выделяется в форме тепловой энергии в резисторе, включаемом на время торможения в цепь обмотки якоря. Применяется в электроприводе с двигателями пост. тока, синхронными и асинхронными двигателями перем. тока. ДИНАМО... (от греч. dynamis - сила) - составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову "сила" (напр., динамограмма, динамометр). ДИНАМОГРАММА (от динамо... и ...грамма) в нефтедобыче - график изменения нагрузки в точке подвеса насосных штанг в зависимости от их перемещения при глубиннонасосной эксплуатации нефт. скважин. Д. регистрируется либо переносным прибором - динамометром, либо дистанционно в телединамометрич. системе диспетчерского контроля. Форма Д. при норм. условиях работы насоса близка к параллелограмму. По отклонению геометрии фактич. Д. от нормальной судят о нарушении работы насоса. ДИНАМОГРАФ - динамометр с записывающим устройством. ДИНАМОМАШИНА - устар. назв. электромашинного генератора пост. тока. ДИНАМОМЕТР (от динамо... и ...метр), силомер, - прибор для измерений силы (тяговый Д.) пли момента (вращат. Д.). По принципу действия различают механич. (пружинные или рычажные), гидравлич. и электрич. Д., по назначению - образцовые и рабочие Д. (общего назначения и специальные). Д. применяют при испытаниях машин и их эксплуатации, для измерений сил резания или их моментов, возникающих при обработке металлов (инструментальный Д.), веса тела (пружинные весы), мышечной силы (мед. ручные Д.). Д. можно измерять усилия от неск. Н до 1 МН (усилия до 1 Н измеряют граммометром). Д. с пишущим устройством наз. динамографом, со считающим или показывающим устройством - работомером или импульсиметром. См. рис. Рабочий пружинный динамометр растяжения - работомер: 1 и 4 - захваты-проушины для приложения нагрузки; 2 - корпус с упругим элементом; 3 - циферблат со шкалой; 5 - стрелка К ст. Динамометр. Тяговый гидравлический динамограф: 1 - тяговое звено; 2 - маслопровод; 3 - манометрическая трубка; 4 - записывающее устройство Переносный образцовый динамометр: 1 - упругий элемент; 2 и 3 - хвостовики для приложения нагрузки; 4 - оптическое устройство для наблюдения результатов измерений ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО - устройство для определения тягового или тормозного усилия на колёсах автомобиля. Представляет собой колесо с измерит. устройством (пружинный, гидравлич. пли электрич. датчик и записывающий прибор); может устанавливаться вместо обычного колеса. ДИНАМОНЫ - вторичные ВВ, состоящие из смеси мелкодисперсной аммиачной селитры (окислитель) и порошкообразных или жидких горючих веществ (древесная мука, торф, сажа, порошкообразные алюминий или ферросилиций, парафин, мазут и т. п.); разновидность аммонитов. ДИНАС [от назв. скалы Динас (Craig-y-Dinas) в Великобритании, в Уэльсе] - огнеупорный материал, содержащий не менее 93% кремнезёма, изготовленный из кварцевых пород на известковой или иной связке обжигом при высоких темп-pax. Огнеупорность 1680 - 1730 °С. Применяется в кладке пром. печей (напр., коксовых, стекловаренных, металлур-гич.). ДИНАТРОННЫЙ ЭФФЕКТ [от греч. dyna(mis) - сила и ...трон] - изменение формы и силы электронного потока в электронной лампе (триоде или тетроде), вызванное вторичной электронной эмиссией с поверхности электродов (гл. обр. анода). Д. э. ограничивает усилит. возможности электронных ламп. Устраняется понижением потенциала в пространстве перед анодом путём введения дополнит. (т. н. защитной) сетки, соединённой с катодом (в пентодах), либо формированием плотного электронного пучка (в лучевых тетродах). ДИНОД [от греч. dyn(amis) - сила и (электр)од] - электрод нек-рых электровакуумных приборов (напр., вторично-электронного умножителя, фотоэлектронного умножителя), служащий для усиления падающего на него потока электронов на основе вторичной электронной эмиссии. ДИОД [от греч. di- - приставка, означающая дважды, двойной, и (электр)од] - двухэлектродный электровакуумный, газоразрядный или ПП прибор с односторонней электрич. проводимостью. Осн. разновидности Д.: кенотрон (электровакуумный диод), газотрон и полупроводниковый диод. Применяется в электро- и радиоаппаратуре гл. обр. для выпрямления перем. тока, детектирования, преобразования частоты, переключения электрнч. цепей. См. рис. Электровакуумные диоды: а - кенотрон 5ЦЗС: 6 - высоковольтный кенотрон 1Ц7С; 1 и 2 - аноды; 3 - слюдяная пластина, изолирующая электроды; 4 - газопоглотитель; 5 - катод; 6 - защитный экран Полупроводниковые диоды: а - сверхвысокочастотный патронного типа; б - выпрямительный; 1 - кристаллодержатель; 2 и 6 - латунные фланцы; 3 - керамическая оболочка; 4 - полупроводниковый кристалл; 5 - контактная вольфрамовая пружина; 7 - верхний вывод; К - изолирующая шайба; 9 - корпус; 10 - основание; 11 - нижний вывод; 12 - гайки крепления прибора к шасси ДИОДНАЯ МАТРИЦА - переключательная матрица, в узлы к-рой включаются диоды. ДИОКСАН - бесцветная жидкость; tкип 101,8 oС. Растворитель эфиров целлюлозы, каучуков, минер. и растит. масел, смачивающее в-во в текст. пром-сти. См. рис. Диоксан ДИОЛЫ - то же, что гликоли. ДИОПТРИКА (греч. dioptrika, от dia - через, сквозь и opteuo - вижу, обозреваю) - редко употребляемое назв. раздела геометрической оптики, изучающего преломление световых лучей в разл. средах. ДИОПТРИМЕТР (от диоптрия и ...метр) - прибор для измерений оптич. силы очковых линз, выражаемой в диоптриях (дптр), а также для определения положения гл. меридианов астигматич. очкового стекла. Осн. части Д.: коллиматор, зрит. труба, отсчётный микроскоп. Погрешность измерений до ±0,1 дптр. ДИОПТРИЯ (отгреч. dia - через, сквозь и opteuo - вижу) - допускаемая к применению в оптике внесистемная ед. оптич. силы линзы, сферич. зеркала или сложной оптич. системы (напр., объектива). Обозначение - дптр. Одна дптр соответствует оптич. силе линзы или сферич. зеркала с фокусным расстоянием в 1 м. Оптнч. сила в зависимости от направления радиуса кривизны считается либо положительной (сходящиеся лучи), либо отрицательной (расходящиеся лучи). Для собирающей линзы перед числом Д. ставят знак плюс, для рассеивающей - минус. Напр., +3,5 дптр или - 6,25 дптр. ДИОРИТ (франц. diorite, от греч. diorizo - различаю, разграничиваю) - глубинная магматнч. горная порода среднего состава, состоящая в осн. из плагиоклаза и роговой обманки. Плотн. (2800±100) кг/м3. прочность на сжатие до 240 МПа. Применяется как строит. материал и для дорожных покрытий, нек-рые сорта Д. - декоративные камни. ДИПОЛЬ (от греч. di - приставка, означающая дважды, двойной, и polos - полюс) - 1) Д. электрический - совокупность двух одинаковых по абс. значению О и противоположных по знаку электрич. зарядов, расстояние l между к-рыми во много раз меньше, чем расстояния от центра Д. до рассматриваемых точек его электрич. поля. Осн. хар-ка электрич. Д. - вектор р электрического дипольного момента, направл. вдоль оси Д. от отрицат. заряда к положит. (см. рис.) и равный р = Ql. 2) Д. магнитный - электрич. ток, протекающий по замкнутому контуру (витку), размеры к-рого малы по сравнению с расстоянием от него до рассматриваемых точек магн. поля тока. Осн. хар-кой магн. Д. является вектор его магнитного момента. Для плоского витка вектор направлен перпендикулярно к плоскости витка так, что из его конца ток в витке виден идущим против хода часовой стрелки и равен произведению силы тока на площадь витка. Электрический диполь ДИПОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - излучение электромагнитных волн, обусловл. изменением во времени электрич. дипольного момента излучающей системы (электрическое Д. и.) или её магнитного момента (магнитное Д. и.). ДИПОЛЬНЫЙ МОМЁНТ электрический - векторная величина р, характеризующая электрич. поле произвольной электрически нейтральной системы зарядов, размеры к-рой во много раз меньше расстояния от системы до рассматриваемых точек её поля. Для системы п зарядов Q1, Q2. .... On, радиус-векторы к-рых соответственно равны r1, r2, . .., начала отсчёта радиус-векторов r1. Примером такой электрич. системы может служить молекула. Молекулу наз. неполярной, если её Д. м. в отсутствие внеш. электрич. поля равен нулю, и п о л я р н о й, если молекула обладает пост. Д. м. р не равно 0. Д. м. полярной молекулы характеризует электрич. асимметрию её строения. Д. м. молекул можно найти из температурной зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь. Определение Д. м. молекул позволяет получить данные для выяснения природы хим. связи, структуры молекул и взаимного влияния атомов и атомных групп в молекуле. Единица Д. м. (в СИ) - Кл-м; спец. ед. Д. м. - д е б а и (Д). равная 3,335 64*10-10 Кл*м. ДИПТАНК (от англ. deep-tank - глубокая цистерна) - судовая цистерна, возвышающаяся над вторым дном. Д. служат для приёма водяного балласта, хранения жидкого топлива или перевозки жидкого груза. ДИРАКА ФУНКЦИЯ [по имени англ. физика П. Дирака (P. Dirac; 1902 - 84)] - то же, что дельта-функция. ДИРЕКТОР (лат. director - направляющий, от dirigo - направляю) - располагаемый перед излучателем элемент направл. антенны бегущей волны в виде стержня или провода длиной немногим менее 1/2 длины волны. Служит для концентрации энергии электромагн. волны при её излучении, а также для увеличения коэфф. усиления антенны при приёме. ДИРЕКТОРНАЯ АНТЕННА - то же, что "волновой канал". ДИРЕКЦИОННЫЙ УГОЛ (от франц. direction - направление) - угол между проходящим через данную точку направлением и линией, параллельной оси абсцисс, отсчитываемый от положит. направления оси абсцисс по ходу часовой стрелки. Д. у. изменяется от 0 до 360о. ДИРИЖАБЛЬ (от франц. dirigeable - управляемый), управляемый аэростат, - ЛА легче воздуха с винтовым движителем для управляемого полёта (см. рис.). Для Д. характерны большие грузоподъёмность и дальность полёта, но малая скорость полёта и повыш. зависимость от метеорологич. условий. Дирижабль ДИСБАЛАНС (франц. disbalance, от лат. dis- приставка, означающая нарушение, утрату, и франц. balance, букв, - весы), дебаланс, - неуравновешенность вращающихся деталей машин относительно их оси. Определение и устранение Д. производят при балансировке.
вверх