КВАСЦЫ - соединения состава MIMIII(SO4)2*12H2O, где МI - однозарядный катион (Na, К, Rb. NH4 и др.), МIII - трёхзарядный катион (А1. Ga, In, Fe и др.). Хорошо растворимы в горячей воде. Применяют преимущественно алюмохалиевые К. KAl(SO4)2*12H2O как дубящее средство в кожев. произ-ве и фотографии, в качестве протравы при крашении тканей, в бум. пром-сти для пропитывания бумаги, в медицине как вяжущее и антисептич. средство. КВЕРШЛАГ (нем. Querschlag) - горизонтальная, реже наклонная подз. горная выработка, не имеющая непосредств. выхода на земную поверхность, проводимая в шахтах по породам под прямым углом к линии простирания пластов, рудных тел. Служит для откатки грузов, передвижения людей, вентиляции и др. К. относится к капитальным горным выработкам и используется обычно в течение всего срока службы горизонта или этажа. КЕВЛАР - см. в ст. Полиамидные волокна. КЕГЛЬ, кегель (нем. Kegel), - размер типограф. шрифта, т. е. высота буквы обычно с над- и подстрочными элементами (заплечиками). Измеряется в пунктах. Текст данного словаря набран шрифтом, К. к-рого равен 6 пунктам. Назв. шрифтов по К.: бриллиант (3 пункта), диамант (4 пункта), перл (5 пунктов), нонпарель (6 пунктов), миньон (7 пунктов), петит (8 пунктов), боргес (9 пунктов), корпус (10 пунктов), цицеро (12 пунктов), миттель (14 пунктов), терция (16 пунктов), текст (20 пунктов). КЕК (от англ. cake - затвердевать) - твёрдый остаток после фильтрации пульпы. Чаще всего содержит 12 - 20% влаги. КЕЛЬВИН [по имени англ. физика У. Томсона, лорда Кельвина (W. Thomson, Lord Kelvin; 1824 - 1907)] - ед. термодинамич. темп-ры в СИ. Обозначение - К. 1 К равен 1/273,16 части термодинамич. темп-ры тройной точки воды. В СССР хранятся 7 Гос. эталонов К.: 2 первичных - в диапазоне темп-р 13,81 - 273,15 К и 273,15 - 2800 К и 5 специальных - в диапазонах 1,5 - 4,2 К, 4,2 - 13.8 К, 600 - 2300 К (по ИК излучению), 1800 - 3000 К (по УФ излучению), 5000 - 15 000 К (для измерения темп-ры плазмы в ИК обл. спектра). КЕМПИНГ (англ. camping, от camp - располагаться лагерем) - благоустроенный летний лагерь для автотуристов с палатками или домиками лёгкого типа и местами для стоянки автомобилей (непосредственно у палаток или на общей площадке). Часто в К. оборудуются эстакады для технич. осмотра, обслуживания и мойки автомобилей. В СССР площадь участка К. принимается из расчёта 100 - 120 м2 на одного туриста. КЕНАФ - однолетнее растение, возделываемое для получения лубяного волокна, из к-рого вырабатывают пряжу для изготовления упаковочных тканей, кручёных нитей и кручёных изделий (шпагатов, верёвок, канатов и т. п.). КЕНОТРОН (от греч. kenos - пустой и ...трон) - электровакуумный диод, предназнач. для выпрямления перем. тока гл. обр. пром. частоты. Применяется в выпрямителях радиоприёмной, усилит., измерит. аппаратуры, рентгеновских установках и т. д. Для низковольтных двухполупериодных выпрямителей К. изготовляют с двумя анодами, имеющими отд. выводы, и общим катодом в одном баллоне. К кон. 80-х гг. К. сохранил значение в осн. в мощных выпрямит, установках. См. также Выпрямительная лампа. КЕПЛЕРА ЗАКОНЫ [по имени нем. астронома И. Кеплера (J. Kepler; 1571 - 1630)] - три экспериментально установленных закона движения планет Солнечной системы. 1-й закон: каждая планета движется по эллиптич. орбите, в одном из фокусов к-рой находится Солнце. 2-й закон: радиус-вектор, проведённый от Солнца к планете, за равные промежутки времени описывает равные площади. 3-й закон: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их эллиптич. орбит. К. з. являются следствием ньютоновского закона всемирного тяготения и могут быть уточнены на его основе. Приведённые формулировки К. з. справедливы лишь в предположении, что можно пренебречь массами планет по сравнению с массой Солнца и силами тяготения планет друг к другу по сравнению с силами их тяготения к Солнцу. КЕРАМЗИТ (от греч. keramos - глина) - пористый материал в виде гравия (реже щебня), получаемый быстрым обжигом легкоплавких глин до их вспучивания (1100 - 1200 °С). К. - осн. вид заполнителя для лёгких бетонов, реже используется в качестве тепло- и звукоизоляц. засыпки в конструкциях зданий. Ср. плотность (марка) К. 250 - 600 кг/м3; для конструкц. бетонов применяют К. марок 800 - 1000. КЕРАМЗИТОБЕТОН - лёгкий бетон, в к-ром заполнителем является керамзит, а вяжущим - цемент, гипс или синтетич. смолы. Теплоизоляц. К., применяемый в слоистых ограждающих конструкциях, имеет ср. (по объёму) плотн. от 350 до 600 кг/м3, предел прочности на сжатие от 0,5 до 2,5 МПа; конструктивно-теплоизоляц. К. для однослойных ограждающих конструкций имеет ср. плотн. от 700 до 1200 кг/м3, предел прочности на сжатие 3,5 - 10 МПа; конструктивный К. для несущих конструкций и элементов инж. сооружений имеет ср. плотн. 1400 - 1800 кг/м3, предел прочности на сжатие от 10 до 50 МПа. КЕРАМИКА (греч. keramike - гончарное искусство, от keramos - глина) - изделия и материалы, получаемые спеканием глин и их смесей с минер. добавками, а также оксидов и др. неорганич. соединений. В зависимости от состава сырья и темп-ры обжига керамич. изделия и материалы подразделяют на 2 класса: полностью спёкшиеся, плотные, блестящие в изломе изделия с водопоглощением не выше 0,5% и частично спёкшиеся, пористые изделия с водопоглощением до 15%. Различают грубую К., имеющую крупнозернистую, неоднородную в изломе структуру (напр., строит. и шамотный кирпич), и тонкую К. с однородным, мелкозернистым в изломе и равномерно окраш. черепком (напр., фарфор, фаянс). Осн. сырьём в керамич. пром-сти являются глины и каолины. Однако повышенные и резко дифференцир. требования, предъявляемые к К. металлургией, электротехникой и приборостроением, обусловили развитие произ-ва огнеупоров и др. видов технич. К. на основе чистых оксидов, карбидов и др. соединений. Св-ва нек-рых видов технич. К. резко отличаются от св-в изделий, изготовляемых из глин и каолинов, и потому объединяющими признаками керамич. изделий и материалов остаются их получение спеканием при высоких темп-рах, а также использование в произ-ве родств. технология, методов, к к-рым относятся обработка сырья и приготовление керамич. массы, изготовление (формование), сушка и обжиг изделий. Для декоративной отделки и защиты керамич. изделий от внеш. воздействий их покрывают глазурями и ангобами (тонкий слой керамич. покрытия). Декорирование изделий осуществляют с помощью керамических красок. Жаростойкие керамические покрытия защищают металлы от окисления и действия высоких темп-р. Высокие эксплуатац. и художественно-декоративные качества К. обусловливают её широкое применение в технике и быту. См. также Строительная керамика, Электротехническая керамика. КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАСКИ - окраш. минер. в-ва (обычно оксиды тяжёлых цветных металлов или синтетич. соединения типа корундов, гранатов, цирконов), стойкие при высоких темп-pax. К. к. подразделяются на подглазурные и надглазурные. Первые наносят на неглазуров. изделия, к-рые затем покрывают глазурью и обжигают, вторые - на глазуров. обожжённые изделия, закрепляя их обжигом. КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ - прессуются из полусухих порошкообразных керамич. масс с последующей сушкой и обжигом до спекания. Характеризуются высокими прочностью, износостойкостью, водо- и хим. стойкостью. Плитки бывают гладкие, шероховатые и рифлёные, одноцветные и многоцветные. По форме они выпускаются квадратные, прямоугольные, 6-гранные и 8-гранные. КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ - тонкие (15-150 мкм) плёнки, преим. на основе огнеупорных оксидов металлов и керметов, получаемые эмалированием, газопламенным или плазменным напылением, хим. осаждением из газовой фазы и др. способами на металлич. или иной (напр., графитовой) поверхности с целью повышения её хим., термич. н механич. стойкости. Применяются для покрытия поверхности лопаток турбин, поршней и головок цилиндров двигателей внутр. сгорания и др. деталей КЕРАМИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ - неправильное назв. адиабатного двигателя. КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром в качестве диэлектрика используется керамика с малым значением tg угла потерь. К. к. выполняют в виде дисков и трубочек с посеребрённой поверхностью для низких (до 100 В) или горшкового и бочоночного типов для высоких (до 10 кВ) рабочих электрич. напряжений. Ёмкость К. к. от 1 пф до неск. мкФ. К. к. применяют в ВЧ цепях радиоаппаратуры. КЕРМА (сокращение англ. kinetic energy released in matter - кннетич. энергия, освобождённая в в-ве) - физ. величина, равная сумме нач. кинетич. энергий всех заряженных частиц, образуемых нейтронами, рентгеновскими и у-квантами в ед. массы облучаемого в-ва в результате взаимодействия с в-вом. Обозначение - К. Ед. К. в СИ - грэй, ранее называвшаяся джоулем на килограмм (Дж/кг). До 1.1.1980 допускалось использование единицы рад. К. - мера энергии, переданной излучением заряж. частицам в данной точке облучаемого объёма. КЕРМЕТЫ - искусств. материалы, получаемые прессованием и спеканием (см. Порошковая металлургия) керамич. и металлич. порошков. К. обладают рядом ценных св-в, присущих как керамике, так и металлу. В К. в качестве керамич. составляющей используют тугоплавкие оксиды (Al2O3, SiO2, Cr2O3, ZrO2), карбиды, бориды, силициды и нитриды, а в качестве металлич. - никель, хром, железо, кобальт, вольфрам, молибден, ниобий, тантал и др. тугоплавкие металлы. К. применяют для изготовления деталей турбин авиац. двигателей, металло-реж. инструмента, испытывающих повыш. нагрузки при работе в агрессивных средах и при высоких темп-рах. КЕРМЫ МОЩНОСТЬ - физ. величина, равная отношению увеличения кермы ко времени, в течение к-рого произошло это увеличение. Единица К. м. (в СИ) - Гр/с (см. Грэм). КЕРН (нем. Kern) - 1) К. в горном деле - цилиндрич. столбик горной породы, получаемый при колонковом бурении скважины кольцевым забоем. Используется для изучения геол. разреза по сква-жниам, определения кондиций месторождений полезных ископаемых. При колонковом бурении шахтных стволов масса К. достигает неск. т. 2) К. в электротехнике - стальной стержень, запрессов. в буксы или в концы трубчатой оси подвижной части механизмов электроизмерит. приборов. К. с заточенными на конус концами опирается на подпятники из агата или корунда для улучшения лёгкости хода подвижной части механизма. 3) К. в металлообработке - точка, нанесённая кернером при разметке заготовки. КЕРНЕР (нем. Коrnеr) - слесарный инструмент в виде заостр. металлич. стержня из закалённой стали, применяемый для намётки (накернивания) точек - кернов - при разметке заготовок, подлежащих механич. обработке. К. бывают обыкнов. и автоматич. (пружинные и электрич.). См. рис. Кернеры: а - обыкновенный; б - автоматический (пружинный) КЕРОСИН (англ. kerosene, от греч. kerds - воск) - смесь жидких углеводородов, выкипающих в интервале темп-р 200 - 300 °С. Получают перегонкой нефти или каталитич. переработкой газойлей; плотн. 790 - 860 кг/м2. К. применяется как топливо для авиац. реактивных двигателей (авиац. К.), как горючее для бытовых осветит. приборов (осветит. К.), как сырьё для пиролиза и растворитель (К. для технич. целей). КЕРОСИНОРЕЗ - то же, что бензорез. КЕРРА ЯВЛЕНИЕ [по имени шотл. физика Дж. Керра (J. Кегг; 1824 - 1907)] электрооптическое - возникновение двойного лучепреломления в нек-рых оптически изотропных в-вах при нахождении их в однородном электрич. поле. Под действием электрич. поля в-во по своим оптич. св-вам становится подобным одноосному кристаллу, оптическая ось к-рого совпадает с направлением поля. Для монохроматич. света, распространяющегося в в-ве перпендикулярно к направлению вектора Е напряжённости электрич. поля, разность показателей преломления для необыкновенного и обыкновенного лучей равна: пе-п0= (B/Лямбда)Е2 где Лямбда - длина волны света, В - постоянная Керра, зависящая от хим. природы в-ва, темп-ры. и длины волны спета. К. я. используют для высокочастотной модуляции света и в быстродействующих оптич. затворах, позволяющих фотографировать с очень малыми выдержками [до 10 нс (10-8 с)], для управления добротностью резонаторов лазеров. КЕССОН (от франц. caisson - ящик) - 1) К. в строительстве - преим. ж.-б. конструкция для сооружения под водой пли в водонасыщ. грунте глубоких массивных фундаментов (см. рис.). К. состоит из кессонной камеры и надкессонного строения, сооружаемых на поверхности. К. погружается под действием собств. веса по мере разработки грунта в кессонной камере, вода из к-рой вытесняется сжатым воздухом. Для сообщения с внеш. миром используют шлюзовой аппарат. 2) К. в архитектуре - углубление (обычно квадратной формы) на потолке, на внутр. поверхности арки (см. рис.). Служит для художеств. обработки перекрытий, улучшения акустики помещений, иногда применяется как конструктивный элемент. 3) К. в судоремонте - устройство для частичного осушения подводной части судна с целью ремонта или осмотра. Представляет собой дерев. или металлич. ящик, внутр. сторона к-рого имеет лекальный вырез по форме обвода осушаемого участка на корпусе судна. 4) К. в литейном производстве - устройство, сооружаемое при ямной формовке из кирпича или ж.-б. для укрепления стенок крупной формы и предотвращения проникновения в форму почв. вод. 5) К. в металлургии - стальные коробки, охлаждаемые циркулирующей в них водой или методом испарит, охлаждения. Из К. составляют стенки шахтных печей; они применяются для охлаждения газовых каналов головок мартеновских печей и придания каналам нужной формы. 6) К. в авиации - силовая часть крыла, представляющая собой балку, огранич. передней и задней стенками, а сверху и снизу - работающей обшивкой (см. рис.). Продольные (крайние и внутр.) стенки и обшивка образуют в поперечном сечении замкнутые силовые контуры, воспринимающие кручение. Отличит. особенностью кессонного крыла является то, что изгибающий момент воспринимается в основном обшивкой и стрингерами. Продольными силовыми элементами в К. могут служить лонжероны с ослабл. поясами. К ст. Кессон в строительстве. Кессон (опускное сооружение): 1 - кессонная (рабочая) камера; 2 - кессон; 3 - над-кессонное строение; 4 - шлюзовой аппарат К ст. Кессон в архитектуре. Кессон еа своде проезда главной башни Адмиралтейства (Ленинград) Кессон крыла: 1 - работающая обшивка; 2 - лонжерон; 3 - стрингер КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ - заболевание, наступающее при быстром переходе из среды с повыш. давлением воздуха в среду с более низким давлением (при кессонных и водолазных работах). Осн. нарушения при этом обусловлены поглощением тканями значит. кол-ва азота (см. Декомпрессион-ные заболевания). КЕТАЛИ - см. Ацетали и кетали. КЕТОНЫ (нем. Keton, от Aketon - ацетон) - ор-ганич. соединения общей ф-лы RC(O)R', содержащие карбонильную группу, связанную с одинаковыми или разл. углеводородными радикалами (R, R' = CH3 - C2H5 - и др.). По хим. св-вам аналогичны альдегидам, но менее реакционноспособны. Применяются как растворители, душистые в-ва, пестициды, лекарств, средства и как сырьё в органич. синтезе. См. также Ацетон, Камфора. КЕТТЕЛЬНАЯ МАШИНА (от нем. ketteln - соединять петли) - машина для соединения (кеттлёвки) открытых крайних петель частей трикот. изделий (чулок, носков и др.) кеттельным швом (см. рис.), по структуре и св-вам близким к трикотажу. К ст. Кеттельная машина. Кеттельный шов: а - однониточный; б - двухвиточный КЕЧ (англ. ketch) - парусное двухмачтовое судно с небольшой кормовой мачтой, располож. впереди оси руля (см. рис.). Яхты с парусным вооружением типа K. более крупные, чем иол. Кеч КИАНИТ (от греч. kyanos - тёмно-синий, лазоревый), д и с т е н, - минерал, одна из полиморфных модификаций силиката алюминия Al2SiO6. Цвет голубой, синий, серый, зелёный, иногда чёрный, бывает белым (до бесцветного). Тв. по минералогия. шкале от 4,5 (вдоль кристаллов) до 6,5 - 7 (поперёк); плотн. 3500 - 3700 кг/м3. К. - сырьё для получения высокоглинозёмистых огнеупоров, кислотоупоров, электрич. изоляторов, высококачеств. фарфора, силумина и в перспективе - глинозёма. КИБЕРНЕТИКА (от греч. kybernetike - искусство управления, от kybernao - правлю рулём, управляю) - наука об управлении, связи и переработке информации. К. изучает процессы управления с информац. стороны, независимо от энергетич. или конструкц. хар-к реальных систем. Осн. объектом исследования в К. являются сложные системы (их иногда также наз. кибернетическими). Примерами таких систем могут служить системы автоматич. регулирования (в т. ч. разл. технологич., энергетич. и др. автоматы), ЭВМ, пром. пр-тие. человеч. мозг, биологич. популяции, человеч. общество. При изучении разл. процессов управления и переработки информации К. широко использует матем. аппарат, методы системного анализа и системный подход. Часто К. определяют как науку о способах восприятия, передачи, хранения, переработки и использования информации в целях оптимизации процессов и систем автоматич. управления. Совр. К. состоит из ряда разделов, каждый из к-рых представляет собой самостоят. науч. направление. Ядро К. составляют теория информации, теория алгоритмов, исследование операций, теория оптим. управления, распознавание образов. Осн. тех-нич. средство для решения задач К. - ЭВМ. Поэтому возникновение К. как самостоят. науки (1948) связано с созданием в 40-х гг. этих машин, а развитие К. в теоретич. и прикладных аспектах - с прогрессом электронных средств вычислит. техники. К. разрабатывает общие принципы создания систем управления и систем для автоматизации умств. труда, является теоретич. основой автоматизации производства, науч. исследований, планирования и учёта. Методы К. широко применяют для решения задач оптим. использования ресурсов и производств. возможностей пр-тий промышленности, энергетики, стр-ва, транспорта, связи и бытового обслуживания, задач экономич. планирования, анализа статистич. данных как в рамках отдельного пр-тия (организации), так и в пределах отрасли нар. х-ва. КИБЕРНЕТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ - отрасль науки, изучающая технич. системы управления, используя идеи и методы кибернетики; науч. основа автоматизации производства. Важнейшие направления исследований К. т. - разработка и создание автоматич. и автоматизм р. систем управления, а также автоматич. устройств и комплексов для передачи, переработки и хранения информации. К. т. включает теорию автоматич. управления, теорию оптим. систем, теорию адаптивных и обучаемых систем, теорию надёжности и технич. диагностики. Осн. направления К. т.: инженерная психология, бионика, распознавание образов, робототехника (см. Робот). Гл. задача К. т. при создании систем управления - обеспечить достижение требуемых или наивыгоднейших значений определ. показателей, характеризующих их функционирование. К. т. проводит исследования и решает задачи, относящиеся гл. обр. к нижним уровням управления (управление машиной, технологич. процессом, н.-и. комплексом и др.) в отличие, напр., от системотехники, к-рая делает упор на ср. уровни управления (управление сложными системами - пром. пр-тием, энергетич. системой, отраслью). Процесс синтеза систем доводится до определения структуры и параметров управляющих устройств и не включает вопросы выбора, расчёта и проектирования конкретных конструктивных элементов, реализующих требуемые преобразования сигналов управления, к-рые рассматриваются в таких прикладных дисциплинах, как автоматика, пром. электроника, вычислит. техника, измерит. техника. КИБЕРНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ - раздел кибернетики, изучающий процессы и явления в химико-технологич. системах (собственно хим. процессы, аппараты, средства контроля и управления процессами и связи между ними), взаимодействие этих систем с окружающей средой. КИВЦЭТНАЯ ПЛАВКА [ки(слородно-)в(звешенная) ц(иклонная) э(лектро)т(ермическая)] - автогенный процесс цветной металлургии, сочетающий плавление шихты в токе кислорода (в циклонной печи и плавильной камере) с последующим разделением продуктов плавки и восстановлением и отгонкой нек-рых металлов (в электротермич. части агрегата). Разработан в СССР. КИКСТАРТЕР (от англ. kick - ударять ногой, брыкаться и стартер) - заводная педаль мотоцикла или др. трансп. средства - элемент храпового механизма, с помощью к-рого приводится во вращение вал пускаемого двигателя. КИЛЕВАНИЕ - наклонение плавающего судна до обнажения киля. К. применяют для осмотра и ремонта подводной части корпуса судна на плаву. КИЛЕКТОР (от голл. kiellichter) - судно, оборудов. грузовыми устройствами для постановки т. н. мёртвых якорей, бонов и т. п., подъёма тяжестей из воды и др. грузоподъёмных работ. В носовой части К. установлен кронштейн с блоками (крамбол) и лебёдка или шпиль. Грузоподъёмность - до 200 т. КИЛО... (франц. kilo..., от греч. chilioi - тысяча) - приставка для образования наименования десятичной кратной единицы, соответствующая множителю 102. Обозначение - к. Пример образования кратной единицы: 1 кА (килоампер) = 102 А. КИЛОВАТТ-ЧАС (от кило... и ватт) - допускаемая к применению наравне с единицами СИ внесистемная ед. работы и энергии. Обозначение - кВт*ч. 1 кВт*ч = 3,6*106 Дж = 3,6 МДж (см. Джоуль). КИЛОГРАММ (от кило... и грамм) - ед. массы в СИ. 1 кг равен массе междунар. прототипа килограмма, хранимого в Междунар. бюро мер и весов (гиря из платиноиридиевого сплава в форме цилиндра диам. и выс. 39 мм). Обозначение - кг. В СССР хранится Гос. первичный эталон К. КИЛОГРАММ-СИЛА - не подлежащая применению ед. силы в системе единиц МКГСС. Обозначение - кгс. 1 кгс равен силе, сообщающей массе междунар. прототипа килограмма ускорение, равное 9,806 65 м/с2 в направлении действия силы. 1 кгс = 9,806 65 Н (см. Ньютон). КИЛОПОНД (от кило... и лат. pondus - вес, тяжесть) - не подлежащее применению наименование ед. силы, равной 1 кгс, использовавшееся в нек-рых странах (ГДР, ФРГ, Австрии. Швеции и др.). Междунар. обозначение - kp. 1 kp = 1 кгс = 9,806 65 Н (см. Ньютон, Килограмм-сила). КИЛЬ (голл. kiel, англ. keel) - 1) балка, служащая осн. продольным креплением и связью днища судна, располагаемая в диам. плоскости. Различают горизонтальный, вертик., туннельный, брусковый, коробчатый К. 2) Часть вертик. оперения ЛА. Неподвижный К. служит для придания устойчивости, а цельнопо-воротный К. - также для балансировки и управления ЛА в его боковом движении. КИЛЬБЛОК (англ. keelblock) - 1) элемент опорного устройства, предназнач. для судна, стоящего на стапеле или в доке. К. устанавливают поперёк судна по килевой линии строго вертикально. К. состоят из металлич. или ж.-б. основания (часто механизированного гидравлич. домкратом) и дерев. подушки: их высота определяется из условий спуска судна на воду и удобства проведения работ под днищем. 2) Подставка для шлюпки, катера на палубе судна или на берегу. КИЛЬВАТЕР (голл. kiel water) - строй кораблей или судов, идущих друг за другом в одной линии п на одинаковом расстоянии. КИЛЬСОН (англ. keelson) - днищевая продольная связь на судах без двойного дна. В зависимости от расположения по ширине корпуса различают киль, или средний К., простирающийся по всей длине судна, скуловые К., также идущие по всей длине судна по его скуле, и боковые К., располагающиеся между килем и скуловыми К. Назв. "К." сохранилось только для реч. судов. КИМБЕРЛИТ [от назв. г. Кимберли (Kimberley) - в Южной Африке] - магматич. ультраосновная горная порода, часто брекчиевидного сложения, иногда (в 8 - 10% случаев) содержащая алмазы. Состоит из изменённого форстерита, пироксенов, гранатов, ильменитов и др. Когда К. на значит. глубину разрушен, образуются землистые массы - т. н. "жёлтые" и "синие" земли, служащие в нек-рых месторождениях (напр., в Юж. Африке) гл. источником алмазов. Известно ок. 1500 тел К. - в осн. в Африке. Индии, СССР. КИМОГРАФ (от греч. kyma - волна и ...граф) - прибор для графич. регистрации физиологич. процессов (работы сердца, сокращения мышц и др.). Барабан К. (с лентой для записи) приводится в движение часовым механизмом или электродвигателем. К. применяют также при изучении кинематики механизмов. КИНГСТОН (англ. kingston) - клапан в подводной части корпуса судна для приёма воды внутрь него и для её отлива в случае необходимости. КИНЕМАТИКА [от греч. kinema (kinematos) - движение] - раздел механики, в к-ром изучаются геом. св-ва механич. движения тел без учёта действующих на них сил. К. механизмов - раздел машин и механизмов теории, в к-ром изучается движение звеньев механизма независимо от прилож. к ним сил. Различают кинематич. анализ н синтез (см. Синтез механизмов). Осн. задачи кинематич. анализа: определение положений звеньев, траекторий отд. точек механизма, угловых скоростей и ускорений отд. точек механизма при заданных осн. размерах, определяющих кинематич. схему и законы движения ведущих звеньев. Задачи К. механизмов могут решаться графически, аналитически н экспериментально. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ - см. Вязкость. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА - соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относит. движение. Поверхности, линии, точки, к-рыми звено может соприкасаться с др. звеном, наз. элементами звена. К. п. делят на низшие (соприкосновение поверхностями) и высшие (соприкосновение по линиям и точкам). По числу возможных движений - степеням свободы m - различают 5 классов К. п.: одноподвижные, двухподвижные и т. д. Номер класса равен 6 - т; напр., соединение типа шарнира, допускающее только вращат. движение, относится к К. п. V класса, шар на плоскости - к К. п. I класса (см. рис.). Кинематические пары: I - II классы - высшие; III - V - низшие КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА - схема, на к-рой с помощью условных обозначений изображаются звенья механизма и кинематические пары с указанием размеров, необходимых для кинематич. анализа (см. Кинематика). КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ - связанная система звеньев механизма, образующих между собой кинематические пары. КИНЕСКОП (отгреч. kinesis - движение и ...скоп), приёмная телевизионная т р у б к а,- приёмный электронно-лучевой прибор, предназнач. для воспроизведения чёрно-белых или цветных телевиз. изображений. Чёрно-белый К. состоит из вакуумплотной оболочки с горловиной и стек. днищем, на внутр. поверхности к-рого расположен люминесцентный экран; в горловину вмонтирован электронный прожектор, формирующий электронный пучок (см. рис.). Электронный пучок, промодулиров. по интенсивности видеосигналами, подаваемыми на управляющий электрод прожектора, "развёртывается" отклоняющей системой (обычно магнитной) в прямоугольный растр и, попадая на экран, вызывает свечение люминофора, яркость к-рого пропорциональна интенсивности пучка. В результате на экране кадр за кадром воспроизводится передаваемое ТВ изображение. Яркость светлых участков изображения достигает неск. сотен кд/м2 при анодном напряжении ок. 15 кВ и силе тока пучка до сотен мкА. Цветной К. содержит 3 электронных прожектора и экран мозаичной или штриховой структуры, составленный из люминофоров 3 типов (красного свечения, зелёного и синего). Каждый из электронных пучков порознь возбуждает люминофоры к.-л. одного типа и создаёт на экране одноцветное (монохромное) изображение. 3 монохромных изображения - красное, зелёное и синее - в совокупности создают результирующее цветное. Схематическое изображение кинескопа для черно-белого телевидения: 1 - нить подогревателя катода; 2 - катод; 3 - управляющий электрод; 4 - ускоряющий электрод; 5 - первый анод; 6 - второй анод; 7 - проводящее покрытие (аквадаг); 8 - катушки вертикального отклонения луча; 9 - катушки горизонтального отклонения луча; 10 - электронный луч; 11 - экран; 12 - вывод второго анода КИНЕТИКА (от греч. kinetikos - приводящий в движение) - раздел теоретич. механики, объединяющий статику и динамику. КИНЕТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ - раздел теоретич. физики, в к-ром изучаются законы протекания процессов, возникающих в системе при её отклонении от состояния равновесия термодинамического (напр., диффузия, теплопроводность, вязкость, электрическая проводимость, термоэлектрические явления). КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ - учение о скоростях и механизмах (совокупности и последовательности стадий) хим. реакции; раздел физической химии. Скорость хим. реакций в замкнутых системах определяется по изменению концентрации исходных, промежуточных или конечных в-в (молекул, атомов, ионов, свободных радикалов) во времени, в проточных системах - в разл. точках потока. Методы К. х. используют в хим. технологии для создания высокоинтенсивных процессов и управления этими процессами. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ - мера механич. движения, равная для материальной точки половине произведения массы m этой точки на квадрат её скорости u: Ек = mu2/2. К. э. системы матер, точек равна арифметич. сумме К. э. всех точек, образующих систему. Напр., для твёрдого тела, движущегося поступательно, Ек - Mv2/2, где М - масса тела, v - его скорость. Для твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, Ек = lw2/2, где l - момент инерции тела относительно оси вращения, w - угловая скорость тела. Изменение К. э. механич. системы равно алгебр. сумме работ над системой всех внеш. сил (т. е. сил, прилож. к системе со стороны тел, не входящих в состав системы) и всех внутр. сил (т. е. сил взаимодействия между частями системы). При очень больших скоростях движения v, сравнимых со скоростью света в вакууме с, К. э. матер, точки где т0 - масса покоящейся точки, т - масса той же точки, движущейся со скоростью v. КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ - то же. что момент импульса. КИНЕТОСТАТИКА (от греч. kinetos - движущийся и статика) - раздел механики, в к-ром рассматриваются способы решения динамич. задач с помощью аналитич. или графич. методов статики. В основе К. лежит Д'Аламбера принцип. К. механизмов - раздел динамики машин и механизмов, в к-ром определяются реакции элементов кинематич. пар механизма при условии, что закон его движения известен. В этом случае весь механизм в целом и отд. его части условно можно рассматривать находящимися в состоянии равновесия, если ко всем внеш. силам, прилож. к звеньям механизма, добавить силы инерции. Методами К. пользуются при проектировании новых машин для расчётов их на прочность. КИНО... (от греч. kineo - двигаю, двигаюсь) - составная часть сложных слов, указывающая на связь с кинематографией (напр., киносъёмка, киноустановка ). КИНОВАРЬ [от греч. kinnabari; термин предположительно происходит из Индии, где так называют красную смолу драконова дерева (букв. - кровь дракона)] - минерал, сульфид ртути HgS. Цвет красный, иногда с серой побежалостью; блеск алмазный. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; плотн. 8000 - 8200 кг/м3. Гл. рудный минерал ртути. КИНОКАДР - см. Кадр. КИНОКАМЕРА - то же, что киносъёмочный аппарат КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ - аппарат для копирования (печатания) изображения и фонограммы на киноплёнку. Различают К. а. с контактным печатанием (с плотным прижатием киноплёнок друг к другу) и с оптическим печатанием (с проецированием изображения объективом с одной киноплёнки на другую, располож. от неё на нек-ром расстоянии). В К. а. киноплёнка может перемещаться прерывисто и непрерывно. Печатание фонограмм всегда ведётся при непрерывном движении. КИНОПЕРЕДВИЖКА - портативная киноустановка для демонстрирования в основном узкоплёночных (16 мм) кинофильмов в небольших зрит. залах. В комплект К. входят (см. рис.) кинопроекц. аппарат, устройство для усиления электрич. сигналов, получаемых при 4чтении" фонограммы, громкоговорители, в ряде случаев источник электроэнергии, сворачиваемый кинопроекц. экран. Комплект кинопередвижки "Украина" в рабочем состоянии: 1 - кинопроекционный аппарат; 2 - усилитель электрических сигналов (звукового сопровождения); 3 - громкоговорители; 4 - блок электропитания КИНОПЛЁНКА - см. в ст. Фото- и киноплёнка. КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ (от кино... и лат. projectio - бросание вперёд) - аппарат для проецирования кинофильмов на экран. Осн. узлами К. а. являются: лентопротяжный механизм, обеспечивающий перемещение киноплёнки; подающая и принимающая кассеты (при автоматич. процессе демонстрирования кинофильма вместо обычных кассет могут применяться бесперемоточные устройства и бифилярные кассеты); светооптич. система для просвечивания кинокадра и его проецирования на экран; устройства для звуковоспроизведения, электрич. питания и управления работой аппарата. Киноплёнка в К. а. движется прерывисто с помощью мальтийского или грейферного механизма (см. Скачковые механизмы). Во время смены кадра световой поток перекрывается спец. заслонкой - обтюратором. Частота смены кадров (частота кинопроекции) и частота перекрывания (обтюрации) светового потока таковы, что зритель не замечает интервалов времени между ними вследствие инерции зрения. Различают стационарные и передвижные К. а. Стационарные К. а. предназначаются для проецирования 35-мм кинофильмов с обычным и анаморфированным (широкоэкранные) изображением, 70-мм кинофильмов (широкоформатные). Кроме того, изготовляются спец. К. а. для кругорамных, стереоскопич. и др. кинофильмов. В кинопередвижках используются как 35-мм, так и 16-мм портативные К. а. В любительской кинематографии демонстрируются 8-мм кинофильмы без фонограммы; их озвучивание производится посредством магнитофона и синхронизирующего устройства. См. рис. Портативные кинопроекционный аппарат "Русь" для демонстрирования 8-мм фильмов КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН - плоская или изогнутая (спец. подготовленная) поверхность, на к-рую проецируется кинофильм. Различают светопропускающие и светоотражающие К. э. Подразделяются на диффузно-рассеивающие (бело-матовые) и направленно-рассеивающие. Материалом для К. э. служит ткань с белым пигментным покрытием или пластикат с металлизир. или тиснёной поверхностью. Для стереокинопроекцни по безочковому методу применяются растровые К. э. КИНОСЪЁМКА - этап создания кинофильма, представляющий собой художественно-творческий и одновременно производственно-технич. процесс. Регистрация (фоторегистрация) последовательных во времени изображений объекта на киноплёнке осуществляется киносъёмочными аппаратами, обеспечивающими периодич. экспонирование изображений через одинаковые промежутки времени, обратно пропорциональные частоте К. По частоте К. подразделяется на замедленную киносъёмку (в т. ч. цейтраферную) - с частотой кадров менее 24 в 1 с, нормальную - 24 (любительскую - 18), ускоренную киносъёмку - 64 - 300, скоростную киносъёмку - 600 - 10 000, высокоскоростную киносъёмку - с частотой кадров св. 10 000 в 1 с. КИНОСЪЁМОЧНЫЙ АППАРАТ, кинокамера, - оптико-механич. устройство для съёмки объектов на киноплёнку через одинаковые промежутки времени в виде серии последоват. изображений (кинокадров), используемых для создания кинофильма. Различают К. а. для съёмки: на 70-мм киноплёнку широкоформатных фильмов; на 35-мм киноплёнку обычных, кашетированных и широкоэкранных фильмов; на 16-мм киноплёнку телевиз., научных, учебных и любительских фильмов; на 8-мм (2 X 8 мм) киноплёнку учебных и любительских фильмов. Оптич. часть К. а. включает: съёмочный объектив 1 (см. рис.), образующий изображение объектов на светочувствит. слое киноплёнки, визирную систему (визир) для наблюдения за объектами съёмки и выбора расположения К. а. относительно снимаемых объектов. В зеркальных К. а. световые лучи направляются в визир с помощью обтюратора 2 во время перекрывания им световых лучей, идущих к кадровому окну 9. Изображение, наблюдаемое через визир-лупу 5, получается на матированной плоской поверхности коллективной линзы 3. Механич. часть К. а. включает лентопротяжный механизм, приводной механизм и обтюратор. Лентопротяжный механизм перемещает киноплёнку из подающей кассеты 6 в принимающую кассету 14. Тянущий зубчатый барабан 7 равномерно вытягивает киноплёнку из подающей кассеты и затем подаёт её в фильмовый канал 10. Прерывистое (скачкообразное) перемещение киноплёнки мимо кадрового окна осуществляется скачковым механизмом 11. Перед фильмовым каналом и после скачкового механизма киноплёнка образует петлн 8 и 12, обеспечивающие беспрепятств. работу скачкового механизма и перематывающего уст-ва. Для подачи киноплёнки в кассету 14 служит задерживающий зубчатый барабан 13. К. а. снабжаются вспомогат. приспособлениями: анаморфотными насадками для съёмки широкоэкранных фильмов, светофильтрами, светозащитными блендами, масками (каше), указателями метража плёнки, тахометрами и т. д. Принципиальная схема киносъёмочного аппарата с зеркальным визиром: 1 - съёмочный объектив; 2 - зеркальный обтюратор; 3 - коллективная линза; 4 - зеркало; 5 - визир-лупа; 6 - подающая кассета; 7 - тянущий зубчатый барабан; 8 - верхняя петля; 9 - кадровое окно; 10 - фильмовый канал; 11 - скачковый механизм; 12 - нижняя петля; 13 - задерживающий зубчатый барабан; 14 - принимающая кассета Некоторые киносъёмочные аппараты отечественного производства: 1 - аппарат 70-КСК для комбинированной и ускоренной съёмки широкоформатных фильмов на 70-мм киноплёнку; 2 - аппарат 1-КСРШ "Конвасавтомат" для съёмки с рук обычных и широкоэкранных фильмов на 35-мм киноплёнку; 3 - аппарат 3-КСХМ "Родина" для несинхронной съёмки обычных и широкоэкранных фильмов на 35-мм киноплёнку; 4 - аппарат 16-СП для съёмки хроникально-документальных фильмов на 16-мм киноплёнку; 5 - аппарат "Красногорск-3" для съёмки хроникальных и любительских фильмов на 16-мм киноплёнку; 6 - аппарат "Кварц 1Х8С-2" для съёмки любительских фильмов на киноплёнку 1X8 мм тип "С" КИНОТЕОДОЛИТ - разновидность теодолита, предназнач. для фиксации траектории объектов, перемещающихся как на земной поверхности, так и в воздухе. КИНОУСТАНОВКА - комплекс оборудования для демонстрирования кинофильмов. По условиям эксплуатации различают К. стационарные и передвижные (см. Кинопередвижка). В состав стационарных К. входят 2 - 3 кинопроекц. аппарата, комплект звуковоспроизводящего устройства с громкоговорителями, электросиловое оборудование, вспомогат. оборудование (темнители света, устройства управления предэкранным занавесом, устройства для перематывания киноплёнки и др.). К. является осн. единицей учёта в системе кинофикации. КИПЕНИЕ - процесс интенсивного испарения жидкости не только с её свободной поверхности, но и по всему объёму жидкости внутрь образующихся при этом пузырьков пара. К. возможно во всём температурном интервале равновесия жидкости с паром (между тройной точкой и критическим состоянием). Жидкость кипит при температуре кипения Ts, зависящей от хим. природы жидкости и внеш. давления. При Ts давление насыщ. пара над плоской свободной поверхностью жидкости равно внеш. давлению. При увеличении внеш. давления Ts тоже увеличивается (см. Клапейрона - Клаузиуса уравнение). Для поддержания К. к жидкости необходимо подводить теплоту. Теплота, необходимая для испарения ед. массы жидкости, нагретой до темп-ры К., наз. удельной теплотой испарения (или парообразования) либо скрытой теплотой кипения. К. используется во мн. технологич. процессах (получение водяного пара в паровых котлах, выпаривание, ректификация, консервирование и т. п.). КИПЕНИЕ МЕТАЛЛА - внешний эффект, проявляющийся при выделении из расплавл. металла пузырьков оксида углерода, образующихся в результате реакции С+O->CO. В сталеплавильных процессах используется для дегазации стали, удаления неметаллич. включений, повышения темп-ры металла и т. д. КИПОВАЯ ПЛАНКА (от англ. keep - охранять) - приспособление для пропуска и направления судовых швартовных тросов. К. п. устанавливают у борта судна, их часто снабжают роликами (роульсами) для снижения трения троса. КИПРЕГЕЛЬ [нем. Kippregel, от kippen - опрокидывайся) и Regel - линейка] - геодезич. прибор для измерений вертикальных углов, расстояний, превышений и графйч. построений направлений при топография, съёмках. См. рис. к ст. Мензула. КИПЯЩАЯ СТАЛЬ - низкоуглеродистая сталь, выпускаемая из сталеплавильных агрегатов слабо раскислённой, поэтому при её застывании в изложницах продолжается окисление содержащегося в ней углерода кислородом, растворённым в стали, что внешне выражается выделением пузырьков газа (кипением металла). К. с. дешевле спокойной стали и полуспокойной стали, однако уступает им по механич. св-вам, поэтому К. с. для изделий ответств. назначения не применяют. См. также Закупоренная сталь. КИПЯЩЕГО СЛОЯ ПЕЧЬ - печь, в к-рой порошкообразный, зернистый (гранулированный) материал взаимодействует с газовым потоком во взвешенном состоянии ("кипит"). Отличается высокой интенсивностью массо- и теплообмена. К. с. п. используют для адсорбции и конденсации паров, нагревания, охлаждения и сушки материалов, проведения разл. хим. процессов (окисления, восстановления, прокаливания, фторирования и т. п.). Расширяется применение К. с. п. в качестве топок ТЭЦ и ГРЭС. См. рис. К ст. Кипящего слоя печь. Схема печи: 1 - реакционная камера; 2 - кипящий слой; 3 - порог; 4 - воздушная камера; 5 - воздухораспределительная подина; 6 - теплообменник; 7 - форкамера КИПЯЩИЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, охлаждение активной зоны к-рого осуществляется кипящим теплоносителем (как правило, обычной водой). Известны К. р. корпусного и канального типов. В корпусных реакторах кипящая вода является одновременно и замедлителем, в канальных реакторах кипящая вода проходит по каналам, размещённым в замедлителе. Осн. особенностью К. р. является возможность использования их в одноконтурной схеме АЭС, где пар, вырабатываемый в реакторе, направляется непосредственно в турбину. КИПЯЩИЙ СЛОЙ, псевдоожиженный слой, - см. Псевдоожижение. КИРПИЧ - искусств. камень правильной формы, обычно в виде прямоугольного параллелепипеда. Различают К.: обыкновенный (глиняный и силикатный кирпич) со ср. (по объёму) плотн. 1600 - 1800 кг/м3 и эффективный (облегчённый) со ср. плотн. 1200 - 1600 кг/м3, применяемые гл, образом для возведения стен, перегородок и т. п.; эти виды К. в зависимости от предела прочности при сжатии (в кгс/см2) разделяют на марки 75, 100, 150, 200 и 300; лёгкий (трепельный) для изоляции тепловых установок; специальный - огнеупорный (см. Огнеупоры), кислотоупорный и др., применяемые в качестве конструкц. и футеровочного материала в пром. установках (печи, хим. агрегаты, хранилища, отстойники и т. п.); клинкерный (см. Клинкер) - для устройства покрытий дорог и полов пром. зданий. КИРХГОФА ЗАКОН ИЗЛУЧЕНИЯ [по имени нем. физика Г. Р. Кирхгофа (G. R. Kirchhoff; 1824 - 87)] - один из законов теплового излучения. Согласно К. з. и. отношение спектральной плотности светимости энергетической тела к спектральному поглощения коэффициенту тела не зависит от природы излучающего тела и равно спектральной плотности светимости абсолютно чёрного тела, определяемой Планка законом. КИРХГОФА ПРАВИЛА, Кирхгофа законы [по имени нем. физика Г. Р. Кирхгофа (G. R. Kirchhoff; 1824 - 87)], - два осн. правила электрич. цепи пост. или квазистационарного тока. 1-е К. п. устанавливает, что алгебраич. сумма сил токов, сходящихся в любсй точке разветвления проводников (узле), равна нулю, причём токи, притекающие к узлу, считаются положит., а токи, вытекающие из него, - отрицательными. 2-е К. п. утверждает, что в любом замкнутом контуре, произвольно выделенном в сложной сети проводников, алгебраич. сумма всех падений напряжений (с учётом выбранных направлений токов) на отд. участках контура равна алгебраич. сумме здс в этом контуре. Если известны электрич. параметры устройств, составляющих цепь, то К. п. позволяют рассчитать токораспределение. КИСЛОРОД - хим. элемент, символ О (лат. Оху-genium, от греч. oxys - кислый и gennad - рождаю), ат. н. 8, ат. м. 15,9994. При норм. условиях К. - газ без цвета, запаха и вкуса. К. - самый распространённый элемент на Земле, играющий огромную роль как в природе, так и в практич. деятельности человека. Связанный К. составляет ок. 8/9 массы водной оболочки Земли (гидросферы), почти половину земной коры, и только в атмосфере, где К. находится в свободном состоянии, он занимает 2-е место после азота (массовая доля 23,15%). В живых организмах массовая доля К. в среднем ок. 70%. Вся масса свободного К. Земли возникла и сохраняется благодаря жизнедеятельности зелёных растений, выделяющих его в процессе фотосинтеза. Животные и растения получают необходимую для жизнедеятельности энергию за счёт окисления разл. в-в с помощью К. В круговорот К. на Земле вносит изменения хоз. деятельность человека; так, на сжигание топлива в мире расходуется 9 Гт (9*109 т) К. в год. В обычных условиях молекула К. двухатомна (О2); в тихом электрич. разряде образуется озон (O2). Плотн. газообразного К. (при О °С и норм. давлении) 1,428 97 кг/м3; tкиn - 183 6С; tпл - 218,7 °С. В хим. отношении К. - наиболее активный (после фтора) неметалл. С большинством др. элементов (водородом, галогенами, серой, металлами и т. д.) взаимодействует непосредственно и с выделением теплоты. При повышении темп-ры скорость окисления возрастает и начинается горение. Большой вред технике наносит окисление металлов - коррозия. Осн способы получения К. - разделение воздуха ректификацией, электролиз воды. К. используют при выплавке чугуна, стали и нек-рых цветных металлов, в процессах газопламенной обработки металлов, в сварке, газовой резке. В хим. пром-сти К. применяют при получении азотной и серной к-т, оксидов и пероксидов металлов, жидкий К. - при взрывных работах (см. Оксиликвиты), как окислитель ракетных топлив и хладагент. Чистый К. используют для дыхания на больших высотах при космич. полётах, при подводном плавании, в медицине. КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА, автогенная резка, газовая резка, - резка материалов сжиганием их в струе кислорода, к-рая служит также для удаления продуктов сгорания (см. рис.). Нагрев материалов до темп-ры воспламенения производится с помощью горючего газа (ацетилена, пропана, паров бензина). К. р. ручным или машинным резаком используют для низко- и среднеуглеродиетых сталей, низколегиров. сталей, титановых сплавов. Для бетона, ж.-б., огнеупоров используют резку кислородным копьём (стальная трубка, по к-рой пропускают кислород), для хромистых сталей, чугуна и медных сплавов - К. р. с добавлением флюса, к-рый способствует удалению тугоплавких шлаков, образующихся при резке. К. р. используют также для строжки, обточки, зачистки и т. п. Для выполнения К. р. под водой используют трубчатые электроды (металлич., угольные и др.) с внутр. каналом для подачи кислорода. Кислородная резка: 1 - сопло резака; 2 - подогревающее газовое пламя 3 - струя режущего кислорода; 4 - разрезаемая деталь КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫЙ ПРОЦЕСС - разновидность конвертерного процесса, заключающаяся в продувке жидкого чугуна технически чистым (более 95,5%) кислородом. Обычно осуществляется в глуходонных конвертерах вместимостью до 400 т с основной футеровкой (см. рис.). Кислород подаётся сверху через водоохлаждаемую фурму под давлением 0,8 - 1,2 МПа. Применение кислородного дутья вместо воздушного позволило получать сталь с низким содержанием азота (0,002 - 0,006%). При одинаковом качестве стали К.-к. п. по сравнению с мартеновским более производителен. К ст. Кислородно-конвертерный процесс. Схема получения стали в кислородном конвертере: а - загрузка металлолома; б - заливка чугуна; в - продувка- г - выпуск стали; д - слив шлака КИСЛОРОДНО-ФАКЕЛЬНАЯ ПЛАВКА - автогенный процесс металлургич. переработки сульфидных медьсодержащих концентратов (с получением богатых медью штейнов и шлаковых расплавов) на дутье, обогащённом кислородом. Просушенная шихта подаётся инжекторной прямоточной шихто-кислородной горелкой в прямоугольный агрегат типа отражат. печи. Отходящие газы, содержащие до 70 - 75% сернистого ангидрида, после охлаждения в котле-утилизаторе и очистки от пыли используются для произ-ва серной кислоты или элементарной серы. Процесс разработан в СССР. КИСЛОТНЫЕ КРАСИТЕЛИ - водорастворимые органич. красители (азокрасители, антрахиноновые и др.), содержащие в молекуле кислотные группы, гл. обр. - SO3H, и диссоциирующие с образованием окраш. аниона. Образуют окраски разл. цветов; нек-рые из них устойчивы к мокрым обработкам и свету. Применяются для крашения шерсти, натур. шёлка, полиамидных волокон, кожи, шубной овчины. КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ, кислотоупорные материалы, - материалы, характеризующиеся высокой стойкостью против разрушающего действия кислот. Применяются гл. обр. в хим. пром-сти для изготовления разл. ёмкостей (и их футеровки), труб, шлангов, покрытий, полов, башен, фундаментов, а также в качестве кислотоупорных герметиков и уплотнителей. К. м. могут быть металлические - высоколегиров. стали и чугуны, никель, медь, алюминий, титан, цирконий, олово, свинец, серебро, ниобий, тантал, золото, платина и нек-рые др. металлы и сплавы и не металлические - горные породы (андезит, бештаунит, кварцит, гранит, фельзит), кам. литьё (диабаз, базальт), полимеры (поливинилхлорид, полиэтилен, фторопласты и др.), керамика, бетоны, асфальтопековые композиции, резина на основе нек-рых видов синтетич. каучуков, стекло, эмали, спец. замазки, цементы, мастики и т. д. КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ, кислотоупорность, - способность материалов противостоять действию к-т, преим. минеральных. К. металлич. материалов определяется по потерям массы с ед. поверхности - г/(м2*ч). К. неметаллич. материалов оценивается, напр., по степени набухаемости или по изменению массы материала после обработки кислотой (в % ). КИСЛОТЫ - класс хим. соединений. Обычно К. наз. в-ва, содержащие водород и диссоциирующие в воде с образованием ионов Н+ (точнее, ионов гид-роксония Н3О+). Присутствие этих ионов обусловливает характерный острый вкус К. и их способность изменять окраску индикаторов химических. По числу отщепляющихся ионов Н+ различают К. одноосновные (напр., азотная НМО3, соляная НС1), двухосновные (серная H2SO4), трёхосновные (орто-фосфорная H3PO4). Сильными считают такие К., к-рые в разбавл. водных р-рах полностью диссоциированы (HCl, HNO3, H2SО4). слабыми - диссоциированные лишь в незначит. степени (угольная H2CO2). Водород, входящий в состав К., способен замещаться металлами с образованием солей. Об органич. К. см. Карболовые кислоты. Мн. К. широко применяют в технике, медицине, быту (см., напр., Азотная кислота, Серная кислота, Соляная кислота, Уксусная кислота). Определённая кислотность или основность среды - важнейшее условие протекания мн. хим. и биохим. процессов. По современной теории кислот и оснований к К. относится более широкий круг соединений, в частности и такие, к-рые не содержат водорода. КИЯНКА - дерев. молоток с ровной ударной поверхностью для жестяницких работ. КЛАВИШНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - вычислительная машина, в к-рой ввод данных и управление вычислит. процессом осуществляются вручную путём набора на клавиатуре пульта управления соответствующих цифр (кодов) и команд. Используются гл. обр. для выполнения несложных матем. расчётов, решения простых инж.-технич. задач, обработки статистич. и бухгалтерских данных. Типичный пример К. в. м. - электронный микрокалькулятор. См. рис. Клавишные вычислительные машины: а - "Аскота-110" (ГДР): б - "Зоемтрон-220" (ГДР) КЛАПАН (от нем. Klappe - крышка, заслонка) - деталь или устройство для управления расходом газа, пара или жидкости в машинах и трубопроводах изменением площади проходного сечения (см. рис.). В машинах (насосы, компрессоры, двигатели внутр. сгорания, воздуходувки и др.) К. - часть механизма распределения или механизма управления расходом газа, пара или жидкости. К. трубопровода имеет корпус и затвор, перемещающийся внутри корпуса и изменяющий площадь проходного сечения и, следовательно, пропускную способность К. Применяют К. для создания перепада давления (дроссельные К.), для предотвращения обратного потока жидкости (обратные К.), для частичного выпуска газа, пара или жидкости при повышении давления сверх установленного (предохранительные К.), для понижения давления и поддержания его постоянным (редукционные К.). Кроме того. К. применяют как запорную арматуру для герметич. отключения трубопроводов, технологич. аппаратов, теплоэнергетич. установок и др. См. также Регулирующий клапан. Клапан поршневого двигателя внутреннего сгорания Клапан трубопровода КЛАПЕЙРОНА УРАВНЕНИЕ, Клапейрона - Менделеева уравнение [по имени франц. физика Б. Клапейрона (В. Clapeyron; 1799 - 1864) и рус. химика Д. И. Менделеева (1834 - 1907)], - ур-ние состояния идеального газа: pVm =RT, где р - давление, Т - термодинамическая температура газа, Vm - молярный объём газа, R - газовая постоянная. Для произвольной массы т идеального газа с молярной массой М К. у. имеет вид pV = (m/M)RT, где V - объём газа. Из К. у. вытекают Бойля - Мариотта закон, Гей-Люссака закон и др. частные законы идеальных газов. КЛАПЕЙРОНА - КЛАУЗИУСА УРАВНЕНИЕ [по имени франц. физика Б. Клапейрона (В. Clapeyron; 1799 - 1864) и нем. физика Р. Клаузиуса (R. Clausius; 1822 - 88)] - дифференц. ур-ние, устанавливающее связь между давлением р и термодинамич. темп-рой Т чистого в-ва в состояниях, соответствующих фазовому переходу первого рода (напр., кипению, плавлению, возгонке, переходу из одной кристаллич. модификации в др.). К. - К. у. имеет вид: dp/dT=l/T*(дельта u) - удельная теплота фазового перехода, Ди - изменение уд. объёма (объёма, занимаемого ед. массы в-ва) при фазовом переходе. К. - К. у. даёт возможность находить зависимость темп-ры фазового перехода от давления, а также вычислять значения l в тех случаях, когда их экспериментальное определение сопряжено со значит. трудностями. КЛАСС ТОЧНОСТИ в машиностроении - применявшаяся в СССР характеристика точности изготовления изделия (детали). Заменена квалитетом. КЛАССИФИКАТОР (от лат. classis - разряд, класс и facio - делаю, раскладываю) - аппарат для разделения смесей минер. частиц на классы по крупности, форме, плотности. В зависимости от среды, в к-рой происходит разделение материалов, различают К. гидравлич. и пневматич. (воздушные); в зависимости от используемых сил - гравитационные, центробежные К. (см. рис.) и электрич. сепараторы. Наибольшее распространение получили механич. К. для подготовки руд к обогащению; в зависимости от механизма перемещения и разгрузки осевших частиц различают К. реечные и спиральные. Центробежный классификатор: 1 - лопастное колесо; 2 - распределительный диск; 3 - внутренний конус; 4 - вентилятор КЛАССИФИКАЦИЯ в о бо г а ще н и и - разделение измельчённых полезных ископаемых (разнородных по размеру частиц) на 2 или более относительно однородных по крупности продукта. Производится в классификаторах. КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus - образцовый) - стиль в иск-ве Зап. Европы 17 - нач. 19 вв. и России последней трети 18 в. - 1-й трети 19 в., обращавшийся к формам и образам классич. античного искусства. Архитектура К. отличается чёткостью планов, строгостью симметрично-осевых композиций и форм, сдержанностью декоративного убранства (Пантеон, арх. Ж. Ж. Суфло, ансамбль площади Согласия в Париже, арх. Ж. А. Габриель, и др.). К числу выдающихся произведений русского К. относятся дом Пашкова (старое здание Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, арх. В. И. Баженов) и Колонный зал Дома Союзов (арх. М. Ф. Казаков) в Москве, Адмиралтейство (арх. А. Д. Захаров) и Казанский собор (арх. А. Н. Воронихин) в Ленинграде и др. См. рис. К ст. Классицизм. 1. Пантеон (бывшая церковь Сент-Женевьев) в Париже. 1755 - 89. 2. Старое здание Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (бывший дом Пашкова) в Москве. 1784 - 86 КЛАУЗУРА - эскиз, набросок идеи (первонач. замысла), решения архит. задачи. КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - неразъёмное соединение деталей машин, строит. конструкций, мебели, изделий лёгкой пром-сти и др. (в т. ч. из разнородных материалов) с помощью клеёв. КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ - суспензии пигментов и наполнителей в водных р-рах эфиров целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала, казеина, камедей и т. п. Образуют пористые, обычно неводостойкие покрытия. Применяются гл. обр. для отделки помещений; атмосфере- и водостойкие К. к. - для окраски фасадов и получения моющихся покрытий. Используются в живописи. КЛЕЕНКА - ткань из хим. волокон, реже хл.-бум., льняная или вискозная, покрытая водонепроницаемой плёнкой из синтетич. плёнкообразователя (напр., поливинилхлорида) или растит. масла. Используется для бытовых нужд. КЛЕЙ, а д г е з и в ы, - композиции на основе органич. или неорганич. в-в, способные соединять (склеивать) разл. материалы - древесину, кожу, бумагу, ткани, стекло, керамику, металлы, пластмассы, резину. Действие обусловлено образованием прочной адгезионной связи (см. Адгеэия) между клеевой прослойкой и соединяемыми поверхностями (на прочность клеевого шва влияют также когезия клеевого слоя и поверхностей). Основой органич. К. служат гл. обр. синтетич. олигомеры и полимеры (феноло-формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные смолы, полиамиды, полиимиды, полиуретаны, кремнийорганич. полимеры, каучуки и др.), образующие клеевую плёнку в результате затвердевания при охлаждении (термопластичные К.), отверждения (термореактивные К.) или вулканизации (резиновые К.); этим процессам иногда предшествует улетучивание растворителя. К неорганич. К. относят алюмофосфатные, керамические (основа - оксиды магния, алюминия, кремния, щелочных металлов), силикатные (основа - калиевое или натриевое жидкое стекло), металлич. (основа - жидкий металл, напр. ртуть). По физ. состоянию К. могут быть жидкими (р-ры, эмульсии, суспензии) или твёрдыми (плёнки, прутки, гранулы, порошки): последние используют в виде расплава или наносят на нагретые поверхности. КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в деревообработке - машины для изготовления сборочных единиц и изделий с клеевым соединением элементов. Различают след. группы К.-с. о.: для приготовления и нанесения клея (клеемешалки, клеенамазывающие вальцы), для склеивания по длине (станки для нарезания шипов на торцах склеиваемых отрезков, сборочно-прессующие машины для склеивания заготовок в непрерывную ленту и спрессовывания шиповых соединений, торцовочные станки для раскроя ленты), для склеивания по ширине и толщине, для сборки рамок и корпусных изделий (ваймы), для изготовления гнутоклеёных деталей (пресс-формы для гнутья и склеивания с обогревом швов, спец. прессы), для облицовывания пластей щитовых деталей, для облицовывания кромок щитовых деталей (многооперац, агрегаты непрерывного действия), для изготовления корпусных изделий методом складывания из плитных заготовок и сжатия для склеивания по совмещённым поверхностям пазов. КЛЕИЛЬНЫЙ ПРЕСС - устройство для поверхностной обработки бумаги: проклейки, окраски, нанесения разл. слоев, придающих бумаге заданные св-ва. Состоит из двух валов с регулируемым зазором и ванны (или труб) для нанесения растворов на одну или обе стороны бумаги. Устанавливается в сушильной части бумагоделательной машины. КЛЕММОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (от нем. Klemme - зажим) - фрикционно-винтовое соединение; служит для закрепления на валах или осях с помощью винтов (или болтов) разл. деталей (рычагов, установочных колец, шкивов и др.), имеющих разъём или прорезь (см. рис.). Соединение обеспечивается силами трения, действующими между поверхностью вала и отверстием детали. В отличие от шпоночного и зубчатого соединений К. с. позволяет закреплять деталь на валу под любым углом и в любом месте по его длине, а также облегчает сборку. Клеммовые соединения деталей, имеющих разъём (а) и прорезь (б). Fзат - сила затяжки винтов КЛЕПАЛЬНАЯ МАШИНА - машина, предназнач. для выполнения клёпки. Различают клепальные прессы (переносные и стационарные) и автоматы. Прессы производят только одну операцию - образование замыкающей головки на заклёпке. Переносный пресс небольшой массы, к-рый при клёпке рабочий держит в руках, служит гл. обр. для клёпки в труднодоступных местах конструкций. На автоматах выполняют весь комплекс операций: выравнивание поверхности изделий, сжатие склёпываемых деталей, сверление и зенкование отверстий, вставку заклёпок, клёпку их, перемещение изделия на шаг клёпки. КЛЕПАЛЬНЫЙ МОЛОТОК - пневматич. ручная машина ударного действия; служит при клёпке для образования замыкающей головки на заклёпке. Ручная клёпка К. м. - малопроизводит. процесс, а качество соединения во многом зависит от квалификации рабочих, поэтому К. м. заменяют клепальными машинами. КЛЁПАНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - металлич. конструкции зданий, сооружений, технологич. оборудования, элементы к-рых соединяются заклёпками. Совр. металлич. конструкции изготовляются гл. обр. сварными. Отверстия для заклёпок, ослабляющие сечения К. к. на 15 - 20% , а также трудоёмкость изготовления К. к. делают их в большинстве случаев менее выгодными по сравнению со сварными конструкциями. К. к. применяются гл. обр. в мостостроении и в конструкциях пром. зданий с большими динамич. нагрузками (напр., в подкрановых балках), когда возможность разрушения металла под действием циклич. нагрузок особенно опасна или изготовление путём сварки мощного составного сечения элемента представляет значит. технологич. трудности. См. также Заклёпочное соединение. КЛЁПКА - процесс создания неразъёмного соединения элементов конструкции, преим. из листового металла, при помощи заклёпок. К. включает операции образования отверстий в соединяемых элементах, вставку заклёпок, получение замыкающей головки, т. е. собственно К. (см. рис.). Операции клёпки: а - образование отверстия; б - образование гнезда под потайную головку; в - вставка заклёпки; г - образование замыкающей головки; 1 - закладная головка; 2 - стержень; 3 - замыкающая головка; 4 - обжимка; 5 - поддержка КЛЕТЧАТКА - то же, что целлюлоза. КЛЕТЬ, сруб, - простейшая дерев. конструкция, образованная полож. друг на друга венцами из брёвен или брусьев. Одна из осн. конструкций при стр-ве жилых и хоз. построек. К. наз. также неотапливаемая часть избы. Шахтная опрокидная клеть КЛЕТЬ - 1) К. шахтная - устройство для подъёма из шахты вагонеток (с полезным ископаемым или пустой породой), спуска и подъёма людей, оборудования и материалов (см. рис.). Применяется в вертик. и наклонных шахтных стволах. К. движется в шахтном стволе по направляющим проводникам с помощью направляющих опор и имеет подвесное, стопорное и парашютное устройства. 2) К. в прокатном производстве - осн. часть стана, состоящая из двух литых станин, служащих опорой прокатных валков с подшипниками (рабочая К.) или для шестерён валков, передающих вращение (шестерённая К.). КЛЕЩИ - 1) К. механические - рычажный инструмент в виде щипцов для захвата, удержания, перемещения и вращения заготовки в процессе обработки (кузнечные К.), для выдёргивания гвоздей (столярные К.) и др. 2) К. токоизмерительные - переносное устройство для измерений силы перем. тока в электрич. цепях напряжением до 10 кВ без их разрыва. К. представляют собой разъёмный сердечник с изолир. ручками, выполненными в форме клещей (см. рис.). На сердечнике расположена обмотка, к к-рой подключён стрелочный измерит. многопредельный прибор. При измерении токонесущий провод (шина), охватываемый сердечником, совместно с обмоткой сердечника образуют трансформатор тока. Токоизмерительные клещи КЛИВЕР (от голл. kluiver) - треугольный парус между фок-мачтой и бушпритом. На парусных судах бывает до трёх К. Яхтенный К. увелич. площади наз. б а л у н - К. КЛИМАТИЗАЦИЯ - создание искусств. климата в помещениях (иногда только на рабочих местах). Осуществляется с помощью систем кондиционирования воздуха, отопления, радиац. и конвекционного охлаждения, а также вентиляции. При К. одновременно обеспечивается чистота возд. среды. Эффект действия К. определяется темп-рой, влажностью, подвижностью воздуха и темп-рой поверхности окружающих ограждений и предметов. КЛИМАТИЗЁР - местный испарит. кондиционер; аппарат направл. действия, предназнач. для увлажнения, частичного охлаждения и очистки от пыли воздуха в помещении. Работа К. осн. на эффекте испарения воды. КЛИН - деталь, имеющая одну или две рабочие грани в виде накл. плоскостей. Расклинивающее усилие Fx (см. рис.) в 5 раз и более выше прилож. усилия Fy. К. употребляют как реж. инструмент (напр., зубило), как деталь разъёмного соединения машин (см. Клиновое соединение) и как установочную или регулировочную деталь (напр., при монтаже машин). Действие сил в соединении с клином КЛИНКЕР (нем. Klinker) - 1) К. в металлургии - тугоплавкая спёкшаяся масса, получаемая в качестве остатка при переработке руд и концентратов цинка, свинца, олова в трубчатых вращающихся печах. К. - сырьё для дальнейшей металлургич. переработки. 2) К. дорожный - высокопрочный кирпич, получ. из спец. (клинкерных) глин обжигом до спекания, обычно тёмно-бурого или синевато-красного цвета; применяется для мощения дорог, улиц, полов в пром. зданиях, реже - для кладки фундаментов и канализац. коллекторов. 3) К. цементный - обожжённая до спекания сырьевая смесь (напр., известняка и глины) для изготовления цемента. КЛИНКЕР (англ. clinker) - см. Академическое судно. КЛИНКЕТ (от голл. klinket - заслонка) - 1) разновидность клапана в судовых системах и трубопроводах в виде клиновидной задвижки, перемещаемой по притёртой поверхности гнезда. 2) Разновидность глубинного гидротехнич. затвора (см. Задвижка). КЛИНОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - разъёмное неподвижное соединение деталей при помощи клина. Для предупреждения самопроизвольного разъёма угол наклона плоскости клина К. с. делают меньше угла трения. КЛИНОВОЕ ФОКУСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - разновидность дальномера фотографического, содержащего 2 стек. клина, помещённых обычно в центре матированной поверхности пластинки или коллективной линзы видоискателя фотоаппарата, причём вершины клиньев расположены навстречу друг другу. Применение К. ф. у. позволяет повысить точность фокусировки объективов. КЛИПЕР (от англ. clipper или голл. klipper) - наиболее быстроходное мор. парусное судно 1-й пол. 19 в., предназначавшееся гл. обр. для перевозки особо ценных грузов и пассажиров. К. имели 3 - 4 мачты, острые обводы, развитую парусность. В ВМФ К. несли дозорную, разведыват. и крейсерскую службу. См. рис. Клипер "Дональд Маккей" водоизмещением 2604 т КЛИРЕНС (англ. clearance) - 1) нерекомендуемое назв. дорожного просвета. 2) Просвет между водной поверхностью и днищем судна на подводных крыльях. КЛИСТРОН [от греч. klyzо - ударять, окатывать (волной) и ... трон] - электровакуумный СВЧ прибор, работа к-рого осн. на модуляции электронного потока по скорости электрич. СВЧ полями объёмных резонаторов, группировании электронов в сгустки и последующем преобразовании кинетич. энергии сгруппированных электронов в энергию СВЧ колебаний; относится к О-типа приборам. В пролетном К. электроны последовательно пролетают сквозь зазоры объёмных резонаторов; во входном и промежуточных резонаторах происходит модуляция скоростей электронов, в выходном - вследствие взаимодействия с наведённым электрич. СВЧ полем большинство электронов тормозится и часть их кинетич. энергии преобразуется в энергию СВЧ колебаний. Многорезонаторные пролётные К. используются гл. обр. в качестве усилителей (в радиолокац. станциях, устройствах радиоастрономии и др.). Их выходная мощность обычно от неск. Вт до неск. МВт в непрерывном режиме и до 40 МВт в импульсном, кпд до 80% и более, коэфф. усиления 45 - 65 дБ. В отражательном К. поток электронов, проходя зазор объёмного резонатора, модулируется электрич. СВЧ полем, далее попадает в тормозящее поле отражателя, где происходит образование электронных сгустков. При прохождении зазора объёмного резонатора в обратном направлении электроны отдают часть своей кинетич. энергии электрич. полю СВЧ. Отражат. К. предназначены для генерирования электромагн. колебаний малой мощности (от неск. мВт до неск. Вт) в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн. Применяются в качестве гетеродинов радиоприёмников, задающих генераторов радиопередатчиков и т. д. КЛИШЕ (франц. cliche) - печатная форма высокой печати, изготовленная фотомеханич. способом и предназнач. в осн. для воспроизведения изобразит. оригинала. В зависимости от характера воспроизводимого изображения К. могут быть штриховыми или растровыми. КЛОТИК (от голл. kloot - шар, набалдашник) - дерев. или металлич. деталь закругл. формы; насаживается на верх мачты или флагштока. Внутри К. располагаются клотиковый фонарь, а также ролики (шкивы) фалов для подъёма флагов или фонаря, если он нестационарный. КЛУПП (от нем. Kluppe) - инструмент для ручного нарезания резьбы на металлич. изделиях. Изготовляется в виде планки с рукоятками, в к-рой закрепляется реж. часть инструмента, т. н. нарезная плашка (см. рис.). Клупп: 1 - плашка; 2 - сухарь; 3 - винт КЛЮВ - то же, что гусёк подъёмного крана. КЛЮЗ (от голл. kluis) - круглое или эллиптич. отверстие в борту, палубе или фальшборте судна, служащее для пропуска якорной цепи или швартовных тросов (см. рис.). Якорный клюз КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ - см. Гаечный ключ. КЛЮЧ ТЕЛЕГРАФНЫЙ - передатчик телегр. сигналов, составленных по Морзе коду. Применяется гл. обр. при радиотелегр. связи с приёмом на слух. Скорость передачи на простом К. т. 70 - 90 знаков в 1 мин, на полуавтоматич. (вибрационном) 120 - 150 знаков в 1 мин. КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННЫЙ - переключающий элемент, имеющий высокое электрич. сопротивление в закрытом и малое - в открытом состоянии. Различают импульсные и потенциальные К. э., переключающие токи или напряжение. Применяются в автоматике, телемеханике, радиотехнике и вычислит. технике. КНЕХТ (голл. knecht) - парная тумба с общим основанием на палубе судна, предназнач. для закрепления накладываемого восьмёрками швартовного (швартовный К.) или буксирного (буксирный К.) троса (см. рис.). Обычно К. пустотелые, стальные или чугунные. Кнехт КНИГОВСТАВОЧНАЯ МАШИНА - служит для соединения книжного блока с переплётной крышкой. К. м. производит промазку форзацев клеем, кругле-ние корешка крышки, совмещение крышки с блоком, обтяжку блока крышкой и обжимку готовой книги. Производительность совр. К. м. до 70 книг в 1 мин. КНИЦА (от англ. knee - колено) - элемент конструкции корпуса судяа, служащий гл. обр. для соединения отд. частей набора, располагающихся под углом одна к другой (напр., шпангоута с бимсом или флором, бортового стрингера с поперечной переборкой). На судах с металлич. корпусом К. - из металлич. листов, на дерев. судах могут быть стальными или деревянными. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ (от голл. knoop -пуговица), кнопочный выключатель, - электрич. аппарат с одной или неск. группами контактов для замыкания и размыкания цепей управления в системах автоматизир. электропривода, диспетчерского управления и др. Монтируется на щитах или пультах управления. Контактная система К. у. состоит из оперативных (контакты управления) и сигнальных контактов. К. у. изготовляют на электрич. напряжение до 660 В (для цепей перем. тока) и до 440 В (для цепей пост. тока), допускаемая сила тока до 15 А. КНОПОЧНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ - командоаппарат ручного управления пуском преим. асинхронных электродвигателей небольшой мощности (7 - 10 кВт при напряжении до 380 В). К. п. работает от двух кнопок: одна из них воздействует на замыкающие контакты и блокирующий механизм, другая - на размыкающие контакты через механизм разблокирования. Износоустойчивость К. п. в норм. режиме до неск. десятков тыс. переключений. Допускаемая частота коммутации от 20 до 60 за 1 ч. КОАГУЛЯНТ - см. в ст. Коагуляция. КОАГУЛЯЦИЯ (от лат. coagulatio - свёртывание, сгущение) - укрупнение частиц в дисперсных системах; ведёт к выпадению из коллоидного р-ра хлопьевидного осадка или к застудневанию (см. Гели). В случае золей К. может происходить при введении коагулянтов, напр. электролитов. Применяется в разнообразных технологич. процессах (примеры: очистка воды от мелких частиц ила, глин и бактерий; выделение каучука из латекса; получение сливочного масла). К. играет важную роль в биол. и геол. явлениях. КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ [от лат. со (cum) - совместно и axis - ось] - кабель связи из одной или неск. (до 20) коаксиальных пар, в к-рых оба проводника - внутр. и внеш. - представляют собой соосные цилиндры, разделённые слоем изоляции (полиэтиленовой, воздушно-полиэтиленовой, фторо-пластовой или др.). Служит для соединения между собой узлов и блоков радиотехнич. аппаратуры, для междугор. передачи ТВ программ и телеф. разговоров (до 5000 и более переговоров одновременно по двум коаксиальным парам) в системе многоканальной связи и т. д. См. рис. Коаксиальный кабель с многопроволочным внутренним проводником, сплошной изоляцией, внешним проводником в виде оплётки из медной проволоки и оболочки из пластмассы или резины КОАКСИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР - электрический фильтр, состоящий из отрезков коаксиальных линий передачи и применяемый для селекции сигналов в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн.
вверх