НОЖНИЦЫ в металлообработке - устройство для резки металла. Различают Н. с параллельными ножами для резки заготовок в горячем или холодном состоянии; Н. с наклонными ножами (т. н. гильотинные), реж. кромки к-рых расположены под углом 2 - 8о одна к другой, для разрезания листов, тонких широких полос, мелких прокатных профилей; Н. дисковые. Для фигурной резки листового материала применяют Н. высечные, верх. нож к-рых поворачивается вокруг оси ползуна, а нижний (круглый) неподвижен. Для этой же цели используют Н. в и б р а ц и о н н ы е", верх. нож к-рых неподвижен, а нижний связан с эксцентриком на валу электродвигателя. Особый тип Н. - летучие - служит для поперечного разрезания прокатного металла во время его движения по рольгангу. См. рис. Схема ножниц с параллельными ножами Схема ножниц с наклонными ножами Электрические ножницы НОЖОВКА - 1) ручная пила, у к-рой рабочим органом является ножовочное полотно. У Н. для слесарных работ сменное полотно устанавливается в рамке (см. рис.). У Н. для столярных работ полотно жёстко закрепляется с одной стороны в рукоятке. 2) Ручная машина с рабочим органом в виде ножовочного полотна, имеющая электрич или пневматич. привод. Ручная слесарная ножовка: 1 и 5 - головка с прорезями; 2 - винт-барашек; 3 - рамка; 4 - ручка; 6 - ножовочное полотно НОК (голл. nok) - оконечность всякого горизонтального или наклонного рангоута, напр. нок гафеля, нок грузовой стрелы. НОМЕКС - см. в ст. Полиамидные волокна. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ - классифициров. перечень материальных благ, производимых пром-стью и производств. пр-тиями др. отраслей хозяйства. В СССР действует единая плановая и отчётная Н. п., различаемая по степени детализации (обобщения) отд. разновидностей продукции на развёрнутую (специфицированную) по типам, маркам, профилям, артикулам, сортам; групповую (однородной продукции), в к-рой отд. позиции развёрнутой Н. п. объединены в однородные группы под единым наименованием; сводно-плановую - наиболее укрупнённый перечень продукции. НОМЕНКЛАТУРНО-АДРЕСОВАЛЬНАЯ МАШИНА - см. Адресовальная машина. НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ - конструктивный узел телеф., абонентского телегр. аппарата и нек-рых др. оконечных устр-в сетей электросвязи, предназначенный для посылки импульсов тока, по к-рым устанавливается нужное соединение на АТС и узлах коммутации. Существуют дисковые Н. (см. рис.) и кнопочные (набор номера осуществляется последовательным нажатием соответствующих кнопок). Дисковый номеронабиратель: а - в положении набора цифры; б - в положении посылки в телефонную линию электрических импульсов, число которых соответствует набранной цифре; 1 - наборный диск; 2 - шестерня; 3 - шестерня для передачи движения оси 5; 4 - собачка; 6 - центробежный регулятор; 7 - прерыватель, создающий импульсы тока посредством периодического разрыва электрического контакта ИК; 8 - пружина для возвращения диска в исходное положение НОМОГРАММА (от греч. пбтоз - закон и ...грамма) - чертёж, являющийся изображением функ-цион. зависимостей и применяемый для получения (без вычислений) приближ. решений ур-ний. По Н. можно вычислить, напр., значение одного из углов ау (см. рис.) установки резца на заточном станке по заданным значениям углов резца а и ф, связанных зависимостью: tgаy = tgа/sinф. H. состоит из трёх шкал, соответствующих перечисл. выше углам, и построена так, что 3 точки, изображающие на шкалах значения аy, а и ф, всегда лежат на одной прямой. На рис. штриховой линией показано положение прямой, когда по а = 10,5° и ф = 9° определяется aу = 50°. Номограмма НОМОГРАФИЯ (от греч. nomos - закон и ...гра-фия) - раздел математики, изучающий теорию и способы построения номограмм. НОНИУС [от Nonius - латинизир. имени португ. математика и изобретателя этой шкалы П. Нуниша (P. Nunes; 1492 - 1577)], в е р н ь е р, - вспомогат. шкала, по к-рой отсчитывают доли делений осн. шкалы к.-л. средства измерения (штангенинструментов, оптич. приборов и др.). См рис Нониусы: а - линейный (отсчёт 17, 14 мм); 6 - угломерный (отсчёт 34° 26'). Стрелки направлены на совпадающие штрихи НОНПАРЕЛЬ (франц. nonpareille) - типограф, шрифт, кегль к-poro равен 6 пунктам (ок. 2,25 мм). Часто используется для набора вспомогат. текстов в книгах, журналах и газетах. Текст данного словаря набран Н. НОРИЯ (исп. noria, от араб. наора - водокачка), черп-аковый подъёмник, - транспортирующее устройство непрерывного действия с тяговым органом (лентой или цепью), располож. наклонно или вертикально, на к-ром подвешены черпаки для захвата и перемещения сыпучих грузов и жидкостей на высоту до 60 м. Н. иногда наз. ковшовым элеватором. Применяется в пищ. мукомольной, хим. и др. отраслях пром-сти для перемещения сырья и готовой продукции между этажами производств. зданий. См. рис. Нория, или черпаковый подъёмник НОРМА в полиграфии - напечатанные мелким шрифтом название книги идя фамилия её автора, помещаемые на первой стр. каждого печатного листа. НОРМА ВРЕМЕНИ - время, устанавливаемое одному рабочему или группе рабочих для выполнения определ. операции или для изготовления ед. продукции при совр. организационно-технич. условиях, наиболее эффективном использовании средств произ-ва с учётом передового производств. опыта. Технически обоснованная Н. в. зависит от особенностей технологии произ-ва и определяется при наблюдении за действиями рабочих (напр., методом хронометража). Н. в. складывается из подготовительно-заключит. и штучного времени. Н. в. обратно пропорциональна норме выработки. Н. в. периодически пересматривается по мере проведения организационно-технич. мероприятий, направл. на улучшение условий труда. НОРМА ВЫРАБОТКИ - кол-во продукции, которое должен произвести рабочий в ед. времени. Н. в. является показателем производительности труда и принимается за основу при определении размеров сдельной оплаты труда рабочего. Н. в. зависит от уровня технич. оснащённости, технологии, орг-ции произ-ва. НОРМАЛЕМЕР - прибор для измерений длины общей нормали цшшндрич. зубчатых колёс с внеш. зацеплением. Состоит из корпуса, измерит. и переставной губок, штанги и отсчётного устройства (см. рис.). Предел измерений 700 мм. Цена деления отсчётного устройства 0,005 и 0,01 мм. Нормалемер: 1 - измерительная губка; 2 - корпус; 3 - отсчётное устройство; 4 - штанга; 5 - переставная губка НОРМАЛИЗАЦИЯ (франц. normalisation - упорядочение, от normal - правильный, положенный) - 1) термич. обработка стали, заключающаяся в её нагреве до темп-р аустенитного состояния (примерно до 750 - 950 °С), выдержке и последующем охлаждении на воздухе. Н. производят для повышения механич. св-в стали, а также для улучшения обрабатываемости стали резанием. Часто Н. предшествует закалке. 2) Нек-рые виды работ по стандартизации в машиностроении. Н. как термин и понятие широко применялась в СССР до установления Гос. системы стандартизации. НОРМАЛЬ (франц. normal - нормаль, норма, от лат. normalis - прямой) - 1) Н. в стандарт и-з а ц и и - устаревшее назв. стандарта. 2) Н. в математике - Н. к кривой (поверхности) в данной точке наз. прямую, проходящую через эту точку и перпендикулярную к касат. прямой (или плоскости) в этой точке. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, Гаусса распределение, - распределение вероятностей случайной величины X, характеризуемое плотностью вероятности: где а - математическое ожидание, а б2 - дисперсия случайной величины X. Мн. случайные величины, встречающиеся в прикладных вопросах (напр., распределение случайных ошибок измерений), имеют распределения, близкие к Н. р. Это объясняется тем, что Н. р. возникает, когда данная случайная величина представляет собой сумму большого числа независимых случайных величин, каждая из к-рых играет в образовании всей суммы незначит. роль См. рис. Кривые плотности нормального распределения для различных значений параметров а и б: I - а = 0. б = 2,5; II - а = 0, б = 1; III-а = 0, б = 0.4; IV - а = 3, б= 1 НОРМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ, центростремительное ускорение, - составляющая ускорения точки при криволинейном движении, направленная по главной нормали к траектории точки в сторону центра кривизны. Н. у. ап = v2lr. где v - скорость точки, r - радиус кривизны траектории. При прямолинейном движении r = оо и ап= 0. НОРМАЛЬНОСТЬ РАСТВОРА - физ. величина, равная отношению эквивалентного количества вещества (растворённого) к объёму р-ра. Обозначение, принятое в химии, - н. Единица Н. р. (в СИ) - моль/м3. В химии применяют внесистемную единицу - моль/л; 1 моль/л = 103 моль/м3. Так. запись 2н H2SO4 означает двухнормальный р-р серной к-ты, в 1 л к-рого содержится эквивалентное кол-во растворённого в-ва, равное 1 молю Н2SО4 (при основности к-ты, равной 2), или ~98 г H2SO4. ** НОРМАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - гармонич. собственные колебания, к-рые могли бы существовать в колебат. линейной системе, если бы в ней не происходило рассеяния энергии. Число Н. к. для данной системы равно числу её колебат. степеней свободы, а их частоты определяются параметрами системы и наз. её нормальными или собственными частотами. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ - стандартные физ. условия, определяемые давлением р = 101 325 Па (760 мм рт. ст.) и термодинамич. темп-рой Т = 273,15 К (t = О °С). НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - первичный элемент, у к-poro один электрод - ртуть, другой - амальгама кадмия или цинка, электролит - водный р-р сульфата кадмия или цинка. Н. э. бывают насыщенные и ненасыщенные. При надлежащих условиях хранения и применения отличаются высокой стабильностью эдс, ср. значение к-рой при 20 °С равно 1,0186 В. При темп-ре t, отличной от 20 оС, значение эдс определяют по ф-ле: где Ем - эдс Н. э. при 20 °С. Н. э. применяют в различных областях измерит. техники, напр. в компенсац. схемах, в качестве образцовой меры или источника опорной эдс. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ (НТД) - документ, устанавливающий требования к объектам стандартизации, обязательный для исполнения в определ. областях деятельности, разработанный в установл. порядке и утверждённый компетентным органом. Осн. виды НТД - стандарты и технические условия НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ - наибольшие нагрузки, отвечающие норм. условиям эксплуатации зданий и сооружений; используются при расчёте конструкций по предельным состояниям. НОРМАТИВЫ - расчётные значения затрат рабочего времени, материальных, денежных ресурсов, применяемые в нормировании труда и планировании производств. и хоз. деятельности соц. пр-тий и орг-ций. НОРМОКОНТРОЛЬ - проверка конструкторской, технология., а также нормативно-технич. документации осн. и вспомогат. произ-в на соответствие их требованиям, установл. стандартами и др. нормативно-технич. документацией. Н. осуществляется службой стандартизации пр-тий и орг-ций, ответств. представитель к-рой проверяет и подписывает каждый документ перед сдачей его на размножение или хранение, Порядок Н. установлен ГОСТ. НОС судна - передняя оконечность судна, заканчивающаяся форштевнем. Очертания Н. определяют форму носовых обводов судна и такие важные эксплуатац. особенности, как всхожесть на волну, ледопроходимость и др. Распространённые очертания Н. приведены на рис. К ст. Нос. Носовая оконечность ледокола " Россия" Очертания носа судна: а - обыкновенный нос с прямым наклонным форштевнем; б - нос судна с U-образными шпангоутами; в - бульбообразный нос; г - ледокольный нос; д - ложкообразный нос; е - к дилерский нос НОСИТЕЛИ ТОКА - электрически заряж. частицы в в-ве, обусловливающие его электрическую проводимость. В большинстве случаев Н. т. являются т. н. свободные электроны и ионы, к-рые способны перемещаться в в-ве под действием электрич. поля. В ПП различают 2 рода Н. т. - электроны и дырки. НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ - физ. тело или среда, используемые для записи и хранения информации. Широко распространены Н. д. в виде перфокарт и перфолент, магн. лент, дисков и барабанов, оптич. дисков, фотобумаги и фотоплёнки и др., на к-рые информация записывается посредством изменения их механич., магн., оптич. и иных св-в или формы тела. Различают Н. д. однократного и многократного использования. На Н. д. первого типа информация записывается один раз и в таком виде хранится сколь угодно долго при многократном считывании (напр., перфокарты, перфоленты, фотобумага, фотоплёнка); Н. д. второго типа допускают многократную запись информации на одних и тех же участках среды (тела) и её стирание, если это необходимо (напр., магн. ленты, диски, барабаны, реверсивные оптич. диски). Применяются в системах эвуко- и видеозаписи, системах автоматич. обработки информации, информационно-поисковых системах и т. д. НОЧНОГО ВИДЕНИЯ ПРИБОРЫ - служат для обнаружения и наблюдения объектов в темноте по их собств. или отражённому от них тепловому излучению. Наибольшее распространение получили Н. в. п., выполненные на осн. электронно-оптических преобразователей, преобразующих невидимое невооруж. глазом изображение объектов в ИК лучах (тепловых) в видимое изображение. Примеры Н. в. п. - ночной бинокль, прицел. Н. в. п. применяются, напр., для вождения автомобилей, танков в ночное время, при стрельбе в темноте. НУВИСТОР (от итал. nuovo - новый и vista - вид) - миниатюрная металлокерамич. привмно-усилительная лампа (триод или тетрод) с цилиндрич. консольно закреплённой системой электродов. По сравнению с приёмно-усилит. лампами др. типов Н. обладают повыш. вибро- и термоустойчивостью, работают при более низких напряжениях на электродах. Используются в малогабаритной радиоэлектронной аппаратуре повыш. надёжности, гл. обр. во входных каскадах малошумящих усилителей, а также в качестве гетеродинов, на частотах 400 - 800 МГц. НУКЛИДЫ - общее назв. атомных ядер. Н. отличаются по своему составу, т. е. содержат разл. числа протонов или нейтронов либо и тех и других частиц. В частности, Н. разных изотопов одного в того же хим. элемента отличаются только числом нейтронов. НУКЛОН (от лат. nucleus - ядро) - общее назв. протона и нейтрона, т. е. частиц, из к-рых построены атомные ядра. Св-ва нейтронов и протонов имеют большое сходство. В частности, ядерные силы взаимного притяжения между двумя протонами, двумя нейтронами и между протоном и нейтроном одинаковы, если частицы находятся в соответственно одинаковых состояниях. Поэтому нейтрон и протон можно рассматривать как 2 разл. "зарядовых состояния" одной и той же частицы - Н. НУЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ (от лат. nullus - никакой) -наименьшая энергия, к-рой обладает физ. система, находящаяся в наинизшем знергетич. состоянии. Существование Н. э. - квантовый эффект, вытекающий из законов квантовой механики. Н. э. осциллятора равна hv/2, где v - частота колебаний осциллятора, л - Планка постоянная. Колебания частиц кристаллич. твёрдого тела приближённо можно рассматривать как колебания осцилляторов. Поэтому даже при термодинамич. темп-ре Т->0 кристалл обладает определ. Н. э., что проявляется, в частности, в уширении спектральных линий рассеиваемого кристаллом света. НУЛЕВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ, компенсационный метод измерений, - высокоточный метод измерений, осн. на сравнении измеряемой величины с мерой, в к-ром на нулевой прибор (нуль-индикатор) воздействует сигнал, пропорциональный разности измеряемой и известной величин (в процессе измерений эту разность доводят до нуля). Пример: измерение электрич. величин (напряжения, электрич. сопротивления, ёмкости и Др.) с применением потенциометров и мостов измерительных. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ - комплекс, включающий работы по инженерной подготовке территорий и стр-ву подз. части здания. В Н. ц. входят: земляные работы по вертик планировке территории, устройство пост. и врем. дорог, прокладка подз. коммуникаций, стр-во трансформаторных и распределит. подстанций, центральных тепловых пунктов, стр-во подз. части здания. НУЛЬ-ИНДИКАТОР (от лат. nullus - никакой) - прибор, фиксирующий отсутствие электрич. тока или напряжения в измерит. цепи. Применяется при нулевых методах измерения - мостовых, компенсац. и др. В измерит. цепях пост. тока в качестве Н.-и. в основном используются магнитоэлектрич. гальванометры, в цепях перем. тока - вибрац. гальванометры и электронные Н.-и. (сочетание электронного усилителя с магнитоэлектрич. измерителем, ЭЛП и др.). Реже применяют в качестве Н.-и. телефон, электро- и ферродинамич. измерит. приборы и др. НУЛЬ-ОРГАН - 1) элемент измерит. устройства (обычно автоматического), предназнач. для сравнения сигналов, поступающих на его входы. Один из сигналов принимается за образцовый (опорный) - "нулевой". В Н.-о. формируется выходной сигнал, показывающий равенство входных сигналов либо их рассогласование по знаку. 2) Н. - о. в автоматике - устройство для сравнения аналоговых сигналов. Наибольшее применение в устройствах автоматики, цифровой измерит. техники, аналого-цифровых преобразователях получили Н.-о. с двумя и тремя состояниями выходной цепи: Н.-о. первого типа указывает, какой из сравниваемых сигналов больше; Н.-о. второго типа определяет не только знак разности между сигналами, но способен фиксировать их равенство. НУССЕЛЬТА ЧИСЛО [по имени нем. физика В. Нуссельта (W. Nusselt; 1882 - 1957)] - критерий подобия, характеризующий интенсивность конвективного теплообмена (см. Подобия теория). Н. ч. Nu = al/Лямбда , где а - коэфф. теплоотдачи. X - теплопроводность движущейся среды (жидкости, газа), l - характерный размер (напр., при конвективном теплообмене между стенками трубы и движущейся в ней жидкостью или газом l = d, где d - диаметр трубы). НУТАЦИЯ (от лат. nutatio - колебание) - колебания угла наклона оси собственного вращения твёрдого тела (угла нутации в, см. Эйлера углы). Н. возникает одновременно с собств. вращением и прецессией тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. Н. имеет место при движении гироскопа, планет и их спутников. Амплитуда и период Н. гироскопа тем меньше, чем больше угловая скорость его собств. вращения. НУТРОМЕР - прибор для измерений внутр. линейных размеров изделия. В зависимости от принципа, полож. в основу конструкции, бывают микрометрии, и индикаторные Н. (см. рис.). Пределы измерений от 0,2 мм до 10 м. Шариковый индикаторный нутромер для измерений малых отверстий: 1 - деталь; 2 - упор; 3 - измерительная вставка; 4 - отсчётное устройство; 5 - закрепительный винт; 6 - игла; 7 - измерительный шарик НЬЮТОН [по имени англ. учёного И. Ньютона (I. Newton; 1642 - 1727)] - ед. силы и веса в СИ. Обозначение - Н. 1 Н равен силе, сообщающей телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. НЬЮТОНА БИНОМ - ф-ла, выражающая целую положит. степень суммы двух слагаемых (двучлена, бинома) через степени этих слагаемых; Частными случаями Н. б. при п = 2 и п = 3 являются ф-лы квадрата и куба суммы двух слагаемых х и у. НЬЮТОНА ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ - три закона, лежащие в основе т. н. классич. ньютоновской механики. 1-й закон (закон и н е р ц и и): если на материальную точку не действуют другие тела, то она находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Системы отсчёта, в к-рых выполняется 1-й закон, наз. инерциальными. Такие системы отсчёта применяют не только в механике, но и в др. областях физики. 2-й закон: скорость изменения импульса (количества движения) матер, точки равна геом. сумме F всех сил, действующих на эту точку: d/dt (mV) = F, где т - масса матер. точки, v - её скорость, t - время. Т. к. в классич. ньютоновской механике считается, что масса матер. точки не зависит от скорости её движения, то m = const и ускорение матер. точки а - dv/df связано с F соотношением: а = F/m. 3-й закон: две матер, точки действуют друг на друга с силами, равными по абс. значению и направленными в противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки. НЬЮТОНОВСКИЕ ЖИДКОСТИ - жидкости, вязкость к-рых при ламинарном течении не зависит от режима течения (напряжения сдвига и градиента скорости), а полностью определяется их хим. природой и состоянием (темп-рой и давлением). Движение Н. ж. описывается Навъе - Стокса уравнениями. Примеры Н. ж.: все низкомолекулярные в-ва в жидком состоянии, их смеси и истинные р-ры в них низкомолекулярных в-в (вода, органич. жидкости, расплавл. металлы, соли и стекло при темп-ре выше темп-ры размягчения).
вверх