ЭЛЕКТРОННО-СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, электронный индикатор настройки. - электровакуумный прибор, предназнач. для визуального определения (индикации) уровня электрич. сигнала в цепях радиоэлектронной аппаратуры. В одном стек. баллоне Э.-с. и. размещены управляющее устройство (обычно триод), к-рое усиливает поступающий электрич. сигнал, и индикаторное устройство (содержащее люминесцентный экран), высвечивающее определ. фигуры, размеры и расположение к-рых зависят от силы анодного тока управляющего устройства. Применяются гл. обр. для точной настройки в радиоприёмниках и как индикатор нуля в радиоизмерит. аппаратуре. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЗЫ - электронно-оптич. устройства, предназнач. для создания электрич. и магн. полей определ. конфигурации и используемые для фокусировки электронных пучков. Различают электростати ч. Э. л., магнитные линзы и комбинированные Э. л. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗ - совокупность электронов проводимости в кристалле или плазме, способных участвовать в образовании электрич. тока. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ - аппарат для электромеханич. изготовления клише. В Э. г. а. фотоэлемент "читает" подлежащее воспроизведению изображение, преобразуя световой сигнал от изображения в электрический, пропорциональный оптич. плотности элементов изображения. Электрич. сигнал приводит в действие реж. инструмент, гравирующий в материале клише (металле, пластмассе) пробельные элементы (см. рис.). Остающиеся печатающие элементы передают воспроизводимое изображение. Э. г. а. используется и для изготовления форм глубокой печати. В лазерном Э. г. а. реж. инструментом является луч лазера. Принципиальная схема электронного гравировального автомата: 1 - цилиндр (или стол) для формного материала; 2 - цилиндр (или стол) для оригинала; 3 - фотоголовка; 4 - электронный усилитель; 5 - гравирующая головка ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ, К-з а х в а т, - один из видов самопроизвольного радиоактивного превращения атомных ядер. Э. з. заключается в захвате ядром электрона из электронной оболочки атома (обычно из ближайшей к ядру К-оболочки). При Э. з. один из протонов ядра, поглотив электрон, превращается в нейтрон и электронное нейтрино, к-рое покидает атом. В результате Э. з. зарядовое число ядра уменьшается на 1, а массовое число не изменяется. Э. з. сопровождается испусканием характеристич. рентгеновского излучения. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР НАСТРОЙКИ - . см. Электронно-световой индикатор. ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП - вакуумный электронно-оптич. прибор для наблюдения и фотографирования многократно увеличенного (до 106 раз) изображения объектов, полученного с помощью пучка электронов, ускоренных до больших энергий (30 - 100 кэВ и более). Для фокусировки электронного пучка в Э. м. применяются магн. (электромагн.) или электростатич. линзы. Исследуемый объект рассеивает, отражает и поглощает электроны. Для исследования объектов в проходящих пучках применяют Э. м. просвечивающего типа, обладающие самой высокой разрешающей способностью (0,2 - 0,3 нм, а в отд. случаях и выше) по сравнению с др. типами Э. м. Для изучения массивных, непрозрачных для электронов объектов обычно применяют эмиссионные Э. м., в к-рых изображение получают с помощью электронов, испускаемых образцом при нагреве, освещении или бомбардировке его ионами или электронами (разрешающая способность 20 - 30 нм). Растровые, или сканирующие, Э. м. позволяют исследовать как непрозрачные, так и прозрачные для электронов объекты, на к-рые направляется тонкий пучок электронов, непрерывно обегающий (сканирующий) участок поверхности объекта (разрешающая способность 3 - 20 нм). Отражательный Э. м. даёт изображение объектов с помощью рассеянных электронов, к-рые проходят через систему линз, увеличивающих изображение (разрешающая способность 30 - 50 нм). С помощью зеркальных Э. м. получают распределение электрич. потенциала у поверхности исследуемого образца. Электроны отражаются не непосредственно объектом, а экранирующей его эквипотенц. поверхностью (разрешающая способность 100 нм). В теневом Э. м. на образец направляется тонкий электронный луч (зонд), к-рый на удалённом от объекта экране даёт увеличенное теневое изображение объекта (разрешающая способность до неск. десятков нм). С помощью Э. м. можно изучать изображения отд. атомных плоскостей, дислокационные картины в металлах и сплавах, кристаллич. структуру. В кон. 60-х гг. с помощью Э. м. получены фотографии крупных молекул, на к-рых видно расположение ядер нек-рых атомов. См. рис. Сканирующий электронный микроскоп "Сте-реоскан 180" (Великобритания) ЭЛЕКТРОННЫЙ НАБОР - процесс изготовления текстовых или текстово-иллюстрац. диапозитивов (негативов) с использованием средств вычислит. техники, входящих в системы автоматизир. совместной переработки текста и иллюстраций. Частный случай Э. н. - фотонабор. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС (ЭПР) - резонансное поглощение энергии перем. электромагн. поля сантиметрового и миллиметрового радиодиапазона парамагнитным в-вом, находящимся в пост. магн. поле. ЭПР вызван происходящими под влиянием перем. магн. поля квантовыми переходами между зеемановскими подуровнями энергии парамагн. частиц (см. Зеемана явление). ЭПР широко применяют для исследования методами радиоспектроскопии структуры кристаллов, св-в атомных ядер, взаимодействий между частицами в твёрдых телах и жидкостях, в качестве весьма точного способа наблюдения за ходом хим. и биохим. реакций и образованием в них свободных радикалов. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТОР, автоэлектронный микроскоп, - безлинзовый вакуумный электронно-оптич. прибор для получения увеличенного (в 105 - 106 раз) изображения поверхности твёрдого тела. Представляет собой сферич. или конусообразную стек. колбу, дно к-рой (экран) покрыто слоем люминофора; в центре колбы помещается катод (исследуемый объект) в виде острия, анодом служит проводящий слой на внутр. стенках колбы или проволочное кольцо вокруг катода. Давление остаточного газа 10 - 1000 МПа. При создании между анодом и катодом разности потенциалов в неск. кВ с кончика острия возникает интенсивная автоэлектронная эмиссия. Электроны ускоряются и бомбардируют экран, вызывая свечение люминофора; в результате на экране воспроизводится распределение плотности электронного тока, отражающее в увелич. масштабе кристаллич. структуру исследуемой поверхности острия. Предельнее разрешение Э. п. 1 нм. Э. п. применяются преим. для изучения автоэлектронной эмиссии металлов и ПП, определения работы выхода электронов с разных граней монокристалла и т. п. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЖЕКТОР - см. в ст. Электронная пушка. ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ - см. Вторично-электронный умножитель. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦВЕТОДЕЛЙТЕЛЬ в полиграфии - электронное оптико-механич. автоматизир. устройство для получения с цветного оригинала откорректированных негативов (диапозитивов), используемых в формном процессе многокрасочной печати. Основано на построчной развёртке оптич. изображения оригинала, разделении пропущенных оригиналом (отражённых от него) лучей на три зоны (синюю, зелёную и красную) н преобразовании их в электрич. сигналы. Последние автоматически корректируются и преобразуются в световые лучи, записывающие цветоделённое изображение на фотоплёнке. Э. ц. автоматизирует процесс изготовления фотоформ и улучшает качество печатной продукции. Э. ц. может использоваться в автоматизир. системе совместной переработки текста и иллюстраций. ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ (отэлектрон и ...графия) - метод исследования строения в-ва, осн. на получении и регистрации дифракц. картин, возникающих при рассеянии пучка электронов в-вом (см. Дифракция). Применяется при исследовании кристаллов, поверхностей разл. тел, строения молекул и т. д. Исследование проводится с помощью прибора - электронографа. ЭЛЕКТРООГНЕВОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ - способ детоннрования зарядов пром. ВВ или боеприпасов, при к-ром отрезок огнепроводного шнура зажигательной трубки воспламеняется с помощью электровоспламенителей, смонтированных в сеть, ток в к-рую подаётся из безопасного места. ЭЛЕКТРООПТИКА - раздел физ. оптики, в к-ром изучается влияние электрич. поля на оптич. св-ва в-ва. См. Керра явление. Шторка явление. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ДАЛЬНОМЕР - то же, что геодиметр. ЭЛЕКТРООСМОС (от электро... и греч. osmos - толкание, давление), электроэндоосмос, - движение жидкости через капилляры или через пористые диафрагмы под действием внеш. электрич. поля. Э. применяется в технике при очистке воды н др. жидкостей. Явление, обратное Э., - возникновение разности электрич. потенциалов между концами капилляра или поверхностями пористой диафрагмы при продавливании через них жидкости, т. е. возникновение т. н. потенциала течения. ЭЛЁКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ - тяговый подвижной состав, приводимый в движение тяговыми электродвигателями, получающими питание от электроэнергетич. систем через тяговые подстанции ж. д. и контактную сеть. К Э. с. относятся электровозы, электрич. моторные вагоны, а также прицепные вагоны моторвагонной тяги. На магистральных ж. д. СССР Э. с. работает на однофазном токе с номин. напряжением 25 кВ частотой 50 Гц и на пост. токе с номин. напряжением 3 кВ; на линиях метрополитена применяется пост. ток с номин. напряжением 750 В, на ж.-д. путях пром. транспорта - однофазный ток 10 кВ, пост. ток 3 и 1,5 кВ и трёхфазный ток 380 В. ЭЛЕКТРОПОЕЗД - моторвагонный подвижной состав (иногда составленный из отд. моторвагонных секций), получающий электроэнергию от контактной сети или электрич. аккумуляторов. Э. используются в осн. на пригородных ж.-д. линиях н на метрополитене См. рис. Скоростной электропоезд ЭР200 (СССР) ЭЛЕКТРОПРИВОД - см. Электрический привод. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ - см. Электрическая проводимость. ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЕ СТЕКЛО - обладает электрич. св-вами ПП; увеличение его электронной проводимости достигается повышением объёмной (халькогенидные и оксидные стёкла) или поверхностной (стёклас тонким плёночным покрытием из оксидов металлов - олова, индия, титана, кадмия и др.) электрич. проводимости. Э. с. применяется, напр., в термисторах, фоторезисторах, в произ-ве электро-, обогреваемого стекла. ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ - устройство. состоящее из установл. на общей панели звукоснимателя и электродвигателя, вращающего диск с грампластинкой с частотой 78; 45; 331/3; 162/3 об/мин. При воспроизведении звукозаписи электродвигатель Э. подключают к источнику электропитания (осветит. сеть, электрич. батарея или аккумулятор), а звукосниматель присоединяют к радиоприёмнику, телевизору или др. аппарату, имеющему усилитель электрич. колебаний звуковой частоты и громкоговоритель. ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА - см. Электрическая разведка. ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНАЯ СТАНЦИЯ - передвижной комплект аппаратуры и оборудования для произ-ва электроразведочных работ. Состоит из генераторной группы и полевой измерит. лаборатории, включающей измерит. преобразователи (датчики электрич. или магн. поля), промежуточные преобразователи (усилители, фильтры, накопители, детекторы и пр.) и устройства регистрации в аналоговой или цифровой форме. Применяется при исследованиях геол. разреза до глубин в неск. км методами сопротивления, магнитотеллурич. поля, электромагн. зондирований и др. ЭЛЕКТРОСВАРКА - понятие, применявшееся ранее для обозначения дуговой сварки и контактной сварки. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ - область науки и техники, занимающаяся вопросами передачи информации посредством электрич. сигналов, распространяющихся по проводам (проводная связь), или (и) радиосигналов (радиосвязь). К Э. относят, кроме того, передачу информации при помощи оптич. систем связи. Осн. виды Э.: телеф.. телегр., факсимильная связь, передача данных (телекодовая связь), видеотелеф. связь. ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ - метод получения различных хим. соединений с помощью электролиза. Для синтеза используют как анодные реакции электрохим. окисления, так и катодные реакции электрохим. восстановления. Из неорганич. соединений методом Э. получают на аноде мн. окислители (хлорная к-та НС1О4 и перхлораты; пероксосерная, или надсерная, к-та H2S2O6 и пероксосульфаты; перманганат калия КМпО4 и др.); катодные процессы используют гораздо реже (напр., произ-во гндроксиламина восстановлением азотной к-ты или нитритов). Весьма перспективно произ-во методом Э. органич. соединений, т. к. продукты электрохим. окисления или восстановления характеризуются высокой чистотой; так получают фармацевтич. препараты, душистые в-ва, витамины, а также мономеры. ЭЛЕКТРОСКОП (от электро... и ...скоп) - демонстрац. прибор для обнаружения и измерения электрич. заряда. Простейший Э. состоит из изолированного металлич. шарика (либо стержня), к к-рому прикреплены 2 лёгких металлич. листочка. При соприкосновении шарика с наэлектризов. телом листочки, заряжаясь одноимённо, взаимно отталкиваются. Угол, на к-рый расходятся листочки (угол "разлёта"), служит мерой электрич. заряда. Если Э. помещён внутри заземлённой металлич. оправы, то угол "разлёта" может служить мерой потенциала (относительно земли) того тела, к к-рому прикасается шарик Э. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - совокупность мероприятий по обеспечению электрич. энергией разл. её потребителей. В задачи разработки систем Э. входят расчёт нагрузок, выбор числа и мощности подстанций, проектирование электросетей, разработка способов повышения их пропускной способности, регулирование напряжений и компенсация реактивной мощности, повышение надёжности и живучести с целью обеспечения потребителей необходимым кол-вом электрич. энергии с такими параметрами, к-рые позволяют использовать её смаке, эффективностью и экономичностью. Э. в СССР осуществляется в осн. централизованно от электроэнергетических систем. ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - плавка стали в электрич. печах. Наиболее распространена выплавка стали в дуговых печах, т. к. в них можно получать стали широкого сортамента (от рядовых до высококачеств.) при массе плавки от неск. десятков кг до сотен т. Э. п. в дуговых печах делятся: по хим. составу огнеупорной футеровки печей и применяемого шлака - на основной и кислый; по шлаковому режиму (по числу наводимых шлаков) - на одношлаковый и двухшлаковый; по характеру процесса - на переплав, имеющий гл. целью расплавление металла и огранич. его рафинирование, и плавку с полным окислением, сопровождающимся дефосфорацией и кипением жидкой стали, в ходе к-рого из неё удаляются газы и др. нежелат. примеси. Э. п. имеет ряд преимуществ перед др. способами получения стали, и его роль непрерывно возрастает. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - см. Электрическая станция. ЭЛЕКТРОСТАТИКА - раздел физики, в к-ром рассматриваются взаимодействие и условия равновесия электрич. зарядов, неподвижных относительно инерциальной системы отсчёта. Электрич. поле покоящихся зарядов наз. электростатическим полем, а силы взаимодействия этих зарядов - электростатическими силами. В основе Э. лежит Кулона закон. Электростатич. силы - потенциальные силы. Поэтому наряду с силовой хар-кой электростатич. поля - напряжённостью электрического поля - пользуются также энергетич. хар-кой этого поля - потенциалом электрическим. Законы Э. используют в электрич. аппаратах, электронно-оптич. приборах, ускорителях заряж. частиц и др. приборах и устройствах. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ - явление наведения электрич. зарядов на проводящем теле под действием внеш. электростатич. поля. Э. и. используется, напр., для электрич. экранирования, т. е. для защиты к.-л. приборов или элементов электрич. схемы от влияния внеш. электрич. полей. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ - способ печати, осн. на переносе красочного изображения с рельефных, плоских или углублённых форм на бумагу под действием электрич. поля. При этом краске и бумаге сообщаются противоположные заряды. Э. п. облегчает процесс печатания, упрощает конструкцию печатной машины и практически не вызывает износа печатной формы. Применяется ограниченно. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ - обогащение полезных ископаемых путём разделения минералов по электрич. проводимости. Основана на различиях в траектории перемещения заряженных коротким разрядом, трением и др. способами частиц минералов в электрич. поле. Э. с. осуществляется в электросепараторах. См. Рис. К ст. Электростатическая сепарация. Схема электростатического сепаратора; 1 - бункер; 2 - барабаны-электроды; 3 и 5 - приёмники; 4 - делительная плоскость К ст. Электростатическая сепарация. Схема электростатического барабанного сепаратора с противостоящим плоским электродом; 1 - бункер; , 2 - барабан-электрод; 3 - плоский электрод; 4 - приёмник отходов; 5 - приёмник концентратов ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - служит для измерений электрич. напряжения, кол-ва электричества и мощности; работа осн. на взаимодействии двух или более электродов (подвижных и неподвижных), несущих разноимённые электрич. заряды (см. рис.). Среди Э. и. п. наиболее распространены электростатич. вольтметры (щитовые и переносные, одно- и многопредельные), предназнач. для измерений в диапазоне от 10 В до десятков и сотен кВ. Осн. особенности: неравномерная шкала, независимость показаний от внеш. магн. полей, частоты (вплоть до 30 МГц) и формы кривой прилож. напряжения. Для Э. и. п. характерно весьма малое сооств. потребление мощности при измерениях на пост. токе и перем. токе НЧ. Схема электростатического измерительного прибора: 1 - подвижные пластины; 2 - неподвижные камеры (напряжение прикладывается между 1 и 2); 3 - подвижная ось; 4 - пружина; 5 - стрелка; 6 - шкала ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - электрический ракетный двигатель, в к-ром предварительно ионизиров. рабочее тело ускоряется в сильном электростатич. поле. Для получения тяги используют положит. ионы - обычно щелочных металлов, а также ртути и висмута (ионные двигатели) или положительно заряж. микроскопия, (размером в доли мкм) капли, пылинки и др. коллоидные частицы (коллоидные двигатели). Чтобы реактивная струя была нейтральной, в Э. р. д. предусмотрено устройство для нейтрализации пучка ионов электронами. Уд. импульс Э. р. д. достигает 100 км/с и более. Макс. тяга ионных РД - 0,01 Н, коллоидных - может быть на 2 - 3 порядка больше. Ионный РД впервые испытан в полёте на КК "Восход" (1964), коллоидные РД находятся в стадии разработки. См. рис. К ст. Электростатический ракетный двигатель: а - принципиальная схема; б - схема цезиевого ионного двигателя; 1 - электропитание; 2 - рабочее тело (цезий); 3 - насос; 4 - ионизационная камера; 5 - электростатический ускоритель; 6 - ионы; 7 - электроны; 8 - эмиттер электронов; 9 - радиационные экраны; 10 - вольфрамовый ионизатор; 11 - ускоряющий электрод; 12 - нейтрализующий электрод (эмиттер электронов); 13 - электроны; 14 - значения электрического потенциала; 15 - подогреватель ионизатора ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ - см. в ст. Электростатика. ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ (от электро... и лат. strictio - стягивание, сжимание) - деформация диэлектрика под действием электрич. поля, пропорциональная квадрату напряжённости поля. Э, не зависит от направления поля и наблюдается во всех диэлектриках - твёрдых, жидких и газообразных. Для всех твёрдых диэлектриков Э. очень мала и не имеет практич. значения. Э. не следует смешивать с обратным пьезоэлектрическим эффектом, к-рый, являясь линейным эффектом (пропорциональным первой степени напряжённости), на неск. порядков больше Э. и наблюдается только у нек-рых диэлектриков (пьезоэлектриков). ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - методы термин, обработки материалов, при к-рых нагрев (индукционный, контактный и др.) осуществляется электрич. током. Э. о. позволяет нагревать только поверхность изделий (напр., при поверхностной закалке токами ВЧ) или отд. их участки. Э. о. отличается высокой скоростью нагрева, высокой производительностью и лёгкостью регулирования, улучш. условиями труда. ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - электрический ракетный двигатель, рабочее тело к-рого (напр., водород, аммиак) нагревается до высокой темп-ры с помощью электрич. энергии, а затем истекает через реактивное сопло. По способу нагрева рабочего тела различают омические, электродуговые, индукционные и электровзрывные Э. р. д. Уд. импульс может достигать 10 км/с и выше. Наиболее разработаны (испытывались в полёте) омические РД (см. рис.). К ст. Электротермический ракетный двигатель. Схема омического ракетного двигателя: 1 - сопло; 2 - рабочее тело; 3 - электропитание; 4 - электроизоляционная простав-ка; 5 - нагревательный элемент (камера нагрева); 6 - тепловой экран; 7 - корпус ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ (от электро... и греч. therroe - теплота) - отрасль электротехники, охватывающая использование электрич. энергии для нагрева и расплавления материалов и изделий. Широко применяется в пром-сти, в частности в металлургии (см. Электрометаллургия), в сварочном деле, медицине и др. областях. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - отрасль науки и техники, связанная с применением электрич. и магн. явлений для преобразования энергии, обработки материалов, передачи информации и др. и охватывающая вопросы получения, преобразования и использования электроэнергии в практич. деятельности человека. Зарождение Э. относится к периоду создания источника пост. тока (нач. 19 в.) и последовавших затем открытий в области электричества и магнетизма. Развитие Э. на первом этапе привело к созданию электрической машины, оказавшей огромное влияние на становление и развитие пром. произ-ва, с. х-ва и транспорта, а затем послужило основой для создания ряда пром. отраслей и научно-технич. направлений. Изучение хим. действия электрич. тока привело к появлению гальванотехники, а преобразования электрич. энергии в световую - светотехники. Открытия термоэлектронной эмиссии и электрич. св-в полупроводников составили основу электроники, а изобретение радио - радиотехники. Передача электрич. сигналов по проводам - основа телеф. и телегр. связи. Создание систем передачи электроэнергии на расстояние и распределения её между потребителями положило начало развитию электроэнергетики, а изобретение трёхфазного асинхронного двигателя - электрического привода. На базе широкого применения электрич. энергии развиваются наиболее энергоёмкие производства (получение алюминия, магния, натрия и др.). Развитие энергетики, электрификации, связи, телемеханики, вычислит. техники и автоматизации произ-ва, технологич. процессов мн. произ-в базируется на сложных системах с комплексным использованием пост. и перем. тока. Э. - науч. основа мн. отраслей пром-сти: электротехнич., электронной, радиотехнич., средств связи. См. также Электрификация. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА - спечённые тонкозернистые изделия, преим. изоляторы, изготовляемые обычно из фарфоровых, цирконовых или тальковых масс. Обладают высокой плотностью (водопоглощение до 0,5%), значительной механич. и электрич. прочностью (напряжение при пробое на частоте 50 Гц не менее 25 - 45 кВ/мм). Различают изоляторы низковольтные (до 500 В), применяемые для монтажа телегр. и телеф. линий, нар. и внутр. сетей низкого напряжения, а также высоковольтные (св. 500 В) - для высоковольтной аппаратуры и линий электропередачи. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СТАЛЬ - группа легир. кремнием сталей, применяемых в качестве магнитомягкого материала в конструкциях электрич. машин и аппаратов. Различают динамную (изотропную) и трансформаторную (анизотропную) сталь. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО - применяемый в электротехнике материал с высокими магн., механич. и технологич. св-вами. Наиболее широкое распространение в качестве Э. ж. получило армко-железо. Э. ж. используется гл. обр. в электрич. аппаратах, работающих на пост. токе. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА - элемент электрической системы, в к-ром производится, преобразуется, передаётся, распределяется или потребляется электрич. энергия. ЭЛЕКТРОФОН (от электро... и ...фон) - переносный аппарат для электрич. воспроизведения звука с грампластинок. Осн. узлы: электрич. привод, обеспечивающий равномерное вращение диска с грампластинкой; звукосниматель с пьезокварцевой или магн. головкой; усилитель электрич. колебаний звуковой частоты; громкоговоритель или акустическая система. Приводы Э. имеют по 2 - 3 значения частоты вращения диска (331/3, 45, реже 78 или 162/3 об/мин). Э. выпускают для воспроизведения монофонич. и стереофонич. грамзаписи. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (от электро... и греч. phoresis - несение, перенесение), катафорез, - движение под действием внеш. электрич. поля дисперсных частиц, находящихся во взвеш. состоянии в жидкой или газообразной среде. Э. применяют в ряде технологич. процессов (нанесение покрытий, аналитич. разделение сложных белковых систем на компоненты), для улавливания частиц дыма и пыли и т. д. Явление, обратное Э., - возникновение разности электрич. потенциалов в среде при оседании в ней дисперсных частиц, т. е. возникновение т. н. потенциала оседания. ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ - процесс получения фотогр. изображения, осн. на визуализации (проявлении)скрытого электрич. изображения, образующегося на фотопроводящем слое (см. Фотопроводимость) диэлектрика или высокоомного ПП. Различают Э. на фотоэлектретах (см. Электр ет) и к с е р о г р а ф и ю, т. е. Э. на слое высокоомного ПП (в основном селена или оксида цинка), получившую широкое распространение для оперативного копирования документов, а также в скоростных устройствах ввода - вывода ЭВМ. Схема получения электрофотографического изображения методом ксерографии показана на рис. Ксерографич. слои приобретают светочувствительность после электризации (а), при к-рой внутри слоя создаётся электрич. поле и слой становится подобным плоскому конденсатору, между "обкладками" к-рого находится высокоомный ПП. При экспонировании (б) в результате фотопроводимости ПП в освещённых местах уменьшается сопротивление слоя, что приводит к утечке нанесённых на поверхность слоя зарядов пропорционально освещённости. Оставшиеся после экспонирования электрич. заряды образуют скрытое электрич. изображение. Это изображение визуализируют путём проявления электрически заряж. порошком (в сухом виде либо в виде суспензии) (в) и закрепления непосредственно на слое или переноса на бумагу, плёнку и т. п. (г) и последующего закрепления. Электрофотогр. процесс обеспечивает высокое качество изображения. Производительность 100 копий в 1 мин. К ст. Электрофотография. Схема получения электрофотографического изображения: а - электризация; б - экспонирование; в - сухое проявление; г - перенос изображения на бумагу ЭЛЕКТРОФРЕЗА - с.-х. орудие для сплошной обработки почвы в теплицах, парниках и на припарниковых участках, а также для заделки удобрений. В СССР применяется самоходная Э. ФС-0.7А (см. рис.), осн. узлами к-рой являются электродвигатель мощностью 2,8 кВт, редуктор с муфтой включения, ротор с ножами, колёса, кабель. Частота вращения ротора 200 об/мин, диам. ротора 420 мм. Ширина захвата Э. 0,7 м, производительность до 890 м2/ч. Самоходная электрофреза ФС-0.7А ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - совокупность методов обработки, осн. на законах электрохимии. По используемым электродным процессам различают анодную и катодную, по технологич. возможностям - размерную и поверхностную. См. также Электролиз, Гальванотехника, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - хим. источник тока, в к-ром реагенты в ходе электрохим. реакции непрерывно поступают к электродам.Состоит из батареи топливных элементов, а также систем хранения и подачи реагентов, отвода продуктов реакции, контроля и управления. Кпд до 80%. Используются, напр . в системах энергопитания КА. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - химический потенциал для термодинамич, системы, состоящей из электрически заряж. частиц (электронов, ионов). Э. п., отнесённый к одной частице, ц = n0 + Qф. где Q - заряд частицы, ф - потенциал электрический и n0 - хим. потенциал в отсутствие электрич. поля, т. е. заряда у частиц (его обычно наз. просто химическим потенциалом в отличие от Э. п.). ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - преобразователь неэлектрич. величин в электрич. сигналы и наоборот, осн. на использовании электрохим. явлений. Э. п. используются в качестве преобразователей (датчиков) давления, ускорения, интеграторов электрич. тока, счётчиков и т. п. Они просты по устройству, имеют небольшие габаритные размеры и массу, высокую чувствительность, малый уровень собств. шумов, потребляют мало энергии. К недостаткам Э. п. относятся ограниченность частотного, температурного диапазонов, высокий температурный коэфф. чувствительности. Однако в области НЧ они могут конкурировать с приборами, осн. на др. физ. явлениях. Э. п. находят применение в точном приборостроении, автоматике, метрологии, химии и др. отраслях науки и пром-сти. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ - отношение массы в-ва, выделившегося на электроде при электролизе, к электрич. заряду, к-рый прошёл через электролит. Согласно второму Фарадея закону Э. э. в-ва пропорционален его химическому эквиваленту. В СИ Э. э. выражается в килограммах на кулон (кг/Кл). ЭЛЕКТРОХИМИЯ - раздел физ. химии, в к-ром изучается связь между электрич. и хим. процессами. Э. рассматривает системы, содержащие ионы (р-ры или расплавы электролитов), а также процессы, протекающие на границе таких систем с металлами (или ПП). Согласно более узкому, но наиболее распространённому определению, Э. - наука, изучающая физ.-хим. процессы, к-рые сопровождаются появлением электрич. тока или, наоборот, возникают под действием тока на хим. соединения. Значение Э. в технике очень велико. Мн. металлы и др. продукты получают электролизом. Разнообразные покрытия (защитные, декоративные или обладающие определ. физ. св-вами) - область прикладной Э. - гальванотехники. Э. служит для создания хим. источников тока, для изучения процессов коррозии металлов и т. д. Мн. биол. процессы имеют электрохим. природу. ЭЛЕКТРОХОД - самоходное судно, движители к-рого приводятся в действие электродвигателями, работающими от собств. электростанции, аккумуляторов или внеш. контактной сети. В зависимости от типа двигателей, вращающих гл. судовой электрогенератор, различают дизель-электроходы (дизельные двигатели) и турбоэлектроходы (паровые или газовые турбины). ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА - сварка, при к-рой для плавления осн. металла и электрода используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрич. тока через шлаковую ванну - расплавл. флюс (см. рис.). Различают Э. с. электродной проволокой - для образования швов неогранич. длины при толщине металла до 500 мм; пластинчатым электродом - для сварки швов, не превышающих 1,5 м; п л а в я щ и м с я мундштуком - для сварки прямолинейных швов на заготовках большой толщины (> 500 мм) и для соединения деталей сложной формы. Схема электрошлаковой сварки: 1 - свариваемая деталь; 2 - шлаковая ванна; 3 - шлакоудерживающее приспособление; 4 - сварной шов; 5 - ванна жидкого металла; 6 - металлический электрод ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЕ ЛИТЬЁ - способ литья, при к-ром жидкий металл, полученный методом электрошлакового переплава, транспортируется (не соприкасаясь с воздухом) в водоохлаждаемый медный кристаллизатор, являющийся литейной формой. Потребность в таком кристаллизаторе вызвана высокой темп-рой жидкого металла. Преимущества Э. л. перед др. способами литья - высокая чистота металла при сравнительно небольшой стоимости отливки. Отливки, получ. Э. л., приближаются по св-вам к поковкам. Применяется ограниченно для изготовления сравнительно несложных отливок (напр., коленчатых валов, роторов турбогенераторов). ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ ПЕРЕПЛАВ - рафинирующий переплав, при к-ром металл (расходуемый электрод, спец. заготовка или сыпучая шихта) переплавляется в ванне электропроводного синтетич. шлака под действием теплоты, выделяющейся в шлаке при прохождении через него электрич. тока (см. рис.). Металл проходит по каплям через шлак и застывает под ним в виде слитка (до 200 т) в водоохлаждаемом кристаллизаторе. Обработка шлаком очищает металл от вредных примесей (серы, кислорода), а постепенное затвердевание в кристаллизаторе обеспечивает улучшение структуры слитка (по сравнению со слитком, отлитым в обычную изложницу). Электрошлаковые печи по конструкции проще вакуумных дуговых, не только не уступая им, но и в нек-ром отношении даже превосходя их по качеству металла. Э. п. разработан в СССР в нач. 50-х гг. Схема электрошлакового-переплава с одним (а) и двумя (б) расходуемыми электродами: 1 - электроды; 2 - шлаковые ванны; 3 - металлические ванны; 4 - слиток ЭЛЕКТРОЭНДООСМОС - см. Электроосмос. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА - ведущая область энергетики, охватывающая проблемы получения больших кол-в электрич. энергии, передачу этой энергии на расстояние и распределение её между потребителями; обеспечивает электрификацию нар. х-ва страны. Развитие Э. идёт по пути стр-ва крупных электрических станций (тепловых, гидравлич., атомных), объединяемых между собой линиями электропередачи высокого напряжения в электроэнергетические системы, улучшения технико-экономич. показателей оборудования для производства, преобразования и передачи энергии (генераторы, трансформаторы, выключатели, кабели и т. п.). ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТЙЧЕСКАЯ СИСТЕМА - со вокупность взаимосвязанных электрических станций, электрических сетей и тепловых сетей, а также потребителей электрич. и тепловой энергии, объединённых единством процесса произ-ва. передачи и потребления энергии. Характерными показателями Э. с.являются: установленная, располагаемая, рабочая, резервная и тепловая мощности. Энергоснабжение от Э. с. имеет существ. преимущества по сравнению с питанием потребителей от изолир. электростанции: улучшается надёжность энергоснабжения, лучше используются энергетич. ресурсы (тепловая, атомная и гидроэнергия), снижается себестоимость электроэнергии за счёт наиболее экономичного распределения нагрузки между электростанциями, появляется возможность применения оборудования большей единичной мощности, уменьшается резервная мощность. Э. с. управляется обычно из единого центра. См. Единая электроэнергетическая система. Объединённая электроэнергетическая система. Районная электроэнергетическая система и ссылки в ст. Электроэнергетической системы мощность. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЖИВУЧЕСТЬ - способность электроэнергетической системы противостоять развитию аварийных режимов. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТЙЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЩНОСТЬ - см. Установленная мощность электроэнергетической системы, Располагаемая мощность электроэнергетической системы. Рабочая мощность электроэнергетической системы, Тепловая мощность электроэнергетической системы. ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА - обработка металлов, осн. гл. обр. на тепловом действии импульсов электрич. тока, возбуждаемых между электродами - инструментом и обрабатываемой заготовкой. Различают Э. о. размерную, в результате к-рой получают из заготовки деталь заданной формы и размеров, и Э. о. с целью упрочнения поверхности или покрытия её защитным слоем, в результате к-рой происходит изменение структуры и качества поверхностного слоя. К Э. о. относятся электроискровая обработка, электроимпульсная обработка. ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК - станок для электроэрозионной обработки токопроводящих материалов любой вязкости и твёрдости. По назначению различают Э. с. копировально-прошивочные, применяемые для изготовления изделий сложных конфигураций (ковочные штампы, пресс-формы, кокили и т. п.), прошивания отверстий, выполнения гравиров. и др. работ; заточные - для заточки твердосплавного инструмента; отрезные - для отрезки твёрдых и хрупких материалов; специальные, совмещающие отд. элементы осн. групп станков. , ЭЛЕКТРУМ (лат. electrum, от греч. elektron - янтарь; по цвету) - минерал, разновидность самородного золота, природный сплав золота с серебром (25 - 75% серебра). Цвет светло-жёлтый до белого, иногда зеленоватый. Тв. по минералогия, шкале 2 - 3; плотн. 12 500 - 15 600 кг/м3. Встречается редко. ЭЛЕМЕНТ химический - см. Химический элемент. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ НИТЬ - одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения (напр., нити, выделяемые шелкопрядом, а также хим. волокна, получ. продавливанием расплавл. р-ра через отверстия фильер). ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ - класс функций, в к-рый входят многочлены, их отношения, показательные функции, логарифмические функции, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, гиперболические функции, а также ф-ции, получающиеся из них с помощью четырёх арифметич. действий и суперпозиций (образования сложной ф-ции), применённых конечное число раз. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ - общее назв. для субъядерных частиц, т. е. мельчайших частиц материи, не являющихся молекулами, атомами, ионами или атомными ядрами (исключение составляет проток, к-рый принадлежит к Э. ч.). К Э. ч. относят: адроны (барионы и мезоны), лептоны, кварки, а также фотон и др. переносчики взаимодействий Э. ч. (глюоны, промежуточные бозоны и гравитон). За немногими исключениями каждой Э. ч. соответствует античастица, отличающаяся от частицы знаком электрич. заряда, магнитного момента и нек-рыми др. хар-ками. Отличит, особенность пары частица - античастица состоит в их способности к аннигиляции при столкновении друг с другом. Частицы, тождественные своим античастицам, наз. истинно нейтральными частицами. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД - наименьший по абс. значению из всех возможных положит. и отрицат. электрич. зарядов. Э. э. з. е = (1.60217733 ± 0.00000049)*10-19 Кл (см. Кулон). Электрич. заряд любой частицы равен либо нулю (напр., заряд нейтрона), либо Э. э. з. (напр., заряды протона и электрона), либо кратен Э. э. э. (напр., заряды атомных ядер и ионов). ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ - совокупность методов для количеств. определения или качеств. обнаружения элементов, входящих в состав соединений. Э. а. органич. в-в включает 2 стадии: 1) разложение органич. в-ва, при к-ром определяемый элемент выделяется в виде неорганич. соединения, напр. углекислого газа, воды, сероводорода; 2) определение элемента (углерода, водорода, азота, серы и др.) методами качеств. и количеств. неорганич. анализа. ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, содержащие в молекуле, помимо атомов углерода и водорода, атом любого др. элемента, обычно непосредственно связанный с атомом углерода. К Э. с., как правило, не относят соединения, в к-рых атом углерода связан с атомами азота, кислорода, серы, галогенов. См. также Металлоорганические соединения, Кремнийорганические соединения, Мьчиъякорганические соединения, Фосфорорганические соединения. ЭЛЕРОН (франц. aileron, уменьшит, от aile - крыло) - подвижная хвостовая часть крыла, предназнач. для управления ЛА по крену (при одноврем. отклонении левого и правого Э. в противоположные стороны - вверх или вниз). См. рис. Элероны на крыле самолёта: 1 - левый; 2 - правый ЭЛИНВАР (от греч. elastos - эластичный, упругий и лат. invariabilis - неизменный) - общее назв. группы сплавов на железо-никелевой основе с добавками хрома (7 - 9%), марганца (2 - 3%) и др. элементов; характеризуются близким к нулю температурным коэфф. модуля упругости. Первый сплав типа Э. разработан в 1920 во Франции. Э. применяются для изготовления камертонов, мембран, пружин, часовых волосков и др. деталей, к-рые должны сохранять пост. упругие св-ва в интервале рабочих темп-р. ЭЛЛИНГ (голл. helling) - крытое сооружение для постройки или ремонта судов; хранения, ремонта и постройки спортивных яхт; хранения и ремонта дирижаблей. ЭЛЛИПС ИНЕРЦИИ - графич. изображение изменения момента инерции поперечного сечения при повороте центр, осей, получаемое построением эллипса, полуосями к-рого служат гл. радиусы инерции. Эллипс ЭЛЛИПСОИД (от эллипс и греч. eidos - вид) - поверхность 2-го порядка. Может быть получена из поверхности шара, если шар сжать (растянуть) в произвольных отношениях в трёх взаимно перпендикулярных направлениях х, у, z (см. рис.). Если эллипс вращать вокруг одной из его осей симметрии, то описываемая им поверхность будет Э. вращения. Эллипсоид ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - ф-ции, связанные с интегралами, содержащими квадратные корни из многочленов 3-й или 4-й степеней (появляются, напр., при вычислении длины дуги эллипса). ЭЛП - см. Электронно-лучевой прибор. ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ - суспензии пигментов в лаках. При высыхании образуют твёрдую блестящую плёнку, напоминающую по внеш. виду эмаль. В зависимости от типа плёнкообразующего вещества различают Э. к. масляные, эфироцеллюлозные, алкидные и т. п.; по условиям сушки покрытий - холодной и горячей сушки. Последние образуют более прочные, твёрдые и атмосферостойкие плёнки. ЭМАЛИРОВАНИЕ - электрохим. процесс покрытия металлич., керамич. и стек. изделий эмалями для защиты их от коррозии, истирания, высоких темп-р и т. п., а также придания красивого внеш. вида. Процесс заключается в нанесении эмали на поверхность изделия и закреплении её обжигом. Для повышения качества покрытий Э. производят 2 раза и более. Э. подвергают светотехнич. арматуру, мед. инструменты, фурнитуру, детали строит. конструкций, посуду, ювелирные изделия, украшения (художеств, эмаль, или ф и н и ф т ь) и т. п. ЭМАЛЬ (франц. email, от франкск. smeltan - плавить) - прочное стеклообразное покрытие, наносимое на поверхность изделия электрохим. способом (см. Эмалирование). Э. изготовляют из спец. легкоплавких цветных стёкол с добавлением в них разл. пигментов и вспомогат. в-в (оксидов марганца, кобальта, никеля, сурьмы и др.), к-рые регулируют хим. процессы. Э. может быть прозрачной и непрозрачной, иметь разл. окраску. Э. наз. также непрозрачную глазурь на керамич. и стек. изделиях. ЭМАЛЬ-ПРОВОДА, эмалированные провода, - проволока круглого (диам. до 2,5 мм) или прямоугольного (пл. до 30 мм2) сечения, покрытая электрич. изоляцией в виде тонкой (толщ. до 70 мкм) плёнки из эмалевого лака или смолы. ЭМАН (от лат. emano - вытекаю, распространяюсь) - не подлежащая применению внесистемная ед. объёмной активности (концентрации радиоактивных в-в), напр. минер. вод. 1 Э.= 10-10 Ки/л = 3700 Бк/м3 (см. Кюри. Беккерель). ЭМАНАЦИЯ (от поздяелат. emanatio - истечение, распространение) - устар. назв. радона. ЭМАНОМЕТР (от эманация и ...метр) - геофиз. прибор для определения наличия изотопов радона и измерений их концентрации в почвенном воздухе при полевой эманац. съёмке, а также для измерений активности порошковых проб. ЭМАТАЛИРОВАНИЕ - электрохим. оксидирование алюм. сплавов с целью получения непрозрачных эмалевидных плёнок молочного цвета. Э. подвергают посуду, светотехнич. арматуру, мед. инструменты и др. изделия. ЭМИССИЯ (лат. emissio - выпуск) частиц - испускание электронов, ионов, нейтральных атомов или молекул в вакуум или иную среду твёрдым телом и жидкостью. Вследствие нагревания в-ва происходят термоэлектронная эмиссия, термоионная эмиссия, а также испарение. Создание у поверхности материалов сильного электрич. поля приводит к автоэлектронной эмиссии, автоионной (полевой) Э., десорбции, испарению. Кванты электромагн. поля вызывают фотоэлектронную эмиссию (см. Фотоэффект внешний) и десорбцию атомов. Облучение в-ва электронами или ионами обусловливает разл. Э.: вторично-электронную, вторичную ионную, а также ионно-электронную, ионно-фотонную и т. п. Э. может происходить при создании сильных внутр. полей в материале (эмиссия "горячих" электронов) и при выделении энергии хим., структурных или иных превращений (экзоэлектронная Э.). а также быть следствием комбинации разл. воздействий. ЭМИТТЕР (от лат. emitto - выпускаю) в полупроводниковом приборе - область ПП прибора (биполярного транзистора и др.), назначение к-рой - инжекция носителей заряда в базу; наз. также эмиттерной областью. Для получения большого значения коэфф. инжекции Э. изготовляют из материала с высокой концентрацией осн. носителей заряда (на 2 - 3 порядка выше, чем в материале базы) или с большей (по сравнению с базовой областью) шириной запрещённой зоны. ЭМУЛЬГАТОРЫ - вещества, способствующие образованию эмульсий; Э. являются мыла, желатина и мн. синтетич. ПАВ. ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ - приготовление устойчивых и высокодисперсных эмульсий. Э. может быть осуществлено двумя методами - диспергированием и конденсацией. Механич. диспергирование одной жидкости в другой достигается перемешиванием мешалками, пропусканием их смеси через узкие зазоры между твёрдыми поверхностями в т. н. коллоидных мельницах и т. п. При конденсац. Э. эмульсии образуются из молекул жидкости, постепенно укрупняющихся сначала в частицы коллоидного размера и затем в более крупные капли. Процессы Э. (а часто и сопутствующие им по условиям технологии последующие процессы деэмульгирования) играют осн. роль при мыловарении, при обезвоживании сырых нефтей и очистке нефт. ёмкостей и танкеров, в технологии произ-ва пищ. продуктов (сливочного масла, маргарина), при получении битумных (асфальтовых) эмульсий, при переработке эмульсий натур. каучука, получении консистентных смазок, реж. и охлаждающих жидкостей для металлообработки и т. п. ЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - ВВ на основе прямых и обратных эмульсий органич. горючих в-в с водным р-ром аммиачной и натриевой селитры. ЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ, воднодисперсионные краски, водоэмульсионные краски, латексные краски, - суспензии пигментов и наполнителей в латексах полиакрилатов, поливинилацетата, сополимеров стирола с бутадиеном, а также в водных эмульсиях алкидных или эпоксидных смол, битумов и др. Нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны, т. к. не содержат органич. растворителей. Могут быть нанесены на влажные поверхности. Образуют матовые воздухонепроницаемые покрытия. Применяются для окраски стен, трансп. средств, кожи, мебели, нек-рые Э. к. - как противокоррозионные грунтовки по металлу. ЭМУЛЬСИЯ (новолат. emulsio, от лат. emulgeo - дою, выдаиваю; одной из первых изученных эмульсий было молоко) - дисперсная система, состоящая из двух не растворяющихся друг в друге жидкостей, одна из к-рых (дисперсная фаза) распределена в другой (дисперсионной среде). Э. с водной дисперсионной средой наз. прямыми, с водной дисперсной фазой - обратными. Примерами могут служить: Э. дорожная - смесь битума или дёгтя с водой - применяется для поверхностной обработки щебёночных или гравийных дорожных покрытий; Э. фотографическая - традиц. назв. суспензии светочувствит. микрокристаллов галогенидов серебра в коллоидном р-ре, гл. обр. желатины; наносится тонким слоем на подложку - стекло, плёнку или бумагу, образуя после высыхания светочувствит. слой фотоматериала. ЭМУЛЬСОЛЫ - см. в ст. Смазочно-охлаждающие жидкости. ЭМУЛЬСОР - аппарат для приготовления молочных эмульсий. В Э. жидкие, нерастворимые один в другом компоненты подвергаются механич. воздействию, в результате к-рого происходит раздробление одного из них и распределение в другом. Наиболее распространены центробежно-распылит. Э., в к-рых жидкость распыляется через вращающийся в камере диск. Неск. дисков могут быть объединены в блок. ЭНАНТИОМЕРИЯ, оптическая изомерия. - см. в ст. Изомерия. ЭНДОСКОП (от греч. endon - внутри и ...скоп) - общее назв. мед. приборов для визуальных исследований полостных органов человека (желудка, дыхат. путей, мочевого пузыря и др.). Выполняется в виде трубки или гибкого шланга. Снабжается осветит. и оптич. системами. В соверш. конструкциях Э. применяются волоконные световоды. Нек-рые Э. имеют устройства для удаления небольших новообразований или взятия кусочков ткани с целью её исследования. См. рис. Эндоскоп. ЭНДОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (от греч. endon - внутри и therme - теплота) - хим. реакция, протекающая с поглощением теплоты из внеш. среды. К Э. р. относятся, напр., процессы восстановления металлов из руд. ЭНДОТРОН (от греч. endon - внутри и ...трон) - электровакуумный прибор, содержащий ячейковую триодную или тетродную систему электродов генераторной лампы и систему резонаторов (обычно коаксиальных) внутри общей металлокерамич. оболочки. Предназначен для усиления и генерирования мощных электрич. колебаний в СВЧ диапазоне; применяется преим. в радиолокац. передатчиках. Выходная мощность до сотен кВт в непрерывном режиме и до десятков МВт в импульсном; усиление мощности до 25 - 28 дБ при ширине частотной полосы до 20%. ЭНДСЫ - то же, что дилены. ЭНЕРГЕТИКА - область нар. х-ва, охватывающая энергетич. ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование разл. видов энергии. Ведущая область Э. - электроэнергетика. См. также Ветроэнергетика. Гидроэнергетика, Теплоэнергетика, Ядерная энергетика. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА - огранич. область значений энергии электронов в твёрдом теле (диэлектрике, ПП, металле), включающая допускаемые (разрешённая зона) или запрещённые (запрещённая зона) значения энергии (см. Зонная теория). ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СССР - комплексная долговрем. программа развития топ-ливно-энергетич. базы страны на период до 2000 г. Э. п. предусматривает, в частности, проведение активной энергосберегающей политики при произ-ве и потреблении топлива и энергии; снижение уд. энергоёмкости обществ. произ-ва; совершенствование структуры топливно-энергетич. баланса и направлении сокращения использования нефти путём замещения её газом и углём. Выполнение Э. п. будет осуществляться в тесном сотрудничестве со странами - членами СЭВ. ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН, закон сохранения и превращения энергии, - общий закон природы, согласно к-рому энергия любой замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, сохраняется. При этом энергия может только превращаться из одной формы в другую и перераспределяться между частями системы. Если рассматриваемая система подвергается внеш. воздействиям, в результате к-рых она переходит из одного состояния в другое, то увеличение (уменьшение) её энергии равно убыли (возрастанию) энергии взаимодействующих с ней тел и полей. См. также Первое начало термодинамики. ЭНЕРГИЯ (от греч. energeia - действие, деятельность) - общая мера раэл. форм движения материи. Для количеств. хар-ки качественно разл. форм движения и соответствующих им взаимодействий вводят разл. виды Э.: механич., внутреннюю, гравитац., электромагнитную, ядерную и т. д. В замкнутой системе выполняется энергии сохранения закон. В относительности теории установлена следующая у ни вере, связь между полной Э. Е тела и его массой т: Е = тс2, где с - скорость света в вакууме. Единица Э. (в СИ) - джоуль (Дж). См. также Внутренняя энергия. Механическая энергия, Магнитная энергия, Энергия электромагнитного поля, Ядерная энергия, Кинетическая энергия, Потенциальная энергия, Квант энергии. Зависимость удельной энергии связи атомных ядер от их массового числа "ЭНЕРГИЯ" - наименование сов. универс. 2-ступенчатой РН, предназнач. для выведения на опорную орбиту как многоразовых орбитальных КК, так и крупногабаритных КА науч. и нар. -хоз. назначения, в т. ч. модулей для долговрем. станций. РН выполнена с параллельной компоновкой ракетных ступеней и боковым размещением выводимого полезного груза. Это позволяет устанавливать на носителе как автоматич. КА, так и пилотируемые КК с развитыми аэродинамич. поверхностями. Длина РН 60 м, максим. поперечный размер ок. 20 м, стартовая масса 2000 т. На первой ступени - связка из четырёх унифицир. блоков по 4 ЖРД. работающих на кислородно-углеводородном топливе, с тягой на земле по 7,26 МН. На второй ступени моноблочного типа установлены 4 кислородно-водородных ЖРД с тягой в пустоте по 1,96 МН. Обеспечивает выведение на околоземную орбиту полезного груза массой св. 100 т. ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ - 1) наименьшая энергия, к-рой должны обладать частицы реагирующих в-в, для того чтобы могла произойти хим. реакция. 2) Наименьшая энергия, к-рую необходимо сообщить каждой частице в-ва, чтобы был возможен данный процесс (напр., Э. а. собств. проводимости ПП - см. Зонная теория, Э. а. перехода молекулы жидкости из одного положения равновесия в соседнее - см. Жидкости). ЭНЕРГИЯ ПОКОЯ ч а с т и ц ы - физ. хар-ка Е" частицы, равная произведению массы покоя частицы то на квадрат скорости света в вакууме с: Ео = т0с3. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ - хар-ка совокупности частиц, связанных в единую систему (напр., атомного ядра, атома, молекулы и т. п.). Э. с. равна разности между энергией совокупности частиц в свободном состоянии, т. е. когда частицы разделены и бесконечно удалены друг от друга, и энергией рассматриваемой связанной системы тех же частиц. Чем больше Э. с., тем прочнее система, т. к. тем большую энергию нужно затратить, чтобы разложить систему на отд. составляющие её частицы. Э. с. атомного я д р а где А и Z - массовое число и зарядовое число ядра; тр, тп и М - массы покоя протона, нейтрона и ядра; с ~ 3-108 м/с - скорость света в вакууме. Отношение Э. с. атомного ядра к числу А нуклонов, содержащихся в нём, наз. удельной Э. с. атомного я д р а: w = Wcв.ат.я/А. Зависимость w (в МэВ) от Л показана на рис. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ. электромагнитная энергия, - энергия, связанная с электромагнитным полем и распределённая в пространстве. Э. э. п. характеризуют объёмной плотностью энергии о) = dW/dV, где dW - Э. э. п., заключённая в малом объёме dV вблизи рассматриваемой точки поля. Для электромагн. поля в среде, не являющейся ни сегнетоэлектриком, ни ферромагнетиком (см. Ферромагнетизм), w = [(D,E) + (В.Н)]/2, где Е и D - напряжённость электрического поля и электрическое смещение, а В и Н - магнитная индукция и напряжённость магнитного поля. Если среда ещё и изотропна (см. Изотропия), то то = (ее0Е + nn0Н3)/2, где е и n - относит. диэлектрическая проницаемость среды в её относит. магнитная проницаемость, е0 и n0 - электрич. и магнитная постоянные. ЭНЕРГОБАЛАНС - баланс добычи, переработки, транспортирования, преобразования, распределения и потребления всех видов энергетич. ресурсов и энергии в нар. х-ве. ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ ТРУДА - показатель, характеризующий отношение суммарных затрат всех видов энергии, использов. в производств. процессе, к численности рабочих. Фактор роста производительности труда. ЭНЕРГОНАПРЯЖЁННОСТЬ РЕАКТОРА удельная - отношение мощности активной зовы реактора к её объёму. Чем выше Э. р., тем реактор компактнее и дешевле. Наибольшей Э. р. отличаются реакторы на быстрых нейтронах (800 МВт/м3 и более). ЭНЕРГОПОЕЗД - 1) передвижная электростанция, смонтиров. в ж.-д. вагонах (или на платформах), для энергоснабжения потребителей, удалённых от энергосистем. Первичным двигателем Э. может быть дизель, паровая или газовая турбина (мощность 1 - 10 МВт и более). 2) Стационарное производств. пр-тие ж.-д. транспорта, осуществляющее стр-во энергетич. объектов на ж. д. (линий продольного электропитания, устройств для освещения станций и т. п.). ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ - обеспечение пр-тия всеми видами энергии и топлива. Пр-тие само может производить энергию (напр., на заводской ТЭЦ) или получать её со стороны. В СССР Э. осуществляется на основе составления энергобалансов. ЭНКАУСТИКА (греч. enkaustike, от enkaio - жгу, выжигаю) - живопись восковыми красками, применяемая в декоративной отделке зданий. Э. отличается цвето- и влагостойкостью, долговечностью. ЭНТАЗИС (греч. entasis - усиление, напряжение) - незначит. утолщение ствола колонны, располож. обычно на 1/3 её высоты. Э. устраняет оптич. иллюзию вогнутости ствола колонны. ЭНТАЛЬПИЯ (от греч. enthalpo - согреваю) - ф-ция Н состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии U системы и произведения давления р на объём V системы: Н = U + pV. В изобарическом процессе (р = const) приращение Э. равно кол-ву теплоты, сообщённой системе. Единица Э. (в СИ) - джоуль (Дж). ЭНТРОПИЯ (от греч. entropia - поворот, превращение) - ф-ция S состояния термодинамической системы, характеризующая направление протекания процесса теплообмена между системой и внеш. средой, а также направление протекания самопроизвольных процессов в замкнутой системе. Разность значений Э. системы в двух произвольных состояннях определяется ф-лой: , где бQобр - кол-во теплоты, сообщаемой системе при бесконечно малом изменении состояния системы при термодинамич. темп-ре Т в обратимом процессе, а интегрирование проводится по любому обратимому процессу перевода системы из первого состояния во второе. Абс. значение Э. определяется третьим началом термодинамики. Об изменении Э. системы см. статьи Второе начало термодинамики и Термодинамическая вероятность. Единица Э. (в СИ) - джоуль на кельвин (Дж/К). ЭПАС - совместный экспериментальный полёт амер. и сов. космич. кораблей типа "Аполлон" и "Союз" (июль 1975). Программа ЭПАС была утверждена соглашением между СССР и США о сотрудничестве по исследованию космич. пространства (1972). Осн. цели ЭПАС: испытание элементов совместимой системы сближения на орбите и стыковочного агрегата; проверка техники взаимного перехода космонавтов из корабля в корабль; выполнение определ. совм. действий сов. и амер. экипажей при состыков. положении кораблей; накопление опыта в проведении совм. полётов КК СССР и США, включая оказание помощи в аварийных ситуациях. Кроме того, в задачи ЭПАС входили изучение возможности управления ориентацией состыков. кораблей, межкорабельной связи и координация действий амер. и сов. Центров управления полётом. 15 июля 1975 в 15 ч 20 мин с космодрома Байконур был запущен КК "Союз-19" с космонавтами А. А. Леоновым и В. Н. Кубасовым, а в 22 ч 50 мин с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) - КК "Аполлон" с космонавтами Т. Стаффордом, Д. Слейтоном и В. Брандом. 17 июля в 19 ч 12 мин корабли состыковались, и на околоземной орбите стал функционировать междунар. космич. комплекс. В ходе полёта стыковка была осуществлена дважды. Общее время полёта кораблей в состыков. состоянии - 46 ч 36 мин. При ЭПАС были проведены науч. исследования и технич. эксперименты: "искусств. солнечное затмение" (экспериментальная проверка новых методов исследования солнечной короны и газовой атмосферы, окружающей КА); "УФ поглощение" (измерение концентрации атомарного кислорода и азота в космосе на высоте полёта); "зонообразующие грибки" (изучение влияния совокупности факторов околоземного космич. полёта - невесомость, перегрузки, космич. излучение - на осн. биол. ритмы); "микробный обмен" (попытка оценить характер и условия обмена микроорганизмами в условиях космич. полёта между членами экипажа и экипажами разных кораблей); "универс. печь" (выяснение влияния невесомости на нек-рые металлургия, и кристаллохим. процессы в металлич. и ПП материалах). Общее время полёта КК "Союз-19" составило 5 сут 22 ч 31 мин, КК" Аполлон" - 9 сут 1 ч 28 мин (см. рис.). Осуществление ЭПАС - важный шаг в развитии междунар. сотрудничества в исследовании и использовании космич. пространства в мирных целях. К ст. ЭПАС. Схема полёта ЭПИДИАСКОП (от греч. epi - на, dia - через, сквозь и ...скоп) - оптич. прибор для проецирования на экран непрозрачных (чертежей, рисунков, таблиц и т. п.) или прозрачных (диапозитивов и т. п.) изображений (см. рис.). Совмещает в себе диапроектор с эпи проектором. Применяется для иллюстрирования лекций, докладов и др. сообщений. Схема простейшего эпидиаскопа в режимах работы: а - эпипроекции; б - дна-проекции; 1 - кожух; 2 - источник света; 3 - сферическое зеркало; 4 - плоское зеркало; 5 - сферическое зеркало; 6 - непрозрачный оригинал; 7 - объектив эпипроектора; 8 - конденсор; 9 - рамка для диапозитива; 10 - объектив диапроектора; 11 - вентилятор ЭПИТАКСИЯ (от греч. epi - на, над, при и taxis - расположение, порядок) - ориентированная кристаллизация в-ва на поверхности кристалла-подложки. Э. используется в микроэлектронике и для получения композиц, материалов. ЭПИТРОХОИДА (от греч. epi - на и трохоида) - плоская траектория точки вне или внутри окружности, катящейся по неподвижной окружности вне её (см. рис.). Эпитрохоиды ЭПИХЛОРГИДРИН - бесцветная подвижная жидкость с запахом напоминающим запах хлороформа; tкип 116,1 °С. Применяется для получения эпоксидных смол, эпоксидных каучуков, глицерина, как растворитель эфиров целлюлозы и т. д. См. рис. Эпихлоргидриа ЭПИЦИКЛОИДА (от греч. epi - на и циклоида) - плоская траектория точки окружности, катящейся по неподвижной окружности вне её (см. рис.). Эпициклоида ЭПОКСЙДНЫЕ КАУЧУКИ - полимеры органич. оксидов, напр. смесей эпихлоргидрина с этиленоксидом общей ф-лы [ - CH2CH(CH2Cl)-О-СН2СН2О-]n„. Плотн. Э. к. 1020-1360 кг/м3. Вулканизуются полифункцион. аминами, тиосоединениями. Резины масло-, бензо-, тепло- и озоно-стойки; прочность при растяжении 17 - 22 МПа, относит. удлинение 300 - 600% (наполнитель - активный технич. углерод). Применяются гл. обр. в произ-ве автомоб. деталей (прокладки, шланги и т. д.). ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ - р-ры эпоксидных смол или продуктов их модификации (напр., растит. маслами) в органич. растворителях. Образуют корро-зионностойкие покрытия с хорошими механич. и электроизоляц. св-вами. Эмалевые краски на основе Э. л. применяют для окраски разл. ёмкостей, хим. и мед. аппаратуры, приборов, холодильников, стиральных машин и т. д. ЭПОКСЙДНЫЕ СМОЛЫ - олигомеры или мономеры, содержащие в молекуле не менее 2 эпоксидных групп. Жидкие или твёрдые хрупкие в-ва. Образуются при взаимодействии эпихлоргидрина с фенолами (гл. обр. с бисфенолом А), спиртами, к-тами, аминами. Отверждаются полиаминами и мн. др. соединениями, образуя прочные, химически стойкие материалы, обладающие малой усадкой, хорошими электроизоляц. св-вами и высокой адгеэией к металлу, стеклу, бетону. Применяются для приготовления клеёв, лаков, заливочных компаундов, в качестве связующего в произ-ве изделий из наполненных пластиков, для изготовления матриц пресс-форм и т. д. ЭПСОМИТ [от назв. г. Эпсом (Epsom) в Англии, из воды минер. источников к-рого Э. впервые выделен] - минерал, водный сульфат магния MgSO4*7H2O. Цвет белый, розоватый; часто бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2.5: плотн. ок. 1700 кг/м3. Растворим в воде. Вкус солоновато-горький. Образуется в магнезиальных соляных озёрах; присутствует в месторождениях калийных солей. Применяется в фармацевтич.. текст., бум., хим. и кожев. пром-сти. Месторождение в СССР - оз. Эльтон. ЭПЮР, эпюра (франц. epure - чертёж), - 1) чертёж, на к-ром пространств, фигура изображена методом ортогональных проекций. 2) Графич. изображение закона изменения нек-рой величины в зависимости от др. величины. ЭРБИЙ [от назв. селения Иттербю (Ytterby) в Швеции] - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Ег (лат. Erbium), ат. н, 68. ат. м. 167,26. Э. - серебристо-белый металл, плотн. 9050 кг/м3. tпл 1520 °С. Применяется как добавка при произ-ве магнитных сплавов; в виде соединений - для приготовления люминофоров, лазерных материалов, спец. стёкол, ферритов. ЭРГ (от греч. ergon - работа) - не подлежащая применению ед. работы, энергии, кол-ва теплоты в системе единиц СГС. Обозначение - эрг. 1 эрг = 10-7 Дж (см. Джоуль). ЭРГОНОМИКА (от греч. ergon - работа и nomos - закон) - науч. направление, изучающее человека (или группу людей) и его (их) деятельность в условиях совр. произ-ва с целью оптимизации орудий, условий н процесса труда и обеспечения необходимых удобств, содействующих развитию способностей работника. Объектом исследования Э. является система "человек - машина", в т. ч. и т. н. эргатические системы; осн. метод исследования - системный подход. ЭРДОКС - беспламенное взрывание угля, осн. на быстром расширении сжатого воздуха через разрываемую диафрагму, накопленного в стальном патроне под давлением 70 - 80 МПа. Длина патрона до 1.6 м. масса - до 12 кг; один патрон используется св. 200 раз. Применяется в шахтах, опасных по газу и пыли, для отбойки углей. По сравнению с ВВ уменьшает измельчение угля, повышая его сортность. Исключает вероятность воспламенения взрывоопасных смесей метан - воздух, угольная пыль - воздух выработок, где ведутся работы. ЭРИКСЕНА ПРОБА - технологич. испытание (технологическая проба) способности листовых материалов к вытяжке (листовой штамповке). Э. п. проводится на спец. приборе с оценкой глубины вдавливания до начала разрушения. ЭРИТЕМНАЯ -ЛАМПА (от греч. erythema - краснота) - трубчатая ртутная лампа низкого давления с колбой из увиолевого стекла, на внутр. поверхности к-рой нанесён слой люминофора. Под действием резонансного излучения паров ртути люминофор испускает электромагнитные волны в УФ области спектра. Излучение Э. л. вызывает врем. покраснение кожи (эритема) и последующий загар. Э. л. применяются гл. обр. в облучат, установках для компенсации недостатка в УФ излучении. ЭРКЕР (нем. Erker) - остеклённая часть помещения, выступающая наружу по отношению к плоскости фасадной стены здания. Конструкции Э. могут быть выполнены с несущими стенами на собств. фундаменте (напр., многогранный Э., пристраиваемый к зданию по всей высоте) либо на консолях, выпускаемых из междуэтажных перекрытий (см. рис.). Эркеры ЭРЛИФТ (англ. airlift, от air - воздух и lift - поднимать) - см. Газлифт. ЭРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ (от лат. erosio - разъедание) - постепенное разрушение поверхности металлич. изделий в потоке газа или жидкости, а также под влиянием механич. воздействий или электрич. разрядов. Э. м. - комплексный физ. и физ.-хим. процесс, протекающий в результате влияния окружающей среды, окисления, наклёпа, остаточных напряжений, хрупкого и усталостного разрушения. На явлении Э. м. осн. ряд технологич. процессов (пескоструйная, электроэрозионная и УЗ обработка); она же приводит к разрушению в условиях службы (при кавитации, трении). Повышение сопротивления металлов эрозии - важная задача для мн. областей техники - решается подбором высокотвёрдых, тугоплавких и достаточно пластичных материалов, иногда армированием и др. способами. ЭРСТЕД [по имени датского физика X. К. Эрстеда (Н. Ch. Oersted; 1777 - 1851)] - не подлежащая применению ед. напряжённости магнитного поля в системе единиц СГС. Обозначение - Э. 1 Э = 103/4ПИ А/м = 79,5775 А/м (см. Ампер). ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ, эсминец, - боевой корабль, предназнач. для нанесения торпедных и арт. ударов по кораблям противника, ведения разведки, охраны боевых кораблей и конвоев, поиска и уничтожения подводных лодок и постановки минных заграждений. Вооружение Э. м. - торпеды, ракеты, универс. артиллерия 76 - 127-мм калибра, малокалиберные зенитные автоматы, мины. По мере развития ракетно-ядерного оружия Э. м. теряют своё первонач. предназначение - уничтожение надводных кораблей торпедами. Назв. *Э. м." для кораблей водоизмещением 2500 - 8000 т с широкими задачами в бою становится традиционным. ЭСКАЛАТОР (англ. escalator; первоисточник: лат. scala - лестница) - подъёмно-трансп. устройство в виде лестницы с движущимися ступенями для перемещения людей с одного уровня на другой. Применяются на станциях метрополитена (туннельные Э.) и в многоэтажных обществ. зданиях: магазинах, театрах, вокзалах (поэтажные Э.). Ступени Э. прикреплены к бесконечной тяговой пластинчатой цепи и движутся на роликах по направляющим путям. Э. оборудован поручнями, движущимися синхронно с лестничным полотном. На верх. станции располагается привод, на нижней - натяжное устройство для цепей. Скорость движения лестничного полотна 0,5 - 1 м/с, угол наклона 30 - 35°. См. рис. Лестничное полотно эскалатора: 1 - ступень; 2 - тяговая цепь; 3 - основной бегунок; 4 - вспомогательный бегунок; 5 - направляющие бегунков Схема эскалатора: 1 - лестничное полотно; 2 - поручневое устройство; 3 - входная площадка; 4 - главный вал; 5 - привод; 6 - металлоконструкция; 7 - направляющая бегунков; 8 - натяжная каретка; 9 - каркас для крепления балюстрады ЭСКИЗ (франц. esquisse) в технике - изображение предмета, плана здания, схемы и т. п., предназнач. для разового использования. В отличие от чертежа выполняется упрощёнными чертёжно-графич. способами (от руки). Используется при изготовлении макетов изделий и их составных частей, а также при разработке чертежей или схем. ЭСМИНЕЦ - то же, что эскадренный миноносец. ЭСПА - см. в ст. Полиуретановые волокна. ЭСПАНДИРОВАНИЕ (от лат. expando - растягиваю) - операция объёмной штамповки - увеличение диаметра полости заготовки (см. рис.). Применяется для получения гильз из высоколегир. сплавов, прошивка к-рых затруднена. Э. осуществляют на вертик. прессах усилием 6 - 25 МН. Схема начала (а) и конца (б) эспандирования ЭСТАКАДА (франц. estacade, от провансальского estaca - свая, балка) - надземное, надводное (реже подводное) мостовое сооружение протяжённой длины из ж.-б., металла, реже из дерева, камня, предназнач. для пропуска транспорта (пешеходов), прокладки инж. коммуникаций, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ на высоте и т. д. Э. состоит из ряда опор (стоек) и пролётных строений (наклонных или горизонтальных). В зависимости от назначения, материала и местных условий применяют балочные, рамные, арочные или иные конструкции Э. ЭТАЖ (франц. etage) вгорном деле - часть шахтного поля, огранич. по падению откаточным и вентиляц. штреками, по простиранию - границами шахтного поля. ЭТАЖЕРКА (франц. etagere, от etage - ярус, ступень) - одно- или многоярусное свободно стоящее в здании или вне его сооружение, служащее для установки технологич. и пр. оборудования и трансп. средств. Каркасы Э. выполняются преим. из сборного ж.-б. или стали. ЭТАЛОН (франц. etalon, от франкского stalo - образец) - средство измерений (или их комплекс), обеспечивающее воспроизведение и хранение размера единицы физ. величины, предназначенное для поверки или метрологии. аттестации др. средств измерений и официально утверждённое в качестве Э. Различают международный эталон, государственный эталон, первичный эталон, вторичный эталон, специальный Э., рабочий эталон, эталон сравнения и т. д. ЭТАЛОН ПРОДУКЦИИ - то же, что образец продукции. ЭТАЛОН СРАВНЕНИЯ - вторичный эталон, предназнач. для сличений эталонов, к-рые не могут быть непосредственно сличены друг с другом. ЭТАН СН3 - СН3 - бесцветный газ; tкип - 88,6 °С. Содержится в нефти, природном горючем газе, газах нефтепереработки. Применяется в органич. синтезе. ЭТАНОЛ - то же, что этиловый спирт. ЭТАНОЛАМИНЫ - вязкие жидкости: э т а н о л а м и н HOCH2CH2NH2 (tкип 171 °С); д и э т а н о л а м и н (HOCH2CH2)2NH (tкип 270 °С); т р и э т а н о л а м и н (HOCH2CH2)3N (tкип 360 °С). Применяются для получения ПАВ, пластификаторов, как ингибиторы коррозии, поглотители кислых газов (напр., диоксида углерода, сероводорода) из пром. газовых смесей и т. д. ЭТВЕШ [по имени венг. физика Л. Этвеша (L. Eotvos; 1848 - 1919)] - не подлежащая применению внесистемная ед. градиента гравитац. поля и его составляющих. 1 Э.= 10-9 с-2. ЭТЕРИФИКАЦИЯ (от греч. aither - эфир и лат. facio - делаю) - получение сложных эфиров из к-т и спиртов: RC(0)OH + R'OH<=>RC(О)OR' + Н2О. Реакция обратима; гидролиз сложных эфиров ваз. омылением. ЭТИЛ - см. в ст. Алкил. ЭТИЛАЦЕТАТ, уксусноэтиловый эфир, CH3COOC2H6 - бесцветная легколетучая жидкость с приятным фруктовым запахом; tnл 77,1 °С. Растворитель эфиров целлюлозы, синтетич. смол, хлор-каучука, жиров, восков. компонент фруктовых эссенций, душистое в-во в парфюмерии. ЭТИЛБЕНЗОЛ C6H5C2H5 - бесцветная жидкость; tкип 136,2 °С. Сырьё в синтезе стирола, добавка к моторному топливу, повышающая его октановое число. ЭТИЛЕН CH2 = CH2 - бесцветный газ со слабым запахом; tкип - 103,7 °С. Выделяют из продуктов крекинга и пиролиза нефти, а также из коксового газа. Легко полимеризуется. Применяется для получения полиэтилена, этилен-пропиленовых каучуков, этилового спирта, этиленгликоля, этиленоксида и др. хим. продуктов, а также как дефолиант. ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ - см. в ст. Гликоли. ЭТИЛЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - то же, что олефины. ЭТИЛЕНОКСИД, этилена окис ь, - бесцветный газ с эфирным запахом; tкип 10,7 °С. Применяется для получения полимеров (напр., полиэтилентерефталата, полиэтиленоксида), гликолей, целлозольвов, ПАВ, фумигантов и др. См. рис. Этилвноксид ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫЕ КАУЧУКИ [-CH2CH2-]m-[CH2CH(СH3)-]n - сополимеры этилена с пропиленом (СКЭП); тройные сополимеры (СКЭПТ) содержат также небольшое кол-во звеньев диенового углеводорода с изолиров. двойными связями. Плотн. Э.-п. к. 850 - 870 кг/м3. СКЭП вулканизуются органич. пероксидами, хлорорганич. соединениями, СКЭПТ - обычными методами серной вулканизации. Резины тепло-, озоно-, кислото-и щелочестойки, превосходные диэлектрики; прочность при растяжении 20 - 28 МПа, относит. удлинение 400 - 600% (наполнитель - активный технич. углерод). Применяются для изоляции проводов и кабелей, изготовления автомоб. прокладок и др. атмосферостойких изделий, губчатых материалов; СКЭПТ, кроме того, - в произ-ве шин. ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, этанол. С2Н5ОН - бесцветная подвижная жидкость жгучего вкуса с характерным запахом; Гкип 78,4 °С. Получают гидратацией этилена, гидролизом растит. материалов (напр., древесины), брожением пищ. сырья (напр., картофеля, зерновых культур). Очищают ректификацией; спирт-ректификат содержит 95,57% Э. с. Применяется в произ-ве ацетальдегида, уксусной к-ты, диэтилового эфира, этилацетата. алкогольных напитков и др., как моторное топливо, растворитель лакокрасочных материалов и лекарств. ср-в, антисептик. ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР, диэтиловый эфир (устар. назв. - серный эфир), (C2H5)2O - бесцветная подвижная легколетучая жидкость; Гкип 34,5 °С. Растворитель нитратов целлюлозы, жиров, природных и синтетич. смол, экстрагент (напр.. при извлечении урана из руд), наркотич. средство в медицине (т. н. наркозный эфир). ЭТИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА [С6Н7О2(ОН)3-х(ОС2Н6)х]n - твёрдый продукт обработки щелочной целлюлозы этилхлоридом. Растворяется в смесях ароматич. углеводородов со спиртами; хорошо совмещается с большинством пластификаторов; морозостойка; размягчается при 140 - 170 °С. Применяется в произ-ве пластмасс (этролов), плёнок, лаков, клеёв, а также для покрытия лекарств. препаратов. ЭТРОЛЫ - принятое в СССР назв. гранулиров. пластмасс на основе целлюлозы эфиров. Содержат пластификаторы, антиоксиданты, термо- и светостабилизаторы, красители, наполнители. Характеризуются удовлетворит. мех. и электроизоляц. св-вами; теплостойки до 100 °С. Хорошо поддаются мех. обработке, склеиваются и полируются. Из Э. изготовляют штурвалы, подлокотники, приборные щитки, ручки автомобилей, самолётов, детали телеф. аппаратов, трубы для перекачивания природного газа, галантерейные изделия, игрушки и т. д.; прозрачные листовые Э. используют как защитные экраны и смотровые окна, напр. при работе с радиоактивными в-вами. ЭФЕЛЬ - мелкая и лёгкая фракция россыпей, получаемая в результате промывки и отделения шлиха. Э. золотоносных россыпей обычно содержит незначит. кол-во тонкодисперсного золота; выбрасывается или перерабатывается цианированием. ЭФИРНЫЕ МАСЛА - общее назв. летучих жидких смесей органич. соединений (гл. обр. терпенов и их производных), к-рые вырабатываются растениями и обусловливают их запах. Выделяют из растений перегонкой с водяным паром или экстрагированием. В наиболее крупных масштабах вырабатывают апельсиновое, лимонное, гвоздичное, кориандровое и нек-рые др. Э. м. Применяются как душистые в-ва в парфюмерии, произ-ве косметич. средств, пищ. пром-сти, как компоненты лекарств. препаратов и сырьё для получения индивидуальных душистых в-в. ЭФИРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛАКИ - р-ры эфиров целлюлозы в летучих органич. растворителях. Быстро высыхают при комнатной темп-ре с образованием хорошо полирующихся плёнок. Ацетилцеллюлозные и ацетобутиратцеллюлозные лаки применяют для получения светостойких покрытий по металлу, бумаге и тканям, этилцеллюлозный лак - для химически стойких покрытий. См. также Нитролаки. ЭФИРЫ ПРОСТЫЕ - органич. соединения общей ф-лы R - О - R, где R - одинаковые или разл. углеводородные радикалы. Нек-рые Э. п. содержатся в природных душистых в-вах. Широко применяются как растворители, душистые в-ва в парфюмерии, а также в органич. синтезе, медицине; дифениловый эфир (C6H5)2O - компонент высокотемпературных теплоносителей. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ - продукты замещения атомов водорода ОН-группы в минер. или карболовых к-тах на углеводородные радикалы. Входят в состав жиров, восков, эфирных масел. Применяются в органич. синтезе, а также как растворители, пластификаторы, лекарств. средства, душистые в-ва (см., напр., Винилацетат, Метилметакрилат, Нитроглицерин). Эфиры фосфорной к-ты играют важную роль в жизнедеятельности организмов. ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ - см. Целлюлозы эфиры. ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ - применение в узлах трения машин металлоплакирующих смазок, к-рые содержат небольшое кол-во присадок в виде металлич. порошков, металлоорганич. или органич. соединений, образующих на поверхности трущихся деталей тонкую (не более 1 - 2 мкм) защитную плёнку. Такая защитная, наз. сервовитной (от лат. servo - охраняю, спасаю и vita - жизнь), плёнка увеличивает площадь контакта деталей в 10 - 100 раз, препятствует окислению поверхностей, проникновению к ним водорода и тем самым резко снижает износ. Долговечность узлов трения повышается в 2 - 3 раза, потери энергии на трение уменьшаются примерно в 2 раза, расход смазочных материалов - в 2 - 3 раза, а периодичность смазочных операций - в 3 раза. Металлоплакирующие смазки предназначены для применения в узлах трения качения и скольжения в двигателях внутр. сгорания автомобилей, локомотивов, судов и др. трансп. средств, в металлургич. оборудовании, в др. машинах, где имеются узлы трения. ЭФФЕКТ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМЫ, эффект памяти, в металловедении - восстановление исходной формы деформир. металлич. изделий в результате нагрева. Наблюдается в сплавах никель - титан (нитинол), медь - алюминий - никель, медь - цинк - алюминий и др. Связан с образованием мартенсита в процессе пластич. деформации и исчезновением кристаллов мартенсита при последующем нагревании. ЭФФЕКТИВНАЯ МАССА носителей тока - хар-ка электронов проводимости и дырок в зонной теории твёрдого тела, используемая для описания действия на них внеш. электромагнитного поля. На носители тока, помимо внеш. поля, действует также внутр. периодич. поле кристалла. Замена масс носителей тока на их Э. м. позволяет рассматривать их движение под действием внеш. поля как движение свободных частиц, т. е. не учитывая влияния внутр. поля. Использование Э. м. носителей тока практически удобно в случае, обычно реализующемся в ПП, когда электроны проводимости находятся в энергетич. состояниях, соответствующих "дну" зоны проводимости, а дырки - "потолку" валентной зоны. В этом случае Э. м. электронов проводимости и дырок положительны и практически не изменяются при не очень значит. изменениях энергии носителей тока. ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ - мощность, снимаемая с вала двигателя и представляющая собой разность между индикаторной мощностью (Ри) н механич. мощностью (Рн), затрачиваемой на преодоление сил трения в двигателе и привод вспомогат. агрегатов, т. е. Рэ = Ри - Рм. ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ электрической величины - см. Действующее значение. ЭФФУЗИВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, излившиеся горные породы, - магматич. породы, образовавшиеся на земной поверхности или вблизи неё в результате остывания лавы, излившейся при вулканич. извержениях (риолиты. трахиты, андезиты, базальты, диабазы и др.). В осн. состоят из вулканич. стекла, в к-ром заключены мелкие кристаллы (микролиты) и более крупные кристаллы (вкрапленники) полевых шпатов, кварца, темноцветных минералов, фельдшпатоидов. Нек-рые Э. г. п. - полезные ископаемые: андезиты, базальты - материал для кам. литья; перлиты - сырьё для изготовления пенистого стекла (термо- и звукоизолятора); пемзы - абразивный материал; вулканич. туфы и всевозможные лавы - строит. камень; обсидиан - поделочный камень, и т. д. ЭФФУЗИЯ (от лат. effusio - разлитие, растекание) - медленное истечение газа из сосуда через малое отверстие. В зависимости от отношения диаметра отверстия d к длине свободного пробега молекул l различают 2 режима Э. При d/l < 1, т. е. при малом давлении газа в сосуде, имеет место молекулярное истечение, при к-ром столкновения молекул почти не играют роли, при d/l > 1 истечение газа происходит по законам гидродинамики. ЭХО (от греч. Echo - Эхб, имя нимфы, наказанной за болтливость лишением способности говорить первой и могущей повторять только окончания чужих слов) - волна (акустич. или электромагнитная), отражённая от к.-л. препятствия и зарегистрир. приёмником или наблюдателем. Электромагн. Э. используется в радиолокации, в дальней радиосвязи на коротких волнах (за счёт Э. при отражении от ионосферы) и т. д. Акустич. Э. используется в гидролокации, в ультразвуковой дефектоскопии и т. д. ЭХОЛОТ (от эхо и лот) - 1) судовой навигац. прибор для измерения глубины воды. Действие Э. осн. на измерении времени прохождения звука от днища судна (где установлены УЗ излучатель в приёмник) до дна и обратно. См. рис. 2) Прибор для измерения глубины уровня в буровой скважине, по к-рому определяется давление на забой столба жидкости. Осн. на измерении времени и скорости прохождения звука от устья скважины до уровня жидкости и обратно. Скорость звука оценивается по времени его прохождения до репера, установл. на трубах на известной глубине. Принципиальная схема эхолота: 1 - электродвигатель; 2 - кулачок: 3 - ось; 4 - контактор-замыкатель; 5 - генератор ультразвуковой частоты; 6 - усилитель; 7 - скользящий контакт; 8 - диск; 9 - кольцевая шкала глубин; 10 - газосветная лампа; 11 - гидроакустический излучатель; 12 - гидроакустический звукоприёмник ЭХОСКОП (от эхо и ...скоп) - мед. УЗ прибор, преднаэнач. для определения размеров и расположения внутр. органов человека. Принцип действия осн. на явлении частичного отражения звуковой волны от границы двух сред разл. плотности. Применяется в офтальмологии, акушерстве, кардиологии и т. д. ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ в а в и а ц и и - регламентированное рассредоточение ЛА в возд. пространстве в целях обеспечения безопасности полётов. Различают вертик., боковое и продольное Э. с нормированными миним. интервалами между Л А.
вверх