Ка-32 - сов. многоцелевой вертолёт с двумя газотурбинными двигателями (мощность каждого 1636 кВт). Грузоподъёмность (на внеш. подвеске) - 5 т. Предназначен для перевозки грузов, монтажных работ, вывозки древесины, проводки судов и т. д. См. рис. Вертолёт Ка-32 КАБЕЛЕЙСКATЕЛЬ - комплект приборов для определения трассы и глубины залегания подземного или подводного кабеля, а также мест повреждения жил кабеля при полном их заземлении. К. состоит из генератора перем. тока звуковой частоты, усилителя звуковой частоты с антенной (на входе) и головным телефоном (на выходе). Передвигая К., по Макс. звуку в телефоне определяют трассу проложенного кабеля, а по резкому ослаблению его - место повреждения. КАБЕЛЕУКЛАДЧИК - прицепная или самоходная машина для прокладки подз. и подводных (через реки, озёра) кабелей. К.образует в земле щели или траншеи и одновременно укладывает в них один или неск. кабелей. Различают К. ножевые (см. рис.), расклинивающие грунты без их выемки, и роторные (осн. рабочий орган - диск или колесо с режущими зубьями), производящие выемку талого или мёрзлого грунта. Прицепной ножевой кабелеукладчик: 1 - пропорочный нож; 2 - подвеска; 3 - кабелепрокладочный нож; 4 - кассета; 5 - кабель КАБЕЛЬ (от голл. kabel - канат, трос) электрический - один или неск. изолир. проводников (токопроводящих жил), заключённых в защитную (обычно герметичную) оболочку. К. применяют для передачи на расстояние электрич, энергии (силовой кабель) или сигналов (кабель связи). К. любых типов имеют общие конструктивные элементы: токопроводящие жилы, изоляцию и оболочку. Токопроводящие жилы изготовляют из меди или алюминия; в зависимости от назначения они могут быть много- или однопроволочными. И з о л я ц и я К. выполняется из диэлектрика, отделяющего токопроводящие жилы друг от друга и от оболочки. Оболочка цилиндрической формы поверх изолиров. токопроводящих жил служит для фиксации изоляции и защиты от воздействия влаги и хим. веществ. Обычно применяются оболочки из свинца или алюминия; К. с пластмассовой изоляцией имеют оболочки из разл. поливинилхлоридов и пигментир. сажей полиэтилена; К. с резин, изоляцией снабжены, как правило, резин, оболочкой. Для защиты оболочек К. от механич. повреждений на них накладывают защитные покровы, броню из стальных лент или проволок, поверх к-рых обычно наносится антикорроз. покрытие. В СССР выпускается более 1000 типов К. (см. рис.). Примеры некоторых типов кабелей, выпускаемых в СССР: 1 - токопроводящая жила; 2 - изоляция; 3 - оболочка; 4 - защитные покровы; 5 - броня, экран; 6 - стальной трос КАБЕЛЬ СВЯЗИ - кабель для передачи информации (телеф., телегр., программ звукового и ТВ вещания и т. д.) электрич. сигналами. К. с. бывают: по конструкции - симметричные, коаксиальные, волоконно-оптические; по диапазону пропускаемых частот - низкочастотные (100 Гц - 10 кГц) и высокочастотные (10 кГц - 60 МГц, а волоконно-оптические - до неск. ГГц); по применению - дальней (междугородной, в т. ч. подводной) и местной (городской, станционной, шахтной) связи. См. рис. к ст. Кабель. КАБЕЛЬ-КРАН - см. Кабельный кран. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - система пост. подз. сооружений для размещения кабелей энергетич. и телеф. сетей в городах и на пром. пр-тиях. Представляет собой совокупность бетонных, асбестоцем., керамич. или пластмассовых трубопроводов и смотровых устройств - колодцев (ж.-б. или кирпичных). В К. к. входят также шахты в подвальной части зданий и станц. сооружений электросвязи, коллекторы и туннели, внутри к-рых кабели прокладывают открыто (без труб) по спец. поддерживающим конструкциям. КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП - линия электропередачи, состоящая из одного или неск. силовых кабелей соответствующего напряжения и сечения, стопорных, соединит. и концевых муфт и крепёжных деталей; при использовании маслонаполненного или (реже) газонаполненного кабеля имеются также подпитывающая система и устройства сигнализации давления масла (газа). Подземные К. ЛЭП, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с воздушными ЛЭП того же электрич. напряжения, широко применяются при сооружении электрич. сетей на территории городов и пром. пр-тий; прокладываются в земляных траншеях (наиболее экономичный способ), спец. каналах, туннелях и блоках. Для подводной прокладки К. ЛЭП и в др. особых условиях применяются спец. кабели. Номинальное напряжение К. ЛЭП - от 0,4 до 750 кВ. КАБЕЛЬНАЯ МУФТА - устройство для механич. и электрич. соединения кабелей в кабельную линию, а также для присоединения её к электрич. установкам и ЛЭП. К. м. бывают соединит., ответвит, и концевые. Конструкция и арматура К. м. зависят от назначения, условий эксплуатации и типа кабеля (см. рис.). Кабельные муфты: а - ответвительная Т-образная на 1 кВ; б - концевая на 6 - 10 кВ; в - соединительная высоковольтная на 110 - 500 кВ с искровым промежутком КАБЕЛЬНОЕ СУДНО - мор. судно для прокладки, подъёма и ремонта подводных (мор., океанских) кабелей связи. Кабель большими отрезками укладывают в располож. в трюме баки (тенксы), вмещающие до 5 - 8 тыс. км кабеля. К. с. оснащено кабелеукладочными механизмами (кабельными машинами) с электроприводом: кормовым - для опускания кабеля на дно и носовым - для подъёма кабеля со дна (см. рис.). Водоизмещение К. с. 7 - 20 тыс. т. Во время прокладки к кабелю через определ. интервалы подключаются ПП усилители электрич. колебаний, обладающие большим сроком службы и высокой надёжностью. С помошью К. с. кабель прокладывается на глубину до 6 км со скоростью до 15 км/ч. Кабельное судно КАБЕЛЬНЫЕ МАСЛА - нефт. и синтетич. масла, применяемые в качестве пропиточной и изолирующей среды в маслонаполн. кабелях. К. м. должны иметь высокие диэлектрич. св-ва и стойкость против окисления. Кинематич. вязкость К. м. (3,5 - 21)-10-6 м2/с при 100 °С, tвсп (в закрытом тигле) 135 - 200 °С. КАБЕЛЬНЫЙ КРАН, кабель-кран, - сооружение, предназнач. для подъёма (спуска) груза на выс. 50 м и более и перемещения его на расстояние до 1500 м. К. к. представляет собой однопролётную подвесную дорогу (канатную) и используется на открытых горных разработках для транспортирования вскрышных пород, руды, штучного камня и др., в стр-ве для перемешения больших объёмов земли, бетона и др. материалов, на лесоскладах и т. д. Грузоподъёмность К. к. от 1 до 150 т. См. рис. Кабельный кран: 1 - несущий канат; 2 - тяговый канат; 3 - тележка; 4 - подъёмный канат; Л и Б - опоры КАБЕЛЬТОВ (голл. kabeltouw) - 1) внесистемная ед. длины, применяемая в навигации, равная 0,1 м. мили или 185,2 м; т. н. артиллерийский К. равен приблизительно 182,9 м. 2) Растительный (пеньковый) трос с дл. окружности сечения 150 - 330 мм, употребляемый для швартовов и буксиров. КАБЕСТАН (франц. cabestan) - лебёдка с барабаном, насаженным на вертик. вал, для подтягивания судов к причалу, выбирания судовых якорей и т. п. Назв. присуще старому флоту. Выборка якоря К. проводилась матросами вручную с помощью дерев. ваг - вымбовок. КАБОТАЖНОЕ СУДНО (от франц. cabotage - каботаж, прибрежное судоходство) - трансп. судно прибрежного плавания. К.с. обычно невелики из-за огранич. осадки и, как правило, имеют грузовое устройство для разгрузки на необорудов. берег. КАБРИОЛЕТ (франц. cabriolet) - кузов легкового автомобиля с откидывающимся мягким тентом (см. рис.). верх. часть кузова жёсткая с опускающимися окнами. Кузов имеет 2 разновидности: К.-купе с двумя боковыми дверями и 4-дверный К.-седан. Легковой автомобиль с кузовом типа К. удобен для эксплуатации в местностях с жарким климатом. Кабриолет КАБРИРОВАНИЕ (франц. cabrage, от cabrer - поднимать на дыбы) - движение ЛА в вертик. плоскости с вращением корпуса относительно поперечной (горизонтальной) оси в сторону увеличения атаки угла (нос ЛА поднимается вверх выше местного горизонта). КАВАЛЬЕР (франц. cavalier) - вал, образованный землёй, взятой из выемки при сооружении дороги или канала и не использованной для устройства насыпи. К. располагаются вдоль выемки у границы полосы отвода (см. рис. к ст. Земляное полотно). КАВАСАКИ (япон.) - дерев. моторно-парусное промысловое судно, распространённое гл. обр. в Японии и Корее. К. имеет малую осадку, борта с развалом, высокий нос и широкую корму. Дл. 12 - 15 м. Грузоподъёмность ок. 10 т. КАВЕРНОМЕР (от лат. caverna - пещера, полость) - глубинный прибор для измерений диаметра буровой скважины, опускаемый в неё на электрич. 3-жильном кабеле. При измерениях вдоль ствола скважины измерит. устройство передаёт на поверхность отклонения рычагов от оси прибора, характеризующие средний диаметр скважины (см. рис.). Схема механического каверномера: 1 - рычаг; 2 - пружина; 3 - толкатель, связанный с ползунком резистора 4 КАВЕРНОМЕТРИЯ (от лат. caverna - пешера, полость и ...метрия) - измерения сечения ствола буровой скважины каверномером обычно перед спуском обсадной колонны. Для большей точности результатов измерения выполняют неск. раз. К. проводят с целью определения массы цемента, необходимой для подъёма его в затрубном пространстве на требуемую высоту и оценки состояния ствола. КАВЕРНЫ (от лат. caverna - пешера, полость) - 1) пустоты в горных породах, имеющие округлую форму и размер больше 1 мм. К. возникают в результате растворяющего действия воды (особенно в карбонатных и соляных породах), но могут быть и др. происхождения (напр., при застывании лавы). 2) Кавитацнонные пузырьки (см. Кавитация). КАвЗ - марка автобусов общего назначения малого класса, выпускаемых Курганским автобусным з-дом им. 60-летия СССР на шасси грузовых автомобилей марки ГАЗ с 1958. Кузов т. н. капотной компоновки (используются капот и оперение грузового автомобиля). В 1986 пассажировместимость автобусов до 28 чел. См. рис. Автобус КАвЗ-685 общего назначения малого класса КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas - пустота) - нарушение сплошности внутри жидкости, т. е. образование в капельной жидкости полостей, заполн. газом, паром или их смесью (т. н. кавитац. пузырьков, или каверн). К. возникает в результате местного уменьшения давления ниже критич. значения (для реальной жидкости оно приблизительно равно давлению насыщ. пара этой жидкости при данной темп-ре). Если понижение давления происходит вследствие местного повышения скорости в напорном потоке капельной жидкости, то К. наз. гидродинамической; в случае же понижения давления вследствие прохождения в жидкости акустич. волн - акустической. К. неблагоприятно отражается на работе гидротурбин, насосов, гребных винтов (вибрация, снижение кпд, разрушение рабочих органов). Акустич. К. лежит в основе большинства нрактич. применений ультразвука. См. рис. К ст. Кавитация. Кавитационная зона в трубке с местным сужением Разрушение лопатки турбины под действием кавитации КАДАСТР (франц. cadastre, от позднелат. capitastrum или позднегреч. katastichon - запись, перечень) - систематизир. свод сведений, составляемый периодически или путём непрерывных наблюдений над к.-л. объектом. В СССР ведутся земельный К., водный К., лесной К., К. месторождений полезных ископаемых. "КАДИЛЛАК" (Cadillac) - назв. легковых автомобилей повыш. комфортабельности, выпускаемых одноимённой фирмой с 1902 [с 1908 - концерном "Дженерал моторе" (General Motors)] в США. В 1986 изготовлялись автомобили ср. и большого классов. Рабочий объём двигателей 2 - 4,1 л, мощность 63 - 126 кВт, Макс. скорость 160 - 200 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Кадиллак" КАДМИЙ (от греч. kadmeia - цинковая руда) - хим. элемент, символ Cd (лат. Cadmium), ат. н. 48, ат. м. 112,40. К. - серебристо-белый блестящий мягкий металл, плотн. 8650 кг/м3, tпл 321,1 °С. Относится к числу рассеянных элементов; добывается из продуктов переработки цинковых руд. Применяется для изготовления никель-кадмиевых аккумуляторов. Важная область применения К. - ядерная энергетика (благодаря высокой способности изотопа 113Cd поглощать нейтроны К. входит в состав регулирующих стержней реакторов). Защитные покрытия из К. (к а д м и р о в а н и е) прочнее цинковых. К. применяют и для декоративных покрытий. К. служит основой нек-рых подшипниковых сплавов, входит в состав припоев, легкоплавких сплавов. Сульфид CdS (кадмиевая жёлтая) - краска для живописи, пигмент для стекла, керамики, фарфора, материал для фотоэлектрич. приборов. Соединения К. используются таг.же как стабилизаторы пластмасс. К. и нек-рые его соединения токсичны. КАДМИКОН - видикон с фотодиодной мишенью, представляющей собой слой поликристаллич. селенида кадмия (толщ. 1 - 2 мкм) с нанесённым на него более тонким слоем аморфного халькогенидного материала. Достоинства К.: малая сила темнового тока (ок. 1 нА), малая инерционность, линейность хар-ки "свет - сигнал", широкий диапазон спектральной чувствительности (включает рентгеновскую и видимую области). КАДМИРОВАНИЕ - нанесение на поверхность металлич. изделий тонкого слоя кадмия (обычно 10 - 25 мкм) для защиты их от атм. коррозии, мор. воды, а также в декоративных целях. Осуществляется электрохим. и вакуумным (изделия сложной конфигурации) способами. К. подвергают наиболее ответств. детали самолётов, судов, а также изделия, предназнач. для эксплуатации в условиях тропич. климата. КАДР (франц. cadre, букв. - рама, от лат. quad-rum - четырёхугольник) - 1) К. в кинотехнике - единичное изображение, полученное на киноплёнке при съёмке. Его размеры (формат кадра) определяются кадровой рамкой киносъёмочного аппарата; для 70-мм широкоформатного кинофильма - 51,5 X 23 мм, для 35-мм широкоэкранного - 22 X 18,6 мм, для 35-мм обычного - 22 X 16 мм, для 16-мм обычного - 10 X 7,4 мм, для 8-мм обычного - 4,9X3,6 мм, для 8-мм супер - 5,7X4,2 мм. Серия последоват. К. образует кинофильм (или диафильм). 2) К. в телевидении - изображение на экране ЭЛП, передаваемое за полный цикл развёртки. При чересстрочной развёртке К. состоит из двух полей с нечётными и с чётными строками. КАДРИРУЮЩАЯ РАМКА - приспособление для размещения и выравнивания фотобумаги на столе фотоувеличителя при фотопечати. Имеет дерев. пли металлпч. основание (экран) с откидывающимся на шарнирах прижимным металлич. угольником с двумя подвижными линейками. Передвигая линейки вдоль сторон угольника, получают нужный размер кадра на фотоотпечатке. К. р., используемые фотолюбителями, позволяют получать фотоотпечатки размерами до 30 X 40 см. КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА - процесс последоват. расположения строк в вертнк. направлении для считывания с мишени передающего или получения на экране приёмного ЭЛП телевнз. изображения (кадра). Осуществляется электронным лучом ЭЛП, на к-рый воздействует магн. пли, реже, электрич. поле, создаваемое током генератора К. р. в отклоняющей системе. КАДРОВОЙ РАЗВЁРТКИ ГЕНЕРАТОР - электрич. узел ТВ устройства, вырабатывающий ток пилообразной формы для отклонения электронного луча по вертикали (по кадру) в приёмном и передающем телевиз. ЭЛП. Для принятого в СССР телевиз. стандарта частота отклонения луча соответствует частоте смены полей кадра и равна 50 Гц. КАДРОСКОП (от кадр и ...скоп) - электроннолучевой прибор для контроля работы отклоняющих систем и развёрток ТВ устройств. КАЖУЩАЯСЯ ПАМЯТЬ ЭВМ - то же, что виртуальная память. КАЗ - марка грузовых автомобилей и полуприцепов, выпускаемых Кутаисским автомоб. з-дом им. Г. К. Орджоникидзе с 1951. В 1986 изготовлялись седельные тягачи с полуприцепами и полноприводные самосвалы с прицепами. Полная масса 8,6 - 12,3 т, грузоподъёмность самосвалов 5,5 т, нагрузка на седло седельных тягачей 45 - 64 кН, мощность двигателей 110 - 113 кВт. На тягачах К. впервые в СССР была установлена откидывающаяся вперёд кабина, располож. над двигателем. См. рис. Седельный тягач КАЗ-608В1 КАЗЕИНОВЫЕ КРАСКИ - см. в ст. Клеевые краски. КАЗЁННИК - 1) задняя (казённая - на ней ставилось клеймо з-да, гос-ва, т. е. казны) часть арт. (миномётного) ствола, в к-рой расположен затвор. Через затвор К. воспринимает давление пороховых газов при выстреле. К. обычно навинчиваются на задний конец ствола. В орудиях с поршневыми затворами К. может быть выполнен заодно со стволом. К. связывает ствол со штоками противооткатных устройств и уравновешивает ствол на цапфах. 2) Винт-заглушка задней части ствола старинного ручного огнестр. оружия, заряжавшегося с дула. КАИНИТ (нем. Kainit, от греч. kainos - новый) - минерал, водный хлорид-сульфат калия и магния KMg (SО4)С1*ЗН2О. Цвет белый, сероватый, желтоватый, красный, фиолетовый; чистый К. бесцветен. Тв. по минералогич. шкале 3 - 3,5; плотн. 2100 - 2150 кг/м3. Сырьё для произ-ва калийных удобрений и солей калия и магния. КАЛАНДР (франц. calandre, от calandrer - прокатывать, лощить) - машина (или её часть), состоящая из системы валов (от 2 до 20), между к-рыми пропускают материал (ткань, бумагу, резину и др.) для придания ему плотности, гладкости, лоска, нанесения тиснением рисунка или узора. К. применяют в текст., бум. и резин. произ-вах, при изготовлении полимерных плёнок и изделий из пластмасс. См. рис. Каландр КАЛЕВКА - фигурный профиль бруска или доски. К. (калёвочником) наз. также рубанок с фигурным резцом для получения К. КАЛИБР (франц. calibre) - 1) К. в военном деле - диаметр канала ствола огнестр. оружия (в СССР и ряде стран - расстояние между противоположными полями - выступами нарезов; в США, Великобритании и ряде др. стран - расстояние между углублениями - нарезами). Одна из осн. величин, определяющих мощь оружия. У совр. арт. орудий К. выражают в мм, дюймах (25,4 мм), линиях (2,54 мм). До 19 в. К. определялся массой ядра (12-фунтовая пушка). К. иногда служит для измерения относит. длины ствола (напр., ствол 30 калибров). К, охотничьих ружей - число круглых пуль, отлитых для ружья данного К. из 453,6 г свинца. К. авиац. бомбы - её масса в кг (т). 2) К. в метрологии - бесшкальный измерит. инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и расположения поверхностей деталей. К. бывают предельные и нормальные. Нормальные К. наз. шаблонами, применяют для контроля сложных профилей. Предельные К. имеют 2 стороны - проходную и непроходную и служат для контроля нахождения проверяемого размера в пределах допуска. Предельными К. проверяют размеры гладких цилиндрич., конусных, резьбовых и шлицевых поверхностей. См. рис. Предельные калибры для проверки отверстий: а - гладких; б - резьбовых Калибр-скоба для проверки гладких валов Профильный калибр 3) К. в прокатном производстве - просвет определ. формы, образованный ручьями двух или неск. валков, а также зазорами между ними в их рабочем положении в прокатной клети. Для каждого прокатного профиля на валках делают неск. К., при последоват. прохождении через к-рые поперечное сечение заготовки приобретает требуемые форму и размеры (см. рис.). К ст. Калибр. Сечение рельса при его последо вательной прокатке в 9 проходов КАЛИБРАТОР - источник (генератор) образцового сигнала или сигнала с известным параметром (электрич. напряжение, частота, временной интервал, амплитуда и др.); предназначен для настройки и проверки средств измерений, а также для точных измерений параметров нек-рых электрич. мер. КАЛИБРОВАНИЕ - 1) К. в прокатном производстве - волочение в холодном состоянии с небольшими обжатиями металлич. прутков, проволоки и др. катаных профилей через очко волочильного стана для придания им точных размеров. 2) К. семян - распределение семян разл. культур (кукурузы, сах. свёклы, хлопчатника и др.) по размерам на фракции (группы) для обеспечения их точного (равномерного, одиночного) высева сеялками. К. осуществляют спец. калибровочными машинами. 3) К. плодов - разделение плодов по размерам на однородные фракции, осуществляемое вручную (по образцам-эталонам) или калибровочными машинами. Для сортирования плодов по качеству и К. по размеру, а также для упаковки в тару в СССР применяется линия ЛТО-ЗА товарной обработки плодов (яблок, цитрусовых и др.), в состав к-рой входит машина для К. Машина имеет пять калибрующих транспортёров с отверстиями диам. 55 - 75 мм, через к-рые проходят плоды соответствующего размера. Производительность ЛТО-ЗА 3 т/ч. КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ, калиброванные прутки, - горячекатаная сортовая сталь, подвергнутая дополнит. обработке холодным волочением с небольшими обжатиями. Для малопластичных материалов применяют тёплое волочение. Калибров, прутки отличаются более точными размерами профиля, гладкой поверхностью, иногда более высокими физ.-механич. св-вами, имеют обычно круглое сечение, иногда квадратное, шестигранное и др.; дл. 6 - 15 м. КАЛИБРОВКА в метрологии - определение и учёт погрешностей средств измерения путём их взаимных сличений. Результаты К. оформляются в виде поправок, изменений номин. значения меры, цены деления шкалы и т. д. КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ - определение размеров, формы, числа н характера расположения калибров в прокатных валках, а также последующая нарезка на них ручьёв, образующих калибры. КАЛИБРОВКА ОТВЕРСТИЙ - обработка отверстий для повышения точности их формы и размера, а также уменьшения шероховатости поверхности и упрочнения поверхностного слоя после обработки резанием; выполняется продавливанием стального шарика или стержня (дорна) либо проталкиванием оправки с неск. полированными утолщениями (в том числе дорна). КАЛИЙ (от араб, аль-кали - поташ K2CO3, издавна известное соединение К.) - хим. элемент, символ К (лат. Kalium), ат. н. 19, ат. м. 39,102. К. - серебристо-белый металл, лёгкий, мягкий н легкоплавкий; относится к группе щелочных металлов. Плотн. 862 кг/м3, tnл 63,55 °С. На воздухе легко окисляется. Широко распространён в природе в виде соединений, из к-рых наиболее важны минералы сильвин, карналлит и др. калийные соли. К. необходим для питания растений; ок. 90% его солей применяются как калийные удобрения. Сам же металл в пром-сти получают в небольших кол-вах; его применение ограничено (произ-во K2O, служащей для регенерации кислорода в подводных лодках; сплавы К - Na служат теплоносителями в ядерных реакторах). Разнообразное применение имеет карбонат К. - поташ. КАЛИЙНЫЕ СОЛИ - гр. минералов, гл. обр. хлоридов н сульфатов калия и магния, совместно встречающихся в составе агрономич. руд соляных месторождений. Гл. минералы К. с.: сильвин, карналлит, б и ш о ф и т MgCl2*6Н2О, каинит KMg[SO4]Cl*3H2O, эпсомит Mg[SO4]*7H,O и др. Сырье для получения калийных удобрений, а также соединений калия и магния. КАЛИФОРНИЙ (от назв. штата Калифорния, США) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно, символ Cf (лат. Californium), ат. н. 98, наиболее устойчив изотоп 251Cf; относится к актиноидам. Препараты 252Cf используют как мощные малогабаритные источники нейтронов (в активац. анализе, медицине и др.). КАЛИЯ ГИДРОКСИД КОН - бесцветные кристаллы, плотн. 2120 кг/м3, tпл 405 °С, tкип 1324 °С. В 100 г воды растворяется 112 г КОН (при 20 °С). Сильное основание, разрушает кожу, бумагу, шерсть, вызывает сильные ожоги на коже человека. К. г. получают электролизом р-ров хлорида калия КС1. Применяют в щелочных аккумуляторах, в произ-ве жидких мыл и т.д. КАЛИЯ КАРБОНАТ, поташ, K2CO3 - белый порошок, tnл 900 оС, хорошо растворим в воде. Получают действием диоксида углерода СО2 на гидроксид калия КОН. Применяют при произ-ве оптич. стекла, жидкого мыла, пигментов, при крашении и т. д. КАЛОРИЗАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - устар. тип двигателя внутр. сгорания с низкой степенью сжатия н воспламенением впрыскиваемого в цилиндр топлива от спец. калильной (калоризаторной) головки. КАЛОРИМЕТР (от лат. calor - топливо н ...метр) - прибор для определения разл. тепловых хар-к и величин: уд. теплоёмкости, теплоты сгорания, теплоты растворения, энергии излучения (напр., лазеров) и т. д. Действие К. осн. на измерении кол-ва теплоты, переходящей от одного тела к другому. Различают К. для измерения кол-ва теплоты, выделившейся на разных стадиях процесса (К.-осциллогоафы) и в течение всего процесса (К.-интеграторы). В жидкостных К. введённое кол-во теплоты определяется по изменению темп-ры калориметрич. системы прибора (сосуд с жидкостью, камера и др. части К.); в изотермнч. К. измеряется масса в-ва, изменившего агрегатное состояние (напр., растаявший лёд). К. используют также для изучения скорости процессов, структуры р-ров н др. КАЛОРИМЕТРИЯ - совокупность методов измерения уд. теплоёмкости в-в, а также тепловых эффектов разл. физ.-хим. процессов. Калориметрич. измерения проводятся в широком интервале темп-р (от 0,1 до 4000 К) и давлений калориметрами. Дифференц. сканирующая К. применяется для идентификации в-в н изучения разл. процессов. КАЛОРИФЕР (от лат. calor - тепло и fero - несу) - прибор для нагревания воздуха в системах возд. отопления, вентиляции и сушки. К., в к-рых воздух нагревается паром или горячей водой, бывают пластинчатые, со спирально-ленточным и накатным оребрением. Применяют также электрич. и огневоздушные К. КАЛОРИЯ (от лат. calor - тепло) - не подлежащая применению внесистемная ед. кол-ва теплоты, термодинамич. потенциала (внутр. энергии, энтальпии, свободной энергии, свободной энтальпии), теплоты фазового превращения, теплоты хим. реакции. Обозначение - кал. В СССР применяли К. международную, равную 4,1868 Дж, К. термохимическую, равную 4,1840 Дж (см. Джоуль). За рубежом результаты исследований часто выражают с помощью т. н. 15-градусной К., равной 4,1855 Дж. КАЛЬКУЛЯТОР (лат. calculator - счётчик) - портативное вычислительное устройство. В отличие от предшествующих ему арифмометра с ручным приводом или электромеханич. счётных машин, современные К. являются электронными приборами. К., выполненный на основе микропроцессора, наз. микрокалькулятором. КАЛЬКУЛЯЦИЯ (от лат. calculatio - счёт, вычисление) - исчисление себестоимости произведённой единицы продукции или выполненных работ (перевозок, ремонта л др.) по установл. номенклатуре затрат. КАЛЬМАЛЛОЙ - термомагнитный сплав на основе никеля, содержащий 30% меди. Характеризуется линейной зависимостью намагниченности от темп-ры в интервале 20 - 80 °С. Применяется в электроизмерит. приборах (гальванометрах, счётчиках электроэнергии и др.) в качестве шунтов пост. магнитов для уменьшения температурной погрешности приборов. КАЛЬЦИЙ [от лат. calx(calcis) - известь; впервые был выделен из гашёной извести] - хим. элемент из группы щёлочноземельных металлов, символ Са (лат. Calcium), ат. н. 20, ат. м. 40,08. К. - серебристо-белый, лёгкий металл; плотн. 1540 кг/м3, tnл 842 °С. По распространённости в земной коре занимает среди элементов 5-е место (после кислорода, кремния, алюминия и железа). Гл. минералы: кальцит (мел, мрамор, известняк), ангидрит, гипс, флюорит (плавиковый шпат). В виде чистого металла К. применяют как восстановитель мн. редких и тугоплавких металлов из их соединений. К. используют также как раскислитель сталей, бронз и др. сплавов. Компонент свинцовых сплавов (антифрикц., кабельных и аккумуляторных). Соединения К. (известь, цемент и др.) широко применяются в стр-ве. КАЛЬЦИТ - распространённый породообразующий минерал, карбонат кальция СаСОа. Цвет белый, желтоватый, розоватый, буроватый и др. до чёрного; чистый К. бесцветен (исландский шпат). Тв. по минералогия, шкале 3; плотн. 2700 - 2800 кг/м3. Слагает целиком карбонатные породы - известняк, мел, мрамор, карбонатит. строит. и поделочный материал, металлургия, флюс. См. рис. Друза кальцита КАЛЬЦИЯ КАРБИД - соединение кальция с углеродом, бесцветные кристаллы; плотн. 2210 кг/м3, tnл 2160 °С. С водой взаимодействует с образованием ацетилена. При нагревании соединяется с азотом, образуя цианамид кальция CaCNi. Применяется для произ-ва ацетилена, цианамида кальция и восстановления щелочных металлов. КамАЗ - марка грузовых автомобилей, выпускаемых Камским объединением по произ-ву большегрузных автомобилей с 1976. В 1986 полная масса 13,9 - 18,5 т, грузоподъёмность 5 - 10 т, мощность двигателей 154 кВт. На автомобилях К. впервые в СССР установлены 10-ступенчатые коробки передач. См. рис. Грузовой автомобиль КамАЗ-5320м КАМБУЗ (отголл. kombuis) - судовая кухня. Первоначально так называлась судовая кухонная печь, сложенная из кирпича. КАМВОЛЬНОЕ ПРЯДЕНИЕ (от нем. Kammwolle - чёсаная, гребенная шерсть) - гребенное прядение шерсти. КАМЕДИ, гумми (от греч. kommfdion, kdmmi, лат. gummi), - густые соки, к-рые выделяются при механич. повреждениях коры или заболеваниях растений (напр., аравийская К., или гуммиарабик); содержатся также в семенах нек-рых растений и в водорослях. Применяются в качестве клеёв, для произ-ва искусств. волокна, плёнок, красок, ВВ и т. д. КАМЕННАЯ ПЛОТИНА - плотина, осн. конструкции к-рой выполнены из кам. материалов без применения вяжущих. Различают К. п. каменно-набросные (насыпные), полунабросные, из каменной сухой кладки. К. п. строят, как правило, глухими с пропуском воды через водосбросы в берегах, реже в теле плотины. Возможность использования местных строит. материалов определяет экономичность К. п., их широкое применение в разл. геогр. р-нах. См. рис. Типы каменных плотин: а и б - каменно-набросные; в - из каменной сухой кладки; г - полунабросная (с напорной частью из сухой кладки и низовой - из каменной наброски); д - набросная (с бетонной напорной стенкой); 1 - металлический шпунт КАМЕННАЯ СОЛЬ - 1) то же. что галит. 2) Осадочная горная порода, состоящая в осн. (на 99%) из галита. Важнейшее сырьё для хим. пром-стн. КАМЕННОЕ ЛИТЬЁ, базальтовое литьё, шлаковое литьё, - произ-во из расплавл. горных пород или металлургич. шлаков с добавками разл. изделий, имеющих св-ва природного камня. Литые изделия подвергают обжигу (при 800 - 900 °С) и медленно охлаждают для придания прочности, антикорроз. и др. свойств. Сырьё для К. л. - гл. обр. базальты, реже диабазы и др. Изделия отличаются высокой износостойкостью и кислотоупорностью. К. л. применяют при изготовлении труб, кислотоупорной аппаратуры, брусчатки для мостовых, электротехнич. изоляторов, скульптурно-художеств. изделий, облицовочных плиток и т. п. КАМЕННО-ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА - плотина, в к-рой большая часть её тела выполнена из кам. материалов, а противофильтрац. устройство - из ма-лопроницаемого грунта. В зависимости от применяемых материалов и способов обеспечения водонепроницаемости различают 5 осн. типов К.-з. п. (см. рис.). Сравнит. простота конструкции и возможность использования местных строит. материалов обусловили широкое распространение К.-з. п. Типы каменно-земляных плотин с водонепроницаемой частью, выполненной: а - в виде земляного экрана; б - отсыпкой из малопроницаемого грунта на призме каменной наброски; в - на слое более проницаемого материала; г - в виде центрального ядра из глины, суглинка или глинобетона; д - с отсыпкой более проницаемыми материалами (призмы из каменной наброски) КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СМОЛА, каменноугольный дёготь, - вязкая тёмная жидкость, побочный продукт коксового или газового произ-ва. Сложная смесь гл. обр. ароматич. соединений (бензола, толуола, ксилола, нафталина, антрацена, фенола и мн. др.); сырьё для их получения. КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК - твёрдый остаток от перегонки каменноугольной смолы, используемый и дорожном стр-ве, в произ-ве кровельных материалов, при изготовлении угольных и графитовых электродов и т. д. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений (фундаменты, стены, столбы, перемычки, арки, своды и др.), выполненные из природного камня, кирпича или бетонных камней. К. к. долговечны, огнестойки, могут быть изготовлены из местных строит. материалов. Осн. недостатки К. к. - большая средняя плотность мн. видов кам. кладки и недостаточная прочность её на растяжение. Для уменьшения массы и повышения прочности К. к. применяют комплексные конструкции. КАМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, получаемые из горных пород и применяемые для кам. кладки, обли-цопки, устройства кровель, дорожных покрытий и т. п. В зависимости от способа обработки К. п. с. м. делятся на след. осн. разновидности: песок и гравий, получаемые просеиванием и промывкой рыхлых горных пород; бутовый камень, добываемый при разработке (взрывным способом) известняков, песчаников и др. осадочных пород; щебень, получаемый дроблением горных пород; пилёные камни и блоки из лёгких горных пород (туфы, ракушечники и пр.); тёсаный штучный камень (бортовой или бордюрный, брусчатка, мостовой и др.); облицовочные камни, плиты и фасонные изделия (см. Отделочные материалы). Горные породы широко используют в качестве сырья для изготовления искусств. кам. материалов (керамич., теплоизоляц. и др.), а также вяжущих материалов. См. также Каменное литьё. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ - строит. работы, выполняемые при возведении кам. конструкций зданий и сооружений. В состав К. р., кроме осн. операций (кладка кирпича или др. камней на р-ре), включаются вспомогат. процессы (установка лесов и подмостей, заготовка материалов и т. п.). КАМЕННЫЙ УГОЛЬ - твёрдое горючее полезное ископаемое растит. происхождения более высокой степени углефикации, чем бурый уголь. С её возрастанием снижается выход летучих веществ (от 45 до 9% на горючую массу). Плотная порода чёрного, иногда серо-чёрного цвета с блестящей, полуматовой или матовой поверхностью. Уд. теплота сгорания (горючей массы) К. у. 30 - 36 МДж/кг, содержание углерода 75 - 97%. Наиболее ценны коксовые (спекающиеся, металлургич.) угли, имеющие Макс. теплоту сгорания. К. у. используется в коксохимич. произ-ве и как энергетич. топливо, а также для полукоксования, газификации, получения жидкого топлива, смазочных масел, пластмасс и др. КАМЕРА (позднелат. camera - комната, от греч. kamara - свод, комната со сводом) - 1) К. в горном деле - подз. горная выработка сравнительно больших поперечных размеров и небольшой длины. К. предназначаются для размещения оборудования (К. насосная, К. вентиляторная, подз. подстанция и др.), для хоз. или сан. целей (К. ожидания, диспетчерская, мед. пункт и др.), для размещения ВВ при проведении взрывных работ камерными зарядами и др., а также для ведения очистных работ при нек-рых системах разработки месторождений. 2) К. ракетного двигателя - осн. агрегат, создающий реактивную тягу при истечении из него рабочего тела. Состоит из К. сгорания (разложения) и сопла, обычно соединённых в одно целое. В К. сгорания жидкостного ракетного двигателя через смесит. головку, являющуюся её составной частью, впрыскиваются компоненты топлива. В К. сгорания ракетного двигателя твёрдого топлива находится весь заряд топлива. 3) К. колеса - см. в ст. Шина. 4) Термин, широко используемый применительно к киносъёмочным и фотогр. аппаратам. КАМЕРА С БЕГУЩИМ ЛУЧОМ - передающее телевиз. устройство, в к-ром объект передачи (напр., кинокадр, фотография) освещается узким лучом света пост. яркости, перемещающимся по закону ТВ развёртки. Световой сигнал, полученный в результате отражения луча от объекта (или прохождения сквозь него), преобразуется фотоэлектронными умножителями в соответствующий электрич. сигнал. Наибольшее распространение К. с б. л. получила в цветном телевидении для передачи кинофильмов и диапозитивов. К. с б. л. используют также в качестве эпипроектора для передачи непрозрачных изображений (открыток, фотографий, карт и т. д.). КАМЕРА СГОРАНИЯ - замкнутое пространство для сжигания газообр., жидкого или твёрдого топлива. Сжигание топлива происходит периодически (напр., в К. с. поршневых двигателей внутр. сгорания) или непрерывно (напр., в К. с. газотурбинных двигателей). КАМЕРА СЖАТИЯ - миним. объём надпоршневого или межпоршневого пространства цилиндра двигателя внутр. сгорания или компрессора. См. Степень сжатия. КАМЕРНАЯ ПЕЧЬ - печь, работающая с периодич. загрузкой изделий и с одинаковой во всех точках рабочего пространства темп-рой; предназначена для нагрева или термич. обработки материалов. В К. п. используют жидкое, твёрдое и газообр. топливо; имеются также электрич. К. п. КАМЕРНАЯ ТОПКА - топка котла, выполн. обычно в виде вертик. прямоугольной призматич. камеры, в к-рой топливо сгорает в струе воздуха (в факеле). В таких топках (см. рис.) сжигают твердое пылевидное топливо под котлами паропроизводительностью от 50 до 4000 т/ч, а также газообр. и жидкое топливо под котлами той же и меньшей производительности. Устанавливают К. т. и к крупным водогрейным котлам. На внутр. поверхностях К. т. размещают топочные экраны, а также пароперегреватель (в паровых котлах). Топливо вводится в К. т. вместе с необходимым для горения воздухом через горелочные устройства. См. также Вихревая топка, Факельная топка, Циклонная топка, Шахтно-мельничная топка. Камерная топка: 1 - горелка; 2 - топочная камера; 3 - обмуровка; 4 - топочный экран; 5 - пароперегреватель КАМЕРТОН (нем. Kammerton) - источник звука в виде U-образного металлич. стержня, закреплённого так, что его концы могут свободно колебаться (см. рис.). К. в музыке служит эталоном высоты звука при настройке муз. инструментов и в пении (для первой октавы соответствует частоте 440 Гц); К. в технике применяют в низкочастотных генераторах, синхронизирующих работу буквопечатающих телегр. аппаратов, в приборах измерений времени как источник стабильной частоты и в др. устройствах. К. изготовляются чаше всего из элинвара, упругость к-рого при изменении темп-ры почти не изменяется. Камертон КАМНЕОБРАБОТКА - процесс придания естеств. камню требуемой формы и внеш. отделки (фактуры). К. состоит из трёх осн. операций: распиловки, окантовки и фактурной обработки лицевой поверхности. Процессы К. подразделяют на механич. и немеханические. Первые включают абразивную и ударную обработку камня; вторые - термич., УЗ, гидравлич., электрогидравлич., обработку токами ВЧ, а также обработку с использованием лазеров. КАМНЕРЕЗНАЯ МАШИНА - применяется для выпиливания из массива горных пород штучного стенового камня, а также блоков-заготовок, используемых для распиловки на облицовочные плиты и архитектурно-строит. изделия (см. рис.). Режущим органом К. м. могут быть дисковые, канатные или цепные пилы, кольцевые фрезы, цепные и штанговые бары, оснащённые твердосплавными зубками. Крупноблочная универсальная камнерезная машина (слева) Многобаровая камнерезная машина (справа) КАМНЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА - машина для удаления камней при очистке с.-х. угодий, гидротехнич. стр-ве и др. работах. В СССР для корчевания камней используют корчевальные машины, для сбора и вывозки камней - К. м. УКП-0,6, КУМ-1,2 и КУМС-100 производительностью соответственно 3; 47 и 115 т/ч, а для вывозки камней с поля - прицепы-самосвалы 2ПТО-8 и ПВК-5,0 и лыжу-самосвал ЛС-4Л. Для уборки и дробления камней применяют К. м. КДК-50. Камнеуборочная машина УКП-0,6: 1 - гребёнка для подбора камней; 2 - бункер для камней; 3 - гидроцилиндр КАМУФЛЕТНОЕ ВЗРЫВАНИЕ - инициирование заглублённых зарядов ВВ, при к-ром их разрушающее или деформирующее окружающую среду действие не проявляется на открытой поверхности массива. К. в. применяют для образования подз. полостей в качестве хранилищ жидких и газообр. в-в, дробления твёрдых полезных ископаемых с целью их подз. выщелачивания, увеличения нефте-и газоотдачи пластов. КАМФОРА (ср.-век. лат. camphora), камфара, - бесцветные кристаллы с характерным запахом; tпл 178 - 179 °С; легко возгоняется. Входит в состав эфирных масел нек-рых растений. Пластификатор нитратов целлюлозы, флегматиэатор бездымного пороха, лекарств. средство, репеллент против моли и комаров. См. рис. Камфора КАМЫШИТ, камышитовые плиты, - строит. материал в виде плит из спрессов. стеблей камыша (тростника), скреплённых проволокой. Ср. плотн. 175 - 450 кг/м3, теплопроводность 0,06 - 0,09 Вт/(м*К). Применяется в осн. для тепловой изоляции ограждающих конструкций и заполнения каркасных стен в малоэтажном, гл. обр. сельском, стр-ве. КАНАВОКОПАТЕЛЬ, к а н а л о к о п а т е л ь, - машина для прокладки осушит. и оросит. каналов, траншей, кюветов и др. Различают К. с активными рабочими органами - роторами или фрезами, с пассивными - плугом или отвалом и с комбинир. органами, напр. с отвалом и шнеком (см. рис.), с ротором, шнеком и многоковшовым рабочим органом. Роторы или фрезы устанавливают на тракторе или спец. шасси, плуги и отвалы прицепляют к трактору или навешивают на него. Канавокопатель с комбинированными рабочими органами - отвалом и шнеком КАНАДСКИЙ БАЛЬЗАМ - смолообразное в-во, добываемое из смоляных желваков канадской пихты и нек-рых др. деревьев; плотн. 998 кг/м3 (при 15 °С); на воздухе затвердевает. Используется для склеивания стек. частей (линз, призм и др.) в оптич. приборах, как монтировочная среда при изготовлении микроскопич. препаратов. КАНАЛ (от лат. canalis - труба, жёлоб) в гидротехнике - искусств. русло (водовод) с безнапорным движением воды, устроенное в грунте. К. сооружают преим. в открытой выемке или в насыпи. По назначению различают К. судоходные (искусств. водные пути), энергетич. (деривационные), оросит. (ирригационные), обводнит., водопроводные, осушит., лесосплавные, рыбоводные, комплексного назначения. В поперечном сечении К. имеют прямоугольную, трапецеидальную, полукруглую и др. формы. Для предохранения ложа К. от размыва течением и волнами, сокращения потерь воды на фильтрацию в грунт и увеличения пропускной способности применяются облицовки из бетонных и ж.-б. плит, полимерные плёнки. См. рис. К ст. Канал. 1. Канал имени Москвы. СССР. 2. Северо-Крымский магистральный канал имени комсомола Украины. СССР. 3. Ирригационный канал Сан-Луис. Калифорния, США. 4. Северный канал. Франция. 5. Сайменский канал. Финляндия Облицовка ложа канала бетонными плитами КАНАЛ в полупроводниковом приборе - область ПП, в к-рой изменением площади поперечного сечения или концентрации носителей (при изменении напряжения) регулируется поток осн. носителей заряда внутри прибора, напр. полевого транзистора. КАНАЛ СВЯЗИ, канал передач и, - технич. устройства и физ. среда, в к-рой сигналы распространяются от передатчика (источника информации) к приёмнику (получателю информации). Различают К. с. по видам передаваемой информации (телегр., телеф., радиовещат., телемеханич. и др.), по типу линий связи или линий передачи (проводные, радио, радиорелейные, волоконно-оптические, спутниковые и др.) и т. д. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ - совокупность подз. трубопроводов и коллекторов для приёма и отведения сточных вод с территории насел. мест и пром. пр-тий к очистным сооружениям; осн. часть системы канализации. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР - см. Коллектор. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ - см. Колодец канализационный. КАНАЛИЗАЦИЯ - комплекс инж. сооружений, обеспечивающий сбор и отведение за пределы насел. пунктов и пром. пр-тий загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обеззараживание перед утилизацией и сбросом в водоём. Различают внутр. и нар. К. Внутр. К. предназначается для приёма сточных вод и отведения их из здания в нар. канализационную сеть. Нар. К. служит для транспортирования сточных вод за пределы насел. мест и пром. пр-тий. В практике гор. стр-ва наибольшее распространение получили общесплавная и раздельная системы К. При общесплавной системе все 3 категории сточных вод (бытовые, производств. и дождевые) отводятся по одной общей сети труб и каналов за пределы насел. места. При раздельной системе дождевые и мало загрязнённые производств. воды удаляют по одной сети труб и каналов и сбрасывают в водоём без очистки (если это возможно по сан. условиям), а бытовые и производств. - по другой (одной или неск. канализац. сетям) и подают в очистные сооружения. КАНАЛОВЫЕ ЛУЧИ - поток быстро движущихся частиц, проходящих через узкие отверстия (каналы) в металлич. катоде газоразрядной трубки в закатодное пространство. К. л. состоят из положит. ионов газа, созданных в разрядной трубке, а также из нейтральных молекул газа и отрицат. ионов, получающихся в результате перезарядки. КАНАЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ (КЭУ) - электростатич. вторично-электронный умножитель с непрерывной динодной системой; обычно представляет собой прямую или изогнутую трубку (канал), к концам к-рой приложено напряжение (неск. кВ). Электроны, попавшие в канал, ускоряются электростатич. полем и, соударяясь со стенками (многократно), вызывают вторичную электронную эмиссию. В зависимости от конструкции КЭУ обеспечивают усиление 104 - 109. Для их изготовления используют свинцово-силикатные стёкла, керамику и др. Получили распространение также электронные умножители на основе т. н. микроканальных пластин - стек. пластин, пронизанных множеством (104 - 106) параллельных отверстий (каналов) диам. 10 - 150 мкм, образующих сотовую структуру; коэфф. усиления 104 - 106. КАНАЛЬНЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, и к-ром тепловыделяющие элементы с ядерным топливом размещаются в отд. каналах (с индивидуальной системой охлаждения), располож. в замедлителе нейтронов (обычно графите). Разделение теплоносителя (обычно вода или пароводяная смесь) и замедлителя в К. р. позволяет исключить или ослабить влияние гидродинамич. хар-к на форму нейтронного поля. Давление теплоносителя в К. р. воспринимается стенками каналов. В отличие от корпусных реакторов размеры активной зоны К. р., представляющей собой совокупность каналов и находящегося между ними замедлителя, не ограничиваются размерами корпуса, что приводит к принципиальной возможности создания К. р. большой единичной мощности путём включения в активную зону необходимого числа каналов. В анергетике широкое распространение получили канальные графито-водные реакторы влектрич. мощностью 1 ГВт и выше (в СССР, напр., РБМК-1000, РБМК-1500). КАНАТ - гибкое изделие, изготовл. из стальной проволоки, нитей, пряжи (каболок) из волокон растит., синтетич. или минер. происхождения. По способу изготовления К. подразделяются на кручёные, или витые (см. рис.), невитые, плетёные. Стальные К. изготовляют из проволок диам. 0,5 - 2 мм круглого или фасонного сечения. Витые круглые К. могут иметь одинарную (спиральную), двойную (тросовую), тройную (кабельтовую) свивку. Комбинир. витые К. изготовляют чаще всего из пеньки и стали. Невитые К. состоят из плотно улож. групп стальных проволок или спиральных К., обжатых спиральной обмоткой или зажимами. Плетёные К. изготовляют из чётного числа (обычно четырёх) переплетённых прядей. Неметаллические К. свивают из волокон пеньки, хлопка, полипропилена, капрона, найлона, асбеста и др. Схема кручёного каната 1 - проволока, пряжа (каболки); 2 - прядь (спиральный канат); 3 - тросовый канат; 4 - кабельтовый канат КАНАТНАЯ ДОРОГА - см. в статьях Наземная канатная дорога, Подвесная дорога. КАНАТНАЯ ПЕРЕДАЧА - устройство для передачи врашат. движения между валами при помощи канатов, охватывающих шкивы с направляющими канавками. К. п. имеют низкий кпд, в совр. технике применяются ограниченно. КАНАТНАЯ ПИЛА - устройство для разрезки камня с режущим органом в виде стального каната диам. 3 - 6 мм. К. п. применяют в карьерах при добыче блоков из горного массива или на камнеобраб. пр-тиях для произ-ва из блоков облицовочных изделий. КАНДЕЛА (от лат. candela - свеча) - ед. силы света в СИ. 1 К. равна силе света, испускаемого с поверхности пл. 1/600 000 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении при темп-ре излучателя, равной темп-ре затвердевания платины при давлении 101 325 Па. Обозначение - кд, ранее применялось наименование "свеча" с обозначением св. 1 св = 1 кд. В СССР хранится Гос. первичный эталон К. с диапазоном 100 - 200 кд. КАНИФАС-БЛОК (от голл. kmnebaks-block) - одношкивный блок, предназнач. для изменения направления тяги троса при грузоподъёмных и такелажных работах на судне. Для закладывания троса на блок в оковке К.-б. имеется откидная часть (см. рис.). Канифас-блок КАНИФОЛЬ [лат. Colophonia resina - колофоний-ская смола, от назв. древнегреч. города Колофон (Kolophon) в М. Азии] - хрупкое стекловидное в-во от светло-жёлтого до темно-коричневого цвета. Плотн. 1070 - 1090 кг/м3; размягчается при темп-ре 40 - 75 °С. Входит в состав смолистых в-в хвойных деревьев; осн. компонент (80 - 92%) - смоляные к-ты общей ф-лы C19H20COOH. Хорошо растворима в эфире, спирте, ацетоне, скипидаре, бензоле; нерастворима в воде. К. и её производные (напр., соли, эфиры) применяются в мыловарении, как эмульгатор в произ-ве синтетич. каучука, для проклейки бумаги, при изготовлении лаков, аппретур, сургуча, в качестве флюса при лужении и пайке металлов, для натирания волос смычков струнных инструментов. КАННЕЛЮРЫ (от франц. cannelure - желобок) - вертик. желобки на стволе колонны или пилястры либо горизонтальные желобки на базе колонны ионич. ордера (см. Ордер архитектурный). КАНОЭ (англ. canoe, от исп. сапоа - челнок; заимствование из языка карибских индейцев) - спортивное гребное судно длиной 4 - 7 м с высокими штевнями и выпуклыми бортами. Гребут на К. короткими однолопастнымн вёслами. Оригин. К. североамер. индейцев изготовлялись с обшивкой из коры берёзы или вяза и отличались по размерам от одноместных до 20-местных боевых лодок. КАНТАЛЬ (по назв. фирмы) - жаростойкий сплав железа с хромом (до 23%) и алюминием (до 6% ), обладающий высоким уд. электрич. сопротивлением. Разработан в Швеции, где выпускается ряд его разновидностей. Аналогичен сплавам типа хромаль. КАНТОВАТЕЛЬ (от польск. kantowac, нем. kanten - переворачивать) - механизм для поворота (кантовки) заготовок, деталей, изделий при их обработке, осмотре, упаковке и т. д. Применяются раэл. конструкции К. в кузнечном произ-ве, прокатном произ-ве, на складах и т. д. КАОЛИН (от названия местности Каолин в Китае), белая глина, - осадочная горная порода, состоящая гл. обр. из каолинита, иногда с примесью песчанистого материала (песчаный К.). Цвет белый, желтоватый, сероватый, при наличии органич. примесей - до чёрного. В сухом виде - кусковатая, слабосвязанная, реже прочная порода, жирная на ощупь. При увлажнении малопластичен, почти не разбухает. Высокоогнеупорен. Важнейший потребитель К. - бум. пром-сть, использующая 40 - 50% всей добычи. К., входящий в состав бумаги (до 40% ), в значит. степени определяет её качество. Ок. 20% добываемого К. потребляется в резин. пром-сти, 5 - 10% - для проиэ-ва фарфоровых и фаянсовых изделий. К. применяется также в произ-ве огнеупоров, в хим. пром-сти, в парфюмерии, медицине. КАОЛИНИТ - глинистый минерал, осн. силикат алюминия Al4[Si4O10](OH)3. Цвет белый с оттенками. Тв. по минералогич. шкале 1 - 3; плотн. ок. 2600 кг/м3. К. - гл. минерал каолинитовых глин и каолинов, имеющих многочисл. технич. применения. КАОНЫ - см. Мезоны. КАПЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - метод качеств. или полуколичеств, хим. анализа, при к-ром исследуемый р-р и реагенты берут в кол-ве неск. капель. КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ - метод дефектоскопии, осн. на проникновении нек-рых в-в (пенетрантов) в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объектов контроля и регистрации образующихся индикаторных следов визуальным способом или с помощью к.-л. преобразователя. Известны люминесцентный, цветной, люминесцентно-цветной и яркостный методы К. д. КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - явления, вызываемые влиянием сил межмолекулярного взаимодей- . ствия на равновесие и движение свободной поверхности жидкости, поверхности раздела несмешивающихся жидкостей и границ жидкостей с твёрдыми телами. Наиболее распространённый пример К. я. - поднятие или опускание жидкости в узких трубках (капиллярах) и в пористых средах, обусловливающие, напр., миграцию воды в почве. Эти явления вызываются добавочным, т. н. капиллярным давлением р0, создаваемым поверхностным натяжением, б на искривл. поверхности (мениске) жидкости в капилляре. По Лапласа закону р0=2б/r, где r - ср. радиус кривизны поверхности жидкости. В круглом капилляре радиуса r0 высота Н подъёма жидкости, смачивающей стенки (см. Смачивание), и высота опускания не смачивающей (см. рис.) определяются ф-лой Жюренаэ h = 2бcos0/r0g(p1 - p2), где g - ускорение свободного падения, p1 и p2 - плотности жидкости и её пара, 0 - краевой угол. К. я. определяют условия образования зародышей конденсации, кипения, кристаллизации и играют важную роль в технике (напр., в процессах сушки). Понижение давления пара над вогнутой поверхностью жидкости обусловливает конденсацию пара в порах смачиваемых пористых тел (капиллярная конденсация), чем, напр., объясняется гигроскопичность. К ст. Капиллярные явления: а - поднятие жидкости, смачивающей стенки капилляра; б - опускание жидкости, не смачивающей стенки капилляра КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (от лат. са-pitalis - главный) - создание осн. фондов во всех отраслях нар. х-ва (см. Строительство). К. с. является одной из подотраслей матер. произ-ва, в к-рой осуществляется новое стр-во, расширение, реконструкция и технич. перевооружение действующих предприятий. Осн. задача К. с. - расширенное воспроиз-во и ускор. обновление осн. фондов нар. х-ва на базе научно-технич. прогресса. К. с. характеризуется объёмом (строит. и монтажных работ, оборудования и др.), вводом осн. фондов и мощностей, структурой вложений (распределением по видам работ). КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, направляемых на создание новых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов. В объём К. в. включаются затраты на строит. работы, приобретение и монтаж оборудования, приобретение инструмента и инвентаря, включаемых в состав осн. фондов. Гл. источник К. в. в соц. х-ве - фонд накопления нац. дохода. География, размещение и отраслевая структура К. в. - важные факторы развития терр.-производств, стр;, ктуры х-ва соц. стран. КАПИТАЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ - выработки, сохраняемые в течение всего срока службы шахты или одного из её горизонтов. К. г. в. проводятся за счёт капит. вложений и числятся на балансе осн. фондов пр-тия, к К. г. в. относят все вскрывающие выработки, а также осн. подготовит. выработки и отд. камеры. КАПИТЕЛЬ (от позднелат. capitellum - головка) - верхняя часть колонны или пилястры, располож. между стволом и антаблементом (см. рис.). Капитель КАПЛАНА ТУРБИНА - см. Поворотно-лопастная турбина. КАПОТИРОВАНИЕ самолёта - опрокидывание самолёта на нос или на спину через нос. Возможно при резком торможении или наезде передних колёс на препятствие у лёгких самолётов с носовой винтомоторной установкой. КАПРОЛАКТАМ - белые кристаллы; tnn 68 - 70 °С. Сырьё в произ-ве поликапроамида. См. рис. Капролактам КАПРОН - принятое в СССР торговое назв. поликапроамида и волокон из него (см. Полиамидные волокна). КАПСУЛА (от лат. capsula - коробочка, футлярчик) - 1) оболочка, изолирующая ч.-л. от окружающей среды, напр. металлич. кожух капсюльного гидроагрегата. 2) Одно из назв. спускаемого аппарата амер. КК и ИСЗ. КАПСУЛЬНЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ, бульбовый гидроагрегат, - состоит из осевой поворотно-лопастной турбины и сочленённого с ней гидрогенератора, заключённого в капсулу (буль-бу). Обычно капсула в потоке располагается горизонтально в подводящей камере (см. рис.). К. г. применяют на низконапорных и приливных ГЭС. Мощность К. г. достигает 45 МВт. Горизонтальный капсульный гидроагрегат: 1 - подводящая камера; 2 - капсула; 3 - гидрогенератор; 4 - рабочее колесо гидротурбины; 5 - отсасьшающая труба КАПСЮЛЬ (франц. capsule, от лат. capsula - коробочка) - устройство, предназнач. для воспламенения метательных или возбуждения детонации разрывных или подрывных зарядов. Представляет собой тонкий металлич. или пластмассовый колпачок, снаряжённый инициирующим ВВ или воспламенит. составом. Подразделяются на К.-в о с п л а м е н и т е л и. выдающие инициирующий импульс в форме луча огня, и К.- детонаторы, образующие нач. взрывной ИМПУЛЬС. К. срабатывает от действия луча огня, удара бойка, накола жалом, трения, нагревания электрич. током. КАПТАЖ (франц. captage, от лат. capto - ловлю, хватаю) - 1) улавливание газа из пласта угля с помощью буровых скважин или подз. горных выработок и вывод собранного газа в вентиляц. выработку или на поверхность по трубам. 2) Сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подз. вод в местах их выхода на поверхность. КАПТАЛ (от нем. Kaptalband) - лента с утолщённым краем, наклеиваемая на края корешка обрезанного блока для увеличения прочности скрепления листов, улучшения внеш. вида книги. КАПУСТОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН - с.-х. машина для механизир. сплошной уборки кочанной капусты средних и поздних сортов, доведения её до товарного вида и погрузки в рядом идущий транспорт. В СССР выпускается К. к. МСК-1 (см. рис.), к-рый срезает кочаны на корню, отделяет розеточные листья и направляет кочаны на стол инспекции, где рабочие осматривают и обрабатывают их. Машина убирает один рядок. Ширина захвата 0.7 м. Производительность до 0,18 га/ч. Капустоуборочный комбайн МСК-1 КАРАБИН (франц. carabine) - 1) укороч. и об-легч. винтовка. Баллистич. качества К. несколько ниже, чем у обычной винтовки. Самозарядный К. конструкции С. Г. Симонова образца 1945, состоящий на вооружении Сов. Армии (см. рис.). имеет массу 3.75 кг. Прицельная дальность стрельбы 1000 м. Стрельба ведётся одиночными выстрелами. Обойма снаряжается 10 патронами. Боевая скорострельность 35 - 40 выстрелов в 1 мин. Самозарядный карабин конструкции С. Г. Симонова 2) Нарезное охотничье ружьё. 3) Крючок (зацепка) с пружинящей частью, открывающейся внутрь, у цепочек, поводков и т. п. КАРАВЕЛЛА (итал. caravella) - высокобортное мор. парусное судно водоизмещением от 100 до 400 т с 3 - 4 мачтами и высокими надстройками на носу и корме (см. рис.), распространённое в 13 - 17 вв. Флотилия К. под командованием Колумба в 1492 пересекла Атлантич. океан, а Васко да Гама в 1498 на К. совершил плавание из Европы в Индию. Каравелла Колумба "Сайта Мария" КАРАККА (англ. carrack, нсп. саггаса, итал. саrасса, франц. caraque; заимствовано из арабского) - большое парусное судно, распространённое в 8 - 16 вв. в Португалии, Венеции, Англии и Франции. К. имела дл. до 36 м, шир. до 10 м, водоизмещение до 1600 т, до 4 палуб, развитые надстройки в носу и корме, 3 - 5 мачт. Фок-мачта и грот-мачта несли прямое вооружение, бизань-мачты - косое. КАРАТ (итал. саrаto, через араб. кират, от греч. keration - стручок рожкового дерева, семена к-рого служили мерой массы) - внесистемная ед. массы драгоц. камней и жемчуга. Обозначение - кар. 1 кар = 0,2 г = 200 мг. КАРБАМАТЫ - то же, что уретаны. КАРБАМИД, мочевина, (NH2)C=O - белые кристаллы; tпл 132,7 °С. Высококонцечтриров. азотное удобрение, добавка к кормам жвачных животных. Используется также для получения мочевино-формальдегидных смол, лекарств, средств, как компонент косметич. препаратов и т. д. КАРБАМИДНЫЕ СМОЛЫ - то же, что мочевино-формальдегидные смолы. КАРБАС (от вепсского karbaz, фин. karvas - мелкое грузовое судно) - небольшое мореходное беспалубное судно с острыми образованиями носа и кормы, использовавшееся для промысла рыбаками на Белом и Баренцевом морях. Обшивка корпуса из досок внакрой по гнутым дубовым шпангоутам. КАРБИДЫ - соединения углерода с металлами и нек-рыми неметаллами. Св-ва и области применения К. исключительно разнообразны. Т. н. металлоподобные К. наиболее тугоплавки из всех известных в-в, тверды, износостойки и жаропрочны. Керамико-металлич. материалы (к е р м е т ы). содержащие К. вольфрама, титана, тантала, ниобия и др., - лучший материал для резания металлов и бурения горных пород; из них изготовляют также лопатки газовых турбин и детали реактивных двигателей. Ковалентные К. (К. бора и кремния карбид) - очень твёрдые и химически стойкие материалы. Из солеобразных К. наиболее известен кальция карбид. К. железа (см. Цементит) - важная структурная составляющая чугуна и стали. К. используют для создания твёрдых сплавов, защитных тугоплавких покрытий, как абразивы, материалы для поглощения нейтронов IT для др. целей. КАРБИН - одиа из аллотропных форм углерода (другие - алмаз и графит). КАРБО..., КАРБОН... [от лат. carbo(carbonis) - уголь] - составная часть сложных слов, означающая отношение к углероду, углю (напр., карбонаты, карботермия). КАРБОКСИЛЬНАЯ ГРУППА, карбоксигруппа, карбоксил, - одновалентная группа характерная для карбоновых кислот. Состоит из карбонильной и гидроксильной (-ОН) групп (отсюда назв.: карб + оксил). КАРБОКСИ МЕТИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА -твёрдый продукт обработки целлюлозы монохлоруксусной к-той. Общая ф-ла К. - [С6Н7О2(ОН)2-х(ОСН2СООН)х]n. Пром. значение имеет натриевая соль К. (NаКМЦ), применяемая для стабилизации глинистых суспензий, к-рые используют при бурении скважин, для шлихтования нитей в текст, произ-ве, в качестве флотореагента, загустителя печатных красок и т. д. КАРБОЛОВАЯ КИСЛОТА - то же, что фенол. КАРБОНАДО (исп. carbonado) - разновидность алмаза, мелкозернистый пористый агрегат серовато-чёрного и чёрного цвета. Имеет высокие абразивные св-ва. К. применяют как технич. алмаз для армирования буровых коронок, как абразивный материал в металлообр. пром-сти, для обработки твёрдых пород, при шлифовке алмазов и др. КАРБОНАТЫ - соли угольной к-ты H2CO3. Двухосновная угольная к-та образует средние К. (напр., Na2CO3) и кислые К., или гидрокарбонаты (напр., NaHCO3). В воде растворимы средние К. щелочных металлов и аммония и практически все гидрокарбонаты. В природе К. широко распространены: именно в их залежах (а не в живом в-ве, кам. угле и нефти) сосредоточено осн. кол-во углерода на Земле. Важнейшие из природных К.: минералы кальцит (известняк, мел, мрамор), доломит, магнезит, сидерит. Природные К. свинца, цинка, марганца - ценные руды, из к-рых получают металлы. Большое практич. применение из природных К. находят известняк, мел, мрамор, из получаемых искусственно - К. натрия и калия. КАРБОНИЗАЦИЯ - 1) насыщение к.-л. р-ра диоксидом углерода CO2. Применяется в содовом произ-ве, стр-ве и др. отраслях пром-сти. В пищ. пром-сти К. наз. сатурацией. 2) Обработка шерсти р-рами к-т для удаления растит/ примесей. КАРБОНИЛЬНАЯ ГРУППА, карбонил, оксогруппа,- двухвалентная группа у =С=О, характерная для альдегидов и кетонов; в кетонах атом С связан с двумя органич. радикалами, в альдегидах - с органич. радикалом и с атомом водорода. К. г. входит также в состав молекул карбоновых кислот [RC(O)OH], угольной к-ты и её производных. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, органические кислоты, - органич. соединения, содержащие одну или неск. карбоксильных групп (-СООН). По числу этих групп подразделяются на моно-, ди-, три- и поликарбоновые (соответственно одно-, двух-, трёх- и многоосновные к-ты). Монокарбоновые к-ты алифатич. ряда часто наз. жирными кислотами (мн. из них входят в состав жиров). К. к., как правило, значительно слабее, чем неорганич. к-ты. Важнейшие производные К. к., к-рые образуются при замещении в СООН-группе атома водорода или ОН-группы, - соли (RCOO)n М (М - металл), ангидриды (RCO)2O, сложные эфиры RC(O)OR', амиды RC(O)NH2, нитрилы RC=N (R, R' - органич. радикалы). К. к. имеют разнообразное пром. применение (произ-во красителей, лекарств. средств, витаминов, полимеров и т. д.) и важное биол. значение. См. также Аминокислоты, Оксикислоты. КАРБОПЛАСТЫ - то же, что углепластики. КАРБОРУНД - искусств. карбид кремния SiC. Тв. по минералргич. шкале 9,5. Высокоэффективный абразивный материал, компонент огнеупоров, материал для силитовых нагревателей, матриц в порошковой металлургии, полупроводник. КАРБОТЕРМИЯ (от карбо... и греч. therme - теплота, жар), у г л е т е р м и я, - способы восстановления оксидов металлов углеродом. К. лежит в основе доменного процесса. В цветной металлургии с помощью К. получают свинец, олово, значит. часть цинка и нек-рые др. металлы. КАРБЮРАТОР (от франц. carburateur) - прибор двигателя внутреннего сгорания с внеш. смесеобразованием, работающего на лёгком жидком топливе (бензин, керосин и др.). Обеспечивает необходимое соотношение между топливом и воздухом в горючей смеси. Топливо в К. распыливается, интенсивно перемешивается с воздухом и частично испаряется. Образовавшаяся смесь направляется к цилиндрам двигателя (см. рис.). 2) То же, что карбюризатор. Схема простейшего карбюратора: 1 - смесительная камера; 2 - диффузор; 3 - воздушный патрубок; 4 - воздушная заслонка; 5 - топливопровод; 6 - отверстие, соединяющее поплавковую камеру с атмосферой; 7 - запорная игла; 8 - поплавок; 9 - поплавковая камера; 10 - жиклёр; 11 - распылитель; 12 - дроссельная заслонка КАРБЮРАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания, в к-ром горючая смесь приготовляется карбюратором вне камеры сгорания (отсюда др. назв. - двигатель с внеш. смесеобразованием) и воспламеняется в камере сгорания свечой зажигания. Применяются на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д.
вверх