ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции и устройства для поглощения падающих на них звуковых волн, включающие звукопоглощающие и др. материалы (см. Акустические материалы), средства их укрепления, иногда - декоративные покрытия. Наиболее распространённые типы 3. к. - звукопоглощающие облицовки внутр. поверхностей (потолков, стен, вентиляц. каналов, шахт, кожухов и т. п.); штучные звукопоглотители для снижения шума от технологич. оборудования (конструкции в виде отд. щитов, конусов, призм и т. п.); элементы активных глушителей шума, устанавливаемые преим. в воздуховодах аэродинамич. установок. ЗВУКОПОДВОДНАЯ СВЯЗЬ - связьпосредством излучения и приёма звуковых или УЗ колебаний в воде. По принципу действия и устройству станция 3. с. аналогична гидролокатору. Применяется для двусторонней телегр. и телеф. связи между судами, судном и береговыми объектами, судном и водолазами, глубоководными аппаратами и т. д. ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ, адаптер, - электродинамич. или пьезоэлектрич.устройство, преобразующее механич. колебания иглы в канавках грампластинки в электрич. напряжение звуковых частот. Применяется для воспроизведения механической звукозаписи. ЗЕГЕРА КОНУСЫ [по имени нем. химика Г. Зегера (Н. Seger; 1839 - 93)] - набор стандартных керамич. пирамидок выс. 4 - 5 см, имеющих разл. темп-ры размягчения и плавления. Предназначены для приблизит, определения темп-ры в рабочем пространстве пром. печей, а также огнеупорности материалов. В последнем случае из исследуемого в-ва изготовляют такую же пирамидку и нагревают её вместе со стандартными, сравнивая их поведение при плавлении. ЗЁЕБЕКА ЯВЛЕНИЕ [по имени нем. физика Т. Зеебека (Th. Seebeck; 1770 - 1831)] - возникновение термоэдс в замкнутой электрич. цепи, составленной из последовательно соединённых разнородных проводников тока (или ПП), спаи к-рых находятся при разл. темп-ре. 3. я. используется в термоэлементах. ЗЁЕМАНА ЯВЛЕНИЕ [по имени голл. физика П. Зеемана (P. Zeeman; 1865 - 1943)] - расщепление энергетич. уровней атомов, молекул и кристаллов во внеш. магнитном поле. Приводит к расщеплению спектр, линий излучения, испускаемого или поглощаемого в-вом, находящимся в магнитном поле. 3. я. используется в мазерах, при исследованиях структуры в-в, для определения напряжённостей магн. полей Солнца и звёзд и т. д. ЗЕЕРНЫЙ ПРЕСС - гидравлич. пресс для отжима масла из масличных семян, шквары или др. жиросодержащего сырья прессованием их в стальном цилиндре (зеере). Стенки зеера состоят из ртд. стальных пластинок, между к-рыми имеются щели тир. 0,5 - 0,8 мм для выхода масла. ЗЕЙГЕРОВАНИЕ (от нем. Seigern) - способ разделения твёрдых сплавов на составные части, осн. на разности их темп-ры плавления. Для 3. применяют пламенные отражат. печи с наклонным подом. "ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА" - автоматич. система светофорного регулирования движения трансп. средств на улицах и дорогах, при к-рой между рядом светофоров устанавливается взаимосвязь, обеспечивающая включение зелёных сигналов к моментам подхода компактных групп трансп. средств, двигающихся с определ. расчётной скоростью. ЗЕМЛЕРОЙНО-ФРЁЗЕРНАЯ МАШИНА - землеройно-трансп. машина, применяемая для послойной разработки (фрезерования) мёрзлых грунтов при планировочных строит. и ремонтных работах. Рабочий орган - приводная фреза диам. 0,9 - 1 м, навешиваемая на трактор. Ширина обрабатываемой полосы - до 3 - 4 м, глубина - до 0,35 м. Производительность - до 160 м3/ч. См. рис. Землеройно-фрезерная машина: 1 - кронштейны со сменными режущими наконечниками; 2 - бульдозерный отвал; 3 - приводные цени ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ - машины для земляных работ при стр-ве зданий, дорог, аэродромов, прокладке подз. коммуникаций, на гидротехнич., мелиорац. и ирригац. работах, а также для разработки полезных ископаемых в карьерах. 3. м. делят на 3 группы: землеройно-трансп., экскаваторы, машины и оборудование для гидромеханизации. ЗЕМЛЕСОСНЫЙ СНАРЯД - плавучая землеройная машина, извлекающая грунт из-под воды всасыванием его вместе с водой; один из типов судов тех-нич. флота. Рабочий орган 3. с. - грунтовой насос со всасывающей трубой, обычно снабжаемой фрезерным или гидравлич. разрыхлителем. 3. с. подаёт извлечённый грунт в смеси с водой (пульпу) по уложенным на поплавках или стойках трубам (грунтопровод) к месту отвала (на берег, в дамбу, в насыпь и т. д.), реже - в грунтоотвозную шаланду или в собственный трюм (самоотвозные 3. с.). 3. с. применяют для дноуглубит. работ, возведения насыпей, дамб, рытья котлованов, добычи песка и др. См. рис. К ст. Землесосный снаряд, Землечерпательный снаряд. 1. Землесосный снаряд для работы с грунтопроводом. 2. Морской самоотвозный землесосный снаряд. 3. Фрезерный разрыхлитель землесосного снаряда. 4. Многочерпаковый землечерпательный снаряд ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ СНАРЯД - плавучая землеройная машина с черпаковым устройством для извлечения грунта из-под воды; один из типов судов технич. флота. Рабочий орган одночерпаковых 3. с. - ковш, подобный экскаваторному (штанговый снаряд), или грейфер (грейферный снаряд), многочерпаковых 3. с. - ряд ковшей, соединённых в виде замкнутой цепи (см. рис.). Из ковшей грунт вываливается через лотки в трюм грунтоотвозной шаланды или же подаётся для отвода в смеси с водой на свалку по лотку (кулуару) или трубопроводу. 3. с. применяют для дноуглубит. работ, устройства подводных котлованов, возведения дамб, насыпей, добычи полезных ископаемых. В последнем случае на 3. с. устанавливают обогатит. устройства (такой 3. с. наз; драгой). ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА устар. назв. грунтовой плотины. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО - земляное основание для устройства на нём верхнего строения пути на ж. д. (см. рис.) и дорожной одежды автомоб. дорог. К 3. п. относятся непосредственно с ним связанные водоотводные сооружения: кюветы, канавы, резервы, дренажные устройства. На возвышенности 3. п. располагается в выемке, на низменности - на насыпи. Участок между насыпью и выемкой носит название нулевого места. Банкет и кавальер - земляные валы вдоль выемки. Земляное полотно железной дороги ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - комплекс строит. работ, включающий выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку в определ. место (укладка в ряде случаев сопровождается разравниванием и уплотнением грунта). Цель 3. р. - создание инж. сооружений из грунта (плотин, жел. и автомоб. дорог, каналов, траншей и т. д.), устройство оснований зданий и сооружений, воздвигаемых из др. материалов, планировка территорий под застройку, а также удаление земляных масс для вскрытия месторождений полезных ископаемых. 3. р., связанные с добычей полезных ископаемых открытым способом, относят к горным работам (см. Вскрышные работы). Земляные сооружения создают образованием выемок в грунте или возведением из него насыпей. Выемки, отрываемые только для добычи грунта, наз. к а р ь е р о м (иногда р е з е р в о м), а насыпи, образованные при отсыпке излишнего грунта, - отвалом. Различают 3. р. открытые (на поверхности земли), подземные и подводные. 3. р. в совр. стр-ве почти полностью механизированы и выполняются высокопроизводит. машинами (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами), средствами гидромеханизации, взрывным способом (см. Направленный взрыв) и др. ЗЕМНАЯ КОРА - твёрдая внеш. оболочка Земли толщ, до 70 км в горных обл., ок. 30 км под равнинами, 5 - 10 км под океанами. верх. часть 3. к. - осадочный слой (состоит из осадочных пород), средняя - "гранитный" слой (выражен только на материках), нижняя - "базальтовый" слой. ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ - станция космич. службы, располож. либо на земной поверхности (в т. ч. на борту морского судна), либо на борту возд. корабля. 3. с. предназначена для работы в линии радиосвязи с КА или через КА (напр., 3. с. систем "Орбита", "Интерспутник"). Назв. "3. с." принято в отличие от наземной станции, к-рая работает в службе наземной радиосвязи, не использующей КА (по радиорелейным, кабельным и др. наземным линиям связи). ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ - магнитное поле Земли. Слагается из двух частей: пост. и перем. поля. П о-стоянное поле обусловлено внутр. строением Земли. Оно различно в разных точках земной поверхности и подвержено медленным ("вековым") изменениям. В первом приближении оно подобно полю однородно намагнич. шара, магнитный момент к-poro наклонён к оси вращения Земли под углом 11,5°. Его напряжённость изменяется от 33 А/м у экватора до 55 А/м у магнитных полюсов. Переменное поле обусловлено электрич. токами в верх. слоях атмосферы (ионосфера) или за её пределами. Его напряжённость обычно не превышает 1% от напряжённости пост. поля. Сильные возмущения магн. поля Земли (магнитные бури) вызываются вторжением в околоземное пространство потоков заряж. частиц, выбрасываемых активными областями Солнца. Сильные магнито-ионосферные возмущения часто вызывают нарушения KB радиосвязи. ЗЕНЗУБЕЛЬ - см. Рубанок. ЗЕНИТ (франц. zenith, от араб, земт - путь, направление) - точка пересечения отвесной линии с небесной сферой над головой наблюдателя. Вторая точка пересечения - надир. ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - вид артиллерии, предназнач. для уничтожения возд. целей, может использоваться также для поражения наземных целей (танки, бронемашины), а в прибрежных р-нах - для борьбы с надводными кораблями (судами) противника. 3. а. подразделяют на крупнокалиберную (100 мм и более), среднекалиберную (60 - 100 мм) и малокалиберную (20 - 60 мм). Совр. зенитные орудия способны вести эффективный огонь по целям на высоте до 20 км, обладают высокой скорострельностью (до 1800 выстрелов в 1 мин на ствол). Для увеличения плотности огня применяют многоствольные установки (1 - 6 стволов), угол возвышения до 85° при круговом обстреле. Наведение зенитных орудий и управление огнём осуществляется, как правило, по данным РЛС. В связи с развитием зенитных ракетных комплексов пушки большого и ср. калибров частично утратили своё значение. Совр. 3. а. представляет собой автономные малокалиберные арт. комплексы, размещ. на машине. Снаряды - осколочно-фугасные (большой и ср. калибры) и трассирующие осколочные с дистанц. взрывателем (малый калибр). ЗЕНИТНАЯ ПУЛЕМЁТНАЯ УСТАНОВКА (ЗПУ) - автоматич. оружие, состоящее из одного или неск. (обычно 2 - 4) пулемётов, смонтиров. на спец. станке. Имеет общий механизм наводки и прицельное приспособление для стрельбы по возд. целям. ЗПУ - огневое средство подразделений, частей и малых кораблей для борьбы с возд. целями на выс. до 2000 м. При необходимости ЗПУ используют для стрельбы по наземным и мор. целям. Различают ЗПУ обычного калибра (7,62 - 8 мм) и крупнокалиберные (11 - 14,5 мм). Углы обстрела - круговые, углы возвышения - до 85°. Масса одиночной крупнокалиберной ЗПУ - ок. 450, спаренной - 650, счетверённой - 2100 кг. Боевая скорострельность до 150 выстрелов в 1 мин. См. рис. Счетверённая зенитная пулемётная установка ЗПУ-4 (СССР) ЗЕНИТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА (ЗУР) - беспилотный управляемый летат. аппарат с реактивным двигателем, предназнач. для поражения возд. целей. Осн. элементы ЗУР (см. рис.): планёр, бортовые средства наведения, боевая часть (с обычным или ядерным снаряжением) и двигатель. ЗУР могут быть одно- и двухступенчатыми. Подрыв боевых частей производится с помощью взрыват. устройства контактного или неконтактного действия. Дальность полёта совр. ЗУР от 0,5 до 700 км, высота поражения цели от 15 м до 30 км, стартовая масса от 8 кг до 7,3 т, Макс. скорость полёта от 270 до 1700 м/с. Устройство зенитной управляемой ракеты: 1 - взрывательное устройство; 2 - боевая часть; 3 - бортовые средства наведения; 4 - корпус; 5 - рулевые машинки; 6 - гироскопы; 7 - подвижные аэродинамические поверхности; 8 - маршевый двигатель; 9 - стартовый двигатель; 10 - неподвижные аэродинамические поверхности; 11 - сопла двигателя ЗЕНИТНОЕ РАССТОЯНИЕ - см. Небесные координаты. ЗЕНИТНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПЛЕКС (ЗАК) - совокупность зенитных орудий (одного или неск.) и разл. технич. средств для уничтожения воэд. целей арт. огнём. ЗАК включает арт. орудия, радиолокац. станции орудийной наводки (СОН), приборы управления арт. зенитным огнём (ПУАЗО), боеприпасы и трансп. средства. Элементы совр. ЗАК располагаются как на одной базе (самоходной установке, лафете), так и раздельно. ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (ЗРК - совокупность функционально связанных боевых и технич. средств для уничтожения возд. целей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР). В состав ЗРК входят: система обнаружения и целеуказания, ЗУР, пусковые установки, системы управления полётом и наведения ЗУР, вспомогат. и контрольно-проверочное оборудование, трансп. средства. Различают ЗРК наземные и корабельные (см. рис.). По тактико-технич. хар-кам в армиях мн. гос-в ЗРК подразделяются на комплексы дальнего действия (100 км и более, высота поражения цели до 30 км), средней (от 20 до 100 км, высота до 23 км) и малой (от 10 до 20 км, высота до 10 км) дальности, а также ближнего действия (до 10 км, высота до 6 км). Боевые элементы наземного зенитного ракетного комплекса "Тандерберд" (Великобритания): 1 - радиолокационная станция обнаружения целей; 2 - радиолокационная станция облучения целей; 3 - пост управления пуском зенитной управляемой ракеты; 4 - зенитная управляемая ракета на подвижной буксируемой пусковой установке; 5 - электрический генератор Корабельный зенитный ракетный комплекс: 1 - радиолокационные станции наведения зенитных управляемых ракет (ЗУР); 2 - пусковые установки; 3 - ЗУР; 4 - поперечная подача; 5 - вертикальная подача; 6 - продольная подача: 7 - погреб для хранения ЗУР; 8 - пост предстартового контроля ЗЕНИТ-ТЕЛЕСКОП - астрономо-геодезич. инструмент (телескоп) для наблюдения звёзд вблизи зенита с целью регулярных определений широты места наблюдения, изменяющейся вследствие движения полюсов Земли. Оптич. трубу З.-т. устанавливают на азимутальной монтировке. ЗЕНКЕР (нем. Senker) - многолезвийный реж. инструмент для обработки предварительно образов, сквозных или глухих отверстий. 3. имеет 3 или 4 зуба, что обеспечивает ему большую жёсткость и устойчивость по сравнению со сверлом. Различают цельные и сборные 3. Многоступенчатые отверстия обрабатываются наборными 3. ЗЕНКЕРОВАНИЕ - обработка предварительно полученных отверстий с целью повышения их точности и качества поверхности. 3. обычно обеспечивает точность в пределах 10 - 12 квалптетов и шероховатость поверхности Ra - 1,25 - 6,3 мкм. Осуществляется зенкером на сверлильных, вертикально-фрезерных и револьверных станках. ЗЕНКОВАНИЕ (от нем. senken - углублять) - обработка деталей с целью получения конич. или цилиндрич. углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий. В единичном и мелкосерийном произ-ве 3. осуществляют на сверлильных, а в крупносерийном и массовом - на спец. центровочных станках центровочными свёрлами и зенковками. ЗЕНКОВКА - многолезвийный реж. инструмент для зенкования. ЗЕРКАЛО - тело с полированной поверхностью, способное образовывать оптич. изображения предметов (в т. ч. источников света), отражая световые лучи. Различают 3. плоские, дающие безаберрационное изображение (см. Аберрации оптических систем), вогнутые и выпуклые с поверхностями разл. форм, к-рые могут обладать всеми аберрациями, кроме хроматических. Стек. 3. технич. назначения изготовляют с отражающими плёнками из серебра, золота, алюминия, палладия, платины, свинца, хрома, никеля и др. Широко распространены в технике вогнутые 3., к-рые используются в телескопах, прожекторах, установках для зонной плавки, лазерах и т. д. В сочетании с линзами 3. образуют обширную группу зеркально-линзовых систем, применяемых в астрономия., фотогр. и др. приборах. ЗЕРКАЛО ГОРЕНИЯ - поверхность слоя топлива на колосниковой решётке. ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА - антенна, в к-рой при передаче и приёме электромагн. волн СВЧ диапазона фокусировка (направл. излучение) осуществляется зеркалом или системой зеркал. Широко применяют 3. а. в виде вырезки из параболоида вращения, в фокусе к-рого находится источник сферич. волны, трансформируемой в плоскую волну, или параболич. цилиндра, на фокальной линии к-рого расположен линейный источник, излучающий цилиндрич. волну, трансформируемую в плоскую. Наряду с однозеркальными антеннами применяют 2-зеркальные, системы из неск. зеркал, рупорно-зеркольные антенны, перископические антенны и др. 3. а. - осн. тип остронаправл. антенн СВЧ, используемых в радиосвязи (радиорелейные линии, связные ИСЗ и др.), радиоастрономии, радиолокации. ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛАМПА - лампа накаливания, у к-рой часть внутр. поверхности колбы имеет зеркальное покрытие с целью перераспределения светового потока излучающего тела. Мощность 3. л. 40 - 1000 Вт. Применяются для сушки, общего и местного освещения производств. помещений, административных и обществ. зданий и др. ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАНАЛ - радиоканал в супергетеродинном приёмнике, отстоящий на двойную промежуточную частоту от осн. канала так, что частота гетеродина располагается посредине между ними. Во избежание помех приёму по осн. каналу сигналы 3. к. ослабляются с помощью электрич. фильтров на входе радиоприёмника. В технич. хар-ках приёмников указывается степень ослабления по 3. к. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ - фотоаппарат, оснащённый зеркальным видоискателем, к-рый может иметь собств. объектив (напр., фотоаппараты "Любитель". "Нева". "Роллейфлекс") либо устанавливаться непосредственно в съёмочной камере с наводкой через осн. объектив ("Зенит", "Салют", "Киев-20", "Экзакта", "Практика" и т. п.). В одно-объективных фотоаппаратах наблюдаемое через видоискатель изображение совпадает с изображением, к-рое образуется на фотоплёнке, т. к. оба. создаются одним объективом. Эта особенность 3. ф. позволяет фотографу перед съёмкой оценить глубину резко изображаемого пространства, осуществить фокусировку объектива и произвести др. операции. 3. ф. особенно удобны при работе со сменными объективами. См. рис. Схема устройства однообъективного зеркального фотоаппарата типа "Зенит": 1 - съёмочный объектив; 2 - зеркало; 3 - шторка затвора; 4 - коллективная линза; 5 - окуляр видоискателя; 6 - пентапризма; 7 - кассета с фотоплёнкой Схема устройства двухобъективного зеркального фотоаппарата типа "Любитель": 1 - объектив видоискателя; 2 - съёмочный объектив; 3 - кадровое окно; 4 - катушка для экспонированной фотоплёнки; 5 - зеркало; 6 - коллективная линза; 7 - лупа для контроля резкости изображения; 8 - крышка шахты видоискателя Схема наблюдения изображения в однообъективном зеркальном фотоаппарате: 1 - объект съёмки; 2 - перевёрнутое изображение на коллективной линзе 5 видоискателя; 3 - зеркально обращённое изображение в пентапризме; 4 - изображение объекта съёмки, наблюдаемое через окуляр видоискателя ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЧУГУН - чугун с 10-25% марганца, применяемый в произ-ве стали; имеет в изломе характерный зеркальный блеск. ЗЕРНО КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ - мелкие кристаллы, не имеющие ясно выраженной многогранной кристаллографически правильной формы (см. также Поликристалл). ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА - с.-х. машина для посева семян зерновых и зернобобовых культур, а также др. культур, близких к зерновым по размерам семян п нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.). По способу агрегатирования различают 3. с. прицепные и навесные, по способу посева - рядовые (междурядье 15 см) и узкорядные (междурядье 7,5 см), по назначению - комбинир., прессовые, стерневые и др. Семена через отверстия в дне семенного ящика поступают в коробки высевающих аппаратов, выгребаются желобчатыми катушками в семяпроводы и по ним направляются в сошники, к-рые заделывают их почвой. Ширина захвата отечеств. 3. с. 2,05 - 3,6 м. Агрегатируют сеялки чаще всего в прицепных сцепках, благодаря чему ширина захвата агрегата достигает 15 м. См. рис. К ст. Зерновая сеялка. Зерно-туковая прицепная прессовая сеялка СЗП-3,6 ЗЕРНОВОЗ - специализир. автомобиль, полуприцеп или прицеп, оборудованный кузовом для бестарной перевозки зерна. Кузов 3. представляет собой ёмкость в виде цистерны или бункера; погрузка зерна осуществляется сверху через люки или раздвигающуюся крышу; нек-рые 3. оборудуются системой самозагрузки, создающей разрежение внутри ёмкости. Разгрузка 3. осуществляется гл. обр. с помощью пневматич. устройства. ЗЕРНОВОЙ КОМБАЙН - см. Зерноуборочный комбайн. ЗЕРНОВОЙ МЕТАТЕЛЬ - с.-х. машина для перелопачивания зерна, загрузки его в трансп. средства, формирования бунтов из куч зерна, разбрасывания бунтов для просушки зерна. Осн. сборочные ед. 3. м. ЗМ-30 (см. рис.): рама с ходовой частью, загрузочный транспортёр с двумя Т-образно располож. питателями, триммер (метатель), механизмы подъёма и самопередвижения, электропривод. Производительность до 36 т/ч. Зерновой метатель ЗМ-30 ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для очистки и сортирования зерна по разл. признакам: аэродинамич. св-вам семян и примесей; размерам зёрен - толщине, ширине и длине; шероховатости поверхности семян; форме; плотности; цвету и др. 3. м. обычно состоят из возд. части, решётных станов и триеров. Для очистки и сортирования семян зерновых и зернобобовых культур, а также семян трав в СССР применяют 3. м. ОС-4,5А н СМ-4 (см. рис.) производительностью 4,5 - 6 т/ч. Семена трав, овощных, технич. и др. культур очищают на универс. 3. м. ОВА-1 производительностью от 0,5 до 2 т/ч. Для очистки семян применяют также семеочиетительные машины, сортировальные пневматические столы, электромагнитные сортировки и пр. Совокупность 3. м., трансп. механизмов и др. оборудования, смонтиров. в виде поточной линии, наз. зерноочистительным агрегатом. Зерноочистительная шина СМ-4 ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - с.-х. пр-тие с необходимым набором машин для послеуборочной очистки, сортирования и сушки зерна. В СССР выпускаются З.-с. к. производительностью 5 - 20 т/ч при очистке и сушке сем. зерна и 10 - 25 т/ч при очистке и сушке продовольств. зерна. В состав З.-с. к. входят автомобилеподъёмник, зерноочистит. машины, триерные блоки, шахтные или барабанные сушилки и др. оборудование. См. рис. Зерноочистительно-сушильный комплекс КЗС-10Б: 1 - эавальный бункер; 2 - зерносушилка; 3 - зерноочистительная машина для предварительной очистки семян; 4 - централизованная воздушная система; 5 - воздушно-решётная зерноочистительная машина; 6 - триерный блок; 7 - бункера; 8 - нория; 9 - зернопровод высушенного зерна ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ - с.-х. пр-тие для послеуборочной очистки продовольств. и сем. зерна в колхозах и совхозах. В СССР используются 3. а. производительностью от 20 до 100 т/ч продовольств. и от 20 до 50 т/ч сем. зерна. В состав 3. а. входят автомобилеподъёмник, стационарные зерно-очистит. машины, триерные блоки, централизов. возд. система, нории, транспортёры и др. оборудование. См. рис. Зерноочистительный агрегат ЗАВ-40 ЗЕРНОПОГРУЗЧИК - с.-х. машина непрерывного действия для погрузки зерна из бунтов в трансп. средства, формирования и перелопачивания бунтов, загрузки зерноочистит. машин, зерносушилок и зернохранилищ. 3. имеет 2 осн. рабочих органа - питатель и транспортёр. По типу рабочих органов 3. делят на скребковые, шнековые и комбинированные. В СССР выпускают самопередвижные 3. ЗПС-60 (см. рис.) и ЗПС-100 производительностью соответственно 60 и 100 т/ч и переносные 3. ПШП-4А производительностью 4 т/ч. Приводятся в действие электродвигателями. Самопередвижной зернопогрузчик ЗПС-60 ЗЕРНОСУШИЛКА - с.-х. машина для сушки зерна, семян трав, клеверной пыжины, семян овощных культур. Может использоваться как в составе зерноочистителъно-сушилъного комплекса, так и отдельно от него. Выпускаемые в СССР 3. бывают передвижные и стационарные, барабанные и шахтные (см. рис.), работают на твёрдом и жидком топливе. В барабанной 3. зерно движется вдоль оси вращающегося барабана в потоке теплоносителя (горячего воздуха), в шахтной - перемещается вниз под действием собств. веса, а теплоноситель поступает в сушильную часть шахты сбоку и пересекает зерновой поток. Производительность 3. от 2,5 до 16 т/ч. Передвижная барабанная зерносушилка СЗПБ-2,5 Шахтная зерносушилка СЗШ-16 ЗЕРНО-ТРАВЯНАЯ СЕЯЛКА - см. Комбинированная сеялка. ЗЕРНО-ТУКОВАЯ СЕЯЛКА - см. Комбинированная сеялка. ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, зерновой комбайн, - с.-х. машина для уборки зерновых колосовых прямым комбайнированием, для подбора и обмолота хлебной массы из валков, для снашивания хлебной массы в валки жатками. Применяя спец. приспособления, можно убирать 3. к. семенники трав и сах. свёклы, кукурузу на зерно и силос, подсолнечник, сою, бобовые и крупяные культуры. В СССР освоено произ-во самоходных 3. к. СК-5А "Нива" с двигателем мощностью 88 кВт и пропускной способностью до 5 кг/с, СК-6-11 "Колос" с двигателем мощностью 110 кВт и пропускной способностью 6 - 8 кг/с. На базе 3. к. "Нива" и "Колос" созданы комбайны на полугусеничном ходу СКП-5 "Нива" для уборки зерновых, крупяных культур и семенников трав в увлажнённых зонах, рисозерновые СКПР-6 "Колос" и СКД-6Р "Сибиряк" на гусеничном ходу для уборки риса и зерновых культур прямым комбайнированием или раздельным способом, крутосклонный комбайн СКК-5 "Нива", оборудованный гидросистемой автоматич. выравнивания молотилки при работе на склонах до 20°. Разработаны высокопроизводит. 3. к. "Дон-1500" (РСМ-10), "Дон-1200" (РСМ-8) и СК-10 "Ротор", имеющие пропускную способность соответственно 8, 6,5 и 10 кг/с. В комбайне СК-10 "Ротор" молотильно-сепарирующее устройство состоит из ротора диам. 470 мм и дл. 3434 мм. располож. вдоль оси комбайна. Ротор имеет бичи и охватывается решётчатым подбарабаньем, через к-рое выделяется вымолоч. зерно. Соломотряс в этом комбайне отсутствует. См. рис. Зерноуборочный комбайн СК-5А "Нива" Зерноуборочные комбайны: а - СКД 6Р "Сибиряк"; б - "Дон-1500"; в - СК-10 "Ротор" ЗИВЕРТ [по имени шведского учёного Г. Р. Зивер-та (G, R. Siewert)] - спец. наименование единицы эквивалентной дозы излучения в СИ - Джоуля на килограмм (Дж/кг). Обозначение - Зв (1 Дж/кг = 1 Зв). См. также Бэр. ЗИГЗАГ-МАШИНА (от франц. zigzag - ломаная линия) - швейная машина, выполняющая строчку по зигзагообразной линии при прямолинейном перемещении скрепляемых деталей. Используется в швейном, обувном, галантерейном произ-вах. ЗИГМАШИНА (от нем. Siekenmaschine) - станок для получения на листах, трубах местных или сплошных продольных выступов и углублений (зигов) путём обкатки двумя профилир. роликами, вращающимися в противоположных направлениях. ЗИЛ - марка грузовых (выпуск с 1924) и легковых (выпуск с 1936) автомобилей Моск. автомоб. з-да им. И. А. Лихачёва. В 1986 изготовлялись грузовые автомобили (полная масса 8,7 - 17,8 т, грузоподъёмность 3 - 10 т, мощность двигателей 81 - 154 кВт) и легковые автомобили высшего класса (рабочий объём двигателей 7,7 л, мощность 220 кВт, Макс. скорость 190 км/ч). Автомобили 3. - первые (среди отечеств.) автомобили, на к-рых были применены электрич. стартёр, гидропривод тормозов, газогенератор. См. рис. Легковой автомобиль ЗИЛ-4104 Грузовой автомобиль ЗИЛ-133Г2 ЗМЕЙКА - фигура пилотажа: слитно выполненные противоположные развороты на заданный угол в горизонтальной плоскости (см. рис.). После каждого разворота крен меняется на противоположный. Змейка ЗНАК КАЧЕСТВА, Государственный знак качества - знак, к-рым обозначается продукция высшей категории качества, отвечающая совр. уровню потребит., в т. ч. эстетич., требований. 3. к. ставится непосредственно на продукции, упаковке (таре), товаросопроводит. документации. Гос. 3. к. СССР (см. рис.) установлен в 1967. Государственный знак качества СССР ЗНАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - символ для обозначения пр-тия - изготовителя изделия, изображаемый, как правило, на упаковке (таре) или самой продукции. ЗНАК ТОВАРНЫЙ - символ или надпись, применяемые пр-тием для обозначения продукции опре-дел. модели или вида и помещаемые на самой продукции, её упаковке (таре), товаросопроводит. документации. Может быть словесным (сочетание отд. букв, цифр, фамилия), изобразит. (рисунок, графич. символ). В СССР 3. т. подлежит регистрации в Гос. комитете СССР по делам изобретении и открытий. ЗНАК ФИРМЕННЫЙ - эмблема пр-тия, объединения, учреждения, помещаемая на его продукции, товаросопроводит. документации, упаковке (таре), бланках, средствах рекламы, производств. одежде, средствах транспорта и т. д. 3. ф. служит одним из элементов т. н. фирменного стиля. ЗНАКИ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ - условные обозначения планет и их конфигураций, зодиакальных созвездий и т. п., применяемые в астрономия, литературе и в календарях (см. рис.). Большинство 3. а возникло в глубокой древности и представляет собой схематич. изображения небесных светил или символич. фигур созвездий. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ - условные знаки установл. формы и расцветки, применяемые для привлечения внимания работающих к непосредств. опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и разрешения определ. действий с целью обеспечения безопасности, а также для необходимой информации. ЗНАКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ - устройства или сооружения, обозначающие положение геодезич. пункта на местности (см. рис.). Служат объектом визирования на пункт или подъёма на него прибора для угловых и линейных измерении. 3. г. могут быть дерев. или металлические. Знаки геодезические: а - пирамида; б - сложный сигнал ЗНАКИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ - условные обозначения, предназнач. для записи математич. понятий, предложений и выкладок. Напр., корень из 2 (квадратный корень из двух), 3 > 2 (три больше двух) и т. п. Первыми 3. м., возникшими за 31/2 тыс. лет до н. э., были знаки для изображения чисел - цифры. Создание совр. символики относится к 14 - 18 вв. В таблице даны даты возникновения нек-рых 3. м. ЗНАКИ НИВЕЛИРНЫЕ - знаки, закладываемые для закрепления на местности точек, высоты к-рых определены геом. нивелированием. Виды 3. н.: фундаментальный репер, грунтовый репер, стенная чуг. марка, стенной чуг. репер. ЗНАКИ ХИМИЧЕСКИЕ - условные обозначения хим. элементов. Каждый элемент обозначается первой буквой или первой и одной из последующих букв его латинского (иногда новолатинского) названия; напр., углерод (Carboneum) имеет знак С, кальций (Calcium) - Ca, кадмий (Cadmium) - Cd, медь (Cuprum) - Си. См. Периодическая система элементов Менделеева. ЗНАКОПЕЧАТАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР, характрон, - индикаторный электронно-лучевой прибор, предназнач. для воспроизведения на люминесцентном экране цифр, букв, топографич. знаков и др. символов. В 3. э.-л. п. электронный пучок направляется с помощью отклоняющей системы на определ. участок трафарета (знаковой матрицы) - непрозрачной пластины с набором отверстий в форме воспроизводимых символов; затем проходит через электронную линзу и отклоняется в точку экрана с заданными координатами (см. рис.). В результате на экране 3. э.-л. п. в месте падения электронного луча высвечивается чёткое изображение знака, соответствующего поступившему на прибор электрич. сигналу. Предельный объём отображаемой информации 5*102 знаков. 3. э.-л. п. в осн. применяются в бортовых и наземных радиолокац. станциях. К ст. Знакопечатающий электронно-лучевой прибор. Принцип образования изображения знака при прохождении луча через кодовую матрицу Знакопечатающий электронно-лучевой прибор: 1 - электронный прожектор; 2 - выбирающие пластины; 3 - кодовая матрица; 4 - фокусирующая катушка (для дополнительной фокусировки); 5 - компенсирующие пластины; 6 - адресные отклоняющие катушки ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ в приближённых вычислениях - все цифры числа, начиная с первой слева, отличной от нуля, до последней, за правильность к-рой можно ручаться. Напр., в записи результатов взвешивания 0,320 кг 3. ц. будут 3, 2 и 0. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ - оценка конкретной физ. величины в виде произведения отвлечённого числа, наз. числовым значением величины, на принятую для неё единицу. Различают истинное 3. ф. в., к-рое стремятся найти в соответствии с поставл. измерит. задачей, и действит. 3. ф. в., найденное экспериментальным путём и предельно близкое к истинному значению. ЗОДЧЕСТВО - то же, что архитектура. ЗОЛА - несгораемый остаток, образующийся из минер. примесей топлива при его сгорании. По хим. составу 3. состоит из оксидов SiO2, Al2O3, CaO. MgO, Fe2O3 и др. 3. уменьшает теплоту сгорания топлива, снижает интенсивность теплообмена вследствие загрязнения поверхностей нагрева, может вызвать абразивный износ труб котельного агрегата и его дымососов, загрязняет возд. бассейн городов. Для улавливания и удаления 3. создают спец. устройства (см. Золоуловитель). 3. используют в пром-сти стройматериалов для произ-ва нек-рых видов бетона, в с. х-ве - как удобрение. Из 3. нек-рых углей добывают редкие и рассеянные элементы, напр. германий и галлий. ЗОЛЕНИЕ - операция кож. произ-ва; подготовка предварительно отмоченной шкуры к дублению. 3. полностью "сжигает" (растворяет) волос или ослабляет связь волоса с дермой (соединит. слой кожи) в такой степени, что он без повреждения шкуры может быть удалён, а также разрыхляет волокнистую структуру дермы. 3. осуществляется водными суспензиями и р-рами гашёной извести, сернистого натрия и др. в барабанах, баркасах, наклонных аппаратах (типа бетоносмесителей). Полуфабрикат, получ. в результате 3. и обезволашивания, наз. гольём. ЗОЛИ (нем., ед. ч. Sol - коллоидные системы с жидкой дисперсионной средой; различают гидрозоли (растворитель - вода) и органозоли (растворитель - органич. соединение). В противоположность гелям частицы дисперсной фазы в 3. - мицеллы - не связаны в пространств, структуру, а свободно участвуют в броуновском движении. Системы из частиц, равномерно распределённых в газовой (воздушной) среде, наз. аэрозолями. ЗОЛОТНИК - подвижной элемент системы управления тепловым или механич. процессом, направляющий поток рабочей жидкости или газа в нужный канал путём своего смещения относительно окон в поверхности, по к-рой он скользит. 3. применяют в паровых машинах и турбинах, пневматич. механизмах, системах гидроавтоматики и пр. ЗОЛОТНИК - рус. ед. массы и веса, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 3. (ед. массы ) = 1/96 фунта == 4,265 75 г; 1 3. (ед. веса) = 4,265 75 гс = 41,8327 мН. ЗОЛОТО - хим. элемент, символ Аи (лат. Аигит), ат. н. 79, ат. м. 196,966 5. 3. - металл красивого жёлтого цвета, тяжёлый, мягкий и очень пластичный; плота. 19 320 кг/м3. tпл 1064 °С. Химически 3., как и др. благородные металлы, весьма инертно. В-природе встречается гл. обр. золото самородное. При извлечении 3. важное значение имеют процессы амальгамации и цианирсвания. В технике 3. применяют в виде сплавов с др. металлами, что повышает прочность и твёрдость 3. и позволяет экономить его. Его используют в электронной пром-сти (контакты), для изготовления мед. инструментов, керамики. Содержание 3. в ювелирных изделиях, монетах, медалях, полуфабрикатах зубопротезного произ-ва выражают пробой; обычно добавкой служит медь. В сплавах с платиной 3. используют и произ-ве химически стойкой аппаратуры, в сплапах с платиной и серебром - в электротехнике. Коллоидное 3. применяют в диагностике почечных и лёгочных заболеваний. 3. в условиях товарного пронз-ва выполняет функцию всеобщего эквивалента стоимости всех товаров. ЗОЛОТО САМОРОДНОЕ - минерал класса самородных элементов. Примеси серебра (св. 25% - электрум), меди, висмута, родия, иридия и др. Цвет ярко-жёлтый, с примесями - бледно-жёлтый, красно-жёлтый, зеленоватый. Тв. по минералогич. шкале 2 - 3; плотн. 15 600 - 18 300 кг/м3. Различают: тонкодисперсное (до 1 - 5 мкм), пылевидное (5 - 50 мкм.), мелкое (0,05 - 2 мм) и крупное (св. 2 мм, в т. ч. самородки). Гл. минерал золотых руд. Добывается 3. как из коренных месторождений, где встречается в виде вкрапленностей в породе, так и из россыпей. См. рис. К ст. Золото самородное. Самородки "Мефистофель" и "Верблюд" ЗОЛОТО СУСАЛЬНОЕ, сусаль, - тончайшие (обычно доли мкм) плёнки, изготовл. ковкой из золота или золотых сплавов. 3. с. применяется для декоративной отделки изделий. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ, гармоническое д е л е н и е, - деление отрезка на 2 части, при к-ром длина отрезка так относится к большей части, как большая к меньшей. 3. с. - одно из средств пропорцион. гармонизации архит. сооружений. ЗОЛОУЛОВИТЕЛЬ - аппарат для очистки дымовых газов от летучей золы. По принципу действия различают 3. механич., электрич. и комбинированные. В механич. 3. (циклонных, жалюзийных, скрубберах) отделение золы происходит в результате изменения направления движения газов, в скрубберах, кроме того, вследствие прилипания золы к поверхности капель воды, разбрызгиваемой в потоке газов, н послед. улавливания этих капель. В электрич. 3. - электрофильтрах - используют электростатич. силы притяжения отрицательно заряж. частиц пыли к положительно заряж. электродам. Наивысшая степень (до 99%) улавливания золы достигается в электрофильтрах и в комбинир. 3., состоящих из последовательно установл. механич. 3. и электрофильтров. ЗОЛОЧЕНИЕ - покрытие изделий тонким слоем золота (от долей мкм до неск. мкм) в декоративных, защитных или защитно-декоративных целях. Осуществляется гл. обр. гальванич. способом. Термин "3." означает также покрытие предметов др. в-вами золотистого цвета. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ПРОЦЕСС - получение однородных микросферич. порошков оксидов; включает стадии приготовления золя, его диспергирования в виде капель в водоотнимающем растворителе, превращения капель золя в твёрдые части геля, высушивания и прокаливания частиц. З.-г.-п. используют для получения керамики, стекла, ядерного топлива для АЭС. ЗОНА НУМЕРАЦИИ - часть территории СССР, на к-рой абонентские установки телефонной сети (телеф. аппараты и др.) имеют единую семизначную нумерацию. 3. н., как правило, совпадает с территорией административной области, АССР, края. Каждой 3. н. присваивается трёхзначный междугор. код, являющийся составной частью десятизначного междугор. абонентского номера. ЗОНА ПРОВОДИМОСТИ - см. в ст. Зонная теория. "ЗОНД" - наименование сов. К А (автоматич. станций) для изучения космич. пространства и отработки техники дальних космич. полётов, запускавшихся в 1964 - 70. "3.-1, -2, -3" по конструкции имели мн. общего с АМС "Венера-2", "Марс-1". Станции "3.-1" - "3.-4" использовались для отработки техники межпланетных полётов, испытания в полёте электроракетных плазменных двигателей ("3.-2"), облёта Луны и фотографирования её обратной стороны ("З.-З"), изучения дальних областей околоземного пространства. Станции "3.-5" - "3.-8" имели спускаемый аппарат и возвращались на Землю, последняя ступень РН с КА выводилась на промежуточную геоцентрич. орбиту, с к-рой стартовала к Луне. После облёта Луны КА возвращался к Земле со 2-й космич. скоростью, тормозился, спускаемый аппарат отделялся от КА и совершал посадку в заданном р-не. Расчётная продолжительность автономного полёта 7 - 8 сут. Науч. исследования: фотографирование Земли и Луны; исследование радиац. обстановки на трассе полёта и в окололунном пространстве; изучение многозарядной составляющей первичных космич. лучей в области больших зарядов; биол. эксперименты с разл. объектами - черепахами (на "З.-5, -6. -7"), насекомыми, растениями, бактериями; определение элементного и изотопного составов солнечной атмосферы, фотометрирование нек-рых звёзд. Запуски КА "З.-1" - "З.-3" проводились РН "Молния"; КЛ "З.-4" - "З.-8" - РН "Протон" с дополнит. 4-й ступенью. См. рис. Космический аппарат "Зонд-6" ЗОНД АКУСТИЧЕСКИЙ (от франц. sonde -щуп) - устройство для измерений звукового давления в заданной точке звукового поля. Представляет собой узкий акустич. волновод, соединённый с приёмником звука; конец волновода вводится в исследуемую область звукового поля. Приёмником звука служит микрофон, а у 3. а. УЗ диапазона - пластинки, цилиндры или сферы из пьезоэлектрич. керамики. ЗОНД КАРОТАЖНЫЙ - устройство (прибор, система электродов), опускаемое в буровую скважину на кабеле для измерений значении определ. физ. параметров по стволу скважины, что позволяет получить сведения о породах, пересечённых скважиной, без извлечения их образцов на поверхность. ЗОНД ТРАЛОВЫЙ с е т е в о й - прибор для дистанц. контроля с рыбопромыслового судна параметров трала и подводной обстановки в зоне его действия непосредственно при тралении. 3. т. служит также для наведения трала на скопление рыбы, определения степени наполнения его рыбой. Состоит из подводной аппаратуры, устанавливаемой на трале, и бортовой аппаратуры на рыболовном судне (см. рис.). К ст. Зонд траловый. Зонд с гидроакустической линией связи: 1 - бортовая приёмно-регистрирующая аппаратура; 2 - линия связи; 3 - подводная измерительно-передающая аппаратура; 4 - трал ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ в градостроительстве - деление гор. территории на зоны, гл. обр. по функцией, признаку (пром. зона, жилая зона и т. д.). ЗОННАЯ ПЛАВКА, зонная перекристаллизация, - кристаллофиз. метод рафинирования материалов, заключающийся в перемещении узкой расплавл. зоны вдоль длинного тнёрдого стержня из рафинируемого материала. 3. п. широко применяется для получения чистых материалов с содержанием примесей до 10-7 - 10-9% (т. н. зонная очистка), для легирования и равномерного распределения примеси по слитку (т. н. зонное выравнивание), а также для выращивания монокристаллов, концентриропания примесей, создания эталонов высокой чистоты, исследования диаграмм состояния и т. д. 3. п. можно подвергать почти все технически важные металлы, ПП, диэлектрики. ЗОННАЯ ТЕОРИЯ - один из осн. разделов квантовой теории твёрдых тел, представляющий собой приближённую теорию движения электронов в периодич. поле кристаллической решётки. Согласно 3. т. из-за сближения атомов в кристалле на расстояния порядка размеров самих атомов их электроны рассматриваются как принадлежащие кристаллу в целом, а не к.-л. атому. В связи с этим дискретные уровни энергии атомов расширяются в полосы (энергетические зоны), состоящие из большого, но конечного числа N очень близко располож. подуровней, где N - число атомов в кристалле. В соответствии с Паули, принципом в каждой энергетич. зоне может поместиться не более 2N электронов. Зоны разреш. энергий могут быть отделены зонами запрещенных, но могут и перекрываться. При Т -> О К все электроны занимают наиболее низкие зоны. верх. полностью заполненная зона наз. валентной зоной, располож. над ней пустая или заполненная частично - зоной проводимости. Интервалы запрещ. значений энергии между зонами (запрещённые зон ы) зависят от природы кристалла и лежат в пределах от десятых долей эВ до неск. эВ. Реальные напряжённости внеш. электрич. поля, прикладываемого к кристаллам, таковы, что электроны под действием поля не могут приобрести энергию, достаточную для перехода из одной зоны в другую. Электроны, полностью заполняющие все энергетич. состояния в зоне, не могут под влиянием электрич. поля изменять свою энергию и приобретать упорядоч. движение, т. е. не могут участвовать в проводимости кристалла. Наоборот, в частично заполненной зоне электроны ускоряются электрич. полем (переводятся на соседние вакантные уровни в зоне) и приходят в упорядоч. движение, образуя электрич. ток. Электрич. свойства кристаллов определяются заполнением зоны проводимости электронами; если она пустая, то кристалл - диэлектрик или ПП, если же она частично заполнена, твёрдое тело является металлом (рис. 1). Различие между диэлектриками и ПП условно и связано с шириной Дельта W0 запрещ. зоны (энергетич. "щели") между "потолком" валентной зоны и "дном" зоны проводимости. Величину Дельта W0 наз. энергией активации собственной проводимости, т. к. для появления проводимости у такого кристалла необходимо, чтобы часть электронов была переведена из валентной зоны в зону проводимости, напр. за счёт теплового возбуждения или фотоэффекта (см. Фотоэффект внутренний). Условно считают, что при Дельта W0 > 3 эВ кристалл является диэлектриком, а при Дельта W0 < 3 эВ - ПП. По мере увеличения температуры ПП концентрация электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне быстро возрастает, и соответственно быстро возрастает проводимость ПП [пропорционально ехр( - Дельта W0 /2kT, где k - Болъцмана постоянная, Т - термодинамическая температура]. Т. о., собств. проводимость ПП осуществляется как электронами в зоне проводимости, так и дырками в валентной зоне. Дефекты в кристаллах, особенно примесные атомы, вызывают появление локальных дополнит. уровней, к-рые могут располагаться в запрещ. зоне энергий между зоной проводимости и валентной зоной (рис. 2) и сильно влиять на проводимость ПП кристаллов (см. Акцепторы, Доноры). В случае донорных примесей на локальных уровнях в ПП находятся электроны, для перевода к-рых в зону проводимости и осуществления примесной электронной проводимости ПП необходимо преодолеть сравнительно небольшую энергетич. "щель" Дельта WЭ << Дельта W0 . В случае акцепторных примесей локальные уровни вакантны, и на них сравнительно легко ( Дельта WД << Дельта W0 ) могут переходить электроны из валентной зоны с образованием в последней дырок, обусловливающих примесную дырочную проводимость ПП. Рис, 1 к ст. Зонная теория. Заполнение электронами энергетических уровней в кристаллах: а - металлов; б - диэлектриков и полупроводников (области значений энергии, соответствующих уровням, заполненным валентными электронами, заштрихованы) Рис. 2 к ст. Зонная теория. Донорные (а) и акцепторные (б) локальные уровни в полупроводниках; Дельта WЭ и Дельта WД - энергии активации электронной и дырочной проводимостей ЗУБИЛО - металлореж. инструмент в форме клина для снятия стружки, рубки металла, вырубания канавок и т. д. Для обработки горячих заготовок применяют кузнечное 3.. для обработки холодных - ручное слесарное 3. или 3. с ударным механизмом, имеющим пневматич. привод. См. рис. Зубила: а - ручное кузнечное; б - ручное слесарное; в - пневматическое ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ - металлореж. станки для обработки зубьев зубчатых колёс. В зависимости от вида колёс, способа обработки и применяемого инструмента различают: универс. зубофрезерные станки для нарезания прямозубых, косозубых цилиндрич. колёс нар. зацепления, а также червячных колёс; зубофрезерные станки для нарезания конич. колёс с прямыми зубьями; зубодолбёжные станки для нарезания цйлиндрич. колёс нар. и внутр. зацепления с прямыми и косыми зубьями, оборудованные долбяком, совершающим возвратно-поступат. перемещение и вращение, согласованное с вращат. движением заготовки; зубодолбёжные станки, работающие зуборезной гребёнкой; зубострогальные станки для нарезания прямозубых конич. колёс спец. резцами; зуборезные станки для изготовления конич. колёс с криволинейными (круговыми) зубьями зуборезной резцовой головкой; зубозакругляющие станки для закругления торцов зубьев; зубошевинговальные станки для шевингования цйлиндрич. и червячных колёс; зубошлифовальные станки для шлифования рабочих поверхностей зубьев абразивными кругами; зубонакатные станки для холодного и горячего накатывания зубьев методом пластич. деформирования (с целью формообразования и упрочнения); зубопритирочные станки для чистовой отделки зубьев. ЗУБОРЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент для изготовления зубьев зубчатых и червячных колёс, червяков, зубчатых реек и т. п. Простейший 3. и. - фреза, применяемая для обработки методами копирования и обкатки зубчатых колёс, шлицевых валов, реек и т. п. Для нарезания цйлиндрич. зубчатых колёс методом обкатки служат также зуборезная гребёнка и долбяк, конич. зубчатых колёс - резцы и резцовые головки. Чистовую обработку зубьев производят шеверами и шлифов, кругами. ЗУБЧАТАЯ МУФТА - муфта приводов, предназ-нач. для соединения валов с небольшими взаимными перекосами (до 1,5°), смещениями, вызванными неточностями изготовления, монтажа и упругими деформациями валов. 3. м. состоит из двух втулок с нар. зубьями (надеваются на концы соединяемых валов) и двух обойм с внутр. зубьями (входят в зацепление со втулками и соединяются между собой болтами). Компенсация перекосов и смещении происходит вследствие зазоров в зубчатом зацеплении муфты. В автомоб. коробках передач применяют спец. управляемые (сцепные) 3. м. с синхронизаторами. ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для передачи вращат. движения между валами и изменения частоты вращения, состоящий из зубчатых колёс (либо из зубчатого колеса и рейки) или из червяка и червячного колеса. Простейшая одноступенчатая 3. п. состоит из стойки, ведущего и ведомого колёс. Многоступенчатая 3. п. образуется последоват. соединением неск. одноступенчатых. По виду зубьев различают 3. п. прямозубые, косозубые (винтовые) и шевронные (комбинированные), по расположению осей вращения - цилиндрические (параллельные оси), конические (пересекающиеся оси) и гиперболоидные (скрещивающиеся оси). 3. п. могут быть встроены в механизм, прибор, машину или выполнены в виде самостоят. агрегата - редуктора. К 3. п. относятся коробки скоростей, планетарные передачи, дифференциальные механизмы и др. 3. п. с гибким зубчатым колесом наз. волновой передачей. См. рис. К ст. Зубчатая передача. Зубчатые колёса: а - прямозубые; б - косозубые; в - шевронные; г - конические ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА - см. Рейка. ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ - взаимодействие двух зубчатых звеньев (колёс, реек), зубья к-рых при последоват. соприкосновении между собой передают заданное движение от одного звена к другому. Зубчатое колесо может входить в зацепление с зубчатой рейкой, преобразующей вращат. движение обычно в поступательное. Наибольшими эксплуатац. и технологич. преимуществами обладает эвольвентное зацепление. Применяют также циклоидное зацепление. ЗУБЧАТОЕ ЗВЕНО - звено, имеющее выступы (зубья) для передачи движения посредством взаимодействия с выступами другого звена (тоже зубчатого). Вращающееся звено наз. зубчатым колесом, а прямолинейно движущееся - зубчатой рейкой. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - звено зубчатого механизма, имеющее замкнутую систему зубьев и обеспечивающее непрерывное движение др. зубчатого звена. По форме различают цйлиндрич. и конич. 3. к.; с прямыми, косыми и криволинейными зубьями. 3. к. изготовляют из стали, чугуна, сплавов цветных металлов, пластмасс. ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ - то же, что шлице-вое соединение. ЗУБЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, в состав к-рого входят зубчатые звенья. ЗУММЕР (нем. Summer, от summen - жужжать, гудеть), зуммерный генератор, - источник перем. тока частотой 450 Гц. Служит для передачи абонентам АТС и телефонисткам ручных между-гор. телеф. станций необходимых акустич. сигналов (сигналов информации). Осн. сигналы 3., принятые в телеф. связи: непрерывный - сигнал готовности АТС к приёму адресной информации; прерывистый - 0,3 с посылка и 0,3 с пауза - сигнал занятости абонента или соединит. линии; прерывистый - 1 с посылка и 4 с пауза - сигнал контроля посылки вызова абоненту. ЗУМПФ (нем. Sumpf) - 1) аккумулирующая ёмкость для воды и породы, к-рые затем перекачиваются землесосом, углесосом, Песковым насосом. При разработке гидромонитором 3. - углубление на площадке уступа, выполняемое у землесосной установки ниже ее основания, куда поступает пульпа от забоя; при разработке экскаватором с гидротранспортом в качестве 3. применяют бункер-смеситель, куда порода поступает из ковша экскаватора, а вода из водопровода. 2) Часть шахтного ствола или шурфа, углублённая на неск. метров ниже самого глубокого эксплуатац. горизонта и служащая для сбора рудничных вод (с последующей их перекачкой на поверхность); ниж. часть скважины в нефт. эксплуатац. бурении, искусств. забой к-рой расположен глубже разрабатываемого объекта. 3) Отстойник для промывочного р-ра в разведочном бурении в виде неглубокого шурфа, отрытого на буровой площадке. 4) Углубление в ниж. части стояка литейной формы, смягчающее удар струи металла.
вверх