ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрич. тока преим. по частоте и числу фаз (напр., перем. в пост.) гл. обр. с помощью вентильных преобразователей. П. п. сооружают для снабжения пост. током электрифицир. транспорта, электрохим. установок и т. п. На ЛЭП пост. тока П. п. служат для преобразования трёхфазного тока пром. частоты в постоянный в начале линии (выпрямит П. п. - см. рис.) и обратного преобразования в конце линии (инверторная П. п.). Выпрямительная преобразовательная подстанция: 1 - ввод воздушной ЛЭП; 2 - автотрансформатор; 3 - главный трансформатор; 4 - делитель напряжения; 5 и 8 - устройства защиты; 6 - выпрямитель; 7 - вспомогательная аппаратура; 9 - теплообменник; 10 - электрические кабели ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - раздел электротехники, предметом к-рого является разработка способов и средств преобразования электрич. тока (по напряжению, частоте, фазе и т. п.), а также совокупность соответствующих преобразовав устройств. Устройства П. т. преобразуют перем. ток в постоянный или пульсирующий однонаправленный (выпрямители), пост. или пульсирующий однонаправленный ток в переменный (инверторы), перем. ток одной частоты в перем. ток другой частоты (преобразователи частоты), изменяют число фаз перем. тока (расщепители фаз), значение пост. и перем. напряжения (регуляторы и преобразователи пост. и перем. напряжения). К устройствам П. т. относят также силовые бесконтактные коммутационные аппараты. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ в электротехнике - устройство, предназначенное для преобразования перем. тока в постоянный или обратного преобразования. По роду работы бывают управляемыми (позволяют изменять величину выпрямленного напряжения) и неуправляемыми, по конструкции - статическими и вращающимися. В статич. П. а. используют тиристоры и диоды, во вращающихся П. а. - электрические машины (см. Двигатель-генераторный агрегат). Применяются в электрохимии, электротермии, электроэнергетике, электрометаллургии и др. Благодаря высокому кпд, высокой надёжности и большому сроку службы статич П. а. получают преимуществ, распространение, вытесняя электромашинные. ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ - см. Конвертоплан. ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - элемент систем автоматич. управления и обработки данных; осуществляет преобразование (трансформацию) сигналов на его входе (входах) и выходные сигналы той же или другой физ. природы, с помощью к-рых обеспечивается обработка, передача, измерение или регистрация поступающей информации (см. Преобразование представления величины, Дешифратор, Измерительный преобразователь). ПРЕРЫВАНИЯ ПРОГРАММ СИСТЕМА - совокупность матем. и аппаратных средств, с помощью к-рых прекращается выполнение программы в ЭВМ (с запоминанием всей необходимой для её продолжения информации - текущих адресов, содержимого индексных регистров, управляющих слов и т. д.) и осуществляется переключение ЭВМ на выполнение др. программы. Прерывание может произойти по разл. причинам - сбой ЭВМ, требование схемы приоритета и операционной системы, запрос канала, сигнал с пульта управления ЭВМ и т. д. ПРЕРЫВАТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, трамблёр, - прибор системы зажигания карбюраторных двигателей внутр. сгорания, предназнач. для подачи в определ. последовательности электрич. тока высокого напряжения к свечам зажигания. Состоит из прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения. Прерыватель в определ. момент размыкает первичную цепь катушки зажигания, что вызывает индуцирование тока высокого напряжения в её вторичной обмотке. Через распределитель ток высокого напряжения направляется по проводам к свечам зажигания соответствующих цилиндров. Регулирующие устройства распределителя автоматически изменяют момент опережения зажигания в зависимости от режима работы двигателя. ПРЕСС (франц. presse, от лат. presso - давлю, жму) - машина для обработки давлением, к-рая рабочими частями оказывает неударное (статич.) воздействие иа материал. На П. обрабатывают ме-таллич., в т. ч. порошковые материалы, пластмассы, керамич. массы, стружку, металлич. лом (скрап), фанеру, резину, кожу, тесто и мн. др. П. используют также для сборочных операций (запрессовки, фальцовки и Др.), для механич. испытаний материалов (напр., пресс Бринелля - для определения твёрдости). П. бывают гидравлич. и механич. (кривошипные, винтовые, фрикционные и др.). По назначению П. подразделяют на ковочные, штамповочные, листоштамповочные. чеканочные, обрубные, трубопрофильные, гибочные, правильные, брикетировочные, пакетировочные (для уменьшения объёма рыхлых в-в), куэнечно-штамповочные автоматы и т. д. См. рис. Горизонтальный трубопрофильный пресс с усилием 35 МН Пресс для определения твёрдости материалов по диаметру отпечатка стального шарика: 1 - шпиндель; 2 - испытываемый образец; 3 - столик; 4 - маховик; 5 - электродвигатель; 6 - груз; 7 - стальной шарик К ст. Пресс. Вертикальный ковочный гидропресс с усилием 25 МН ПРЕСС СЕННОЙ - с.-х. машина для прессования сена и соломы в тюки (плотностью до 200 кг/м3) и обвязки их проволокой. Различают стационарные П. с. и пресс-подборщики. Последние агрегатируют-ся с тракторами, их механизмы приводятся в действие от вала отбора мощности трактора. В СССР выпускают пресс-подборщики поршневые, напр. ПС-1,6 (образуют тюки в виде параллелепипедов), и рулонные, напр. ПРП-1,6 (сворачивают сено в рулоны цилиндрич. формы). Применяют также поршневой пресс-подборщик К-453 (ГДР) с шириной захвата 1,8 м. Производительность пресс-подборщиков до 15 т/ч. См. рис. К ст. Пресс сенной. Пресс-подборщик ПС-1,6 ПРЕССОВАНИЕ - 1) технологич. процесс обработки разл. материалов давлением на прессах. П. получают заготовки и изделия из металлов, пластмасс, древесных материалов и т. д. П. применяют также при пакетировании объёмных рыхлых материалов (хлопок, пряжа, сено), переработке вторичного сырья Сстружка. мусор, отходы) и т. д. Различают механич., гидростатич. и газостатич. П. 2) Способ обработки металлов давлением, заключающийся в выдавливании металла из замкнутой полости контейнера через канал матрицы, форма и размеры к-рого определяют сечение прессуемого профиля; выдавливание осуществляется жёстким инструментом (пуансоном) или с помощью жидкости высокого давления (см. Гидроэкструзия). 3) Способ произ-ва изделий из пластмасс и резин в пресс-формах, заключающийся в размягчении материала при нагревании и фиксации формы изделия в результате выдержки под давлением. При прямом (компрессионном) П. материал нагревают в пресс-форме, при литьевом (трансферном) П. ПРЕССОВАННЫЕ ПРОФИЛИ - металлические профили, получ. прессованием (экструдированием). По конфигурации поперечного сечения различают сплошные и пустотелые (полые) П. п. В СССР наиболее широко применяются П. п. из алюм. сплавов (их сортамент включает ок. 20 тыс. наименований). П. п. изготовляют также из стали, титановых, магниевых, медных, никелевых и др. сплавов. См. рис. Некоторые виды прессованных профилей ПРЕССОВАЯ СВАРКА - сварка давлением, при к-рой для нагрева соединяемых частей и рабочих инструментов - штампов используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрич. тока через проволочные сопротивления. Применяется преимущественно для алюм. сплавов, реже для конструкц. и легир. сталей. ПРЕССОВАЯ СЕЯЛКА - с.-х. машина для посева семян зерновых, зернобобовых и др. культур с одноврем. прпкатыванием каждого засеянного рядка. П. с. применяют в р-нах, подверж. ветровой эрозии. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК - разновидность пресса сенного. ПРЕСС-ФОРМА - приспособление для изготовления объёмных изделий из пластмасс и др. материалов низкой твёрдости, а также формования изделий из порошковых материалов путём прессования. П.-ф. представляет собой 2 металлич. плиты с полостью, соответствующей конфигурации изделия. ПРЕСС-ЭФФЕКТ - повышенная прочность прессованных полуфабрикатов (прутков, профилей и др.) из алюм. сплавов, обусловленная сохранением после закалки нерекристаллизованной (см. Полигонизация) структуры. ПРЕЦЕССИЯ (поздпелат. praecessio - движение впереди, от лат. praecedo - иду впереди, предшествую) - движение оси собств. вращения твёрдого тела, вращающегося ок. неподвижной точки, при к-ром эта ось описывает круговую конич. поверхность. Напр., волчок, ось к-рого отклонена от вертикали, совершает П. под действием силы тяжести. П. характеризуется изменением угла П. Y (см. Эйлера углы). Угловая скорость П. омега = dY/dt. Обычно П. сопровождается нутацией. Если нутации нет, а О и угловая скорость w собств. вращения тела постоянны, то П. наз. регулярной. П. наблюдается, напр., при движении гироскопа, планет и их спутников. Прецессионное перемещение в пространстве оси вращения Земли вызывается гравитац. воздействием Луны b Солнца (лунно-солнечная П.), а также планет (планетная П.) на несферич. Землю. Вследствие общей П. полюс мира описывает на небесной сфере вокруг полюса эклиптики малый круг с радиусом 23° 27' (наклон экватора к эклиптике) с периодом ок. 25 700 лет, а весеннего равноденствия точка смещается к западу на 50, 24" в год (пост. П.). ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ (от франц. precision - точность) - металлич. сплавы с особыми физ. св-вами или редким сочетанием св-в, уровень к-рых обусловлен точностью хим. состава и тщательностью изготовления на всех переделах. Применяются для изготовления деталей точных приборов, часов, эталонов мер длины, камертонов, датчиков, преобразователей энергии, резисторов. См., напр., Инвар, Манганин, Пермаллой, Сендаст. ПРЕЦИЗИОННЫЙ СТАНОК - металлореж. станок особой точности для изготовления деталей с допусками в неск. мкм и доли мкм. ПРИБОЙ - продвижение ("прибивание") уточной нити к опушке ткани после введения её в зев (пространство между нитями основы). П. выполняется пластинками ("зубьями") берда ткацкого станка. На многозевных ткацких машинах П. осуществляется спец. дисками сложного профиля. ПРИБОР - 1) общее назв. широкого класса устройств, предназнач. для измерений, производств. контроля, защиты оборудования, управления машинами и установками, регулирования технологич. процессов, вычислений, учёта, счёта. 2) Назв. многих спец. приспособлений к станкам, машинам, трансп. устройствам, выполняющих к.-л. самостоят. часть работы (напр., ламелъный П. ткацкого станка, прицельный П. орудия). 3) Набор принадлежностей к чему-либо (печной П., дверной П., осветит. П. и др.). 4) Учебно-наглядное пособие, служащее для демонстрации к.-л. закономерностей (физ. П.. хим. П.). ПРИБОР С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ (ПЗС) - осн. тип прибора с переносом заряда, в основе работы к-рого лежит принцип хранения локализов. заряда в потенциальных ямах, образуемых в ПП кристалле под действием внеш. электрич. поля, и передачи зарядовых пакетов из одной потенциальной ямы в другую при изменении напряжения на внеш. электродах (т. н. принцип зарядовой связ и). Осн. элементом ПЗС является металл - оксид - полупроводник-структура или контакт с барьером Шоттки. Элементы расположены на ПП подложке так близко друг от друга, что потенциальные ямы, образуемые под соседними электродами, перекрываются и между ними возможна зарядовая связь. ПЗС находят применение в фоточувствит. интегральных схемах, в запоминающих устройствах и схемах аналоговой и цифровой обработки сигнала. Из всех устройств на ПЗС наибольшее распространение получили однострочные и матричные фоточувствит. ИС (ФИО. Однострочные ФИС на кремнии обычно содержат до 2000 элементарных ПЗС ячеек на одном кристалле (длина кристалла до 3 см); ФИС на арсениде галлия GaAs и антимониде индия InSb - до 100 ячеек. Спектральный диапазон чувствительности ПЗС составляет 50 - 14000 нм; разрешение по строке однострочных фотоприёмных устройств достигает 20 000 элементов. Матричные ФИС имеют число элементов разложения до 800-800, т. е. степень интеграции достигает ~106 активных элементов на кристалл. Матричные ФИС высокого разрешения наз. также твердотельными аналогами телевиз. передающих ЭЛП. ПРИБОРНЫЕ МАСЛА - высокоочищ. нефт. и синтетич. смазочные масла, иногда в смеси с костным маслом, используемые в точных механизмах, часах и часовых механизмах, контрольно-измерит. приборах, для высокооборотных подшипников и др. Различают П. м. общего назначения, работающие при темп-ре от - 10 до 50 °С, низкотемпературные, сохраняющие работоспособность при - (50 - 70) °С, и высокотемпературные, применяемые при 150 - 250 °С. Кинематич. вязкость П. м. (2 - 50)*10-6 м2/с (при 100 °С). ПРИБОРЫ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА - класс многофункциональных интегральных полупроводниковых приборов, содержащих совокупность однотипных элементов, расположенных на единой ПП (как правило, кремниевой) подложке; действие осн. на перемещении заряда, накопленного в элементах, последовательно по цепочке этих элементов в ПП. Выполняются в виде интегральных схем либо входят в состав ИС наряду с др. интегральными ПП приборами. Элементом П. с п. з. обычно служит металл - оксид - полупроводник-структура (МОП-структура), в к-рой происходит накопление и сохранение неосновных носителей заряда. Перемещением накопленного (информац.) заряда управляют, изменяя напряжение на электродах МОП-структур путём подачи на них определ. последовательности импульсов напряжения. Информац. заряд вводится в П. с п. з. посредством облучения ПП световым потоком с энергией фотонов, достаточной для собственного или примесного поглощения либо управляемой ин-жекции носителей. В зависимости от механизма ввода и вывода информации П. с п. з. выполняют функции преобразования изображения в видеосигнал, запоминания информации, аналоговой и цифровой обработки, а также логич. операции. Наиболее распространённая разновидность П. с п. з. - приборы с зарядовой связью, ПРИБЫЛЬ - экон. категория, выражающая финансовые результаты хоз. деятельности пр-тий. При социализме П. - конкретная форма стоимости прибавочного продукта или чистого дохода пр-тия. Определяется как разность между выручкой в оптовых ценах пр-тия и полной себестоимостью реализов. продукции. Используется в качестве экон. рычага повышения эффективности соц. произ-ва, гл. источника получения средств для развития произ-ва и повышения жизненного уровня народа. ПРИБЫЛЬ - часть отливки (или слитка), выходящая за пределы её номин. размеров, располагаемая над наиболее массивными частями отливки (для слитка - всегда в верхней части). Служит для питания отливки жидким металлом при затвердевании, в результате чего усадочная раковина образуется не в самой отливке, а в П. Для повышения эффективности питания отливки в полости П. создают давление газов или же обогревают П. При обрубке отливки (или перед прокаткой слитка) П. удаляют. ПРИВАЛЬНЫЙ Б РУС - брус, устанавливаемый вдоль борта судна выше ватерлинии, служащий для предохранения его от смятия при ударах во время швартовки к пирсу или др. судну. Бывают дерев., металлич.. резино-металлическими. ПРИВЕДЕНИЕ СИЛ - замена системы сил, приложенных к твёрдому телу, другой эквивалентной ей системой. В общем случае любую систему сил, прилож. к твёрдому телу, можно заменить одной силой, равной геом. сумме (главному вектору) всех сил системы и приложенной в к.-л. точке (центре приведения), и одной парой сил, момент к-рой равен геом. сумме моментов (главному моменту) всех сил системы относительно центра приведения. ПРИВЕДЁННАЯ ДЕТАЛЬ - то же, что базовая деталь. ПРИВЕДЁННАЯ ДЛИНА СТЕРЖНЯ в сопротивлении материалов - длина шар-нирно-опёртого стержня, эквивалентного по значению критической силы стержню с данными опорными закреплениями. ПРИВЕДЁННАЯ МАССА - условная хар-ка распределения масс в системе движущихся тел, вводимая в механике для упрощения ур-ний движения системы. Напр., задача о движении замкнутой системы, состоящей из двух материальных точек с массами т1 и m2, сводится к задаче о движении одной матер. точки с П. м. ПРИВОД - устройство для приведения в действие машин и механизмов. П. состоит из источника энергии, механизма для передачи энергии (движения) и аппаратуры управления. Источником энергии служит двигатель (тепловой, электрич., пневматич., гидравлич. и др.) или устройство, отдающее заранее накопленную механич. энергию (пружинный, инерционный, гиревой механизм и др.). В нек-рых случаях П. осуществляется за счёт мускульной силы (напр., в ручных лебёдках, в нек-рых бытовых и др. механизмах и машинах - швейных машинах, велосипедах). По характеру распределения энергии различают групповой, индивидуальный и многодвигат. П. В групповом П. движение от одного двигателя передаётся группе рабочих машин или механизмов через одну или неск. передач. Вследствие технич. несовершенства групповой П. почти полностью вытеснен индивидуальным П., в к-ром каждая рабочая машина имеет собств. двигатель с передачей. Такой П. позволяет работать при наиболее выгодной частоте вращения, производить быстрый пуск машины и торможение, осуществлять реверсирование движения. В многодвигат. П. отд. рабочие органы машины приводятся в движение самостоят. двигателем через свою систему передач. Такой П. позволяет получать компактную конструкцию машины, применять автоматич. управление. По назначению П. машин разделяют на стационарный, т. е. установленный неподвижно на раме или фундаменте; передвижной, используемый на движущихся рабочих машинах; транспортный, применяемый для разл трансп. средств. В качестве стационарного П. наиболее распространён электрический привод, в к-ром источником механич. энергии является электродвигатель; на передвижных рабочих и трансп. машинах используются гл. обр. тепловые двигатели с непосредств. механич. или электрич. передачей В произ-ве применяются также гидропривод машин и пневмопривод, в к-рых энергия сжатых жидкостей или воздуха преобразуется в механич. энергию гидро- и пневмодвигателями. ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ - бесконечный (замкнутый) ремень, применяемый в ремённой передаче. П. р. изготовляются из хл.-бум., прорезин. ткани, кожи и синтетич. материалов, имеют прямоугольное клиновидное или круглое сечение. Зубчатый П. р. снабжён трапецеидальными выступами, сцепляемыми с впадинами на шкивах. ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ - внесение необходимых коррективов в типовые или повторно применяемые проекты зданий в зависимости от конкретных условий участков стр-ва и возможностей местных з-дов (пр-тий) строит. конструкций и материалов. ПРИГАР ЛИТЕЙНЫЙ - дефектный слой на поверхности отливки из оксидов металла, пригоревшей формовочной смеси и краски, образующийся в результате взаимодействия расплавл. металла с материалом формы. Удаление П. л. - трудоёмкая операция; осн. средство борьбы с П. л. - применение противопригарных покрытий. ПРИЁМИСТОСТЬ - способность трансп. машин быстро набирать скорость; характеризуется временем разгона (в с), в течение к-poro трансп. машина увеличивает скорость в заданных пределах, и путём разгона, к-рый она проходит при увеличении скорости. Напр., время разгона с места до скорости 50 км/ч гружёного грузового автомобиля грузоподъёмностью 0,5 - 3 т на горизонтальном участке дороги не должно превышать 15 с, а автомобиля грузоподъёмностью 5 - 14 т - 25 с. П. имеет большое значение для трансп. машин, эксплуатируемых в условиях интенсивного уличного движения, влияя на ср. скорость движения при частых остановках. ПРИЁМНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРУБКА - то же, что кинескоп. ПРИЁМНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - устройства, изменение состояния к-рых (реакция) под действием оптич. излучения служит для обнаружения и измерения этого излучения. По виду энергии, в к-рую преобразуется энергия оптич. излучения, П. о. и. подразделяются на тепловые (напр., болометры), фотоэлектрические (фоторезистор), механические (пондеромоторные), фотохимические (фотоматериалы). П. о. и. бывают неселективные (чувствительность к-рых мало зависит от длины волны) и селективные (у к-рых спектральная хар-ка имеет чётко выраженные max и min) ПРИЁМНО-УСИЛИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА - электронная лампа, предназнач. гл. обр. для усиления, детектирования (выпрямления) и преобразования частоты электрич. сигналов в диапазоне до 300 МГц, а также генерирования электрич. колебаний малой мощности в разл. приёмных, усилит. и измерит. раднотехнич. устройствах. По числу электродов П.-у. л. делятся на электровакуумные диоды, триоды, пентоды и т. д.; по материалу вакуумно-плотной оболочки - в осн. на стек., металлостек. и металло-керамические лампы, по конструкции - на пальчиковые лампы, сверхминиатюрные лампы, нувисторы, маячковые лампы, комбинированные лампы и др. См. также Выпрямительная лампа, Смесительная лампа, Электрометрическая лампа. ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ РАДИОСТАНЦИЯ - совокупность устройств для двусторонней радиосвязи. Состоит из радиопередатчика, радиоприёмника, антенн, источников питания и вспомогат. устройств. П.-п. р. применяют для 1-, 2- и многоканальной радиосвязи. Она позволяет принимать в передавать сигналы поочерёдно (симплексная П.-п. р.) или одновременно (дуплексная П.-п. р.). Различают П.-п. р. переносные, стационарные и устанавливаемые на подвижных объектах. См. рис. на стр. 410. К ст. Приёмо-передающая радиостанция. Схема дуплексной радиосвязи: 1 - передатчики; 2 - приёмвики; 3 - переходные устройства; 4 - микротелефонные трубки К ст. Приёмо-передающая радиостанция. Схема симплексной радиосвязи: 1 - передатчики; 2 - приёмники; 3 - антенны; 4 - микрофоны; 5 - головные телефоны ПРИЁМНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - электронно-лучевой прибор, предназнач. для отображения информации (электрич. сигналов) в форме, удобной для визуального восприятия. К П. в.-л. п. относятся ЭЛП для воспроизведения ТВ изображений (см. Кинескоп), отображения условной информации (см. Индикаторный электронно-лучевой прибор), графин, представления электрич. сигналов (см. Осциллографический электронно-лучевой прибор). В более узком смысле под П. э.-л. п. понимают кинескопы для ТВ приёмников. ПРИЖИМНАЯ ЛИНЕЙКА - режущий инструмент (дополнительный к ножу) лущильного и шпонострогального станков. ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА - область пласта, прилегающая к забою скважины. Строго определ. размера для П. з. не установлено. Если принять за П. з. ту часть пласта, в к-рой происходит возмущение естеств. напряж. состояния пород под влиянием скважины, то размер П. з. составляет 2 - 3 её радиуса (считая от центра). ПРИЗАБОЙНАЯ КРЕПЬ - горная крепь, возводимая в призабойном пространстве очистных забоев. Состоит из отд. секций передвижных (механизированных) крепей или отд. рам, выполненных из металлич. или дерев. стоек. ПРИЗМА (греч. prisma, букв. - распиленное) - 1) многогранник, 2 грани к-рого, называемые основаниями, - равные многоугольники с соответственно параллельными сторонами, а остальные грани (боковые) - параллелограмм (см. рис.). 2) Однородная прозрачная среда, ограниченная неск. пересекающимися плоскостями; применяется в оптич. приборах, напр., для изменения направления распространения света, его поляризации. Призмы ПРИЗМЕННАЯ АСТРОЛЯБИЯ - астрометрич. прибор для одиоврем. определения поправки часов и широты места наблюдения путём наблюдения моментов прохождения звездой (в её видимом суточном движении) зенитного расстояния (обычно 30 ). Осн. часть П. а. - призма, на к-рую поступает свет как непосредственно от звезды, так и после его отражения от ртутного горизонтального зеркала. ПРИЗМЕННАЯ КАМЕРА - астрономич. инструмент для фотографирования спектров звезд. Перед объективом П. к. располагается призма, растягивающая изображения звёзд на фотопластинке в спектры. П. к. применяется для массовых исследований звёздных спектров. ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ПЭС) - гидроэлектрическая станция, преобразующая энергию мор. приливов в электрич. энергию. Для этого создают бассейны, перекрыв залив или устье впадающей в море реки. Действие ПЭС осн. на использовании перепада уровней воды, образующегося во время прилива и отлива между бассейном и морем. На ПЭС устанавливают капсульные гидроагрегаты, к-рые могут использоваться с относительно высоким кпд в генераторном и насосном режимах, а также в качестве водопропускного отверстия. Режим выработки электроэнергии на ПЭС зависит от режима приливов. Действующие ПЭС (1988) - в устье р. Ране во Франции, в губе Кислой на Баренцевом море в СССР. См. рис. Здание Кислогубской приливной электростанции, установленное на основание и соединённое с берегом дамбами Буксировка на плаву здания Кислогубскои приливной электростанции, возведённого в строительном доке ПРИНТЕР (от англ. printer) - то же, что печатающее устройство. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА - схема, определяющая полный состав элементов и связи между ними и дающая детальное представление о принципах работы изделия. П. с. служит основанием для разработки конструкторской документации, а также используется при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделий. ПРИПЛОТИННАЯ ГЭС - гидроэлектрическая станция, напор к-рой создаётся посредством плотины, а машинный зал и здание ГЭС вынесены за пределы плотины. Статич. напор воды воспринимается щитовой стенкой, в к-рой берут начало турбинные водоводы. П. ГЭС сооружают при напорах от 30 до 200 и. См. рис. К ст. Приплотинная ГЭС. Красноярская ГЭС на р. Енисее: 1 - тело плотины; 2 - водовод; В Б - верхний бьеф НБ - нижний бьеф ПРИПОЙ - металл или сплав с темп-рой плавления ниже темп-ры плавления соединяемых материалов; вводится или образуется в зазоре между соединяемыми деталями в процессе пайки. К наиболее распространённым осн. компонентам припоя относятся олово, цинк, медь, свинец, титан, серебро. По темп-ре расплавления П. различают: особолегкоплавкие (tпл<145 °С). легкоплавкие (145<tпл< 450 °С), среднеплавкие (450<tпл<1100 °С), высокоплавкие (1100<tпл<1850 °С), тугоплавкие (tпл>1850 °С). П., состоящий из смеси расплавляемых металлич. частиц и наполнителя, не расплавляющегося при пайке, наз. металлокерамическим. легированный флюсующими элементами, - самофлюсующим. ПРИПУСК в металлообработке - толщина слоя материала, удаляемого с поверхности заготовки в процессе её обработки резанием (снятием стружки). Размер П. зависит от толщины дефектного поверхностного слоя заготовки, Макс. размера неровностей, полученных, напр., в процессе литья или на предшествующих переходах, погрешностей формы и положения её взаимосвяз. поверхностей, условий её дальнейшей обработки и др. П. и потери металла уменьшаются при совершенствовании методов и повышении качества изготовления заготовок. ПРИРОДНЫЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Волокно. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - совокупность воздействий человеч. об-ва на геогр. оболочку Земли. Рациональное П. направлено на обеспечение условий существования человечества и получение материальных благ, на макс. использование каждого природно-территориального комплекса, на предотвращение или Макс. снижение возможных вредных последствий процессов произ-ва или др. видов человеч. деятельности, на поддержание и повышение продуктивности и привлекательности природы, обеспечение и регулирование экономичного освоения её ресурсов. Составные части рацион. П. - охрана, освоение и преобразование природы. При использовании практически неисчерпаемых ресурсов (энергия солнечного и подз. тепла, приливов и отливов и т. п.) рациональность П. измеряется прежде всего наименьшими эксплуатац. расходами, наибольшими кпд добывающих произ-в и установок. Для ресурсов, исчерпаемых и при этом невозобновимых (напр., минеральных), важны комплексность и экономичность добычи, сокращение отходов и т. п. Охрана ресурсов, восполнимых в ходе использования, направлена на поддержание их продуктивности и ресурсооборота. Важный элемент П. - борьба с источниками загрязнения окружающей среды. Наилучшие условия для рацион. П. существуют при соц. строе с его плановым х-вом и сосредоточением в руках гос-ва природных ресурсов. Имеются многочисл. примеры улучшения природной среды в результате всестороннего учёта возможных последствий тех или иных преобразований природы (успехи ирригации, обогащение фауны, создание полезащитных лесонасаждений и т. п.). П. тесно связано с экологией, социологией, экономикой и в особенности с технологией разл. произ-в. См. также Охрана природы. ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ - в-ва, добавляемые к смазочным материалам для улучшения или сохранения на длит. срок их эксплуатац. св-в. В зависимости от выполняемых ф-ций П. к с. м. делятся на загущающие, повышающие вязкость и улучшающие вязкостно-температурные св-ва смазочных материалов; улучшающие смазывающие св-ва - снижающие износ трущихся поверхностей (противоизносные присадки), предупреждающие их заедание и задир (противозадирные), уменьшающие силу трения (антифрикционные) и др.; повышающие стойкость против окисления (антиокислительные); защищающие металл от хим. (противокоррозионные) и электрохим. (защитные) коррозии; предупреждающие образование на металле углеродистых отложений (моющие и диспергирующие присадки) и др. ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ - в-ва, добавляемые к жидким топливам (бензинам, авиац. керосину, дизельному и котельному топливу) для улучшения их эксплуатац. св-в. Известны и широко используются след. типы П. к т.: антидетонаторы, антиокислители, моющие, противообледенит., противоизносные, повышающие цетановое число, ингибиторы коррозии, деактиваторы металлов, противодымные и др. В зависимости от качества базового топлива, функцией, св-в и эффективности П. к т. сочетания их в товарном продукте различны, при этом содержание П. к т. составляет обычно сотые - десятые доли % по массе (нек-рые П. - до 2% и более). ПРИСОЕДИНЁННАЯ МАССА - фиктивная масса, к-рую нужно прибавить к действит. массе тела при рассмотрении его ускоренного поступат. движения в жидкой среде. Необходимость введения П. м. обусловлена тем, что вследствие увлечения телом окружающей его среды возникает дополнит. сила сопротивления, к-рая в идеальной жидкости пропороловальна ускорению тела. П. м. имеет существ. значение при входе тел в воду, качке судов и т. д. ПРИСТАНЬ - специально оборудов. место на ввутр. водных путях для стоянки реч. судов у берега. Предназначена для посадки и высадки пассажиров, перегрузочных и др. операций. П. бывают стационарными и плавучими (см. Дебаркадер). ПРИТИР - инструмент для финишной обработки заготовок при помощи абразивной пасты, наносимой на его поверхность, или самим материалом притира. ПРИТИРКА - доводка деталей, работающих в паре, для обеспечения наилучшего контакта рабочих поверхностей. Напр., П. клапанов двигателей к сёдлам, П. зубчатых колёс, П. плунжеров топливной аппаратуры к гильзам. См. рис. Схема притирки зубчатых колёс: 1, 2 и 4 - притиры (чугунные "зубчатые колёса); 3 - обрабатываемое колесо Схема притирки деталей на станке: 1 - притир; 2 - сепаратор с обрабатываемыми деталями; 3 - диск ПРИТИРОЧНЫЙ СТАНОК - см. Доводочный станок. ПРИХВАТЫ - элементы приспособлений, используемые для зажима заготовок. Выполняются в виде шарнирных, качающихся, отводных, Г-образных и плоских планок. ПРИЦЕЛЫ, прицельные приспособления, - спец. механич. или оптико-механич. устройства огнестр. оружия для наводки его в цель; могут использоваться также для наблюдения за полем боя и выбора цели. П. бывают механич., оптич. (панорамные, коллиматорные, телескопич.), телевиз., лазерные, радиолокац.; неавтоматич. и автоматические (см. рис.). Различают П. арт. (миномётные, зенитные), авиац., стрелковые, танковые, ракетных комплексов и др. В противотанковой артиллерии получили широкое распространение спец. прицелы для ведения стрельбы ночью. Большинство совр. орудий снабжено двумя прицелами - для прямой и непрямой (т. е. с закрытых позиций) наводки. Автоматический прицел 37-мм зенитной пушки: 1 - счётно-решающая часть; 2 - механизм ввода углов пикирования цели; 3 - курсовая головка; 4 - механизм ввода скорости цели и дальности до неё; 5 и 6 - оптическая часть прицела (коллиматоры) ПРИЦЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ поезда - способ управления тормозными средствами поезда, обеспечивающий с требуемой точностью выполнение скоростных ограничений на определ. отрезках пути и остановку поезда в заданном месте (точке). Точное выполнение скоростных ограничений позволяет уменьшить время хода поезда по перегону. Остановка поезда в заданной точке пути определяется требованием непроезда запрещающего сигнала, необходимостью использования полезной длины станционных платформ, что особенно важно в условиях метрополитена, пригородного движения и для пасс. поездов. Наиболее жёсткие требования к прицельной остановке предъявляются на платформах закрытого типа линий метрополитена с целью обеспечения расположения дверей вагонов напротив дверей платформы. Автоматич. управление П. т. реализуется в системах автоведения поездов. ПРИЦЕП - одно-, двух- или многоосная безмоторная повозка (см. РИС.), буксируемая автомобилем-тягачом или трактором. Предназначается для перевозки грузов или пассажиров (трансп. П.) либо для выполнения нетрансп. работ (спец. П.), производимых при помощи установл. на П. машин, аппаратов или оборудования (П.-мастерские, автолавки, дачи и др.). См. также Роспуск. Прицеп ПРИЧАЛ - совокупность сооружений и устройств для стоянки и обслуживания судов, посадки и высадки пассажиров, грузовых операций и т. п. Причальные сооружения (набережные, пирсы) оборудуют тумбами для закрепления судовых швартовов и отбойными приспособлениями (привальными брусьями, кранцами и др.), предохраняющими П. и борта судна от повреждений при навале. На П. располагают грузоподъёмные механизмы, склады и пр. См. рис. У причала Киевского речного порта ПРОА (малайск.) - тип парусного судна, поперечная остойчивость к-рого обеспечивается аутригером - поплавком, прикрепл. к осн. корпусу поперечными балками. Судно подобно парусному катамарану. В древности П. служили средством сообщения на о-вах Тихого океана; используются как разновидность спортивного парусного судна. ПРОБА благородных металлов - содержание золота, серебра, платины и палладия в сплаве, из к-рого изготовляют ювелирные изделия и чеканят монеты. По метрич. системе обозначение П., принятое в большинстве стран, выражается числом граммов благородного металла в 1000 г сплава, причём чистому металлу соответствует 1000-я П. В СССР для ювелирных изделий установлены П.з для золота 375, 500, 583, 750 и 958; для серебра 750, 800, 875, 916, 925 и 960; для платины 950; для палладия 500 и 850. П. изделий гарантируется постановкой на них гос. клейма. ПРОБЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ - металлич. или пластмассовые бруски и пластинки, применяемые в высокой печати при наборе и вёрстке для заполнения промежутков (пробелов) между знаками, словами, строками и т. д. Высота (рост) П. м. на 4,8 мм меньше роста литер, благодаря чему наносимая на печатную форму краска попадает только на печатающие элементы. В зависимости от назначения различают строчной (шпации и квадраты), междустрочвый (шпоны и реглеты) и полосный (бабашки и марзаны) П. м. ПРОБИВКА - операция объёмной штамповки, заключающаяся в образовании в заготовке отверстия путём сдвига металла с удалением его в отход (см. рис.). Схема пробивки: а - начало процесса; б - изделие ПРОБИРНЫЙ АНАЛИЗ (от нем. probieren - пробовать, испытывать) - определение содержания золота, серебра, платины и палладия в рудах, полупродуктах, слитках и готовых изделиях. ПРОБКА ПЕСЧАНАЯ - отложения в стволе скважин песка, выносимого из рыхлых пластов при добыче нефти, газа, воды. П. п. мешает притоку в скважины флюидов. Длина её достигает десятков и сотен м. П. п. удаляется гидробурами, желонками, промывкой скважины через насосно-компрессорные трубы спец. жидкостями. ПРОБОЙНИК - ручной или механнзир. инструмент для получения отверстий в листовых заготовках, прокладках, пластинах и т. п. ПРОБООТБОРНИК - устройство для отбора проб жидкого, твёрдого или газообразного материала из технологич. потоков (руды, пульпы, р-ра и др.), аппаратов (металлургич. печей, хим. реакторов и др.) или сред (рудничного воздуха, водоёмов и т. п.) с целью последующего анализа компонентного состава исследуемого материала. ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ - провод электричек кий для фиксированного и гибкого монтажа электро-и радиоаппаратуры. П. м. изготовляют двух типов:: с однопроволочной и многопроволочной медными токопроводящими жилами. Для общепром. целей широко используют П. м. с поливинилхлоридной и полиэтиленовой изоляцией. В СССР выпускаются П. м. с норм. нагревостойкостью (от - 40 до 105 °С) и П. м. для работы в условиях повыш. влажности, но при более низких темп-pax (от - 50 до 85 °С). Допускаемое рабочее напряжение от 220 до 1500 В; площадь сечения токопроводящих жил от 0,05 до 6 мм2. ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ - провод электрический, не имеющий электрич. изоляции. П. н. используют преим. на воздушных ЛЭП и в контактной сети электрич. транспорта; их закрепляют на опорах при помощи изоляторов и арматуры. П. н. изготовляют из материалов, обладающих высокими электрич. проводимостью, механич. прочностью и корроз. стойкостью. В СССР на ЛЭП обычно применяют многопроволочные П. н. - стальные, алюм. и сталеалюминиевые (одно- или многопроволочный стальной сердечник, на к-рый навиты один или неск. концентрич. слоев из алюм. проволоки) с площадью сечения до 800 ммг. Для особых условий эксплуатации выпускают П. н. спец. конструкций (напр., полые). В контактной сети применяют медные или бронзовые П. н. круглого или фасонного сечения. ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ - одножильный, реже многожильный провод электрический для намотки катушек индуктивности, трансформаторов, для обмоток электрич. машин и т. п. П. о. изготовляют преим. с медными токопроводящими жилами, с эмалевой, эмалево-волокнистой, бумажной, хл.-бум., плёночной и стекловолокнистой изоляцией. В СССР выпускаются П. о. с круглым сечением (диаметр токопроводящей жилы от 0,02 до 8 мм), прямоугольным сечением [(0,9 - 7) X (2,1 - 22)мм], а также особо тонкие провода (см. Микропровода). Особую группу составляют П. о. с токопроводящими жилами из сплавов с высоким активным сопротивлением (константа на, манганина, нихрома). ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ - изолированный провод электрический для монтажа электрич. оборудования, для скрытой и открытой проводки в жилых, производств. и подсобных помещениях. В СССР П. у. изготовляют с медными или алюм. жилами с резиновой (как правило, в хл.-бум. оплётке) или поливинилхлоридной изоляцией. Число жил от 1 до 37; площадь сечения от 0,5 до 500 мм2; номинальное напряжение до 660 В (отд. типы проводов до 3000 В). ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - неиэолир. или изолир. проводник электрич. тока, состоящий из одной (одножильный П. э.) или неск. (многожильный П. э.) проволок (чаще всего медных, алюминиевых, реже стальных). П. э. используют при сооружении ЛЭП, изготовлении обмоток электрич. машин, трансформаторов, монтаже радиоаппаратуры, в устройствах связи и т. д. П. э. подразделяются на провода неизолированные, провода обмоточные, провода монтажные, провода установочные и шнуры электрические. См. также Микропровода., Эмаль-провода. ПРОВОДИМОСТЬ n-ТИПА - см. Электронная проводимость. ПРОВОДИМОСТЬ р-ТИПА - то же, что дырочная проводимость. ПРОВОДИМОСТЬ УДЕЛЬНАЯ - см. Удельная электрическая проводимость. ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - см. Электрическая проводимость. ПРОВОДКА - направляющая линейка, жёлоб или др. устройство, обеспечивающее нужное направление прокатываемого металла при входе его в валки (вводная П.) и выходе из валков (выводная П.). ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ - система электросвязи, в к-рой передача информации производится по подз. кабелю связи (реже - по воэд. линии связи). Охватывает телеф., телегр., факсимильную связь, передачу данных. Линии П. с. используют также для передачи программ звукового и ТВ вещания. ПРОВОДНИКИ электрические - тела (вещества), обладающие способностью хорошо проводить электрич. ток. П. содержат большое число носителей тока. В П. 1-го рода (металлах и сплавах) носителями тока являются электроны, в П. 2-го рода (электролитах) - ионы. ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ - регулярная передача для населения программ звукового вещания по проводным линиям. П. в. осуществляют гл. обр. по радиотрансляц. сети, состоящей из оборудов. мощными усилителями трансляц. радиоузлов, подсоединённых к ним проводных линий для передачи вещат. программ и приёмных точек - абонентских громкоговорителей с регуляторами громкости. В СССР внедрена система одноврем. передачи трёх программ по сети П. в. ПРОВОЛОКА - металлич. изделие (полуфабрикат) большой длины с поперечным сечением незначит. размеров, обычно круглой формы, реже - квадратной, 6-гранной, овальной, треугольной, трапециевидной и т. д. Изготовляется преим. прокаткой (на проволочных станах) и волочением; выпускается в виде мотков и прутков. Горячекатаная П. (катанка) толщ. 5 мм и более является гл. обр. материалом для получения холоднотянутой (волочёной) П. толщ. от 10 мкм до 5 мм. П. используют для произ-ва электрич. проводов, канатов, сеток, гвоздей, шурупов, пружин и пр. изделий, а также для мн. др. целей. ПРОВОЛОЧНЫЙ СТАН - прокатный стан для произ-ва проволоки (катанки). ПРОГИБ - вертик. перемещение точки, лежащей на оси балки (арки, рамы и т. п.), под действием силовых, температурных и др. факторов. Макс. П. обычно нормируется. Для определения П. используются спец. приборы - прогибомеры. "ПРОГНОЗ" - наименование серии сов. ИСЗ, предназнач. для изучения процессов солнечной активности, их влияния на межпланетную среду и магнитосферу Земли. Все "П." выводятся на высокоэллиптич. орбиту с Макс. расстоянием (в апогее) 200 тыс. км ("П.-9" - 720 тыс. км). Масса "П." 850 - 900 кг. В полёте "П." ориентирован продольной осью на Солнце (это обеспечивается системой ориентации), поддержание заданного положения обеспечивается путём вращения КА вокруг этой оси (стабилизация вращением). Электропитание от СБ (4 панели, размах ~ 6 м). В 1972 - 87 запущено 10 ИСЗ "П.", в 1985 - "П.-10 - Интеркосмос". Запуски осуществлялись РН "Союз" с дополнит. 4-й ступенью. См. рис. ИСЗ "Прогноз": 1 - антенна приёмника низкочастотного излучения электромагнитного поля; 2 и 6 - малонаправленные антенны; 3 - датчик солнечной ориентации; 4 - платформа с датчиками научной аппаратуры; 5 - антенна приёмника длинноволнового излучения; 7 - панель солнечных батарей; 8 - штанга магнитометра ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (от греч. prdgnosis - предвидение, предсказание) - определение вероятных тенденций и перспектив развития разл. процессов, объектов, систем, трудовых ресурсов на основе имеющихся данных. П. предшествует планированию, при к-ром разрабатывают методы и способы достижения целей, определ. при П. В зависимости от срока, на к-рый составляется прогноз, он может быть краткосрочным (напр., до 3 - 5 лет), среднесрочным (до 10 лет) и долгосрочным (15 - 20 лет и более). Достоверность прогноза зависит от полноты статистич. информации, степени выявления закономерностей прогнозируемых процессов, глубины анализа осн. тенденций развития в прошлом, настоящем и будущем. Прогнозы с большой дальностью (30 - 40 лет) часто носят гипотетич. характер. Среди методов научно-технич. П. осн. являются следующие: экстраполяция динамич. рядов взаимно сопряжённых процессов с анализом их состояния на заданный момент времени в будущем; экспертные оценки, осн. на сборе и систематизации аргументиров. прогнозов представит. группы экспертов; моделирование, заключающееся в создании логич., информац., экон.-матем. и др. моделей на основе использования историч. аналогий, анализа потоков информации, изучения преемственности в развитии науч. принципов, идей и т. п. Комплексное П. развития производит. сил, научно-технич. прогресса, демография, и природных ресурсов является предпосылкой эффективного планирования и рацион, развития экономики, науки и техники. ПРОГОН - балка, служащая опорой для плит покрытия и передающая нагрузки на осн. несущие элементы (фермы, ригели и т. п.). Обычно покрытия с П. применяют при устройстве асбестоцем., алюм. и стальных настилов в легкосбрасываемых покрытиях над взрывоопасными помещениями. Материал П. - металл (двутавровые или швеллерные прокатные профили), ж.-б. (как правило, балка прямоугольного профиля) и дерево. ПРОГОНКА - применявшееся ранее назв. нарезной плашки. ПРОГРАММА (от греч. programma - объявление, распоряжение) вычислительной машины - описание алгоритма решения задачи, заданное на машинном языке конкретной ЭВМ либо на языке программирования (в последнем случае П. автоматически переводится на машинный язык при помощи транслятора). Составление П. наз. программированием. ПРОГРАММИРОВАНИЕ - процесс подготовки задач для решения их на ЭВМ, состоящий из след. этапов: составление "плана решения" задачи в виде набора операций (алгоритмич. описание задачи); описание "плана решения" на языке программирования (составление программы); трансляция программы с языка программирования на машинный язык (в виде последовательности команд, реализация к-рых аппаратными средствами ЭВМ и есть процесс решения задачи). П. наз. также раздел прикладной математики, изучающий и разрабатывающий методы и средства составления, проверки и улучшения программ для ЭВМ. ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - один из видов обучения; осуществляется по заранее составленной обучающей программе. При П. о. учебный материал и деятельность обучаемого расчленяются на порции (дозы) и шаги (этапы обучения); выполнение каждого шага контролируется, переход к усвоению последующей порции материала зависит от качества усвоения предыдущей. Средствами реализации П. о. часто служат программированные учебники и обучающие машины. ПРОГРАММИРОВАННЫЙ УЧЕБНИК - учебник, в к-ром кроме учебного материала (что учить) содержатся указания и рекомендации о том, как учить и проверять степень усвоения пройденного материала, как находить и устранять типичные ошибки; одно из средств реализации обучающей программы. Различие между программированными и обычными учебниками состоит гл. обр. в том, что в П. у. значит. часть его объёма отводится для описания работы учащегося в процессе обучения - для вопросов, заданий, разл. вариантов ответов и решений, развёрнутых примеров и т. п. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ - комплекс программ, описаний и инструкций, позволяющих автоматизировать отладку программ и решение задач на ЭВМ. Важнейшие компоненты П. о. ЭВМ: операционные системы, пакеты прикладных программ и комплексы программ технич. обслуживания ЭВМ. Операционная система содержит программы, необходимые для организации вычислит. процесса на данной ЭВМ и обслуживания её пользователей. Пакеты прикладных программ обеспечивают решение типовых задач для разл. областей применения. Комплексы программ технич. обслуживания предназначены для выполнения процедур контроля и диагностики неисправностей, проверки и восстановления работоспособности ЭВМ. Создание программного обеспечения для новых ЭВМ связано с проблемой программной совместимости (преемственности) вновь разрабатываемых и уже существующих ЭВМ на уровне машинных команд. Программная совместимость встречается, как правило, лишь внутри семейства вычислит. машин (напр., ЕС ЭВМ). Она позволяет переносить на вновь разрабатываемые ЭВМ данного семейства прикладные программы и операционные системы, разработанные для предшествующих ЭВМ, что с точки зрения пользователя делает разл. ЭВМ семейства практически идентичными (исключая, естественно, их быстродействие). ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - управление режимом работы (состоянием) объекта по заранее заданной программе. Так, напр., П. у. летат. аппаратами реализует требуемую траекторию их полёта. При автоматич. П. у. технологич. оборудованием или физ. процессом соответствующая алгоритму программа записывается или наносится на разл. носители данных (перфорац. и магн. ленты, профилиров. шайбы, копиры и др.) в аналоговой либо цифровой форме с послед. автоматич. считыванием и преобразованием программы в управляющие сигналы. Примеры П. у. - управление работой вычислит. машины, металлореж. станка (см. рис.), полётом ракеты или космич. корабля, система управления работой трубопрокатного стана. Структурная схема системы программного управления с обратной связью (на примере металлорежущего ставка с непрерывной работой двигателей): 1 - устройство для ввода программы; 2 - промежуточная память; 3 - сравнивающее устройство; 4 - исполнительный механизм; 5 - узел обратной связи ПРОГРАММНЫЙ РЕГУЛЯТОР - автоматич. регулятор, функционирующий по заранее составл. программе. Осн. элементы: задающее устройство, содержащее программу, сравнивающее устройство и устройство, вырабатывающее управляющие воздействия. Для задания программы служат профилир. кулачки, электрич. функцией, потенциометры, перфокарты, магн. ленты и т. п. В сложных системах для управления применяют ЭВМ, к-рая составляет программу и служит задающим устройством. ПРОГРАММОНОСИТЕЛЬ - носитель данных с записью управляющей программы (напр, у станков с ЧПУ). "ПРОГРЕСС" - наименование серии сов. автоматич. трансп. грузовых КА. "П." создан на базе КК "Союз" и служит для выполнения трансп. операций по обеспечению длит. функционирования орбитальных станций. На Землю не возвращаются. Масса полностью заправл. и укомплектов. КА ~ 7 т; масса оборудования и расходуемых запасов, доставляемых на орбиту, 2,3 т; время активного автономного полёта до 4 сут; время полёта в составе станции до 2 мес; дл. (по корпусу) 7 м; макс. диам. 2,72 м. КА "П." состоит из трёх осн. отсеков: грузового со стыковочным узлом, компонентов дозаправки и приборно-агрегатного. Герметичный грузовой отсек заполнен воздухом при норм. атм. давлении. Перенос грузов из него в орбит. станцию осуществляется через люки стыковочного устройства. В освобожд. отсек переносится использов. и отработавшее оборудование. Негерметичный отсек компонентов дозаправки содержит баки с компонентами топлива и газовые баллоны, агрегаты и системы управления дозаправкой орбит. станции. В приборно-агрегатном отсеке размещены служебные системы (приборы системы ориентации и управления движением, сближения и стыковки и др.), двигательные установки. После выполнения программы полёта и отделения от станции К А "П." ориентируется, в расчётное время включается двигат. установка, в результате торможения КА входит в плотные слои атмосферы и прекращает существование. КА "П." выводится на орбиту с 1978 3-ступенчатой РН "Союз". См. рис. Космический аппарат "Прогресс": 1 - стыковочный агрегат; 2 - грузовой отсек; 3 - отсек дозаправки орбитальной станции топливом; 4 - лриборно-агрегатный отсек ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ электрического аппарата, машины - режим работы, при к-ром период нагрузки током без отключения продолжается столь долго, что все части аппарата (машины) приобретают установившуюся темп-ру (при неизменных условиях охлаждения). ПРОДОЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ - последоват. включение компенсирующих устройств (обычно батарей конденсаторов) в ЛЭП перем. тока для компенсации индуктивного сопротивления длинных ЛЭП в целях повышения их пропускной способности по условиям статической устойчивости передачи. Комплекс батарей вместе со спец. устройствами защиты и изоляц. конструкциями получил назв. установка продольной компенсации (УПК). Для улучшения распределения напряжений вдоль протяжённой ЛЭП и улучшения её кпд УПК применяются совместно с шунтирующими реакторами. Ёмкостное сопротивление УПК выбирается не выше 50% индуктивного сопротивления ЛЭП. При большей степени компенсации возникают затруднения в выполнении релейной защиты, чрезмерно увеличивается сила тока КЗ и возрастают уровни внутр. перенапряжений. ПРОДОЛЬНАЯ ПРОКАТКА - наиболее распространённый вид прокатки, при к-ром обрабатываемый металл деформируется между валками, вращающимися в противоположных направлениях и расположенными обычно параллельно один другому. Силами трения, возникающими между поверхностью валков и прокатываемым металлом, он втягивается в межвалковое пространство, подвергаясь при этом пластич. деформации. Схемы прокатки: а -продольной; б - поперечной; в - винтовой; 1 - прокатываемый металл; 2 и 3 - валки ПРОДОЛЬНО-ВИНТОВАЯ ПРОКАТКА - см. в ст. Винтовая прокатка. ПРОДОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ летательного аппарата - движение ЛА, при к-ром его плоскость симметрии вертикальна и не изменяет своего положения. П. д. определяется вектором скорости ЛА и угловой скоростью относительно его поперечной оси (скоростью тангажа). Когда П. д. рассматривается как составная часть пространств. движения (при наличии бокового движения), в расчёт принимается проекция вектора скорости ЛА на плоскость его симметрии. ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ - изгиб стержня, обусловл. одноврем. действием продольных и поперечных сил, при к-ром нельзя пренебрегать влиянием искривления стержня на значения изгибающих моментов от продольных сил. В области упругих деформаций напряжения и деформации при П.-п. и. линейно зависят от поперечных сил и нелинейно - от продольных. ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ - изгиб первоначально прямолинейного стержня вследствие потери им устойчивости под действием центрально приложенных продольных сжимающих сил. П. и. возникает при достижении сжимающими силами и напряжениями критич. значений. При расчёте конструкций учёт П. и. сводится к снижению (для сжатых стержней) значений расчётных сопротивлений. ПРОДУВКА - 1) П. двухтактного двигателя внутреннего сгорания - процесс очистки цилиндра двигателя от отработавших газов и заполнения его свежим зарядом; производится в конце рабочего хода поршня и в начале хода сжатия. 2) П. парового котла - непрерывное удаление из верх. барабана котла или выносного циклона части котловой воды для поддержания в самом солёном отсеке допустимого её солесодержания (см. Ступенчатое испарение), а также периодич. удаление шлама из ниж. барабанов и коллекторов котла. ПРОДУВОЧНЫЙ НАСОС - насос для продувки рабочего цилиндра двухтактного двигателя и заполнения его свежим зарядом. Различают П. н. объёмного или лопастного типа. В нек-рых двигателях внутр. сгорания малой мощности (лодочных, мотоциклетных и др.) в качестве П. н. используется кривошипная камера, в к-рой повышается давление воздуха или смеси топлива с воздухом (в карбюраторных двухтактных двигателях) при движении поршня от верх. мёртвой точки к нижней. ПРОЕКТ (от лат. projectus, букв. - брошенный вперёд) - совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное (эскизный П.) или окончательное (техния. П.) решение, дающее необходимое представление об устройстве создаваемого сооружения (изделия) и исходные данные для последующей разработки рабочей документации (см. Техническая документация). ПРОЕКТИРОВАНИЕ - разработка комплексной технич. документации (проекта), содержащей технико-экономич. обоснования, расчёты, чертежи, макеты, сметы, пояснит. записки и др. материалы, необходимые для стр-ва (реконструкции) насел. пунктов, пр-тий, сооружений, произ-ва оборудования, изделий и т. п. Многообразие методов П. обусловливается разнообразием целей, объектов и средств П. По типу изображения объекта различают чертёжное и объёмное П. (см. Макет, Моделирование, Мо-дельно-макетный метод). Для ускорения процесса П. используются системы автоматизир. П. (САПР) с применением ЭВМ, снабжённых дисплеями и автоматич. вычерчивающими устройствами. С внедрением конструктивной унификации и модульной координации размеров деталей (см. Унификация) связан серийный метод П., позволяющий получать ряд разновидностей изделия на основе единой базовой конструкции. ПРОЕКТОР (от лат. projicio - бросаю вперёд) - оптич. прибор, при помощи к-рого на экране получается изображение диапозитива, чертежа, печатного текста и т. п. Применяются диаскопич., эпископич. и эпидиаскопия. П. Диаскопич. П. предназначены для проецирования прозрачных оригиналов (на просвет); эпископич. П. - непрозрачных оригиналов (в отражённом свете). Эпидиаскопич. П. представляют собой их комбинацию (см. Эпидиаскоп). П. применяют в кино- и фототехнике, картографии, копировальной технике, при измерениях размеров мелких деталей и т. д. ПРОЕКЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ - способ получения фотоизображения с негатива или др. прозрачного оригинала (обычно с увеличением) на позитивном фотоматериале. П. п. осуществляется при помощи фотоувеличителя или др. проекционных устройств. В кинематографии П. п. используется гл. обр. для перевода снятых фильмов с одного формата на другой. ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - приёмный электронно-лучевой прибор с повыш. яркостью свечения (св. 20000 кд/м2), предназнач. для получения изображения на большом (площадью до сотен м2) внеш. экране методами оптич. проекции. П. э.-л. п. делятся на светоизлучающие (проекционные кинескопы и квантоскопы) и светомодулирующие (см. Светоклапанный электронно-лучевой прибор). Цветное изображение обычно получают совмещением на внеш. экране изображений, проецируемых с экранов трёх П. э.-л. п., имеющих соответственно красный, зелёный и синий цвет свечения, либо трёх одинаковых П. э.-л. п. с использованием монохроматич. светофильтров. П. э.-л. п. применяются в телевиз. вещании, учебном и пром. телевидении, а также в системах отображения информации (напр., в центрах управления космич. полётами). ПРОЕКЦИОННЫХ СОВМЕЩЕНИЙ МЕТОД - метод комбинир. киносъёмки, осн. на совмещении неск. (ранее снятых) изображений проецированием их на один экран либо на совмещении определ. изображения с актёрской сценой, макетом или рисунком, находящимися перед экраном. К П. с. м. относятся, напр., рирпроекции метод и фронтпроекции метод. ПРОЕКЦИЯ (от лат. projectio, букв. - выбрасывание вперёд) - изображение пространств, фигур на плоскости или к.-л. др. поверхности. При этом П. фигуры представляет собой совокупность П. всех её точек. Различают П.: центр., параллельную и прямоугольную (ортогональную) (см. рис.). Центральная П. заключается в том, что из определ. точки 5 (центра П.) через все точки фигуры проводятся прямолинейные лучи до пересечения с плоскостью (плоскостью П.). Точки пересечения образуют проецируемое изображение фигуры. Центральная П. применяется при изображении предметов в перспективе. Параллельная П. заключается в проведении через все точки фигуры прямых, параллельных направлению I, до пересечения с плоскостью. Если эти прямые перпендикулярны плоскости П., то П. наз. перпендикулярной, или ортогональной. Ортогональной П. пользуются в технич. черчении. П. на поверхности, отличной от плоскости (сфера и др.), применяются в топографии, картографии, кристаллографии и т. д. Проекции: а - центральная; б - параллельная ПРОЖЕКТОР (англ. projector, от лат. projectus - брошенный вперёд) - осветит. прибор дальнего действия, в к-ром свет концентрируется в огранич. пространств. угле посредством оптич. системы (зеркал или линз). В П. используются спец. прожекторные лампы накаливания, дуговые угольные лампы и др. источники света. Различают П. дальнего действия (для освещения удалённых объектов), П. заливающего света (для освещения открытых территорий, фасадов зданий, киносъёмочных площадок, театральных сцен и др.), П. сигнальные (для передачи информации, напр. световыми вспышками, или для указания местоположения, напр. маяка). ПРОЗРАЧНОСТЬ - хар-ка в-ва, к-рая определяется отношением потока излучения, прошедшего в среде без изменения направления распространения путь единичной длины, к потоку излучения, входящего в среду паралл. пучком. П. в-ва тем меньше, чем сильнее оно поглощает и рассеивает излучение. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - объём продукции (работы), производимой в ед. времени данным оборудованием в соответствии с его конструктивными особенностями, технич. хар-кой и определ. организационно-производств. условиями. П. о. измеряется в тоннах, штуках, метрах и т. д. в ед. времени. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - плодотворность, продуктивность производств. деятельности людей. П. т. измеряется кол-вом продукции, произ-вед. работником в сфере материального произ-ва за ед. рабочего времени (час, смену, месяц, год), или кол-вом времени, к-рое затрачено на произ-во ед. продукции. П. т. - важнейший показатель экономической эффективности производства, ПРОИЗВОДНАЯ - см. Дифференциальное исчисление. ПРОИЗВОДНАЯ ВЕЛИЧИНА физическая - физ. величина в нек-рой системе величин, определяемая через другие, ранее введённые величины этой системы. Примеры образования производных величин (в системе величин lmt): скорость v постулат, движения определяется по модулю ф-лой v = ds/dt, где s - путь и t - время; сила F, прилож. к материальной точке, определяется по модулю ур-нием F = m*a, где m - масса точки, а - ускорение, вызванное действием силы F. ПРОИЗВОДНАЯ ЕДИНИЦА системы единиц - ед. физ. величины, образуемая в соответствии с ур-нием, связывающим её с единицами др. физ. величин. Напр., в СИ П. е. будут: м2 (ед. площади), м3 (ед. объёма), м/с (ед. скорости), Гц (ед. частоты), А/м2 (ед. плотности электрич. тока) и др. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ предприятия, его подразделения - расчётный максимально возможный объём выпуска продукции в ед. времени при наиболее полном использовании производств. оборудования и площадей по прогрессивным нормам, передовой технологии и орг-ции произ-ва. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА - плановое задание по произ-ву и реализации продукции установл. номенклатуры и качества; ведущий раздел гос. плана развития нар. х-ва СССР, плана отрасли, пр-тия. П. п. пр-тия - осн. раздел техпромфинпла-на. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА - совокупность материально-пространств. условий деятельности людей в производств. сфере, складывающаяся из имеющихся в наличии пром. зданий и сооружений, оборудования, транспорта и др. компонентов. Обычно говорится о П. с. на пр-тии, в цехе, лаборатории и т. п. Совершенствование П. с. совместными усилиями инженеров, архитекторов и художников-конструкторов направлено на комплексное решение экон., н.-т., социальных и эстетич. задач, на создание оптим. условий труда, обеспечивающих его высокую производительность и привлекательность. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА - комплекс входящих в пр-тие (объединение) производств. единиц (цехов, служб), их соотношение и взаимосвязь. Меняется с изменением форм управления, взаимосвязей внутри отраслей и между ними. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - единый специализир. производственно-хоз. комплекс, в состав к-рого входят ф-ки, з-ды, н.-и., конструкторские, технологич. и др. орг-ции, имеющие между собой производств. связи и централизов. вспомогат. и обслуживающее произ-во. П. о. действуют на основе хозяйственного расчёта, обеспечивают полное возмещение затрат на произ-во продукции, содержание аппарата управления и получение прибыли, достаточной для расчётов с гос. бюджетом и оплаты процентов за кредит, а также для развития П. о. и образования разл. фондов и резервов. Головной орг-цией П. о. является одно из пр-тий. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ - здания, в к-рых располагаются осн. цехи пр-тий. См. Промышленные здания. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - совокупность средств труда и предметов труда, необходимых для материального произ-ва. По характеру участия в производств. процессе и способу перенесения стоимости на производимый продукт делятся на основные фонды и оборотные фонды.
вверх