"ДИСКАВЕРИ" - см. "Спейс шаттл". ДИСКЕТА - носитель данных, представляющий собой гибкий пластмассовый диск, покрытый с одной или двух сторон слоем магн. материала; хранится и используется в кассете, имеющей радиальную прорезь, через к-рую осуществляется доступ магнитной головки к данным. ДИСКОВАЯ ПИЛА - то же, что круглая пила. ДИСКОМФОРТ (от лат. dis- - приставка, означающая нарушение, утрату, и комфорт) - нарушение или отсутствие благоприятных (комфортных) условий для работы, отдыха, поездки в трансп. средствах и т. д. Д. появляется вследствие несоответствия изделия, рабочего места, интерьера эргономич. (см. Эргономика) и психологич. требованиям. Напр., Д. возникает при плохой орг-ции рабочего места, несоответствии размеров сидения рабочей позе, нарушении норм освещённости, окраски помещения или оборудования, при наличии шумов. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА, конечная математика, - раздел математики, занимающийся изучением св-в объектов конечного характера. К их числу могут быть отнесены, напр., конечные группы, конечные графы, нек-рые матем. модели преобразователей информации. Д. м. - теоретич. основа ЭВМ. ДИСКРЕТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, импульсная система управления, - система управления, в к-рой между двумя или больше её элементами информация передаётся последовательностью импульсных сигналов. Применяется, напр., в телемеханич. системах, в станках с программным управлением и др. Сфера применения Д. с. у. непрерывно расширяется в связи с использованием микропроцессорной техники и управляющих ЭВМ. ДИСКРЕТНОСТЬ (от лат. discretus - разделённый, прерывистый) - прерывность. Напр., дискретное изменение к.-л. величины во времени - это изменение, происходящее через нек-рые промежутки времени (скачками); система целых чисел (в противоположность системе всех действит. чисел) дискретна. В физике и химии Д. означает зернистость строения материи, её атомистичность. ДИСКРИМИНАТОР (от лат. discrimino - отделяю, различаю) - электронное устройство, преобразующее изменения параметров электрич. колебаний (фазы, частоты, длительности и др.) в изменения амплитуды или служащее для отбора электрич. импульсов, амплитуды к-рых превышают век-рое определ. значение. Работа Д. осн. на сравнении данных и нек-рых стандартных колебаний (по преобразуемому параметру). Различают фазовый, частотный, временной и амплитудный Д., к-рые применяются в САР, в частотных н фазовых детекторах радиоприёмников, в измерит. приборах, в приборах ядерной техники и др. См. Рис. Частотный дискриминатор: ПЧ - промежуточная частота; С - конденсатор: Д1 и Д2 - диоды; С1 и C2 - конденсаторы в цепи нагрузки; R1 и R2 - резисторы; ЗЧ - звуконая частота: А и В - выходные клеммы дискриминатора ДИСЛОКАЦИИ (от ср.-век. лат. dislocatio - смещение, перемещение) - 1) Д. в материала х - один из дефектов в кристаллах: линейное несовершенство кристаллич. решётки, к-рое в двух измерениях имеет размеры порядка атомных, а в третьем - большой размер (может тянуться через весь кристалл). От числа, характера расположения и подвижности Д. в кристаллах зависят механич. и мн. физ. св-ва монокристаллов и поликристаллов. Из-за Д. прочность реальных несоверш. кристаллов во мн. раз меньше, чем идеальных (бездислокационных), напр., нитевидных кристаллов, прочность к-рых близка к теоретической. В то же время значит. увеличение плотности Д. в металлич. материалах приводит к повышению их прочностных св-в (напр., при обработке металлов давлением). Пластич. деформация металлов осуществляется гл. обр. в результате движения Д. 2) Д. вгеологии - тектонич. нарушение пер-вонач. залегания горных пород, происходящее гл. обр. в результате движений земной коры. Д. бывают разрывные (сброс, сдвиг, взброс, взбросо-сдвиг и др.) и складчатые (антиклиналь, синклиналь и др.). ДИСМЕМБРАТОР - см. в ст. Дезинтегратор. ДИСПЕРГЙРОВАНИЕ (от лат. dispergo - рассеиваю, рассыпаю) - тонкое измельчение твёрдых или жидких тел. .Ц. - один из способов получения коллоидов и вообще дисперсных систем (порошков, суспензий, эмульсий). Д. жидкости в газ. среде наз. распылением, в др. жидкости (несмешивающейся с первой) - эмульгированием. Д. твёрдых тел проводят в мельницах тонкого измельчения (шаровых, коллоидных и др.), с помощью звуковых или УЗ колебаний и т. д. Д. применяют при произ-ве цементов, наполнителей, красителей, керамич. материалов, компонентов твёрдых сплавов н т. д. Д. используют также для активирования (увеличения поверхности) в-в в твёрдом состоянии с целью повышения интенсивности их взаимодействия с окружающей средой или с др. в-вами. Для борьбы с нежелат. видами Д., напр. износом деталей машин при трении, применяют разл. смазки. ДИСПЕРСИОННОЕ ТВЕРДЕНИЕ - повышение твёрдости и прочности при старении и отпуске сплавов, что обусловлено выделением из пересыщенных твёрдых р-ров мельчайших (дисперсных) частиц новой фазы. ДИСПЕРСИЯ (от лат. dispersio - рассеяние) в математической статистике и теории вероятностей - мера рассеивания случайных величин, т. е. отклонения их от среднего. В статистике Д. D = б2 = [(х1 - x)2 + ... + (хп - х)2]/n - ср. арифметическое из квадратов отклонений величин x1, ..., хп от их ср. арифметического: х = (x1+ ... + хп)/п. В теории вероятностей Д. случайной величины - математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математич. ожидания. Часто вместо Д. рассматривают ср. квадратичное (стандартное) отклонение о или меру точности h = 1/(б*корень из 2). К ст. Дисперсия света ДИСПЕРСИЯ ВОЛН - зависимость фазовой скорости v гармонич. волн в в-ве от их частоты v. Обл. частот, в к-рой скорость и убывает с увеличением частоты, наз. обл. нормальной дисперсии, а обл. частот, в к-рой при увеличении v скорость и также увеличивается, наз. обл. аномальной дисперсии. Д. в. наблюдается, напр., при распространении радиоволн в ионосфере, волноводах. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА - зависимость показателя преломления п в-ва от частоты света v. В обл. частот света, для к-рых в-во прозрачно, п возрастает с увеличением v - нормальная Д. с. В обл. частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения света в-вом, п убывает с увеличением v - аномальная Д. с. Вследствие Д. с. узкий пучок белого света, проходя сквозь призму из стекла или др. прозрачного в-ва, образует на экране, установл. за призмой, радужную полоску, наз. спектром (см. рис.). ДИСПЕРСНОСТЬ (от лат. dispersus - рассеянный, рассыпанный) - хар-ка размеров твёрдых частиц и капель жидкости (чем мельче частицы, тем больше Д.). Системы с однородными по размеру частицами наз. монодисперсными, а с сильно отличающимися - полидисперсными. ДИСПЕРСНЫЕ КРАСИТЕЛИ - органич. красители (гл. обр. моноазокрасители и антрахиноновые) с высокой степенью дисперсности частиц (до 2 мкм). Нерастворимы в воде. Применяются в виде водных суспензий для крашения хим. волокон, преим. полиэфирных, полиамидных, ацетатных. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ - образования из двух или большего числа фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними. В Д. с. одна из фаз (дисперсная фаза) распределена в виде мелких частиц (кристалликов, капель, пузырьков) в др. фазе (дисперсионной сред е). Примерами Д. с. служат дымы, облака, атм. осадки, горные породы, растит. и животные ткани, краски, моющие в-ва. Д. с. изучаются коллоидной химией. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ - централизация (концентрация) оперативного контроля и управления производств. процессами, осн. на применении совр. средств передачи и обработки информации. Цель Д. - обеспечение согласов. работы отд. звеньев пр-тия или группы пр-тий для достижения наивысших технико-экон. показателей, а также регулирования процесса произ-ва и ритма работы пр-тия. Д. включает контроль хода технологич. процесса и управление им, распределение материальных и энергетич. ресурсов и трансп. средств, учёт работы машин и механизмов, обеспечивает безопасность и точность движения транспорта. Структура системы Д. зависит от характера и масштаба диспетчируемого объекта. Небольшие пр-тия, строит. площадки располагают обычно одним диспетчерским пунктом. На крупных объектах с разветвлённой или многоступенчатой структурой (напр., в энергосистеме) действуют неск. местных диспетчерских пунктов и один центральный, координирующий их деятельность. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ на железнодорожном транспорте - система телемеханич. централизованного управления сигналами и стрелками на участке ж.-д. линии значительной протяжённости; осуществляется диспетчером. Д. ц. воздействует на станционные устройства централизации стрелок и сигналов, к-рые в этом случае выполняют функции исполнит. устройств. Информация о движении поездов и состоянии сигналов Схема образования спектров прозрачной дифракционной решёткой при освещении её монохроматическим светом (M1) или спектром сложного спектрального состава (M2); d - расстояние между штрихами; Ь - ширина щели (диспетчерский контроль) передаётся по каналу телесигнализации на световое табло. Д. ц. повышает оперативность управления и производительность труда, снижает себестоимость перевозок. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ - центр системы диспетчерского управления, где сосредоточивается информация о состоянии пронз-ва, движении транспорта, энергоснабжении, ходе сто-ва и др. (см. Диспетчеризация). Размеры и оснащённость Д. п. зависят от вида и характера контролируемого процесса и степени автоматизации управляемого объекта. На совр. пром. пр-тиях с развитым автоматизир. произ-вом управление осуществляется с помощью ЭВМ. В этом случае Д. п. располагают поблизости от информационно-вычислит. центра пр-тия; часто они составляют единое звено автоматизированной системы управления. ДИСПЛЕЙ (от англ. display - показывать, воспроизводить) - устройство для визуального отображения информации (в виде текста, таблицы, чертежа и т. д.), как правило, на экране электронно-лучевого прибора (ЭЛП). В состав Д., кроме ЭЛП, входят пульт управления с клавиатурой (для ввода информации вручную и формирования команд, предусмотренных программой работы Д.) и функцией, устройства, обеспечивающие связь Д. с внеш. источниками информации. В комплект Д. может также входить световой карандаш, позволяющий вносить изменения в информацию, отображаемую на экране (напр., дорисовывать изображение или убирать ненужные линии чертежа). Наиболее часто в Д. используются кинескопы, реже - знакопечатающие и др. ЭЛП. Д. применяются в автоматизир. системах управления и проектирования, в системах передачи данных, информационно-справочных и вычислит. системах, как устройства ввода - вывода ЭВМ. См. рис. Дисплей: а - алфавитно-цифровой; б - графический ДИСПРОЗИЙ (отгреч. dysprdsitos - труднодоступный) - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Dy (лат. Dysprosium), ат. н. 66, ат. м. 162,50. Д. - серебристо-белый металл; плотн. 8530 кг/м3, tпл 1409 °С. Компонент магн. сплавов с железом, кобальтом и никелем. Иодид Д. используется в газоразрядных лампах. Назв. дано из-за крайне трудного отделения элемента от его спутников. ДИССЕКТОР (от лат. disseco - рассекаю) - передающий электронно-лучевой прибор без накопления электрич. заряда, действие к-рого осн. на внеш. фотоэффекте. В Д. поток фотоэлектронов (плотность к-рого соответствует распределению освещённости передаваемого изображения на поверхности фотокатода) отклоняется в двух взаимноперпендикулярных направлениях относительно т. н. вырезывающего отверстия в диафрагме; при этом с отверстием последовательно совмещаются все элементы электронного изображения. Электроны, прошедшие через отверстие, усиливаются вторично-электронным умножителем и поступают на коллектор, образуя видеосигнал (см. рис.). Д. обладает линейной световой хар-кой, высокой разрешающей способностью, малоинерционен. Применяется гл. обр. во вспомогат. автоматич. системах телевидения (напр., для определения положения источника света). Диссектор: 1 - фотокатод; 2 и 3 - отклоняющая и фокусирующая катушки; 4 - электронный умножитель; Еф и Еу - источники постоянного напряжения, подаваемого соответственна на фотокатод и электроды электронного умножителя ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ (от лат. dissipatio - рассеяние, разрушение) - динамич. системы, у к-рых полная механич. энергия (сумма кинетич. и потенц. энергий) при движении непрерывно уменьшается (рассеивается), переходя в др., немеханич. формы энергии (напр., в теплоту). Примерами Д. с. могут служить твёрдые тела, между к-рыми действуют силы сухого или жидкостного трения; вязкая среда, в к-рой напряжения зависят от скоростей деформации, и т. д. В физике понятие Д. с. часто распространяют на немеханич. системы, в к-рых происходит уменьшение энергии упорядоченного движения. Напр., в колебат. контуре, обладающем активным (омическим) сопротивлением, свободные колебания электрич. тока затухают вследствие расхода энергии на выделение джоулевой теплоты. Строго говоря, все системы в земных условиях следует считать Д. с. ДИССОЦИАЦИЯ (от лат. dissociatio - разъединение, разделение) - разложение молекул на неск. более простых частиц - молекул, атомов, радикалов или ионов. Обычно различают 3 вида Д.: термическую, происходящую гл. обр. при повышении темп-ры (напр., N2O4<=>2NO2), - см. подробнее в ст. Термическая диссоциация, электролити ческу ю - расщепление молекул в р-ре электролитов на ионы (напр., KOH<=>K++OH-) и фотохимическую, наблюдаемую при действии света (напр., Cl2 + hv->2Cl, где hv - квант света). количеств. хар-кой Д. служит степень диссоциации - отношение числа разложившихся молекул к общему числу молекул. ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА - релейная защита ЛЭП, выдержка времени срабатывания к-рой зависит от расстояния (дистанции) между местом установки защиты и точкой КЗ и уменьшается по мере его сокращения. Этим обеспечивается селективное отключение повреждённой ЛЭП. Осн. элементом Д. з. является реле сопротивления, непосредственно или косвенно реагирующее на полное, активное или реактивное сопротивление участка линии от места его установки до точки КЗ. Д. з. применяется в электрических сетях сложной конфигурации с неск. источниками питания. ДИСТАНЦИОННО-ПИЛОТИРУЕМЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ДПЛА) - беспилотный летательный аппарат, полёт к-рого происходит под непрерывным контролем, а на определ. этапах - под непосредств. управлением оператора, находящегося на наземном или возд. пункте управления, с использованием двухсторонних каналов радиосвязи. Установл. на ДПЛА средства обзора окружающего пространства (телевизионные и др.) обеспечивают как бы "эффект присутствия" оператора-пилота на борту ЛА. Различают ДПЛА: самолётной и вертолётной схем, одноразового и многократного использования, с наземным и возд. стартом, с посадкой "по самолётному" или на парашюте (в т. ч. с подхватом ДПЛА в воздухе вертолётом), а по назначению - для разведки и целеуказания, радиоэлектронной борьбы, нанесения ударов по наземным (мор.) целям, проведения лётных экспериментальных исследований и т. д. ДИСТАНЦИЯ (лат. distantia) - 1) расстояние, промежуток между ч.-л. ("соблюдать Д."), 2) Д. на ж. д. - адм. ед. разл. отраслей ж.-д. х-ва (Д. пути, Д. сигнализации и связи, механизм р. Д. погрузочно-разгрузочных работ, Д. зданий и сооружений и др.). 3) Д. в военном деле - расстояние по глубине строя между орудиями, машинами, подразделениями, кораблями и т. п. ДИСТИЛЛЯЦИЯ (от лат. distillatio - стекание каплями) - разделение жидких смесей на различающиеся по составу фракции; то же, что перегонка. В металлургии Д. - метод получения цветных металлов (цинка, магния, ртути и др.) из руд или рудных концентратов путём их перевода в парообразное состояние с последующей конденсацией, а также химически чистых в-в, напр. тетрахлоридов (в хлоридной технологии получения металлов - титана и др.). ДИСТОРСИЯ (от лат. distorsio, distortio - искривление) - одна из аберраций оптических систем. Возникает вследствие разного линейного увеличения разл. частей изображения, из-за чего оно перестаёт быть подобным (по форме) оригиналу. В результате Д. изображение прямоугольного предмета имеет подушкообразную или бочкообразную форму (см. рис.). Дисторсия: а - оригинал; б - подушкообразная дисторсия; в - бочкообразная дисторсия ДИСТРИБУТИВНОСТЬ (от лат. distributivus - распределительный), распределительный закон, - св-во сложения и умножения, выражаемое ф-лой: (а + b)с = ас + bc. ДИ ФЕНИЛ, (C6H5)2 - бесцветные кристаллы; tnл 71 °С. Фунгицид. Смесь Д. с дифенилоксидом (C6H5)2O - высокотемпературный теплоноситель. ДИФЕНИЛАМИН (C6H5)2NH - белые кристаллы, темнеющие на свету; tnn 54 °С. Сырьё для произ-ва нек-рых красителей, инсектицидов, стабилизаторов порохов и пластмасс, индикатор в аналитич. химии. ДИФЕНИЛОЛПРОПАН, бисфенол А, диан, - бесцветные кристаллы; tnn 156 - 157 °С. Сырьё в произ-ве эпоксидных смол, поликарбонатов, гербицидов и т. п. ДИФМАНОМЕТР. дифференциальный манометр, - прибор для измерений разности (перепада) давлений; применяется также для измерений уровня жидкостей и расхода жидкости, пара или газа по перепаду давлений. По принципу действия различают Д. жидкостные (измеряемое давление уравновешивается столбом жидкости) и механич. (давление уравновешивается силами упругости разл. чувствит. элементов - мембраны, пружины сильфона). Диапазон измерений перепадов давления от 0 до 0,1 МПа и выше при давлении среды до 16 МПа. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА - совокупность большого числа сосредоточ. в ограни ч. области пространства элементов, на к-рых происходит дифракция света. По структуре Д. р. разделяются на нерегулярные, имеющие хаотически располож. элементы, и регулярные; на одно-, двух-(поверхностные) и трёхмерные (пространственные). Регулярные одномерные Д. р. (наиболее распространены) представляют собой совокупность паралл. штрихов, расстояние d между к-рыми постоянно (d раз. постоянной Д. р.). Штрихи могут наноситься на поверхность прозрачной, напр. стек., пластины (пропускающая Д. р.) либо на отражающую, напр. покрытую алюминием, поверхность (отражательная Д. р.). Эти Д. р. (плоские и вогнутые, позволяющие фокусировать излучение) широко используются в спектральных приборах. Спектры, получ. с помощью Д. р., имеют вид чередующихся максимумов и минимумов интенсивности света (см. рис.), а направления на гл. максимумы определяются из соотношения d(sina - sin Бета) = m*Лямбда, где а и р - углы между направлениями распространения падающего на Д. р. (угол падения) и дифрагировавшего (угол дифракции) излучений и направлением нормали к плоскости решётки, Лямбда - длина волны света, т = 0, ±1, ±2,... - число, называемое порядком спектра. Совр. Д. р. в осн. отражательные, со штрихами треугольной формы, что позволяет сконцентрировать до 80% падающего на Д. р. излучения в спектре определ. порядка (для к-рого направление дифракции совпадает с направлением зеркально отражённого от поверхности штриха падающего на Д. р. излучения). Трёхмерные Д. р. используются для дифракции рентгеновских лучей (см. в ст. Дифракция). ДИФРАКЦИЯ (от лат. diffract us - разломанный) - 1) Д. волн - огибание волнами встречных препятствий. Под Д. понимают как нарушение прямолинейности распространения волн, так и сопровождающие его интерференц. явления. Дифракц. картина существенно зависит от соотношения между размером препятствия или отверстия и длиной волны. Д. присуща волнам любой природы. 2) Д. рентгеновского излучения - рассеяние рентгеновского излучения в-вом без изменения его длины волны. Д. осуществляется, напр., при прохождении рентгеновского излучения через кристаллы, к-рые являются естеств. трёхмерной дифракционной решёткой для рентгеновского излучения, т. к. расстояния между рассеивающими центрами (узлами кристаллич. решётки) одного порядка (10-10 м) с длиной волны рентгеновского излучения. Д. на кристаллах может быть истолкована как результат интерференции рентгеновского излучения, отражающегося от системы параллельных плоскостей, к-рые проходят через узлы кристаллич. решётки. Отражение наблюдается лишь в тех направлениях, соответствующих дифракц. максимумам, для к-рых разность хода волн, отраж. от 2 соседних плоскостей системы, равна целому числу длин волн X рентгеновского излучения (условие Брэгга - Вульфа): 2dsinО = m*Лямбда (рис. 1). Здесь d - межплоскостное расстояние, О - угол между падающим лучом и отражающей плоскостью (угол скольжения), т - целое положит. число (порядок отражения). Д. широко используют для изучения строения в-ва (рентгено-структурный анализ) и спектрального состава рентгеновского излучения (рентгеноспектральный анализ). 3) Д. с в е т а - совокупность явлений, к-рые обусловлены волновой природой света и наблюдаются при его распространении в среде с резко выраженными неоднородностями, напр. при прохождении через отверстия в экранах, вблизи границ непрозрачных тел (рис. 2). В более широком смысле Д. переплетается с явлениями распространения и рассеяния света в неоднородных средах. Д. используют в спектральных приборах (см. Дифракционная решётка). Д. на диафрагмах и оправах линз оптич. приборов (микроскопов, телескопов) ограничивает разрешающую способность этих приборов. 4) Д. частиц - рассеяние потока микрочастиц (электронов, нейтронов, атомов, молекул и др.) кристаллами пли молекулами жидкостей и газов с образованием чередующихся максимумов и минимумов в интенсивности рассеянного пучка. Наблюдается для частиц, у к-рых длина волны де Бройля порядка расстояния между рассеивающими центрами. Дифракц. картина зависит от внутр. строения рассеивающего объекта. На Д. основаны электронография и нейтронография. Рис. 1 к ст. Дифракция Рис. 2 к ст. Дифракция. Дифракционные кольца при прохождении света: а - через круглое отверстие; о - около круглого экрана (в центре тени - светлое пятно) ДИФФЕРЕНТ [от лат. differens (differentia) - разница] судна - наклон судна в продольной плоскости. Д. определяет посадку судна и измеряется разностью между осадками кормы и носа. Если разность равна нулю, говорят, что судно "сидит на ровном киле"; если разность положительна - судно "сидит с дифферентом на корму"; при отрицат. разности - "с дифферентом на нос". Д. устраняют перераспределением грузов по длине (в частности, водяного балласта) или перекладкой горизонтальных рулей (на подводных лодках). ДИФФЕРЕНЦИАЛ (от лат. differentia - разность, различие) - 1) дифференциальный механизм в приводе ведущих колёс автомобиля, трактора или др. трансп. машин (см. рис.). Д. обеспечивает вращение ведущих колёс машины с разными скоростями, напр. при прохождении кривых участков пути. 2) Д. в математике - см. Дифференциальное исчисление. Конический дифференциал автомобиля ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - часть геометрии, изучающая геом. образы на основе метода координат средствами дифференц. исчисления. Первоначально Д. г. изучала геом. образы обычного 3-мерного пространства (линии, поверхности), а затем (со 2-й пол. 19 в.) и многомерных пространств. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - релейная защита, реагирующая на различие токов по концам защищаемого участка (или элемента) электрической системы. Д. з. состоит из двух комплектов трансформаторов тока (устанавливаемых по концам защищаемого участка), спец. дифференц. реле и соединяющих их кабелей. Отличит, особенностью Д. з. является обеспечение селективного отключения участка с КЗ без выдержки времени. Применяется для защиты ЛЭП, мощных генераторов и двигателей, трансформаторов, сборных шин. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ - ур-ния, связывающие неизвестные ф-ции, их производные (или дифференциалы) и независимые переменные. Д. у. делятся на обыкновенные Д. у., в к-рых неизвестные ф-ции зависят от одного переменного, и Д. у. с частными производными, в к-рых неизвестные ф-ции зависят от неск. переменных. Рассматривают также системы Д. у. Обычно Д. у. выражают общие законы течения того или иного явления. Чтобы по этим законам определить количеств. результаты, на неизвестные ф-ции накладывают добавочные, т. н. начальные или (и) граничные (краевые), условия, в к-рых требуют, чтобы неизвестные ф-ции (а иногда и их производные) принимали заданные значения при нек-рых определ. значениях независимых переменных. Решение Д. у. при помощи точных ф-л возможно лишь в немногих простейших случаях. В более сложных случаях применяются приближ. методы ре- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР - см. Дифманометр. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, позволяющий получать результирующее движенне как сумму или разность составляющих движений. Д. м. с одной степенью свободы применяют для получения малых точных перемещений (напр., в приборах) или больших усилий (напр., винтовой механизм металлореж. станка). Наиболее распространён Д. м. с двумя степенями свободы, в к-ром движение передаётся конич. зубчатыми колёсами (напр., дифференциал автомобилей). ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, дифференциатор, - гидравлич., пневматич. или алектрич. устройство, преобразующее входное воздействие в выходной сигнал, к-рый характеризует скорость изменения входной величины, являясь её производной. Напр., если входная величина - угол поворота вала, то выходная - частота вращения. ДИФФУЗИОННАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ - см. в ст. Металлизация. ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА - сварка, осн. на использовании явления диффузии. Обычно выполняется в вакууме, однако возможно применение атмосферы защитных газов (аргона, водорода, гелия) - т. н. автовакуумная сварка, а также жидких сред. Методом Д. с. без применения припоев, электродов и флюсов соединяют между собой металлы, неметаллы, металлы и неметаллы. При Д. с. детали помещают в закрытую сварочную камеру с разрежением до 10 - 1 мПа, сдавливают и нагревают до 600 - 800 °С. При этом происходит интенсивная взаимная диффузия атомов в поверхностных слоях контактирующих материалов. Д. с. применяется в осн. в электронной и ПП пром-сти, точном машиностроении. ДИФФУЗИОННЫЙ АППАРАТ, диффузор, - аппарат для извлечения растворимых в-в из твёрдого измельч. материала. Различают Д. а. периодич. и непрерывного действия (более совершенные), в к-рых растворитель обогащается извлекаемым в-вом во время встречного движения с сырьём. Д. а. распространены гл. обр. в свеклосахарном произ-ве, где их используют для получения сах. сока из свекловичной стружки, нагреваемой вместе с водой. Д. а. применяют также в консервном, витаминном и др. пищ. произ-вах. ДИФФУЗИОННЫЙ НАСОС - пароструйный высоковакуумный насос, в к-ром захват молекул откачиваемого газа происходит за счёт его диффузии в струю пара рабочей жидкости. В зависимости от используемой рабочей жидкости различают парортутные и паромасляные Д. н. Предельное остаточное давление в зависимости от конструкции и типа рабочей жидкости 1*10-4 - 5*10-6 Па. ДИФФУЗИЯ (от лат. diffusio - распространение, растекание) - распространение в-ва в к.-л. среде в направлении убывания его концентрации, обусловленное тепловым движением ионов, атомов, молекул, а также более крупных частиц (см. Броуновское движение). Диффундировать могут как растворённые в в-ве посторонние частицы, так и частицы самого в-ва (самодиффузия). Если в системе поддерживается неравномерное распределение темп-ры или на систему действуют внеш. силы, напр. электрич., то происходит соответств. термодиффузия, электродиффузия, в результате к-рых устанавливается неравномерное распределение концентрации. Для одномерной Д. в идеальных растворах при отсутствии внеш. сил справедлив первый з а к о н Ф и к а, согласно к-рому вектор плотности потока частиц при Д. пропорционален и противоположен по направлению градиенту их концентрации. Коэфф. пропорциональности в этом законе наз. коэффициентом диффузии [обозначается D и выражается (в СИ) в м2/с]. Д. имеет большое практич. значение, т. к. ею в значит. степени определяется скорость мн. физ.-хим. процессов (адсорбции, десорбции, растворения, кристаллизации и т. д.), а также производств. процессов (напр., дубление кож, крашение тканей). ДИФФУЗОР - 1) часть канала (трубы), в к-рой происходит торможение потока газа (жидкости) и повышение давления. Д., в к-рый поступает дозвуковой поток, представляет собой расширяющийся канал, а Д. для газа, имеющего во входном сечении сверхзвуковую скорость, - сужающийся канал. Д. являются неотъемлемой частью аэродинамических труб, воздушно-реактивных двигателей (см. Воздухозаборник), нек-рых видов компрессоров, насосов и т. д. 2) Приспособление в виде либо плоскопараллельной стек. пластинки с прямоугольной сеткой или концентрич. кругами, либо узких полосок стекла для понижения резкости ("смягчения") изображения. 3) Мембрана конич. формы для увеличения акустич. отдачи громкоговорителя. 4) Аппарат для проточного выщелачивания дроблёного бокситового спека в произ-ве глинозёма. 5) Аппарат для экстракции растворимых в-в (см. Диффузионный аппарат). ДИХЛОРЭТАН ClCH2CH2Cl - бесцветная жидкость; tкип 83,5 °С. Растворитель (напр., красок, клеёв), сырьё в произ-ве полисульфидных каучуков, винилхлорида, фумитант. ДИХРОИЗМ (от греч. dichroos - двухцветный) - разл. окрашивание обладающих двойным лучепреломлением одноосных кристаллов в проходящем белом свете при наблюдении вдоль оптич. оси и перпендикулярно к ней. Д. - частный случай плеохроизма. ДИХРОМАТЫ - соли двухромовой к-ты H2Cr2O7; сильные окислители. Применяются как компоненты ВВ, отбеливателей воска, дубителей кож, протравы для тканей, консерванты древесины, реагенты в органич. химии. Д. калия К2Сr2О7 в смеси с концент-рир. серной к-той ("хромовая смесь") используют в лабораториях для мытья хим. посуды. ДИЭЛЕКТРИКИ (англ. dielectric, от греч. dia - через, сквозь и англ. electric - электрический) - в-ва, практически не проводящие электрич. ток. К Д. относят электроизоляц. материалы. К Д. примыкают полупроводники, во чёткой границы между ними нет (см. Зонная теория). Д. бывают твёрдыми, жидкими и газообразными. Во внеш. электрич. поле они поляризуются (см. Поляризация диэлектриков). Важнейшие хар-ки Д.: диэлектрическая восприимчивость, диэлектрическая проницаемость и электрическая прочность. Д. применяются во мн. отраслях науки и техники. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АНТЕННА - антенна в виде сплошного или трубчатого диэлектрич. (полистирол, полиэтилен) стержня, возбуждаемого радиоволноводом или коаксиальным кабелем (см. рис.). По существу Д. а. представляет собой бегущей волны антенну и применяется преим. в синтезир. антенных решётках и в радиоустройствах ЛА. Диэлектрическая антенна: 1 - металлический патрон для получения однонаправленного излучения; 2 - возбуждающий металлический вибратор; 3 - направление максимума излучения (приёма); 4 - стержень из диэлектрика; 5 - коаксиальный кабель ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ относительная - одна из важнейших хар-к диэлектрика, показывающая его способность поляризоваться в электрич. поле. Для изотропного диэлектрика Д. в. хе - скалярвая безразмерная величина, равная хе = Р/(е0Е). где е0, - электрическая постоянная, Р - модуль вектора поляризованности (см. Поляризация диэлектриков), Е - модуль напряжённости электрического поля. Произведение относит. Д. в. на электрическую постоянную наз. абсолютной диэлектрической восприимчивостью. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ относительная - одна из важнейших физ. хар-к диэлектриков. Д. п. изотропного диэлектрика - скалярная безразмерная величина е, показывающая, во сколько раз уменьшается норм. составляющая напряжённости электростатич. поля при переходе из вакуума в данную среду, если на поверхности раздела вакуум - среда нет свободных зарядов. Д. п. связана с относит. диэлектрической восприимчивостью хе соотношением е = 1 + хе. Произведение Д. п. на электрическую постоянную наз. абсолютной диэлектрической проницаемостью. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ - часть энергии перем. электрич. поля, необратимо преобразующаяся в теплоту в диэлектрике. Обусловлены как током смещения в диэлектрике, так и током проводимости. Д. п. увеличиваются с возрастанием напряжённости и частоты поля, а также при увлажнении и загрязнении диэлектрич. материала. Кроме того, имеют место резонансные увеличения Д. п. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД - радиоволновод в виде стержня (прямоугольного или круглого сечения) обычно из полиэтилена или полистирола с диэлектрич. проницаемостью св. 1. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ - усилитель, в к-ром усиление электрич. напряжения осуществляется изменением ёмкости конденсатора с сегнетоэлектриком при изменении подводимого к нему напряжения. Д. у., аналогично магнитному усилителю, применяют для усиления электрич. колебаний в устройствах автоматики, сигнализации и т. п. ДИЭТАНОЛАМИН - см. в ст. Этанопамины. ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР - то же, что этиловый эфир. ДЛИНА ВОЛНЫ - хар-ка гармонич. волны, равная расстоянию между двумя ближайшими точками, разность фаз волны в к-рых равна 2ПИ. Д. в. X связана с частотой колебаний v и фазовой скоростью волны u соотношением Лямбда = u/v. См. рис. К ст. Длина волны ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА, точнее - средняя длина свободного пробега - ср. расстояние I, проходимое частицей (напр., атомом, молекулой, электроном, ионом) между двумя последоват. её столкновениями с др. частицами. Напр., в кинетич. теории газов молекулы рассматривают как жёсткие шарики с эффективным диаметром d, а их Д. с. п. обратно пропорциональна d2 и концентрации молекул п = p/kT, где р - давление газа, k - Больцмана постоянная, Т - термодинамич. темп-ра: l = const/(nd2). Для заряж. частиц (ионов и электронов) эта ф-ла неприменима, т. к. их взаимодействие нельзя рассматривать как упругое соударение "шариков". При нормальных условиях Д. с. п. молекул газов ок. 0,1 мкм. ДЛИНА ПУТИ т о ч к и - длина дуги участка траектории, пройденного точкой за рассматриваемый промежуток времени. ДЛИННАЯ ЛИНИЯ - линия передачи (или электропередачи), длина к-рой обычно значительно больше длины волны распространяющегося вдоль неё электромагнитного поля. Теоретически Д. л. представляют электрич. цепью с распределёнными постоянными (продольными - индуктивностью и активным сопротивлением, поперечными - ёмкостью и активной проводимостью). Для передачи электрич. энергии перем. тока применяют, как правило, 3-проводные Д. л., а для передачи информации - 2-проводные. Д. л. делят на возд. и кабельные. ДЛИНОМЕР - 1) Д. механический - прибор для измерений расстояний с помощью мерного блока и гибкой нити (обычно стальной проволоки), используемый при инж.-геодезия, и маркшейдерских работах. Имеются Д., предназнач. для измерения глубин вертик. горных выработок (до 1000 м). 2) Д. оптический - оптико-механич. прибор для линейных измерений в абсолютных или относит. величинах. Д. разделяют на вертик. окулярные, вертик. с проекц. экраном и горизонтальные с проекц. экраном. Применяются для измерений наружных размеров до 500 мм и внутренних - до 400 мм. ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ - прочность материала, находящегося длит. время в напряжённом состоянии при высокой темп-ре. Характеризуется обычно пределом Д. п., т. е. напряжением, вызывающим разрушение образца при заданном времени действия нагрузки и темп-ры. При испытании материалов для ракет это время может составлять неск. с, для стационарных турбин - до сотен тыс. ч. Предел Д. п. чаще всего определяют при растяжении. Д. п. большинства материалов с повышением темп-ры снижается, она зависит также от хим. состава, микроструктуры (размера зерна, формы, размера и характера распределения частиц фав-упрочнителей), состояния поверхности образцов (снижается при увеличении шероховатости), окружающей среды (может резко снижаться при взаимодействии образца с легкоплавкими жидкими металлами). Д. п. наряду с сопротивлением ползучести и жаростойкостью - важная хар-ка при выборе жаропрочных сплавов. ДНИЩЕ судна - совокупность элементов набора и обшивки, образующих одно из перекрытий корпуса. Различают днищевые перекрытия без внутр. дна и с двойным дном. Набор Д. состоит из продольных связей - вертик. киля (ср. кильсона) и днищевых стрингеров (боковых кильсонов) - и поперечных связей - флоров. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы по углублению и расширению водоёмов и водотоков путем выемки грунта. Различают Д. р. капитальные, выполняемые при сооружении гидротехнич. объектов и для улучшения условий судоходства на водных путях, и эксплуатационные, производимые ежегодно с целью удаления наносов, нарушающих норм. эксплуатацию гидротехнич. сооружений и судоходных путей. Для Д. р. применяют землесосные снаряды, землечерпательные снаряды, гидромониторы, грунтоотвозные шаланды, скалодрооители и др. суда технического флота. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ СУДА - суда, предназнач. для выемки и удаления грунта при дноуглубительных работах. Входят в состав технического флота. ДОБАВОЧНЫЙ РЕЗИСТОР в измерительной технике - резистор, подключаемый последовательно к электроиэмерит. прибору для расширения пределов измерений электрич. напряжения. ДОБРОТНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬ, к у м е т р, Q-м е т р, - прибор для измерений добротности колебат. контуров катушек индуктивности и конденсаторов. Содержит перестраиваемый генератор колебаний ВЧ; измерит. контур, образованный образцовым перем. конденсатором (с градуиров. шкалой) и катушкой индуктивности измеряемого контура либо вспомогат. (образцовой) катушкой индуктивности; индикатор резонанса (обычно ламповый' вольтметр). Принцип измерения заключается в определении отношения напряжения на образцовом конденсаторе при резонансе к напряжению, подводимому к контуру. Пределы измерений добротности - от единиц до 103 в диапазоне частот от 1 кГц до сотен МГц; погрешность измерений 3 - 5% . С помощью Д. и. можно измерять также индуктивность, коэфф. взаимоиндукции, электрич. ёмкость и омич. сопротивление катушек индуктивности, ёмкость и тангенс угла диэлектрич. потерь конденсаторов и др. ДОВОДКА - 1) окончат. обработка деталей или инструментов после их чистовой (обычно абразивной) обработки для получения точных размеров и малой шероховатости поверхностей. Производится при помощи притиров с применением абразивной пасты и смачивающей жидкости на доводочных станках или вручную. 2) Д. в обогащении полезных ископаемых - конечная стадия технологич. процесса, в результате к-рой получают кондиц. концентрат. Может осуществляться повторным применением тех же методов, что и при получении черновых концентратов, или хим.-металлургич. методами. ДОВОДОЧНЫЙ СТАНОК - станок для доводки поверхности детали. Универсальный Д. с. (см. рис.) снабжён двумя плоскими чуг. дисками (притирами), между к-рыми в деталедержателе помещаются детали. Доводка производится мелкозернистым абразивным порошком или пастой со смачивающей жидкостью. К специализированным Д. с. относят станки для доводки отд. деталей, напр. шеек коленчатых валов, кулачков распределит. валов, клапанов, концевых мер, резцов, калибров и др. Универсальный доводочный станок ДОДЕКАЭДР (от греч. dodeka - двенадцать и hedrа - грань) - один из пяти типов правильных многогранников (см. рис.); имеет 12 граней (пятиугольных), 30 рёбер, 20 вершин (в каждой вершине сходятся 3 ребра). Если а - длина ребра Д., то его объём Додекаэдр "ДОДЖ" (Dodge )_ - назв. легковых и грузопасс. автомобилей одноимённой амер. фирмы, выпускаемых с 1914, с 1928 - концерном "Крайслер" (Chrysler) в США, а также грузовых автомобилей, выпускавшихся в США в 1935 - 82 тем же концерном, а с нач. 70-х гг. выпускаемых в Великобритании фирмой "Карриер моторе" (Karrier Motors). В 1986 изготовлялись легковые и грузопасс. автомобили разл. назначения. Рабочий объём двигателей легковых автомобилей 1,6 - 5,9 л, мощность 48 - 130 кВт, макс. скорость 150 - 200 км/ч, полная масса грузопасс. автомобилей 2,2 - 4 т, грузоподъёмность 0,7 - 2,1 т, полная масса грузовых автомобилей 3,5 - 24 т, грузоподъёмность 1,5 - 15 т, мощность двигателей 57 - 172 кВт. См. рис. Легковой автомобиль "Додж" ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для дробления воды на мелкие капли и разбрызгивания их по поверхности почвы и растений. Различают тракторные дальнеструйные прицепные и навесные (см. рис.) Д. м., многоопорные прицепные Д. м. и др. В СССР выпускаются Д. м. ДДН-70, ДДН-100. ДКШ-64 " Волжанка". ДФ-120 "Днепр", ДМ-454-100 "Фрегат" и др. Дальность действия струи Д. м. до 85 м. Производительность до 0,8 га/ч при норме полива 300 м3/га. Навесная дождевальная машина ДДН-100 ДОЖДЕВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - оборудование для механизир. полива с.-х. культур. Представляет собой трубопроводы на спец. опорах, колёсах или полозьях, перемещаемые вручную, трактором или с помощью особого двигателя. Выпускаемый в СССР ирригац. комплект КИ-50 "Радуга" включает передвижную насосную станцию, переносную среднеструйную Д. у. с гидроподкормщиком и дождевальными аппаратами "Роса-3". Площадь полива с одной позиции 50 га. Производительность 0,57 га/ч при норме полива 300 м3/га. ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ - с.-х. машина для полива овощных, кормовых, зерновых и технич. культур, а также лугов и пастбищ. В СССР выпускается Д. а. ДДА-100МА (см. рис.), состоящий из трактора ДТ-75М-ХС4, двухконсольной пространств. фермы дл. 110,3 м с открылками и разбрызгивающими насадками, насоса с приводом, всасывательного трубопровода и пр. Забор воды производится из открытых оросителей. Расход воды 130 л/с. Производительность 1,6 га/ч. Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ - рабочий орган дождевальной машины или установки, имеющий подвижные части и служащий для дробления поступающей в него воды на капли и равномерного распределения их по площади полива. Различают коротко-струйные (радиус действия до 10 м), среднеструйные (до 35 м) и дальнеструйные (св. 35 м) Д. а. В СССР выпускаются Д. а. "Роса", ДД-15, ДД-30 (см. рис.). ДД-50, ДД-80 и ДЛ-2. Под действием струи воды, поступающей в Д. а., происходит вращение его корпуса со стволом, что обеспечивает полив по кругу. Дождевальные аппараты: а - ДД-15; б - 4Роса-3"; в - ДД-30 ДОЖДЕМЕР - то же, что осадкомер. ДОЖДЕПРИЁМНИК - колодец из сборных ж.-б. или бетонных элементов для приёма поверхностных вод (дождевых, талых, от поливки площадей, улиц и пр.). В насел. пунктах Д. размещают через определ. расстояния на улицах, во всех пониж. местах улиц и у перекрёстков. ДОЖИМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - часть промысловой системы сбора нефти на промыслах. Насосы Д. н. с, сообщают нефти дополнит. напор, необходимый для её транспортирования через системы сбора и подготовки с низконапорных участков. Д. н. с. оборудуются центробежными насосами, развивающими давление 1 - 1,5 МПа. ДОЗА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (от греч. d6sis - порция, приём) - мера действия излучения в к.-л. среде. Различают поглощённую дозу, удельную поглощённую дозу, экспозиционную дозу, эквивалентную дозу, удельную эквивалентную дозу, интегральную дозу, предельно-допустимую дозу. Отношение Д. и. и. ко времени наз. мощностью дозы (см. Мощность поглощённой дозы. Мощность эквивалентной дозы, Мощность экспозиционной дозы). ДОЗАТОР - устройство для автоматич. отмеривания (дозирования) заданных массы или объёма жидких и сыпучих в-в. Различают Д. весовые и объёмные, периодич. и непрерывного действия, с ручным и автоматич. управлением, одно- и многокомпонентные. ДОЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ полёта - скорость полёта ЛА, меньшая скорости звука на данной высоте; при этом Маха числа полёта Моо<1. При достижении нек-рой Д. с., соответствующей т. н. критическому числу Маха, на поверхности крыла ЛА появляются местные сверхзвуковые зоны (начало волнового кризиса). ДОЗИРОВЩИК - путевая машина на базе гусеничного трактора, предназнач. для планировки и распределения путевого балласта при стр-ве ж. д. Рабочий орган - навесной щит с двумя крыльями, к-рые могут занимать горизонтальное положение для планировочных работ или принимать форму призмы при отделочных работах. Управление рабочими органами - гидравлич. или тросово-блочное. Производительность Д. - до 5 км пути за 1 ч. ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, дозиметры, - устройства для измерения доз ионизирующих излучений и их мощности. Существуют Д. п. для измерения одного вида излучения (напр., нейтронные Д. п., у-дозиметры), либо для измерения смешанного излучения. Д. п. для измерения доз рентгеновского и у-излучення (градуированные в рентгенах) наз. рентгенометрами, а приборы для определения эквивалентной дозы (градуированные в бэрах) - бэрметрами. Осн. части Д. п.: детектор и измерит. (отсчётное) устройство. В зависимости от типа детектора большинство Д. п. делятся на ионизационные (с ионизац. камерой, пропорциональными счётчиками или Гейгера - Мюллера счётчиками), радиолюминесцентные (сцинтнлляционные, термо- и фотолюминесцентные), ПП, фотогр., хим. и колориметрические. По конструкции и условиям эксплуатации различают Д. п. стационарные, переносные (переносятся в выключ. состоянии) и носимые (обычно индивидуального пользования, работающие на ходу). ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ СТЕКЛО - стекло (напр., бороалюмофосфатное, активированное серебром), способное под влиянием ионизирующего излучения (рентгеновское, у-лучи, тепловые нейтроны) менять окраску, темнеть или люминесцировать. Применяется в индивидуальных дозиметрах, в счётчиках за-ряж. частиц. ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА - служит для машинного доения коров. Выпускаемые в СССР Д. у. АД-100А и ДАС-2А с доильными аппаратами АДУ-1 предназначены для доения коров в переносные флягп на скотных дворах при привязном содержании животных. Рассчитаны на обслуживание 100 коров. Выпускаются также Д. у. УДТ-8 "Тандем" и УДЕ-8А "Елочка" для доения коров в молокопровод, а также передвижные Д. у. со станками проходного типа (УДС-ЗА) для доения коров на пастбищах или в доильных залах молочных ферм при беспривязном содержании животных. Д. у. имеют оборудование для первичной обработки молока, а также систему циркуляц. промывки молочной линии. См. рис. Схема доильной установки: 1 - электродвигатель; 2 - ротационный вакуум-насос; 3 - вакуумный баллон; 4 - вакуумметр; 5 - вакуум-провод; 6 - доильный стакан; 7 - фляга ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ - предназначен для машинного доения коров в переносные фляги или в молокопровод. В СССР выпускается унифицир. Д. а. АДУ-1 в 2- и 3-тактном исполнениях взамен серийных аппаратов - 2-тактного ДА-2 "Майга" и 3-тактного ДА-ЗМ "Волга". Д. а. включают 4 доильных стакана, пульсатор и коллектор. В 2-тактных Д. а. рабочий цикл состоит из тактов сосания и сжатия, а в 3-тактных имеется ещё такт отдыха. При такте сосания в межстенной и подсосковой камерах доильного стакана создаётся разрежение. Молоко вытекает из соска в подсосковую камеру. Во время такта сжатия в подсосковой камере остаётся разрежение, а в межстенной камере давление восстанавливается до атмосферного; сосковая резина сжимается, обеспечивая массаж соска. При такте отдыха в обеих камерах восстанавливается атм. давление (см. рис.). Для преобразования пост. вакуума в "переменный и распределения его по доильным стаканам служат пульсатор и коллектор, смонтированные на крышке фляги. К ст. Доильный аппарат. Схема работы доильного стакана: а - сосание; б - сжатие; в - отдых ДОК (голл. dok, англ. dock) - 1) сооружение для извлечения судов из воды, осмотра и ремонта их подводной части (докование) либо для постройки судов. Различают Д. сухие, наливные и плавучие. Сухой Д. представляет собой водонепроницаемую камеру, закрываемую в головной части (со стороны акватории) шлюзом с затвором. Камера наливного Д. имеет канал для ввода судов и площадки с опорами для их установки, расположенные выше обычного уровня воды. Плавучий Д. состоит из плоского прямоугольного понтона, на палубе к-рого размещены опоры для судов, и одной-двух продольных башен. При постановке в сухой Д. судно вводят в камеру, закрывают затвор, осушают камеру, и судно садится на опоры. В наливном Д. судно также садится на опоры при откачке из Д. воды; плавучий Д. при установке судна притопляется. Д. оборудуют механизмами и устройствами для ввода и установки судов на опоры, насосами для перекачки воды, передвижными кранами, устройствами для подачи электрич. энергии, пара, воды, сжатого воздуха и т. п. при ремонтных или строит. работах. См. рис. 2) искусств. портовый бассейн с затвором для стоянки судов под погрузкой-разгрузкой в местах больших приливно-отливных колебаний уровня моря. 3) Комплекс сооружений (платформы, стеллажи, стремянки и др.) для технич. обслуживания и ремонта ЛА. Различают Д. стационарные, размещаемые в ангарах, и подвижные, используемые на открытых стоянках ЛА. Плавучий док Постройка судна в сухом доке ДОКУМЕНТ (от лат. documentum - свидетельство, доказательство) - материальный объект, содержащий закреплённую в нём информацию и предназнач. для её передачи во времени и пространстве. По форме различают Д. текстовые (книги, рукописи и т. п.), графич., или изобразит. (чертежи, схемы, карты и т. п.), аудиальные (грампластинки и т. п.), аудиовизуальные (киноленты и т. п.). ДОЛБЁЖНЫЙ СТАНОК - 1) Д. с. в металлообработке - станок строгального типа с вертик. возвратно-поступат. движением резца и прямолинейным или вращат. периодич. движением подачи, совершаемым изделием. Д. с. применяют для обработки труднодоступных нар. и внутр. поверхностей, пазов н канавок (и т. ч. несквозных) любых профилей. 2) Д. с. в деревообработке - станок для выборки прямоугольных и овальных пазов и. отверстий с помощью фрезерных цепочек,- полых долот или плоских резцов. ДОЛБЛЕНИЕ - обработка материалов (металла, древесины н др.) резанием при возвратно-поступат. движении резца (долбяка, долота) в вертик. плоскости. Этим способом обрабатывают прямоугольные и фасонные канавки, шпоночные пазы и т. п. Сквозное Д. заменяется более прогрессивным протягиванием. ДОЛБЯК - зуборезный инструмент для нарезания методом обкатки реек, цилиндрич.. зубчатых колёс внутр. и наружного зацепления с прямыми, косыми и шевронными зубьями на зубодолбёжных станках. Д. имеет форму зубчатого колеса, скошенные зубья к-рого являются резцами. Д. изготовляют из быстрорежущей или легир. стали. Назв. "Д." применяют также к части долбёжного станка, движущейся возвратно-поступательно. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - св-во изделия (технич. устройства) сохранять работоспособность (при установленной системе технич. обслуживания и ремонтов) до наступления предельного состояния. Количественно оценивается, напр., технич. ресурсом. ДОЛГОТА - см. Координаты.
вверх