СААБ (SAAB - Svenska Aeroplan Aktiebolag) - марка легковых автомобилей швед, фирмы "СААБ" Скания"(SААВ-8саniа) - автомоб. отделения авиац. концерна "СААБ", выпускаемых с 1950. В 1986 изготовлялись легковые автомобили ср. класса. Рабочий объём двигателей 2 л, мощность 73 - 129 кВт, Макс. скорость 165 - 220 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль СААБ CABАР [по имени франц. физика Ф. Савара (F. Savart; 1791 - 1841)] - устар. ед. частотного интервала в акустике; 1 С.= 1/301 окт (см. Октава). САЖА - устар. назв. углерода технического. САЖА БЕЛАЯ - условное назв. высоко дисперсного аморфного диоксида кремния, применяемого в качестве наполнителя белых и цветных резин. САЖЕНЬ - рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 С.= 3 аршинам = 48 вершкам = 2,133 60 м. САЛАЗКИ стан к а - базовая деталь станка, перемещающаяся по направляющим и несущая исполнит. звенья (суппорт, шпиндельную головку и т. д.) или приспособления (напр., С. с толкателем привода шагового конвейера). САЛИНГ (от голл. zaling) - узел крепления частей вертик. рангоута парусного судна. С. представляет собой раму из продольных и поперечных брусьев, к нему крепится стоячий такелаж. САЛЬНИК, сальниковое уплотнение, - деталь машин, герметизирующая зазор между подвижной и неподвижной частями машины (напр., штоком и цилиндром). Применяют С. с мягкой (асбестовой, пеньковой, резин. и т. д.) и металлич. набивкой, а также в виде набора металлич. колец с упругой сердцевиной из асбестовых волокон и графита. См. рис. Сальник с мягкой набивкой: 1 - нажимная крышка; 2 - набивка "САЛЮТ" - наименование серии советских орбитальных станций (ОС) для полётов по орбите вокруг Земли с космонавтами на борту и в автома-тич. режиме. На первые модификации "С." экипаж и грузы доставлялись на борту КК "Союз"; для модификации "С.-6" и "С.-7" (ОС второго поколения, оборудов. двумя стыковочными узлами), использовались КК серий "Союз", "Союз Т" и КА "Прогресс". Создание грузового КА "Прогресс" разрешило проблему снабжения станции всем необходимым (дозаправка двигат. установки топливом, доставка средств жизнеобеспечения и т. д.). Станции типа "С." были предназначены для решения широкого круга задач в околоземном космич. пространстве: медико-биол. исследований с изучением воздействия условий длит. космич. полёта на организм человека; астрофиз. исследований в разл. диапазонах длин волн; исследований Земли, включая её поверхность и атмосферу; проведения научно-технич. экспериментов, в т. ч. отработки нек-рых технологич. процессов в условиях невесомости; проверки принципов создания ОС, отработки систем перспективных КК и т. д. Масса полностью заправл. и укомплектов. ОС "С." после выведения на орбиту ИСЗ - 18,9; масса науч. аппаратуры - до 2,5 т; численность экипажа - до 6 чел.; Макс. достигнутая продолжительность полёта одного экипажа (Л. Д. Кизим, В. А. Соловьёв, О. Ю. Атьков) ок. 237 сут. ("С.-7"); дл. 13,6 - 16 м; Макс. диаметр корпуса обитаемых отсеков 4,15 м; Макс. поперечный размер станции по раскрытым СБ 16,5 м; объём обитаемых отсеков (первонач. модификаций) по гермокорпусу 82,5м3 ("С." - "С.-5"); свободный объём - 47 м3. ОС имела 2 герметичных отсека - переходный и рабочий (на ОС "С.-6" и "С.-7" имелся третий герметичный отсек - промежуточная камера) и негерметичный агрегатный отсек, в к-ром размещались топливные баки и корректирующая двигат. установка, а также двигатели малой тяги системы ориентации (на нек-рых ОС был ещё один негерметичный отсек - науч. аппаратуры). В передней части переходного отсека располагался стыковочный агрегат для стыковки с трансп. кораблём; в отсеке была установлена часть науч. аппаратуры. В рабочем отсеке (гл. отсек ОС) была размещена аппаратура и оборудование осн. бортовых систем: ориентации и управления движением, энергопитания, терморегулирования, жизнеобеспечения, управления бортовым комплексом, науч. аппаратура, радиоаппаратура и др. Система ориентации и управления движением обеспечивала автоматич. и ручную ориентацию ОС в неск. режимах, коррекцию орбиты, сближение и стыковку трансп. корабля со станцией. Энергопитание бортовой аппаратуры - от СБ (на ОС "С.-4" - "С.-7" - 3 СБ пл. 60 м2) и буферных аккумуляторных батарей. Комплекс радиосредств обеспечивал траекторные измерения, двустороннюю телеф. и телегр. связь с Землёй, передачу на Землю большого объёма телеметрич. информации и ТВ изображений, передачу на борт команд управления с Земли. Система управления бортовым комплексом включала логич. устройства, коммутаторы, программно-временные устройства, бортовую вычислит. машину и ряд пультов. Система терморегулирования имела 2 жидкостных контура теплообмена, холодильно-сушильные агрегаты, теплообменники, вентиляторы, насосы и др. Регенерация атмосферы в жилых отсеках осуществлялась блоками хим. регенераторов и спец. фильтров. Комплекс средств жизнеобеспечения включал запасы пищи, воды, ассенизационно-санитарный узел, средства мед. контроля, стенд для физ. упражнений. В 1971 - 1982 выведено на орбиту 7 ОС "С." (одна из них совершала полёт без экипажа). См. рис. Орбитальная станция "Салют" с космическим кораблём "Союз": а - космический корабль "Союз"; б - переходный отсек орбитальной станции; в - рабочий отсек станции; г - агрегатный отсек станции; 1 - антенны радиотехнической системы сближения; 2 - панели солнечных батарей; 3 - антенны радиотелеметрических систем; 4 - иллюминаторы; 5 - звёздный телескоп "Орион"; 6 - установка для регенерации воздуха; 7 - кинокамера; 8 - фотоаппарат; 9 - аппаратура для биологических исследований; 10 - холодильник для продуктов питания; 11 - спальное место; 12 - баки системы водообеспечения; 13 - сборники отходов; 14 - двигатели системы ориентации; 15 - топливные баки; 16 - санитарно-гигиенический узел; 17 - датчик регистрации микрометеоритов; 18 - бегущая дорожка; 19 - рабочий стол; 20 - центральный пост управления; 21 - баллоны системы наддува; 22 - стыковочный агрегат САМАН (тюрк., букв. - солома) - строит. материал, изготовляемый из глины и резаной соломы, костры или др. волокнистых материалов. Содержание добавок - 25 - 30% по объёму. Предел прочности С. при сжатии (в сухом состоянии) 1,5 - 3 МПа. Применяется в осн. для одноэтажных с.-х. построек. САМАРИЙ - хим. элемент семейства лантаноидов, символ Sm (лат. Samarium), ат. н. 62, ат. м. 150,36. С. - серебристо-белый металл, плотн. 7540 кг/м3, (Пл 1072 °С. Впервые выделен из минерала самарскита, найденного на Урале и названного в честь нач. штаба корпуса горных инженеров В. Е. Самарского-Быховца (1803 - 70). Ядра изотопа 149Sm чрезвычайно сильно поглощают медленные нейтроны, поэтому С. используют в регулирующих стержнях ядерных реакторов. На основе интерметаллич. соединения С. с кобальтом SrnCo" изготовляют мощные пост. магниты. Соединения С. применяют также в проиэ-ве спец. стёкол, огнеупоров, катализаторов, пигментов. САМОВОЗБУЖДЕНИЕ - 1) способ возбуждения магнитного поля в электрических машинах от якоря самой машины (непосредственно или через преобразоват. устройство). С С. работают генераторы пост. тока с параллельным возбуждением и генераторы перем. тока небольшой мощности, возбуждаемые перем. током через выпрямители (синхронный генератор), а также двигатели пост. тока последоват. возбуждения. 2) Возникновение колебаний при отсутствии внеш. воздействий в динамич. системе (механич., электрич. или смешанной). С. возникает из-за неус- тойчивости равновесия динамич. системы. См. Автоколебания. САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ - автоускорение хим. реакции, приводящее к воспламенению системы без её соприкосновения с пламенем или раскалённым телом. С. может быть обусловлено накоплением в системе активных промежуточных продуктов реакции (цепное С.) или воздействием высокой темп-ры (тепловое С.). Характеризуется температурой С. (миним. темп-рой, при к-рой возникает автоускорение) и периодом индукции (временем, в течение к-рого развивается предвзрывное автоускорение). количеств. выводы теории С. имеют важное практич. значение для расчётов в произ-вах, связанных с процессами окисления, в частности горения. САМОВРАЩЕНИЕ - см. Авторотация. САМОДИФФУЗИЯ - процесс диффузии в химически чистом в-ве (о дно компонентной системе). Пример С - самопроизвольное выравнивание изотонного состава по всему объёму в-ва, происходящее вследствие теплового движения частиц в-ва. САМОИНДУКЦИЯ - наведение эдс в электрич. цепи при изменении протекающего в ней электрич. тока. Эдс С. Е пропорциональна скорости изменения силы тока I во времени t: Е = - LдинdI/dt, где Lдин - динамическая индуктивность рассматриваемой электрич. цепи. САМОЛЁТ - летат. аппарат тяжелее воздуха с силовой установкой для создания тяги и неподвижным крылом, на к-ром при наличии постулат, скорости образуется аэродинамическая подъёмная сила. Осн. конструктивные части С.: крыло, фюзеляж, оперение, шасси, силовая установка, разл. оборудование и (для воен. С.) вооружение. С. различаются: по назначению - гражд. (пасс., грузовые, с.-х. и др.) и воен. (истребители, бомбардировщики, разведчики, военно-трансп., противолодочные, боевого обеспечения - радиолокац. дозора и наведения, постановщики помех, возд. пункты управления, заправщики топливом в полёте и др.); по типу движителя - винтовые и реактивные (см. Авиационный двигатель); по Макс. скорости полёта - дозвук., сверхзвук, и гиперзвуковые; по условиям базирования - С. сухопутного базирования, корабельные С., гидросамолёты, С.-амфибии; по требованиям к размерам площадок базирования - С. вертик., короткого и обычного взлёта и посадки; по аэродинамич. схеме - бипланы, монопланы, С. норм. схемы (с хвостовым оперением), типа "бесхвостка" (без горизонтального оперения), типа "утка" (с горизонтальным оперением перед крылом), типа "летающее крыло" (без фюзеляжа) и т. д. См. рис. Пассажирский самолёт Ил-62 (СССР): а - общая компоновка самолёта; б - размещение топливных баков; в - схема багажно-грузовых помещений; 1 - кабина экипажа; 2, 6, 22 - туалеты; 3 - гардероб экипажа; 4 - первый пассажирский салон; 5 - буфет-кухня; 7, 14 - гардеробы для пассажиров; 8 - элерон; 9 - триммеры; 10 - интерцептор; 11 - закрылки; 12 - второй пассажирский салон; 13 - решётка реверсивного устройства двигателя; 15 - - носок киля с противоооледенительаой системой; 16 - руль высоты; 17 - триммеры балансировки самолёта; 18 - хвостовой аэронавигационный огонь; 19 - руль направления; 20 - вспомогательная силовая, установка; 21 - двигатель; 23 - носок крыла с противообледенительной системой; 24 - основная опора шасси самолёта 25 - задняя входная дверь; 26 - передняя входная дверь; 27 - передняя опора шасси самолёта. САМОНАКЛАД - механизм поштучной подачи листов бумаги, картона, тетрадей и др. полуфабрикатов из стопы и установки их в положение, удобное для послед. операций и обработки. САМОНАПРЯЖЁННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции (напорные трубы, резервуары, дорожные и аэродромные покрытия, обделки туннелей и др.), предварит. напряжение арматуры к-рых достигается в результате расширения бетона на напрягающем цементе в процессе его затвердевания во влажной среде. Бетон вследствие интенсивного самоуплотнения приобретает значит. прочность (на 20 - 30% большую, чем при твердении его без арматуры), трещиностойкость и высокую степень водо- и газонепроницаемости. САМОНАСТРАИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА - самоприспосабливающаяся система, процесс адаптации к-рой состоит в автоматич. изменении собств. хар-к для компенсации действующих на систему возмущений (случайно изменяющихся внешн. или внутр. условий функционирования). САМОНЕСУЩАЯ СТЕНА - ограждающая конструкция здания, воспринимающая нагрузку только от собств. веса стен и ветровую наг-рузку по всей высоте здания. САМООБУЧАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА - самоприспосабливающаяся система, процесс адаптации к-рой состоит в автоматич. изменении алгоритма её функционирования по мере накопления опыта управления для обеспечения оптимального (в к.-л. определ. смысле) поведения системы, решения вновь возникающих задач. САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА - самоприспосабливающаяся система, процесс адаптации к-рой состоит в автоматич. изменении структуры системы (подключении либо отключении отд. подсистем, изменении связей между ними или схемы их соподчинения) и (или) качеств. изменении алгоритма функционирования для компенсации внешн. воздействий или оптимизации процессов управления. САМООТПУСК - отпуск изделия за счёт теплоты, оставшейся после нагрева под закалку (напр.. при охлаждении в воде только части изделия). САМОПРИСПОСАБЛИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА, адаптивная система, - система автоматического управления, к-рая в процессе функционирования способна изменять своё поведение или состояние (приспосабливаться) при непредвиденном изменении св-в управляемого объекта, цели управления или условий окружающей среды, сохраняя свою работоспособность. По способу адаптации С. с. подразделяются на самонастраивающиеся системы, самообучающиеся системы и самоорганизующиеся системы. В технике наибольшее распространение получили самонастраивающиеся системы; их применение позволяет оптимизировать режим функционирования управляемого объекта, облегчает задачу унификации систем управления, сокращает время на испытания и наладку управляющих устройств. позволяет снизить технологич. требования на изготовление ряда узлов устройств управления, освобождает обслуживающий персонал от трудоёмких операций настройки. САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - минералы, состав к-рых отвечает индивидуальным хим. элементам. Среди С. э. (ок. 80 минералов) различают: самородные металлы (золото, платина, серебро, медь и др.), полуметаллы (мышьяк, сурьма) и неметал лы (алмаз, графит, сера). Большинство С. э. имеет важное пром. значение. САМОСВАЛ - специализир. грузовой автомобиль с опрокидывающейся (назад, вбок или вбок и назад) платформой. Опрокидывание платформы осуществляется чаще всего гидранлич. подъёмником, приводимым в действие от двигателя С. См. рис. Вверху - автомобиль-самосвал БелАЗ-548А; внизу - автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-53Б для перевозки сельскохозяйственных грузов САМОСИНХРОНИЗАЦИЯ - метод присоединения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью. При С. не возбуждённый генератор раскручивается первичным двигателем приблизительно до синхронной угловой скорости, а затем его подключают к сети и возбуждают, после чего он автоматически входит в режим синхронной работы с др. генераторами. По сравнению с др. методами С. обеспечивает более быстрое включение генератора на параллельную работу, но сопровождается сложными переходными процессами, связанными с бросками токов и ударными моментами. С. применяют в крупных энергосистемах. САМОТВЕРДЁЮЩИЕ СМЕСИ - формовочные смеси и стержневые смеси, затвердевающие на воздухе и не требующие сушки или дополнит. обработки внеш. реагентами. Состоят из наполнителей, связующих материалов, отвердителей, иногда в их состав входит вода. Используют смеси трёх типов: пластичные (ПСС), жидкие (ЖСС) и сыпучие (ССС). ПСС с цементом и кварцевым песком затвердевают за 24 - 72 ч. Распространены ПСС и ЖСС с жидким стеклом, затвердевающие за 20 - 60 мин. ССС на базе синтетич. смол (карбамидных, феноло-фурановых и Др.) затвердевают за 0,5 - 40 мин. САМОФИНАНСИРОВАНИЕ - финансирование пр-тий за счёт собств. средств в отличие от финансирования за счёт привлечённых средств (банковские ссуды, дотации, гос. субсидии и др.). Источники С.: амортизац. отчисления (см. Амортизация) и нераспредел. прибыль. Используется в соц. экономике хозрасчётными объединениями (пр-тиями) в рамках нар.-хоз. планирования. САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - арт. орудия (пушки, гаубицы, безоткатные орудия, миномёты) на самоходных шасси. Создаются как единое целое с машиной, имеющей гусеничный, колёсно-гусеничный и колёсный ход. Полностью или частично бронированы. С. а. предназначена для поддержки и сопровождения огнём танковых и мотострелковых (мотопехотных) войск в бою и для их противотанковой обороны. См. рис. К ст. Самоходная артиллерия. 122-мм самоходная гаубица (СССР) К ст. Самоходная артиллерия. 105-мм самоходная пушка "Аббот" (Великобритания) САМОХОДНОЕ ШАССИ - колёсный или гусеничный трактор, на шасси к-рого можно устанавливать разнообразные навесные машины и орудия или трансп. тележку (см. рис.). Самоходное шасси с транспортной тележкой САНАТРОН, "с а в а ц и р о в а н н ы й" фантастрон, - электронное устройство, сочетающее генератор линейно-падающего напряжения и релаксатор. Обладает строго линейной зависимостью длительности срабатывания от величины управляющего напряжения. С. применяют в качестве точной пост. и управляемой задержки в устройствах с широтно-импульсной и время-импульсной модуляцией, а также в импульсной технике в качестве генератора пилообразного напряжения с малой длительностью рабочей стадии (менее 10 мкс). САНД - см. Сталеплавильный агрегат непрерывного действия. САНДРИК - небольшой карниз или фронтончик над дверью или окном (см. рис.). Иногда С. опирается на 2 кронштейна. Сандрик (указан стрелкой) САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА, сантехника, - обобщ. назв. ряда отраслей техники, предназначенных для создания в жилых, обществ. и пром. зданиях, натерриториях городов и посёлков необходимого сан. благоустройства быта, трудовой деятельности и отдыха населения, а также обеспечение холодной и горячей водой производств. процессов и отведение сточных вод. В более узком смысле под С. т. понимается совокупность технич. средств, обеспечивающих функционирование систем водоснабжения, канализации, отопления, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, очистки населённых мест. САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА - зона, отделяющая пром. пр-тия от селитебной территории. Создание С.-з. з. обязательно при стр-ве и реконструкции пром. зданий и сооружений. Ширина С.-з. з. назначается в зависимости от профессиональных вредностей, выделяемых пром. пр-тиями. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА - керамич. изделия (умывальники, ванны, мойки, унитазы, изоляторы, лабораторная посуда), получ. обжигом полуфабрикатов из глины с отощаюшими и флюсующими добавками. В зависимости от пористости материала различают С.-т. к. фаянсовую, полуфарфоровую и фарфоровую. Осн. положит. св-ва С.-т. к. - хим. стойкость, гигиеничность, долговечность; гл. недостаток - хрупкость. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - строит. работы, связанные с устройством отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода и канализации. Различают осн. группы С.-т. р.: наружные, включающие прокладку трубопроводов внеш. сетей - тепло-, газо- и водоснабжения, канализации насел. пунктов и пр-тий (пром., трансп. и с.-х.) и возведение головных сооружений водоснабжения и канализации; внутренние - работы по монтажу сан.-технич., отопительво-вентиляц. и газового оборудования пром. и гражд. зданий и сооружений. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ - приёмники сточных вод (хоз. и фекальных), устанавливаемые в жилых, общественно-коммун. и производств. зданиях. По назначению различают С. п.: для гигиенич. целей (умывальники, ванны, душевые поддоны, унитазы и т. п.); для хоз. нужд (кухонные раковины, мойки и т. п.); для спец. целей - С. п. лабораторий, детских и мед. учреждений, бытовых помещений производств. зданий. С. п. изготовляют керамич. (из фаянса, полуфарфора), пластмассовыми, стальными, эмалиров.. чугунными; их оснащают сан.-технич. (водоразборной и смесит.) арматурой. С. п. присоединяют к канализации через водяной затвор. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ - одно или неск. помещений, в к-рых установлены санитарные приборы, При индустриальных методах стр-ва жилых домов С. у. часто выполняются в виде изготовл. на з-де сан.-технич. кабин (см. Блок объёмный). САНТЕХНИКА - см. Санитарная техника. САНТИ... (от франц. cent, лат. centum - сто) - приставка для образования наименования десятичной дольной единицы, соответствующая множителю 10-2. Обозначение - с. Примеры образования дольных единиц: ел (сантилитр), см (сантиметр). 1 см = 10-2 л; 1 см = 10-2 м. С. в качестве приставки допускается применять только в наименованиях единиц, уже получивших широкое применение. САПРОПЕЛИТЫ (от греч. sapros - гнилой и рёlos - грязь, ил) - ископаемые угли, продукты преобразования сапропеля - гнилостного ила, состоящего из разлож. остатков преим. низших водорослей и микроорганизмов (планктон озёр, лагун). Выход летучих в-в св. 50 - 80% на горючую массу (иногда до 93%), содержание водорода 7 - 12%, выход первичного дёгтя св. 50 - 70%. С. - ценное хим. сырьё (сухой перегонкой из С. получают первичный дёготь, к-рый затем перерабатывается на бензин и др. виды жидкого моторного топлива). Залегают в виде прослоев среди гумолитов. К числу С. относятся также горючие сланцы. САПУН, дыхательный клапан, суфлёр, - клапан, с помощью к-рого поддерживается определ. давление (близкое к атмосферному) в картерах двигателя, коробки передач, заднего моста автомобиля, трактора и др. машин путём удаления из них газов. С. устанавливается на верх. части картера; для предотвращения уноса масла вместе с газами и попадания в картер пыли С. снабжён отражат. уловителем и фильтром. САПФИР (греч. sappheiros. от др.-еврейского саппир - сапфир, синий камень) - минерал, разновидность корунда. Прозрачный, бесцветный (лейкосапфир) или васильково-синий (от примеси титана и оксида железа) С. - драгоц. камень 1 класса. В ювелирном деле С. наз. окраш. прозрачные кристаллы корунда любых цветов, кроме красного (рубина); в этих случаях назв. С. предпосылают цветовой эпитет (напр.. жёлтый С.). С. получают также искусств. путём. САР - одно из сокращ. назв. системы автоматич. регулирования. САРАН - см. в ст. Поливинилхлоридные волокна. САТЕЛЛИТ [от лат. satelles (satellitis) - телохранитель, спутник] - зубчатое колесо планетарной передачи с подвижной осью вращения, к-рое одновременно вращается вокруг своей оси и совершает движение вместе с водилом. САТУРАТОР (от лат. saturo - насыщаю, наполняю) - аппарат для газирования - насыщения жидкости (напр., прохладит. напитков) газообразным диоксидом углерода СО". Насыщение выполняется механич. перемешиванием, барботированием (пропусканием) газа через слой жидкости, разбрызгиванием жидкости в газе. "САТУРН" (англ. Saturn) - наименование амер. 2- и 3-ступенчатых жидкостных ракет-носителей (топливо 1-й ступени - кислород и керосин, верхних ступеней - кислород и водород). РН "С.-1В" (2-ступенчатая) служила для запуска кораблей "Аполлон" без лунной кабины на гесцентрич. орбиту по программам "Аполлон", "Скайлэб" и ЭПАС; РН "С.-5" (3-ступенчатая) - для запусков кораблей "Аполлон" с лунной кабиной на геоцентрич. орбиту и к Луне; РН "С.-5" (без 3-й ступени) - для вывода на геоцентрич. орбиту станции "Скайлэб". Макс. полезный груз "С.-5" при полёте к Луне ок. 50 т; стартовая масса ок. 3000 т, длина без полезного груза 86 м, диам. 10 м. См. рис. Ракета-носитель "Сатурн-5" САУ - см. Система автоматического управления. САХАРА - то же, что углеводы. САХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - произ-во кристаллич. белого сахара-песка и сахара-рафинада из сах. свёклы и сах. тростника. В СССР сахар вырабатывается из сах. свёклы, содержащей в среднем ок. 17,5% сахара..Все процессы С. п. механизированы и выполняются непрерывным поточных способом в течение сезона обработки. Осн. процессы С. п.: мойка, резка свёклы в стружку, обработка её в диффузионных аппаратах, очистка диффуз. сока (дефекация, сатурация, сульфитация), выпаривание очищ. сока, уваривание сиропа до концентрации 92,5% сухих веществ (т.н. у т ф е л ь), центрифугирование, высушивание и охлаждение кристаллов сахара, в результате чего получается сахар-песок. Сахар-рафинад вырабатывают из сахара-песка. СБОЙ - кратковременная самоустраняющаяся утрата технич. объектом (прибором, машиной, системой) работоспособности. Наиболее характерен для сложных радиоэлектронных устройств, вапр. ЭВМ. СБОРКА МАШИН - часть производств. процесса, заключающаяся в соединении готовых деталей, сборочных единиц и агрегатов в определ. последовательности, в результате чего получают готовую, машину или механизм, полностью отвечающие установл. технич. требованиям. Различают узловую С. м., при к-рой из отд. деталей собирают сравнительно простые сборочные единицы или агрегаты, и общую С. м., когда из сборочных единиц и агрегатов монтируют машины. С. м. составляет до 40% от общей трудоёмкости изготовления машин. Массовые изделия (подшипники качения, шарнирные цепи, карданные передачи, двигатели и т. д.) собирают на автоматах и полуавтоматах поточных линий. В зависимости от требований произ-ва осуществляют С. м.: при полной взаимозаменяемости деталей (сборочных единиц); с сортировкой деталей по группам (см. Селективная сборка); с подбором деталей (неполная взаимозаменяемость); с применением компенсаторов; с индивидуальной пригонкой деталей по месту. СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в строительстве - конструкции, состоящие из заранее иэготовл. на э-дах и полигонах отд. элементов и монолитного бетона, укладываемого на месте и объединяющего все составные части в единое целое. СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ МОСТ - мост из транспортабельных элементов комплекта мостовых конструкций (пролётное строение моста и опоры- моста) относительно небольшой массы, заводского изготовления, предназнач. для быстрого наведения моста и многократного его использования. С.-р. м. изготавливаются преим. из стальных или алюм. элементов. Надстройки опор - металлич. инвентарные или из подручных материалов. С.-р. м. собирают при врем. восстановлении сооружения с использованием средств механизации. Элементы со сплошными или решётчатыми фермами - взаимозаменяемые, годные для серии разл. пролётных строений. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в строительстве - конструкции здания и сооружений, собираемые (монтируемые) из предварительно изготовл. на з-дах и полигонах элементов. С. к. выполняются из ж.-б., бетона, металла, древесины и т. д. С. к. целесообразны лишь при большой повторяемости элементов зданий и сооружений. Применение С. к. способствует значит. сокращению сроков, снижению трудоёмкости и сЛэимости стр-ва при одноврем. повышении качества работ. СБОРНЫЕ ШИНЫ - коммутац. узел электроустановки, где происходит распределение электроэнергии между неск. цепями одного напряжения. С. ш. применяются при значит. числе присоединённых цепей. В зависимости от условий работы и требований в отношении надёжности С. ш. выполняют в виде одной или неск. (2 - 4) секций. Применяют рабочую и резервную системы С. ш., а при ремонтах выключателей - ооходную. С. ш. распределит. устройств напряжением до 35 кВ выполняют из жёстких шин (алюминий, медь) прямоугольного, круглого или корытного профиля, установл. на опорных изоляторах, С. ш. распределит. устройств напряжением 35 - 750 кВ - в виде неизолиров. проводов, подвешенных с помощью натяжных гирлянд изоляторов. СБОРНЫЙ ПУНКТ в нефтедобыче - система резервуаров и вспомогат. оборудования для сбора и учёта нефти и газа, поступающих от группы скважин. С участковых или бригадных С. п. продукция собирается на центр С. п. промысла (см. рис.) и далее транспортируется по магистр, трубопроводам на нефт. з-ды и др. потребителям. К ст. Сборный пункт. Газосборный пункт на промысле Газли. Бухарская область СБОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР нефтяной - трубопровод повыш. диаметра, к-рый собирает и транспортирует на промысловый сборный пункт продукцию с разл. участков нефтепромысла. По способу транспортирования различают С. к. самотёчный и напорный. Первый используется на промыслах с холмистой местностью, второй - на равнинных участках, где нефть по С. к. транспортируется насосами. При однотрубной системе сбора часть С. к. используется для транспортирования до сепарац. установок всей продукции скважин одновременно - нефти, воды и газа. СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА - изделие, составные части к-рого подлежат соединению между собой (собираются) на предприятии-изготовителе. СБРОС, нормальный сбро с, - разрыв с вертик. или крутонаклонной поверхностью сместите ля, по к-рому висячее крыло опущено относительно лежачего. С. возникают преим. в обстановке растяжения; смещения по С. могут достигать неск. км. См. рис. Сброс СВАБИРОВАНИЕ (англ. swabbing, от swab - сваб. букв. - швабра), поршневание, - устар. способ скважинной добычи нефти с помощью сваба (поршня с клапаном и резин. уплотнением), опускаемого в скважину на стальном канате внутри колонны насосно-компрессорных труб. С. применяется иногда при освоении фонтанных и компрессорных скважин и возбуждении остановившихся фонтанных скважин. СВАЕБОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - применяется для погружения в грунт свай. К С. о. относятся; свайные молоты, вибропогружатели и вибромолоты. вдавливающие и вибровдавливающие агрегаты, копры для подвески и подъёма молота и установка свай. СВАИ - стержневые элементы (столбы, брусья из дерева, бетона, ж.-б. и стали), погружаемые в грунт для передачи нагрузок от сооружений на основание. Различают С. забивные (в т. ч. винтовые), погружаемые в готовом виде (см. рис.), и набивные, изготовляемые в скважинах, сделанных предварительно в грунте. Применяются для устройства свайных фундаментов, в конструкциях набережных, причальных сооружений и т. п. В СССР наибольшее распространение получили ж.-б. забивные С. Установка для погружения винтовых свай, при устройстве фундаментов опор линии электропередачи: 1 - вращающая труба; 2 - свая; 3 - выносные опоры СВАЙНЫЙ МОЛОТ - строит. машина ударного действия для забивки свай. С. м. бывают механич. (груз, поднятый лебёдкой, ударяет по свае), паровоздушные и дизельные (см. рис.). у к-рых массивный цилиндр сбрасывается на поршено, установл. на свае. При этом впрыскиваемое в цилиндр топливо сгорает, расширяющиеся газы подбрасывают цилиндр для нового удара. Дизельный свайный молот: 1 - наголовник; 2 - топливный насос; 3 - поршневой блок; 4 - форсунка; 5 - цилиндр (ударная часть); 6 - крюк для подъёма ударной части при пуске молота; 7 - направляющая штанга; в - траверса СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ - фундамент, в к-рои осн. элементами, передающими нагрузки на грунт, являются сваи, объединённые обычно в единое целое ростверком, В зависимости от характера и значения нагрузок С. ф. выполняется в виде одиночных свай (под отд. опоры), ряда свай (под стеновые конструкции), куста свай (под колонны). Применение С. ф. наиболее рационально в слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Во мн. случаях при С. ф. сокращается объём земляных работ и расход бетона. СВАЛКА - территория для захоронения твёрдых бытовых и пром. отходов. С целью экономии места и охраны окружающей среды от загрязнения применяют т. н. высоко нагружаемые гигиенич. полигоны. В основании полигона имеется водонепроницаемый слой глины (естеств. или привозной), загрузка отходов производится послойно с трамбованием и засыпкой грунтом, исключающим распространение запахов и вредных паров и газов. После заполнения полигона отходами (он может иметь выс. до 60 м) его поверхность засыпается грунтом и может быть использована под насаждения и для др. целей. СВАРИВАЕМОСТЬ - свойство металла или сочетания металлов образовывать при установл. технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия. СВАРКА - процесс получения неразъёмного соединения деталей машин, конструкций и сооружений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластич. деформировании или при совм. действии того и другого. С. соединяют детали из металлов, керамич. материалов, пластмасс, стекла, биол. ткани и др. в однородных (напр., алюминий с алюминием) и разнородных (напр.. стекло с металлом) сочетаниях. Существует св. 60 способов С., при к-рых материал в месте соединения расплавляется - сварка плавлением (дуговая, электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменная, световая, газовая и др.), нагревается и пластически деформируется - сварка с применением давления (контактная, высокочастотная, газопрессовая и др.) или деформируется без нагрева - сварка давлением (холодная, взрывом и др.). Различают также С. по виду используемого источника энергии - дуговую, газовую, электронно-лучевую и др.; по способу защиты материала - под флюсом, в защитных газах, вакууме и др.; по степени механизации - ручную, полуавтоматич. и автоматическую. СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ - дуговая сварка, при к-рой в сварочное пространство подаётся газ (водород, оксид углерода, азот, аргон, гелий) с целью защиты дуги и сварочной ванны от атм. воздуха. В среде защитных газов осуществляют сварку вручную и механизир. способом (на автоматич. и полуавтоматич. установках плавящимся или неплавящимся электродом). СВАРКА ВЗРЫВОМ - сварка с применением давления, основанная на использовании энергии взрыва. Привариваемая (метаемая) деталь устанавливается под. углом к неподвижной детали (мишени). При соударении деталей от взрыва образуется кумулятивная струя металла (см. Кумулятивный аффект), распространяющаяся по поверхности деталей, вследствие чего происходит совместная пластич. деформация обеих деталей и они свариваются. При С. в. в качестве ВВ чаще всего применяют аммонит. СВАРКА И РЕЗКА ПОДВОДНАЯ. Применяются при стр-ве и демонтаже подводных конструкций (трубопроводов, ГЭС, портовых сооружений и др.), подъёме разруш. мостов и затонувших судов и т. п. При подводной сварке дуга горит в газовом пузыре, образуемом и непрерывно возобновляемом вследствие испарения и разложения окружающей воды и компонентов обмазки или электродной проволоки тепловым действием дугового разряда (см. рис.). При кислородной, электрокислородной и плазменной подводной резке резат. аппараты также создают мощные тепловые поля, компенсирующие охлаждающее действие водной среды. С. и р. п. можно выполнять "сухим" методом - под водолазным колоколом или в кессоне. К ст. Сварка и резка подводная. Горение дуги под водой: 1 - ванна расплавленного металла; 2 - дуга; 3 - пузырьки газа; 4 - покрытие; 5 - электрод; 6 - мутное облако (конденсат паров железа и материалов электродного покрытия); 7 - брызги металла; 8 - газовый пузырь вокруг дуги (водород, продукты разложения электродного покрытия, пары железа, воды, оксид углерода, азот и др.) СВАРКА ЛАЗЕРНАЯ - сварка, при к-рой в качестве источника теплоты используют мощный концентрир. световой луч лазера. Применяется для соединения деталей в труднодоступных местах, малогабаритных деталей (особенно в приборостроении), керамич. изделий. СВАРКА ПЛАЗМЕННОЙ СТРУЁЙ - см. в ст. Плазменная сварка. СВАРКА ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ, сварка штучным электродом, - дуговая сварка с применением электродов с электродным покрытием, защищающим металл от окисления и азотирования. Осуществляется обычно вручную, является наиболее универсальной. СВАРКА СЖАТОЙ ДУГОЙ - см. Плазменная сварка. СВАРКА ТРЕНИЕМ - сварка, при к-рой кромки соединяемых деталей нагреваются трением, а затем сжимаются. Применяется для соединения частей валов, штоков с поршнями, преим. изделий из разнородных металлов и сплавов и т. д. СВАРКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ - сварка давлением, осн. на использовании УЗ колебаний частотой ок. 20 кГц. Детали предварительно сжимают с усилием от 0,1 до 2 кН. В тонких слоях контактирующих поверхностей при неэначит. нагреве металла и давлении происходит пластич. деформация. При сближении деталей на расстояние действия межатомных сил между ними возникает прочная связь. При С. у. происходит миним. изменение структуры материала. Применяется для соединения деталей из разнородных металлов при значит. разнице их толщин, а также деталей из пластмасс. СВАРКА ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ - то же, что сварка покрытым электродом. СВАРКА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ - сварка плавлением, при к-рой для нагрева используется энергия направленного концентрир. потока электронов, получаемого в электронной пушке. Обработку ведут обычно в герметич. камере, в к-рой поддерживается остаточное давление 10 - 0,1 мПа. Этим способом сваривают тугоплавкие металлы, разнородные металлы со значит. разницей в толщине и разл. св-вами, очень тонкие (до 10 мкм) заготовки, наплавляют поверхности, прожигают отверстия, испаряют металл. СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - неподвижное неразъёмное соединение двух или более частей конструкции, выполненное сваркой. По взаимному расположению соединяемых элементов различают С. с. (см. рис.) стыковые, нахлёсточные, угловые, тавровые, с накладками и др. Виды сварных соединений: 1 - стыковые; 2 - нахлёсточное; 3 - угловые; 4 - тавровые; 5 - с накладками СВАРНОЙ ШОВ - участок сварного соединения, непосредственно связывающий свариваемые элементы. При сварке плавлением (дуговой, электрошлаковой и др.) шов образуется в результате кристаллизации сварочной ванны, при сварке давлением (контактной, диффузионной и др.) - в результате диффузии. Различают С. ш.: по назначению - рабочие, связующие, подварочные, монтажные и др.; по способу выполнения - однопроходные, многослойные, непрерывные, прерывистые, угловые, стыковые, точечные и др. См. рис. Виды сварных швов при дуговой сварке: а - стыковой непрерывный однопроходный; 6 - стыковой непрерывный многослойный; в - угловой прерывистый СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - металлич. конструкции зданий и сооружений, соединения элементов к-рых выполнены сваркой. Осн. преимущества С. к. по сравнению с клёпаными - пониж. (на 20 - 25%) расход металла, меньшая стоимость изготовления, плотность (герметичность) сварных швов. В виде С. к. изготовляется до 95% совр. стальных конструкций. Особенно эффективны сварные листовые конструкции. CBAPHЫE ТРУБЫ - трубы (преим. стальные), изготовляемые на трубосварочных станах сваркой кромок стальных полос (штрипсов), листов или ленты, свёрнутых в трубу. По способу сварки различают С. т. печной сварки, с прямым швом встык или внакладку; газовой сварки; контактной и дуговой сварки с прямым или спиральным швом, сварки токами высокой частоты и др. Многослойные С. т. (обечайки) применяют преим. в трубопроводах высокого давления (в качестве т. н. ловушек трещин). СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА - автоматич. аппарат для дуговой сварки, подающий электрод в место образования дуги по мере его плавления или обгорания. СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА - см. Горелка сварочная. СВАРОЧНАЯ МАШИНА - комплекс или отд. механизмы и источники энергии, необходимой для механизир. или автоматич. сварки. С. м. для газовой сварки (и резки) состоит из горелок, копирных и направляющих приспособлений, приводов перемещения, газовой аппаратуры (редукторы, манометры, баллоны и др.); С. м. для газопрессовой сварки - из горелок, газовой аппаратуры и устройства для осаживания заготовок. С. м. для контактной сварки содержит источники сварочного тока, аппаратуру управления режимом сварки, а также устройства для сжатия электродов (для точечной сварк и), привода роликов (для шовной сварки) и осаживания заготовок (для стыковой с в а р к и). С. м. для дуговой сварки разделяются на источники сварочного тока (сварочные агрегаты) и устройства, выполняющие процесс сварки (сварочные головки, тракторы). СВАРОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО - технич. железо, получавшееся непосредственно из руды или из чугуна при ранее применявшихся способах произ-ва (см. Кричный передел. Крица). СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ - выпрямитель с селеновым или кремниевым ПП элементом. Применяется для питания сварочной дуги пост. током при дуговой ручной и автоматич. сварке. Является более надёжным, простым в эксплуатации, имеет более высокий кпд, чем сварочный генератор. СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР - электромашинный генератор пост. или перем. тока повыш. частоты для дуговой сварки. Благодаря спец. конструкции системы возбуждения большинство С. г. допускают режим КЗ при замыкании электродов накоротко. Выполняются на напряжение в неск. десятков В и силу тока в неск. сотен А. С. г. с крутопадающей внеш. хар-кой обеспечивает пост. значение силы тока при перем. длине дуги. Используются при дуговой сварке под флюсом. Для сварки в защитных газах выпускаются С. г. с жёсткой и поэрастающей внеш. хар-кой. СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР - аппарат для регулируемого питания сварочных процессов перем. током (см. рис.). Для дуговой сварки применяют С. т., состоящие из двух отд. частей - понижающего трансформатора и дросселя, и в однокорпусном исполнении. Для повышения стабильности горения дуги во вторичную цепь С. т. включают осциллятор, к-рый используют также для зажигания дуги при сварке неплавящимся электродом. Для контактной сварки применяют С. т. с миним. сопротивлением вторичного контура, для чего вторичная обмотка обычно имеет 1 или 2 витка. Регулирование напряжения достигается изменением числа витков в первичной обмотке. Схема сварочного трансформатора с подвижной обмоткой (при увеличении расстояния между первичной и вторичной обмотками трансформатора сила сварочного тока снижается): 1 - ручка регулятора силы тока; 2 - подвижная обмотка; 3 - неподвижная обмотка; 4 - магнитопровод; 5 - свариваемая деталь; 6 - электрод СВЕКЛОПОДЪЁМНИК - с.-х. орудие для подкопки 2 - 3 рядков сах. свёклы и др. корнеплодов, посеянных с междурядьями 45 - 70 см. С. имеет трубчатый брус, к к-рому прикреплены подкапывающие лапы или скоба, устанавливаемые на глуб. 20 - 28 см (см. рис.). Применение С. облегчает ручную уборку корнеплодов. Производительность до 0,7 га/ч. Свеклоподъёмник СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН - с.-х. машина для уборки сах. свёклы. Специализир. С. к. заменены корнеуборочными машинами. СВЕРЛЕНИЕ - образование снятием стружки сквозного или глухого цилиндрич. отверстия в сплошном материале при помощи сверла, совершающего обычно вращат. и поступат. движения относительно своей оси. Из-за сравнительно невысокой точности С. часто является подготовит. операцией для последующего растачивания, зенкерования, развёртывания, протягивания. С. - также подготовит. операция при нарезании внутр. резьб. С. осуществляется на сверлильных, расточных, токарных и др. станках, а также ручными сверлильными машинами. СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВКА - узел металлореж. станка, несущий вращающийся инструмент для обработки отверстий - сверло, зенкер и пр. Применяется гл. обр. на радиально-сверлильных и агрегатных станках, а также на токарных автоматах. СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК - станок для сверления отверстий в заготовках из металла и др. материалов. На С. с. выполняют также рассверливание отверстий (в отливках, поковках и штамповках), растачивание, зенкование, зенкерование, развёртывание отверстий, нарезание резьбы и др. операции. По расположению шпинделя различают вертик. и горизонтальные С. с. - с пост. расположением шпинделя и радиалько-сверлильные станки, допускающие перемещение, а иногда и наклон шпинделя. По числу шпинделей различают одно- и многошпиндельные С. с. Кроме того, применяют горизонтально-сверлильные для глубокого сверления, настольно-сверлильные, центровальные и др. специализир. С. с. См. рис. Радиально-сверлильный станок СВЕРЛО - режущий инструмент для образования отверстий в сплошном материале, а также для обработки (рассверливания) предварительно изготовл. отверстий. Представляет собой стержень, рабочая часть к-рого имеет реж. элементы, а хвостовая служит для восприятия рабочего движения и для укрепления С. в патроне или шпинделе станка. Осн. движения С. - вращение и осевая подача. В зависимости от конструкции различают С.: винтовые, или спиральные (см. рис.), пушечные, центровочные и др. С. изготовляют из легиров. стали, быстрореж. стали, оснащают пластинками твёрдых сплавов, композиц. материалов. Винтовое сверло СВЕРХВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ (СВЧ) в радиотехнике - область радиочастот - от 3 до 30 ГГц (соответственно радиоволн с длинами от 10 до 1 см). К СВЧ иногда условно относят диапазон частот от 30 МГц до 3 ТГц, наз. также микроволновым диапазоном. СВЕРХЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ полёта - скорость полёта ЛА, превышающая скорость звука на данной высоте; при этом соответствующие Маха числа полёта Моо>1. Небольшие сверхзвуковые скорости полёта относятся к т. н. околозвуковому (трансзвуковому) диапазону, когда на крыле существуют зоны как со сверхзвуковым, так и с дозвуковым течением. При дальнейшем увеличении скорости полёта устанавливается сверхзвуковое обтекание крыла с образованием косых скачков уплотнения. В области сверхзвуковых скоростей полёта аэродинамич. коэфф. лобового сопротивления меньше, чем в околозвуковой, в к-рой осн. источником волнового сопротивления являются прямые скачки уплотнения. С. с., значительно превышающая скорость звука, наз. гиперзвуковой скоростью. СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ - движение газа, при к-ром скорости его частиц больше местных значений скорости звука в рассматриваемой области течения газа. С. т. осуществляется, напр., при движении пара или газа в Лаваля сопле, при обтекании возд. потоком самолётов, ракет, арт. снарядов, метеоритов и др. тел, к-рые движутся с большими скоростями, чем скорость звука в воздухе. С. т. сопровождается образованием скачков уплотнения. СВЕРХИОННЫЕ ПРОВОДНИКИ - см. Твёрдые электролиты. СВЕРХКИСЛОТЫ, суперкислоты, магические кислоты, - комплексные неводные минеральные к-ты, кислотность которых выше, чем у 100%-ной серной кислоты. Образуются при взаимодействии пентафторидов сурьмы и мышьяка, трифторида бора и др. в-в с безводным фтористым водородом. Катализаторы органич. реакций. СВЕРХМИНИАТЮРНАЯ ЛАМПА - стеклянная приёмно-усилительная лампа (обычно пентод или триод), диаметр баллона к-рой не превышает 10 мм. Предназначена для использования гл. обр. в бортовой радиоаппаратуре, требующей высокой устойчивости при механич. воздействиях. СВЕРХОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - быстродействующее запоминающее устройство, предназнач. для объединения ф-ций неск. регистров процессора, а также для временного хранения промежуточных результатов, часто используемых данных, констант и коротких подпрограмм. С. з. у. используется при существ. различии в скоростях работы процессора и оперативного запоминающего устройства, обеспечивает немедленное представление в распоряжение процессора тех блоков информации, к-рые подлежат обработке в данный момент. СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ м е т а л л о в - способность металлич. материалов растягиваться с очень большим относит. удлинением (порядка 100 - 1000%) под действием небольших растягивающих напряжений (порядка 1 - 10 МПа). С. проявляется при темп-pax выше 0,5 tnл и при сравнительно небольших скоростях деформации. Т. н. структурная (микрозёренная) С. присуща металлич. материалам с размером зерна менее ~ 10 мкм. СВЕРХПРЕЦИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (от франц. precision - точность) - оборудование, обеспечивающее получение изделий, точность к-рых практически совпадает с предельно возможной. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ - явление исчезновения электрич. сопротивления нек-рых металлов, сплавов и хим. соединений при темп-pax T=< Tк, где Гк - характерная для данного в-ва т. н. критическая температура. Значения Гк очень малы (от долей К до 23 К у соединения Nb3Ge). При темп-pax Т < Тк в-во можно вывести из сверхпроводящего состояния, воздействуя на него внеш. магнитным полем, напряжённость к-рого Н > Нк, где Нк - напряжённость т. н. критического магнитного поля, зависящая от хим. природы в-ва и возрастающая с понижением темп-ры Т. Если Т < Tк и Н < Нк, то сверхпроводящий образец ведёт себя как идеальный диамагнетик (см. Диамагнетизм): внутри него магнитная индукция В = 0. т. е. внеш. магнитное поле не проникает в толщу сверхпроводника (эффект Мейснера). Согласно совр. представлениям, С. обусловлена сверхтекучестью электронов проводимости, возникающей при низких темп-pax благодаря образованию связанных пар электронов, спины к-рых направлены во взаимно противоположные стороны. С. используют в разл. областях науки и техники (напр., в измерит. устройствах, сверхпроводящих кабелях, сверхпроводящих электромагнитах и др.). В кон. 1980-х гг. получены сверхпроводники с Гк ок. 100 К. СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР - устройство, измерительным преобразователем в к-ром служат джозефсоновские контакты (см. Джозефсона эффект). С. и. используются для точного измерения очень слабых магнитного (до 10-15 Тл) и электрич. (до 10-18 В) полей и электрич. токов (до 10-10 А). СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ - криогенный силовой кабель с токопроводящими жилами из сверхпроводящего материала. В С. к. жилы охлаждаются до темп-ры ниже критической (см. Сверхпроводимость). В качестве материала токопроводящих жил используют, напр., такие сверхпроводники, как NbsSn, Nb - Ti: в качестве хладагента - жидкий гелий (ок. 4 К). Осн. конструктивными элементами С. к. являются: токопроводящая система, размещаемая в холодной зоне совместно с каналами прокачки гелия, и теплоизоляц. оболочка, выполняемая из материалов с низкой теплопроводностью в сочетании с кольцевыми или трубчатыми каналами для прокачки вспомогат. хладагента (напр., жидкого азота) и вакуумируемыми полостями (см. рис.). Для электрич. изоляции токопроводящих жил используют вакуум, жидкий гелий или синтетич. материалы, пропитанные хладагентом. Разрабатываются С. к. перем. и пост. тока для передачи мощности 5 - 10 ГВт при напряжениях до 500 кВ и ± 200 кВ соответственно. Сечение одного из вариантов сверхпроводящего кабеля: 1 и 2 - токопроводящие элементы; 3 - оболочка холодной зоны; 4 - радиационный экран; 5 - стальная труба: 6 - твёрдая электрическая изоляция; 7 и 8 - каналы для прямой и обратной прокачки жидкого гелия; 9 - вакуумируемые полости; 10 - каналы для прокачки жидкого азота; 11 - тепловая изоляция СВЕРХСТРУКТУРА - структура, соответствующая дальнему порядку в расположении атомов разного сорта в твёрдых р-рах замещения. Образуется в результате процесса упорядочения в сплавах. СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ - св-во жидкого гелия "Не при темп-ре Т < 2,17 К и норм. давлении протекать без трения через узкие капилляры и щели. Сверхтекучий гелий (т. н. HeII) обладает резко аномальными тепловыми св-вами - в стационарных условиях в HeII невозможно создать перепад темп-р, т. к. теплопроводность HeII очень велика. С. обладает также жидкий 3Не при темп-ре Т < 2,6*10-3К и давлении 3,44 МПа. СВЕРХУПРУГОСТЬ металлов - способность металлич. материалов к обратимой деформации, к-рая на 1 - 2 порядка больше, чем деформация металлич. материалов до условного предела упругости. Сплав, обладающий С., ведёт себя подобно резине. Для пром. использования наиболее важна С., связанная с мартенситным превращением в сплавах (см. Мартен сит). СВЕТ - 1) в узком смысле - то же, что видимое излучение. 2) В широком смысле - то же, что оптическое излучение. СВЕТИЛЬНИК - световой прибор, состоящий из одного или неск. источников света и осветит. арматуры: предназначен для освещения помещений, открытых пространств, отд. предметов. осветит. арматура обеспечивает крепление источника света и подводку к нему электрич. питания. См. рис. Промышленный светильник с люминесцентными лампами. встраиваемый в систему кондиционирования воздуха Светильник с ртутной лампой для освещение улиц Зеркальный светильник с люминесцентной лампой для освещения классных досок СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗ - устар. назв. смеси горючих газов (метана, оксида углерода, водорода и др.), образующейся при термич. переработке кам. углей или пиролизе тяжёлых фракций нефти. Применяется как топливо. СВЕТИМОСТЬ - отношение светового потока, испускаемого светящейся поверхностью, к площади этой поверхности. Единица С. (в СИ) - люмен на кв. метр (лм/м2). СВЕТИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, излучательность, - физ. величина Mе, равная отношению потока излучения, исходящего из рассматриваемого малого участка поверхности источника излучения, к площади этого участка. Спектральной плотностью С. э. наз. отношение С. э. dMe, соответствующей интервалу частот (длин волн в вакууме) электромагн. излучения от v до v+dv (от Лямбда до Лямбда + dЛямбда) к ширине этого интервала: Mev = dMe/dv (MeЛямбда= dMe/dЛямбда). Единица С. э. (в СИ) - Вт/м2. СВЕТЛОВИНА - дефект, обнаруживаемый на обработанных резанием поверхностях деформиров. в горячем состоянии (катаной, кованой) стали, гл. обр. среднеуглеродистой, проявляющийся в виде полосок светлого тона. С. представляют собой вытянутые вдоль направления деформирования крупные образования феррита. СВЕТНОСТЬ - устар. наименование величины, заменённое светимостью. СВЕТОВАЯ ОТДАЧА источника света - отношение светового потока, излучаемого источником света, к мощности, потребляемой этим источником. Единица С. о. (в СИ) - лм/Вт. СВЕТОВАЯ СВАРКА - сварка, при к-рой плавление материалов в месте соединения деталей происходит под действием концентрир. монохроматич. (лазерная сварк а), солнечного (г е л и о с в а р к а) или искусств. полихроматич. луча. Применяют С. с. для соединения металлов и нек-рых неметаллич. материалов. СВЕТОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - величина, определяемая произведением освещённости поверхности на длительность освещения. Единица С. э. (в СИ) - лк*с. СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ - отношение светового потока к соответствующему потоку излучения. Единица С. э. и. (в СИ) - лм/Вт. СВЕТОВОД, светопровод, - устройство для направленной передачи световой энергии. Наиболее перспективные виды С.: волоконный и интегрально-оптический. Волоконный С. - тонкая гибкая нить диам. 150 - 250 мкм, изготовленная из оптически прозрачного материала (напр., стекла). Внутр. часть нити (сердцевина) диам. от неск. мкм до 200 мкм является световедушей. Она имеет повышенный по сравнению с наружной показатель преломления, поэтому распространяющиеся в нити лучи (при достаточно малых углах между лучом и осью нити)испытывают полное внутр. отражение (см. Отражение полное внутреннее), препятствующее выходу света из С. Часто волоконные С. имеют сложное (плавное или ступенчатое) распределение показателя преломления по сечению. Потери света в волоконных С. связаны гл. обр. с его поглощением и рассеянием и у лучших С. в области Макс. прозрачности (на длине волны ~1,5 мкм) составляют ~0,2 дБ/км. Интегрально-оптич. С. бывают планарные и полосковые. Пленарный С. - тонкая (порядка длины световой волны) прозрачная свет сведущая плёнка, нанесённая на однородную поверхность диэлектрич. подложки или созданная в её приповерхностном слое (показатель преломления плёнки больше, чем показатель преломления подложки и среды над С.). Полосковый С. сходен по виду с планарным, но, в отличие от него, имеет ширину, соизмеримую с его толщиной. Волоконные С. находят применение в волоконно-оптич. линиях связи, линиях передачи мозаичных изображений по жгуту С. (такой жгут часто наз. многожильным С.), в вычислит. технике и др. Интегрально-оптич. С. применяются гл. обр. в устройствах интегральной оптики, для оптич. обработки информации и передачи информации в линиях оптической сеяли. СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ядерного взрыва - оптическое излучение светящейся области ядерного взрыва, состоящей из раскалённых газов и имеющей вид огненного шара. С. и. - один из осн. поражающих факторов ядерного взрыва, вызывает ожоги, обугливание и воспламенение горючих материалов. При возд. взрыве на долю С. и. приходится 30 - 40% всей энергии ядерного взрыва. Поражающее действие С. и. зависит от тротилового эквивалента ядерного заряда, расстояния до центра взрыва и от состояния атмосферы. СВЕТОВОЕ ЧИСЛО - то же, что экспозиционное число. СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ, катафот, катадиоптр, - оптич. устройство, отражающее свет в направлениях, близких к направлению его падения. Предназначается для обозначения в тёмное время суток трансп. средств, контуров автомоб. дорог и дорожных знаков, раэл. препятствий на дорогах и др. Бывают красного, оранжевого, жёлтого и белого цветов. Напр., сзади автомобиля (прицепа) устанавливают красные, спереди - белые, сбоку - оранжевые С. СВЕТОВОЙ ГОД - внесистемная ед. длины, применяемая в астрономии; расстояние, проходимое светом за 1 год. Обозначение - св. год. 1 св. год ~ 0,307 пк ~ 9,4605-1012 км (см. Парсек). СВЕТОВОЙ КАРАНДАШ - устройство в составе дисплея (внешне напоминает карандаш), позволяющее "дорисовывать" или "стирать" непосредственно на экране электронно-лучевого прибора элементы изображений схем, чертежей, текста и т. д. Преобразует излучение экрана в точке касания в электрич. сигнал, подаваемый на управляющий электрод ЭЛП для изменения яркости свечения данной точки (увеличения при "дорисовке" и уменьшения при "стирании"), СВЕТОВОЙ ПОТОК - мощность световой энергии, оцениваемая по действию на ср. человеческий глаз, спектральная чувствительность к-рого стандартизована. Единица С. п. (в СИ) - люмен (лм). СВЕТОДАЛЬНОМЕР - электромагнитный дальномер, использующий собств. источник электромагнитных волн светового диапазона (см. рис.). Диапазон измерений геодезич. С. - от неск. десятков м до неск. десятков км. В качестве источников излучения используются гелий-неоновые лазеры с мощностью излучения от 2 до 10 мВт. Светодальномер CM-5 СВЕТОЙ ЗЛУ ЧАЮЩИЙ ДИОД, с в е т о д и о д, - полупроводниковый прибор с р - п-переходом или контактом металл - полупроводник, генерирующий (при прохождении через него электрич. тока) оптич. излучение, к-рое в видимой области воспринимается как одноцветное. Излучение в С. д. обычно возникает в результате спонтанной рекомбинации неосн. неравновесных носителей заряда (электронов и дырок), инжектированных под действием прилож. напряжения в активную область прибора. Цвет излучения определяется как используемым ПП материалом, так и легирующими примесями. Для изготовления С. д. чаще всего применяют кристаллы арсенида галлия GaAs, фосфида галлия GаР и их твёрдые р-ры. В качестве легирующих примесей используются: в GaP - цинк и кислород (красные С. д.) либо азот (зелёные С.д.), в GaAs - кремний либо цинк и теллур (инфракрасные С. д.). Созданы также С. д. голубого и синего цвета свечения (напр., на основе карбида кремния SiC). Яркость излучения С. д. достигает 105 кд/м2; кпд обычно не превышает 40%. С. д. применяются в индикаторных устройствах, системах отображения информации (в технике связи, вычислит., измерит., бытовой технике и др.): С. д. ИК-диапазона перспективен для оптич. связи. СВЕТОКЛАПАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - приёмный электронно-лучевой прибор, в к-ром электронный пучок, попадая на мишень, изменяет к.-л. её оптич. св-ва (напр., способность пропускать, отражать или поляризовать свет). Если на такую мишень направить свет от внеш. источника, то световой поток окажется пространственно промо-дулированным. Мишень играет роль своеобразного клапана, управляющего световым потоком. С. э.-л. п. позволяет отображать информацию на экране больших размеров методами оптич. проекции (в индикаторных устройствах, ТВ системах и др.). Относится к проекционным электронно-лучевым приборам. Существует неск. разновидностей С. э.-л. п., различающихся принципом действия. В С. э.-л. п., выполненных на основе электрооптич. кристаллов, используется эффект наведённого двойного лучепреломления под действием электрич. поля зарядов, создаваемых электронным пучком. Др. принцип построения С. э.-л. п. связан с деформацией поверхности непроводящей мишени из материала, обладающего малой вязкостью или высокой эластичностью (т. н. рельефографические С. э. - л. п.). Деформации возникают под действием электростатич. сил между поверхностью мишени (заряжаемой пучком) и проводящей подложкой и вызывают изменение направления световых лучей. В качестве светомодулирующих сред используются плёнки масла, термопластич., эластомерные плёнки и др. К С. э.-л. п. относят также скиатроны. СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, диазокопировальный аппарат, - средство оргтехники, применяемое для оперативного копирования документов (преим. чертежей). Технологич. процесс получения светокопий осуществляется в 2 этапа: экспонирование (в результате чего получается скрытое изображение) и проявление ("сухое", "мокрое" или "горячее"). В большинстве С. а. экспонирование производится контактным способом "на просвет" с прозрачного или полупрозрачного оригинала; проявление ведётся преим. "мокрым" способом с применением щелочных р-ров. СВЕТОКОПИРОВАНИЕ диазотипное, диазокопирование, - способ размножения документов; копировальный процесс, осн. на св-ве диазосоединений разрушаться под действием света (УФ лучей), сохраняясь там, куда свет не попал (скрытое изображение). Для получения видимого изображения светокопию обрабатывают в щелочном р-ре или парах аммиака. Светокопии изготовляются в автоматич. и полуавтоматич. светокопировальных аппаратах на светочувствит. бумагах (диазобумагах), к-рые различаются разрешающей способностью, контрастностью и окраской. СВЕТОПРОВОД - см. Световод. СВЕТОСИЛА - отношение освещённости в плоскости изображения, создаваемого оптич. системой, к яркости объекта. Для достаточно удалённых объектов (когда плоскость их изображения практически совпадает с задней фокальной плоскостью оптич. системы - случай типичный, напр., для фото- и кино-объектов) это отношение равно ПИ/4*т*(D/f')2, где т - коэффициент пропускания оптич. системы; D - диаметр её входного зрачка; f' - заднее фокусное расстояние; отношение D/f' наз. относительным отверстием оптич. системы. Величина (D/f')2 наз. геометрической С., а произведение геометрич. С. на т - физической С, СВЕТОТЕХНИКА - область науки и техники, занимающаяся исследованием принципов и разработкой способов генерирования, пространств, перераспределения, измерений хар-к оптич. излучения (света), а также преобразования энергии света в др. виды энергии. Осн. разделы С.: осветительная техника - использование световой энергии для освещения; светосигнальная техника - разработка устройств для оптич. сигнализации; светопроекционная техника - конструирование проекц. аппаратуры, киноэкранов, аппаратов для светокопирования; техника облучения - применение световой энергии для лечебных целей; измерительная техника - измерения хар-к излучения (света). СВЕТОФИЛЬТР - оптич. приспособление для изменения спектрального состава оптич. излучения (селективные С.) или равномерного ослабления потока излучения в определ. области спектра (нейтральные С.). В С. используются различные оптич. явления: поглощение света (абсорбционные С.), интерференция света (интерференц. С.), отражение света (отражат. С.), поляризация света (поляризационные С.) и др. С. применяются во мн. областях науки и техники, напр. в фото- и кинотехнике - для улучшения цветопередачи (см. Корректирующий светофильтр), раздельного наблюдения стереопар, съёмки в невидимых (ИК, УФ) лучах и др., в светотехнике - для сигнализации, цветного освещения и т. п., в трёхцветной колориметрии - для выделения триад осн. цветов (см. Колориметр). СВЕТОФОР (от свет и греч. phoros - несущий) - устройство для подачи световых сигналов о разрешении или запрещении движения в определ. направлениях либо ограничении скорости трансп. средств на ж. д., улицах и автомоб. дорогах. По способу сигнализации различают С. цветные, подающие сигналы огнями - зелёным, жёлтым, красным, а также (на жел. дорогах) синим, лунно-белым; позиционные, сигнализирующие расположением одноцветных огней; комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней. По числу сигналов С. бывают 1 - 5-секционные. Включение С. осуществляется как вручную, так и автоматически. СВЕТОЦВЕТОВОЙ КЛИМАТ - совокупность хар-к освещения и цветового решения производств. или жилого интерьера; один из показателей оптим. соответствия условий труда, быта, отдыха людей технологич. процессу данного произ-ва или назначению помещения жилого (обществ.) здания. Благоприятность С. к. зависит от соответствия освещения помещения, рабочего места и пр., окраски оборудования, стен и др. элементов интерьера специфике протекающей в нём деятельности людей. Хар-ки освещения и цветового решения интерьера находятся при этом в тесном психологич. взаимодействии. С. к. оказывает заметное влияние на производительность труда и его гигиену. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧИСЛА - численное значение общей светочувствительности фотоматериала; выражается в условных единицах ГОСТ (СССР; с 1987 - ГОСТ 10691-84), ASA (США), DIN (ГДР). В табл. приведены примеры соотношений значении С. ч. по ГОСТам и стандартам США и ГДР.
ГОСТ | ASA | DIN
10691-73 | 10691 - 84
- | 32 | 32 | 16
32 | - | - | -
45 | 50 | 50 | 18
- | 64 | 64 | 19
65 | - | - | -
90 | 100 | 100 | 21
- | 125 | 125 | 22
130 | - | - | -
- | 250 | 250 | 25
250 | - | - | -
350 | 400 | 400 | 27
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ фотографическая - способность фотоматериала определ. образом реагировать на оптич. излучение; количеств. мера указанной способности, служащая для нахождения правильных условий экспонирования при съёмке и печати. Определяется по оптич. плотности фотогр. слоя, полученной при заданных условиях экспонирования фотоматериала и его хим.-фотогр. обработки . СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, фотоэмульсионный слой, - наносимый на основу (стекло, бумага, триацетатная лента и др.) слой, содержащий светочувствит. в-ва, в к-ром под действием световых лучей образуется скрытое фотогр. изображение (см. Фотоматериалы). Толщина С. с. 6 - 20 мкм у чёрно-белых и 20 - 25 мкм у цветных фотоматериалов. СВЕЧА - устар. наименование ед. силы света. Обозначение - св. В СИ для этой ед. установлены наименование кандела и обозначение кд (1 ев =1 кд). СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, запальная свеча,-прибор для воспламенения горючей смеси в двигателях внутр. сгорания при помощи искры. Электрич. напряжение на центр. электроде С. з. 10 - 30 кВ в поршневых и до 16 кВ в реактивных двигателях. См. рис. Свеча зажигания: 1 - корпус наконечника; . 2 - клемма; 3 - контактная пружина; 4 - помехопо-давляющий резистор; 5 - контакт; 6 - стопорная пружина; 7 - стержень центрального электрода; 8 - изолятор; 9 - уплотняющий порошок; 10 - корпус свечи; 11 - медная шайба: 12 - медно-асбестовая шайба; 13 - конус; 14 - боковой электрод; 15 - центральный электрод СВИЛЕВАТОСТЬ - порок древесины в виде волнистого или путаного расположения волокон. В пиломатериалах понижает сопротивляемость древесины изгибу, сжатию и растяжению, затрудняет механич. обработку. При использовании древесины в качестве декоративного материала С. создаёт красивую текстуру древесины. СВИНЕЦ - хим. элемент, символ РЬ (лат. Plumbum), ат. н. 82, ат. м. 207,2. С. - мягкий ковкий металл синевато-серого цвета; плотн. 11 340 кг/м3, tnл 327,4 °С. Главнейший минерал - свинцовый блеск, или галенит. В пром-сти сульфидную руду, содержащую С., сначала концентрируют флотацией, а затем нагревают в печи с коксом и известняком; полученный С. очищают электролизом, значит. кол-ва С. получают из вторичных ресурсов. Осн. масса выплавляемого С. идёт на изготовление пластин для аккумуляторов. Благодаря корроз. стойкости С. применяется для изготовления хим. аппаратуры (гл. обр. в сернокислотном произ-ве), для оболочек электрич. кабелей и т. д. С, - осн. материал для защиты от радиоактивного излучения. С. - компонент типогр. и антифрикц. сплавов. Разнообразно применение соединений С.: антидетонатор тетраэтилсвинец, различные краски - красный сурик Pb3O4, жёлтый глёт РbО, свинцовые белила 2РbСО3*Рb(ОН)2; сульфид PbS - полупроводник (в первые годы развития радио использовался в детекторных радиоприёмниках). Требования охраны окружающей среды приводят к сокращению применения тетраэтилсвинца. См. также Свинцовые сплавы. СВИНЦЕВАНИЕ - нанесение защитного свинцового покрытия на металлич. изделия для предохранения их от коррозии. Осуществляется погружением изделий в расплавл. свинец, металлизацией, плакированием, гальванич. и др. способами. СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе свинца с добавками олова, сурьмы, меди и др. элементов. Характеризуются малой твёрдостью, низкой темп-рой плавления, большой плотностью, хорошими технологич. и антифрикц. св-вами, стойкостью против коррозии. Применяются как подшипниковые материалы, типограф, и др. легкоплавкие сплавы, для произ-ва дроби, кабельных оболочек и т. д. СВИНЦОВЫЙ АККУМУЛЯТОР - кислотный электрический аккумулятор, в к-ром положит. электрод выполнен из диоксида свинца, отрицательный - из губчатого свинца, а электролитом служит водный р-р серной кислоты. Эдс 2 - 1,8 В, Макс. плотность тока 1000 А/м2, уд. энергия 10 - 30 Вт*ч/кг, срок службы (число циклов) 200 - 500. Применяют на автомобилях, самолётах, в системах связи, лабораторных установках и т. п. СВИП-ГЕНЕРАТОР (от англ. sweep - размах, непрестанное движение), генератор качающейся частоты, - генератор электрич. колебаний, частота к-рых периодически изменяется (качается) в нек-рых пределах около ср. значения. Используется в анализаторах спектра, панорамных радиоприёмниках, в качестве измерит. прибора для визуальной настройки телевиз. приёмников и др. СВОБОДНАЯ КОВКА - операции ковки, выполняемые только при посредстве кузнечных инструментов вручную и с помощью механизир. молотов и прессов. Применяется в единичном и мелкосерийном произ-ве. СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ в термодинамике - то же, что изохорно-изотермический потенциал. СВОБОДНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ - то же, что изобарно-изотермический потенциал. СВОБОДНОГО ХОДА МЕХАНИЗМ - то же, что обгонная муфта. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ - движение тела, происходящее под действием только силы тяжести этого тела. СВОБОДНОПОРШНЕВАЯ МАШИНА, двигатель со свободно движущимися поршням и, - двухтактный двигатель с прямоточной продувкой, в к-ром отсутствует кривошипно-ползунный механизм, т. е. возвратно-поступат. движение поршня не превращается во вращат. движение коленчатого вала. Прямой, или рабочий, ход поршни, движущиеся в противоположных направлениях, совершают под действием газов в цилиндре двигателя, а обратный - под действием сжатого воздуха в компрессорных или буферных полостях. Работа С. м. возможна при симметричности перемещения поршней, обеспечиваемой синхронизирующим механизмом - шатунно-шарнирным или реечно-шестерённым. Различают С. м. - компрессоры и С. м. - генераторы газа. СВОБОДНОПОРШНЕВОЙ ГЕНЕРАТОР ГАЗА (СПГГ) - двигатель внутр. сгорания, спаренный с компрессором; выполняется в виде свободнопоршневой машины. Обычная конструкция СПГГ имеет 2 противоположно движущихся поршня, каждый из к-рых жёстко связан с поршнем компрессора. Смесь отработавших газов двигателя и сжатого воздуха компрессора служит рабочим телом газовой турбины. СПГГ с газовой турбиной - один из типов комбинир. двигателя внутр. сгорания. СВОБОДНОПОРШНЕВОЙ ДИЗЕЛЬ-КОМПРЕССОР (СПДК) - свободнопоршневая машина, в к-рой энергия, получаемая в цилиндре двигателя, непосредственно отдаётся поршням компрессора, связанным с рабочими поршнями двигателя без промежуточных механизмов. Часть сжатого воздуха расходуется на продувку цилиндра двигателя, а остальной сжатый воздух (большая часть) поступает к потребителю. СВОБОДНЫЕ ЗАРЯДЫ - 1) избыточные электрич. заряды, сообщённые проводящему или непроводящему телу и вызывающие нарушение его электронейтральности. 2) Электрич. заряды носителей тока. 3) положит. электрич. заряды атомных остатков в металлах. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - то же. что собственные колебания. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ - см. Радикалы свободные. СВОД - несущая пространств. конструкция, отличающаяся наличием распора и работающая преим. на сжатие. Распор С. воспринимается обычно затяжками, контрфорсами, поперечными стенами и т. п. С. выполняют из ж.-б., бетона, камня и дерева. Поперечное сечение С. может быть прямолинейным, складчатым и криволинейным. В виде С. нередко выполняют покрытия пром., обществ., складских и с.-х. зданий. См. рис. Виды сводов: а - цилиндрический; б - сомкнутый; в - крестовый; г - зеркальный; д - парусный; е - купол СВЧ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (СВЧ ИС) - интегральная схема, выполняющая в осн. функции генерирования, усиления и преобразования электромагнитных колебаний в СВЧ диапазоне. Конструктивно отличается от ИС др. классов использованием в своём составе СВЧ линий передачи, преим. микрополосковых линий; степень интеграции - неск. десятков элементов на кристалл. Важная особенность аппаратуры на СВЧ ИС (преим. монолитных) - возможность реализации более высоких электрич. параметров (в частности, широкой полосы частот - порядка октавы и более) за счёт уменьшения паразитных параметров. СВЧ РАЗРЯДНИК - см. в ст. Газоразрядные СВЧ приборы. СВЯЗАННЫЕ ЗАРЯДЫ - электрич. заряды частиц, входящих в состав атомов и молекул диэлектрика, а также заряды ионов в кристаллич. диэлектриках с ионной решёткой. СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - собственные колебания в сложной колебат. системе с двумя и более степенями свободы, к-рую можно рассматривать как совокупность неск. связанных, т. е. взаимодействующих друг с другом, систем с одной степенью свободы каждая (напр., 2 колебат. контура, между к-рыми имеется индуктивная или ёмкостная связь). СВЯЗИ в строительных конструкциях - соединит. элементы, обеспечивающие устойчивость осн. конструкций каркаса и пространств. жёсткость сооружения в целом. С. обеспечивают также перераспределение нагрузок, при лож. к отд. конструкциям, на соседние конструкции или на всё сооружение. СВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИЕ - ограничения, наложенные на положение или движение в пространстве рассматриваемой механич. системы. С. м. обычно осуществляются посредством к.-л. тел (напр., нити или стержня, на к-ром подвешено рассматриваемое тело; шарниров, скрепляющих звенья механизма; разл. подшипников). Несвободную механич. систему можно рассматривать как свободную, движущуюся под действием всех приложенных к ней сил, включая реакции связей. Напр., при перемещении тела по шероховатой плоскости С. м. можно полностью учесть, прикладывая к телу силу, равную реакции плоскости, касательная составляющая к-рой - сила трения. СВЯЗЬ - передача и приём информации с помощью разл. средств. С. - одна из важнейших отраслей экономики, на развитие к-рой в большинстве развитых стран ассигнуются значит. средства, сопоставимые с затратами в энергетике, металлургии, дорожном стр-ве и др. В соответствии с характером технич. средств совр. С. разделяется на почтовую связь и электросвязь. К наиболее массовым видам С. относятся радиовещание и телевидение. В СССР виды и средства связи развиваются на осн. единого гос. плана. Так, в области электросвязи создаётся Единая автоматизированная сеть связи. Перспективны технич. средства С., разработанные в 60 - 70-е гг., - космич. (спутниковые) системы. Они используются для орг-ции С. между большим кол-вом пунктов на территории страны. Через ИСЗ "Молкия", "Радуга", "Экран" и др. осуществляется передача ТВ программ по системам "Орбита", "Интерспутник". "Москва" и др., радиотелеф. и телегр. С. СССР активно участвует в междунар. орг-циях - Междунар. союзе электросвязи (МСЭ). Всемирном почтовом союзе (ВПС) и др., осуществляющих н.-т. сотрудничество, выработку единых нормативов, поддержание согласов. регламентов орг-ции С. СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР - электрич. цепь, позволяющая уменьшить пульсации напряжения, получаемые на выходе выпрямителя. Осн. элементы С. ф. - дроссели с большой индуктивностью (либо - реже - резисторы) и конденсаторы большой ёмкости, включаемые соответственно последовательно с нагрузкой и параллельно ей (см. рис.). Действие С. ф. осн. на зависимости сопротивления цепей, составл. из этих элементов, от частоты тока: у дросселя оно растёт с увеличением частоты и близко к нулю для пост. тока; у конденсатора, наоборот, уменьшается и равно бесконечности (разрыв) при пост. токе. Схема П-образного индуктивно-ёмкостного сглаживающего фильтра: В - выпрямитель; L - дроссель; C1 и C2 - конденсаторы; RH - сопротивление в цепи нагрузки СГРАФФИТО (итал. sgraffito) - способ декоративной отделки стен, при к-ром рисунок процарапывается в верх. слое штукатурки и обнажается ниж. слой, отличающейся по цвету; разновидность монументально-декоративной живописи. СГУСТИТЕЛЬ сгуститель-отстойник, - аппарат для осаждения тонких частиц твёрдого материала в жидкости под действием силы тяжести. Применяется для осветления жидкостей или сгущения суспензий. Наиболее распространены цилиндрич. С. (см. рис.), снабжённые тихоходной гребковой мешалкой для транспортирования твёрдого материала к разгрузочному отверстию. Сгуститель СДВИГ - 1). С. в геологии - тектонич. разрыв с вертик. и крутонаклонной поверхностью сместителя и горизонтальным (или близким к нему) относительным смещением крыльев. 2) С. в сопротивлении материалов - вид деформации, характеризующейся изменением углов элементарных параллелепипедов тела без изменения размеров их граней; вызывается касательными напряжениями т. При С. справедлив закон Гука: т = GY, где G - модуль упругости; Y - относительный С., или угол С. См. рис. Сдвиг в сопротивлении материалов Геологический сдвиг (в плане) СДВИГ ФАЗ - величина, характеризующая отставание во времени одного периодич. (или квазипериодич.) процесса от другого. Для двух гармонич. колебаний одинаковой частоты С. ф. равен разности начальных фаз этих колебаний и выражается в градусах или радианах. В цепях перем. тока, обладающих сопротивлением реактивным, существует С. ф. между напряжением и силой тока (напр., для конденсатора этот С. ф. равен 90°). Для периодич. негармонич. колебаний С. ф. выражается в долях периода. С. ф. постоянен для колебаний, имеющих одинаковые периоды, и изменяется со временем, если периоды разные. СЕАТ (SEAT - Sociedad Espanola de Automobiles de Turismo) - марка легковых автомобилей одноимённой исп. фирмы, выпускаемых в осн. по лицензии итал. концерна "ФИАТ" (FIAT) с 1950. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого и малого классов. Рабочий объём двигателей 0,9 - 1,7 л, мощность 30 - 63 кВт, Макс. скорость 130-170 км/ч. Особенность автомобилей С. - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль СЕAТ СЕБЕСТОИМОСТЬ продукции - сумма всех затрат пр-тия (объединения) на произ-во и реализацию продукции. Различают С.: фабрично-заводскую, в к-рую включаются затраты на сырьё, осн. и вспомогат. материалы, топливо, энергию, амортизацию осн. фондов, заработная плата работников пр-тия с начислениями, и полную, в к-рую, кроме перечисл. расходов, входят внепроизводственные. С. - один из важнейших качеств. показателей эффективности соц. произ-ва в условиях хоз. расчёта, обеспечивающий контроль затрат живого и овеществл. труда и отражающий результаты хоз. деятельности пр-тия. Отношение чистого дохода (прибыли) к С. выражает уровень рентабельности произ-ва. В практике планирования исчисляется С. всей продукции (по элементам затрат) и С. ед. изделия (по статьям и калькуляции). С. - основа ценообразования, определения уровня оптовых цен. СЕГМЕНТ (от лат. segmentum - отрезок) - 1) совокупность всех действит. чисел (или точек), заключённых между двумя данными числами (или точками) а и b, включая эти данные числа (или точки). 2) Плоский С. - часть круга, ограни ч. дугой и её хордой. 3)Сферический С. - часть шара, отделённая секущей плоскостью. СЕГНЁТОВА СОЛЬ КООССН(ОН)СH(ОН) COONa*4H2O - бесцветные кристаллы; tпл 70 - 80 °С. Открыта в 1655 франц. аптекарем Э. Сеньетом (Е. Seignette; 1632 - 1698). От назв. "С. с." происходит термин "сегнетоэлектрики", т. к. характерные для них св-ва впервые обнаружены у этой соли. Применяется в гальваностегии и при серебрении зеркал, как пьезоэлектрик в радиотехнике, эмульгатор в сыроварении, заменитель дрожжей в хлебопекарном произ-ве. СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ - кристаллич. материалы, диэлектрич. проницаемость к-рых достигает больших значений, зависящих для данного С. от напряжённости электрич. поля, темп-ры и предварит. поляризации (см. Гистерезис). Особые электрич. св-ва С. обусловлены тем, что в определ. интервале темп-р (см. Кюри точка) они состоят из множества небольших областей - доменов, к-рые самопроизвольно (спонтанно) поляризованы до насыщения. Процесс поляризации С. во внеш. электрич. поле проходит 2 осн. стадии. На первой стадии происходит смещение границ доменов и рост размеров тех из них, векторы поляризации к-рых ориентированы относит. поля наиболее выгодно (близки по направлению к вектору Е напряжённости поля). На второй стадии происходят вращение векторов поляризации доменов и их установка параллельно направлению поля. У С. наблюдается значит. пьезоэлектрический эффект. Примерами С. являются сегнетова соль (NаКС4H4О6*4Н2О), титанат бария (BaTiO3) и др. С. применяют в конденсаторах электрических, в пьезоэлектрич. излучателях и приёмниках звука и УЗ, в качестве нелинейных элементов в оптич. системах, электронике и вычислит. технике и т. д. СЕГРЕГАЦИЯ (от позднелат. segregatio - отделение) - 1) С. в металлургии - неоднородность сплава по хим. составу; то же, что ликвация. С. наз. также комбинир. процесс обжига труднообогатимой окисленной руды с последующим обогащением. 2) С. в обогащении полезных ископаемых - распределение зёрен минер. смесей по крупности под действием гравитац. сил и вибрации, напр. на шлюзе или концентрационном столе (мелкие зёрна располагаются в виж. части слоя), или насыгтанием зернистого материала (более крупные куски скатываются к основанию кучи). СЕДАН [происхождение термина неизвестно; обычно его связывают с назв. франц. г. Седан (Sedan)] - назв. закрытого кузова легкового автомобиля, оборудованного четырьмя дверями, двумя или тремя рядами сидений (см. рис.). Седан СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - метод анализа дисперсных систем, с помощью к-рого определяют размеры частиц и относит. содержание частиц разл. размеров по скорости седиментации (осаждения ). В лабораторной практике чаще всего применяют "весовые" методы С. а., осн. на гидростатич. взвешивании осадка в процессе его накопления. СЕДИМЕНТАЦИЯ (от лат. sediment urn - оседание) - расслоение дисперсных систем под действием силы тяжести или центробежных сил. Простейший пример - оседание взвешенных в жидкости твёрдых частиц. С. используется при классификации порошков (см. Седиментационный анализ) и обогащении полезных ископаемых, а также в ряде др. произ-в. Осуществляется с помощью отстойников, классификаторов, сепараторов, центробежных машин и др. приспособлений. СЕЙНЕР (англ. seiner, от seine - невод) - судно для лова рыбы кошельковым (иногда донным) неводом, ставными сетями и ярусами. Снабжены промысловыми и грузоподъёмными машинами, наиболее крупные несут вертолёт для поиска рыбы. СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, сейсморазведка, - методы разведочной геофизики, осн. на изучении особенностей распространения в земной коре упругих (гл. обр. продольных) волн, возбуждаемых взрывами (в неглубоких скважинах) или ударными и вибрац. генераторами. Применяется для изучения строения земной коры, поисков и подготовки к разведочному бурению нефтегазоносных структур и др. Виды С. р. различаются по родам используемых волн (отражённых, преломлённых и др.), условиям проведения С. р. (полевая, мор., скважинная - сейсмокаротаж) и др. признакам. См. Каротаж. СЕЙСМО... (от греч. seism6s - колебание, землетрясение) - составная часть сложных слов, означающая: относящийся к колебаниям в земной коре, землетрясениям (напр., сейсмограф, сейсмология). СЕЙСМОГРАФ (от сейсмо... и ...граф), сейсмоприёмник, - прибор для записи колебаний земной коры при землетрясениях и сейсморазведке. В электродинамич. С. колебания воспринимаются корпусом прибора, смещения к-рого относительно инертного груза, связанного с корпусом пружинами, преобразуются в электрич. колебания. Для регистрации объёмных волн сжатия в жидкой среде (на море, в буровых скважинах) применяются пьезоэлектрические С. СЕЙСМОКАРОТАЖ (от сейсмо... и каротаж) - исследование с помощью зонда каротажного сейсмич. св-в горных пород по стволу скважины путём определения скоростей распространения, коэфф. отражения, прохождения и поглощения упругих волн, источник к-рых находится на поверхности (взрыв близ устья скважины) либо помещается в зонде (акустич. каротаж). Результаты С. используются для выделения плотных и высокопористых пород, повышения точности интерпретации данных сейсмической разведки, контроля технич. состояния скважины и т.д. СЕЙСМОЛОГИЯ (от свисло... и ...логия) - раздел геофизики, занимающийся изучением землетрясений, а также исследованием внутр. строения Земли на основании наблюдений над упругими волнами, вызванными землетрясениями и взрывами. Осн. задачи С.: установление причин землетрясений, их геогр. распространения, связи с геодинамич. процессами; изыскание методов прогноза землетрясений и исследования, необходимые для сейсмостойкого стр-ва; изучение на основе сейсмич. данных внутр. строения Земли. Мировая сейсмологии, сеть насчитывает неск. сотен станций. СЕЙСМОПРИЁМНИК - то же, что сейсмограф. СЕЙСМОРАЗВЕДКА - см. Сейсмически я разе едка. СЕЙСМОРАЗВЁДОЧНАЯ СТАНЦИЯ - передвижной комплекс, предназнач. для регистрации упругих колебаний при проведении сейсмической разведки. С. с. обычно регистрирует упругие колебания, поступающие по каналам (12, 24, 48-и в отд. случаях до 10 000) от сейсмоприёмников в центр. пункт, размещённый на автомобиле (или на борту судна при работах на море). В центр. пункте находятся усилители, частотные фильтры, регистратор (в сов. С. с. - магнитный, иногда оптический) и пульт управления. Совр. С. с. - компьютеризов. система с предварит. обработкой данных, регистрируемых в цифровой форме, удобной для послед. обработки на ЭВМ. СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, антисейсмическое строительство, - стр-во зданий и сооружений, способных противостоять сейсмич. воздействиям во время землетрясений, сохраняя свои эксплуатац. качества. При проектировании таких зданий и сооружений, кроме обычных нагрузок, учитываются возникающие при землетрясениях сейсмич. силы инерции. Интенсивность возможных в р-не стр-ва землетрясений определяется по карте сейсмич. районирования и выражается в баллах (условная цифровая оценка). По принятой в СССР 12-балльной шкале опасными для зданий и сооружений считаются землетрясения, Макс. интенсивность к-рых достигает 7 баллов и более. СЕКАМ (SECAM, от нач. букв, франц. Systeme en Couleur avec Memoire - цветная система с запоминанием) - система цветного телевидения с поочерёдной (через строку) передачей двух цветоразностных сигналов (цветовая информация) при непрерывной передаче сигнала яркости. Два цветораэностных сигнала передаются на вспомогат. поднесущих частотах (с применением частотной модуляции), третий сигнал цветности (зелёный) формируется в телевиз. приёмнике (в спец. матричном устройстве) пропорциональным сложением частей первых двух сигналов цветности. Для его формирования в приёмное устройство вводят линию задержки на длительность передачи одной строки (64 мкс) с целью одноврем. поступления двух цветоразностных сигналов в матричное устройство. Первонач. вариант системы СЕКАМ был предложен франц. изобретателем Анри де Франсом и положен в основу системы цветного телевидения Франции и СССР. Существуют и др. системы цветного телевидения. СЕКАНС [лат. secans, здесь: секущая (прямая), от seco - режу, рассекаю] - одна из тригонометрических функций. СЕКОН - супервидикон с диэлектрич. пористой мишенью, действие к-рой осн. на явлении вторично-электронной проводимости. В С. ускоренные фотоэлектроны проникают в пористое тело мишени (напр., слой хлорида калия толщиной 15 - 20 мкм), создавая в диэлектрике вторичные электроны, к-рые устремляются к положительно заряженной сигнальной пластине (алюм. плёнка толщиной 0,1 - 0,2 мкм). В результате на мишени С. образуется положит. потенциальный рельеф. Мишень С. обеспечивает усиление видеосигнала до 100 раз. Диапазон рабочих освещённостей составляет 0,001 - 10 лк. С. может работать в режиме длит. накопления и хранения информации (до неск. ч). Применяется в ТВ, астрофиз. и др. аппаратуре. СЕКСТАНТ, секстан [от лат. sextans (sextantis) - шестой: лимб С. составляет ок. 1/6 части окружности], - угломерный инструмент, применяемый в мореходной и авиац. астрономии для определения угловых высот небесных светил. Высоты определяются либо по отношению к видимому горизонту (на море), либо относительно искусств. горизонта, к-рым снабжаются нек-рые конструкции С. При наблюдениях С. держат в руках. См. рис. Морской секстант: 1 - рама; 2 - рукоятка; 3 - лимб со шкалой; 4 - алидада; 5 - отсчётный барабан; 6 - лупа с осветителем; 7 и 9 - зеркала; 8 - светофильтры; 10 - зрительная труба; а - луч от прямостоящего предмета (точка горизонта); b - луч от второго предмета (небесное светило) СЕКТОР (лат. sector, букв. - рассекающий, отделяющий, от seco - разрезаю, разделяю) - 1) плоский С. - часть площади криволинейной фигуры, огранич. двумя прямыми, исходящими из одной точки внутри фигуры, и дугой между ними. 2) Круговой С. - часть круга, огранич. дугой окружности и двумя радиусами, проведёнными к концам этой дуги. 3) Сферический С. - тело, образов, вращением кругового С. около радиуса круга. СЕКУНДА [от лат. secunda divisio - второе деление (первоначально градуса, а потом и часа)] - 1) системная ед. времени. Обозначение - с; С. равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями осн. состояния атома цезия-133. В СССР хранится гос. первичный эталон единиц времени и частоты с диапазонами измерений 10-8 - 106 с и 1 - 1420*106 Гц. 2) Звёздная С. = 1/86 400 звёздных сут. или 0,997 269 566 с. 3) У г л о в а я С. - внесистемная ед. плоского угла. Обозначение - ...". 1"= 1/"60' = 1/3600°= ПИ/648000 рад = 4,848 137 • 10-6 рад (см. Радиан). СЕКУНДОМЕР - механич. или электронный прибор для измерений интервалов времени с погрешностью от 0,1 до 0.001 с. Основа механич. С. - часовой механизм, электронного - кварцевый генератор. Применяют в пром-сти, спорте и т. д. См. рис. Карманный секундомер СЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ скоростного нагрева - пламенная проходная печь для нагрева перед прокаткой круглых заготовок диам. до 200 мм и для термообработки труб. Состоит из большого числа нагреват. секций с располож. между ними вращающимися водоохлаждаемыми роликами. Ролики устанавливаются под углом к направлению движения изделия, что обеспечивает его вращение и равномерный нагрев. Скоростной нагрев достигается в результате интенсивного теплообмена при большой разности темп-р изделия и печи (темп-ра печи 1300 °С и выше). С. п. отапливаются газообразным топливом. СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - один из распространённых типов совр. жилого дома (см. рис.). Объёмно-планировочный элемент дома - секция (поэтажно повторяющаяся группа квартир, объединённых вокруг лестнично-лифтовых коммуникаций). Секционный жилой дом
вверх