ПЕРМЕНДЮР (англ, permendur, от permeability - проницаемость и durable - прочный, длительный) - сплав железа с кобальтом (48-50% ) и ванадием (до 2%), характеризующийся большими значениями магнитного насыщения, проницаемости в области высоких индукций, точки Кюри. Разработан в кон. 20-х гг. 20 в. в США. Применяется для изготовления деталей магнитопроводов, телеф. мембран, сердечников магнитострикц. преобразователей и малогабаритных электродвигателей. Относится к магнитомягким материалам. ПЕРМЕНОРМ (нем. Permenorm, от permeabel - проницаемый и Norm - норма) - низконикелевый пермаллой (50% никеля, 50% железа) с повыш. магнитными св-вами, в т. ч. с прямоугольной петлёй гистерезиса. Разработан в период 2-й мировой войны 1939-45 в Германии. Применяется для изготовления деталей реле, трансформаторов, дросселей, работающих с подмагничиванием. Относится к магнитомягким материалам. ПЕРМИНВАР (англ. perminvar, от permeability - проницаемость и invariable - неизменяемый) - сплав с пост. магнитной проницаемостью и малыми потерями на гистерезис в слабых полях. Разработан в 20-х гг. 20 в. в США. Обычно П. содержит 45- 47% никеля, 30% железа и 23 - 25% кобальта. П. нек-рых марок содержат до 70% никеля и до 7,5% молибдена. Применяется в радиотехнике, электронике и технике связи для изготовления высокостаб. сердечников трансформаторов и дросселей с миним. искажением сигнала. Относится к магнитомягким материалам. ПЕРМУТИТЫ (от лат. permuto - обмениваю) - искусств, алюмосиликаты. Хим. состав П. определяется общей ф-лой Na2O*Al2O3*nSiO2*mH2O. П. способны к обмену ионов металлов в р-рах. Применяются для очистки и умягчения воды. При фильтровании через слой П. природных вод нежелат. ионы (напр., ион кальция Са2+, придающий воде жёсткость) обмениваются на безвредные ионы, входящие в состав П. (на ион натрия Na+). П. применяют также для обработки пищ. продуктов и т. п. ПЕРОКСИД БЕНЗОИЛА, перекись бензоила, [С6Н5С(О)-О-]2 - белые кристаллы; tпл 106 -107 °С (с разложением). Инициатор полимеризации нек-рых мономеров, вулканизующий агент (напр., для кремнийорганич. каучуков), отвердитель полиэфирных смол, отбеливатель и дезодорант для пищ. продуктов. ПЕРОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, перекисные соединения. - хим. соединения, в молекуле к-рых присутствует группа -О-О - . Неорганич. П. с. могут содержать анион О3-2 (пероксиды, напр. BaO2), O-2 (супероксиды, или надпероксиды, напр. NaO2), О-3 (озониды, напр. NaO3), НО-2 (гидропероксиды, напр, водорода пероксид), а также группу -О- О- в составе комплексного аниона к-ты (пероксокислоты, или надкислоты, напр. пероксомоносерная НО - SO2 - ООН). К органич. П. с. относятся пероксиды (напр., пероксид бензоила), гидропероксиды озониды надкислоты RC(O)OOH. П. с. - окислители, отбеливатели, источники кислорода ("кислородные батареи"), инициаторы полимеризации, отвердители синтетич. смол, вулканизующие агенты и т. д. ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ (от лат. perpetuum mobile, букв. - непрерывно двигающееся) - см. Вечный двигатель. ПЕРРОН (от франц. perron - каменное крыльцо) - то же, что платформа. ПЕРСЕПТРОН, перцептрон (англ. реrсерtron, нем. Perzeptron, от лат. perceptio - понимание, познавание, восприятие), - устройство, моделирующее процесс восприятия. Модель восприятия (персептивная модель) может быть представлена в виде трёх слоев нейронов: рецепторного слоя (S), слоя преобразующих нейронов (А) и слоя реагирующих нейронов (R). От внеш. раздражения в S-слое образуются сигналы, к-рые, распространяясь по нервным путям, достигают R-слоя, где в соответствии с совокупностью пришедших сигналов образуются новые сигналы, поступающие на нейроны R-слоя. Восприятие к.-л. объекта соответствует возбуждению определ. нейрона R-слоя. Термин П. употребляют также применительно к системам (часто на базе ЭВМ) для решения задач, связанных с распознаванием образов. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭВМ, персональный компьютер, - микро- или мини-ЭВМ индивидуального пользования. Ориентирована на разработку и решение задач неспециалистом в области вычислит. техники. Матем. обеспечение П. ЭВМ включает средства обучения (в т. ч. самообучения) пользователя, а также позволяет работать в диалоговом режиме с "дружественной реакцией" машины на любые, в т. ч. ошибочные, его действия. Допускается подключение к П. ЭВМ в качестве дисплея обычного телевизора, а в качестве устройства внеш. памяти - магнитофона. П. ЭВМ применяют на автоматизир. рабочих местах конструктора (в системах автоматизир. проектирования), технолога (в системах автоматизир. управления технологич. процессами), агронома, бухгалтера и др. Их можно подключать в качестве терминала к ЭВМ на вычислит. центре коллективного пользования, чтобы решать более сложные задачи. ПЕРСПЕКТИВА (франц. perspective, от лат. реrspicio - ясно вижу) - 1) система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрит. восприятием предметов человеком. В архит. проектировании перспективные построения используются для проверки композиц. замысла архитектора, выраж. в проекте, для наглядного изображения будущего здания и застройки в натуре. 2) Линейная П. - способ изображения пространств. фигур на плоскости с помощью центр. проекции, при к-рой точка Р (см. рис.) пространства проектируется на плоскость в точку Р', являющуюся точкой пересечения прямой ОР с плоскостью (О - центр П.). На рис. дана П. куба. Линейная перспектива куба ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОВМЕЩЕНИЙ МЕТОД - метод комбинир. киносъёмки, осн. на соединении в кадре изображений объектов, разл. по масштабу и пространств, положению, для создания иллюзии реальной перспективы. П. с. м. позволяет изображать, напр., человека великаном или карликом, меняя относит. масштабы декораций. ПЕРСПЕКТОГРАФ (от перспектива и ...граф) - чертёжный прибор, приспособление для вычерчивания перспективных проекций деталей машин, сооружений, интерьеров помещений и т. п. ПЕРФОРАТОР (от лат. perforo - пробиваю, прокалываю) - 1) устройство для записи буквенной или цифровой информации посредством пробивки отверстий (перфораций) на перфокарте, перфоленте. Состоит из перфорирующего механизма и привода. По типу привода П. делят на механич., электрич., электромагн., пневматич. или гидравлич.; по способу управления - на ручные, полуавтоматич. (с помощью клавиатуры) и автоматические; по типу носителя данных - на ленточные и карточные П. Наиболее часто П. используют для записи цифровой или алфавитно-цифровой информации в ЭВМ (в устройствах ввода - вывода данных), в технике связи (телегр. аппараты, телетайпы и т. п.). См. рис. 2) Машина для пробивания отверстий, напр. краевых, в киноленте, диаграммной бумаге. 3) Назв. бурильного молотка. Автоматический перфоратор для 80-колонных перфокарт Схема ленточного перфоратора (механизма): 1 - направляющая пуансона; 2 - лента; 3 - матрица; 4 - блокирующий рычаг; 5 - механизм привода ПЕРФОРАЦИОННАЯ КАРТА, перфокарта, - носитель данных в виде прямоугольной карточки, обычно из тонкого эластичного картона (реже из пластмассы), на к-рую информация записывается пробивкой отверстий (перфораций), располож. в определ. порядке. На лицевой стороне П. к. нанесена цифровая сетка (кодовое поле), разделяющая её на вертик. колонки и горизонтальные ряды - строки, определяющие положение отверстий (см. рис.). П. к. используют, напр., для ввода данных в ЭВМ и станки с ЧПУ, для формирования информац. массивов в информационно-поисковых системах (в последних часто используются разновидности П. к. - карты с краевой перфорацией и суперпозиционные, или просветные, карты). Перфорационная карта ПЕРФОРАЦИОННАЯ ЛЕНТА, перфолента, - носитель данных в виде узкой бум., целлулоидной или полиэтилентерефталатной (лавсановой) ленты, на к-рую информация наносится перфоратором в виде совокупности отверстий (перфораций), располагаемых в определ. порядке вдоль ленты. В СССР получили распространение П. л. из плотной бумаги шириной 17,5 - 25,4 мм и толщиной ок. 0,1 мм. П. л. имеют от 5 до 8 информационных дорожек и одну транспортную (см. рис.). П. л. применяют для ввода и вывода информации в ЭВМ, телегр. аппаратах, станках с ЧПУ и т. д. Перфорационные ленты: а, виг - с 5, 7и8 дорожками; б - с 6 дорожками и прямоугольными отверстиями ПЕРФОРАЦИОННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ - состоит из табулятора, расшифровочной машины, сортировальной машины, перфоратора и др. устройств, в к-рых носителем данных являются перфорационные карты. ПЕРХЛОРАТЫ - соли хлорной к-ты НС1О4. П. хорошо растворимы в воде (за исключением П. калия); сильные окислители. Применяются для изготовления ВВ и пиротехнич. составов. П. магния (ангидрон) Mg(ClO4)2 - водоотнимающее средство в лабораторной практике. ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ СМОЛА - то же, что поливинилхлорид хлорированный. ПЕРЧ (англ. perch, букв. - шест) - то же, что поль. ПЕСКОДУВНАЯ МАШИНА - машина, применяемая при изготовлении литейных форм и литейных стержней. Действие П. м. осн. на использовании энергии сжатого воздуха для подачи формовочной или стержневой смеси в опоку или стержневой ящик (см. рис.). На основе П. м. созданы автоматич. формовочные линии производительностью 360 стержней в 1 ч при массе стержней до 250 кг и 240 форм в 1 ч для отливок массой до 15 кг. При изготовлении стержней используют гл. обр. пескострельные машины. К ст. Пескодувная машина. Схема пескодувного механизма: 1 - резервуар; 2 - механический разрыхлитель; 3 - выдувное отверстие; 4 - вентиляционная плита; 5 - опока; 6 - модель; 7 - вентиляционные отверстия ПЕСКОЛОВКА - очистное сооружение в виде резервуара в системе канализации для выделения из сточных вод механич. примесей минер. происхождения (гл. обр. песка, крупность частиц к-рого более 0,25 мм). ПЕСКОМЁТ ФОРМОВОЧНЫЙ - устройство для изготовления крупных литейных форм и литейных стержней. Различают П. ф. передвижные и стационарные. Осн. узел П. ф. - метат. головка. Формовочная или стержневая смесь, подаваемая конвейером 1 (см. рис.), подхватывается порциями (пакетами) и с силой выбрасывается лопатками 2 ротора в опоку или стержневой ящик; т. о., заполнение опоки происходит с одноврем. уплотнением. Метат. головка движется горизонтально по любой траектории в пределах площади, на к-рой производится формовка. Производительность П. ф. 5 - 50 м3/ч. К ст. Пескомёт формовочный. Схема работы пескомёта: 1 - конвейер; 2 - лопатка; 3 - кожух ПЕСКОСТРЕЛЬНАЯ МАШИНА - машина, применяемая при изготовлении литейных стержней в стержневых ящиках с горизонтальным и вертик. разъёмом (в т. ч. в нагреваемых и холодных ящиках с окончат. отверждением в них стержня). Действие П. м. осн. на использовании энергии сжатого воздуха для подачи стержневой смеси в ящик. П. м. отличается от пескодувной машины более соверш. конструкцией выдувного механизма, обеспечивающего большую скорость выдуваемой смеси. Смесь уплотняется при ударе струи и торможении частиц смеси о стенки ящика. На основе П. м. созданы автоматич. стержневые линии, имеющие производительность до 600 стержней в 1 ч при массе стержней до 150 кг. На П. м. можно также изготовлять литейные формы. См. рис. К ст. Пескострельная машина. Схема пескострельного механизма: 1 - резервуар; 2 - обечайка; 3 - конический насадок; 4 - вентиляционная плита; 5 - выдувное отверстие; 6 - ящик; 7 - вентиляционные отверстия ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА - обработка (преим. очистка) фасадов зданий, металлич. поверхностей перед окрашиванием и т. д. Для П. о. применяют пескоструйные аппараты, действие к-рых осн. на подаче струи сжатого воздуха со взвеш. в нём частицами песка на обрабатываемую поверхность. В литейном произ-ве П. о. запрещена (может вызвать силикоз) и заменена дробемётной или дробеструйной очисткой. ПЕСОК - мелкообломочная рыхлая осадочная порода, состоящая из зёрен (песчинок) кварца, полевых шпатов, слюды и реже обломков пород размером от 0,1 до 1 мм (по нек-рым классификациям, от 0,05 до 2 мм); содержит примесь пылеватых и глинистых частиц, иногда также скелетные остатки организмов. Широко применяется в стр-ве, а также в стек. промети (кварцевые пески) и др. Большая пористость П. иногда обусловливает скопление в нём воды (плывуны). ПЕСТИЦИДЫ (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) - хим. средства борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти и кожи, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных. К П. относят также регуляторы роста растений, добавки к краскам, препятствующие обрастанию мор. судов, и пр. Пестицидной активностью обладают мн. органич. и неорганич. в-ва, напр. хлор- и фосфорорганич. соединения, нек-рые производные мочевины, сера, соединения меди, цианамид кальция, хлорат магния. Используют П. обычно в форме разл. препаратов - смачивающихся порошков, концентратов эмульсий, дустов, растворов, аэрозолей, содержащих разбавители, поверхностно-активные в-ва, загустители и др. компоненты. П. вносят в почву или (и) применяют путём опрыскивания, опыливания, окуривания почвы, семян, растений, хранилищ, парников. См. также Бактерициды, Гербициды, Десиканты, Дефолианты, Инсектициды, Фумиганты, Фунгициды. ПЕСЧАНИК - обломочная осадочная горная порода - сцементир. песок. Состоит гл. обр. из зёрен кварца, часто с примесью полевого шпата (т. н. аркозовые П.). П. широко используют как строит. материал и низкокачеств. абразив (мельничные жернова, точильные камни и др.); чисто кварцевые П. применяют для получения огнеупорного динаса, иногда - в стеклоделии. Пористые П., обладающие коллекторными свойствами, нередко служат ловушками для нефти. ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН мелкозернистый - бетон, в состав к-рого входит вяжущее и мелкий заполнитель (песок). По составу П. б. аналогичны растворам строительным, но отличаются от них меньшей подвижностью (пластичностью) смесей из-за различий в способах укладки. Применяются П. б. для тех же целей, что и обычные тяжёлые бетоны. По сравнению с последними П. б. имеют повыш. расход вяжущего и соответственно увелич. усадочные деформации. Применение П. б. эффективно гл. обр. в р-нах, где нет крупных заполнителей. ПЕТА... - приставка для образования наименования десятичной кратной единицы, соответствующая множителю 10" (П. означает пять разрядов по 10s). Обозначение - П; пример образования кратной единицы: 1 ПВт-ч (петаватт в час) = 1015 Вт*ч. ПЕТАЛИТ (от греч. petalon - лист: по листопо-добной совершенной спайности) - минерал, алюмосиликат лития Li[AlSi4O10]. Цвет белый; часто бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 6,5; плотн. ок. 2400 кг/м3. Оптим. (по содержанию лития и кремнезёма и отсутствию примесей) сырьё для литиевой керамики, обладающей рядом уникальных свойств (напр., практически нулевым коэфф. термич. расширения). ПЕТИТ (от франц. petit - маленький) - полиграф. шрифт, кегль к-рого равен 8 пунктам (ок. 3 мм). Применяется для набора осн. текста справочных изданий, журналов, газет, а в др. изданиях - преим. примечаний, сносок и т. п. Данная фраза набрана П. ПЕТЛЯ - фигура пилотажа; обычно отождествляется с Нестерова петлёй. Восходящая часть П. с поворотом ЛА относительно продольной оси на 180° в верх. точке и выходом в горизонтальный полёт наз. полупетлёй (см. рис.) или иммельманом. Движение ЛА по замкнутой кривой в накл. плоскости и с сохранением после выхода из фигуры первонач. направления полёта наз. косой петлёй. Петля, косая петля (а) и полупетля (б) ПЕТРОГРАФИЯ (от греч. petros - камень и ...графил) - науч. дисциплина, изучающая горные породы, их минеральный и хим. состав, структуры и текстуры, условия залегания, закономерности распространения, происхождения и изменение в земной коре и на поверхности Земли. См. Петрология. ПЕТРОЛАТУМ (от ср.-век. лат. petroleum - нефть) - светло-коричневая вязкая масса, смесь парафина, церезина и масла; темп-pa каплепадения 55 - 65 °С. Образуется при депарафинизации остаточных нефт. масел сернокислотной или селективной очистки.. Сырьё для получения церезина, компонент смазок, электроизоляц. композиций, вазелина, антиозонант для резины. ПЕТРОЛЕЙНЫЙ ЭФИР - см. в ст. Газовый бензин. ПЕТРОЛОГИЯ (от греч. petros - камень и ...логия) - науч. дисциплина, изучающая происхождение, состав, строение и взаимоотношения горных пород. Иногда рассматривается как синоним петрографии или как её теоретич. часть. ПЕТРОСИТАЛЛЫ - см. в ст. Ситаллы. ПЕТРУРГИЯ (от греч. petros - камень и ergon - работа) - камнелитейная пром-сть (см. Каменное литьё). ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЭВМ, принтер, - электромеханич. устройство, автоматически печатающее на бумаге (или к.-л. её заменителе) в цифровой или буквенно-цифровой форме результаты обработки информации на ЭВМ. Примеры таких устройств: алфавитно-цифровые П. у., пишущая электрифицир. машина, телегр. аппарат. ПЕЧАТНАЯ МАШИНА - полиграф. машина для многократного получения одинаковых оттисков текста, иллюстраций и т. п. (печатания тиража книг, газет, журналов) с печатных Форм. Осн. узлы П. м.: печатный и красочный аппараты, устройства для подачи бумаги и вывода готовой продукции и механизмы, приводящие их в движение. Различают П. м. высокой, офсетной, глубокой, а также др. способов печати. По виду печатной формы и поверхности, прижимающей к ней бумагу (или др. материал), разлнчают тигельные, плоскопечатные и ротац. машины. В тигельных П. м. оттиски получают в результате взаимодействия двух плоскостей - печатной формы и тигля, прижимающего бумагу к форме. В плоскопечатных П. м. печатная форма располагается на плоскости, а бумагу к ней прижимает цилиндр. В ротац. П. м. форма и поверхность, прижимающая к ней бумагу, - цилиндрические, вращающиеся с одинаковой скоростью. Бумага может подаваться листами (листовые П. м.) или с рулона (рулонные П. м.). Наиболее производительны ротац. рулонные П. м. См. также ст. Высокая печать, Глубокая печать, Офсетная печать, Флексографская печать. См. рис. Схема однокрасочной листовой ротационной печатной машины: 1 - самонаклад для бумаги; 2 - печатный цилиндр; 3 - формный цилиндр; 4 - красочный аппарат; 5 - листовыводное устройство; 6 - приёмный стол для оттисков Схемы печатного устройства печатной машины: а - тигельной; 6 - плоскопечатной; в - ротационной; 1 - форма; 2 - талер; 2' - формвый цилиндр; 3 - тигель; 3' - печатный цилиндр; 4 - бумага ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА - пластинка из электроизоляц. материала (гетинакса, текстолита, стеклотекстолита, керамики и др.), на поверхности к-рой к.-л. способом (напр., фотохим.) нанесены тонкие электропроводящие полоски (печатные проводники) с контактными площадками для подсоединения навесных электро- и радиоэлементов (в т. ч. модулей и интегральных схем). Предназначены для печатного монтажа. Различают односторонние и двусторонние, однослойные и многослойные П. п. См. рис. Печатная плата: 1 - контактные площадки; 2 - печатные проводники тока; 3 - участки фольгированной поверхности; 4 - электроизоляционные промежутки; 5 - металлизированные отверстия; 6 - контактные площадки для соединения с внешними электрическими цепями ПЕЧАТНАЯ СХЕМА - узел радиоэлектронного устройства, на плате к-рого способом печатного монтажа нанесены резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. п. Резисторы, напр., получают нанесением слоя углерода, металла и др. ПЕЧАТНАЯ ФОРМА - носитель текстовой и изобразит. информации, служащий для многократного получения оттисков; содержит печатающие (дающие оттиски краски на запечатываемом материале) и пробельные (непечатающие) элементы. Взаимное расположение печатающих и пробельных элементов определяет способ печати. В зависимости от способа печати, вида печатных машин, характера используемых материалов различают след. П. ф.: в высокой печати - набор, клише, фотополимерная форма, стереотип; в офсетной печати - форма монометал-лич. (напр., алюминиевая) и полиметаллич. (напр., медная, хромовая на стальной основе); в глубокой печати - омеднённые и хромированные цилиндры. Материал П. ф. - цветные металлы, сплавы, пластмасса,резина, металлич. или бум. фольга и др. П. ф. в значит. мере определяет качество печати изданий. ПЕЧАТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ЛИНИЯ - автоматизир. линия, состоящая из специализир. рулонной машины, напр., высокой печати, печатающей за один рабочий цикл все страницы книги, и агрегата для изготовления, обработки блоков книжных и вставки их в мягкие обложки или переплётные крышки. За один рабочий цикл линия выпускает готовую книгу. Применение П.-о. л. значительно сокращает число рабочих и время выпуска издания. ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ - способ монтажа электронной аппаратуры, при к-ром комплектующие элементы (транзисторы, диоды, резисторы и т. д.) устанавливаются на печатной плате и соединяются между собой уже имеющимися на ней тонкими электропроводящими полосками (печатными проводниками). Для крепления элементов на плате их выводы вставляют в спец. отверстия, обычно проходящие через контактные площадки, и припаивают к ним. П. м. позволяет уменьшить габаритные размеры и массу аппаратуры, механизировать и автоматизировать мн. технологич. процессы при её массовом произ-ве; при этом значительно повышается надёжность электронной аппаратуры и заметно сокращаются расход материалов и затраты труда. ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК - участок металлизир. слоя, нанесённого на изоляц. основание печатной платы, эквивалентный обычному монтажному проводу и осуществляющий электрич. соединение элементов в соответствии с электрич. схемой. П. п. получают разл. методами (травлением фольгиров. диэлектрика, электрохим. осаждением и т. д.). Обычно толщина П. п. составляет неск. десятков мкм, ширина - менее 1 мм; миним. расстояние между ними 0,3 - 0,5 мм. ПЕЧНАЯ СВАРКА - сварка давлением, при к-рой нагрев металла в зоне соединения деталей осуществляется в печах или горнах (горновая с в а р к а), а пластич. деформирование, или осадка, - ударами молота (кузнечная сварк а), прокаткой или выдавливанием. ПЕЧЬ - устройство, в к-ром в результате горения топлива (иногда и др. хим. реакций) или превращения электрич. энергии выделяется теплота, используемая для отопления, тепловой обработки материалов и т. п. В зависимости от источника теплоты П. делят на пламенные (напр., методическая печь) и электрические. По областям применения различают бытовые и пром. П. По технологич. назначению П. могут быть разделены на след. виды: 1) П. для удаления влаги из материала (напр., сушильная печь); 2) нагреват. П. (напр., нагревательный колодец, термическая печь); 3) обжиговые печи; 4) плавильные П. (напр., мартеновская печь, стекловаренная печь); 5) П. для разложения (диссоциации) и возгонки материала (напр., коксовая печь). Многообразием назначений обусловлено и многообразие конструктивных особенностей П. (см. Башенная печь. Вращающаяся печь, Двухванная печь, Колпаковая печь, Кольцевая печь. Конвейерная печь, Печь с шагающими балками, Протяжная печь, Проходная печь, Тигельная печь, Шахтная печь). ПЕЧЬ С ЖИДКОЙ ВАННОЙ - шахтная печь прямоугольного сечения для проведения плавки в жидкой ванне при произ-ве тяжёлых цветных металлов. Обогащённое кислородом возд. дутьё подаётся через боковые водоохлаждаемые фурмы. Для печи характерна высокая степень механизации и автоматизации. ПЕЧЬ С ШАГАЮЩИМИ БАЛКАМИ - проходная печь для нагрева и термич. обработки металлич. и др. изделий, через к-рую изделия транспортируют с помощью циклически движущейся системы подвижных балок. Подвижный и стационарный поды выполняют в виде рамных конструкций из охлаждаемых труб для того, чтобы нагревать изделия сверху и снизу. Для нагрева изделий только сверху применяют печи с шагающим подом, футерованным огнеупорным кирпичом. ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ - мocт для перевода пешеходной дороги через к.-л. препятствие (реку, канал, овраг, жел. или автомоб. дорогу). Для подъёма на П. м. и спуска с него делают лестничные марши, разделённые площадками, реже - пандусы и эскалаторы. Совр. П. м. сооружают из бетона, ж.-б. и металла, преим. балочной, рамной, арочной, реже вантовой и висячей систем. См. рис. К ст. Пешеходный мост. Рубцовский мост через р. Яузу в Москве ПИГМЕНТЫ (от лат, pigmentum - краска) - высокодисперсные порошки разл. цветов, нерастворимые в воде и в окрашиваемых средах. Все П. подразделяют на неорганич. (минеральные) и органические. Первые могут быть природными или синтетич.; органич. П. получают только синтетич. путём. Важнейшие хар-ки П. - яркость и насыщенность цвета, укрывистость (способность перекрывать цвет окрашиваемой поверхности), светостойкость, устойчивость к действию хим. реагентов, размер частиц (дисперсность). Неорганич. П. (диоксид титана, цинковые и свинцовые белила, охра, сурик и др.) особенно широко применяют в лакокрасочной пром-сти. Органич. П. (фталоцианиновые, азопигменты и др.) используют в текст. и полиграф. пром-сти, при крашении пластмасс, резины и т. п. В биологии П. наэ. окраш. в-ва, играющие важную роль в жизнедеятельности животных и растит. организмов. Примерами таких П. могут служить зелёный П. растений - хлорофилл, красный П. крови - гемоглобин. ПИКАП (от англ. pick up - поднимать, подбирать) - грузопасс. модификация легкового автомобиля. Кузов П. обычно устанавливается на шасси стандартных легковых автомобилей; выполняется открытым или закрытым с откидными сиденьями вдоль бортов и входом сзади. Грузоподъёмность до 0,5 т. См. рис. Пикап ПИКЕЛЕВАНИЕ (нем. Pickeln, от голл. pekelen - солить) в кожевенно-меховом производстве - обработка голья и шкур в барабанах р-ром (пикелем), содержащим к-ту (обычно H2SO4) и соль (NaCl), для консервирования, придания им мягкости и пластичности, а также для подготовки их к Дублению. ПИКЕТ (франц. piquet, букв. - кол, колышек) - 1) точка земной поверхности, положение к-рой определяют относительно съёмочной точки в процессе геодезич. съёмки данного участка местности. 2) Путевой знак с указанием номера участка (отрезка) ж.-д. пути и сам участок, огранич. двумя такими знаками, располож. один от другого обычно на расстоянии 100 м. Иногда П. наз. дом лесной охраны, будку дорожной службы и т. п. ПИКИРОВАНИЕ [от франц. piquer (une tete) - падать вниз головой] - снижение ЛА по наклонной к горизонту прямолинейной траектории, лежащей в вертик. плоскости (см. рис.). Траектория включает участки ввода, прямолинейного полёта с углом наклона к горизонту от 30 до 90° и вывода. П. является одной из фигур пилотажа. Различают пологое П. (угол наклона продольной оси ЛА к горизонту до 45°) и к р у т о е (угол более 45°). Пикирование ПИКНОМЕТР (от греч. pyknos - плотный и ... метр) - прибор для определения плотности газов, жидкостей и твёрдых тел. Представляет собой сосуд небольшого объёма с меткой на горловине или с капиллярным отверстием, пробкой для к-рого служит тело термометра. Действие П. осн. на взвешивании его с исследуемым телом, заполняющим П. до метки на горловине или до верхнего края капилляра. Применяется в лабораторной практике. ПИКО... (от исп. pico - малая величина) - приставка для образования наименования десятичной дольной единицы, соответствующая множителю 10-12. Обозначение - п. Пример образования дольной единицы: 1 пФ (пикофарада) = 10-12 Ф. ПИКОВАЯ НАГРУЗКА, пиковая мощность (от франц. pic - пик, остроконечная вершина), - Макс. электрич. нагрузка электроэнергетической системы в определ. интервале времени (обычно сутки). Напр., в суточном графике электрич. нагрузки города можно выделить утреннюю и вечернюю П. н. На время действия П. н. включают резервные мощности энергосистемы или спец. пиковые электростанции. ПИКОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - электростанция, часть или все агрегаты к-рой работают тогда, когда потребление электроэнергии в энергосистеме на короткое время (в период пиковой нагрузки) резко возрастает. П. э. могут служить гидроэлектрические станции, имеющие водохранилище и обеспечивающие быстрое включение агрегатов, газотурбинные электростанции, конденсационные электростанции, приспособленные для такого режима работы, гидроаккумулирующие электростанции и приливные электростанции. ПИК-ТРАНСФОРМАТОР - трансформатор, преобразующий перем. электрич. напряжение синусоид. формы в напряжение перем. полярности той же частоты, но с резко выраж. пикообразной формой. П.-т. используют как генераторы импульсов гл. обр. в исследоват. установках высокого напряжения, реже - в устройствах автоматики. ПИЛА - ручной или станочный многорезцовый режущий инструмент для деления (распиливания) древесины, металла и др. материалов. В деревообработке используют П.: ручные (двуручные) со свободным полотном для распиливания брёвен, брусьев и толстых досок; лучковые с натянутым полотном для продольного, поперечного и криволинейного (фигурного) распиливания пиломатериалов, фанеры, листовых и плитных древесных материалов; ножовки со свободным полотном для разнообразных работ (при небольших размерах обработки); механизир. (дисковые и цепные электропилы, бензиномоторные цепные); станочные (полосовые, ленточные, дисковые, цилиндрич., сферич. и др.). Для разрезки металлич. труб, сортового проката, отрезки прибылей, вырезки заготовок из листа служат П.: дисковые, в т. ч. П. трения, и абразивные - резание вращающимся диском, ножовочные - резание ножовочным полотном, ленточные - резание бесконечной (замкнутой) гибкой стальной лентой с зубьями (см. рис.). Применяются ручные П. и с приводом от отрезных, ножовочных и др. станков. Для резки нагретых заготовок служат П., диск к-рых вращается с большой частотой. В деревообработке различают П. полосовые (рамные и ленточные) и круглые (дисковые, сферич., цилиндрич.). О П. для резки камня см. в статьях Камнерезная машина. Канатная пила. Пилы: а - дисковая; б - ножовочная; в - ленточная ПИЛИГРИМОВЫЙ СТАН, пильгер-стан, - см. в ст. Трубопрокатное производство, ПИЛЛЕРС (от англ. pillars, мн. число от pillar - колонна, столб) - вертик. стойка, служащая опорой для палубного перекрытия судна. П. имеют сплошное или полое, круглое или фасонное сечение, бывают пост. и откидные. П. ограничивают прогиб палубы, но мешают грузовым работам, поэтому на совр. грузовых судах П. обычно не ставят. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - материалы из древесины, получаемые распиловкой или фрезерованием брёвен вдоль волокон. Различают П. радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки. П. с опиленными кромками наз. обрезными, с неопиленными - необрезными. П., подвергшиеся после пиления дальнейшей обработке (для сглаживания поверхностей или фасонной профилировки), наз. строгаными. П. бывают общего назначения, специальные, экспортные. Осн. виды П. показаны на рис. Основные виды пиломатериалов: а, б и в - брусья (двух-, трёх- и четырёхкантный); г, д, е и ж - доски (необрезная, чисто обрезная, обрезная с тупым и острым обзолом); з - брусок; и - обапол горбыльный; к - обапол дощатый; л - шпала необрезная; м - шпала обрезная ПИЛОНЫ (от греч. pylon, букв. - ворота, вход) - 1) массивные столбы, поддерживающие своды, арки, перекрытия, мостовые пролёты. П. наз. и отдельно стоящие сооружения, устанавливаемые обычно с декоративной целью симметрично у входов в здания, парки и т. д. 2) Башнеобразные сооружения в виде усечённых пирамид, воздвигавшиеся перед древнеегипетскими храмами (см. рис.). 3) П. влетательном аппарате - обтекаемые конструктивные элементы, служащие для установки вынесенных агрегатов ЛА (напр., крыла над фюзеляжем, двигателей под крылом или в хвостовой части фюзеляжа - снаружи) или нар. крепления топливных баков, вооружения и т. п. Пилоны храма бога Гора в Эдфу (Египет). 3 - 1 вв. до н. э. ПИЛОТАЖ - пространств. маневрирование ЛА с целью выполнения фигурных полётов. По сложности выполняемых фигур различают высший пилотаж, сложный пилотаж и простой пилотаж; по числу ЛА - одиночный и групповой пилотаж. ПИЛЬЧАТАЯ ЛЕНТА - гибкая стальная лента с зубьями; используется для обтягивания рабочих органов чесальной машины. Основание ленты мягкое и при обтягивании барабана (валика) плотно прилегает к его поверхности. Вершины зубьев П. л. закаливаются (для повышения износостойкости). См. Чесание. ПИЛЯСТРА (итал. pilastro, от лат. pila - колонна, столб) - плоский прямоугольный выступ стены (столба), повторяющий части и пропорции колонны. П. применяется преим. как декоративный элемент, членящий стену (см. рис.). Пилястра ПИ-МЕЗОНЫ, я-м е з о н ы, пионы, - три нестабильные элементарные частицы из группы мезонов с массами ок. 270 те (mе - масса электрона). Два Пи-м. (ПИ+ и ПИ-) обладают соответственно положит. и отрицат. элементарным электрическим зарядом, а третий (ПИ°) электрически нейтрален. Спин Пи-м. равен нулю. Пи-м. ПИ+ и ПИ- являются античастицами друг для друга, а ПИ° тождествен своей античастице. ПИН-ДИОД - полупроводниковый диод с р - i - n-структурой, отличающейся от р - n-структуры тем, что между хорошо проводящими р- и n-областями ПП кристалла имеется достаточно широкая область с низкой проводимостью, близкой к собств. проводимости ПП (i-область).Обычно изготовляется методом последоват. эпитаксиального наращивания высокоомного (слаболегир.) и ниэкоомного (сильно-легир.) слоев на низкоомную (чаще всего кремниевую) подложку; используется также и диффузионная технология. Наличие i-области обеспечивает повыш. быстродействие П.-д. в режиме переключения (времена релаксации до 10-10 с), а также высокое значение напряжения пробоя и малую паразитную ёмкость прибора. П.-д. широко применяются в качестве высоковольтных сильноточных выпрямит. диодов, переключат. и ограничит. СВЧ диодов, лавинно-пролётных диодов, фотодиодов, ПП детекторов ядерных излучении и др. ПИНОЛЬ (от нем. Pinole) - деталь металлореж. станка, выполняемая в виде гильзы, перемещаемой в осевом направлении. В сверлильных станках движение подачи реализуется осевым перемещением П., в токарных станках П. задней бабки служит для крепления и перемещения дополнит. реж. инструмента (сверло, зенкер и т. д.) или приспособлений (центр, полуцентр и т. д.) для увеличения жёсткости детали. ПИНТА (англ. pint) - брит. ед. объёма (вместимости). 1 жидкостная П. (США) = 0,473 176 л; 1 сухая П. (США) = 0,550 610 л; Ш. (Великобритания) = 0,568 261 л. ПИНЦЕТ (от франц. pincette - щипчики) - небольшие пружинящие щипцы, к-рыми пользуются при сборке и разборке точных механизмов, а также в медицине и лабораторной практике. ПИНЧ-ЭФФЁКТ (от англ. pinch - сужение, сжатие) - сжатие разряда (электрич. токового канала) в проводящей среде под действием собств., т. е. порождаемого этим током, магнитного поля; наблюдается при достаточно больших силах тока. П.-э. рассматривается как наиболее простой и обнадёживающий способ удержания высокотемпературной плазмы. "ПИОНЕР", "П а й о н и р" (англ. Pioneer), - наименование амер. АМС для изучения Луны, планет Солнечной системы и межпланетного пространства. Создано неск. типов станций для облёта и достижения Луны, вывода на селеноцентрич. орбиту, облёта планет и межпланетных полётов. В 1958 - 73 совершено 19 полётов "П.", из них "П.-10" и "П.-11" провели исследования пояса астероидов (1972 - 73), Юпитера и его спутников (1973 - 74), первые исследования Сатурна и его спутников (1979). "П.-10" впервые вышел из пределов Солнечной системы (13 июня 1983). "ПИОНЕР-ВЕНЕРА" "Пайонир-Винус" (англ. Pioneer-Venus), - наименование амер. АМС для исследований Венеры. "П.-В.-1" и "П.-В.-2" запущены 20 мая и 7 авг. 1978, сблизились с Венерой 5 и 9 дек. 1978. Первый (масса 590 кг) осуществлял исследования Венеры и околопланетного пространства с орбиты вокруг Венеры, второй (масса 920 кг) - доставил 4 зонда (один 317 кг и три по 97 кг) в атмосферу Венеры. Зонды провели непосредств. измерения в атмосфере Венеры на участке спуска. АМС "П.-В.-1" функционировала и в 1986 и использовалась, в частности, для наблюдений кометы Галле я при прохождении ею перигелия. ПИОНЫ - см. Пи-мезоны. ПИРАМИДА [от греч. pyramis (pyramidos)] - многогранник, основание к-рого - многоугольник, а остальные грани - треугольники, имеющие общую вершину (рис. 1). По числу углов основания различают П. треугольные, четырёхугольные и т. д. Объём пирамиды V = 1/2Sh. Если пересечь П. плоскостью, параллельной основанию, то получится усечённая пирамида (рис. 2), объём к-рой V = 1/3h (S1 + корень из (S1S2)+ S,). Рис. 1 к ст. Пирамида Рис. 2 к ст. Пирамида ПИРИДИН (от греч. руг - огонь) - бесцветная жидкость со специфич. запахом; tкип 115,3 С. Выделяют из кам.-уг. смолы, продуктов сухой перегонки древесины, торфа. Сырьё в произ-ве красителей, лекарств. средств, пестицидов, растворитель для мн. органич. и неорганич. в-в. См. рис. Пиридин ПИРИТ (от греч. pyrites lithos, букв. - камень, высекающий огонь; по св-ву искрить при ударе), серный колчедан, - минерал FeS2, самый распространённый в земной коре сульфид. Цвет латунно-жёлтый; сильный металлич. блеск. Тв. по минералогия, шкале 6-6.5; плотн. 4900-5200 кг/м3. Осн. сырьё для получения серной к-ты; служит также источником меди, золота, кобальта, селена, присутствующих в нём в виде примесей. ПИРИТНАЯ ПЛАВКА - переработка в шахтных печах колчеданных (пиритных) руд (с высоким содержанием меди и серы) в смеси с кварцем и известняком без добавки кокса или с добавкой небольшого кол-ва (2-4%) коксовой мелочи. П. п. ведётся в сильно окислит, атмосфере в зоне плавления. Продукты П. п. - медный штейн и сернистый газ. Необходимая для процесса теплота получается гл. обр. в результате окисления сульфида железа. Если руда содержит менее 36% серы, расход кокса повышается (полупиритная плавка). ПИРИТНЫЙ ОГАРОК - см. Огарок. ПИРОВИДИКОН (от греч. руr - огонь и видикон) - передающий электронно-лучевой прибор (класса видиконов), чувствительный к тепловому излучению. Для изготовления мишени П. используют диэлектрики (обычно триглицинсульфаты), обладающие пироэлектрич. св-вами - спонтанной поляризацией в отсутствии электрич. поля, изменяющейся при изменении темп-ры мишени. Чувствительность П. составляет неск. мкА/Вт и более, предельная разрешающая способность - 250 телевиэ. линий (для монокристаллич. мишени) и 350 линий (для мозаичной). Область спектральной чувствительности определяется спектром пропускания входного окна, выполненного, как правило, из просветлённого монокристаллич. германия, прозрачного для ИК излучения. ПИРОГАЛЛОЛ (от греч. руr - огонь и лат. galla - чернильный орешек), 1,2,3-тригидроксибензол, - бесцветные кристаллы, темнеющие на свету; г„л 132,8 °С. Легко окисляется; щелочные р-ры П. связывают кислород. Применяется в газовом анализе для количеств. определения кислорода, в синтезе красителей для волос и меха, как проявляющее в-во в фотографии и присадка к смазочным маслам. См. рис. Пирогаллол ПИРОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ (от греч. руг - огонь и -genes - рождённый, рождающий) - процессы высокотемпературной переработки органич. сырья. К П. п. относят коксование и полукоксование углей и сланцев, крекинг, пиролиз нефт. сырья и др. ПИРОГРАФИТ (от греч. руг - огонь) - графит, получаемый осаждением продуктов пиролиза углеводородов, осуществляемого в интервале темп-р 750 - 2400 °С. Различают изотропные и анизотропные П. Последние в направлении, параллельном поверхности осаждения, имеют высокую теплопроводность (выше, чем у меди и серебра) и электрич. проводимость, а в плоскости, перпендикулярной поверхности осаждения, являются, по существу, тепло- и электроизоляторами Обладают высокой эрозионной стойкостью в контакте с высокоскоростным потоком газа при высоких темп-pax. П. применяют, напр., для защиты поверхности сопел РД. ПИРОКСЕНЫ (от греч. руг - огонь и хёпоз - чужой, посторонний) - группа породообразующих минералов, силикаты кальция, магния, железа, натрия, алюминия и лития. Цвет чёрный, зелёный, реже белый. Тв. по минералогич. шкале 5 - 7; плотн. 3200 - 3600 кг/м3. П. встречаются преим. в изверж. породах ультраосн. и осн. состава, а также в метаморфич. и контактово-метасоматич. породах. Практич. значение имеют сподумен LiAl[Si2O6] - осн. руда лития и жадеит NaAl[Si2O6] - поделочный камень. ПИРОКСИЛИН - см. в ст. Нитраты целлюлозы. ПИРОЛИЗ (от греч. руг - огонь и lysis - разложение, распад) - высокотемпературное превращение органич. соединений, сопровождающееся их деструкцией и вторичными процессами, напр. полимеризации, изомеризации, конденсации. Важное значение имеет П. нефти с целью получения ненасыщ. и ароматич. углеводородов. ПИРОЛЮЗИТ [от греч. руr - огонь и luo - мою; из-за употребления в стеклоделии для обесцвечивания стекла] - минерал, диоксид марганца MnO2. Цвет от стально-серого до чёрного, часто с синеватой побежалостью. Тв. по минералогич. шкале 2 - 7; плотн. 4700 - 5000 кг/м3. Важнейшая руда марганца. Чистый П. применяется в сухих батареях, в хим., стек., фарфоровом, кож. и др. произ-вах. ПИРОМЕТАЛЛУРГИЯ (от греч. руг - огонь и металлургия) - совокупность процессов получения и очистки металлов и сплавов, протекающих при высоких темп-pax. П. - осн. и древнейшая область металлургии. В совр. классификации П. противопоставляется гидрометаллургии - совокупности т. н. мокрых процессов получения металлов, осуществляемых при невысоких темп-pax. Примерами пирометаллургич. процессов могут служить доменная плавка, мартеновская плавка, плавка в конвертерах, дуговых и индукц. печах. Почти 100% мирового произ-ва чугуна, стали, свинца, ок. 95% меди, св. 60% цинка получают методами П. ПИРОМЕТР (от греч. руг - огонь и ...метр) - прибор для измерений темп-ры бесконтактным методом. Действие П. осн. на использовании собств. теплового излучения нагретых тел. Наиболее распространены оптич. П. Такой П. состоит из оптич. системы (объектив, окуляр, диафрагма и монохроматич. светофильтр), поглощающих стёкол, пирометрич. лампы и электроизмерит. прибора. Пирометрич. лампа служит эталоном измеряемой яркостной темп-ры. Монохроматич. светофильтр (красный) позволяет рассматривать в лучах определ. цвета нить лампы на фоне изображения раскал. тела. Пределы измерений темп-р оптич. П. от 800 до 6000 °С. ПИРОТЕХНИКА (от греч. руr - огонь и техника) - отрасль техники, связ. с произ-вом и применением осветит., сигнальных, трассирующих, зажигат. И дымовых составов, а также снаряженных ими изделий, включает устройство фейерверков. ПИРОФИЛЛИТ (от греч. руг - огонь, и phyllon - лист; из-за способности П. расщепляться на тонкие листочки при нагревания) - минерал, слоистый силикат Al2[Si4O10](OH)2. Цвет белый, зеленоватый. Тв. по минералогич. шкале 1 - 2; плотн. 2700 - 2900 кг/м3. Жаростоек, кислотоупорен. Используется как заменитель талька (и в ряде областей имеет преимущества перед ним, как. менее плавкий и более твёрдый материал). Применяется в злектротехнич. (для изоляторов), резин., бум. (как наполнитель) пром-сти, в стр-ве, в горелках маяков. ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО (от греч. руг - огонь и phoros - несущий) - в-во, способное самовозгораться как только придёт в контакт с воздухом, напр. дифосфин, триэтилалюминий, жёлтый Фосфор. ПИРОХЛОР (от греч. руг - огонь и cnloros - зелёный; по св-ву зеленеть при прокаливании) - минерал, ниобат кальция и натрия. Обычны примеси цериевых редких земель, тория и свинца. Образует изоморфный ряд с микролитом. Разновидность, обогащённая танталом и ураном, - гатчеттолит. Цвет бурый и жёлтый; также бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 5 - 5,5; плотн. 4000 - 6000 кг/м3. Радиоактивен. Руда ниобия (с попутным получением редкозем. и радиоактивных элементов). ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО (от греч. руг - огонь) - электризация поверхности нек-рых кристаллич. диэлектриков при их нагревании или охлаждении. Поверхностная плотность возникающего электрич. заряда прямо пропорциональна скорости изменения темп-ры. Пироэлектрич. эффект используют для обнаружения ИК излучения (этот эффект позволяет регистрировать изменения темп-ры с точностью до 10-6 °С). ПИРРОТИН (от греч. pyrrhotes - огненно-красный или тёмно-оранжевый цвет) - минерал, сульфид железа Fe1-хS (где х = 0,1 - 0,2). Цвет бронзово-жёлтый; металлич. блеск. Тв. по минералогич. шкале 3,5 - 4,5; плотн. 4600 - 4700 кг/м3. В состав пирротиновых руд входят минералы никеля (пентландит), меди, платины, золота и др. металлов. Сам П. иногда используется (вместо пирита) как сырьё для получения серной к-ты. ПИРС (англ. piers, мн. число от pier - столб, мол, пристань) - двустороннее причальное сооружение, располож. внутри акватории порта перпендикулярно или под углом к берегу. П. располагают обычно группами, образующими "гребёнку", благодаря чему увеличивается длина причальной линии порта, появляется возможность располагать причальный фронт под защитой оградит. сооружений наименьшего протяжения, что особенно важно в случае ограниченности береговой линии порта (напр., в Новороссийске - см. рис.). Пирс на железобетонных сваях ПИСТОЛЕТ (франц. pistolet, нем. Pistole, от чеш. pist'ala - дудка, а также ручное огнестр. оружие) - 1) личное огнестр. оружие для поражения противника на малых расстояниях (50 - 70 м). Масса П 0,7 - 1 кг, калибр до 11,43 мм, ёмкость магазина 5 - 8 патронов и более. П. конструкции Н. Ф. Макарова, состоящий на вооружении Сов. Армии, имеет калибр 9 мм боевую скорострельность 30 выстрелов в 1 мин, массу со снаряж. магазином (8 патронов) 810 г (см. рис.). Убойная сила пули сохраняется до 350 м, Существуют также сигнальные П. для стрельбы сигнальными и осветит. патронами и спортивные П. Первые П. появились в 16 в., были преим. гладкоствольными, дулыюзарядными. 2) П. металлиэационный - аппарат для нанесения металлич. покрытий на поверхность изделия распылением расплавл. металла струёй сжатого воздуха. Расплавление металла производится ацетилено-кисдородным пламенем или электрич. дугой. 3) П. сварочный - облегчённая ручная сварочная головка для дуговой точечной плавящимся и неплавящимся электродом контактной конденсаторной сварки (см. рис.). Применяется в случаях, когда использование трактора для дуговой сварки нецелесообразно или затруднительно. 4) П. дыропробивной - аппарат взрывного (порохового) или пружинного действия для пробивания отверстий в материале. 5) П. -краскораспылитель (П.-к.) - аппарат для окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами. Наиболее распространены пневматич. П.-к., принцип действия к-рых осн. на распылении красочного состава сжатым воздухом, выходящим под давлением из сопла. См. также Окрасочный агрегат. Пистолет конструкции Н. Ф. Макарова Сварочный пистолет для дуговой приварки шпилек: 1 - привариваемая шпилька (является одним из электродов); 2 - держатель; 3 - электромагнитное устройство (для зажигания дуги, отдёргивания шпильки от изделия); 4 - устройство для вдавливания шпильки в изделие; 5 - провод цепи управления пистолетом; 6 - провод от трансформатора ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ - индивидуальное огнестр. автоматич. оружие ближнего боя, спроектированное под пистолетный патрон Сочетает в себе портативность пистолета и непрерывность стрельбы автомата. Прицельная дальность огня до 200 м, снаряжение 25 - 40 патронов в магазине, нач. скорость пули 330 - 400 м/с, масса 3 - 4 кг. Первые П.-п. появились во время 1-й мировой войны. Широко использовались во 2-й мировой войне и обычно наз. автоматами. ПИТАТЕЛЬ - устройство для равномерной или регулируемой подачи насыпных и штучных грузов из бункеров, загрузочных лотков, магазинов и др. загрузочных устройств к транспортирующим и перерабатывающим машинам. П. бывают гравитац. (воронки с заслонкой, мерные сосуды и клапаны) и с принудит. подачей (вибрационные, шнековые, тарельчатые и др.). П. делят на неуправляемые и управляемые; последние подразделяют на объёмные и весовые. Расход материала в П. регулируется по сигналам датчиков. Наиболее распространённые весовые П. обеспечивают автоматич. регулирование и дистанц. управление дозированием материалов. Управляемые весовые П. бывают дискретного и непрерывного действия, по типу груэоприёмного устройства - ленточные и бункерные. ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС - насос для подачи в паровые котлы питат. воды. В качестве П. н. применяют центробежные и поршневые насосы с электрич. и паровым приводом, редко - паровые инжекторы Сем. Струйный насос). ПИТО-ПРАНДТЛЯ ТРУБКА [по имени франц. учёного А. Пито (Н. Pitot; 1695 - 1771) и нем. учёного Л. Прандтля (L. Prandtl; 1875 - 1953)] - прибор для измерений скорости течения жидкости или газа, осн. на одноврем. измерении полного и статич. давлений в к.-н. точке потока. Изобретённая Пито Г-обраэная трубка для измерений полного давления текущей жидкости (газа) была усовершенствована Прандтлем, к-рый совместил измерение полного и статич. давлений в одном приборе. ПИТТИНГ [англ. pitting, от pit - покрывать(ся) ямками] - явление выкрашивания частиц с поверхности металлич. детали при циклич. контактных нагрузках. ПИШУЩАЯ МАШИНА - устройство для печатания текстовых, табличных и цифровых материалов последоват. нанесением на бумагу стандартных изображений знаков (букв, цифр и т. п.). Печатание производится с помощью клавиатуры, к-рая соединена с рычагами, имеющими на концах рельефные изображения печатных знаков, или со шрифтоносителем, выполненным в виде сферич. сегмента или плоского диска с пружинящими секторами (лепестками), на концах к-рых размещены печатные знаки. П. м. имеет клавиатуру из 42 - 46 клавиш с двумя печатными знаками на каждой клавише. Различают П. м.: канцелярские (стандартные) - печатают на листах бумаги шир. от 24 до 82 см; спец. - печатают ноты, стилизов. шрифты для автоматич. воспроизведения на ЭВМ, рельефные знаки азбуки Брайля для слепых и др.; наборно-пишущие; стенографич. и пр. П. м. имеют ручной или электрич. привод. Макс. скорость письма на П. м. с ручным приводом - 600 знаков в 1 мин, с электрич. - св. 1 тыс. знаков в 1 мин. Электрич. П. м. могут применяться также для ввода и вывода алфавитно-цифровой информации (данных) в ЭВМ и АСУ, автоматич. записи результатов вычислений, проделанных ЭВМ, и т. п. ПИШУЩИЙ АВТОМАТ. организационный автомат, - устройство, предназнач. для автоматизации процессов печатания и обработки машинописных текстов (редактирования, корректуры, изменения формата строк и страниц, формирования таблиц, подбора информации по заданным признакам и т. п.). В состав П. а. входят: печатающее устройство на базе электрич. пишущей машины, устройство записи информации на носитель - магнитную ленту или магнитный диск (в нек-рых моделях - на перфоленту), воспроизводящее (считывающее) устройство и блок управления. Одновременно с изготовлением машинописного документа на бумаге П. а. производит кодированную запись того же документа (текст, начало и конец строки, число знаков в строке, переносы, абзацы, отступы, шрифтовые выделения, интервалы между словами и строками и т. п.). При частом составлении типовой документации на носитель информации записывают набор стандартных текстов, и П. а. печатает их в автоматич. режиме, а перем. данные оператор впечатывает либо непосредственно с клавиатуры, либо автоматизирование со второго воспроизводящего устройства. Более совершенные П. а оснащаются библиотекой стандартных программ и производят операции, характерные для информац. вычислит. машин. ПИШУЩИЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ - электромеханич. аппарат для записи на движущейся бум. ленте передаваемых сообщений знаками Морзе кода. К П. т. а. относят Морзе аппарат и ондулятор. П. т. а. практически вытеснены буквопечатающими телеграфными аппаратами. ПЛ/1 [от англ. P(rogramming) L(anguage) - язык программирования] - назв. универс. языка программирования высокого уровня, ориентиров, на решение при помощи ЭВМ экономия, и науч. задач. ПЛ/1 сочетает наиболее ценные св-ва ряда языков программирования, таких как фортран, кобол, алгол-60, и может использоваться как эффективная замена каждого из них. существ. особенность ПЛ/1 - его ориентация на совр. операц. системы. Др. важной особенностью ПЛ/1 является его модульность - возможность образовывать специализир. (для каждой конкретной сферы применения) подмножества языка разл. сложности путём отделения ненужных для данных приложений средств ПЛАВАЮЩИЙ ПАЛЕЦ - цилиндрич. деталь шарнирного соединения, свободно вращающаяся ("плавающая") в отверстиях обоих звеньев шарнира. Напр., П. п. поршня может вращаться как во вкладыше поршневой головки шатуна, так и в проушинах поршня. Это обеспечивает равномерный износ пальца в шарнирах, звенья которых поворачиваются во время работы одно относительно другого на небольшой угол. ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА - см. Фтористоводородная кислота. ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ (по использованию в металлургии в качестве флюса) - минерал, то же, что флюорит. ПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ - печь для превращения к.-л. материала в жидкое состояние нагревом его до темп-ры, превышающей темп-ру плавления. П. п. используют в произ-ве чугуна, стали, цветных металлов, в литейном и стек. произ-вах. хим. пром-сти. П. п. работают на твёрдом, жидком и газообразном топливе, электрич. энергии. В нек-рых П. п. используют солнечную энергию. ПЛАВКА - 1) процесс переработки материалов (гл. обр. металлов) в плавильных печах с получением конечного продукта в жидком виде. В металлургии применяется для извлечения металла из руд (доменная П); передела твёрдой или жидкой металлич. шихты (плавка в мартеновских и электрич. печах и конвертерах, рафинирование ферросплавов и цветных металлов); получения сплавов; расплавления твёрдого металла для получения слитков или фасонного литья и т. п. 2) Отд. разовый цикл процесса П., а также полученный в результате этого продукт. ПЛАВКА В ЖИДКОЙ ВАННЕ (ПЖВ) - автогенный процесс переработки полиметаллич. сульфидного сырья (гл. обр. медь- и никельсодержащих концентратов) на дутье, обогащённом кислородом. Плавка ведётся в шахтной печи с водоохлаждаемыми кессонами. Шихта, загружаемая сверху непосредственно на расплав, плавится за счёт теплоты, выделяющейся в результате окисления сульфидов. Штейн и шлак непрерывно выпускаются через сифонные устройства, располож. на противоположных торцах печи. Процесс характеризуется высокой уд. производительностью и не требует сложных операций по подготовке шихты. Перспективно применение ПЖВ в чёрной металлургии. Процесс разработан в СССР. ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - защитное устройство, содержащее плавкий элемент, к-рый при силе тока, превосходящей допустимое значение, плавится и отключает электрич. цепь от источника питания. П. п. включают последовательно в электрич. цепь. Плавкий элемент представляет собой проволоку, стержень или пластину из легкоплавкого металла (напр., из цинка), к-рая под действием тока разогревается и плавится. С увеличением силы тока время срабатывания П. п. уменьшается. При низком напряжении (до 1 кВ) П. п. выпускаются на номинальную силу тока до 1 кА и предельную силу тока 17 кА, при высоком напряжении (до 110 кВ) - на номинальную силу тока до 400 А. ПЛАВЛЕНИЕ - переход в-ва из кристаллич. состояния в жидкое, происходящий с поглощением теплоты. При пост. внеш. давлении П. происходит при определ. темп-ре, наз. температурой плавления и зависящей от природы в-ва и давления. Теплота, затрачиваемая на переход ед. массы в-ва из кристаллич. состояния в жидкое при темп-ре П., наз. удельной теплотой плавления. Для данного в-ва П. возможно только при давлениях, к-рые больше давления в тройной точке. П. сплава обычно происходит в нек-ром интервале темп-р (начала и конца П.), зависящих от состава сплава и давления. ПЛАВНОЙ ЛОВ - лов рыбы свободно плывущими под действием течения или ветра объячеивающими (дрифтерными) сетями, в к-рых рыба запутывается (см. Сетной лов). ПЛАВУЧАЯ БАЗА - судно для обеспечения базирования, технич. обслуживания и снабжения группы кораблей (судов) в открытом море. В зависимости от состава группы кораблей (судов) и характера их деятельности делятся на П. о. торпедных катеров, подводных лодок и промысловых судов. Водоизмещение, автономность и состав оборудования П. б. колеблются в широких пределах в зависимости от состава и задач группы обслуживаемых кораблей (судов). П. б. может быть переоборудованным судном или построенным по спец. проекту. ПЛАВУЧАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА (ПБУ) - буровая установка для бурения нефт. и газовых скважин в открытом море. Бурение производится с ПБУ, опирающейся на морское дно при помощи мощных колонн (при глубинах до 70 м); с заякоренной ПБУ (от 60 до 300 м); с ПБУ с динамич. стабилизацией (более 250 - 300 м). ПЛАВУЧЕСТЬ судна - способность судна с грузом на борту плавать в заданном положении относительно водной поверхности; одно из важнейших мореходных качеств судна. П. характеризуется водоизмещением и запасом П., к-рый определяется размером надводного борта и соответствует непроницаемому для воды надводному объёму судна, располож. выше грузовой ватерлинии и включающему помещения, огранич. верхней палубой, а также водонепроницаемые надстройки и рубки. ПЛАВУЧИЙ ЗАТВОР, б ато порт. - гидротехнический затвор, доставляемый на плаву к месту установки и погружаемый в спокойной воде путём заполнения отсеков водой. ПЛАВУЧИЙ КРАН - грузоподъёмный кран, установленный на самоходном или буксируемом понтоне. По конструкции верх. строения П. к. подразделяются на неповоротные (мачтовые, козловые и краны с качающимися стрелами), полноповоротные, или универсальные, у к-рых стрела может поворачиваться в вертик. плоскости и вращаться вокруг вертик. осн. и комбинированные с двухъярусным верх. строением (на ниж. основной ферме установлен поворотный или передвижной кран). П. к. для тяжеловесных грузов изготовляются с качающейся стрелой. Краны имеют чаще всего дизель-электрич., реже дизельный или паровой привод. П. к. грузоподъёмностью до 25 т используют для массовых погрузочно-разгрузочных работ, а краны грузоподъёмностью до 1600 т - для строит. (в т. ч. судостроит.), монтажных и аварийво-спасат. работ. См. рис. Морской самоходный плавучий кран "Богатырь" ПЛАВУЧИЙ ЯКОРЬ - приспособление для замедления дрейфа шлюпки, яхты или др. малого судна. Изготавливается из парусины в виде конуса. Опущ. за борт на тросе П. я. заполняется водой и удерживает судно носом к ветру. ПЛАГИОКЛАЗЫ (от греч. plagios - косой и kla-sis - раскалывание, разлом) - породообразующие минералы группы полевых шпатов, известково-натровые алюмосиликаты. Цвет белый, серый, желтоватый, зеленоватый, бурый, красноватый. Чистая кальциевая разновидность - анортит Ca[Al2Si2O6]. чистая натриевая - альбит Na[AlSi3O8]. П. образуют изоморфный ряд минералов, промежуточные члены к-рого имеют самостоят. назв.; олигоклаз, андезин, Лабрадор, битовнит. Тв. по минералогич. шкале 6 - 6,5; плотн. от 2620 (альбит) до 2760 кг/м3 (анортит). Красивые иризирующие разновидности П. (Лабрадор и олигоклаз-беломорит) - поделочный и декоративно-облицовочный материал. ПЛАЗ (от франц. place - место) - место разбивки теоретич. чертежа судна в натуральную величину. П. имеются также на пр-тиях авиац. пром-сти. ПЛАЗМА (от греч. plasma, букв. - вылепленное, оформленное) - ионизов. газ, в к-ром объёмные плотности положит. и отрицат. электрич. зарядов, образующих П. эаряж. частиц, практически одинаковы (условие квазинейтральности), а доля этих частиц сравнительно велика (дебаевский радиус экранирования D << L, где L - характерный линейный размер системы). П. образуется при электрич. разрядах в газах (газоразрядная П.), при нагреве газа до темп-ры, достаточно высокой для протекания интенсивной термич. ионизации. П. отличается от обычного газа рядом качеств. особенностей, позволяющих считать её особым, "четвёртым" (после твёрдого, жидкого и газообразного) состоянием в-ва. В частности, для П. характерно активное взаимодействие с внеш. электрич. и магнитными полями, обусловл. её высокой электрич. проводимостью. П. - наиболее распространённое состояние в-ва в космосе. Солнце, горячие звёзды и нек-рые межзвёздные облака, имеющие высокие темп-ры, состоят из плазмы. П. ионосферных слоев (см. Ионосфера) оказывает существ. влияние на распространение радиоволн в земной атмосфере. В т. н. не изотермической (термически неравновесной) П. темп-ры составляющих её свободных электронов и ионов разл. "сортов" отличаются одна от др. При равенстве ионных и электронной темп-р П. наз. изотермической. П. считают "горячей", или высокотемпературной, если темп-pa её ионной компоненты ~106 - 107 К. Широкое применение в технике получила "холодная", или низкотемпературная, П. (~103 - 104 K). Такая П. образуется в газоразрядных приборах (напр., газотронах и тиратронах) и используется как рабочее тело в плазменных РД, а также для преобразования тепловой энергии в электрич. (см. Магнитогидродинамический генератор). Особый интерес в связи с проблемой осуществления управляемых термоядерных реакций представляет сверхвысокотемпературная П. ПЛАЗМАТРОН (от плазма и ...трон), плазменный генератор, - газоразрядное устройство для получения струи "холодной" (с темп-рой порядка 104 К) плазмы. Наиболее распространены электродуговые и ВЧ П. В первых рабочий газ (водород, азот, аргон, гелий и т. д.) превращается в плазму в дуговом разряде между тугоплавким катодом (вольфрам, молибден, спец. сплавы) и водоохлаждаемым медным анодом, выполненным в виде узкого кольца - сопла. С помощью соленоида в разрядной камере П. создаётся сильное магн. поле, перпендикулярное плоскости сопла и вынуждающее токовый канал дуги непрерывно вращаться, обегая анодное кольцо (к-рое в противном случае расплавилось бы). Часто рабочий газ подаётся в камеру по спиральным каналам, в результате чего образуется газовый вихрь, обдувающий столб дуги: более холодный газ под действием центробежных сил оттесняется к стенкам камеры, изолируя их от контакта с дугой (стабилизация дуги газовой "закруткой".). Проходя через сопло, не ионизованные в камере атомы (молекулы) газа ионизуются вращающимся участком дуги. Темп-pa плазмы на срезе сопла, в зависимости от типа и режима работы электродугового П., заключена в пределах 3000 - 25 000 К. Плазма дуговых П. неизбежно содержит частицы в-ва электродов. Более "чистую" плазму дают ВЧ П. В одних типах ВЧ П. рабочий газ ионизуется в безэлектродном высокочастотном разряде, возбуждавмом в камере электромагн. полем катушки-индуктора. В других ВЧ П. (П. на коронном разряде, П. с высокочастотной короной) имеются кольцевой электрод (сопло) и второй электрод в виде тонкого острия. Интенсивность ионизации у острия максимальна, т. к. напряжённость электрич. поля вблизи него более высока по сравнению с др. участками разряда. Рабочие частоты ВЧ П. измеряются десятками МГц; темп-pa плазмы в центре разрядной области 10 000 - 15 000 К. Созданы также СВЧ П. с рабочими частотами в тыс. и десятки тыс. МГц; в качестве питающих их генераторов применяются магнетроны. В ВЧ П., как и в дуговых, часто используют газовую "закрутку". Это позволяет изготовлять камеры П. из материалов с низкой термостойкостью (напр., из обычного или органич. стекла). См. рис. П. являются осн. источником "холодной" плазмы в совр. технике (напр., в плазмохимической технологии, плазменной металлургии). Схемы дуговых плазматронов: а - осевой; б - коаксиальный; в - с тороидальными электродами; г - двустороннего истечения; о - с внешней плазменной дугой; е - эрозионный; 1 - источник электропитания; 2 - разряд; 3 - плазменная струя; 4 - электроды; 5 - разрядная камера; 6 - соленоиды; 7 - обрабатываемое тело Схемы высокочастотных плазматронов: а - индукционный; б - ёмкостный; в - факельный; г - сверхвысокочастотный; 1 - источник электропитания; 2 - разряд; 3 - плазменная струя; 4 - индуктор; 5 - разрядная камера; 6 - электроды; 7 - волновод К ст. Плазматрон. Плазменная струя на срезе cопла ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА - дуговой разряд между нагреваемым или расплавляемым телом (анодом) и катодом электродугового плазма-трона. Включение тела и катода работающего плазматрона в электрич. цепь с созданием между ними определ. разности потенциалов приводит (в условиях, когда в разделяющем их пространстве уже имеется проводящая среда - генерируемая плазматроном плазма) к мгнов. зажиганию П. д. Стабилизация П. д. осуществляется потоком газа, продуваемым параллельно её столбу, стенками водоохлаждаемого сопла и магн. полем соленоида плазматрона. См. также Плазменнодуговая печь, Плазменнодуговой переплав. ПЛАЗМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - использование плазмы для осуществления металлургич. процессов. П. м. включает выплавку металлов и сплавов (напр., в плазменнодуговых печах), плазменнодуговой переплав, рудовосстановит. процессы. В качестве источников плазмы в П. м. обычно используют плазматроны. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА - резка металлов и неметаллич. материалов плазменно-газовой струёй, образуемой при сжатии дуги потоком газа. Различают П. р. независимой плазменной струёй (дугой косвенного действия), когда разрезаемая деталь не включается в электрич. цепь дуги, и П. р. дугой прямого действия (см. рис.). П. р. используют для резки высоколегир. коррозионностойких сталей, алюм. и медных сплавов, нек-рых неметаллич. материалов (напр., керамических). Плазменная резка: а - резка плазменной струёй; б - резка дугой прямого действия; 1 - электрод; 2 - газ; 3 - сопло плазматрона; 4 - электрическая дуга; 5 - плазменная струя; 6 - разрезаемый металл ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА, сварка сжатой д у г о й, - сварка плавлением, при к-рой нагрев соединяемых деталей производят дугой, сжатой потоком газа или внеш. магн. полем. Выполняется плазматронами. При сжатии дуги повышается концентрация энергии, темп-pa столба и уменьшается пятно нагрева по сравнению со свободно горящей дугой. Отличается высокой производительностью и обладает широкими технологнч. возможностями (соединение разнотолщинных материалов, металлич. листов толщ. до 40 мм). Микроплазменная сварка (сила тока 0,1 - 40 А) применяется при изготовлении мембран, сильфонов, теплообменников и др. изделий из титана, алюминия, молибдена, золота толщ. от 0,05 мм (см. ст. Микросварка). П. с. дугой косвенного действия, при к-рой объект сварки не включён в электрич. сварочную цепь, наз. сваркой плазменной струёй. См. рис. Схема плазменной сварки дугой: а - прямого действия; б - косвенного действия; 1 - неплавящийся электрод; 2 - струя газа (аргон, гелий, азот, водород; оксид углерода); 3 - охлаждаемое водой медное сопло; 4 - дуга; 5 - струя плазмы
вверх