ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ поиски месторождений полезных ископаемых. - комплекс геол. работ для выявления и оценки месторождений полезных ископаемых. Целесообразность П. р. определяют путём анализа геол. предпосылок и критериев (стратиграфич., фациальных, литология., структурных, магматич., геохим. и геоморфология.), установленных при геол. съёмке р-на в более мелком масштабе, а также по сведениям о находках полезного ископаемого краеведами, охотниками и местными жителями. П. р. включают геол. и аэрогеол. съёмки в масштабе 1 : 50 000 - 1 : 25 000 и крупнее, обломочно-речной, валунно-ледниковый, шлиховой, металлометрич., геохим. и геофиз. методы поисков, создание редкой сети искусств. обнажений коренных пород путём расчисток их выходов, проходки канав, шурфов, дудок и картировочных скважин. П р. составляют первый этап геологоразведочных работ и подразделяются на 3 стадии: геологич. съёмку с общими поисками, собственно поисковые и поисково-оценочные работы. ПОЙНТ (англ. point) - пустотелый металлич. цилиндр, предназнач. для оттаивания паром мёрзлых пород. Дл. П. 2 - 3 м, диам. 19 - 22 мм. Пар обычно поступает в П. с темп-рой 102 - 110 °С и давлением 0,2 - 0,5 МПа. На оттаивание 1 м3 мерзлоты расходуется примерно 26 кг пара. ПОЙНТИНГА ВЕКТОР [по имени англ. физика Дж. Г. Пойнтинга (J. H. Poynting; 1852 - 1914)] - вектор S плотности потока энергии перем. электромагнитного поля: S = [Е, Н]. где Е и Н - напряжённости электрич. и магнитного полей. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ света - абсолютный (п) - отношение скорости света в вакууме (с) к фазовой скорости света в данной среде (D) : п = c/v, 2) относительны и (среды 2 относительно среды 1 - п21) - отношение фазовых скоростей света в средах 1 (v1) и 2 (v2) : n21 = v1/v2= n2/n1. Абс. П. п. п зависит от хим. состава среды, её состояния (темп-ры, давления и т. п.) и яастоты света v (см. Дисперсия света); он связан с диэлектрич. (е) и магнитной (ц) проницаемостями среды, измеренными при данной частоте v, соотношением: п = корень из en. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, экспоненциальная функция, - ф-цня у = еx. где е = 2,718 28... П. ф. у > 0 при любых значениях х. График П. ф. (см. рис.) наз. экспоненте и. Рассматривают иногда П. ф. v = ах при а > О, связанную с (основной) П, ф. ех ф-лой 0х =ех*lna , График показательной функции ПОКОВКА - промежуточная заготовка или изделие, полученные ковкой или объёмной штамповкой. Металл П. по сравнению с литым обладает более соверш. структурой и лучшими механич. св-вами. ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ - верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от нар. среды и защищающая их от атм. осадков и др. внеш. воздействий. В совр. стр-ве термин "П. з." употребляется гл. обр. применительно к пром. зданиям; в жилищно-гражд. стр-ве чаще используют понятия ""совмещённое покрытие" или "бесчердачное покрытие", чем подчёркивается отличие от зданий, имеющих чердак с раздельным устройством крыши и чердачного перекрытия. Осн. вид П. з. - плоские покрытия (крыши-террасы, используемые в качестве спортивных площадок, соляриев, автостоянок и т. п.). ПОКРЫШКА - см. в ст. Шина. ПОЛ - элемент конструкции здания (сооружения), воспринимающий эксплуатац. нагрузки. В жилых и административных зданиях это воздействия от находящихся в помещении людей, оборудования и небели, а в промышл. - динамич. воздействия от движущихся трансп. средств, складиров. сырья и изделий, удары от падения тяжёлых предметов, тепловое воздействие лучистой энергии, контакт с изделиями, имеющими повыш. темп-ру, воздействия агрессивной среды (охлаждающая жидкость, к-ты и т. д.). К П. могут предъявляться след. требования: бесшумность, звукоизоляция, гладкость, несгораемость, удобство уборки, эстетичность и др. Конструкция П. (как правило, многослойная) зависит от условий эксплуатации. Основанием для пола служит ж.-б. перекрытие или слой грунта. Различают пол чёрный (бетонный или ж.-б. слой, улож. на основание) и чистый, устраиваемый над чёрным. Чистый П. может быть в виде сплошного покрытия (бетонного, пластбетонного, ксилолитового и др.), покрытия из штучных (керамич., полимерных и др. плиток, паркета и т. д.) и рулонных (линолеум, ворсопрошивные ковры и др.) материалов. ПОЛЕ физической величины - совокупность значений физ. величины (темп-ры, скорости и т. д.) во всех точках к.-л. пространств. области в данный момент времени. Если П. изменяется во времени, оно называется нестационарным, в противном случае - стационарным. ПОЛЕВАЯ ЭМИССИЯ - то же, что автоэлектронная эмиссия. ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР - транзистор, в к-ром изменение тока происходит под действием перпендикулярного ему электрич. поля, создаваемого входным сигналом. Протекание рабочего тока в П. т. обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие транзисторы наз. униполярными (в отличие от биполярных). В П. т. движением носителей заряда через канал (область управляемой проводимости) от истока (области, являющейся источником дырок или электронов в зависимости от типа проводимости канала) к с т о к у (области, собирающей эти заряды из канала) управляет спец. электрод - затвор (см. рис.). По физ. эффектам, лежащим в основе управления носителями заряда, П. т. условно делят на 2 группы: с управляющим р - п-переходом или контактом металл - полупроводник и с изолир. затвором - со структурой типа МДП (металл - диэлектрик - полупроводник). П. т. изготовляются, как правило, на основе кремния или арсенида галлия; они могут иметь высокое входное (до 1000 ТОм) и выходное (до 1 МОм) сопротивления по пост. току, малую инерционность, высокий частотный предел (св. 40 ГГц). Применяются в усилителях электрич. колебаний, измерит., счётных и переключающих устройствах и т. д. П. т. со структурой МДП (т. н. МДП-транзисторы) широко используются также в составе интегральных схем. Др. назв. П. т. - канальный. Принципиальная схема включения полевого транзистора: 1 - области объёмного заряда р - п-переходов; 2 - канал; С - сток; 3 - затвор; Uсигн - напряжение сигнала; Rн - нагрузочный резистор; Ез и Ес - постоянные напряжения соответственно в цепях затвора и стока. Исток полевого транзистора подключён к общей точке О электрических цепей ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ (шпат - от нем. Spat) - гр. самых распространённых породообразующих минералов, составляющих ок. 50% массы земной коры; алюмосиликаты калия и натрия (щелочные, или кали-натровые П. ш.), кальция и натрия (плагиоклазы, или известково-натровые П. ш.), редко калия и бария (бариевые П. ш.). Цвет обычно светлый, сероватый или белый, реже жёлтый, красноватый, зеленоватый, тёмно-серый. Тв. по минералогич. шкале 6 - 6,5; плотн. 2600 - 2800 кг/м3 (до 3100 - 3400 кг/м3 у бариевого П. ш. цельзиан а). Нек-рые красиво окраш. и иризирующие П. ш. - поделочные и полудрагоц. камни (лунный и солнечный камень, Лабрадор, амазонит); щелочные П. ш. (особенно калиевые - ортоклаз, микроклин) используются как керамич. сырьё, альбит - в стек. произ-ве. ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КОЭФФИЦИЕНТ - см. Коэффициент полезного действия. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - природные минер. образования в земной коре неорганич. и органич. происхождения, хим. состав и (или) физ. св-ва к-рых позволяют использовать их в сфере материального произ-ва. Скопления П. и. образуют месторождения, в т. ч. промышленные. По физ. св-вам различают П. и.: твёрдые, жидкие, газообразные; по использованию: а) топливно-энергетич. (нефть, природный газ, уголь, урановые руды, горючие сланцы, торф); б) рудные (руды чёрных, цветных, редких и благородных металлов); в) горно-хим. сырьё (фосфориты, апатиты, калийные и др. соли, сера, барит, борные руды, бром и йодсодержащие р-ры); г) природные строит. материалы и большая группа нерудных П. и., технич., поделочные и драгоц. камни (мрамор, гранит, яшмы, агат, гранаты, корунд, алмаз и др.); д) гидроминеральные (подземные пресные и минерализов. воды). П. и. имеют количеств. оценку, выражаемую запасами П. и. (см. Балансовые запасы, Забалансовые запасы"). "ПОЛЁТ" - наименование первых в космич. технике сов. маневрирующих управляемых ИСЗ с аппаратурой и системой двигателей, обеспечивающих изменение высоты и плоскости орбиты в полёте (манёвр). "П.-1" запущен 1 нояб. 1963, "П.-2" - 12 апр. 1964. Запуски "П." осуществлялись с целью дальнейшего совершенствования КК, связанного с необходимостью решения задач сближения, встреч КА в космосе, стыковки, создания постоянно действующих орбит. станций. ПОЛЁТА ВЫСОТА - расстояние по вертикали от ЛА до принятого нач. уровня отсчёта. Различают П. в.: абсолютную - относительно уровня моря, истинную - относительно точки поверхности Земли под ЛА, относительную - относительно любой точки поверхности Земли. Наибольшая П. в. наз. потолком ЛА. ПОЛЁТА ДАЛЬНОСТЬ - расстояние, измеряемое по земной поверхности, к-рое может пролететь ЛА в одном направлении при израсходовании определ. запаса топлива. Зависит от перевозимой нагрузки, режима полёта и т. д. Различают П. д. техническую - при израсходовании всего запаса топлива (кроме невырабатываемых остатков) и полёте в безветрие; практическую - когда в расчёт не принимается аэронавигационный запас топлива; перегоночную - с Макс. запасом топлива (в т. ч. в подвесных топливных баках) и без груза и др. ПОЛЁТА СКОРОСТЬ - перемещение ЛА в полёте за ед. времени. Различают П. с.: максимальную, предельно достижимую в горизонтальном полёте (часто ограничивается допустимым скоростным напором); минимальную, устанавливаемую с нек-рым превышением скорости горизонтального полёта с критич. атаки углом; крейсерскую, обеспечивающую Макс. продолжительность или дальность полёта; рейсовую, равную отношению дальности полёта к его продолжительности; воздушную, или истинную, - относительно воздуха; путевую - относительно Земли (с учётом ветра); приборную, осн. на измерении скоростного напора и требующую внесения ряда поправок для получения истинной П. с.; дозвуковую (Маха число полёта Моо< 1); околозвуковую или трансзвуковую (|Moo - 1| << 1); сверхзвуковую (Мoo > 1); гиперзвуковую (Моо " 1; обычно принимают Моо> 5) и др. Возможные области применения космич. Л А определяются космическими скоростями. ПОЛЗУН, крейцкопф, - деталь кривошипноползунного механизма, скользящая в прямолинейных направляющих, шарнирно связанная с шатуном. П. передаёт продольные усилия на шатун, а поперечные - на направляющие. ПОЛЗУЧЕСТЬ, крип (англ. creep), - медл. нарастание пластич. деформации материала при силовых воздействиях меньших, чем те, к-рые могут вызвать остаточную деформацию при испытаниях обычной длительности. П. сопровождается релаксацией напряжений. П. свойственна практически всем конструкц. материалам. Для сталей и чугунов П. существенна лишь при повыш. темп-ре (св. 300 °С) и протекает тем интенсивнее, чем выше темп-pa. Для металлов с низкой темп-рой плавления (свинец, алюминий), для бетона, дерева, высокополимерных материалов (резина, каучук, пластмассы) П. весьма заметна и при комнатных темп-pax. П. бетона существенно зависит от его возраста с момента изготовления: чем "моложе" бетон, тем выше его П. ПОЛЗУЧЕСТЬ ГРУНТА - деформирование во времени минер. скелета грунта при действующем на него неизменном давлении. Св-во ползучести проявляется гл. обр. у глинистых грунтов. ПОЛИАКРИЛАТЫ - продукты полимеризации эфиров акриловой к-ты (акрилатов) общей ф-лы [-СН2С(R)(СООR')-]n, где R=H или CH3, R'=CH3. C2H5, C4H9 и др. Прозрачные твёрдые термопластичные или клейкие каучукоподобные в-ва, хорошо растворимые во мн. органич. растворителях и в собств. мономерах. Применяются для произ-ва стекла органического (гл. обр. полиметилметакрилат), плёнок, лакокрасочных материалов, клеёв. Широко используются в медицине, напр. для изготовления контактных линз, искусств. челюстей и др. протезов. ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ЛАКИ, акриловые лаки, - р-ры полиакрилатов (напр., сополимеров метилметакрилата с бутилакрилатом) в органич. растворителях. Образуют свето-, атмосфере- и водостойкие покрытия с хорошей адгезией к металлу. Применяются для антикорроз. защиты алюминия и его сплавов; эмалевые краски на основе П. л. - для отделки самолётов, автомобилей, строит. конструк- ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ [-CH2CH(CN)-]n- твёрдый продукт полимеризации акрилонитрила. Плотн. 1140 - 1170 кг/м3, размягчается при 220 - 230 °С. Стоек к действию обычных растворителей, жиров; не изменяет св-в в атм. условиях; растворяется в диметилформамиде, диметилацетамиде, этиленкарбонате, концентрир. водных р-рах нек-рых солей и в концентрир. азотной и серной к-тах. Используется гл. обр. для формования полиакрилонитрильного волокна. ПОЛИАКРИЛОНИТРЙЛЬНЫЕ ВОЛОКНА, акриловые волокна, - синтетич. волокна, получаемые формованием из р-ров полиакрилонитрила или сополимеров, содержащих в макромолекуле более 85% акрилонитрила. Атмосферо- и плесенестойки, по механич. св-вам близки к шерсти (превосходят в этом отношении др. хим. волокна). Устойчивы к сильным к-там, р-рам щелочей средних концентраций, органич. растворителям, применяемым для чистки одежды (бензин, ацетон, дихлорэтан и др.), разрушаются в феноле, формалине, m-крезоле. Применяются в произ-ве верхнего трикотажа, ковров, искусств. меха, одёжных, обивочных и фильтровальных тканей; в смеси с хлопком и вискозным волокном - для изготовления гардин, брезентов. Торговые назв.: нитрон (СССР), акрилан, орлон (США), вольпрюла (ГДР), дралон (ФРГ), куртел (Великобритания), кашмилон (Япония) и др. ПОЛИАМИДНЫЕ ВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием из расплавов или р-ров полиамидов. Обладают высокими прочностью, износостойкостью, сопротивлением ударным нагрузкам. Недостатки: малая гигроскопичность (причина повыш. электризуемости), сравнительно низкий модуль упругости, плохая устойчивость к термо- и фотоокислит. воздействиям; Макс. рабочая темп-ра 80 - 150 °С (волокна из алифатич. полиамидов). Растворяются в концентрир. к-тах, фенолах, трихлорэтане, хлороформе, устойчивы к действию мн. хим. реагентвв, хорошо противостоят биохим. воздействиям, легко окрашиваются. Самые распространённые синтетич. волокна. Применяются в произ-ве текст. товаров широкого потребления, а также фильтровальных материалов, рыболовных сетей, канатов, щетины, кордных нитей и тканей для шин и резинотехнич. изделий. Торговые назв.: анид, капрон (СССР), найлон (США), перлон (ФРГ), дедерон (ГДР), амилан, ниплон (Япония), силон (ЧССР), стилон (ПНР). Термостойкие волокна из ароматич. полиамидов, пригодные для эксплуатации при 250 - 500 °С, выпускаются под назв. номекс, кевлар (США), фени-лон (СССР). ПОЛИАМИДЫ - синтетич. полимеры, содержащие в осн. цепи макромолекулы повторяющиеся группы - СO - NH - (амидные группы). Характеризуются высокой прочностью, твёрдостью, эластичностью, износо- и теплостойкостью, устойчивостью к хим. реагентам, низким коэфф. трения. Растворяются только в сильно полярных растворителях, напр. в концентрир. серной к-те. Применяются в произ-ве полиамидного волокна, плёнок, клеёв, для изготовления деталей электро- и радиоаппаратуры, антифрикц. и др. изделий. ПОЛИАРИЛАТЫ - продукты поликонденсации дикарбоновых к-т с двухатомными фенолами общей ф-лы [-OCRCOOR'O-]n, где R и R' - соответственно остатки к-ты и фенола. Наибольшее практич. значение имеют П. из ароматич. к-т - твёрдые прозрачные продукты с высокой термостойкостью (для нек-рых П. до 500 °С). Устойчивы в агрессивных средах, хорошие диэлектрики. Применяются в произ-ве плёнок, волокнистых материалов для тонкой фильтрации газов, электроизоляц. деталей. Разновидность П. - поликарбонаты. ПОЛИБЕНЗИМИДАЗОЛЫ - синтетич. полимеры, содержащие в макромолекуле бензимидазольные циклы (см. рис.); образуются при взаимодействии тетраминов с эфирами дикарбоновых к-т. Характеризуются высокой термостойкостью (размягчаются при 300 - 500 °С). Применяются в произ-ве клеёв, лаков, плёнок, волокон, стеклопластиков, антифрикц. материалов. К ст. Полибензимидазолы. Формула бензимида-зольного цикла (R = Н, C6H5 и др.) ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ [ - -CH2CH(COOCH3)-]n - твёрдый продукт полимеризации винилацетата. Плотн. 1190 кг/м3. Отличается заметной хладотекучестью. Растворим во мн. органич. растворителях; нерастворим в керосине, бензине, минер. маслах, скипидаре, воде. Нетоксичен. Омыляется к-тами и р-рами щелочей с образованием поливинилового спирта. Для П. характерна высокая адгезия к тканям, коже, силикатному стеклу. П. - основа клеёв, пропиточных составов, эмульсионных красок. ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ - твёрдый продукт взаимодействия поливинилового спирта с масляным альдегидом. Плотн. 1110 кг/м3; выше 160 °С разлагается. Растворяется в спиртах, кетонах, сложных эфирах. Оптически прозрачен, атмосфере- и светостоек, обладает хорошей адгезией к разл. материалам. Применяется в произ-ве лаков, клея БФ, в качестве соединит. плёнки многослойных стёкол и т. д. См. рис. Общая формула макромолекулы поливинилбутираля ПОЛИВИНИЛИДЕНХЛОРИД [-CH2-CCl2-]n - твёрдый продукт полимеризации винилиденхлорида. Плотн. 1600 - 1800 кг/м3; размягчается при 185 - 200 °С. Термопластичен, негорюч, физиологически инертен; из-за низкой тепло- и светостойкости применяется ограниченно в произ-ве волокон, плёнок, шлангов. Чаще используют сополимеры винилиденхлорида с винилхлоридом (конструкц. детали, упаковочные плёнки) или с акрилонитрилом (светостойкие волокна и т. п.). ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ - твёрдый продукт взаимодействия поливннилацетата с метиловым спиртом. Плотн. ок. 1300 кг/м3; при 220 - 235 "С размягчается с разложением. Хорошо растворим в воде, устойчив к действию большинства универс. органич. растворителей, масел, разбавл. к-т и р-ров щелочей. Нетоксичен. Применяется для получения волокон, плёнок, шлихтования пряжи и аппретирования тканей, как эмульгатор, загуститель водных р-ров и латексов. Спец. марки П. с. используют как плазмозаменитель при переливании крови и в проиэ-ве лекарств. препаратов. ПОЛИВИНИЛСПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием из р-ров поливинилового спирта. Прочны, износо- и светостойки, гигроскопичны, устойчивы к действию к-т, р-ров щелочей средних концентраций. Применяются для изготовления разл. тканей (в т. ч. ажурных), трикотажа, фильтровальных материалов, рыболовных сетей, синтетич. бумаги и т. п. Торговые назв.: винол (СССР), Кремона, куралон (Япония), виналон (КНДР) и др. ПОЛИВИНИЛФОРМАЛЬ - твёрдый продукт взаимодействия поливинилового спирта с формальдегидом. Плотн. 1240 кг/м3; выше 150 °С разлагается. Хороший диэлектрик. Применяется гл. оор. для приготовления электроизоляц. лаков, а также в произ-ве клеёв типа БФ. См. рис. Общая формула макромолекулы поливинилформаля ПОЛИВИНИЛХЛОРИД [-СН2-СНС1-]n - твёрдый продукт полимеризации винилхлорида. Плотн. 1350 - 1430 кг/м3; выше 110 °С разлагается с выделением НС1. Растворим в дихлорэтане, нитробензоле, тетрагидрофуране, циклогексаноне; устойчив к влаге, к-там, р-рам щелочей и солей, нефт. углеводородам. При введении в П. до 10% пластификатора получают жёсткий материал с высокими показателями механич. св-в (винипласт), используемый в произ-ве коррозионностойких труб, листов, плёнок. П., содержащий до 100% (от массы полимера) пластификатора, - эластичный и морозостойкий материал (пластикат), к-рый применяют для изготовления гибких листов, фасонных изделий, изоляции кабелей, товаров народного потребления. Дисперсии порошкообразного П. в пластификаторах (пластизоли) - сырьё в произ-ве искусств. кожи, покрытий полов, обуви, перчаток и т. д. Из р-ров П. в органич. растворителях получают плёнки и волокна. ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ХЛОРИРОВАННЫЙ, перхлорвиниловая смола, - продукт частичного хлорирования поливинилхлорида. Лучше, чем последний, растворяется в органич. растворителях, более теплостоек и устойчив в агрессивных средах. Применяется в произ-ве волокон, лаков, клеёв, деталей машин. ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием из р-ров гомо- или сополимеров винилхлорида. Отличаются очень низкой тепло- и электропроводностью; огнестойки, устойчивы ко мн. хим. реагентам, микроорганизмам. Из П. в. изготовляют фильтровальные и негорючие драпировочные ткани, спец. одежду, теплоизоляц. материалы, лечебное бельё, нетканые материалы. Торговые назв.: хлорин (СССР), виньон, саран (США), ровиль (Франция), тевирон (Япония) и др. ПОЛИГОН (от греч. polygonos - многоугольный) - 1) П. в военном деле - специально отведённый участок суши или моря с возд. пространством над ним, оборудов. для проведения испытаний вооружения и воен. техники и мероприятий по боевой подготовке войск (сил флота). П. по назначению подразделяют на учебные, заводские, научно-испытат.; по роду испытываемых средств - на ядерные, ракетные, арт., морские (минные, торпедные), зенитные, авиац., танковые, стрелковые, инж., автомов., связи и т. д. П. оборудуются спец. трассами (директрисами) и полями для стрельбы (пусков) и ходовых испытаний, наблюдат. пунктами, контрольно-измерит. приборами, средствами связи, мишенями, подъёмными и трансп. средствами и т. п. 2) П.в строительстве - открытая площадка с оборудованием и оснащением для изготовления элементов сборных строит. конструкций и деталей: формами для бетонирования изделий, бетоноукладчиками, бетонорастворными узлами, виброплощадками, пропарочными камерами, грузоподъёмными кранами и т. д. На П. могут быть арматурные мастерские, склады, котельные. 3) П. в математике - то же, что многоугольник. ПОЛИТОНИЗАЦИЯ (от греч. polygonos - многоугольный) - вторая стадия возврата металлов. При П. в деформиров. металле дислокации перераспределяются, образуя стенки, к-рые окружают субзерна. Т. о. при П. кристалл (зерно) разделяется на субзёрна. В определ. условиях субзёрна могут преобразоваться в центры рекристаллизации. ПОЛИГОНОМЕТРИЯ (от греч. polygonos - многоугольный и ...метрия) - один из методов создания геодезич. основы, т. е. системы опорных пунктов, служащих исходными при топографич. съёмках, при перенесении в натуру проектов сооружений и т. п. Положение опорных пунктов при П. определяется измерениями на местности длин прямых линий, последовательно соединяющих эти пункты и образующих ломаную линию (т. н. полигонометрич. ход), и горизонтальных углов между ними. При значит. размерах территории, обслуживаемой опорной геодезич. сетью, создаются полигонометрические сети - системы полигонометрических ходов с узловыми точками (точки I, II, III на рис.). К ст. Полигонометрия, Полигонометрическая сеть ПОЛИГРАФ (от греч. poly - много и ...граф) - мед. прибор для непрерывного измерения и регистрации осн. физиологич. параметров жизнедеятельности человека во время хирургич. операций. При подключении П. к ЭВМ у врача появляется возможность получения в любой момент времени информации о состоянии пациента. ПОЛИГРАФИЯ (греч. polygraphia. букв. - много-пнсанис, от poly - много и grapho - пишу) - отрасль техники, совокупность технич. средств для множественного размножения текстового материала и графич. изображений. Под П. понимают также полиграф. пром-сть, объединяющую пром. пр-тия, к-рые изготовляют печатную продукцию (книги, газеты, журналы и т. п.), производств. процессы в П.: формные (изготовление печатных форм), печатные (процесс получения оттисков переносом краски с печатной формы на запечатываемый материал), а также брошюровочно-переплётные и отделочные. ПОЛИИЗОБУТИЛЁН [-СН2С(СН3)2-]n - продукт полимеризации изобутилена. Высокомолекулярный П. - каучукоподооный материал (плотн. 910 - 930 кг/м3), обладающий значит. хладотекучестью, низкомолекулярный - вязкая жидкость (плотн. 830 - 910 кг/м3). Устойчив к действию влаги, к-т и щелочей; растворим в углеводородах, их галогенопроизводных, эфире; нерастворим в низших спиртах и кетонах. Газонепроницаем, хороший диэлектрик. Каучукоподобный П. применяют для электроизоляции, антикорроз. покрытий, изготовления липких лент, герметиков и др. Жидкий П. - присадка к смазочным маслам, загуститель консистентных смазок и т. п. ПОЛИИМИДЫ - синтетич. полимеры, содержащие в макромолекуле циклич. имидную группу (см. рис.); образуются при поликонденсации тетракарбоновых к-т с диаминами или диизоцианатами. Наиболее важный П. - поли-4, 4'-дифениленоксидпиромеллитимид - термо- и ра-диационностойкий материал с хорошими электроизоляц. св-вами. Из него получают изоляц. плёнки для электродвигателей и конденсаторов, лаки для изоляции проводов. К ст. Полиимиды. Имидная группа (А - остаток макромолекулы) ПОЛИКАПРОАМИД [ - NH(CH,)SCO - ]„ - твёрдый роговидный продукт полимеризации капролактама. Плотн. 1130 - 1150 кг/м3; выше 210 °С размягчается. Характеризуется высокой механич. прочностью, износостойкостью, хим. устойчивостью. Применяется в произ-ве полиамидного волокна, плёнки, деталей машин. ПОЛИКАРБОНАТЫ - продукты поликонденсации двухатомных фенолов с производными угольной к-ты общей ф-лы [-OROCOOR-]n, где R - ароматич. остаток. Наиболее распространён П. на основе дифенилолпропана (бисфенола А); плотн. 1200 кг/м3; плавится при 220 - 230 °С; отличается высокой прочностью при изгибающих и ударных нагрузках, твёрдостью, хорошими электроизоляц. св-вами; оптически прозрачен; трудногорюч; физиологически инертен. П. применяют как конструкц. материалы в машиностроении, высокочастотные диэлектрики, в произ-ве оптич. линз, фильтров для крови, для получения оболочек лекарств. средств пролонгиров. действия. ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ - синтез полимеров, при к-ром взаимодействие мономеров сопровождается обычно выделением побочного низкомолекулярного в-ва (воды, спирта и др.). Типичный пример - получение сложного полиэфира по реакции: nHOROH+HOOCR'COOH ->[-OROOCR'CO-]n + 2nH2O (R и R' - соответственно остатки гликоля и дикарбоновой к-ты). П., в к-рой участвует мономер одного типа или два сомономера (необходимые для образования данного продукта), наз. гомополиконденсацией; П. с участием не менее трёх сомономеров - сополиконденсацией. П. - важный пром. способ синтеза синтетич. смол, кремнийорганич. полимеров, полиамидов и мн. др. П. и подобные ей реакции лежат в основе биосинтеза белков, нуклеиновых к-т, целлюлозы. ПОЛИКРИСТАЛЛ - твёрдое тело, состоящее из множества мелких кристаллитов (зёрен), чаще всего не имеющих правильной кристаллич. огранки. Кристаллич. решётки соседних зёрен обычно разориентированы на углы, измеряемые градусами и десятками градусов. П. являются большинство тел, встречающихся в природе и получаемых искусственно: горные породы, металлы и др. ПОЛ И МЕРБЕТОН, пластбето н, - бетон, в к-ром вяжущим служат синтетич. полимеры (обычно полиэфирные, эпоксидные, фурановые, фенолоформальдегидные смолы). Содержат высокодисперсный наполнитель, крупный и мелкий заполнитель. Отличаются высокими прочностью (при сжатии 50 - 120 МПа, при изгибе 12 - 40 МПа), износостойкостью, универс. хим. стойкостью, хорошей адгезией к др. материалам. Деформируется под нагрузкой (ползучесть), горюч. Применяется для покрытия дорог, мостов, полов в производств. помещениях, изготовления тюбингов, шахтной крепи, труб, облицовки несущих конструкций пром. зданий. П., армированный металлом (сталеполимербетон), - высокопрочный конструкц. материал. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ - синтез полимеров, осн. на последоват. присоединении молекулы мономера к активному центру на конце растущей цепи; в отличие от поликонденсации не сопровождается выделением низкомолекулярного в-ва. По числу мономеров, участвующих в П., различают гомополимеризацию (один мономер) и сополимеризацию (обычно два, реже - три сомономера). На долю полимеров, синтезируемых методом П. (полиолефины, полиакрилаты, большинство каучуков), приходится ок. 75% от общего мирового произ-ва этих материалов. ПОЛИМЕРЦЕМЁНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы на осн. минер. вяжущих (бетонов, р-ров, мастичных составов), модифициров. добавкой полимера (2 - 30% от массы минер. вяжущего), причём полимерный компонент вводится непосредственно в приготовляемую смесь. Для получения П. м. применяют водорастворимые полимеры, водные дисперсии, водонерастворимые жидкие (реже порошкообразные) олигомеры. Наиболее распространены П. м. на осн. водных дисперсий полимеров (поливинилацетата, каучуков и др.). По сравнению с обычными бетонами и р-рами П. м. обладают высокой адгезией к большинству строит. материалов, большими прочностью при растяжении, ударной вязкостью, стойкостью к истиранию и агрессивным воздействиям, водонепроницаемостью и электрич. сопротивлением. Недостаток П. м. - повыш. усадка при твердении. Используют П. м. в отделочных работах (отделка фасадов, покрытия полов, шпатлёвки и т. п.), заделке стыков, ремонте бетонных и ж.-б. конструкций, устройстве дорог, аэродромов. ПОЛИМЕРЫ (от греч. polymeris - состоящий из многих частей, многообразный, от poly - много и meros - доля, часть) - см. в ст. Высокомолекулярные соединения. ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [-CH2C(CH3XCOOCH3)-]п - твёрдый продукт полимеризации метилметакрилата. Плотн. 1190 кг/м3, светопрозрачность > 91%. Растворяется в собств. мономере, ацетоне, дихлорэтане, бензоле и др.; устойчив к действию воды, водных р-ров щелочей и неорганич. к-т, бензина и масел; слегка изменяет св-ва под действием концентрир. серной, азотной, хромовой и разбавл. фтористоводородной к-т. Хорошо обрабатывается реж. инструментом, легко полируется, склеивается и сваривается. Выпускается гл. обр. в виде листового материала (п л е к с и г л а с), к-рый используется в авиац., судостроит., автомоб. и др. отраслях пром-сти. Дисперсии и р-ры П. применяют в произ-ве лаков, зубных протезов, d качестве клеёв и т. д. ПОЛИМОРФИЗМ (от греч. polymorphos - многообразный, от poly - много и morphe - форма, вид) - способность твёрдого тела существовать в двух или неск. кристаллич. структурах. Разл. кристаллич. структуры тела наз. его полиморфными модификациями, а переход одной модификации в др. наз. полиморфным превращением. Модификации одного и того же в-ва обычно обозначают греч. буквами (напр., для железа a-Fe, y-Fe). ПОЛИНОЗНОЕ ВОЛОКНО - см. в ст. Вискозные волокна. ПОЛИНОМ (от греч. poly - много и лат. nomen - имя) в математике - то же, что многочлен. ПОЛИОЛЕФBНЫ - продукты гомо- или сополимеризации олефинов (этилена, пропилена, бутиленов и др.) общей ф-лы [-CH2C(RR'-)]n,где R и R' - Н или органич. радикал, напр. СНз. Занимают первое место среди синтетич. полимеров по объёму произ-ва. См. также Полиэтилен, Полипропилен, Полиизобутилен, Этилен-пропиленовые каучуки. ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНЫ - см. в ст. Кремнийорганические полимеры. ПОЛИПРОПИЛЕН [-СH(СН2)CН2-]n - твёрдый продукт полимеризации полипропилена. Плотн. 905 - 920 кг/м3; плавится при 160 - 176 °С. Нерастворим в органич. растворителях, устойчив к действию кипящей воды и р-ров щелочей, разрушается в неорганич. к-тах. Для П. характерны высокие ударная прочность, стойкость к многократному изгибу и истиранию, низкая паро- и газопроницаемость, хорошие диэлектрич. св-ва, невысокая термо- и светостойкость. Применяется в произ-ве волокон, плёнок, труб для агрессивных жидкостей, бытовых изделий и т. д. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием из расплава полипропилена. Обладают хорошими теплоизоляц. и эластич. св-вами (по устойчивости к двойным изгибам превосходят полиамидные волокна), стойки к действию к-т, р-ров щелочей, органич. растворителей. Термо- и светостойкость П. п. сравнительно невысока. Используются для изготовления нетонущих канатов, рыболовных сетей, фильтровальных и обивочных материалов, брезентов, ковров. Торговые назв-: геркулон (США), пайлен (Япония), мераклон (Италия), спанстрон (Великобритания) и др. ПОЛИРОВАНИЕ (нем. Polieren, от лат. polio - делаю гладким, полирую) - обработка (отделка) материалов до получения зеркального блеска поверхности. П. металлов производится на полировальных станках быстровращающимися мягкими кругами из фетра или сукна либо быстродвижущимися лентами, на поверхность к-рых нанесена полировальная паста, а также на установках для жидкостной абразивной обработки (см. рис.). В ряде случаев применяют электролитич. П. (с помощью электрохим. растворения металла). П. древесины осуществляют нанесением прозрачной смолы (политуры) на шлифованную поверхность и наведением зеркального блеска полировочной кислой или венской известью, разбавл. спиртом. П. камня (после шлифования) производят путём натирания поверхности увлажнённым войлочным кругом с подачей тончайшего порошка (напр., оксида олова). К ст. Полирование. Схема установки для жидкостной абразивной обработки металлов: 1 - камера; 2 - деталь; 3 - форсунка; 4 - насос; 5 - жидкость, насыщенная микропорошками; 6 - электродвигатели ПОЛИСПАСТ (греч. polyspaston, от polyspastos - натягиваемый многими верёвками или канатами) - грузоподъёмное устройство из неск. подвижных н неподвижных блоков, огибаемых канатом или цепью. Вес поднимаемого груза распределяется на неск. ветвей каната, число к-рых зависит от числа блоков, поэтому к тяговому концу каната прикладывается сравнительно малое усилие. Давая выигрыш в силе, П. соответственно уменьшает скорость подъёма груза. П. используют в качестве рабочего органа грузоподъёмных машин (кранов, лебёдок, талей), а также самостоятельно на строит. и монтажных работах. См. рис. Полиспаст ПОЛИСТИРОЛ [- СН(С6Н5)СН2 -]n - твёрдый продукт полимеризации стирола. Плотн. 1050 кг/м2, Растворяется в ароматич. и хлорированных алифатич. углеводородах; стоек в воде, разбавл. р-рах к-т и щелочей; физиологически безвреден. Обладает невысокими прочностными хар-ками и теплостойкостью. Диэлектрич. св-ва П. высоки и мало зависят от темп-ры и частоты тока. Благодаря дешевизне широко применяется в большинстве отраслей пром-сти b в быту (проз-во пенопластов, корпусов радио-и телеаппаратуры и т. д.). Из-за большой хрупкости П. в произ-ве изделий чаще применяют сополимеры стирола с бутадиеновым каучуком (ударопрочный полистирол) или АБС-пластик. ПОЛИСУЛЬФЙДНЫЕ КАУЧУКЙ, тиоколы, Х[ - R - Sm - ]nХ - продукты поликонденсации ди-галогенпроизводных алнфатич. углеводородов с по-лнсульфидамн щелочных металлов (X = SH или ОН, R - алифатич. радикал, т ~ 2 или 4). Плотн. П. к. 1270 - 1600 кг/м3. Резины исключительно стойки к действию растворителей и масел, влаго- и газонепроницаемы, атмосферостойки; прочность при растяжении до 10 МПа, относит. удлинение 150 - 400% (наполнитель - активный технич. углерод); по диэлектрич. св-вам и морозостойкости уступают резинам из большинства каучуков. Применяются для покрытия бетонных резервуаров и тяжёлых подводных деталей мор. судов, в произ-ве масло- и бензостойких рукавов, уплотнит, прокладок. Жидкие П. к. - основа герметиков. ПОЛИСУЛЬФИДЫ - соединения сульфидов металлов с серой. Наиболее прочны П. щелочных (напр., NasS2, Na2S5) и щелочноземельных металлов. Окраска П. различна: от жёлтой до рубиново-красной в зависимости от содержания серы. При взаимодействии с к-тамп П. разлагаются с выделением серы. Применяются для удаления волос со шкур, для произ-ва красителей, полисульфидных каучуков, сульфидирования стальных изделий, лечения кожных заболеваний и т. д. ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН, фторопласт-4, фторлон - 4, [ - CF2 - CF2 - ]n - твёрдый продукт полимеризации тетрафторэтилена. Плотн. 2150 - 2240 кг/м3; эластичен и хладотекуч; ок. 415 °С разлагается. Не поглощает воду; негорюч; не растворяется и практически не набухает в растворителях, абсолютно стоек к к-там, окислителям и р-рам щелочей. Превосходный диэлектрик. Перерабатывается методом спекания при 360 - 380 °С предварительно отпрессованных таблеток. Применяется в произ-ве разл. изделий электротехнич., радиотехнич. и хим. пром-сти, тонкостенных труб, оболочек кабелей, антифрикц. деталей, протезов, для получения пропиток и покрытий. ПОЛИТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН, фторопласт-3, фторлон-3, [ - CF2 - CFC1 - ]n - твёрдый продукт полимеризации трифторхлорэтиле-на. Плотн. 2090 - 2160 кг/м3; плавится при 210 - 215 °С. При комнатной темп-ре не растворяется и очень мало набухает в обычных органич. растворителях, при 130 - 150 °С растворяется в нек-рых ароматич. углеводородах: устойчив к действию к-т, окислителей и р-ров щелочей. Механич. св-ва П. зависят от степени его кристалличности. Применяется гл. обр. для получения антикорроз. покрытий насосов, труб и др., а также для изоляции кабелей, электродвигателей, трансформаторов и т. д. ПОЛИТРОПА - линия, изображающая на диаграмме состояния политропич. процесс. ПОЛИТРОПИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, политропный процесс (от греч. polytropos - многообразный, от poly - много и tropos - поворот, направление), - термодинамический процесс, при к-ром уд. теплоёмкость системы остаётся постоянной. П. п. в идеальном газе удовлетворяет ур-нию: pV" = const, где р - давление. V - объём газа, п - показатель политропы. Частными случаями П. п. идеального газа являются процессы: изобарич. (п = 0), нзотермич. (n = 1), адиабатный (п =n = cp/cv, где cр и cо - уд. теплоёмкости газа в изобарич. и изохорич. процессах) и изохорич. (n = ± оо). Уд. теплоёмкость с идеального газа в (П. п. равна: с=(ncv-ср)/(n-1). ПОЛИТУРА - см. в ст. Спиртовые лаки. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВОЛОКНА, спандекс, - синтетич. волокна, получаемые формованием из р-ров или расплавов нек-рых полиуретанов (или методом хим. формования, в к-ром полиуретан образуется из исходных соединений непосредственно при получении волокна). Стойки в маслах, хлорсодержащих органич. растворителях, р-рах щелочей, к-тах, выдерживают действие гидролитич. агентов при отделке, крашении, стирке. По эластичным св-вам сходны с резин. нитями (имеют низкий модуль упругости и высокое относит. удлинение), но превосходят их по прочности и износостойкости. Применяются (часто в смеси с природными или др. хим. волокнами) для изготовления спортивной одежды, рубашек, плащей, корсетных изделий. Торговые назв.: ликра, вайрин (США), эспа, неолан (Япония), спанцел (Великобритания), ворин (Италия), дорластан (ФРГ) и др. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ - р-ры изоцианатов и соединений с гидроксильными группами в органич. растворителях (компоненты реагируют между собой после нанесения на поверхность, образуя полиуретаны). Покрытия эластичны, износостойки, обладают антикорроз. и электроизоляц. св-вами. Лаками, а также красками и грунтовками на их основе защищают хим. и электронную аппаратуру, детали судов и самолётов, строит. конструкции и т. п. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ - то же, что уретановые эластомеры. ПОЛИУРЕТАНЫ - синтетич. полимеры, содержащие в осн. цепи макромолекулы повторяющиеся группы - NH(CO)O - (уретановые группы); образуются при взаимодействии ди- или полиизоцианатов с двух- или трёхатомными спиртами. Жёсткие или эластичные твёрдые в-ва либо вязкие жидкости. Обладают высокой износо-, атмосферо- и кислото-стойкостью. Применяются для получения пенопластов, клеёв, плёнок, лаков, волокон и т. д. Об эластичных П. см. Уретановые эластомеры. ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД СН5СОО[- CH2O - ]n COCH3 - твёрдый продукт полимеризации формальдегида. Плотн. 1420 кг/м3; плавится при 175 - 180 °С. Нерастворим при комнатной темп-ре в распростран. растворителях; разрушается неорганич. к-тами; физиологически безвреден. Характеризуется большой жёсткостью, усталостной прочностью, малой усадкой при переработке, низкой ползучестью; износо- и влагостоек. Применяется для изготовления разл. деталей машин, а также в произ-ве технич. волокна и плёнки. ПОЛИФОСФОНИТРИЛХЛОРЙД - см. в ст. Неорганические полимеры. ПОЛИЦА - нижняя пологая часть крутой двухскатной или шатровой крыши в рус. дерев. зодчестве; служит для отвода дождевых вод от стен (см. рис.). Полица (указана стрелкой) ПОЛИЭДР (от греч. poly - много и hedra - основание, грань) - то же, что многогранник. ПОЛИЭТИЛЕН [ - CH2 - CH2 - ]n - твёрдый продукт полимеризации этилена. Плотн. 913 - 978 кг/м3; плавится при 102 - 137 °С. Сочетает высокую прочность при растяжении с эластичностью; хороший диэлектрик; устойчив к р-рам щелочей, к соляной, плавиковой и органич. к-там; разрушается хлором и фтором; выше 80 °С растворяется в углеводородах, в т. ч. хлорированных. Стоек к действию радиоактивных излучений; физиологически безвреден. Занимает первое место в мировом произ-ве полимеров, синтезируемых методом полимеризации. Применяется в произ-ве плёнок, ёмкостей, труб для агрессивных жидкостей, изоляции проводов и кабелей и т. д. ПОЛИЭТИЛЕНОКСИД - см. в ст. Полиэфиры простые. ПОЛИЭТИЛЕН ХЛОРСУЛЬФЙРОВАННЫЙ, ХСПЭ, хайпалон, {[-(СН2)3СНСl(СН2)3-]12-[-CH(SO2C1)-)17}n-каучукоподобный продукт взаимодействия полиэтилена с хлором и сернистым ангидридом. Плотн. 1120 - 1260 кг/м3. Резины устойчивы в агрессивных средах, озоностойки; прочность при растяжении 18 - 32 МПа, относит. удлинение 350 - -600% (без наполнителя). Применяется для гуммирования хим. аппаратуры, получения красок, клеёв, герметиков. ПОЛИЭТИЛЕНИМИН [-CH2CH2NH-]n - жидкий продукт полимеризации этиленимина. Плотн. 1050 кг/м3. Флокулянт в произ-ве бумаги и при очистке пром. и бытовых сточных вод, ионит, стабилизатор смазочных масел и др. ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ [-(СН2)3О(СО)С6Н4(СО)О-]n - твёрдый продукт поликонденсации этиленгликоля с терефталевой к-той. Плотн. 1380 - 1400 кг/м3, плавится при 255 - 265 °С. Прочен, износостоек, хороший диэлектрик. Устойчив к действию ацетона, этилацетата, ксилола, ледяной уксусной к-ты и др.; растворяется в фенолах; выше 100 °С разрушается концентрир. р-рами аммиака и щелочей. Из П. изготовляют полиэфирные волокна, плёнки, радиодетали, хим. оборудование и т. д. ПОЛИЭФИРНЫЕ ВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием из расплава поли-этилентерефталата (vuiu сополимеров, содержащих в макромолекуле более 85% этилентерефталата - сополиэфирные волоки а). Термо-, свето-, атмосфере-, плесене- и износостойки, устойчивы к действию к-т и р-ров щелочей средних концентраций, разрушаются при кипячении в концентриров. р-рах щелочей. Применяются в произ-ве тканей, трикотажа, ковров, технич. сукна, фильтровальных и обивочных материалов, кордных нитей и тканей для шин и резинотехнич. изделий и мн. др. Торговые назв.: лавсан (СССР), дакрон (США), терилен (Великобритания), тергаль (Франция), теторон (Япония), элана (ПНР), тесил (ЧССР), гризутен (ГДР) и др. ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАКИ - лакокрасочные материалы, плёнкообразующим компонентом к-рых являются полиэфирные смолы. Образуют покрытия с хорошими декоративными св-вами. П. л. и получаемые на их основе эмалевые краски, шпатлёвки применяют гл. обр, для отделки изделий из дерева, напр. мебели. ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ ненасыщенные - 50 - 70%-ные р-ры ненасыщ. сложных полиэфиров (полиалкиленгликольмалеинатов или полиалкиленгликольфумаратов) в реакционноспособных растворителях (напр., стироле). Отверждаются в результате сополимеризации полиэфира и растворителя (мономера), образуя прочные, водостойкие, хим. устойчивые материалы с хорошей адгезией и высокими диэлектрич. показателями. Используются в произ-ве стеклопластиков, лаков, клеёв, компаундов полимерных и т. д. ПОЛИЭФИРЫ ПРОСТЫЕ - синтетич. полимеры общей ф-лы НО[-RO-]n Н, где R - углеводородный радикал, содержащий не менее 2 атомов углерода. Пром. значение имеет, напр., полиэтиленоксид [ - CH2CH2O - ]n, применяемый в произ-ве водорастворимых плёнок и нитей, как загуститель латексов, флотореагент, коагулянт и др. ПОЛИЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ - полимеры или олигомеры, содержащие в осн. цепи макромолекулы повторяющиеся группы - С(О)О - . Наиболее важные синтетич. П. с. - алкидные смолы, полиэтилентерефталат, поликарбонаты, олигоэфиракрилаты, полиалкиленгликольмалеинаты (см. Полиэфирные смолы). ПОЛЛУЦИТ [от имени Поллукс (в греч. мифологии Кастор и Поллукс - неразлучные братья-близнецы); из-за постоянного совместного нахождения кристаллов П. и петалита (касторит)] - минерал, алюмосиликат цезия (Cs,Na)[AlSi2O2]*nH2O. Цвет белый, сероватый; нередко бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 6,5: плотн. ок. 2900 кг/м3. единств. рудный минерал цезия. ПОЛНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ СУДНА - то же, что дедвейт. ПОЛНАЯ МАССА автомобиля - для легковых автомобилей - масса снаряжённого автомобиля (с заправкой топливом, маслом и водой и снаряжением - запасным колесом, инструментом) с водителем, пассажирами и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место); для остальных автомобилей - масса снаряж. автомобиля, полезной нагрузки, водителя и пассажиров. ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ - см. в ст. Мощность электрическая. ПОЛНОГО ТОКА ЗАКОН - один из осн. законов электромагнитного поля. Согласно П. т. з., циркуляция вектора Н напряжённости магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура L, проведённого в поле, равна полному электрич. току сквозь поверхность 5, натянутую на контур L:фL.(H,dl)= интегралs(J,dS). Здесь J - вектор плотности полного тока, равный геом. сумме векторов плотностей тока проводимости и тока смещения. ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ потока, давление торможения, - давление изоэнтропически заторможенной жидкости или газа (см. Изоэнтропийный процесс), физически П. д. характеризует собой ту часть энергии потока, к-рая участвует в обратимых процессах перехода между кинетич. энергией и давлением. Эта величина играет важную роль в аэро- и гидродинамике. ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль со всеми ведущими колёсами. Среди П. а. различают автомобили-транспортёры (напр., на базе ЛуАЗ-969А), легковые - пасс. (напр., ВАЗ-2121) и грузопасс. (напр., УАЗ-469), грузовые общего назначения (напр., ЗИЛ-131, ГАЗ-66-01), специализир. (напр., Урал-4320) и пр. Благодаря высокой проходимости предназначены для эксплуатации по грунтовым дорогам, при освоении новых р-нов, в сел. х-ве и пр. ПОЛНОСБОРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - обобщ. назв. совр. методов стр-ва зданий и сооружений из крупноразмерных сборных конструкций и изделий, изготовл. на з-дах строит. индустрии. При П. с. возведение зданий (сооружений) становится в осн. меха-низир. процессом их сборки и монтажа (см. рис.) из полностью готовых унифициров. конструктивных элементов (крупных блоков или панелей, объёмных блоков и др. комплексных конструкций), что существенно сокращает трудоёмкость, стоимость и сроки стр-ва, а также повышает его качество. П. с. в крупных масштабах впервые в мировой практике было организовано в СССР в сер. 50-х гг. К ст. Полносборное строительство. Установка на колонны полностью собранного покрытия промышленного здания ПОЛНЫЙ ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ - неузаконенная внесистемная ед. телесного угла. 1 П. т. у.= 4ПИ ср = 12,566 37 ср (см. Стерадиан). ПОЛНЫЙ УГОЛ - неузаконенная внесистемная ед. плоского угла. 1 П. у.= 2ПИ рад ~ 6.283 185 рад (см. Радиан). ПОЛОНИЙ [от лат. Polonia - Польша (родина Марии Склодовской-Кюри)] - хим. радиоактивный элемент, символ Ро (лат. Polonium), ат. н. 84. Наиболее долгоживущий изотоп П. 209Ро (T1/2 == 103 года) получен искусственно. Практич. роль играет природный изотоп 210Ро (T1/2 = 138,4 сут), образующийся в радиоактивном ряду урана. П. (210Ро) открыт в 1898 супругами М. Склодовской-Кюри и П. Кюри (см. Радиоактивность). П. - металл серебристо-белого цвета, плотн. 9400 кг/м3, tпл 254 °С. Получают П. облучением нейтронами висмута с послед. хим. очисткой. Применяют 210Ро как источник а-излучения и в радиоизотопных термоэлектрич. генераторах, в смеси с бериллием 210Ро служит удобным источником нейтронов, к-рый используют, в частности, для анализа состава разл. материалов. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ч а с т о т (в радиотехнике и электросвязи) - интервал частот, в пределах к-рого отношение амплитуды колебаний на выходе электрич. цепи (фильтра, усилителя и др.) к амплитуде колебаний на её входе не опускается ниже определённого уровня, обычно 1 - 3 дБ от Макс. значения. Для передачи сигнала с допускаемыми искажениями П. п. канала телеф. связи выбирается равной 300 - 3400 Гц, в звуковых радиовешат. системах - 30 Гц - 15 кГц, ТВ видеоканала - 50 Гц - 6 МГц. ПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ - плоскостная СВЧ линия, состоящая из двух-трёх полосок металлич. фольги, разделённых возд. средой или диэлектриком. Применяются П. л. в качестве линии передачи электромагн. волн; на её основе конструируются мн. СВЧ элементы и узлы, напр. направленные ответвители, смесит. и детекторные головки, электрич. фильтры. ПОЛОСОВОЙ СТАН - см. в ст. Прокатный стан. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР - электрический фильтр, обычно состоящий из двух или большего числа связанных колебат. контуров (см. рис.) или др. резонаторов. Амплитудно-частотная хар-ка у П. ф. по форме более близка к прямоугольной, чем у одиночного колебат. контура, поэтому такой фильтр меньше искажает передаваемый сигнал. Широко применяется для связи между каскадами в усилителях промежуточной частоты супергетеродинных радиоприёмников. Схема полосового фильтра из двух связанных контуров (а) и его амплитудно-частотная характеристика (б): L1, L2 и С1 C2 - индуктивности и дикости контуров; Ссв - ёмкость связи; f - частота колебаний; Uвх и Uвых - амплитуды входного и выходного напряжений; штриховая кривая - ревонансная кривая одиночного колебательного контура ПОЛОТНО текстильное - в широком смысле - ткани, трикотаж, гардинно-тюлевые и др. изделия. Различают П. по виду сырья (хл.-бум., льняные, шёлковые и т. п.), массе 1 м2, строению (переплетению нитей). ПОЛУАВТОМАТ - машина, агрегат, самостоятельно совершающий один полный рабочий цикл и требующий внеш. вмешательства лишь для повторения цикла. Напр., металлореж. станок-полуавтомат выполняет весь цикл обработки заготовки и возвращает механизмы станка в исходное положение самостоятельно; установку заготовки, пуск станка и снятие обработанной детали производит рабочий. См. рис. Вертикальный сверлильно-фрезерно-расточной полуавтомат с ЧПУ: 1 - станина; 2 - стойка с приводом главного движения (вращения шпинделя) и редуктором подач по координате г гильзы шпинделя; 3 - магазин, из которого автооператор переносит инструмент в шпиндель; 4 - шпиндельная головка; 5 - крестовый координатный стол; у - поперечная подача салазок по направляющим станины; х - продольная подача стола по направляющим салазок ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА - путевая блокировка, действие к-рой (в отличие от автоблокировки) осуществляется с участием человека. При П. б. путь между соседними станциями обычно принимается за один блок-участок (ограждаемый участок пути), на к-ром может находиться только один поезд; отправление поезда с одной станции на другую возможно лишь при свободном блок-участке. Схема релейной полуавтоматической блокировки: ПУ - пульт управления; БУ - блокирующее устройство; ЛС - линия связи; ДИ - датчики информации; ДСП - датчики путевых светофоров ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ - междугородная телеф. связь, осуществляемая при участии телефонистки в исходящем городе (на исходящей междугородней АТС) с последующим автоматич. установлением соединения на транзитных и входящей междугородней АТС. Приняв от абонента заказ, телефонистка проверяет номер его телеф. аппарата, после чего подключается к каналу связи нужного направления и сама набирает номер вызываемого абонента (т. н. немедленная система обслуживания заявок). При отсутствии свободных каналов телефонистка, принявшая заказ, передаёт его др. телефонистке, к-рая осуществляет соединение в порядке очерёдности поступления заявок. ПОЛУВАГОН - широко распространённый вид грузовых вагонов типа гондолы, имеющий кузов в виде открытого сверху прямоугольного ящика с 2-створчатыми торцовыми дверями и разгрузочными люками в полу (см. рис.). Имеются также П. с глухим кузовом. Служат в осн. для перевозки массовых навалочных сыпучих грузов. Различают 4-, 6-, 8-осные П. грузоподъёмностью соответственно ок. 65, 95. 125 т. Полувагон ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР - электрич. вибратор, суммарная длина плеч к-рого равна половине длины рабочей волны. Электромагн. энергия подводится (или снимается) в середине П. в. по симметричной 2-проводной линии или коаксиальной линии через симметрирующее устройство. Применяется П. в. как самостоят. антенна или элемент антенной решётки, в качестве облучателя зеркальной антенны, линзовой антенны и т. д. См. рис. К ст. Полуволновой вибратор. Простая телевизионная антенна: 1 - полуволновой вибратор; 2 - фидер; 3 - подставка. Штриховая линия - распределение тока I вдоль вибратора; Лямбда - длина рабочей волны ПОЛУЗАПРУДА, буна, поперечная дамба, - гидротехнич. сооружение для регулирования режима водного потока и защиты мор. или реч. берега от размыва. Для устройства П. применяют грунт, камень, бетон, фашины, габионы. Устанавливают П. перпендикулярно или под нек-рым углом к берегу. Донная П. служит для предохранения от размыва оснований береговых сооружений (дамб, подпорных стенок). ПОЛУКОКС - твёрдый (нелетучий) остаток, получаемый при низкотемпературном коксовании (полукоксовании) торфа, бурых и нек-рых кам. углей. Угольный П. используется как бездымное высококалорийное топливо, торфяной П. - также для изготовления активиров. угля. ПОЛУКОКСОВАНИЕ, швелевание, - переработка ископаемых углей, горючих сланцев или торфа нагреванием до 500 - 550 °С без доступа воздуха. Осн. продукты П.: газ полукоксования, состоящий гл. обр. из метана, первичный дёготь, используемый для произ-ва моторных топлив и смазочных масел, и твёрдый остаток - полукокс (топливо). ПОЛУОСЬ - вал ведущего моста самодвижущейся колёсной машины (автомобиля, трактора, самоходного комбайна и др.), передающий вращение от дифференциала непосредственно на ведущее колесо. ПОЛУПИРИТНАЯ ПЛАВКА - переработка в шахтных печах сернистых медноколчеданных руд с пониж. (менее 70% ) содержанием пирита в смеси с кварцем и известняком с добавкой кокса в кол-ве 10 - 12% от массы шихты. Степень десульфурации при П. п. достигает 60% и выше, что позволяет получать штейны с повыш. содержанием меди. ПОЛУПРИЦЕП - одно- или 2-осная (редко 3-осная) безмоторная повозка, буксируемая седельным тягачом с помощью опорно-сцепного устройства и передающая на него часть своего веса. П. предназначаются для перевозки грузов или пассажиров (трансп. П.) либо для выполнения нетрансп. работ(спец.*П.), производимых при помощи установл. на П. машин, аппаратов или оборудования (мастерские, автолавка и др.). См. рис. Полуприцеп-таровоз ПОЛУПРОВОДНИКИ - вещества, к-рые обладают электронной проводимостью, причём по уд. электрич. проводимости а занимают промежуточное положение между хорошими проводниками (металлами) и изоляторами (диэлектриками). Гл. особенность П. - резкое возрастание их уд. электрич. проводимости с увеличением темп-ры. Для разных П. значения о при комнатной темп-ре заключены в пределах от 10-6 до 104 См/м. П. могут быть кристаллич., а также аморфные и жидкие в-ва. К П. относятся нек-рые элементы (кремний, германий, селен, теллур, мышьяк, фосфор и др.), большинство оксидов, сульфидов, селенидов и теллуридов, нек-рые сплавы, мн. минералы и др. П. очень чувствительны к внеш. воздействиям (нагреванию, облучению, бомбардировке заряж. частицами и т. п.), а также к содержанию примесей. Св-ва кристаллич. П. объясняются зонной теорией твёрдых тел. П. широко используют в электро-, радио-, свето- и теплотехнике, в автоматике и вычислит. технике, в приборостроении и др. отраслях техники. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегральная схема, в к-рой все элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы и др.), а также межэлементные соединения выполнены в объёме и на поверхности монокристаллич. ПП пластины (преим. из кремния) одновременно в одном технологич. цикле. П. и. с. изготовляют, как правило, методами планарной технологии с использованием эпитаксии, диффузии, ионного легирования, фотолитографии, нанесения тонких металлич. плёнок и т. д., что обеспечивает достаточно высокую плотность их упаковки. Осн. недостатки П. и. с. - малые номин. значения параметров пассивных элементов, а также их низкая температурная стабильность. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - отрасль электроники, охватывающая вопросы исследования электронных процессов в ПП и их практического использования, гл. обр. для генерирования, усиления и преобразования электрических ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ - электронные приборы, действие к-рых осн. на электронных процессах в полупроводниках. Служат для генерирования, усиления и преобразования (по роду тока, частоте и т. д.) электрич. колебаний (полупроводниковый диод, транзистор, тиристор), преобразования сигналов одного вида в другой (светоизлучающий диод, оптрон, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и др.), одних видов энергии в другие (термоэлемент, термоэлектрический генератор, солнечная батарея и др.), восприятия и преобразования изображений (напр., приборы с зарядовой связью), а также преобразования механич. и др. величин в электрические (тензорезистор, преобразователь Холла и т. д.). Особый класс П. п. - полупроводниковые интегральные схемы, представляющие собой законченные электронные устройства в виде единого блока (пластинки) из кремния или арсенида галлия, на к-ром методами ПП технологии (преим. планарной) образованы зоны, выполняющие функции активных и пассивных элементов (диодов, транзисторов, резисторов и т. д.). ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР - двухэлектродный полупроводниковый прибор для регистрации и измерения энергии ионизирующих излучений. Обычно содержит р - n-переход, выполняется на основе кристаллов кремния, германия и др. При подаче на П. д. отрицат. (запирающего) напряжения (10 - 100 В) область пространств, заряда вблизи границы р - n-перехода "обедняется" носителями заряда. Регистрируемая частица, попадая в обедненный слой, образует неравновесные электронно-дырочные пары, к-рые под действием электрич. поля разделяются; при этом электроны и дырки перемещаются (дрейфуют) к электродам детектора. В результате во внеш. цепи П. д. возникает электрич. импульс, к-рый затем усиливается и регистрируется. Высокая подвижность электронов и дырок обеспечивает малую (неск. не) длительность сигнала с П. д. Применяется гл. обр. как спектрометр у-квантов и тяжёлых заряженных частиц (протонов, а-частиц и др.). ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД - двухэлектродный полупроводниковый прибор (на основе кремния, арсенида галлия, германия и др.), действие к-рого обусловлено св-вами р - п-перехода (наиболее обширный класс П. д.), контакта металл - полупроводник либо объёмными эффектами в однородном ПП (напр., Ганка диод). По конструктивно-технологич. особенностям различают плоскостные П. д., изготовленные методами диффузии и вплавления примесей, ионной имплантации, эпитаксиального наращивания, вакуумного напыления и др., и точечные П. д., получаемые прижатием к ПП кристаллу пружинящей металлич. иглы. П. д. применяются в широком диапазоне радиочастот (вплоть до сотен ГТц) гл. обр. для выпрямления пе- ** Поребрик (указан стрелкой) К ст. Порошковая металлургия. Схема прокатки порошков в металлургическую ленту: 1 - бункер для порошка; 2 - валки для холодной прокатки; 3 - лента; 4 - печь для спекания; 5 - печи для отжига рем. тока (выпрямит. ПП диоды), генерирования и усиления электрич. колебаний (напр., лавинно-пролётные, туннельные и параметрич. диоды), преобразования частоты (смесит. и умножит. СВЧ диоды), детектирования модулир. колебаний (детекторные СВЧ диоды), передачи импульсов в радиотехнич. и электронных устройствах (импульсные диоды), управления уровнем мощности в СВЧ линиях передачи (ограничит. и переключат. СВЧ диоды), а также для стабилизации напряжения (стабилитроны). Характеризуются малыми габаритными размерами, массой и потребляемой мощностью, возможностью управления параметрами в широких пределах, большим сроком службы, сильной температурной зависимостью параметров (у нек-рых типов П. д.) и т. д. Один из осн. электронных приборов. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР - лазер, в к-ром активной средой служат полупроводники (арсенид галлия GaAs, сульфид кадмия CdS, сульфид свинца PbS и др.) или их сплавы [(Ga, Al)As, GaAs - InP и др.]. Преобразование приложенной электрич. энергии в лазерное излучение в П. л. происходит за счёт вынужденных процессов рекомбинации неравновесных носителей заряда. По способу возбуждения (накачки) активной среды П. л. делятся на 3 осн. класса: инжекционные лазеры, в к-рых создание неравновесн. носителей заряда осуществляется в результате протекания инжекционного тока в ПП структуре с р - n-переходом; П. л. с электронным возбуждением, в к-рых неравновесн. носители создаются при накачке ПП потоком ускоренных электронов; П. л. с оптическим возбуждением, в к-рых накачка производится оптич. излучением (в частности, лазерным). У наиболее обширного класса П. л. - инжекционных лазеров - диапазон рабочих длин волн 0,7 - 30 мкм, мощность излучения 3 - 500 мВт в непрерывном режиме и 5 - 30 Вт - в импульсном, кпд до 30% . Осн. применения: волоконно-оптич. линии связи, системы оптич. записи и считывания информации, устройства дальнометрии, системы телеуправления, наведения, подсветки и др. ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТАЛЬ - сталь, получ. при раскислении (в печи, ковше или изложнице)жидкого металла, менее полном, чем при выплавке спокойной стали, но большем, чем при произ-ве кипящей стали. П. с. затвердевает без кипения, но с выделением газов. В слитке П. с. содержится меньше пузырей, чем в слитке кипящей стали, а усадочная раковина меньше, чем в слитке спокойной стали. П. с. по качеству занимает среднее место между кипящей и спокойной сталью, частично заменяя последнюю (гл. обр. в виде конструкц. стали). П. с. дешевле спокойной стали, а выход годного проката из слитков при произ-ве П. с. на 8 - 10% выше. ПОЛУФАБРИКАТ - продукт труда, прошедший одну или неск. стадий обработки и предназнач. для дальнейшей обработки и изготовления из него готовой продукции. П. одного пр-тия может быть готовой продукцией для другого, напр. ткань, выпускаемая в продажу, - готовый продукт; но та же ткань - П. для швейных фабрик и ателье. Внутри отд. пр-тия к П. относят все продукты труда, к-рым предстоит пройти дальнейшие производств. процессы. ПОЛУФУГАНОК - см. Рубанок. ПОЛЬ (англ. pole. букв. - шест), перч, род, - брит. ед. длины, равная 5,0292 м. П., применяемый в лесном х-ве (pole wood land), равен 5,486 м; П. экономический - 6,401 м. ПОЛЮСНЫЙ НАКОНЕЧНИК, башмак полюсный, - часть магнитных полюсов явнополюсных электрич. машин, обеспечивающая требуемое распределение плотности магн. потока в возд. зазоре. ПОЛЮСЫ МИРА - точки пересечения оси мира, параллельной оси вращения Земли, с небесной сферой. ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ - участки земли, предназнач. для биол. очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Поля орошения отличаются от полей фильтрации тем, что на них произрастают с.-х. культуры, а сточная вода используется для их орошения. Поля фильтрации служат только для вторичной очистки сточных вод. Поля орошения подразделяют на коммунальные (на землях, отчуждаемых от города, - см. рис.) и земледельческие (на колхозных и совхозных землях). По сан. законодательству СССР П. о. и ф. применять для первичной очистки сточных вод не разрешается. Для орошения используют сточные воды после очистных станций. К ст. Поля орошения и фильтрации. Технологическая схема коммунальных полей орошения: 1, 2, 3... - номера участков (карт); МОС - сооружения механической очистки сточных вод ПОЛЯ ФИЗИЧЕСКИЕ - особая форма материи. П. ф. осуществляют взаимодействие между частицами в-ва. Примерами П. ф. могут служить поле ядерных сил, поле тяготения (гравитацио иное поле). П. ф. могут существовать и независимо от породивших их частиц (напр., электромагнитное поле). П. ф. не следует путать с понятием поле физической величины. ПОЛЯРА (нем. Polare, от лат. polus. греч. polos - ось, полюс) - кривая, выражающая зависимость между аэродинамическими коэффициентами подъёмной силы и лобового сопротивления ЛА, крыла или к.-л. аэродинамич. поверхности при разл. атаки углах. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР, поляроид, - оптич. устройство для получения плоскополяризов. света. П. с. позволяет также изменять интенсивность проходящего через него поляризов. света. П. с. используют в близкой УФ. видимой и близкой ИК областях оптического спектра (напр., для повышения контрастности и устранения световых бликов в фотографии). См. Поляризация света. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛН (франц. polarisation; первоисточник: греч. polos - ось, полюс) - нарушение осевой симметрии поперечной волны относительно направления распространения этой волны. В неполяризованной волне колебания векторов s и v смещения и скорости в случае упругих волн или векторов Е и Н напряжённостей электрич. и магнитного полей в случае электромагнитных волн в каждой точке пространства по всевозможным направлениям в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, быстро н беспорядочно сменяют друг друга, так что ни одно нз этих направлений колебаний не является преимущественным. Поперечную волну наз. поляризованной, если в каждой точке пространства направление колебаний сохраняется неизменным или изменяется с течением времени по определ. закону. Плоскополяризованной (линейно-поляризованной) наз. волну с неизменным направлением колебаний соответственно векторов s или Е. Если концы этих векторов описывают с течением времени окружности пли эллипсы, то волну наз. циркулярно- или эллиптически-поляризованной. П. в. может возникнуть: вследствие отсутствия осевой симметрии в возбуждающем волну излучателе; при отражении н преломлении волн на границе раздела двух сред (см. Брюстера закон); при распространении волны в анизотропной среде (см. Двойное лучепреломление). ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ - процесс образования электрич. дипольного момента в диэлектрике. Различают П. д. во внеш. электрпч. поле и самопроизвольную (спонтанную) поляризацию сегнетоэлектриков. П. д. во внеш. электрич. поле возникает гл. обр. вследствие: а) упругого смещения и деформации электронных оболочек в атомах или ионах (электронная П. д.); 6) смещения ионов от положений равновесия в твёрдых диэлектриках с ионной кристаллич. решёткой (ионная П. д.); в) поворота полярных молекул ориентационная П. д.). П. д. характеризуют вектором поляризации (иногда его наз. вектором поляризованности) р = сумма p/V, где Сумма р - геом. сумма электрич. дипольных моментов, заключ. в объёме диэлектрика V. Вектор Р равен электрич. дипольному моменту ед. объёма диэлектрика и выражается (в СИ) в Кл/м2. Для изотропных диэлектриков он совпадает по направлению и пропорционален напряжённости Е электрич. поля в диэлектрике: Р = хее0Е = (е - l)e0E. где ее - электрическая постоянная, Хе - диэлектрическая восприимчивость, е - относит. диэлектрическая проницаемость. При П. д. возникают некомпенсир. связанные заряды, наз. поляризационными зарядами, к-рые распределяются по поверхности и объёму диэлектрика. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА - выделение из неполяризованного (естественного) света плоскополяризсванного (см. Поляризация волн. Плоскость поляризации). П. с. осуществляется с помощью поляризац. приборов (поляризац. призмы, поляроиды), осн. на П. с. при отражении и преломлении на границе раздела двух прозрачных диэлектриков (см. Брюстера закон), двойном лучепреломлении и дихроизме. Поляризов. свет используется во мн. приборах, служащих для фотометрич. и пнрометрич, измерений, изучения напряжений в прозрачных моделях, исследования кристаллов, определения содержания оптически активных веществ и т. л. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДНАЯ - разность между значениями электродных потенциалов при равновесии и при пропускании через электрод внеш. электрич. тока. Различают концентрационную (вызванную разницей концентраций реагирующих в-в вблизи электрода и в объёме р-ра электролита) и электрохим. (обусловленную конечной скоростью процессов на границе электрод - р-р электролита) П. э. ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ - физ. величина, характеризующая способность электронных оболочек атомов (молекул, ионов) деформироваться под действием электрич. поля напряжённостью Е, в результате чего атом (молекула, ион) приобретает дополнит. электрич. дипольный момент р = ае0E, где е0 - электрическая постоянная, а а - П. атома, к-рая выражается в м3 и имеет значение порядка объёма атома (молекулы, иона).
вверх