ИВЕКО (IVECO - Industrial Vehicles Corporation) - марка грузовых автомобилей и автобусов, выпускаемых с 1982 автомоб. объединением "Индастриал вииклз корпорейшн", осн. в 1975 и принадлежащем итал. концерну "ФИАТ". Часто марка содержит и назв. фирмы, входящей в это объединение: И./ОМ, И./Магирус, И./Юник. В 1986 объединение выпускало гамму грузовых автомобилей разл. назначения (.полная масса 2,8 - 40 т, грузоподъёмность 1 - 26 т, мощность двигателей 53 - 309 кВт) и автобусы пассажировместимостью 16 - 120 чел. См. рис. Грузовой автомобиль "ИВЕКО" ИГДАНИТ - вторичное ВВ, изготовляемое непосредственно на месте взрывных работ смешением гра-нулиров. (или чешуйчатой) аммиачной селитры с небольшим кол-вом (5 - 6% ) жидкого горючего (соляровое масло пли дизельное топливо). И. безопасен в обращении и пригоден для механизир. заряжания. При плотности И. в скважине 1100 кг/м3 его теплота взрыва достигает 4,2 МДж/кг и он может заменять аммониты и детониты. И. применяют для ведения взрывных работ на карьерах (преим. для заряжания сухих скважин и сухой части обводнённых скважин), а также в шахтах, не опасных по газу и пыли. ИГЛА - 1) И. трикотажная - петлеоб-разующий орган вязальных машин. Наиболее распространены крючковые, язычковые и составные И. (см. рис.). Изготовляются из высокоуглеродистой стальной проволоки или ленты. 2) И. ш в е й н а я - служит для прокалывания соединяемых деталей из тканей, кожи и т. п. и образования стежков ниточного шва. Иглы вязальной машины: а - язычковая; 6 - крючковая; в - составная; 1 - пяточка; 2 - стержень; 3 - язычок; 4 - крючок; 5 - чаша; 6 - движок ИГЛОФИЛЬТР - труба диам. 40 - 70 мм с фильтром на конце, служащая водоприёмным колодцем. Применяется для понижения уровня грунтовых вод при осушении. Труба сообщается с коллектором, соединённым с откачивающим насосом. ИГЛОФРЕЗЕРОВАНИЕ - процесс обработки резанием при помощи иглофрез (см. рис.), на поверхности к-рых находится от 200 тыс. до 40 млн. плотно располож. игл из высокопрочной стальной проволоки диам. 0,2 - 0,8 мм. В процессе работы иглы самозатачиваются, что достигается реверсом вращения иглофрезы. И. применяют для обработки плоских и цилиндрич. поверхностей, а также для очистки деталей от окалины. К ст. Иглофрезерование, Игольчатая фреза ИГНИТРОН (от лат. ignis - огонь и ...трон) - ртутный вентиль со вспомогат. (поджигающим) электродом, управляющим моментом зажигания осн. дугового разряда. При пропускании импульса тока через поджигающий электрод, частично погружённый в ртуть катода, на поверхности катода формируются светящиеся (т. н. катодные) пятна с образованием вспомогат. дуги между поджигающим электродом и катодом. При подаче положит. напряжения на анод испускаемые с катодных пятен электроны ионизируют газ и вызывают осн. дуговой разряд. И. применяются в ионных электроприводах (ср. сила тока до 500 А при анодном напряжении до 5кВ), импульсных модуляторах (до 100 А при напряжении до 25 кВ), электросварочной аппаратуре (до 700 А при напряжении до 1,5 кВ), а также в разл. коммутац. аппаратуре (сила тока до сотен кА в импульсе, анодное напряжение до неск. десятков кВ). См. рис. Игнитрон со стеклянной оболочкой: 1 - графитовый анод; 2 - поджигающий электрод из карбида кремния или карбида бора; 3 - ртутный катод ИГОЛЬЧАТАЯ ЛЕНТА - то же, что кардолента. ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК - подшипник качения, в к-ром телами качения являются длинные ролики небольшого диаметра (см. рис.). И. п. компактны, выдерживают большие нагрузки, но менее точны и надёжны, чем др. подшипники качения. Игольчатый подшипник ИГР ТЕОРИЯ - раздел математики, в к-ром изучаются матем. модели принятия оптим. решений в условиях конфликта, т. е. при явлении, в к-ром участвуют разл. стороны, наделённые разл. возможностями выбирать доступные для них действия в соответствии с их интересами. Схемы И. т. охватывают как собственно игры (шахматы, домино), так и разные ситуации, возникающие при рассмотрении экономич., военных и др. вопросов. ИДЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ - жидкость, вязкостью и сжимаемостью к-рой в рассматриваемых задачах можно пренебречь. Понятием И. ж. широко пользуются в гидродинамике и аэродинамике малых скоростей. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ - 1) газ, силами взаимодействия между молекулами к-рого в рассматриваемых задачах можно пренебречь. Уравнением состояния И. г. служит Клапейрона уравнение. Реальные газы близки по своим св-вам к И. г., если они достаточно сильно разрежены (напр., воздух при обычных давлении и темп-ре). 2) В статистической физике - совокупность большого числа частиц или квазичастиц, взаимодействием между к-рыми можно пренебречь. Напр., электронный газ в металлах, газ фононов в кристаллах, фотонный газ (см. Фотон). ИДЕНТИФИКАТОР - предмет, явление, символ, набор св-в и т. п., используемые для идентификации (отождествления) объектов опознания, их классификации. Напр., в алгоритмических языках используются символы-И. операций, в кассовых и торговых автоматах применяют И. монет по их массе и форме, в качестве И. неизвестного хим. соединения может служить совокупность его хим. и физ. св-в. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от ср.-век. лат. identifico - отождествляю) - 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание. 2) Создание оптим. в к.-л. смысле модели объекта (явления, процесса), отображающей закономерности, присущие реальному объекту-оригиналу. И. - первый этап моделирования, заключающийся в нахождении оптим. оценки объекта. Различают И. в узком смысле - определение оптим. параметров заданного объекта, и в широком - определение оптим. описания объекта и его параметров, степени изоморфности (см. Изоморфизм), линейности, стационарности и др. ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ -принцип орг-ции и построения многоуровневых (многоступенчатых) систем управления (автоматизир. систем управления пр-тием, отраслью, самоорганизующихся систем, вычислит. систем и т. п.), при к-ром функции управления распределяются между соподчинёнными частями системы (подсистемами). При И. п. у. управляющие сигналы подсистемы высшего уровня поступают для управления подчинёнными подсистемами, и наоборот, - конкретные осведомит. и задающие сигналы низших уровней иерархии используются для формирования управляющих сигналов подсистем высшего уровня. В результате существенно уменьшаются потоки управляющей информации и сложность задач, решаемых каждым звеном управления. ИЖ - марка легковых (выпуск с 1966) и грузопасс. (выпуск с 1972) автомобилей на их шасси производств. объединения ч Ижевский маш.-строит, з-д". В 1986 изготовлялись легковые автомобили малого класса с несущим кузовом типа седан и комби, унифицированные по большинству агрегатов с автомобилями "Москвич", и грузопасс. автомобили особо малого класса с кузовами типа фургон и пикап (полная масса 1,6 т, грузоподъёмность 0,35 - 0,4 т, мощность двигателей 50 - 55 кВт). См. рис. Автомобиль ИЖ-2715-01 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАВОДНЕНИЯ - разновидность внутриконтурного заводнения нефт. месторождений, при к-ром очаги заводнения создаются нагнетанием воды в скважины, находящиеся в пределах залежи и обладающие наиболее высокой поглотит. способностью. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ - то же, что селекторная связь. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ радиоприёмника, селективность радиоприёмника, - способность радиоприёмного устройства из множества сигналов, несущих разл. информацию, выделять нужные сигналы или реагировать только на сигналы с заранее заданными параметрами; параметр радиоприёмника, количественно характеризующий эту способность. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС - вид фрикционного взаимодействия, возникающий на поверхностях трущихся деталей в результате протекания хим. и физ.-хим. процессов, приводящих к автокомпенсации их износа и к снижению трения. И. п. обеспечивает предохранение поверхности трения от окисления благодаря образованию восстановит. смазочной среды, осаждению продуктов износа в зоне контакта и образованию плёнок, уменьшающих трение и усиливающих защиту поверхностей от износа. И. п. наблюдается, напр., в паре трения медный сплав - сталь, работающей в среде глицерина. В результате И. п. материала и меднения происходит нек-рое увеличение массы стального образца, а контртело(медный сплав) имеет неск. повышенный износ. При этом в целом пара трения потери массы почти не имеет. И. п. широко используется для повышения долговечности и надёжности тяжело нагруженных шарнирно-болтовых соединений, узлов ходовых частей автомобилей, червячных глобоидных передач, уменьшает износ в уплотнениях, узлах трения, работающих в коррозионных средах, а также применяется для повышения стойкости инструмента при обработке металлов резанием. ИЗБЫТКА ВОЗДУХА КОЭФФИЦИЕНТ - отношение фактич. расхода воздуха к теоретически необходимому. И. в. к. в факельных топках котлов достигает 1,02 - 1,15 (при сжигании жидкого и газообр. топлива) и 1,25 (при сжигании угольной пыли), в слоевых топках 1,3 - 1,6. Недостаток воздуха в топке ведёт к неполному сгоранию топлива и резкому понижению кпд котла. Чрезмерный избыток воздуха увеличивает массу уходящих газов, потерю теплоты с ними, что понижает кпд котла, а также способствует образованию вредных оксидов азота и серы. ИЗБЫТОЧНОСТЬ - наличие у технич. объекта (системы, устройства) возможностей сверх минимально необходимых для его норм. функционирования. И. повышает надёжность объекта. И. бывает временная, энергетич., аппаратурная (резервирование) и др. ИЗБЫТОЧНОСТЬ информации - 1) величина, характеризующая возможность представления сообщения с использованием большего числа знаков, чем это требуется для обычной записи, содержащейся в сообщении информации. И. применяют для защиты сообщения от помех, т. к. она позволяет исправлять ошибки при передаче или длит. хранении информации. 2) Число, характеризующее относительное удлинение кодового слова по сравнению с теоретически оптимальным его составом. ИЗВЕРЖЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - то же, что магматические горные породы. ИЗВЕСТКОВЫЙ ТУФ - горная порода, то же, что травертин. ИЗВЕСТНЯК - широко распространённая осадочная порода, состоящая гл. обр. из минерала кальцита СаСО3 в виде остатков известковых раковин (ракушечник) и скелетов разл. организмов или мелких кристаллич. зёрен. Нередко содержит значит. кол-во доломита (доломитовый И,), песчаных или глинистых частиц, а также углистого или битуминозного в-ва; соответственно различают песчанистые, глинистые (мергель), углистые и битуминозные И, Прочность на сжатие до 250 - 300 МПа, плотн. до 2720 кг/м3. Используется в стр-ве (строит. камень, щебень, известь, цемент), в металлургии (флюс и технологич. сырьё), в с. х-ве (мука для известкования почв, минер. подкормка), в хим. пром-сти, в произ-ве азотных и фосфорных удобрений, в пищ., кож., стек., целлюлозно-бум., нефтеперераб. пром-сти и т. д. ИЗВЕСТЬ - условно объединяемые общим термином продукты обжига (и последующей переработки) известняка, мела и др. карбонатных пород. Чаще всего под назв. "И." объединяют И. негашёную СаО и продукт её взаимодействия с водой - И. гашёную (или пушонку) Са(ОН)2. Водный р-р Са(ОН)2 наз. известковой водой, взвесь Ca(OH)2 в известковой воде - известковым молоком. Эти продукты широко применяются в стр-ве, металлургии, хим. пром-сти, в пронз-ве сахара, бумаги, стекла, а также в с. х-ве, для водоочистки и т. д. Строит. И. (до 95% СаО) служит вяжущим материалом возд. или гидравлич. твердения; её применяют для приготовления строит. р-ров и бетонов, в произ-ве силикатного кирпича, антокланных силпкатобетонных изделий. Др. виды И.: натронная (натровая) [смесь Са(ОН)2 с NaOH], служит для поглощения диоксида углерода в лабораторной практике; хлорная (белильная), состоящая в осн. из гипохлорита кальция Са(С1О)2, - сильный окислитель, применяется для дезинфекции, отбеливания тканей. ИЗВЛЕЧЕНИЕ - оценка полноты использования исходного сырья в разделит. технологич. процессах (обогащение полезных ископаемых, металлургия, хим. технология и др.). И. вычисляют как отношение массы извлекаемого в-ва, перешедшей в данный продукт, к его массе в исходном материале (в процентах или долях единицы). При горнодобычных работах определяют И. запасов полезного ископаемого из недр как степень полноты выемки рудной массы, угля или нефти в процессе разработки месторождения. И3ГИБ в сопротивлении материалов - вид деформации, характеризующийся искривлением оси или срединной поверхности деформируемого объекта (балки, плиты, оболочки и др.) под действием внеш. сил или темп-ры. Применительно к прямому брусу различают И.: простой, или плоский, при к-ром внеш. силы лежат в одной из гл. плоскостей бруса (т. е. плоскостей, проходящих через его ось и гл. оси инерции поперечного сечения, см. Момент инерции); сложный, вызываемый силами, располож. в разных плоскостях; к о-с о и, являющийся частным случаем сложного И. (см. Косой изгиб). В зависимости от действующих в поперечном сечении изгибаемого элемента силовых факторов И. наз. чистым (при наличии только изгибающих моментов) и поперечным (при наличии также и поперечных сил). В инж. практике рассматриваются также продольный и продольно-поперечный И. (см. рис.). Изгиб бруса: а - чистый; б - поперечный; в - продольный; г - продольно-поперечный ИЗДЕЛИЕ - продукт произ-ва, предназнач. для реализации (в осн. произ-ве) или для собств. нужд пр-тия (во вспомогат. произ-ве). И. подразделяются на неспецифицированные (детали), не имеющие составных частей, и специфицированные (сборочные единицы), состоящие из двух и более частей. ИЗЛИВШИЕСЯ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - то же, что эффузивные горные породы. ИЗЛОЖНИЦА - металлич. форма, заполняемая расплавл. металлом, в к-рой происходит его кристаллизация и образование слитка. Применяются И., расширяющиеся кверху (для разливки спокойной стали) и расширяющиеся книзу (для разливки кипящей стали). См. рис. Изложница с прибыльной надставкой для разливки спокойной стали Формы поперечного сечения изложниц ИЗЛОМ - поверхность, образующаяся после разрушения образца или изделия. Различают И. хрупкий (напр., у стекла, керамики, закалённых сталей); И. вязкий - со следами местной пластич. деформации на поверхности (у металлов); И. усталостный - после разрушения в результате многократного нагру-жения (см. Выносливость); И. замедл. разрушения - после длит. статич. нагружения. И. можно рассматривать как своеобразную моментальную фотографию всего процесса разрушения. Поэтому анализ и правильное 4чтение" И. играют важную роль при установлении причин аварий и поломок. Микроскопич. анализ структуры И. наз. фрактографией. ИЗЛУЧАТЕЛЬНОСТЬ - то же, что светимость энергетическая. ИЗЛУЧЕНИЕ - 1) И. электромагнитное - процесс испускания электромагнитных волн, а также само перем. электромагн. поле этих волн. Согласно представлениям классич. физики, И. осуществляется ускоренно движущимися электрич. заряж. частицами (в частности, перем. токами). В квантовой теории И. рассматривается как рождение фотонов при переходах атомов, молекул и др. квантов, систем из одного состояния в другое. Различают индуцированное излучение, спонтанное излучение, тормозное излучение, а также тепловое излучение, люминесценцию и комбинационное рассеяние света. 2) И. радиоактивное - альфа-частицы, электроны, позитроны, антинейтрино, нейтрино, нейтроны, гамма-фотоны, возникающие при радиоактивном распаде (см. Радиоактивность). 3) И. з в у к а - возбуждение звуковых волн в упругой среде (воздухе, воде), окружающей источник звука. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ в технике - тонкое дробление (мельче 5 мм) к.-л. твёрдого продукта. Осн. аппараты для И. - мельницы и бегуны. И. применяют в горной, металлургич., хим., строит., комбикормовой и др. отраслях пром-сти. ИЗМЕРЕНИЕ - нахождение опытным путём с оцененной точностью значения заранее выбранной физ. величины. Различают прямое и косвенное И. При прямом И. искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных (измерение массы на циферблатных или равноплечих весах, темп-ры термометром и т. п.); при косвенном И. искомое значение величины находят на осн. известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым И. (нахождение плотности тела по его массе и геом. размерам и т. д.). ИЗМЕРИТЕЛЬ - краткая форма термина "измерительный прибор", применяемая в тех случаях, когда в назв. прибора включается назв. измеряемой физ. величины, напр. измеритель напряжённости магнитного поля. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - устройство для измерений электрич. параметров фидеров, волноводов и др. линий с распредел. параметрами. И. л. представляет собой отрезок коаксиальной линии или волновода, вдоль к-рого перемещается каретка с зондом связи. При помощи И. л. определяют коэфф. стоячей волны (КСВ) и смещение узлов (пучностей) напряжённости электрич. поля вдоль линии, полное электрич. сопротивление, амплитуду и фазу волны, коэфф. отражения и т. п. Обычно И. л. применяют в диапазоне частот от сотен МГц до сотен ГГц; погрешность 2 - 5%, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - оптико-механич. средство измерений для определения внутр. и нар. линейных размеров деталей (см. рис.). И. м. изготовляют с верх. пределом измерений 1, 2, 4, 6, 8 и 12 м. В качестве отсчётного устройства используется трубка оптиметра или интерферометра. Измерения осуществляются сравнением размера контролируемой детали с заранее известным размером образцовой детали либо прямым измерением размера контролируемой детали на И. м. Применяется гл. обр. для поверки и настройки нутромеров, контроля больших размеров и измерений больших концевых мер. В программируемых произ-вах широко используют координатные измерительные машины. Оптико-механическая измерительная машина: 1 - станина; 2 - пинольная бабка; 3 - люнеты; 4 - предметный стол; 5 - измерительная бабка с отсчётным устройством ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - отрасль науки и техники, предмет к-рой - изучение методов, разработка и создание средств для получения опытным путём информации о величинах, характеризующих св-ва и состояние исследуемых объектов (напр., явлений природы, производств. процессов). См. также Метрология. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - комплекс технич. средств для измерения отд. физ. величины (параметра), её регистрации и отсчёта. И. у. - частный случай измерительно-информац. системы. Основа любого И. у. - измерительный преобразователь. Различают И. у. с прямым преобразованием и И. у. уравновешивания. В первых измеряемая величина преобразуется в одном направлении, напр. в амперметре изменение силы тока преобразуется в угловое перемещение стрелки. Во вторых измеряемая величина сравнивается (уравновешиванием) с др. однородной величиной, напр. мост измерительный, цифровой вольтметр. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН - комплект специально подобранных мер электрич. величин (сопротивления, ёмкости, индуктивности), откалиброванных с определ. точностью. Применяется для воспроизведения с установл. точностью в определ. диапазоне значений этих величин при смене или регулировании их в измерит. схемах. Меры разл. значений конструктивно объединяются; в общем корпусе с мерами смонтировано переключающее устройство или наборная панель для соединения мер в требуемых сочетаниях. По конструкции коммутирующих устройств различают И. м. (см. рис.) рычажные, штепсельные, вилочные и зажимные (последние применяются редко). Меры в И. м. обычно компонуются в декады (по 10 мер с одинаковым номин. значением). По числу декад И. м. подразделяются на одно- и многодекадные (до 8 декад). И. м. высших классов точности изготовляют, как правило, малодекадными, менее точные - многодекадными. Для плавного изменения значения воспроизводимой величины в нек-рых И. м. наименьшая пост. мера заменяется плавно регулируемой мерой перем. значения. Измерительные магазины с переключающим устройством: а - рычажным; 6 - штепсельным; в - вилочным; г - зажимным ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП, инструментальный микроскоп, - измерит. прибор, визирным устройством к-рого является микроскоп (см. рис.). Отсчётное устройство И. м. может быть оптич. или механическим. И. м. предназначены для измерений линейных и угловых размеров деталей сложной формы в прямоугольных и полярных координатах, напр. элементов зубчатых передач и резьбовых соединений, профильных шаблонов, реж. инструментов. Измерительный микроскоп: 1 - основание; 2 - осветитель; 3 - кронштейн; 4 - окулярная головка; 5 - визирный микроскоп; 6 - поворотный стол; 7 и 9 - винты перемещения салазок поворотного стола; 8 - маховик поворота стола ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - средство измерений, преобразующее измеряемую физ. величину (перемещение, давление, темп-ру, электрич. напряжение и т. д.) в сигнал (обычно электрический) для дальнейшей передачи, обработки или регистрации. Различают первичный И. п., к к-рому подведена измеряемая величина, т. е. первый в измерит. цепи (напр., термоэлемент в цепи термоэлектрич. термометра, сужающее устройство расходомера), промежуточный И. п., занимающий в измерит. цепи место после первичного, передающий И. п., предназнач. для дистанц. передачи сигнала (индуктивный передающий преобразователь, ёмкостный передающий преобразователь), масштабный И. п., изменяющий величину в заданное число раз (.измерительный трансформатор тока, делитель напряжения). Термин "И. п." в литературе часто заменяют термином "датчик". ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - средство измерений, предназнач. для преобразования измеряемой физ. величины в форму, позволяющую наблюдателю воспринимать её значение (доступную для непосредств. восприятия наблюдателем). См. также ст. Измеритель. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР - электрич. понижающий трансформатор, на первичную обмотку к-рого воздействует измеряемый ток или напряжение, а ко вторичной подключены элект-ронзмерит. приборы или реле защиты. И. т. применяют гл. обр. в цепях перем. тока высокого напряжения для безопасных измерений силы тока, электрич. напряжения и мощности с помощью амперметров, вольтметров и ваттметров, имеющих относительно небольшие пределы измерений (напр., до 5 А или 100 В). Различают измерит. трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Для измерений в цепях пост. тока высокого напряжения применяют спец. измерит. устройства - т. н. И. т. пост. тока. Схемы включения И. т. см. на рис. к ст. Трансформатор напряжения. Трансформатор тока. ИЗНОС - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении. И. изделий - деталей машин, элементов строит. конструкций, частей одежды и др. - зависит от условий трения и св-в материала изделия. Различают абразивный, навигационный, контактно-усталостный и др. виды И. И. приводит к снижению качества изделий и их ценности (см. Износостойкость). ИЗНОС МОРАЛЬНЫЙ - см. Моральный износ. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, износоустойчивость, - сопротивление материалов, деталей машин и др. трущихся изделий изнашиванию (см. Износ). И. оценивается при эксплуатации или во время испытаний на стенде по длительности работы материалов или изделий до заранее заданного или предельного значения износа. Увеличению И. изделий способствуют их конструктивное усовершенствование (компенсация износа, его равномерное распределение по поверхности и т. д.), создание условий, снижающих трение деталей (применение смазки, улучшение св-в смазочных материалов, защита от абразивного воздействия и т. п.). ИЗО... (от греч. isos - равный, одинаковый, подобный) - составная часть сложных слов, означающая равенство, подобие по форме или назначению (напр., изобата, изотопы, изотропия). ИЗОБАРА (от изо... и греч. baros - тяжесть, вес) - 1) линия, изображающая на диаграмме состояния равновесный изобарический процесс. 2) Линия на геогр. карте, соединяющая точки с одинаковым атм. давлением в определ. период времени. ИЗОБАРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, изобарный процесс, - термодинамический процесс, протекающий при пост. давлении. Примеры процессов, близких к И. п.: образование пара в паровом котле, сгорание топлива в компрессорном и прямоточном воздушно-реактивных двигателях, мн. процессы в хим. и др. отраслях пром-сти. ИЗОБАРНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, Гиббса энергия, свободная эн-т а л ь п и я, - один из потенциалов термодинамических, равный G = Н - TS, где Н, S, Т - энтальпия, энтропия, термодинамич. темп-pa системы. И.-и. п. пропорционален числу частиц в системе; отнесённый к одной частице он наз. химическим потенциалом. И.-и. п. удобен для описания процессов, в к-рых возможен обмен в-вом с окружающими телами. В изотермич. равновесном процессе, происходящем при пост. давлении, полная работа системы за вычетом работы против внеш. давления (т. е. Макс. полезная работа) равна убыли И.-и. п. ИЗОБАРЫ - хим. элементы, атомные ядра к-рых имеют одинаковые массовые числа. Ядра И. содержат разные числа протонов, но одинаковое число нуклонов (протонов и нейтронов). См. также ст. Изотопы. ИЗОБАТА (от изо... и греч. bathos - глубина) - линия на геогр. карте, соединяющая точки равных глубин водоёма. ИЗОБРЕТЕНИЕ - новое и обладающее существенными отличиями, дающее положит. эффект технич. решение задачи, необходимое для создания и неоднократного воспроизведения устройства, способа, в-ва или применения ранее известных устройств, способов, в-в по новому назначению в любой области нар. х-ва, социально-культурного стр-ва или обороны страны. И. защищается авторским свидетельством или патентом. Заявка на И. представляет собой совокупность документов (заявление) о выдаче авторского свидетельства или патента, описание изобретения с формулой изобретения, чертежи, схемы и др., подаваемых в Гос. комитет СССР по делам изобретений и открытий, к-рые подвергаются гос. н.-т. экспертизе с целью вынесения решения о признании или непризнании предложения изобретением. ИЗОБУТАн - см. в ст. Бутпаны. ИЗОБУТЕН - см. в ст. Бупгены. ИЗОБУТИЛЁН - см. в ст. Бутены. ИЗОГИЁТА (от изо... и греч. hyetos - дождь) - линия на геогр. карте, соединяющая точки с одинаковым кол-вом осадков, выпадавших в определ. период (год, месяц, сутки и т. д.). ИЗОГИПСА (от изо... и греч. hypsos - высота) - то же, что горизонталь. ИЗОГОНА (от изо... и греч. gonia - угол) - изолиния ориентации к.-л. физ. величины. Напр., в земном магнетизме И. - линия, вдоль к-рой магн. склонение имеет одинаковое значение; в метеорологии И. - линия, соединяющая точки с одинаковым направлением ветра. ИЗОДРОМ (от изо... и греч. dromos - бег) - механич., гидравлич., пневматич. или электрич. устройство, обеспечивающее гибкую обратную связь (с коэфф. обратной связи, меняющимся во времени) в автоматич. регуляторах. И. действует лишь в течение переходного процесса. Представляет собой, напр., механизм, состоящий из катаракта, пружины и системы рычагов, или дифференцирующую цепь, включённую в цепь обратной связи. ИЗОДРОМНЫЙ РЕГУЛЯТОР - автоматич. регулятор с гибкой обратной связью (см. Изодром). К И. р. относят, напр., механич. регулятор частоты вращения (см. рис.), гидравлич. регулятор уровня жидкости, пневматич. регулятор темп-ры, электрич. регулятор напряжения генератора перем. тока. Наличие в регуляторе гибкой обратной связи позволяет существенно повысить качество регулирования (по сравнению с регуляторами без иэодрома). Схема изодромного регулятора частоты вращения: 1 - муфта центробежного регулятора; 2 - пружина изодрома; 3 - цилиндр с вязкой жидкостью; 4 - поршень; 5 - рычаг; 6 - золотник; 7 - двигатель; 8 - сервомотор; 9 - заслонка; 10 - поршень сервомотора ИЗОКЛИНА (от изо... и греч. klino - наклоняю) - линия на магнитной карте, соединяющая точки с одинаковым магн. наклонением, т. е. углом, образуемым магн. стрелкой и горизонтальной плоскостью. ИЗОЛ - гидроизоляц. и кровельный рулонный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего и асбеста. И. приклеивают нефт. битумом или битумными мастиками. ИЗОЛИНИЯ (от изо...) - линия, соединяющая на карте (плане), разрезе или графике точки с равными значениями к.-л. физ. величины. И. отражают непрерывное изменение исследуемой величины и используются для отображения абс. высот (изогипса), равных глубин залегания полезного ископаемого (изоглубина), атм. давления (изобара) и т. п. ИЗОЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - 1) вещество с очень большим уд. электрич. сопротивлением (диэлектрик). 2) Электротехнич. устройство для изоляции частей электрооборудования, находящихся под разными электрич. потенциалами, и предупреждения КЗ на землю, корпус, сооружение. Различают И. э. линейные (штыревые и подвесные - см. рис.) - для крепления проводов к опорам ЛЭП; станционные (опорные и проходные) - для монтажа токоведущих частей в распределительных устройствах; аппаратные (разл. конструкций) - для крепления и разделения деталей в электрич. аппаратах, машинах и т. д. 3) И. э. в радиотехнике - отрезок коротко-замкнутой на одном конце 2-проводной или коаксиальной линии длиной, равной 1/4 длины рабочей радиоволны. Обладает очень большим (в идеальном случае - бесконечным) электрич. сопротивлением на др. конце линии. Используется как опора СВЧ радиоконструкций или как искусств. зазор (обрыв) в линии. К ст. Изолятор электрический. Подвесной тарельчатый изолятор: 1 - чугунная шапка; 2 - цементирующий состав; 3 - фарфоровый корпус; 4 - стальной стержень ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАШИНА - машина для нанесения изолирующего слоя битумной мастики на предварительно очищенную и покрытую грунтовкой наружную поверхность трубопровода и обмотки его изолирующим материалом - стеклохолстом, бризолом, бумагой. В СССР наиболее мощная И. м. (см. рис.) изолирует трубы диам. 1422 мм; ширина изолирующей ленты 400, 450, 500 мм, толщина слоя изоляции не менее 4 мм, скорость передвижения И. м. по трубопроводу от 0,2 до 1,4 км/ч, масса ок. 8,5 т. Изоляционная машина ИМ-1422 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА - нефт. и синтетич. масла, обладающие св-вами диэлектриков. Применяются для изоляции токонесущих частей и охлаждения трансформаторов (трансформаторные масла), пропитки бум. изоляции конденсаторов (конденсаторные масла), заливки силовых кабелей (кабельные масла). ИЗОЛЯЦИЯ (от франц. isolation - отделение, разобщение) электрическая - разделение проводников тока диэлектриком с целью предотвращения их непосредств. электрич. контакта или электрич. пробоя между ними; разл. средства, обеспечивающие такое разделение (слой диэлектрика, вакуумный промежуток и др.). ИЗОMEРИЗАЦИЯ - превращение хим. соединения в соединение др. строения или с иным расположением атомов (атомных групп) в пространстве, не сопровождающееся изменением состава и мол. массы. Происходит обычно под действием катализаторов. Важное практич. значение имеет И. углеводородов при крекинге и пиролизе нефт. фракций. См. также Изомерия. ИЗОМЕРИЯ (от изо... игреч. meros - доля, часть) - явление в химии, гл. обр. органической, к-рое заключается в существовании соединений, одинаковых по составу и мол. массе, но различающихся по строению (структурная И.) или по расположению атомов в пространстве (пространств. И.) и вследствие этого по физ. и хим. св-вам. Такие соединения наз. изомерами. Структурная И. связана с разл. порядком связей между атомами, образующими скелет молекулы (И. скелета), как, напр., в норм. бутане СН3СН,СН2СН3 и изобутане (CH3)2CHCH3. имеющих соответственно линейное и разветвл. строение, или с разл. расположением одинаковых заместителей при одном и том же скелете молекулы (И. положения), как, напр., в орто-, мета- и пара-изомерах ароматич. соединений (см., напр., Ксилолы, Фталевые кислоты). Особый вид структурной И. - таутомерия. К разновидностям пространств. И. (стереоизомерии) относятся, напр., геометрическая И. (цис-транс-И.) и оптическая И. (энантиомерия). Первая свойственна соединениям, содержащим в молекулах двойные связи или малые циклы (напр., трёхчленные). Пример геом. изомеров - малеиновая (цис-изомер) и фумаровая (транс-изомер) к-ты, в молекулах к-рых заместители у атомов углерода расположены соответственно по одну и по разные стороны плоскости двойной связи (см. ф-лы). Оптич. И. характерна, в частности, для соединений, молекула к-рых содержит атом углерода, связанный с четырьмя разными заместителями (асимметрич. атом), как, напр., в молочной к-те СН3СН(ОН)СООН. Такие соединения могут существовать в виде двух энантиомеров (оптич. антиподов), из к-рых один вращает плоскость поляризов. луча влево, а другой - на такой же угол вправо. И. одна из причин разнообразия и многочисленности органич. соединений. К ст. Изомерия ИЗОМЕРЫ - см. в ст. Изомерия. ИЗОМЕТРИЯ - см. в ст. Аксонометрия. ИЗОМОРФИЗМ (от изо... и греч. morphe - вид, форма) - 1) И. в химии, физике, минералогии - способность ионов, близких по кристаллохим. св-вам, замещать друг друга с образованием соединений перем. состава, т. н. смешанных кристаллов или твёрдых р-ров. Пример И. - кристаллы квасцов KA1(SO4)*12H2O, в к-рых ионы К+ могут замещаться ионами Rb+. NH4+ , а ионы А13+ - ионами Fe3+, Cr3+. Явление И. широко распространено в природе; мн. хим. элементы изоморфно замещают друг друга в минералах (напр., хлор и бром, ниобий и тантал). 2) И. в математике - понятие совр. математики, уточняющее широко распространи понятие аналогии, модели. И. - соответствие (отношение) между объектами, выражающее тождество их структуры (строения). ИЗООКТАН, 2,2,4- триметилпентан, СН3С(СН3)2СН2СН(СН3)СН3 - бесцветная жидкость с запахом бензина; tкип 99,2 °С. Эталон при определении детонац. стойкости бензинов (см. Октановое число), компонент авиац. бензинов, растворитель. ИЗОПЕНТАН - см. в ст. Пентаны. ИЗОПРЕН, 2-метилбутадиен, СН2=C(CH3)-CH=CH2 - бесцветная жидкость; tкип 34,07 °С. Легко полимеризуется. Мономер для синтеза изопреновых каучуков, бутилкаучука; используется также для получения душистых в-в, лекарств, препаратов. ИЗОПРЕНОВЫЕ КАУЧУКЙ СИНТЕТИЧЕСКИЕ - полимеры изопрена. Плотн. 910 - 920 кг/м3. Стереорегулярные каучуки (СКИ-3), содержащие в макромолекуле 95 - 98% звеньев 1,4-цыс (см. Изомерия, Стереорегулярные полимеры), аналогичны по структуре и св-вам каучуку натуральному. Заменяют последний в произ-ве шин, большого ассортимента резин. изделий технич., бытового и мед. назначения. ИЗОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ - технологич. процесс обработки материалов под действием всестороннего равномерного сжатия. Используется для получения из порошковых материалов деталей или заготовок под последующую обработку давлением (ковку, прессование, прокатку), а также для закрытия пор в литых, кованых, прессованных и др. заготовках. В зависимости от темп-ры процесса И. п. разделяют на холодное и горячее, в зависимости от среды, передающей давление, - на гидростатическое прессование и газостатическое прессование. ИЗОТАКТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ - см. в ст. Стереорегулярные полимеры. ИЗОТАХА (от изо... и греч. tachos - скорость, быстрота) - линия на геогр. картах, гидрологич. разрезах и т. д., соединяющая точки с равными значениями скорости движения воды, ветра. ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА - закалка с выдержкой при пост. темп-ре в процессе охлаждения. И. з.ррименяют для уменьшения закалочных напряжений и получения определ. структуры, в сталях -чаще всего структуры бейнита (бейнитная з а к а л к а). ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ШТАМПОВКА - штамповка при одинаковой темп-ре штампов и заготовки, неизменной в течение всего процесса (см. Горячая штамповка). ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, кузов к-рого снабжён слоем изоляц. материалов, ограничивающих теплообмен между внутр. и нар. поверхностями. Различают И. а.-ледники и И. а.-рефрижераторы, применяемые для перевозки скоропортящихся продуктов, а также отапливаемые И. а. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ВАГОН - вагон для перевозки скоропортящихся грузов; имеет теплоизолир. кузов и холодильные устройства. И. в. делятся на охлаждаемые льдосоляной смесью (устар.) и вагоны-рефрижераторы, оборудованные холодильными машинами (см. рис.). Рефрижераторные И. в. обращаются секциями по 5 и 12 вагонов и одиночными (автономными) вагонами. Изотермический вагон ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ОТЖИГ - вид отжига стали, заключающийся в нагреве изделия до аустенитного состояния (см. Аустенит), выдержке при такой темп-ре, охлаждении примерно до 600 - 700 °С, новой выдержке до окончания распада аустеннта, а затем охлаждении до комнатной темп-ры. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, изотермный процесс, - термодинамический процесс, протекающий при пост. темп-ре. Примеры И. п. - кипение химически однородной жидкости и плавление химически однородного кристаллич. твёрдого тела при пост. внеш. давлении. ИЗОТЕРМА (от изо... и греч. therme - тепло) - 1) линия, изображающая на диаграмме состояния равновесный изотермический процесс. 2) Линия на картах, гидрология, разрезах и т. д., соединяющая точки с одинаковой темп-рой воздуха, воды или почвы в определ. период времени. ИЗОТОПНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, меченые атомы, - радиоактивные или стабильные атомы, к-рые отсутствуют в природной изотопной смеси к.-л. элемента и легко могут быть обнаружены и определены количественно. Примером часто используемых стабильных изотопов служат 2Н(дейтерий), 13С, 34S, 35С1; примером радиоактивных - 3Щтритий). 14С, 15М, 18О, 32Р, 45Са. И. и. вводят в ту или иную систему и через определ. промежутки времени устанавливают их наличие в разл. частях системы. И. и. используют в хим. и технологич. исследованиях, при изучении путей и скорости обмена в-в в организме, исследовании свойств лекарств, оценке эффективности удобрений и для мн. др. целей. ИЗОТОПНЫЙ ГЕНЕРАТОР - см. в ст. Радио-изотопные источники энергии. ИЗОТОПНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - то же, что радиоизотопный ракетный двигатель. ИЗОТОПЫ (от изо... и греч. topos - место) - разновидности хим. элемента, в атомных ядрах к-рых содержится одинаковое число протонов, но разл. число нейтронов (см. Изобары). Физ.-хим. свойства И. почти тождественны, т. к. они в осн. зависят от электронной оболочки атома, одинаковой у всех И. данного элемента. Небольшие различия в физ.-хим. св-вах И. из-за различия в массах атомов наз. изотопными эффектами. На основе этих различий можно производить разделение И. (напр., с помощью масс-спектрометров, путём термодиффузии, центрифугирования, газовой диффузии через пористые перегородки). Большинство хим. элементов в природе состоит из смеси И. У хим. элемента одни И. могут быть стабильными, а другие - претерпевать разл. радиоактивные превращения (см. Радиоактивные изотопы). И. широко применяют в качестве изотопных индикаторов, а радиоактивные И. - также как источники ядерных излучений. Нек-рые И. урана и плутония (235U, 239Pu) являются ядерным топливом. ИЗОТРОПИЯ (от изо... и ...тропия) - одинаковость физ. св-в тела (среды) по всем направлениям. Одно и то же тело одновременно может обладать И. относительно одних св-в и анизотропией относительно других. И. характерна для газов, жидкостей (кроме жидких кристаллов) и аморфных тел. ИЗОТРОПНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ - гипотетич. точечный источник, создающий электромагн. излучение с пост. во всех направлениях интенсивностью. Используется в теории антенн как идеализиров. понятие, а также для относит. количеств. оценки направленности антенн или нахождения их коэфф. усиления. ИЗОХОРА (от изо... игреч. chora - занимаемое место, пространство) - линия, изображающая на диаграмме состояния равновесный иэохорический процесс. ИЗОХОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, изохорный процесс, - термодинамический процесс, протекающий при пост. уд. объёме системы. Близок к И. п., напр., процесс сгорания топлива в карбюраторном двигателе. ИЗОХОРНО-ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, свободная энергия, Гельмгольца энергия, - один из потенциалов термодинамических, равный F = U - TS, где U, S и Т - внутренняя энергия, энтропия и термо-динамич. темп-pa системы. При изотермич. переходе (T=const) системы из состояния 1, в к-ром её И.-и. п. равен F1, в состояние 2, в к-ром её И.-и. п. равен F2, система совершает работу А < (F1 - F2), где знак равенства соответствует обратимому процессу, а знак неравенства - необратимому процессу. Т. о., изменение И.-и. п. определяет работу, совершаемую системой в обратимом изотермич. процессе. ИЗОХРОННОСТЬ КОЛЕБАНИЙ - независимость периода собственных колебаний к.-л. колебат. системы от амплитуды этих колебаний. И. к. характерна для линейных систем. В нелинейных системах И. к. практически соблюдается только в области достаточно малых амплитуд. ИЗОЦИАНАТЫ - органич. соединения, содержащие в молекуле изоцнанатные группы (-N=C=O), связанные с органич. радикалом (напр., метилизо-цианат CH3NCO). По числу NCO-групп в молекуле подразделяются на моно-, ди-, три- и полиизоцианаты. Реакционноспособные соединения, легко взаимодействующие с аммиаком, аминами, спиртами и др. соединениями, к-рые содержат подвижный атом водорода. Применяются для получения полиуретанов, пестицидов и др. ИЗОЭНТАЛЬПИЙНЫЙ ПРОЦЕСС (от изо... и энтальпия) - термодинамический процесс, протекающий при пост. удельной энтальпии. Примером И. п. может служить адиабатич. дросселирование (см. Джоуля - Томсона эффект). ИЗОЭНТРОПИЙНЫЙ ПРОЦЕСС (от изо... и энтропия) - термодинамический процесс, протекающий при пост. удельной энтропии. И. п. является, напр., обратимый адиабатный процесс. ИЗРАЗЦЫ, к а ф л и, - керамич. плитки для облицовки каминов, печей, стен и т. д.; с обратной стороны имеют вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке. С лицевой стороны И. могут быть гладкими, рельефными, покрытыми белой или цветной глазурью (майоликовые И.), а также неглазурованными (терракотовые И.). И. изготовляют из умеренно пластичных гончарных мергелистых или фаянсовых глин. Выпускают И. плоские (см. рис.), угловые и карнизные. Плоский изразец ИЗУМРУД (через тур. zumrud, перс.-араб. зумурруд, от греч. smaragdos) - ярко-зелёная разновидность берилла; окраска обусловлена примесью хрома (до 2% Cr2O3). Драгоц. камень. Прозрачные и бездефектные крупные (св. 5 карат) И. ценятся дороже алмаза той же величины (массы). Освоено произ-во синтетич. И. - ювелирных и для технич. нужд (в т. ч. для квантовой электроники). "ИКАРУС" (Ikarus) - назв. автобусов разл. назначения одноимённого автобусного пр-тия в Будапеште (Венгрия), выпускаемых с 1930 (с 1948 - массовый выпуск). В 1986 пассажировместимость автобусов 29 - 184 чел. См. рис. Автобус "Икарус" ИКОНОСКОП (от греч. eikon - изображение и ...скоп) - один из первых передающих электроннолучевых приборов с накоплением электрич. заряда на мозаичной фоточувствит. мишени, действие к-рого основано на внеш. фотоэффекте (см. рис.). В 50-х гг. 20 в. в основном заменены более совершенными передающими телевиз. трубками - супериконоскопами и суперортиконами. Иконоскоп: 1 - объектив; 2 - отклоняющая система; 3 - электронный прожектор; 4 - коллектор; 5 - мозаика; 6 - сигнальная пластина; 7 - вывод ИКОСАЭДР (греч. eikosaedron, от eikosi - двадцать и hedra - основание) - один из пяти типов правильных многогранников; имеет 20 граней (прямоугольных), 30 рёбер, 12 вершин (в каждой вершине сходятся 5 рёбер). Если a - длина ребра И., то его объём V = 5/12a3(3+корень из 5) ~ 2.1817 а3См. рис. Икосаэдр ИКС-ЕДИНИЦА - не подлежащая применению внесистемная ед. длины, равная 1,002 06*10 13 м = 100,206 фм. Обозначение - икс-ед. Применялась для выражения длин волн рентгеновского и Y-излучения. Ил-86 - первый сов. широкофюзеляжный пасс. самолёт с четырьмя турбовентиляторными двигателями (взлётная тяга каждого 130 кН). Число мест 350. Размах крыла 48,1 м, дл. 59,5 м, взлётная масса 206 т, крейсерская скорость 900 - 950 км/ч, дальность полёта 3600 км. См. рис. Пассажирский самолёт Ил-86 (СССР) Ил-76Т - сов. трансп. (грузовой) самолёт с четырьмя турбовентиляторными двигателями (взлётная тяга каждого 120 кН). Размах крыла 50,5 м, дл. 46,6м, взлётная масса 170 т, Макс. коммерч. нагрузка 40 т, крейсерская скорость 800 км/ч, дальность полёта 6700 км. См. рис. Транспортный самолёт Ил-76 Т (СССР) Ил-62М - сов. пасс. самолёт с четырьмя турбовентиляторными двигателями (взлётная тяга каждого 108 кН). Число мест 186. Размах крыла 42,5 м, дл. 53,1 м, взлётная масса 165 т, Макс. коммерч. нагрузка 23 т, крейсерская скорость 870 км/ч, дальность полёта 11 000 км. См. рис. Пассажирский самолёт Ил-62 М (СССР) ИЛЛЮМИНАТОР (лат. illuminator, от illummo - освещаю) - застекл. окно на судне (см. рис.), подводном исследоват. аппарате, самолёте, вертолёте, космич. корабле и др. Судовой иллюминатор ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА - сооружение для обезвоживания осадка (ила), выпадающего из сточных вод или перегнившего в метантанках; осн. часть сооружения - спланиров. участки земли (площадки), окружённые земляными валиками, по к-рым проходят лотки для подачи осадка. Сброженный осадок из метантенков или из 2-ярусных отстойников периодически наливают небольшим слоем на И. п., подсушивают и затем вывозят как удобрение на с.-х. земли. ИЛЬМЕНИТ (по месторождению в Ильменских, горах, на Южном Урале), титанистый железняк, - минерал, титанат железа FeTiO3. Цвет чёрный. Тв. по минералогия, шкале 6 - 6,5; плотя, ок. 4800 кг/м3. Осн. титановая руда и сырьё для получения пигментного диоксида титана, входит в состав руд титано-магнетитовых месторождений. Добывается гл. обр. из прибрежно-мор. россыпей. ИММЕРСИОННАЯ СИСТЕМА (от позднелат. immersio - погружение) - оптич. система, в к-рой пространство между предметом и первой линзой объектива заполнено иммерсионной жидкостью (водой, р-ром глицерина, минер. маслом и др.). Применяется в микроскопах для увеличения апертуры объектива и уменьшения отражения на поверхности его первой линзы, а также для исследования объектов, находящихся на разной глубине в иммерсионной жидкости, на к-рую рассчитана И. с. Напр., с объективом, рассчитанным на водную иммерсию, можно наблюдать микроорганизмы в воде. ИМПЕДАНС (англ. impedance, от лат. impedio - препятствую) - 1) И. в акустике - комплексное сопротивление, вводимое при рассмотрении колебаний акустич. систем (по аналогии с электротехникой). Понятием И. пользуются при рассмотрении распространения звука в трубах перем. сечения, рупорах, фундаментах и опорах и т. п., при изучении акустич. свойств излучателей и приёмников звука. 2) И. в электротехнике - устар. назв. сопротивления полного электрич. цепи. ИМПЛОЗИВНАЯ ОБРАБОТКА ПЛАСТА [от лат. in-(im-) - приставка, означающая в, внутрь, и plaudo (plodo) - бью] - способ создания и развития трещин в породах призабойной зоны нефт. пласта для интенсификации добычи. Заключается в использовании эффекта мгновенного гидравлич. удара жидкости, заполняющей ствол скважины и поровое пространство призабойной зоны, генерирующего волны давления, воздействующие на породу. Удар инициируется при внезапном вскрытии пустотелых капсул и камер, опущенных на забой скважины. ИМПОСТ (франц. imposte) - профилированная, иногда скульптурно обработанная архит. деталь над столбом, лопаткой, капителью колонны, служащая опорой для пяты арки (см. рис.). Импост ИМПРЕГНИРОВАНИЕ, импрегнация (от позднелат. impraegno - насыщаю, наполняю), - пропитывание ткани, древесины и пр. спец. р-рами или эмульсиями с целью придания определ. св-в (несминаемость, непррмокаемость и т. п.). ИМПУЛЬС (от лат. impulsus - удар, толчок), количество движения, - мера механич. движения, равная для материальной точки произведению массы т этой точки на её скорость v. Импульс Р механич. системы равен векторной сумме импульсов всех п материальных точек системы: а также произведению массы тс всей системы на скорость vc её центра инерции: Р = mcvc. Согласно осн. закону динамики И. может изменяться с течением времени t только под влиянием внеш. воз-dp действий: dP/dt=F, где F - гл. вектор (геом. сумма) всех внеш. сил, т. е. сил, к-рые приложены к системе со стороны тел, не входящих в её состав. И. замкнутой системы в процессе её движения не изменяется (закон сохранения И.). При этом И. отд. частей системы могут изменяться в результате их взаимодействия. ИМПУЛЬС АКУСТИЧЕСКИЙ, импульс звуковой, - 1) внезапно и быстро исчезающее повышение давления или темп-ры в огранич. объёме газовой или жидкой среды, вследствие чего возникает волна кратковрем. повышения давления, распространяющаяся со скоростью звука от места возмущения. И. а. применяют в архит. акустике для обнаружения эха и определения времени реверберации в помещениях. 2) Звуковой сигнал определ. частоты, продолжительностью в 10 - 100 периодов. Такой И. а. может быть единичным и периодич. с интервалом, большим или равным продолжительности импульса. Звуковые и УЗ импульсы широко применяют в гидроакустике для измерения глубин (см. Эхолот), в гидролокации, а также в УЗ дефектоскопии. ИМПУЛЬС РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ - осн. хар-ка ракетного двигателя. Суммарный (полный) И. р. д. - произведение ср. значения тяги на время работы в Н- с. У д е л ь н ы й И. р. д. - отношение тяги к секундному массовому расходу рабочего тела в Н*с/кг = м/с; на расчётном режиме работы двигателя совпадает со скоростью реактивной струи; энергетич. показатель эффективности двигателя. ИМПУЛЬС СИЛЫ - векторная величина I. характеризующая действие, оказываемое на тело силой F за нек-рый промежуток времени от t до t + Дельта t: где Fdf - элементарный И. с. за малый промежуток времени dr. Понятие И. с. применяется в механике, в частности в теории удара. ИМПУЛЬС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - кратковрем. отклонение электрич. напряжения или силы тока от нек-рого пост. значения. И. э. пост. тока или напряжения (однополярные), наз. видеоимпульсами. Различают прямоугольные, пилообразные, трапецеидальные, экспоненциальные, колоколообразные и др. видеоимпульсы (см. рис.). Характерными элементами, определяющими форму и количеств. параметры видеоимпульса, являются а м п л и т у-д а А, фронт тф, длительность И. э. tи, срез тс и скос вершины Дельта А, выражаемый обычно в % от Л. Радиоимпульсом наз. прерывистые ВЧ или СВЧ колебания электрич. тока или напряжения, амплитуда и продолжительность к-рых зависят от параметров модулирующих колебаний. Параметры радиоимпульсов соответствуют параметрам видеоимпульсов; дополнит. параметр - несущая частота. К ст. Импульс электрический. Электрические импульсы разной формы: а - прямоугольный; б - трапецеидальный; в - экспоненциальный; г - коло-колообразный; д - радиоимпульс; А - амплитуда; tu и t - длительность импульса; Г - период; tИа - длительность импульса на уровень 0.5 А К ст. Импульс электрический. Видеоимпульс: А - амплитуда; а - вершина; б - хвост; tф - фронт импульса; tC - срез импульса; ти - длительность импульса; дельта А - скос вершины ИМПУЛЬСИМЕТР - динамометр со считающим или показывающим устройством. ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА - источник света, пред-назнач. для получения кратковрем. световых вспышек высокой интенсивности, в к-ром используется свечение низкотемпературной плазмы. Свечение возникает, напр., при импульсном разряде в инертном (обычно ксеноне) или др. газе, в парах к.-л. вещества (см. Газоразрядный источник света). Макс. пиковая яркость достигает (10 - 30)*1010 кд/м2. сила света - 108 кд. Световая отдача И. л. - десятки лм/Вт; энергия вспышек - от долей Дж до десятков кДж; ср. мощность - до неск. кВт (при жидкостном охлаждении). И. л. применяются для кино- и фотосъёмки, оптич. локации и световой сигнализации, в автоматике и телемеханике, фотохимии и полиграфии, для оптич. накачки лазеров и др. См. рис. К ст. Импульсная лампа ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ - модуляция периодич. последовательности электрич. импульсов прямоугольной формы, при к-рой изменяется к.-л. их параметр [амплитуда, длительность, фаза (положение), период следования импульсов] или неск. параметров одновременно. Распространены амплитудно-импульсная, фазово-импульсная, широтно-импульсная и импульсно-кодовая модуляции. Применяются при построении разл. систем связи, в телеметрии, телеуправлении и др. ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЁНИЯ - то же. что дискретная система управления. ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА - область техники, предмет к-рой - разработка теоретич. основ, практич. методов и технич. средств генерирования (формирования), преобразования и измерения параметров электрич. импульсов, а также исследование импульсных процессов в электрич. цепях (гл. обр. в автоматике, вычислит. технике, электротехнике, разл. областях радиоэлектроники). Параметры импульсных сигналов зависят от назначения и режима работы применяемой аппаратуры; мощность - от 1 мкВт (телемеханика, вычислит. техника) до неск. десятков МВт (радиолокация); длительность - от 0,1 - 1 с (автоматика) до 1 не (физика быстрых частиц, вычислит. техника); скважность - от 5 - 10 (автоматика, вычислит. техника) до 10 000 (радиолокация). ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ - управление скоростью или вращающим моментом электродвигателя путём периодич. включения и отключения источника питания. В качестве переключающих импульсных элементов применяются транзисторы, реже магн. усилители и тиристоры. Для систем И. у. э. характерны простота и надёжность, а системы на транзисторах отличаются, кроме того, высокой экономичностью, малыми размерами и массой. Применяются в относительно маломощных электроприводах (ЛА, станков и др.). ИМПУЛЬСНЫЙ ДИОД - полупроводниковый диод, предназнач. для работы в импульсном режиме; характеризуется малой длительностью (10-7 - 10-10 с) переходных процессов при его переключении (изменении полярности подаваемых импульсов). Высокое быстродействие И. д. достигается гл. обр. уменьшением площади р - п-перехода, использованием выпрямляющих Шоттки-контактов (см. Контакт металл - полупроводник), а также введением в ПП примесей (преим. золота). Наибольшее распространение получили кремниевые И. д. - пла-нарно-эпитаксиальные (с базовой областью, легированной золотом), диоды с барьером Шоттки и микросплавные ПП диоды. И. д. применяются в ло-гич. схемах, схемах управления запоминающих устройств ЭВМ и др. ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА - предназначен для получения световых вспышек (одиночных или периодически повторяющихся) длительностью от долей мкс до десятков мс. Различают И. и. с. с использованием светового излучения низкотемпературной плазмы (см. Импульсная лампа), с кратковрем. возбуждением люминофора, а также импульсные лазеры. ИМПУЛЬСНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - РД, работающий в импульсном режиме (периодически включается на заданное короткое время) в результате периодич. впрыска топлива (в ЖРД), периодич. нагрева рабочего тела для его сублимации (в электрич. РД) и т. п. Осн. двигатель для ориентации и стабилизации КА. См. рис. Импульсный ракетный двигатель системы ориентации ИСЗ (США) ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР - электрич. трансформатор особой конструкции, применяемый (гл. обр. в устройствах автоматики, вычислит. техники, радиотехники) для преобразования амплитуды импульсов и их передачи практически без искажения формы, а также для формирования видеоимпульсов (пик-трансформаторы, дифференцирующие трансформаторы). ИНВАР (от лат. invariabilis - неизменный) - ферромагнитный сплав железа с 36% никеля, имеющий аномально малый температурный коэфф. линейного расширения (1,5*10-6 1/ °С в интервале темп-р от - 80 до 100 °С). Разработан в 1896 во Франции. Применяется для изготовления деталей измерит. приборов очень высокой точности. Разновидность И. - суперинвар (32% никеля, 4% кобальта); температурный коэфф. линейного расширения 1*10-6 1/°С. ИНВАРИАНТНОСТЬ [от лат. invarians (invariantis) - неизменяющийся] - 1) И. в математике - св-во неизменности по отношению к к.-л. преобразованию (условию) или совокупности преобразований. 2) И. в автоматике - независимость одной или неск. регулируемых величин в системах автоматич. управления от внеш. возмущающих воздействий (ограниченных в нек-рых пределах). Достигается гл. обр. за счёт введения в структуру системы автоматич. управления дополнит. связей для компенсации возмущающих воздействий. ИНВЕРСИЯ НАСЕЛЕННОСТЕЙ - неравнонесное состояние в-ва, при к-ром населённость верхнего из пары уровней энергии одного типа атомов, ионов или молекул, входящих в состав в-ва. превышает населённость нижнего. И. н. лежит в основе работы лазеров и др. приборов квантовой электроники. ИНВЕРТОР (от лат. inverto - переворачиваю, изменяю) - 1) И. в радиотехнике - электрич. цепь или электронное устройство, на выходе к-рого изменения амплитуды, полярность или фаза электрич. сигналов противоположны входным. В радиотехнич. аппаратуре И., точнее, фазоинвертор, применяют для получения двух равных по амплитуде, но противоположных по фазе сигналов. 2) И. в электротехнике - устройство, выполненное на газоразрядных или ПП приборах, обладающих св-вами вентиля электрического; служит для преобразования постоянного тока в переменный. 3) И. в вычислительной технике - функцией, блок АВМ, в к-ром выходная величина y(t) с входной величиной x(t), являющиеся функциями времени, связаны зависимостью у(t) = - x(t); логический элемент ЭВМ, выполняющий логическую операцию "отрицание" (инверсию). Представляет собой электронное устройство, выполненное на ПП приборах или в виде интегральной схемы с одним входом и одним выходом. Различают потенциальные и импульсные И.: в потенц. И. высокий уровень входного напряжения преобразуется в низкий на выходе и наоборот; в импульсном И. в момент подачи сигнала на вход появляется на выходе сигнал противоположной полярности либо сигнал на выходе появляется только при отсутствии сигнала на входе. ИНВЕСТИЦИИ (от лат. investio - одеваю) - долгосрочные капитальные вложения в пром-сть, сел. х-во, транспорт и др. отрасли нар. х-ва. Для решения задач интенсификации произ-ва, ускорения н.-т. прогресса, выполнения социальных программ в СССР инвестиц. политика должна способствовать быстрой окупаемости капит. вложений (снижение доли средств, вкладываемых в новое строительство; увеличение средств, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию предприятий; ресурсосбережение; резкое повышение качества продукции). ИНГАЛЯТОР (от лат. inhalo - вдыхаю) - аппарат для введения в организм через дыхат. пути лекарств, веществ (р-ров антибиотиков, подогретых щелочных, водных р-ров, нек-рых масел и др.) в виде пара, газа, аэрозолей. См. рис. Ингалятор для паровой ингаляции: 1 - стаканчик; 2 - резервуар; 3 - спиртовка; 4 - стеклянная воронка (для вдыхания пара) ИНГИБИТОРЫ (от лат. inhibeo - задерживаю) в химии - в-ва, тормозящие хим. процессы, напр. коррозию, полимеризацию, окисление (см. Антиоксиданты). относит. масса И., вводимых в реакционную среду, может изменяться от долей % (И. полимеризации) до неск. % (присадки к смазочным маслам). ИНГРЕДИЕНТ [от лат. ingrediens (ingredientis) - входящий] - составная часть к.-л. сложного соединения или смеси. ИНДЕКС (лат. index - указатель, перечень, список) - 1) И. в математике - числовой или букв, указатель, к-рым снабжаются матем. выражения для того, чтобы отличать их друг от друга, напр. а1, ai, х5, хп (здесь 1, i, 5, п - индексы). 2) И. в статистике - относит. цифровой показатель, выражающий (обычно в % ) изменение уровня к.-л. экон. явления по отношению к уровню того же явления, принятому за базу сравнения, напр. И. цен, И. объёма произ-ва. ИНДЕН-КУМАРОНОВЫЕ СМОЛЫ - то же, что кумароно-инденовые смолы. ИНДЕНТОР [англ. indentor, от лат. in - в, внутрь и dens (dentis) - зуб] - твёрдое тело (алмаз, закалённая сталь) определ. геом. формы (шар, пирамида, конус), вдавливаемое в поверхность образца при определении твёрдости материала. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - портативный РД для передвижения в воздухе или в открытом космосе. И. р. д. может быть ручного, ранцевого, кресельного и др. типов. Рабочим телом служит сжатый газ или ракетное топливо. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД -электропривод, к-рый обеспечивает движение только-одного механизма (напр., вращение шпинделя станка) в отличие от группового электропривода, в к-ром один электродвигатель приводит в движение одновременно неск. механизмов. ИНДИГО (исп. indigo, через лат. indicum, от греч. indikos - индийский) C16H10N2O2 - тёмно-синие кристаллы с медным отливом; tnл 390 - 392 °С (с разложением). Ранее добывали из нек-рых растений, с кон. 19 в. получают хим. синтезом. Кубовый краситель для текстильных материалов (окраски светостойки, но мало устойчивы к действию хлора и трению), используется также для изготовления чернил и красок. ИНДИГОИДНЫЕ КРАСИТЕЛИ - синтетич. кубовые красители, родств. по строению индиго. Применяются гл. обр. для крашения целлюлозных волокон (окраски разнообразны по оттенкам, устойчивы к мокрым обработкам и трению). ИНДИЙ [назван по синей (цвета индиго) линии спектра] - хим. элемент, символ In (лат. Indium), ат. н. 49, ат. м. 114,82. И. - серебристо-белый легкоплавкий мягкий металл; плотн. 7362 кг/м3, tпл156,2 °С. И. принадлежит к числу рассеянных элементов, встречается в виде примеси в сульфидных минералах цинка, олова, меди, свинца; получают И. из отходов и полупродуктов этих металлов. И. применяют в виде фосфида InP и антимонида InSb в электронике для изготовления детекторов ИК-излу-чения, как компонент припоев, подшипниковых и зубных сплавов, антикоррозионных покрытий, материала электрических контактов, регулирующих стержней ядерных реакторов. Перспективно применение И. в прозрачных электропроводящих покрытиях на стекле (для дисплеев) и оксидных покрытиях пластиковых плёнок, а также в солнечных батареях. ИНДИКАТОР (позднелат. indicator - указатель, от лат. indico - указываю, определяю) - прибор (устройство, элемент), отображающий ход процессов или состояние объекта наблюдения в форме, удобной для восприятия человеком. Наиболее широко применяют визуальные И. (напр., сигнальные лампы, стрелочные и цифровые приборы), часто - акустические (звонок, ревун) и реже - тактильные, действующие на осязание, обоняние и т. п. Большую группу визуальных И. составляют изобразит. И., отображающие положение объекта в пространстве, изменение хар-к в виде графика или кривой на экране ЭЛТ. Восприятие улучшается с применением визуальных И., создающих "эффект присутствия". Напр., в приборе слепой посадки показания нескольких И. положения самолёта заменяются одним наглядным условным отображением перемещения объекта на экране. Акустич. И. применяют при плохой видимости, когда зрит. восприятие наблюдателя перегружено информацией или его внимание отвлечено от визуального И. Тактильные И. используют обычно в сочетании с визуальными, если необходима исключительно быстрая реакция на поступающие сигналы. См. рис. И. в химии - см. Индикаторы химические. Визуальные индикаторы: а - сигнальная лампа; б - стрелочные; в - цифровой Измерительный индикатор, применяемый в машиностроении для точной установки деталей и инструментов при обработке, для контроля и проверки деталей и узлов машин при сборке и наладке К ст. Индикатор. Прибор слепой посадки, создающий "эффект присутствия" ИНДИКАТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА (ИКО) - блок радиолокационной станции обнаружения, пред-назнач. для визуального наблюдения на экране ЭЛП отражённых от объектов сигналов в виде ярко светящихся точек (чёрточек) и приближ. измерения расстояния до к.-л. объекта и его азимута. ИНДИКАТОР ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ - измерит. прибор для обнаружения частичных разрядов в высоковольтной изоляции при её испытаниях или в процессе эксплуатации. Частичные разряды сопровождаются кратковрем. электрич. импульсами тока, к-рые замыкаются через внеш. по отношению к испытываемому объекту цепь, вызывают кратковрем. снижение напряжения на объекте и сопровождаются ВЧ электромагн. излучением. В соответствии с этим И. ч. р. работает на измерении силы тока во внеш. цепи, измерении напряжения на объекте, измерении интенсивности электромагн. излуче- ИНДИКАТОРНАЯ ДИАГРАММА - графич. изображение изменения давления пара или газа в цилиндре поршневой машины в зависимости от перемещения поршня или угла поворота коленчатого пала (см. рис.). Площадь И. д. пропорциональна работе, соверш. рабочим телом внутри цилиндра за один цикл. По И. д. определяют индикаторную мощность, т. е. мощность, развиваемую паром или газом в цилиндре, а также неисправности парораспределит. органов, неплотности поршневых колец и др. Индикаторная диаграмма ИНДИКАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ - мощность, развиваемая внутри цилиндра двигателя, вычисленная по индикаторной диаграмме или теоретически. ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - приёмный электронно-лучевой прибор, предназнач. для отображения информации в условной форме (в виде графиков, светящихся знаков или полутонового изображения). Применяется на выходе индикаторных устройств в системах антоматизир. проектирования, информац. поиска; в наземных и бортовых радиолокаторах и т. д. Наибольшее распространение получили самосветящиеся И. э. п. без запоминания, в к-рых создаваемый электронным прожектором (с электростатич. или магн. фокусировкой) электронный пучок проходит область отклоняющего поля (см. Отклоняющая система) и попадает на люминесцентный экран, вызывая в местах облучения свечение люминофора. Разрешающая способность И. э. п. (оцениваемая по миним. ширине воспроизводимой линии) обычно составляет 0,2 - 0,4 мм; яркость свечения экрана - от неск. десятков до неск. тыс. кд/м2. См. также Скиатрон. ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ - в-ва (реактивы), изменяющие свой цвет в присутствии тех или иных хим. соединений, напр. к-т и оснований (лакмус, фенолфталеин и др.), либо в-ва, указывающие конец хим. реакций по изменению цвета или образованию осадка. В аиалитич. химии используются гл. обр. в титриметрическом анализе для установления точки эквивалентности (конечной точки титрования). В присутствии И. х. в точке эквивалентности (или близко от неё) могут наблюдаться изменение цвета, появление или исчезновение мутности, свечение, что обусловлено изменениями к.-л. св-ва исследуемого р-ра (напр., показателя рН или окислит. потенциала). ИНДУКТИВНАЯ КАТУШКА - то же. что катушка индуктивности. ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА - см. в ст. Нагрузка электрическая. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - см. Сопротивление индуктивное. ИНДУКТИВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬ - прибор для измерений индуктивности колебат. контуров, обмоток трансформаторов и дросселей, катушек индуктивности и др. В качестве И. и. наиболее распространены мосты измерительные перем. тока и добротности измерители. Для косвенных измерений индуктивности могут быть использованы амперметры, вольтметры и ваттметры. ИНДУКТИВНОСТЬ (от лат. inductio - наведение, побуждение) - количеств. хар-ка связи между магнитным потоком самоиндукции Фс электрич. цепи и силой тока / в ней. Обозначение - L. Различают И. статическую LCT = Фс/I и динамическую Lдин = lim Дельта Фс/Дельта I = dФc/dI. И. зависит Дельта I-> 0 от размеров и конфигурации электрич. цепи и магнитной проницаемости ц проводников, образующих цепь, и окружающей среды. Для неферромагнитных сред и проводников ц не зависит от напряжённости магнитного поля и Фс прямо пропорционально силе тока I. так что LCT - Lдин = L = const. Единица И. (в СИ) - генри (Гн). ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК - измерительный преобразователь в виде катушки индуктивности с ферромагн. сердечником, индуктивность к-рой в результате изменения возд. зазора в магнитопроводе либо глубины погружения сердечника в катушку пропорционально значению измеряемой величины (перемещению или углу поворота). Применяется для измерений перемещений в маломощных устройствах. См. рис. Индуктивные датчики линейного перемещения: а - с изменением размера воздушного зазора (рабочее перемещение 6=0.01 - 10 мм); б - с изменением площади воздушного зазора (5 - 20 мм); в - с изменением глубины погружения сердечника (10 - 100 мм); / - катушка индуктивности; 2 - сердечник ИНДУКТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ - электрич. поле, возникающее при изменении во времени магнитного поля (см. Электромагнитная индукция). Циркуляция напряжённости Е И. э. п. вдоль произвольного неподвижного замкнутого контура L численно равна и противоположна по знаку частной производной по времени t от магнитного потока Ф сквозь поверхность, натянутую на контур L: Ф(Е, dl) = - дФ/dt, где dl - вектор элемента контура. ИНДУКТОР (лат. inductor, от inducо - ввожу, навожу, побуждаю) - 1) И. нагревательный - электромагнитное устройство, предназнач. для индукционного нагрева. Состоит из двух осн. частей - индуктирующего провода, создающего перем. электромагнитное поле, и токоподводов для подключения его к источнику электрич. энергии (см. рис.). 2) И. телефонный - магнитоэлектрич. машина с ручным приводом, применяемая в телеф. аппаратах для посылки сигналов вызова и отбоя на станции ручного обслуживания. 3) И. электрической машины - часть магнитной цепи электрич. машины, содержащая обмотку возбуждения. Нагревательный индуктор: 1 - подача закалочной воды в камеру 2; 3 - индуктирующий провод с отверстиями для выхода закалочной воды; 4 - трубопровод водяного охлаждения индуктирующего провода ИНДУКТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА - синхронная электрическая машина, у к-рой обмотки якоря и возбуждения расположены на статоре; ротор имеет ряд равномерно располож. по окружности выступов без обмотки. Индукторный генератор - И. э. м. для генерирования одно- или многофазного перем. тока с частотой 400 Гц - 15 кГц в установках индукц. нагрева и поверхностной закалки, для сварки на перем. токе повыш. частоты, для питания высокоскоростного электропривода. Мощность - от неск. Вт до сотен кВт (см. Генератор повышенной частоты). Индукторный двигатель - И. э. м. с большим числом пар полюсов и относительно малой синхронной угловой скоростью, питающаяся от источников ВЧ; применяется в системах автоматики и телемеханики; мощность - неск. сотен Вт. ИНДУКЦИОННАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ - метод дефектоскопии, применяемый для контроля качества изделий из ферромагнитных материалов при помощи индукц. магн. дефектоскопов, гл. особенностью к-рых является наличие в качестве входного преобразователя пассивных индукц. катушек. Действие дефектоскопов осн. на определении градиента магн. поля дефекта при сканировании нар. поверхности контролируемого участка предварительно намагнич. объекта (напр., рельса, см. рис.). Методами И. д. контролируется наличие дефектов типа царапин, строчечных неметаллич. включений, вкатанной окалины и т. п. К ст. Индукционная дефектоскопия. Принципиальная схема индукционного рельсового дефектоскопа: 1 - электромагнит с намагничивающей катушкой; 2 - сердечник; 3 - искательные катушки; 4 - измерительный прибор ИНДУКЦИОННАЯ КАТУШКА, катушка зажигания, - прибор батарейного зажигания для двигателей внутр. сгорания и др. устройств, трансформирующий ток низкого напряжения аккумулятора (6 - 12 В) в ток высокого напряжения (10 - 30 кВ). Иногда И. к. наз. бобиной. ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ - электрич. плавильная печь, в к-рой металл помещается в перем. электромагнитное поле, в результате чего в металле индуктируется нагревающий его электрич. ток (см. также Индукционный нагрев). Различают канальные И. п., применяемые гл. обр. в цветной металлургии, и тигельные И. п., используемые обычно для плавки стали и чугуна (рис. 1). Ёмкость печей от неск. кг до сотен т. Достоинства И. п.: получение очень чистого продукта, высокая скорость нагрева, лёгкость регулирования темп-ры, малый угар металла, возможность ведения плавки в защитной газовой среде или в вакууме. Для этой цели служат спец. вакуумные И. п. (рис. 2). Рис. 1. Индукционные печи: а - канальная (с сердечником); б - тигельная (без сердечника); 1 - индуктор; 2 - сердечник; 3 - кольцевой жёлоб с металлом; 4 - тигель; 5 - металл Рис. 2. Вакуумные индукционные печи: а - с наклоняющимся тиглем; б - поворотная с закреплённой изложницей; в - поворотная с качающейся изложницей ИНДУКЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - электроизмерит. прибор, работа к-рого осн. на возникновении вращающего момента его подвижной части при воздействии на неё двух (или более) перем. магн. потоков. Используется гл. обр. в качестве счётчика электрического. ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ - нагрев токопроводящих тел (в осн. металлов) путём индуктирования в них вихревых токов. Материал (или изделие) помещают в электромагн. поле, к-рое создаётся индуктором, подключаемым непосредственно или через трансформатор напряжения к источнику перем. тока низкой (обычно 50 Гц), средней (до 10 кГц) или высокой (св. 10 кГц) частоты (см. рис.). Осн. области применения И. н.: плавление чёрных и цветных металлов (см. Индукционная печь), нагрев металлич. заготовок перед ковкой или штамповкой, поверхностная закалка деталей. Схема индукционного нагрева: 1 - индуктор; 2 - нагреваемое изделие; 3 - трансформатор; 4 - конденсатор; 5 - генератор ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС - электромагнитный насос, в к-ром токи в перемещаемой токопрово-дящей жидкости индуктируются перем. магн. полем н электрич. связь между жидкостью и внеш. электрич. цепью отсутствует. Различают И. н.: линейные (плоские и цилиндрич.) с бегущим магн. полем вдоль прямолинейного канала, где перемещается жидкость; винтовые с вращающимся магн. полем и с винтообразным каналом и др. С ростом противодавления подача жидкости насосом уменьшается из-за её отставания от перемещающегося магн. поля. ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК - электрич. ток, возникающий вследствие электромагнитной индукции. ИНДУКЦИЯ (от лат. inductio - наведение, побуждение) - см. Электромагнитная индукция. Электростатическая индукция. Электрическое смещение, Магнитная индукция. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (от лат. industria -усердие, деятельность) - процесс создания крупного машинного произ-ва во всех отраслях нар. х-ва и особенно в пром-сти, что приводит к резкому повышению технич. вооружённости труда и росту его производительности. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА - группа нефт. смазочных масел для пром. оборудования. Различают И. м. общего назначения, для высокоскоростных механизмов, гидравлич. систем, зубчатых передач и др. И. м. представляют собой дистнллятные и остаточные масла разл. степени очистки. В качестве И. м. используют и синтетич. масла. ИНДУСТРИЯ - то же, что промышленность. ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, вынужденное излучение, - излучение электромагнитных волн частицами в-ва (атомами, молекулами и др.) под действием внеш. (вынуждающего) электромагн. излучения. Частота, фаза, направление распространения и поляризация И. и. те же, что и у вынуждающего излучения. Поэтому И. и. когерентно (см. Когерентные колебания) и при определ. условиях может привести к значит. усилению и генерации электромагн. волн. Обычно И. и. наиболее сильно проявляется в термодннамич. неравновесной системе, в к-рой число атомов, находящихся в возбужд. состоянии и способных испустить квант И. и., больше, чем в основном. На явлении И. и. основана работа квантовых эталонов частоты, квантовых генераторов, квантовых усилителей, мазеров, лазеров и т. п. ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ - то же, что благородные газы. ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ - метод определения координат и параметров движения разл. объектов (судов, самолётов, ракет и др.) и управления их движением, осн. на св-вах инерции тел и являющийся автономным, т. е. не требующим наличия внеш. ориентиров или поступающих извне сигналов (звёзд, маяков, радиосигналов и т. п.). Обычные методы решения задач навигации не обладают нужной точностью, особенно при больших скоростях движения (напр., при полёте в космосе). Сущность И. н. состоит в определении ускорения объекта и по нему - местоположения (координат), курса, скорости, пройденного пути, а также параметров, необходимых для стабилизации объекта и автомат ч. управления его движением. Ускорение КА на активном участке траектории измеряется акселерометрами, установл. либо непосредственно на КА, либо (в точных системах навигации) на гиростабилизированной платформе, находящейся на его борту. Преимущества И. н. - быстрота определения местоположения КА; недостаток - постепенное накопление ошибок в вычисл. значениях скорости и местоположения, ограничивающее продолжительность применения метода. И. н. может использоваться совм. с системой астрономической навигации, позволяющей определять траекторию КА на участках его свободного полёта. ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА - система отсчёта, в к-рой справедлив закон инерции, т. е. тело, свободное от воздействий со стороны др. тел, сохраняет неизменной свою скорость (по абс. значению и по направлению). И. с. о. является такая (и только такая) система отсчёта, к-рая либо покоится относительно к.-н. И. с. о., либо движется относительно неё с пост. скоростью, т. е. поступательно, равномерно и прямолинейно. С весьма большой степенью точности можно считать И. с. о. гелиоцентрическую систему, начало координат к-рой находится в центре масс Солнечной системы, а оси координат направлены на соответствующим образом выбранные удалённые ("неподвижные") звёзды. Все законы физики одинаковы в любой И. с. о. (см. Относительности теория). При переходе от описания к.-л. явления в одной И. с. о. к его описанию в др. И. с. о., движущейся относительно первой, пространств. координаты и время преобразуются по определ. закону (см. Лоренца преобразования, Галилея преобразования). ИНЕРЦИИ ЗАКОН - первый закон Ньютона (см. Ньютона законы механики). ИНЕРЦИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР - устройство в виде массивного движущегося тела, кинетнч. энергия к-рого значительно превышает её изменение за нек-рый промежуток времени Дельта t, вызванное действием внеш. сил. Наиболее часто в качестве И. а. применяют вращающийся маховик. ИНЕРЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - энергосиловая машина, использующая энергию инерционного аккумулятора; применяется для привода разл. машин, в т. ч. транспортных (см. Жиробус). ИНЕРЦИЯ, инертность (от лат. inertia - бездействие), в механике - св-во тел при отсутствии внеш. воздействий (или при воздействиях, взаимно уравновешивающих друг друга) сохранять неизменным состояние своего движения, а при внеш. силовых воздействиях изменять движение лишь постепенно, т. е. приобретать конечные ускорения. Движение тела изменяется тем медленнее, чем больше И. тела. Мерой И. тела в поступат. движении является его масса, а при вращат. движении вокруг неподвижной оси - момент инерции тела относительно этой оси вращения. ИНЖЕКТОР (франц. injecteur, от лат. injicio - вбрасываю) - 1) струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары, напр. питат. воды в паровой котёл. 2) Ускоритель заряженных частиц, обычно линейный, служащий для ввода частиц в более мощный ускоритель пли бустер. Сообщает частицам энергию, превышающую минимальную, необходимую для начала работы основного ускорителя. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ - раздел геодезии, в к-ром рассматриваются методы, техника и орг-ция геодезич. работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, стр-ве и эксплуатации разл. ннж. сооружений (пром. объекты, гидротехнич. сооружения, горнорудные пр-тия, трансп. магистрали, гражд. стр-во и т. п.), а также при монтаже и установке сложного оборудования. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ - отрасль геологии, изучающая геол. процессы, определяющие условия стр-ва, и геол. явления, возникающие в грунтах, на к-рых возводятся здания и сооружения. Прикладная задача И. г. - получение всех необходимых (для проектирования) геол. данных и прогноз взаимодействия сооружения с геол. обстановкой во время его возведения и эксплуатации. Инженерно-геол. исследования играют важную роль также в трансп. стр-ве (особенно при проведении ж.-д. туннелей, туннелей и станций метрополитена и др.), при прокладке водопроводных и теплофикац. сетей, нефте-и газопроводов и т. д. И. г. подразделяется на грунтоведение, инж. геодинамику и региональную И. г. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРАВЛИКА, гидравлика сооружений, - раздел гидравлики, _ в к-ром рассматриваются вопросы теории и расчёта движения воды через гидротехнич. сооружения (водосливы и водоспуски плотин, лотки, каналы, туннели и т. п.), взаимодействие этих сооружений с проходящим потоком. В И. г. рассматривается также движение грунтовых вод, воздействие волн на сооружения и т. п. Одна из важнейших задач И. г. - определение осн. строит. размеров гидротехнич. сооружений и их рацион. формы. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ населённых мест - комплекс инж. мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроит. использования, улучшению сан.-гигиенич. и микроклиматич. условий насел. мест. В состав И. п. т. входят: вертикальная планировка территории, орг-ция поверхностного стока и удаление застойных вод, устройство и реконструкция водоёмов, берегоукрепит. сооружений, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, борьба с карстовыми явлениями (см. Карст), оползнями, грязе-каменнымн потоками, прокладка дорог, подз. и наземных коммуникаций. В целом мероприятия по И. п. т. являются неотъемлемой частью градостроительства. ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - науч. направление, изучающее проблемы, к-рые возникают в сложных системах управления класса "человек - машина". И. п. тесно связана с физиологией, кибернетикой, математикой и др. технич. науками. И. п. изучает орудия труда и технологич. процессы для выяснения требований, предъявляемых конструкцией инструментов, машин, приборов и особенностями производств. операций к психич. св-вам человека; занимается проблемами целесообразного распределения и согласования ф-ций человека и машины, взаимодействия людей в системе управления; исследует факторы, определяющие надёжность, точность и стабильность деятельности оператора; анализирует процессы восприятия информации человеком. Практич. результаты исследования этих проблем представляются в виде рекомендаций инженерам, архитекторам, художникам-конструкторам для выбора хар-к и конструирования инструментов, машин, пультов управления, планировки рабочих мест и ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА на предприятиях СССР - осуществляет проведение на пр-тии правильной технич. политики, совершенствование техники, технологии и орг-ции произ-ва, а также контроль за соблюдением конструкторской, проектной и технологич. дисциплины, правил и норм по охране труда. И. с. обеспечивает своеврем. и высококачеств. подготовку произ-ва, технич. эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, организует проведение н.-и. и экспериментальных работ, а также работ в области технич. информации и пропаганды; рационализации и изобретательства, распространения передового опыта, обеспечивает повышение квалификации кадров. И. с. находится в непосредств. подчинении гл. инженера предприятия; в её состав могут входить отделы гл. технолога (ОГТ), гл. конструктора (ОГК), гл. механика (ОГМ), гл. энергетика (ОГЭ), гл. метролога (ОГМетр), центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) и др. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ зданий - комплекс технич. устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия быта и трудовой деятельности населения. И. о. здания включает (в общем случае) водоснабжение (холодное и горячее), канализацию, вентиляцию, климатизацпю (отопление и охлаждение помещений и кондиционирование в них воздуха), искусств. освещение, электрооборудование, газоснабжение, внутр. транспорт (пасс. и грузовые лифты), средства мусороудаления и пылеуборки, пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и др. виды внутр. благоустройства. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - комплекс технич. и экономия, исследований района стр-ва, позволяющих обосновать его целесообразность и месторасположение, собрать необходимые данные для проектирования и смет новых или реконструируемых зданий (сооружений). И. и. предшествуют всем этапам стр-ва. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ промышленного предприятия - комплекс коммуникаций, обслуживающих производств. процесс: технологич. конвейеры и трубопроводы, устройства энергоснабжения, связи и сигнализации, системы во до- и теплоснабжения, канализации, пылеудаления и пр. Различают нар. и внутр. И. с. См. рис. К ст. Инженерные сети. Размещение наружных инженерных коммуникаций в подземном коллекторе: 1 - кабели связи; 2 - кабели внутреннего обслуживания коллектора; 3 - силовые кабели; 4 - трубопроводы тепловой сети; 5 - металлические полочки; 6 - канализация; 7 - водопровод; 8 - дренажная труба; 9 - железобетонные блоки; 10 - бетонная подготовка ИНИЦИИРОВАНИЕ (от лат. injicio - вбрасываю, вызываю, возбуждаю) - возбуждение цепной хим. или ядерной реакции в результате внеш. воздействия на систему (удара, света, ионизирующей радиации, потока нейтронов и т. д.). В пром. взрывах обеспечивается взрыванием капсюля-детонатора, электродетонатора, детонирующего шнура, а при гранулир. и водонаполненных ВВ - взрыванием промежуточного детонатора, чувствит. к импульсу капсюля-детонатора. ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, первичные взрывчатые вещества, - ВВ (гремучая ртуть, азид свинца, тетразен и др.), очень чувствительные к удару, трению и способные вызывать детонацию во вторичных (бризантных) ВВ. Используют для снаряжения капсюлей. ИНКЛИНОМЕТР (от лат. incline - наклоняю и ...метр) - прибор для контроля пространств. положения буровой скважины. Применяемый в СССР И. ИК-2 состоит из глубинного прибора (датчика) и регистрирующей наземной станции (панели управления). Положение И. определяется с помощью трёх чувствит. элементов (см. рис.): рамки, отвеса и буссоли. Для фиксации угла наклона и азимута оси скважины служит переключающий механизм с электромагнитом. Управление глубинным прибором дистанционное по каротажному кабелю. Измерительный узел инклинометра ИК-2: 1 - переключающий механизм; 2 - рамка; 3 - буссоль; 4 - отвес ИНКЛИНОМЕТРИЯ - метод определения осн. параметров (угла наклона и азимута оси скважины), характеризующих искривление буровых скважин, путём контроля инклинометрами с целью построения фактич. координат бурящихся скважин. И. позволяет точно установить точки пересечения скважиной разл. участков геол. разреза, т. е. установить правильность бурения в заданном направлении. ИНКОНЕЛЬ - жаропрочный сплав никеля с хромом (15 - 17%), железом (до 19%), алюминием (до 3% ) и титаном (до 3% ). И. часто легируется дополнительно молибденом, ниобием или кобальтом. Аналогичен сплавам типа нимоник. ИНКУБАТОР (от лат. incubo - высиживаю птенцов) - аппарат для искусств. вывода молодняка с.-х. птицы из яиц. И. устанавливают в и к к у б а т о р и я х. Поддержание необходимой темп-ры и влажности воздуха, воздухообмен и поворачивание яиц производятся автоматически. И. бывают кабинетные и шкафные. Наиболее распространённый в СССР шкафной И. типа "Универсал-55" состоит (см. рис.) из трёх инкубац. шкафов (с поворачивающимися лотками) и выводного (с 12-ярусной этажеркой). Общая вместимость И. "Универсал-55" - 56 тыс. яиц. Потребляемая мощность 10 кВт. Выпускаются также И. ИКП-90 "Кавказ" на 91 тыс. яиц и ИКП-60 на 60,5 тыс. яиц. Инкубатории сооружаются в составе птицеводч. ферм, птицефабрик, плем. заводов, инкубаторно-птицеводч. станций. Инкубатор типа "Универсал": а - инкубационный шкаф; б - выводной шкаф ИНСЕКТИЦИДЫ (от лат. insectum - насекомое и caedo - убиваю) - пестициды, уничтожающие вредных насекомых, их яйца (о в и ц и д ы) и личинки (л а р в и ц и д ы). Осн. область применения И. - защита с.-х. культур. Используют их и для защиты продовольств. запасов, древесины, тканей, для борьбы с переносчиками болезней и бытовыми насекомыми. Наиболее важные И. - фосфорорганич. соединения.
вверх