НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, негатив (от лат. negativus - отрицательный), - изображение, получаемое на светочувствит. материале в результате фото- или киносъёмки и последующей хим.-фотогр. обработки; при этом на чёрно-белых фотоматериалах светлые участки объектов съёмки получаются тёмными, а тёмные - светлыми; на цветных фотоматериалах Н. и. получаются в дополнит. цветах по отношению к цветам объекта. НЕГАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС - хим.-фотогр. обработка фотоматериалов, содержащих скрытое изображение, в результате к-рой получают негативное изображение (негатив). Осн. операции Н. п. - проявление фотографическое и фиксирование фотографическое. НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ АВТОМАТ - автомат, у к-рого предыдущее состояние и сигнал на входе ещё не определяют полностью последующего его состояния, а только обусловливают класс возможных состояний. Наиболее изученный случай Н. а. - вероятностный автомат. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - стоимость продукции, находящейся на промежуточных стадиях производств. процесса - от запуска в произ-во до выпуска готовой продукции, приёмки ОТК и включения её в состав товарного выпуска. НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА КОЛЁС - подвеска колёс автомобиля (или др. трансп. машины), при к-рой перемещение одного колеса, вызванное неровностями дороги, не передаётся другому колесу. Н. п. к. эластична, обеспечивает плавность хода, устраняет раскачивание переднего моста, нарушающее управление автомобилем. См. рис. Независимая подвеска колёс НЕЗАВИСИМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ электрической машины - способ создания рабочего магнитного поля в электрич. машинах, при к-ром обмотка возбуждения питается от постороннего источника электрич. тока (напр., вспомогат. генератора, соединённого с валом осн. машины). Термин "Н. в." обычно распространяют и на возбуждение, создаваемое пост. магнитами. НЕИСПРАВНОСТЬ, неисправное состояние, - состояние изделия (устройства), при к-ром оно не соответствует одному или неск. требованиям, предъявляемым как в отношении осн. параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, так и в отношении удобств эксплуатации, внеш. вида, комплектности и т. п. Н. - более общее понятие, чем неработоспособность (неработоспособное состояние). Н. возникает вследствие повреждения. НЕЙЗИЛЬБЕР (от нем. Neusilber, букв. - новое серебро) - сплав меди с 5 - 35% никеля и 13 - 45% цинка. Характеризуется корроз. стойкостью, повыш. прочностью и упругостью после деформации, удовлетворит. пластичностью в холодном и горячем состояниях. Применяется в электротехнике, для произ-ва посуды и художеств. изделии, приборов точной механики, мед. инструментов, паровой и водяной арматуры. НЕЙЛОН - то же, что найлон. См. Полиамидные волокна. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (франц. neutralisation, от лат. neuter - ни тот, ни другой), нейтрализации реакция, - хим. реакция между в-вом, имеющим св-ва кислоты, и в-вом, имеющим св-ва основания, приводящая к потере характерных св-в обоих соединений. Наиболее типичная реакция Н. в водных р-рах происходит между гидратированными ионами водорода и ионами гидроксильной группы. Реакция Н. применяется в хим. произ-ве и при обработке отходов в др. произ-вах. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ в электрическом усилителе - уменьшение вредной внутр. обратной связи, возникающей в каскадах транзисторных или ламповых усилителей радиочастоты и промежуточной частоты, путём введения внеш. обратной связи, противоположной внутренней по знаку. НЕЙТРАЛЬ (франц. neutral, от лат. neuter - ни тот, ни другой) в электротехнике - общая точка обмоток многофазных электрич. генераторов, трансформаторов и т. п. Н. наз. также провод, соединённый с нейтральной точкой. Заземлённая нейтральная точка (или провод) наз. нулевой. НЕЙТРАЛЬНАЯ ВСТАВКА - изолир. участок контактной сети, на к-ром электрич. напряжение отсутствует. Н. в. необходима для разделения соседних участков контактной сети (различающихся, напр., по роду тока или по напряжению), электрич. контакт между к-рыми недопустим. Длина Н. в. должна быть не менее расстояния между крайними пантографами электровоза или электропоезда. Электроподвижной состав движется под Н. в. по инерции. НЕЙТРИНО (итал. neutrino, уменьшит. от neutrone - нейтрон) - электрически нейтральная элементарная частица с весьма малой (возможно, нулевой) массой покоя, нулевым магнитным моментом и спином, равным 1/2. Н. участвуют только в гравитац. и слабом взаимодействии. Различают 3 типа Н. - электронное, мюонное и таонное, обозначаемые соответственно vе, vn и vт. Античастица по отношению к Н. наз. антинейтрино (обозначается ve, vn и Vт). Электронные Н. и антинейтрино рождаются одновременно с рождением соответственно позитрона и электрона (см. Бета-распад), мюонные Н. и антинейтрино - одновременно с рождением мюонов n+ и n-, а таонные Н. и антинейтрино - одновременно с рождением таонов (т-лептонов) т+ и т-. Н., не участвуя ни в сильном взаимодействии , ни в электромагнитном взаимодействии, обладают огромной проникающей способностью (длина свободного пробега в свинце для Н. с энергией 1 МэВ ок. 1010 м). НЕЙТРОН (англ. neutron, от лат. neuter - ни тот, ни другой) - электрически нейтральная элементарная частица с массой покоя тп = (1.674 928 6 ± 0,0000010)*10-27 кг, спином, равным 1/2, и магнитным моментом и = ( - 1,913 042 75±0,000 000 45)nп , где nN - ядерный магнетон. Н. и протоны входят в состав всех атомных ядер. Св-ва Н. и протона имеют сходство, проявляющееся в равенстве спинов и близости их масс покоя, в способности к взаимным превращениям (напр., при бета-распаде), в зарядовой независимости ядерных сил. Это позволяет рассматривать Н. и протон как два состояния (электрически незаряж. и заряж.) одной частицы - нуклона. В свободном состоянии Н. неустойчив: он распадается на протон, электрон и антинейтрино с периодом полураспада T1/2 = (918 ± 14) с. Н. вызывают разл. ядерные реакции, в частности цепные ядерные реакции, Н используют для получения искусств. радиоактивных изотопов и в нейтронографии. Античастицей по отношению к Н. является антинейтрон, отличающийся от Н. знаком магнитного момента. НЕЙТРОННЫЕ БОЕПРИПАСЫ - особая разновидность ядерных боеприпасов с повыш. нейтронным излучением, возникающим в результате термоядерной реакции синтеза лёгких ядер. Начало реакции обеспечивается цепной ядерной реакцией деления тяжёлых ядер, при к-рой в зоне реакции создаётся темп-pa ок. 10 МК (107 К). Большая часть энергии взрыва образуется при термоядерной реакции и выделяется в окружающее пространство гл. обр. в виде потока быстрых нейтронов. В составе проникающей радиации он оказывает осн. поражающее действие на людей, в т. ч. в разл. укрытиях (без уничтожения техники и сооружении). Считается, что при взрыве Н. б. на долю нейтронов приходится в десятки раз больше энергии, чем при взрыве ядерных боеприпасов, осн. на цепной ядерной реакции. В качестве исходных в-в в Н. б. используется смесь дейтерия и трития, НЕЙТРОНОГРАФИЯ (от нейтрон и ...графия) - метод изучения структуры в-ва в конденсиров. состоянии, осн. на явлении дифракции нейтронов. Дополняет метод рентгеноструктурного анализа, в век-рых случаях более эффективен. Н. применяют для исследования структур водородсодержащих (в частности, органич.) соединений, соединений из элементов с близкими или дальними атомными номерами, соединений из определ. изотопов одного и того же элемента. Метод исследования магнитной структуры магнитно-упорядоченных в-в на основе дифракции нейтронов наз. магнитной Н. НЕЛИНЕЙНАЯ АКУСТИКА - область акустики, изучающая явления, обусловл. нелинейностью среды, в к-рой распространяются звуковые волны. Обычно эти явления становятся существенными только при достаточно большой интенсивности звука (напр., при распространении мощных УЗ волн). Интенсивные звуковые волны не подчиняются суперпозиции принципу. НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА - раздел оптики, занимающийся изучением явлений, обусловл. оптич, нелинейностью среды, в к-рой распространяется свет (см. Нелинейная среда). Нелинейные оптич. эффекты среды существенны при очень больших плотностях световой энергии, соответствующих, напр., излучению лазеров. Примеры нелинейных оптич. эффектов: возрастание показателя преломления среды при увеличении интенсивности света, благодаря чему происходит самофокусировка пучков света, испускаемых мощными лазерами; "просветление" нек-рых поглощающих сред, т. е. уменьшение их коэфф. поглощения при увеличении интенсивности света; самомодуляция света в нелинейной среде, т. е. возникновение гармоник с частотами, кратными частоте исходной монохроматич. волны, и суммарных и разностных гармоник при воздействии излучения с разными длинами волн. Группу нелинейных оптич. эффектов, возникающих под действием излучения мощных лазеров, составляют многофотонные процессы. При многофотонном поглощении в одном акте взаимодействия света с атомом, молекулой или др. квантовой системой одновременно поглощаются 2 и более фотона. Поэтому поглощение света системой с уровнями энергии W1 и W2>W1 может происходить не только для частот света, близких к V12 = (W" - - W1)/h (h - Планка постоянная), но также для частот v12/2 (двухфотонное поглощение), v12/3 (трёх-фотонное поглощение) и т. д. При многофотонном фотоэффекте возможно осуществление эмиссии электронов из в-ва под действием света, частота к-рого значительно меньше красной границы v0, существующей для обычного однрфотонного фотоэффекта (см. Фотоэффект внешний). К нелинейным оптич. явлениям относятся процессы вынужденного рассеяния света. Н. о. широко используется в квантовой электронике. НЕЛИНЕЙНАЯ СРЕДА в о п т и к е - среда, в к-рой распространение света зависит от его интенсивности. Среда, линейная при обычных интенсивностях света, становится Н. с. при напряжённости электрич. поля световой волны, соизмеримой с напряжённостью внутриатомного электрич. поля. В Н. с. не выполняется суперпозиции принцип. НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ - ур-ние, в к-ром неизвестные величины (числа, ф-ции, векторы и т. д.) входят не только линейным образом; противопоставляется линейному уравнению. Примеры Н. у.: НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЗИСТОР - резистор с нелинейной вольтамперной характеристикой. Наличие Н. р. в цепи делает всю цепь нелинейной. В Н. р. малые изменения параметров могут вызывать скачкообразные изменения электрич. напряжений и сил токов. Это св-во Н. р. используют для усиления, выпрямления, стабилизации электрич. тока или напряжения, умножения частоты. См. также Варистор. НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ - устройство, измеряющее отношение корня квадратного из суммы квадратов действующих значений всех высших гармонич. составляющих исследуемого сигнала к действующему значению первой (основной) гармонич. составляющей этого сигнала. Измеряемое отношение характеризует отличие формы данного периодич. сигнала от гармонической (степень искажения сигнала). Применяется гл. обр. для измерений нелинейных искажений сигналов в разл. радиотехнич. устройствах (усилителях электрич. колебаний, радиоприёмных и радиопередающих устройствах и т. д.). НЕМАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - пара-, диа- и слабоферромагнитные материалы (см. Магнетики). К Н. м. относятся: большинство металлов и сплавов (в т. ч. аустенитные стали в нек-рые спец. чугуны), а также полимеры, стекло, дерево и мн. др. материалы. Из Н. м. изготовляют корпуса машин в судов, детали часовых механизмов, коробки компасов в измерит. приборов, оборудование подводных лодок, распределит. щиты и др. изделия. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ - макро-и микрочастицы в металлах и сплавах, гл. обр. оксиды, силикаты, сульфиды и нитриды, образующиеся в результате раскисления металла, размыва огнеупоров, окисления металла и попадающие в металл др. путями. НЕМЕТАЛЛЫ - простые в-ва, не обладающие св-вами металлов. Хотя резкой границы между металлами и Н. провести нельзя, к Н. принято относить благородные газы, водород, галогены, кислород, халькогены, азот, фосфор, мышьяк, углерод, кремний и бор. НЕНАСЫЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, непредельные соединения, - органич. соединения, в к-рых все или нек-рые атомы углерода, образующие скелет молекулы, соединены между собой кратными связями С=С или (и) С=С в "открытые" цепи (ациклич., или алифатич., Н. с., напр. этилен, бутадиен, ацетилен) или циклы (алидиклич. Н. с., напр. циклогексен); ароматические соединения к Н. с. не относят. Характеризуются высокой реакц. способностью. Ненасыщ. углеводороды образуются преим. при крекинге нефт. фракций, их производные (напр., спирты, карбоновые к-ты) получают синтетич. методами. НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС - термодинамич. процесс, после к-рого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) не могут возвратиться в нач. состояние без возникновения остаточных изменений в системе или окружающей среде. Все реальные процессы, строго говоря, необратимы и в замкнутых системах сопровождаются возрастанием энтропии. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЛУЧ - см. в ст. Двойное лучепреломление. НЕОДИМ [от греч. neos - новый и (di)dymos - двойник (название связано с историей открытия)] - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Nd (лат. Neodymium), ат. н. 60, ат. м. 144,24. Н.-серебристо-белый металл; плотн. 7010 кг/м3, tпл - 1024 °С. Н. - компонент алюм. и магниевых сплавов; в виде оксида Н. входит в состав спец. стёкол, лазерных материалов, керамич. конденсаторов. НЕОЛАН - см. в ст. Полиуретановые волокна. НЕОН (воволат. Neon, от греч. neos - новый) - хим. элемент из группы благородных газов; символ Ne, ат. н. 10, ат. м. 20,179. Н. - газ без цвета и запаха; плотн. 0,900 кг/м2 (при О °С), tкип- 245,9 оС. Содержится в воздухе. Получают Н. при разделении жидкого воздуха. Применяют как наполнитель электрич. ламп. НЕОНОВАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, в к-ром оптич. излучение возникает при электрич. разряде (в частности, тлеющем разряде) в неоногелиевой смеси. Имеет оранжево-красное свечение. Давление газа в Н. л. 2,5 - 4 кПа. Мощность 0,01 - 10 Вт; световая отдача до 25 лм/Вт. Н. л. широко используются в устройствах сигнализации (в качестве световых индикаторов напряжения и силы тока), а также для освещения (см. Газосветная трубка). НЕОПЕНТАН - см. в ст. Пептоны. "НЕОПЛАН" (Neoplan) - назв. автобусов разл. назначения западногерм. фирмы "Готлиб Аувертер" (Gottlieb Auwarter), выпускаемых с 1956. В 1986 изготовлялись автобусы гл. обр. туристского типа. Пассажировместимость 36 - 123 чел. См. рис. Автобус " Неоплан" НЕОПРЕН - см. Хлоропреновые каучуки. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - раздел химии, в к-ром изучаются св-ва хим. элементов и их соединений; соединения углерода (кроме нек-рых наиболее простых), вследствие своеобразия их св-в и чрезвычайной многочисленности, изучаются в органич. химии. Теоретич. основой Н. х. являются перио-дич. закон и периодич. система элементов Менделеева. Осн. задачи Н. х. - изучение связей строения соединений с их св-вами и реакционной способностью, разработка методов синтеза и очистки в-в, создание новых материалов. На практике получены десятки тыс. неорганич. в-в, среди них кислоты, основания, соли, оксиды, сульфиды, галогениды, нитриды, карбиды, интерметаллиды, комплексные соединения. Н. х. - научная база хим. пром-сти (произ-во солей, к-т и щелочей) и металлургии. Н. х. даёт новые виды конструкц материалов для всех отраслей пром-сти, стр-ва, энергетики, с. х-ва и транспорта, включая космич. технику (металлич. сплавы, стекло, керамика, цемент, композиц. материалы), удобрений и кормовых добавок, ядерного и ракетного топлива, ПП и лазерных материалов, фар-мацевтич. препаратов и мн. др. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ - полимеры, макромолекулы к-рых имеют неорганич. гл. цепи и не содержат боковых органич. радикалов (обрамляющих групп). Практич. значение имеет синтетич. полимер - полифосфонитрилхлорид (полидихлорфссфазен) [ - P(C1)2=N - ]n. Из него получают др. полимеры с фосфазогруппами =P=N - ) (полифосфазены), применяемые в произ-ве термостойких пластмасс, лакокрасочных материалов, морозостойких эластомеров и др. В природе широко распространены сетчатые Н. п., к-рые входят в состав большинства минералов земной коры. НЕОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО - см.. Стекло неорганическое. НЕПАРЦИАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ ТУРБИНА гидравлическая - активная турбина, в к-рой подвод воды к лопастям рабочего колеса осуществлён по всей окружности. НЁПЕР [по имени шотл. математика Дж. Непера (правильнее Нейпир, J. Napier; 1550 - 1617)] - внесистемная ед. логарифмич. величины. Обозначение - Нп. Н. представляет собой: 1) натур. логарифм безразмерного отношения двух одноимённых "силовых величин" (напряжения, силы тока, давления, напряжённости поля и т. п.) при отношении этих величин, равном е - основанию натур. логарифмов: 1 Нп = ln(F2/F1) при F2/F1 = е, где F1 и FI - одноимённые "силовые величины"; 2) 0,5 натур. логарифма безразмерного отношения двух одноимённых энергетич. величин (мощности, энергии, плотности энергии и т. п.) при отношении этих величин, равном е2: 1 Нп = 0,5 ln (P2/P1) при P2/P1=e2, где P1 и Р2 - одноимённые энергетич. величины. Н. применяется в качестве ед. уровня звукового давления, усиления, ослабления и т. п. 1 Нп = 0,8686 Б= 8.686 дБ (см. Децибел). НЕПОДВИЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей, обеспечивающее неизменность их взаимного положения в процессе работы машины. Н. с. может быть разъёмным и неразъёмным. Обеспечивается крепёжными деталями, напрессовкой одной детали на другую, клёпкой, сваркой, склеиванием. НЕПОДВИЖНОЙ МАСКИ МЕТОД - комбинир. киносъёмка, осн. на экспонировании кадра по частям с помощью маски и контрмаски, неподвижных по отношению к кадровому окну киноаппарата. Позволяет снимать сцены, где один актёр исполняет неск. ролей. НЕПОЛИРНАЯ СВЯЗЬ - один из видов ковалент-ной химической связи. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК - способ подачи жидкого топлива в камеру сгорания двигателя внутр. сгорания с внутр. смесеобразованием (напр., дизеля); поступая в камеру с высокой скоростью, топливо распыляется. Осуществляется с помощью форсунок. НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ судна - способность судна оставаться на плаву и сохранять остойчивость после затопления одного или неск. отсеков. Н. обеспечивается делением корпуса судна водонепроницаемыми переборками и палубами, соединением отсеков, располож. у противоположных бортов, устройством двойного дна, повышением местной прочности наружной обшивки и др. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - то же, что ненасыщенные соединения. НЕПРЕРЫВНОЕ ЛИТЬЁ металла - разливка металла непосредственно из печи или ковша (через промежуточное устройство) в водоохлаждаемый кристаллизатор, из к-рого затвердевшая заготовка непрерывно вытягивается через отверстие в противоположном торце. Н. л. впервые было применено в цветной металлургии, а затем получило распространение для разливки стали. Н. л. позволяет полностью исключить применение изложниц; резко сократить производств. площади для разливки металла; повысить качество литого металла, приблизив его к качеству обжатого; облегчить труд обслуживающего персонала; механизировать и автоматизировать процесс разливки; разгрузить обжимные средства (блюминги, слябинги), а в определ. условиях обойтись без них. См. рис. К ст. Непрерывное литьё металла. Схемы машин непрерывного литья стали: а - вертикальная; б - с изгибом полосы после затвердевания; в - с радиальным кристаллизатором. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - совокупность непрерывных технологич. процессов, организованных в виде производств. линии, участка, цеха или пр-тия в целом; диктуется характером технологии (металлургия, энергетика, химическая пром-сть и др.). НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОР - регулятор, в к-ром чувствит. элемент воздействует на регулирующий орган объекта регулирования не непосредственно. а через усилительно-преобразоват. устройство. Необходимые для перемещения регулирующего органа усилие и мощность, пропорциональные размеру управляющего воздействия, развиваются за счёт энергии, подаваемой извне. НЕПТУНИЙ (назван в честь планеты Нептун, по аналогии с ураном) - хим. радиоактивный элемент, символ Np (лат. Neptunium), ат. н. 93. м. ч. наиболее долгоживущего изотопа 237,0482 (период полураспада T1/2 = 2,14*106 лет); относится к актинои-дам. Н. - ковкий серебристый металл; плотн. ок. 20 450 кг/м3, гпл 640 °С. В природе обнаружен в ничтожных кол-вах, его получают искусственно. Изотоп 237Np используют для получения изотопа235 Рu, применяемого в радиоизотопных термоэлектрич. генераторах. См. также Трансурановые элементы. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ текстильных материалов - то же, что неровнота. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ - определение характеристик материалов и изделий без их разрушения. Н. к. осн. на использовании проникающих полей, излучений и в-в для получения информации о качестве материалов и объектов. Н. к. подразделяется на след. виды: магн., электрич., вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптич., радиац.. акустич. и проникающими в-вами. НЕРАЗРЫВНОСТИ УРАВНЕНИЕ - одно из осн. ур-ний механики сплошных сред, выражающее закон сохранения массы. Для сжимаемой среды (напр., газа) Н. у. имеет вид: где vx, vy и vz - проекции на оси декартовой системы координат скорости v движения среды в точке (х, у, г), р - плотность среды, t - время. Для стационарного движения dp/dt = 0. Для несжимаемой среды р = const и Н. у. имеет вид: При стационарном течении жидкости (р = const) по трубопроводу vS = const, где S - площадь произвольного поперечного сечения трубопровода, a v - нек-рая средняя скорость жидкости в этом сечении. НЕРАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей, при к-ром разборка узла возможна лишь при разрушении крепления или самих деталей. К Н. с. относятся заклёпочные, сварные, клеевые соединения. НЕРВЮРА (франц. nervure, от лат. nervus - жила, сухожилие) - 1)Н. в летательном аппарате - элемент поперечного силового набора крыла, оперения и т. п., связывающий в одно целое элементы прод. набора и обшивку и определяющий аэродинамич. профиль данной поверхности Л А. 2) Н. в архитектуре - арка из тёсаных клиновидных камней, обычно укрепляющая рёбра свода (см. рис.). Распространена в архитектуре готики. Свод на нервюрах НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - сталь, устойчивая к коррозии в возд. атмосфере, мор. и реч. воде, а также в нек-рых агрессивных средах. Наиболее распространены хромоникелевая (18% хрома и 9% никеля) и хромистая (13 - 27% хрома) стали, часто с добавкой др. элементов, напр. титана. Хромистая Н. с. применяется гл. обр. в качестве конструкц. материала для турбинных лопаток, арматуры крекинг-установок, реж. инструмента, предметов быта, др. Н. с. - для изготовления сварной аппаратуры, работающей в агрессивных средах, жаростойких и жаропрочных изделий, работающих при 550 - 800 °С. НЁРНСТА ТЕОРЕМА, Нернста принцип, - см. Третье начало термодинамики. НЁРНСТА - ЭТТИНГСХАУЗЕНА ЭФФЕКТ [по имени нем. физика В. Нернста (W. Nernst; 1864 - 1941) и австр. физика А. Эттингсхаузена (A. Ettingsbausen; 1850 - 1932)] - возникновение электрич. поля в теле, к-рое помещено в магнитное поле и в к-ром существует перепад темп-ры в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля. НЕРОВНОТА - неравномерность геом. и физ.-механич. св-в текст. материалов - волокон, нитей, тканей и др. изделий. Н. вызывается нестационарностью технология, процессов, изменением атм. условий и св-в сырья и др. Снижает качество вырабатываемых изделий и их технико-экономич. показатели. НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - горные породы и минералы, применяемые как хим. сырьё, огнеупоры, строит. материалы, техн. и драгоц. камни, абразивы. Отличит, особенность Н. п и. - комплексный характер их использования; во мн. случаях применяются в естеств. виде. Осн. виды Н. п. и.: горнохимическое сырьё, горнотехническое сырьё, каменные природные строительные материалы, пьезооптическое сырьё. НЕСТАРЕЮЩАЯ СТАЛЬ - низкоуглеродистая (до 0,15% углерода) сталь со стабилизиров. механич. св-вами (см. Старение). Требуемые св-ва достигаются технологией плавки (раскислением алюминием), а также термич. обработкой и введением небольших (по 0,05 - 0,1%) добавок алюминия, титана, ванадия или ниобия. Н. с. применяется гл. обр. в автомобиле- и котлостроении. НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ в гидродинамике - движение жидкости или газа, характеризуемое переменностью во времени полей скорости и давления. Н. д. являются, напр., турбулентное течение, движение, возбуждаемое ударной волной, НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ, "мёртвая петля", петля, - фигура пилотажа: полёт ЛА по замкнутой кривой в вертик. плоскости сначала по восходящей, а затем по нисходящей траектории и с сохранением направления полёта при выходе из _петли (см. рис.). Названа по имени рус. воен. лётчика П Н Нестерова, впервые в мире выполнившего ее 27 авг. 1913. Нестерова петля НЕСТЕХИОМЕТРЙЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, бертоллиды (устар.), - в-ва перем. состава, не отвечающего стехиометрич. соотношениям. Н. с. являются вследствие особенностей своей структуры нек-рые кристаллич. (гидриды, оксиды, сульфиды, комплексные соединения и др.) и аморфные в-ва. НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА - частота гармонич. колебаний, подвергаемых модуляции с целью передачи информации. В самих колебаниях с Н._ ч. не содержится информации; они лишь "несут" её. Вследствие изменения (модуляции) колебаний с Н. ч. образуется спектр радиочастот, содержащий наряду с Н. ч. также боковые частоты, в к-рых заключена передаваемая информация. НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - конструктивные элементы, воспринимающие осн. нагрузки зданий и сооружений и обеспечивающие их прочность, жёсткость и устойчивость. Н. к. делятся на вертик., воспринимающие гл. обр. сжимающие усилия (стены, столбы, колонны, пилоны), и горизонтальные, работающие преим. на изгиб и растяжение (балки и панели перекрытий, ригели рам, стропильные фермы и др.). Н. к. здания (сооружения) в совокупности образуют его несущий остов. Изготовляют Н. к. из бетона, ж.-б., природных и искусств. камней, кирпича, стали и дерева. НЕСУЩИЙ ВИНТ вертолета - воздушный винт, к-рый создаёт необходимые аэродинамич. силы для осуществления полёта, а также обеспечивает управление вертолётом. Н. в. устанавливаются в верх. части вертолёта и отличаются числом лопастей (2 - 8), их конструкцией (деревянные, метал-лич., пластмассовые) и креплением к втулке (шарнирное, упругое, жёсткое), типом привода (механич. или реактивный - с установкой на концах лопастей реактивных сопел или двигателей). С помощью т. н. автомата перекоса изменяется угол установки лопастей (шаг) Н. в.: одновременно на всех лопастях - для изменения тяги винта и ьертик. движения вертолёта или циклически (в зависимости от азимутального положения лопасти) - для изменения наклона вектора тяги и осуществления поступат. движения и управления вертолётом (см. рис.). Для посадки вертолёта при отказе двигателя используется режим самовращения (авторотации) Н. в. К ст. Несущий винт. Образование управляющего момента Мупр относительно центра масс (Ц. М.); 1 - конус вращения лопастей несущего винта; 2 - корпус вертолёта; R - вектор тяги НЕСУЩИЙ КУЗОВ - кузов безрамного автомобиля. Применяется в конструкциях мн. автомобилей. Н. к. может быть с несущим основанием и с несущей надстройкой (каркасом), к к-рой крепятся облицовка, пол, двери, багажник и т. д. НЕТЕР ТЕОРЕМА [по имени нем. математика Эмми Нётер (Е. Noether; 1882 - 1935)] - теорема, указывающая наиболее простой и универсальный способ нахождения сохранения законов. В упрощ. формулировке Н. т. гласит: если св-ва физ. системы не меняются при к.-л. преобразовании переменных, то этому соответствует нек-рый закон сохранения. Напр., согласно Н. т. закон сохранения энергии - следствие однородности времени, т. е. независимости законов движения системы от выбора начала отсчёта времени. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - текст. материалы, изготавливаемые из натур. и хим. волокон без применения методов ткачества (механич., физ.-хим. и комбинир. способами). Произ-во Н. м. включает приготовление основы (холст, система нитей, плёнка волокнистой структуры и др.), скрепление её и отделку. Основа формируется из отд. волокон или непрерывных нитей на спец. оборудовании. Скрепление основы по механич. технологии достигается уплотнением волокон иглами с зазубринами (игло-пробивные Н. м.) или провязыванием её нитями, волокнами (вязально-прошивные Н. м.), а также свойлачиванием во влажной среде и повыш. темп-ре (валяльно-войлочные изделия). По физ.-хим. технологии волокна основы скрепляются связующими (клеёные Н. м.). Комбинир. технология включает неск. способов скрепления основы. Н. м. широко применяются в технике (фильтры, брезенты, сукна бумагоделательных машин, изоляц. полотна и др.), медицине (хирургич. халаты и куртки, салфетки, перевязочные материалы и др.) и быту (оснопа искусств. кожи, ватин, гардины, покрывала, искусств; мех, махровые полотна и др.). См. рис. Схема устройства для получения холста механическим способом при производстве клеёных нетканых материалов: 1 - съёмный барабан чесальной, машины; 2 - прочёс; 3 - раскладчик прочёса; 4 - сформированный холст Схема устройства для получения холста аэродинамическим способом при производстве клеёных нетканых материалов: 1 - волокно; 2 - съёмный барабан; 3 - диффузор; 4 - конденсор; 5 - выводной транспортёр; 6 - сформированный холст НЕТТО (итал. netto, букв. - чистый) - масса (чистый вес); сумма или размер после исключения потерь, расходов, отчислений и т. п. НЕФ (франц. nef, от лат. navis - корабль) в архитектуре - вытянутое в длину помещение или, чаще, часть помещения (напр., базилики), отделённая рядом колонн или столбов. Различают Н. средний, боковой, поперечный (трансепт). Др. назв. Н. - корабль. НЕФЕЛИН (франц. nepheline, от греч. nephele - облако; разлагается соляной кислотой, образуя "облако" геля кремнекислоты) - породообразующий минерал, алюмосиликат натрия и калия KNa3[AlSiО4]4. Цвет белый, голубоватый, зелёный, красный; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 6; плотн. ок. 2600 кг/м3. Н. - один из главных минералов щелочных изверж. пород. Сырьё для произ-ва алюминия и (попутно) соды. НЕФЕЛИНОВЫЙ СИЕНИТ - глубинная магма-тич. горная порода, бедная кремнезёмом и богатая щелочами. Состоит из нефелина, щелочных полевых шпатов, пироксенов, амфиболов, тёмной слюды. Богатые глинозёмом (21 - 22% Аl2О3 и выше; в у р т и т а х - до 28% ) разновидности Н. с. используются как алюм. руды. С Н. с. связаны крупные месторождения апатита и редких металлов. Отдельные виды Н. с. - красивые декоративно-облицовочные и цокольные камни. НЕФЕЛИНОВЫЙ ЦЕМЕНТ - гидравлич. вяжущее, получаемое тонким измельчением нефелинового шлама, активизаторов твердения (извести или портландцемента) и гипса, добавляемого для регулирования сроков схватывания. Предел прочности при сжатии Н. ц. 15 - 30 МПа. Н. ц. отличается малым Тепловыделением, стойкостью в агрессивных средах, морозостойкостью, что позволяет использовать его для изготовления бетона в гражд., пром. и гидротехнич. стр-ве. Особенно эффективно применение Н. ц. в произ-ве силикатных строит. изделий с автоклавной обработкой. НЕФЕЛИНОВЫЙ ШЛАМ, белитовый шлам, - отход произ-ва оксида алюминия из нефелинов, сиенитов и др. горных пород. Состоит в осн. из двухкальциевого силиката алюминия (белита). Используется для получения нефелинового цемента, как сырьевой компонент портландцемента. НЕФЕЛОМЕТРИЯ (от греч. nephele - облако и ...метрик) - метод хим. количественного анализа по интенсивности света, рассеянного взвесью определяемого в-ва, а также метод исследования дисперсных систем (определение концентрации, размеров и формы диспергированных частиц) по интенсивности рассеянного света. НЕФОСКОП (от греч. nephos - облако и ...скоп) - прибор для определения направления и скорости движения облаков, используемый на метеорологич. станциях. НЕФТЕДОБЫЧА - извлечение (добыча) нефти и сопровождающего её газа из недр земли, сбор этих продуктов и их предварит. подготовка, т. е. очистка от воды и твёрдых примесей. Способы совр. Н.: регулируемая естеств. фонтанная добыча нефти, компрессорная добыча нефти и газлифт, добыча глубинными насосами (80% всех скважин СССР эксплуатируется таким способом). Широко применяются особые методы повышения продуктивности скважин и степени извлечения нефти из залежей: нагнетание в нефт. пласты воды (см. Заводнение), воздуха или газа, гидравлический разрыв пласта, торпедирование, хим. и термин, обработка забоев нефт. скважин, вторичная эксплуатация нефт. месторождений. См. рис. К ст. Нефтедобыча. Миннибаевская установка комплексной подготовки нефти. Татарская АССР К ст. Нефтедобыча. Передвижение буровой установки на воздушной подушке. Западная Сибирь К ст. Нефтедобыча. Добыча нефти в песчаной пустыне на западе Туркменской ССР НЕФТЕЛОВУШКА - сооружение для улавливания нефти и нефтепродуктов из пром. сточных вод. Н. представляет собой горизонт. отстойник, в к-ром происходит разделение нефти и воды вследствие разности их плотностей. НЕФТЕОТДАЧА - степень полноты вытеснения нефти из продуктивного горизонта в скважины или в шахту водой или газом под влиянием пластовой энергии. Н. оценивается коэффициентом нефтеотдачи - отношением кол-ва извлечённой нефти к первоначально содержащейся в пласте, выраженным в долях единицы или в %. При совр. способах нефтедобычи Н. редко превышает 50%. Для повышения Н. применяются многочисл. методы воздействия на залежь - вытесняют нефть из пласта р-рами ПАВ, диоксида углерода, водорастворимых полимеров, мицеллярными р-рами, горячей водой и паром, а также продуктами горения нефти при частичном её сжигании в пласте. НЕФТЕПРОВОД магистральный - комплекс сооружений для перекачки сырой нефти на большие расстояния (сотни и тыс. км) из р-нов её добычи к местам переработки. Н. состоит из трубопровода, перекачивающих станций, средств связи и вспомогат. сооружений. Трубопровод для продуктов переработки нефти (бензина, керосина и др.) наз. продуктопроводом. Длина отд. Н. достигает неск. тыс. км (напр., Н. "Дружба" имеет длину св. 5000 км), внутр. диаметр от 200 до 1220 мм. См. рис. Нефтепровод "Дружба". Прикарпатье НЕФТЕПРОДУКТЫ - смеси газообразных, жидких и твёрдых углеводородов разл. классов, получаемых из нефти и нефт. газов. Осн. группы Н.: топлива (газы, бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо, мазут), масла (см. Нефтяные масла), твёрдые углеводороды (парафин, озокерит, церезин), битумы и др. Н. (кокс, бензол, толуол, ксилол и др.). Отд. группы составляют пластичные смазки и технические жидкости. НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ - резервуар или система резервуаров для хранения нефти или продуктов её переработки; сооружаются наземные, полуподземные и подземные хранилища. Н. бывают стальные, ж.-б., пластмассовые. Наиболее распространены наземные стальные (вместимостью до 50 тыс. м3) и полуподземные ж.-б. (вместимостью до 30 тыс. м3). НЕФТЬ (через тур. neft, от перс, нефт; восходит к аккадскому напатум - вспыхивать, воспламенять) - жидкое горючее ископаемое, маслянистая жидкость от чёрного до бурого цвета, иногда с красноватым, зеленоватым, оранжевым оттенком; обычно тёмно-бурая. Плотн. 750 - 970 (обычно 800 - 900) кг/м3; различают лёгкие (плотн. < 850), ср. (850 - 900) и тяжёлые (> 900) Н. Теплота сгорания 43,7 - 46,2 МДж/кг. По составу Н. - сложная смесь парафиновых (метановых), нафтеновых и реже ароматич. углеводородов; содержание углерода ок. 82 - 87%, водорода - 11,5 - 14,5%. В качестве примесей (4 - 5% ) в Н. находятся соединения, содержащие кислород (гл. обр. нафтеновые к-ты), серу и азот, смолистые и асфальтовые в-ва. Компонентный состав (%): масел 65 - 100. смол 0 - 30, асфальтенов 0 - 5. Парафиновые Н. содержат 62% и более твёрдых углеводородов. Н. делятся на малосернистые (серы до 0,5% ) и сернистые (св. 0,5% ), по смолистости - на малосмолистые (до 18%), смолистые (18 - 35% ) и высокосмолистые (св. 35%). Спутниками Н. часто являются нефт. газ-и вода. Н. залегает обычно в пористых или трещиноватых горных породах (песках, песчаниках, известняках) и часто тяготеет к куполам. Добывают Н. скважинным, редко шахтным способами. Н, - важнейшее энергетич. топливо совр. пром-сти. Перегонкой нз Н. получают бензин, лигроин, керосин, масла, парафин и др. Характерны тенденция к наиболее полной утилизации Н. с Макс. получением светлых продуктов, а также использование ее как хим. сырья для произ-ва синтетич. материалов. Мировая добыча Н. в 1986 превысила 2,827 млрд. т (в т. ч. в Сев. Америке ок. 600 млн. т, на Ближнем и Ср. Востоке 624, в Латинской Америке ок. 330,4 млн. т). Всего с начала пром. добычи Н. (с кон. 1850-х гг.) до кон. 1986 в мире было извлечено из недр ок. 70 млрд. т. Из нек-рых тяжёлых Н. извлекают ванадий. См. также Крекинг, Пиролиз, Очистка нефтепродуктов. Перегонка нефти. НЕФТЯНАЯ ШАХТА - подземная горная выработка для добычи высоковязкой нефти и битумов (см. Шахтная добыча нефти). НЕФТЯНОЙ НАСОС глубинный - насос для откачки нефти из залежи по скважине. Отличит. особенность - элементы Н. н. вытянуты в длину. Наиболее распространены штанговые насосы, приводимые в действие станками-качалками, погружные многоступенчатые центробежные и винтовые насосы с электрич. приводом. НЕФТЯНОЙ ОТСТОЙНИК - вертик. или горизонтальный резервуар для отстоя нефти от воды и механич. примесей. Н. о. - часть системы подготовки нефти, применяют его для предварит. и окончат. отстоя. Для облегчения процесса отстоя трудноразделяющихся водно-нефтяных эмульсий их предварительно обрабатывают ПАВ, нагревают в теплообменниках до 60 - 80 °С. НЕФТЯНОЙ ФОНТАН - способ подъёма нефти и газа из скважины под воздействием забойного давления, к-рое превышает давление столба смеси, заполняющей скважину. Различают закрытые Н. ф. и открытые. Последние - аварийное явление, опасное в пожарном отношении, отрицательно сказывающееся на разработке залежи и качестве добытой нефти. Закрытые Н. ф. регулируются. НЕФТЯНЫЕ ГАЗЫ - углеводородные газы, растворённые в нефти (т. н. попутные), свободные газы газовой шапки, располагающейся в купольных структурах над залежами нефти, а также газы, образующиеся при её переработке. В 1 м3 Н. г. содержится до 100 - 150 г бензиновых фракций, к-рые отбираются на газобензиновых з-дах. Теплота сгорания Н. г. 29 - 38 МДж/м3. Характерная особенность Н. г. - наличие в них, кроме метана, до 80% (обычно 20 - 40%) этана, пропана, бутана и паров более тяжёлых углеводородов. Во мн. Н. г. присутствуют сероводород и негорючие компоненты (азот, углекислый газ, аргон и гелий). НЕФТЯНЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ, нефтяные погоны, - фракции, отбираемые при перегонке нефти (напр., бензиновая, керосиновая). С повышением темп-ры кипения фракции повышается плотность, изменяются св-ва и углеводородный состав Н. д. Аналогичные по темп-рам кипения фракции разных нефтей могут различаться между собой. НЕФТЯНЫЕ МАСЛА - сложные смеси высококипящих углеводородов (tкип 300 - 600 °С) парафинового, нафтенового и ароматич. рядов, а также их гетеропроизводных. Общее число разл. углеводородов в Н. м. составляет от 2 - 3 тыс. до 50 - 70 тыс., а их кинематич. вязкость - от (2 - 3)*10-6 до (600 - 1100)*10-6 м2/с (при 100 °С). По области применения Н. м. делятся на смазочные, изоляц., консервац., технологич. и белые масла. Н. м. используют также для получения пластичных и технологич. смазок, смазочно-охлаждающих и гидравлич. жидкостей. Как правило, Н. м. содержат присадки, улучшающие их эксплуатац. св-ва. НЕФТЯНЫЕ ПОГОНЫ - см. Нефтяные дистилляты. НЕЯВНОПОЛЮСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА - электрич. машина, имеющая цилиндрический (без явно выраженных полюсов) индуктор и распределённую по его окружности обмотку возбуждения. "НИВА" - назв. грузопасс. автомобилей, выпускаемых Волжским автомоб. з-дом им. 50-летия СССР с 1977. См. ВАЗ. НИВЕЛИР (от франц. niveler - выравнивать) - геодезич. высотомер, используемый для определения превышений, а также для задания горизонт. направлений (см. рис.). Снабжён зрительной трубой, вращающейся в горизонтальной плоскости. Приведение линии визирования в горизонтальном положении осуществляется при помощи чувствит. уровня или компенсатора. Нивелир Н-10КЛ: 1 - объектив зрительной трубы; 2 - винт фокусировки трубы; 3 - горизонтальный круг; 4 - окуляр зрительной трубы; 5 - круглый уровень НИВЕЛИРОВАНИЕ - определение превышений (разности высот) точек земной поверхности относительно век-рой избранной точки или над уровнем моря. Н. - один из осн. видов геодезия, работ, к-рые производятся при топографич. съёмке, а также в целях проектирования, стр-ва и эксплуатации инж. сооружений и т. п. Различают Н.: геометрическое, выполняемое при помощи геодезич. прибора с горизонтальной визирной осью и реек (см. рис.); тригонометрическое, производимое геодезич. прибором с наклонной визирной осью, в к-ром превышение между точками вычисляется по измеренному углу наклона линии визирования и измеренному (или известному) расстоянию между точками; барометрическое, использующее зависимость давления воздуха от высоты точки над уровнем моря; механическое, выполняемое нивелиром-автоматом, вычерчивающим профиль местности в нек-ром направлении; гидростатическое, использующее св-во сообщающихся сосудов. Схема геометрического нивелирования: превышение точки В (передней) над точкой А (задней) вычисляется по формуле h = а - b, где а, b - соответственно отсчёты по задней и передней рейкам НИГРОЗИНЫ (от лат. niger - чёрный) - органич. красители чёрного цвета. При нагревании (170 - 180 °С) смеси анилина, его гидрохлорида и нитробензола с чугунной стружкой образуется спирто-растворимый Н., к-рый применяют для крашения пластмасс, древесины и для получения окраш. спиртовых лаков. Обработкой спирторастворимого Н. щёлочью получают жирорастворимый Н., обработкой серной к-той - водорастворимый. Первый вводят в состав сапожных кремов, красок для лент пишущих машин, типограф, красок; второй используют для крашения шерсти, шёлка (образует непрочные окраски), кожи, изготовления чернил. НИГРОЛ (от лат. niger - чёрный и oleum - масло) - высоковязкий неочищ. остаток прямой перегонки нефти или смесь маловязкого дистиллятного масла с асфальтовым гудроном; кинематич. вязкость (20 - 35)*10-4 м2/с (при 100 °С). Используется для смазки малонагруж. лебёдок, крупногабаритных открытых редукторов, планетарных зубчатых передач грузоподъёмных кранов и экскаваторов и пр. НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель с напряжением до 1 кВ, с ручным или автоматич. управлением. Малогабаритные Н. в. с контактами мгновенного действия наз. микровыключателями. НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ - см. в ст. Легированная сталь. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СЕПАРАЦИЯ - процесс промысловой подготовки природного газа путём конденсации паров влаги и растворённых в газе тяжёлых углеводородов при темп-pax от 0 до - 15 °С с целью извлечения газового конденсата и удаления влаги. НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - см. в ст. Углеродистая сталь. НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы никеля (основа) с хромом, железом, медью, марганцем, молибденом, кобальтом и др. элементами. Наибольшее применение имеют жаропрочные, коррозионностойкие, магнитомягкие Н. с. и сплавы с высоким электрич. сопротивлением. См. Алюмель, Жаропрочные материалы, Монель-металл, Нимоник, Нихром, Пермаллой, Хромель. НИКЕЛИРОВАНИЕ - нанесение на поверхность металлич. изделий никелевых покрытий толщиной от десятых долей мкм до 20 - 30 мкм и больше. Осуществляется гл. обр. электролитич. способом. Применяется для защиты изделий от коррозии и в декоративных целях (для придания их поверхности блестяще-серебристого цвета). НИКЕЛЬ [от назв. минерала Kupfernickel (нем. Кuрfer - медь и Nickel - злой дух, мешавший получению меди)] - хим. элемент, символ Ni (лат. Niccolum), ат. н. 28, ат. м. 58,69. Н. - серебристо-белый металл, тугоплавкий, не изменяющийся на воздухе, плота. 8900 кг/м3, tпл 1453 °С; ферромагнитен. В природе встречается в виде сульфидных медно-никелевых (минерал пентландит) и силикатных руд. Обогащённую руду окислит. обжигом переводят в оксид NiO, к-рый восстанавливают в дуговых печах. Чистый порошкообразный Н. получают также термич. разложением карбонила. Применяется гл. обр. для получения сплавов (с железом, хромом, медью и др. металлами), обладающих ценными механич., антикорроз., магн. или электрич. св-вами, жаропрочностью и жаростойкостью (нержавеющие стали, хромоникелевыё сплавы). Н. используется для произ-ва щелочных аккумуляторов, автикорроз. покрытий (никелирование), для изготовления хим. аппаратуры, как катализатор мн. хим. процессов, в сплавах с медью - для изготовления монет и т. д. НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ АККУМУЛЯТОР - щелочной электрический аккумулятор, в к-ром активной массой положит. электрода служит гидроксид никеля, активной массой отрицат. электрода - гл. обр. железо. Эдс 1.3 - 1 В, Макс. плотность тока 500 А/м2, уд. энергия 25 - 35 Вт*ч/кг, срок службы (число циклов) до 3000. Применяют на самолётах, электротранспортных машинах, в системах связи и т. д. НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР - щелочной электрический аккумулятор, в к-ром активной массой положит. электрода служит гидроксид никеля, активной массой отрицат. электрода - гл. обр. кадмий. Эдс 1,3 - 1 В, Макс. плотность тока 500 - 2000 А/м2. уд. энергия 20 - 35 Вт*ч/кг, срок службы (число циклов) до 3000. Применяют на самолётах, КА, средствах связи, а также для питания переносной аппаратуры и т. д. НИЛЬСБОРИЙ [лат. Niels bohrium, от имени датского физика Нильса Бора (N. Bohr; 1885 - 1962)] - название (символ Ns). предлож. сов. учёными для радиоактивного хим. элемента с ат. н. 105, полученного впервые в 1970 группой сов. химиков в Объединённом ин-те ядерных исследований (Дубна). НИМОНИК (разработан в 1941 - 42 англ. фирмой "Монд никел компании) - жаропрочный никелевый сплав, легированный хромом, титаном, алюминием, кобальтом и др. элементами. Применяется для изготовления деталей газовых турбин, ракет и др. конструкций, работающих при темп-pax до 1000 °С. НИОБИЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе ниобия с добавлением молибдена, вольфрама, циркония, титана, ванадия и др. элементов. Обладают высокой жаропрочностью, удовлетворит. технологичностью, стойкостью против коррозии во мн. агрессивных средах и в контакте с жидкими металлами-теплоносителями; нек-рые Н. с. обладают сверхпроводимостью. Н. с. характеризуются низкой жаростойкостью; для длит. работы при высоких темп-рах нуждаются в защитных покрытиях. Применяются в ядерной энергетике, хим. пром-сти, для изготовления деталей ракет и КА. НИОБИЙ [от имени Ниобы (греч. Niobe), дочери мифологич. Тантала; из-за сходства Н. и тантала] - хим. элемент. символ Nb (лат. Niobium), ат. н. 41, ат. м. 92,9064. Н. - светло-серый тугоплавкий металл, чрезвычайно стойкий химически, плотн. 8570 кг/м3. tnл 2500 °С. Н. встречается в природе в минералах - пирохлоре, колумбите-танталите, лопарите и т. д. Для получения Н. концентраты подвергают сложной хим. переработке и получают оксид Nb2O5, реже комплексный фторид Н., из к-рых затем металлотермич. восстановлением получают Н. в виде порошка. В осн. Н. используют для микролегирования сталей, произ-ва нержавеющих и жаростойких сталей, жаропрочных сплавов. Высокопрочные ниобиевые стали широко используются для изготовления несущих строит. конструкций и труб большого диаметра для магистральных газопроводе в, в трансп., дорожно-строит. и горном машиностроении. В атомной пром-сти из сплава циркония с Н. изготовляют оболочки тепловыделяющих элементов и др. детали энергетич. ядерных реакторов. Н. - один из осн. металлов, используемых для получения сверхпроводников с Макс. критич. темп-рами. Применяется также в радиоэлектронике. Оксид Nb2O5 - компонент огнеупоров, стёкол для оптич. линз, керамич. конденсаторов. НИПЛОН - см. в ст. Полиамидные волокна. НИППЕЛЬ (англ. nipple) - короткая металлич. соединит. трубка (обычно с резьбой). Применяется для плотного присоединения трубопровода к штуцеру накидной гайкой (см. рис.) для соединения частей приборов, машин и т. п. Н. с нар. резьбой служит для сборки радиаторных секций отопительных приборов. Н. наз. также грибовидную деталь с внутр. резьбой для закрепления спиц (напр., в ободе велосипедного колеса). Двойной ниппель (фитинг) "НИССАН" (Nissan) - назв. автомобилей и автобусов япон. компаний "Ниссан дизель мотор" (Nissan Diesel Motor) и "Ниссан мотор" (Nissan Motor). Нач. выпуска легковых автомобилей - 1960, грузовых автомобилей и автобусов - 1946. В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов (рабочий объём двигателей 1 - 3 л, мощность 37 - 167 кВт, Макс. скорость 145 - 240 км/ч), грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 1,8 - 25,5 т, грузоподъёмность 0,8 - 17 т, мощность двигателей 60 - 220 кВт) и автобусы пассажиговместимостью 15 - 50 чел. См. рис. Легковой автомобиль "Ниссан" НИТ (от лат. niteo - блещу, сверкаю) - устар. неузаконенное спец. наименование ед. яркости поверхности. Обозначение - нт. Применялось вместо наименования "кандела на кв. метр" (кд/м2). См. Кандела. НИТЕВИДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, "усы", - монокристаллы в форме иголок и волокон, имеющие диаметр от неск. нм до неск. сотен мкм и большое отнс-шение длины к диаметру (обычно более 100). Наиболее важное св-во Н. к. - уникально высокая прочность (близкая к теоретич.), в неск. раз превосходящая прочность массивных монокристаллов и поликристаллов. Осп. направления в применении Н. к. - реализация их прочностных св-в в композиционных материалах, а также использование их высокой тепловой и абразивной стойкости НИТИНОЛ - сплав никеля (55%) с титаном (45% ), обладающий эффектом запоминания формы, Н. - первый сплав, у к-рого впервые (в 60-х гг. 20 в.) было обнаружено это св-во. НИТКИ - изделия текст. пром-сти. вырабатываемые кручением хл.-бум., шерстяной, льняной пряжи, шёлка-сырца, хим. волокон. Различают нитки швейные, вышивальные, вязальные, штопку. НИТР..., нитро... (от греч. nitron, лат. nitrum, первоначально - природная сода, начиная с 8 в. н. э. - селитра), - составная часть сложных слов, указывающая на их отношение к азоту (напр., нитриды, нитроцементация). НИТРАЛЛОЙ (от нитр... и англ. alloy - примесь, сплав) - общее назв. группы сталей, предназнач. для изготовления азотируемых деталей (см. Азотирование). Осн. легирующие элементы в Н. - алюминий, хром, молибден, ванадий, к-рые образуют мелкокристаллич. твёрдые нитриды, придающие поверхностному азотированному слою большую твёрдость (HV до 1200) и износостойкость. Наиболее типичные Н. - распространённые в СССР стали 38ХМЮА и 38ХЮ. НИТРАТЫ - соли азотной к-ты HNO". Н. аммония, щелочных и щёлочноземельных металлов наз. также селитрами. Н. натрия, калия, кальция встречаются в природе; практич. значение имеют месторождения NaNO3 (чилийская селитра). Н. применяют в пром-сти и с. х-ве: как удобрения (Н. аммония, К, Na, Са), в произ-ве ВВ (Н. аммония, Ва) и чёрного пороха (KNO"), как протраву при крашении (соли Cr, Fe, А1, Си). Н. органические - производные азотной к-ты - эфиры, смешанные ангидриды и др. (напр., нитроглицерин). НИТРАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ннтроцеллюлоза, нитроклетчатка, [С4Н7O2(OH)3-х(ONO2)х]n - рыхлые волокнистые продукты обработки целлюлозы смесью азотной и серной к-т. Нерастворимы в воде, растворяются в ацетоне, концентрир. серной к-те, набухают во мн. органич. растворителях; разлагаются при темп-ре 40 - 60 °С. Осн. виды технич. Н. ц. (в скобках содержание азота в % ): коллоксилин (10,7 - 12,2). пироксилин № 2 (12,2 - 12,4) и Ne 1 (13,0 - 13,5). Применяются для произ-ва пороха, целлулоида, нитролаков, этролов и т. д. НИТРИДЫ - хим. соединения азота с металлами и нек-рыми неметаллами. Отличаются высокой хим. устойчивостью и термостойкостью, а не к-рые - высокой твёрдостью и жаропрочностью. Наибольшее значение имеют A1N. BN, Si3N4. TiNх Cr = 0,56 - 1,00), ZrN. Высокая твёрдость Н. дозволяет применять их как абразив для обработки особо твёрдых материалов (боразон, или алмазоподобный нитрид бора BN). Азотированием металлов (т. е. действием азота или аммиака на компактные металлы при нагревании) получают нитридные покрытия, обладающие высокой твёрдостью, износостойкостью, корроз. стойкостью. НИТРИЛЫ - органич. соединения, содержащие одну или неск. нитрильных групп (-C=N), связанных с органич. радикалом, напр. CH3-, С2Н5-, С6Н5-. Легко вступают в реакции полимеризации, присоединения и др. Взаимодействием Н. с водой получают карбоновые к-ты. Применяются в синтезе полимеров, пестицидов, аминокислот, лекарств, средств. См. также Акрилонитрил. НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКЙ - то же. что бутадиен-нитрилъные каучуки. НИТРИРОВАНИЕ - то же, что азотирование. НИТРИТЫ - соли азотистой к-ты HNO2. Н, применяют гл. обр. в произ-ве органич. красителей. Н. органические - производные азотистой к-ты (эфиры и др.); амилнитрит С5Н11 ONO и др. используются в медицине как сосудорасширяющие средства. НИТРОБЕНЗОЛ C6H5NO2 - зеленовато-жёлтая маслянистая жидкость с сильным запахом миндаля; tкип 211°С. Исходное в-во для получения анилина, бензндина и др. органич. азотсодержащих соединений, растворитель, компонент полировальных средств для металлов. НИТРОГЛИЦЕРИН - ВВ из группы нитроэфиров (сложные эфиры глицерина и азотной к-ты). Н. - прозрачная маслянистая густая жидкость, кристаллизуется в лабильной (tпл 2,8 °С) и стабильной (tпл 13,2 °С) модификациях с резким увеличением чувствительности к механич. воздействиям. Применяется для произ-ва бездымных порохов и пром. ВВ (напр., динамитов), а также в медицине. НИТРОКЛЕТЧАТКА - то же, что нитраты целлюлозы. НИТРОЛАКИ - р-ры нитрата целлюлозы (коллоксилина) в органич. растворителях (эфирах. кетонах). Образуют растворимые горючие покрытия, устойчивые к бензину и минер. маслам, ограниченно водостойкие, нестойкие к щелочам, серной к-те, нагреванию, УФ лучам. Быстро высыхают при комнатной темп-ре. Применяются для получения покрытий по дереву и металлу и как полуфабрикат в произ-ве н итроэмале и. НИТРОН - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна. НИТРОСОЕДИНЁНИЯ - органич. соединения, содержащие нитрогруппу ( - NO2). связанную с органич. радикалом (напр.. нитрометан CH3NO2, нитробензол C6H5NO2). Применяются в произ-ве красителей, как ВВ (тринитротолуол), растворители и т. д НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА - то же. что нитраты целлюлозы. НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ - разновидность химико-термической обработки стали или чугуна, заключающаяся в диффуз. насыщении из газовой среды поверхности металла азотом и углеродом при 500 - 700 °С (низкотемпературная Н.) или при 840 - 930 °С (высокотемпературная Н.). По строению и св-вам образующийся при Н. диффуз. слой (0,25 - 1,5 мм) сходен с цианиров. слоем (см. Цитирование). Н. повышает износостойкость, усталостную и контактную прочность металла, а в ряде случаев и его корроз.- стойкость. Применяется для увеличения надёжности деталей машин. НИТРОЭМАЛИ - суспензии пигментов и наполнителей в нитролаках. Образуют декоративные покрытия, напр. "трескающиеся", "молотковые", с зеркальным блеском. Применяются для окраски металла (автомобили, станки, приборы), дерева (кухонная и мед. мебель, игрушки), тканей и кожи НИТЬ ТЕКСТИЛЬНАЯ - гибкое прочное тело с малыми поперечными размерами, значит. длины. Н. получают из волокон в осн. скручиванием или склеиванием. Используются для изготовления тканей, трикотажа и др. текст. изделий. Осн. виды Н.: элементарные (химические), комплексные склеенные (шёлк-сырец), пряжа, кручёные нити (комплексные скрученные и кручёная пряжа), фасонные нити. НИХРОМ [от ни(кель) и хром] - сплав никеля (65 - 80%) с хромом (15 - 30%), часто с добавками кремния, алюминия и др. элементов, характеризующийся высокими жаростойкостью и уд. электрич.. сопротивлением. Запатентован в 1905 в США. Применяется для изготовления нагреват. элементов электрич. печей и бытовых приборов, резисторов и реостатов. Выпускаются также сплавы типа Н., в к-рых часть никеля заменена железом (более 20% ); такие сплавы наз. ферронихромами. НОБЕЛИЙ - одно из названий, предложенных для хим. элемента с ат. н. 102 из семейства актиноидов, символ No (лат. Nobelium). Наиболее долгоживущий изотоп 259No (период полураспада 1,5 ч). Первое сообщение о получении 102-го элемента было сделано в 1957 объединённой американо-англо-шведской группой, работавшей в Стокгольме; элемент назвали "Н." по имени швед. инженера и предпринимателя А. Б. Нобеля (А. В. Nobel; 1833 - 96). Последующие исследования (в СССР и США) показали ошибочность этого сообщения. Первые надёжные сведения о св-вах 102-го элемента получены в СССР в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна); сов. учёные предложили назв. "жолиотий" в честь выдающегося франц. учёного Ф. Жолио-Кюри. "НОВАЯ АРХИТЕКТУРА" - принятое в осн. в зарубежной лит-ре обозначение ведущих тенденций развития архитектуры в кон. 19 - сер. 20 вв. Возникновение "Н. а." связано с быстрым развитием строит. индустрии во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв., с применением новых строит. конструкций, материалов (металл, стекло, ж.-б. и др.) и композиционно-планировочных принципов (свободная планировка, чёткая функцион. орг-ция, отказ от традиц. симметричных схем классицизма и от эклектич. архит. форм 2-й пол. 19 в.). Большую роль в становлении "Н. а." сыграло творчество архитекторов чикагской школы (1880 - 90-е гг.), а также рационалистич. направления европ. архитектуры нач. 20 в. См. рис. К ст. "Новая архитектура". 1. Жилой дом в Штутгарте, ФРГ (арх. Ле Корбюзье). 1927. 2. Аэровокзал в международном аэропорту им. Даллеса близ Вашингтона, США. 1958 - 62. НОВОЛАКИ, новолачные смолы, - феноло-формальдегидные смолы, к-рые не содержат реакционноспособных групп и поэтому отверждаются только в присутствии отвердителей (см. Отверждение). Применяются в произ-ве прессматериалов, лаков, абразивного инструмента.
вверх