ЧАЕСБОРОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для механизир. выборочного сбора нежных флешей (верхушек продуктивных побегов) с чайных кустов или для выборочного сбора чайного листа на равнинах и склонах (уклон 8 - 20°). В СССР выпускается навесная Ч. м. ЧСН-1,6/1,3 "Сакартвело" (см. рис.) и самоходная - Ч. м. ЧА-900/650 с шириной захвата соответственно 1,3 и 1,6 м и 1,2 и 1,6 м. Производительность 0,3 и 0,2 га/ч. Чаесборочная машина ЧСН-1,6/1,3 "Сакартвело" "ЧАЙКА" - назв. легковых автомобилей большого класса, выпускаемых Горьковским автомоб. з-дом с 1959. "Ч." - автомобиль с кузовом типа лимузин или седан. Рабочий объём двигателя 5.53 л, мощность 162 кВт, Макс. скорость 175 км/ч. См. рис. Легковой ГАЗ-14 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА - брит. ед. объёма (вместимости). 1 Ч. л. = 4,928 922 см3 = 0,004 928 922 л = 4,928 922*10-6 м3. ЧАС - кратная ед. времени, равная 3600 с (см. Секунда). Обозначение - ч. ЧАСОВОЙ СПУСК - узел часового механизма, состоящий из спускового колеса, анкера и регулятора, преобразующий энергию часового двигателя в импульсы, передаваемые колёсной системой регулятору (маятнику или балансиру) для поддержания его колебат. движения. Ч. с. периодически освобождает колёсную систему на определ. время, за к-рое стрелки поворачиваются на нек-рый угол. В зависимости от вида регулятора различают Ч. с. маятниковый и балансный (см. рис.). Маятниковый часовой спуск: 1 и 4 - вставные налеты; 2 - ось анкера 3; 5 - спусковое колесо Балансный часовой спуск: 1 - ролик, надеваемый на ось баланса; 2 - эллипс; 3 - прорезь анкерной вилки 4, 5 - спусковое колесо ЧАСОВОЙ УГОЛ - см. Небесные координаты. ЧАСОВЫЕ МАСЛА - группа приборных масел, используемых для смазки часовых механизмов. По составу Ч. м. представляют собой смесь костного и нефт. или синтетич. масел с добавлением присадок. Работоспособны при темп-ре от - 10 до 50 °С. Кинематич. вязкость Ч. м. составляет (15 - 32)*10-6M/c (при 50 °С). ЧАСТОТА колебаний - количеств. хар-ка периодич. колебаний, равная отношению числа циклов колебаний ко времени их совершения. Ч. - величина v (в технике её часто обозначают f), обратная периоду колебаний Т: v = 1/T. Единица Ч. (в СИ) - герц (Гц). См. также Угловая частота. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ - величина, равная отношению числа оборотов, совершённых телом, ко времени вращения. Обозначается обычно п. Единица Ч. в. (в СИ) - с-1. Внесистемные единицы - об/мин и об/с. ЧАСТОТА КАДРОВ - 1) частота смены кадров при киносъёмке (или кинопроекции). Стандартная Ч. к. - 24 кадра в 1 с (в профессион. кинематографе), 18 или 16 кадров в 1 с (в любительском). 2) Частота смены кадров на экране телевизора (по принятому в СССР стандарту, 25 кадров в 1 с). ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ - изменение частоты генератора под действием модулирующего напряжения. Ч. м. применяется гл. обр. в радиотелефонии, радиотелеграфии, телеметрии, телевидении (для звукового сопровождения ТВ передач). По сравнению с амплитудной модуляцией Ч. м. позволяет уменьшить действие электрич. помех при приёме. ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - характеристика, выражающая зависимость амплитуды, фазы, чувствительности или к.-л. параметра линейной динамической системы от частоты поступающего на её вход синусоидального колебания. Различают амплитудно-частотную характеристику, фазочастотную характеристику и т. д. ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ - способ передачи телегр. сигналов, при к-ррм используется комбинация частотного и временного уплотнения линий связи. ЧАСТОТНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ - способ передачи телегр. сигналов с использованием преим. частотной модуляции. Ч. т. - наиб. распространённая разновидность тонального телеграфирования. ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ - способ управления электроприводом, при к-ром обмотка статора электродвигателя перем. тока (синхронного или асинхронного) питается от преобразователя частоты с изменяемой выходной частотой. Электроприводы с частотным управлением, использующие тиристорные преобразователи и микропроцессорные устройства автоматич. регулирования, по своим статич. и динамич. хар-кам не уступают электроприводам типа тиристорный преобразователь - двигатель. Отсутствие коллекторных электрич. машин, ограничений по мощности и скорости, более высокий коэфф. мощности обеспечивают Ч. у. э. широкую область применения. Мощность от неск. кВт до неск. десятков МВт. ЧАСТОТНОНЕЗАВИСИМАЯ АНТЕННА - антенна с практически неизменными направл. св-вами и входным сопротивлением в широком диапазоне радиоволн. Действие Ч. а. осн. на том, что в излучении электромагн. волны участвует только определённый для данной волны участок антенны, размер к-рого (в долях волны) остаётся в широком диапазоне постоянным. Таким св-вом обладают логопериодическая антенна (см. рис.) и спиральная антенна. Логопериодическая частотнонезависимая антенна: 1 - вибраторы; 2 - линия питания. Стрелкой показано направление максимального излучения ЧАСТОТОМЕР - прибор для измерений частоты периодич. процессов (колебаний). Широкий диапазон измеряемых частот (от тысячных долей Гц до десятков ГГц) и допускаемых погрешностей измерений (от единиц до 10-8% ) обусловливает многообразие Ч. (см. Вибрационный частотомер. Гетеродинный частотомер. Конденсаторный частотомер, Резонансный частотомер. Цифровой частотомер). ЧАСЫ - прибор, измеряющий и показывающий время. Действие Ч. осн. на пост. периодич. процессах: вращении Земли, колебаниях маятника, баланса, камертона, кварцевой пластинки, частоте излучения или поглощения электромагн. колебаний при изменении энергетич. состояния атомов нек-рых в-в и т. п. Различают Ч. по виду используемого периодич. процесса (напр., солнечные, маятниковые. атомные); по конструкции (механич., электромеханич., электронные); по назначению - наручные, карманные, настольные, башенные, спец. (палубные, шахматные и др.). См. рис. Механизм наручных часов (а), стрелочный механизм (б); 1 - заводной барабан; 2 - пружина; 3 - секундное колесо; 4 - спусковое колесо; 5 - анкерная вилка; 6 - концевая кривая; 7 - баланс; 8 - центральное колесо; 9 - заводное колесо; 10 - барабанное колесо; 11 - . часовая стрелка; 12 - часовое колесо; 13 - минутник; 14 - кулачковая муфта; 15 - заводной ключ; 16 - заводной триб; 17 - переводные колёса; 18 - вексельное колесо Электронные часы с циферблатом, выполненным на жидких кристаллах ЧЕБЫШЁВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММ (по имени рус. математика и механика П. Л. Чебышёва; 1821 - 1894) - плоский 4-звенный шарнирный механизм для воспроизведения движения не к-рой точки звена (на рис. - точка М) по прямой линии без применения направляющих. Предложен в 1868. Применяется в динамометрия, индикаторах и др. приборах, обладает значительно лучшим приближением движения точки к прямой линии, чем другие аналогичные механизмы. Разновидность Чебышёва параллелограмма (Х-образный механизм): a. b, d - размеры механизма; 3d - а = 2b ЧЕЙН (англ. chain, букв. - цепь), мерная цепь, - брит. ед. длины. 1 Ч. = 22 ярдам = 20 1168 м. ЧЕКА - стержень, вставляемый в отверстие детали (напр., осн. болта) для предотвращения её смещения относительно др. детали. ЧЕКАН - инструмент для чеканки, имеющий форму зубила, у к-рого рабочая кромка затуплена и закруглена. ЧЕКАНКА - 1) отделочный процесс объёмной штамповки, заключающийся в обжатии штамповки в чистовом штампе для повышения точности размеров и качества поверхности. 2) Получение рельефных изображений на тонколистовых заготовках путём ручной выколотки. 3) Отделка поверхности изделий художеств. литья для устранения мелких дефектов. ЧЕКАНОЧНЫЙ ПРЕСС - вертик. пресс с кривошипно-ползунным механизмом для калибровки, чеканки поковок, монет и др. металлич. изделий в штампах. Операции, выполняемые на Ч. п., требуют относительно больших усилий при малых рабочих ходах; Макс. усилие развивается в конце хода ползуна. Шарнирный механизм между шатуном и ползуном позволяет получать большие усилия без перегрузки кривошипного вала. Изделия, изготовл. на Ч. п., не требуют дальнейшей обработки. См. рис. Механический чеканочный пресс К846В с номинальным усилием 8МН "ЧЁЛЛЕНДЖЕР" - см. "Спейс шаттл". ЧЁЛН, челнок, - небольшая корытообразная речная лодка, выдолбленная или выжженная из ствола дерева. ЧЕЛНОК - 1) рабочий орган ткацкого станка, служащий для прокладывания уточной нити (утка) и содержащий её в кол-ве, достаточном для длительной работы станка (см. рис.). Ч. изготовляют из твёрдых пород древесины; на концах имеет металлич. мыски. 2) Ч. в швейной машине с двухниточным (челночным) швом - рабочий инструмент, образующий переплетение ниток в стежке. Челнок автоматического ткацкого станка: 1 - шпуледержатель; 2 - заводной аппарат для автоматической заводки в направляющие уточной нити новой шпули; 3 - конусы-мыски, воспринимающие удар гонка боевого механизма; 4 - шпулепускатель для придания шпуле при смене нужного направления ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО - наименование золота высокой чистоты (пробы), раньше применявшегося для чеканки червонцев. ЧЕРВОТОЧИНА - порок древесины в виде борозд либо небольших круглых или овальных отверстий на поверхности. Вызывается нек-рыми насекомыми (жуками и их личинками). ЧЕРВЯК - ведущее звено червячной передачи или глобоидноп передачи, представляющее собой винт, сцепляющийся с червячным колесом. По форме различают цилиндрич. (см. рис. к ст. Червячная передача) и глобоидные (см. рис. к ст. Глобоидная передача). В зависимости от формы профиля резьбы цилиндрических Ч. различают архимедов (трапецеидальный профиль в осевом сечении), конволютный (трапецеидальный профиль в норм. сечении витков), эвольвентный (эвольвентный профиль в осевом сечении) и глобоидный Ч. - винт, нарезанный на поверхности тора (глобоида). ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для передачи вращения между скрещивающимися валами посредством винта (червяка) и сопряжённого с ним червячного колеса (см. рис.). Имеет большое передаточное число (до 300, а иногда и более). Недостатки Ч. п.: невысокий кпд (0,5 - 0,85), быстрый износ элементов. Червячная передача ЧЕРЕНКОВА - ВАВИЛОВА ЭФФЕКТ [по имени сов. физиков П. А. Черенкова (р. 1904) и С. И. Вавилова (1891 - 1951)] - излучение света (отличное от люминесценции), возникающее при движении заряж. частиц в в-ве, когда их скорость превышает фазовую скорость света в этой среде. Используется в счётчиках заряж. частиц (черенковские счётчики). ЧЕРЕПИЦА - кровельный штучный материал из обожжённой глины (глиняная Ч.) или (реже) из цем.-песчаных р-ров жёсткой консистенции (цементная Ч.). Ч. - долговечный и огнестойкий материал. Недостатки: большая масса 1 м2 кровли (до 70 - 80 кг), трудоёмкость её устройства (необходимость большого уклона и мощной стропильной системы) и хрупкость Ч. ЧЕРЕССТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА - развёртка, в к-рой кадр изображения передаётся в 2 приёма (двумя полями). В первом поле передаются только нечётные строки, а во втором поле - чётные. Общее число строк в кадре берётся нечётным для того, чтобы чётные строки не накладывались на нечётные, а располагались в промежутках между ними. При Ч. р. число кадров в 1 с уменьшается вдвое по сравнению с построчной развёрткой. В системе ТВ вещания СССР частота кадров при Ч. р. составляет 25 Гц. ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - отрасль металлургич. науки и техники, охватывающая произ-во чёрных металлов от добычи и переработки рудного сырья до получения чугуна, стали, проката, ферросплавов, а также нек-рых изделий из чугуна или стали (трубы, рельсовые скрепления, белая жесть, оцинков. железо, метизы и т. д.). Ч. м. - основа развития машиностроения, стр-ва, необходимое условие технич. оснащения всех отраслей нар. х-ва. ЧЕРНЕНИЕ - создание на поверхности стали чёрной оксидной плёнки для повышения корроз. стойкости или в декоративных целях. Ч. проводят погружением стали в расплавл. соли либо обработкой в водных р-рах щелочей, к-т или солей. Ч. - разновидность воронения. ЧЕРНОВА КРИСТАЛЛ - обнаруженный в усадочной раковине крупного стального слитка кристалл стали (дл. ок. 39 см), имеющий дендритное строение (см. Дендрит). Назван по имени рус. учёного Д. К. Чернова (1839 - 1921). к-рый первым установил дендритное строение стали. См. рис. К ст. Чернова кристалл ЧЕРНОВА ТОЧКИ - темп-ры. при к-рых в твёрдой стали происходят структурные превращения (см. Полиморфизм), определяющие её св-ва. Эти точки, наз. также критическими, открыты в 1868 рус. учёным Д. К. Черновым. Критич. точки служат основой для выбора режима термич. обработки сталей. ЧЕРНОВОЙ СВИНЕЦ - то же. что веркблей. ЧЕРНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ - цветные металлы с нек-рым кол-вом примесей, полученные при плавке руд и подвергаемые в дальнейшем рафинированию. ЧЁРНОЕ ТЕЛО - см. Абсолютно чёрное тело. ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ - пром. название железа и его сплавов; наиболее распространены железные сплавы, содержащие углерод, - сталь и чугун, а также ферросплавы. "ЧЁРНЫЙ ЯЩИК" - система (объект), внутр. устройство к-рой, а также процессы, протекающие в ней. неизвестны либо слишком сложны для того, чтобы можно было по св-вам её составных частей и структуре связей между ними делать выводы о поведении системы. Метод изучения таких систем осн. на исследовании их реакций на известные (заданные) входные воздействия (сигналы). ЧЕРПАКОВЫЙ НАСОС - динамический насос с вращающимся корпусом и неподвижными устройствами подвода и отвода жидкости. Жидкость поступает в корпус из трубопровода по оси корпуса, увлекается оребрёнными внутр. стенками вращающегося корпуса, отбрасывается к периферии, натекает на неподвижный обтекатель (черпак), через отверстие в нём поступает в диффузорный отводной канал (внутри обтекателя) и далее выходит по осевому отводу к напорному патрубку. Ч. н. применяются для подачи малых кол-в жидкости без твёрдых включений (топлив. жидких металлов, агрессивных и др. жидкостей) при давлении на выходе до 20 МПа. Кпд до 60%. ЧЕРПАКОВЫЙ ПОДЪЁМНИК - то же, что нория. ЧЕРТЁЖ - изображение предметов, гл. обр. машин, сооружений и технич. приспособлений и их деталей, выполненное с указанием их размеров, масштабов, состава и т. п., однозначно определяющих эти предметы и необходимых для их изготовления и контроля. На практике составляют Ч. рабочие, сборочные, габаритные, монтажные, ремонтные и др. В СССР правила выполнения Ч. всех видов установлены Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). ЧЕРТЁЖНАЯ ДОСКА - изготовляется из мягких пород дерева (липа, тополь, ольха) или из пластмасс. Дерев. Ч. д. окантовываются планками из твёрдых пород дерева. Размеры Ч. д. (в мм): 650 X X 1000, толщ. 24; 900 X 1350, толщ. 44. ЧЕРТЁЖНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ТЕХНИКА - технич. средства и материалы, применяемые в процессе разработки и графич. оформления чертежей. К Ч.-к. т. относятся конструкторские столы, чертёжные приборы, механизмы, принадлежности, оборудование для хранения чертежей, материалы для чертёжных и копировальных работ. ЧЕРТЁЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - инструменты и приспособления для выполнения чертёжно-графич. и копировальных работ. К Ч. п. относятся циркули, рейсфедеры, рейсшины, линейки, угольники, транспортиры, лекала и т. п. ЧЕРТЁЖНЫЙ ПРИБОР - устройство для проведения параллельных линий на чертеже. Различают Ч. п. пантографной и координатной систем. Ч. п. пантографной системы (кульман) имеет 2 шарнирно связанных параллелограмма, один из к-рых скреплён вершиной с чертёжной доской, а другой снабжён парой линеек. Ч. п. координатной системы содержит неподвижную горизонтальную шину, скреплённую с чертёжной доской. По этой шине движется каретка с др. шиной - вертикальной, по к-рой перемещается каретка с парой линеек. ЧЕРТИЛКА - ручной инструмент для нанесения на поверхность заготовки рисок при разметке её перед обработкой. Ч. выполняется в виде заострённого стержня из твёрдого материала (напр., инструментальной стали). ЧЕСАНИЕ волокнистых материалов - разделение клочков волокон на отд. волокна, удаление сорных примесей и коротких волокон, перемешивание волокон и формирование волокнистой ленты или ровницы. Различают кардное и гребенное Ч. Кардочесание используется в разл. системах прядения, а также в произ-ве нетканых материалов и валяльно-войлочных изделий. При кардочеса-нии волокна пропускаются между рабочими органами машины, покрытыми кардолентой или пильчатой лентой. Гребенное Ч. используется только в гребенном прядении. Выполняется на гребнечесальных машинах,> снабжённых игольчатыми гребнями. ЧЕТВЕРИК - 1) рус. ед. объёма (вместимости) сыпучих тел, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 Ч.= 1/8 четверти = 8 гарнцам = 26,2387 дм3. 2) Ч. вдеревянном зодчестве - четырёхугольное в плане сооружение (или часть сооружения). См. рис. Четверик (указан стрелкой) ЧЕТВЕРТЬ - рус. ед. объёма (вместимости) сыпучих тел и жидкостей, применявшаяся до введения метрической системы мер. Для сыпучих тел 1 Ч. = 8 четверикам = 209.91 дм3. Для жидких тел 1 Ч. = 1/4 ведра = 3.0748 дм3. ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК - многополюсник, имеющий четыре точки подключения к внешним по отношению к нему цепям. Обычно выводы делят на 2 пары - входные и выходные (см. рис.). Ч., не содержащие источников энергии, наз. пассивными, а при наличии такого источника - активными. К пассивным Ч. относятся электрические фильтры, линии передачи энергии и информации, аттенюаторы, 2-обмоточные трансформаторы; к активным - усилители электрич. колебаний. Схема четырёхполюсника: I1 и U1 - сила тока и напряжение на входе; I2 и U2 - сила тока и напряжение на выходе; ZBX - входное сопротивление; ZH - нагрузка ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ внутреннего сгорания - двигатель, в к-ром рабочий цикл осуществляется за 2 оборота коленчатого вала, или 4 последоват. хода (такта) поршня: всасывание в цилиндр свежей смеси (или воздуха); сжатие; рабочий ход. при к-ром происходят сгорание и расширение продуктов сгорания, выталкивание поршнем из рабочего цилиндра отработавших газов. Т. о., в течение 1-го и 4-го тактов каждый цилиндр Ч. д. работает как насос, в течение 2-го - как компрессор и только при 3-м рабочем ходе совершает полезную работу. См. рис. на стр. 142. ЧЕТЫРЁХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД, тетрахлорметан, ССЦ - бесцветная летучая жидкость со сладковатым запахом; 1кип 76,8 °С. Растворитель, средство для тушения пожаров, сырьё в синтезе хладонов. ЧИЗЕЛЬ-КУЛЬТИВАТОР (от англ. chisel - долото, резец и культиватор) - с.-х. машина для глубокого рыхления почвы без оборачивания пласта с одноврем. внесением минер. удобрений, боронованием или малованием (выравниванием), а также для нарезки борозд под запасные поливы. Ч.-к. применяют при возделывании хлопчатника. Ч,-к. ЧКУ-4 (см. рис.) рыхлит почву на глуб. 12 - 25 см и вносит минер. удобрения в кол-ве 300 - 1000 кг/га. Ширина захвата 4 м. Производительность 2,8 га/ч. Чизель-кулыпиватор ЧКУ-4 ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЧПУ) металлообрабатывающим оборудованием - управление обработкой заготовки на станке по программе, заданной в цифровой форме. Устройство ЧПУ выдаёт управляющие воздействия на исполнит. органы станка в соответствии с программой и информацией о состоянии управляемого объекта. Станки с ЧПУ сочетают высокую производительность, присущую станкам-автоматам, с гибкостью, быстротой переналаживания на др. режимы работы, что характерно для универс. станков. Первые системы ЧПУ стайками разработаны в СССР в 1948 - 50. Принцип ЧПУ используется и для др. видов оборудования - промышленных роботов, измерит. машин, погрузчиков, сварочных агрегатов. См. рис. Комплекс числового программного управления ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 1) часть валовой продукции отрасли, соответствующая вновь созданной стоимости. Определяется путём исключения из валовой продукции отрасли стоимости потреблённых средств произ-ва. Сумма Ч. п. всех отраслей материального произ-ва составляет нац. доход. 2) Ч. п. (нормативная) - показатель планирования, учёта хоз. деятельности и экон. стимулирования пр-тий (объединений); вновь созданная продукция, равная стоимости затрат живого труда и нормативной прибыли. Этот показатель учитывает лишь вклад данного пр-тия (объединения) в обществ. произ-во. Ч. п. (нормативная) ориентирует на конечные результаты, исключает повторный счёт. ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ (устар.) - см. Шероховатость поверхности. ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ - металлы или сплавы с низким содержанием примесей. В зависимости от степени чистоты различают металлы ср. чистоты, или технически чистые (99,0 - 99.90%). повыш. чистоты (99,90 - 99,99%), высокой чистоты, или химически чистые (99,99 - 99,999%). особой чистоты, или спектрально-чистые (св. 99,999% осн. металла). ЧИТАЛЬНЫЙ АППАРАТ - оптико-механич. устройство, преднаэнач. для чтения чёрно-белых и цветных микрофильмов. Выпускаемые в СССР Ч. а. имеют кратность увеличения от 10 до 50, различаются форматом микрофильма, транспортабельностью (стационарные, переносные, настольные, карманные), способом передвижения плёнки (авто-матич., ручной), способом обеспечения резкости изображения и т. д. ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - устройство для автоматич. распознавания цифр, букв и др. символов печатного или написанного от руки текста с последующим кодированием считанных данных для ввода в вычислит. и информац. машины. Аппаратура Ч. у. состоит из блоков сканирования изображения и опознавания. Ч. у. характеризуются скоростью чтения и опознавания, видом распознаваемого алфавита, методами опознавания. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ - хар-ка, количественно выражаемая отношением приращений физ. величин на выходе и входе измерит. преобразователя. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОПРИЁМНИКА - способность радиоприёмника принимать слабые сигналы, а также количеств. мера этой способности, определяемая как миним. уровень входного сигнала, при к-ром на выходе приёмника обеспечивается желаемый эффект: определ. качество и громкость звука, чёткость изображения, срабатывание (напр., включение) исполнит. устройства и т. п. Различаясь по диапазонам волн. классам и типам устройств, Ч. р. зависит от внеш. помех приёму либо определяется (ограничивается) внутр. шумами приёмника. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - часть измерит. прибора или первичного измерительного преобразователя, с помощью к-рой воздействующая на элемент физ. величина преобразуется в нек-рую др. величину, удобную для последующего использования в измерит. или управляющих устройствах. Напр., в электрич. реле Ч. э. является катушка индуктивности, создающая магнитное поле, в манометре - мембрана, на к-рую действует измеряемое давление. ЧУГАЛЬ [от чуг(ун) и ал(юминий)] - жаростойкий и коррозионностойкий чугун, содержащий 19 - 25% алюминия. Разработан в 30-х гг. в СССР. Из Ч. изготовляют детали обжиговых печей, работающих в перегретых парах серы и сернистого газа, тигли для плавки алюминия и т. д. ЧУГУН - сплав железа с углеродом (более 2%, обычно 3 - 4,5%), нек-рым кол-вом марганца (до 1,5%). кремния (до 4.5%), серы (не более 0,08%), фосфора (до 1,8%) а иногда и др. элементов. Углерод в Ч. может находиться в связанном состоянии в виде карбида железа Fe3C (белый Ч.) либо в свободном состоянии в виде графита (серый Ч.). Ч. - первичный продукт переработки жел. руд путём их плавки в доменных печах. По назначению и хим. составу Ч. делятся на передельные, т. е. предназнач. для переработки в сталь (на их долю приходится св. 80% всей продукции доменных печей), литейные, служащие для произ-ва фасонного литья, и специальные с увелич. содержанием кремния, алюминия или марганца. Спец. Ч., наз. иначе доменными ферросплавами (доменные ферросилиций, ферромарганец, силикомарганец, зеркальный Ч.), выплавляют в очень огранич. кол-вах; применяются они для раскисления и легирования стали. С целью повышения качества чуг. отливок применяют модифицирование Ч. путём добавки небольших кол-в модификаторов (см. Высокопрочный чугун) и легирование Ч. разл. элементами (см. Легированный чугун). ЧУГУНОВОЗ - ковш для транспортирования жидкого чугуна (к миксеру сталеплавильного цеха или на разливочную машину), установленный на ж.-д. тележке. Ч. передвигается при помощи локомотивной тяги. ЧУРАК в деревообработке - заготовка для изготовления лущёного шпона на лущильном станке: круглый лесоматериал, по диаметру и длине соответствующий тёхнологич. параметрам станка. Перед лущением подвергается гидротермич. обработке с целью достижения высокого качества шпона. ЧУШКА - небольшой слиток металла - чугуна, цветных металлов, ферросплавов - в виде бруска, отливаемого в горизонтальном положении в открытую сверху форму (мульду).
вверх