"Н" - наименование семейства японских 3-ступен-чатых ракет-носителей, созданных на осн. амер. РН "Торад-Дельта" (по лицензии), за исключением 2-й ступени, разработанной в Японии. РН "Н.-1" эксплуатировалась с 1975 по 1982; стартовая масса 90 т; выводит на стационарную орбиту до 130 кг полезного груза. РН "Н.-2" эксплуатируется с 1981; стартовая масса 135 т; выводит на стационарную орбиту до 350 кг полезного груза. На 1-й и 2-й ступенях РН "Н.-1" и "Н.-2" используется жидкое топливо, на 3-й - твёрдое. Обе РН имеют навесные стартовые ускорители. НАБЕРЕЖНАЯ - 1) вытянутое вдоль береговой линии причальное или берегоукрепит. сооружение на границе между акваторией и портовой или гор. территорией. 2) Улица, располож. на прибрежной полосе территории, примыкающей к к.-л. водоёму (река, море, водохранилище и т. п.). НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА - спец. скважина, используемая для контроля и наблюдения внутрипластовых процессов (изменения темп-ры при вытеснении нефти теплоносителями, пластового давления, степени насыщенности пор пласта флюидами). Н. с. не входит в состав фонда добывающих скважин. НАБОР в полиграфии - 1) процесс изготовления текстовой части печатной формы или фотоформы. Различают Н. ручной, механизир. и автоматизир. Н. может быть строкоотливным, буквоотливным, ручным (используется в качестве форм высокой печати), фотографич. и электронным (см. Фотонабор, Электронный набор). 2) Гранки, полосы или текстовая наборная печатная форма. НАБОР корпуса судна - совокупность соединённых друг с другом балок, подкрепляющих внеш. и внутр. листовые конструкции корпуса судна и образующих его каркас (см. рис.). Н. служит опорным контуром для листов наружной обшивки, палуб, переборок и, обеспечивая их жёсткость и устойчивость, образует вместе с ними судовые перекрытия. Совместно с др. связями Н. обеспечивает прочность корпуса судна. Н. различают по месту его расположения (днищевой, палубный, бортовой Н., набор переборок, оконечностей), а также по его положению (продольный, поперечный Н.). К ст. Набор корпуса судна. Поперечный разрез сухогрузного судна: 1 - комингс грузового люка; 2 - продольное ребро жёсткости верхней палубы; 3 - настил верхней палубы; 4 - рамный бимс; 5 - бимсовая кница; 6 - шпангоут; 7 - настил второй палубы; 8 - бимс второй палубы; 9 - обшивка борта; 10 - скуловая кница; 11 - отверстия для облегчения; 12 - продольные рёбра жёсткости по днищу и настилу второго дна; 13 - обшивка днища; 14 - флор; 15 - вертикальный киль; 16 - настил второго дна; 17 - листы поперечной переборки; 18 - вертикальная стойка поперечной переборки; 19 - пиллерс; 20 -- кницы; 21 - сварные швы; 22 - днищевой стрингер НАБОРНАЯ МАШИНА - машина полиграф. произ-ва, предназнач. для механизация или автоматизации осн. операций наборного процесса. Наиболее распространены наборно-отливные машины (линотип и монотип) для металлич. набора, фотонаборные машины и машины электронного набора для получения текстовых негативов и диапозитивов, используемых для изготовления печатной формы фотомеханич. способом. НАБОРНОЕ ПОЛЕ АВМ - панель, на к-рой расположены входные и выходные гнёзда функцией. блоков АВМ. На Н. п. АВМ с помощью коммутац. проводников осуществляется соединение отд. функцион. блоков в соответствии со структурной схемой моделирования. Здесь же в любой точке схемы может быть подключён измерит. прибор и снята осциллограмма преобразования сигналов. Часто для более производит. использования машинного времени и удобства подготовки задач Н. п. АВМ делают съёмным. НАБОРНО-ПИШУЩАЯ МАШИНА - полиграф. и издат. машина, изготовляющая на спец. формных материалах (фольге, восковке, бумаге, плёнках и др.) печатные формы или фотоформы для воспроизведения текста и постраничные оригиналы с разл. шириной букв и знаков. Изобретена в России в НАБОРНО-ПРОГРАММИРУЮЩИЙ АППАРАТ в полиграфии - аппарат, предназначенный для подготовки программ управления наборными автоматами. Н.-п.а. имеют клавиатуры с ассортиментом знаковых и командных клавиш, позволяющим набирать (программировать) тексты разных групп сложности, включающие формулы, таблицы и др. Запись производится на перфоленте, магн. ленте и др. носителях информации. Производительность оператора достигает при наборе простых текстов 15 тыс. знаков в 1ч. НАБУХАНИЕ - увеличение объёма твёрдого тела вследствие поглощения им жидкости или пара из окружающей среды. Характерно для полимерных материалов и нек-рых неорганич. кристаллич. в-в слоистой структуры, напр. монтмориллонитов и др. глин. Количественно выражается степенью Н. - отношением объёма (массы) набухшего образца к его исходному объёму (массе). Ограниченное Н. прекращается при достижении определ. предела поглощения жидкости (пара), неограниченное Н. завершается полным растворением образца. С Н. связаны крашение и дублирование кожи, варка древесины, приготовление клеёв, переработка пищ. продуктов, мн. биол. процессы. НАВАЛОЧНИК, б а л к е р. - судно для перевозки грузов без тары - навалом или насыпью. Н. иногда оборудуют продольными конвейерами под трюмами, ковшовыми элеваторами, пневматич. разгрузчиками (для порошкообразных грузов) и др., обычно же грузовое устройство у Н. отсутствует. Н. рассчитаны на перевозку грузов широкой номенклатуры в трюмах, чередующихся с порожними, что способствует целесообразному распределению груза; иногда предусматривается приём в трюмы водяного балласта. Грузоподъёмность Н. до 150 тыс. т. См. рис. Судно-навалочник НАВЕДЕНИЕ - управление полётом ЛА, обеспечивающее его выход в определ. точку пространства или в определ. место на поверхности Земли. Н. может производиться по командам с Земли, с др. ЛА(напр., с самолёта дальнего радиолокац. обнаружения) или по сигналам, вырабатываемым средствами, располож. на самом ЛА. НАВЕСНАЯ СИСТЕМА тракторов - см. Гидравлическая навесная система. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ водных путей - сооружения и устройства, обеспечивающие безопасность судовождения. К Н. о. относят средства: визуально наблюдаемые (маяки, створные знаки, буи, бакены, вехи плавучие), акустич. (сирены, наутофоны) и радиотехнич. (см. Радионавигация). НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ, сигнально-отличительные огни, судовые огни, - огни, к-рые должны нести суда в ночное время. Позволяют др. мореплавателям судить о курсе судна, направленности его действий и т. д. (вправо, влево или на вас идёт встречное судно, парусное оно или с механич. двигателем и т. п.). Кроме ходовых, суда могут нести также якорные и стояночные Н) о. НАВИГАЦИЯ (лат. navigatio, от navigo - плыву на судне) - 1) мореплавание, судоходство. В более узком значении Н. - раздел науки о судоаождении, включающий теорию и практич. методы вождения судов, а также способы учёта движен. я судов и контроля за их местонахождением с помощью навигационного оборудования, навигац. приборов, астрономия, средств и радионавигационных систем. 2) Период, когда по местным климатич. условиям. возможно судоходство. НАВИГАЦИЯ ВОЗДУШНАЯ, аэронавигация, - наука о методах и средствах вождения ЛА - самолётов, вертолётов и др.; совокупность операций на наземных пунктах управления полётами и на борту ЛА в полёте по определению и использованию навигац. элементов для вождения ЛА. Кроме того, Н. в. решает частные навигац. задачи - выдерживание заданных дистанций и интервалов времени между ЛА на трассах с интенсивным возд. движением или при выходе с трассы к аэродрому посадки, предупреждение столкновения ЛА в полёте и т. д. Для определения навигац. элементов (курса, угла сноса, путевого угла, возд. и путевой скорости, высоты, координат местонахождения ЛА и др.) применяют разл. средства: геотехнич. (высотомеры, измерители возд. и путевой скоростей, магнитные и гиромагн. компасы, гирополукомпасы, оптич. визиры, инерциальные навигац. системы и т. д.), радиотехнич. (см. Радионавигация), астрономич. (астрономич. компасы, секстанты, астродатчнки и т. д.), светотехнич. (светомаяки). НАВИГАЦИЯ КОСМИЧЕСКАЯ - в широком смысле - управление движением КА, в более узком значении - определение местоположения КА, прогнозирование его движения как матер. точки и оценка результатов прогноза с точки зрения выполнения конечной задачи. Система, выполняющая эти ф-ции, включает как бортовые, так и наземные измерит. и вычислит. средства. Различают автономные, неавтономные и полуавтономные навигац. системы. В решении задач Н. к. возможно участие космонавтов. Виды Н. к.: астрономическая навигация, радионавигация, инерциальная навигация. НАВОЙ - катушка больших размеров (дл. 0,8 - 2,5 м), на к-рую наматываются нити основы перед выработкой ткани на ткацком станке. Число нитей на Н. равно числу нитей по ширине ткани. НАВЬЁ - СТОКСА УРАВНЕНИЯ [по имени франц. учёного Л. Навье (L. Navier; 1785 - 1836) и англ. учёного Дж. Стокса (G. Stokes; 1819 - 1903)] - дифференц. ур-ния движения вязкой жидкости (газа). Используются в теоретич. аэродинамике и гидродинамике ньютоновских жидкостей. Для определения зависимости скорости и давления в потоке жидкости (газа) от координат и времени Н. - С. у. решают совместно с неразрывности уравнением, ур-нием закона сохранения энергии, ур-нием состояния жидкости (газа). Кроме того, должна быть задана зависимость вязкости жидкости (газа) от параметров состояния. Ввиду сложности Н. - С. у. их точные решения удаётся получить только для нек-рых простейших задач гидро- и аэродинамики. НАГАРТОВКА (от нем. hart - твёрдый) - повышение твёрдости и прочности металлич. материала в результате холодной обработки давлением. НАГЕЛЬ (нем. Nagel) - дерев. или металлич. стержень цилиндрич. или др. формы, применяемый для скрепления частей дерев. конструкций. НАГНЕТАТЕЛЬ - компрессор для предварит. сжатия воздуха или смеси воздуха с топливом, поступающих в цилиндры двигателя внутр. сгорания (см. Наддув). НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА - спец. скважина для закачки в пласт разл. рабочих агентов. В нефтепромысловом деле Н. с. используется для нагнетания в пласт воды, пара, углеводородных газов, воздуха, диоксида углерода, р-ров ПАВ. мицеллярных р-ров и др. агентов, применяемых для повышения эффективности процесса вытеснения нефти из пластов. НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ - печь для нагрева металлич. слитков и заготовок перед обработкой давлением (прокатка, ковка, штамповка и т. д.). Н. п. классифицируют по методу работы: периодич. (нагревательный колодец, камерная печь) и непрерывные (методическая печь, кольцевая печь, карусельная печь, конвейерная печь и др.). НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ - печь (с верх. загрузкой и выгрузкой) для нагрева крупных стальных слитков перед прокаткой на обжимном стане (блюминге, слябинге). Различают Н. к.: регенеративные, рекуперативные (см. рис.), электрические. В качестве топлива в Н. к. применяют обычно газ или мазут. Рекуперативный нагревательный колодец с одной-верхней горелкой: 1 - съёмная крышка; 2 - горелка; 3 - инжектор; 4 - воздушный рекуператор; 5 - слитки НАГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - 1) любой приёмник (потребитель) электрич. энергии в электрич. цепи. 2) Суммарная электрич. мощность, фактически отдаваемая источником электрич. энергии, и соответствующий ей ток. В цепи перем. тока различают активную и реактивную нагрузки. Активная Н. э. характеризует энергию, расходуемую в цепи (на механич. работу, теплоту и т. д.), и выражается в Вт. Реактивная Н. э. (индуктивная или ёмкостная) отражает обмен энергий между источником и приёмником вследствие наличия в цепи ёмкостей и индуктивностей и выражается в вар. При преобладании ёмкостной реактивной составляющей в нагрузке ток опережает по фазе приложенное напряжение (отрицат. угол сдвига фаз), а при преобладании индуктивной составляющей - отстаёт (положит. угол сдвига фаз). В цепи пост. тока существует только активная Н. э. НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - суммарная мощность электрическая, расходуемая всеми приёмниками (потребителями) электроэнергии, подключёнными к распределит. сетям системы, и мощность, идущая на покрытие потерь во всех звеньях электрич. сети (трансформаторах, преобразователях, ЛЭП). НАГРУЗКИ в строительной механике - силовые воздействия, вызывающие изменения напряжённо-деформиров. состояния конструкций зданий и сооружений. По характеру изменений во времени различают статические нагрузки и динамические нагрузки. Статич. Н. подразделяются на постоянные нагрузки и временные; последние в свою очередь делятся на подвижные нагрузки и неподвижные (напр., вес стеллажей и бункеров в складских помещениях). По характеру приложения к телу, на к-рое они воздействуют, различают Н. сосредоточенные, прилагаемые к весьма малой площадке (точке), ираспределённые, прилагаемые ко всей поверхности (линии) или части её. Распредел. Н. пост. интенсивности наз. равномерно-распределённой нагрузкой, а Н., точки приложения к-рой непрерывно заполняют всю данную площадь (или отрезок), - сплошной нагрузкой. При расчёте строит. конструкций Н. подразделяют на нормативные (отвечающие норм. условиям эксплуатации) и расчётные (максимальные, определяемые умножением нормативных Н. на коэфф. надёжности по нагрузкам). При действии неск. Н. в расчёте учитывают наименее выгодные их сочетания. НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА - прибор для определения под нагрузкой электрич. напряжения на клеммах аккумуляторной батареи; состоит из вольтметра, нагрузочного резистора в защитном кожухе и двух контактных ножек, присоединяемых к полюсам проверяемой батареи (см. рис.). Нагрузочная вилка НАГРУЗОЧНАЯ ДИАГРАММА электрического привода - зависимость вращающего момента или силы тока электрич. двигателя от времени в рабочем режиме. Является основой для проверки правильности выбора приводного двигателя по мощности и перегрузочной способности для механизмов с циклич. режимом работы (кузнечно-прессовые машины, прокатные станы, лифты и т. п.). НАДВИГ - пологое разрывное нарушение (с углом наклона поверхности не более 60°, обычно до 45°), по к-рому висячее крыло приподнято относительно лежачего и надвинуто на него. См. Шарьяж. НАДДУВ - 1) Н. в двигателях внутреннего сгорания - увеличение кол-ва свежего заряда в цилиндре двигателя за счёт повышения давления при впуске. Н, обычно применяют с целью увеличения мощности, а также для компенсации её падения при подъёме установки с двигателем (напр., самолёта) на большую высоту. Т. н. агрегатный Н. осуществляется с помощью приводного компрессора, турбокомпрессора или комбинированно. Получает распространение безагрегатный Н. (динамический, скоростной и др.), позволяющий при несуществ. изменениях в конструкции трубопроводов форсировать двигатель или улучшать экономич. показатели его работы, сохраняя мощностные. См. рис. 2) Н. в ракетной технике - увеличение давления газа или пара в топливных ёмкостях с целью повышения их устойчивости, предотвращения кипения жидкостей, вытеснительной подачи топлива из заправочных ёмкостей в баки ракеты и из баков в двигатель. Газ высокого давления генерируется в аккумуляторах давления. Системы агрегатного наддува двигателей: а - с приводным компрессором; б - с турбокомпрессором; 1 - компрессор; 2 - шестерённая передача; 3 - коленчатый вал; 4 - газовая турбина Схема воздухозаборного патрубка при скоростном наддуве: 1 - патрубок; 2 - обтекатель НАДЁЖНОСТИ ТЕОРИЯ - научная дисциплина, изучающая и разрабатывающая методы обеспечения эффективной работы технич. объектов (напр., раэл. рода устройств, систем и т. д.) в процессе их эксплуатации. В Н. т. вводятся количеств. показатели надёжности объектов, обосновываются требования к надёжности с учётом экономия, и др. факторов, разрабатываются рекомендации по обеспечению заданных требований к надёжности объектов на этапах проектирования, произ-ва, хранения и эксплуатации. Осн. матем. аппарат - теория вероятностей и матем. статистика. НАДЁЖНОСТЬ - св-во изделия выполнять заданные ф-ции, сохраняя свои эксплуатац. показатели в определённых пределах, при заданных режимах работы и условиях использования, технич. обслуживания, ремонта и транспортирования. Н. - комплексное св-во, к-рое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность изделия и его составных частей. Н. обеспечивает технич. возможность использования изделия по назначению в нужное время и с требуемой эффективностью. Н. оценивают след. показателями: наработкой на отказ, готовности коэффициентом, технического использования коэффициентом, безотказной работы вероятностью и др. Иногда Н. употребляют в более узком смысле, понимая под ней безотказность. НАДЕНЕНКО ДИПОЛЬ (по имени сов. радиофизика С. И. Надененко; 1899 - 1968) - антенна в виде диполя с пониж. волновым сопротивлением; плечи диполя выполнены из тонких проводов, закреплённых на поперечных кольцах из диэлектрика (см. рис.). Н. д. применяют самостоятельно и в качестве элемента антенной решётки. К ст. Надененко диполь: 1 - плечи диполя; 2 - симметричная линия питания; 3 - изоляторы; 4 - мачта с секционированными оттяжками; 5 - поверхность земли НАДИР (араб, назир, от назара - смотреть на, видеть) - см. в ст. Зенит. НАДКРИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ядерного реактора - режим, в к-ром размножения нейтронов коэффициент в ядерном реакторе больше 1, что сопровождается увеличением уровня мощности реактора. НАДСТРОЙКА судовая - закрытое помещение, располагающееся на палубе от борта до борта. Надпалубные помещения, не доходящие до бортов, в отличие от Н., наз. рубками. По месту расположения различают Н.: носовую (бак), среднюю и кормовую (ют). Н. с непроницаемыми закрытиями увеличивают плавучесть судна, предохраняют нижележащие помещения от проникновения воды и уменьшают заливание волнами открытых палуб. Внутр. помещения Н. используют для размещения кают для экипажа и пассажиров или как грузовые помещения. НАДТОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ - телеграфирование сигналами перем. тока в диапазоне частот 3,4*10 кГц, получившего назв. надтонального (его нижняя граница совпадает с верхней границей частот тонального телеграфирования). Н. т. применяют для орг-ции дополнит. телегр. каналов в проводных линиях связи (кабельных и воздушных). НАДФИЛЬ (отнем. Nadelfeile) - напильник небольшого размера с мелкой насечкой; применяется для зачистки поверхностей, обработки мелких точных деталей из металла, древесины и др. материалов. НАЖДАК (тюрк.) - тонко- и мелкозернистая темноцветная горная порода, состоящая из корунда в смеси с магнетитом, хрупкими слюдами, шпинелью, гранатом, кварцем, гематитом, пиритом и др. минералами. Используется как абразивный материал. НАЗЕМНАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА - трансп. сооружение с канатной тягой. Вагонетки с грузом передвигаются по узкоколейным рельсовым путям, улож. на земле или на эстакаде. Различают Н. к. д. кольцевого и маятникового типов. Применяются в карьерах, на пром. пр-тиях и т. д. НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ МЕТОД - один из методов ошибок теории, применяемый для оценки одной или неск. неизвестных величин по результатам измерений, содержащим случайные ошибки. Сущность Н. к. м. заключается в допущении, что "убыток" от замены точного (неизвестного) значения физ. величины х её приближ. значением X, вычисленный по результатам измерений, пропорционален квадрату ошибки: (X - х)2. В этих условиях признают оптим. оценкой такую лишённую систематич. ошибки величину X, для к-рой ср. значение "убытка" минимально. Это требование и составляет основу метода. НАИРИТ - торговое назв. (СССР) хлоропреновых каичуков. НАЙЛОН, нейлон (англ. nylon), - см. в ст. По-лиамидные волокна. НАЙТОВ (от голл. naaien - шить и touw - канат, трос) - трос или цепь, с помощью к-рых на судне крепятся разл. предметы. НАКАТКА - обработка пластич. деформированием нар. поверхностей металлич. деталей при помощи накатывающего инструмента. Применяется для образования рисок или сетки на поверхностях деталей машин и приборов (напр., на рукоятках - см. рис.), для формообразования зубьев зубчатых колёс, для образования резьбы на деталях и для нанесения шкал. Н. наз. также поверхность материала, получ. в результате такой обработки, и инструмент (напр., накатные ролики, плашки). Кроме такой формообразующей Н., применяют упрочняющую Н. - холодное поверхностное пластическое деформирование валов, осей, втулок и др. деталей, в результате чего образуется наклёп и повышаются их усталостная прочность, износостойкость и др. св-ва. Схема накатки рифлёной поверхности (а) и виды рифлений (б): 1 - заготовка; 2 - ролики накатника; 3 - державка НАКАЧКА в приборах квантовой электроники - процесс возбуждения активной среды лазеров и др. квантовых генераторов и усилителей, в результате к-poro нарушается равновесное распределение микрочастиц среды (электронов, атомов, ионов, молекул и др.) по их энергетич. уровням. При этом среда переходит в состояние, характеризующееся инверсией населённостей энергетич. уровней, когда она может усиливать и генерировать электромагн. излучение. Н. может осуществляться под действием света (оптич. Н.), пучка электронов, сильного электрич. поля, в газовом разряде, в результате хим. реакций, инжекции неравновесных носителей заряда (инжекционная Н.), посредством пространств, сортировки молекул (в молекулярных генераторах) и др. методами. НАКИПЬ - отложения на омываемых водой стенках труб паровых котлов и др. теплообменных аппаратов, образующиеся при испарении и нагревании воды, содержащей те или иные соли. Наличие Н. ухудшает теплоотдачу в теплообменниках, что приводит к перегреву металла. Предупреждают образование Н. умягчением питат. воды и внутрикотловой обработкой (см. Водоподготовка). Удаляют Н. обычно механич. или хим. способами. НАКЛЁП - изменение структуры и св-в металлич. материала, вызванное пластической деформацией. Н. снижает пластичность и ударную вязкость, но увеличивает временное сопротивление разрыву (предел прочности), предел текучести и твёрдость. Н. снижает сопротивление материала деформации противоположного знака (эффект Баушингера). При поверхностном Н. изменяется остаточное напряжённое состояние в материале и повышается его усталостная прочность. Н. возникает при обработке металлов давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка), резанием, при обкатке роликами, при спец. обработке дробью и т. д. См. рис. К ст. Наклёп. Схема поверхностного упрочнения зубчатого колеса: 1 - изделие (упрочняемое колесо); 2 - инструменты (зубообкатные валки) НАКЛОН ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ, косослой, - порок строения древесины, характеризующийся винтообразным (косым) расположением волокон в стволе дерева. Этот вид порока, наз. тангенциальным Н. в. д., встречается у всех пород. Радиальный Н. в. д. проявляется при распиловке лесоматериалов с закомелистостью и кривизной. Н. в. д. снижает механич. св-ва древесины, особенно сопротивление её растяжению вдоль волокон и статич. изгибу. НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ - бурение скважины с отклонением от вертикали (до неск. км). Применяется для вскрытия и эксплуатации залежей нефти, находящихся под участками, недоступными для установки буровых вышек (заболоч. места, реки, крутые овраги, бурение с берега под дно моря и др.), а также для глушения нефт. и газовых фонтанов (см. рис.). Его применяют также для проходки взрывных скважин. К ст. Наклонно-направленное бурение. Профили наклонных скважин: а - из двух участков; б - из пяти участков НАКЛОННОСТРУЙНАЯ ГИДРОТУРБИНА - гидравлич. активная турбина, использующая кинетич. энергию потока воды. В отличие от ковшовой турбины, где угол между направлением струи воды и осью вращения рабочего колеса составляет 90°, в Н. г. ось сопла наклонена к оси вращения рабочего колеса. Н. г. более быстроходны, чем ковшовые; рассчитываются на напоры 30 - 350 м, мощность их от 10 до 4000 кВт. НАКЛОНОМЕР - прибор, отмечающий углы наклона поверхности Земли с погрешностью менее тысячных долей угловой секунды (фотоэлектрич. Н.) или мельчайшие колебания грунта с погрешностью менее миллионных долей сантиметра (лазерный Н.). Используется для предсказания землетрясений. НАКОВАЛЬНЯ - стационарный опорный кузнечный инструмент, применяемый при свободной ручной ковке. Представляет собой стальную массивную отливку; крепится обычно на дерев. тумбе. В приборостроении и часовом произ-ве применяют миниатюрные Н., укрепляемые на столе. НАКОПИТЕЛЬ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА - часть запоминающего устройства, где непосредственно хранится информация; иногда так называют само запоминающее устройство, напр. Н. з. у. на магнитном диске, Н. з. у. на магнитной ленте. Н. з. у. характеризуется в основном ёмкостью и плотностью записи. Напр., Н. з. у. на магнитном диске ЕС ЭВМ имеет ёмкость от 7,25 Мбайт и более, плотность записи в Н. з. у. на магн. ленте - до 32 бит на 1 мм. НАКТОУЗ (от голл. nachthuis) - дерев. шкаф, на верхнем основании к-рого устанавливается, судовой компас. Внутри Н. помещается девиац. прибор, а также устройства освещения компаса. НАЛАДКА МАШИН - совокупность операций по подготовке, оснастке и регулированию машин (металлореж. станков, насосов, компрессоров, автоматич. линий, ЭВМ и др.). Включает настройку кинематич. цепей, установку и регулирование приспособлений, янструментов и пр. для обеспечения норм. работы машины в заданных условиях на протяжении определ. времени (смена, сутки, время стойкости инструмента или обработки партии деталей и т. п.). Н. м. - часть технологич. процесса. НАЛИВНОЕ СУДНО - грузовое судно для перевозки жидких грузов наливом в ёмкостях, оборудованных в корпусе судна. Н. с. разделяются на танкеры, газовозы, химовозы, пульповозы, битумовозы и др. Н. с. - наиболее многочисл. группа грузовых судов. НАЛИЧНИК - декоративное обрамление оконного проёма. В дерев. архитектуре имеет и функцией, назначение (закрывает щель между стеной и оконной коробкой). НАЛОЖЕНИЯ ПРИНЦИП - то же, что суперпозиции принцип. НАМАГНИЧЕННОСТЬ - векторная физ. величина, характеризующая состояние в-ва при его намагничивании. Н. равна отношению магнитного момента малого элемента объёма в-ва, т. е. геом. суммы магнитных моментов всех частиц в-ва (атомов, молекул или ионоз), заключённых в объёме, к объёму. Н. наз. однородной в пределах нек-рого объёма, если во всех его точках вектор Н. имеет одно и то же значение и направление. Единица Н. (в СИ) - А/м. НАМАГНИЧИВАНИЕ - возрастание намагниченности магнетика при увеличении напряжённости внеш. магнитного поля. В ферромагнетике Н. происходит сначала за счёт смещения границ доменов, приводящего к увеличению их объёма, с наиболее близкой к направлению поля ориентацией векторов спонтанной намагниченности, затем за счёт поворота в направлении поля магнитных моментов доменов. НАМЫВНАЯ ПЛОТИНА - грунтовая плотина, грунт в к-рую укладывают способом гидромеханизации. Разжиж. водой грунт (пульпу) транспортируют к месту постройки Н. п. и здесь намывают в тело плотины. При намыве возможны сортировка частиц по крупности, создание водонепроницаемого ядра. Н. п. наиболее распространены на равнинных реках, русла и поймы к-рых сложены песчаными грунтами, что значительно снижает стоимость их возведения. НАНО... (от греч. nanos - карлик) - приставка для образования наименования десятичной дольной единицы, соответствующая множителю 10-9 . Обозначение - н. Пример образования дольной единицы: 1 нм (нанометр) - 10-9 м. НАНОСЕКУНДНАЯ ТЕХНИКА - раздел импульсной техники, охватывающий вопросы генерирования и преобразования электрич. импульсов, продолжительность к-рых 10 - 1 нс (10-8 - 10-9 с), а также проектирования и применения импульсных устройств, работающих в наносекундном диапазоне длительностей импульсов. НАПАЙКА - нанесение расплавл. присадочного металла - припоя - на поверхность детали. Н. применяют для изготовления биметаллич. деталей, нанесения металла на кабельные наконечники, при оснащении инструментов пластинками твёрдых сплавов и др. НАПАЛМ [англ. napalm, сокращение от na(phthenic acid) - нафтеновая кислота и palm(itic acid) - пальмитиновая кислота] - зажигат. состав, предназнач. для поражения живой силы и объектов. Вязкая липкая студенистая Легковоспламеняющаяся масса, состоящая из жидкого горючего (бензин, керосин и др.) и порошка-загустителя (алюм. солей органич. к-т - нафтеновых, пальмитиновой и др.). Темп-pa пламени ок. 1000 оС (при введении порошка магния и неорг. окислителя - ок. 2000 °С). Н. применяется в авиац. бомбах, огневых фугасах, огнемётах, зажигат. снарядах. Впервые Н. применён авиацией США во 2-й мировой войне, особенно широко применялся в войне против Вьетнама в 1962 - 73. НАПИЛЬНИК - многолезвийный металлореж. инструмент для снятия небольших слоев металла. На рабочей части Н., выполненной в форме стержня, наносят насечки, образующие реж. кромки. По числу насечек, приходящихся на 1 см длины, различают Н.: драчевые (4,5 - 12), личные (13 - 26), бархатные (42 - 80). Н. с крупной насечкой наз. рашпилем, с мелкой - надфилем. Н. изготовляют из высокоуглеродистой инструментальной стали и подвергают поверхностной закалке. Н. применяют для слесарных работ, заточки пил и пр.; ими обрабатывают также и неметаллич. материалы (напр., рашпиль служит для обработки дерева, кож). См. рис. Применение слесарных напильников: а - плоского; б - квадратного; в - треугольного; г - круглого; д - полукруглого; е - ромбического; ж - ножовочного НАПЛАВКА - нанесение слоя металла на деталь или реж. часть инструмента методами газовой, дуговой, электрошлаковой или др. сварки для образования более прочного, износостойкого и кислотостойкого поверхностного слоя, а также для восстановления изнош. поверхности. Толщина наплавляемого слоя металла - от 1 до 40 мм, при вибродуговой наплавке - 0,3 - 3 мм. НАПЛАВНОЙ МОСТ - мост, пролётные строения к-рого опираются на плавучие опоры - плоты, баржи, несамоходные грузовые суда (понтоны), плашкоуты (плоскодонные дерев. понтоны), закреплённые якорями. В Н. м. подвижными являются как пролётные строения, так и опоры. На судоходных реках в Н, м. устраивают выводные участки (звенья), к-рые спускаются вниз по течению и отводятся в сторону для пропуска судов. См. рис. Наплавной мост НАПОЛНЕННЫЕ КАУЧУКЙ - см. в ст. Бутадиенстиральные каучуки. НАПОЛНИТЕЛИ полимерных материалов - в-ва (гл. обр. высокодисперсные порошкообразные и волокнистые), к-рые вводят в состав пластмасс, красок, резин. смесей с целью облегчения переработки, придания необходимых эксплуатац. св-в, а также удешевления. Распространённые Н. - технич. углерод, мел, тальк, каолин, диоксид кремния, стекл., асбестовые и хим. волокна, монокристаллич. волокна нек-рых металлов ("усы"), ткани, бумага. Н., улучшающие св-ва материала, наз. упрочняющими (усиливающими, активными); волокнистые и листовые Н. часто наз. также армирующими. НАПОР в гидравлике - линейная величина, выражающая удельную (отнесённую к ед. веса) механич. энергию жидкости в данной точке потока. Н. определяется Бернулли уравнением и равен Макс. высоте, на к-рую может подняться жидкость над поверхностью отсчёта; выражается в м. В гидротехнич. сооружении (плотина, шлюз и др.) Н. - разность уровней воды в верх. и ниж. бьефах. НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ж и д к о с т и - движение, при к-ром жидкость заполняет всё сечение закрытого русла (свободная поверхность отсутствует), а давление во всех точках потока выше атмосферного. Н. д. создаётся разностью давлений в разл. поперечных сечениях потока. НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ - вид взрывных работ, при к-ром горная порода перемещается преим. в заранее заданном направлении и на заданное расстояние. Суммарная масса зарядов при Н. в. может достигать неск. тыс. т. Н. в. применяют для проведения крупных строит. работ (сооружение дамб, плотин, траншей). См. рис. Схемы направленного взрыва: а - на выброс скважинным зарядом; о - выброс двумя камерными зарядами; в - на сброс скважинным зарядом; г - на сброс камерным зарядом; 1 - свободная поверхность массива; 2 - заряд ВВ; 3 - траектория кусков взорванной породы; 4 - контур взрывной выемки; 5 - навал породы после взрыва; 6 - заряд, взрываемый во вторую очередь; 7 - траектория кусков от второго взрыва; 8 - навал породы после второго взрыва; 9 - контур взрывной выемки после второго взрыва НАПРАВЛЕННЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ - устройство из двух отрезков линии передачи электромагн. волн, в к-ром часть энергии электромагн. волны, распространяющейся в первом отрезке, посредством элементов связи ответвляется во второй и передаётся в нём в определ. направлении. При изменении направления распространения волны в первом отрезке во втором оно также меняется на обратное. Н. о. применяется гл. обр. в измерит. аппаратуре СВЧ (300 МГц - 300 ГГц) для деления и суммирования энергии волн, определения их мощности, фазы и др. параметров. НАПРАВЛЕННЫЙ ФАЗОСДВИГАТЕЛЬ - то же, что гиратор. НАПРАВЛЯЮЩИЕ станка - служат для обеспечения прямолинейного либо кругового перемещений по станине подвижных узлов станка (суппортов, планшайб, револьверных головок и т. п.). Различают гидродинамич., гидростатич. и аэродинамич. Н. скольжения (с жидкостной, полужидкостной и газовой смазкой) и Н. качения (с промежуточными телами качения - шариками, роликами, иглами). НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ - 1) Н. а. в реактивной гидротурбине - решётка, устанавливаемая перед рабочим колесом гидротурбины; состоит из 12 - 32 поворотных профилир. лопаток. Поворотом лопаток Н. а. обеспечиваются необходимое изменение расхода воды через гидротурбину и наилучшее для обтекания лопастей рабочего колеса направление потока, что повышает кпд турбины на нерасчётных режимах. 2) Н. а. в активной гидротурбине - насадок (сопло) с запорной иглой, при помощи к-рой регулируется расход воды. 3) Н. а. в насосах - устройство, применяемое в нек-рых лопастных насосах (напр., в осевых насосах). Состоит из неподвижных лопаток и располагается за рабочим колесом (по ходу жидкости) для создания осесимметричного потока жидкости за ним, а также для частичного преобразования кинетич. энергии выходящего потока в энергию давления и для подвода жидкости к следующей ступени насоса. Н. а. является важным элементом проточной части насоса и определяет его оптим. режим работы. НАПРЯГАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ - быстросхватывающийся и быстротвердеющий цемент, получаемый совместным тонким измельчением портландцементного клинкера (65%), глинозёмистого цемента или высокоглинозёмистого шлака (20%) и природного гипса (15%). Н. ц. при твердении расширяется. Возникающие при этом значит. усилия (3 - 4 МПа) позволяют использовать его для напряжения арматуры ж.-б. элементов. Бетоны на Н. ц. отличаются высокой плотностью и водонепроницаемостью; применяются в основном для изготовления ж.-б. труб и тонкостенных ж.-б. изделий. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ -характеристич. величина трансформатора, представляющая собой напряжение, к-рое нужно приложить к первичной обмотке, при условии, что вторичная обмотка замкнута накоротко и в ней протекает номин. ток. Н. к. з. составляет 5 - 12% от номин. напряжения трансформатора. Мощность при этом режиме расходуется на покрытие потерь в обмотках трансформатора. НАПРЯЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - мера внутр. сил, возникающих в теле (в элементах сооружений и машин) под влиянием внеш. воздействий (нагрузок, изменения темп-ры и пр.). Для изучения Н. м. в произвольной точке тела через неё мысленно проводят сечение (см. рис.) и отбрасывают одну из частей тела. Действие отброш. часта на другую заменяют внутр. силами. Если на малый элемент сечения площадью dS около точки А действует внутр. сила dF, то отношение dF/dS наз. вектором механического напряжения в точке А по площадке dS. Составляющие вектора Н. м. по нормали к сечению (о) и по касательной к нему (т) наз. соответственно нормальным и касательным Н. м. в точке А по площадке dS. Напряж. состояние тела в точке А характеризуется совокупностью всех векторов Н. м. для всевозможных сечений (площадок, проходящих через точку А). Единица Н. м. (в СИ) - паскаль (Па). К ст. Напряжение механическое НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА - напряжение между двумя выводами электрич. цепи, когда нагрузка, подключаемая к этим выводам, отсоединена. Обычно Н. х. х. больше напряжения между этими выводами в норм. рабочем режиме. НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ - скалярная величина, характеризующая энергетич. св-ва результирующего поля кулоновских и сторонних сил. Численно равно работе этих сил при перемещении единичного положит. заряда по заданному пути (заданному участку электрич. цепи). С напряжённостью результирующего поля Б вдоль участка цепи 1 - 2 Н. э. (Ун связано соотношением: где dl - элементарное перемещение (элемент участка электрич. цепи). В общем случае Н. э. на к.-л. участке электрич. цепи не совпадает с разностью значений потенциала электрического на концах этого участка (см. Ома закон). Н. э. выражается в В. НАПРЯЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫЕ - сохраняющиеся во времени внутр. напряжения. Осн. причина возникновения Н. о, - неоднородность деформации в разных точках тела вследствие неравномерности темп-р, неравномерности пластич. деформации (напр., при поверхностной дробеструйной обработке), неодинакового высыхания древесины, неодинакового изменения длины в магнитных, электрич. полях (напр., магнитострикц. Н. о.). Н. о. могут быть вредными - появление недопустимых трещин, ускорение коррозии, и полезными - преим. сжимающие Н. о., если они создаются в тех зонах изделия, где действуют наибольшие внеш. напряжения (повышение хрупкой, усталостной прочности и т. д.). Вредные Н. о. снижают, напр., путём нагрева (отпуска); полезные Н. о. создают путём поверхностной пластич. деформации, цементации и т. д. НАПРЯЖЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОР - устройство, автоматически поддерживающее определ. (заданное) значение электрич. напряжения на входе приёмника электрич. энергии при изменениях в определ. (обычно небольших) пределах напряжения в питающей сети. Для стабилизации перем. напряжения используют ферромагнитные или электронные (гл. обр. ПП) стабилизаторы, для стабилизации пост. напряжения - стабилитроны, а также электронные устройства автоматич. регулирования. НАПРЯЖЁННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ - векторная величина Н, характеризующая магнитное поле. Н. м. п. равна геом. разности магнитной индукции В в рассматриваемой точке поля, делённой на магнитную постоянную n0, и намагниченности среды М в этой точке поля: Н=В/n0-М. Если среда изотропна, то Н=В/(n-n0), где ц - относит. магнитная проницаемость среды. Во мн. случаях, напр. если однородный и изотропный магнетик полностью заполняет всё пространство, где имеется магнитное поле, Н. м. п. не зависит от магнитной проницаемости n и совпадает с Н. м. п. в этой же точке для магнитного поля, создаваемого в вакууме той же системой макроскопич. электрич. токов. См. также Полного тока закон. Единица Н. м. п. (в СИ) - А/м. НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ - векторная величина Е, характеризующая силовое действие электрич. поля на электрич. заряж. частицы и тела. Н. э. п. равна отношению силы F0, действующей со стороны поля на точечный электрич. заряд Q0, помещённый в рассматриваемую точку поля, к значению этого заряда: E=F0/Q0. Заряд Q0 должен быть столь малым, чтобы его внесение в исследуемое электрич. поле не вызывало изменения значения и распределения в пространстве электрич. зарядов, создающих это поле. Единица Н. э. п. (в СИ) - В/м. НАПУСК в машиностроении - нек-рый объём металла на кованой или штампов, заготовке, предусматриваемый для облегчения (упрощения) изготовления изделия. Н. может быть удалён при обработке резанием (напр., сверлением отверстий в поковке) или остаться в изделии (напр., штамповочные уклоны, увелич. радиусы внутр. закруглений). НАПЫЛЕНИЕ - нанесение защитных и декоративных покрытий распылением жидкого или измельч. твёрдого в-ва струёй сжатого воздуха. Н. широко применяется для лакокрасочных покрытий при металлизации. Новая область Н. - плазменное нанесение жаростойких металлич. и неметаллич. материалов (тугоплавких оксидов, силицидов, боридов. карбидов и др.) на металлич. изделия. Нек-рые покрытия наносят испарением в вакууме или с помощью лазера. НАРАБОТКА - продолжительность функционирования изделия или объём выполненной им работы за нек-рый промежуток времени. Измеряется в циклах, ед. времени, объёма, длины пробега и т. п. Различают суточную Н., месячную Н., наработку до первого отказа, Н. между отказами и т. д. НАРАБОТКА НА ОТКАЗ - ср. значение наработки ремонтируемого изделия между отказами. Если наработка выражена в ед. времени, то под Н. на о. понимается ср. время безотказной работы. Н. на о. - критерий надёжности, являющийся статистич. величиной НАРЕЗАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС - способ формообразования зубьев зубчатых колёс снятием стружки. Н. з. к. осуществляют методом копирования и методом огибания (или обкатки). Методом копирования получают впадину зуба с формой поперечного сечения, являющейся точным воспроизведением формы реж. кромки зуборезного инструмента (дисковой или пальцевой фрезы - см. рис.). При методе огибания боковые стороны зубьев образуются как огибающие последовательных положений реж. кромки зуборезного инструмента (червячной фрезы, долбяка, зуборезной гребёнки). См. Зубообрабатывающие станки, Зуборезный инструмент. Нарезание зубчатых колёс фрезой: а - дисковой; б - пальцевой; в - червячной НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ - образование резьбы снятием стружки на наружных или внутр. поверхностях заготовок и деталей. Н. р. производят на резьбонарезных, гайконарезных и болтонарезных, резьбофрезерных, резьбошлифовальных и токарных станках, а также вручную. Инструмент для Н. р.: резцы, плашки, фрезы, метчики, гребёнки и др. Н. р. токарными резцами осуществляют по профильной или генераторной схемам. Получает развитие высокопроизводительный вихревой метод Н. р. резцовыми головками, к-рые располагаются эксцентрично по отношению к заготовке. Заготовке сообщается осевая подача на шаг резьбы за 1 её оборот. См. рис. Схема нарезания резьбы на токарном станке: а - по профильной схеме резания; б - по генераторной схеме; 1 - резьбовой профиль; 2 - резец; S - подача резца, равная шагу резьбы; SP - радиальная подача; SB - боковая подача Схема вихревого нарезания резьбы: а - методом охва-тывания; б - методом огибания; 1 - заготовка; 2 - резцовая головка; n3 - частота вращения заготовки; пр - частота вращения резцовой головки НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ (от греч. narkosis - онемение, оцепенение) - устройство для подачи в ды-хвт. пути газообразных наркотич. в-в в смеси с воздухом или кислородом. Применяется для общего обезболивания при хирургия, операциях. Нек-рые конструкции Н. а. позволяют осуществлять искусств. дыхание. НАРКОЗНЫЙ ЭФИР - см. в ст. Этиловый эфир. НАРЯД - 1) директивный документ, определяющий поставку к.-л. продукции по ассортименту, кол-ву и срокам. Выдаётся сбытовой орг-цией в соответствии с планом распределения данной продукции. 2) Первичный документ, определяющий конкретное производств. задание бригаде, звену или отд. рабочему. В Н. указывают объём работ, норму времени и разряд работ в соответствии с действующей тарифной системой. НАСАДКА на винт - соосное с гребным винтом профилированное кольцо, охватывающее с небольшим зазором концы лопастей гребного винта. Н. могут быть неподвижными или поворотными. Направляющие неподвижные Н. способствуют увеличению кпд гребных винтов, работающих при больших нагрузках, и, как следствие, повышению тяги на гаке судов, на к-рых они устанавливаются (буксиры, траулеры и т. п.). Поворотные направляющие Н. выполняют одновременно функции руля. См. рис. Винт в насадке НАСАДОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ - короткая труба (канал, отверстие в толстой стенке) для выпуска жидкости (пара или газа) в атмосферу или перете-хания жидкости из одного резервуара в другой, тоже заполн. жидкостью или газом. Н. г. бывают (см. рис.) цилиндрич., конич. (сходящиеся и расходящиеся) в др. К ст. Насадок гидравлический. Типы насадков: а и 6 - цилиндрические; в и е - сходящиеся (конфузорные); д - расходящийся (диффузорный) НАСАДОЧНАЯ ЛИНЗА - линза (в оправе), присоединяемая к передней части оправки объектива фото- или киноаппарата с целью изменения его фокусного расстояния. Положит. Н. л. уменьшает это расстояние, отрицательная - увеличивает. НАСОС - 1) гидромашина (аппарат, система) для напорного перемещения гл. обр. капельной жидкости (в т. ч. с твёрдыми и газообразными включениями) в результате преобразования подводимой энергии в гидравлич. (механич.) энергию потока жидкости. По виду подводимой энергии различают механич., тепловые и электромагнитные насосы. Наиболее распространены механич. Н., в к-рых передача энергии от твёрдого тела потоку жидкости происходит либо изменением массовых сил, либо через поверхностные силы (поверхностное давление, вязкостное трение), либо их комбинацией. См. Динамический насос, Объёмный насос. 2) Устройство для создания, повышения и поддержания вакуума (см. Вакуумный насос). НАСОС ТРЕНИЯ - динамический насос, в к-ром жидкость перемешается под воздействием сил трения. К Н. т. относятся шнековые (напр., лабиринтный насос), дисковые и струйные насосы. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - комплекс сооружений, машин и устройств для напорного перемещения жидкостей; обычно состоит из приёмного устройства (водозабора), всасывающих труб, насосов, двигателей, напорных трубопроводов и комплектующего оборудования (приборов, регуляторов и др.). Н. с. входят в состав систем водоснабжения, канализации, мелиорации, гидротехнич. сооружений, нефтепроводов и т. д. Различают Н. с. наземные, заглублённые и глубокие (шахтного типа). В с. х-ве для полива применяют передвижные Н. с. (самоходные, прицепные и навесные). В СССР выпускаются передвижные Н. с. СНП-50/40 (в числителе расход воды в л/с, в знаменателе - номин. напор в м), СНП-50/80 (см. рис.) и др. с расходом воды до 360 л/с и напором до 110 м. Эти Н. с. подают воду к дождев. машинам и установкам. Передвижная насосная станция СНП-50/80: 1 - всасывающий трубопровод; 2 - лебёдка; 3 - насос; 4 - топливный бак; 5 - задвижка; 6 - напорный трубопровод; 7 - двигатель; 8 - разборный напорный трубопровод; 9 - эжектор (для заполнения всасывающей линии) НАСОСНО-АККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - то же, что гидроаккумулирующая электростанция. НАСОС-ФОРСУНКА - агрегат, состоящий из форсунки и индивидуального одноплунжерного топливного насоса, служащий для впрыскивания топлива в камеру сгорания дизеля. Компоновка насоса и форсунки в одном агрегате уменьшает влияние сжимаемости топлива, исключает влияние изменения диаметра топливопровода под действием высокого давления и упругих колебаний в нём по сравнению с обычной системой топливоподачи. НАСТИЛ - элемент перекрытия или покрытия здания, устанавливаемый горизонтально на опорные несущие конструкции (стены, ригели, балки, прогоны) и предназнач. для устройства пола в многоэтажных зданиях, кровли, проезжей части мостов, технология, рабочих площадок в пром. цехах и т. п. Н. бывают преим. ж.-б. (монолитными и из сборных многопустотных или ребристых плит и панелей) и металлич. - из стального листа, реже - деревянными (из досок или брёвен). НАСТИЛ палубы судна - сваренное из стальных листов полотнище, к-рое вместе с набором образует палубное перекрытие (палубу). Крайний к борту пола верх. палубы палубный стрингер является вместе с ширстреком одной из гл. продольных связей корпуса. Поверх стального настила часто делают дерев. (пластиковый) Н., уменьшающий теплопроводность и скользкость (см. рис. при ст. Набор корпуса судна). НАСТУРАН (от греч. nastds - уплотнённый и уран) - см. Уранинит. НАСТЫЛЬ - тугоплавкая масса, образующаяся на стенках плавильных печей в результате нарушения хода плавки или вследствие неблагоприятного взаимодействия шихты с огнеупорной футеровкой. Н. удаляется механически или путём расплавления в результате изменения состава шихты и температурного режима. НАСЫПНОЙ ГРУНТ - грунт, образующий насыпи. Различают: планомерно возведённые насыпи с заданным составом и плотностью; отвалы грунтов и отходов произ-ва, однородные по составу, но с перем. плотностью; свалки со случайными неоднородными св-вами и составом. Отвалы и свалки используют в качестве естеств. оснований с учётом назначения и конструкции проектируемого здания (сооружения) после проведения тщательных изысканий. НАСЫПЬ ДОРОЖНАЯ - участок земляного полотна ж. д., сооружённый нз насыпного грунта. На Н. д. поверхность ж.-д. пути расположена выше уровня земли. Для образования Н. д. грунт доставляют из карьера или резерва, затем производят профилирование откосов, отсыпают основание под верхнее строение пути. НАСЫЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, предельные соединения, - органич. соединения, в к-рых атомы углерода, образующие скелет молекулы, соединены между собой только простыми, или насыщенными, связями С - С в "открытые" цепи (ациклич., или алифатич., Н. с., напр. зтан, пропан, дихлоратан) или циклы (алициклич. Н. с., напр. циклогексан). Насыщ. углеводороды (алканы) содержатся гл. обр. в нефти и природном горючем газе, их производные (спирты, альдегиды, карбоновые к-ты, амины и др.) получают синтетич. методами. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР - см. в ст. Пар. НАСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР - р-р. в к-ром растворяемое в-во при данной темп-ре не может более растворяться. HAT - безразмерная ед., применяемая в теории информации и равна натур. логарифму равновероятных возможностей. 1 нат = 0,693 бит (см. Бит). НАТРИЕВАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, в к-ром оптич. излучение возникает при дуговом электрич. разряде в парах натрия. Н. л. низкого давления даёт чисто жёлтый свет, обеспечивая хорошую видимость и высокую разрешающую способность глаза при низких уровнях освещенности. Мощность ламп 45 - 200 Вт; световая отдача обычно ок. 100 лм/Вт; срок службы 5 - 7 тыс. ч. Используется для освещения улиц, а также в световых сигнальных установках. Н. л. высокого давления даёт золотисто-белый свет. Мощность 0,1 - 1 кВт; световая отдача до 140 лм/Вт; срок службы до 15 - 20 тыс. ч. Применяется в осн. для освещения дорог, туннелей, аэродромов и т. п. Один из наиболее аффективных совр. источников света. НАТРИЙ (от араб, натрун, греч. nitron - природная сода) - хим. элемент, символ Na (лат. Natrium), ат. н. 11, ат. м. 22,989 77. Н. - лёгкий мягкий металл из группы щелочных металлов, серебристо-белого цвета, быстро окисляющийся на воздухе; плотн. 968 кг/м3, tпл 97,83 °С. В природе встречается гл. обр. в виде кам. соли (галита), глауберовой соли Na2SO4 • 10H2O, чилийской селитры, алюмосиликатов; соли Н. содержатся в мор. воде. Получают Н. электролизом расплавов NaCl или NaOH. Н. и сплав Н. - калий применяют как жидкие металлич. теплоносители в ядерных энергетич. установках. В металлургии Н. используют как восстановитель при получении нек-рых редких металлов (титана, тантала); вводят в сплавы (напр., на осн. свинца) для их упрочнения. В Органич. синтезе Н. служит катализатором (напр., при получении мн. синтетических каучуков). Н. - анод в хим. источниках тока. НАТРИЯ ГИДРОКСИД, каустическая сода, каустик, NaOH - бесцветная кристаллич. масса, плотн. 2130 кг/м3, t Пл 320 °С, растворимость в воде 52,2% (при 20 °С). Сильное основание, на животную ткань действует разрушающе; особенно опасно попадание капель Н. г. в глаза. Получают NaOH электролизом р-ров NaCl; одновременно образуется хлор. Н. г. применяется в хим., текст., мыловаренной и мн. др. отраслях пром-сти. НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, гипосульфит, Na2S2O3 - бесцветные кристаллы, плотн. 2119 кг/м3, растворимость в воде 41,2% (при 20 °С). Применяется в фотографии как закрепитель, а также в текст. и кож. пром-сти, в аналитич. химии и т. д. НАТРИЯ ХЛОРИД, поваренная соль, NaCl - бесцветные кристаллы, плотн. 2161 кг/м3, tпл 801 °С, растворимость в воде 26,43% (при 25 °С). В природе Н. х. широко распространён в виде минерала галита (каменная соль); содержится в мор. воде, рапе соляных озёр. Н. х. - важнейший пищ. продукт; служит также для консервирования мяса, рыбы и др. продуктов. Используется для получения гидроксида натрия, хлора, соды, сульфата натрия. НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Волокно. НАТУРАЛЬНЫЕ СМОЛЫ - то же, что смолы природные. НАТЯГ - разность между диаметрами вала и отверстия, когда диаметр вала превышает диаметр отверстия (до сборки). Применяется для получения неподвижного соединения путём запрессовки вала в отверстие (иногда после нагревания детали с отверстием). НАТЯЖНОЙ РОЛИК, л е н и к с , - свободно вращающееся дополнит. колесо (шкив, звёздочка) в системах с гибкой связью, напр. в ремённой передаче, канатной передаче. Ось Н. р. обычно укреплена на конце рычага, поворачивающегося вокруг неподвижной оси под действием груза. Н. р. прижимает ведомую ветвь гибкой связи (ремня, цепи, каната и т. п.) в соответствующих передачах, в результате чего гибкая связь охватывает ведущий и ведомый шкивы на большей дуге, и создаётся пост. натяжение (см. рис.). Схема ремённой передачи с натяжным роликом: 1 - груз; 2 и 4 - шкивы; 3 - натяжной ролик НАУГЛЕРОЖИВАНИЕ - 1) введение в жидкую сталь недостающего углерода в виде содержащих его материалов (твёрдого или жидкого чугуна, отходов углеродсодержащих изделий, кокса, антрацита, древесного угля и др.). 2) Введение в шихту мартеновских печей углеродистых веществ при недостатке углерода в шихте. 3) Насыщение углеродом поверхностного слоя стальных изделий (см. Цементация) для повышения твёрдости и износостойкости. 4) Образование в доменной печи карбида железа, начинающееся вслед за восстановлением железа из руды. НАУТОФОН (от греч. nautes - мореплаватель и ... фон) - электроакустич. прибор для подачи судам сигналов резкого высокого тона во время тумана или пасмурной погоды. Н. устанавливаются на маяках и др. береговых ориентирах, дальность слышимости звука до 30 км (~15 м; миль). НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (НОТ) - система орг-ции трудовых процессов на произ-ве и управления произ-вом, осн. на учёте социальных, экономия., психофиэиологич. и др. факторов. Целью НОТ является исследование, разработка и внедрение в практику рационально построенного трудового процесса, обеспечивающего заданное качество продукции и высокую производительность труда, создание условий для сохранения здоровья трудящихся, увеличения периода их трудовой деятельности, роста культурно-технич. уровня. НОТ представляет собой категорию, присущую соц. способу произ-ва, для к-рого характерно единство интересов общества в целом и каждого работника в отдельности. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СУДА - объединяют широкий класс судов разл. н.-и. назначения: океанографич. и гидрографич. суда, экспедиц. суда погоды, суда для выполнения геологоразведочных работ и рыбохозяйств. исследований и т. п. Осуществление программ исследования космоса и изучения Земли с космич. объектов потребовало создания принципиально новых типов Н.-и. с., предназнач. для наблюдения за КА и связи с ними. Эти суда - "Академик Сергей Королёв", "Космонавт Владимир Комаров", "Космонавт Юрий Гагарин" и др. - оснащены соверш. радиотехнич. и телеметрия, оборудованием и электронно-вычислит. комплексами. "Космонавт Юрий Гагарин" (водоизмещение 45 000 т) - самое крупное в мире Н.-и. с. (см. рис.). К ст. Научно-исследовательские суда. Флагман судов Службы космических исследований Академии наук СССР "Космонавт Юрий Гагарин" К ст. Научно-исследовательские суда. Первое русское исследовательское судно - парусно-винтовой корвет "Витязь" НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - одна из форм соединения науки с произ-вом в СССР. Создаются с 60-х гг. В их состав входят н.-и., технологич., проектно-конструкторские орг-ции, опытные произ-ва и з-ды серийного выпуска продукции. Н.-п. о. позволяют сокращать время внедрения новой техники. Головной орг-цией в Н.-п. о. является научно-исследоват. орг-ция. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - совокупность коренных, качеств. изменений в технике, технологии и орг-ции произ-ва, совершающихся под воздействием крупных науч. достижений и открытий и оказывающих определяющее влияние на социально-экономич. условия обществ. жизни. В отличие от происходивших в прошлом науч. и технич. революций, как правило, обособленных и вызванных отд. открытиями или изобретениями, совр. Н.-т. р., охватывая в целом всю науку и технику, представляет собой неразрывное единство одновременно происходящих науч. и технич. революций. Синтез этих двух процессов обусловлен превращением науки в непосредств. производит. силу, её проникновением во все отрасли произ-ва, качеств. изменением производит. сил и преобразованием всего технич. базиса общества. Формы, в к-рых наука действует как производит. сила, многообразны: применение в произ-ве результатов теоретич. исследований в математике, кибернетике, физике, химии, биологии; пром. реализация науч.-технич. открытий и изобретений, направл. на совершенствование средств и предметов труда, на создание новых машин и механизмов; получение новых материалов с заранее заданными св-вами; открытие и использование новых видов энергии; разработка принципиально новых методов разведки полезных ископаемых и комплексного использования природных богатств; реализация практич. выводов экономич. и системных исследований в области размещения производит. сил, орг-ции труда и произ-ва; использование экономико-матем. методов в прогнозировании, планировании и управлении произ-вом и т. п. Под непосредств. влиянием науч. открытий и разработок происходят качеств. изменения во всех отраслях техники. В корне преобразуются технич. средства, системы, устройства, технологич. методы произ-ва. Осуществляется переход от механизации отд. процессов труда к комплексной механизации и автоматизации, к применению робототехники, машин-автоматов, гибких автоматизир. произ-в, роторных и роторно-конвейерных линий, автоматич. цехов и заводов-автоматов, к широкому использованию автоматизир. систем управления на базе ЭВМ. Благодаря автоматизации изменяется и взаимодействие человека с технич. средствами в процессе произ-ва. Замена производств. функций человека, в т. ч. его логич. и контрольно-управляющих функций, технич. средствами составляет важнейшую особенность совр. Н.-т. р. Развитие естеств. и технич. наук обусловило как активное проникновение человека в глубь материи - в микромир, в структуру элементарных частиц, так и расширение сферы деятельности человека за пределы Земли - выход в космос, исследование др. планет, использование космич. техники для нар.-хоз. целей. Н.-т. р. революционизирует не только произ-во материальных благ, но и транспорт, связь, средства массовой информации, активно вторгается в сферу образования, культуры, быта, отдыха. Она оказывает большое влияние на политику, идеологию, междунар. отношения, воен. дело, обществ. мораль. В условиях капитализма осн. достижения Н.-т. р. используются в интересах крупнейших монополий и военно-пром. комплекса, к-рые в погоне за Макс. прибылью обостряют конкурентную борьбу, усиливают классовые, социальные и расовые антагонизмы в обществе. В социалистич. странах важнейшим следствием Н.-т. р. является совершенствование условий и содержания труда, сокращение рабочего времени, изменение соотношения разл. социальных и профессией, групп, стирание различий между классами, повышение культурно-технич. уровня трудящихся, выравнивание условий жизни в городе и деревне. Актуальной нар.-хоз. задачей в совр. период является соединение достижений Н.-т. р. с преимуществами соц. системы х-ва. Н.-т. р. - важнейшая сфера историч. соревнования между капитализмом и социализмом. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ межотраслевые - одна из форм соединения науки и произ-ва в СССР. Организуются в целях ускорения н.-т. разработок крупного масштаба. Развивают гл. направления н.-т. прогресса, объединяя ведущие науч. орг-ции страны и крупные производств. звенья, относящиеся к разным отраслям нар. х-ва. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - повышение технич. уровня произ-ва путём развития и совершенствования средств труда, технология, процессов и орг-ции произ-ва на основе использования достижений науки. Н.-т. а. представляет собой материальную основу для пост. повышения эффективности обществ. труда. В совр. условиях Н.-т. п. неотделим от прогресса науки. Развитие науки и техники, их взаимосвязь и взаимодействие составляют важнейшие условия осуществления Н.-т. п. В силу объективных закономерностей на совр. этапе наука развивается с опережением техники, предопределяя перспективы Н.-т. п., а разработки новой техники опережают развитие произ-ва, обусловливая его пост. технич. совершенствование. В условиях капитализма Н.-т. п. приводит к расширению и концентрации капиталистич. произ-ва, росту прибылей монополий, усилению эксплуатации рабочего класса и массовой безработице. В социалистич. странах Н.-т. п. служит источником расширенного социалистич. воспроизводства, роста нац. дохода, способствует подъёму материального и культурного уровня жизни народа. Н.-т. п. содействует росту квалификации кадров и их образоват. уровня, приводит к качеств. изменениям в структуре произ-ва. В совр. условиях кардинальное ускорение Н.-т. п., широкое внедрение техники новых поколений, принципиально новых технологий, обеспечивающих наивысшую производительность я эффективность, - гл. рычаг интенсификации нар. х-ва СССР. Н.-т. п. будет непрерывно порождать новые потребности, увеличивать свободное время, улучшать условия труда, быта, способствовать развитию здравоохранения, культуры, образования. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - форма междунар. сотрудничества, включающая торговлю лицензиями на произ-во продукции и технология, методы, совм. науч. разработки, осуществление крупных технич. проектов, стр-во пр-тий и др. объектов, геологоразведочные работы, подготовку нац. кадров и т. п. СССР осуществляет Н.-т. с. со мн. странами. При его технич. содействии (на 1 янв. 1987) введено в эксплуатацию св. 3,3 тыс. пром. ар-тий и др. объектов за границей. НАФТАЛИН (от греч. naphtha - нефть) - бесцветные кристаллы с характерным запахом; tол 80,3 °С. Содержится в кам.-уг. смоле и в продуктах пиролиза нефти. Сырьё для получения органич. красителей, фталевого ангидрида, ПАВ и др. в-в, инсектицид. Нафталин (а и бета - обозначения положений атомов углерода) НАФТЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ - монокарбоновые к-ты, содержащиеся в нефтях (0,5 - 3% ); производные нафтенов, напр. циклогексана; вязкие жидкости; tкип214 - 300 °С. Растворители каучуков, природных смол. Соли Н. к. (нафтенаты) применяют как сиккативы, для пропитки древесины, канатов. НАФТЕНЫ - см. в ст. Алициклические соединения. НАФТОЛЫ, гидроксинафталины, - бесцветные или желтоватые кристаллы; tпл 96,1 С (а-Н.) и 122 °С (бета-Н.). Применяются в синтезе органич. красителей, антиоксидантов для полимеров и т. д. Нафтолы НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ в артиллерии - расчётная скорость поступат. движения снаряда (мины, пули) у дульного среза ствола; одна из гл. баллистич. хар-к, определяющих дальность прямого выстрела, дальность полёта снаряда (мины, пули) и его мощность или пробивное действие (убойность пули). Значение Н. с. зависит от конструктивных параметров оружия, условий заряжания, хар-к пороха; указывается в таблицах стрельбы. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - раздел геометрии, в к-ром пространств, фигуры изучаются по их изображениям на плоскости. Осн. методом построения изображения служит проекция предмета на плоскость. Осн. задачи Н. г.: способы построения проекц. изображений (чертежей) и методы решения пространств, задач при помощи проекц. изображений. НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ - см. Аммиак. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА - раздел астрономии, изучающий движения космич. тел, гл. обр. тел Солнечной системы, на основе закона всемирного тяготения. В Н. м. изучаются поступат. движения космич. тел (движение планет вокруг Солнца, спутников вокруг планет), их вращат. движения, фигуры планет и спутников. Иногда предметом Н. м. считают только общие методы изучения движений и силового поля тел Солнечной системы (теоретич. астрономия). Разделом Н. м. является астродинамика. НЕБЕСНАЯ СФЕРА - воображаемая сфера произвольного радиуса, на к-рой небесные светила изображаются так, как они видны из пункта наблюдений на земной поверхности (топоцентрич. Н. с.) или как они были бы видны из центра Земли (геоцентрич. Н. с.) или центра Солнца (гелиоцентрич. Н. с.). Положения светил на Н. с. определяют с помощью систем небесных координат. К числу осн. кругов и точек Н. с. относятся (см. рис.): Z - зенит, Z' - надир; SWNE - истинный горизонт (S, W, N, Е - соответственно точки Юга, Запада, Севера, Востока); Р и Р' - Северный и Южный полюсы мира (ось РР', параллельная оси вращения Земли, наэ. осью мира); AEA'W - небесный экватор. Ось мира составляет с плоскостью истинного горизонта угол ф, равный геогр. широте места наблюдений. Линия NS, соединяющая точки Севера и Юга, наз. полуденной линией. Эклиптика образует с небесным экватором угол е = 23° 27' и пересекается с ним в точках весеннего и осеннего равноденствия. Для решения задач, связанных с вращением Земли, считают, что Н. с. вращается с Востока на Запад с периодом, равным 1 звёздным сут. Небесная сфера НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ - числа, с помощью к-рых определяют положение светил и вспомогат. точек на небесной сфере. В горизонтальной системе (рис. 1) Н. к. осн. кругом служит истинный горизонт SWNE, полюсом - зенит Z места наблюдений. Координаты: азимут Л, отсчитываемый от точки Севера к Востоку (в астрономии иногда от точки Юга к Западу) от 0 до 360°, и высота Л (или зенитное расстояние 2 - 90° - А), отсчитываемая от плоскости горизонта от 0 до +90° над горизонтом и от 0 до - 90° под ним. В 1-й и 2-й экваториальных системах (рис. 2) Н. к. осн. кругом служит небесный экватор OуO'. полюсом - полюс мира Р. В 1-й экваториальной системе 1-й координатой является часовой угол t, отсчитываемый от точки пересечения экватора с небесным меридианом в направлении видимого вращения небесной сферы от 0 до 360° (или от 0 до 24 ч в часовой мере измерения углов); во второй системе 1-й координатой служит прямое восхождение а, отсчитываемое от весеннего равноденствия точки у в сторону, противоположную видимому суточному вращению небесной сферы от О до 360° (от 0 до 24 ч). 2-й координатой в обеих экваториальных системах служит склонение 8, отсчитываемое от плоскости экватора от 0 до +90° в Северном полушарии небесной сферы и от 0 до - 90° в Южном. В эклиптической системе Н. к. осн. кругом служит эклиптика, полюсом - полюс эклиптики. Координаты: астрономия, долгота X, отсчитываемая вдоль эклиптики от точки весеннего равноденствия в направлении видимого годового движения Солнца (от 0 до 360°), и астрономич. широта бета, отсчитываемая от плоскости эклиптики от О до + 90° к северу от неё и от 0 до - 90° к югу. В галактической системе Н. к. осн. кругом служит плоскость симметрии видимого с Земли Млечного Пути; координаты - галактич. долгота и широта. Рис. 1 к ст. Небесные координаты. Горизонтальная система координат Рис. 2 к ст. Небесные координаты. Экваториальные системы координат НЕБУЛЯРНЫЙ СПЕКТРОГРАФ (от лат. nebula - туман) - астрофиэ. инструмент для наблюдений спектров газовых галактич. туманностей, Зодиакального Света и др. слабых, сливающихся с фоном неба протяжённых небесных объектов. Фокусные расстояния коллиматоров Н. с. достигают неск. десятков м, а ширина щели 250 мм. Н. с. устанавливают обычно в горах. НЕВЕСОМОСТЬ - состояние механич. системы, при к-ром действующее на систему внеш. поле тяготения не вызывает взаимного давления одной части системы на другую и их деформации. Напр., в состоянии Н. тело, подвеш. на пружине, не вызывает её деформации, а тело, лежащее неподвижно на опоре, не оказывает на неё силового воздействия. Н. возникает в любой системе при выполнении след. условий: на систему не действуют др. силы, кроме сил тяготе; ния; размеры системы не слишком велики, т. е. в её пределах поле тяготения можно считать однородным; система движется поступательно. Эти условия реализуются, напр., в свободно падающих телах, ИСЗ и космич. кораблях, совершающих свободный полёт (с выключ. двигателями). В космич. полёте с наступлением Н. у нек-рых космонавтов возникают вестибулярные расстройства. Адаптация к Н. происходит, как правило, без серьёзных осложнений. В период реадаптации к земным условиям у космонавтов, совершивших длит. космич. полёт, также наблюдается ряд обратимых расстройств. Неблагоприятное влияние Н. на организм человека в полёте можно предупредить или ограничить мышечной тренировкой, электростимуляцией мышц и др. средствами и методами. Эффективным средством борьбы с неблагоприятным воздействием Н. на организм, вероятно, явится создание на борту КА искусств. тяжести (КА в виде большого вращающегося колеса с рабочими помещениями на его ободе). Н. необходимо также учитывать при создании приборов и агрегатов ИСЗ, космич. кораблей и РН (напр., для обеспечения запуска в Н. жидкостных двигат. установок применяют топливные баки с эластичными разделителями жидкой и газообразной фаз). Н. может быть использована в космосе для осуществления нек-рых технологич. процессов (напр., получение композиц. материалов с однородной структурой во всём объёме). НЕВОД - орудие лова рыбы, состоящее из сетного полотна и канатов. Различают Н. закидные (в морском, речном и озёрном рыболовстве), закидываемые с берега и затем вытягиваемые на него, и обкидные (в морском). Последние делятся на пелагические (лов в толще воды, примыкающей к поверхности) и донные. Разновидности пелагич. Н.: кошельковые (см. рис.). распорные и кольцевые. Лов рыбы кошельковым неводом: а - замёт невода; б - кошелькование (стягивание невода) НЕГАБАРИТ - кусок горной породы, превышающий по размеру кондиционный. Образуется в результате разрыхления массива взрывом и характеризуется показателем "выход Н." в %, к-рым оценивается качество взрывных работ. Н. подвергают вторичному дроблению взрывным, механич. и др. способами. Наличие Н. отрицательно влияет на погрузочно-доставочные работы.
вверх