МЕЛЬХИОР [нем. Melchior, искажение франц. maillechort, от имени франц. изобретателей этого сплава Майо (Maillot) и Шорье (Chorier)] - сплав меди с никелем (5 - 30%), иногда с добавками железа (0,8%) и марганца (1%). М. отличается высокой корроз. стойкостью, хорошо обрабатывается давлением в холодном и горячем состояних. Применяется в судостроении, для изготовления деталей точной механики, посуды, художеств. изделий, монет, мtд. инструмента. Раньше М. называли не только медно-никелевые сплавы, но и сплавы меди с никелем и цинком (нейзильберы) и даже посеребрённую латунь, поэтому изделия из этих сплавов часто ошибочно называют мельхиоровыми. МЕМБРАНА (от лат. membrana - кожица, перепонка) - закреплённая по периметру тонкая гибкая пластинка, предназнач. для разобщения двух полостей с разными давлениями или отделения замкнутой полости от общего объёма, для преобразования изменения давления в линейные перемещения и наоборот. М. применяют для уплотнения (в вакуумных клапанах, в мембранных насосах и др.), как чувствит. элемент (в мембранном тягомере, дифференц. манометре и др.), в механич. звукозаписывающих и звуковоспроизводящих аппаратах (микрофонах, телефонах и т. д.). В теории упругости под М. понимают закреплённую по контуру бесконечно тонкую пластинку, жёсткость к-рой на изгиб равна нулю. М. является упругой системой и может быть использована в качестве несущей конструкции, напр. висячего покрытия здания. В приближённом расчёте М. принимается нерастяжимой, а прогибы учитываются лишь от податливости контура. МЕМБРАНА ПОЛУПРОНИЦАЕМАЯ, разделительная мембрана, - служит для избират. перевода отд. компонентов р-ров, газовых смесей и коллоидных систем из одной части разделяемого ею пространства в др. Используется в мембранных методах разделения. М. п. изготовляют в виде пористых плёнок, пластин, полых нитей из полимеров (напр., целлюлозы), стекла, металлов и др. МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - пром. процессы, осн. на мембранных методах разделения и использующие мембранные аппараты для разделения р-ров, газовых смесей и коллоидных систем. В плоскокамерных мембранных аппаратах плоские мембраны полупроницаемые одного элемента разделены между собой дренажным материалом, а сами элементы находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Трубчатые аппараты содержат пористые дренажные трубки, на поверхность к-рых нанесена мембрана. В рулонных аппаратах имеется один мембранный элемент, к-рый свёрнут в рулон. Используют также аппараты с мембраной в виде полых волокон. Аппараты характеризуются плотностью упаковки мембраны, к-рая составляет от 100 - 300 м2/м3 в плоскокамерных аппаратах до 20 000 м2/м3 в аппаратах с волокнами. МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ - методы, осн. на разл. скорости прохождения компонентов р-ра или газовой смеси через мембрану полупроницаемую за счёт разницы концентрации, давления, темп-ры или электрич. потенциала по обе стороны мембраны. М. м. р. применяются для опреснения солёных и очистки сточных вод, получения особо чистой воды, разделения углеводородов, концентрирования р-ров, в т. ч. пищ. продуктов, биологически активных в-в, обогащения воздуха кислородом и др. МЕМБРАННЫЙ НАСОС - диафрагменный насос, рабочим органом к-рого, выполняющим роль поршня, является гибкая пластина (диафрагма), закреплённая по краям и приводимая в движение с помощью рычажного механизма. МЕНАЖЕ ОБРАЗЕЦ - образец (см. рис.) с U-образным надрезом для испытания материалов на ударную вязкость при ударном изгибе на маятниковых копрах. См. также Шарпи образец. К ст. Менаже образец МЕНДЕЛЕВИЙ (от имени русского учёного Д. И. Менделеева: 1834 - 1907) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Md (лат. Mendelevium), ат. н. 101; наиболее устойчив изотоп 258Md (период полураспада Т1/2,. =56сут); относится к семейству актиноидов. МЕНДЕЛЕЕВА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН - см. Периодическая система элементов Менделеева. МЕНЗУЛА (от лат. mensula - столик) - составная часть комплекта для топографич. съёмки, состоящая из чертёжной доски и её подставки с установочными приспособлениями. См. рис. Мензула с кипрегелем: 1 - планшет; 2 - линейка кипрегеля; 3 - подставка мензулы; 4 - штатив; 5 - уровни; 6 - зрительная труба кипрегеля; 7 - наводящее устройство зрительной трубы МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЁМКА - вид топографич. съёмки, выполняемый на местности при помощи мензулы и кипрегеля. Результат М. с. - оригинал карты, вычерченный в карандаше. Применяется редко, при невозможности аэрофотосъёмки, как вспомогат. метод при аэрофототопографической съёмке, в маркшейдерской практике. МЕНИСК (от греч. mem'skos - полумесяц) - 1) искривлённая поверхность жидкости внутри узкой трубки (капилляра) или между твёрдыми стенками (см. Капиллярные явления). 2) Выпукло-вогнутая линза, огранич. двумя сферич. поверхностями. М., у к-poro толщина по оптич. оси больше, чем на краю, является положительной (собирающей) линзой, а М., толщина к-рого по оптич. оси меньше, чем на краю - отрицательной (рассеивающей). МЕНИСКОВЫЙ ТЕЛЕСКОП - то же, что Максутова телескоп. МЕРА - средство измерений, воспроизводящее физ. величину заданного (известного) размера (напр., гиря - М. массы, квантовый генератор - М. частоты и т. д.). В соответствии с кол-вом размеров воспроизводимой физ. величины различают однозначные (напр., плоскопараллельная концевая мера длины) и многозначные (напр., штриховая мера длины со многими делениями) меры. В зависимости от назначения и точности М. могут подразделяться на образцовые и рабочие. МЕРА ТОЧНОСТИ - см. Дисперсия. МЕРАКЛОН - см. в ст. Полипропиленовые волокна. МЕРГЕЛЬ (нем. Mergel, от лат. marga) - осадочная глинисто-карбонатная горная порода. Содержит 50 - 75% (по объёму) карбонатных минералов (кальцита, реже доломита) и 25 - 50% - глинистых. Применяется гл. обр. для произ-ва цемента, отчасти для улучшения почв (туковая известь). МЕРЕЯ - рисунок на лицевой поверхности выделанной кожи. Различают М. естеств. и искусств. (наносится тиснением). МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ - то же, что геокриология. МЕРИДИАН (от лат. meridianus - полуденный) - 1) М. небесный - большой круг небесной сферы, проходящий через полюсы мира, зенит и .надир. 2) М. географический - линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведённой через к.-л. точку земной поверхности и ось вращения Земли. М. начальный - М., от к-рого ведётся счёт геогр. долготы; в междунар. практике за начальный М. принят Гринвичский. МЕРИДИАННЫЙ КРУГ - астрономич. инструмент, в к-ром зрит, труба (телескоп) может вращаться только в плоскости меридиана места вокруг горизонтальной осн. опирающейся на спец. опоры (см. рис.). Применяется для наблюдений моментов прохождения звёзд, Солнца, Луны, планет через меридиан и их зенитных расстояний в это время (с помощью точно разделённого круга). Меридианный круг МЕРКАПТАНЫ (отср.-век. лат. mercuriumcaptans - связывающий ртуть), тиоспирты, - органич. соединения общей ф-лы RSH, где R=CH3 - C6H5 - и др. Имеют резкий специфич. запах (метилмеркап-тан CHsSH может быть обнаружен по запаху в концентрации 2 нг/м3). Содержатся в продуктах гниения белков. Применяются в синтезе инсектицидов, лекарств, препаратов, как ингибиторы полимеризации, для одоризации (придания характерного запаха) бытового газа и т. д. "МЕРКУРИЙ" (англ. Mercury) - наименование амер. одноместных космич. кораблей для полётов по околоземной орбите. В 1961 - 63 осуществлено 8 орбит. полётов "М." (в т. ч. 4 пилотируемых) и 2 полёта с человеком по баллистич. траектории. Корпус "М." являлся кабиной космонавта, на к-рой были смонтированы тормозные двигатели. Полёт космонавт совершал в скафандре, посадка предусматривалась только на воду. Масса "М." до 2 т, Макс. высота орбит. полёта 283 км. "МЕРКУРИЙ" (Mercury) - назв. легковых автомобилей концерна "Форд мотор" (Ford Motor) в США, выпускаемых с 1938. В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов. Рабочий объём двигателей 1,9 - 5 л, мощность 64 - 148 кВт, Макс. скорость 160 - 210 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Меркурий" МЕРНАЯ ЛИНИЯ - участок акватории, предназнач. для проведения ходовых испытаний судов. Дл. М. л. 3 - 5 м. миль (5,5 - 9 км); её отд. участки обозначают береговыми створными знаками. По времени прохождения судна между ними определяют его скорость. МЕРНАЯ ЦЕПЬ - то же, что чейн. "МЕРСЕДЁС-БЕНЦ" (Mercedes-Benz) - назв. автомобилей и автобусов, выпускаемых концерном "Даймлер-Бенц" (Daimler-Benz) в ФРГ с 1926 и его браз. филиалом (с 1956). В 1986 изготовлялись легковые автомобили ср., большого и высшего классов (рабочий объём двигателей 2 - 5,55 л, мощность 53 - 220 кВт, Макс. скорость 160 - 250 км/ч), грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 2,8 - 36 т, грузоподъёмность 1 - 24 т, мощность двигателей 53 - 368 кВт) и автобусы пассажировместимостью 14 - 174 чел. См. рис. Легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" Грузовой автомобиль "Мерседес-Бенц" МЕРСЕРИЗАЦИЯ [от имени англ. изобретателя Дж. Мерсера (J. Мегсег; 1791 - 1866)] - обработка хл.-бум. или целлюлозных материалов водным р-ром щёлочи или жидкого аммиака (обычно при 20 - 25 С). М. придаёт материалам блеск, повышает гигроскопичность и способность окрашиваться, увеличивает сопротивление разрыву. МЁРТВАЯ ЗОНА радиоприёма - зона вокруг радиопередатчика, в к-рой отсутствует приём его сигналов. Возникает наиболее часто на декаметровых волнах и объясняется особенностями их распространения. Радиоволны, распространяющиеся вдоль земной поверхности, практически полностью затухают на сравнительно небольшом (неск. десятков км) расстоянии от передатчика, а отражённые от ионосферы возвращаются на Землю на гораздо большем (сотни или тыс. км) расстоянии от него. Ширина М. з. определяется мощностью радиопередатчика, углом возвышения максимума его излучения относительно поверхности Земли и состоянием ионосферы. М. з. наз. также зоной молчания (см. рис.). К ст. Мёртвая зона радиоприёма. Схема отражения пространственных волн декаметрового диапазона: D, Е. F1 и F2 - ионосферные слои; П - радиопередатчик МЕРТВАЯ ЗОНА ЗАЩИТЫ - участок ЛЭП, в пределах к-рого при КЗ релейная защита не срабатывает. М. з. з. может находиться вблизи места установки защиты (максимальная направленная защита) или на противоположном конце защищаемой линии (токовая отсечка, поперечная дифференциальная защита). Если повреждение электроустановки происходит в М. э. з., то срабатывает т. н. резервная защита. "МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ" - то же, что Нестерова петля. МЕРТВАЯ ТОЧКА - крайнее положение поршня в поршневой машине, при к-ром скорость поршня равна нулю. Существуют 2 крайних положения; верхняя М. т. (внутр. М. т. в двигателе с противоположно движущимися водном цилиндре поршнями), соответствующая наибольшему удалению поршня от вала, и нижняя М. т. (нар. М. т.), соответствующая наименьшему удалению поршня от вала. МЕРТВЫЙ ЯКОРЬ - металлич. или ж.-б. конструкция большой массы, служащая для удержания на месте с помощью якорь-цепи (бриделя) или троса швартовых бочек, плавучих маяков, бакенов и др. МЕРТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ (нем. Mortel, от лат. mortarium - известковый раствор) - мелкозернистые порошки (смеси), применяемые в виде строит. р-ров для заполнения швов огнеупорной кладки пром. печей и др. тепловых агрегатов. МЕССБАУЭРА ЭФФЕКТ [по имени нем. физика Р. Мёссбауэра (R. Mossbauer; p. 1929)], ядерный гамма-резонанс (ЯГР), - испускание и поглощение у-квантов (см. Гамма-излучение) атомными ядрами, связанными в твёрдом теле, при к-рых практически нет расхода энергии на "отдачу" ядра. При М. э. испускаемый или поглощаемый у-квант обменивается импульсом не с отд. ядром, а со всем кристаллом в целом, масса к-рого несоизмеримо больше массы у-кванта. Поэтому кинетич. энергия ядра, испускающего или поглощающего у-квант, практически не изменяется, а энергия у-кванта оказывается равной энергии квантового перехода, т. е. разности внутр. энергий ядра в возбужд. и осн. состояниях. При М. э. наблюдаются очень узкие спектральные линии излучения и поглощения у-излучения (отношение энергетич. ширины линии к энергии у-кванта порядка 10-13 - 10-16). М. э. используется для измерений внутр. магнитных и электрич. полей в твёрдых телах, для разведки и экспресс-анализа руд в геологии, для измерения скоростей и вибраций и др. МЕСТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ - электрическая сеть напряжением до 35 кВ для электроснабжения потребителей электроэнергии в пром-сти, с. х-ве и др. в радиусе не более 15 - 30 км. Может быть радиальной, магистральной или замкнутой. М. э. с. напряжением выше 1 кВ всегда 3-проводные, напряжением 380/220 и 220/127 В - 4-проводные (3 фазных провода и нулевой). МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО - природное скопление минер. в-ва, содержащее нужные человеку минералы (компоненты), по кол-ву, качеству и условиям залегания пригодные для пром. использования при существующем уровне техники и в данных экон. условиях (пром. М. п. и.) либо в будущем, при изменившихся технико-экон. условиях (непром. М. п. и.). МЕТА... (от греч. meta - между, после, через) - составная часть сложных слов, означающая промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, превращение (напр., метасоматоз, метацентр). МЕТА- в химии - см. Орто-, мета-, пара-в химии. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ - покрытие поверхности изделия слоем металла или сплава для сообщения ей физ., хим. и механич. свойств, отличных от свойств металлизируемого материала. Применяется для защиты изделий от коррозии, износа, эрозии, повышения контактной электрич. проводимости, в декоративных и др. целях. Виды М.: электролитич., хим., газопламенная (напыление), плакированием, осаждением хим. соединений из газовой фазы, электрофорезом, вакуумная, взрывная, лазерная, плазменная, погружением в расплав, диффузионная и др. См. рис. К ст. Металлизация. Общий вид газового металлизатора МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - общее назв. строит. конструкций, выполненных из металлов. Наиболее распространены стальные конструкции. Эффективны конструкции из лёгких сплавов. См. также Алюминиевые конструкции. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ - обособл. частицы металлов и сплавов обычно сложной поликриcталлич. структуры разл. размеров (от 1 до 200 мкм) и формы. Применяются для изготовления деталей и изделий методами порошковой металлургии, а также в качестве пигментов. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ - обычно длинномерные изделия разл. поперечного сечения (уголки, швеллеры, листы, трубы, рельсы и т. д.), полученные прокаткой (прокатные профили), прессованием (прессованные профили), гибкой (гнутые профили). Поперечное сечение М. п. может изменяться по длине изделия (см. Переменный профиль). МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОСТ - мост, пролётное строение к-рого выполнено из металла (в осн. из углеродистой горячекатаной или низколегированной стали). В М. м. с большими пролётами применяют сталь повыш. прочности с легирующими добавками. Опоры М. м. сооружают обычно из бетона и ж.-б. за исключением мостов, у к-рых вся надфундаментная часть сделана из металла (арочные, рамные и т. д.). М. м. строят под автомобильные и ж.-д. нагрузки, пешеходные, для прокладки коммуникаций. Особенности М. м. - лёгкость конструкций, возможность заводского изготовления крупных элементов и удобство их соединения при монтаже. См. рис. Автодорожный металлический мост с ездой поверху Железнодорожный металлический мост с ездой понизу Основные элементы пролётного строения металлического моста (вверху - железнодорожного с ездой понизу; внизу - автодорожного с ездой поверху): 1 и 2 - продольная и поперечная балки; 3 - решётка главной фермы; 4 - поперечные связи; 5 и 6 - верхний и нижний пояса фермы; 7 - асфальтобетонное покрытие; 8 - ортотроп-ная плита; 9 - главная балка со сплошной стенкой; 10 - тротуарные консоли МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ - наука, изучающая связь между составом, строением и св-вами металлов и сплавов, а также их изменения при разл. внеш. воздействиях (тепловом, механич., хим. и т. д.). Осн. практич. задача М. - изыскание оптим. состава и обработки сплавов для получения заданных св-в. М. условно разделяется на теоретическое, рассматривающее общие закономерности строения и процессов, происходящих в металлах и сплавах при разл. воздействиях, и прикладное, изучающее основы технологич. процессов обработки (термич. обработка, литьё, обработка давлением) и конкретные классы металлич. материалов. Составная часть М. - металлография. МЕТАЛЛОВОЗ - специализир. автомобиль или седельный тягач с полуприцепом для перевозки длинномерных металлич. изделий. М. имеет открытую платформу с кониками для размещения груза. Длина перевозимых изделий 6 - 14 м. МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - высокоинтенсивный газоразрядный источник света, в к-ром оптич. излучение возникает в результате электрич. разряда в смеси газа с парами металлов. Основу М. п. составляет разрядная трубка из прозрачного кварцевого стекла с герметично впаянными электродами, заполненная строго дозированными кол-вами инертного газа, ртути и галогенных соединений металлов (напр., иодидов таллия, натрия, индия). Электрич. разряд зажигается в атмосфере инертного газа, затем по мере нагрева трубки ртуть испаряется, в лампе формируется дуговой разряд и устанавливается определ. давление излучающих паров вводимых галогенных соединений. М.л. характеризуются высокой световой отдачей (до 130 лм/Вт), широко применяются для общего и спец. освещения (в т. ч. в разл. технологич. процессах). МЕТАЛЛОГЕНИЯ (от металлы и греч. -geneia - часть сложного слова, означающая происхождение, создание) - науч. дисциплина, изучающая геол. закономерности размещения рудных месторождений в земной коре во времени и пространстве. В результате металлогенич. исследований составляются карты, используемые для геол. прогноза и науч. обоснования поисков полезных ископаемых. МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП - оптич. прибор, служащий для рассмотрения металлич. поверхностей в отражённом свете. М. м. имеет спец. осветит. систему и применяется для изучения и фотографирования микроструктуры металлов и сплавов при больших увеличениях (до 2000 раз). МЕТАЛЛОГРАФИЯ (от металлы и ...графил) - раздел металловедения, занимающийся изучением изменений структуры металла при изменении хим. состава и под влиянием внеш. воздействия (теплового, механич. и др.). МЕТАЛЛОИДЫ (от металлы и греч. eidos - вид, облик, образ) - устар. назв. неметаллов. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ЛАМПА - электронная лампа (триод, тетрод), баллон к-рой выполнен из металла и керамики, имеющих близкие коэфф. теплового расширения. Обладает высокой термостойкостью, малыми диэлектрич. потерями на СВЧ. имеет малые значения индуктивностей и ёмкостей выводов. М. л. широко применяются в качестве приёмно-усилительных ламп и генераторных ламп в коаксиальных колебат. системах в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - нерекомендуемое назв. спечённых материалов. МЕТАЛЛОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА, литохимическая съёмка, металлометрия, - один из осн. видов геохим. поисков полезных ископаемых по первичным или вторичным ореолам рассеяния. Заключается в отборе проб по сети, соответствующей детальности (масштабу) съёмки, из коренных пород или рыхлых отложений (наносов) и последующем их анализе (обычно спектральном). Цель М. с. - выявление повыш. (по сравнению с фоновыми) содержаний микроэлементов - т. н. металлометрич. (геохим.) аномалий. МЕТАЛЛООПТИКА - раздел оптики, в к-ром изучаются оптич. св-ва металлов. Вследствие большой концентрации носителей тока (электронов проводимости) металлы обладают не только высокой электрич. проводимостью, но также и нек-рыми особыми оптич. св-вами. В широком интервале частот электромагнитных волн (от радиоволн до видимого света) металлы отличаются большой отражат. способностью (металлич. блеск) и сильным поглощением (даже очень тонкие металлич. плёнки практически непрозрачны). В интервале частот УФ и особенно рентгеновского излучений металлы по своим оптич. св-вам не отличаются от диэлектриков. МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых атом металла непосредственно связан с атомом углерода. Различают полные (симметричные) М. с. общей ф-лы RnM и смешанные (несимметричные) RnMXm [R - органич. радикал, М - металл, п или (n + т) - степень его окисления, X - галоген, водород, гидроксильная группа и т. д.]. Отличаются высокой реакц. способностью. Применяются как катализаторы в органич. синтезе, исходные в-ва при получении разл. хим. соединений, чистых металлов и металлич. покрытий, стабилизаторы полимеров и др. См. также Алюминийорганические соединения, Магнийорганические соединения, Ртутьорганические соединения. МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЕ СМАЗКИ - см. Эффект безызносности. МЕТАЛЛОПЛАСТ - материал из металлич. листа (сталь, титан, алюминий и его сплавы) толщ. 0,3 - 1,2 мм с одно- или двухсторонним покрытием толщ. 0,05 - 1 мм из полиолефинов, поливинилхлорида, фторопластов, полиамидов или др. полимеров. Получают наклеиванием полимерной плёнки, погружением листа в расплав полимера, нанесением полимерной пасты или напылением порошкообразного полимера. Обладает электроизоляц. св-вами, пригоден для мех. обработки, переработки штампованием, сваркой, не требует декоративной отделки. Применяется в произ-ве кузовов автомобилей, корпусов холодильников, стиральных машин, телевизоров, тары для хранения агрессивных жидкостей, строит. деталей. МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ - материалы на основе термопластов, синтетич. смол или каучуков, содержащие наполнитель в виде порошков (Fe, Cu, A1, Ag, Ni, Sn) или волокон (сталь, Be, В, Mo, W, Ti). Заменяют цветные металлы в изделиях, к-рые должны иметь высокую теплопроводность и низкий температурный коэфф. расширения (напр., детали подшипников); применяются также в произ-ве магнитных лент, устройств для отвода статич. электричества, токопроводящих элементов в диэлектриках и МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент для обработки заготовок (преим. металлич.) снятием стружки. М. и. должен иметь характерную геометрию (см. Геометрия резца) и обладать достаточной стойкостью в процессе обработки. Осн. виды станочного М. и.: резцы, свёрла, протяжки, фрезы, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, абразивный инструмент. К ручному М. и. относятся зубила, напильники, ножовки, шаберы и др., а также разл. ручные машины. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ СТАНОК - машина для обработки изделий в основном снятием стружки реж. инструментом; применяется также для обработки неметаллич. материалов - пластмасс, стекла, керамики и др. По степени специализации М. с. бывают: универсальные (общего назначения) - для выполнения разл. операций при обработке деталей; широкого назначения - для выполнения огранич. числа операций на изделиях широкой номенклатуры; специализированные - для обработки деталей одного наименования или неск. наименований, сходных по конфигурации, но имеющих разл. размеры-; специальные - для обработки деталей одного типоразмера. Получили распространение многооперац. станки, или обрабатывающие центры, на к-рых выполняются разл. операции в результате автоматич. смены реж. инструментов. В зависимости от степени автоматизации различают; станки-автоматы (в т. ч. с числовым программным управлением), представляющие собой систему механизмов и устройств (электронных, электрич., пневматич., гидравлич.), в к-рых полностью механизированы процессы получения, преобразования, передачи и использования энергии, материала информации (см. также Гибкий производственный модуль); станки-полуавтоматы, работающие с автоматич. рабочим циклом, к-рый прерывается по окончании обработки детали и возобновляется после снятия готовой детали и установки след. заготовки; станки с ручным управлением. По точности обработки различают М. с. нормальные, повыш., высокой, особо высокой и особой (см. Мастер-станок) точности; по технологич. признаку или типу инструмента - токарные, сверлильные и расточные; шлифовальные и доводочные; комбинированные; зубо- и резьбообрабатывающие; фрезерные; строгальные, долбёжные и протяжные; разные. См. рис. Основные узлы (сборочные единицы) металлорежущего станка: 1 - главный привод (сообщает движение инструменту или заготовке, обычно закреплённым в шпинделе); 2 - базовые детали; 3 - приводы подачи и позиционирования (перемещают инструмент относительно заготовки для формирования обрабатываемой поверхности) Структурная схема металлорежущего станка: I0 - входная информация (чертёж, маршрутная технология, управляющая программа); I1 - выходная информация (сведения о фактических размерах обработанного на станке изделия по результатам его измерения); М0 - заготовки; M1 - детали; E - энергия; 1 - подсистема управления, обеспечивающая на основе входной внешней информации и дополнительной внутренней текущей информации от контрольно-измерительных устройств правильное функционирование остальных подсистем в соответствии с поставленной задачей; 2 - подсистема контроля; 3 - подсистема манипулирования, обеспечивающая доставку заготовок к месту обработки, зажим в заданной позиции, перемещение к месту контроля и вывод готовых изделий из рабочей зоны станка, а также смену инструмента и приспособлений; 4 - подсистема обработки МЕТАЛЛОТЕРМИЯ (от металлы и греч. therme - теплота, жар) - отрасль металлургии, использующая процессы восстановления металлов из оксидов и др. соединений более активными металлами с выделением большого кол-ва теплоты. В качестве металлич. восстановителя широко применяют алюминий (алюминотермия). К М. принято относить и восстановление неметаллом - кремнием (силикотермия). Различают металлотермич. процессы: внепечной, в к-ром теплота реакций достаточна для восстановления и расплавления перерабатываемых материалов; электропечной, в к-ром часть теплоты подводят электронагревом; вакуумный, в к-ром реакции проводят в условиях вакуума из-за повыш. летучести нек-рых продуктов. МЕТАЛЛОТКАЦКИЙ СТАНОК - автоматич. ткацкий станок для изготовления тканых металлич. сеток из проволоки - стальной, из цветных металлов и сплавов (круглого, квадратного, прямоугольного и др. сечений). М. с. по принципиальной схеме не отличается от обычного ткацкого станка. МЕТАЛЛОФИЗИКА, физика металлов, - раздел физики, в к-ром изучаются атомно-кристал-лич., дефектная (см. Дефекты металлов) и гетерофазная структуры металлов и сплавов и их физ.-хим. св-ва; процессы, происходящие в металлах и сплавах при их получении, механич. и термич. обработке, а также в условиях их службы в изделиях. М. - теоретич. основа металловедения. Выводы М. имеют большое практич. применение в металлургии, машиностроении, электротехнике и т. д. МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩЕЕ ТОПЛИВО - топливо для ракетных двигателей, в состав к-рого входят лёгкие металлы (литий, бериллий, магний, алюминий и др.) в виде порошка или хим. соединений (гидридов, металлоорганич. соединений). Металлы в их соединения в ряде случаев увеличивают уд. импульс топлива. Применяются алюминизиров. твёрдые ракетные топлива, а также жидкое пусковое М. т. (триэтилалюминий) для обеспечения хим. зажигания в двигателях, использующих жидкий кислород в качестве окислителя. МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЕ КРАСИТЕЛИ - кислотные красители (преим. азокрасители), содержащие в молекуле атом хрома, кобальта или меди. Образуют неяркие окраски, устойчивые к действию света и мокрым обработкам. Применяются для крашения шерсти (водорастворимые М. к.) и полиамидных волокон (нерастворимые М. к.). МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - электродвигатель, предназнач. для использования в металлургич. произ-ве. Имеет повышенную механич. прочность, конструкция предотвращает запыление внутр. объёма машины. М. э. используется для привода механизмов, работающих в циклич. режиме со значит. перегрузками при повыш. темп-ре. Мощность М. э. достигает неск. сотен кВт. МЕТАЛЛУРГИЯ (от греч. metallurged - обрабатываю металлы, добываю руду) - область науки, техники и отрасль пром-сти, охватывающие процессы получения металлов из руд или др. материалов, а также процессы, сообщающие металлич. сплавам путём изменения их хим. состава и строения (структуры) св-ва. соответствующие назначению. К М. относятся: процессы обработки руд с целью их подготовки к извлечению металлов (дробление, обогащение, окускование и пр.); процессы извлечения металлов из руд и др. материалов; очистка металлов от нежелат. примесей (рафинирование); произ-во металлов и сплавов; термич., химико-термич. и термомеханич. обработка металлов; обработка металлов давлением и литьём; покрытие в декоративных или защитных целях поверхности изделий из металла слоями др. металла и диффузионное внедрение в поверхностные слои металлич. изделий др. металлов и неметаллов. М. включает также металловедение. М. - одна из важнейших отраслей совр. пром-сти. Масштабы произ-ва металлов (в первую очередь стали) характеризуют технико-экономич. уровень развития страны. См. также Гидрометаллургия, Пирометаллургия, Цветная металлургия, Чёрная металлургия. См. рис. К ст. Металлургия. Передел чугуна в сталь на металлургическом заводе МЕТАЛЛЫ (нем. Metall; первоисточник: греч. metallon - шахта, руда, металл) - простые вещества, обладающие высокими теплопроводностью и электрич. проводимостью, ковкостью, блеском и др. характерными св-вами, к-рые обусловлены наличием в их кристаллич. решётке большого числа свободно перемещающихся электронов. Этими св-вами обладают примерно 80 хим. элементов и множество металлич. сплавов. Все М. и сплавы делят на ч ё р н ы е (к ним относят железо и сплавит аа его основе; на их долю приходится ок. 95% производимой в мире металлопродукции) и цветные, или, точнее, нежелезные (все остальные металлы и сплавы). По физ. и хим. св-вам и характеру залегания в земной коре нежелезные металлы можно подразделить на след. группы: лёгкие - алюминий, магний, титан, бериллий, литий, натрий, калий, кальций, рубидий, цезий, стронций, барий; тяжёлые - медь, никель, кобальт, свинец, олово, цинк, кадмий, сурьма, висмут, ртуть; тугоплавкие - вольфрам, молибден, ниобий, тантал, рений, ванадий, хром, цирконий, гафний; благородные (драгоценные) - золото, серебро, платина и платиноиды (рутений, родий, палладий, осмий, иридий); рассеянные - галлии, индий, таллий; редкоземельные - скандии, иттрий, лантан и все лантаноиды, радиоактивные - технеций, франций, радий, полоний, актиний, торий, протактиний, уран и все трансурановые элементы. М., к-рые производят и используют в огранич. масштабах, наз. редкими. К ним относят все рассеянные и редкоземельные М., большую часть тугоплавких, радиоактивных и нек-рые лёгкие М. (бериллий, литий, рубидий, цезий). Приведённая классификация условна: многие М. могут быть отнесены к разным группам одновременно (напр., тугоплавкий М. рений - типичный рассеянный элемент, лёгкий М. титан считается также тугоплавким и т. д.). М. играют огромную роль в совр. технике. Обычно в пром-сти М. применяют не в чистом виде, а в виде сплавов (св. 10 тыс.). В связи с развитием ПП и ядерной техники постоянно расширяется произ-во и применение особо чистых металлов (чистотой, напр., 99,9999% и выше). См. также Металлургия, Металловедение, Сплавы. МЕТАМОРФИЗМ (от греч. metamorphoomai - подвергаюсь превращению, преображаюсь) - процессы изменения структуры, минерального, а иногда и хим. состава горных пород в земной коре под влиянием повыш. темп-р, давлений и хим. воздействий. При М. в горных породах происходят перекристаллизация, перегруппировка в-ва обычно с образованием новых минералов. В зависимости от преобладающей роли давления или темп-ры соответственно различают динамометаморфизм и термический М. М., происходящий вблизи изверж. горных пород, наз. контактным, а М. набольших площадях при одновременном воздействии темп-р и давления - региональным. С процессом М. связано формирование раз л. месторождений полезных ископаемых. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - горные породы, возникшие в результате преобразования осадочных или изверж. пород при метаморфизме, с полным или значит. изменением их минер. состава, структуры и текстуры. Типичные М. г. п. - кристаллич. сланцы, контактовые роговики, гнейсы, амфиболиты, эклогиты, мраморы, кристаллич. известняки, филлиты, кварциты и др. Большинство М. г. п. обладают сланцеватостью. МЕТАН (от метил и -ан - суффикс, употребляемый для образования названий насыщ. углеводородов), болотный газ, СН4 - бесцветный газ; tкип - 161,6 °С. Гл. составная часть природного горючего и рудничного газов, содержится в газах нефтепереработки, образуется при газификации твёрдых топлив. Применяется для получения ацетилена, синильной к-ты, хлороформа, технич. углерода и др. в-в, а также как топливо. МЕТАНОЛ - то же, что метиловый спирт. МЕТАНТЕНК, метантанк (от метан и англ. tank - бак, цистерна), - сооружение для биологической очистки сточных вод с помощью анаэробных бактерий. Представляет собой резервуар значит. вместимости (до неск. тыс. м3) для минерализации органич. в-в, выделяемых в отстойниках при очистке сточных вод. МЕТАСОМАТОЗ, метасоматизм [от мета... и греч. soma (somatos) - тело], - процесс замещения горных пород и минералов др. минер. образованиями, происходящий в твёрдом состоянии и с существ. изменением хим. состава исходных пород, но обычно при сохранении их объёма. М. часто рассматривается как метаморфизм с изменением хим. состава пород. Он совершается при участии хим. активных растворов эндо- или экзогенного происхождения в широком диапазоне темп-р и давлений и сопровождается привносом - выносом в-ва. М. играет важную роль в формировании месторождений мн. полезных ископаемых. МЕТАСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (от мета... и лат. stabilis - устойчивый) - относительно устойчивое состояние системы, из к-рого она может перейти в более устойчивое состояние под действием внеш. возмущения или самопроизвольно (вследствие внутр. флуктуации); в последнем случае вероятность перехода значительно меньше, чем для нестабильного состояния. 1) М. с. для термодинамических систем - состояние неустойчивого равновесия (см. Равновесие термодинамическое). Под влиянием достаточно сильных внеш. воздействий система переходит из М. с. в другое, более устойчивое состояние. В М. с. находятся, напр., перегретая жидкость - жидкость, темп-pa к-рой выше темп-ры кипения при данном давлении; переохлаждённый (пересыщенный) пар - пар, темп-pa к-рого ниже темп-ры конденсации при данном давлении; пересыщенный раствор - р-р, концентрация к-рого превосходит концентрацию насыщ. р-ра при данных темп-ре и давлении, и т. д. 2) М. с. для квантовых систем (систем, описываемых законами квантовой механики) - состояния с повыш. энергией системы (возбуждённые состояния), к-рые обладают относит. устойчивостью и могут существовать длит. время. М. с. возможны, напр., у атомов, молекул и атомных ядер. МЕТАТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР - см. в ст. Триммер. МЕТАЦЕНТР - точка, от положения к-рой зависит устойчивость равновесия (остойчивость) плавающего тела. При равновесии на плавающее тело, кроме силы тяжести Р, приложенной в центре тяжести (ЦТ) тела (см, рис.), действует ещё выталкивающая сила А, линия действия к-рой проходит через т. н. центр водоизмещения - ЦВ (центр тяжести массы жидкости в объёме погружённой части тела). В наиболее важном для практики случае, когда плавающее тело имеет продольную плоскость симметрии, точка пересечения этой плоскости с линией действия выталкивающей силы и наз. М. При наклонах тела положение М. меняется. Плавающее тело будет остойчивым, если самый низший из М. (иногда только его и наз. М.) будет лежать выше центра тяжести тела. Возвышение М. над ЦТ наз. метацентрической высотой и является мерой остойчивости тела. Положение метацентра М при устойчивом (а) и неустойчивом (б) равновесии плавающего тела: ЦТ - центр тяжести плавающего тела; ЦВ - центр водоизмещения; Р - сила тяжести плавающего тела; А - подъёмная (выталкивающая) сила "METEОP" - сов. метеорологич. космич. система, включающая метеорологич. ИСЗ "Метеор", пункты приёма, обработки и распространения метеоинформации, службы контроля бортовых систем ИСЗ и управления ими. Предназначена для регулярного сбора метеоинформации в целях оперативной работы службы погоды и науч. исследований. Система начала функционировать в составе ИСЗ "Космос-144" - "Космос-156" с 27 апр. 1967. В дальнейшем работу системы обеспечивали ИСЗ "Космос-184, -204, -226". С 26 марта 1969 метеорологич. ИСЗ получили наименование "Метеор". С 11 июля 1975 на орбиты выводятся ИСЗ "Метеор-2", с 24 окт. 1985 - "Метеор-3". Разделяются на оперативные (осуществляющие гидрометеорологич. наблюдения) и экспериментальные (используются для работ по расширению гидрометеорологич. наблюдений и наблюдений, необходимых для исследований природных ресурсов Земли, отработки методов дистанц. измерений). Высота орбиты 600 - 900 км, на орбите постоянно находятся 2 - 3 ИСЗ "М.". Используется аппаратура, работающая в раз л. диапазонах - видимом, ИК, СВЧ. Данные с борта ИСЗ принимаются сетью наземных пунктов и по каналам связи передаются в Гидрометцентр СССР. МЕТЕОРНАЯ ОПАСНОСТЬ - опасность столкновения КА с твёрдыми частицами межпланетной среды. Частицы массой в десятки мг могут вызвать пробой оболочки КА, столкновения с более мелкими частицами приводят к постеп. эрозии оболочки, помутнению оптич. и др. незащищ. поверхностей приборов. М. о. существует и для КА, находящихся на поверхности небесных тел, не имеющих атмосферы. На КА применяются меры по противометеорной защите (напр., экраны). МЕТЕОРНЫЙ ПАТРУЛЬ - астрономич. инструмент для фотографирования метеоров. Состоит из ряда широкоугольных фотогр. камер, установл. на одной монтировке и направл. на разные участки неба (см. рис.). Наблюдения ведут с помощью двух или более М. п., устанавливаемых на расстоянии неск. км друг от друга. К ст. Метеорный патруль. Группа фотокамер на монтировке МЕТЕОРОГРАФ (от греч. meteoros - поднятый вверх, небесный, meteor a - атмосферные и небесные явления и ...граф) - метеорологич. прибор для автоматич. записи темп-ры, давления и влажности воздуха, а иногда скорости ветра во время подъёма прибора (на шарах-зондах, самолётах и т. п.) от земли до высоких слоев атмосферы. М. объединяет термограф, барограф, гигрограф. Различают зондовые М., поднимаемые в атмосферу на шаре-зонде до 40 км, самолётные - до 10 км, змейковые (на аэрология, змеях) - до 7 км, и др. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ - измерит. система для получения аэрологич. данных в слое атмосферы толщ, до 40 км. При работе М. р. с. совместно с радиозондом определяются на разл. высотах значения атм. давления, темп-ры, влажности воздуха, скорости и направления ветра, а при работе совместно с уголковым отражателем - только скорости и направления ветра. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - предназначена для регулярных наблюдений за состоянием атмосферы, включающих измерения темп-ры, давления и влажности воздуха, скорости и направления ветра, определение др. хар-к состояния атмосферы (облачность, осадки, видимость, солнечная радиация, ДВ излучение Земли и атмосферы), определение начала, окончания и интенсивности атм. явлений. В число приборов М. с. входят актинометры, анемометры, барометры, гелиографы, гигрометры, осадкомеры и др. Наблюдения обычно ведутся по стандартной программе и используются для составления прогнозов погоды, изучения климата и его изменений, предупреждения о неблагоприятных метеорологич. явлениях. Различают М. с. наземные, дрейфующие (ДАРМС), устанавливаемые на судах, на буях в открытом море. Данные наблюдений передаются с М. с. посредством телеизмерений. МЕТЕОРОЛОГИЯ (от греч. meteoros - поднятый вверх, небесный, meteora - атмосферные и небесные явления и ...логия) - наука о земной атмосфере, её строении, св-вах и происходящих в ней процессах. Изучая физ. св-ва атмосферы и происходящие в ней явления, М. рассматривает их во взаимной связи со св-вами и влиянием подстилающей поверхности (суша, море). Одна из гл. задач М. - прогноз погоды на разл. сроки. МЕТИЗЫ (сокр. от металлические изделия) - стандартизов. металлич. изделия разнообразной номенклатуры. К М. пром. назначения относят стальную холоднокатаную ленту, стальную проволоку и изделия из неё (гвозди, канаты, сетка, сварочные электроды и др.), крепёжные детали (болты, гайки, шпильки, винты, заклёпки и др.), ж.-д. костыли, противоугоны и т. д. К М. широкого назначения относят стальные помольные шары для мельниц, жел. вилы, пилы, нолей и т. д. МЕТИЛ - см. в ст. Алкил. МЕТИЛАКРИЛАТ, метиловый эфир акриловой кислоты, CH2=CHCOOCH3 - бесцветная жидкость с резким запахом; tкип 80,2 °С. По хим. св-вам подобен метилметакрилату. Применяется в синтезе полимеров и как пластификатор. МЕТИЛБЕНЗОЛ - то же, что толуол. МЕТИЛБУТАДИЕН - то же, что изопрен. МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, метиловый эфир метакриловой кислоты, CH2=C(CH3)COOCH3 - бесцветная жидкость с характерным запахом; tкип 100,6 °С. Легко полиме-ризуется, образуя твёрдый оптически прозрачный полиметилметакрилат (см. также Стекло органическое). МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ, метанол, СН3ОН - бесцветная жидкость со слабым запахом, напоминающим запах этилового спирта; tкип 64,5 °С. Сильный яд (приём внутрь 30 мл М. с. смертелен). Используется в синтезе формальдегида, уксусной к-ты, эфиров (напр., диметилтерефталата - сырья в произ-ве полиэфирного волокна), как добавка к топливам, повышающая их октановое число, и т. д. МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА [С6H7O2(ОH)3-x(ОСН3)x]n-твёрдый продукт обработки щелочной целлюлозы метилхлоридом. Плавится (с разложением) при 290 - 305 °С. Загуститель эмульсионных красок, пищ. продуктов, фармацевтич. препаратов, пластификатор, эмульгатор и др. МЕТЛАХСКИЕ ПЛИТКИ [от назв. немецкого города Метлах (Mettlach), ныне в ФРГ] - устаревшее назв. керамических плиток для полов. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ - проходная печь для нагрева металлич. заготовок перед прокаткой, ковкой или штамповкой. В М. п. заготовки проталкивают навстречу движению продуктов сгорания топлива; при таком противоточном движении достигается высокая степень использования теплоты, подаваемой в печь. Заготовки проходят последовательно 3 теплотехнич. зоны: методич. (зону предварит. подогрева), сварочную (зону нагрева) и томильную (зону выравнивания темп-р в заготовке). М. п. классифицируют по числу зон отопления в сварочной зоне (2-, 3-. 4-, 5-зонные), по конструктивным особенностям (с ниж. обогревом, с наклонным подом и т. д.). М. п. отапливают газообразным или жидким топливом. См. рис. Общий вид трёхзонной толкательной методической печи: I - методическая зона; II - сварочная зона; III - томильная зона; 1 - толкатель; 2 - горелка; 3 - охлаждаемые подовые трубы; 4 - нагреваемые заготовки; 5 - вертикальный канал для отвода продуктов сгорания (дымопад); 6 - дымовой боров; 7 - рекуператор; 8 - дымовая труба; 9 - воздушный вентилятор МЕТОЛ, N-метил- пара -аминофенолсульфат, НОС6H4NНСН3*1/2H2SO4 - бесцветные кристаллы, темнеющие на свету; при 240 - 260 °С плавится с разложением. В водном р-ре постепенно окисляется кислородом воздуха. Проявляющее в-во в фотографии. Особенно эффективен в комбинации с гидрохиноном (т. н. метол-гидрохиноновые проявители). МЕТОПЫ (греч., ед. ч. metope) - прямоугольные (обычно почти квадратные) плиты, к-рые, чередуясь с триглифами, образуют фриз дорического ордера (см. Ордер архитектурный). МЕТР (франц. metre, от греч. metron - мера) - ед. длины в СИ. Обозначение - м. 1 м равен длине пути, проходимого светом в вакууме за 1/299 792 458 доли секунды (определение, принятое XVII Генеральной конференцией по мерам и весам, 1983). До введения в 1960 определения М. через длину световой волны пользовались междунар. прототипом М. - эталоном в виде штриховой меры длины - бруса Х-образного сечения из сплава платины (90%) и иридия (10%), хранящимся в Междунар. бюро мер и весов (в СССР хранятся две копии междунар. прототипа М., Гос. первичный эталон М. и Гос. спец. эталон ед. длины волны для спектроскопии). ...МЕТР (от греч. metreo - измеряю) - составная часть сложных слов, означающих измерит. прибор (напр., барометр, термометр). рН-МЕТР - прибор для измерений или регулирования (в пределах от - 1 до 14 ед. рН) концентрации водородных ионов, к-рая характеризует степень щёлочности или кислотности разл. р-ров (см. Водородный показатель). Состоит из электродной системы, усилителя, индикатора (или самописца), регулирующего устройства и исполнит. механизма. рН-метры по принципу измерения могут быть отнесены к двум типам: потенциометрические (нуль-приборы) и с прямым отсчётом. Применяются для анализа природных вод, почвенных вытяжек, биол. систем и др. МЕТРИКА (от греч. metron - мера, размер) в математике - правило определения того или иного расстояния между любыми двумя точками (элементами) данного множества. МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕР - система мер, осн. на двух единицах: метре (м) - единице длины и килограмме (кг) - единице массы. М. с. м. возникла во Франции в кон. 19 в., в период Великой франц. революции. В 1875 в Париже 17 государствами, в т. ч. и Россией, была подписана Метрич. конвенция для обеспечения междунар. единства и усовершенствования М. с. м. и создана междунар. орг-ция мер и весов (один из её органов - Генер. конференция по мерам и весам). М. с. м., исходя из потребностей практики, включала лишь единицы длины (метр, равный десятимиллионной части 1/4 длины парижского геогр. меридиана), площади (ар, равный площади квадрата со стороной 10 м), объёма (стер, равный объёму куба с ребром 1м), вместимости для жидких и сыпучих тел (литр, равный объёму куба с ребром 0,1 м), массы (грамм - масса воды, заполняющей при О °С куб с ребром, равным 0,01 м). Десятичные приставки к этим единицам - мира (104 - давно не применяется), кило, гекто, дека, деци, санти и милли - обеспечили образование десятичных кратных и дольных единиц. М. с. м. действует в большинстве гос-в мира. Развитие науки и техники вызвало необходимость установления единиц для ряда др. физ. величин, в первую очередь для электрич. и магнитных. В процессе развития М. с. м. были созданы охватывающие широкие области науки и техники отраслевые метрич. системы единиц для механич. величин (МКС, СГС, МТС, МКГСС), для электрич. и магнитных величин (МКСА, СГС и др.), для тепловых величин (МКСГ), для акустич. величин (МКС, СГС) и световых величин (МСС) и введены в употребление не связанные между собой внесистемные единицы. На базе отраслевых систем МКС, МКСА, МКСГ и МСС разработана универс. для всех отраслей науки и техники Международная система единиц (СИ), утвержд. XI Генер. конференцией по мерам и весам в 1960. ...МЕТРИЯ (от греч. metreo - измеряю) - составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову "измерение" (напр., геометрия, фотометрия). МЕТРОЛОГИЯ (от греч. metron - мера и ...логия) - прикладная науч. дисциплина, основывающаяся на достижениях естеств., технич. и обществ. наук, объектом изучения к-рой являются измерения физ. величин, методы и средства обеспечения их единства и требуемой точности. Различают теоретическую М., рассматривающую общие проблемы теории измерений и погрешностей, метрологич. систем и т. д., и прикладную М., занимающуюся теорией и практикой обеспечения гарантиров. точности конкретных измерений и измерит. систем. Выделяют также законодательную М., охватывающую вопросы метрологич. деятельности, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны гос-ва с целью защиты интересов гос-ва. пр-тий или отд. граж- МЕТРОНОМ (от греч. metron - мера и nomos - закон) - прибор с часовым механизмом и маятником, колебания к-рого сопровождаются постукиванием. Частота колебаний (до 200 в 1 мин) регулируется положением грузика на стержне маятника. М. применяется для установления темпа исполнения муз. произведений. . МЕТРОПОЛИТЕН (франц. metropolitam. букв. - столичный, от греч. metropolis - главный город, столица), метро, - вид городского пасс. транспорта, линии к-рого прокладываются в туннелях, по поверхности земли и на эстакадах без пересечения в одном уровне с др. видами транспорта. М. не загромождает уличную дорожную сеть, отличается достаточно высокими скоростями и регулярностью движения поездов, большой провозной способностью. Первая линия М. дл. 3,6 км с паровой тягой поездов была построена в 1863 в Лондоне в туннелях мелкого заложения. Потребность в М. - удобном быстром транспорте - ощущается во мн. крупных городах, особенно с населением св. 1 млн. чел. М. уже эксплуатируется почти в 80 городах мира и во многих проектируется. В крупнейших городах мира (Лондон, Нью-Йорк, Москва, Париж, Токио и др.) сложились разветвлённые сети М. Наибольшее кол-во пассажиров в сутки (ок. 8 млн. чел.) перевозит Московский М., несмотря на то, что обладает не самыми большими в мире протяжённостью линий и числом станций (см. табл.). Наиболее сложная часть М. - станционный комплекс, к-рый включает пасс. платформы, эскалаторные туннели, подземные и надземные вестибюли, переходы, пересадочные узлы и т. п. Среднее расстояние между станциями колеблется от 400 м (Будапешт, старая линия) до 2115 м (Нью-Йорк, ПАТХ); в СССР 1200 - 1800 м. Различают станции колонного или пиленного типа, а также односводчатые, имеющие нек-рые эксплуатац. и архит. преимущества перед первыми. В М. используется только электрич. подвижной состав, напряжение в контактной сети от 600 до 1500 В (в СССР - 825 В). М. оборудуется системами сигнализации, централизации и блокировки и др. совр. устройствами автоматики, обеспечивающими безопасность движения поездов с высокими скоростями (до 100 км/ч) при интервалах движения 1,5 - 2 мин. Метрополитены ряда городов мира (по материалам Международного союза общественного транспорта "Метрополитены мира", 1982) Примечание. По СССР приведены данные на конец 1987. В СССР при стр-ве М. применяются закрытый и открытый способы ведения работ. При закрытом способе проходка туннелей осуществляется горным или щитовым методом без нарушения поверхности земли. При открытом способе разрабатывается котлован, в к-ром сооружают конструкцию туннеля из отд. секций или монтируют обделку из сборных ж.-б. элементов. Для устройства обделок в разных условиях применяются чугунные или ж.-б. тюбинги и др. унифицир. конструкции. Часто используются спец. способы произ-ва работ - искусств. замораживание грунтов, водопонижение, т. н. продавливание обделки в породу, метод "стена в грунте" и т. п. Для предотвращения попадания в М. воды устраивается необходимая гидроизоляция и водоотвод. Для внутр. отделки станций используются высокопрочные долговечные материалы и изделия, обладающие высокими художеств. и архит. качествами. См. рис. Станции метрополитена пиленного (слева) и колонного (справа) типов К ст. Метрополитен. 1. Станция "Киевская". Москва. 2. Эскалаторы станции "Проспект Мира". Москва. 3. Станция "Сходненская". Москва. 4. Центральный зал станции "Невский проспект". Ленинград. 5. Наземная станция "Днепр". Киев. 6. Станция "Улдуз". Баку. 7. Интерьер перронного зала станции "Дефанс". Париж. 8. Центральный зал станции "Гэнтс-Хилл". Лондон. 9. Подземный зал-вестибюль станции "Блаха-Луйза". Будапешт. Общий вид туннеля метрополитена с обделкой из железобетонных тюбингов МЕТЧИК - металлореж. инструмент для нарезания внутр. резьбы в предварительно просверл. отверстиях. Осн. типы М.: ручные (см. рис.) и станочные, гаечные и инструментальные (маточные и плашечные). Для нарезания резьбы в гайках и подобных им деталях особенно большого диаметра на гайконарезных автоматах используют автоматные М. с кривым хвостовиком и сменными убирающимися резьбовыми гребёнками. Метчик МЕХ - выделанная шкура животного с сохранённым (полностью или частично) волосяным покровом; вырабатывают из шкур пушных зверей, мор. зверей, домашних животных. Осн. операции выделки: пи-келевание, дубление, жирование. МЕХ ИСКУССТВЕННЫЙ - текст. изделие, имитирующее натур. мех. Состоит из несущего основания (хл.-бум. или др. пряжи) и ворса (из шерстяной пряжи, хим. волокон, шёлка и т. п.). Различают М. и. тканый, трикотажный, прошивной, клеевой и получаемый приклеиванием ворсинок в электростатич. поле. Покрытие изнанки М. и. пластиками придаёт ему высокие теплозащитные св-ва. МЕХАНИЗАЦИЯ (от греч. mechane - орудие, машина) - замена ручных средств труда машинами и механизмами с применением для их действия раэл. видов энергии в процессах трудовой деятельности. Осн. цели М. - повышение производительности труда и освобождение человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких и утомительных операций. М. обеспечивает развитие производит. сил и служит материальной основой повышения эффективности произ-ва. В зависимости от степени оснащения производств. процессов технич. средствами и рода работ различают частичную и комплексную механизацию. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА - дуговая сварка, при к-рой подача плавящегося электрода (присадочного металла) или относит. перемещение дуги и изделия выполняются с помощью механизмов. Если сварка осуществляется только механизмами, без непосредств. участия человека, в т. ч. и по заданной программе, то она наз. автоматической дуговой сваркой. Широко распространены методы М. д. с. под флюсом и в защитных газах. М. д. с. выполняется с помощью сварочных головок и тракторов для дуговой сварки. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КАРТОТЕКА - устройство для хранения карточек, в к-ром, в отличие от обычных карточек, процесс поиска карточек механизирован. Карточки находятся в коробках (кассетах) и группируются по к.-л. признаку (по алфавиту, номерам, виду информации и т. п.); каждой группе присваивается индекс (код). При поиске нужной карты оператор набирает (задаёт) на пульте управления М. к. индекс карты или её группы, к-рый затем преобразуется в сигнал управления электроприводом. Различают М. к. барабанные, элеваторные, столы-картотеки и др. ЁМКОСТЬ М. к. - от 10 000 до 70 000 карт. М. к. применяют в конторах пром. пр-тий, отделах научно-технич. информации ин-тов и орг-ций, регистратурах и т. п. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ - то же, что ручные машины. МЕХАНИЗМ - 1) система тел, предназначенная для преобразования движения одного или неск. твёрдых тел в требуемые движения др. твёрдых тел. По структурно-конструктивным признакам различают М. шарнирные (рычажные), кулачковые, зубчатые, клиновые, винтовые, фрикц., с гибкими звеньями, с гидравлич., пневматич. и электрич. устройствами и пр. М., в к-рых все точки имеют траектории, лежащие в одной или параллельных плоскостях, наз. плоскими (кривошипно-ползунные, кулачковые, планетарные, клиновые и др.), все остальные М. относятся к пространственным (винтовые, червячные и др.). М. могут иметь одну или более степеней свободы. Наибольшее распространение имеют М. с одной степенью свободы, в к-рых для определённости движения всех звеньев нужно задать закон движения одного звена; реже применяют М. с двумя степенями свободы (напр., дифференциальные). Методы исследования и проектирования М. составляют часть теории машин и механизмов (см. Машин и механизмов теория). 2) Внутр. устройство, система ч. -л., напр. гос. М. управления. 3) Совокупность и последовательность состояний и элементарных стадий процессов, из к-рых складывается к.-л. физ., хим., физиологич. и т. п. явление, напр. М. хим. реакции, М. мышления. МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА - то же, что обгонная муфта. МЕХАНИКА [от греч. mechanike (techne) - искусство построения машин] - наука о перемещениях тел в пространстве и происходящих при этом взаимодействиях между ними. Под М. обычно понимают т. н. классич. механику Ньютона, в основе к-рой лежат Ньютона законы механики и к-рая исследует движения макроскопич. тел со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света в вакууме (с). Движение частиц с большими скоростями (порядка с) рассматривается в относительности теории, а движение микрочастиц изучается в квантовой механике. М. имеет разделы: кинематика, динамика и статика. В зависимости от характера системы различают: М. материальной точки, М. системы точек (важный частный раздел - механика тел переменной массы), М. абсолютно твёрдого тела (напр., гироскопа), М. сплошных сред (включает гидромеханику, упругости теорию, пластичности теорию, реологию). Выводы М. используются в прикладных науках: машин и механизмов теории, строительной механике, гидравлике, сопротивлении материалов и др. МЕХАНИКА ГРУНТОВ - науч. дисциплина, изучающая напряжённо-деформиров. состояние грунтов, условия их прочности и устойчивости, изменения св-в грунтов под влиянием внеш., гл. обр. механич., воздействий. МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД - раздел механики, в к-ром изучаются вопросы гидроаэромеханики, упругости и пластичности тел и т. п. М. с. с. рассматривает в-во как непрерывную среду, не принимая во внимание его дискретного строения (молекулярного, атомного). В основе М. с. с. лежат ур-ния движения или равновесия среды, её неразрывности (сплошности) и закона сохранения энергии, а также соотношения, описывающие связи между напряжениями, деформациями, скоростями и ускорениями деформаций и т. п., темп-рой и др. физ. -хим. параметрами состояния среды. МЕХАНИКА СЫПУЧИХ СРЕД - раздел механики сплошных сред, изучающий движение и равновесие сыпучих тел, состоящих из множества отд. твёрдых частиц (напр., мелкозернистые грунты, цемент, дроблёный уголь). МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ - раздел механики, исследующий движение тел, масса к-рых в процессе движения уменьшается или увеличивается за счёт отделения от тела или присоединения к нему частиц в-ва. К таким телам относятся, напр., ракеты, метеоры, вращающееся веретено со сматывающейся нитью. В ур-ниях движения тела перем. массы необходимо учитывать, помимо внеш. сил, т. н. реактивные силы. Напр., осн. закон динамики поступат. движения тела перем. массы (уравнение Мещерского) имеет вид: где m и v - масса и скорость тела в рассматриваемый момент времени t, F - сумма всех внеш. сил, v1 - скорость присоединяющихся частиц (если dm/dt > > 0) до присоединения или отделяющихся частиц (если dm/dt < 0) после отделения, a (v1 - v)dm/df - реактивная сила. Аппарат для механической звукозаписи: 1 - микроскоп для контроля качества записи; 2 - трубка для отсоса воздуха из-под лакового диска для прижима его к планшайбе; 3 - вращающаяся планшайба со стробоскопическими метками по окружности, по которым контролируется частота вращения; 4 - каретка, обеспечивающая передвижение рекордера 5 при записи МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ - система записи электрич. сигналов звуковых частот посредством изменения формы сигналоносителя (гл. обр. диска) механич. воздействием на него. Аппарат для М. з. содержит вращающий механизм, рекордер и устройство управления (см. рис.;. Обычно М. з. на диск производится от края к центру, и дорожка записи имеет вид спирали. При монофонич. звукозаписи различают запись поперечную, когда записывающий элемент (резец рекордера) совершает механич. колебания в направлении радиуса диска, глубинную, когда резец колеблется перпендикулярно к поверхности диска, и микрозапись (или поперечную запись с уменьшенной максимально допускаемой амплитудой колебаний резца). При стереофонич. звукозаписи резец колеблется в двух взаимно перпендикулярных (стенкам дорожки) направлениях, располож. под углом 45° к поверхности диска (поперечно-глубинная запись). Считывание информации с сигналоносителя обычно осуществляется с помощью электродинамич., магнитоэлектрич. или пьезоэлектрич. датчиков, преобразующих изменения формы поверхности сигналоносителя в электрич. сигналы (см. Звукосниматель, Электропроигрыватель, Электрофон), МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ - энергия механич. движения и взаимодействия тел или их частей. М. э. системы тел равна сумме кинетической энергии и потенциальной энергии этой системы. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ - определение механич. св-в материалов и изделий. По характеру изменения во времени действующей нагрузки различают М. и. статические (на растяжение, сжатие, изгиб, кручение), динамические, или ударные (на ударную вязкость, твёрдость), а усталостные (при многократном циклич. приложении нагрузки). Отд. группу методов образуют длительные высокотемпературные М. и. (на ползучесть, длит. прочность, релаксацию). М. и. проводят при высоких и низких темп-pax, в агрессивных средах, при наличии надрезов и исходных трещин; при нестационарных режимах, при облучении и акустич. воздействиях и др. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - хар-ки поведения тел (большей частью твёрдых) под действием механич. напряжений. М. с. характеризуются механич. напряжениями (см. Прочность), деформациями (см. Пластичность), работой (см. Деформации работа. Ударная вязкость), долговечностью (см. Длительная прочность) и др. М. с. не являются "чистыми" константами материала, но существенно зависят от формы и размеров тела, скорости нагружения, состояния поверхности, влияния окружающей среды, темп-ры испытаний и мн. др. факторов. Мн. М. с. (особенно связанные с разрушением) зависят от структуры материала, поэтому их называют структурно-чувствительными. М. с. определяют по результатам механических испытаний. МЕХАНИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС - газоперекачивающий вакуумный насос, откачивающее действие к-рого осн. на перемещении газа вследствие механич. движения рабочих частей насоса. Различают М. в. н. объёмного действия и молекулярные (кинетические) вакуумные насосы. Во-первых - объём, заполненный газом, периодически отсекается от входа и перемещается к выходу (напр., у поршневого, вращат. пластинчато-роторного насосов). Во-вторых - молекулам газа импульс движения передаётся таким образом, что газ непрерывно перемещается от входа к выходу насоса (напр., в тур-бомолекулярном насосе). МЕХАНИЧЕСКИЙ ОМ - устар. наименование ед. механич. сопротивления акустич. системы в системе единиц СГС. Обозначение - мехом. 1 мехом = 1 дин*с/см=10-2 Н*с/м (см. Ньютон). МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕСС - пресс, у к-рого движение рабочих частей (ползуна с закреплённым на нём инструментом) осуществляется с помощью разл. механизмов (кривошипно-ползунных, винтовых, рычажных, реечных и др.), преобразующих вращат. движение вала электродвигателя в возвратно-поступат. движение рабочих частей. МЕХАНО... (от греч. mechane - машина) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к механике или механизму (напр., механострикция, механотрон). МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАШИНА - агрегат для добычи полезных ископаемых и проходки горных выработок с подачей напорной воды в зону разрушения. Различают М. м. с механич. реж. органом, органом в виде тонких струй воды (5 - 50 МПа для разрушения угля и 50 - 200 МПа для породы), импульсным (300 - 1000 МПа) или комбинир. (механич. и гидравлич.) органом. Осн. достоинства М. м. - отсутствие в призабойном пространстве электрич. энергии и полное пыяеподавление. МЕХАНОПНЕВМОФОРМОВАНИЕ - см. в ст. Вакуум- и пневмоформование. МЕХАНОСТРИКЦИЯ (от механо... и лат. strictio - сжатие, натягивание) - дополнит. упругая деформация, возникающая в ферро-, ферри- и антиферромагнитных телах при наложении механич. напряжений. М. вызывается магнитострикцией, связанной с изменением намагниченности тела при наложении напряжений. М. приводит к отклонениям упругих св-в ферромагнетиков от Гука закона. МЕХАНОТРОН (от механо... и ...трок) - электровакуумный прибор, управление электронным (или ионным) током к-рого осуществляется механич. перемещением одного или неск. электродов. М. предназначены для преобразования механич. величин (перемещений, усилий, ускорений и др.) в электрич. сигналы; используются в качестве датчиков в измерит. устройствах. См. рис. Основные виды механотронов: а - для измерений перемещений и усилий; б - для измерений давления; в - для измерений ускорений и вибраций; А - подвижный анод; К - неподвижный катод; Б - баллон; М - гибкая мембрана или сильфон, с которым жёстко связан анод; С - впаянный в мембрану управляющий стержень; П - плоская пружина - подвижный электрод; ИМ - инерционная масса, укреплённая на подвижном электроде. Стрелками показано направление воздействия механического сигнала: перемещения (О, усилия (f), давления (р), ускорения (а) МЕХАНОХИМИЯ (от механо... и химия) - раздел физической химии, в к-ром изучаются хим. и физ.-хим. превращения в-в при механич. воздействии на них. М. рассматривает твёрдые в-ва (влияние трения, измельчения, деформирования, действия ударных волн, высоких давлений, ультразвука) и жидкости (кавитация). Механич. активацию используют при произ-ве строит. материалов, пластикации каучука, переработке целлюлозы и в др. процессах. Достижения М. важны для материаловедения, отд. разделов геохимии и биологии. МЕЧЕНЫЕ АТОМЫ - см. Изотопные индикаторы.
вверх