ТАБЛЕТИРОВАНИЕ (от франц. tablette - таблетка) - переработка порошкообразного или мелкозернистого материала в куски геометрически правильной и практически одинаковой в каждом случае формы и массы. Наиболее распространённая форма таблеток - цилиндры с плоскими или сферич. основаниями. Технология Т. аналогична технологии брикетирования. Т. применяют гл. обр. в произ-ве лекарств, препаратов, при переработке пластич. масс, изготовлении керамич. ядерного горючего. ТАБУЛИРОВАНИЕ - составление математич. таблиц. ТАБУЛЯГРАММА (от лат. tabula - доска, таблица, запись, документ и ...грамма) - законченный отчётный документ в виде текста, таблицы, ведомости или графиков, выполненный на табуляторе или на печатающем устройстве ЭВМ по результату решения задачи. За один рабочий цикл печатающего устройства на Т. в виде горизонтальной строки переносится содержание информации с одной перфокарты или из одной зоны памяти ЭВМ с записью признаков, индексов, текстового или цифрового содержания. Т. печатается на рулонах бумаги или на отдельных формулярах. ТАБУЛЯТОР (от лат. tabula - доска, таблица, запись) - вычислительная машина. автоматически обрабатывающая числовую и буквенную информацию, нанесённую на перфокарты, и печатающая результаты на бумажной ленте или спец. бланках в виде табуляграммы. Т. состоят из устройств ввода - вывода информации, арифметич. устройства и устройства управления. Скорость вычислений Т. определяется скоростью ввода перфокарт (до 150 в 1 мин). За один проход перфокарты выполняется одно сложение или вычитание чисел, считанных с этой перфокарты. Ускоряют вычисления путём присоединения к Т. спец. электронных приставок, выполняющих также за один проход перфокарты умножение и деление чисел. См. рис. Алфавитно-цифровой табулятор ТА80-1, обрабатывающий информацию, закодированную на 80-колонных перфокартах ТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ [от назв. греч. буквы Т (тау)] - металлич. изделие с поперечным сечением Т-образной формы, изготовляемое чаще всего прокаткой или прессованием; применяется в строит. конструкциях и машиностроении. ТАЙМЕР (англ. timer, от time - отмечать время) - сяётчик времени, выдающий сигналы (сигнал) через заданные интервалы времени. ТАЙМТАКТОР [англ. timetactor, от time - время и (con)tactor - контактор] - контактор, имеющий регулируемую выдержку времени срабатывания; термин "Т." встречается гл. обр. в иностр. лит-ре. Т. совмещает ф-ции реле времени и контактора. Применяется для замыкания ступеней пускового сопротивления электродвигателей. ТАЙПОТРОН (англ. typotron, от type - печатать на машине и ...трон) - знакопечатаюшая электронно-лучевая трубка с запоминанием вводимой в неё информации и воспроизведением её на экране. Достоинства Т. - чёткость изображения и высокий уровень яркости знаков. С 70-х гг. 20 в. в СССР не выпускается. См. Знакопечатающий электроннолучевой прибор. ТАКЕЛАЖ (голл. takelage) - совокупность судовых снастей, предназнач. для поддержания рангоута, подъёма сигналов, спуска шлюпок, грузоподъёмных работ. На парусных судах Т. служит также для подъёма рангоута и парусов и управления ими. Неподвижный Т. наз. стоя ч и м, подвижный - бегучим. См. рис. Стоячий такелаж трёхмачтового парусного судна: 1 - фор-бом-брам-штаг; 2 - фор-брам-штаг; 3 - фор-стень-штаг; 4 - фока-штаг; 5 - фока-ванты; 6 - фор-стень-фордуны; 7 - фор-стеньванты: 8 - фор-бом-брам-фордуны; 9 - форбрам-фордуны; 10 - фор-брам-ванты; 11 - грот-брам-топ-штаг; 12 - грот-брам-штаг; 13 - грот-стень-штаг; 14 - грот-стен ь-ванты; 15 - грот-штаг; 16 - грот-ванты; 17 - грот-стень-фордуны; 18 - грот-брам-фордуны: 19 - крюйс-брам-оп-штаг; 20 - грот-брам-контр-штаг; 21 - крюйсстень-ванты; 22 - бизань-штаг; 23 - крюйс-брам-фордуны; 24 - крюйс-стень-фордуны; 25 - бизань-ванты ТАКСАЦИЯ ЛЕСА (от лат. taxatio - оценка) - материальная оценка леса. Служит для определения запаса и прироста древесины в лесах, объёма заготовляемых лесоматериалов и качеств. оценки леса. ТАКСОФОН, телефон-автома т, - телефонный аппарат для разговора, оплачиваемого каждый раз монетой (монетами) определ. достоинства. Пригодность монеты (монет) проверяет отсеиватель. Кассирующий механизм направляет монеты в копилку (при состоявшемся разговоре или по истечении определ. тарифного времени). Имеются и др. конструкции Т. ТАЛЕР (от нем. Teller - тарелка) в полиграфии - 1) металлич. плита в плоскопечатных и тигельных печатных машинах для установки печатной формы. 2) Стол с металлич. плитой для подготовки печатной формы высокой печати к матрицированию или печатанию. ТАЛЛИЙ (от греч. thallos - зелёная ветка; назван так по ярко-зелёной линии спектра) - хим. элемент, символ Тl (лат. Thallium), ат. н. 81, ат. м. 204.37. Т. - мягкий синевато-белый металл; плотн. 11 850 кг/м3; tпл 303 °С. В природе Т. относится к числу рассеянных элементов, в пром-сти его получают из отходов и полупродуктов свинцово-цинковых, медеплавильных и сернокислотных з-дов. Применение Т. разнообразно, хотя и невелико по масштабу. Его соединения используют в произ-ве материалов для оптич., люминесцентных и фотоэлектрич. приборов. Т. входит в состав сплавов, гл. обр. с оловом и свинцом, - кислотоупорных, подшипниковых и др. Карбонат Tl2CO3 применяют для изготовления сильно преломляющих свет стёкол, сульфат Tl2SO4 - в с. х-ве для борьбы с грызунами (все соединения Т. - сильные яды). Иодид и бромид Т. - компоненты материалов для ИК техники. ТАЛРЕП (от голл. taliereep) - приспособление для натягивания снастей стоячего такелажа, лееров, крепления (по-походному) разл. предметов на палубе и т. п. Т. бывают металлич. (винтовые) и тросовые. Винтовые Т. (наиболее распространены) состоят из 2 стержней с нарезкой и вилки (см. рис.). На Т. ставят клеймо с указанием рабочей нагрузки. Винтовые талрепы ТАЛЬ (от голл. talie) - подвесное грузоподъёмное устройство с ручным, электрич. или пневматич. приводом. Ручные Т. грузоподъёмностью 0,1 - 10 т бывают стационарные или передвижные (см. рис.). Электрические Т. обычно имеют грузоподъёмность 0,25 - 10 т, высоту подъёма груза 4 - 30 м, скорость Подъёма 8 - 20 м/мин и скорость передвижения 20 - 30 м/мин. Подвесные пути для передвижения электроталей могут иметь один или два рельса, стрелки, закругления и небольшие уклоны. Пневматические Т. грузоподъёмностью до 0,1 т применяют в тех случаях, когда наличие электрич. тока недопустимо по условиям проиэ-ва. Длина путей передвижения пневматич. Т. ограничивается возможностями подачи сжатого воздуха. Ручная червячная таль Электрическая таль "ТАЛЬБО" (Talbot) - назв. легковых и грузовых автомобилей, выпускаемых с 1979 компанией "Пежо - Ситроен отомобиль" ("Peugeot - Citroen Automobiles") во Франции и Великобритании. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого и малого классов (рабочий объём двигателей 1 - 1,6 л, мощность 37 - 66 кВт, Макс. скорость 140 - 165 км/ч) и грузовые автомобили малого класса (полная масса 2,4 - 3,1 т, грузоподъёмность 1,3 - 1,5 т, мощность двигателей 50 - 57 кВт). См. рис. Легковой автомобиль "Тальбо" ТАЛЬК (нем. Talk; слово арабского происхождения) - минерал, слоистый силикат Mg3(OH)2[Si4O10]. Жирный на ощупь. Цвет от яблочно-зелёного до белого, реже тёмно-зелёный или буроватый. Тв. по минералогич. шкале 1; плотн. 2600 - 2800 кг/м3. Разновидности: плотный Т. - стеатит, волокнистый Т. - агалит, светлоокраш. прозрачный - благородный Т._Применяется в медицине, косметике; в качестве твёрдой смазки, наполнителя в бум., резин., лакокрасочной и др. отраслях пром-сти. Используется в текст. пром-сти как отбеливающий материал; в произ-ве электрокерамики (изоляторов в сетях высокого напряжения), в хим. пром-сти - для изготовления кислото-, щёлочестойких сосудов, труб и т. д. После отжига даёт плотный, прочный, кислото- и огнеупорный керамич. материал. См. также Стеатит. ТАМБУР (франц. tambour, букв. - барабан; слово арабского происхождения) - проходное помещение для входа в здание, вагон и т. п. с последовательно открывающимися в нём нар. и внутр. дверями. ТАМПОНАЖ (франц. tamponnage, от tampon - затычка, пробка) скважины - цементирование скважины для разобщения вскрытых пластов (напр., нефте-. газо-, водоносных) и закрепления стенок скважины. Производится нагнетанием цементного р-ра в зазор между стенками скважины и обсадными трубами через внутр. полость спущенных труб. ТАМПОНАЖНЫЙ ЦЕМЕНТ - разновидность портландцемента; предназначен для цементирования (тампонирования) нефт. и газовых скважин. Т. ц. изготовляют совместным тонким измельчением клинкера и гипса. В СССР выпускают Т. ц. двух типов (для т. н. холодных и горячих скважин). Используется в виде пластичного цем. теста, содержащего ок. 50% воды. ТАМПОПЕЧАТЬ - способ печати, при к-ром изображение с плоских форм, преим. глубокой печати, посредством промежуточного упругоэластичного звена (тампона) передаётся на запечатываемое изделие. Форма тампона зависит от формы изделий. Для печатания используются ручные станки, полуавтоматы и автоматы. Т. применяется для маркировки разл. изделий и печатания на таре, игрушках, керамич. и стек. посуде и т. д. ТАНГАЖ (франц. tangage) - угловое движение судна или ЛА (напр., самолёта) относительно гл. поперечной оси инерции. Угол Т. - угол между продольной осью ЛА и горизонтальной плоскостью. ТАНГЕНС (от лат. tangens - касающийся) - одна из тригонометрических функций. ТАНГЕНСОИДА (от тангенс и греч. eidos - вид) - график ф-ции у = tgx; плоская кривая, изображающая изменение тангенса в зависимости от изменения его аргумента (угла). Т. состоит (см. рис.) из бесконечного числа отд. конгруэнтных кривых, получаемых одна из другой сдвигом по оси Ох на расстояние, кратное n. Тангенсоида ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ [от лат. tangens (tangentis) - касающийся], касательное ускорени е, - составляющая at ускорения материальной точки, направл. по касательной к траектории и характеризующая быстроту изменения значения скорости v матер. точки: at = (dv/dе)т, где т = v/w - единичный вектор касательной. Проекция ускорения на направление скорости v: aт = dv/dt. Если движение точки ускоренное (dv/dt>0), то ат > 0, если оно замедленное (dv/dt < 0), то ат < 0, если имеет место равномерное движение (v = const), то aт = 0. ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ НАСОС - см. Вихревой насос. ТАНДЕМ (англ. tandem) - расположение однородных устройств (цилиндров поршневых машин, насосов, сидений многоместного велосипеда и т. д.) последовательно по одной геом. оси. Напр., Т.-машина - поршневая машина с разделённым процессом в двух (или трёх) соосных цилиндрах; все поршни связаны с одним общим штоком и работают на один общий кривошип. ТАНК (англ. tank) - боевая гусеничная, полностью брониров. машина высокой проходимости с мощным вооружением для поражения разл. целей на поле боя. Типы: лёгкий, средний, тяжёлый. С 60-х гг. 20 в. в разных странах выпускается один осн. боевой Т. многоцелевого назначения, заменивший на вооружении средние и тяжёлые Т. (см. рис.). Осн. оружие - пушка калибра 105 - 152 мм, вспомогат. - пулемёты. Экипаж 3 - 4 чел., скорость 41 - 70 км/ч, масса 36 - 55 т. Кроме того, на вооружении армий ряда стран находятся лёгкие авиатранспортабельные плавающие Т. Осн. элементы конструкции совр. Т.: броневой корпус и башня, комплекс вооружения, силовая установка, ходовая часть, приборы наблюдения и прицеливания, средства связи,система противопожарного оборудования, спец. система противоатомной защиты и др. Для преодоления глубоких водных преград Т. оснащаются оборудованием подводного вождения. Танки (сверху вниз): Т-72 (СССР); "Леопард" (ФРГ); "Чифтеы" (Великобритания) ТАНК СУДОВОЙ - судовая цистерна, служащая для размещения жидких грузов, топлива или балласта. ТАНКЕР (англ. tanker, от tank - цистерна, бак, резервуар), наливное судно, - грузовое судно для перевозки наливом в грузовых цистернах (танках) жидких и полужидких грузов (нефть, бензин, спирт, смазочные и пищ. масла, вино, химикалии, битум, сжиженные газы и т. п.). Приём груза на Т. производится по закрытому трубопроводу, выгрузка - судовыми насосами. Грузоподъёмность Т. до 500 тыс. т. Общий тоннаж Т. составляет св. 40% суммарного тоннажа мирового трансп. флота (1986). Морской танкер "София" дедвейтом 50 тыс. т ТАНТАЛ [по имени Тантала - мифич. царя, к-рый не мог утолить жажду, стоя по горло в воде (отсюда выражение "танталовы муки"); назван так из-за трудности получения его в чистом виде] - хим. элемент, символ Та (лат. Tantalum), ат. н. 73, ат. м. 180,9479. Т. - серо-стальной, очень тугоплавкий металл, плотн. 16600 кг/м3; tпл 3014 °С. Т. - редкий элемент; в природе встречается совм. с ниобием (общее содержание Та в земной коре в 8 раз меньше, чем Nb). Разделение Т. и Nb проводят жидкостной экстракцией из плавиковокислых сред, металл получают восстановлением фторотанталата калия. Т. применяют для изготовления компактных электролитич. конденсаторов, деталей электронных ламп, хим. аппаратуры, как компонент инструментальных и жаростойких сплавов. В хирургии Т. служит для скрепления костей, нервов, изготовления искусств. заменителей костей, а также стимуляторов сердечной деятельности. ТАНТАЛИТ (назв. по составу) - минерал, танталониобат железа и марганца (Fe, Mn) [(Та, Nb)2O6] при Та > Nb. Образует изоморфный ряд с колумбитом. Цвет чёрный, бурый до красного. Тв. по минералоги ч. шкале 6,5 - 7, плотн. до 8200 кг/м3. Гл. рудный минерал тантала. ТАНТАЛОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе тантала с добавками ниобия, вольфрама, циркония, гафния и др. элементов. Характеризуются высокой жаропрочностью и корроз. стойкостью в агрессивных в жидкометаллич. средах; на воздухе стойки до 500 оС, для работы при высоких темп-pax нуждаются в защитных покрытиях. Применяются для изготовления сопел ракет, деталей реактивных двигателей, хим. аппаратуры, электровакуумных приборов и т. д. Применение Т. с. ограничено дефицитом тантала. ТАРИФНАЯ СИСТЕМА (от франц. tarif - тариф, расценка) - в СССР совокупность нормативов, с помощью к-рых дифференцируется заработная плата рабочих и служащих в зависимости от условий труда, его сложности, значения отрасли в нар. х-ве. В основу Т. с. положена тарифная сетка - шкала, пэ к-рой определяют соотношения оплаты работ в ед. времени в зависимости от сложности, точности и др. показателей; тарифная сетка характеризует 6 разрядов работ, имеющих свои тарифные коэффициенты. На основе тарифной сетки и тарифных коэфф. для каждого разряда определяется тарифная ставка - размер оплаты труда за ед. планируемого производств. времени. Хар-ки разл. видов работ в данной отрасли произ-ва, позволяющие определить квалификацию рабочего и присвоить ему тарифный разряд, приводятся в тарифно-квалификационном справочнике. ТАРТАНИЕ (от азерб. дартмаг - тянуть, вытягивать) - извлечение жидкости из скважины при помощи желонки (длинного узкого цилиндрич. сосуда с клапаном в ниж. части), опускаемой в скважину на стальном канате. Т. применяется гл. обр. при ударно-канатном бурении для очистки забоя от шлама, а также для освоения нефт. и водяных скважин с низким пластовым давлением. ТАСИТРОН - трёхэлектродный газоразрядный прибор с водородным наполнением, в к-ром зажигание и гашение несамостоят. дугового разряда регулируется подачей сигнала на управляющую сетку. В Т. используется мелкоструктурная сетка - с размером отверстий порядка долей мм. Т. применяются гл. обр. в импульсных модуляторах для формирования мощных высоковольтных импульсов (длительность - 0,01 - 0,1 икс, частота повторения - до неск. сотен кГц, мощность - до неск. десятков МВт), а также в ВЧ генераторах, источниках питания для накачки импульсных лазеров и др. "ТАТРА" (Tatra) - назв. автомобилей нац. пр-тия "Татрам" в г. Копршивнице (Чехословакия). Нач. выпуска легковых автомобилей - 1897, грузовых - 1900. В 1986 изготовлялись грузовые автомобили особо большого класса разл. назначения (полная масса 16 - 36 т, грузоподъёмность 9 - 21 т, мощность двигателей 170 - 265 кВт) и одна модель легкового автомобиля (рабочий объём двигателя 3,5 л, мощность 121 кВт, Макс. скорость 190 км/ч). Особенности автомобилей "Т." - двигатели возд. охлаждения, трубчатые рамы (у грузовых автомобилей). См. рис. Легковой автомобиль "Татра" Грузовой автомобиль "Татрам" ТАУНШИП (англ. township) - брит. ед. площади, равная площади квадрата со стороной, длина к-рой составляет б миль. 1 Т. = 93,2396 км2. ТАУТОМЕРИЯ (от греч. tautds - тот же самый и meros - доля, часть) - обратимая изомерия, при к-рой структурные изомеры легко переходят один в другой. Характерна гл. обр. для органич. соединений. Строение таутомерных соединений не может быть выражено одной ф-лой. При установившемся равновесии (его положение зависит от темп-ры, рН среды, растворителя) в-во содержит молекулы в той и др. формах в определ. соотношении. Т. - причина двойственной реакц. способности хим. соединений. ТАХЕОМЕТР [от греч. tachys (tacbeos) - быстрый, скорый в ...метр} - геодезич. прибор для измерения горизонтальных и вертик. углов, длин, превышений измеряемых точек, горизонтальных проложений, приращений координат при топографич. съёмках, а также в инж. геодезии. Различают Т. двойного изображения, с внутрибазисным дальномером, номограммные и электронные, имеющие электромагнитные дальномеры. ТАХЕОМЕТРИЯ - вид топографич. съёмки, выполняемой тахеометрами. Применяется при создании планов небольших участков в крупном масштабе в тех случаях, когда др. виды съёмок технически невозможны или экономически невыгодны. Наиболее целесообразно её применение для съёмки узких длинных полос местности (напр., при изысканиях трасс ж. д., трубопроводов и т. п.). ТАХОГЕНЕРАТОР(отгреч. tachos - быстрота, скорость и генератор) - электромашинный генератор тока, предназнач. для измерения частоты вращения (угловой скороств) валов машин и механизмов (жёстко связанных с ротором Т.) по значению его эдс или частоты последней. Т. перем. тока выполняются асинхронными (с полым ротором) и синхронными, Т. пост. тока - с независимым возбуждением или с пост. магнитами. Мощность Т. - от долей до неск. сотен Вт. ТАХОМЕТР (от греч. tachos - быстрота, скорость и ...метр - прибор для измерений частоты вращения (угловой скорости) деталей машин и механизмов. Различают Т. магнитные, вибрац., часовые интегрирующие, стробоскопич., электронные интегрирующие, магнитно-индукц., магнитоэлектрич., частотно-импульсные, ферро динами ч., электронно-счётные (цифровые), механич., пневматич. и др. Пределы измерений Т. от 0 до 1 000 000 об/мин. Допускаемая погрешность в пределах рабочего диапазона от ±0,05 до ±4%. Т. с автоматич. записью показаний ваз. тахографом. См. рис. Схема магнитно-индукционного тахометра с дисковым ротором: 1 - постоянный магнит; 2 - медный или алюминиевый ротор; 3 - ось ротора со стрелкой. Отклонение стрелки пропорционально разности вращающих моментов на оси ротора в пружины 4 Кинематическая схема механического центробежного тахометра: 1 - грузы; 2 - рычаги, перемещающие скользящую муфту 3 по валику 4 и сжимающие пружину 5. Положение муфты на валике, соответствующее частоте его вращения, передаётся стрелке тахометра ТВЁРДАЯ РЕЗИНА - то же, что эбонит. ТВЁРДОЕ ТЕЛО - физ. тело, характеризующееся стабильностью формы. Т. т. в отличие от жидкости и газа обладает не только объёмной упругостью, но также и упругостью формы: при изменении формы в нём возникают упругие силы, препятствующие этому изменению. В Т. т. частицы (атомы, молекулы или ионы) совершают малые тепловые колебания ок. нек-рых фиксиров. положений равновесия. Различают кристаллич. (см. Кристаллы) и аморфные (см. Аморфное состояние) Т. т. При норм. давлении и достаточно низких темп-pax все в-ва, кроме гелия, затвердевают. Объяснение мехавич., электрич.. тепловых и др. св-в Т. т. возможно только на осн. квантовой механики. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЛАСТИНКИ - стандартные по форме пластинки, на рабочей части к-рых методами заточки после присоединения к державкам (корпусам) инструментов создаётся определ. геометрия реж. части резца, фрезы, сверла, долота и т. д. Т. п. изготовляют из карбида вольфрама, карбида титана и др. твёрдых сплавов. Инструменты с Т. п. имеют высокую стойкость и позволяют работать с повыш. скоростями при обработке металлов резанием, бурении скважин и т. д. ТВЁРДОСТЬ - обычно сопротивление материала местной пластич. деформации, возникающей при внедрении в него более твёрдого тела - наконечника (индентора). В зависимости от метода испытания и испытываемого материала Т. может оцениваться раэл. критериями. В большинстве случаев Т. определяется по размерам оставшегося на поверхности отпечатка - см. Бринелля метод, Виккерса метод, Роквелла метод. При определении Т. минералов пользуются чаще всего методом царапания - см. Минералогическая шкала твёрдости. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР - лазер, в к-ром активная среда представляет собой кристаллич. или аморфную основу (матрицу), содержащую активные ионы (ионы-активаторы, напр. неодима, хрома) на к-рых осуществляется лазерная генерация. Возбуждается внеш. источником света (газоразрядной лампой, светодиодом и др.). Наибольшую известность получили: Т. л. на рубине, излучающие на длине волны Лямбда = 0,6943 мкм, мощность излучения до 40 Вт (средняя) и до 2 ГВт (пиковая), кпд до 1%: Т. л. на алюмоиттриевом гранате с неодимом, Лямбда = 1,06 мкм, ср. мощность излучения до 1 кВт в непрерывном режиме и режиме повторяющихся импульсов, пиковая - до 100 МВт, кпд до 3%. Осн. применения: технологич. и мед. установки, дальномерные устройства, системы оптич. записи и считывания информации, голограф. системы, устройства автоматич. сопровождения движущихся объектов, гидролокации, спектроскопии и др. Особую группу Т. л. составляют полипроводниковые лазеры. ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Ракетный двигатель твёрдого топлива. ТВЁРДЫЕ РАСТВОРЫ - однородные кристаллич. в-ва, состоящие из двух или большего числа компонентов и сохраняющие однородность при изменении соотношений между компонентами в определ. интервале концентраций. ВТ. р. замещения, образованных двумя металлами (напр., медью и никелем), атомы одного металла (Ni) размещаются в узлах кристаллич. решётки другого (Си). В Т. р. внедрения атомы неметалла (обычно) располагаются в промежутках между атомами металла (типичный пример - Т. р. углерода в железе). При образовании Т. р. металлов наблюдается повышение твёрдости, прочности и электрич. сопротивления. Т. р. составляют основу всех важнейших технич. сплавов, многих ПП и лазерных материалов, керамики, ферритов. Мн. природные минералы являются Т. р. ТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ - металлич. материалы с высокими твёрдостью, прочностью, реж. и др. св-вами, сохраняющимися при нагревании до высоких темп-р. Применяются при изготовлении режущего (см. рис.), штампового и измерит. инструмента. Различают литые и спечённые Т. с.; последние получают методами порошковой металлургии из карбидов тугоплавких металлов, сцементиров. пластичным металлом-связкой [напр., сплав марки ВК (WC + Со), сплав марки ТК (WC + TiC + Со)]. См. также Стеллит, Победит. Резец с многогранной неперетачиваемой пластинкой из твёрдого сплава ТВЁРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ, ионные или сверхионные проводники, суперионики, - кристаллич. или стекловидные в-ва с высокой электрич. проводимостью, к-рая обусловлена движением ионов. Т. э. применяют в хим. источниках тока, датчиках концентрации. Напр., с помощью датчика на основе диоксида циркония ZrO2 определяют концентрацию кислорода в расплавл. металлах. ТВИНДЕК (англ. tween-deck, от between - между и deck - палуба) - межпалубное пространство на судне. В Т. располагают грузовые помещения, пасс. каюты и т. д. ТВИСТРОН [англ. twystron oт t(ravelling) w(ave) - бегущая волна и (kl)ystron - клистрон] - усилительный электровакуумный СВЧ прибор, входная (усилит.) часть к-рого представляет собой резонансную колебат. систему пролётного клистрона, а выходная - замедляющую систему лампы бегущей волны. Выходная мощность до неск. МВт в импульсе, коэфф. усиления 35 - 50 дБ, кпд 30 - 40% . Т. применяются гл. обр. в передатчиках мощных радиолокац. станций. ТВЭЛ - см. Тепловыделяющий элемент. ТЕВИ РОН - см. в ст. Поливинилхлоридные волокна. ТЕЗАУРУС (от греч. thesaurus - сокровище) - 1) идеография, словарь, в к-ром показаны семантич. отношения (родо-видовые, синонимич. и др.) между лексич. единицами. Обычно состоит из двух частей: списка лексич. единиц (слов и устойчивых словосочетаний), сгруппиров. по смыслу в соответствующие разделы, и "ключа" - алфавитного перечня всех слов с указанием разделов, к к-рым они относятся. Применяется в информационно-поисковых системах и др. системах автоматич. обработки информации. В информационно-поисковых Т. лексич. единицы текста заменяются стандартизов. словами и выражениями (дескрипторами). 2) Словарь, в к-ром максимально полно представлены слова языка с примерами их употребления в тексте. ТЕКС (от лат. texo - тку, сплетаю) - внесистемная ед. линейной плотности волокон или нитей, равная отношению их массы к длине. 1 Т. - 1 г/км = 1 мг/м. Характеризует толщину однородных материалов. ТЕКСТИЛЬ (лат. textile - ткань, от texo - тку) - изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые и дублиров. материалы, валяль-но-войлочные изделия, вата, сети, текст. галантерея, кручёные изделия - швейные витки, канаты и т. п.). См. Ткань текстильная. ТЕКСТОЛИТ (от лат. textus - ткань и греч. lithos - камень) - слоистый пластик- из природного волокна (гл. обр. хлопкового) и полимерного связующего, напр. феноло- или крезоло-формальдегидной смолы. Плотн. 1300 - 1450 кг/м3, прочность при растяжении 35 - 100 МПа. Вырабатывается в виде листов, стержней, труб. Применяется в произ-ве зубчатых колёс, вкладышей подшипников, шкивов, втулок, прокладок, колец, электротехнич. деталей (распределит, щиты, монтажные панели и др.), протезов. ТЕКСТУРА (от лат. textura - ткань, строение) - анизотропная поликристаллич. или аморфная среда, состоящая из кристаллов или молекул с преим. ориентировкой. Т. могут быть осевыми - с предпочтит. ориентировкой элементов Т. относительно одного особого направления, плоскими - с ориентировкой относительно особой плоскости, полными - при наличии особой плоскости в особого в ней направления. Т. образуются при кристаллизации, адсорбции, фазовых переходах, деформации полимерных материалов, отливке и обработке давлением металлов. Наличие ориентации в Т. влияет на прочность металлов, анизотропию магнитных, оптич. и электрич. св-в разл. сред и т. д. ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ - рисунок, образующийся на поверхности древесины из-за перерезания анатомич. элементов; зависит от направления разреза и породы. У хвойных пород Т. д. обусловлена гл. образом разницей в окраске ранней и поздней древесины годичных слоев. У листв. пород Т. д. богаче. Она определяется наличием крупных сосудов, сердцевинных лучей, неправильно располож. волокнами. Лесоматериалы с красивой текстурой используются для изготовления мебели, художеств. юделий, отделки помещений и т. д. ТЕКСТУРИРОВАННАЯ НИТЬ, высокообъёмвая нить, - нить, имеющая в результате спец. обработок меньшую объёмную массу или повыш. обратимую деформацию по сравнению с исходной витью. ТЕКТОНИКА (от греч. tektonikos - относящийся к строительству) - 1) Т. в архитектуре - то же, что архитектоника. 2) Т. в геологии - то же. что геотектоника. ТЕКУЧЕСТИ ЗУБ - на диаграмме растяжения (си. Растяжение-сжатие) резкий скачкообразный переход (в форме "зуба") из упругой области в пластическую. Различают верхний (бтв) и нижний (OTR) пределы текучести (см. рис.). ТЕКУЧЕСТЬ жидкости - величина, обратная динамич. вязкости жидкости. Единица Т. (в СИ) - Па-1*с-1. К ст. Текучести зуб (а - напряжение растяжения; Е - относительное удлинение) ТЕЛЕ... (от греч. tele - вдаль, далеко) - состав-вал часть сложных слов, обозначающая дальность, действие на большом расстоянии (напр., телевидение, телеграф). ТЕЛЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - разновидность системы автоматического управления, в к-рой объекты управления и управления устройства расположены на расстоянии друг от друга и обмен "формацией между ними осуществляется средствами телемеханики. ТЕЛЕВИДЕНИЕ (от теле... и слова видение) - передача изображений объектов и при необходимости пукового сопровождения на расстояние при помощи радиосигналов или электрич. сигналов, передаваемых по проводам. Различают телевиз. вещание, при к-ром с помощью радиоволн передаются изображение и звуковое сопровождение; передачу изображения по замкнутой ТВ системе от одного пункта к другому в одном направлении для наблюдения на расстоянии аа к.-л. объектом; передачу изображения и звукового сопровождения между двумя пунктами в обоих направлениях (напр., видеотелефон); пром. Т., в к-ром веек, одновременно работающих передающих камер установлены на отд. участках пр-тия и посредством линейного коммутатора подключаются (по выбору) к одному и тому же ТВ приёмнику. См. рис. К ст. Телевизионный центр. Общесоюзный Телевизионный технический центр имени 50-летия Октября (Москва, Останкино) Схема системы монохромного (чёрно-белого) телевидения: ПТК - передающая телевизионная камера; У - усилитель видеосигнала; ГС - синхрогенератор для синхронизации работы генераторов развёртки изображения на передающей и приёмной сторонах; М - модулятор; УМТ - усилитель мощности радиосигналов изображения; МК - микрофон; УЗ - усилитель колебаний звуковой частоты; УМЗ - усилитель мощности радиосигналов звукового сопровождения; ПА - передающая антенна; ПРА - приёмная антенна; ВЧ - усилитель принятых радиосигналов изображения и звукового сопровождения; УВ - усилитель видеосигналов; БР - блок развёртки изображения на кинескопе К; Гр - громкоговоритель ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БАШНЯ - опора, на вершине к-рой устанавливаются антенны телевидения, радиовещания, радиотелеф. и радиорелейной связи. Одна из самых высоких в мире Т. б. - общесоюзного Телевиз. технич. центра им. 50-летия Октября в Москве (Останкино) - имеет высоту 540 м. См. ст. Башня. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА - таблица для визуального контроля качества телевиз. изображения. Для чёрно-белого ТВ изображения в СССР принята Т. и. т. 0249 (см. рис.), позволяющая определять его чёткость (зависящую от разрешающей способности телевиз. тракта или входящих в него устройств), линейность, геом. искажения и контрастность, число воспроизводимых градаций яркости изображения, точность синхронизации развёртки, а также устанавливать причины искажения изображения и добиваться оптим. настройки как всего ТВ тракта, так и отд. его частей (напр., телевизора). Т. и. т. для контроля качества цветного изображения дополнительно содержит испытат. элементы, с помощью к-рых контролируются правильность цветовоспроизведения, цветовая чёткость, соответствие уровней яркостного и цветоразностных сигналов и т. д. Телевизионная испытательная таблица ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА - антенна для излучения радиоволн, переносящих информацию о передаваемом телевиз. изображении и его звуковом сопровождении. Особенности Т. п. а.: широкая полоса пропускаемых частот, круговая диаграмма направленности излучения и концентрация его в горизонтальной плоскости. В качестве Т. п. а. чаще всего применяют турникетную антенну. С увеличением высоты, на к-рой устанавливается Т. п. а., расширяется зона уверенного приёма телевизионного сигнала (см. Телевизионная башня ). ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ - полоса радиочастот, отведённая для передачи телевиз. программы (изображения и звукового сопровождения). В СССР для телевиз. вещания в метровом диапазоне волн используются 12 Т. к. шириной 8 МГц каждый, в диапазоне радиочастот 48,5 - 100 МГц - 5 Т. к. и в диапазоне 174 - 230 МГц - 7 Т. к. В диапазоне дециметровых волн на частотах 470 - 1000 МГц располагаются ещё 66 Т. к. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЁМНИК - см. Телевизор. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАСТР - светящийся прямоугольник, образуемый на экране телевизора строками развёртки. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ полный - совокупность электрич. сигналов, излучённых антенной телевиз. радиопередатчика. При передаче монохромных (чёрно-белых) изображений Т. с. включает сигналы изображения (видеосигналы) и звукового сопровождения, гасящие и синхронизирующие кадровые и строчные импульсы, уравнивающие импульсы (см. рис.). Ширина полосы частот радиоканала, отводимой Т. с., 8 МГц. Стандартный телевизионный сигнал, принятый в СССР: а - строчные импульсы; б - гасящие, синхронизирующие и уравнивающие импульсы полей; l - длительность первой последовательности уравнивающих импульсов; т - длительность последовательности синхроимпульсов полей; п - длительность второй последовательности уравнивающих импульсов; Н - длительность строки; j - длительность гасящего импульса полей; Н = 64 мкс; l = 2.5 Н; п = 2.5 Н; m=2,5H; j = 25 Н ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СТАНДАРТ - совокупность стандартизованных параметров, необходимых для согласования работы телевиз. передающих и приёмных устройств. В СССР принят Т. с. со след. осн. параметрами: число строк - 625; формат кадра - 4 : 3; развёртка - чересстрочная; частота строк - 15 625 Гц; разность несущих частот изображения и звука - 6,5 МГц. Т. с. нормирует также распределение телевизионных каналов, форму сигналов синхронизации и др. параметры ТВ сигнала. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕЛЕСКОП - телескоп, в к-ром изображение космич. объектов, создаваемое оптич. системой телескопа, поступает на фотокатод передающей телевиз. трубки. Изображение может фотографироваться с экрана электронно-лучевого прибора. Т. т. позволяет также вводить результаты наблюдений в ЭВМ для их оперативной обработки. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР, телецентр, - комплекс сооружений с технич. оборудованием для подготовки и передачи телевиз. программ. Осн. структурные составляющие Т. ц.: аппаратно-студийный комплекс, к-рый включает телевиз. студии и технич. аппаратные (видеозаписи, телекинопроекционную и т. д.), электросиловой и вспомогат. цехи. См. рис. ТЕЛЕВИЗОР (от теле... и лат. viso - гляжу, смотрю), телевизионный приёмник, - радиоприёмник, предназначенный для приёма программ телевиз. вещания. Радиоволны, излучаемые ТВ передающей радиостанцией, улавливаются приёмной антенной и от неё поступают в Т. Далее колебания усиливаются, из них выделяются сигналы изображения и звукового сопровождения, к-рые затем подаются соответственно на кинескоп и на электродинамич. громкоговоритель. Полный ТВ сигнал имеет 3 составляющие: сигнал яркости EY, содержащий информацию о яркости элементов изображения, и 2 сигнала цветности - "красный" Еr (или Er-y) и "синий" ЕВ (или EB-Y), несущие совместно с EY информацию об окраске разл. частей изображения. В Т. цветного изображения с помощью декодирующего устройства проводится сначала их частотное разделение, а затем формирование "зелёного " сигнала ЕG путём алгебраич. сложения вопредел. пропорциях (матрицирования) первых трёх. Сигналы EY, ЕR, ЕG и ЕВ поступают на управляющие электроды цветного кинескопа, где они преобразуются в три одноцветных изображения, дающих в совокупности цветное. В Т. чёрно-белого изображения используется только составляющая ЕY. По качеств. показателям, размеру экрана и эксплуатац. удобствам Т. в СССР подразделяются на 4 класса: Т. I - III классов - стационарные, IV класса - портативные, переносные. Обычно Т. выполняют в виде отд. конструктивных блоков с широким использованием печатного монтажа. В совр. Т. применяются гл. обр. ПП приборы и интегральные схемы. ТЕЛЕГРАФ (от теле... и ...граф) - 1) общепринятое сокращ. назв. телеграфной связи. 2) Пр-тие связи, располагающее комплексом станционного оборудования (телегр. аппараты, коммутаторы, концентраторы, источники электропитания и т. д.), телегр. каналами в проводных или радиолиниях связи и службами, осуществляющими приём и обработку телегр. сообщений, доставку их адресатам, обслуживание технич. сооружений и устройств. ТЕЛЕГРАФИЯ - область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения телеграфной связи, разработку способов передачи телегр. сигналов и аппаратуры для реализации этих способов, а также оценку качества передачи информации по телегр. каналам. В соответствии с осн. задачами Т. как н.-т. дисциплина слагается из след. разделов: телегр. коды; оконечная телегр. аппаратура; телегр. каналы; телегр. сети. Особым направлением в Т., исторически вошедшим в её состав, является факсимильная связь. ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ - передача на расстояние буквенно-цифровых сообщений (телеграмм) с обязательной записью их в пункте приёма; осуществляется электрич. сигналами, передаваемыми по проводам, и (или) радиосигналами; вид электросвязи. Особенности Т. с. - быстрота передачи сообщений и их документальность. Различают след. виды Т. с.: по назначению и характеру передаваемой информации - Т. с. общего пользования, абонентское телеграфирование, ведомственная Т. с., факсимильная (фототелеграфная) связь; по способу орг-ции передачи - с поочерёдной и одноврем. передачей сообщений. Передача сообщений в Т. с. осуществляется двоичными сигналами пост. тока (см. Однополюсное телеграфирование. Двухполюсное телеграфирование) или сигналами перем. тока, модулированными обычно по частоте (см. Тональное телеграфирование, Надтональное телеграфирование). ТЕЛЕГРАФНАЯ СЕТЬ - комплекс технич. сооружений и оборудования, предназначенный для осуществления телеграфной связи и состоящий из телегр. предприятий (узлов связи), соединяющих их каналов связи и телегр. станций, служащих для коммутации этих каналов. В СССР Т. с. включает сети общего пользования, абонентского телеграфирования и факсимильной связи. Создаётся Единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС), в к-рой на базе типовых каналов связи и групповых трактов первичной сети строятся вторичные сети, различающиеся по видам сообщений (телеф., телегр. и др.). ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦИЯ - комплекс оборудования, предназначенный для коммутации каналов связи телегр. сети. На Т. с. организуются временные соединения оконечных пунктов телегр. сети в процессе телегр. связи. Соединение может устанавливаться вручную - оператором-телеграфистом (на ручных Т. с., оборудованных телегр. коммутаторами) либо автоматически (на автоматич. Т. с.). Коммутац. устр-ва автоматич. Т. с. аналогичны соответствующим устройствам автоматических телефонных станций. ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ - аппарат для передачи и приёма телегр. сообщений. Большинство совр. Т. а. являются буквопечатающими, в них широко используются устройства микроэлектроники и вычислит. техники, их производительность ок. 1600 - 4600 слов в 1 ч. В СССР осн. типы Т. а. - ленточный и рулонный стартстопные аппараты. ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ - см. Ключ телеграфный. ТЕЛЕГРАФНЫЙ КОММУТАТОР - устанавливается на ручных телегр. станциях, служит для соединения вручную телегр. аппаратов, линий и каналов связи. ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР - конвейер для непрерывного или периодич. транспортирования штучных грузов в горизонтальной плоскости или с наклоном до 20°. Тяговое усилие передаётся через одну или две цепи (цепные Т. к.) или через грузонесущий элемент - тележку с настилом (бесцепные Т. к.). По расположению ходовой части различают Т. к. горизонтально-замкнутые, вертикально-замкнутые с опрокидывающимися и неопрокидывающимися тележками и пространственные - с горизонтальными и наклонными участками. Тележки конвейера перемещаются по одно- или двухрельсовым путям. Привод Т. к. от звёздочки (спец. зубчатого колеса) или от цепи с кулаками (гусеничный привод). Т. к. используют на машиностроит. пр-тиях при совмещении трансп. и технологич. операций (сборка машин, сборка и заливка литейных форм, охлаждение отливок и др.). В СССР Т. к. изготовляют с тележками-платформами шириной до 1250 мм, длиной до 2500 мм. См. рис. Схема вертикально-замкнутого тележечного конвейера с опрокидывающимися тележками для сборки автомобильных двигателей: 1 - тяговый элемент; 2 - тележка; 3 - направляющий путь; 4 - натяжное устройство; 5 - привод ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ, телеметрия, - измерения на расстоянии физ. величин, характеризующих к.-л. технологич. процесс, явление природы или состояние живого организма. Результаты измерений (обычно в виде кодир. электрич. или радиосигналов) автоматически передаются с объекта управления (контроля) по каналам связи на пункт управления для обработки на ЭВМ. регистрации и (или) отображения. Результаты измерений могут быть представлены как в аналоговой форме (напр., при помощи стрелочных измерит. приборов или осциллографа) либо в цифровой форме (напр., при помощи цифровых индикаторов). ТЕЛЕКАМЕРА - то же, что передающая телевизионная камера. ТЕЛЕКОДОВАЯ СВЯЗЬ - см. Передача данных. ТЕЛЕКОНТРОЛЬ - автоматич. контроль за состоянием объекта или его положением в пространстве, осуществляемый на расстоянии средствами телемеханики. Включает телеизмерение и телесигнализацию. ТЕЛЕКС [от англ. tel(egraph) - телеграфная связь и ex(change) - коммутатор] - междунар. коммутируемая сеть абонентского телеграфирования, предназначенная для ведения документальных переговоров. Объединяет ок. 150 нац. телегр. сетей (в т. ч. СССР), оборудована автоматич. телегр. станциями. ТЕЛЕМЕТРИЯ (от теле... и ...метрия) - то же, что телеизмерения; термин "Т." обычно употребляется применительно к измерениям метеорология, данных (метеорологич. Т.) или биол. показателей организма (биол. Т.). ТЕЛЕМЕХАНИКА (от теле... и механика) - 1) наука об управлении и контроле на расстоянии с передачей (по каналу связи) кодир. электрич. или радиосигналов, несущих управляющую или контрольно-измерит. информацию; объектами телемеханич. управления и контроля могут быть технологические процессы, машины, измерит. приборы, биологич. системы и др. 2) Отрасль техники, разрабатывающая, создающая и использующая средства кодирования, передачи и приёма телемеханич. информации по каналам электро- и радиосвязи. В отличие от дистанц. управления в системах Т. вся информация обычно передаётся в кодированном виде по одному каналу связи. Средства Т. используются, напр., в энергосистемах, на газо- и нефтепроводах, на АЭС, нек-рых хим. предприятиях, в системах сбора метеоданных ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - комплекс средств телемеханики, обеспечивающих передачу на расстояние команд от оператора (или управляющей ЭВМ) к объектам управления, а также контрольной (измерит., сигнализац.) информации - в обратном направлении. Т. с. включает пункт управления (ПУ). где находится оператор (диспетчер), один или неск. контролируемых пунктов (КП), где располагаются объекты управления (контроля), и линии связи (каналы передачи данных), соединяющие ПУ с КП. В сложных Т. с. может быть неск. ПУ - равноправных либо подчинённых друг другу в соответствии с иерархическим принципом. Различают Т. с. для сосредоточенных объектов (находящихся в пределах одного КП) и Т. с. для рассредоточенных объектов, расположенных группами на неск. КП либо рассеянных по одному-два на большой территории. Пример Т. с. первого вида - система упраиления метеостанцией, космическим кораблём, насосной станцией; второго вида - системы управления газо- и нефтепроводами, энергосистемами, ж.-д. узлами. В Т. с. информация о состоянии и параметрах объекта управления, поступающая на ПУ, обычно воспринимается оператором (диспетчером), к-рый на основании полученных данных принимает решения и подаёт команды управления. При больших объёмах информации её обработка и представление в виде, наиболее удобном для восприятия человеком, осуществляются автоматически при помощи ЭВМ. Для выделения информации, поступающей по одному каналу от разных источников или передаваемой для разных приёмников, применяются разл. способы разделения сигналов: частотное - сигналы передаются на разных фиксиров. частотах (волнах); временнбе - сигналы передаются в фиксиров. моменты времени; кодовое - каждому сигналу присваивается определ. код; комбинированное - сочетание частотного и временного разделения сигналов. ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВАМИ - управление на расстоянии дополнит. локомотивами тяжеловесных поездов (из головного локомотива), маневровыми и горочными локомотивами, при испытаниях, когда присутствие на локомотиве людей сопряжено с риском, и т. п. (с центрального поста управления). Для Т. у. л. используют частотное или временнбе уплотнение каналов связи, по к-рым передаются сигналы телеуправления и телесигнализации. ТЕЛЕОБЪЕКТИВ (от теле... и объектив) - длиннофокусный объектив, у к-рого заднее фокусное расстояние значительно больше расстояния от передней поверхности первой линзы до заднего фокуса. Применяется при съёмке удалённых объектов с большим, чем у обычных объективов, увеличением, а также при портретной съёмке. Отличит. особенность Т. - сравнительно малые габаритные размеры при больших фокусных расстояниях. См. рис. Схемы телеобъективов: а - двухкомплектного; б - зеркально-линзового; H' - главная плоскость; F' - фокус; f' - фокусное расстояние; S'F - заднее вершинное фокусное расстояние ТЕЛЕРЕГУЛИРОВАНИЕ - регулирование на расстоянии, осуществляемое средствами телемеханики; вид телеуправления, при к-ром измерит. информация о текущем значении регулируемого параметра передаётся на пункт управления, где сравнивается с заданным значением этого параметра, а сигнал рассогласования, получаемый в результате сравнения, передаётся на объект управления, где он преобразуется в управляющее воздействие. Как только текущее значение параметра становится равным заданному, вырабатывается команда, по к-рой прекращается дальнейшее воздействие на объект. ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ - передача на расстояние электрич. или радиосигналов, несущих информацию о состоянии контролируемых объектов (напр., "есть ток" в электрич. цепи или "нет тока", "открыто" или "закрыто") и об исполнении команд оператора, о выходе контролируемых параметров за допустимые пределы либо об аварии на контролируемом объекте; Т. часто используется совместно с телеуправлением. На пункте управления принимаемые сигналы воспроизводятся при помощи различных индикаторов, иногда сопровождаются акустич. сигналами. См. рис. К ст. Телесигнализация. Оборудование диспетчерской сигнализации завода (ОДС), предназначенное для непрерывного контроля за выпуском 21 вида продукции и за работой 20 единиц внутризаводского железнодорожного транспорта и 60 автомобилей ТЕЛЕСКОП (от теле... и ...скоп) - 1) астрономич. оптич. инструмент. Применяется для увеличения видимых угловых размеров небесных светил (Луны, планет) или угловых расстояний между ними (напр., в двойных звёздах), для увеличения на приёмнике излучения плотности энергии, поступающей от небесных светил, а также для визирования на светила с целью определения их положений на небесной сфере (в астрометрич. приборах). В качестве приёмника излучения могут служить глаз (визуальные Т.), фотопластинки (астрографы, или камеры), спектрографы, фотометры, телевнз. трубки, электронно-оптич. преобразователи и др. Т. устанавливают на штативы, обычно имеющие 2 оси вращения и позволяющие направить их в любую точку неба (см. Азимутальная монтировка, Экваториальная монтировка). Различают Т. линзовые (рефракторы), мркальные (рефлекторы) и зеркально-линзовые (Максутова телескоп, Шмидта телескоп). 2) Наименование науч. приборов для астрономич., астрофиз. и физ. исследований, регистрирующих разл. излучения (электромагн., корпускулярные), распространяющиеся в относительно малом телесном угле в заданном направлении (напр., радиотелескоп, т. н. Т. счётчиков). ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - то же, что афокальная система. ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ - часть пространства, огранич. нек-рой коннч. поверхностью (см. рис.), в частности 3-гранный и многогранный углы - части пространства, огранич. тремя или более плоскостями, проходящими через одну точку (вершину Т. у.). Значение Т. у. равно отношению площади вырезаемой им части сферы с центром в вершине Т. у. к квадрату радиуса этой сферы. Единица Т. у. (в СИ) - стерадиан. Телесный угол ТЕЛЕТАЙП (англ. teletype, от греч. tele - далеко и англ. type - писать на машине) - приёмно-передающий стартстопный телегр. аппарат с клавиатурой, как у пишущей машины. Используется также в качестве терминала в устройствах вычислит. техники. При приёме запись (печать) сообщений производится автоматически на рулонной бумаге. ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ - управление на расстоянии, осуществляемое посредством передачи по каналу связи кодиров. электрич. или радиосигналов, несущих от оператора (или ЭВМ) к объекту управления информацию (команды) об изменении режима работы данного объекта, его состояния или положения в пространстве. Сигналы Т. преобразуются на объекте в управляющие воздействия, к-рые реализуют эти изменения. Наиболее распространены системы Т. с передачей дискретных двухпозиц. команд типа "включить - отключить" или "пустить - перекрыть". Применяются также системы Т. с дискретными многопозиц. командами, а также с непрерывными командами (телерегулирование). Последние используются, напр., при управлении полётом ракет, КА. Обычно Т. сопровождается контролем за выполнением команд при помощи средств телесигнализации н телеизмерения. ТЕЛЕФОН (от теле... и ...фон) - 1) маломощный преобразователь электрич. сигналов тональной (звуковой) частоты в акустические с тем же спектром частот. Применяется в телефонных аппаратах, ручных телеф. коммутаторах, приёмно-передающих радиостанциях, измерит. мостах и др. устройствах; головные Т. (наушники) широко используются для прослушивания муз. программ от бытовой звуковоспроизводящей аппаратуры (магнитофонов, электрофонов, радиоприёмников). По принципу действия Т. подразделяются на электромагн., электродинами ч., пьезоэлектрич. и др. Совр. Т. изготавливают в виде неразборных капсюлей, что обеспечивает стабильность их электроакустич. хар-к, влагозащищённость, лёгкость замены при выходе из строя. 2) Принятое в быту назв. телеф. аппарата. 3) Распространённое назв. телеф. связи. 4) В разговорной речи - номер телеф. аппарата абонента телеф. сети. ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ - то же, что таксофон. "Т.-а." - широко распространённый, но технически некорректный термин. ТЕЛЕФОНИЯ - область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для её осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по телеф. каналам. Теория Т. опирается на электроакустику, общую теорию связи, теоретич. основы электротехники, теорию телеф. сообщений и др. ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА - величина, определяемая числом вызовов, поступающих на телеф. станцию от группы абонентов телеф. сети за ед. времени, и временем обслуживания каждого вызова (установления соединения абонентов, предоставления им канала связи на время переговоров, разъединения). За единицу Т. н., наз. часозанятием, принимают нагрузку, создаваемую вызовами, суммарное время обслуживания к-рых равно 1 ч. Важнейшая хар-ка Т. н. - её интенсивность; она равна произведению математического ожидания числа вызовов, поступающих в ед. времени, на ср. время обслуживания одного вызова. Единицей интенсивности Т. н. служит э р л а н г, равный Т. н. в одно телеф. часозанятие за 1 ч. Понятие "Т. н." используется при расчёте объёма коммутац. оборудования, числа соединит. линий, телеф. каналов и др. групповых устройств телеф. сетей. ТЕЛЕФОННАЯ ПОДСТАНЦИЯ - отдельный (территориально вынесенный) комплект оборудования АТС для обслуживания определ. группы абонентов, связанный соединительными линиями только со своей АТС. Связь между абонентами осуществляется непосредственно через Т. п., минуя АТС (без занятия соединит. линий). Применение Т. п. в телеф. сетях уменьшает расходы на линейные сооружения. ТЕЛЕФОННАЯ РАДИОСВЯЗЬ - см. Радиотелефонная связь, ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ - передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрич. сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи. Т. с. обеспечивает ведение устных переговоров между людьми (абонентами Т. с.), удалёнными друг от друга практически на любое расстояние. Передача телеф. сообщений осуществляется по возд., кабельным, радиорелейным, волоконно-оптич. линиям связи. Коммутация каналов Т. с. в телефонной сети производится на телефонных станциях (преим. автоматических). Качество Т. с. определяется показателями, характеризующими гл. обр. качество передачи речи и качество телеф. обслуживания. ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ - комплекс сооружений и оборудования для телеф. связи, состоящий из телеф. узлов, телеф. станций и подстанций, узлов автома-тич. коммутации, линий связи и телеф. аппаратов. Т. с. подразделяются на междугородные, внутризоновые и местные (городские, сельские, учрежденческие). Основу развития Т. с. СССР составляет Единая автоматизированная сеть связи (ЕАСС), в к-рой на базе технич. средств связи, образующих первичную сеть типовых каналов передачи и типовых групповых трактов связи, предусмотрено построение вторичных сетей, предназначенных для передачи разл. видов информации, представленной в форме электрич. сигналов, в т. ч. построение Общегосударственной автоматически коммутируемой телеф. сети. См. рис. Структурная схема общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети: АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция; УАКI и УАКII - узлы автоматической коммутации 1-го и 2-го класса; АТС - автоматическая телефонная станция; УАТС - учрежденческая АТС; ПС - подстанция; ЦС - центральная станция; УС - узловая станция; ОС - оконечная станция; ТА - телефонный аппарат абонента; МТА - монетный телефонный аппарат (таксофон); СЛ - соединительная линия; СЛМ - междугородная соединительная линия; ЗСЛ - заказно-соединительная линия; АЛ - абонентская линия ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ - станция связи. осуществляющая коммутацию каналов связи телеф. сети в целях организации временных соединении телеф. аппаратов друг с другом. По способу коммутации Т. с. подразделяются на ручные (РТС), на к-рых соединения устанавливаются вручную оператором-телефонисткой, и автоматические (АТС), на к-рых соединения осуществляются автоматически под действием импульсов электрич. тока, поступающих на Т. с. с телеф. аппарата вызывающего абонента при наборе им номера телеф. аппарата вызываемого абонента. В зависимости от ф-ций, выполняемых в телеф. сети, различают Т. с. местных телеф. сетей (городские, сельские, учрежденческие) и междугородные. ТЕЛЕФОННЫЙ АВТООТВЕТЧИК - автоматич. устройство для ответа на телеф. вызов в отсутствие абонента и записи передаваемого по телефону сообщения. Обычно состоит из диктофона, управляющего им устройства и приставки для согласования входа диктофона с абонентской линией. ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, т е л е ф о н. - оконечное абонентское устройство, включаемое в абонентскую линию телеф. сети, служащее для передачи и приёма речевой информации. Т. а. имеет разговорные (микрофон, телефон, трансформатор), вызывные (номеронабиратель, звонок) приборы и коммутац. устройство - переключатель с контактными пружинами для переключения вызывной части аппарата на разговорную. Различают Т. а.: по системе соединения - ручные и автоматич. (с номеронабирателем); по типу номеронабирателя - дисковые и кнопочные; по назначению - таксофоны, шахтные (взрывобезопасные), диспетчерские и т. д. Мн. совр. Т. а. снабжены электронной памятью, запоминающей последний набранный номер (при необходимости повторного вызова этот номер уже не набирается, а нажимается лишь кнопка вызова), или электронной памятью, способной хранить до 32 номеров (с числом цифр до восемнадцати). ТЕЛЕФОТОМЕТР - прибор для измерений яркости удалённых предметов с малыми угловыми размерами при геодезич. работах и в светотехнике. Состоит из фотометрич. устройства (измерит. часть) и оптич. системы, дающей изображение наблюдаемого предмета. Схема механического телфометра: 1 - шкалы; 2 - звенья; 3 - стрелки; 4 - призмы; 5 - растягиваемая деталь ТЕЛЕЦЕНТР - см. Телевизионный центр. ТЕЛЛУР [от лат. tellus (telluris) - Земля] - хим. элемент, символ Те (лат. Tellurium), ат. н. 52, ат. м. 127,60. Т. - серебристо-белое кристаллич. вещество с металлич. блеском. Образует довольно много собств. минералов, однако в пром-сти его получают гл. обр. из отходов медеэлектролитных з-дов. Мировое произ-во Т. много меньше, чем его аналога - селена. Применяют Т. как компонент ПП материалов для термоэлектрич. генераторов, катализатор в резин. пром-сти, заменитель серебра в фотографии и т. д. В металлургии Т. служит легирующей добавкой, гл. обр. к чугуну, стали, меди, свинцу, для улучшения механич. св-в. Диоксид TeO2 - материал акустооп-тики. компонент оптич. стёкол. ТЕЛЬФЕР (англ. telpher, от греч. tele - далеко и phero - несу) - устар. назв. электротали (см. Таль). ТЕМ - нестандартизованное обозначение устар. ед. массы в системе единиц МКГСС. 1 Т.= 1 кгс*с2/м = 9.806 65 кг. ТЕМБР (франц. timbre) звука - качеств. оценка звука, издаваемого муз. инструментами либо голосовым аппаратом людей (животных), позволяющая различать на слух звуки одинаковой высоты звука. Т. зависит от числа и соотношения амплитуд обертонов, сопутствующих осн. тону. Т. зависит от св-в колебат. системы муз. инструмента или структуры голосового аппарата. Влияние на Т. также оказывают материал звучащего тела, среда, в к-рой возникает и распространяется звук, и т. д. ТЕМПЕРАТУРА (от лат. temperatura - надлежащее смешение, соразмерность, нормальное состояние) - один из осн. параметров состояния, характеризующий тепловое состояние системы. Т. всех частей системы, находящейся в состоянии равновесия термодинамического, одинакова. С молекулярно-кинетич. точки зрения Т. равновесной системы характеризует интенсивность теплового движения атомов, молекул и др. частиц, образующих систему. Напр., для системы, описываемой законами классич. статистич. физики, ср. кинетич. энергия теплового движения частиц прямо пропорциональна термодинамической температуре системы. Строго говоря, Т. характеризует лишь термодинамически равновесное состояние. Однако понятием "Т." часто пользуются при рассмотрении неравновесных систем (см., напр., Яркостная температура). Единица Т. (в СИ) - кельвин (К). ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЖЕНИЯ - одна из хар-к высокоскоростного потока газа, равная темп-ре этого газа, изоэнтропически заторможённого до нулевой скорости (см. Изоэнтропийный процесс). ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - то же, что тепловое излучение. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - напряжения механические, возникающие в твёрдом теле вследствие неравномерного распределения темп-ры в разл. его частях или ограничения возможности теплового расширения тела. Т. н. могут вызывать пластич. деформацию и разрушение деталей машин, сооружений и конструкций. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ - последовательности значений, отражающие упорядоченную совокупность разл. по размеру единиц температур. Первоначально Т. ш. (и единицы темп-ры) основывали на термометрах, используя разл. зависящие от темп-ры св-ва в-ва. В качестве двух реперных точек этих эмпирич. шкал использовали темп-ры, соответствующие фазовым переходам, с градуировкой в градусах Цельсия, градусах Реомюра, градусах Фаренгейта, градусах Ренкина и др. После введения Международной системы единиц (СИ) применению подлежат две Т. ш.: 1)термодинамическая (основная ) Т. ш., не зависящая от рода термометрич. в-ва и имеющая одну реперную точку - тройную точку воды, к-рой присвоено значение Т = 273,16 К, и 2) международная практическая Т. ш. (МПТШ-68), осн. на 11 реперных точках - темп-pax фазовых переходов нек-рых чистых в-в, к-рым присвоены такие значения, чтобы темп-ра по этой шкале была близка к термодинамич. темп-ре и разности между ними оставались в пределах достигнутой точности измерений. Значения темп-р между реперными точками МПТШ-68 получают при помощи эталонных термометров по интерполяц. ф-лам. Единица температурного интервала - кельвин (К), к-рый с высокой точностью совпадает с градусом Цельсия ("С). Темп-pa в °С определяется выражениями: t - Т - Тв; tвв = Твв - Т0. где Т и Твв - термодинамич. темп-pa и темп-pa по МПТШ-68 в кельвинах; t и г.. - то же в °С; Т0 = 273,15 К. Решением XVIII Генеральной конференции по мерам и весам (1987) с 1990 вводится новая международная Т. ш. (МТШ-90), в к-рой сохраняется значение темп-ры тройной точки воды, а значения др. реперных точек уточнены и приближены к их истинным термодинамич. темп-рам. При этом°С < К примерно на 3*10-4. В нек-рых странах (США, Великобритания, Канада, Австралия и др.) всё ещё применяют средства измерений темп-р, градуируемые в °F и °R (см. рис.). К ст. Температурные шкалы. Соотношение между температурами: кельвинами (К), градусами Цельсия (°С), Фаренгейта (°F) и Ренкина (°R) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПОР - разность характервых темп-р двух сред, между к-рыми происходит теплообмен. Т. н. - один из осн. факторов, определяющих интенсивность теплопередачи и теплоотдачи. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ - пост. зазор (щель, прорезь), разделяющий здания и сооружения на отд. части и допускающий нек-рое их взаимное перемещение. Т. ш. служит для устранения внутр. термонапряжений в конструкциях при температурных деформациях зданий и сооружений. Расстояния между Т. ш. в зданиях и сооружениях нормируются в зависимости от материала, конструктивной схемы сооружения и др. ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ - физ. величина, характеризующая скорость выравнивания темп-ры среды при нестационарной теплопроводности. Т. а = Лямбда/(срр), где Лямбда - теплопроводность среды, а ср и р _ её уд. теплоёмкость при пост. давлении и плотность. Единица Т. (в СИ) - м2/с. ТЕМПЛЕТ (англ. templet, template - шаблон, лекало, модель) - плоская масштабная модель оборудования (аппаратов, машин, строит. узлов, конструкций), изготовл. фотоспособами (фотомодельное проектирование) или др. способами копирования (напр., с помощью электрофотографии). Применяется при проектировании сложных пром. установок, сооружений, стройплощадок и т. п. Т. могут использоваться многократно, часто в сочетании с магнитной планировочной доской. Применение Т. упрощает графич. работы, улучшает качество и сокращает сроки проектирования. ТЕНДЕР (англ. tender, от tend - обслуживать) - 1) прицепная часть паровоза, предназнач. для хранения запаса воды, топлива, а иногда и для размещения вспомогат. устройств. Представляет собой 3-, 4- или 6-осную ж.-д. повозку. 2) Одномачтовая яхта с 2 - 3 треугольными передними парусами. Т. наз. также малый одномачтовый воен. корабль парусного флота. ТЕНЗОДАТЧИК (от лат. tensus - напряженный, еатянутый и датчик) - измерит. преобразователь деформации твёрдых тел в электрич. сигнал, выполненный в виде электрич. тензометра. Работа Т. сопротивления (тензорезистора) осн. насв-ве металлич. проволоки (или фольги) при деформации (растяжении или сжатии) изменять своё электрич. сопротивление. Конструктивно Т. сопротивления представляет собой решётку из проволоки (константан, сплавы на основе никеля и молибдена, легир. вихром и др.) или фольги (иногда ПП), к-рая приклеивается к поверхности исследуемой детали (при повыш. темп-pax - приваривается). Изготовляются ненаклеиваемые Т., преимущество к-рых заключается в отсутствии поперечной тензочувствительности я малом гистерезисе. ТЕНЗОМЕТР (от лат. tensus - напряжённый, натянутый и ...метр) - прибор, применяемый для исследования распределения деформаций в деталях машин, конструкций и сооружений, а также при механич. испытаниях материалов. По способам приведения измеряемой величины к виду, удобному для регистрации и отсчёта, различают механич. и электрич. Т. Механич. Т. разл. систем состоят из комбинации рычагов с отсчётными и регистрирующими устройствами (см. рис.); используются гл. обр. для определения прочностных хар-к упругих материалов. Электрич. Т. позволяют дистанционно измерять статич. и динамич. деформации в сложных условиях (в агрессивных средах, при высоких или низких темп-pax и давлениях и т. п.). ТЕНЗОРЕЗИСТОР - резистор, обладающий св-вом изменять своё электрич. сопротивление под действием деформации (растяжения или сжатия). Используется гл. обр. в качестве чувствит. элемента в тензодатчиках. ТЕОДОЛИТ - геодезич. прибор для измерения горизонтальных и вертик. углов. Основа Т. - вращающиеся горизонтальный (лимб с алидадой) и вертик. крути, а также зрит, труба. Т. снабжены разл. приспособлениями (ориентир-буссоль, визирные марки, оптич. дальномерные насадки и т. п.). По области применения выделяют геодезич., астрономич., маркшейдерские, гироскопич., буссольные, автоколлимац. Т. По точности измерения различают: высокоточные (с погрешностью менее 1,5"), точные (от 1,5 до 10"). технич. (св. 10"). По конструкции оптич. системы зрит, трубы Т. могут быть с прямым (земным) и обратным (астрономич.) изображением. См. рис. Теодолит 2Т5К: 1 - объектив; 2 - оптический визир; 3 - уровень; 4 - наводящий винт вертикального круга; 5 - наводящий винт горизонтального круга; 6 - подъёмный винт трегера (подставки) ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА - вид геодезич. работ, выполняемых при помощи теодолита и мерной ленты (или дальномера), в результате к-рых определяются координаты точек, необходимых при составлении контурного плана участка местности. При Т.е. создаётся съёмочная сеть в виде сети теодолитных полигонов (смежных многоугольников), сети треугольников или сети теодолитных ходов (система ломаных линий). Т. с. включает: обозначение (закрепление) точек на местности; измерение линий и углов; съёмку подробностей рельефа, выполняемую методами прямоугольных координат, полярных координат, створов и засечек. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА в ядерной энергетике - оболочка, экран, предназнач. для снижения потока нейтронов, падающего на конструкц. элементы (напр., стенки корпуса) реактора и вызывающего их нагрев. Поглощение Т. з. нейтронов и вторичного у-излучения приводит к значительному выделению теплоты в ней, поэтому Т. з. обычно имеет спец. охлаждение или изготовляется из жаростойких материалов. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА спускаемого аппарата - часть наружной оболочки спускаемого аппарата (СА), предохраняющая конструкцию и обеспечивающая заданный температурный режим внутр. среды СА при воздействии аэродинамич. нагревания в период спуска и торможения С А в плотных слоях атмосферы. Т. з. СА может быть активная (в т. ч. и абляц. охлаждение - см. Абляция), пассивная (за счёт аккумуляции теплоты в слое материала с большой теплоёмкостью), радиационная (за счёт отвода теплоты излучением в окружающее пространство) и смеш. типа. Конструкция Т. з. и состав теплозащитных материалов определяется скоростью входа СА в атмосферу, аэродинамич. формой и массой СА. Т. з. выполняется из термостойких высокопрочных покрытий, создаваемых на основе керамич. или органич. материалов с наполнителями. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, теплоизоляция, термоизоляция, - защита зданий, тепловых пром. установок, холодильных камер, трубопроводов и т. п. от нежелат. теплового обмена с окружающей средой. Т. и. обеспечивается устройством спец. ограждений в виде оболочек, покрытий и т. п. из теплоизоляционных материалов. Эти теплозащитные средства также наз. Т. и. ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - суммарная располагаемая мощность электроэнергетической системы, предназнач. для снабжения потребителей тепловой энергии. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ - система покрытых теплоизоляцией трубопроводов (теплопроводов) централизов. теплоснабжения, по к-рь:м теплота переносится теплоносителем (горячей водой или паром) от источника к потребителям. По способу прокладки Т. с. подразделяют на подземные (в каналах или непосредственно в грунте) и надземные (на эстакадах или спец. опорах). ТЕПЛОВАЯ ТРУБА - устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых перепадах темп-ры. Состоит из герметизир. трубы, частично заполненной жидким теплоносителем, к-рый, испаряясь у одного конца Т. т., поглощает теплоту, а затем, конденсируясь у др. конца трубы, отдаёт её. Движение пара происходит за счёт разности давлений насыщ. пара в зонах испарения и конденсации. Обратное движение жидкости осуществляется либо под действием силы тяжести, либо по капиллярной структуре (фитимо), располож. обычно на внутр. стенках Т. т. Применяется в энергетике, космич. технике и т. д. См. рис. Схема действия тепловой трубы: q - идущий по трубе тепловой поток ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ТЭС) - электростанция, вырабатывающая электрич. энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органич. топлива. ТЭС классифицируются: по виду используемого топлива - станции на твёрдом, жидком, газообразном топливе и смешанного типа; по типу тепловых двигателей - с паровыми турбинами (паротурбинные электростанции), газовыми турбинами (газотурбинные электростанции) и двигателями внутр. сгорания (дизельные электростанции); по виду отпускаемой энергии - конденсационные электростанции и теплофикационные (теплоэлектроцентрали); по графику выдачи мощности - базовые (несущие равномерную нагрузку в течение года) и пиковые (работающие по резкопеременному графику нагрузки). Иногда к ТЭС условно относят атомные электростанции, солнечные электростанции, геотермальные электростанции. Электрич. оборудование ТЭС включает синхронные генераторы, распределит. устройство генераторного напряжения, повысит, подстанцию, приборы контроля и управления, а также вспомогат. оборудование. Установл. мощность ТЭС в СССР достигает 2,4 - 4 ГВт, проектируется ТЭС на 4.5 ГВт и выше. В СССР доля вырабатываемой ТЭС электроэнергии составляет св. 80% (1988). ТЕПЛОВИДЕНИЕ - получение видимого изображения объектов с использованием теплового воздействия излучения на в-ва (обычно ИК излучения). Излучение, испускаемое нагретым телом, можно визу ализировать, напр., посредством нанесения на поверхность тела слоя в-ва, изменяющего под действием теплоты свою окраску (жидкие кристаллы, термочувствит. краска), интенсивность свечения (люминофоры), прозрачность (тонкие ПП плёнки), магнитное состояние (магнитные тонкие плёнки). Разновидностью Т. являются косвенные способы регистрации изображений с использованием термопластич. материалов, тепловизоров, эвапорографии. ТЕПЛОВИЗОР - прибор для получения видимого изображения объектов (или их тепловых полей) с помощью испускаемых ими тепловых (ИК) лучей. Обычно Т. содержит оптико-механич. сканирующую систему, приёмник (детектор) теплового излучения, усилитель электрич. сигналов и ЭЛП, подобный кинескопу. Яркость светового пятна на экране ЭЛП соответствует интенсивности излучения проецируемой точки объекта. Т. используются для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, для изучения внутр. структуры тел, непрозрачных в видимом свете. Наиболее широко Т. применяются в медицине для диагностики опухолей, болезней кровеносной системы и кожи по термограммам - картинам температурного поля на поверхности тела человека, полученным с помощью Т. В мед. практике пользуются Т. двух типов: с механич. и электронным сканированием. Т. первого типа имеют приёмник ИК излучения с малым телесным углом. Механически перемещая приёмник, получают запись темп-ры разл. точек объекта. В более соверш. Т. второго типа используются спец. передающие телевиз. трубки - пироэлектрич. видиконы, с рабочей поверхности к-рых изображение в ИК лучах считывается сканирующим электронным лучом. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ - хаотическое движение (поступат., вращат. и т. д.) микрочастиц, из к-рых состоят все тела. Т. д. качественно отличается от обычного механич. движения, при к-ром все пасти тела движутся упорядоченно. Кинетич. энергия Т. д., прямо пропорциональная термодинамич. темп-ре тела, является составной частью внутренней энергии физ. системы. Закономерности Т. д. изучаются термодинамикой и статистической физикой ТЕПЛОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - 1) Т. з. в о д о ё м о в - повышение темп-ры воды по сравнению с обычной для данного водоёма из-за сброса в него тёплых сточных вод. Это приводит к цветению воды, уменьшению растворимости газов (в т. ч. кислорода), способствует размножению патогенных микроорганизмов кишечной группы, отрицательно влияет на нек-рые сорта рыб и т. п. 2) Т. з. атмосферы - повышение её темп-ры вследствие интенсификации хозяйств, деятельности, в осн. характеризующейся ростом кол-ва сжигаемого топлива, что, кроме увеличения тепловыделений, создаёт из-за поступления в атмосферу двуокиси углерода тепличный (парниковый) эффект, способствующий увеличению поглощаемой Землёй солнечной энергии. Рост Т. з. в значит. степени определяется работой ТЭС. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - электромагнитное излучение тела, возникающее за счёт его внутренней энергии и определяемое его термодинамич. темп-рой и оптич. св-вами. Т. и. характеризуется светимостью энергетической. Т. и., находящееся в термодинамич. равновесии с в-вом, наз. равновесным излучением (устанавливается в теплоизолир. системе, все тела к-рой находятся при одной и той же темп-ре). Спектр равновесного излучения определяется Планка законом. Для Т. и. в общем случае справедлив Кирхгофа закон излучения. См. также Вина закон смещения и Стефана - Больцмана закон. ТЕПЛОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ поверхности нагрева - отношение теплового потока, проходящего сквозь тепловоспринимающую поверхность, к площади этой поверхности. ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ, термическое равновесие, - состояние термодинамич. системы, при к-ром все её части имеют одну и ту же темп-ру. Иногда под Т. р. понимают равновесие термодинамическое . ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ - изменение размеров тела в процессе его изобарич. нагревания (при пост. давлении). Т. р. характеризуется температурным коэффициентом объёмного расширения у, к-рый равен отношению относит. изменения объёма тела при его изобарич. нагревании к приращению темп-ры: у = (l/V)(dV/dТ)p, где V - объём, Т - термодинамич. темп-pa, р - давление. Для большинства тел у > 0 (исключением является, напр., вода, у к-рой в интервале темп-р от О "С до 4 °С у < 0). Для идеального газа у = 1/Т, у жидкостей и твёрдых тел зависимость у от Г значительно слабее. Для твёрдых тел наряду с у вводят температурный коэффициент линейного расширения а, равный отношению относит. изменения длины тела вдоль рассматриваемого направления при изобарич. нагревании тела к приращению темп-ры: а = (1/l)(дl/дТ)р, где l - длина тела. Для изотропных тел у = 3a. ТЕПЛОВОЗ - автономный локомотив с двигателем внутр. сгорания, энергия от к-рого передаётся через электрич., гидромеханич. или механич. передачу на колёсные пары (см. рис.). На Т. устанавливают 2-тактные и 4-тактные двигатели. На магистральных ж. д. СССР эксплуатируются гл. обр. Т. с электрич. передачей с дизелями мощностью до 3000 кВт; на путях пром. пр-тий используются Т. меньшей мощности, в осн. с гидромеханич. и механич. передачами. В СССР первый магистральный Т. был создан по проекту Я. М. Гаккеля в 1924. Тепловоз: 1 - пульты управления в кабине машиниста; 2 - песочные бункеры; 3 - камеры электрооборудования; 4 - мотор-вентиляторы электродинамического тормоза; 5 - силовая выпрямительная установка; 6 - стартёр-генератор; 7 - воздушные фильтры; 8 - дизель; 9 - секция охлаждения воды; 10 - водяной бак; 11 - холодильная камера; 12 - компрессор; 13 - топливоподкачивающий агрегат; 14 - топливный бак; 15 - аккумуляторная батарея; 16 - тяговый генератор; 17 - тормозной цилиндр; 18 - колёсная тележка; 19 - тяговый электродвигатель; 20 - рама кузова; 21 - путеочиститель; 22 - автосцепка; 23 - межтепловозная соединительная розетка ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР - устройство для накопления теплоты в теплосиловых установках. Наибольшее распространение получили пароводяные аккумуляторы, в к-рых теплота накапливается в горячей воде, нагреваемой избыточным паром из котла. Т. а. служат для выравнивания тепловых и силовых нагрузок и устранения перебоев в снабжении паром пром. установок. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС - равенство между кол-вом располагаемой теплоты и суммой полезно использованной теплоты и теплоты, потерянной в процессе её использования. В Т. б. котла располагаемая теплота слагается из низшей теплоты сгорания топлива, его физ. теплоты, теплоты, эатрач. на нагревание воздуха посторонним источником (отработавшим паром и др.), и теплоты, внесённой в топку с паром при паровом дутье или прираспыливании мазута. Полезно использованная теплота - теплота, пошедшая на нагревание воды в водогрейном котле или на произ-во и перегрев пара в паровом котле. Потерянная теплота - это потери с уходящими дымовыми газами, от хим. и механич. неполноты сгорания, в окружающую среду и с теплотой нагретого шлака, удаляемого из топки. При сжигании жидкого и газообр. топлива потери теплоты от механич. неполноты сгорания и со шлаками практически отсутствуют. С составления Т. б. начинают тепловой расчёт теплообменного агрегата (аппарата). По Т. б., составл. на осн. испытаний агрегата, определяют его экономичность.
вверх