ИНСОЛЯЦИЯ (лат. insolatio, от insolo - выставляю на солнце) - облучение земной поверхности солнечной радиацией. Различают световое, тепловое и бактерицидное действие И. на человека. В зависимости от состояния окружающей среды, продолжительности и интенсивности И. её проявления могут быть положит. или отрицат. для человека. В архитектурно-строит. практике действие И. учитывают при выборе приёмов застройки и ориентации зданий, определении форм светопроёмов, видов солнцезащитных устройств и т. д. ИНСТРУМЕНТ (от лат. instrumentum - орудие) - в широком смысле слова - орудие для работы, напр. И. кузнечный, слесарный, металлореж., деревообраб. Различают ручной И. (долото, молоток, клеши н т. д.), станочный (резцы, фрезы, свёрла и т. д.) и механизированный, в т. ч. с электрич., гидравлич. или пневматич. приводом (т, н. ручные машины - рубильные, опиловочные, шабровочные, сверлильные, клепальные, шлифовальные и др.). Особую группу составляет контрольно-измерит. И.: калибры, пробки, концевые меры длины, линейки, угольники, циркули, штангенциркули, микрометры и т. д. К И. относят также нек-рые приспособления, штампы, литейные модели, кокили. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ - сталь с высокими показателями твёрдости, износостойкости и прочности для изготовления разл. инструментов, а чаще их рабочих частей. Для инструмента, работающего при невысоких скоростях резания, когда реж. кромки нагреваются до 200 - 300 оС, применяют углеродистую сталь (0,6 - 1,3 %С), при более высоких скоростях резания - легированную сталь, содержащую добавки хрома, вольфрама, ванадия и др. элементов, в т. ч. быстрорежущую сталь с 9 пли 18% вольфрама, обладающую высокой красностойкостью. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МИКРОСКОП - то же, что измерительный микроскоп. ИНТЕГРАЛ (от лат. integer - целый) - см. Интегральное исчисление. ИНТЕГРАЛ ВЕРОЯТНОСТИ - назв. неск. связанных друг с другом спец. ф-ций. Напр., И. в. Гаусса: ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДОЗА ионизирующего излучения, суммарная доза, - физ. величина, применяемая в УФ терапии и фотобиологии и равная энергии, поглощённой всем облучённым объектом: U = Dm, где U - И. д., D - поглощённая доза ионизирующего излучения, т - масса объекта. Единица И. д. (в СИ) - грэй-килограмм (Гр*кг) или джоуль (Дж). Прежняя ед., не подлежащая применению, грамм-рад (г*рад). 1 г-рад = 10-5 Гр-кг. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОПТИКА - раздел оптоэлектроники, осн. задачей к-poro является изучение особенностей генерации, распространения и преобразования световых волн в интегрально-оптич. световодах (волноводах), а также разработка принципов и методов создания и интеграции оптич. и оптоэлектронных устройств. И. о., возникшая в 70-х гг. 20 в., обеспечила возможность создания миниатюрных устройств для оптич. обработки информации, а также передачи информации в линиях оптической связи. Использование интегрально-оптич. элементов (напр., фильтров, модуляторов, дефлекторов, излучателей и приёмников света) на основе интегрально-оптич. волноводов обеспечило значит. (на неск. порядков) снижение мощности, необходимой для электронного управления световыми потоками, по сравнению с объёмными оптич. и оптоэлектронными элементами. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ - спец. ф-ция, определяемая интегралом ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (ИС). интегральная микросхема (ИМС), микросхема, - микроминиатюрное электронное устройство с высокой плотностью упаковки связанных между собой (как правило, электрически) элементов (диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов и др.), изготовленное на основе групповой технологии (см. также Микроэлектроника). Предназначена для выполнения опред. функции приёма, обработки или передачи информации, представленной в виде непрерывных или дискретных электрич., оптич. и др. сигналов. По способу объединения (интеграции) элементов различают монолитные ИС, в к-рых все элементы и межэлементные соединения выполнены на одной ПП или диэлектрич. подложке (см. Полупроводниковая интегральная схема, Плёночная интегральная схема, Совмещённая интегральная схема), и гибридные интегральные схемы, в к-рых используются навесные дискретные электронные приборы. По числу содержащихся в ИС элементов (см. Интеграции степень) они делятся на малые, средние, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС); по виду обрабатываемых сигналов - на цифровые интегральные схемы и аналоговые интегральные схемы. См. также СВЧ интегральная схема. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ - сеть электросвязи, объединяющая системы коммутации и системы передачи информации в единый комплекс, где все виды информации (телеф., телегр., разл. данные и т. п.) передаются в единой цифровой форме. И. ц. с. с. строятся в осн. на базе временного разделения каналов связи с применением цифровых методов передачи сигналов (с использованием импульсно-кодовой и дельта-модуляции) и пространственно-временной коммутации. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ - раздел математики, в к-ром изучаются св-ва и способы вычисления интегралов и их приложения. И. и. возникло из задач определения площадей (квадратур), объёмов (кубатур) и центров тяжести, требующих вычисления определённых интегралов - пределов одного и того же типа. Определённым интегралом ф-ции f(x) на отрезке [а, b], разделённом точками x1, x2, .... хп, наз. предел т. н. интегральной суммы: где Дельта xi = xi - xi-2 при условии, что наибольшая разность Дельта хi стремится к нулю; его обозначают интеграл baf (x)dx. И. и. теснейшим образом связано с дифференциальным исчислением: интегрирование есть действие, обратное дифференцированию, т. е. по данной ф-ции f(x) ищется такая ф-ция F(x) (первообразная), для к-рой f(x) есть производная. Вместе с F(x) первообразной ф-цией для f(x) служит и F(x) + С, где С - любая постоянная. Общее выражение F(x) + С всех первообразных для ф-ции f(x) наз. неопределённым интегралом; он обозначается интеграл f(x)dx. Определ. и неопредел. интегралы связаны между собой ф-лой Ньютона - Лейбница: OOd* = F(b) - Понятие интеграла распространяется на ф-ции, заданные в к.-л. области плоскости (двойные интегралы) или пространства (тройные интегралы). ИНТЕГРАЛЬНОЕ СТЕРЕОКИНО - стереоскопическое кино, в к-ром объёмно-пространств. образ кинематографич. изображения создаётся в результате одноврем. проекции на растровый экран неск. (5 - 10) изображений (кадров), связанных между собой определ. условиями съёмки и проекции. В отличие от однопарного стереоскопич. кино, стереоскопичность восприятия в И. с. находится в полном соответствии с тем, что наблюдается в жизни, и не пропадает при изменении положения зрителя в кресле. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КОСИНУС И СИНУС - спец. ф-ции, определяемые ф-лами: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ - ур-ния, содержащие неизвестные ф-ции под знаком интеграла. К И. у. приводятся мн. задачи естествознания и техники, напр. задача о колебаниях, задача о рассеянии лучистой энергии и т. д. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛОГАРИФМ - спец. ф-ция, определяемая интегралом ИНТЕГРАТОР (от лат. integro - восполняю, восстанавливаю) - 1)механич. прибор для определения интегралов нек-рых видов (напр., для вычисления моментов инерции, площадей плоских фигур). См. также Планиметр. 2) То же, что интегрирующее устройство. ИНТЕГРАФ, интегриметр, - механич. аналоговое вычислит. устройство для интегрирования ф-цнй, заданных графически, к-рое отображает результаты интегрирования в графической же форме. Применяется для определения площадей, статич. моментов и моментов инерции плоских фигур относительно заданной осн. объёмов тел вращения ИНТЕГРАЦИИ СТЕПЕНЬ (К) - показатель, характеризующий сложность интегральной схемы', численно определяется выражением К = IgN, где N - число элементов, входящих в ИС (значение К округляется до ближайшего целого числа в сторону увеличения). Однако чаше пользуются другой оценкой сложности И. с., в соответствии с к-рой различают малые N < 102), средние (N = 102 - 103), большие (N = 103 - 104) и сверхбольшие W = 104) интегральные схемы. ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, интегратор, - вычислит. устройство для определения интегралов нек-рых видов. Используется как самостоят. устройство или в вычислит. машинах. По способу представления величин И. у. делят на аналоговые и цифровые. Наиболее широко применяются аналоговые И. у., построенные на базе механич. или фрикционных интеграторов, электромеханич. тахогенераторов и электронных цепочек интегрирования; погрешность интегрирования 0,1 - 1%. "ИНТЕЛСАТ" (англ. Intelsat, сокр. от International Telecommunications Satellites - международные связные спутники) - наименование серии ИСЗ на стационарной орбите, используемых в глобальной коммерч. системе связи междунар. консорциума "Интелсат", в к-рый входят 114 стран (1988). Создано неск. моделей "И.", из к-рых запушены (до 1986) один ИСЗ модели "И.-1", 4 ИСЗ "И. -2", 7 ИСЗ "И.-З". 14 ИСЗ "И.-4", 11 ИСЗ "И. -5" (см. рис.). Макс. масса ("И.-5А") ~2 т. "И." разрабатываются амер. фирмами с участием запад ноевроп. и япон. фирм. "И. -5" выводились на орбиту РН "Атлас-Центавр" и "Ариан". Ряд стран арендует каналы ИСЗ "И." для использования в региональных системах связи, обслуживающих территории этих стран. ИСЗ "Интелсат-5" ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА (от лат. intensio - напряжение, усиление), сила звука, - ср. по времени значение плотности потока энергии, переносимой звуковой волной: I = pv/2 = p2/2pc, где р - амплитуда звукового давления, v - амплитуда колебательной скорости, р - плотность среды, с - скорость звука в ней. Единица И. з. (в СИ) - Вт/м2. ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ, Я-характеристика, - показатель надёжности неремонтируемых изделий, численно равный вероятности отказа изделия в ед. времени, начиная с не-к-рого момента при условии, что до этого отказа яе было. ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА - величина, пропорциональная квадрату амплитуды вектора электрич. напряжённости световой волны. В нек-рых случаях, когда это не вызывает сомнений, термин "И. с." используется как понятие, характеризующее распределение светового потока в пространстве (.сила света), по поверхности (освещённость или светимость энергетическая), по спектру и т. д. ИНТЕНСИМЕТР (от лат. intensio - напряжение, усиление и ...метр), измеритель скорости счёта, - прибор для измерений числа импульсов, поступающих от счётчика или импульсной ионизац. камеры. Состоит из импульсного усилителя, амплитудного дискриминатора, формирующего каскада и усредняющего и измерительного устройств. Макс. скорость счёта 106 импульсов в 1 с. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ (от лат. intensio - напряжение, усиление и racio - делаю) - усиление, увеличение напряжённости, производительности, действенности. И. производства - процесс развития обществ. произ-ва, осн. на все более полном и рацион, использовании технич., материальных и трудовых ресурсов на базе н.-т. прогресса. Интенсивное развитие обычно противопоставляется экстенсивному (от лат. extensivus - расширяющий, удлиняющий, т. е. связанный с количественным увеличением, распространением), к-рое сводится к наращиванию производств. мощностей на прежней технич. базе, увеличению применяемых материальных ресурсов и числа работающих. И. сельского хозяйства - рост произ-ва с.-х. продукции в расчёте на ед. земельной площади (голову скота) на осн. применения более соверш. средств и методов произ-ва - комплексной механизации, химизации сел. х-ва, мелиорации, аграрно-пром. интеграции, достижений науки, передового опыта и т. д. И. труда - повышение его напряжённости. Измеряется кол-вом труда, затрач. работником в процессе произ-ва за ед. времени. ИНТЕРКОЛУМНИЙ (лат. intercolumnium, от inter - между и columna - колонна) - расстояние между двумя рядом стоящими колоннами в колоннаде (портике). "ИНТЕРКОСМОС" - наименование серии ИСЗ, используемых для проведения совм. экспериментов по программам сотрудничества соц. стран в изучении физ. св-в верх. атмосферы Земли и околоземного космич. пространства, а также в исследованиях Земли из космоса. Первый спутник этой серии ("И.-1") был запущен 14 окт. 1969. Всего в 1969 - 81 запущено 22 ИСЗ "И.". По назначению и направленности программ науч. экспериментов спутники серии "И." можно условно разделить на след. виды: солнечные ("И.-1, -4, -7, -11, -16, -Коперник-500"), ионосферные ("И.-2, -8, -12, -19, -Болгария-1300"), магнитосферные ("И.-З, -5, -6, -10, -13, -14, -17, -18"), для исследования Земли ("И.-20, -21"). ИСЗ "И." созданы на базе одной из модификаций унифицир. спутника серии "Космос" и отличаются друг от друга системами ориентации, источниками питания и радиотелеметрич. системами. Эксперименты, проведённые на ИСЗ серии "И.", дали важные науч. результаты. В 1985 запущен ИСЗ "Прогноз-10 - Интеркосмос" для исследований структуры межпланетных и околоземных ударных волн, возникающих при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли. Масса ИСЗ "И." от 200 до 1300 кг, начиная с "И.-15" они выполняются в виде автоматизир. универс. орбит. станции (АУОС). ИНТЕРКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ - то же, что межкристаллитная коррозия. ИНТЕРЛОЧНАЯ МАШИНА - кругловязальная машина. Имеет цилиндр и диск, в к-рых расставлены язычковые иглы в затылок друг другу и вязание одного ряда петель осуществляется из двух нитей: из одной на чётных иглах цилиндра и нечётных иглах диска, из другой - наоборот. Интерлочный трикотаж обладает улучш. качеством. См. рис. К ст. Интерлочная машина. Кругловязальная машина большого диаметра ИНТЕРМЕТАЛЛИД - хим. соединение металла с металлом, напр. CuAl2, MgZn2, Cu2Sn2, Al2CuMg. И. входят в структуру большого числа пром. металлич. сплавов, обеспечивая их упрочнение. И. чаще всего не подчиняются правилу норм. валентности. "ИНТЕРНЕШОНАЛ" (International) - назв. грузовых автомобилей, выпускаемых с 1914 компанией "Интернэшонал харвестер" (International Harvester), а с 1986 - концерном "Невистар Интернэшонал" (Navistar International) в США. В 1986 изготовлялись грузовые автомобили разл. назначения. Полная масса 9 - 38 т, грузоподъёмность 5 - 26 т, мощность двигателей 132 - 350 кВт. См. рис. Грузовой автомобиль "Интернешенал" ИНТЕРПОЛЯТОР (от лат. interpolo - переделываю) - аналоговое или цифровое вычислит. устройство, предназнач. для интерполирования функций. И. по заданным характерным точкам, наз. узлами интерполяции, принадлежащим нек-рой линии (поверхности), воссоздаёт (с определ. приближением) ф-цию, описывающую эту линию (поверхность), и вырабатывает сигналы, соответствующие значениям координат остальных точек искомой линии (поверхности). Применяется, напр., в системах программного управления металлореж. станками, газорезат. аппаратами, в моделирующих установках. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ (от лат. interpolatio - изменение, обновление) в математике и статистике - отыскание промежуточных значений величины по нек-рым известным её значениям. Напр., отыскание значений ф-ции f(x) в точках х, лежащих между точками х0<x1< ... хп, по известным значениям y1 - f(xi) (где i = 0, 1, ..., п). Если х лежит вне интервала (х0, хп), аналогичная процедура наз. экстраполяцией. "ИНТЕРСПУТНИК" - междунар. система спутниковой связи, принадлежащая одноим. орг-ции, учреждённой 11971 соц. странами, к к-рым затем присоединились др. страны. Система связи включает в качестве своих осн. компонентов космич. комплекс и земные станции (см. рис.). В системе связи используются два сов. спутника "Горизонт", выведенные на геостационарную орбиту в точки 14° з. д. (Атлантический регион) и 53° в. д. (Индийский регион). На каждом из этих спутников "И." использует по два ствола-ретранслятора, один - для телеф. связи и передачи др. видов информации, другой - для передачи программ ТВ со звуковым сопровождением. Типовая земная станция "И." оборудована двухзеркальной антенной с диаметром осн. зеркала 12 м. Использование антенн сравнительно небольших размеров значительно снижает стоимость и сроки стр-ва станции. Каналы системы связи "И." используются наряду с членами "И." и др. странами. Земная станция системы "Интерспутник" (ЧССР) ИНТЕРФЕЙС (англ. interface) - совокупность унифицир. аппаратных и программных средств, предназнач. для обмена информацией между функцион. устройствами вычислит., управляющих, измерит. систем (напр., между внешним и оперативным запоминающими устройствами ЭВМ). И. обеспечивает совместимость (взаимодействие) устройств разл. функцион. назначения, что позволяет набирать системы из готовых модулей в соответствии с требуемыми условиями их работы (напр., видом кода, формой представления информации, моментом времени приёма и выдачи информации). ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР - светофильтр, действие к-рого основано на явлении интерференции света. Основу И. с. составляют два полупрозрачных зеркала (напр., слои серебра) и разделяющий их слой диэлектрика. И. с. применяют для выделения узких (с шириной до неск. нм) участков спектра. Обычно И. с. используют совместно со стек. фильтрами, подавляющими вторичные области пропускания. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ аэродинамическая (от лат. inter - взаимно, между собой и ferio - ударяю, поражаю) - взаимодействие потоков, обтекающих отд. элементы ЛА. Обычно И. является неблагоприятной и приводит к возрастанию сопротивления аэродинамического. В некоторых случаях возможно и благоприятное влияние И., к-рое может быть особенно заметным при сверхзвуковых скоростях полёта. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ волн - явление, возникающее при наложении двух или неск. волн и состоящее в устойчивом во времени их взаимном усилении в одних точках пространства и ослаблении в др. в зависимости от соотношения между фазами этих волн (см. рис.). Интерферировать могут только когерентные волны, т. е. волны, разность фаз к-рых в рассматриваемой точке не зависит от времени. Для осуществления И. поперечных волн (напр., электромагнитных волн или упругих волн в твёрдых телах), помимо когерентности волн, необходимо, чтобы им соответствовали колебания, совершающиеся вдоль одного или близких направлений. При И. двух волн интерФеренц, максимумы находятся в тех точках, в к-рых колебания, соответствующие обеим волнам, совершаются с разностью фаз, равной 0 или кратной 2ПИ, интерференц. минимумы - в точках, в к-рых разность фаз колебаний равна нечётному числу Я. Расстояние между интерференц. максимумами и минимумами зависит от длины волны. Частный случай И. волн - стоячие волны. И. волн находит широкое практич. применение (см. Интерферометр, Радиоинтерферометр). Интерференция волн на поверхности воды ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН - то же, что взаимодействие скважин. ИНТЕРФЕРОМЕТР (от интерференция и ... метр) - прибор, в к-ром явление интерференции используется для точных измерений. Для измерений показателя преломления, проверки концевых мер длины, измерений угловых размеров звёзд в астрономии, в дефектоскопии и рефрактометрии и пр. обычно применяются двухлучевые И., напр. Рэлея, Маха - Цен дера, Рождественского, Майкельсона (см. рис.), голографический интерферометр. В этих И. излучение источника делится на 2 части, направляется в 2 канала: один - измерит., др. - контрольный. На выходе волновые фронты световых пучков этих каналов совмещаются. Анализ изменений интерференц. картины позволяет делать заключения о характере изменений в измерит. канале. В спектроскопии для точных измерений длин волн спектральных линий и изучения их тонкой структуры, как правило, используются многолучевые И., позволяющие получать высокое разрешение, напр. Фабри - Перо интерферометр. Схема интерферометра Майкельсона: 1 - свето-делительная пластина; 2 - компенсирующая пластина; 3 - зеркало; а - входящий пучок лучей; a1 и a2 - два пучка, образующиеся при делении пучка а ИНТЕРЦЕПТОР (лат. interceptor, от intercipio - перехватываю, отбиваю, пресекаю) - один из аэродинамич. органов управления ЛА по крену. И., выдвижные или поворотные, обычно устанавливаются на верх. поверхности крыла перед закрылками. При введении в поток на одной из половин крыла И. оказывает на поток тормозящее действие, аэро-динамич. подъёмная сила на этом полукрыле уменьшается и ЛА кренится в эту сторону. И. могут служить гасителями подъёмной силы: одноврем. их задействование на обеих половинах крыла приводит к резкому уменьшению подъёмной силы и торможению ЛА, что может использоваться в процессе прерванного взлёта, при снижении ЛА и на пробеге при посадке. ИНТЕРЬЕР (от франц. interieur - внутренний) - внутр. пространство здания или отд. помещения. Особенности И. определяются назначением здания (помещения), его архит. и композиц. пространств. решением (см. Композиция архитектурная), характером художеств. обработки ограждающих И. поверхностей, меблировкой, оборудованием и декоративным убранством. См. рис. Интерьер Михайловского дворца в Ленинграде (арх. К. И. Росси). 1819-25 ИНТРОСКОП (от лат. intro - внутри, внутрь и ...скоп) - прибор, с помощью к-рого производят наблюдения за процессами, протекающими внутри непрозрачных тел и устройств, напр. путём просвечивания с помощью рентгеновского аппарата или обследования УЗ приборами. "И." - обобщённый термин для группы приборов звуковидения, тепловидения, радиовидения и др. ИНТРОСКОПИЯ - визуальное наблюдение объектов, явлений и процессов в оптически непрозрачных телах и средах. Некоторые методы и средства И., применяемые для нераэрушающего контроля пром. изделий и материалов, сходны с методами и средствами дефектоскопии. См. рис. Изображения, полученные с помощью ультразвуковой интроскопии: а - расслоение глубиной в несколько мкм в листе алюминия; о - почечный камень, который "светится" в отражённых лучах при облучении ультразвуком ИНТРУЗИВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - полнокристаллич. магматические горные породы, образовавшиеся в результате кристаллизации магмы в толще земной коры. ИНТРУЗИЯ (ср.-век. лат. intrusio, от лат. intrude - вталкиваю) - 1) процесс внедрения в горные породы земной коры расплавл. магмы. 2) Тела магматич. пород (батолиты, лакколиты и др.) различной формы и размеров, образующиеся при застывании магмы в толще земной коры. ИНФИЛЬТРАЦИЯ (от лат. in - в и ср.-век. лат. filtratio - процеживание) - просачивание сквозь капиллярные и субкапиллярные поры, трещины и др. пустоты в горных породах поверхностных или глубинных вод, газов, р-ров в толще земной коры. ИНФЛЮЗНТА - то же, что линия влияния. ИНФОРМАТИКА - отрасль науки, изучающая структуру и общие св-ва информации, а также вопросы, связанные с её сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в разл. сферах человеч. деятельности. ИНФОРМАЦИИ ТЕОРИЯ (иногда - с о о б щ е н и й теория) - раздел кибернетики, в к-ром при помощи матем. методов изучаются способы измерения кол-ва информации, содержащейся в к.-л. сообщениях, а также методы её кодирования при передаче. В И. т. устанавливается связь между кол-вом информации, содержащейся в сообщении, и необходимой длиной кода, способного передавать это сообщение с заданной надёжностью при заданном уровне помех. Использует методы теории вероятностей, матем. статистики, функцией, анализа и др. И. т. широко применяют для расчётов пропускной способности каналов связи и управления и т. д. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА - совокупность языковых и технич. средств для накопления, хранения, поиска и выдачи по запросу требуемой информации. И.-п. с. подразделяют на системы с ручным и механизир. или автоматизир. поиском. Технич. и информац. обеспечением И.-п. с. являются обычные, механизир. и автоматизир. картотеки, аппаратура передачи данных, средства микрофильмирования, устройства связи, абонентские пульты, дисплеи, разл. вычислит. устройства, в т. ч. ЭВМ, а также комплекс программ, обеспечивающих функционирование системы, информац. языки и разл. служебная информация (тезаурусы, таблицы и т. д.). Осн. ф-ция И.-п. с. - выявление элементов информац. массива, отвечающих на запрос, предъявляемый системе пользователем. По характеру информац. массива И.-п. с. подразделяют на документальные и фактографические. Документальная И.-п. с. предназначена для отыскания научно-технич. документов (статей, книг, научно-техннч. отчётов, описаний к авторским свидетельствам и патентам и т. п.); в ответ на запрос такая система либо выдаёт множество документов, содержащих искомую информацию, либо указывает адрес хранения этих документов. В качестве адреса может быть каталожный или порядковый номер документа, его библиографич. описание (напр., название книги, её автор, издательство, год издания) либо иные сведения, однозначно характеризующие документ или его содержание. Фактографические И.-п. с. обеспечивают выдачу фактич. сведений, затребованных потребителем; в ответ на запрос эта система либо выдаёт непосредственно искомые данные, либо указывает адрес их хранения. ИНФОРМАЦИЯ (от лат. informatio - разъяснение, изложение, осведомление) - совокупность к.-л. сведений, данных, передаваемых людьми устно (в форме речи), письменно (в виде текста, таблицы, рисунков, чертежей, условных обозначений) либо др. способом (напр., с помощью звуковых или световых сигналов, электрич. и нервных импульсов, перепадов давления или темп-ры); с сер. 20 в. - общенауч. понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растит. мире, передачу наследств, признаков от клетки к клетке, от организма к организму; одно из осн. понятий кибернетики. И. может иметь непрерывный (аналоговая) или прерывистый (дискретная) характер. Общие св-ва И. независимо от ее смыслового содержания, способы матем. описания и количеств. оценка, методы кодирования, передачи, хранения, извлечения и классификации И. являются предметом исследования и изучения информации теории и информатики. ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНИКА - приборы, устройства, системы, действие к-рых осн. на использовании невидимого для глаза инфракрасного излучения. Существуют инфракрасного излучения источники и приёмники: болометры, терморезисторы, фотодиоды и др. И. т. применяют при аналитич. и структурных исследованиях разл. в-в, исследованиях спектров далёких звёзд и атмосферы планет (в астрофизике), измерениях теплового баланса Земли и др. (науч. ИК приборы устанавливались на мн. ИСЗ и автоматич. станциях); в пром. целях - для сушки древесины, лакокрасочных покрытий и др.; в воен. деле - для ночного видения, теплолокации, самонаведения управляемых снарядов на цель и др. ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКИ - естеств. и искусств. излучатели, спектральный диапазон излучения к-рых содержит длины волн от 0,78 мкм до 1 мм. К искусств. И. и. и. относятся температурные излучатели (лампы накаливания, металлич. и керамич. излучатели, нагреваемые электрич. током и газом, и т. д.), реже - газоразрядные источники света (ртутные лампы высокого и сверхвысокого давлении, ксеноновые, цезиевые, циркониевые, дуговые угольные лампы и др.). Созданы генераторы индуциров. ИК излучения - иразеры. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (от лат. infra - ниже, под), ИК излучение, - оптическое излучение, длины волн А монохроматич, составляющих к-рого больше длин волн видимого излучения и меньше 1 мм. И. и. испускают нагретые тела (напр., на И. и. приходится ок. 50% энергии излучения Солнца и подавляющая часть энергии излучения ламп накаливания). Изучение спектров поглощения И. и. в-вами помогает выяснить строение молекул. И. и. меньше, чем свет, рассеивается мутными средами, что используется в ИК фотографин. И. и. широко применяют в технике (см. Инфракрасная техника). ИНФРАСТРУКТУРА (от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение) - комплекс отраслей х-ва, обслуживающих промышленность и с.-х. произ-во. Включает стр-во дорог, каналов, водохранилищ, портов, мостов, аэродромов, складов (а также сами эти сооружения), энергетич. х-во, транспорт, связь, водоснабжение, гидромелиорацию и т. п. Наряду с производств. И., непосредственно обслуживающей материальное произ-во, различают непроизводств. (социальную) И., в к-рую включают отрасли, косвенным образом связанные с процессом произ-ва (жилищное и культурно-бытовое стр-во, подготовка кадров, здравоохранение и др.). Уровень развития И. отражает степень освоенности (обустройства) данной территории. ИОД, йод (от греч. i5des - фиолетовый, назв. по цвету паров), - хим. элемент группы галогенов, символ I (лат. lodum), at. н. 53, ат. м. 126,904 5. И. - черновато-серые кристаллы с металлич. блеском; плотн. 4940 кг/м3, tпл 113,5 °С. Осн. природный источник И. - Мировой океан. Сырьём для получения И. служат нефт. попутные воды, мор. водоросли. И. и его соединения применяют в медицине, санитарии, фотографии, аналитич. химии (см. Иодометрия), для получения чистых циркония, гафния и титана, как катализатор в органич. синтезе, в качестве сухой смазки, И. входит в состав поляроидных стёкол. ИОДИДЫ - соединения иода с др. элементами. И. калия KI применяется в медицине, фотографии. И. используют для очистки циркония, гафния и _титана (т. н. иодидный метод), при получении твёрдых электролитов и материалов ИК оптики. ИОДНАЯ ЛАМПА - см. Галогенная лампа. ИОДНАЯ ЯМА - явление уменьшения реактивности ядерного реактора вследствие нарушения баланса между образованием в цепочке осколков деления сильного поглотителя нейтронов 135Хе (дочерний продукт 135I) и его убылью, вызываемой распадом при захвате нейтронов. И. я. возникает при снижении мощности реактора, когда уменьшается поток нейтронов в активной зоне, и продолжается до тех пор, пока концентрации 135I и 135Хе не достигнут значений, соответствующих новой мощности. Длительность И. я, может практически достигать 10 - 20 ч. Отсутствие запаса реактивности активной зоны для компенсации потери нейтронов, связанной с их поглощением 135Хе, может привести к невозможности повторного запуска реактора до выхода из И. я. (за счёт распада тХе). ИОДОМЕТРИЯ (от иод и ...метрия) - метод титриметрического анализа, осн. на окислительно-восстановительной реакции I2 + 2е <=> 2I-. Метод И. используют для определения восстановителей (сероводорода, солей двухвалентного олова и др.), к-рые восстанавливают элементный иод до ионов I , и окислителей (пероксидов, хромовой и марганцовой к-т, солей двухвалентной меди и трёхвалентного железа), окисляющих ионы I- до элементного иода. Рабочими р-рами при титровании служат р-ры иода и тиосульфата натрия, индикатором - крахмал. ИОЛ (голл. jol) - небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами (см. рис.). Парусное вооружение типа И. иногда применяют на крупных яхтах, у к-рых бизань-мачта устанавливается в корму от головки баллера руля. Парусное судно типа иол ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА - прибор для регистрации и спектрометрии ионизирующих излучений, действие к-рого осн. на способности движущихся с большой скоростью частиц вызывать ионизацию газа. Обычно представляет собой заполненный к.-л. газом герметически замкнутый сосуд с двумя электродами (плоскими, сферическими или цилиндрическими), к к-рым приложено напряжение 100 - 1000 В. В И. к. измеряется либо сила тока, создаваемого электронами и ионами в результате ионизации (токовые И. к.), либо импульсы напряжения, возникающие на высокоомном резисторе при протекании по нему ионизац. тока (импульсные И. к.). ИОНИЗАЦИОННЫЙ ВАКУУММЕТР - вакуумметр, действие к-рого осн. на зависимости силы ионного тока, образованного в газе в результате ионизации молекул разреженного газа, от давления. И. в. измеряют давления до 10-12 Па. ИОНИЗАЦИЯ - 1) И. в газах - отрыв от атома или молекулы газа одного или неск. электронов. В результате И. в газе возникают свободные носители заряда (электроны и положительно заряж. ионы), и он приобретает способность проводить электрич. ток. И. газа осуществляется: под действием УФ, рентгеновского и у-излучения (фотоионизация); ударами электронов, ионов или быстрых атомов (ударная И.): при отрыве с поверхности твёрдого тела адсорбиров. атомов и молекул в виде положит. или отрицат. ионов (поверхностная И.); при высокой темп-ре (термич. ионизация) и т. д. Потенциал И., или первый ионизационный потенциал атома (молекулы) фи= W/e, где е - абс. значение электрич. заряда электрона, W - энергия И., т. е. та наименьшая энергия, к-рую нужно затратить для отрыва одного электрона от нейтрального атома (молекулы). Потенциал И. атомов периодически изменяется с порядковым номером Z элементов. Он наименьший у цезия (3,89 В) и наибольший у гелия (24,58 В). 2) И. в твёрдых телах - переход электронов из валентной зоны или с примесных уровней в зону проводимости (см. Зонная теория). Вызывается действием света (фотоионизация), тепловым движением (термоионизация), действием сильного электрич. поля, а также потока электронов, протонов, нейтронов. 3) И. в электролитах - см. Диссоциация. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - потоки частиц и квантов электромагн. излучения, прохождение к-рых через в-во приводит к ионизации и возбуждению его атомов или молекул. И. и. попадают на Землю в виде космич. лучей, возникают в результате распада атомных ядер, создаются искусственно, гл. обр. на ускорителях заряженных частиц. Это электроны, позитроны, протоны, нейтроны и др. элементарные частицы, а также атомные ядра и электромагн. излучения гамма-, рентгеновского и оптич. диапазонов. В случае нейтральных частиц (у-кванты, нейтроны) ионизацию осуществляют вторичные заряженные частицы, образующиеся при взаимодействии нейтральных частиц с в-вом (электроны и позитроны - в случае у-хвантов, протоны или ядра отдачи - в случае нейтронов). И. и. большой интенсивности опасны для жизни. См. также Доза ионизирующего излучения. ИОНИК в архитектуре (от греч. loaikos - ионический) - рельефный орнаментальный мотив в виде ряда срезанных сверху яйцеобразных элементов, обрамлённых валиком и чередующихся со стрельчатыми листьями (см. рис.). И. широко применяется на капителях и карнизах ионич. и коринфского ордеров (см. Ордер архитектурный). Ионик ИОНИТЫ - твёрдые, практически нерастворимые, слабо набухающие природные или синтетич. органич. и неорганич. продукты, способные к ионному обмену при контакте с р-рами электролитов. Подразделяются на к а т и о н и т ы, аниониты и а м ф о л и т ы (обменивают соответственно свои катионы, анионы или те и др. одновременно). Важнейшая группа органич. И. - синтетич. ионообменные смолы (сетчатые полимеры, в к-рых закреплены ионогенные группы, напр. - SO2H, -СООН, -NH2). К неорганич. И. относятся, напр., цеолиты, силикагель. И. применяют в процессах водоподготовки, для очистки сточных вод, сах. сиропов, лекарств, средств, как носители в хроматографии, катализаторы. ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ - электрическая проводимость нек-рых в-в, обусловленная содержащимися в них свободными ионами, т. е. ионами, к-рые могут упорядоченно перемещаться в в-ве на макроскопич. расстояния под действием внеш. электрич. поля. И. п. обладают электролиты. В газах И. п. появляется при образовании свободных ионов под влиянием к.-л. источников ионизации, но даже в плазме доля И. п. в общей её электрич. проводимости незначительна. В ионных кристаллах И. п. связана с образованием свободных ионов вследствие возникновения местных микронарушений (дефектов) крнсталлич. решётки. Собственная И. п., наблюдаемая при высоких темп-рах, обусловлена дефектами, возникающими в ионном кристалле за счёт флуктуации при тепловых колебаниях. Примесная И. п., наблюдаемая при низких темп-pax, обусловлена дефектами, связанными с примесями. ИОННАЯ СВЯЗЬ - один из видев химической связи. ИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ, и о н но е внедрение, - введение посторонних атомов внутрь твёрдого тела (мишени) путём бомбардировки его поверхности ионами. Ср. глубина проникновения ионов в мишень тем больше, чем выше энергия ионов (ионы с энергиями 10 - 100 кэВ проникают на 0,01 - 1 мкм). И. л. наиболее широко используется при введении примесей в ПП монокристаллы для создания требуемой примесной электрич. проводимости. И. л. позволяет создать в ПП кристалле электронно-дырочный переход (см. р - п-переход) на малой глубине, что увеличивает, напр., предельную частоту транзисторов. См. рис. Установка для ионного легирования: 1 - нить накала; 2 - подача ионизируемого вещества; 3 - анод; 4 - магниты; 5 - ускоритель ионов; 6 - система электростатического отклонения; 7 - мишень ИОННОЕ ПЯТНО - участок поверхности экрана, мишени или фотокатода электронно-лучевого прибора, изменивший свои св-ва в результате ионной бомбардировки. Внешне проявляется, напр., в виде тёмной области в средней части люминесцентного экрана нек-рых типов ЭЛП с электромагн. отклонением. Чтобы предотвратить появление И. п., применяют, напр., алюминиров. экраны. ИОННЫЕ ПРИБОРЫ - то же, что газоразрядные приборы. ИОННЫЕ ПРОВОДНИКИ - см. Твёрдые электролиты. ИОННЫЙ МИКРОСКОП - ионно-оптич. прибор для получения увеличенного изображения с помощью ионных пучков. По принципу действия аналогичен электронному микроскопу. В И. м. поток ионов, создаваемый термоионным или газоразрядным источником, проходя через исследуемый объект и испытывая в разл. его участках рассеяние и поглощение, фокусируется системой электростатич. илимагн. ливз и создаёт на экране или фотослое увелич. изображение объекта. По сравнению с электронным микроскопом И. м. имеет более высокие разрешающую способность и контраст изображения. Недостатки - заметная потеря энергии ионов даже при прохождении через очень тонкие объекты, что приводит к разрушению последних; большая хроматин, аберрация; разрушение ионами люминофора экрана; слабое фотогр. действие ионов. Имеет огранич. применение. ИОННЫЙ ОБМЕН - обмен ионов между двумя электролитами. Гомогенный И.о. происходит при смешении р-ров электролитов, напр. NaCl и KNO3. Равновесное состояние выражается в этом случае ур-нием NaCl + КМО3 <=> NaNO., + KC1: в растворе присутствуют ионы Na+, K+, NO3-, С1-. Если один из электролитов твёрдый, то И. о. называется гетерогенным. Такой процесс происходит, напр., на ионитах. ИОННЫЙ ПРОЕКТОР - безлинзовый ионно-оптич. прибор для получения увеличенного (в 10° - 107 раз) изображения поверхности твёрдого тела. Представляет собой конусообразную стек. колбу, дно к-рой (экран) покрыто слоем люминофора; в центре колбы расположен острийный (игольчатый) электрод (объект исследования), окружённый кольцевым электродом. При создании между электродами разности потенциалов в неск. кВ атомы (или молекулы) газа ионизуются в тонком слое вблизи исследуемой поверхности. Возникающие при ионизации электроны уходят на острие, а положит. ионы устремляются к экрану и бомбардируют его, вызывая свечение люминофора. В результате на экране воспроизводится распределение плотности ионного тока, отражающее в увелич. масштабе структуру поверхности острия. Давление газа в И. п. обычно не превышает долей Па. Разрешающая способность достигает 10-8 см. С помощью И. п. можно наблюдать расположение отд. атомов в кристаллич. решётке. И. п. применяют для исследования атомной структуры металлов и сплавов, дефектов в кристаллах, коррозии, св-в тонких плёнок и т. п. ИОННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Электростатический ракетный двигатель. ИОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - привод, состоящий из электродвигателя и ионного преобразователя, управляющего режимами работы двигателя. Различают И. э. пост. и перем. тока. В первом случае к преобразователю подключают обмотки якоря или возбуждения двигателя пост. тока, во втором - обмотки статора или ротора асинхронного или синхронного электродвигателя. Преобразователь И. э. пост. тока выполняется в виде выпрямителя по мостовой схеме или с нулевым выводом, перем. тока - в виде преобразователя частоты, собранного по схеме "выпрямитель - инвертор" или по схеме с непосредств. связью. И. э. применяют в мощных прокатных станах, подъёмниках, вентиляторах, станках, на ж.-д. электрич. подвижном составе и т. п. при мощности двигателя от неск. сотен до неск. тыс. кВт. Заменяются приводами с ПП преобразователями. ИОНОЗОНД - радиотехнич. устройство для определения действующих высот отражения радиоволн от ионосферы и высотного распределения электронной концентрации. И. состоит из импульсного радиопередатчика, приёмника, электронно-лучевого индикатора, синхронизирующих и калибрующих устройств и источников питания. ИОНОМЕРЫ - сополимеры олефинов с ненасыщ. карбоновыми к-тами, в к-рых часть карбоксильных групп нейтрализована ионами металлов I или II группы периодич. системы. Прозрачны, легко окрашиваются, термопластичны, обладают высокой механич. прочностью и хорошей адгезией к разл. материалам. Из И. формуют листы, плёнки, гибкие шланги, готовят лаки для защиты металлов от коррозии. ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ - синтетич. органич. иониты. ИОНОСФЕРА (от ионы и сфера) - ионизованная верхняя область атмосферы, начинающаяся с выс. примерно 50 км над поверхностью Земли и простирающаяся до границы земной магнитосферы. Источники ионизации земной атмосферы - ультрафиолетовое излучение Солнца, рентгеновское излучение солнечной короны с дл. волн от 0,8 до 30 ни, солнечные корпускулярные потоки и космич. лучи. В И. существует неск. областей, соответствующих относит. максимумам ионизации и наз. ионосферными слоями (см. рис.). Самый нижний слой D (от 50 до 90 км) существует только в дневные часы, является осн. поглощающей областью для KB и СВ и отражающей - для ДВ. Слой Е (90 - 150 км) обладает большим постоянством св-в, отражает СВ (а также ДВ в ночное время) и в нек-рых случаях КВ. Слой F днём в летние месяцы состоит из 2 слоев: F1 (160 - 200 км), очень напоминающего по своим св-вам слой Е, и F2 (220 - 320 км). В остальное время наблюдается только слон F2, являющийся осн. отражающим слоем для КВ. Этот слой имеет важное значение для дальней радиосвязи. Его высота и электронная концентрация в нём изменяются в течение суток и зависят от времени года. Изменения состояния И. сказываются на земном магнетизме, порождают магнитные бури, в И. возникают полярные сияния. Схема вертикального строении ионосферы Типичное распределение по высоте h электронной концентрации п, в ионосфере ИОНЫ (от греч. ion - идущий) - электрически заряж. атомы или группы атомов, образующиеся при потере или присоединении электронов (или др. заряж. частиц) атомами или группами атомов. Делятся на 2 типа: катионы (положительно заряж.), напр. Ре2+, Fe3+ , NH+4, и анионы (отрицательно заряж.), напр. С1-, СО2-3 . В виде самостоят. частиц И. встречаются во всех агрегатных состояниях в-ва - в газах (в частности, в атмосфере), в жидкостях (в расплавах и р-рах), в кристаллах (ионные кристаллы, напр. Na+Cl-). См. Ионизация. ИРИДИЙ (от греч. iris - радуга; из-за разнообразия окраски его солей) - хим. элемент из группы платиновых металлов, символ Ir (лат. Irichum), ат. н. 77, ат. м. 192,22. И. - серебристо-белый металл; плотн. 22 420 кг/м3, tnn 2450 °С. В природе встречается редко, гл. обр. в виде осмистого И., к-рый входит в состав самородной платины. Получают И. избират. осаждением его соединений из р-ра платиновых металлов. Применяется для нанесения покрытий на электроконтакты, изготовления тиглей для плавки лазерных материалов и искусств. ювелирных камней, изготовления электродов и термопар. Является компонентом сплавов с платиной, палладием, осмием, рутением, вольфрамом, обладающих высокими твёрдостью н износостойкостью. Из сплава платины (90% ) н И. (10% ) изготовлены эталоны метра и килограмма. ИРИЗАЦИЯ (от греч. iris - радуга) - яркая игра цветов (цветовой отлив или блик) на гранях кристаллов или плоскостях спайности нек-рых минералов, напр. нризируюших полевых шпатов (Лабрадора, адуляра и др.). И. обусловлена рассеянием света в кристаллах, построенных из субмикроскопич. паралл. пластинчатых индивидов, определ. образом ориентированных. Иризирующие минералы и содержащие их горные породы используются как красивые облицовочные, декоративные, поделочные и ювелирные материалы. ИРРИГАЦИЯ - то же, что орошение. ИС - см. Интегральная схема. ИСКАТЕЛЬ - 1) И. в телефонии и телеграфии - электромехаьич. устройство, в к-ром передвижением щёток по контактам поля устанавливается автоматич. соединение (замыкание цепи), обеспечивающее телеф. или телегр. связь между абонентами. Применяется на АТС и в автоматич. н телемеханич. устройствах. По назначению (в АТС) различают И. линейные (выбирающие линию вызываемого абонента), групповые (выбирающие свободную линию в определ. направлении - группе), предыскатели (осуществляющие соединение линии вызывающего абонента с общими приборами АТС) и т. п. 2) И. повреждений - прибор для определения места повреждения линии электропередачи, вследствие, напр., КЗ или обрыва проводов (жил). Действие И. осн. на измерении интервала времени между моментами посылки зондирующего электрич. импульса в ЛЭП и приходом отражённого импульса от места повреждения. Зная скорость распространения зондирующего импульса в ЛЭП, определяют расстояние до поврежд. участка. ИСКРОВАЯ ПРОБА - приближ. способ определения марки стали по характеру и цвету искр, возникающих при соприкосновении стали с вращающимся абразивным камнем. Низкоуглеродистая сталь даёт длинный жёлтый пучок искр без звёздочек, среднеуглеродистая - пучок со значит. числом светлых звёздочек, высокоуглеродистая (инструментальная) - короткий широкий пучок искр с большим числом мелких светлых звёздочек, быстрорежущая сталь - прерывистые тёмно-красные линии, марганцовистая - бело-жёлтые линии со звёздочками и т. п. См. рис. Приближённое определение химического состава стали по искровой пробе ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК - возд. промежуток, разделяющий электроды в электроустановках высокого напряжения (см. рис.). Различают защитные и разделит. И. п. Защитный И. п. предохраняет электроизоляцию от перенапряжений и воздействия электрич. дуги, поскольку его напряжение пробоя ниже напряжения пробоя изоляции. Разделит. И. п. - осн. элемент вентильного разрядника. Защитный искровой промежуток: а - стержневой; б - кольцевой (электроды 1 и 2 включены параллельно защищаемой изоляции, и изолятор не подвергается воздействию электрической дуги, т. к. она горит в воздушном промежутке l, который меньше l1) ИСКРОВОЙ РАЗРЯД, искра электрическая, - нестационарный электрический разряд в газе, возникающий в электрич. поле при давлении газа до неск. сотен кПа. Отличается извилистой разветвлённой формой и быстрым развитием (ок. 10-7 с), сопровождается характерным звуковым эффектом ("треск" искры). Темп-pa в гл. канале И. р. достигает 104 К. В природных условиях И. р. наиболее часто наблюдается в виде молнии. И. р. происходит, если мощность питающего его источника энергии недостаточна для поддержания стационарного дугового разряда или тлеющего разряда. ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК - обычно двух- или трёхэлектродный газоразрядный приборе холодным катодом, резко изменяющий свою электрич. проводимость при возникновении электрич. разряда (искры) между электродами под действием прилож. импульсного напряжения. Сила тока в И. р. может достигать значений, близких к силе тока КЗ. В зависимости от параметров разрядной цепи и мощности источника напряжения в И. р. после пробоя устанавливается дуговой или (реже) тлеющий разряд. И. р. применяются для защиты аппаратуры высоковольтных ЛЭП и линий связи от опасных перенапряжений при грозовых и др. разрядах (защитные И. р.), а также для переключения ВЧ и высоковольтных электрич. цепей в устройствах радиолокации, автоматики, телемеханики, измерит. и авиац. техники (коммутационные И. р.). ИСКРОГАШЕНИЕ в электротехнике - снижение перенапряжений, вызывающих искровые разряды и возникающих на электрич. контактах при размыкании ими индуктивных цепей. И. осуществляют шунтированием нагрузки или контакта спец. контурами, состоящими из резисторов (линейных и нелинейных) или резисторов и конденсаторов. Чем меньше сопротивление контура, тем эффективнее И., но длительнее переходный процесс и больше потери мощности в стационарном режиме, если в контуре нет электрич. ёмкости. И. увеличивает срок службы контактов. "ИСКУССТВЕННАЯ КОМЕТА" - облако паров натрия или бария, выпускаемое с борта КАв определ. точке его траектории для проведения науч. исследований, а также для оптич. наблюдений за полётом КА и определения параметров траектории. Впервые "И. к." были образованы при полётах 1-й и 2-й сов. автоматич. станций "Луна". На расстоянии 113 - 150 тыс. км их яркость соответствовала 4 - 6-й звёздным величинам. В последующие годы проведено значит. число экспериментов по образованию искусств. бариевых облаков при полётах высотных ракет и ИСЗ. ИСКУССТВЕННАЯ ЛИНИЯ - электрич. цепь, составл. из мн. однородных звеньев, содержащих конденсаторы и катушки индуктивности, и по нек-рым св-вам эквивалентная длинной линии. И. л. (как эквивалент длинной линии) применяют в импульсных устройствах для формирования, задержки импульсов и т. п. ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА, г е м о д и а л и з а т о р, - мед. аппарат для удаления из организма ядовитых продуктов (мочевины, мочевой к-ты, токсинов и др.), накапливающихся в плазме крови; применяется при острой почечной недостаточности. Ядовитые продукты из крови улавливаются с помощью полупроницаемых мембран, к-рые пропускают малые молекулы и ионы, но задерживают коллоидные частицы и макромолекулы. ИСКУССТВЕННАЯ ТЯЖЕСТЬ в космосе - обеспечивает экипажу космич. корабля условия существования, приближающиеся к земным, что имеет существ. значение при длит. космич. полётах. И. т. также облегчает запуск бортовых ЖРД. Кратковременно И. т. можно создать включением РД, сообщающих ускорение центру масс корабля, длительно - путём вращения КК (или его составных частей) вокруг одной из его осей (впервые проверено на биол. ИСЗ "Космос-782"). Возможно создание И. т. на двух КК, соединённых тросом, путём их вращения вокруг общего центра масс; в этом случае И. т. легко регулируется изменением длины соединит. троса. См. рис. К ст. Искусственная тяжесть "ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ - ЛЁГКИЕ" АППАРАТ, аппарат искусственного кровообращения (АИК), - обеспечивает оптим. уровень кровообращения и обменных процессов в организме больного или в изолир. органе донора; предназначен для врем, выполнения ф-ций сердца и лёгких. АИК включает: аппарат "искусственное сердце", состоящий из насоса, привода и др. блоков и преднаэнач. для нагнетания крови с необходимой для жизнеобеспечения объёмной скоростью кровотока; газообменное устройство "искусственные лёгкие" (т. н. оксигенератор) для насыщения крови кислородом, удаления углекислого газа и поддержания необходимого кислотно-щелочного равновесия. См. рис. К ст. "Искусственное сердце - лёгкие" аппарат. Советский аппарат искусственного кровообращения АИК-5 ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ АППАРАТ - устройство для искусств. вентиляции лёгких с целью замещения ф-ции дыхания при его прекращении. И. в. л. а. осуществляет принудит. подачу воздуха или кислорода в лёгкие и вызывает ритмич. изменения давления на грудную клетку, приводящие к её расширению и спадению и, следовательно, к поступлению в лёгкие и выходу из них воздуха. Применяется в условиях скорой мед. помощи и в больничной практике. См. рис. К ст. Искусственной вентиляции лёгких аппарат. Советские аппараты АМБУ (а) и РО-5(б) ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Волокно. ИСКУССТВЕННЫЕ ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ - смесь газообразных продуктов переработки (газификации) топлнв в спец. аппаратах. Состоят гл. обр. из оксида углерода, водорода, метана и др. газообразных углеводородов, а также из негорючих газов (диоксида углерода и азота). Получаются при выплавке металлов (доменный газ), коксовании угля (коксовый газ), нефтепереработке, газификации твёрдых топлнв (генераторный газ). Используются в качестве топлива, а также в хим. пром-сти. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - собирательное назв. сооружений, возводимых на пересечениях дорог с разл. препятствиями - реками (водотоками), ущельями, другими дорогами, обвало-опасными или лавиноопасными участками и т. п. И. с. - мосты (виадуки, эстакады), туннели, водопропускные трубы, лотки, дюкеры, противообвальные галереи и т. п. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - искусств. система, имитирующая решение человеком сложных задач в его интеллектуальной деятельности. Исследования по программе И. и. пока (кон. 80-х гг.) носят экспериментальный характер. Известны, напр., системы И. н. (в виде программ в совокупности с ЭВМ), предназнач. для игры в шахматы, доказательства матем. теорем, мед. и технич. диагностики и др.; нек-рые системы И. и. (напр., для экспертных оценок и распознавания образов) получили практич. применение. ИСКУССТВЕННЫЙ ОСТРОВ - гидротехннч. сооружение для выполнения буровых работ, науч. исследований, размещения навигац. оборудования, ограждения акваторий и фарватеров от волновых и ледовых воздействий. В практике м'еждунар. отношений И. о. принято называть искусств. сооружениями островного типа (ИСОТ). Они могут создаваться лицами, орг-циями, гос-вами и междунар. орг-циями; располагаться в открытом море, экономнч. зоне, на континентальном шельфе. ИСОТ имеют зону безопасности радиусом до .500 м. ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ВЕНЕРЫ (ИСВ) - космич. аппарат, выведенный на орбиту вокруг Венеры. Первые ИСВ - сов. КА "Венера-9" (запущен 8 июня 1975) и "Венера-10" (запущен 14 нюня 1975); вышли на орбиту соответственно 22 и 25 окт. 1975. При подлёте к Венере АМС разделялись на спускаемые аппараты и КА. выводимые на околопланетные орбиты ИСВ. На ИСВ проводились науч. исследования, он служил также для ретрансляции сигналов спускаемого аппарата. Третий ИСВ - амер. КА "Пионер-Венера-1" (1978). Четвёртый и пятый ИСВ - сов. АМС - "Венера-15" и "Венера-16". С помощью сов. ИСВ была осуществлена радиолокация поверхности Венеры, получены радиоизображения поверхности с высокой степенью детализации её элементов (1983). См. "Венера", " Пионер-Венера ". ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ (ИСЗ) - космич. аппарат, выведенный на орбиту вокруг Земли и совершивший вокруг неё не менее одного оборота. Первый в мире ИСЗ запущен в СССР 4 окт. 1957. 1 февр. 1958 на орбиту был выведен первый амер. ИСЗ. Для вывода ИСЗ на орбиту с помощью ракеты-носителя ему должна быть сообщена скорость, равная первой космической скорости или превышающая её (но не более чем в 1,4 раза). Миним. высота полёта ИСЗ (в перигее орбиты) 140 - 150 км (во избежание быстрого торможения в атмосфере), Макс. высота полёта (в апогее орбиты) - до неск. сотен тыс. км. Период обращения по орбите зависит от ср. высоты полёта и может составлять от 1,5 ч до неск. суток. ИСЗ на экваториальной орбите, лежащей вблизи плоскости экватора, наз. экваториальными; ИСЗ на полярной (или приполярной) орбите, проходящей вблизи полюсов Земли, - полярными. ИСЗ, выведенные на круговую экваториальную орбиту, удалённую на 35 800 км от поверхности Земли, и движущиеся в направлении, совпадающем с направлением вращения Земли, "висят" неподвижно над одной точкой земной поверхности (геостационарная орбита). Такие спутники наз. стационарными. Особым типом ИСЗ являются орбит. космические корабли и обитаемые орбитальные станции. ИСЗ используют для науч. исследований и решения прикладных задач (напр., связные, метеорология., исследования природных ресурсов, навигац. и др. ИСЗ). См. рис. Первый в мире искусственный спутник Земли, запуск которого осуществлён в СССР 4 октября 1957 года ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЛУНЫ (ИСЛ) - космич. аппарат, выведенный на орбиту вокруг Луны. ИСЛ снабжается реактивным двигателем, включаемым при подлёте к Луне для перехода на селено-центрич. (окололунную) орбиту, т. к. самостоят. захват КА, запущенного с Земли, полем тяготения Луны невозможен. Первый в мире ИСЛ - "Лука-10", запуш. в марте 1966. К ИСЛ относятся также "Луна-11. -12, -14, -19, -22", "Лунар Орбитер-1 - 5" и др. См. рис. ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК МАРСА(ИСМ) -космич. аппарат, выведенный на орбиту вокруг Марса. Первые ИСМ - амер. КА "Маринер-9", сов. АМС "Марс-2" и "Марс-3" (1971). На "Марсе-2" и "Марсе-3" проводились науч. исследования, с "Маринер-9" производилась ТВ съёмка поверхности М. Четвёртый ИСМ - АМС "Марс-5", пятый и шестой ИСМ - орбит. блоки амер. КА "Викинг-1" и "Викинг-2". См. "Марымер", "Марс". "Викинг". ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ (от назв. о. Исландия) - прозрачная бесцветная или слабоокраш. разновидность кристаллов минерала кальцита. Благодаря сильному двойному лучепреломлению применяется в оптике для преобразования обыкнов. света в поляризованный. См. рис. Кристалл исландского шпата ИСО (International Organization for Standardization) - междунар. орг-ция по стандартизации. Создана в 1946, пользуется консультативным статусом ООН. Рабочими органами ИСО являются 146 технич. комитетов по отраслям техники, разрабатывающих рекомендации и междунар. стандарты. СССР - пост. член Совета ИСО. ИСПАРЕНИЕ - переход в-ва из жидкого или твёрдого состояния в газообразное (пар). И. твёрдого тела наз. возгонкой. Обычно под И. понимают парообразование, происходящее на свободной поверхности жидкости при темп-ре ниже точки кипения при данном давлении. Если давление насыщ. пара становится равным внеш. давлению или неск. превышает его, то И. переходит в кипение. И. широко используют в технике: в холодильных установках, при сушке, при очистке в-в, в двигателях внутр. сгорания и т. д. ИСПАРИТЕЛЬ - теплообменник, в к-ром за счёт подвода теплоты осуществляется испарение жидкости (воды, хладагента и т. д.). И. применяют, напр., для получения дистиллята, восполняющего потери конденсата на ТЭС. По конструкции различают И. горизонтальные паротрубные, в к-рых греющий пар проходит внутри труб, а испаряемая вода омывает трубы снаружи, п более соверш. вертик. водотрубные, в к-рых вода проходит внутри труб. И. бывают 1-, 2- и многоступенчатые. ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА - предназначается для осуществления процессов испарения. Состоит из теплообменных аппаратов (испарителей) и вспомогат. оборудования (труб, насосов и др.). Применяются в теплоэнергетике (установки для произ-ва дистиллята), в хим. и пищ. пром-стп (выпарные аппараты), для опреснения воды (опреснители) и т. п. ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ - способ охлаждения конструктивных элементов пром. печей (доменных, мартеновских и др.), осн. на большой теплоте испарения воды, циркулирующей в замкнутой системе печных холодильников. Во избежание образования накипи и коррозии труб применяют химически очищенную воду. ИСПАРИТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВА - отношение массы пара, получаемого в котле, к массе сожжённого топлива. ИСПАРОМЁТР - метеорологич. прибор для измерений кол-ва воды, испаряющейся с водной поверхности. Различают плавуч и е И.в виде цилиндрич. сосуда с определ. испаряющей поверхностью - для наблюдения за испарением с поверхности водоёмов и морские И., к-рые дают возможность судить о размере испарения по изменению концентрации р-ра солей морской воды или по изменению её темп-ры. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ - 1) И. м. машины - механизм, выполняющий непосредственно требуемую технологнч. операцию. И. м. предопределяет целевое назначение рабочей машины. 2) Элемент автоматич. системы регулирования, осуществляющий в соответствии с поступающими на его вход сигналами механич. воздействие на объект регулирования. Обычно И. м. состоит из двигателя, системы механнч., гидравлнч., пневматич. и электрич. передач для взаимодействия с объектом регулирования, элементов управления, контроля, сигнализации и блокировки. ИСПРАВНОСТЬ - состояние изделия, при к-ром его осн. (рабочие) и второстепенные (внеш. вид, работоспособность дополнит. устройств, обеспечивающих удобство эксплуатации, и пр.) параметры соответствуют технич. требованиям, и, кроме того, изделие не имеет отказов резервных узлов и агрегатов. ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ - определение св-в материалов на спец. машинах, приборах или приспособлениях при разл. темп-pax. Виды И. м.: механические - на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез, усталость, ползучесть, длит. прочность, удар и др.; физические - определение электрнч. проводимости, теплопроводности, магнитных и др. св-в; химические - определение хим. состава, корроз. стойкости и т. д.; структурные - определение макро- и микроструктуры, кристаллич. структуры и т. д. Перспективны неразрушающие методы испытаний. ИСПЫТАНИЯ МАШИН - экспериментальное определение количеств. или качеств. хар-к св-в машин для выявления их соответствия технич. требованиям или для опытного изучения процессов, происходящих в машинах. Различают И. м. лабораторные, заводские, эксплуатац. (пром., полевые), ходовые, лётные, дорожные и др. По назначению И. м. могут быть приёмно-сдаточными, контрольными, исследоват. п др. Особое внимание при И. м. уделяется испытаниям на надёжность. Общими для всех отраслей машиностроения являются И. м. новых конструкций, проводимые на моделях или натурных образцах (натурные испытания), И. м. серийного пронз-ва, н.-и. И. м. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, тест-программа, - программа, предназнач. для контроля и диагностирования неисправностей отдельных устройств ЭВМ или ошибок в рабочей программе, а также для проверки работоспособности ЭВМ в целом. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ - прикладное направление кибернетики, используемое для решения организац. (в т. ч. экономических) задач (распределения ресурсов, управления запасами, упорядочения и согласования и др.). Гл. метод - системный анализ целенаправл. действий (операций) и объективная (в частности, количественная) сравнит. оценка возможных результатов этих действий. И. о. основывается на матем. аппарате оптим. программирования, теории массового обслуживания, матем. статистике, теории игр и др. Методы И.о. находят широкое применение в пром-сти (напр., при автоматизации производств. процессов, оптим. раскрое металлич. листов), на транспорте (при орг-ции управления перевозками, оптим. регулирования гру-зо- и пассажиропотоков), в военном деле (при распределении людских и материальных ресурсов, оценке военно-тактич. решений, эффективности ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, активная зова к-рого является источником нейтронного и у-излучений, используемых для проведения исследований в разл. областях науки и техники. Большинство И. р. - реакторы на тепловых нейтронах, в осн. гетерогенного типа. Мощность нейтронного излучения 1016 - 1019 нейтронов/(м2*с). Конструкция И. р. даёт возможность расположения изучаемых объектов в необходимых условиях. ИСТОЧНИКИ СВЕТА - излучатели электромагн. энергии в оптической (т. е. видимой, УФ и ИК) области спектра. Различают И. с. естественные (Солнце, атм. электрич. разряды) и искусственные, превращающие энергию к.-л. вида в энергию оптич. излучения (лампы накаливания, люминесцентные лампы, газоразрядные лампы высокого давления и др.). См. также Газоразрядный источник света. ИСТОЧНИКИ ТОКА - устройства, преобразующие разл. виды энергии в электрическую. По виду преобразуемой энергии И. т. могут быть разделены на химические и физические. Химическими И. т. наз. устройства, к-рые вырабатывают электрич. энергию в результате окислительно-восстановит. реакции; состоят из одного или неск. гальванических элементов. Хим. И. т. делятся на первичные (первичные элементы и батареи из них), вторичные (электрические аккумуляторы и аккумуляторные батареи) и топливные элементы. Физическими И. т. наз. устройства, преобразующие механич., тепловую, электромагн., световую, радиационного излучения, ядерного распада энергию в электрическую. К физ. И. т. относятся турбогенераторы и гидрогенераторы, термогенераторы, магнитогидродинамич. генераторы, термоэмиссионные преобразователи, фотобатареи, атомные и изотопные батареи. ИСТОЧНИКИ ЯДЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - источники потоков частиц и у-квантов, образующихся при ядерных превращениях (напр., ядерных реакциях, радиоактивном распаде). ИСТРЕБИТЕЛЬ - боевой самолёт, предназнач. для уничтожения самолётов и беспилотных средств противника в воздухе. Может привлекаться для поражения наземных (мор.) целей и возд. разведки. Совр. И. - реактивные сверхзвуковые всепогодные самолёты с ракетным и стрелково-пушечным вооружением, оборудованные системами жизнеобеспечения и средствами спасения лётчика в аварийных условиях. Авиация ряда зарубежных стран имеет на вооружении т. н. тактич. И., к-рые могут использоваться как И.-бомбардировщики (способны взять до 7000 кг бомб) или как И.-перехватчики. Взлётная масса совр. И. до 25 т; потолок св. 20 км, дальность полёта 3 - 6 тыс. км, скорость до 2500 км/ч. См. рие. Истребитель F-15 "Игл" (США) "ИСУДЗУ" (Isuzu) - назв. легковых и грузовых автомобилей япон. фирмы "Исудзу моторе" (Isuzu Motors). Нач. выпуска грузовых автомобилей - 1918, легковых - 1974. В 1986 изготовлялись легковые автомобили малого и ср. классов (рабочий объём двигателей 1,5 - 2л, мощность 41 - 112 кВт, Макс. скорость 130 - 200 км/ч), грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 2,2 - 24 т, грузоподъёмность 1 - 17 т. мощность двигателей 40 - 282 кВт). См. рис. ИТЕРАЦИЯ (от лат. iteratio - повторение) - результат повторного применения к.-л. матем. операции. И. лежит в основе одного из методов решения ур-ний и систем ур-ний - т. н. метода последоват. приближений. ИТТЕРБИЙ [от назв. селения Иттербю (Ytterby) в Швеции] - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Yb (лат. Ytterbium), ат. н. 70, ат. м. 173,04. И. - серебристо-белый металл; плотя. 6980 кг/м3, tnn 824 °С. И. - потенц. газопоглотитель в электровакуумных приборах, компонент люминофоров. ИТТРИЙ [от назв. селения Иттербю (Ytterby) в Швеции] - хим. элемент, символ Y (лат. Yttrium), ат. н. 39, ат. м. 88,9059. И. - серебристо-белый металл; плотн. 4480 кг/м1, ?Пл 1509 "С. Принадлежит к редкоземельным элементам. Применяется для легирования и рафинирования сплавов, в виде оксида Y2О2 - в произ-ве цветных люминофоров, спец. оптич. стекла, катализаторов, огнеупоров, оксидных катодов. Синтетич. И. - алюминиевые гранаты, окраш. в разные цвета - ограночный материал в ювелирном деле (т. н. гранатиты). ИФА (IFA - Industrieverwaltung Fahrzeugbau) - марка грузовых автомобилей ср. класса одноимённого народного пр-тия в г. Людвигсфельде (ГДР), выпускаемых с 1965. В 1986 полная масса 10 - 10,5 т, грузоподъёмность 4,5 - 5,3 т, мощность дизелей 92 кВт. См. рис. Легковой автомобиль Грузовой автомобиль ИФА
вверх