СЕЛЕВОЙ ПОТОК, сель (от араб, сайль - бурный поток), - бурный, внезапно возникающий паводок преим. в бассейнах горных рек, несущий большое кол-во грязевых или грязекам. наносов. С. п. возникают в результате ливней или бурного снеготаяния; обладают большой разрушит, силой, наносят ущерб нар. х-ву. Для защиты от С. п. проводят агролесомелиоративные (террасирование склонов, выращивание многолетних с.-х. культур, лесоразведение и т. д.), гидротехнические (устройство селезащитных плотин, искусств. русел, запруд, селенаправляющих дамб, селепроводов) и др. мероприятия. СЕЛЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА, раздельная выемка, - комплекс спец. операций, обеспечивающих обособленную выемку разл. типов и сортов полезного ископаемого и пустых пород, залегающих в массиве совместно. С. р. способствует резкому снижению разубоживания полезного ископаемого вмещающими породами и разделению его сортов. Широко применяется при добыче руд чёрных и цветных металлов. СЕЛЕКТИВНАЯ СБОРКА, группового подбора метод, - метод сборки машин и механизмов, при к-ром осуществляют соответствующий подбор попарно работающих деталей. Поступающие на сборку детали сортируют по размерным группам, внутри к-рых сопрягаемые детали (охватываемая и охватывающая) имеют наиболее благоприятные для соединения фактич. размеры (с наиболее близкими полями допусков). С. с. позволяет снизить стоимость изготовления деталей благодаря расширению пределов допуска размера партии сопрягаемых деталей. СЕЛЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ - избирательность действия релейной защиты, обеспечивающая отключение только поврежд. элементов электрич. цепи. В зависимости от вида релейной защиты С. з. достигается введением выдержки времени, выбором тока срабатывания, контролем за направлением мощности и т. д. СЕЛЕКТИВНОСТЬ РАДИОПРИЁМНИКА - то же, что избирательность радиоприёмника. СЕЛЕКТОР (лат. selector - сортировщик, от seligo - избираю, выбираю) - электромеханич. или электронное устройство для приёма вызова в селекторной связи. Цепь вызывного звонка в С. замыкается только в том случае, когда с центр, распорядит. пункта в С. посылается определ. комбинация импульсов СЕЛЕКТОР ИМПУЛЬСОВ - устройство для выделения из имеющейся последовательности только тех импульсов, параметры к-рых находятся в пределах установл. интервала. Такими параметрами могут быть амплитуда (амплитудный дискриминатор), частота (частотный С. и.), местоположение импульса по времени (вентиль, схема совпадений) и др. С. и. выполняют обычно в виде электрич. устройств с использованием транзисторов, ПП диодов, электронных ламп, электрич. фильтров и применяют в автоматике, телемеханике, вычислит. технике, радиотехнике, телевидении. СЕЛЕКТОР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ - то же, что переключатель телевизионных каналов. СЕЛЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ, избирательная телефонная связ ь, - система оперативной телеф. связи пунктов (абонентов) с центр, пунктом и между собой посредством параллельного включения большого числа телеф. аппаратов в одну общую линию связи. Каждый аппарат системы С. с. имеет устройство избират. вызова (селектор), позволяющее вызывать для переговоров одного абонента, либо группу их, либо всех абонентов одновременно. Применяется на ж.-д. и реч. транспорте, в энергосистемах, на шахтах, а также когда абонентские пункты возможно расположить вдоль одной телеф. линии большой протяжённости. СЕЛЕКЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ЦЕЛЕЙ (от лат. selectio - выбор, отбор) - выделение из совокупности всех отражённых сигналов, поступающих на вход приёмника радиолокац. станции, только тех сигналов, к-рые отражаются от быстро движущихся объектов. С. п. ц. позволяет исключить мешающее действие сигналов, отражённых от неподвижных или медленно движущихся объектов. СЕЛЁН [от греч. selene - Луна (назв. по аналогии с открытым ранее теллуром)} - хим. элемент, символ Se (лат. Selenium), ат. н. 34, ат. м. 78,96. С. существует в виде неск. модификаций; наиболее устойчив кристаллич. серый С.; плотн. 4807 кг/м2, tлл 221 °С. В природе С. - спутник серы, входит в сульфидные минералы меди, цинка, железа, свинца; его получают из отходов сернокислотного, целлюлозно-бум. произ-в, шламов электролитич. рафинирования меди. С. - типичный ПП, электрич. проводимость к-рого изменяется в зависимости от яркости освещения. Применяют С. для диодов, фоторезисторов, мишеней видиконов, в ксерографии. Используется также как модификатор стали, катализатор гидрирования и дегидрирования, в с. х-ве в качестве добавок в корм скоту. Соединения С. с металлами (с е л е н и д ы) применяют как ПП. Диоксид С. SeO2 окрашивает стекло в рубиновый цвет. СЕЛЕНОВЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ - фотоэлемент из селена. С. ф. имеет спектральную хар-ку, близкую к кривой чувствительности человеческого глаза, вследствие чего он широко применяется в фотометрии. С. ф. используют в автоматич. и телемеханич, устройствах. СЕЛЕПРОВОД, селесброс, - сооружение для пропуска селевого потока через каналы, трансп. магистрали и др. коммуникации в селеопасных р-нах. С. состоит из подводящей части, лотка, располож. над или под пересекаемым каналом, и отводящего участка. С. выполняют обычно из ж.-б., стенки н дно укрепляют бетонными плитами. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ - часть города, предназнач. для стр-ва жилых домов, обществ. зданий. На С. т. создаются архит. ансамбли проспектов, площадей, районные и гор. обществ. центры, парки, бульвары и т. п. СЕЛИТРА (ср.-век. лат. sal nitri, от лат. sal - соль и nitrum - природная сода) - устар. общее назв. нитратов аммония, калия, кальция, натрия и др. Применяется как удобрение, в произ-ве ВВ и т. д. СЕЛЬ - см. Селевой поток. СЕЛЬСИН (англ. selsyn, от англ. self - сам и греч. synchronos - одновременный, синхронный) - электрич. машина перем. тока, предназнач. для синхронного перемещения вала к.-л. устройства в соответствии с угловым перемещением др. вала, механически не связанного с первым, а также генерирования напряжения, пропорционального углу рассогласования. По принципу действия С. представляет собой поворотный трансформатор, у к-рого при вращении ротора происходит плавное изменение взаимной индуктивности между его обмотками - однофазной первичной (обмоткой возбуждения) и трёхфазной вторичной (обмоткой синхронизации). В зависимости от выполняемых функций различают С.-датчики, С.-приёмники и дифференц. С. Применяется в следящих системах и в системах дистанц. измерения. СЕМАФОР (франц. semaphore, от греч. sema - знак, сигнал и phoros - несущий) - сигнальное устройство. 1) С. на железных дорогах, не оборудованных автоблокировкой, выполняется в виде мачты с установленными на вей подвижными крыльями, положением к-рых подаётся поезду Сигнал. См. рис. 2) С. морской (речной) - мачта с реей, устанавливаемая на берегу. Несёт днём и ночью сигналы, разрешающие или запрещающие проход судов. Железнодорожный семафор СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для очистки и сортирования семян трав, овощных и технич. культур. Разновидность зерноочистительной машины. СЕМИОТИКА (гpeч. semeiotike, от semeion - знак) - наука о св-вах знаковых систем и языков. С. изучает структуру сочетаний знаков, естеств. и формализов. языков и правила их образования (синтактика), отношение знака к выражаемому им смыслу (семантика) и к воспринимающему этот знак субъекту (прагматика). С. занимается выявлением и описанием знаковых систем разл. природы - естеств. языками, естественнонауч. языками (логич., хим. символика и др.), алгоритмич. языками (алгол, кобол и т. п.), системами сигнализации животных и насекомых, специфич. знаковыми средствами, используемыми в искусстве, технике и т. д. С. изучает качеств., структурные хар-ки информации. Для создания точных моделей знаковых систем С. использует методы математики, математич. логики, математич. лингвистики и т. п. С. даёт возможность подойти к точным матем. методам анализа семантич. и прагматич. аспектов языков. Пример правильности семиотич. подхода - работы по дешифровке неизвестных письменностей, осн. на общих представлениях о структуре языка и структурных аналогиях синтаксиса и семантики разл. языков. СЕН-ВЕНАНА ПРИНЦИП [по имени франц. учёного А. Сен-Венана (A. Saint-Venant; 1797 - 1886)] в теории упругости - принцип смягчения граничных условий. Состоит в том, что замена системы усилий, действующих на небольшую часть поверхности упругого тела, статически эквивалентной системой усилий, действующих на ту же часть поверхности, вызывает существ. изменения местных напряжений, но оказывает ничтожное влияние на напряжения в точках, расстояние до к-рых достаточно велико по сравнению с линейными размерами поверхности, на к-рой усилия были изменены. С.-В. п. используют при решении мн. задач теории упругости. СЕНДАСТ [англ. sendust, от назв. япон. города Сендай, где этот сплав был впервые изготовлен (в сер. 30-х гг. 20 в.), и англ. dust - пыль, порошок, т. к. сплав легко размалывается в порошок], а л с и-ф е р, - сплав железа с 9,6% кремния и 5,4% алюминия, характеризующийся высокими значениями магнитной проницаемости, электрич. сопротивления и твёрдости. В виде порошка служит основой для произ-ва магнитодиэлектриков. Применяется для сердечников трансформаторов и магнитопроводов в радиотехнике, особенно в импульсной аппаратуре. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (франц. sensibilisation, от лат. sensibilis - чувствительный) - повышение общей светочувствительности и расширение области спектральной чувствительности фотоматериала. Различают оптич. и хим. С. Оптическая С. осуществляется посредством добавки в фотоэмульсию в-ва (сенсибилизатора), не участвующего непосредственно в фотохим. реакции, но способного передавать энергию галогенидам серебра, повышая их чувствительность в области излучения, поглощаемого сенсибилизатором. Химическая С. обеспечивается в результате адсорбц. процессов в местах поверхностных нарушений кристаллич. решётки галогенида серебра и хим. взаимодействия светочувствит. в-ва со специально вводимыми добавками. Повышает общую светочувствительность фотографии, эмульсий практически без расширения области спектральной чувствительности. СЕНСИТОМЕТРИЯ (от ср.-век. лат. sensitivus - чувствительный и ...метрия) фотографическая - изучает св-ва светочувствит. материалов и методы измерения их хар-к и параметров. Включает: интегральную С. - измерение св-в фотоматериалов при воздействии на них излучений сложного спектрального состава; спектральную С. - измерение св-в фотоматериалов при воздействии на них монохроматич. (одноцветных) излучений; денситометрию - измерение оптич. плотностей фотогр. слоев. Методами С. определяются светочувствительность, контрастность и др. св-ва фотоматериалов, осуществляется контроль в процессе их произ-ва и обработки. СЕПАРАТОР (от лат. separator - отделитель) - аппарат для сепарации. Известны С.: центробежные (центрифуги), в к-рых более тяжёлая жидкость или взвесь твёрдых частиц в жидкости отжимается под действием центробежной силы к периферии С., откуда и удаляется (напр., сепаратор молочный), магнитные, в к-рых магнитные частицы (напр., железной, кобальтовой и нек-рых др. руд) отделяются от немагнитных (напр., пустой породы) или менее магнитных в результате разделения Потоков разных частиц под действием электромагнита; отстойные - для разделения двух несмешивающихся жидкостей путём отстаивания в резервуаре с двумя отводными трубами: верхней - для лёгкой жидкости и нижней - для тяжёлой. Имеются С. и др. типов, работающие на основе разл. физ. принципов (напр., электростатич., коронные). См. рис. Сепаратор для гравитационного обогащения угля в тяжёлой суспензии (отстойный) К ст. Сепаратор молочный. Схема движения жидкости в барабане сепаратора: 1 - трубка подачи молока; 2 - выход сливок; 3 - выход обрата; 4 - верхняя разделительная тарелка; 5 - промежуточные тарелки; 6 - канал для прохода молока; 7 - вертикальный вал (веретено) СЕПАРАТОР в машиностроении - металлич. или пластмассовая обойма с вырезами по размеру шариков или роликов, предназначенная для их разделения друг от друга в подшипниках. СЕПАРАТОР МОЛОЧНЫЙ - аппарат для очистки и разделения молока на сливки и обезжир. молоко. Осн. часть С. м. - стальной барабан, вращающийся с частотой 6 - 12 тыс. об/мин. Внутри барабана конич. тарелки разделяют молоко на слои, а отверстия в них образуют вертик. каналы, из к-рых молоко растекается по зазорам между тарелками, где под действием центробежной силы выделяются сливки. См. рис. СЕПАРАЦИЯ (от лат. separatio - отделение) - отделение жидких или твёрдых частиц от газа, твёрдых - от жидкости; разделение на составные части твёрдых или жидких смесей. Применяется в горном деле, в газовой, пищ. и др. отраслях пром-сти. СЕПАРАЦИЯ ПАРА - отделение воды от насыщ. пара, вырабатываемого в паровых котлах. С. п. предотвращает осаждение минер. примесей, содержащихся в воде, на внутр. поверхностях труб пароперегревателей и лопатках паровых турбин. В парогенераторах водо-водяных реакторов С. п. должна обеспечить влажность пара не выше 0,2% для предупреждения эрозии входных элементов турбины. СЕПТИК (англ. septic, от греч. septikos - гнилостный, гнойный) - сооружение для очистки небольших кол-в (до 25 м3/сут) сточных вод. Представляет собой подз. резервуар (бетонный, ж.-б.), состоящий из одной, двух или трёх камер. Применяется для предварит. (механич.) обработки сточных вод, поступающих затем на сооружения биол. очистки (поля подз. фильтрации, подпочв. орошения), или как самостоят. очистное сооружение. Сточная вода отстаивается в С., протекая через него не менее 2.5 - 3 сут; выпавший осадок перегнивает и периодически (1 - 2 раза в год) удаляется. СЕРА - хим. элемент, символ S (лат. Sulfur), ат. н. 16, ат. м. 32,066. С. - твёрдое хрупкое в-во жёлтсго цвета, имеет аллотропные модификации. Наиболее устойчивы и изучены ромбическая С. (а-S) С плотн. 2070 кг/м3, устойчивая ниже 95,5 оС, и моноклинная С. (бета-S) c плотн. 1960 кг/м3, устойчивая от 95,6 до 119,3 °С (tпл). В природе С. встречается как в свободном состоянии (самородная С.), так и гл. обр. в виде соединений - сульфидов (пирит, или серный колчедан; халькопирит, или медный колчедан; сфалерит, или цинковая обманка, и др.) и сульфатов (гипс, барит, глауберова соль и др.). Элементарную С. добывают из самородных руд; её получают также окислением сероводорода H2S и восстановлением серного ангидрида SO2, получаемых как побочный продукт при очистке нефти и природного газа, обжиге сульфидов. Ок. 50% мирового произ-ва С. идёт на получение серной кислоты, ок. 25% - на получение целлюлозы, 10 - 15% - вс. х-во (для борьбы с болезнями и вредителями растений). Остальное кол-во С. потребляется в резин. пром-сти, в произ-ве искусств. волокна, ВВ, в органич. синтезе, медицине и др. областях. Образование при сжигании углей оксидов С. - гл. причина загрязнения окружающей среды в пром. развитых странах. СЕРА САМОРОДНАЯ - минерал класса самородных элементов. Цвет жёлтый, коричневый до чёрного (от примесей битума). Тв. по минералогич. шкале 1 - 2; плотн. 2000 кг/м5. Сырьё для получения серной к-ты, целлюлозы, приготовления ядохимикатов; применяется также в резин. пром-сти, произ-ве искусств. волокна, ВВ и др. "СЕРВЁЙОР" (англ. Surveyor, букв. - изыскатель, исследователь) - наименование серии амер. КА для мягкой посадки на Луну и проведения науч. исследований. Макс. масса "С." после посадки на Луну ок. 297 кг. "С." снабжён системой управления, ракетными двигателями для коррекции траектории и торможения перед посадкой. Посадка выполняется на три "ноги" с амортизаторами. Энергопитание - от солнечных батарей и хим. источников тока. Запущено 7 "С." (1966 - 68), 2 - неудачно. В состав науч. аппаратуры входили ТВ камера, анализатор хим. состава грунта, ковш для рытья бороздок с целью определения физ.-механич. хар-к грунта и др. Получено ок. 86 500 изображений лунной поверхности. См. рис. Американская автоматическая лунная станция "Сервейор" (основной двигатель для торможения при посадке не показан): 1 - солнечные батареи; 2 - малонаправленные антенны; 3 - контейнеры с электронным оборудованием; 4 - антенна посадочного радиолокатора; 5 - бак с топливом; 6 - двигатель мягкой посадки; 7 - посадочная опора с амортизатором; 8 - сопло системы ориентации; 9 - аккумуляторная батарея; 10 - баллон с гелием; 11 - телевизионная камера СЕРВОМОТОР (от лат. servus - раб, слуга и motor - приводящий в движение), серводвигатель, - силовой элемент исполнительного механизма САР, преобразующий энергию вспомогат. источника в механич. энергию перемещения (перестановки) регулирующего органа в соответствии с сигналом управления. Независимо от режима мощность С. должна быть достаточной для перестановки регулирующего органа с заданной скоростью, при этом линейное или угловое перемещение на выходе С. должно быть согласовано с соответствующим перемещением регулирующего органа. СЕРЕБРЕНИЕ - гальванич. нанесение серебряных покрытий на изделия для защиты от коррозии, повышения отражат. способности, для декоративных целей. СЕРЕБРО - хим. элемент, символ Ag (лат. Argentum). ат. н. 47, ат. м. 107,8682. С. - сверкающий белый металл: плотн. 10500 кг/м3, tпл 961.9 °С. В природе встречается в виде самородков и соединений (серебряный блеск Ag2S, хлораргирит AgCl). Однако и те и другие редки, и осн. массу С. получают попутно при добыче др. металлов - гл. обр. свинца (см. Галенит) и меди. С, обладает наивысшей среди металлов электрич. проводимостью и теплопроводностью и лучшей отражат. способностью, очень стойко химически. Применяется в осн. в виде сплавов для чеканки монет, изготовления ювелирных и бытовых изделий, электрич. контактов, припоев, лабораторной посуды, а также для футеровки хим. аппаратуры, для покрытия радиодеталей, произ-ва серебряно-цинковых аккумуляторов и т. д. Ионы Ag+ уничтожают бактерии и уже в незначит. концентрации стерилизуют питьевую воду. ГалогенидыС. (AgBr,AgI) применяют в произ-ве фотоматериалов, как твёрдые электролиты с ионной проводимостью, коллоидное С., а также его соединения (напр., ляпис AgNOj) - в медицине. СЕРЕБРО САМОРОДНОЕ - минерал класса самородных элементов. Примеси золота, ртути, висмута и др. Цвет на свежей поверхности серебристо-белый, на воздухе С. с. постепенно тускнеет из-за образования чёрной плёнки сульфида серебра. Тв. по минералогич. шкале 2,5 - 3; плотн. (10 500 ± ± 500) кг/м3. Важный рудный минерал серебра. СЕРЕБРЯНКА - прутковая со светлой поверхностью сталь (шлифов., а иногда полиров.) круглого сечения, отличающаяся большой точностью размеров. Применяется без механич. обработки поверх- СЕРЁБРЯНО-КАДМИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР - щелочной электрический аккумулятор, у к-рого активной массой положит. электрода служат оксиды серебра, активной массой отрицат. электрода - кадмий. Эдс 1,1 - 0,9 В, Макс. плотность тока 300 - 500 А/м2, уд. энергия 60 - 70 Вт*ч/кг, срок службы (число циклов) 50 - 500. Применяют в авиации, технике связи и др. СЕРЕБРЯНО-ЦИНКОВЫЙ АККУМУЛЯТОР - щелочной электрический аккумулятор, в к-ром активной массой положит. электрода служат оксиды серебра, активной массой отрицат. электрода - цинк. Эдс 1,7 - 1,4 В, Макс. плотность тока 1000 - 2000 А/м2. уд. энергия 100 - 120 Вт-ч/кг, срок службы (число циклов) до 100. Применяют в киносъёмочной аппаратуре, средствах связи и т. п. СЕРИЕСНАЯ МАШИНА - устар. назв. машины постоянного тока последовательного возбуждения. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - характеризуется одновременным изготовлением на предприятии сравнительно широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск к-рой повторяется в течение продолжит. времени. Наиболее распространено в машиностроении и металлообработке, где занимает среднее положение между массовым производством (к к-рому приближается крупносерийное производство) и индивидуальным (к к-рому приближается мелкосерийное произ-во). СЕРНАЯ КИСЛОТА H2SO4 - сильная двухосновная к-та. Безводная С. к. - бесцветная маслянистая жидкость, застывающая в кристаллич. массу при темп-ре 10.45 °С. При темп-ре 296,2 °С безводная С. к. кипит с разложением. С водой и серным ангидридом SO2 С. к. смешивается в любых соотношениях. Выпускается неск. сортов С. к., к-рые отличаются содержанием H2SO4 и свободного SO2, а также составом и кол-вом примесей. Камерная к-та содержит 65% H|SO4, башенная - 75%, купоросное масло - 90,5 - 92,5%; олеум - 18 - 20% свободного SO3. Исходным в-вом для получения С. к. служит серы диоксид SO2. По контактному методу SO2. проходя вместе с кислородом или воздухом через катализатор, окисляется до SO2, полученный SO" растворяется в воде c образованием С. к. (см. рис.). По контактному методу можно непосредственно получать С. к. любой концентрации и олеум. Применяют С. к. гл. обр. в произ-ве минер. удобрений (суперфосфат, сульфат аммония), в гидрометаллургии, а также для получения разл. минер. к-т и солей, органич. продуктов, красителей, ВВ; С. к. необходима в нефт., металлообр., текст., кож. и др. отраслях пром-сти. Схема производства серной кислоты контактным методом из колчедана. Газ, получаемый обжигом колчедана, очищается в промывной башне 1 и электрофильтре 2 и осушается концентрированной серной кислотой в сушильной башне 3. Далее газ, подогретый в теплообменнике 4, поступает в контактный аппарат 5, заполненный катализатором, где SO2 окисляется до SO3. Затем газ проходит теплообменник 4, холодильник 6 и две поглотительные (абсорбционные) башни 7 и 8, где триоксид серы поглощается серной кислотой. В башне 7 образуется олеум, в башне 8 - 98%-ная H2SO4. Если влаги, поступающей с газом, недостаточно для образования кислоты, в систему добавляют воду. За сборниками 10 установлены холодильники 9 СЕРНИСТЫЕ КРАСИТЕЛИ - смеси органич. в-в. молекулы к-рых включают гетероциклич. фрагменты, ароматич. и др. циклы, связанные между собой группами, содержащими серу. Нерастворимы в воде. При действии сульфида натрия переходят в растворимое лейкосоединение, к- рое окисляется на волокне кислородом воздуха, образуя прочные окраски неярких тонов. Применяется для крашения дешёвых хл.-бум. тканей и ниток. СЕРНИСТЫЙ ГАЗ - см. Серы диоксид. СЕРНЫЙ АНГИДРИД -см. Серы триоксид. СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН - минерал, то же, что пирит. СЕРНЫЙ ЭФИР - устар. назв. этилового эфира. СЕРОВОДОРОД H2S - бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц; плотн. 1,538 кг/м3. С. легко сжижается, напр. при О °С под давлением 1 МПа; (кип - 60,38 °С. Хорошо растворяется в воде с образованием слабой сероводородной кислоты H2S. В природе С. встречается гл. обр. в месторождениях нефти и природного газа, а также в вулканич. газах и водах минер. источников, кроме того, С. постоянно образуется при разложении белковых в-в. В пром-сти С. получают как побочный продукт при очистке нефти, природных и пром. газов (генераторного, коксового и др.). С. применяют в основном для произ-ва серной кислоты и серы, а также для получения различных сульфидов, органич. соединений н т. д. СЕРОЕ ТЕЛО - тело, у к-рого спектральный коэфф. поглощения электромагнитного излучения (см. Тепловое излучение) меньше единицы и не зависит от длины волны (частоты). Тепловое излучение С. т. одинаково по спектральному составу с излучением абсолютно чёрного тела, имеющего ту же темп-ру, но отличается от него меньшей светимостью энергетической. Спектральная степень черноты С. т. не зависит от длины волны (частоты). В области видимого света к С. т. близки платиновая чернь, уголь, сажа. СЕРОУГЛЕРОД CS3 - бесцветная летучая жидкость с эфирным запахом; (кип 46,2 °С, плотн. 1263 кг/м3. Частично разлагается под действием УФ лучей; продукты разложения имеют чрезвычайно неприятный запах. С. ядовит; смесь паров С. с воздухом (объёмная доля С. 1,25 - 50%) воспламеняется при темп-ре ок. 100 °С. Растворяет жиры, масла, смолы, каучуки, серу, фосфор, иод, нитрат серебра; смешивается во всех соотношениях с эфиром, спиртом, хлороформом; мало растворим в воде. Применяется в произ-ве вискозы, для получения четырёххлористого углерода, экстрагирования масел и смол, для борьбы с вредителями в с. х-ве и т. д. СЕРЫ ГЕКСАФТОРЙД SF6 - бесцветный газ, tвозг - 64 °С. Применяется как газообразный диэлектрик (элегаз) в высоковольтных выключателях и газонаполненных кабелях, как рабочее тело в газовых хим. лазерах. СЕРЫ ДИОКСИД, сернистый газ, SO2 - бесцветный газ с характерным резким запахом; плотн. 2,926 кг/м3. При норм. давлении С. д. сжижается при - 10,5 °С, а при обычной темп-ре жидкий SO2 можно получить под давлением 0,4 - 0,5 МПа. С. д. хорошо растворяется в воде с образованием слабой сернистой кислоты H2SO3. Образуется С. д. при сжигании серы; в пром-сти его получают при выплавке из сульфидных руд металлов - железа (из серного колчедана FeS2), меди, цинка и др. Гл. обл. применения SO2 - произ-во серной кислоты; благодаря большой теплоте испарения жидкий С. д. используют в холодильной технике; применяют как восстановитель, консервирующее в-во и т. д. С. д. - токсич. примесь в атм. воздухе пром. городов. СЕРЫ ТРИОКСИД, серный ангидрид, SO3 - при комнатной темп-ре - бесцветная жидкость. Кипит при 44,7 °С; при 16,8 °С затвердевает. На воздухе мгновенно вступает в реакцию с парами воды, образуя Туман - взвеш. в воздухе капельки серной кислоты. Способы получения SO3 в пром-сти осн. на окислении SO2. Помимо произ-ва серной к-ты С. т. применяют для синтеза мн. органич. соединений; деги драгирующий агент. СЕРЫЙ ЧУГУН - см. в ст. Чугун. СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ - информац. модель комплекса взаимосвязанных работ, представленная в виде схемы (сети), таблицы, цифрового кода или в к.-л. ином виде и отображающая распределение этих работ во времени. Наиболее распространённой формой С. м. является сетевой график. С. м. может также отображать стоимость работ, требуемые для их выполнения матер. и энергетич. ресурсы, транспорт и т. д. С. м. позволяет решать задачи оптимизации при планировании работ, расчётах их материально-технич. обеспечения и распределения ресурсов СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ (СПУ) - система планирования и управления разработкой крупных нар.-хоз. комплексов, научи, исследованиями, стр-вом, реконструкцией и т. д.; осн. на использовании сетевых моделей, в частности сетевых графиков, оптимизируемых при помощи ЭВМ. Позволяет определять оптим. (по времени, стоимости и др.) последовательность планируемых работ, устанавливать её взаимосвязь с полученными результатами, корректировать план. При использовании совр. техн. средств сбора, передачи, переработки и выдачи информации система СПУ превращается в разновидность автоматизированной системы управления. СЕТЕВОЙ ГРАФИК - используемая в сетевом планировании и управлении схема, отображающая технология, связи и последовательность разных работ в процессе достижения цели. Гл. элементы С. г. (см. рис.): "работы" (операции), обозначаемые, напр., стрелками или дугами, и "события", обозначаемые точками или кружками, к-рыми завершаются одни и начинаются другие "работы" (кроме начального и конечного событий). С. г. даёт наиболее наглядное представление о ходе работ, их обеспеченности и завершённости. Сетевой график СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР - электрич. фильтр, составл. из дросселей или резисторов и конденсаторов, для зашиты радиоприёмника от помех, к-рые могут проникнуть из электрич. сети через его выпрямитель. В большинстве случаев такие помехи создаются искрением в располож. поблизости электроприборах, электрич. установках. СЕТКА электровакуумного прибора - электрод, задающий в пространстве между катодом и анодом такое распределение потенциала, к-рое обеспечивает необходимый электронный поток. Различают С. (см. рис.): управляющую, расположенную чаще всего близко к катоду, для изменения электронного потока прибора внеш. (входным) сигналом; экранирующую, имеющую пост. положит. потенциал, для ослабления электростатич. влияния анода на управляющую С.; защитную (антидинатронную), близкую к аноду, для ослабления динатронного эффекта с анода и др. Наиболее распространены С. в виде проволочной спирали (из молибдена или вольфрама); используются также С. в виде стержней (см., напр., Стержневая лампа). К ст. Сетка. Принципиальная схема пентода СЕТНОЙ ЛОВ - пром. способ добычи рыбы сетями, размер ячей к-рых зависит от размеров рыбы. При попытке пройти сквозь сетное полотно рыба запутывается в нём. Сетное полотно прикрепляется к тонким верёвкам (подборам): верхней - с поплавками и нижней - с грузилами. Сеть может быть неподвижной (ставной лов) или двигаться по течению (плавной лов). СЕТНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА - рыболовные орудия, осн. материал к-рых - сетное полотно; основа пром. рыболовства. По способу захвата рыбы различают С. о. л.: объячеивающие (жаберные сети), ловушки-лабиринты (напр., вентери), отцеживающие (тралы, подхваты, обкидные и закидные невода). "СЕТРА" (Setra) - назв. автобусов разл. назначения западногерм. фирмы "Карл Кесборер" (Karl Kassbohrer), выпускаемых с 1952. В 1986 пассажиро-вместимость автобусов 41 - 100 чел. См. рис. Автобус "Сетра" СЕТЬ СВЯЗИ - совокупность оконечных устройств для ввода и вывода информации, каналов, станций и узлов связи, а также абонентских и соединит. линий передачи информации. С .с. разделяют по видам передаваемой информации (телегр., телеф., телевиз. и т. п.), охватываемой территории (гор.. сел., внутрипроизводств., междугор., зоновая и т. п.), технич. средствам (кабельная, радиорелейная и др.). СЕЯЛКА - с.-х. машина для посева семян разл. культур. По способу посева С. разделяют на рядовые, узкорядные, пунктирные (точного высева) и разбросные (для семян трав и удобрений). По назначению различают С. для посева зерновых культур (включая комбинированные сеялки); для посева пропашных культур (кукурузные, свекловичные, хлопковые); льняные; овощные; спец. назначения (лесные, парниковые, плодовопитомниковые и др.). По способу агрегатирования С. бывают прицепные и навесные. Осн. части С.: семенной ящик или семенные банки, высевающие аппараты, семяпроводы, сошники и устройства для заделки засеянных рядов почвой. Ширина захвата тракторных С. 3,6 - 5,4 м. К С. относят также нек-рые машины для внесения в почву минер. удобрений и подкормки растений (см. Туковая сеялка). См. рис. Навесная свекловичная сеялка ССТ-8А Универсальная пунктирная пневматическая кукурузная сеялка СУПН-8 СЖАТИЕ - см. Растяжение-сжатие. СЖАТИЕ ИМПУЛЬСА - уменьшение длительности отражённого импульса на выходе радиолокац. приёмника по сравнению с длительностью зондирующего импульса, излучаемого антенным устройством радиолокац. станции. С. и. достигается применением сложных зондирующих сигналов и оптим. обработкой принимаемых отражённых сигналов. С. и. позволяет повысить точность и разрешающую способность радиолокац. станции по дальности при заданной длительности излучаемых импульсов. СЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ - перевод в-ва из газообразного состояния в жидкое. С. г. возможно только при темп-pax, меньших критической температуры. В пром-сти С. г. с критич. темп-рой выше темп-ры окружающей среды (практически выше - 50 °С) осуществляется сжатием газа в компрессоре и последующей конденсацией его в теплообменнике, охлаждаемом водой или холодным рассолом. С. г., критич. темп-pa к-рых значительно ниже темп-ры окружающей среды, производится методами глубокого охлаждения. Совр. пром. методы глубокого охлаждения для С. г. осн. на Джоуля - Томсона эффекте либо на адиабатном процессе расширения газа в детандере. См. рис. К ст. Сжижение газов. Схема (а) и s - Т диаграмма (б) цикла сжижения газа с детандером: 1 - 2 - сжатие газа в компрессоре; 2 - 3 - охлаждение газа в теплообменнике; 3 - 7 - охлаждение части газа (М) за счёт совершения внешней работы в детандере; 3 - 4 - охлаждение оставшейся части газа (1 - М); 4 - 5 - расширение газа в дроссельном вентиле (часть газа сжижается и скапливается в сборнике 0); 5 - 6 - расширение газа; 6 - 1 - нагрев газа в теплообменнике. Т - температура, s - удельная энтропия. Кривая, проходящая через точки 0 и б, - диаграмма состояния К ст. Сжижение газов. Схема (а) и s - Т диаграмма (б) цикла сжижения газа на основе эффекта Джоуля - Томсона: 1 - 2 - сжатие газа в компрессоре; 2 - 3 - охлаждение газа в теплообменниках T1, T2 и Т3; 3 - 4 - расширение газа в дроссельном вентиле (часть газа сжижается и скапливается в сборнике О); 4 - 5 - расширение газа; 5 - 1 - нагрев газа в теплообменниках. Т - температура, s - удельная энтропия. Кривая, проходящая через точки О и 5, - диаграмма состояния СЖИМАЕМОСТЬ, объёмная упругость, - способность твёрдых, жидких и газообразных тел под действием всестороннего внеш. давления изменять свой объём обратимым образом, т. е. так, чтобы после прекращения действия внеш. давления восстанавливался первонач. объём тела. Хар-ками С. служат: модуль объёмной упругости К = V(dp/dV) и коэффициент сжимаемости к = -(l/V)(dV/dp) = 1/К, где V - объём тела, р - внеш. давление. СЖО, система жизнеобеспечения, - см. в ст. Жизнеобеспечение космонавтов. СИ - сокр. обозначение Международной системы единиц. СИГНАЛ (франц. signal, нем. Signal, от лат. signum - знак) - 1) знак, физ. процесс или явление, несущие сообщение о к.-л. событии, явлении, состоянии объекта наблюдения либо передающие команды управления, оповещения и т. д. Совокупностью С. можно отобразить любое сколь угодно сложное событие. С. может быть механич. (деформация, перемещение), тепловым (повышение темп-ры), световым (вспышка света, зрительный образ), электрич. (импульс тока, радиоволны), звуковым (речь, музыка, свист) и др. Информация, содержащаяся в сообщении, обычно представляется изменением одного или неск. параметров С. - его амплитуды (интенсивности), длительности, частоты, ширины спектра, поляризации и т. д. С. могут преобразовываться (без изменения содержания сообщения) из одного вида в другой, напр. непрерывные - в дискретные (квантование сигнала), звуковые - в электрич., электрич. - в световые. Общие закономерности передачи и преобразования С. вне зависимости от их физ. природы изучаются информации теорией. 2) Сооружение (обычно дерев. или разборное из металлич. труб), возводимое при геодезич. работах в вершинах треугольников, разбитых на поверхности земли (см. Триангуляция). СИГНАЛЬНСМЭТЛИЧЙТЕЛЬНЫЕ ОГНИ - см. Навигационные огни. СИГНАТУРА (ср.-век. лат. signature, букв. - подпись, от лат. signo - обозначаю, указываю) в п о л и г р а ф и и - 1) порядковый номер печатного листа книги, журнала, помещённый на 1-й странице каждого листа (в ниж. левом углу) и повторяющийся на 3-й странице со звёздочкой ("ложная" С.). Служит для контроля правильности брошюровки. 2) Углубление в виде рубчика на одной из сторон ножки литеры, позволяющее фиксировать наборщику правильное положение литеры в верстатке при ручном наборе текста. СИДЕРИТ (греч. sideritis, от sideros - железо) - минерал, карбонат железа FеСО3. Цвет от светло-жёлтого до серого и бурого. Тв. по минералогии, шкале 4 - 4,5; плотн. 3700 - 3900 кг/м3. Высококачеств. жел. руда. СИДЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ [от лат. sidus (sideris) - звезда, небесное светило] - промежуток времени, в течение к-рого к.-л. тело Солнечной системы (планета, комета и др.) совершает полный оборот вокруг Солнца или спутник Земли (Лупа или ИСЗ) совершает полный оборот вокруг Земли (в системе координат, связанной со звёздами). С. п. о. Луны наз. сидерическим месяцем. СИЕНИТ [от Сиена (Syene) - греч. название др.-егнп. г. Сун, ныне Асуан] - глубинная изверж. горная порода, состоящая в осн. из калиевого полевого шпата, назначит. кол-ва плагиоклаза н цветных минералов - биотита, роговой обманки, пироксена. Плотн. 2700 - 2750 кг/м3, прочность на сжатие 150-300 МПа. С. - зернистая порода красивого красного, розового, розовато-серого цвета; хорошо полируется. Применяется гл. образом как декоративный, облицовочный, цокольный камень и камень для памятников. СИЗАЛЬ [от назв. мекс. порта Сисаль (Sisal)] - волокна, получаемые из листьев многолетних тро-пич. растений - агав. Длина технич. (комплексного) волокна С. 75 - 130 мм, а элементарного 2 - 40 мм. Из С. вырабатывают шпагат, верёвки, канаты. СИККАТИВЫ (позднелат. siccativus - высушивающий, от лат. sicco - сушу) - в-ва, растворимые в растит. маслах и служащие катализаторами их высыхания. По хим. составу - соли (свинцовые, кобальтовые, марганцевые и др.) жирных к-т растит. масел (напр., линолевой), к-т канифоли, нафтеновых к-т. Входят в состав олиф, алкидных лаков и др. маслосодержащих лакокрасочных материалов. СИЛА - векторная величина, служащая мерой механич. воздействия на тело со стороны др. тел. Это воздействие может осуществляться как при непосредств. контакте тел (напр., давление и трение), так и между удалёнными телами посредством создаваемых ими полей (см. Поля физические). С. характеризуется её модулем, точкой приложения и линией действия (прямой, вдоль к-рой направлена С.). Единица С. (в СИ) - ньютон (Н). СИЛА ЗВУКА - то же, что интенсивность звука. СИЛА ИЗЛУЧЕНИЯ, сила света энергетическая, - отношение потока излучения, распространяющегося от источника излучения в рассматриваемом направлении внутри малого телесного угла, к этому углу. Единица С. и. (в СИ) - Вт*ср-1. СИЛА ИНЕРЦИИ - 1)даламберова С. и. - векторная величина I = - mа, где т - масса материальной точки, а - её ускорение относительно инерциальной системы отсчёта; об использовании даламберовой С. и. см. в ст. Д'Аламбера принцип. 2) С. и. в относительном движении - 2 силы: переносная С. и. Fпep = maпeр и Кориолиса сила FK = - так, где m - масса материальной точки, апер и ак - переносное и кориолисово ускорения точки в её относительном движении. Введение С. и. позволяет записать ур-ние движения материальной точки относительно неинерциальной системы отсчёта в форме: таотн = F + Fпeр + FK, где F - геом. сумма всех сил, действующих на точку со стороны др. тел. СИЛА СВЕТА - величина I, характеризующая свечение источника в нек-ром направлении и равная отношению светового потока, распространяющегося от источника в рассматриваемом направлении внутри малого телесного угла, к этому углу. Единица С. с. (в СИ) - кандела (кд). СИЛА ТОКА - скалярная хар-ка I электрического тока, равная отношению абс. значения dq электрич. заряда, к-рый проходит за малый интервал времени dt через рассматриваемую поверхность (напр., через площадь поперечного сечения проводника), к этому интервалу: I = dq/dt. Единица С. т. (в СИ) - ампер (А). СИЛА ТЯЖЕСТИ - равнодействующая силы тяготения тела (материальной точки) к Земле и центробежной силы инерции, обусловл. вращением Земли. Центробежная сила достигает Макс. значения на земном экваторе, но и здесь она составляет 1/288 долю силы тяжести, т. е. С. т. мало отличается от силы тяготения тела к Земле. С. т. тела Р = mg, где m - масса тела, g - ускорение свободного падения, к-рое в первом приближении зависит от геогр. широты места и его высоты над уровнем моря. Направление С. т. определяет вертикаль данного места. СИЛАЛ (от лат. Silicium - кремний и англ. alloy-сплав) - легированный чугун с 5 - 6% кремния. Обладает большим сопротивлением ползучести и жаростойкостью при нагреве до 800 - 900 °С. Применяется (с нач. 20 в.) для изготовления колосников, деталей воздухонагревателей паровых котлов, печей и т. п. СИЛИКАТИЗАЦИЯ ГРУНТОВ - один из способов закрепления грунтов (рис. 1). Осуществляется нагнетанием в грунт через систему инъекторов (рис. 2) р-ра крепителя. При двухрастворном методе С. г. в грунт последовательно нагнетают силикат натрия и хлористый кальций, при однорастворном - р-р силиката натрия с добавлением фосфорной к-ты или др. коагулянта. Рис. 1. К ст. Силикатизация грунтов. Схема установки для силикатизации грунтов: 1 - цистерна с крепителем; 2 - цистерна с кислотой; 3 - насосы; 4 - смеситель; 5 - пульт управления; 6 - отбойный молоток для погружения ивъекторов 7 в грунт; 8 - контур закрепления Рис. 2. К ст. Силикатизация грунтов. Инъектор: 1 - наконечник; 2 - перфорированное звено; 3 и 5 - соединительные ниппели; 4 - трубы; б - заглушка; 7 - наголовник; 8 - штуцер; 9 - шланг СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ - суспензии пигментов и наполнителей в жидком стекле. Применяются преим. в стр-ве для получения долговечных покрытий по штукатурке, кирпичу, бетону, камню. СИЛИКАТНЫЙ БЕТОН - бетон, получаемый термообработкой в автоклавах смесей, состоящих из известково-кремнезёмистого вяжущего заполнителя (обычно песка) и воды. Прочность на сжатие С. б. до 50 МПа, средняя (по объёму) плотн. 1800 - 2200 кг/м3. С. б. используется для изготовления железобетонных констрикций и изделий (стеновых блоков и панелей, элементов перекрытий и др.). По эксплуатац. качествам изделия из С. б. близки к изделиям из цем. бетона, но ниже их по стоимости яа 10 - 15%. СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ - штучный безобжиговый стеновой материал, получаемый из смеси извести (7 - 10% ) и кварцевого песка, подвергнутой автоклавной обработке. Из-за невысокой жаростойкости в снижения прочности в условиях пост. увлажнения С. к. применяют в осн. для кладки надземной части зданий. По сравнению с глиняным кирпичом менее трудоёмок в изготовлении и значительно дешевле. СИЛИКАТЫ [от лат. silex (silicis) - кремень] - соли кремниевых к-т, содержат тетраэдрич. ионы [SiO4]4- или более сложные ионы, образованные при соединении тетраэдров друг с другом. С. широко распространены в природе (ок. 3/4 массы земной коры), они составляют ок. 1/3 всех известных минералов (полевые шпаты, слюды, глина, более редкие берилл, бертрандит, поллуцит, циркон и др.). С. - осн. сырьё при получении керамики, цемента, стекла, асбеста, соды, нек-рых металлов. См. также алюмосиликаты. СИЛИКОНОВЫЕ КАУЧУКЙ - тоже, что кремний-органические каучуки. СИЛИКОНОВЫЕ МАСЛА - то же, что кремний-органические жидкости. СИЛИКОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, с и л и к о т е р м и я, - разновидность металлотермия, процесса с применением в качестве восстановителя кремнийсодержаших материалов (см. Металлотермия). С. п. осуществляется, как правило, в электрич. печах при произ-ве нек-рых ферросплавов (феррохрома, ферровольфрама, металлич. марганца, ферросиликокальция и др.), а также при восстановлении под вакуумом (вакуумная силикотермия) щелочных и щёлочнозем. металлов и их сплавов. СИЛИЦИДЫ (от лат. Silicium - кремний) - хим. соединения кремния с металлами (напр., TaSi2, Mn3Si, Cr2Si3). Мн. С. - тугоплавкие кристаллич. в-ва, хим. стойкие при высоких темп-pax. Осн. обл. применения С. - произ-во ферросплавов. Нагреватели электропечей из С. молибдена MoSi2 используют в окислит. средах до 1700 °С. Созданием силицидного слоя на поверхности металлов предохраняют их от коррозии. Мн. С. обладают ПП св-вами. СИЛИЦИРОВАНИЕ - химико-термич. процесс поверхностного или объёмного насыщения материалов кремнием с целью повышения их антикорроз. св-в, износостойкости и жаропрочности. Производится обработкой материала в парах кремния или в газовой среде. Широкое применение находит, напр., силициров. графит (для футеровки высокотемпературных печей, для изготовления деталей авиац. и космич. техники и т. д.). СИЛЛИМАНИТ [от имени амер. учёного Б. Силлимана (В. Silliman; 1779 - 1864)1 - породообразующий минерал, одна из полиморфных модификаций силиката алюминия Al2SiO5 (наряду с андалузитом и кианитом). Цвет белый, серый, зеленоватый, буроватый. Тв. по минералогич. шкале 7; плотн. 3200 - 3270 кг/м3. В крупных скоплениях - важное сырьё для произ-ва силумина, высокоглинозёмистого огнеупорного кирпича, керамич. изделий (тиглей для стального и стек. литья, электроизоляторов, свечей зажигания и др.). СИЛОВАЯ ГОЛОВКА - агрегат метал лореж. станка, предназнач. для сообщения инструменту главного движения, рабочей подачи и установочных перемещений. По типу подачи С. г. делят на электромеханич. (кулачковые и винтовые), гидравлич. и пневмогидравлич. По конструкции С. г. бывают с выдвижной пинолью и подвижным корпусом. С. г., у к-рых привод подачи встроен в корпус, наз. самодействующими; С. г., осуществляющие движение подачи от внеш. источника, - несамодействующими. См. рис. Схемы компоновки агрегатных станков с силовыми головками и другими нормализованными элементами: а, б и в - с движением подачи шпинделей вместе с корпусом силовой головки; г - с движением подачи шпинделей вместе с пинолью; 1 - станина; 2 - силовая головка; 3 - шпиндельная коробка со шпинделями; 4 - приспособление (в качестве приспособления могут использоваться, например, многопозиционные столы); 5 - тумба под приспособление; 6 - стойка СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм, предназнач. для передачи энергии от двигателя к её потребителям с увеличением сил (вращающих моментов) за счёт уменьшения скорости (частоты вращения), а иногда - для изменения характера движения. См. также Трансмиссия. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА - двигатели и вспомогат. оборудование, предназначенные для получения механич. энергии за счёт использования первичных природных энергетич. ресурсов - топлива, воды, ветра и др. По роду используемой энергии С. у. подразделяют на тепловые, гидравлич., ядерные (атомные) и др. Различают С. у. стационарные, действующие в капит. сооружениях, и передвижные, доставляемые трансп. средствами в р-ны, где нет др. источников энергии. Широкое применение получили трансп. С. у. - судовые, авиац., тепловозные и др. С. у., объединённые с машинами, преобразующими вырабатываемую механич. энергию и др. виды энергии для практич. использования потребителями, наз. станциями. По характеру выполняемых функций станции подразделяют на электрич., воздуходувные, насосные и др. СИЛОВАЯ ФУНКЦИЯ - ф-ция координат точек поля потенциальных сил, обладающая тем св-вом, что работа сил поля над материальной точкой при её перемещении из одной точки поля в другую равна разности значений С. ф. в конечной и нач. точках. С. ф. U(x, у, г) связана с потенциальной энергией Еп(х, у, г) соотношением dU = - dЕп или U(x, у, z) = - Eп(х, у, z) + const. СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ - кабель для передачи электрич. энергии, обычно при напряжении до 500 кВ. Токопроводящие жилы С. к. изготовляют из меди, алюминия, реже - стали. В зависимости от числа жил С. к. делятся на одно-, двух-, трёх- и четырёхжильные; в связи с распространением перем. трёхфазного тока наиболее часто применяются трёхжильные С. к. В многожильных С. к. для изоляции обычно используют бумагу, пропитанную изоляц. составом, или полимерные материалы. Оболочку выполняют из свинца, алюминия или пластмассы. Защитными покровами служит пропитанная кабельная пряжа, ленточная металлич. броня и т. д. С. к. применяют для прокладки в кабельных сооружениях (каналы, туннели и т. п.) под водой, в земле, а также в шланговом исполнении - для подведения электрич. энергии к подвижным машинам. По способу обеспечения требуемой электрич. прочности изоляции С. к. различают кабели с вязкой пропиткой (с многослойной бум. изоляцией, пропитанной масло канифольным составом), маслонаполненные кабели и газонаполненные кабели. Разрабатываются С. к. с основной электрич. изоляцией сжатым газом (газоизолированные ЛЭП) и с охлаждением токопроводящих жил до криогенных темп-р. т. е. до темп-р ниже 120 К (криорезистивные кабели, сверхпроводящие кабели). СИЛОВОЙ МНОГОУГОЛЬНИК - геом. фигура, применяемая совместно с верёвочным многоугольником для отыскания равнодействующей неск. сил, располож. произвольно в плоскости. Построение С. м. -позволяет определить значение и направление равнодействующей и представляет собой обычно сложение сил по правилу многоугольника. СИЛОВЫЕ ЛИНИИ - линии, мысленно проведённые в к.-л. силовом поле (электрич.. магнитном, тяготения) так, что в каждой точке поля направление касательной к линии совпадает с направлением напряжённости поля (магнитной индукции в случае магнитного поля). Через каждую точку поля проходит только одна С. л. Картина С. л. даёт представление о структуре поля и может характеризовать его количественно [для этого через единичную площадку, перпендикулярную С. л., проводят таксе кол-во С. л., к-рое равно напряжённости поля (магнитной индукции) в месте расположения площадки]. См. рис. Силовые линии магнитного поля в цилиндрическом соленоиде Силовые линии электростатического поля двух одноимённо заряженных проводящих шаров (заряд 1 больше заряда 2) СИЛОКСАНОВЫЕ КАУЧУКИ - то же. что крем-нийорганические каучуки. СИЛОМЕР - то же. что динамометр. СИЛОН - см. в ст. Полиамидные волокна. СИЛОС (исп. silos, мн. число от silo - подземное помещение, яма для хранения зерна) - сооружение, преднаэнач. для хранения сыпучих материалов (зерна, муки, цемента и др.). С. имеют в плане форму круга, прямоугольника, реже - многоугольника и сооружаются из дерева, железобетона и металла. Обычно группируются в отд. корпусе с расположением в неск. рядов (см. рис.). Силосный корпус с цилиндрическими силосами из монолитного железобетона СИЛОСОРЕЗКА - см. Соломосилосорезка. СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН - с.-х. машина для уборки на силос кукурузы, подсолнечника и др. силосных культур. С. к. скашивает растения, измельчает их и подаёт измельчённую массу в трансп. средства. Производительность используемых в СССР С. к. (см. рис.) 0,9 - 1.7 га/ч. Для уборки силосных культур применяют также самоходные кормоуборочные комбайны. Технологическая схема силосоуборочного комбайна КС-1,8 "Вихрь": 1 - растение; 2 - мотовило; 3 - транспортёр жатки; 4 - битерные барабаны; 5 - измельчающий барабан; 6 - силосопровод; 7 - поддон; 8 - щит; 9 - режущий аппарат; 10 - активный делитель СИЛУМИН (от лат. Silicium - кремний и Aluminium - алюминий) - общее назв. группы лёгких литейных сплавов на основе алюминия, содержащих кремний (до 23%). а также нек-рые др. элементы (медь, марганец, магний). Разработан в нач. 20 в. Обладает относительно высокими механич. св-вами в сочетании с корроз. стойкостью во влажной и мор. атмосферах. Применяются для изготовления деталей сложной конфигурации в авто-, авиа- и судостроении. СИЛЬВИН [от Sylvius. латинизированного имени голл. химика Ф. Боэ (F. Вое; 1614 - 72)] - минерал, хлорид калия КС1. Цвет красный, голубой, жёлтый; часто бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 2; плотн. ок. 2000 кг/м3. Характерен слегка жгучий горько-солёный вкус. Гигроскопичен; легко растворяется в воде. Применяется как калийное удобрение, для получения соединений калия, используемых в пиротехнике, медицине, фотографии, парфюмерной и лакокрасочной пром-сти. СИЛЬВИНИТ (по минер. составу) - осадочная соляная горная порода, калийная соль. Сложена агрегатом сильвина и галита (обычно преобладающего) с примесями ангидрита, доломита, магнезита, карналлита, песчано-глинистого материала. Цвет белый, розовый или красный. Залегает в виде пластов в верхних частях и по периферии соляных месторождений. Гл. сырьё для получения калийных удобрений, а также калия и его соединений (поташа, едкого кали и Др.). СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - самое сильное из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц. Частицы, участвующие в С. в., наэ. адронами. С. в. превосходит электромагнитное взаимодействие примерно в 100 раз, его радиус действия очень мал (ок. 1 фм, или 10-15 м). Частный случай проявления С. в. - ядерные силы. СИЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ возбуждения - быстродействующее автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин (генераторов, двигателей, компенсаторов). Быстродействие достигается регулированием не только по отклонению, но и по производным во времени режимных параметров электрич. машины или системы (сила тока, напряжение, частота и др.). Применение С. р. улучшает качество электроэнергии, повышает динамич. и статич. устойчивость системы и её экономичность. Наиболее эффективно использование С. р. на крупных генераторах удалённых ГЭС, на мощных синхронных компенсаторах промежуточных подстанций дальних ЛЭП. СИЛЬФОН (от англ. Sylphon - фирменное название) - тонкостенная трубка из нержавеющей стали, латуни, фосфористой или бериллиевой бронзы с поперечной гофрировкой поверхности (см. рис.). С. работает как пружина на растяжение или сжатие в зависимости от знака разности давлений, действующих на дно сильфона. С. с нар. диам. 10 - 100 мм выполняют из целых трубок, а С. с диам. до 2 м могут быть сварными. С. устанавливают на трубопроводах для компенсации температурных удлинений, они служат упругими разделителями сред и гибкими уплотняющими устройствами, а также чувствит. элементами датчиков, воспринимающими разность давлений газов или жидкостей. Разрез сильфона СИЛЬХРОМ (от лат. Silicium - кремний и Chromium - хром) - назв. группы жаропрочных и жаростойких сплавов железа с 5 - 14% хромай 1 - 3% кремния, часто с добавкой молибдена или алюминия. Наиболее распространённый С. - сплав железа с 0,4% углерода, 9% хрома и 2% кремния. Применяются С. для изготовления клапанов маломощных автомоб. и авиац. двигателей, деталей котельных установок и печного оборудования, работающего при 600-800 °С. СИМЕНС [по имени нем. электротехника и изобретателя Э. В. Сименса (Е. W. Siemens; 1816 - 92)] - ед. электрич. проводимости в СИ. Обозначение - См. 1 См равен электрич. проводимости участка электрич. цепи сопротивлением 1 Ом. СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО в радиотехнике - переходное устройство для оптим. передачи электромагн. энергии (согласования) от несимметричной линии (коаксиальной и др.) к симметричной либо к симметричной антенне (напр., полуволновому вибратору). Оптим. передача (согласование) достигается четвертьволновым отрезком дополнит. линии (С. у. типа "стакан"), четвертьволновой щелью в наружном проводнике и т. п. СИММЕТРИЯ (от греч. symmetria - соразмерность) - 1) В широком смысле - инвариантность (неизменность) структуры материального объекта относительно его преобразований (т. е. изменений ряда физ. условий). С. лежит в основе сохранения законов. 2) Свойство геом. фигур. Две точки, лежащие на одном перпендикуляре к данной плоскости (или прямой) по разные стороны и на одинаковом расстоянии от неё, наз. симметричными относительно этой плоскости (или прямой). Фигура (плоская или пространственная) симметрична относительно прямой или плоскости, если её точки попарно обладают указанным свойством. Фигура симметрична относительно точки (центра), если её точки попарно лежат на прямых, проходящих через центр, по разные стороны и на равных расстояниях от него. СИМПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ (от лат. simplex - простой) - система двусторонней электросвязи между двумя абонентами по одной физ. цепи или одному каналу связи, при к-рой в каждом из пунктов связи передача и приём сообщений производятся поочерёдно. При телеф. С. с. для осуществления двустороннего разговора применяют устройства, обеспечивающие изменение направления передачи (вручную - кнопкой, автоматически - от голоса). См. также Дуплексная связь. СИМПЛИФИКАЦИЯ (франц. simplification - упрощение, от лат. simplus - простой и faceo - делаю) - метод унификации, состоящий в рациональном ограничении номенклатуры разрешаемых к применению объектов (изделий, материалов, норм. требований и т. д.). СИНДИОТАКТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ - см. в ст. Стереорегулярные полимеры. СИНЕВА ДРЕВЕСИНЫ - порок древесины в виде местной ненорм, сине-серой или сине-зелёной окраски заболони (наружных молодых слоев древесины). Синева портит внеш. вид древесины и снижает её сопротивляемость ударным нагрузкам. СИНЕЛОМКОСТЬ - понижение пластичности и ударной вязкости стали при одноврем. повышении прочности, наблюдаемое при темп-рах 200 - 400 °С, вызывающих синий цвет побежалости. СИНЕРЕЗИС (от греч. synairesis - сжатие, уменьшение) - самопроизвольное уменьшение объёма студней и высокомолекулярных дисперсных структур, сопровождающееся выделением жидкой фазы. С. может быть ускорен действием дополнит. напряжений, стремящихся сжать мол. структуру студня (напр., центрифугированием). С. - важный технологич. процесс ряда произ-в: изготовления изделий из латексов, сыроварения, получения творога и пр. В ряде случаев (напр., при черствении хлеба, "выпотевании" избытка пластификатора из пластифицир. полимеров) С. представляет собой нежелат. явление, к-рое следует устранять. СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА, цианистый водород, HCN - бесцветная летучая жидкость с характерным запахом горького миндаля. Плотн. 688кг/м3, tпл - 13,1 °С, tкип 25,7 °С. Применяется как исходный продукт в произ-ве акрилонитрила, метилметакрилата, на основе к-рых получают разл. полимерные материалы. С. к. и её соли (цианиды) - очень токсичные быстродействующие соединения. Смеси паров С. к. с воздухом взрывоопасны. СИНКЛИНАЛЬ (от греч. syn - вместе и klino - наклоняю) - вогнутая складка горных пород, обычно обращённая замком вниз так, что слои на её крыльях падают навстречу друг другу (см. рис.). Внутр. часть (ядро) С. сложена более молодыми отложениями, а внеш. - более древними. См. Антиклиналь. Синклиналь: а - ядро; б - крыло; в - замок СИНОДИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ (от греч. synodos - соединение, сближение) - промежуток времени, за к-рый планета или др. тело, двигаясь вокруг Солнца, для земного наблюдателя возвращается в прежнее положение относительно Солнца. С. п. о. Луны (при движении её вокруг Земли) наз. синодическим месяцем. СИНОКСАЛЬ - керамич. материал на основе оксида алюминия. Отличается хорошими термомеха-нич. и диэлектрич. св-вами. Применяется как высокотемпературный диэлектрик (свечи зажигания двигателей внутр. сгорания) и в качестве конструкц. материала в машиностроении. СИНТАКТИЧЕСКИЕ (СИНТАКТОВЫЕ) ПЕНОМАТЕРИАЛЫ - то же, что сферопласты. СИНТАН Ы - синтетические дубящие вещества. СИНТЕЗ (от греч. synthesis - соединение, составление) в х им и и - получение сложных соединений из более простых; особенно большое значение имеет в органич. химии. На основе органич. С. возникли и развились крупнейшие производства: красителей, пластмасс, синтетич. каучуков и др. СИНТЕЗ-ГАЗ - смесь газов, содержащая гл. обр. оксид углерода и водород. Применяется для получения синтетич. жидкого топлива, метилового спирта и др. веществ. СИНТЕЗ ИСКУССТВ в архитектуре - взаимосвязанное, органич. единство разл. видов изобразит, искусства (монументальная живопись, скульптура), декоративно-прикладного искусства и архитектуры, в результате осуществления к-poro возникает новое эстетически образное качество целостного художеств. ансамбля, глубже и полнее раскрывается художеств. образ архит. произведения. Каждый из классич. стилей прошлого создал свою концепцию С. и. В 20 в. ведутся широкие поиски новых форм и методов С. и. Стр-во в СССР больших архит. ансамблей, жилых массивов, дворцов культуры, театров, спортивных сооружении и пр. открывает широкие возможности взаимодействия разных видов искусства, выдвигает проблему их синтеза как одну из актуальных теоретич. и практич. задач искусства соц. реализма. СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ - раздел машин и механизмов теории, занимающийся изучением методов проектирования кинематич. схем механизмов по их заданным кинематич. и динамич. св-вам. Наиболее полно разработаны методы С. м. по заданным кинематич. св-вам, т. е. кинематический С. м.: предполагая заданным тип механизма, находят те размеры звеньев, при к-рых выполняются заданные положения, скорости и ускорения отд. звеньев. СИНТЕЗ РЕЧИ - искусств. восстановление сигналов путём преобразования принимаемой закодированной информации в звуковую, имитирующую человеч. речь, либо генерация акустич. сигналов, имитирующих человеч. речь. С. р. используется в системах многоканальной связи, читающих машинах для слепых, в управлении автоматич. устройствами, для осуществления связи "человек - ЭВМ" и др. СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ - устройство для преобразования пост. частоты электрич. колебаний высокостабильного опорного генератора в любую др. частоту с требуемой высокой точностью и стабильностью. Применяется в радиопередатчиках, работающих на одной или неск. выделенных для них фиксиров. частотах (волнах), радиоприёмниках, измерит. генераторах стандартных частот и т. д. В осн. действия С. ч. положены процессы умножения и деления на целое или дробное число, вычитания и сложения частот колебаний (см. Преобразователь частоты). Наиболее распространены С. ч. с цифровым набором частоты. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Волокно. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ (С Ж К) - технич. название смеси насыщ. карбоновых (гл. обр. одноосновных) к-т, содержащих 5 - 20 атомов углерода. Образуются при окислении нефт. парафинов. Применяются в произ-ве смазок, пластификаторов, ПАВ, синтетич. моющих средств, текстильно-вспомогат. в-в, лакокрасочных материалов и мн. др. СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ - кристаллы, выращ. искусственно в лабораторных или заводских условиях. В пром. масштабах получают С. к. пьезо-и сегнетоэлектриков (кварц, ниобат и танталат лития, титанат бария, дигидрофосфат калия и др.), ПП (кремний, германий, халькогениды, арсенид и антнмонид галлия), лазерных материалов (корунд, инелит, комплексные фториды редкозем. элементов и др.), оптич. материалов (галогениды щелочных металлов и серебра, дифториды щелочнозем. металлов, галогениды таллия, сапфир, дигидрофосфат аммония и др.). С. к. используются как материал для подложек в запоминающих устройствах (гранат), искусств. драгоц. камни (фианит, топаз, изумруд), материалы для сцинтилляц. счётчиков (иодиды щелочных металлов, антрацен, стильбен) и др. Выпускаются алмазы синтетические, С. к. нек-рых тугоплавких металлов. С. к. кремния достигают дл. 90 см и диам. 10 см. СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА - органич., в т. ч. элементоорганич. соединения, применяемые в качестве смазочных масел или рабочих жидкостей в разл. механизмах и машинах. Получают хим. переработкой нефт. сырья. По хим. составу основы делятся на углеводородные, эфирные, полигликолевые, фтор-и фторхлоруглеродные, кремнийорганические и др. Обладают хорошими низко- и высокотемпературными св-вами, хим. инертностью к металлам, резине и краске, малой испаряемостью, а нек-рые С. м. - огнестойкостью. СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ - см. Смолы синтетические. СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЛАК - расплав. приготовляемый обычно из оксида кальция и глинозёма в печах (как правило, дуговых). Используется для рафинирования жидкой стали, гл. обр. для десульфурации и раскисления металла. Обработка стали С. ш. ускоряет физ.-хим. реакции, увеличивает полноту их протекания и улучшает качество стали. СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО - горючее для двигателей внутр. сгорания. С. ж. т. получают синтезом из смеси водорода и оксида углерода, вырабатываемой из природных газов, угля и др. сырья (см. Газификация). В результате получают бензин с октановым числом 60 - 80, высококачеств. дизельное топливо и парафин. Синтезируют также высокооктановые компоненты топлив, повышающие антидетонац. св-ва (см. Детонация); изооктан, алкилбензин, полимербензин, алкилбензол. СИНТИН - устар. назв. синтетического жидкого топлива, получаемого термокаталитич. процессом при низком давлении из смеси водорода и оксида углерода. СИНУС [от лат. sinus, букв. - изгиб, кривизна (ошибочный перевод араб. джиба, санскр. джива - синус, букв. - тетива лука)] - одна из тригонометрических функций. СИНУСНАЯ ЛИНЕЙКА - инструмент для точного измерения углов и точной установки деталей под заданным углом а. Этот угол определяется из равенства b= Isina (см. рис.). Синусная линейка Схема измерения синусной линейкой: 1 - синусная линейка; 2 - точные ролики одинакового диаметра; 3 - набор измерительных плиток с размером b СИНУСОИДА (от синус и греч. eidos - вид) - график ф-ции у = sinх; волнообразная линия, графически изображающая изменение синуса в зависимости от изменения его аргумента (угла) (см. рис.). Синусоида СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ТОК (НАПРЯЖЕНИЕ) - периодич. ток, изменяющийся по синусоид, закону: i = Imsin(wt + а), где i - мгновенное значение тока; Im - амплитуда; w= 2ПИf - угловая частота; f = 1/Т - частота; Т - период; (wt+ а) - значение фазы в ф-ции времени (t); а, - нач. фаза. СИНХРОГЕНЕРАТОР - то же, что генератор синхроимпульсов. СИНХРОКОНТАКТ фотоаппарата - встроенное в фотоаппарат приспособление для синхронизации действия фотовспышки с работой затвора. Различают С., замыкающие электрич. цепь фотовспышки с нек-рым упреждением по времени относительно момента полного открытия затвора (М-или FP- синхронизация) и практически без упреждения (Х-синхронизация). СИНХРОНИЗАТОР - механизм или устройство, посредством к-рого осуществляется синхронизация. В технике широко применяют разл. типы С., напр. приспособление для безударного включения шестерён в коробке передач автомобиля, устройство для автоматич. включения двух синхронных генераторов или неск. электрич. систем перем. тока, приспособление для синхронизации звука и изображения в кино и телевидении. СИНХРОНИЗАЦИЯ (от греч. synchronos - одновременный) - приведение двух или более процессов к синхронности, т. е. к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом по фазе или одновременно. С. периодич. процессов достигается приведением к взаимному соответствию, напр. к равенству или кратности их периодов (частот), и установлением пост. соотношения между их нач. фазами (пост, взаимного сдвига фаз). С. имеет важное значение в технике, напр. в энергетике (С. работы генераторов в электроэнергетич. системе; при этом дополнительно предусматривается выравнивание напряжений генераторов), в телевидении (С. строчной и кадровой развёртки в передающих и приёмных телевиз. устройствах), в кинотехнике (С. фонограммы и изображения при произ-ве фильмов). СИНХРОНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ - метод согласования времени исполнения разных производств. операций, обеспечивающий совпадение моментов их начала и окончания. Применяется гл. обр. при орг-ции поточного произ-ва. СИНХРОНИЗИРУЮЩИЙ МОМЕНТ - вращающий момент, воздействующий на вал синхронной машины при отклонении частоты вращения её ротора от синхронного при параллельной работе неск. генераторов и удерживающий машину в синхронизме. СИНХРОННАЯ АСИНХРОНИЗЙРОВАННАЯ МАШИНА, машина двойного питания, - электрич. машина перем. тока с 3-фазной обмоткой статора и 2- или 3-фазной обмоткой ротора. Последняя питается изменяемыми по силе, частоте и фазе токами от САУ, содержащей различные датчики, регулятор и исполнит. орган - преобразователь частоты. С. а. м. позволяет изменять электромагн. момент, частоту вращения и реактивную мощность, воздействовать на устойчивость параллельной работы, поддерживать неизменной эдс при установившихся и переходных режимах, благодаря чему она в ряде случаев более эффективна, чем обычные генераторы, компенсаторы и двигатели перем. тока. С. а. м. более сложна, чем асинхр. и синхронные электрич. машины. СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ - 1) частота вращения (угловая скорость) электрич. машины, находящаяся в строго пост. отношении к частоте питающей сети. Термин применяется также для обозначения частоты вращения (угловой скорости) вращающегося первичного магнитного поля. 2) Частота вращения данного объекта, в точности равная частоте вращения др. объекта. СИНХРОННАЯ ЭВМ - электронная вычислит. машина, длительность рабочего такта к-рой задаётся для всех операций управления устройством машины (независимо от фактически необходимого времени работы др. устройств). При этом такт выбирается по Макс. времени выполнения каждой операции, что снижает возможную производительность машины. По конструкции и схеме С. ЭВМ проще асинхронных ЭВМ, т. к. в них отсутствуют элементы для определения момента окончания операции. СИНХРОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА - электрич. машина перем. тока, обычно трёхфазная, у к-рой угловые скорости вращения магнитного поля и ротора равны между собой и кратны частоте тока электрич. сети. Осн. составные части С. э. м. - статор, несущий обмотку перем. тока, и ротор, на к-ром размещена обмотка возбуждения, питаемая пост. током от возбудителя электрических машин или через выпрямители. Работа С. э. м. основана на взаимодействии магн. поля, создаваемого обмоткой возбуждения, с перем. током в обмотке статора. С. э. м. используют в совр. произ-ве и энергетике. См. также Синхронный ^генератор. Синхронный компенсатор. Синхронный электродвигатель. СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР - синхронная электрическая машина, работающая в генераторном режиме. Используемые в энергетике С. г. разделяют на турбогенераторы, приводимые во вращение паровыми или газовыми турбинами, л гидрогенераторы, вращаемые гидротурбинами. Различают 1-и 3-фаэные С. г. обще пром. и спец. назначения. Мощность С. г. до 1 ГВт и выше. СИНХРОННЫЙ КОМПЕНСАТОР - синхронная электрическая машина, работающая в режиме двигателя без нагрузки на валу. Применяется для повышения мощности коэффициента сети и регулирования напряжения в конце или в промежуточных точках ЛЭП (путём изменения тока возбуждения). Мощность С. к. достигает сотен MB-А. СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - синхронная электрическая машина, работающая в режиме двигателя. По сравнению с асинхр. двигателем обладает более высокими мощности коэффициентом и перегрузочной способностью. Однако из-за необходимости возбуждения пост. током от возбудителя или от выпрямителей, а также из-за особенностей пуска (разгон до номин. угловой скорости) часто не может конкурировать с асинхр. двигателем. С. э. применяют в пром. установках, системах автоматики, звукозаписывающей аппаратуре, киноаппаратуре, бытовых приборах и др., требующих пост. угловой скорости. Мощность - от долей Вт до неск. десятков МВт. СИНХРОТРОН (от греч. synchronos - одновременный и ...трон) - циклич. резонансный ускоритель электронов с орбитой почти постоянного радиуса, в к-ром управляющее магн. поле изменяется во времени, а частота ускоряющего электрич. поля постоянна. Магнит С. имеет форму кольца, в возд. зазоре к-рого расположена вакуумная камера. Ускоряемые электроны движутся в нарастающем магнитном поле С. по круговым орбитам, получая энергию от ВЧ электрич. поля. С. ускоряет электроны до энергий 20 ГэВ. СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, магнито-тормозное излучение, - излучение электромагн. волн заряженными частицами, движущимися с релятивистскими скоростями в магн. поле, искривляющем их траектории. Впервые наблюдалось в синхротроне (отсюда и название). СИНХРОФАЗОТРОН (от греч. synchronos - одновременный и фазотрон) - циклический резонансный ускоритель тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в к-ром управляющее магн. поле и частота ускоряющего электрич. поля одновременно изменяются во времени т. о., чтобы радиус равновесной орбиты частиц оставался постоянным. Совр. С. позволяют ускорять протоны до энергии в 500 ГэВ. Иногда С. называют протонным синхротроном. СИНХРОЦИКЛОТРОН - то же, что, фазотрон. СИРЕНА (франц. sirene, от греч. seiren - сирена, мифич. дева, завлекавшая мореходов своим пением) - устройство для получения звуковых или УЗ колебаний посредством прерывания струй воздуха или пара вращающимся диском с Отверстиями, движущимся поршнем с прорезями и др. (см. рис.). Применяется на маяках, судах, в системах оповещения об опасности и т. д. Сирены: а - осевая; б - радиальная; 1 - вращающийся диск с отверстиями (ротор); 2 - двигатель; 3 - камера; 4 - рупор; 5 - рефлектор; 6 - неподвижный диск (статор) СИСАМ (спектрометр с интерференционной селективной амплитудной модуляцией) - спектрометр, представляющий собой интерферометр Майкельсона (или его разновидность), в к-ром вместо отражающих зеркал используются синхронно поворачивающиеся дифракц. решётки и в одном из каналов вводится модуляция изменением оптич. разности хода по отношению к др. каналу. При этом частота модуляции зависит от частоты излучения и скорости изменения разности хода (т. е. разл. спектральные компоненты модулированы с разной частотой). При регистрации модулиров. сигнал выделяется электрич. фильтром и записывается. Разрешающая способность прибора определяется дифракц. решётками; светосила значительно больше, чем у обычных щелевых спектрометров. СИСТЕМА (от греч. systema - целое, составленное из частей, соединение) в технике - совокупность, взаимосвязанных технич. объектов (приборов, машин, систем, процессов), объединённых единой целью и общим алгоритмом функционирования. Напр., С. элементов ЭВМ, С. приводов обрабатывающего центра, измерительно-информац. С., трансп. узел, энергосистема. С. сигналов, образующих сообщение, система "человек - машина". СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ) - комплекс устройств, предназнач. для автоматич. изменения одного или неск. параметров объекта управления с целью установления требуемого режима его работы. САУ обеспечивает поддержание постоянства заданных значений регулируемых параметров или их изменение по заданному закону (системы стабилизации, программного управления, следящие системы) либо оптимизирует определ. критерий качества управления (системы экстрем. регулирования, оптим. управления). При значит. изменениях параметров объекта управления и хар-к возмущений и помех применяются самонастраивающиеся системы. Для осуществления цели управления с учётом особенностей управляемых объектов на них подаются управляющие воздействия, к-рые предназначены также для компенсации внеш. возмущающих воздействий, стремящихся нарушить норм. функционирование объекта. Управляющие воздействия вырабатываются устройством управления. По типу управления САУ подразделяются на замкнутые, разомкнутые и комбинированные. Осн. тип САУ - замкнутые, в к-рых цепь прохождения сигналов образует замкнутый контур, включающий устройство управления и управляемый объект; отклонения управляемой величины от желаемых значений компенсируются воздействием через обратную связь вне зависимости от причин, вызвавших эта отклонения. Такое управление наз. управлением по отклонению. В разомкнутых САУ управление ведётся по жёсткой программе без анализа и учёта к.-л. факторов в процессе работы управляемого объекта - на устройство управления не поступают сигналы, несущие информацию о текущем состоянии объекта управления, иногда измеряются и компенсируются лишь главные из возмущений (помех). Такое управление наз. управлением по возмущению. В комбинированных САУ используются оба эти принципа управления (по отклонению и по возмущению). В САУ сложными технич. системами (напр., производств. и энергетич. комплексами, трансп. средствами) или технологич. процессами с большим числом регулируемых параметров широко применяются средства вычислит. техники - микропроцессоры, ЭВМ, управляющие машины. СИСТЕМА "Г - Д" - см. "Генератор - двигатель". СИСТЕМА ЕДИНИЦ физических величин - совокупность единиц физ. величин, образованная в соответствии с принятыми принципами для нек-рой системы величин. См. Естественные системы единиц, Система единиц МКГСС, Система единиц МКС, Система единиц МКСА, Система единиц МКСК, Система единиц МСК, Система единиц МТС, Системы единиц СГС. СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКГСС - устар. и не подлежащая применению система единиц величин lft (где l - длина, f - сила, t - время), ранее распространённая в технике и получившая неофиц. наименование "техническая". Осн. единицы системы: метр (м) - ед. длины, килограмм-сила (кгс) - ед. силы и секунда (с) - ед. времени. С. е. МКГСС некогерентна (не согласована) с единицами электрич., магнитных, тепловых и световых величин. СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКС - система единиц меха-нич. (а также акустич.) величин Imt (где l - длина, т - масса, t - время). Осн. единицы С. е. МКС: метр (м) - ед. длины, килограмм (кг) - ед. массы и секунда (с) - ед. времени. С. е. МКС входит как составная часть в Международную систему единиц (СИ). СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСА - система единиц электрич. и магн. величин Imtl (где l - длина, т - масса, t - время, I - сила электрич. тока), принятая для рационализованной формы ур-ний электромагнитного поля. Осн. единицы С. е. МКСА: метр (м) - ед. длины, килограмм (кг) - ед. массы, секунда (с) - ед. времени, ампер (А) - ед. силы электрич. тока. С. е. МКСА входит как составная часть в Международную систему единиц (СИ). СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСК - система единиц тепловых величин ImtT (где l - длина, т - масса, t - время, Т - термодинамич. темп-pa). Осн. единицы С. е. МКСК: метр (м) - ед. длины, килограмм (кг) - ед. массы, секунда (с) - ед. времени, кельвин (К) - ед. термодинамич. темп-ры (Кельвин ранее наз. градусом Кельвина и обозначался oК, в связи с чем система обозначалась МКСГ). С. е. МКСК входит как составная часть в Международную систему единиц (СИ). СИСТЕМА ЕДИНИЦ МСК - система единиц световых величин ItJ (где l - длина, t - время, J - сила света). Осн. ед. С. е. МСК: метр (м) - ед. длины, секунда (с) - ед. времени, кандела (кд) - ед. силы света (кандела ранее наз. свечой, в связи с чем система обозначалась МСС). С. е. МСК входит как составная часть в Международную систему единиц СИСТЕМА ЕДИНИЦ МТС - вышедшая из употребления система единиц механич. величин lmt (где l - длина, т - масса, t - время). Осн. единицы С. е. МТС: метр (м) - ед. длины, тонна (т) - ед. массы и секунда (с) - ед. времени. СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ - см. Жизнеобеспечение космонавтов. СИСТЕМА ОТСЧЁТА - реальное или условное твёрдое тело, с к-рым связана система координат, снабжённая часами и используемая для определения положения в пространстве исследуемых физ. объектов (частиц, тел и т. п.) в разл. моменты времени. Часто под С. о. понимают саму хронометризованную, т. е. снабжённую часами, систему координат. В физике и технике преим. пользуются инерциальными системами отсчёта. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, система величин, - совокупность взаимосвязанных физических величин, используемая в той или иной области естествознания. Для обозначения С. ф. в. обычно используют группу символов (обозначений) осн. величин системы,напр. Imt в механике, lmtITnJ - для С. ф. в., охватываемой Международной системой единиц (СИ), где l - длина, т - масса, t - время, I - сила электрич. тока, Т - термодинамич. темп-pa, п - кол-во в-ва, J - сила света. СИСТЕМА "ЧЕЛОВЕК - МАШИНА" - сложная система, в к-рой человек-оператор (группа операторов) взаимодействуете технич. устройством (напр., прокатным станом, трансп. средством, ЭВМ) в процессе произ-ва материальных ценностей, управления, обработки информации и т. д. С. "ч. - м." являются предметом исследования таких науч. направлений, как системотехника, инженерная психология, эргономика. В связи с развитием автоматизированных систем управления и повышением требований к операторам, управляющим работой сложных энергетич., технологич. и вычислит. комплексов, проблема "человек - машина" стала одной из важнейших проблем научно-техн. революции 20 в. СИСТЕМНАЯ ЕДИНИЦА физической величины - основная, дополнит. или производная ед. к.-л. общепринятой системы единиц. Напр., метр (м), метр на секунду в квадрате (м/с2), радиан (рад) - соответственно осн., производная и дополнит. единицы Международной системы единиц (СИ). Кратные и дольные единицы от системных единиц не являются системными. СИСТЕМОТЕХНИКА - научно-технич. дисциплина, охватывающая вопросы проектирования, создания, испытания и эксплуатации сложных систем. При разработке таких систем возникают проблемы, относящиеся не только к св-вам их составных частей (элементов, подсистем), но также и к закономерностям функционирования объекта в целом (общесистемные проблемы). При решении проблем С. широко применяют методы исследования сложных систем с привлечением матем. логики и статистики, теории алгоритмов, комбинаторики, игр теории, теории ситуаций, массового обслуживания теории, информации теории и др. СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ СГС - системы единиц физ. величин lmt (где l - длина, m - масса, t - время), в к-рых приняты три осн. единицы: сантиметр (см) - ед. длины, грамм (г) - ед. массы и секунда (с) - ед. времени. В механике и акустике важнейшие производные единицы, получившие спец. наименования, - дина (дин) - ед. силы, эрг (эрг) - ед. работы и энергии, пуаз (П) - ед. динамич. вязкости, стоке (Ст) - ед. кинематич. вязкости, гал (Гал) - ед. ускорения. В электродинамике применяют 7 видов С. е. СГС: 1) электростатическую СГСЭ (диэлектрич. проницаемость вакуума ео принята равной безразмерной ед.): 2) магнитную СГСМ (магнитная проницаемость вакуума цо принята равной безразмерной ед.); в этой системе спец. наименования имеют ед. магнитного потока - максвелл (Мкс), ед. магнитной индукции - гаусс (Гс), ед. напряжённости магнитного поля - эрстед (Э) и ед. магнитодвижущей силы - гилъберт (Гб); 3) получившую наибольшее распространение т, н. симметричную СГС (или Гаусса), в к-рой е0 = 1 и до - 1 (в этой системе единиц магнитные единицы равны единицам системы СГСМ. электрические - единицам системы СГСЭ): 4 - 7) получившие небольшое распространение системы СГС ЕО (е0 - четвёртая осн. ед.), СГС n0 (n0 - четвёртая осн. ед.), СГСФ [четвёртая осн. ед. Франклин (Ф)]. СГСБ [четвёртая осн. ед. био (Б)]. Единицы С. е. СГС всех видов не подлежат применению, за исключением н.-и. работ и публикаций теоретич. характера в обл. естествознания. Соотношения между единицами систем СГС и единицами Междунар. системы единиц (СИ) приведены в приложении I. СИТАЛЛЫ - стеклокристаллич. материалы, получаемые при введении в расплавл. стекло затравки (катализаторов), в результате чего в объёме стекла возникают центры кристаллизации, на к-рых происходит рост микрокристаллов осн. фазы. Изменяя состав стекла, тип катализатора и режим термич. обработки, можно получать С. с определ. св-вами. С. обладают высокой прочностью, твёрдостью, хим. и термич. устойчивостью, малым тепловым расширением. По характеру исходных материалов различают С. технические, изготовляемые на основе искусств. композиций из разнообразных хим. соединений - оксидов, солей; петроситаллы, получаемые на основе горных пород (базальтов, диабазов и др.), и шлакоситаллы. сырьём для к-рых служат металлургич. и топливные шлаки. Изделия из С. производят методами обычной стекольной (формование из расплавл. стекломассы) или керамич. (формование из порошка стекла) технологии, кристаллизуют (по двух- или многоступенчатому режиму) при высоких темп-рах (700 - 1400 °С). Осн. изделия из С. - листовой материал, плиты, панели, электроизоляторы, подшипники, фильеры, мелющие тела, хим. аппаратура, трубы, тара, детали электронных и оптич. приборов. СИТО - устройство для разделения по крупности частиц разл. сыпучих продуктов и материалов просеиванием через сетки. Различают С. плоские (вибрац., качающиеся) и барабанные (вращающиеся). Применяются гл. обр. при грохочении и в мукомольном произ-ве. СИТОВЫЙ АНАЛИЗ - способ определения крупности измельч. материалов просеиванием через набор стандартных сит с отверстиями разных размеров. "СИТРОЕН" (Citroen) - назв. автомобилей компании "Сосьете аноним отомобиль Андре Ситроен" (Societe Anonime Automobiles Andre Citroen), выпускаемых с 1919, а с 1976 - компанией "Пежо - Ситроен отомобиль" (Peugeot - Citroen Automobiles) во Франции. В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов (рабочий объём двигателей 0,6 - 2,5 л, мощность 21 - 122 кВт, Макс. скорость 100 - 215 км/ч) и грузовые автомобили особо малой и малой грузоподъёмности (полная масса 1,5 - 3,8 т, грузоподъёмность 0,5 - 2 т, мощность двигателей 37 - 55 кВт). Особенность легковых автомобилей "С." - передние ведущие колёса и широкое применение гидросистем. См. рис. Легковой автомобиль "Ситроен" СИФОН (от греч. siphon - трубка, насос) - 1) сосуд с трубкой, доходящей до дна и имеющей кран сверху, для приготовления, хранения, транспортирования и переливания газиров. напитков, находящихся под давлением. 2) Изогнутая трубка с коленами разной длины, по к-рой переливается жидкость из сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем, причём верхняя часть трубки расположена выше уровня жидкости в верхнем сосуде (см. рис.). Чтобы С. начал работать, необходимо его предварительно заполнить жидкостью. Сифон СИФОННАЯ РАЗЛИВКА - способ разливки жидкого металла по изложницам или литейным формам через сифонвый литник, из к-рого он растекается по каналам литниковой системы и наполняет одну или одновременно неск. изложниц или форм снизу. "СКАЙЛЭБ" (англ. Sky lab, сокр. от sky laboratory - небесная лаборатория) - наименование первой амер. орбит. станции. Выведена на орбиту 14 мая 1973. Доставка экипажей на станцию и возврашение их на Землю осуществлялись КК"Аполлон" (модифициров. осн. блок). Масса станции "С." 77,1 т, длина 24,6 м, диаметр корпуса 6,6 м. Осн. блок станции был создан на базе третьей ступени РН "Caтуpн-5" (второй ступени РН "Сатурн-1Б") и состоял из лабораторного отсека, сообщающегося со шлюзовой камерой, и бытового отсека, в к-ром имелись отд. помещения для сна, личной гигиены, досуга, приготовления и приёма пищи, тренировок и проведения нек-рых экспериментов. Энергопитание - от солнечных батарей. Система жизнеобеспечения имела запасы кислорода и поглотители углекислого газа (атмосфера в отсеках - двухразовая, давление 35 кПа). В 1973 на борт "С." были доставлены последовательно 3 экипажа (по 3 чел.), к-рые находились там соответственно 23, 59 и 84 сут. 11 июля 1979 станция вошла в плотные слои атмосферы Земли и прекратила своё существование. СКАЛО - деталь ткацкого станка в виде пустотелого цилиндра, поверх к-рого проходят нити основы при их сматывании с ткацкого навоя. От положения С. зависит натяжение нитей основы. СКАЛЫВАНИЕ - разрушение в результате сдвига одной части материала относительно другой, возникающее под действием касат. напряжений. Термин "С." применяется преим. для хрупкого разрушения при сдвиге, а для волокнистых материалов - при сдвиге вдоль волокон. СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ - магматич., осадочные или метаморфич. горные породы с жёсткой связью между зёрнами (спаянные или сцементированные), залегающие в виде сплошного массива или трещиноватые, но не разрушенные выветриванием. СКАЛЬПИРОВАНИЕ - удаление (сдирание) поверхностного слоя заготовки путём её продавливания через матрицу с острой кромкой (см. рис.). Используется для удаления дефектов с поверхности заготовки перед обработкой давлением взамен обточки, по сравнению с к-рой повышает производительность в 10 - 20 раз и облегчает подготовку отходов к переплавке. С. производят обычно в горячем состоянии на гидропрессах усилием 0,4 - 10 МН. Схема скальпирования СКАЛЯР (от лат. scalaris - ступенчатый), скалярная величина, - величина, каждое значение к-рой (в отличие от вектора) может быть выражено одним (действительным) числом, вследствие чего совокупность значений С. можно изобразить па линейной шкале. Длина, площадь, время, темп-ра и т. д. - скалярные величины.
вверх