ГАБАРИТ (франц. gabarit) - предельные внеш. очертания предметов, сооружений и устройств. Г. определяет возможность безопасного перемещения или правильного расположения к.-л. предмета среди других. На ж.-д. транспорте различают Г. подвижного состава и Г. приближения строений (зданий, сооружений, устройств) к ж.-д. пути. На автомоб. дорогах устанавливают Г. приближения конструкций мостов - предельные поперечные очертания, внутрь к-рых не должны заходить к.-л. элементы сооружения или располож. на нём устройств. Подмостовой Г. - контур, базирующийся на судоходном горизонте; внутрь этого контура не должны заходить элементы пролётного строения и опор моста. ГАБАРИТНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - отношение мощности, развиваемой двигателем, к занимаемому им объёму в виде параллелепипеда, грани к-рого касаются крайних точек контура двигателя; единица Г. м. д. - кВт/м3. Г. м. д. пользуются для сравнения компактности конструкций двигателей трансп. машин. ГАБАРИТНЫЕ ВОРОТА - устанавливаются на путях ж.-д. станций для проверки согласно ГОСТ габарита гружёного подвижного состава. Г. в. высотой не более 4,5 м устанавливаются на автомоб. дорогах, с обеих сторон переезда электрифицир. ж. д. ГАБАРИТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ автомобиля, автопоезда - предельно допустимые по условиям эксплуатации габариты автомобиля, автопоезда. В СССР установлены гос. стандартом предельно допустимые значения длины одиночного автомобиля - 12 м (автопоезда 24 м), шир. 2,5 м и выс. 3,8 м (4 м - для автомобилей с крупнотоннажными контейнерами). См. рис. К ст. Габаритные ограничения. Предельно допустимая длина одиночного автомобиля (а), тягача с полуприцепом или автомобиля с прицепом (б) и автопоезда с двумя и более прицепами (в) Габаритные ограничения автомобиля (автопоезда) по ширине и высоте ГАББРО (итал. gabbro, от лат. glaber - ровный, гладкий) - глубинная магматнч. осн. горная порода. Состоит из основного плагиоклаза, пироксенов и иногда оливина, редко - роговой обманки. К массивам Г. приурочены месторождения титано-магнетита, сульфидов никеля, меди с платиной и золотом. Плоти. 2800 - 3200 кг/м3; прочность на сжатие до 100 МПа (роговообманкового Г. - до 360 МПа). Г. используется в качестве облицовочного и штучного камня, балластировочного и дорожно-строит. щебня. ГАБИОН (франц. gabion, от итал. gabbione - большая клетка) - конструкция в виде заполненного камнем ящика из металлич. сетки; предназначается для защиты русла реки от размывов, устройства регуляц. и берегоукрепительных сооружений. Г. имеет обычно форму параллелепипеда дл. 3 - 5 м, шир. 1 - 5 м, выс. 1 м. ГАВАНЬ (от голл. haven) - естественно или искусственно защищённая от волн, ветра и течений прибрежная часть водного пространства; место стоянки судов. Г. наз. также прилегающая к причалам часть портовой акватории, где производят грузовые операции (в соответствии со специализацией по роду перерабатываемых грузов или типу обслуживаемых судов - лесная, угольная, нефт., каботажная Г. и т. д.) или посадку-высадку пассажиров (пасс. Г.). Различают Г. для стоянки судов спец. назначения (напр., военная, рыбачья Г.), ремонта судов (ремонтная Г.) или их отстоя в межнавигац. период (зимовочная Г.). ГАДОЛИНИЙ [от имени фин. химика Ю. Гадолина (J. Gadolin; 1760 - 1852)] - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Gd (лат. Gadolinium), ат. н. 64, ат. м. 157,25. Г. - металл серебристо-белого цвета; плотн. 7890 кг/м3, tпл 1312 °С. Ферромагнетик. Благодаря высокой способности поглощать тепловые нейтроны (сечение захвата одного из природных изотопов Г. - 2,4*10-25 м2) перспективен как материал регулирующих стержней ядерных реакторов; компонент магн. сплавов с железом, никелем, кобальтом; люминофор. Оксид Cd2O3 используют для получения галлий-гадолиниевого граната Gd3Ga5O12 - материала для подложек в магн. запоминающих устройствах и для солнечных батарей. ГАДФИЛЬДА СТАЛЬ [по имени англ. металлурга Р. А. Гадфильда (Хадфилд, R. A. Hadfield; 1858 - 1940)] - сталь с высоким сопротивлением износу (истиранию) при больших давлениях или ударной нагрузке. Г. с. отличается высоким содержанием марганца (11 - 14% ) и углерода (0,9 - 1,3%). Фасонные отливки из Г. с. широко применяют в пром-сти (щёки дробилок, шары мельниц) и на транспорте (рельсовые крестовины, стрелочные переводы). ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ручной инструмент для завинчивания и отвинчивания гаек и винтов. Различают Г. к. простые одно- и двусторонние, для круглых гаек, разводные, торцевые, коловоротные, предельные (с трещоткой, ограничивающей усилие затяжки), динамометрические и др. Для завинчивания гаек в условиях массового произ-ва пользуются гайковёртами. См. рис. Гаечные ключи: а - простой двусторонний с открытым зевом для гранёных гаек; б - двусторонний о закрытым зевом; в - для круглых гаек с наружным пазом; г - рожковый для круглых гаек с отверстиями в торце; д - с трещоткой; е - с регулируемым размером зева (разводной); 1 - поводок; 2 - рукоятка; 3 - защёлка ГАЗ (франц. gaz, от греч. chaos - хаос) - одно из агрегатных состояний в-ва, в к-ром его частицы не связаны или весьма слабо Связаны между собой мол. силами притяжения и хаотически движутся, заполняя весь возможный объём. При обычных давлениях и темп-pax среднее расстояние между молекулами в Г. примерно в 10 раз больше, чем в жидкостях и твёрдых телах, поэтому плотность Г. значительно меньше их плотности. При обычных темп-pax Г. - хорошие диэлектрики, т. к. их атомы и молекулы электрически нейтральны (см. также Электрический разряд в газе). При достаточно малой плотности реальный Г. можно практически считать идеальным газом (напр., воздух при норм. давлении и темп-ре). Связь между давлением, объёмом и темп-рой идеального Г. выражается Клапейрона уравнением. Более точно состояние реального Г., с учётом собств. объёма молекул и влияния сил межмол. притяжения, выражается Ван-дер-Ваальса уравнением (см. также Вырожденный газ). Г. обладает лишь объёмной упругостью. Поэтому в нём могут распространяться только продольные упругие волны. ГАЗ - марка грузовых, легковых (см. "Волга", "Чайка") автомобилей, выпускаемых Горьковским автомоб. з-дом с 1932. В 1986 мощность двигателей грузовых автомобилей 55 - 85 кВт, полная масса 5,2 - 7,4т, грузоподъёмность 2 - 4 т. Автомобили Г. - первые в стране, в к-рых были применены алюм. блок цилиндров, гипоидная главная передача, гидровакуумный усилитель тормозов, самоблокирующийся дифференциал. См. рис. Грузовой автомобиль ГАЗ-66-02 ГАЗГОЛЬДЕР (англ. gasholder, от gas - газ а holder - держатель) - стационарное стальное сооружение для приёма, хранения и выдачи газа в распределит, газопроводы или установки по его переработке и применению. Различают Г. перем. и пост. объёма. В СССР в городах применяются гл. обр. Г. пост. объёма (т. н. высокого давления), представляющие собой цилнндрич. (дл. ок. 17 м и диам. ок. 3 м) резервуары со сферическими днищами или шаровые (диам. ок. 10 м), рассчитанные на давление до 1,8 МПа. Существуют и др. виды Г. См. также Газовое хранилище. ГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ РЕЖИМ - режим эксплуатации нефт. залежи, при к-ром нефть перемещается к забоям добывающих скважин в осн. за счёт энергии расширения газа, выделившегося из нефти при снижении давления в пласте ниже давления насыщения. ГАЗИФИКАЦИЯ (от газ и лат. facio - делаю) - 1) превращение твёрдого или жидкого топлива в горючие газы окислением его воздухом, кислородом, водяным паром и др. Г. производится в наземных аппаратах (газогенераторах) и в подз. условиях (подземная газификация угля, нефт. пласта). 2) Процесс применения в разл. отраслях техники и быта горючих газон. См. также Газоснабжение. ГАЗЛИФТ, эрлифт (от англ. gas - газ, air - воздух и lift - поднимать), - устройство для подъёма из скважин жидкости (нефти, воды, разл. р-ров и т. д.) за счёт энергии, содержащейся в смешиваемом с ней газе (газлифт) или воздухе (эрлифт). Сжатый газ в скважину подаётся компрессором или из газового пласта высокого давления. Схемы добычи нефти с помощью Г. показаны на рис. Схемы непрерывного газлифта: a - кольцевая; 6 - центральная; 1 - забой скважины; 2 - обсадная колонна; 3 - компрессорная колонна; 4 - пусковые клапаны; 5 - рабочий газлифтный клапан; 6 - разделительное устройство (пакер) ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - способ извлечения нефти и воды из недр, при к-ром искусств. фонтанирование скважин поддерживается за счёт энергии сжатого компрессором газа, непрерывно вводимого в скважину (компрессорный газлифт). При бескомпрессорной Г. э. используется естеств. газ газоносных пластов. ГАЗОАНАЛИЗАТОР - прибор для определения качеств. и количеств. состава газовой смеси. Г. подразделяют на ручные и автоматич.; те и другие бывают показывающие, самопишущие и сигнализирующие. Различают Г.: химические, осн. на поглощении газов реактивами; термохимические - на измерении теплового эффекта сгорания газа; термокондуктометрические - на сравнении теплопроводности анализируемой газовой смеси и воздуха; электрохимические - на измерении электрич. проводимости р-ра, поглотившего исследуемый газ; денсиметрические - на измерении плотности газовой смеси, зависящей от содержания анализируемого компонента; магнитные - на положит. магнитных (парамагнитных) св-вах кислорода (для исследования к-рого и служит такой Г.); оптические - на измерении оптич. плотности, спектров поглощения или испускания газовой смеси; радиоактивные - на измерении силы электрич. тока, вызванного изменением состава газа в ионизац. камере с источниками а-излучения при пост. давлении (т. к. подвижность ионов, возникших под действием излучения, зависит от состава газа), и др. Применяемые в мед. практике Г. служат для измерения содержания кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе с целью определения энергетич. затрат организма. ГАЗОБАЛЛАСТНЫЙ НАСОС - вакуумный насос с масляным уплотнением, снабжённый устройством для дозированной подачи неконденсирующегося газа (обычно атм. воздуха) с целью предотвращения конденсации откачиваемых паров в насосе. Благодаря дозиров. подаче газового балласта выпускной клапан Г. н. открывается раньше, чем начинается конденсация паров, к-рые вместе с воздухом удаляются через выпускное отверстие, не загрязняя рабочее масло. ГАЗОБАЛЛОННЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, двигатель к-рого работает на сжатом или сжиж. газе, заключённом в установл. на автомобиле баллонах. Достоинства Г. а. - меньшая токсичность, возможность использования дешёвых видов топлива. Применение Г. а. возможно при развитой сети газозаправочных станций. ГАЗОБЕТОН - ячеистый бетон, получаемый введением газообразователя (обычно алюм. пудры) в смесь, состоящую из вяжущего (портландцемента, молотой извести-кипелки и др.), воды и кремнезёмистого компонента (молотого кварцевого песка). Г. применяют гл. обр. в качестве теплоизоляц. и конструктивно-теплоизоляц. материала при изготовлении ограждающих конструкций зданий. ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - устройство для смешения воздуха (кислорода) с газообр. топливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и сжигания её здесь с образованием устойчивого факела. В зависимости от давления подаваемого газа различают Г. г. низкого - до 5 кПа, ср. - 5 - 300 кПа и высокого - св. 300 кПа давления. По методу сжигания газа Г. г. бывают факельные (частичное и незавершённое смешение газа с воздухом) и бесфакельные (полное предварит. смешение). ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА - раздел гидроаэромеханики, в к-ром изучаются закономерности движения газов с учётом их сжимаемости (т. е. зависимости плотности газа от давления). Влияние сжимаемости газа проявляется при течении газов (или при движении в газе тел) с большими скоростями, близкими к скорости звука или превосходящими её, а также при распространении в газе сильных возмущений (см. Ударная волна). Г. д. - теоретич. основа мн. областей совр. техники (авиац. и ракетная техника, турбо- и компрессоростроение и др.). ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА - устройство автоматич. сигнализации, содержащее газовое реле, срабатывающее при повреждении изоляции обмоток или утечке масла из бака трансформатора. Г. з. имеет 2 ступени: 1-я даёт предупреждающий сигнал дежурному при назначит. снижении уровня масла или слабом газообразовании; 2-я производит отключение трансформатора при более явных признаках повреждения. Г. з. снабжают все трансформаторы мощностью 1000 кВ*А и более (для цеховых трансформаторов - начиная с 320 кВ*А). ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ - дефект отливки в виде рассеянных по всему объёму мелких газовых пор. Г. п. возникает при кристаллизации отливки в результате выделения растворённых в расплавл. металле газов. Г. п. уменьшается при получении отливок в вакууме или при сжатии кристаллизующихся отливок. ГАЗОВАЯ ПОСТОЯННАЯ - универс. физ. постоянная R, входящая в ур-ние состояния идеального газа (см. Клапейрона уравнение); R = (8,314 510 ± 0,000 070) ДжДмоль*К). Удельной Г. п. наз. величина В = R/M, где М - молярная масса. ГАЗОВАЯ РЕЗКА - то же, что кислородная резка. ГАЗОВАЯ СВАРКА - сварка плавлением, при к-рой для нагрева используется теплота пламени смеси горючего газа (ацетилена, водорода, паров бензина и др.) с кислородом, сжигаемой с помощью горелки сварочной. Наибольшую темп-ру (ок. 3200 °С) имеет ацетилено-кислородное пламя. Г. с. применяется для тонкостенных (1 - 5 мм) изделии из стали, цветных металлов и сплавов, для наплавки твердых сплавов. Возможно применение флюсов. ГАЗОВАЯ СЕТЬ - система трубопроводов (газопроводов) для транспортирования горючих газов и распределения их между потребителями; осн. элемент системы газоснабжения насел. пункта. Различают Г. распределительные, предназнач. для подачи газа от гор. распределит. пунктов и станций, хранилищ газа (газгольдеров) к местам потребления, и вводы в здания и сооружения, по к-рым газ поступает непосредственно к потребителям. Внутри зданий (сооружений) газ распределяется по внутридомовым газопроводам. ГАЗОВАЯ СЪЁМКА - геохим. метод поисков нефт. и газовых месторождений, осн. на обнаружении газообразных углеводородов, мигрирующих из нефтегазовых залежей через покрывающие их породы до земной поверхности. Г. с. заключается в отборе проб газа в приземном слое воздуха или из буровых скважин либо породы (с послед. извлечением из неё газа) с глуб. 2 - 3 м и более. ГАЗОВАЯ ТОПКА - оборудованное газовыми горелками топочное устройство, предназнач. для сжигания газообр. топлива и передачи теплоты излучением к лучевоспринимающей поверхности, располож. в топке. Г. т. оборудуют как небольшие водогрейные котлы, так и крупные паровые котлы. В последнем случае, как правило, предусматривается резервное топливо - мазут. ГАЗОВАЯ ТУРБИНА - турбина, в лопаточном аппарате к-рой энергия газа, находящегося под давлением и имеющего высокую темп-ру, преобразуется в механич. работу на валу. Г. т. состоит из последовательно располож. неподвижных лопаточных венцов соплового аппарата и вращающихся венцов рабочего колеса, образующих её проточную часть. Сопловой аппарат в сочетании с рабочим колесом составляет ступень турбины (см. рис.). Г. т. входят в состав газотурбинных двигателей. Нагревание сжатого газа может осуществляться в камере сгорания, ядерном реакторе и т. д. Различают активные турбины и реактивные турбины. Практически все Г. т. - многоступенчатые турбины. В СССР Г. т. строят мощностью до 100 МВт; разрабатываются Г. т. на 150 МВт. Одноступенчатая газовая турбина: 1 - вал турбины; 2 - лопатка соплового аппарата; 3 - диск турбины; 4 - лопатка рабочего колеса ГАЗОВАЯ ШАПКА - верхняя газовая часть нефтегазовой залежи. Г. ш. может быть естеств. (газ находится под давлением, равным пластовому) или искусств. (газ нагнетается в пласт компрессорами, установл. на поверхности). ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ - система отопления, в к-рой в качестве топлива используются горючие газы, а отопит. приборы для сжигания газа устанавливаются в обогреваемых помещениях. В систему Г. о., кроме отопит. приборов (ИК газовых излучателей, газовых каминов и др.), входят газопроводы, запорно-регулирующая арматура, автоматически действующие приборы безопасности пользования газом (см. Газоснабжение), устройства для отвода продуктов сгорания газа. ГАЗОВОЕ РЕЛЕ - реле, приводящее в действие системы автоматич. сигнализации, защиты, управления или регулирования при появлении газов или изменении их кол-ва в смесях. По принципу действия делятся на скоростные, объёмные, тепловые, оптич., ионные и взрывные. Применяются в системах сигнализации на шахтах, хим. з-дах и др. произ-вах. ГАЗОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ, газохранилище, - природный или искусств. резервуар для хранения газа. Различают Г. х. наземные (см. рис.) и подземные. Подз. Г. х. делят на 2 типа: в пористых породах и в полостях горных пород. Осн. пром. значение имеют подземные Г. х., к-рые менее опасны, чем наземные, и стоят во много раз дешевле. Подз. Г. х. способны вмещать сотни миллионов и даже миллиарды м3 газа, занимая малую площадь. Г. х. предназначены для сглаживания суточной или сезонной неравномерности потребления газа, а также служат аварийным резервом топлива и хим. сырья. См. также ст. Газгольдер. Наземное газовое хранилище (шаровые газгольдеры) ГАЗОВОЗ - судно, перевозящее сжиженные газы. Газ перевозят в цистернах под давлением 1 - 1,8 МПа, охлаждённым до tкип при атм. давлении (ок. - 42 °С для пропана, - 161 °С для метана) либо при небольшом сжатии и охлаждении (напр., 0,65 МПа и 5 °С). Грузоподъёмность совр. Г. - от неск. десятков т до 35 тыс. т. Цистерны Г. цилиндрич., сферич. или прямоугольные с тепловой изоляцией нар. или внутр. поверхности. Г. оборудуют разгрузочными на-сосно-компрессорными установками, обеспечивают дистанц. контролем уровня, темп-ры, давления груза, отводом из цистерны испаряющегося газа, противопожарными средствами. См. рис. К ст. Газовоз, Метановоз ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ в горные выработки - выделение метана или др. природного газа из толщи полезного ископаемого и вмещающих пород в подз. горные выработки. Различают Г. обыкновенное (происходит медленно, но непрерывно из трещин и пор в угле и породе по всей свободной поверхности и увеличивается при отделении угля от массива и его дроблении), суфлярное (местное выделение газа из трещин, газовый фонтан, действующий иногда продолжит. время), внезапное (местное бурное выделение больших кол-в газа за небольшой промежуток времени, сопровождающееся разрушением поверхности забоя). Борьба с Г. эффективно осуществляется дегазацией шахт. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ - устройства, применяемые в жилых и обществ. зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещений и создания искусств. холода. В качестве энергии в Г. п. используют теплоту, выделяющуюся при сгорании газа. Г. п., как правило, состоят из газовой горелки с подводящим газопроводом, теплообменного устройства и, если нужно, устройства для удаления продуктов сгорания. Г. п. разделяют на бытовые (газовые кухонные плиты, водонагреватели и домашние холодильники), отопительные (см. Газовое отопление) и Г. п. пр-тий обществ. питания (ресторанные плиты, духовые шкафы, пищеварочные котлы и кипятильники). ГАЗОВЫЙ БЕНЗИН - смесь лёгких жидких углеводородов, получаемая из попутных нефт. газов или при перегонке нефти. Применяют как компонент топлива для карбюраторных двигателей, как растворитель смол, жиров (петролейный э ф и р). Устар. назв. Г. б. - газолин. ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания, работающий на газообр. топливе. Г. д. могут быть с искровым зажиганием или с воспламенением смеси запальным жидким топливом (см. Газодизель). В качестве топлива широкое применение получил сжатый природный газ. Ведутся работы по использованию сжиж. природного газа. В металлургия, пром-сти для привода воздуходувок применяют Г. д., работающие на доменном газе, их мощность - до 15 МВт. Трансп. Г. д. устанавливают на газогенераторных автомобилях и газобаллонных автомобилях. В нефт. и газовой пром-сти для привода перекачивающих установок используют Г. д., работающие на природном газе. ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ - геохим. метод выявления нефт. и газовых залежей путём систематич. суммарного и покомпонентного определения газообразных и жидких углеводородов в глинистом растворе. Г. к. проводят также по кернам и шламу, к-рые подвергают дегазации, а извлечённый газ анализируют. Г. к. был разработан в СССР (1933), его широко применяют также за рубежом. ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР - лазер, в к-ром активной средой является газ или смесь газов (неон - гелий, диоксид углерода - азот, аргон и др.). По способу возбуждения активной среды Г. л. условно подразделяются на газоразрядные, возбуждаемые газовым разрядом, газодинамические, в к-рых инверсия населённостей возникает при резком охлаждении нагретой газовой смеси, и химические, возбуждаемые в результате экзотермич. хим. реакций. Г. л. характеризуются чрезвычайно широким диапазоном длин волн (100 нм - 1000 мкм) и мощностей излучения (100 мкВт - 1 МВт в непрерывном режиме и до 1 ТВт в импульсном); кпд составляет от 0,1% (для Ne - Не лазера) до 30% (для CO2-N2 лазера). Осн. применения: лазерные технологич. установки, системы оптич. связи, мед. аппаратура, устройства интерферометрии, спектрометрии, голографии, геодезич. приборы и др. ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД - см. Электрический разряд в газе. ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ - 1) режим эксплуатации газовой залежи, при к-ром осн. энергией для перемещения газа в пласте служит энергия сжатого газа. 2) Спец. распорядок, вводимый на шахтах, опасных по выделению газа (обычно метана). Если шахта опасна не только по газу, но и по взрывчатой угольной пыли, то вводится т. н. пылегазовый режим. К опасным по газу относят шахты, в к-рых хотя бы один раз и на одном пласте был обнаружен метан. В зависимости от газообильности шахты подразделяют на категории, в соответствии с к-рыми требованиями Г. р. предусматриваются условия применения электроэнергии и ВВ, кол-во воздуха для проветривания выработок, спец. мероприятия по борьбе с газовыделениями. ГАЗОВЫЙ РУЛЬ - см. Рули управления летательного аппарата. ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР - аппарат для очистки продукции газовых и газоконденсатных скважин от капельной влаги и углеводородного конденсата, а также от частиц песка, кристаллов солей и др. примесей. Форма Г. с. - цилиндрич. (горизонтальные и вертик.). Наиболее эффективны насадочные Г. с., в к-рых отделение жидкости осуществляется в осн. под действием сил инерции. ГАЗОВЫЙ ТЕРМОМЕТР - прибор для измерения темп-ры, действие к-рого осн. на зависимости давления или объёма идеального газа от темп-ры. Чаще всего применяют Г. т. пост. объёма (см. рис. при ст. Термометр), в к-ром изменение темп-ры газа в баллоне пропорционально изменению давления. Температурная шкала Г. т. совпадает с термодинамич. температурной шкалой. Г. т. измеряют темп-ры в интервале от 2 до 1300 К. ГАЗОВЫЙ ФАКТОР - отношение полученного из месторождения через скважину кол-ва (объёма) газа (в м3), приведённого к атм. давлению и темп-ре 20 °С, к кол-ву (массе или объёму) добытой за это же время нефти (в т или м3) при тех же давлении в темп-ре. Г. ф. - важнейший показатель расхода пластовой энергии и определения газовых ресурсов нефт. месторождения. Г. ф. при эксплуатации газонефтяных залежей и месторождений с режимом растворённого газа может достигать 800 - 900 м2/т. ГАЗОГЕНЕРАТОР (от газ и лат. generator - производитель) - аппарат для термич. переработки твёрдых и жидких топлив в горючие газы, осуществляемой в присутствии воздуха, свободного или связанного кислорода, водяных паров, углекислого газа. Получаемые в Г. газы наз. генераторными. Стационарные Г. служат для получения газов, используемых как топливо в пром. печах, стационарных газовых двигателях. В хим. пром-сти их используют для получения технологич. газа (в произ-ве синтетич. аммиака), жидкого топлива и др. продуктов. Трансп. Г. вырабатывают топливо для автомоб., тракторных и др. двигателей внутр. сгорания. Этот тип Г. применяется редко в связи с громоздкостью оборудования и малой эффективностью генераторного газа как горючего для двигателей автомобилей, тракторов и т. п. машин. Г. газотурбинного двигателя - последовательно расположенные компрессор, камера сгорания и турбина, служащая для привода компрессора. На базе одного Г. может быть создано семейство унифициров. двигателей разл. мощности и разл. типа, напр. турбореактивные, турбовинтовые, турбореактивные двухконтурные (в последних вентилятор и приводящая его турбина к Г. не относятся). Г. жидкостного ракетного двигателя - агрегат, в к-ром при сгорании или разложении (термич., каталитич. и др.) топлива или его компонентов вырабатывается горячий газ, служащий рабочим телом для привода турбонасосного агрегата, наддува топливных баков, работы системы управления и т. д. ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, двигатель к-рого работает на газе, получаемом из твёрдого топлива в газогенераторе, смонтиров. на шасси автомобиля. ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, автогазовый выключатель, - электрич. выключатель, в к-ром электрич. дуга гасится потоком газов, образующихся под воздействием дуги из газогенерир. материала (фибры, оргстекла и др.). Применяется гл. обр. как высоковольтный выключатель на 6 - 15 кВ, при силе тока до 600 А, мощность отключения - до 250 MB*А. Для повышения мощности отключения Г. в. иногда снабжают плавким предохранителем. Недостатки: не пригоден для установки на открытом воздухе, требует частой смены газогенерирующих вкладышей. ГАЗОДИЗЕЛЬ, газожидкостный двигатель, - газовый двигатель, в к-ром газовозд. смесь в цилиндрах сжимается настолько, что впрыснутая в конце хода сжатия небольшая порция жидкого топлива воспламеняется (как в дизеле). Степень сжатия ок. 15. Г. применяют на газоперекачивающих, нефте- и газобуровых установках и на транспорте. ГАЗОИЗОЛИРОВАННАЯ ЛЭП - линия электропередачи, в к-рой в качестве осн. электрич. изоляции токопроводящих жил используется сжатый газ (как правило, элегаз - SF6 или смесь элегаза с азотом). Наиболее распространены Г. ЛЭП с пофазно экранированными жёсткими токопроводящими жилами (см. рис.). Проводники фаз обычно выполняются из алюминия, оболочка (экран) - из алюминия, стали или пластмассы. Г. ЛЭП могут быть проложены в воде, грунте и в возд. среде. В последнем случае пропускная способность Г. ЛЭП по условиям допустимого нагрева является наибольшей. Г. ЛЭП применяют для вывода электроэнергии от трансформаторов электростанций к распределит. устройствам высокого напряжения, на участках пересечения ЛЭП с разл. номин. напряжениями, для осуществления глубоких вводов электроэнергии. По своим технико-акон. показателям Г. ЛЭП не уступают др. типам кабельных ЛЭП. Фаза газоизолированной ЛЭП: 1 - оболочка (экран); 2 - электроизоляционная распорка; 3 - фазный проводник; 4 -пространство, заполняемое газом поп давлением ГАЗОЙЛЬ (от газ и англ. oil - масло) - фракции нефти, выкипающие в интервале темп-р 230 - 360 °С; занимают промежуточное положение между керосином и фракциями смазочных масел. Г. используется гл. обр. как компонент дизельного топлива, а также как сырьё для каталитич. крекинга. ГАЗОКАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ - установка, смонтированная на автомобиле или двухосном прицепе, для проведения газового каротажа в процессе в после бурения без спец. для этого простоев скважины. Обеспечивает измерения и автоматич. регистрацию данных в аналоговой и цифровой форме для непосредств. ввода в ЭВМ параметров, характеризующих содержание и состав углеводородных газов и битумов в промывочной жидкости, а также параметров, характеризующих режим бурения. ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ - станция повышения давления природного газа на газовых и нефт. промыслах при его добыче, транспортировании по газопроводам, хранении и переработке. По назначению Г. с. подразделяют на головные (дожимные) и линейные магистральных газопроводов, станции для подз. газохранилищ и для обратной закачки газа в пласт (при эксплуатации газоконденсатных месторождений ). ГАЗОКОНДЕНСАТ - природная смесь легкокипящих нефт. углеводородов, находящаяся в недрах в газообр. состоянии, а при охлаждении и снижении давления до атмосферного (в условиях дневной поверхности) распадающаяся на жидкую (конденсат) и газовую составляющие. Газоконденсатные залежи - важный пром. тип месторождений высоко-качеств. жидкого топлива. ГАЗО-ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА - резка материалов лазерным лучом, при к-рой в зону резки подаётся газ для удаления расплавл. материала и улучшения качества резания. Для Г.-л. р. применяются лазеры непрерывного действия мощностью до неск. кВт. Г.-л. р. используют для резки деталей из дерева, пластмасс, текст. материалов, металлов, стекла, керамики и т. п. ГАЗОЛИН - устар. назв. газового бензина, применявшееся за рубежом. ГАЗОНАПОЛНЕННАЯ ЛАМПА электрическая - лампа накаливания, колба к-рой наполнена газом (напр., смесью азота и аргона или криптоном). В Г. л. по сравнению с вакуумными лампами значительно снижено испарение вольфрама, что позволяет повысить темп-ру нити накала на 250 - 300 оС без сокращения срока службы и т. о. увеличить световую отдачу. Г. л. изготовляют мощностью 40 Вт и выше. ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ, пенопласты, - материалы, состоящие из твёрдой полимерной матрицы, в к-рой распределены замкнутые или сообщающиеся ячейки (поры), наполненные газом; Г. п. с сообщающимися порами наз. также поропластами. В зависимости от упругих г п-в различают жёсткие, полужёсткие и эластичные Г. п.; особая группа - т. н. интегральные Г. п. с момолитным поверхностным слоем. Отличаются низкой кажущейся плотностью и высокими (особенно пенопласты) тепло-, звуко- и электроизоляц. хар-ками. Применяются в качестве лёгких заполнителей элементов силовых конструкций, для тепло- и звукоизоляции, как демпфирующие материалы, элементы радио- и электроаппаратуры, в произ-ве мебели, одежды и т. д. Широко используют Г. п. на основе полиуретанов, полистирола, поливинилхлорида. См. также Порообразователи, Ссреропласты. ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ КАБЕЛЬ - высоковольтный (35 - 275 кВ) силовой кабель, у к-рого требуемая электрич. прочность многослойной изоляции обеспечивается газом (обычно азотом под давлением до 3 МПа). Различают Г. к. с внутр. давлением, когда газ вводится непосредственно в бум. или синтетич. изоляцию, и Г. к. с внеш. давлением, когда газ, заполняющий стальной трубопровод, оказывает давление на пластмассовые оболочки размещённых в нём одножильных кабелей. Г. к. с внутр. давлением выполняются одно- и трёхжильными в свинцовых или алюм. оболочках. Преимущества Г. к. - простота подпитки кабельной линии газом, удобство изготовления кабеля большой длины, что особенно важно для подводной прокладки. Недостаток - зависимость электрич. прочности изоляции от темп-ры и давления газа. ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром в качестве диэлектрика используют азот под давлением 1,5 - 2 МПа или шестифтористую серу (элегаз) под давлением 0,5 - 0,8 МПа. Рабочее напряжение Г. к. до 40 кВ, электрич. ёмкость 100 - 10 000 пФ. Г. к. применяются в колебат. контурах мощных радиопередатчиков на частотах 0,1 - 1 МГц. ГАЗОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ - режим эксплуатации нефт. залежи, при к-ром осн. энергией для перемещения нефти в пласте и подъёме её по скважинам на поверхность служит энергия сжатого над нефт. залежью газа газовой шапки (естественной или искусственно созданной). ГАЗОНЕФТЯНОЙ КОНТАКТ - условная поверхность, разделяющая в нефт. залежи нефть и газ газовой шапки. Схема типового вертикального двухфазного газонефтяного сепаратора: 1 - приём продукции скважины; 2 - регулятор давления; 3 - выпуск газа; 4 - брызгоулавлинатель; 5 - приёмный сепарационный элемент; 6 - дефлектор; 7 - поплавковое устройство; Н - регулятор уровня, предотвращающий прорыв газа в нефтяную линию (10): 9 - диафрагменный исполнительный клапан; 10 - выпуск нефти: 11 - поплавок ГАЗОНЕФТЯНОЙ СЕПАРАТОР, т р а п, - аппарат для отделения попутного газа от нефти за счёт различия в их плотности. По принципу действия Г. с. бывают гравитац., центробежные и комбинир.; по форме - сферич. и цилиндрич. (вертик., наклонные и горизонтальные); по рабочему давлению - вакуумные (до 0,1 МПа), низкого (до 0,6 МПа), среднего (до 1,6 МПа) и высокого (до 6,4 МПа) давления. Вывод нефти осуществляется из ниж. части Г. с., а газ отводится из самой высшей точки (чтобы исключить попадание нефти в газопровод). См. рис. ГАЗОНОСНОСТЬ горных пород - объёмное содержание свободных или сорбиров. газов (гл. обр. метана) в ед. массы или объёма горных пород в природных условиях. Выражается в м3/т или м3/м3. Особое значение для обеспечения безопасного ведения горно-эксплуатац. работ имеет Г. углей, определяющая газообильность угольных шахт. ГАЗООБИЛЬНОСТЬ - кол-во газа, выделяющегося на ед. объёма или массы полезного ископаемого при его добыче. При подз. добыче кол-во газа, выделяющегося в подз. выработки в ед. времени, наз. абсолютной Г., а отнесённое к ед. массы добытого полезного ископаемого (обычно за сутки), - относительной. Г. шахт наз. кол-во газа, выделяющегося из пластов угля (руды) и горных пород. Шахты (рудники), в к-рых выделяется метан, наз. газовыми. По кол-ву выделяющегося метана, водорода или др. взрывоопасного газа в м3 на 1 т суточной добычи (угля, руды) шахты в СССР делят на 4 категории: до 5 м3 - I категории, от 5 до 10 м3 - II категории, от 10 до 15 м3 - III категории и св. 15 м3 - сверхкатегорные. При большой Г. угольных пластов проводят их дегазацию. ГАЗООТДАЧА газового пласта - доля нач. запасов газа, извлечённых из залежи. Ср. значения конечной Г. (на период прекращения пром. эксплуатации месторождения) 0,8 - 0,85. ГАЗОПЛАМЕННАЯ ОБРАБОТКА - технологич. процессы тепловой обработки металлов пламенем горючих газов с помощью горелок сварочных; газовая и газопрессовая сварка; наплавка стали, твёрдых сплавов и разл. цветных металлов; пайка, газовая резка металла; удаление дефектов нар. слоя (окалины, ржавчины, старой краски и др. загрязнений); термообработка изделий (закалка, отжиг и др.); напыление порошкообразных материалов и капель жидкого металла на поверхность изделий для получения защитных и декоративных покрытий и др. Мн. процессы Г. о. автоматизированы. ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ - то же, что геттер. ГАЗОПРЕССОВАЯ СВАРКА - сварка с нагревом мест соединения деталей и последующей осадкой (сдавливанием) соединяемых частей. Нагрев ведётся обычно ацетилено-кислородным пламенем из многопламенных сварочных горелок, осадка - гидравлич. устройством с зажимами. Г. с. производят стыковку стержней, труб (см. рис.), фасонных профилей и т. д. Схема газопрессовой сварки стыков труб: 1 - горелка; 2 - свариваемая труба; 3 - огни горелки; 4 - трубки для газа; 5 - трубки для охлаждающей воды ГАЗОПРОВОД магистральный - сооружение для транспортирования горючих газов от места их добычи (или произ-ва) к пунктам потребления на сотни и тыс. км. По способу прокладки различают Г. подземные, наземные и в насыпи. В отд. случаях Г. укладывают по ж.-б. или металлич. эстакадам (через большие овраги) или по дну водоёмов (т. н. дюкеры). В СССР оптимальные параметры Г.: рабочее давление 5,5 МПа; степень повышения давления, обеспечиваемая компрессорной станцией, составляет 1,4 - 1,5; расстояние между соседними компрессорными станциями около 100 - 120 км. В конечном пункте магистрального Г. расположены газораспределит. станции, на к-рых давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей. Для контроля режима работы рассредоточ. технологич. сооружений Г. и управления ими применяют телемеханич. аппаратуру, к-рая обеспечивает телеизмерение давления и расхода газа, телесигнализацию состояния кранов, станций катодной зашиты н др. объектов, получение аварийного сигнала из контролируемых пунктов. В состав Г. включают ловушки (обечайки) из многослойных стальных труб, предотвращающие распространение трещин и разрывов. ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ - св-во твёрдых тел пропускать газ под действием перепада давлений. Важное значение имеет объёмная Г. плёнок и покрытий, особенно из органич. полимеров. Объёмная Г. определяется отношением произведения объёмного расхода газа на толщину плёнки или покрытия к произведению их площади поверхности на разность давлений газа. Ед. объёмной Г. - м2/(с*Па). Часто (в особенности при определении Г. строит. конструкций) пользуются массовой Г., определяемой отношением произведения массовой скорости на толщину стенки к разности давлений. Ед. массовой Г. (паропроницаемости, водопроницаемости) - кг/(с*м*Па). Для пористых сред применяют понятие объёмной Г., представляющей отношение произведения объёмного расхода газа на толщину слоя и динамич. вязкость газа к произведению площади поверхности слоя на разность давлений газа. Ед. объёмной проницаемости пористых сред - м2 и мкм2 (в СИ) и Д (дарси). Г. пористых сред имеет существ. значение при добыче нефти и горючих газов, в литейном деле (опоки), в стр-ве, в легкой пром-стн (обувь, одежда) и т. д. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА - см. Газоразрядный источник света. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ СЧЁТНАЯ ЛАМПА - то же, что декатрон. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ - газоразрядные приборы, действие к-рых осн. на возникновении оптич. излучения при прохождении электрич. тока через газ; предназначены для визуального воспроизведения информации. В Г. и. обычно используется излучение катодной области или положит. столба тлеющего разряда. Они имеют холодный катод, наполняются чаще всего смесью инертных газов на основе неона. К Г. и. относятся си гнальные индикаторы (гл. обр. неоновые лампы), применяемые для индикации напряжения или электрич. поля; знаковые индикаторы, предназнач. для воспроизведения изображений цифр, букв и др. символов при огранич. числе знакомест (до 20), в к-рых катоды либо имеют форму отображаемого символа (т. н. фигурные Г. и., см. Цифровая индикаторная лампа), либо состоят из отд. элементов - сегментов, полосок и т. д. (знакосинтезирующие Г. и.); шкальные индикаторы (дискретные или аналоговые), применяемые, напр., в измерит. приборах, системах контроля и управления, в к-рых отсчёт измеряемой величины осуществляется по положению светящейся области относительно начала шкалы либо по длине светящегося столбика; матричные индикаторы для отображения гл. обр. буквенно-цифровой информации, созданные на основе индикаторных тиратронов тлеющего разряда - многоэлектродных приборов с одной или неск. сетками, позволяющими управлять возникновением разряда при низких (до 10 В) напряжениях. К Г. и. относят также газоразрядные индикаторные панели - быстро развивающийся класс газоразрядных индикаторных устройств, предназнач. для отображения более сложной (напр., знакографич., полутоновой) информации. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ, ионные приборы, - электровакуумные приборы, действие к-рых осн. на использовании разл. видов электрич. разряда в газе или парах металла. Обычно используются инертные газы - неон, криптон, аргон и т. д. или пары ртути. Различают Г. п. тлеющего разряда с холодным катодом (напр., декатроны, газоразрядные индикаторы), дугового разряда - с накаливаемым катодом (газотроны, тиратроны, таситроны) или ртутным катодом (ртутные вентили), искрового разряда (напр., тригатроны), коронного разряда (стабилитроны и др.). Отд. группу Г. п. составляют газоразрядные источники света, газовые лазеры и т. д. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ СВЧ ПРИБОРЫ - класс газоразрядных приборов, в к-рых плазма разряда пост. тока или СВЧ разряда используется в качестве элемента СВЧ цепи. Наибольшее распространение получили СВЧ разрядники, предназнач. в основном для антенных переключателей радиолокац. станций, в к-рых передатчик и приёмник работают на одну антенну. Простейший СВЧ разрядник имеет вакуумноплотную оболочку и два металлич. электрода, разделённых разрядным промежутком; включается в СВЧ тракт параллельно входной цепи приёмника. При поступлении сигнала высокого уровня мощности (превышающей пороговое значение) в газе возникает СВЧ разряд, к-рый шунтирует входную цепь приёмника, защищая его от перегрузок. ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА - газоразрядный прибор, предназнач. для получения оптич. излучения в результате электрич. разряда в газах, парах веществ или их смесях. Г. и. с. имеет стеклянную, керамич. или металлич. (с прозрачным выходным окном) оболочку цилиндрич., сферич. или иной формы, в к-рую герметически вмонтированы электроды (см. рис.). Г. и. с. наполняются чаще всего инертным газом (ксеноном, криптоном, аргоном, неоном) либо инертным газом с добавками металла (напр., ртути, натрия, калия) или др. в-ва (напр., галогенидов натрия, индия, скандия), испаряющегося при возникновении разряда. Существуют Г. и. с. низкого давления - от 0,1 Па до 20 кПа, высокого - от 20 кПа до 1,5 МПа и сверхвысокого давления - св. 1,5 МПа. К Г. и. с. относятся ксеноновыв лампы, неоновые лампы, ртутные лампы, натриевые лампы, люминесцентные лампы, импульсные лампы и др. Их применяют для освещения, кинопроекции, световой сигнализации, облучения и т. д. Газоразрядные источники света: а - натриевая лампа низкого давления; б - люминесцентная лампа; в - ртутная лампа высокого давления с исправленной цветностью; г - ксеноновая лампа сверхвысокого давления; д - натриевая лампа высокого давления с колбой из поликристаллического оксида алюминия ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ в двигателях внутреннего сгорания - периодич. действие впускных и выпускных органов поршневого двигателя внутр. сгорания, при к-ром цилиндр заполняется свежим зарядом, а продукты сгорания удаляются. Г. бывает клапанным, шайбовым, золотниковым, щелевым и комбинированным. При клапанном Г. впускные и выпускные органы (клапаны) обычно приводятся в движение с помощью кулачков При комбинированном клапанно-щелевом Г. выпуск осуществляется через выпускной клапан, а впуск - через щелевое устройство. См. рис. Клапанное газораспределение легкового автомобиля "Москвич-2140" Клапанно-щелевое газораспределение распределительного вала. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ - понижает давление газа до уровня, необходимого для его использования. По назначению различают: Г. с. на ответвлении магистрального газопровода (на конечном участке его ответвления к насел. пункту или объекту); промысловые Г. с. для обработки газа, добытого на промысле (осушки, обеспыливания и т. д.), а также для снабжения газом близлежащего к промыслу насел. пункта; контрольно-распределит. пункты, размещаемые на ответвлениях от магистральных газопроводов к пром. или с.-х. объектам, а также для питания кольцевой системы газопроводов вокруг города; автоматич. Г. с. для снабжения газом небольших насел. пунктов, совхозов и колхозов на ответвлениях от магистральных газопроводов; газорегуляторные пункты. Производительность Г. с. достигает 500 тыс. м3/ч. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЕ УСТРОЙСТВО - служит для автоматич. снижения и поддержания пост. давления в распределит. газопроводах изменением кол-ва (массы) газа, протекающего через регулирующий клапан. Г. у. состоит из регулирующего клапана, чувствит. и управляющего элементов. Различают Г. у. прямого действия (дроссельный клапан перемешается в результате изменения конечного давления) и непрямого действия (чувствит. элемент воздействует на регулируемый орган самостоят. источником энергии - воздухом, газом, жидкостью). У Г. у. прямого действия перемещение мембраны вследствие изменения давления газа вызывает изменекие проходного сечения дроссельного устройства (см. рис.). что уменьшает или увеличивает кол-во газа, протекающего через Г. у. Газорегуляторное устройство прямого действия: 1 - дроссельный клапан; 2 - пружина (груз) мембраны; 3 - мембрана; 4 - импульсная трубка ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ - комплекс устройств для автоматич. снижения и поддержания пост. давления газа в распределит. газопроводах. Г. п. сооружают на гор. распределит. газопроводах, а также на территории пром. и коммунально-бытовых предприятий. Г. п., монтируемые непосредственно у потребителей и предназнач. для снабжения газом котлов, печей и др. агрегатов, обычно наз. газорегуляторными установками. В зависимости от избыточного давления газа на входе Г. п. бывают среднего (от 5 до 300 кПа) и высокого (до 1,2 МПа) давления. ГАЗОСВЕТНАЯ ТРУБКА - высоковольтный газоразрядный источник света низкого давления (до неск. кПа) в виде стек. трубки, наполненной неоном, аргоном и др. газами с добавкой ртути. Г. т. с неоном светится оранжево-красным светом, с аргоном в парами ртути - синим, а в жёлтой трубке - зелёным. С целью расширения цветовой гаммы излучения и повышения световой отдачи Г. т. её внутреннюю поверхность покрывают люминофором. Г. т. применяют для рекламного, декоративного и сигнального освещения. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - органнзов. подача и распределение газового топлива для нужд нар. х-ва. Для Г. используют природные и искусств. горючие газы (см. Газы горючие). Различают системы Г. централизов., в к-рых газ распределяется потребителям по гор. газовой сети, и децентрализов. (местные) - от местных установок или с использованием ёмкостей (цистерн, баллонов), заполненных сжиж. газами. Местные системы широко применяют в Г. жилых зданий и коммунально-бытовых пр-тий малых городов и посёлков, особенно находящихся на значит. расстоянии от магистральных газопроводов. Сжиженные газы от газобензиновых з-дов к потребителям транспортируют по продуктопроводам, ж.-д. и автомоб. цистернами, а также в баллонах; получает развитие мор. транспортирование сжиж. газов с помощью спец. судов - газовозов. Для надёжного Г. вблизи крупных городов сооружают подз. газовые хранилища. ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ н е ф т и - отношение объёма газа, выделившегося из пластовой нефти при давлении 100 кПа и темп-ре 20 °С, к объёму или массе дегаэиров. нефти. В СССР осн. кол-во пластовых нефтей имеет Г. до 60 м распределит3/т. ГАЗОСТАТ - установка для горячего газостатического прессования. Газ подаётся в Г. компрессорами высокого давления из спец. газобаллонной станции. Капсулы и заготовки нагреваются либо в процессе газостатич. прессования нагревателем, размешенным в контейнере, либо перед газостатич. прессованием в спец. печах, а при газостатич. прессовании только поддерживается заданная темп-pa. Для повышения прочности и обеспечения взрывобезопасности Г. их контейнер и раму укрепляют слоями ленты из высокопрочной стали. Контейнер Г. охлаждают водой. В пром-сти используют Г. с осевым усилием 20-500 МН. См. рис. Схема газостата: 1 - рама; 2 - верхняя пробка; 3 - контейнер; 4 - термоизоляционный колпак; 5 - нагреватель; 6 - обмотка контейнера; 7 - термоизоляционная подставка; 8 - промежуточная пробка; 9 - нижняя пробка; 10 - обмотка рамы; 11 - капсулы с порошком Газостат с усилием 125 МН: 1 - неподвижная станина; 2 - верхняя пробка; 3 - подвижная станина; 4 - контейнер; 5 - заготовки; 6 - манипулятор; 7 - стол с нижней пробкой ГАЗОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ - разновидность изостатического прессования, при к-рой рабочей средой является газ (аргон, азот, гелий). В процессе Г. п. осуществляются компактирование и спекание металлич. порошков, диффузионная сварка деталей, помещённых в вакуумированные и герметизированные оболочки-капсулы, а также "залечивание" (заварка) внутр. дефектов (пор, раковин) в литых заготовках, катаных плитах, крупных поковках. Г. п. осуществляется при давлениях до 200 МПа и темп-pax до 2000 °С. ГАЗОТРОН (от газ и ...трон) - двухэлектродный газоразрядный прибор, наполненный инертным газом, парами ртути или водородом, с несамостоят. дуговым или тлеющим разрядом. Наиболее распространены импульсные Г. несамостоят. дугового разряда с водородным наполнением (давление до 1 гПа), предназнач. для работы в качестве вентиля влектрического в высоковольтных выпрямителях мощных радиоустройств, для стабилизации амплитудной модуляции СВЧ сигналов в радиолокац. передатчиках и т. д. Импульсные Г. обычно рассчитаны на силу тока от сотен до тыс. А и обратные напряжения до десятков кВ (при частоте повторения импульсов до 50 кГц); время срабатывания - десятки нс. ГАЗОТРУБНЫЙ КОТЕЛ - паровой котёл в виде цилиндрич. барабана, между днищами к-poгo расположены жаровые (см. Жаротрубный котёл) или дымогарные (см. Дымогарный котёл) трубы. Из-за ограннч. паропроизводительности и давления вырабатываемого пара Г. к. в стационарных установках полностью вытеснены водотрубными котлами. ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - тепловая электростанция, в к-рой в качестве привода электрич. генератора используется газовая турбина. Получили распространение Г. э. с газотурбинными двигателями. Во мн. странах тепловые блоки мощностью свыше 500 МВт дополняются газотурбинными установками мощностью 25 - 100 МВт для покрытия пиковых нагрузок. Существуют Г. э. с двумя - четырьмя турбоагрегатами на базе авиац. турбин, каждый мощностью 10 - 20 МВт. Г. э. используются в качестве осн. источника электрич. энергии на местах новых разработок месторождений полезных ископаемых, особенно нефт. месторождений, где Г. э. могут работать на природном газе, а также в качестве резервных источников электроэнергии. Г. э., как правило, автоматизированы и имеют дистанц. управление. Передвижные Г. э. применяются сравнительно редко, т. к. их эксплуатац. хар-ки значительно хуже, чем, напр., дизельных электростанций. Перспективны комбиниров. парогазотурбинные установки, в к-рых теплота отработавших газов может быть использована для подогрева воды или выработки пара низкого давления в паровом котле. ГАЗОТУРБИННОЕ ТОПЛИВО - топливо для газотурбинных установок: стационарных, судовых, автомоб и др. В качестве Г. т. используются дизельное топливо, авиац. керосин, спец. дистиллятное топливо и природный газ. ГАЗОТУРБИННЫЕ МАСЛА - маловязкие нефт. и синтетич. смазочные масла для турбореактивных и турбовинтовых двигателей. Низкая темп-pa застывания (от - 35 до - 60 °С), малая вязкость и пологая кривая вязкости обеспечивают хорошую подвижность и прокачиваемость Г. м. через циркуляц. систему двигателя; узкий фракц. состав, глубокая очистка, синтетич. компоненты создают высокую стабильность и большую несущую способность масляной плёнки. Г. м. не должны вызывать коррозии, выпадать в осадок, образовывать лаковые отложения и т. д. ГАЗОТУРБИННЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль с газотурбинным двигателем (ГТД). Преимущества Г. а. - отсутствие спец. жидкостного или возд. охлаждения, быстрый пуск двигателя при низких темп-pax воздуха, возможность использования жидких и газообразных топлив, незначит. токсичность отработавших газов и т. п. Однако ГТД сложны в изготовлении и ремонте, требуют применения жаростойких материалов и имеют повыш. расход топлива. Выпускаются ограниченно. ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТД) - тепловой двигатель, в к-ром газ сначала подвергается сжатию и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механич. работу ыа валу газовой турбины. Наибольшее пром. применение получили ГТД с непрерывным сгоранием топлива при пост. давлении. В таком ГТД сжатый атм. воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, туда же подаётся и топливо; затем в рабочем колесе газовой турбины энергия газообр. продуктов сгорания преобразуется в механич. работу, большая часть к-рой расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Остальная часть работы передаётся на приводимый агрегат. ГТД могут работать на газообр., жидком и твёрдом топливе. Для повышения кпд теплота, содержащаяся в выходящем из турбины газе, может использоваться в рабочем цикле ГТД для подогрева сжатого воздуха, поступающего в камеру сгорания. В ГТД замкнутого цикла рабочее тело после совершения работы в турбине не выбрасывается, а участвует в след. цикле. ГТД нашли применение на ТЭС для привода электрогенераторов, на передвижных электростанциях, в качестве двигателей ЛА, танков, в качестве силовых судовых установок и для привода вспомогат. машин и механизмов (компрессоров, насосов и др.), на объектах воен. техники как энергетич. и тяговые силовые установки и т. п. Единичная мощность выпускаемых в СССР ГТД превышает 100 МВт, кпд до 35%. См. рис. Двухвальный газотурбинный двигатель мощностью 3700 кВт: 1 - компрессор; 2 - камера сгорания; 3 - газовая турбина Газотурбинный двигатель: 1 - компрессор; 2 - камера сгорания; 3 - форсунка; 4 - сопловой аппарат; 5 - рабочее колесо турбины; о - выпускной патрубок Схема, газотурбинного двигателя, работающего по замкнутому циклу: 1 - поверхностный нагреватель; 2 - турбина; 3 - компрессор; 4 - охладитель; 5 - регенератор; 6 - аккумулятор воздуха; 7 - вспомогательный компрессор Схема газотурбинного двигателя с регенерацией теплоты, охлаждением воздуха в процессе сжатия и подогревом газа в процессе расширения: 1 - пусковой двигатель; 2, 4 и 5 - компрессоры низкого, среднего и высокого давления; 3 - охладитель воздуха; 6 - регенератор; 7 - камера сгорания; 8 и 9 - турбины высокого и низкого давления ГАЗОТУРБОВОЗ - локомотив, первичным двигателем к-рого является газовая турбина. В силовую установку Г. с электрич. передачей входят газовая турбина, компрессор, генераторы электрич. тока, сопряжённые с валом турбины через редуктор, и тяговые электродвигатели (обычно по одному на каждую движущую ось локомотива). Преимущества Г. перед тепловозами: меньшая масса, приходящаяся на ед. мощности, компактность, отсутствие потребности в воде, простота конструкции; недостаток - меньший кпд. На ж. д. СССР эксплуатировались только опытные Г. ГАЗОТУРБОХОД - самоходное судно, оборудованное газотурбинным двигателем. Преимущества Г. перед теплоходом: малые масса и габариты при больших мощностях, возможность работы на низкосортном топливе, меньшие эксплуатац. расходы. Газовые турбины в качестве гл. двигателей получили распространение на судах на подводных крыльях, на судах на воздушной подушке. В СССР эксплуатируются Г. "Парижская Коммуна" (см. рис.), лесовозы типа "Павлин Виноградов" и др. Газотурбоход "Парижская Коммуна" ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА -комплекс устройств для стабилизации газового бензина и извлечения из него этана, пропана и бутана. Состоит из неск. газофракционирующих колонн. В них поддерживаются давление и температурный режим, при к-рых в верх. части колонн конденсируется один из индивидуальных углеводородов (этан, пропан, бутан), а стабильный бензин сливается из ниж. части колонны. Г. у. входит в состав газобензиновых, газоперерабатывающих, нефтехим. и хим. э-дов. ГАЗОХОД - канал, образованный металлич. ограждением или отд. элементами поверхностей нагрева парового или водогрейного котла либо огнеупорными стенками и служащий для направления газообр. продуктов сгорания вдоль поверхности нагрева либо для их удаления в атмосферу. Г. для отвода газов из разл. топочных устройств и печей в дымовую трубу наз. иногда дымоходом или боровом. ГАЗОХРАНИЛИЩЕ - см. Газовое хранилище. ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ - газообразные углеводороды, преим. метан и его гомологи (этан и др.). Природные Г. г. содержат примеси азота, углекислоты, инертных газов, сероводорода и др. Г. г. образуют в осадочных породах земной коры газовые залежи либо присутствуют (преим. в растворённом виде) в нефт. месторождениях и добываются попутно с нефтью. Кроме природных используют искусств. Г. г., получаемые гл. обр. при газификации твёрдого топлива. Г. г. - эффективный вид топлива, ценное сырьё для хим. пром-сти. ГАЙКА - деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой. Крепёжные Г.. навинченные на болт или шпильку, составляют болтовое соединение; по форме бывают шестигранные, круглые, корончатые, барашковые и др. (см. рис.). Г., работающие в паре с силовым или ходовым винтом, выполняются разл. форм и размеров в соответствии с конструкцией узла. В нек-рых случаях применяют разъёмные Г., состоящие из двух частей. Крепёжные гайки: а - шестигранная; б - круглая с пазами под ключ; в - корончатая; г - барашковая ГАЙКОВЕРТ - переносная ручная или стационарная машина с электрич., гидравлич. или пневматич. приводом; служит для завинчивания и отвинчивания гаек, винтов и др. крепёжных деталей. ГАК (от голл. haak) - стальной кованый крюк для подъёма грузов, закрепления цепей, тросов и др. (см. рис.). Гаки ГАКАБОРТ (от голл. hakkebord) - верхняя закругл. часть кормы судна. На Г. устанавливают один из ходовых навигационных огней. ГАЛ [от имени итал. учёного Г. Галилея (G. Galilei; 1564 - 1642)] - внесистемная ед. ускорения, применявшаяся в гравиметрии. Обозначение - Гал. 1 Гал = 1 см/с2 = 0,01 м/с2. Применялась также дольная ед. - миллигал (1 млГал = 10-5 м/с2). "ГАЛАКТИКА" (Galaxy) - амер. трансп. самолёт С четырьмя турбовентиляторными двигателями (взлётная тяга 745,6 кН). Размах крыла 67,9 м, дл. 75,5 м, взлётная масса 323 т, крейсерская скорость 815 км/ч. Может перевезти груз 77 т на расстояние до 8700 км с дозаправками топливом в полёте. См. рис. Транспортный самолёт "Галактика" (США) ГАЛЕАС (голл. galeas, франц. galeace, от итал. galeazza - большая галера) - парусно-гребное судно, входившее в воен. флоты мн. европ. стран в 16 - 17 вв. Имело дл. до 80 м, шир. до 16 м, один ряд вёсел с каждого борта (до 10 гребцов на весло), 3 мачты с косыми парусами, в корме 2 рулевых весла, 2 палубы (ниж. - для гребцов, верх. - для солдат и пушек), вооружение до 70 пушек, команда (включая гребцов) до 350 чел., до 250 солдат. ГАЛЕНИТ (от лат. galena - свинцовая руда) - минерал, сульфид свинца PbS. Иногда содержит примесь серебра (до 1% и более). Цвет свинцово-серый; сильный металлич. блеск. Тв. по мпнералогич. шкале 2 - 3; плотн. 7400 - 7600 кг/м3. Гл. руда свинца; часто из Г. попутно извлекают серебро. Из галенитового концентрата получают белила и др. краски. ГАЛЕРА (итал. galera) - воен. гребное судно, существовавшее в 7 - 18 вв. во флотах почти всех европ. стран. Имели дл. до 40 - 60 м, шир. 4 - 7,5 м, осадку до 2 м, 16 - 32 пары вёсел, 1 - 2 мачты с косыми парусами, с 16 в. снабжались пушечным вооружением. Экипаж до 450 чел., гребцами на галерах (по 5 - 9 чел. на весло) служили в основном невольники и каторжники, поэтому на Руси галеры наз. иногда каторгой. См. рис. Галера ГАЛЕРЕЙНЫЙ ДОМ - тип жилого многоэтажного дома, в к-ром открытые галереи с одной стороны здания служат для входа в квартиры. Галереи соединяются лифтами и лестницами. Наиболее удобен для южных р-нов. ГАЛЕРЕЯ (франц. galerie, от итал. galleria) - 1) Г. в жилых и общественных зданиях - длинное крытое светлое помещение, в к-ром обычно одну из прод. стен заменяют колонны или столбы, а иногда ещё и балюстрада; в европ. дворцовой архитектуре с 1-й пол. 16 в. сложился тип Г. - обширного зала со сплошным рядом больших окон по одной из прод. стен. 2) Г. противообвальная (полутоннель) - сооружение (обычно ж.-б.), предохраняющее участок ж.-д. или автомоб. пути от горных обвалов. ГАЛЕТНАЯ БАТАРЕЯ - обычно неск. последовательно соединённых сухих Лекланше элементов плоской слоёной конструкции ("галет"). Размеры и эдс Г. б. меняются в широких пределах в зависимости от размеров "галет" и их числа в батарее. Используется в качестве автономного источника электроэнергии в аппаратуре связи, геофиз. приборах и др. ГАЛЕЧНИК - рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая гл. обр. из галек (скатанные обломки горных пород и минералов размером 10 - 100 мм в поперечнике) или смеси галек с песком. ГАЛИЛЕЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ [по имени итал. учёного Г. Галилея (G. Galilei; 1564 - 1642)] - соотношения между координатами и временем к.-л. события, рассматриваемого в двух разл. инерииальных системах отсчёта К (х, у, z, t) и К'(х', у , z', t') В простейшем случае, когда одноимённые (сходственные) оси систем К и К' попарно параллельны и система К' движется относительно системы К с пост. скоростью V, направл. вдоль оси х (см. рис.), причём в момент начала отсчёта времени начала координат О и О' этих систем совпадают, Г. п. имеют вид: х' = х - Vt; у' = у; z' = z; t' = t (время в инерц. системах течёт одинаково). Г. п. справедливо только при малых скоростях V << с, где с - скорость света в вакууме (см. Лоренца преобразования). ГАЛИЛЕЯ ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (по имени Г. Галилея) - принцип классич. механики Ньютона, утверждающий одинаковость законов механич. движения во всех инерциальных системах отсчёта. Обобщение Г. п. о. на все физ. явления (исключая тяготение) было осуществлено А. Эйнштейном (см. Относительности теория). К ст. Галилея преобразования ГАЛИОН (исп. galeon) - парусный корабль 16 - 17 вв., распространённый в Великобритании, Испании, Франции. Имел дл. ок. 40 м, шир. 10 - 14 м, водоизмещение 500 - 1400 т, 3 - 4 мачты. Фок-мачта и грот-мачта несли-прямые паруса, одна-две бизань-мачты - косые. Высокая кормовая надстройка Г. вмела до 7 палуб, на к-рых размещались жилые помещения. Вооружение состояло из 50 - 80 пушек. Г. из-за высоких бортов и громоздких надстроек обладали низкой мореходностью. Использовались для перевозки переселенцев в Америку и вывоза оттуда драгоц. металлов. ГАЛИТ (от греч. hals - соль), каменная соль, - минерал, хлористый натрий NaCl. Бесцветный, прозрачный, реже красноватый или синий. Тв. по минералогия, шкале 2; плотн. ок. 2200 кг/м3. Встречается в природе в виде т. н. соляных осадочных пород - отложений лагун и соляных озёр. В очищ. виде - поваренная соль. Используется в хим. пром-сти для получения соды, хлора, соляной к-ты в ряда соединений натрия и хлора; в металлургии - для получения легированных натрием сплавов (напр., антифрикционных); применяется также в текст., фармацевтич., лесохимич. пром-сти, холодильной технике, как антисептик и т. д. См. рис. Агрегат кристаллов галита ГАЛЛИЙ (от Gallia - Галлия, лат. назв. Франции) - хим. элемент, символ Ga (лат. Gallium), ат. н. 31, ат. м. 69,723. Г. - серебристо-белый металл; плотн. 5904 кг/м3: tпл 29,8 °С. В природе Г. рассеян, встречается гл. обр. в минералах алюминия и цинка, откуда его и добывают. Осн. обл. применения Г. и его соединений - произ-во светоэмиссионных диодов, солнечных батарей и магн. запоминающих устройств. Кроме того, Г. используется в лазерной технике, входит в состав флуоресцентных материалов, спец. припоев. Применяется также как компонент интегральных схем и теплоноситель (его Лога 2230 °С). Арсенид Г. - важнейший ПП. ГАЛЛОН (англ. gallon) - ед. объёма (вместимости). В Великобритании 1 Г.= 4,546 09 л; в США 1 жидкостный Г.= 3,785 41 л; 1 сухой Г.= 4,404 88 л. ГАЛОГЕНИДЫ - соединения галогенов с др. элементами (см. Фториды, Хлориды, Бромиды, Иодиды); встречаются в природе в виде минералов, имеют большое практич. значение. ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - лампа накаливания, содержащая в составе наполняющей газовой смеси кроме инертного газа (напр., ксенона) галогены (обычно иод или бром) или их соединения, что обеспечивает замедленное испарение тела накала. Колба Г. л. выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла; имеет трубчатую форму. По сравнению с обычными лампами накаливания Г. л. обладают более высокой световой отдачей (св. 20 лм/Вт) и длит. сроком службы. Мощность от неск. Вт до десятков кВт. Г. л. широко применяются для общего и спец. освещения (в прожекторах, автомоб. и самолётных фарах, кинопроекторах, копировальных аппаратах). ГАЛОГЕНЫ (от греч. hals - соль и -genes - рождающий, рождённый) - группа хим. элементов (фтор F, хлор С1, бром Вг, иод I, астат At) VII гр. перио-дич. системы Менделеева, неметаллы. Реагируют с большинством хим. элементов, образуя галогениды. Образуют межгалогенные соединения, напр. BrF3, ClF5. Обладают окислит. св-вами, к-рые падают от F к At. В природе встречаются только в соединениях (напр., поваренная соль NaCl). Находят (за исключением радиоактивного At) широкое практич. применение. ГАЛС (от голл. hals) - 1) положение судна относительно ветра. Различают левый Г. (ветер дует с левой стороны) и правый Г. (ветер справа). 2) Отрезок пути судна (от поворота до поворота), идущего зигзагообразно при лавировании под парусами, промерах, тралении и др. 3) Снасть, прикрепляющая к мачте передний ниж. угол косого паруса. ГАЛТЕЛЬ (от нем. Hohlkehle - выемка, желобок) - 1) округление внутр. и внеш. углов на деталях машин, в литейных формах и т. п. Г. повышает прочность, снижает внутр. напряжения в материале в месте резкого перехода, напр. от тонких сечений к толстым. 2) Столярный инструмент для выстругивания желобков (выкружек) и т. п. 3) Полукруглый желобок в столярных деталях. ГАЛТОВКА - способ очистки деталей и отделки их поверхностей. Осуществляется во вращающихся барабанах, в к-рые загружаются стальные шарики, гвозди, шлак, песок, пемза и т. п. (для грубой очистки); известь, крокус, кожа и т. п. (для тонкой очистки). Кроме сухой Г. применяют также мокрую с использованием мыльной воды, слабых р-ров щелочей или аммиачных и цианистых солей, виброгалтовку в рабочих камерах, к-рым сообщают колебания в неск. направлениях с частотой 15 - 50 Гц, и гидрогалтовкув камерах с жидкостью в металлич. дробью, к-рая создаёт поверхностный наклёп, повышающий прочность деталей. ГАЛУРГИЯ (от греч. hals - соль и ergon - дело, работа) - отрасль хим. технологии, изучающая и разрабатывающая способы получения и переработки солей. ГАЛФВИНД (голл. halfwind, букв. - полветра) - курс парусного судна, при к-ром его продольная ось составляет с направлением ветра угол в 90° (8 румбов). О судне, идущем в Г., говорят, что оно идёт в "полветра". ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ - металлич. плёнки толщиной от долей мкм до десятых долей мм, к-рые наносят методом электролитич. осаждения на поверхность изделий для защиты их от коррозии и механич. износа, декоративной отделки, восстановления размеров поврежд. изделий, а также для придания поверхности спец. физ. и хим. св-в (см. Гальванотехника). Наиболее распространены гальванич. никелирование и хромирование. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ - устройство, вырабатывающее электрич. энергию в результате прямого преобразования хим. энергии окислительно-восстановит. реакций; химический источник тока. Состоит из двух разнородных электродов (один содержит окислитель, другой - восстановитель), контактирующих с электролитом. Различают Г. э. одноразового использования (первичные элементы, или просто элементы), в к-рых в-ва, образовавшиеся в процессе разряда, не могут быть превращены в исходные активные в-ва, многоразового действия (электрические аккумуляторы), где такое превращение может иметь место, и с непрерывной подачей реагентов (топливные элементы). Г. э. применяют на транспорте, в аппаратуре связи и автоматич. управления, в радиотехнич. устройствах и т. д. ГАЛЬВАНО... [от имени ига л. физиолога Л. Гальвани (L. Galvani; 1737 - 98)] - составная часть сложных слов, означающая отношение к гальванич. току (напр., гальванометр, гальванопластика). ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ - явления, наблюдаемые при действии магн. поля на металлы и ПП, по к-рым протекает электрич. ток. К Г. э. относятся Холла эффект, магниторезистивный эффект, поперечный и продольный гальвано-термич. эффекты. Г. э. используются в гальваномагнитных ПП приборах и для изучения физ. св-в ПП. ГАЛЬВАНОМЕТР (от гальвано... и ...метр) - высокочувствит. электроизмерит. прибор, предназнач. для измерений весьма малых сил тока, напряжений и кол-в электричества. Большинство совр. Г. относятся к приборам магнитоэлектрич. системы (см. Магнитоэлектрический измерительный прибор). Различают след. осн. разновидности магнитоэлектрич. Г. (см. рис.): 1) с подвижной рамкой в поле пост. магнита [переносные с креплением рамки на растяжках, со встроенной шкалой и стрелочным или световым указателем; стационарные, устанавливаемые по уровню с креплением рамки на подвесе, с отдельной шкалой и световым указателем (зеркальные Г.); баллистич. переносные или стационарные Г. с искусственно увелич. моментом инерции подвижной части]; 2) с миниатюрным подвижным пост. магнитом в перпендикулярных пост. и перем. магн. полях (вибрационные, или резонансные, Г.). Обычные Г. используются гл. обр. в качестве нуль-индикаторов в цепях пост. тока, а также при лабораторных измерениях малых сил тока (постоянная по току 10-10 - 10-13 А/мм) и малых напряжений (постоянная по напряжению 10-8 - 10-9 В/мм). Баллистич. Г. применяются для измерений кол-ва электричества (постоянная по заряду порядка 10-7 Кл/мм) при импульсах продолжительностью до 2 с по первому Макс. отклонению (т. н. баллистич. отбросу). Вибрационные Г. используются на перем. токе только в качестве нуль-индикаторов (обычно диапазон настройки в резонанс составляет 30 - 100 Гц). Существуют также электронные Г., позволяющие измерять силу пост. тока до 10-15 - 10-16 А. Стрелочный гальванометр: 1 - постоянный магнит; 2 - рамка; 3 - выводы рамки; 4 - стрелка-указатель; 5 - шкала Зеркальный гальванометр: 1 - осветитель (лампа); 2 - шкала; 3 - гальванометр; 4 - зеркальце Резонансный гальванометр: 1 - вибрирующий постоянный магнит; 2 - электромагнит с катушкой, по которой протекает измеряемый ток; 3 - постоянный магнит, поворотом которого производится настройка в резонанс; 4 - растяжка; 5 - зеркальце; б - магнитопровод; 7 - линза; 8 - осветитель. При вибрации зеркальца 5 на шкале образуется светлая полоса, ширина которой нропорцнональна измеряемой силе тока ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА (от гальвано... и греч. plastike - ваяние) - получение точных металлич. копий методом электролитич. осаждения на металлич. или неметаллич. оригинале. Применяется чаще всего для изготовления гальваностереотипов, штампов грампластинок. ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ (от гальвано... и греч. stego - покрываю) - нанесение защитных или декоративных металлич. покрытий на изделия электролитич. осаждением. Г. предшествуют обезжиривание поверхности, травление (декапирование), шлифовка и полирование. Г. производят в гальванич. ванне, где анодом служат металлы, растворяющиеся в электролите для компенсации осаждаемого металла, а катодом - изделия. Качество гальванич. покрытий и скорость процесса Г. определяются плотностью электрич. тока, проходящего через покрываемую поверхность изделия, составом и темп-рой электролита. ГАЛЬВАНОСТЕРЕОТИПИЯ (от гальвано... и стереотипия) - способ изготовления копий форм высокой печати (стереотипов) методом гальванопластики. Такие гальваностереотипы отличаются высокой точностью воспроизведения изображений и большей тиражеустойчивостыо, чем литые стереотипные формы. Имеет ограниченное применение. ГАЛЬВАНОТЕХНИКА (от гальвано... и техника) - область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитич. осаждения металлов на поверхность металлич. и неметаллич. изделий. Г. осн. на кристаллизации металлов из водных р-ров их солей при прохождении пост. электрич. тока. Положительно заряж. ионы металлов взаимодействуют с электронами и разряжаются на поверхности покрываемых изделий (в гальваностегии) или на поверхности спец. форм, т. н. матриц (в гальванопластике). ГАММА - совокупность однотипных машин, различающихся по к.-л. осн. параметру (гл. обр. размерам). ГАММА (от назв. третьей буквы греч. алфавита у) - 1) малоупотребит. внесистемная ед. массы, равная одной миллионной грамма; 1у=10-6r=1 мкг. 2) Внесистемная, не подлежащая применению ед. напряжённости магнитного поля, равная одной стотысячной эрстеда; 1y = 10-5 Э=0,795775*10-3 А/м (см. Ампер). 3) Внесистемная, не подлежащая применению ед. магнитной индукции, равняя одной стотысячной гаусса; 1у=10-5Гс = 10-9Тл (см. Тесла). ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, у-иплучение, у-лучи, - электромагнитное излучение с очень короткой дл. волны, менее 0,1 нм, испускаемое возбужд. атомными ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях, а также возникающее при торможении заряженных частиц, их распаде, при аннигиляции и т. д. Г.-и. принято рассматривать как поток частиц - y-квантов, а не электромагнитных волн, т. к. волновые св-ва заметно проявляются лишь у самого длинноволнового Г.-и., корпускулярные же св-ва Г.-и. выражены отчётливо. ГАММА-КАМЕРА СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ - мед. прибор для радиоизотопной диагностики. Представляет собой многоканальный коллиматор; на выходе каждого из каналов установлены фотоэлектронные умножители, сигналы к-рых в совр. устройствах обрабатывают на ЭВМ. После введения в организм препарата, меченного радиоактивными изотопами, с помощью Г.-к. с. можно получить на ТВ экране картину распределения препарата в исследуемом органе, а также, в отличие от гамма-топографа, - наблюдать в динамике процесс его выведения. ГАММА-КАРОТАЖ - один из методов радиоактивного каротажа, оса. на измерениях в скважинах интенсивности естеств. у-излучения. Применяется, напр., для выявления радиоактивных руд, а также для получения исходных данных к подсчёту их запасов. ГАММА-ТОПОГРАФ - мед. прибор для радиоизотопной диагностики. Состоит из сцинтилляц. детектора, систем обработки и представления данных. Детектор Г.-т. перемещается (сканирует) над исследуемым органом, фиксируя в каждой точке интенсивность излучения введённого в организм в составе мед. препарата радионуклида. Результаты измерения, показывающие содержание радиоактивного элемента в объекте, получают в виде кривых или наглядного изображения. ГАММА-ФУНКЦИЯ Г(х) - ф-ция, обобщающая понятие факториала; для случая целого положит. х равна 1*2*3*...*(х-1)=(х-1)I=Г(х). ГАНИСТЕР (англ. ganister) - кварцит, используемый для изготовления высокоогнеупорного динасового кирпича (см. Динас). Служит также сырьём для произ-ва сплава кремния с железом - ферросилиция. ГАННА ДИОД [по имени амер. физика Дж. Б. Ганна (J. В. Gunn; p. 1928)] - полупроводниковый диод, действие к-рого осн. на Гонка эффекте. Предназначен для генерирования и усиления СВЧ колебаний на частотах от 0,1 до 100 ГГц. Обычно представляет собой ПП слой с вертикальной структурой типа п+ - п - п+ (толщиной от единиц до десятков мкм), заключённый между двумя контактами (катодом и анодом); изготовляется чаще всего на основе арсенила галия GaAs или фосфида индия InP методом эпитаксиального наращивания. Г. д. характеризуются низким рабочим напряжением питания (от единиц до десятков В), низким уровнем амплитудных шумов. Выходная мощность до неск. кВт с кпд до 30% в импульсном режиме и до десятков Bт с кпд до 10% - в непрерывном. Г. д. применяются в качестве СВЧ усилителей, СВЧ генераторов и преобразователей электрич. импульсов в телеметрич. системах, переносных радиолокац. станциях, радио-локац. высотомерах и др. Планарные Г. д. (с горизонтальной ПП структурой) используются в составе быстродействующих интегральных схем. ГАННА ЭФФЕКТ - возникновение ВЧ колебаний электрич. тока в ПП образце с N-образной вольтамперной характеристикой (см. рис.) под действием сильного пост. электрич. поля (напряжённостью ~ 105 В/м). Г. э. связан с периодич. появлением в однородном ПП кристалле и перемещением по нему области сильного электрич. поля - электрич. домена, наз. доменом Ганна. Образование электрич. доменов обусловлено нарастанием к.-л. неоднородности в распределении электрич. поля (напр., локальной флуктуации плотности заряда, возникшей в результате неоднородного легирования) в среде с отрицат. дифференц. проводимостью. Частота ВЧ колебаний обратно пропорциональна длине образца. Так, в кристалле арсенида галлия GaAs длиной 50 - 30 мкм частота колебаний ~ 0,3 - 2 ГГц. Используется в генераторах и усилителях СВЧ. См. также Ганна диод. К ст. Ганна эффект. N-образная вольтамперная характеристика: Е - напряжённость электрического поля, создаваемого приложенной разностью потенциалов U (Е = U/l, где l - длина образца); j - плотность тока ГАРАЖ (франц. garage, от garer - поместить под прикрытие) - здание (или комплекс зданий и сооружений) для хранения, технич. обслуживания и текущего ремонта подвижного состава автомоб. транспорта. Расстановка автомобилей в зоне хранения Г. - тупиковая и прямоточная, одно- и многорядная. Для легковых автомобилей часто сооружаются многоэтажные Г. ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА (от франц. garantie - поручительство, обеспечение) - ср. время между двумя последовательными отказами; наработка изделия, до завершения к-рой изготовитель гарантирует и обеспечивает выполнение заданных требований к изделию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, в т. ч. правил хранения и транспортирования. Г. я. устанавливают в нормативно-технич. документации или договорах между изготовителем и заказчиком. ГАРМОНИКА (от греч. harmonikos - слаженный, соразмерный) - см. Обертон. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ - периодич. колебания, при к-рых изменение во времени физ. величины происходит по закону синуса или косинуса (см. рис.): s = Аsin(wt+ф0), где s - отклонение колеблющейся величины от её ср. (равновесного) значения, А=const - амплитуда, w= const - круговая частота Г. к., связанная с периодом колебаний Т соотношением w=2ПИ/Т, ф0= const - начальная фаза Г. к., t - время и (wt+ ф0) - ф а з а Г. к. К Г. к. близки малые колебания маятника, вынужденные электрич. колебания в цепи перем. тока и т. д. Любое сложное негармонич, колебание можно представить в виде суммы Г. к. К ст. Гармонические колебания. Зависимость гармонически колеблющейся величины s от времени t ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - представление сложного негармонич. колебания в виде суммы гармонических колебании, образующих т. н. спектр колебания. Если сложное колебание - периодич. с частотой v = 1/Т и с периодом Т, то его спектр дискретный, или линейчатый: он состоит из гармонич. колебаний с частотами, кратными v. Линейчатый спектр с некратными частотами имеют т. н. почти периодич. колебания. Непериодич. колебания имеют сплошной спектр, к-рый содержит составляющие со всевозможными частотами, непрерывно заполняющими нек-рую область частот. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР - вычислит. устройство для нахождения амплитуд гармоник сложной периодич. ф-ции. Г. а. - обычно аналоговое устройство; наиболее часто применяется для анализа ф-ций, заданных графически. В состав Г. а. входят устройство для ввода анализируемой ф-ции (приспособление для обвода графиков, фотосчитывающие следящие системы и т. д.), устройство автоматич. образования ф-ций синуса и косинуса от аргумента анализируемой ф-ции и др. ГАРМОНИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ - то же, что золотое сечение. ГАРМОНИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ - число (у), обратное к-рому есть арифметич. среднее чисел, обратных данным числам (a1 a2,...,an): ГАРНЕЦ - рус. ед. объёма (вместимости), применявшаяся до введения метрической системы мер. 1Г.= 3,279 84 л. ГАРНИСАЖ (франц. garnissage, от garnir - снабжать, снаряжать) - твёрдый защитный слой, воз- никающий в процессе плавки на внутр. (рабочей) поверхности стенок нек-рых металлургия, агрегатов и предохраняющий их от износа. Образуется из проплавляемой шихты, шлака, брызг, возгонов а т. п. ГАРНИТУРА (франц. garniture, от garnir - снабжать, снаряжать) котла - устройства для обслуживания котла: лазы для чистки газоходов, гляделки для наблюдения за работой котла, лючки для установки контрольно-измерит. и обдувочных приборов, шиберы, л также детали, на к-рые опираются элементы котла. ГАРНИТУРА шрифта - комплект шрифтов, разл. по кеглям и начертаниям, но одинаковых по рисунку. Данный словарь набран т. н. обыкновенной новой Г. ГАРПУН (голл. harpoen) - метательное орудие для охоты на крупных мор. животных. Г. состоит из штока и головки, на к-рой в пазах закреплены лапы (см. рис.). В передней части головки имеется резьба для навинчивания гранаты. К штоку Г. крепится гарпунный линь, связанный с канатом. Вытравливание и выбирание каната осуществляется лебёдкой. После выстрела из гарпунной пушки Г. увлекает за собой канат. При попадании граната разрывается, а лапы головки раскрываются и удерживают Г. в теле животного. Гарпун и граната к нему: 1 - граната; 2 - лапы; 3 - прорезь; 4 - шток; 5 - головка ГАРТ (от нем. Hartblei, букв. - твёрдый свинец) - то же, что типографский сплав. ГАРТМАНА ГЕНЕРАТОР [по имени дат. учёного Ю. Гартмана (J. Hartmann; 1881 - 1951)] - газоструйный излучатель акустич. колебаний. Состоит из сопла, через к-рое вытекает со сверхзвуковой скоростью газ, и полого резонатора, помещённого в газовый поток. В потоке возникают периодич. волны уплотнения и разрежения, при взаимодействии с к-рыми резонатор излучает акустич. колебания. ГАСТРОСКОП [от греч. gaster (gastros) - живот, желудок и...скоп] - мед. прибор для обследования желудка, один из видов эндоскопа. ГАСЯЩИЕ ИМПУЛЬСЫ - электрич. импульсы для гашения (запирания) электронного луча ЭЛП на время обратного хода электронной развёртки. В телевиз. устройствах Г. и. по горизонтали (строчные) и по вертикали (кадровые) вырабатываются в генераторе синхроимпульсов и вводятся (замешиваются) в видеосигнал. ГАУБИЦА (нем. Haubitze, от чеш. houfnice, первонач. - орудие для метания камней) - арт. орудие для навесрой стрельбы (под углом возвышения до 70°) фугасными и осколочно-фугасными снарядами по целям, находящимся за укрытиями - холмами, высотами, сопками (см. рис.). Имеет относительно короткий ствол (15 - 30 калибров). Нач. скорость снаряда 300 - 800 м/с, дальность стрельбы до 24 - 30 км (примерно вдвое меньше, чем у пушки). Калибр совр. Г. 105 - 203 мм. Заряжание раздельно-гильзовое или раздельно-картузное, может стрелять активно-реактивными снарядами. Для Г. применяют перем. боевой заряд, состоящий из пучков (пакетов) пороха строго определ. навески. Подбирая размеры заряда, можно изменять нач. скорость снаряда, дальность его полёта и высоту траектории. 203-мм гаубица (США) ГАУСС [по имени нем. математика К. Ф. Гаусса (К. F. Gau(3; 1777 - 1855)] - не подлежащая применению ед. магнитной индукции в системах СГС и СГСМ. Обозначение - Гс. Связь между Гс и тесла (Тл) - ед. магнитной индукции в СИ: 1 Гс = 10-4Тл. ГАУССА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, Гаусса закон распределения вероятностей, - то же, что нормальное распределение. ГАУЧ-ВАЛ - одно из устройств бумагоделательной машины для удаления влаги из формуемого бумажного полотна. Представляет собой перфориров. пустотелый цилиндр из бронзы или нержавеющей стали, внутри к-рого создаётся вакуум. ГАФЕЛЬ (от голл. gaffel, букв. - вилы) - наклонный рей, закрепляемый одним концом на верх. части мачты. Г. служит для подъёма флагов и сигналов; на парусных судах к Г. крепится верх. кромка (шкаторина) косого четырёхугольного паруса. ГАФНИЙ (от ср.-век. лат. Hafnia - Копенгаген, где этот элемент был открыт) - хим. элемент, символ Hf (лат. Hafnium), ат. н. 72, ат. м. 178,49. Г. - серебристо-белый металл, плотн. 13 350 кг/м3, tпл ок. 2230 °С. Содержится в рудах циркония, из к-рых его и получают. Применяется в ядерной энергетике (регулирующие стержни реакторов, экраны для защиты от нейтронного излучения), в электронной технике (катоды, геттеры, электроконтакты), а также для изготовления огнеупорной керамики и эмалей (оксид HfO"). Твёрдый р-р карбидов Г. и тантала - самый тугоплавкий материал. ГАШЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ электромашинного генератора - быстрое снижение до нуля силы тока возбуждения и создаваемого магнитного потока в генераторе. Г. м. п. осуществляют: при машинном возбуждении - переключением обмотки возбуждения на активное (гасительное) электрич. сопротивление и включением дугогасит. решётки, при ПП (тиристорном) возбуждении - переводом преобразователей в инверторный режим. Применение автоматич. Г. м. п. (с помощью АГП - автоматов Г. м. п.) предотвращает развитие повреждения генератора при внутреннем КЗ, устраняет опасные повышения напряжения на генераторе при внезапном уменьшении электрич. нагрузки. ГАШПИЛЬ - то же, что баркас. ГЕЗЕНК (нем. Gesenk) - вертик. или накл. подз. горная выработка, не имеющая непосредств. выхода на земную поверхность и служащая в осн. для спуска грузов (полезного ископаемого, закладочного материала и пр.) с одного горизонта на другой, передвижения людей, проветривания. ГЕЙГЕРА - МЮЛЛЕРА СЧЁТЧИК [по имени нем. физиков X. Гейгера (Н. Geiger; 1882 - 1945) и В. Мюллера (W. Muller; 1905 - 79)] - газоразрядный детектор радиоактивных и др. ионизирующих излучений (а- и бета-частиц, у-квантов, световых и рентгеновских квантов, частиц космич. излучения и т. п.). Г. - М. с. представляет собой газонаполненный диод в виде трубки (см. рис.) с к.-л. газом под давлением 13 - 26 кПа. К электродам 3 и 4 счётчика прикладывается напряжение в неск. сотен В. При попадании ионизирующей частицы в Г. - М. с. возникает коронный разряд. Электрич. импульсы во внеш. цепи, возникающие при вспышках разряда в Г. - М. с., усиливаются и регистрируются. К ст. Гейгера - Мюллера счётчик. Схема устройства стеклянного счётчика: 1 - вывод катода; 2 - герметически запаянная стеклянная трубка; 3 - катод (тонкий слон меди на цилиндре из нержавеющей стали); 4 - анод (тонкая металлическая нить, натянутая вдоль оси цилиндрического катода) ГЕЙ-ЛЮССАКА ЗАКОН [по имени франц. физика и химика Ж. Л. Гей-Люссака (J. L. Gay-Lussac; 1778 - 1850)] - закон, согласно к-рому объём данной массы идеального газа при пост. давлении линейно возрастает с увеличением темп-ры: V = V0(l1+ avt), где V - объём газа при темп-ре t, Vo - объём той же массы газа при О °С, av - температурный коэффициеит объёмного расширения газа, равный 1/273,15 К-1. Др. формулировка Г.-Л. з.: объём V данной массы идеального газа при пост. давлении прямо пропорционален термодинамич. темп-ре Т газа. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН Н2К(СН2)6NН, - бесцветные кристаллы; tпл 40 - 43 °С. Применяется в синтезе полиамидов и полиуретанов, как ингибитор коррозии алюм. сплавов, катализатор полимеризации лактамов.
вверх