ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ - период-времени от момента запуска исходного сырья, материалов и полуфабрикатов в произ-во по у станов л. ва данном пр-тии технологич. процессу до полного изготовления и сдачи продукции на склад. П. ц. определяется для изделия в целом, его составных частей и деталей и характеризуется длительностью цикла и структурой цикла, под к-рой понимается соотношение между длительностями операций и временем перерывов в цикле. ПРОИЗВОДСТВО материальное - процесс создания материальных благ. Представляет естеств. условие человеч. жизни и материальную основу др. видов деятельности. Две стороны П. - производит. силы и производств. отношения - образуют способ произ-ва, определяющий характер данного об-ва. ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ - способность стали или др. сплава воспринимать закалку на определ. глубину. Чем больше глубина закалённого слоя, тем выше П. ПРОКАТ в металлургии - продукция прокатного произ-ва - металлич. изделия, получаемые путём горячей и холодной прокатки (листы, полосы, ленты, рельсы, балки, трубы и т. д.). П РОКАТКА - обработка металла давлением путём обжатия между вращающимися валками прокатного стана для уменьшения сечения прокатываемого слитка или заготовки и придания им заданной формы (см. Прокатные профили). П. - обычно завершающее звено металлургич. произ-ва. Известны 3 осн. вида П. (см. рис.): продольная прокатка, поперечная прокатка и винтовая прокатка. В зависимости от темп-ры прокатываемого металла различают горячую П. (темп-pa нагрева выше порога рекристаллизации, что обеспечивает повышение пластичности металла), холодную (обычная темп-pa) и т ё п-л у ю (темп-pa нагрева ниже порога рекристаллизации). Для получения т. н. периодич. профилей применяют периодическую прокатку. ПРОКАТКА в кожевенном производстве - прессование и образование гладкой поверхности жёстких видов кож (подошвенных, стелечных и др.). Выполняется пропусканием кожи между ци-лнндрич. роликами или прокатыванием стального вала по её поверхности. ПРОКАТНЫЕ ВАЛКИ - см. Валки прокатные. ПРОКАТНЫЕ ПРОФИЛИ - металлические профили, полученные прокаткой. Различают П. п. с пост. поперечным сечением по длине (см. рис.), переменные профили и специальные. ПРОКАТНЫЙ СТАН в металлургии - система машин (агрегат) для обработки давлением металлов между вращающимися валками (т. е. для прокатки), а также для выполнения вспомогат. операций (транспортирование исходной продукции со склада к нагреват. печам и к валкам стана, передвижение прокатываемого металла в процессе прокатки, кантовка полос металла, правка, резка их на части, маркировка или клеймение, сматывание в бунты или рулоны, упаковка, передача на склад готовой продукции и т. д.). Гл. признаком, определяющим хар-ку П. с., является его назначение. По этому признаку П. с. делят на 5 осн. видов, подразделяющихся в свою очередь на неск. типов: 1) обжимные и заготовочные (блюминги, слябинги, заготовочные сортовые, трубозаготовочные); 2) сортовые (рельсобалочные, крупно-, средне- и мелкосортные, проволочные); 3) листовые - горячей прокатки (толстолистовые, широкополосовые, тонколистовые) и холодной прокатки (листовые, лентопрокатные, фольгопрокатные, плющильные); 4) трубопрокатные; 5) специальные для особых видов проката (колёсопрокатные, кольце- и бандажепрокатные, шаропрокатные, для профилей перем. сечения, для зубчатых колёс и др.). П. с. для произ-ва заготовок или сортового проката характеризуется диаметром валков, для листового металла - длиной бочки валков, а для труб - их нар. диаметром. По числу валков П. с. делят на 2-валковые (стан-дуо), 3-(стан-трио), 4- (стан-кварто) и многовалковые (в т. ч. планетарные); по направлению вращения - на П. с. с пост. и возвратным (реверсивные П. с.) движением; по числу рабочих клетей - на одно-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, многоклетьевые; по расположению клетей - на линейные (клети расположены в одну или неск. линий), непрерывные (клети расположены одна за другой) и полунепрерывные. Оборудование П. с. для деформирования металла наз. основным, а для выполнения прочих операций - вспомогат. или отделочным (ножницы, пилы, правильные машины, моталки, рольганги и т. п.). См. рис. К ст. Прокатный стан. Схема главной линии четырёхвалкового стана для прокатки листов: 1 - электродвигатель; 2 - муфта; 3 - шестерённая клеть: 4 - шпиндели; 5 - рабочая клеть Схемы расположения валков в рабочей клети прокатного стана: 1 - двухвалковая клеть (дуо); 2 - трёхвалковая (трио); 3 - четырёхвалковая (кварто); 4 - шестивалковая; у - двенадцативалковая К ст. Прокатный стан. Схеиа расположения валков в универсальном стане для прокатки широких полос ПРОКЛАДКА - деталь для герметизации разъёмных частей двигателей, аппаратов, приборов, работающих под давлением. П. обычно изготовляют из материалов более мягких, чем материал фланцев, между к-рыми устанавливают П. В условиях высоких давлений и темп-р применяют П. из меди, алюминия или мягкой стали, при низких темп-pax - из картона, резины и пр. ПРОКЛАДЧИК УТКА - устройство бесчелночного станка для прокладывания уточной нити между нитями основы. ПРОКОЛКА - операция листовой штамповки, заключающаяся в образовании в заготовке отверстия без удаления металла в отход (см. рис.). Схема проколки ПРОЛЁТ ВОЗДУШНОЙ ЛЭП - расстояние между соседними опорами линии электропередачи. Ср. значения П. в. ЛЭП, принятые в СССР:
Опоры линии | Электрич. напряжение, кВ | Пролёт, м
Деревянные | 35-220 | 100 - 200
Железобетонные | 35 - 110 | 250
„ | 220 - 500 | 300 - 400
Металлические | 110 | 300
" | 220-750 | 400-450
ПРОЛЁТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА - конструкция, перекрывающая пролёт между опорами моста и предназначенная для восприятия нагрузок (от трансп. средств, ветра, пост. нагрузок) и передачи их на опоры. Осн. элементы П. с. м.: главные несущие конструкции (балки, фермы, арки, рамы, кабели, цепи, своды), расположенная на них, под или между ними проезжая часть с мостовым (у ж.-д. мостов) или ездовым (у автодорожных мостов) полотном и балочной клеткой, продольные и поперечные связи, объединяющие всю конструкцию в пространственную жёсткую и геометрически неизменяемую систему. По статич. схеме различают П. с. м.: балочные, арочные, рамные, висячие, пантовые, комбинированные. Материалы для П. с. м. - в осн. сталь и ж.-б. (реже бетон, камень, дерево, алюм. сплавы). См. рис. ПРОМЕТИЙ (от имени мифологич. титана Прометея: назв. напоминает о пути, пройденном для овладения энергией атомного ядра) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно, символ Рm (лат. Promethium), относится к лантаноидам; в природе обнаружен в следовых кол-вах; ат. н. 61, м. ч. наиболее долгоживущего изотопа 145. Плотн. 7260 кг/м3, tnл 1080 С. Наибольшее практич. значение имеет изотоп 147Pm (T1/2=2,64 года), к-рый образуется при делении урана и может быть выделен в граммовых кол-вах из отработанного ядерного топлива. бета-распад этого изотопа не сопровождается у-излучением, к-рое обладает высокой проникающей способностью, поэтому для работы с 147Рm не нужны защитные экраны. 147Рm вводят в состав люминофоров. Такие составы непрерывно светятся в течение неск. лет, с их помощью делают указатели в слабоосвещ. местах, напр. в тёмных участках шахт. ПРОМИЛЛЕ (от лат. pro шШе - на тысячу) - внесистемная ед. относит. величины - безразмерного отношения какой-либо величины к одноимённой величине, принимаемой за исходную. Обозначение °/оо. 1°/оо =10-3 = 0,001 =0.1% (см. Процент). ПРОМОТОРЫ (от лат. promoveo - продвигаю), активаторы, - в-ва, добавление к-рых в небольших кол-вах к катализатору повышает его активность, избирательность или устойчивость. Промотированным катализатором обычно наз. такой, добавка П. к к-рому невелика, а сам по себе П. каталитически неактивен или малоактивен. Большинство пром. катализаторов промотированы. Напр., жел. катализатор синтеза аммиака содержит в качестве П. неск. % А12О3, К2О. ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА - отрасль дизайна, к к-рой относятся рекламные проспекты, афиши, товарные и фирменные знаки, этикетки, упаковка, пром. товаров, плакаты и др. средства информации по технике безопасности, разл. бланки фирменной технич. документации и т. д. П. г. непосредственно связана с искусством прикладной графики, использует её приёмы и выразит. средства, однако отличается от неё повыш. уровнем требований функцион. и эргономич. (см. Эргономика) характера. Вся совокупность объектов П. г. входит в понятие "фирменного стиля" как его важнейшая составная часть. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - тепловая электростанция, предназнач. в осн. для энергоснабжения пр-тия, а также прилегающих гор. и сел. р-нов. П. э. являются не только источниками электроэнергии и теплоты для пр-тий, но и потребителями вторичных энергоресурсов. Для П. э. характерны объединение П. э. и пр-тия в единую систему, вт. ч. их топливного х-ва, систем водоснабжения, подсобных служб и т. п.; использование паровых турбин для привода технологич. оборудования, напр. для подачи сжатого воздуха в доменные печи на металлургич. з-дах. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО - ВВ (соединение или механич. смесь), достаточно безопасное в изготовлении и обращении, эффективное в применении, технически и экономически доступное в изготовлении, не меняющее своих физ. и хим. св-в при длит. хранении (неск. месяцев и лет). ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ - изделие, изготовл. пром. способом на основе серийной технологии; обладает относительно устойчивой формой и св-вами законченного продукта (не являющегося сырьём, заготовкой, элементом конструкции). Исключение составляют продукты текст. произ-ва, детали вспомогат. вазначения (напр., фурнитура в проиэ-ве мебели) и нек-рые др. Всякое П. и., к-рое является средством труда или к.-л. бытовой деятельности, т. е. элементом материально-предметной среды жизни людей, выступает как объект и инженерного, и художественного конструирования. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - в СССР единый производственно-хозяйственный хозрасчётный комплекс, состоящий из пром. пр-тий, н.-и., конструкторских, проектно-конструкторских, технологич. и др. пр-тий и орг-ций. В состав П. о. могут входить также производственные объединения и комбинаты. Различают П. о. всесоюзные и республиканские. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - отрасль стр-ва, создающая осн. фонды пром-сти - пром. пр-тия, здания и сооружения. П. с. развивается на осн. непрерывного повышения уровня механизации строительно-монтажных работ, широкого использования крупноразмерных сборных элементов заводского изготовления, совершенствования технологич. процессов, методов орг-ции и управления стр-вом. ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - комплекс ТВ оборудования для передачи и приёма изображений в осн. с целью контроля разл. технич. процессов. В отличие от ТВ вещания П. т. рассчитывается на приём изображений огранич. числом приёмных устройств и представляет собой замкнутую телевизионную систему. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, индустрия, - важнейшая отрасль нар. х-ва, оказывающая решающее воздействие на уровень развития производит. сил общества; представляет собой совокупность пр-тий (з-дов, ф-к, рудников, шахт, электростанций), занятых произ-вом орудий труда как для самой П., так и для др. отраслей нар. х-ва, а также добычей сырья, материалов, топлива, произ-вом энергии, заготовкой леса и дальнейшей обработкой продуктов, получ. в П. или произведённых в с. х-ве. П. состоит из двух больших групп отраслей - добывающей и обрабатывающей. К добывающей П. в СССР относятся пр-тия по добыче горнохимич. сырья, руд чёрных и цветных металлов и нерудного сырья для металлургии, неметаллич. руд, нефти, газа, угля, сланцев, соли, нерудных строит. материалов, лёгких природных заполнителей и известняка, а также ГЭС, пр-тия лесоэксплуатации, по лову рыбы и добыче морепродуктов, водопроводы. К обрабатывающей П. относятся пр-тия по проиэ-ву чёрных и цветных металлов, проката, хим. и нефтехим. продуктов, машин и оборудования, продуктов деревообработки и целлюлозно-бум. П., цемента и др. строит. материалов, продуктов лёгкой и пищевой П., а также пр-тия по ремонту пром. изделий и ТЭС. П. подразделяется также на произ-во средств произ-ва (группа "А") и произ-во предметов потребления (группа "Б"). ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ, производственные здания промышленных предприятий, - здания, предназнач. для нужд пром-сти, транспорта, энергетики; обеспечивают норм. условия труда людей и работу установл. оборудования. По назначению подразделяются на производств. (осн. цехи предприятия), подсобно-производств. (для вспомогат. произ-ва), энергетич. (обеспечение сжатым воздухом, паром, электроэнергией), складские. Различают П. з. одноэтажные, многоэтажные и смеш. этажности (напр., здание ТЭЦ), с одним или неск. пролётами. П. з. могут быть оснащены подъёмно-трансп. оборудованием (мостовые, портальные, подвесные и др. краны, лифтовое х-во), отапливаемыми и неотапливаемыми (горячие цехи, склады и т. д.), иногда герметичными для обеспечения стерильности воздуха. Различают одноэтажные П. з. отдельно стоящие (здания павильонного типа) или сплошной застройки (сблокированные многопролётные здания), фонарные и бесфонарные. Конструктивная схема покрытия П. з. может быть плоскостной (балки, фермы, арки, рамы) и пространственной (оболочки, складки, своды, купола, висячие конструкции). См. рис. Распространённые типы промышленных зданий: 1 - одноэтажные здания; 2 - здание павильонного типа; 3 - здание для специфических видов производства (мартеновский цех); 4 - многопролётное здание сплошной застройки; 5 - многопролётное здание с поперечным сборочным пролётом; 6 - многоэтажное здаьие; 7 - многоэтажное здание с техническими этажами; 8 - одноэтажное здание с межферменным этажом; 9 - одноэтажное здание с цокольным этажом: 10 - здание с фонарями в кровельном покрытии; 11 - здание с подвесной (вантовой) системой; 12 - здание с пространственными конструкциями покрытия ПРОМЫШЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения, выполняющие определ. функции в производств. процессе либо предназнач. для восприятия нагрузок от технологич. оборудования, сырья, коммуникаций и пр. К П. с. относятся: сооружения коммуникац. назначения (туннели; каналы к коллекторы для прокладки технологич. коммуникаций, сетей энергоснабжения, перемещения сырья и материалов; опоры линии электропередачи, освещения в связи; дымовые трубы и др.); сооружения транспорта (путепроводы, разгрузочные и крановые эстакады, конвейерные галереи); ёмкости для газообразных и жидких продуктов и сыпучих материалов; сооружения систем водо- и газоснабжения, вентиляции и канализации (бункеры, газгольдеры, нефтехранилища, силосы, водонапорные башни и сооружения, резервуары, брызгальные бассейны, градирни, отстойники, водозаборные и очистные сооружения и т. п.); сооружения (устройства) для опирания и размещения технологич. оборудования (фундаменты под оборудование и машины, постаменты для установки технологич. аппаратуры, опускные колодцы, этажерки и др.). ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ - автоматич. машина, предназнач. для выполнения в производств. процессе двигат. и управляющих ф-ций, заменяющих аналогичные действия человека при перемещении предметов произ-ва и (или) ф-ции технологич. оснастки. В П. р. входят манипулятор с приводом и перепрограммируемое устройство управления. П. р. используются для автоматизации трудовых процессов, связанных с выполнением сложных и разнообразных, свойственных только человеку движений, не поддающихся, как правило, автоматизации традиц. методами (межоперационное транспортирование, складские работы, сборка узлов машин, сварка, ковка, штамповка, окраска и т. п.). Применение П. р. особенно эффективно при выполнении работ в условиях, опасных для здоровья человека, в труднодоступных местах (напр., под водой). На рис. 1 показан П. р. в виде механич. руки с программным управлением, снабженной захватным устройством и автоматически воспроизводящей двигат. функции верх. конечностей человека. П. р. может обслуживать один станок или группу станков (рис. 2). Применение П. р. в произ-ве позволяет решить актуальные проблемы социального, экономич. и технич. характера. Рис. 1. К ст. Промышленный робот Рис. 2. К ст. Промышленный робот. Варианты компоновок робота с технологическим оборудованием: а - робот обслуживает один станок; б - робот обслуживает группу станков; в - робот перемещается вдоль фронта станков; 1 - робот; 2 - станок; 3 - накопитель ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - совокупность трансп. средств (механизмов, сооружений, путей) пром. пр-тий, предназнач. для обслуживания производств. процессов, перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Различают П. т. внутризаводской и внутрицеховой; периодич. действия (автомобильный, ж.-д., лифты и др.) и непрерывного действия (конвейеры, трубопроводы, канатно-подвесные дороги и др.). См. рис. К ст. Промышленный транспорт. 1. Погрузка горной массы на автомобили в забое карьера. 2. Перемещение вскрышных пород конвейерным транспортом. 3. Зангезурский медно-молибденовый комбинат Армянской ССР. Транспортные воздушные линии, связывающие карьеры открытой разработки с обогатительной фабрикой ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ - поток гамма-излучения и нейтронов, обладающий большой проникающей способностью (до мн. сотен м). П. р. может вызывать серьёзные поражения биол. объектов, в т. ч. людей. ПРОПАН СН3СН2СН, - бесцветный газ; tкип - 42,1 °С. Содержится в природном горючем и попутном нефт. газах, в газах нефтепереработки. Применяется в органич. синтезе (напр., в произ-ве этилена и пропилена), для получения технич. углерода, как растворитель, бытовое топливо (в смеси с бутаном), хладагент, газовая среда в аэрозольных упаковках и т. д. ПРОПАРИВАНИЕ - 1) П. зерна - влажнотепловая обработка зерна в произ-ве нек-рых видов круп (из овса, проса, гречихи) с целью разрушения клеящих веществ (пектина) в плёнках и оболочках. Облегчает последующую обработку зерна, способствует увеличению выхода готового продукта. При П. частично клейстеризуется крахмал и разрушаются ферменты. 2) П. древесины - тепловая обработка древесины перед механич. обработкой: лущением, строганием, гнутьём, прессованием. В результате П. увеличивается податливость древесины при деформировании, снижаются силы резания, повышаются качества обработки. 3) П. бетона - тепловлажностная обработка бетонных и ж.-б. изделий насыщ. паром; наиболее распространённый метод ускорения твердения бетона и повышения его прочности. ПРОПЕЛЛЕР (англ. propeller, от лат. propello - гоню, толкаю вперёд) - то же, что воздушный винт. ПРОПЕЛЛЕРНАЯ ТУРБИНА - гидравлич. реактивная турбина, в к-рой изменение мощности осуществляется поворотом лопаток направляющего аппарата. Лопасти рабочего колеса П. т. к втулке вала крепятся жёстко См. рис. Пропеллерная турбина ПРОПЕН - то же, что пропилен. ПРОПИЛ - см. в ст. Алкил. ПРОПИЛЕН, про пен, CH2=CHCH3 - бесцветный газ со слабым запахом; tкип - 47.7 °С. Образуется при пиролизе и крекинге нефт. фракций. Применяется для получения полипропилена, этилен-пропиленовых каучуков, акрилонитрила и мн. др. ПРОПИЛЕНОКСИД, пропилена о к и с ь, - бесцветная жидкость; tкип 34,2 °С. Применяется в синтезе ПАВ, нек-рых полимеров, фумигантов. См. рис. ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ - введение в древесину разл. в-в, обеспечивающих повышение её био-и огнестойкости, прочности, твёрдости, снижение электрич. проводимости, изменение цвета и т. д. Жидкости проникают в древесину под действием капиллярных сил или избыточного давления; пропитывающие в-ва могут также вводиться в древесину путём диффузии. ПРОПОРЦИИ (от лат. proportio - соотношение, соразмерность) в архитектуре - соразмерность элементов, система отношений частей здания, сооружения и т. п. между собой и с целым, придающие ему гармонич. целостность и художеств. завершённость. П. возникают как результат художеств. осмысливания присущих произведению архитектуры функцион. и конструктивных связей. В совр. архитектуре широко применяют модульные П. (кратные отношения), отвечающие требованиям унификации и стандартизации элементов, изготовляемых индустриальными методами. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР - автоматич статический регулятор, выходная величина к-рого (воздействие на регулирующий орган объекта управления) изменяется пропорционально входному сигналу. ПРОПО РЦИЯ в математике - равенство между двумя отношениями четырёх величин а, b, с, d: а/b = c/d. ПРОПУЛЬСИВНАЯ СИЛА (от лат. propulsus - толкаемый вперёд, подгоняемый) - проекция на горизонтальную плоскость тяги несущего винта вертолёта. Благодаря П. с. осуществляется горизонтальный полёт вертолёта. ПРОПУЛЬСИВНАЯ УСТАНОВКА - часть судовой энергетич. установки, энергия к-рой приводит в действие движители. В состав П. у. входят генераторы рабочего тела (напр., парогенераторы), двигатели (дизели, турбины и т. п.), передачи (напр., редукторы), валопроводы, движители, а также системы дистанц. управления гл. двигателями, автоматизир. контроля параметров и т. п. ПРОПУЛЬСИВНЫЕ КАЧЕСТВА СУДНА - то же, что ходкость судна. ПРОПУСКАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ - отношение потока излучения, пропущенного данным телом (средой), к потоку излучения, упавшему на тело. П. к. учитывает не только излучение, проходящее через тело (среду) без изменения направления распространения, но также и проходящее через тело излучение, рассеянное им (см. Рассеяние света). Поэтому тело может быть непрозрачным (см. Прозрачность), a его П. к. т > 0 (напр., лист бумаги). ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - 1) П. с. канала связи - наибольшая скорость передачи информации по каналу связи. Измеряется числом передаваемых двоичных символов в 1 с. Скорость передачи зависит от физ. св-в канала, статистич. св-в помех, способа передачи и приёма сигналов и др. 2) П. с. ЛЭП - одна из осн хар-к линии электропередачи, определяющая наибольшую мощность, к-рую можно передать по линии с учётом всех ограничивающих условий (устойчивости, потерь на корону, нагрева проводников и контактов и т. д.). П. с. зависит от напряжения в начале и в конце линии, её длины и волновых хар-к (волнового сопротивления и коэфф. распространения волны). ПРОРАН - 1) свободная (не перекрытая гидротехнич. сооружениями) часть речного русла, предназнач. для пропуска воды реки в период строительства гидроузла. Закрытием П. заканчивается полное перекрытие русла реки. 2) Отверстие, образовавшееся при прорыве водным потоком напорного гидротехнич. сооружения, возводимого из местных материалов, напр. дамбы или грунтовой плотины. 3) Узкий проток в косе, отмели или спрямлённый участок реки, образовавшийся в результате прорыва излучины в половодье. ПРОРTЖИВАТЕЛЬ - прицепная или навесная с.-х. машина для вдольрядного прореживания всходов сах. свёклы, обеспечивающая заданную густоту посева. П. снабжён неск. прореживающими секциями с реж. головками, располагаемыми над рядкани. При движении головки вращаются и вырезают ножами часть растений в рядке, образуя букеты заданной длины. Применяемый в СССР П. УСМП-5.4А обрабатывает одновременно 12 рядков. Производительность до 3,5 га/ч. Выпускается также автоматич. навесной шестирядный П. ПСА-2,7 (см. рис.) с электровной системой контроля рабочих органов и вождения по рядкам. Производительность до 1,45 га/ч. Прореживатель ПСА-2,7 ПРОРОСТЬ - порок древесины в виде зарастающей или заросшей раны, содержащей кору и омертвелую древесину. Различают П. открытую и закрытую (см. рис.). Прорость на поперечном разрезе круглых лесоматериалов: а - открытая; б - закрытая ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ОБЪЕКТИВ - объектив, в к-ром для повышения светопропускания на поверхности входящих в него линз наносят одну или неск. тончайших плёнок с показателем преломления меньшим, чем у стекла. Эти плёнки из кремнезёма, фтористых солей или полученные обработкой поверхности стекла водными р-рами к-т уменьшают долю отражаемого света каждой поверхностью линз. ПРОСВЕЧИВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - электронно-лучевой прибор, предназнач. для поэлементного просвечивания фо-тогр. изображений на прозрачных подложках в устройствах преобразования изображения_ в электрич, сигнал. П. э.-л п. наз. также развёртывающим Э Л П или трубкой бегущего пятна. В П. э.-л. п. электронный луч формирует на плоском катодолюминесцентном экране световое пятно с пост. во времени яркостью, к-рое развёртывается отклоняющей системой в растр и проецируется объективом на поверхность изображения Прошедший через элемент изображения световой поток собирается конденсором на фотокатоде фотоэлектронного умножителя; сигнал на выходе ФЭУ в каждый момент времени пропорционален прозрачности просвечиваемого элемента. Разрешающая способность прибора 20 - 100 линий/мм (при глубине модуляции 50%); миним. время послесвечения люминофора порядка 10-8 с. П. э.-л. п. применяются для построчного просвечивания кинокадров в ТВ диапередатчиках с бегущим лучом, для машинной обработки снимков треков ядерных частиц и др.; используются в выходных устройствах ЭВМ и фотонаборных машинах ПРОСЕК в горном деле - вспомогат. горизонтальная подз. горная выработка, создаваемая в толще полезного ископаемого для проветривания или соединения выработок при их проведении. ПРОСЕЧКА - операция листовой штамповки, служащая для получения в заготовке сквозного отверстия. ПРОСТОЕ НАГРУЖTНИЕ в теории пластичности - нагружение тела, при к-ром все прилож. к нему нагрузки возрастают во времени пропорционально одному и тому же параметру. Теория малых упруго-пластич. деформаций даёт правильные (близкие к опытным) результаты в том случае, когда процесс нагружения является простым. ПРОСТОЙ ПИЛОТАЖ - пилотаж, характеризуемый обычно след. фигурами: горизонтальная восьмёрка, змейка, боевой разворот, спираль, скольжение , пикирование и горка с углами наклона траекторий к горизонту до 45°. ПРОСТОЯ КОЭФФИЦИЕНТ - показатель надёжности ремонтируемых изделий; характеризует среднюю долю неработоспособного состояния за определ. период эксплуатации. В качестве оценки П. к. применяется отношение суммарного времени вынужденных простоев к общему времени исправной работы и вынужденных простоев за один и тот же период эксплуатации. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА в строительной механике - система несущей конструкции (или расчётная схема), характеризующаяся пространств, распределением усилий в её элементах. П. с. подразделяют на массивные (напр., плотины, фундаменты, станины машин и др.); тонкостенные (в виде пластин и оболочек); стержневые (фермы мостов, мачты, опоры ЛЭП и др.); пространств. каркасы (образуемые в оси. из колонн и ригелей, соединяемых в рамные системы с помощью связей); комбинир. (сочетания разл. систем). В большинстве случаев П. с, геометрически неизменяемы и имеют высокую степень статич. неопределимости, что значительно повышает их эффективность (экономичность), но усложняет расчёт. См. рис. Примеры пространственных систем: а - ферма (стержвевой купол); б - рама ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАРЯД, объёмный заряд, - электрич. заряд, распределённый в век-ром объёме с объёмной плотностью заряда р. П. з, образуется свободными электронами и ионами при прохождении электрич. тока в газе, вакууме и электролитах. П. з. определяет распределение электрич. потенциала по длине разрядного промежутка между электродами электровакуумных и газоразрядных приборов, а также вид их вольтамперных хар-к. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, в к-ром звенья совершают пространств, движения или движения в разл. плоскостях, напр. червячная передача, шарнирная муфта и др. ПРОТАКТИНИЙ (от греч. pro'tos - первый и актиний) - хим. радиоактивный элемент из семейства акппмоидов, символ Ра (лат. Protactinium); ат. н. 91, ат. м. 231,0359. П. - блестящий светло-серый металл; плотн. 15 370 кг/м3, tпл 1560 °С. Получают П. из отработанного ядерного топлива и из облучённого нейтронами тория. Изотоп 233Ра - промежуточный продукт при получении 238U из 118Тh в ториевом ядерном топливном цикле. ПРОТЕКТОР - см. в ст. Шина. ПРОТИВОВЕС - груз, применяемый для уравновешивания сил и моментов сил, действующих в машинах, сооружениях или их частях (напр., в грузоподъёмных кранах, лифтах). ПРОТИВОГАЗ - средство индивидуальной защиты органов дыхания человека. Совр. П. делятся на фильтрующие (защищают органы дыхания, глаза и лицо от паров, дыма и тумана ОВ и радиоактивных в-в, а также от бактериальных средств) и изолирующие (дыхание в них осуществляется за счёт запаса кислорода, находящегося в самом приборе). См. рис. Противогазы: а - фильтрующий; б - кислородный изолирующий; 1 - маска; 2 - клапанная коробка; 3 - гопкалитовый патрон; 4 - соединительная трубка; 5 - противогазовая коробка; 6 - уголь-катализатор; 7 - ватная прокладка; 8 - противодымный фильтр; 9 - механизм постоянной подачи кислорода; 10 - баллон со сжатым кислородом; 11 - дыхательный мешок; 12 - корпус; 13 - клапан избыточного давления; 14 - нижняя соединительная коробка; 15 - регенеративный патрон ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА - комплекс организац. мероприятий и технич. средств в здании или сооружении, предназнач. для предотвращения воздействия на людей дыма, повыш. темп-ры и токсич. продуктов горения в случае пожара. П. з. включает использование незадымляемых лестничных клеток и др. путей эвакуации людей, устройство дымовых люков и клапанов, создание избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, пониж давления в очаге пожара и пр. ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ ОРУЖИЕ - оружие для уничтожения подводных лодок. ракеты-торпеды, самонаводящиеся торпеды, мины, глубинные бомбы, в т. ч. реактивные. Носителями П. о. являются надводные корабли, подводные лодки, ЛА (самолёты, вертолёты или дирижабли). ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ - боевой корабль для поиска и уничтожения подводных лодок противника. Действует одиночно или в составе группы. Поиск подводных лодок осуществляется гидроакустич. станциями и неакустич. средствами обнаружения (теплолокаторы). Могут иметь на борту противолодочные вертолёты с автономными средствами поиска и уничтожения подводных лодок. П. к. вооружены ракетами, торпедами, реактивными и глубинными бомбами. Для самообороны имеют ракетно-арт. вооружение. П. к. делятся на подклассы: противолодочные крейсеры (вертолётоносцы), большие П. к., малые П. к. и противолодочные катера. П. к. - наиболее быстро развивающийся класс кораблей (совершенствуются средства поиска и вооружения, растёт водоизмещение). ПРОТИВОЛОКАЦИОННЫЕ ПОМЕХИ - электромагнитные колебания, создаваемые искусственно для затруднения или срыва радиолокац. наблюдения. Различают П. п. активные, создаваемые электрич. генераторами, и пассивные, создаваемые разл. рода искусств. отражателями электро-магн. колебаний, излучаемых радиолокац. станцией. Применяются для борьбы с радиолокац. средствами противника. ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА летательного аппарата - предназначена для зашты ЯА "т обледенения. Чаще всего выполняется защита лобовых частей несущих поверхностей ЛА, воздухозаборников силовых установок, возд. винтов, остекления. Различают тепловые, механич., физико-хим. и комбинир. П. с. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА, брандмауэр, - предназначается для разобщения смежных помещений одного здания либо двух смежных зданий с целью воспрепятствовать распространению пожара. П. с. выполняют из несгораемых материалов (камня, бетона, ж.-б.); она должна иметь самостоят. фундамент или опираться на др. несгораемую конструкцию. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ - устройства, предназнач. для ограничения распространения пожара внутри зданий, между ними (общие П. п.) или по поверхности элементов здании (местные П. п.). К общим П. п. относят противопожарные стены, зоны, несгораемые перекрытия, экраны, разрывы между зданиями; к местным П. п. - устройства для ограничения разлива жидкостей (обваловки, бортики и др.), противопожарные пояса в плоскости стен, огнезадерживающие устройства в материалопроводах и воздуховодах, противопожарные фартуки и перегородки в чердаках и др. ПРОТИВОПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ - вспомогат. формовочные материалы, применяемые при формовке для уменьшения пригара формы и стержней к отливке. К П. п. относят краски, пасты и др. Краски содержат огнеупорную основу (напр., порошок цирконового концентрата, имеющий большую огнеупорность, чем кварцевый песок), склеивающие в-ва, добавки; они увеличивают поверхностную прочность, уменьшают осыпаемость формы и стержней, могут создавать восстановит. атмосферу оксида углерода в форме для предотвращения окисления жидкого металла (молотый уголь). Пасты применяют преим. в качестве покрытий крупных песчаных форм. ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАКЕТА - ракета, наводящаяся на источник радиолокац. излучения; предназначена для поражения радиолокац. станций. Запускается с самолётов или наземных носителей. Имеет радиолокац. головку наведения, управляющую ракетой после захвата цели. На нач. участке траектории система управления - инерциальная. Масса П. р. до 620 кг, боевой части - до 200 кг, двигатель твердотопливный, дальность действия до 130 км. ПРОТИВОРАКЕТА - управляемая ракета. применяемая в зенитных ракетных комплексах для поражения на траектории полёта ракет стратегия., оперативно-тактич. и тактич. назначения и их головных частей. П. обладают значительно большими скоростями полета, чем противосамолётные зенитные управляемые ракеты, что вызвано скоротечностью процесса противоракетной борьбы. Масса П. до 15 т, дальность действия более 600 км (по высоте - 500 км). Боевая часть осколочно-фугасная или ядерная. См. рис. Противоракеты "Спартак" (а) и "Спринт" (б) (США) ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - приборы освещения, устанавливаемые на трансп. машине на случай движения в тумане, при сильном снегопаде или дожде. П. ф. имеют стекло-рассеиватель (жёлтый или белый), а оптич. ось источника света частично перекрыта экраном, благодаря чему уменьшается отражение света от мелких водяных капель, образующих туман, и лучше освещаются обочины дороги. ПРОТИВОУГОН - деталь рельсового скрепления, противодействующая продольному перемещению рельсов (т. н. угону пути) под действием колёс движущихся поездов (см. рис.). Противоугон (скоба с якорем, упирающимся в шпалу, и клин) ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ ЗАВЕСА - вертик. или наклонная водонепроницаемая для фильтр ац. потока преграда, создаваемая в подпорных гидротехнич. сооружениях, грунте основания подпорного сооружения и в береговых его примыканиях для удлинения путей фильтрации. П. з. снижает фильтрац. давление на подошву сооружения, уменьшает потери воды на фильтрацию. Выполняется П. з. в виде скважин, заполняемых цементом, битумом, глинистыми смесями и т. п. или в виде ряда бетонных свай; применяется также закрепление грунтов. ПРОТИВОЯДИЯ - то^же, что антидоты. ПРОТИЙ (от греч. protos - первый) - самый лёгкий (массовое число 1) и наиболее распространённый изотоп водорода; ядро атома П. состоит из одного протона. , ПРОТОН (от греч. protos - первый) - стабильная элементарная частица с единичным положит. элементарным электрическим зарядом, массой покоя mр = (1,672 6231 ± 0,000 0010)*10-27кг. спином, равным 1/2 и магнитным моментом n = (2,792 847 386 ± 0.000 000 063)nN, где nN - ядерный магнетон. П. вместе с нейтронами образуют ядра атомов всех хим. элементов. Число П. в ядре определяет его заряд и место хим. элемента в периодич. системе элементов Менделеева. П. являются осн. компонентом первичных космических лучей. Античастица по отношению к П. - антипротон - отличается от П. знаками электрич. заряда и магнитного момента. "ПРОТОН" - 1) наименование серии сов. тяжёлых исследоват. ИСЗ с науч. оборудованием для изучения космич. лучей и взаимодействия с в-вом частиц сверхвысоких энергий. "П.-1" - "П.-З" запущены в 1965 - 1966. Масса каждого "П." 12,2 т, масса науч. аппаратуры 3,5 т. "П.-4" (см. рис.) запущен в 1968. Масса ~17 т, масса науч. аппаратуры 12,5 т. Полёты ИСЗ "П." открыли новое направление в развитии экспериментальной и теоретич. астрофизики и физики элементарных частиц. Запуски осуществлялись 2- и 3-ступенчатыми РН "Протон". 2) Наименование сов. 2 - 4-ступенчатой РН (см. рис.). Эксплуатируется с 1965. "П." выполнена по схеме тандем - с поперечным делением ступеней. На всех ступенях РН установлены высокоэкономичные малогабаритные однокамерные ЖРД. Топливо двухкомпонентное (окислитель - тетраоксид азота, горючее - несимметричный диметилгидразин). На 1-й ступени установлено 6 ЖРД (с общей тягой ~ 9 МН), на 2-й - 4 ЖРД с тягой каждого ~ 0,6 МН, на 3-й - один такой же ЖРД и рулевой ЖРД тягой ~ 30 кН. Общая дл. (без полезного груза) 44,3 м. Макс. поперечный размер 7,4 м, масса полезного груза, выводимого на околоземную орбиту, ~ 20 т. РН "П." использовалась для запуска орбит. станций "Салют" и "Мир". С помощью РН "П." с дополнит. 4-й ступенью тягой 83 кН выводились в космос КА "Зонд-4" - "Зонд-8", "Луна-15" - "Луна-24", "Венера-9" - "Венера-16", "Марс-2" - "Марс-7", "Радуга", "Экран", "Горизонт", нек-рые ИСЗ серии "Космос". ИСЗ "Протон-4" (общий вид и разрез): 1 - панель солнечной батареи; 2 - датчики магнитной индикации; 3 - исполнительные органы системы демпфирования; 4 - контейнер с химическими батареями; 5 - панель с аппаратурой автоматики и управления; 6 - радиатор; 7 - датчик солнечной индикации; 8 - приборный контейнер; 9 - комплект научной аппаратуры Ракета-носитель "Протон" ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ - машина, предназнач. для протравливания семян с.-х. культур перед посевом с целью предупреждения появления и распространения заболеваний растений в период их роста и развития. В П. семена покрывают спец. хим. препаратами сухим, полусухим, мокрым или мелкодисперсным способами. П. можно использовать для опудривания ядами и для бактеризации семян. Производительность П., применяемых в СССР (см. рис.) - до 20 т/ч. Универсальный протравливатель семян ПС-10 ПРОТРАВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - органич. красители (азокрасители, антрахиноновые и др.), к-рые образуют на волокне прочные комплексы при взаимодействии со вспомогат. в-вами - протравами, содержащими ионы металлов (гл. обр. Сг ). Применяются для крашения шерсти, реже - натур. шёлка (окраски устойчивы к любым воздействиям). ПРОТЯГИВАНИЕ - способ обработки резанием и поверхностным пластич. деформированием внутр. и нар. поверхностей заготовок на протяжных станках. При П. применяют многолезвийный реж. инструмент - протяжку. П. получают шпоночные канавки, сквозные отверстия разл. сечения, прорези и др. Производительность П. в неск. раз больше строгания, долбления или фрезерования. ПРОТЯЖКА - многолезвийный реж. инструмент для обработки сквозных внутр. и нар. поверхностей разл. профиля. По типу обрабатываемых поверхностей П. подразделяют на плоские, круглые и фасонныс. П. представляет собой стержень с зубьями, размеры к-рых последовательно увеличиваются, а форма изменяется от исходной (напр., круглой) до заданной (напр., квадратной). 2) Кузнечная операция, служащая для увеличения длины заготовки за счёт уменьшения площади поперечного сечения. П. осуществляется в плоских бойках или протяжном ручье штампа. ПРОТЯЖНАЯ ПЕЧЬ - печь непрерывного действия для термич. или химико-термич. обработки мета ллич. полосы или проволоки. По конструктивному признаку П. п. делят на горизонтальные (одно- и многоэтажные) и вертикальные (башенная печь). Полоса протягивается через один (однорядные П. п.) или неск. (многорядные П. п.) проходов. В П. п. для патентирования проволоку протягивают горизонтально в неск. ниток (до 24). П. п. отапливают газообразным топливом; имеются П. п. с электрообогревом. ПРОТЯЖНОЙ СТАНОК - металлореж. станок для обработки протягиванием нар. и внутр. поверхностей. Различают П. с.: горизонтальные, применяемые гл. обр. для внутр. протягивания, вертикальные - для всех видов протяжных работ, зубопротяжные станки о вращающейся дисковой протяжкой - для протягивания зубьев цилиндрич. и конич. зубчатых колёс и т. д. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ - совокупность мероприятий, имеющих целью обеспечить оптим. (с учётом склонностей, способностей и физ. возможностей) распределение людей по отраслям и видам труда. П. о. направлена гл. обр. на решение проблемы рацион, выбора профессии и трудоустройства молодёжи. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - болезни, в возникновении к-рых исключит. или преим. роль играют профессиональные вредности. длит. вдыхание пыли приводит к развитию пневмокониозов. Контакт с радиоактивными в-вами и воздействие др. видов ионизирующих излучений могут вызвать лучевую болезнь. При резком переходе от повыш. атм. давления к норм. развивается кессонная болезнь, а при работе в условиях пониж. атм. давления - высотная болезнь. пост. производств. шум вызывает заболевания преим. центр, нервной системы и сопровождается снижением слуха, работа с вибрац. инструментом может служить причиной вибрационной болезни. К П. б. относятся также отравления разл. пром. ядами (свинец, ртуть, мышьяк, анилин, фосфорные соединения, бензин, бензол и др.); кожные болезни - экземы и дерматиты, вызываемые контактом с минер. маслами, кам.-уг. смолами, дёгтем и т. п.; ангионевроз, возникающий при длит. контакте с нек-рыми хим. соединениями (ненасыщ. углеводородами). В специфич. условиях космич. полёта могут развиваться аутоинфекция, гипоксия и др. болезненные состояния. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ - факторы трудового процесса и производств. среды, к-рые могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм и работоспособность человека и при определ. условиях приводят к возникновению профессиональных болезней или к обострению общих заболеваний. К числу таких факторов могут относиться метеоро-логич. условия, пыль, лучистая энергия, повыш. или пониж. давление, шум, вибрация и др. Особенно важно учитывать действие П. в. при введении новых тех-нологич. процессов, к-рые связаны с применением радиоактивных в-в, хим. в-в, обладающих токсич. св-вами, оборудования, создающего шум. вибрацию, и др. Понятие П. в. неразрывно связано с соц.-эко-номич. строем общества, уровнем развития производит. сил. В СССР осн. значение для борьбы с П. в. имеют коренная реконструкция пром-сти на базе новейшей техники, осуществление комплексной механизации и автоматизации производств. процессов, создание сан.-технич. устройств для борьбы с П. в. Для рабочих, имеющих дело с П. в., установлены законом спец. льготы и компенсации, Мн. П. в. на пр-тиях СССР устранены полностью. ПРОФИЛАКТИКА (от греч. prophylaktikos - предохранительный) в технике - операция или группа операций планово-предупредит. характера для поддержания технич. устройства (изделия) в исправном или работоспособном состоянии с заданным уровнем надёжности. П. осуществляется, как правило, в заранее предусмотренные сроки и состоит в обследовании изделия, замене или ремонте отд. его деталей и узлов, в чистке, смазке, регулировке и т. п. П. предупреждает возможность неожиданной потери работоспособности (отказ) вследствие, напр., износа его элементов, засорения контактов и т. п. П. может совершаться в незапланиров. сроки одновременно с восстановлением работоспособности изделия после его отказа. ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАН - машина для произ-ва гнутых профилей из полосового металла (сталь, цветные металлы и сплавы) путём холодной формовки (гибки) между валками. Применяются гл. обр. для изготовления облегч. профилей, прокатка и прессование к-рых менее рациональны, чем гибка. Рабочие валки П. с. обычно наборные (составные); необходимый профиль набирается из неск. фасонных шайб (см. рис.). К ст. Профилегибочный стан. Схема формовки с наборными валками ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - см. Гнутые профили, Прессованные профили, Прокатные профили. ПРОФИЛИРОВКА ВАЛКОВ - конфигурация образующей рабочих валков прокатного стана (см. Валки прокатные).- Различают начальную П. в. (профиль холодных валков при их установке в стан) и П. в. в момент прокатки (форма зазора между валками в процессе деформации металла). В более широком смысле П. в. - комплекс методов, направл. на изменение формы рабочих валков листовых станов в момент прокатки как в результате изменения собственно профиля рабочих валков, так и в результате воздействия темп-ры и прогиба. ПРОФИЛОМЕТР (от франц. profil - профиль и ...метр) - прибор, автоматически определяющий размер неровностей обработ. поверхности металла. В П. сигнал получается от датчика с алмазной иглой, перемещающейся перпендикулярно контролируемой поверхности (см. рис.). П. с автоматич. записью наз. профилографом. Профилометр: 1 - алмазная игла; 2 - проверяемая деталь; 3 - датчик (преобразователь); 4 - электроизмерительный прибор ПРОФИЛЬ аэродинамический - контур сечения аэродинамической поверхности нек-рой плоскостью. Напр., крыло ЛА может иметь вогнуто-выпуклый, плоско-выпуклый, двояковыпуклый (симметричный и несимметричный), ромбовидный и т. п. П. в плоскости, параллельной плоскости симметрии ЛА (см. рис.). Осн. геом. хар-ки П.: хорда (отрезок прямой, соединяющий две наиболее удалённые друг от друга точки П.); относительная толщина (отношенье Макс. толщины П. к хорде); вогнутость (макс, отклонение ср. линии П. от хорды). Для стреловидной аэродинамич. поверхности может рассматриваться П. в плоскости, перпендикулярной линии 1/4 хорд (считая от носка). На сверхзвуковых самолётах применяются тонкие П с острой передней кромкой (меньше волновое сопротивление). На дозвуковых самолётах нашли применение т. н. сверхкрнтич. (суперкритич.) профили крыла, позволяющие увеличить критич. значение Маха числа полёта. Аэродинамические профили: а - вогнуто-выпуклый; б - плоско-выпуклый; в - двояковыпуклый; г - ромбовидный; 3 - клиновидный; е - сверхкритический; 1 - средняя линия; 2 - хорда ПРОФИЛЬ ПУТИ продольный - вертик. разрез по оси земляного полотна ж.-д. пути или шосс. дороги. ПРОФИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - см. в ст. Бесшпоночное соединение. ПРОХОД технологический - часть операции или перехода в виде однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением её формы, размеров, шероховатости поверхности или св-в заготовки. ПРОХОДКА (проведение) горных выработок - совокупность производств. процессов, осуществляемых для образования горных выработок. Термин "П." не применяют при проведении очистных работ. В спец. лит-ре термин "П." чаще относят к шахтным стволам, а термин "проведение" - к горизонт. и наклонным подземным горным выработкам и траншеям. ПРОХОДНАЯ ПЕЧЬ - печь непрерывного действия, в к-рой нагреваемые изделия движутся вдоль печи, перемещаемые толкателем, шагающими балками, печным рольгангом, конвейером или др. механизмами. Загрузка и выгрузка П. п. производятся через окна в торцоиых стенках печи или в боковых стенках вблизи торцов. ПРОЦЕНТ (от лат. pro centum - за сто) - внесистемная ед. относит. величины - безразмерного отношения какой-либо величины к одноимённой величине, принимаемой за исходную. Обозначение - %. 1% = 10-2 = 0.01. ПРОЦЕССОР (англ. processor, от process - обрабатываю) - комплекс устройств в составе ЭВМ (или вычислит. системы), непосредственно реализующих процесс преобразования информации и (или) управляющих этим процессом. В зависимости от назначения и набора выполняемых операций различают центральные, функционально-ориентированные и проблемно-ориентированные П. Центральный П. является ядром ЭВМ или вычислит. системы, выполняет арифметич. и логич. операции, заданные программой преобразования информации, управляет всем вычислит. процессом и координирует действия др. устройств. В его состав входят: центральное устройство управления (с пультом оператора), арифметико-логич. устройство, устройство управления оперативной памятью и каналами ввода - вывода информации. К функционально-ориентированным относятся П. ввода - вывода информации, П. баз данных, сформированных на носителях данных внеш. памяти, сервисный П. и др. устройства, обеспечивающие выполнение отдельных определ. функции в вычислит. процессе. Проблемно-ориентированные П. предназначены для повышения (относительно центрального П.) скорости обработки нек-рых классов задач (напр., дифференц. уравнений, задач теории поля) или процедур операционной системы. Элементная база П., его конструктивно-технологич., физ. и логич. параметры существенно определяют технико-экономич. и эксплуатац. характеристики ЭВМ (вычислит, системы) в целом. В вычислит. системах может быть неск. параллельно работающих П.; такие системы наз. многопроцессорными. П., входящий в состав микро-ЭВМ или используемый как самостоят. устройство обработки информации в системах автоматич. управления технологич., науч., контрольно-измерит. и др. оборудованием, трансп. средствами и т. д., выполненный в виде большой или сверхбольшой интегральной схемы, наз. микропроцессором. ПРОЧНОСТЬ - св-во материалов в определ. условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия (нагрузки, неравномерные температурные, магнитные, электрич. и др. поля, неравномерные высыхание или набухание, неравномерное протекание физ.-хим. процессов в разных частях тела и др.). Критериями П. для разл. случаев являются: предел пропорциональности, предел текучести, предел ползучести, предел прочности и др. Различают П.: 1)теоретическую - вычисл. через силы межатомного сцепления (она равна приблизительно 1/6 модуля прод. упругости); 2) т е х н и ч е с к у ю - достигнутую в реальных материалах (для нек-рых сталей она составляет примерно 1/10 теоретической, а для большинства твёрдых тел - сотые и даже тысячные доли теоретической); 3) конструкционную - П. конструкц. элементов - сварных узлов, коленчатых валов, болтов, турбинных лопаток и т. д. (конструкц. П. ниже технич., что объясняется наличием в конструкц. элементах надрезов и др. поверхностных дефектов, внутр. напряжениями, более тяжёлыми режимами нагружения, чем у лабораторных образцов, и др. причинами); 4) динамическую - св-во материалов воспринимать, не разрушаясь, динамич. нагрузки; 5) длительную - П. материала, находящегося длит. время в условиях ползучести. П. (удельная) нитей, проволок, волокон и др. подобных материалов - величина, равная отношению разрывного усилия, прилож. к нити, проволоке и т. д., к их линейной плотности. В Междунар. системе единиц (СИ) П. выражается в Н*м/кг. Разрывная длина в 1 км соответствует П. в 1 гс*км/г=1 гс/текс= 10 мН/текс = 10 кН*м/кг (см. Геке). ПРОШИВКА в металлообработке - 1) операция при ковке и штамповке, осуществляемая для получения глубокой полости или сквозного отверстия в теле поковки путём вдавливания в неё прошивки (см. рис.). 2) Кузнечная операция - удаление донной части в углублении поковки. 3) Операция в произ-ве бесшовных труб из слитков или заготовок сплошного сечения, осуществляемая на прессах (с применением прошивной иглы) или прошивных станах (с использованием оправки). Прошивка: 1 - надставки; 2 - прошивень; 3 - пустотелый прошивень; 4 - отход металла (выдра) ПРОШИВНОЙ СТАН - стан преим. с косорасполож. валками для получения пустотелых гильз (прошивки) в трубопрокатном производстве. ПРОЯВИТЕЛЬ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ - раствор для увеличения концентрации атомарного серебра а центрах скрытого фотогр. изображения с целью превращения его в видимое. Осн. состав П. ф.: проявляющее вещество - метол, гидрохинон, амидол, глицин, диэтилпарафенилендиамнн (для цветной фотографии) и др.; сохраняющее в-во - обычно сульфит натрия; ускоряющее в-во - к.-л. щёлочь (сода, поташ н др.), противовуалирующее в-во - бромистый калий, бензотриазол. П. ф. подразделяются: по виду изображения - на чёрно-белые и цветные; по назначению - на негативные и позитивные; по скорости проявления - на норм., быстрые, медленные; по характеру действия - на стандартные, мелкозернистые и др. ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - процесс нзбират. восстановления проявителем фотографическим ионов серебра в светочувствит. слое фотоматериала после его экспонирования. В результате П. ф. скрытое изображение превращается в видимое негативное или позитивное. П. ф. производят в кюветах, бачках и проявочных машинах при неактиничном освещении (см. Актиничность) или в темноте. ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА - установка для автоматич. хим.-фотогр. обработки чёрно-белых и цветных кино- и фотоматериалов. Содержит несколько резервуаров (баков), в к-рых находятся обрабатывающие р-ры и промывочная вода; сушильное устройство; механизм с электроприводом для непрерывного протягивания фотоматериалов через узлы обработки и сушки; подающую и принимающую бобины (катушки) и др. вспомогат. устройства. Все узлы П. м. помещены в светонепроницаемый шкаф. Постоянство состава р-ров и их темп-pa поддерживаются автоматически с помощью баков-дозаторов, терморегуляторов и т. д. ПРУЖИНА - деталь машины или механизма, служащая для накопления энергии при её упругой деформации под влиянием нагрузки. По прекращении действия нагрузки П. отдаёт накопленную энергию и восстанавливает свою первонач. форму. П. применяют для поглощения энергии удара и смягчения его действия, для виброизоляции, приведения в движение механизмов и т. д. П. бывают витые, или винтовые (наиболее распространены цилиндрич., применяют также призматич., конич., фасонные), плоские, пластинчатые, тарельчатые, кольцевые. По виду нагрузки различают П. растяжения, сжатия, кручения, изгиба. См. рис. К ст. Пружина: 1 - витая растяжения; 2 - витая сжатия; 3 - составные сжатия; 4 - витая коническая сжатия; 5 - тарельчатая сжатия; 6, 7 - кольцевые сжатия; 8 - витая кручения; 9 - стержневая кручения; 10 - спиральная изгиба; 11 - листовая изгиба ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫЙ СТАНОК - станок для навивания винтовых пружин раз л. видов (цилиндрич., коиич. и т. д.). Пружины из проволоки диам. 0,1 - 16 мм обычно навивают в холодном состоянии, из проволоки диам. до 75 мм - в горячем. ПРЯДЕНИЕ - изготовление пряжи на прядильной машине. В широком смысле - то же, что прядильное производство. ПРЯДЕНИЕ С РАЗДЕЛЕННЫМ КРУЧЕНИЕМ И НАМАТЫВАНИЕМ ПРЙЖИ - то же, что безверетённое прядение. ПРЯДЕНИЕ СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВОЛОКОН - то же, что безверетённое прядение. ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА - машина для получения пряжи из ровницы или ленты. Первая механич. П. м. создана в Великобритании в 1738. В кольцевых (веретённых) П. м. ровница (лента) вытягивается в вытяжном приборе, скручивается и наматывается с помощью веретена и бегунка на патрон или шпулю (рис. 1). В безверетённых пневмомеханич. П. м. (наиболее распространены) ровница (лента) разъединяется на отд. волокна, к-рые потоком воздуха подаются в быстровращающуюся камеру, где из них формируется волокнистая ленточка, скручиваемая затем в пряжу, наматываемую на бобину (рис. 2). Производительность безверетённых П. м. в 2 - 3 раза выше, чем кольцевых. Рис. 1. К ст. Прядильная машина. Схема кольцевой прядильной машины: 1 - катушки с ровницей; 2 - вытяжной прибор; 3 - нитепроводник; 4 - веретено; 5 - бегунок; 6 - кольцо Рис. 2. К ст. Прядильная машина. Схема пневмомеханической прядильной машины: 1 - лента; 2 - питающий цилиндр; 3 - дискретизирующиЙ, или расчёсывающий валик; 4 - прядильная камера; 5 - бобина; 6 - пряжа; 7 - направляющая трубка; 8 - жёлоб; 9 - канал ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - совокупность процессов, применяемых для выработки непрерывной нити - пряжи. В зависимости от вида перерабатываемых волокон различают хлопко-, шерсто-, льнопрядение и т. п. В П. п. волокна, поступающие на переработку, очищаются и разрыхляются, затем из волокон формируется (вытягивается) лента, из к-рой после укрепления (кручения или сучения) получают ровницу. В дальнейшем из ровницы (реже из ленты) вытягиванием, а также дискретизацией и последующим кручением вырабатывают пряжу на кольцепрядильных, пневмопрядильных, самокруточных и др. прядильных машинах. В заключение пряжа может подвергаться отделочным операциям - перемотке и др. ПРЯДИЛЬНО-КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА - машина для выработки кручёной нити из разл. волокон. Выполняет 4 операции - прядение, трощение, кручение и намотку, осуществлявшиеся ранее на разл. машинах. Применение П.-к. м. снижает обрывность пряжи в 2 - 3 раза, даёт возможность вырабатывать кручёную пряжу любой линейной плотности и толщины, уменьшает выделение пуха, повышает производительность. ПРЯЖА - нить, состоящая из волокон огранич. длины и соединённых скручиванием, перепутыванием, склеиванием и т. п. Служит для выработки текст. изделий. Различают П. однониточную (одиночную) и кручёную (из неск. отд. нитей); однородную (из волокон одного вида) и смешанную (из разл. видов волокон). Осн. хар-ки пряжи: линейная плотность, текс, относит. прочность (сН/текс), крутка и др. ПРЯМАЯ ЛОПАТА - рабочее оборудование одноковшового экскаватора для разработки грунта выше уровня его стоянки с укреплённым на рукояти ковшом, копающим в направлении от экскаватора (см. рис.). Один из наиболее распространённых видов рабочего оборудования, характеризующийся большим усилием копания и широко используемый в горном деле и стр-ве. Схема работы экскаватора с прямой лопатой: 1 - ковш; 2 - рукоять; 3 - стрела; 4 - кузов ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ - см. Небесные координаты. ПРЯМОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА, прямое восстановление, - получение железа и стали непосредственно из железорудных материалов. В зависимости от темп-ры процесса конечный продукт получается в виде губчатого железа, крицы или в жидком виде. Продукты П. п. ж. используются для выплавки стали (в качестве заменителя металлич. лома), в порошковой металлургии, в хим. и др. отраслях пром-сти. П. п. ж. - перспективное направление в произ-ве чёрных металлов без использования металлургич. кокса, применяемое в ряде стран. В СССР сооружён металлургич. з-д с полным циклом на базе П. п. ж. (произ-во в шахтных печах, металлизов. окатышей, используемых для выплавки стали в электропечах). ПРЯМОЙ УГОЛ - 1) угол, равный своему смежному. 2) Внесистемная ед. плоского угла. Обозначение L. 1 L = 90° = ПИ/2 рад ~ 1,570 796 рад (см. Радиан). ПРЯМОЛИНЕЙНО-НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ - шарнирный механизм, с помощью к-рого осуществляется движение по прямой линии без спец. направляющих (см. Чебышёва параллелограмм). П.-н. м. применяется, напр., в регистрирующих приборах для прямолинейного движения пера-самописца. ПРЯМОТОЧНАЯ ПРОДУВКА - одна из схем газообмена двухтактного двигателя, при к-рой во время очистки цилиндра двигателя от отработавших газов и заполнения его свежим зарядом продувочный воздух (горючая смесь) входит через окна-щели, располож. в одном конце цилиндра, а отработавшие газы выпускаются через окна-щели или клапаны в др. конце цилиндра. ПРЯМОТОЧНЫЙ АГРЕГАТ - гидроагрегат, в к-ром вода подводится и отводится в направлении, совпадающем с осью его вращения. Ротор генератора в П. а. размещён на ободе пропеллерного или поворотно-лопастного рабочего колеса турбины. В осн. применяется на приливных ГЭС. См. рис. Горизонтальный: прямоточный агрегат; 1 - подводящий участок; 2 - статор турбины; 3 - направляющий аппарат; 4 - рабочее колесо турбины с ободом; 5 - отсасывающая труба; 6 - водослив ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПВРД) - бескомпрессорный воздушно-реактивный двигатель, в к-ром сжатие воздуха происходит за счёт кинетич. энергии набегающего возд. потока. Для ЛА с ПВРД необходим дополнит. двигатель для разгона до скорости включения ПВРД, к-рая может в 1,5 - 2 раза превышать скорость звука, поскольку ПВРД эффективен только на больших сверхзвук, скоростях полёта. До поступления в камеру сгорания (см. рис.) воздух тормозится в воздухозаборнике (диффузоре) до дозвуковой скорости. Для скоростей полёта, соответствующих Маха числу М > 6, предназначены гиперзвуковые ПВРД (ГПВРД), в к-рых сжигание топлива производится в менее заторможенном, сверхзвук, потоке. Схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД): 1 - воздух; 2 - воздухозаборник; 3 - горючее; 4 - стабилизатор пламени; 5 - камера сгорания; 6 - реактивное сопло; 7 - истечение газов ПРЯМОТОЧНЫЙ КОТЁЛ - безбарабанный водотрубный котёл с однократной принудит. циркуляцией; состоит из большого числа параллельно включённых змеевиков, выполи, из металлич. труб внутр. диам. от 20 до 50 мм. В трубы П. к. питательным насосом подаётся вода, к-рая, последовательно проходя через составные части котла (водяной экономайзер, парогенерирующая часть, радиац. и конвективный пароперегреватели), превращается в перегретый пар. Требования к качеству питат. воды для П. к. выше, чем для барабанных котлов, т. к. вся вода превращается в них в пар. В СССР П. к. на давление 14 МПа строят паропроизводительностыо от 250 до 640 т/ч, на давление 25,5 МПа - 1000, 1650, 2650 и 3950 т/ч. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ - см. Координаты. ПРЯМЫЕ КРАСИТЕЛИ, субстантивные красители, - органич. красители (гл. обр. дис-и полиазокрасители, а также фталоцианиновые, антрахиноновые и др.), окрашивающие волокно без применения протрав (см. Протравные красители). Дёшевы, просты в применении, образуют окраски всех цветов. Используются преим. для крашения целлюлозных текст. материалов, реже - натур. шёлка и полиамидных волокон. ПРЯМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - система передачи и приёма телеграмм на телегр. сети общего пользования путём непосредств. соединения пункта передачи (гор. отделения связи, районного узла связи) с пунктом приёма, производимого узлами автоматич. коммутации. ПСЕВДООЖИЖTНИЕ (от греч. pseudos - ложь, обман) - превращение слоя зернистого сыпучего материала в "псевдожндкость" под действием проходящего через слой потока сжижающего агента - газа или жидкости. В пром-сти процессы с псевдоожиженным слоем применяют при адсорбции к.-л. вещества из газов и жидкостей, для сушки, нагрева и обжига твёрдых материалов и т. д. (напр., кипящего слоя печь). ПСИЛОМЕЛАН [от греч. psilos - гладкий, лысый, голый и melas (melanos) - чёрный; по цвету и облику натёчных агрегатов, т. н. "чёрной стекл. головы"] - 1) собират. назв. массивных марганцевых руд типа "чёрной стекл. головы", сложенных близкими по св-вам оксидными минералами марганца, бария, калия, свинца и др. (включая собственно П.). 2) Собственно П. - минерал, оксигидрат марганца и бария. Цвет железо-чёрный. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 6,5; плотн. ок. 4700 кг/м3. Руда марганца. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ - совокупность факторов, определяющих психологич. состояние рабочего коллектива, участвующего в общем производств. процессе. ПСИХРОМЕТР (от греч. psychros - холодный и ...метр) - прибор для определения темп-ры и влажности воздуха. П. состоит из сухого и смоченного термометров (см. рис.). По разности показаний этих термометров с помощью таблиц и графиков определяют абс. и относит. влажность воздуха. Кроме того, по показаниям термометров и таблицам определяют точку росы, Макс. парциальное давление паров в воздухе, дефицит влажности. Распространены станционные, аспирационные и дистанционные П. Диапазон измерений относит. влажности аспирац. П. (при темп-ре окружающей среды от - 10 до 40 °С) 10 - 100%; диапазон измерений темп-ры воздуха от - 31 до 51 °С. Простейший психрометр: 1 - сухой термометр; 2 - смоченный термометр; 3 - ткань (батист); 4 - стакан с водой ПУАЗ [франц. poise, от имени франц. учёного Ж. Л. Пуазёйля (J. L. Poiseuille; 1799 - 1869)] - не подлежащая применению ед. динамич. вязкости в системе единиц СГС. Обозначение - П. 1 П. = 0,1 Па*с. Чаще использовалась дольная единица - сантипуаз (сП); 1 сП = 1 мПа*с. См. Паскаль, ПУАЗЁЙЛЯ ЗАКОН [по имени франц. учёного Ж. Л. Пуазёйля (J. L. Poiseuille; 1799 - 1869)] - закон ламинарного течения вязкой жидкости в тонкой цилиндрич. трубке. Согласно П. з., объёмный расход жидкости сквозь поперечное сечение трубки О = ПИ*Дельта р*r4/8 nl, где r - радиус трубки, Дельта р - падение давления на участке трубки длиной l, n - динамическая вязкость жидкости. П. з. лежит в основе определения вязкости жидкостей посредством капиллярного вискозиметра, а также расчёта расхода жидкостей при их ламинарном течении в трубах. ПУАНСОН (франц. poincon) - 1) одна из осн. деталей штампов для холодной или горячей штамповки в прессования металлов. При штамповке П. непосредственно давит на заготовку, находящуюся на др. части штампа - матрице; при прессовании П. передаёт давление через пресс-шайбу на заготовку, выдавливаемую через матрицу. 2) Штамп с рельефным изображением буквы, знака и т. п. для выдавливания изображения при изготовлении шрифтовых матриц (напр., матриц для наборных машин). ПУАССОНА КОЭФФИЦИЕНТ [по имени франц. учёного С. Д. Пуассона (S. D. Poisson; 1781 - 1840)] - абс. значение отношения относит. поперечной деформации к относит. продольной деформации прямого стержня при его продольном растяжении или сжатии в области действия Гука закона. П. к. характеризует упругие св-ва материала. ПУАССОНА УРАВНЕНИЕ - уравнение с частными производными вида Дельта u = f, где Дельта - Лапласа оператор. ПУД - ед. массы и веса, применявшаяся в России до введения метрической системы мер. 1 П. (ед. массы) = 40 фунтам = 16,3805 кг, 1 П. (ед. веса) = = 40 фунтам = 16,3805 кгс = 160,638 Н. ПУДЛИНГОВАНИЕ (англ. puddling, от puddle - перемешивать) - металлургич. процесс получения малоуглеродистого железа (в тестообразном состоянии) путём расплавления чугуна в пламенных (пудлинговых) печах и перемешивания его с железистыми шлаками. П. начало применяться в конце 18 в.; во 2-й пол. 19 в. было вытеснено более соверш. и производит. способами передела чугуна (в сталь) - бессемеровским, томасовским и мартеновским процессами . ПУДЛИНГОВАЯ ПЕЧЬ - пламенная отражат. печь, применяемая для произ-ва жел. крицы из чугуна способом пудлингования. С появлением во 2-й пол. 19 в. конвертерных способов передела чугуна и мартеновского произ-ва П. п. потеряли пром. значение. ПУЛЕМЁТ - автоматич. стрелковое оружие для стрельбы со спец. опоры по наземным, надводным и возд. целям. Стрельба может вестись короткими (до 10 выстрелов), длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. В зависимости от способа использования, устройства и назначения П. делятся на ручные, станковые (см. рис.), единые (используемые в обоих вариантах), крупнокалиберные, зенитные, танковые, бронетранспортёрные, казематные, авиац., корабельные. Различают П. малого (до 6,5 мм), норм. (6,5 - 9 мм) и крупного (9 - 14,5 мм) калибра. Станковый пулемёт конструкции П. М. Горюнова ПУЛЬПА (от лат. pulpa - мякоть) - суспензия твёрдых частиц в воде, подготовленная для использования в технологич. процессе. При обогащении полезных ископаемых П. наз. смесь тонкоизмельчённого ископаемого с водой, в гидрометаллургии и химии П. - смесь подвергаемых обработке материалов с водой или хим. реагентами, в стр-ве и горном деле П. - смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлич. способом. ПУЛЬПОВОД - трубопровод для перемещения пульпы под давлением от землесосного снаряда. В зависимости от перемещаемого материала П. наз. также углепроводом, золопроводом и т. д. Диам. пром. П. - от 200 до 1000 мм, протяжённость - до десятков км. ПУЛЬСАЦИЯ (от лат. pulsatio - удар, толкание) - непрерывное, обычно периодическое, изменение к.-л. хар-ки явления. Термин "П." наиболее широко употребляется в гидро- и аэромеханике при изучении турбулентного течения жидкости и газа, где под П. понимают отклонения измеряемых значений гидродинамич. хар-к потока (скорости, давления и т. п.) от их ср. значений за достаточно большой промежуток времени. См. рис. Хронограмма пульсации скорости турбулентного потока, снятая в аэродинамической трубе ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПуВРД) - бескомпрессорный воздушно-реактивный двигатель периодич. действия. Снабжён клапанным механизмом, отделяющим камеру сгорания от входного устройства и реактивного сопла или только от входного устройства (см. рис.). При сгорании топлива давление в камере повышается, а в процессе истечения газов из сопла уменьшается, вследствие чего новая порция воздуха поступает через клапаны в двигатель. При пульсирующем истечении газов из сопла образуется реактивная тяга. В отличие от прямоточного ПуВРД может развивать тягу на месте. Они применялись, напр., на самолётах-снарядах. Схема пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД): 1 - воздух; 2 - горючее; 3 - форсунки; 4 - клапанная решётка; 5 - свеча зажигания; 6 - камера сгорания; 7 - реактивное сопло ПУЛЬСОМЕТР (от лат. pulsus - толчок и ... метр) - объёмный насос, в к-ром жидкость вытесняется под воздействием пара. Пар, впущенный в снабжённую всасывающим и нагнетат. клапанами камеру, конденсируется, образуя вакуум, в результате чего в камеру засасывается вода; при последующем впуске пара вода вытесняется в нагнетат. трубу. П. могут засасывать воду на высоту до 8 м и нагнетать - до 50 м. П. применяют на пр-тиях хим., пищ. пром-сти и др. См. рис. Схема пульсометра: 1 и 2 - рабочие камеры; 3 - парораспределительная камера ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (нем. Pult, от лат. pulpitum - помост, трибуна) - элемент системы управления, устройство в виде стола, колонки, стенда и т. п. с размещенными на его лицевых частях (панелях) средствами отображения информации и органами управления, при помощи к-рых человек - оператор (или группа операторов) - воздействует на управляемые объекты (процессы), их качеств. либо количеств. хар-ки. П. у. бывают местными - располож. на обслуживаемом объекте или в непосредств. близости от него, и дистанционными. При проектировании П. у. учитываются рекомендации инженерной психологии по компоновке осн. приборов, органов управления и рабочего места оператора. См. рис. Пульт управления энергоблока Нововоронежской атомной электростанции ПУНКТ (от лат. punctum - точка) в полиграфии - ед. длины в типограф, системе мер. В СССР 1 П.= 0,3759 мм. П. служит для измерения кегля шрифта и др. печатающих элементов, размеров пробельного материала. ПУПИНИЗАЦИЯ [от имени амер. физика М. Пупина (М. Pupin; 1858 - 1935)] - искусств. повышение индуктивности электрич. цепи (телеф. кабеля, возд. проводной линии связи и др.) включением в неё последовательно через определ. расстояния катушек индуктивности. П. уменьшает затухание в электрич. цепи, увеличивая тем самым дальность уверенной передачи сообщений. Пупинизиров. цепь обладает св-вами фильтра ниж. частот со сравнительно небольшой полосой пропускания. ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА (ПУ) - комплекс устройств и механизмов, предназнач. для пуска ракет и придания им заданного направления полёта. По месту пуска ПУ подразделяют на наземные, корабельные (в т. ч. подводные) и авиационные. Наземные ПУ бывают стационарные и подвижные. ПУ применяют для пуска баллистических и крылатых ракет. Особой сложностью и большими размерами отличаются ПУ для пуска РН с космич. объектами. См. рис. Пусковая установка РН "Союз" ПУСКОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - электрич. сопротивление для ограничения пускового тока в силовой цепи электродвигателя. ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ - карбюраторный двигатель внутр. сгорания небольшой мощности для пуска гл. обр. тракторных дизелей. ПУСКОВОЙ МОМЕНТ электродвигателя - вращающий момент на валу электродвигателя, развиваемый во время пуска. Пусковые хар-ки электродвигателя определяются его конструктивными особенностями (асинхронный, синхронный, пост. тока и т. д., исполнением и видом электрич. обмоток, геом. размерами и конструкцией ротора, статора и др.) и количественно характеризуются отношением П. м. к номин. моменту. ПУСКОВОЙ РЕОСТАТ - резистор с перем. электрич. сопротивлением, включённый в цепь якоря двигателя для уменьшения броска тока при пуске. П. р. бывают металлич. (из проволоки с высоким омич. сопротивлением или литые чугунные) либо жидкостные (сопротивление регулируется изменением площади погружения плоского электрода в 8 - 10 %-ный водный р-р поваренной соли). Применяются для пуска крупных асинхронных двигателей с фазным ротором. ПУСКОВОЙ ТОК - ток, потребляемый электродвигателем из сети в момент его пуска. Сила П. т. может во много раз превосходить силу номин. тока двигателя. Для ограничения силы П. т. при пуске асинхр. двигателей с фазным ротором в цепь ротора последовательно включают токоограничивающий резистор; силу П. т. крупных синхронных и асинхронных двигателей иногда ограничивают реакторами. ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА - аппараты для управления электрич. машинами (в т. ч. для их пуска и останова) и регулирования режима электроустановок и сетей с электрич. напряжением до 1000 В. К П. а. относятся контакторы, командоаппараты, пусковые сопротивления и пусковые реостаты, реле управления и др. Контактные аппараты в П. а. заменяются бесконтактными, содержащими тиристорные и транзисторные ключи, логич. магнитные и ПП элементы, к-рые уменьшают эксплуатац. затраты, существенно повышают надёжность и срок службы. ПУСТАЯ ПОРОДА, безрудная пород а. - горная порода, залегающая вблизи или в границах рудного тела (полезного ископаемого), извлекаемая из недр вместе с рудой (углем и т. п.), но не содержащая полезного ископаемого и при разработке месторождения направляемая в отвал (а при обогащении в хвосты). ПУСЬЕРА (от франц. poussiere - пыль) - богатая цинком пыль, образующаяся при его пронз-ве в ретортах. Наиболее чистую П. используют для цементации (осаждения) металлов (золота, серебра, меди, кадмия, индия и др.) и в хим. пром-сти. Загрязнённая П. перерабатывается с целью извлечения цинка и кадмия (остаток возвращается в шихту реторт) или непосредственно подаётся в исходную шихту. ПУТЕВАЯ БЛОКИРОВКА - система обеспечения безопасности движения поездов на ж.-д. линиях (перегонах) и станциях. Осуществляются автоблокировка и полуавтоматическая блокировка. ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ - производств. пр-тие ж.-д. транспорта, оснащённое щебне-очистит. машинами, электробалластёрами, путеукладчиками, путевыми стругами, выправочными, рихтовочными и др. путевыми машинами, а также раз л. путевыми механизмами и инструментами, с помощью к-рых осуществляются все виды ремонта пути (смена шпал и рельсов, очистка и подсыпка балласта, выправка пути и т. п.). ПУТЕВАЯ УБОРОЧНАЯ МАШИНА - предназначена для очистки станц. ж.-д. путей от грязи, шлака и мусора, а также для сколки льда и уборки снега. Рабочие органы - элеваторы, ль доска лывающее и собирающее устройства и конвейеры, приводимые в действие от собств. электростанции. П. у. м. перемещается локомотивом. См. рис. Путевая уборочная машина ПУТЕВОЙ ВЫКЛЮЧATEЛЬ - аппарат, размыкающий или переключающий цепь электрич. тока к.-л. установки, когда её подвижная система достигает конца пути (концевой выключатель) или положения, требующего изменения режима работы механизма. П. в. чаще всего применяют для управления автоматизир. линиями при необходимости ограничения перемещения изделий (в частности, как аварийные), в грузоподъёмных машинах. П. в. различают по способу защиты от внеш. среды, по числу контактов и способу действия (прямого и мгновенного). Существуют бесконтактные П. в., к-рые состоят из датчиков (ёмкостных, индуктивных и др.) и исполнит. устройства. ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ - ручной, электрифицир. и гидравлич. инструмент и механизмы, предназнач. для резки рельсов и сверления отверстий в них (рельсорезные и рельсосверлильные станки), подбивки (уплотнения) балласта (шпалоподбойки), подъёмки и рихтовки пути (путевые домкраты и путеразгонщики), контроля размеров пути (шаблоны, путеизмерит. тележки), завёртывания болтов и шурупов (путевые ключи и шуруповёрты). Применение П. и. способствует увеличению производительности труда и повышению эффективности стр-ва, ремонта и текущего содержания пути. ПУТЕВОЙ МОТОРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ - самоходная путевая машина непрерывного действия для отвёртывання и завёртывания гаек на болтах рельсовых скреплений при ремонте и стр-ве ж.-д. пути. Рабочие органы П. м. г. - 8 - 16 трёхшпиндельных гайковёртов. На шпинделях гайковёртов имеются искатели гаек (см. рис.), к-рые при движении машины упираются в гайку, гайковёрт опускается, и вращающийся патрон, надетый на гайку, отвёртывает или завёртывает её. Производительность 0,8 - 1,2 км/ч. Шпиндель путевого моторного гайковёрта: 1 - патрон; 2 - редуктор; 3 - вал; 4 - искатель ПУТЕВОЙ СТРУГ - путевая машина, предназнач. для нарезки и очистки кюветов вдоль ж. д., срезки обочин, разработки откосов выемки, очистки путей от снега на станциях и перегонах. Рабочие органы П. с. - 2 гл. крыла, располож. с боков рамы, 2 снегоочистит. устройства на торцах рамы. ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ - пост. указатели, установл. вдоль ж.-д. линии или в междупутье, на к-рых обозначены профиль и протяжённость линии, а также местонахождение путевых устройств и сооружений, режим движения подвижного состава и т. п. ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ - специализир., как правило, многофункциональные машины, применяемые при стр-ве, ремонте и текущем содержании ж.-д. пути. К П. м. относятся: путеукладчики, рельсоукладчикн, электробалластёры, шпалоподбивочные машины, моторные гайковёрты, выправочно-подбивочно-отделочные и выправочно-подбивочно-рихтовочные, дренажные и др. машины. При ремонте и эксплуатации пути используют снегоочистители, щебнеочистительные машины, рельсошлифовальные, путеизмерительные, дефектоскопные вагоны и др. Применение П. м. способствует увеличению производительности труда, облегчает тяжёлые операции, способствует высокой эффективности стр-ва и ремонта пути. ПУТЕПРОВОД - сооружение (мост), по к-рому дороги пропускаются одна над другой, создавая пересечения в разных уровнях. Наиболее часто П. сооружают на пересечениях автомоб. и жел. дорог, гор. улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Совр. П. возводят преим. из сборного ж.-б. Опоры П. должны располагаться так, чтобы минимально мешать движению по пересекаемой дороге. См. рис. Путепровод над автомобильной магистралью ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВАГОН, путеизмеритель, - прицепная путевая машина, предназнач. для измерения размеров ж.-д. пути и оценки его состояния. При движении П. в. на бум. ленте записываются ширина колеи, возвышение одного рельса над другим (перекос пути), положение пути в плане, местные просадки пути под тележкой вагона, а также автоматически отмечаются пройденный путь в км и пикеты. Производительность выпускаемых в СССР П. в. - до 100 км/ч. Кроме П. в., используются путеизмерительные тележки, перемещаемые вручную, с помощью к-рых записываются на бум. ленту ширина колеи и перекос пути. Показания, снятые на бум. ленту, расшифровываются с помощью ЭВМ или линейки (шаблона), оцениваются в баллах, к-рые суммируются по каждому км; большему числу баллов соответствует худшее состояние пути. ПУТЕРАЗ ГОНЩИК - путевой гидравлич. инструмент для регулировки и разгонки (установления нормальных, принятых стандартом) зазоров в рельсовых стыках ж.-д. пути. ПУТЕРЕМОНТНАЯ ЛЕТУЧКА - путевая машина для погрузки, выгрузки рельсов, шпал, рельсовых скреплений и элементов стрелочных переводов, используемая при ремонте и текущем содержании ж.-д. пути. На двух крайних платформах П. л. установлены консольные краны грузоподъёмностью 1 - 3 т, к-рые могут перемещаться по платформам. Для питания двигателей крановых механизмов на П. л. имеется электростанция мощностью 50 кВт. См. рис. Путеремонтная летучка ПУТЕУКЛАДЧИК - комплект машин для транспортирования и укладки рельсо-шпальной решётки ж.-д. пути. П. на рельсовом ходу имеет консольный укладочный кран, моторные дизельные платформы и платформы питающего состава с готовыми звеньями рельсо-шпальной решётки, укладываемыми в путь при стр-ве и ремонте ж. д. Производительность П. до 1,2 км/ч. При стр-ве новых ж. д. применяют тракторные П., имеющие стрелу с грузовыми лебёдками, к-рая опирается спереди на трактор, а сзади на портал, установл. на 2 гусеничные тележки. Платформы с пакетами звеньев находятся под порталом. Производительность тракторных П. 1 - 2 км в смену. См. рис. К ст. Путеукладчик. Путеукладочный кран (слева), тракторный путеукладчик (справа) ПУЦЦОЛАНЫ (итал. pozzolana, от назв. г. Pozzuoli - Поццуоли на юге Италии) - слегка сцементированные отложения вулканич. материала (пепла, пемзы), содержащие аморфный кремнезём, способный в водной среде связывать гидроксид кальция (известь) в гидросиликаты кальция (т. н. гидравлич. известь). Пуццолановые туфы используются в качестве гидравлич. добавки к портландцементу (пуццолановый портландцемент), как составная часть гипсоцементнопуццолановых вяжущих, а также в смеси с известью - для получения известково-пуццолановых вяжущих, применяемых гл. обр. для бетонов подз. и подводных сооружений, кладочных и штукатурных р-ров. Пуццолановый цемент отличается от портландцемента повыш. во до- и сульфатостойкостью, но пониж. воздухо- и морозостойкостью, вследствие чего используется гл. обр. при подводных (особенно морских) и отчасти подз. строит. работах. Для тех же целей могут применяться осадочные кремнистые породы - диатомит, опока, трепел, к-рые иногда тоже называются (неточно) П. ПУШКА - арт. орудие для настильной стрельбы по наземным, надводным или для стрельбы по воз д. целям. Различают П. малого (до 76 мм), среднего (76 - 155 мм) и крупного (св. 155 мм) калибра. По способу передвижения и конструкции П. могут быть буксируемыми, самодвижущимися, самоходными, а также размещёнными на носителе (танк, самолёт, корабль). Имеет ствол длиной 40 - 80 калибров. Нач. скорость снаряда св. 700 м/с. Дальность стрельбы до 40 км. ПЫЛЕВОЙ РЕЖИМ ШАХТЫ - 1) распорядок, вводимый на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрыву пыли. П. р. ш. предусматривает орг-цию технич. мероприятий для предупреждения образования пыли и взрывоопасного пылевого облака, устранения источников воспламенения и локализации уже возникших взрывов. 2) Кол-во и св-ва образующейся и оседающей в выработках данной шахты пыли. ПЫЛЕМЕР - прибор для измерений запылённости воздуха непосредственно на месте замера. В зависимости от метода, полож. в основу измерений концентрации пыли, П. делятся на: оптич., радиоизотопные, электрометрич., акустич. Осн. назначение П. - повседневный быстрый контроль за состоянием рудной атмосферы. ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ - то же. что пылеуловители. ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ - измельчение угля в порошок (пыль) для его сжигания в камерной топке. В процессе П. крупные куски угля (200 - 250 мм) предварительно дробят на мелкие куски (10 - 12 мм) и очищают их от щепы и металлич. лома. Далее топливо измельчают в мельницах (шаровых барабанных, молотковых и др.), к-рые одновременно являются и сушильными аппаратами. Приготовл. угольная пыль состоит обычно из частиц, имеющих размеры от неск. мкм до 1 мм с преобладанием фракций размером 20 - 50 мкм. ПЫЛЕСОС - машина для удаления пыли засасыванием её с воздухом и отделением от воздуха в пылесборнике. П. используется также для окраски, сушки, опрыскивания растений и др. Различают П.: напольные ручные, ранцевые, П.-щётки и П. для автомобилей. Все они подразделяются на прямоточные и вихревые. ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ТОПКА - камерная топка для сжигания угля в виде пыли. Используется в котлах паропроизводительностью 30 т/ч и выше. П. т. различаются по типу шлакоудаления - с твёрдым (сухим) и жидким шлакоудалением; по форме топочного пространства - одно-, двухкамерные и т. д. ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ - устройства для улавливания (отделения) пыли и др. механич. примесей из возд. (газовых) потоков; применяется в системах вытяжной вентиляции и в пром. установках очистки газов. В зависимости от физ. эффектй, используемого для отделения пыли, н по конструктивному признаку различают след. осн. виды П.: гравитационные (гл. обр. пылеосадочные камеры - см. рис.); инерционные - сухого типа (циклоны, жалюзийные П. и др.) и мокрого типа с использованием преим. воды для связывания пыли (центробежные скрубберы, струйные П. и др.); П.-промыватели контактного типа (барботеры, форсуночные, пенные и др.); диффузионно-конденсац., пористые, матерчатые (рукавные), сетчатые, с фильтрующими слоями из сыпучих материалов, металлокерамики и др.; электрич., ультразвуковые. Выбор типа П. обусловлен степенью запылённости воздуха и требованиями к его очистке, а также физ. св-вами пыли. К ст. Пылеуловители. Пылеосадочвые камеры: а - горизонтальная с перегородкой; б - полочная; в - лабиринтного типа ПЬЕЗА (от греч. piezo - давлю) - не подлежащая применению ед. давления и механич. напряжения системы единиц МТС. Обозначение - пз. 1 пз = 103 Па = 1 кПа (см. Паскаль). ПЬЕЗОГРАФ поплавковый (от греч. piezo - давлю и ...граф) - прибор для регистрации изменений уровня воды в пьезометрич. скважинах в пределах от 0 до 15 м в течение непрерывной работы до 7 су т, с записью показаний на ленте. ПЬЕЗОКВАРЦ - чистые бездефектные монокристаллы кварца (горного хрусталя, мориона), используемые (в виде пластинок) в радиотехнике, гидроакустике, дефектоскопии и др. отраслях УЗ техники благодаря их пьезоэлектрич. св-вам. Для технич, целей применяется преим. искусств. П., получаемый гидротермальным методом. ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СКВАЖИНА - спец. скважина, используемая для наблюдения за динамикой пластового давления в к.-л. части нефт. залежи. П. с. оборудуется регистрирующими давление манометрами или пьезографами, записывающими колебания уровня жидкости в скважине во времени. ПЬЕЗООПТИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ - кристаллы кварца, кальцита (исландского шпата), оптич. флюорита, турмалина, пригодные по своему качеству для непосредств. применения в оптич.. радиотехнич.. электронной пром-сти либо используемые в качестве основы для выращивания искусств. бездефектных кристаллов, пригодных в качестве пьезоматериалов. П. с. относится к нерудным полезным ископаемым. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, пьезоэлектрики, - крвсталлич. вещества (диэлектрики) с хорошо выраженным пьезоэлектрическим эффектом. П. м. подразделяются на монокристаллы (напр., кварц, сегнетова соль) и поликристаллич. сегнетоэлектрич. твёрдые р-ры, подвергнутые после синтеза поляризации в электрич. поле, - пьезокерамика (напр., титанат бария). П. м. применяют для изготовления пьезоэлементов в пьезоэлектрич. преобразователях. См. также Сегнетоэлектри-ки. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ - устройства разл. назначения, в которых осуществляется на основе пьезоэлектрического эффекта преобразование механич. энергии в электрич. или наоборот. К таким приборам относятся мн. преобразователи, микрофоны, стабилизаторы частоты, адаптеры, громкоговорители, виброметры и др. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - появление электрич. заряда разного знака на противоположных гранях нек-рых кристаллов - пьезоэлектриков при их механич. деформациях: сжатии, растяжении и т. п. - прямой П. э. Обратный П. э. состоит в деформации этих же кристаллов под действием внеш. электрич. поля. П. э. применяют в разл. приборах и устройствах (напр., в пьезоэлектрич. громкоговорителях, преобразователях и т. д.). ПЯТА - цапфа на конце вала (или оси), воспринимающая в основном осевую нагрузку. ПЯТОЕ КОЛЕСО - прибор, применяемый при ходовых испытаниях автомобиля для определения его динамич. качеств. Представляет собой колесо, обычно установл. в вилке и шарнирно соединённое с автомобилем. К поверхности дороги колесо прижимается собств. весом; при движении автомобиля линейная скорость на окружности колеса равна скорости движения автомобиля. Скорость колеса регистрируется с помощью гибкого троса самопишущим прибором, вычерчивающим диаграмму движения автомобиля (путь - время - скорость). См. рис. Пятое колесо
вверх