"ОРБИТА" - наименование сов системы спутниковой связи. ИСЗ связи -"Молния-1" используются в системе с 1965, ИСЗ "Молния-3" с 1974 (в 1971 - 1977 действовали также ИСЗ "Молния-2"). В систему входят передающие и приёмные земные станции (см. рис.). Первые 20 станций распределит. сети "О." построены в 1967. В системе "О." осуществляются передачи программ центрального телевидения и радиовещания, передача изображений газетных полос, телеф. связь. В 1980-х гг. для обслуживания системы ч О." стали использоваться также геостационарные ИСЗ "Радуга" и "Горизонт". Приёмная телевизионная станция "Орбита" Пункт передачи телевизионных программ на сеть станций "Орбита" и "Интерспутник" ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ - КА. длительное время функционирующий на околоземной, окололунной или околопланетной орбите. О. с. может быть пилотируемой (с экипажем космонавтов) или работать в автоматич. режиме. Назначение О. с.: решение науч. и прикладных задач - исследование околоземного (околопланетного) космич. пространства и Земли (планеты) с орбиты ИСЗ, проведение метеорологич., астрономия., радиоастрономич. и др. наблюдений, медико-биол. экспериментов, исследование поведения материалов и оборудования в условиях космич. полёта и др. О. с. могут служить также базами для сборки на орбите тяжёлых КК, предназнач. для полёта к др. планетам Солнечной системы. Время активного функционирования на орбите, численность экипажа, параметры орбиты, масса н габариты О. с. зависят от её назначения. Конструкцию О. с. в осн. определяет выбранный способ её сборки. Возможны разл. способы. При одном из них станция полностью собирается на Земле и выводится одной РН на орбиту ИСЗ, готовая к выполнению задач. Масса и объём О. с. ограничены энергетич. возможностями РН и поэтому способ пригоден для О. с. до неск. десятков т (напр., "Салют", "Скайлэб"), При другом способе сборка осуществляется на околоземной орбите из неск. самостоят. блоков, секций, элементов или КК. к-рые выводятся неск. РН. О. с. готова к выполнению всего комплекса возлагаемых на неё задач после окончат. сборки и проверки на орбите (в известной степени это относится к О. с. "Мир"). При том и др. способах экипаж может быть выведен на орбиту на борту станции (или её элемента) или доставлен на О. с. транспортными кораблями, к-рые запускаются с наземных космодромов, сближаются со станцией и стыкуются с ней. Продолжительность непрерывного пребывания космонавтов на О. с. без смены экипажей может достигать мн. месяцев (напр.. нек-рые экипажи "Салюта" работали на орбите 7 - 8 мес). ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА - см. Оргтехника. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АВТОМАТ - то же. что пишущий автомат. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - система мероприятий, направл. на наиболее эффективное передвижение трансп. средств по улицам и дорогам. Совершенствование О. д. д. достигается применением прогрессивных средств регулирования движения (метод работы светофоров по системе "зелёная волна", использование резервных полос на улицах и дорогах, переключение нек-рых проездов на одностороннее движение и т. п.), а также рациональным выбором маршрутов следования трансп. средств. При О. д. д. в часы пик стремятся разгрузить осн. дорожные магистрали от скопления на них большого кол-ва трансп. средств и направить трансп. потоки в объезд участков, на к-рых создаются заторы. Большое значение для правильной О. д. д. имеет составление с помощью ЭВМ оптим. графиков движения автобусов и троллейбусов, а также грузовых автомобилей, выполняющих массовые перевозки. Для повышения организованности движения устанавливаются средства двусторонней радиосвязи на автомобилях и автобусах, осуществляется дорожный контроль за выполнением графиков движения. Большое значение для правильной О. д. д. в СССР имеют стандарты безопасности в автомобилестроении, а также Строительные нормы и правила, в соответствии с к-рыми проектируется и создаётся дорожная сеть страны. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - форма, порядок соединения труда с веществ, элементами произ-ва для обеспечения выпуска высококачеств. продукции, достижения высокой производительности обществ. труда на основе лучшего использования производств. фондов и трудовых ресурсов. ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА - направление в зарубежной архитектуре 20 в., оказавшее влияние на развитие совр. архитектуры капиталистич. стран. Возникновение и развитие О. а. связаны с творчеством арх. Ф. Л. Райта в США, А. Аалто в Финляндии, Б. Дзеви в Италии. Осн. принципы и композиц. приёмы О. а.: соответствие каждого сооружения индивидуальном задачам и условиям конкретного стр-ва; учёт местных бытовых и строит. традиций; "интегральность" (единство, цельность) в архитектуре, "свободное пространство", не разделённое внутри здания яа изолир. помещения и по возможности объединённое с окружающим внеш. пространством; упрощение и укрупнение архит. форм. Наряду с прогрессивными принципами О а. иногда на первый план выступают такие отрицат. её черты, как склонность к иррационализму, формальное подражание природным органич. конструкциям. См. рис. К ст. Органическая архитектура. Дом Кауфмана ("Дом над водопадом") в Бер-Ране, штат Пенсильвания, США (арх. Ф. Л. Райт). 1936 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - раздел химии о соединениях углерода с др. элементами (т н. органич. соединениях) и законах их превращений. Как самостоят. область химии стала складываться лишь в 19 в.; термин "О. х." введён И. Берцелиусом в 1808. Большое влияние на развитие О. х. оказала теория строения органич. в-в (А. М. Бутлеров, 1861). Cпoсобность углерода соединяться с большинством элементов и образовывать молекулы самого разл, состава и строения (цепного, циклич., с простыми и кратными связями между атомами) обусловливает огромное многообразие органич. соединений (их число превышает 4 млн.). Синтез многочисл. органич. в-в привёл к созданию новых отраслей пром-сти - синтетич. красителей, полимеров, искусств. жидкого топлива и др. Успехи О. х. позволили рационально использовать нефть, кам. уголь, природный газ, лесохимич. и др. сырьё. Проникновение О. х. в смежные науки (биохимию, биологию, медицину) и в с. х-во привело к установлению структуры и синтезу витаминов, белков, нуклеиновых к-т, антибиотиков, созданию новых средств защиты растений и др. Вершина достижений О. х. в молекулярной биологии и генной инженерии - первый синтез активного гена [X. Корана (Н. Khorana). 1976]. ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ - то же, что кар-боновые кислоты. ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО - см. Стекло органическое. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - исследование св-в продуктов или материалов, гл. обр. пищевых, при помощи органов чувств. Применяется, когда нет более объективных научно обоснов. методов анализа. ОРГАНО-ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, в к-ром замедлителем нейтронов и теплоносителем служат органич. в-ва. Большое содержание углерода и водорода в в-ве органич. замедлителя позволяет создавать малогабаритные активные зоны. К достоинствам О.-о. р. относят низкие давления и ничтожную активацию органич. теплоносителя, что позволяет выполнять корпуса О.-о. р. из обычных углеродистых сталей, а контур первичного теплоносителя не изолировать биол. защитой. Недостатками О.-о. р. являются полимеризация н термич. разложение в-ва теплоносителя под воздействием облучения и темп-ры, что приводит к необходимости включения в состав энергетич. установки с О.-о. р. системы регенерации теплоносителя. ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - композиционные материалы, содержащие органич. или элементоорганич. полимеры, природные волокнистые или слоистые силикаты (асбест. слюда, тальк) в оксиды металлов (хрома, титана, железа, марганца, циркония и др.). Образование О. м. сопровождается хим. взаимодействием поверхностных функцией, групп силикатов с органич. полимерами. О. м. применяются в качестве герметиков. клеёв, покрытий, компонентов армиров. пластиков. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ аэродинамические - включают в себя аэродинамич. рули управления ЛА (рули высоты и направления. элероны, элевоны), интерцепторы. флапероны и управляемые (цельноповоротные) стабилизаторы, дестабилизаторы, кили. Для управления вертолётом используются его несущий винт (винты) и рулевой винт. ОРГТЕХНИКА, оргатехника, организационная техника. - комплекс технич. средств для механизации и автоматизации управленч. работ и инж.-технич. труда. Развитие О. обусловлено научно-технич. прогрессом, усложнением процессов управления, значит. увеличением объёма обрабатываемой информации. К О. относятся: средства составления, копирования и размножения документов (напр., пишущие машины, пишущие автоматы, светокопиров. и электрофотогр. оборудование); средства их хранения и автоматич. поиска (напр., картотеки, поисковые системы); средства микрофильмирования (копиров. аппараты, увеличители, аппараты для чтения микрофотокопий); чертёжно-конструкторская техника (столы, чертёжные доски, приспособления, механизмы и инструменты для чертёжных и графич. работ и т. д.); средства обработки документов (нумераторы, машины для обработки корреспонденции и т. п.); средства внутриучрежденч. связи (аппаратура связи руководителя с подчинёнными, системы дистанц. вызова и др.). К О. относится и т. н. малая О. (авторучки, карандаши, фломастеры и т п.). Эффективность средств О., удобство их использования, как правило, обусловлены комплексным подходом к их; созданию одновременно с др, элементами производств. интерьера: мебельный оборудованием рабочего места, планировкой помещения. См. рис. К ст. Оргтехника, Копировальный аппарат с листораскладочной машиной (а), наборно-пишущая машина (о) и аппаратура факсимильной передача данных (в) ОРГТЕХПЛАН - план организационно-технич. мероприятий, составляемый каждым пром. пр-тием и предусматривающий выполнение работ по повышению производительности труда, совершенствованию машин, оборудования и технологии произ-ва, рацион. использованию материальных ценностей, улучшению качества продукции, культуры произ-ва и техники безопасности, организации профессионально-технич. обучения работающих, улучшению жил. и культурно-бытовых условий. О. - составная часть техпромфинплана. О. согласовывается с фабрично-заводским комитетом профсоюзов и доводится до сведения коллектива пр-тия, является основой для разработки и заключения коллективных договоров. ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ (нем. Order, франц. ordre, от лат. ordo - ряд, порядок, расположение) - тип архит. композиции, осн. на определ. системе сочетания и пластич. обработки несущих (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомых (архитрав, фриз и карниз, образующие антаблемент) частей и деталей стоечно-балочной конструкции. В классич., художественно осмысленную систему О. а. сложились в Др. Греции, получив наименования от соответствующих областей: дорический, ионический и коринфский (см. рис.). Разновидности греческих О. а. в своеобразной трактовке получили распространение в архитектуре Ренессанса, классицизма. В Др. Риме возникли тосканский О. а. (упрощ. вариант дорического) и композитный (или сложный) О. а., сочетающий элементы коринфского и ионического ордеров. Начиная с 15 в. О. а. стал одной из основ зап.-европ. архитектуры (в русском зодчестве начал широко применяться с кон. 17 в.). В 20 в. характерно преим. декоративное использование О. а. К ст. Ордер архитектурный: 1 - 3 - антаблемент (1 - карниз; 2 - фриз; 3 - архитрав); 4 - капитель колонны; 5 - ствол колонны; 6 - база ОРДИНАТА (от лат. ordinatus - упорядоченный) - одна из декартовых координат точки, обычно вторая, обозначаемая буквой у. ОРЕОЛ фотографический (франц. aureole, от лат. corona aureola - золотой венец) - дополнит. почернение (на чёрно-белом фотогр. изображении) или окраска (на цветном), возникающие вблизи краёв (контуров) изображений ярких предметов. О. искажают очертания и расширяют контуры изображения на снимке, приводят к снижению резкости, потере мелких деталей. Возникают из-за отражения света, прошедшего эмульсионный слой, подложкой фотоматериала обратно в эмульсионный слой (О. отражения) или рассеяния света в самом эмульсионном слое (О. рассеяния). Для уменьшения О. увеличивают поглощение света подложкой, наносят спец. противоореольный слой, уменьшают толщину эмульсионного слоя. "ОРЕОЛ" - наименование сов. ИСЗ для исследования физ. явлений в верхней атмосфере Земли, ионосфере и магнитосфере (в высоких широтах) и изучения природы полярных сияний. Осуществлено 3 запуска "О." (1971, 1973, 1981). Науч. аппаратура и программа исследований разработаны сов. и франц. специалистами в рамках проекта "Аркад". Сочетание наземных измерений и спутниковых наблюдений позволило получить новую информацию об околоземном пространстве и геофиз. процессах. Запуски ИСЗ "О." осуществлялись РН "Космос". ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ - примыкающие к месторождениям полезных ископаемых (рудным телам) зоны, в пределах к-рых содержание рудообразующих и нек-рых сопутствующих им хим. элементов в горных породах и рыхлых отложениях (наносах) повышено по сравнению с фоновым. Формирование О. р. связано как с рудообразующими процессами (первичные ореолы - в коренных породах), так и с процессами выветривания (вторичные ореолы - в наносах). Среди вторичных О. р. выделяют механич. (шлиховые), геохим. (солевые), газовые и биогеохим. (в растит. покрове). Выявление О. р. - один из гл. методов геохим. поисков полезных ископаемых. ОРИГИНАЛ-МАКЕТ - завершённое в одном экземпляре (по внеш. элементам и конструкции) будущее издание. Различают О.-м. расчётные, кодированные и для прямого воспроизведения. Расчётные О. - м. - обычные текстовые машинописные оригиналы рукописи, каждая страница к-рых содержит такое же кол-во элементов (знаков в строке, строк и др. включений в текст), сколько их должно быть на странице будущего печатного издания. Для графич. материала на странице оставляется место с учётом его уменьшения. Для изготовления таких О.-м. наиболее пригодны наборно-пишущие машины. Кодированные О.-м. сочетают обычный машинописный текст и записанный на перфоленте или магнитной ленте код, представляющий собой программу управления наборным автоматом. На т. и. неполнокодовой ленте записаны команды общего характера набора, на полнокодовой - набора и вёрстки, т. е. с расчётом выключки строк. О.-м. подготавливается на наборно-программирующих аппаратах. О.-м, для прямого воспроизведения - завершённые по всем элементам страницы будущего издания, предназнач. для перевода (по той или иной технологии) в печатную форму. Различают О.-м.-форму (печатается на спец. формном материале, напр. алюм. фольге, и может быть сразу закреплена на валу малой офсетной машины) и репродуцируемый О.-м. (в зависимости от используемой техники даёт возможность подготовить страницу издания, мало или ничем не отличающуюся от страниц, подготовленных способом металлич. набора). Применение О.-м. сокращает сроки выпуска книжно-журнальных изданий, в т. ч. вследствие значит. уменьшения объёма издат. корректуры набора и отказа от корректурного обмена между типографией и издательством. ОРИЕНТАЦИЯ (франц. orientation, букв. - направление на восток) космического аппарата - 1) определённое угловое положение, к-рое придаётся КА относительно небесных тел, силовых линий магнитного и гравитац. полей или иных заданных направлений в пространстве. 2) Управление угловым движением КА на участках свободного полёта, т, е. придание его осям определ. положения относительно заданных направлений. Один из видов управления движением КА. Может осуществляться как автоматически, так и вручную (если в управлении О. участвует космонавт). Допускаемая погрешность О. определяется поставл. задачей - от 5 - 15° (О. солнечных батарей) до неск. угловых секунд (астрономич. наблюдения). ОРИЕНТИР-БУССОЛЬ - прибор для ориентирования лимба угломерного инструмента относительно магнитного меридиана. Применяется в геодезии, навигации и др. (см. Буссоль). ОРИЕНТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ в машиностроении - применяется для ориентации заготовок или деталей при их обработке на автоматич. линиях (по определ. геом. или др. признаку). О. м. выполняет 3 осн. операции: выделяет заготовку из общей массы, придаёт ей необходимое положение и сохраняет его в условиях перемещения или хранения в бункерах, лотках и т. п. ОРЛОН - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна. ОРНАМЕНТ (от лат. ornamentum - украшение) архитектурный - декоративный узор, состоящий из ритмически упорядоч. элементов и украшающий архит. сооружения, их отд. части и детали; служит дополнит. средством художеств. выразительности в архитектуре. Характер О. определяется его ролью в архит. композиции, особенностями тех её элементов, на к-рых размещается О., материалом и способом выполнения. См. рис. К ст. Орнамент. Орнаментальная роспись опорного столба. Гостиница"Юность". Москва ОРНИТОПТЕР [от греч. ornis (ornithos) - птица и pteron - крыло] - ЛА тяжелее воздуха, осн. на принципе полёта птиц путём применения гребных движений машущих крыльев. ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - комплекс гидротехнич. сооружений для забора воды из источника, распределения её по орошаемой площади и для полива. В состав регулярно действующей самотёчной О. с. входят: источник орошения, головное водозаборное сооружение, магистр. канал, сеть распределит. каналов,^внутрихоз. сеть каналов, сеть водосбросных (дренажных) каналов, сооружения на каналах (водозаборы, перепады, быстротоки, водосбросы, акведуки, дюкеры и др.). О. с. механич. орошения, кроме того, имеет насосные станции, трубопроводы и пр. См. рис. К Ст. Оросительная система. Оросительный канал в Средней Азии ОРОСИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА - самоходная машина для проветривания и дождевания карьеров. Проветривание осуществляется при помощи авиац. двигателя и возд. винта, орошение - при помощи гидромонитора и коллектора с форсунками. Дальнобойность горизонтальных воэд. струй ок. 1000 м, вертик. - ок. 140 м. ОРОТРОН [от о(ткрытый) р(езонатор) и ...трон] - электровакуумный прибор, применяемый в качестве генератора миллиметровых и субмиллиметровых волн гл. обр. в радиоспектроскопии. Электромагнитные волны в О. возбуждаются в результате взаимодействия электронного пучка с периодич. структурой открытого резонатора. ОРОШЕНИЕ, ирригация, - совокупность гидротехнич. мероприятий для искусств. повышения влажности почвы с целью создания в ней благоприятного режима, необходимого для получения высоких и устойчивых урожаев с.-х. культур. Различают след. осн. способы О.: поверхностный полив - вода распределяется самотёком по поверхности орошаемого участка; дождевание - вода разбрызгивается дождевальными установками в виде искусств. дождя над орошаемым участком и растениями; подпочвенное О. - вода подаётся в увлажняемый слой почвы по пролож. в грунте трубам. ОРТ (нем. Ort) - горизонтальная подз. горная выработка, не имеющая непосредств. выхода на поверхность земли, проводимая в крест простирания залежи полезного ископаемого. ОРТИКОН (от греч. orthos - прямой, правильный и eikon - изображение) - передающий электроннолучевой прибор с накоплением электрич. заряда на Фоточувствит. мишени и считыванием заряда пучком медл. электронов. Назв. "О." обусловлено тем, что электронный луч падает перпендикулярно на поверхность мишени (см. рис.). Под действием света от объекта передачи на поверхности мишени (состоящей из сигнальной пластины и мозаичного фотокатода) создаётся потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещённости оптич. изображения объекта. Считывающий электронный луч, обегая построчно мозаичную структуру мишени, формирует в цепи сигнальной пластины видеосигнал. Хар-ка "свет - сигнал" О. линейна во всем рабочем диапазоне освещённости. В 50-х гг. О. заменен более совершенным суперортиконом. Ортикон: 1 - мозаичный фотокатод; 2 - тормозящий электрод; 3 - коллектор; 4 - отклоняющая катушка; 5 - фокусирующая катушка; 6 - корректирующая катушка; 7 - электронный прожектор; Пр - предмет; Об - объектив; Ra - нагрузочный резистор; Сп - разделительный конденсатор ОРТИТ (от греч. orthos - прямой, правильный; по форме кристаллов и расположению в них трещин под прямым углом), алланит, - минерал группы эпидота, силикат редких земель, кальция, железа и алюминия. Содержание редких земель изменчиво: оксида церия 3 - 10%, оксида лантана 4 - 8%. оксида иттрия 0,8 - 4%; иногда присутствует до 2,5% оксида тория. Цвет от бурого до черного, блеск смолистый. Тв. по минералогич. шкале ок. 6; плотн. ок. 4000 кг/м3 (у изменённых разновидностей 2700 кг/м3). Радиоактивен. Используется для получения редкозем. элементов, особенно церия. ОРТО-, МЕТА-, ПАРА- в х и м и и - приставки, употребляемые в органич. химии для обозначения положения двух заместителей относительно друг друга в бензольном кольце. Положение 1,2 наз. "орто-", 1 3 - "мета-", 1,4 - "пара-" (см., напр., Фталевые кислоты). Приставки орто- и мета- используются также в тривиальных назв. неорганич. кислородных к-т с разл. степенью гидратации, напр., H3PO4-ортофосфорная к-та, НРО2 - метафосфорная. ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ - см. Проекция. ОРТОКЛАЗ (от греч. orthos - прямой и klasis - раскалывание, разлом) - породообразующий минерал калиевый полевой шпат K[AlSi3O8]. Цвет белый серый, розовый и др. Тв. по минералогич. шкале 6,5; плотн. 2550-2650 кг/м3. О.- одна из гл. составных частей гранитов, гнейсов и др. изверж. и метаморфич. пород. Широко применяется в чистом виде в произ-ве стекла и электрокерамики. ОРТОПТЕР (от греч. orthos - прямой, вертикальный и pterdn - крыло) - орнитоптер, у к-рого крылья движутся только вверх и вниз. ОСАДКА - 1) в металлообработке - процесс обработки давлением, в результате к-рого уменьшается высота заготовки и одновременно увеличиваются её поперечные размеры (производят на прессах и молотах, см. рис.). 2) В шахтных печах - скачкообразное смещение вниз (обрушение) столба шихтовых материалов, преим. в металлургич. (гл. обр. доменных) печах при неровном ходе плавильного процесса. 3) О. грунта - вертик. смещение поверхности основания, вызванное увеличением действующей на него нагрузки. О. обычно происходит неравномерно во времени. Она должна быть меньше предельно допускаемой, к-рую устанавливают исходя из конструктивных особенностей возводимого сооружения и эксплуатац. условий. Схема осадки заготовки ОСАДКА судна - расстояние от грузовой ватерлинии до самой нижней точки судна в средней его части; линейная величина, характеризующая погружение судна ниже уровня воды. Значения осадок носом и кормой определяют посадку судна: аа "ровный киль", с дифферентом на нос или на корму. ОСАДКОМЕР, дождемер, - прибор для измерений атм. жидких и твёрдых осадков. О. состоит из сосуда (ведра), в к-рый собираются осадки, и приспособлений, предотвращающих выдувание из него осадков (см. рис.). Устанавливают О. так, чтобы приёмная поверхность ведра находилась на высоте 2 м над почвой. К О. придаётся мерный стакан с делениями, по к-рым измеряют кол-во выпавших осадков (в мм); кол-во твёрдых осадков определяют после того, как они растают. Осадкомер: 1 - носок для слива осадков; 2 - воронкообразная диафрагма; 3 - ведро для сбора осадков; 4 - защитный конус; 5 - стойка ОСХДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - породы, образовавшиеся путём осаждения гл. обр. в водной среде минер. и органич. в-в и последующего их уплотнения и изменения. О. г. п. покрывают ок. 3/4 земной поверхности и составляют ок. 10% массы земной коры. В зависимости от механизма формирования О г. п. разделяются на обломочные, хим. и биогенные (включая биохим.). По составу различают карбонатные, кремнистые, соленосные (сернокислые, галоидные), углистые (и битуминозные), фосфатные и др. О. г. п., по структуре - рыхлые (осадки) и уплотнённые (собственно О. г. п.). Среди О. г. п. преобладают глинистые (глины, аргиллиты, глинистые сланцы) - ок. 50%, песчаные (пески и песчаники) и карбонатные (известняки, доломиты и др.) - в сумме ок. 45%. В О. г. п. заключено свыше 75% всех полезных ископаемых (уголь, нефть, торф, горючие газы, алюм. и марганцевые, отчасти также жел. руды, фосфориты, кам. и калийные соли, известняки, доломиты, глины, пески и др.). ОСАДОЧНЫЙ ШОВ - шов между частями зданий и сооружений, возводимых на разл. по физ.-механич. св-вам грунтах, а также отличающихся друг от друга высотой или нагрузками. Обычно О. ш. выполняет также и ф-ции температурно-усадочных швов, а в сейсмич. р-нах - антисейсмических. О. ш. должен разделять как само сооружение, так и его фундамент, чтобы обеспечить свободное взаимное смещение по вертикали разделённых им частей сооружения. ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ - технологич. процесс обработки воды с целью уменьшения содержания в ней примесей, обусловливающих мутность, к-рая ограничивает использование (или препятствует использованию) воды для питьевых и технич. целей. О. в. производят в отстойниках и на фильтрах. На тепловых электростанциях, гор. водопроводах и водоочистных установках пром. пр-тий предварительно производят коагуляцию воды. ОСВЕЩЁННОСТЬ - величина, равная отношению светового потока, падающего на поверхность. к площади освещаемой поверхности. Единица О. (в СИ) - люкс (лк). См. также Фот. ОСВЕЩЁННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, о б л у ч ё н н о с т ь, - величина Ее, равная отношению потока излучения, падающего на поверхность к площади освещаемой поверхности: Ее - dФе/dS, где dФе - поток излучения, падающего на малый элемент поверхности площадью dS. Единица О. э. (в СИ) - Вт/м2. ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ - процесс вызова притока продукции из пласта после завершения стр-ва или ремонта скважины. О. с. производится последоват. заменой тяжёлого буровогв р-ра, заполняющего скважину при вскрытии пласта, жидкостями и газожидкостными смесями с меньшей плотностью (в случае нефт. скважины вначале водой, затем нефтью и нефтегазовыми смесями) с соответствующим снижением давления столба жидкости в скважине на пласт. Для О. с. в нее спускаются насосно-компрессорные трубы, позволяющие промывать скважину разл. жидкостями и газожидкостными смесями. ОСЕВАЯ НАГРУЗКА - вес, приходящийся на ось автомобиля и создающий нагрузку на полотно дороги. Автомобили с большой О. н. быстро разрушают дорожное покрытие, в особенности если оно не имеет прочного основания. Поэтому во всех странах О. н. грузовых автомобилей и автопоездов ограничены. В СССР принята 2-лимитная система О. н., согласно к-рой все автомобили и автопоезда делятся на 2 группы - А и Б. К гр. А относятся автомобили и автопоезда, допускаемые к эксплуатации на дорогах I и II категорий, имеющих усовершенств. капит. покрытие с прочным основанием. К гр. Б. относятся все автомобили и автопоезда, предназнач. для эксплуатации. на всей сети дорог СССР. Для автомобилей и прицепов гр. А макс. О. н. установлена 100 кН, а для автомобилей и прицепов группы Б - 60 кН, если расстояние между осями 3 м и более. Если расстояние между осями менее 3 м, то О. н. снижается до 90 кН (для гр. А) и до 55 кН (для гр. Б). Для автобусов лимитируемые О. н. неск. увеличены, а для грузовых карьерных (внедорожных) автомобилей О. н. ещё больше. . ОСЕВАЯ ФОРМУЛА - см. в ст. Колесная формула. ОСЕВОЙ НАСОС - лопастный насос, в к-ром жидкость перемещается вдоль оси рабочего колеса (см рис.). О. в. для перемещения газов и повышения их давления (в частности, воздуха) наз. осевыми вентиляторами и компрессорами. В зависимости от того, может или не может регулироваться положение лопастей, различают поворотнолопастные и жестколо-пастные О. и. Схема осевого насоса. 1 - корпус; 2 - направляющий аппарат; 3 - рабочее колесо; 4 - лопасть ОСЕЛОК - брусок из мелкозернистого абразивного материала для доводки лезвий реж. инструментов (резцов, пил, ножниц, бритв и т. п.)после их заточки. ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ ТОЧКА - точка небесной сферы, в к-рой небесный экватор пересекается с эклиптикой. В О. р. т. Солнце, при его видимом годовом движении, переходит из Северного полушария небесной сферы в Южное (23 сентября). ОСЛАБЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - частичное удаление серебра из фотослоя для уменьшения оптич. плотности участков фотоизображения, напр., для понижения вуали или изменения контраста. О. ф. производится ослабителями, содержащими окислитель серебра и образующими соль, растворимую в воде. В цветной фотографии при О. ф. удаляется часть красителя, что позволяет изменять как прозрачность изображения, так и его окраску. ОСЛАНЦЕВАНИЕ - искусств. увеличение зольности осевшей в горных выработках угольной пыли до концентрации, исключающей возможность её воспламенения и взрыва. Состоит в том, Что поверх слоя угольной пыли распределяется инертная пыль (0,14 - 1 кг на 1 м3 выработки), приготовленная из известняков, доломитов и т. п. Механич. О. производится спец. машинами, распыляющими инертную пыль с помощью вентиляторов. ОСМИЙ (от греч. osrae - запах) - хим. элемент из группы платиновых металлов, символ Os (лат. Osmium), ат. н. 76, ат. м. 190,2. О. - белый с серо-голубым оттенком металл; плотн. 22 500 кг/м3, tпл 3050 °С. В природе встречается в виде минералов группы осмистого иридия, иногда вместе с самородной платиной, как изоморфная примесь в сульфидах меди и никеля. Добывается совм. с платиной и др. платиновыми металлами. О., а также его природные и искусств. сплавы с др. платиновыми металлами, благодаря их высокой твёрдости, корроз. стойкости и износостойкости, используются для изготовления изнашивающихся деталей точных измерит. приборов, наконечников перьев в авторучках и т. д. О. и его соединения - хорошие катализаторы разл. процессов (напр., синтеза аммиака, гидрогенизации). Оксид OsCu имеет резкий запах (отсюда назв. элемента). ОСМОЛ, смоль ё, - сильно просмолённая древесина пней и стволов хвойных деревьев (преим. сосны). Наибольшее значение имеет пневой О. - естественно просмолившаяся ядровая часть пня. О. применяется в качестве сырья для канифольно-экстракционного, а также смолоскипидарного произ-ва. ОСМОС (от греч. osmos - толчок, давление) - диффузия в-ва (обычно растворителя) через мембрану полупроницаемую, разделяющую чистый растворитель и р-р или 2 р-ра различной концентрации и проницаемую только для растворителя (см. рис,). Вследствие этого возникает осмотическое давление, к-рое зависит от концентрации р-ра и природы растворённого в-ва. О. играет важную роль в растит. и животных организмах. В технике применяют обратный осмос. К статьям Осмос, Осмотическое давление. Схема осмометра: 1 - сосуд, в котором находится раствор; 2 - полупроницаемая мембрана; 3 - трубка, в которой по высоте Н столба жидкости измеряется осмотическое давление ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - избыточное гидростатич. давление р-ра, препятствующее диффузии растворителя через полупроницаемую мембрану (см. Осмос). О. д. обусловлено различием значений химического потенциала растворителя по обе стороны полупроницаемой мембраны. О. д. играет важную роль в процессах жизнедеятельности - в живых клетках О. д. достигает неск. МПа. Измерение О. д. (осмометрия) осуществляют для определения молекулярных масс разл. соединений. См. рис. ОСНОВА в ткачестве - нити, идущие параллельно друг другу вдоль ткани; в процессе выработки ткани переплетаются с нитями утка, располож. к ним обычно перпендикулярно. ОСНОВАНИЯ - класс хим. соединений. Обычно О. наз. в-ва, содержащие гидроксильную группу ОН и диссоциирующие в видном р-ре с образованием иона ОН-. Растворимые О. наз. щелочами. К сильным О. относятся полностью диссоциирующие в воде [NaOH, Ba(OH)t и-др.], к слабым - диссоциирующие неполностью. По совр. представлениям, понятие "О." распространяется на более широкий круг соединений (см. Кислоты). ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ - массив грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от сооружения. О. с. могут быть естественными, если подошва фундамента опирается на естеств. неукреплённый грунт, и искусственными, когда при наличии слабого грунта последний преобразуется к.-л. способом (закрепляется, уплотняется или заменяется). Осн. требование, предъявляемое к О. с., - необходимость обеспечения общей устойчивости массива грунта к геологи ч. процессам и сейсмич. воздействиям (отсутствие оползней, сдвигов, расчленённого рельефа местности, выветренности грунтов и др.). Возможная деформация О. с. не должна превышать допускаемую для принятой конструкции сооружения и условий его эксплуатации. ОСНОВНАЯ ВЕЛИЧИНА - физ. величина в нек-рой системе величин, принятая за независимую и используемая для определения др. величин этой системы. Напр., в системе величин lmt имеются три осн. величины - длина (обозначение l), масса (обозначение т) и время (обозначение t). ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА системы единиц - ед. осн. физ. величины, выбранная произвольно при построении системы единиц. Напр., в СИ осн. единицами являются метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, кандела. ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - цехи и участки пром. пр-тия, перерабатывающие сырьё, материалы и полуфабрикаты в готовую продукцию или её составные части. Цехи и участки, не занятые в О. п., составляют вспомогательное производство. ОСНОВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - водорастворимые органич. красители (азокрасители и др.), диссоциирующие с образованием окраш. катиона. Из-за низкой светостойкости применяются гл. обр. в произ-ве нетекст, материалов (бумаги, лент для пишущих машин и т. д.). См. также Катионные красители. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ н а р о д н о г о хозяйства - совокупность материально-веществ. ценностей, действующих в течение длит. времени: здания, сооружения, машины, оборудование, трансп. средства, рабочий и продуктивный скот и др. О. ф., функционирующие в сфере материального произ-ва, наз. производств. осн. фондами, в непроизводств, сфере - непроизводств, осн. фондами. О. ф. нар. х-ва - важнейшая и наиболее быстро возрастающая часть нац. богатства. О. ф. в денежном выражении наз. осн. средствами. ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА - три цвета, смешением к-рых в разных пропорциях можно получить цвет, неотличимый от любого цвзта. Число возможных систем О. ц. бесконечно. Часто О. ц. являются красный, зелёный и синий. ОСНОВОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА - трикот. машина (плоская или круглая) для выработки трикотажа разл. видов. О. м. - машина продольного вязания. Нити прокладываются одновременно на все иглы гребёнками, каждая на свою иглу. О. м. отличаются классом (числом игл на 1 ед. длины игольницы), числом гребёнок (от 2 до 8), шириной рабочей части игольницы (от 2 до 6 м). О. м. бывают одинарные и двойные. Последние имеют 2 игольницы. О. м. применяют для выработки трикотажа разл. назначения: белья, платьев, костюмов, спортивных изделий, гардин, ковров, искусств. меха, полотен технич. назначения и т. п. ОСНОВОНАБЛЮДАТЕЛЬ - то же, что ламель-ный прибор. ОСОБО ЛЁГКИЙ БЕТОН - бетон со средней (по объёму) плотностью менее 500 кг/м3; применяется гл. обр. в качестве теплоизоляц. материала для ограждающих конструкций здании. К О. л. б. относят ячеистые бетоны - газобетон, пенобетон, а также бетоны на наиболее лёгких пористых заполнителях (вспученном перлите, вермикулите и др.). ОСОБО ТЯЖЁЛЫЙ БЕТОН - бетон со средней (по объёму) плотн. более 2500 кг/м3; применяется для защиты от ионизирующих излучений в спец. сооружениях (АЭС и т. п.). Для получения О. т. б. используют тяжёлые природные или искусств. заполнители (железные руды, барит, чуг. скрап, обрезки стали и др.). ОСТ, отраслевой стандарт, - г см. Стандарт. ОСТАЛИВАНИЕ - то же, что железнение. ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - часть деформации, не исчезающая после устранения воздействий, вызвавших её. ОСТАТОЧНАЯ ИНДУКЦИЯ - магнитная индукция в в-ве при напряжённости магнитного поля, равной нулю. Наблюдается в ферромагнетиках. О. и. определяется не только магнитными св-вами в-ва, но и характером магнитных воздействий, предшествовавших рассматриваемому состоянию ("магнитная предыстория"). О. и. достигает Макс. значения, если предварительно в-во было намагничено до насыщения, а затем напряжённость магнитного поля была монотонно уменьшена до нуля. См. Гистерезис магнит- ОСТАТОЧНАЯ НАМАГНИЧЕННОСТЬ - намагниченность в-ва при напряжённости магнитного поля, равной нулю. О. н. наблюдается в ферромагнетиках. Её значение зависит от магнитных св-в в-ва и его "магнитной предыстории". Связь между О. н. М и остаточной индукцией В выражается ф-лой: В = n0М, где n0 - магнитная постоянная. При нагревании выше Кюри точки О. н. исчезает. О. н. используют в системах записи и хранения информации (напр., на магнитной ленте), при изготовлении пост. магнитов и т. п. "ОСТИН" (Austin) - назв. легковых автомобилей, выпускаемых одноимённой фирмой с 1907, а с 1980 - отделением "Бритиш Лейленд каре труп" (British Ley land Cars Group) компании "Бритиш Лейленд" (British Ley land) в Великобритании. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого, малого и ср. классов (рабочий объём двигателей 1 - 2 л, мощность 30 - 112 кВт, Макс. скорость 130 - 205 км/ч). Особенность автомобилей "О." - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль "Остин" ОСТОЙЧИВОСТЬ судна - способность судна, отклонённого внеш. моментом от положения равновесия, возвращаться в исходное положение после прекращения действия этого момента; одно из важнейших мореходных качеств судна. Различают О. поперечную и продольную (при наклонениях судна соответственно в поперечной и продольной плоскостях), а по характеру противодействия внеш. силам - статическую и динамическую. Мерами остойчивости служат метацентрич. высота (см. Метацентр), восстанавливающий момент при статич. наклонении и работа восстанавливающего момента при динамич. наклонении. ОСУШЕНИЕ - отвод грунтовых и поверхностных вод от зданий, сооружений, с территории населённых мест, а также с площадей, предназнач. для с.-х. освоения или проведения сан.-оздоровит, мероприятий. Для удаления (отвода) воды служат осушит. и отводные каналы, отводящие дренажи, водопони-жающие установки. ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ полезных ископаемых - комплекс мероприятий по борьбе с подз. водами при стр-ве и эксплуатации горных пр-тий. На карьерах О. м. включает также отведение поверхностных вод. О. м. осуществляют при помощи водопонижающих (иногда водопоглощающих) скважин, дренажных шахтных стволов и штреков, сквозных и забивных фильтров, водопонижающих колодцев и т. п. ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СУДНА - судовая система, служащая для удаления воды, скапливающейся в помещениях судна. О. с. с. включает приёмные и отливные патрубки, трубопроводы, насосы и арматуру, а также сепараторы, очищающие откачиваемую за борт воду от загрязнения нефтепродуктами. ОСУШКА ГАЗА - процесс удаления водяных паров из газа для борьбы с образованием гидратов углеводородных газов и водяных пробок в трубопроводах. О. г. обычно проводится в 2 этапа: предварительная - путём охлаждения в установках низкотемпературной сепарации с применением ингибиторов гидратообразования и полная - в абсорбц. установках с применением жидких и твёрдых поглотителей паров воды - диэтиленгликоля, силикагеля и цеолитов. ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo - качаюсь и ...граф) - измерит. прибор для визуального наблюдения или регистрации функцией, связи между двумя или более величинами, характеризующими к.-л. физ. процесс. Наиболее часто О. используют для наблюдения изменений силы тока или напряжения во времени, а также для измерений разл. электрич. величин: амплитуды тока и напряжения, частоты, сдвига фаз, глубины модуляции, длительности и частоты повторения электрич. импульсов и др. С помощью О. можно также наблюдать и записывать быстро меняющиеся неэлектрич. величины (давление, темп-ру, влажность и др.), предварительно преобразовав их в электрич. сигналы. По принципу действия различают осциллографы светолучевые и осциллографы электронно-лучевые. ОСЦИЛЛОГРАФ СВЕТОЛУЧЕВОЙ, шлейфевый, вибраторный, - регистрирующий измерит. прибор, действие к-рого осн. на использовании зеркального гальванометра - магнитоэлектрич. (при записи изменяющихся силы тока, напряжения) или электродинамич. (при записи мгнов. значений мощности) в сочетании с оптич. системой. Обычно состоит из набора шлейфов (гальванометров в виде лёгкой петельки из очень тонкой проволоки с укреплённым на ней небольшим зеркальцем, помещаемой между полюсами пост. магнита), оптич. системы (содержащей осветитель, линзы, диафрагмы, зеркальный барабан развёртки, экран визуального наблюдения) и приспособления для протяжки носителя записи (фотоплёнки или светочувствит. бумаги), на к-ром фиксируются отклонения светового луча, отражённого зеркалом гальванометра (см. рис.). Часто О. с. снабжают также отметчиком времени. Скорость протяжки светочувствит. материала от 1 до 5000 мм/с. О. с. применяют для исследования физ. процессов, частота к-рых не превышает 20 - 25 кГц. При помощи О. с. можно одновременно регистрировать до 64 разл. процессов. При записи изменений напряжения в О. с. последовательно с гальванометром включают добавочный резистор (см. Магнитоэлектрический измерительный прибор). К ст. Осциллограф светолучевой. Принципиальная схема осциллографа: Г - гальванометр; S1,2 - осветители; Л1-2 - линзы; ЗБ - зеркальный барабан (развёртка); ЭВ - экран визуального контроля; ЛМ - лентопротяжный механизм (фотоплёнка); Д - диск с отверстиями; ОЗ, O31 - отражательные зеркала; K1 - конденсор; ОВ - отметчик времени; S - N - магнитная система гальванометра; К - кассета ОСЦИЛЛОГРАФ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ - регистрирующий измерит. прибор, действие к-рого осн. на использовании осциллографического электронно-лучевого прибора, предназначен для визуального наблюдения или записи (фотографирования) электрич. процессов: периодич. непрерывных и импульсных с частотой до 1 ГГц и выше, а также непериодич. процессов продолжительностью 0,1 во и менее. Исследуемый процесс отображается на экране О. э.-л. в виде графиков или фигур (осциллограмм), представляющих функцион. зависимость обычно двух величии. Для наблюдения процессов, развёрнутых во времени, к горизонтальным отклоняющим пластинам ЭЛП подводится напряжение развёртки от генератора напряжения пикообразной формы. Длительность развёртки - от долей не до 20 с. Измеряемый сигнал подаётся на вертик. отклоняющие пластины ЭЛП непосредственно или через усилитель (с полосой пропускания до 500 МГц). Существуют О. э.-л. одно- и многолучевые, в моноблочном исполнении и со сменными блоками, что значительно расширяет их возможности. Схема сверхвысокочастотного (широкополосного) осциллографического электронно-лучевого прибора: 1 - подогреватель катода; 2 - катод; 3 - ускоряющий электрод; 4 - коаксиальные вводы сигнала; 5 - электропроводящее покрытие (аквадаг); 6 - выводы системы послеускорения; 7 - катодолюмивесцентный экран; 8 - спиральный электрод системы послеускорения; 9 - стеклянный баллон; 10 - горизонтально отклоняющие пластины; 11 - спиральная отклоняющая (в вертикальном направлении) система; 12 - анод; 13 - модулятор ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - приёмный электронно-лучевой прибор, предназнач. для отображения электрич. сигналов и процессов в графич. форме; осн. элемент электронно-лучевого осциллографа. В О. э.-л. п. используется электростатич. отклоняющая система, состоящая в простейшем случае из двух пар отклоняющих пластин. Регистрируемый электрич. сигнал (напряжение) подаётся на одну пару пластин, вызывая отклонение электронного луча в вертик. направлении, в то время как на др. пластины подаётся сигнал временной развёртки, отклоняющий луч с пост. скоростью в горизонтальном направлении. В результате на люминесцентном экране воспроизводится график (осциллограмма) изучаемого процесса в декартовой системе координат. В зависимости от характера регистрируемых сигналов и особенностей их воспроизведения О. э.-л. п. подразделяют на низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные; запоминающие, высоковольтные, многолучевые, с радиальным отклонением луча и др. Разрешающая способность отд. О. э.-л. п. (оцениваемая по ширине линии осциллограммы) достигает 50 мкм, чувствительность к отклонению - 10 мм/В. См. рис. ОСЦИЛЛЯТОР (от лат. oscillo - качаюсь) - система, совершающая механич. (напр., маятник), электромагн. (напр., колебат. контур) или др. колебания. По характеру колебаний различают О. гармонич. и негармонические. В зависимости от числа степеней свободы О. бывают одномерные и многомерные. Понятие "О." - колеблющийся электрич. диполь - широко используется в оптике. В квантовой механике энергия линейного (с одной степенью свободы) гармония. О., колеблющегося с частотой v, может принимать лишь дискретные (квантованные) значения En = hv (n + 1/2), где n = 0,1, 2, ... - квантовое число, h - Планка постоянная, hv/2 - нулевая энергия О. ОСЬ - деталь, обычно удлинённой цилиндрич. формы, служащая для поддержания вращающихся вместе с ней или вокруг неё разл. деталей или механизмов машины и не передающая полезного крутящего момента. Невращающаяся О. опирается на неподвижные опоры, а вращающаяся устанавливается в подшипниках. ОТБЕЛИВАНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - удаление из фотослоя серебра путём образования с ним соединений, растворимых в воде или образующих прозрачные (белые) структуры в эмульсии. Осуществляется в р-ре, содержащем окислитель серебра (железосинеродистый двухромовокислый или марганцевокислый калий и др.). Применяется при обращении фотографическом, ослаблении фотографическом и т. п. ОТБЕЛИВАНИЕ ЧУГУНА - получение белого чугуна, обладающего повыш. твёрдостью и износоустойчивостью (напр., для ободьев колёс шахтных вагонеток), путём местного увеличения скорости охлаждения отливки. Осуществляется установкой в литейную форму металлич. вставок-холодильников, окрашиванием форм красками, содержащими порошки карбидообразующих элементов, напр. теллура. ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ГЛИНЫ - глинистые горные породы, преим. монтмориллонитового состава, иногда с цеолитами^ обладающие резко выраж. сорбционными св-вами. В качестве природных сорбентов применяются в осн. для очистки жидкостей, в т. ч. воды и нефти; в текст. пром-сти - для удаления жиров и масел; в мыловаренной, косметич., фарма-цевтич. и пищ. пром-сти. См. также Бентонит, ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗЕМЛИ - природные сорбенты, т. е. горные породы (отбеливающие глины, диатомит, трепел, опока, бокситы), применяемые в качестве поглотителей жиров, масел, смол, пигментов и др. загрязняющих в вредных примесей при очистке воды, нефти и нефтепродуктов, растит. масел, вин, соков, тканей и мн. др. материалов и продуктов. ОТБЕЛКА - то же, что беление, ОТБОЙКА в горном деле - отделение части полезного ископаемого (с одноврем. его дроблением) от массива горных пород. Различают след. способы О.: взрывной, механич., гидравлич., гидровзрывной. ОТБОЙКА В ЗАЖАТОЙ СРЕДЕ - метод взрыв-вой отбойки, когда у открытой поверхности горного массива, в сторону к-рой должно проявляться действие взрыва, остаётся неубранной ранее взорванная порода. В результате этого уменьшается ширина развала взорванной породы, улучшается её дробление, уменьшается разубоживание руды. Применяется на карьерах и в подз. рудниках. ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - ручная машина ударного действия. О. м. бывают пневматич. (см. рис.) и алектрич. Применяются для отделения горных пород от массива, разрыхления уплотнённых грунтов, разборки кам. или кирпичной кладок и т. д. Отбойный молоток ОТБОР ПАРА - отвод пара из^ промежуточных ступеней паровой многоступенчатой турбины. Отобранный пар используется для собств. нужд ТЭС (на подогрев питат. воды, её термич. дегазацию, питание эжекц. установок, конденсаторов и т. д.) и для отопит. и производств. нужд потребителей. ОТБОРТОВКА - операция листовой штамповки. Различают внутр. О. (см. рис.), при к-рой в полой или плоской заготовках с отверстием образуется отверстие большего диаметра, окружённое кольцевым бортом, и нар. О., при к-рой борт образуется по внеш. контуру плоской заготовки. Схема внутренней отбортовки: 1 - заготовка; 2 - пуансон; 3 - прижим; 4 - матрица; 5 - подкладка ОТВАЛ - насыпь на земной поверхности из пустых пород, некондиц. полезных ископаемых или отходов. В карьерах различают О. внутренние (в контуре карьера и внешние. Для образования и планировки О. используют консольные отвалообразователи, экскаваторы, транспортно-отвальные мосты, бульдозеры. Нa обогатит. ф-ках, металлургич. з-дах, электростанциях и др. в О. складируют шлаки, хвосты и др. ОТВАЛ ПЛУГА - рабочая часть корпуса плуга, предназнач. для подъёма пласта почвы, подрезанного лемехом, деформирования его, оборачивания верхним слоем вниз и отваливания в борозду. По форме рабочей поверхности О. п. разделяются на цилиндрич., культурные, полувинтовые и винтовые (см. рис.). По конструктивному выполнению О. п. бывают цельные, составные (из двух частей), пластинчатые, прутковые, роликовые и др. На выпускаемых в СССР плугах наибольшее применение получили культурные и полувинтовые отвалы. О. п. изготовляют из 3- или 2-слойной стали и подвергают закалке. На плугах для скоростной пахоты (до 12 км/ч) применяют отвалы со спец. формой рабочей поверхности, к-рая обеспечивает норм. оборот пласта, хорошее прошение и слитную поверхность пахоты. К ст. Отвал плуга: а - цилиндрический; б - культурный; в - полувинто-вой; г - винтовой; 1 - отвал; 2 - лемех ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ консольный - горная машина непрерывного действия для перемещения в отвал вскрышных пород на карьерах. О. выполняется на рельсовом, гусеничном, шагающем и шагающе-рельсовом ходу; имеет приёмную и отвальную консоли, оборуд-ванные конвейерами. Длина приёмной консоли - до 60 м, отвальной - до 220 м. Производительность - до 12 500 м3/ч. Масса - до 7000 т. См. рис. Отвалообразователь ОТВЕРДЕВАНИЯ ПРИНЦИП - одно из исходных положений статики, согласно к-рому равновесие любой изменяемой механич. системы не нарушится, если эта система внезапно отвердеет. О. п. широко применяется в инж. расчётах. ОТВЕРЖДЁНИЕ - необратимый переход жидких олигомеров или (и) мономеров в твёрдые неплавкие и нерастворимые (сетчатые) полимеры. Происходит с участием функциональных групп олигомера и (или) введённого в систему отвердителя, а также под действием излучений высокой энергии. Осуществляется при обычных или повыш. темп-pax (соответственно "холодное" и "горячее" О.). Важная технологич. операция при формовании изделий из реактопластов. герметизации заливочными компаундами, получении клеевых соединений и лакокрасочных покрытий. ОТВЁРТКА - слесарно-сборочный инструмент для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов. Для ускорения завинчивания применяют механич. О., вставляемые в патрон ручной сверлильной машины. ОТВЕС - груз, свободно подвешенный на тонкой гибкой нити. Под действием силы тяжести груза нить принимает направление, наз. отвесной линией. С помощью О. приближённо определяют вертик. направление, напр., пристроит., столярных работах. ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ - канал для отвода воды, прошедшей через турбины ГЭС, в русло реки. Чаще всего представляет собой земляную выемку в пойме или русле реки, имеет бетонную и кам. облицовку откосов, защищающую от размыва. ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК) - см. в ст. Контроль качества. ОТДЕЛИТЕЛЬ - электрич. аппарат для автоматич. отключения отд. участков электрич. сети высокого напряжения при отсутствии в них тока. Время отключения не превышает 0,1 с. Применяется самостоятельно или в сочетании с короткозамыкателем. ОТДЕЛКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - комплекс хим., физ.-хим. и механич. процессов и операций для придания материалам ценных потребит, св-в. Осн. процессы О. т. м.: беление, крашение, печатание и аппретирование (заключит. отделка). ОТДЕЛОЧНАЯ ОБРАБОТКА, финишная обработка, - заключит, операции механич. обработки деталей машин, обеспечивающие высокое качество обработанных поверхностей. К О. о. относятся тонкое точение, фрезерование, шесингование, чистовое (отделочное) шлифование, доводка, притирка, полирование, хонингование, суперфиниширование. О. о. является также обработка поверхностей без снятия стружки: волочение, чеканка, вальцовка, калибрование, обкатка. Разновидность О. о. - поверхностное пластическое деформирование: раскатка роликами и шариками, дробеструйная обработка, обкатка зубчатыми валками, дорнование и т. п. ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в деревообработке - машины для создания на поверхностях изделий из древесины или древесных материалов декоративно-защитных покрытий из лакокрасочных или плёночных материалов. Различают след. О. о.: для подготовки поверхностей (крашения, грунтования и шпатлевания, нанесения текстурного рисунка), для нанесения лакокрасочных материалов (распылит, камеры, резервуары, лаконаливные машины), для отверждения покрытий (сушильные камеры, установки для облучения покрытий), для промежуточного шлифования и облагораживания покрытий (машины для выравнивания, шлифования и полирования), для нанесения плёночных покрытий (многооперац. агрегаты). ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в с т р о и т е л ь с т в е - строит. материалы, применяемые в целях повышения эксплуатац. и декоративных качеств зданий и сооружений и защиты осн. материала конструкции от воздействий внеш. среды. В совр. стр-ве применяют О. м. из природного камня, стекла, керамики, пластмасс, дерева, бетона, строит. р-ров, асбестоцемента и др. Особую группу О. м. составляют краски и лаки. Различают О. м. для наружной и внутр. отделки, конструктивно-отделочные и эксплуатационно-отделочные. Среди О. м. выделяют облицовочные материалы, обладающие большой стойкостью и повышающие долговечность и архитектурно-художеств. качества зданий (напр., природный камень, керамика). ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ в строительстве - комплекс работ, выполняемых с целью повышения долговечности, улучшения эксплуатац., сан.-гигиенич. и декоративных качеств зданий и сооружений. К О. р. относят штукатурные, малярные, обойные, стекольные и лепные работы, а также работы по устройству покрытий полов, облицовке поверхностей плиточными, листовыми и рулонными материалами. Сокращение продолжительности и стоимости О. р. связано с механизацией процессов и перенесением их в заводские условия при изготовлении крупноразмерных сборных элементов. ОТДЫХ металлов - начальная стадия возврата. Осн. процесс при О. - уменьшение концентрации вакансий, возросшей в результате пластич. деформации. ОТЕНИТ (от названия месторождения Отён, Autun, франция) - минерал гр. урановых слюдок Ca(UO2)2[PO4]2*10H2O. Цвет жёлтый разл. оттенков (ют лимонного или сероватого до зеленоватого). Тв. по минералогич. шкале 2 - 3; плотн. 3100 - 3200 кг/м3. Радиоактивен. Рудный минерал урана. ОТЖИГ - вид термической обработки, заключающийся в нагревании в-ва, выдерживании его при опред. темп-ре и последующем медл. охлаждении. О. способствует переходу неустойчивой структуры в близкую к равновесной, снятию механич. напряжений, повышению пластичности и улучшению обрабатываемости. О. в контролируемой атмосфере проводят для изменения состава в-ва. См. также Изотермический отжиг. О-ТИПА ПРИБОР - электровакуумный СВЧ прибор, в к-ром электронный пучок направлен вдоль оси пространства взаимодействия блока резонаторов или замедляющей системы. В таких приборах в энергию СВЧ поля преобразуется кинетич. энергия электронов, приобретённая в ускоряющем поле электронной пушки; для фокусировки пучка обычно используется электронно-оптич. система с продольным магн. полем. О-т. п. предназначены для усиления и генерирования электромагн. колебаний в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн в радиолокац. и навигац. устройствах, устройствах космич. связи, измерит. техники, в линейных ускорителях и т. д. К осн. усилит. О-т. п. относятся пролётный клистрон и лампа бегущей волны, к генераторным - отражат. клистрон и лампа обратной волны. ОТКA3 - одно из осн. понятий надёжности; событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия (один или неск. рабочих параметров изделия выходят за допустимые пределы). О. изделия возникает вследствие отказов его компонентов, расстройки, раз регулирования, разрушения конструкции или изменения структуры изделия, помех и др. Различают О. внезапные и постепенные, полные и частичные, зависимые и независимые. См. Интенсивность отказов. Параметр потока отказов. ОТКАТКА в меховом производстве - обработка мехового полуфабриката опилками в барабанах; заключит, стадия отделки. В результате удаляется избыток жира из волоса и происходит дополнит. разминка кожи. ОТКАЧКА - уменьшение молекулярной концентрации газа при помощи устройств, удаляющих или поглощающих газ или пар. В качестве таких устройств в вакуумной технике используются вакуумные насосы. ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА - устройство для отклонения электронного луча и перемещения его по экрану или мишени ЭЛП. При телевиз. развёртке отклонение луча, как правило, производится перем. магн. полем, к-рое создаётся пилообразными токами, протекающими по отклоняющим строчным и кадровым катушкам. В осциллография. ЭЛП луч отклоняется обычно электрич. полем, к-рое создаётся двумя парами отклоняющих пластин, повёрнутых друг относительно друга на 90°. ОТКОС - искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естеств. грунтовой массив, выемку или насыпь. Устойчивость О. зависит от св-в грунтов под О. и в его основании, крутизны и высоты О., нагрузок на его поверхность, фильтрации воды через грунт, уровня грунтовых вод. Повышение устойчивости О. достигается увеличением пологости О., дренированием, пригрузкой в низовой части и основании, устройством берм, подпорных стенок и др. Поверхность О. закрепляется высевом трав, мощением камнем, бетонными и ж.-б. плитами и пр. ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА месторождений - способ добычи твёрдых полезных ископаемых из недр, при к-ром процессы выемки осуществляются в открытых горных выработках, проводимых на земной поверхности. Достоинства О. р. по сравнению с подземной: возможность широкой механизации процессов и достижения в короткий срок больших объёмов добычи, безопасность и высокая производительность труда, низкая себестоимость продукции и др. В СССР О. р. в 1987 обеспечивала добычу 75% руд, 40% угля, 50% хим. сырья, 100% природных строит. материалов. Осн. производств. единицы О. р. - карьер, прииск, разрез. См. рис. Вскрытие месторождений при открытой разработке: 1 - карьер; 2 - капитальная траншея; 3 - разрезная траншея; 4 - наклонная выработка для транспортирования горной массы; 5 - отвал пустых пород Циклично-поточная технология открытой разработки месторождений: 1 - буровой станок; 2 - экскаваторы; 3 - автосамосвалы; 4 - бункер; 5 - грохот; 6 - дробилка; 7 - ленточные конвейеры; 8 - перегружатель Схемы систем открытой разработки: а - бестранспортной; б - транспортно-отвальной; в - транспортвой (наклонные пласты); г - транспортной (крутые пласты). Стрелками показано направление горных работ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА - система, к-рая обменивается с внеш. средой в-вом. К О. с. принадлежат, напр., все живые организмы и хим. системы с непрерывно протекающими хим. процессами. ОТКРЫТИЕ - установление ранее неизвестных объективно существующих закономерностей, св-в и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. О. признаётся науч. положение, представляющее собой решение познават. задачи и обладающее новизной в мировом масштабе. Решение о признании заявленного положения О. принимается Гос. комитетом СССР по делам изобретений и открытий по согласованию с АН СССР. Автору (или каждому из соавторов) выдаётся диплом на О. ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН - аварийный прорыв газа, нефти и воды из пласта. Возникает при бурении скважин и ремонтных работах, если давление жидкости в скважине с необорудов. устьем окажется меньше пластового давления. Часто О. ф. (газовый или нефтяной) горит, нанося ущерб залежи. ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ на ЭВМ - обнаружение и исправление ошибок в программе для ЭВМ с помощью самой машины. Производится в 2 этапа: 1) автономная проверка отд. участков программы; 2) комплексная проверка путём решения по отлаживаемой программе неск. примеров, результаты решения к-рых сравнивают с результатами ручного счёта или оценивают приближённо, исходя из физ. смысла решаемой задачи. Иногда О. п. производят на ЭВМ с др. системой команд, составляя спец. имитирующую программу; возможно также автоматич. О. п. на самой ЭВМ с помощью др. программ матем. обеспечения. ОТЛИВКА - заготовка или деталь, получаемая заливкой расплавл. металла, горной породы, шлака, стекла, пластмассы и т. д. в литейную форму. Удалённая из формы О. подвергается очистке и обрубке, при к-рой отрезаются литники и прибыли. О. изготовляют из серого, ковкого и легиров. чугуна (до 75% всех О. по массе), углеродистых и легиров. сталей (св. 20% ) и цветных сплавов (медных, алюм. и др.). ОТМОКА - обводнение консервиров. шкуры до состояния, приближающегося к парному по содержанию влаги и по микроструктуре. О. выполняют чистой водой с добавкой ускорителей (сульфит натрия, сернистый натрий и др.), антисептиков и поверхностно-активных в-в. ОТМУЧИВАНИЕ - разделение твёрдых мелких частиц, осн. на разл. скорости их оседания в воде. О. применяют для обогащения каолина, очистки глин и т. п. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА - величина, определяемая отношением значений двух одноимённых фиэ. величин, напр. кпд, массовая или молярная доля, относит. погрешность и др. Иногда используется и при измерении именованных физ. величин, напр. уровня звукового давления, уровня мощности излучения и др. (при этом подразумевается фиксированным по соглашению значение опорной именованной величины). ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение материальной точки (или тела) по отношению к системе отсчёта К', к-рая в свою очередь движется относительно др. системы отсчёта К, условно принятой за неподвижную. Обычно за систему отсчёта К выбирают к.-л. инерциалъную систему отсчёта. Систему отсчёта К' наз. подвижной, систему К - абсолютной, а движение относительно неё - абсолютным движением. Скорости и ускорения матер, точки в абс. движении (v и а) и в О. д. (VOTH и АOTH) связаны соотношениями: v=VOTH+ VПЕР И А = АOTH + АПЕР+ АК , где VПЕР и АПЕР - переносные скорость и ускорение, равные абс. скорости и ускорению (по отношению к инерциальной системе отсчёта К) той точки подвижной системы, в к-рой в данный момент времени находится рассматриваемая матер. точка, АК - Кориолиса ускорение (см. Кориолиса сила). В динамике под О. д. понимают движение по отношению к неиверц. системе отсчёта, для к-рой законы Ньютона несправедливы (см. Сила инерции). ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ - физ. теория пространства и времени (специальная О. т.), " также тяготения (общая О. т.). С п е ц и а л ь н а я О. т. осн. на двух постулатах Эйнштейна: 1) в любых инерциальных системах отсчёта (ИСО) все физ. явления (механич., электромагнитвые и др.) протекают одинаково при одних и тех же условиях; 2) скорость с света в вакууме не зависит от движения источника и одинакова во всех направлениях. Согласно этим постулатам, преобразование координат и времени при переходе от одной ИСО к другой описывается Лоренца преобразованиями. В О. т. промежуток времени Дельта t между двумя к.-л. событиями и расстояние Дельта l между точками пространства, в к-рых они совершаются, относительны, т. е. неодинаковы в разных ИСО, движущихся одна относительно другой. Абсолютным, т. е. одинаковым во всех ИСО, является интервал между с о-бытиями Дельта s= корень из с2(Дельта t)2 - (Дельта l)2. В частности, если относительно нек-рой ИСО к.-л. процесс совершается в одном и том же месте и имеет длительность то, то в др. ИСО, движущейся относительно первой со скоростью у, длительность т того же процесса больше т0: т= t0* корень из l - (u/с)2. При движении тела относительно ИСО со скоростью v его длина l в направлении движения сокращается: l = l0*корень из 1 - (u/с)2, где l0 - длина неподвижного тела. Важнейшие следствия спец. О. т.: 1) закон зависимости массы т тела от скорости v его движения: m= m0*корень из 1 - (u/c)2, где т0 - масса тела при u = 0 (масса покоя); 2) закон взаимосвязи массы и энергии: Е = тс2, где т - масса тела, а Е - его полная энергия. О. т. наряду с квантовой механикой является теоретич. освовой совр. физики и техники (напр., ядерной). ОТОБРАЖЕНИЕ множества А в множество В - соответствие, в силу к-рого каждому элементу множества А соетветствует определ. элемент у = f(x) множества В, наз. образом элемента х. Термин "О." равнозначен термину функция. Напр., геогр. карта может рассматриваться как результат О. земной поверхности (или части её) на кусок плоскости. ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВО - устройство вывода информации из ЭВМ, преобразующее закодир. цифровую информацию в форму, удобную для зрительного (визуального) восприятия человеком (напр., в виде текста, плана, таблицы, графика, чертежа и т. д.), что облегчает совместную работу ЭВМ и человека в системах "человек - машина". О. и. у. характеризуется: 1) изобразит. возможностями, определяемыми объёмом отображаемых данных, разнообразием символов, возможностью их изменения, наличием цветности и т. д.; 2) скоростью выдачи данных по сигналу оператора и способностью нх длит. сохранения на индикаторе; 3) точностью индикации, т. е. соответствия изображения данным, поступающим из ЭВМ, как по содержанию, так и по расположению информации на экране индикатора, н др. О. и. у. подразделяют на индивидуальные и коллективные. Наиболее широко используются О. и. у. на ЭЛТ (дисплеи), реже проекционные, с плазменными панелями либо с объёмной индикацией (см. рис.). Схема отображения информации устройства, ва ЭЛТ: КЛ - клавиатура дисплея; БС - блок сопряжения с каналом ввода - вывода ЭВМ или информационной шиной; ЗУ - запоминающее устройство; БУ - блок управления (местного); ЭП - электронный прожектор; ОС - отклоняющая система Схема отображения информации устройства с объёмнов индикацией: ИС1 а ИС2 - источники света; К - конденсор; ОС - отклоняющая система; ГО - газовый объём; ФТ - флуоресцирующая точка; Б У - блок местного управления ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ - агрегат для рециркуляционного воздушного отопления и для возд. отопления, совмещённого с вентиляцией. Состоит из вентилятора, калорифера и иногда фильтра для очистки воздуха от пыли. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ - источник теплоты центр, отопит. системы отд. дома или р-на со мн. домами. Применяются О. к. для подогрева воды (водогрейные котлы) или для получения пара (паровые котлы). ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - безразмерная величина, применяемая в технич. термодинамике и теплотехнике для хар-ки энергетич. эффективности цикла теплового насоса. О. к. ЕОТОП равен отношению кол-ва теплоты Qподв, сообщаемой за цикл нагреваемому телу, к работе А, затрачиваемой в цикле: ЕОТОП = Qподв /А. О. к. всегда больше 1 и связан с холодильным коэффициентом е для того же цикла соотношением ЕОТОП = е + 1. ОТОПЛЕНИЕ - искусств. обогрев помещений для возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне темп-ры, отвечающей чаще всего условиям теплового комфорта для людей, а иногда требованиям технологич. процесса. Наиболее распространено водяное отопление. Применяются также системы парового отопления, воздушного отопления, лучистого отопления, электрического отопления я др. ОТПЕЧАТОК - см. Оттиск. ОТПУСК металлов - вид термич. обработки сплавов, осуществляемый после закалки, в результате к-рой образуется мартенсит. При О. сплав нагревают до нек-рой темп-ры с последующим охлаждением (как правило, на воздухе или в воде). Сталь в результате закалки приобретает не только высокую твёрдость, но и хрупкость, что является нежелательным; кроме того, высокая твёрдость затрудняет окончат. механич. обработку деталей. Чтобы уменьшить хрупкость в повысить пластичность закалённой стали, её подвергают О. Различают низкий (120 - 250 °С). средний (300 - 400 °С) и высокий (450 - 650 °С) О. (закалку с последующим высоким О. наз. улучшение м). Выбор режима О. определяется требуемым соотношением прочности и пластичности. ОТРАВЛЕНИЕ КАТОДА - снижение (иногда полная потеря) эмиссии катода электровакуумного прибора, в результате взаимодействия материала эмиттирующей поверхности с остаточными газами и парами материала электродов в приборе. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ) - ядовитые (токсичные) соединения, применяемые для снаряжения хим. боеприпасов; составляют основу хим. оружия. Различают ОВ смертельного действия и ОВ, временно выводящие из строя. В нек-рых армиях капиталистич. гос-в по токсич. действию различают ОВ: нервно-паралитического действия (табун, зарин, зоман, V-газы и др. фосфорорганические отравляющие вещества), вызывающие расстройства ф-ций нервной системы, мышечные судороги, паралич; общеядовитого действия (синильная к-та, хлорциан, мышьяковистый водород, оксид углерода и др.), вызывающие общее отравление организма; кожно-нарывного действия (иприт, люизит, фосгеноксим и др.), поражающие кожный покров с образованием нарывов и язв; удушающего действия (фосген, дифосген, фосгеноксим и др.), поражающие лёгкие; раздражающего действия, вызывающие раздражение слизистой оболочки глаз (лакриматоры - хлорацетофенон, бромбензилцианид, хлорпикрин, акролеин и др.) и верх. дыхат. путей (стерниты - дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин, адамсит и др.); психохимического действия (диэтиламид лизергиновой к-ты, мескалин, производные бензиловой к-ты и др.), вызывающие расстройство деятельности центральной нервной системы человека. В комплекс мероприятий по защите от ОВ входит их индикация, дегазация, обезвреживание антидотами нек-рых ОВ, попавших в организм, и др. ОТРАЖАТЕЛЬ - устройство или естеств. препятствие, изменяющее направление и интенсивность потока к.-л. энергии (напр., электромагнитных волн), ядерных частиц, а также направление движения твёрдых тел, обладающих упругими св-вами. Физ. св-ва О. резко отличаются от св-в среды, в к-рой распространяется поток. В оптике и светотехнике О., напр., применяются для изменения направления распространения светового потока (см. Прожектор, Рефлектор), возвращения его в сторону источника (см. Световозвращатель). Св-во электромагнитых волн отражаться от объекта лежит в основе радиолокации. В ядерной технике О. - слой неделящегося материала (напр., графита) - служит для уменьшения утечки нейтронов из активной зоны. ОТРАЖАТЕЛЬ НЕЙТРОНОВ - слой в-ва (обычно графита, тяжёлой воды), окружающий активную зону ядерного реактора и служащий для уменьшения утечки нейтронов за её пределы. О. н. позволяет уменьшить критич. массу делящегося в-ва и увеличить съём мощности с ед. объёма активной зоны. ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ - пламенная плавильная печь, в к-рой теплота передаётся нагреваемому материалу непосредственно от раскалённых продуктов сгорания топлива, а также излучением от раскалённой огнеупорной кладки (напр., мартеновская печь). О. п. применяют гл. обр. в металлургии. ОТРАЖЕНИЕ волн - явление, возникающее при падении волны на поверхность раздела двух сред и состоящее в образовании отраж. волны, распространяющейся от поверхности раздела в ту же среду, из к-рой приходит падающая волна. На поверхности раздела наряду с О. обычно происходит также и преломление волн. Углом падения наз. угол " (см. рис.) между падающим лучом SO (направлением распространения падающей волны) и нормалью ON к поверхности раздела двух сред, проведённой в точке падения О. Углом отражения наз. аналогичный угол i' между ON и отражённым лучом OS'. При т. н. зеркальном О., происходящем на гладких поверхностях раздела, выполняются след. 2 закона О.: 1) отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью к поверхности раздела сред, проведённой в точке падения; 2) угол отражения равен углу падения. Коэффициентом отражения наэ. безразмерная величина, равная отношению потока энергии отражённой волны к потоку энергии волны, падающей на рассматриваемую поверхность раздела двух сред. К ст. Отражение волн ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА - отражение упругих волн, происходящее на границе раздела двух сред с разл. волновыми сопротивлениями. Законы О. з. используют в гидролокации, архитектурной акустике и т. д. ОТРАЖЕНИЕ ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ - частный случай отражения волн на поверхности раздела двух сред, прозрачных для этих волн. О. п. в. осуществляется при условии, что волна падает на поверхность раздела из первой среды, имеющей больший показатель преломления, чем вторая среда, а угол падения i>=iпp, где iпр. - arcsm(n2/n1) - предельный угол (угол Брюстера), n1 и n2 - показатели преломления сред. При О. п. в. коэфф. отражения р = 1, но поляризация волн изменяется (напр., плоскополяризов. волна после О. п. в. становится эллиптически поляризованной). О. п. в. света используется в оптич. приборах (напр., в приз-матич. бинокле, перископе, рефрактометре). ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА - возвращение световой волны при её падении на границу раздела двух сред с разл. показателями преломления "обратно" в первую среду. Если неровности поверхности раздела малы по сравнению с длиной волны X падающего света, то наблюдается зеркальное О. с. (см. Отражение). При норм. падении (угол падения е = 0) света на поверхность детали из оптич. стекла коэфф. О. с. р = 0,04 - 0,06. Для полиров, поверхностей металлов коэфф. О. с. значительно больше, чем для диэлектриков (напр., для золота при норм. падении света с X = 670 нм р = 0,96). Если неровности поверхности раздела расположены беспорядочно и по своим размерам сравнимы с длиной волны падающего света, то наблюдается диффузное О.с., при к-ром свет рассеивается поверхностью по всевозможным направлениям в пределах полусферы. О. с. наз. селективным, если коэфф. отражения неодинаков для света с разл. длиной волны. Селективным О. с. объясняется видимая окраска несамосветящихся тел. О. с. используется в светотехнике, в зеркальных, зеркально-линзовых и др. оптич. приборах, в приборах с зеркальным отсчётом и т. д. ОТРАЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ - см. в ст. Отражение, Отражение света. ОТРЕЗНОЙ СТАНОК - металлореж. станок для разрезания длинномерного материала на отд. куски-заготовки или отрезания излишков материала (напр., литейных прибылей). Различают отрезные автоматы (рабочий инструмент - отрезные резцы), ножовочные станки с ножовочными полотнами, токарно-отрезные станки с отрезными резцами, фрезерно-отрезные станки с круглыми (дисковыми) пилами, ленточно-отрезные станки с ленточной (бесконечной) пилой. Реже используются О. с. с беззубой фрикц. пилой. Твёрдые металлы разрезают на станках для электроискровой, УЗ или лазерной обработки. ОТСАДКА - обогащение полезных ископаемых, осн. на различии в скоростях падения в пульсирующей струе воды или воздуха минер. частиц разл. формы, крупности и плотности (см. Гравитационное обогащение). О. производится в гидравлич. или пневматич. отсадочных машинах. В процессе О. полезное ископаемое, находящееся на решете со слоем крупных частиц (т. н. постель), периодически разрыхляясь под действием пульсаций, расслаивается на тяжёлые частицы, проходящие под решето, и лёгкие, смываемые над постелью. См. рис. Схема отсадки: 1 - пульсатор; 2 - отсадочная постель; 3 - решето ОТСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА - устройство для отвода воды от рабочего колеса гидравлич. реактивной турбины. Выполняется в виде расширяющейся прямоосной трубы (для горизонтальных и высоконапорных турбин) или в виде изогнутой трубы (для мощных вертик. турбин) - см. рис. Наличие О. т. позволяет использовать потенц. энергию, создаваемую в результате возвышения рабочего колеса над уровнем нижнего бьефа, и частично кинетич. энергию сходящего с колеса потока, что повышает мощность и кпд гидротурбины. Вертикальные отсасывающие трубы раструбных форм ОТСЁК судна - пространство внутри корпуса судна, огранич. непроницаемыми поперечными и продольными переборками. Деление судна на О. во многом определяет его непотопляемость. ОТСЕЧКА ТОКА - прекращение протекания перем. тока в электронной лампе, транзисторе, ПП диоде и др. электронных приборах в течение части периода (см. рис.). Используется в электрич. генераторах, усилителях, выпрямителях, умножителях частоты и др. Характеризуется отсечки углом. К ст. Отсечка тока ОТСЕЧКИ УГОЛ - количеств. хар-ка отсечки тока. О. у. равен т/2Т*360, где Т - период синусоидального колебания, т - время (в пределах одного периода) протекания тока. Выражается в градусах. Напр., если режим работы прибора (электронной лампы или транзистора) выбран таким, что ток в нём протекает ровно половину периода, то О. у. равен 90о. ОТСТОЙНИК - 1) сооружение в канализационной сети в виде резервуара или бассейна. Служит для выделения из сточной жидкости взвеш. примесей путём их осаждения под действием силы тяжести при малых скоростях движения потока. 2) Устройство для очистки отстаиванием масла, бензина и т. п. в машинах и технологич. установках. ОТТЕНЁННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР - светофильтр, характеризующийся плавным или скачкообразным изменением оптической плотности в пределах всей поверхности или её отд. участков. Служит для выравнивания неравномерной освещённости светочувствит. слоя фотоматериала, возникающей, напр., при съёмке ландшафта с ярким небом и тёмными деталями на переднем плане. О. с. бывают нейтральными и цветными. ОТТИСК, отпечаток, - изображение на бумаге или др. материале, получ. при контакте с печатной формой, несущей краску. Различают пробные О. (служат для контроля качества) и тиражные (продукция, получаемая из печатной машины). ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА - остатки осн. и вспомогат. материалов, образовавшиеся в производств. процессе, - стружка, браков, детали, изнош. инструмент, отработавшее масло, зола, шлаки, отвалы добычи полезных ископаемых, хвосты обогащения и т. д. Рацион, утилизация отходов одного произ-ва и последующее использование их в каяестве сырья в др. произ-вах снижают себестоимость изготовляемой продукции. ОФОРТ (от франц. eau-forte - азотная кислота) - ручное изготовление иллюстрац. форм глубокой печати. Заключается в нанесении кислотоупорного грунта на формную металлич. пластину и процарапывании в грунте иглой штрихов воспроизводимого изображения; процарапанные места травят на разную глубину. Вытравленную пластину покрывают краской, удаляя её вручную с пробельных элементов. О. называют также оттиски с форм, изготовл. этим способом. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, офсет (англ. offset). - способ плоской печати, при к-ром краска на запечатываемый материал передаётся через эластичное полотно (см. рис.). О. п. даёт возможность печатать с большой скоростью при малом давлении на видах бумаги с разл. поверхностью, на металле и полимерных плёнках. Текст и иллюстрации разл. сложности воспроизводятся с одной печатной формы (нек-рые из них выдерживают до 1 млн. оттисков). О. п. широко применяется для одно- и многокрасочных изданий (газет, книг, журналов, плакатов, открыток и т. п.), в оперативной полиграфии. О. п. производится на ротац. печатных машинах, отличающихся от машин высокой печати наличием передаточного (офсетного) цилиндра и увлажняющего аппарата. Различают машины листовые и рулонные; одно- и многокрасочные (дают оттиск в 2 - 4 и более краски и имеют соответствующее число печатных, красочных и увлажняющих аппаратов). Наиболее производительны рулонные машины О. п. Схема офсетной печати: 1 - печатная форма; 2 - резиновое полотно; 3 - бумага ОФТАЛЬМОСКОП (от греч. ophthalmds - глаз и ...скоп) - мед. прибор для рассматривания и фотографирования глазного дна (внутр. поверхность глаза). Сконструированы модели О., в к-рых изображение дна глаза воспроизводится на экране телевизора. ОФТАЛЬМОТОНОГРАФ (от греч. ophthalmos - глаз, tdnos - натяжение, напряжение и ...граф) - мед. прибор для измерений гидродинамич. параметров глаза. Представляет собой офтальмотонометр, снабжённый устройством для непрерывной записи значений внутриглазного давления. ОФТАЛЬМОТОНОМЕТР (от греч. ophthalmds - глаз, tcmos - натяжение, напряжение и ...метр) - мед. прибор для измерений внутриглазного давления. Различают 2 осн. типа О.: 1) аппланацион-ный. имеющий датчик определ. веса с плоским основанием; внутриглазное давление определяется по размеру кружка аппланации, возникающего при помещении датчика на роговицу глаза; 2) и м п р е с с и о н н ы й, имеющий датчик с вогнутым сферич. основанием и центральным отверстием, в к-ром перемещается плунжер определ. веса; внутриглазное давление определяется по глубине внедрения плунжера в роговицу Применяется для диагностики глаукомы. ОХЛАДИТЕЛЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ - установка в схеме замкнутого (оборотного) водоснабжения паровых турбин, в к-рой охлаждается вода, поступающая из конденсаторов. В качестве О. ц. в. на электростанциях служат градирни и брызгалъные бассейны, реже - пруды-охладители. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ внутреннего сгорания - снижение до определ. уровня темп-р деталей двигателя, омываемых горячими газами, наддувочного воздуха, а также смазочного масла, нагреваемого на трущихся поверхностях, для предотвращения перегрева. Различают жидкостное (обычно водяное) и воэд. охлаждение (см. рис.). Наиболее распространено жидкостное О. д. с принудит. циркуляцией воды через рубашки блока и головки блока цилиндров при помощи насоса. При темп-ре воздуха ниже О °С вместо воды применяют антифризы, используемые как всесезонные охлаждающие жидкости. При возд. О. д. теплота от стенок и головок цилиндров, выполн. с рёбрами, отводится обдувающим их воздухом. К ст. Охлаждение двигателей. Принудительная система водяного охлаждения автомобильного двигателя; 1 - радиатор; 2 - вентилятор; 3 - водяной насос; 4 - водяная рубашка; 5 - головка блока цилиндров; 6 - блок цилиндров К ст. Охлаждение двигателей. Схема воздушного охлаждения автомобильного двигателя: 1 - воздушный патрубок отопительной системы; 2 - регулятор; 3 - впускное отверстие; 4 - оребоённый цилиндр; 5 - вентилятор; 6 - масляный радиатор; 7 - головка цилиндра; 8 - обтекатель; 9 - картер двигателя ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН - отвод от разл. узлов электрич. машин теплоты, выделяющейся в результате магнитных, электрич. и др. потерь. Предельно допускаемый нагрев определяется нагревостойкостью материалов, используемых в машинах (изоляция, припой, смазка и т. д.). Нагретые части машин охлаждают циркулирующим воздухом, разл. газами (водородом, гелием и др.) и жидкостями (трансформаторным маслом, водой и др.). ОХРА (греч. ochra, от ochros - бледно-жёлтый) - 1) жёлтая природная минер. краска - смесь порошков а ты х гидроксидов железа (лимонита), марганца глинистых материалов. 2) Собират. назв. желтоватых и красноватых руд металлов, изменённых процессами гипергенеза и представленных гл. обр. оксидными и гидроксидными соединениями. ОХРАНА ПРИРОДЫ - система гос., обществ. и междунар. мероприятий, обеспечивающих рацион, использование, восстановление, умножение и охрану природных ресурсов от разрушения (загрязнения) и истощения. О. п. имеет огромное экономич. и социально-политич. значение; она осуществляется в хозяйств., науч., оздоровит., историко-мемориальных и культурных целях. Человек, применяя орудия труда, меняет способы своего взаимодействия с природой. количеств. и качеств. воздействия человека на природу стремительно возрастают в ходе научно-технической революции. В оценке последствий воздействия на природу важное место занимает расчёт его допустимых (без вреда для человека и природы) масштабов, в частности определение предельно допустимых концентраций разл. в-в, загрязняющих атмосферу, водные объекты или почву. Особую опасность для природной среды представляют произ-во, хранение и испытания атомного, хим. и др. видов оружия массового уничтожения. значит. истощение природных богатств и загрязнение окружающей среды побудили правительства мн. стран принять определ. меры по охране недр, лесов, вод, животного и растит. мира, атм. воздуха. В большинстве развитых стран упорядочено лесное х-во: вырубка леса ведётся в соответствии с приростом, начато воспроизводство рыбных запасов в реках, разведение промысловых животных, регулируется охота. Создаются заповедники и др. охраняемые территории. Разработаны достаточно совершенные очистные сооружения, замкнутые безотходные технологич. процессы. В СССР осуществляются мероприятия по всем осн. проблемам О. п.: повышение ответственности пр-тий и орг-ций за полное использование сырья при его добыче и переработке; предотвращение загрязнения почвы пром. отходами и ядохимикатами, водоисточников и атм. воздуха - пром., коммун. и др. выбросами и т. д. В больших масштабах проводится лесонасаждение, сокращается молевой сплав, устанавливаются возд. фильтры, осуществляется централизация отопления и перевод его на газовое топливо, регламентируется применение пестицидов, расширяется использование биол. методов борьбы с с.-х. вредителями, очищаются наиболее загрязнённые водоёмы, и т. д. Вопросы О. п. - важная отрасль международного сотрудничества, занимающая большое место в деятельности ООН. Согласов. действия по О. п, осуществляют страны - члены СЭВ. ОХРАНА ТРУДА - система технич., сан.-гигиенич. и правовых мероприятий, непосредственно направл. на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда. В СССР и др. соц. странах охрана здоровья трудящихся, ликвидация профессиональных болезней и производств. травматизма - одна из гл. забот гос-ва. Осн. положения в области О. т. закреплены Основами законодательства о труде Союза ССР и союзных республик. Требования по О. т., сформулированные в Основах, конкретизируются в общих, межотраслевых и отраслевых правилах по технике безопасности, в сан. нормах и правилах. Профилактика профзаболеваний обеспечивается нормализацией среды с помощью вентиляции, улучшения освещения, снижения уровня шума и т. д., профилактика травматизма - методами техники безопасности. Безопасность труда должна учитываться при проектировании и размещении сооружений на территории пр-тий, расчётах на прочность и надёжность, выборе эксплуатац. параметров, технологич. процессов и материалов, механизации тяжёлых, трудоёмких, опасных и вредных работ, орг-ции рабочих мест. При проектировании пр-тий необходимо предусматривать улавливание, обезвреживание, утилизацию отходов. К мероприятиям по технике безопасности относятся также применение предохранит. устройств, приборов, систем (ограждения, блокировки, заземления и зануления, автоматич. отключения и др.); сигнализация и маркировка; создание норм. условий труда (режим труда и отдыха, надзор за ведением работ и др.). Комплекс мероприятий по О. т. включает, кроме того, подготовку и снаряжение персонала - профессией, и мед. отбор, обучение, тренировки, инструктирование, обеспечение средствами индивид, защиты, а также аварийно-спасат. меры. В СССР мероприятия по О. т. проводятся администрацией пр-тий под контролем профсоюзных органов. Надзор за О. т. осуществляют также специализир. гос. органы: Госгортехнадэор СССР, Энергетич. надзор, Главгостехнадзор РСФСР, Сан. надзор. Общий надзор за соблюдением законности в области О. т. возложен на Прокуратуру СССР. ОЧАГОВАЯ ПЕЧЬ - металлургич. печь периодич. действия для проведения плавки металлов и сплавов методом металлотермии. ОЧЕРЕДЕЙ ТЕОРИЯ - см. Массового обслуживания теория. ОЧЁС - 1) верх. слабооторфовйнный слой торфяной залежи вместе с живым растит. покровом. 2) Отходы волокнистого материала, получаемые при чесании. В зависимости от способа чесания различают О, кардный и гребенной. ОЧИСТКА - рабочий орган зерноуборочных комбайнов и молотилок для выделения зерна (семян) из мелкого соломистого вороха, получ. после обмолота, перетирания, очёса растит. массы разл. культур. О. состоит (см. рис.) из двух жалюзийных решёт. вентилятора, удлинителя и трансп. доски. Решёта и трансп. доска колеблются и транспортируют ворох к выходу из комбайна. При движении по решётам ворох обдувается возд. потоком, к-рый уносит мелкие примеси. О. обеспечивает 95 - 99%-ную чистоту зерна. Очистка зерноуборочных комбайнов СК-5А "Нива", СК-6-11 "Колос* и СКД-6 "Сибиряк" 1 - транспортная доска; 2 - грабельная решётка; 3 - верхнее жалюзийное решето; 4 - удлинитель решета; 5 - нижнее жалюзийное решето; 6 - вентилятор ОЧИСТКА ВОЗДУХА - удаление из воздуха взвеш. твёрдых частиц и примесей газов. Различают очистку приточного (вводимого в помещение) и удаляемого (отработавшего) воздуха. Очистка приточного воздуха осуществляется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в осн. с помощью воздушных фильтров. Для очистки удаляемого воздуха, загрязнённого сверх установл. норм. применяются пылеуловители, абсорберы, адсорберы и др. ОЧИСТКА ГАЗА - технология, процесс выделения из природных и пром. газов содержащихся в них примесей (твёрдых, жидких или газообразных): ценных (к-рые можно использовать отдельно от газов), ненужных или нежелательных (при применении газов) либо загрязняющих возд. бассейн насел. пунктов. Твёрдые и жидкие примеси улавливаются циклонами, фильтрами, в т. ч. электрическими, и т. д. Для удаления газообр. примесей применяют физ.-хим. методы (абсорбцию, адсорбцию, хемосорбцию). На промыслах используют установки комплексной подготовки газа к транспортированию (см. рис.). К ст. Очистка газа. Схема установки комплексной подготовки газа к транспортированию: 1 - сепаратор; 2 - абсорбер; 3, 9, 10 - насосы; 4 - теплообменник; 5 - паровой подогреватель; 6 - холодильник; 7 - ёмкость; 8 - регенерационная колонна ОЧИСТКА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ - совокупность технич. средств и сан. мероприятий для сбора, удаления и обезвреживания скапливающихся на территории насел. мест мусора, твёрдых и жидких отбросов. О. н. м. включает также летнюю и зимнюю уборку улиц, площадей и дворовых территорий. Мусор и твёрдые отбросы из зданий удаляются преим. по мусоропроводам или гидравлич. способом (путём их дробления и спуска в канализац. сеть). Для сбора и врем. хранения мусора и твёрдых отбросов используются мусоросборники (контейнеры), в к-рых мусор вывозится мусоровозами на мусороперерабатывающие (или мусоросжигательные) з-ды и на свалки. Удаление жидких отбросов и атм. образований (дождевые воды, снег, ледяной скол) производят в осн. путём сплава по трубам и каналам гор. канализации, а также вывоза с помощью снегоуборочной техники. Для уборки улиц, площадей и дворовых территорий служат коммунальные машины. ОЧИСТКА НЕФТЕПРОДУКТОВ - освобождение нефтепродуктов от нежелат. или недопустимых в товарном продукте компонентов (сернистых, кислородных и азотистых соединений, а также смол). Иногда в задачу очистки входит выделение из нефтепродуктов содержащихся в них твёрдых углеводородов (де-парафинизация), асфальто-смолистых в-в (деас-фальтизация). Осн. виды О. н. - сернокислотная, щелочная, селективная, адсорбционная, контактная и гидроочистка. ОЧИСТКА ОТЛИВОК - совокупность операций, выполняемых после удаления отливок из форм: снятие остатков формовочной смеси, литейных приливов, устранение внеш. литейных дефектов (заливов, наростов, заусенцев и др.). За операцией предварит. О. о. следует обрубка или обрезка элементов литниковой системы, затем обработка отливки с помощью дробемётных и дробеструйных аппаратов, обработка в очистных камерах, напр. в гидравлич., в к-рых происходит не только О. о., но и выбивка стержней (см. рис.), барабанах и т. д. Гидравлическая камера для очистки отливок: 1 - вращающийся сто л; 2 - карусель для отливок; 3 - кожух; 4 - гидромонитор; 5 - пульт управления ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД - см. Водоочистка. ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ в горном деле - комплекс процессов по извлечению полезного ископаемого, осуществляемых в очистных выработках. Пространство, образующееся после О. р., ваз. очистным пространством. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - комплекс инж. сооружений в системе канализации насел мест или пром. пр-тий, предназнач. для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. В состав О. с. при полной биол. очистке входят: решётки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки (при естеств. способе биол. очистки - поля орошения), вторичные отстойники, контактные резервуары, мегпантенки, иловые площадки и др. сооружения. ОЧКИ - оптич. прибор, предназнач. для коррекции зрения человека (корригирующие О.) либо для защиты глаз от вредных воздействий (защитные О.). Корригирующие О. в осн. исправляют нарушения преломляющей способности хрусталика глаза. Они представляют собой сферич. линзы; при дальнозоркости - положительные, при близорукости - отрицательные. Оптич. сила линз D выражается в диоптриях: D = 1/f', где f' - фокусное расстояние линзы (при f' - 1 м оптич. сила равна 1D). Для коррекции астигматизма применяют сферотория. линзы (одна поверхность - сферическая, другая - торическая) либо линзы с поверхностями двойной кривизны. Защитные О. предохраняют глаза от механич., хим повреждений и от вредного воздействия чрезмерно яркого света (при сварке и выплавке металлов, работе с лазерами, при длит. пребывании на снегу, освещённом солнцем, и т. д.). ОЧКИ ПОЛЯРОЙДНЫЕ, очки поляризационные, - очки, в оправу к-рых вставлены поляризац. светофильтры (поляроиды) со взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации света. Предназначены для раздельного наблюдения стереопары обоими глазами, причём человек каждым глазом видит лишь то изображение стереопары, к-рое предназначено для данного глаза. О. п. применяют для наблюдения чёрно-белых и цветных стереоскопич. фотоизображений и кинофильмов, проецируемых через поляризац. светофильтры. ОЧКО - 1) рельефное изображение буквы или знака: выпуклое - на литерах, строках, стереотипах п углублённое - на матрицах наборных машин, матрицах для отливки стереотипов или для изготовления гальваностереотипов. 2) Круглое отверстие для наблюдения за технология, процессом в замкнутом пространстве, а также для заливки, засыпки, протяжки чего-либо. ОШИБОК ТЕОРИЯ - раздел матем. статистики, посвящённый численному определению значений величин по данным измерений. На основе О т. разработана методика выявления и оценки погрешностей (ошибок) измерений.
вверх