АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) - совокупность отраслей экономики, связанных с произ-вом продовольствия и предметов широкого потребления из с.-х. сырья и снабжением ими населения. Условно подразделяется на 3 сферы: группу отраслей, осуществляющих произ-во средств произ-ва для с. х-ва, его материально-технич. обеспечение и производств. обслуживание; непосредственно с.-х. произ-во; группу отраслей и произ-в, обеспечивающих движение продукта от с. х-ва к конечному потребителю (пищ, пром-сть, соответствующие отрасли лёгкой пром-сти, пр-тия по транспортированию, хранению, реализации продукции). АПК формируется во всех экономически развитых странах. В СССР для управления АПК как единым целым в 1985 создан Гос. агропром. к-т. АГРОТЕХНИКА (от греч. agros - поле и техника) - технология земледелия, система приёмов возделывания с.-х. культур. Задача А. - обеспечить высокий урожай при миним. затратах труда и средств на ед. получаемой продукции. А. включает: обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев и посадку, уход за посевами и посадками, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями с.-х. растений, уборку и послеуборочную обработку урожая. Совр. А. основывается на достижениях естествознания, агрономии и технич. наук. АГРОФИЗИКА (от греч. agros - поле и физика), агрономическая физика, - наука о физ. методах исследования внеш. условий жизни растений и физ. процессах их жизнедеятельности. Осн. разделы А.: физика почв, физика приземного слоя воздуха, биофизика растений, приёмы и средства регулирования внеш. условий жизни растений. АГРОХИМИЯ (от греч. agros - поле и химия), агрономическая химия, - наука, изучающая приёмы воздействия на хим. и биохим. процессы, протекающие в почве и в растениях, минер. питание растений, применение удобрений и средств хим. мелиорации почв с целью улучшения их плодородия и повышения урожайности. АДАПТАЦИЯ (от ср.-век. лат. adaptatio - приспособление, прилаживание) в технике - способность технич. устройств или систем приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды или (и) к изменениям собств. структуры либо алгоритма функционирования, что приводит к повышению эффективности их работы. А. особенно свойственна системам автоматич. управления, у к-рых состояния (параметры) объектов управления изменяются непредвиденным образом под влиянием внеш. среды (см. Самоприспосабливающаяся система). АДАПТЕР (англ. adapter, от лат. adapto - приспособляю) - 1) то же, что звукосниматель, 2) Добавочная кассета к фотоаппарату, позволяющая использовать не предусмотренные его конструкцией светочувствит. материалы др. форматов. 3) Устройство для присоединения к фотокамере сменных объективов с нестандартным креплением. АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА - то же, что самоприспосабливающаяся система, АДАПТОМЕТР (от адаптация и ...метр) - оптич. прибор для определения адаптации глаза, т. е. изменения его светочувствительности при переходе от света к темноте. А. измеряют порог (миним. силу) светового раздражения, воспринимаемого глазом. АДГЕЗИВЫ - то же, что клеи. АДГЕЗИЯ (от лат. adhaesio - прилипание) - слипание разнородных твёрдых или жидких тел (фаз), соприкасающихся своими поверхностями. А. обусловлена межмолекулярным взаимодействием, ионной или металлич. связью. А. широко используется в технике для соединения деталей склеиванием, сваркой и паянием, при лужении и нанесении лакокрасочных покрытий. АДДИТИВНОСТЬ (от лат. additivus - прибавляемый) - св-во физ., геом. и др. величин, состоящее в том, что значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям при любом разделении объекта на части. Напр., А. массы тела означает, что масса тела равна сумме масс составляющих его частей. АДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ - см. Неразрушающие методы испытаний. АДИАБАТА (от греч. adiabatos - непереходимый) - линия, изображающая на любой термодина-мич. диаграмме обратимый адиабатный процесс. Для идеального газа А. удовлетворяет ур-нию pvх= const (а также ур-ниям Tvх-1 = const и Тр(1-х)/х= const), где р - давление, v=1/р - удельный объём, р - плотность, Т - термодинамич. темп-ра, х - показатель адиабаты, равный отношению удельных (или молярных) теплоёмкостей газа при пост. давлении и пост. объёме. См. рис. Адиабата для идеального газа АДИАБАТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания без системы охлаждения и без отвода теплоты через его нар. поверхность. Отличается повыш. ср. темп-рой газов в цилиндре, темп-рой деталей, образующих камеру сгорания, и темп-рой продуктов сгорания. Для утилизации энергии продуктов сгорания используется силовая газовая турбина, мощность к-рой передаётся на вал отбора мощности (обычно коленчатый вал). Для изготовления деталей, работающих при высокой темп-ре, применяются жаропрочные материалы (напр., керамические). А. д. имеет высокий кпд и низкий уд. расход топлива - до 150 г/(кВт-ч). Иногда А. д. неправильно наз. ке-рамич. двигателем. АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС, адиабатический процесс, - термодинамический процесс, при к-ром нет теплообмена между системой, совершающей процесс, и окружающей средой. А. п. может быть осуществлён в системе, окруж. тепло-изолирующей (адиабатной) оболочкой. Приближённо можно считать А. п. процесс, протекающий и в нетеплоизолир. системе, если он осуществляется столь быстро, что теплообмен между системой и окружающей средой практически не успевает происходить (напр., при распространении звука в газах). Обратимый А. п. - изоэнтропийный процесс. В необратимом А. п. энтропия системы возрастает (напр., при распространении в газе ударной волны). АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА НООС(СН2)4 СООН - бесцветные кристаллы; ?Пл 152 °С. Сырьё в произ-ве гексаметиленадипинамида, из к-рого формуют волокно найлон. Эфиры А. к. (адипинаты) - пластификаторы, смазочные материалы и др. АДРЕС (франц. adresse, от adresser - направлять) в программировании - цифровой или цифро-буквенный код, определяющий местоположение информации в ЭВМ. Чаще всего А. указывает номер ячейки (зоны, массива, дорожки и т. д.) памяти ЭВМ. В ЭВМ А. преобразуется дешифратором в последовательность управляющих сигналов, обеспечивающих обращение к соответствующим данному А. ячейкам. При использовании виртуальной памяти ЭВМ её А., переданные в распоряжение программиста (или системы автоматич. программирования), не совпадают с А. реального запоминающего устройства. В этом случае при обращении программы к нек-рому А. виртуальной памяти с помощью аппаратных и программных средств отыскивается реальная ячейка (поле), соответствующая указанному А. (это__ соответствие фиксируется операционной системой и может многократно изменяться в процессе решения задачи), и выполняется требуемая операция с находящейся в этой ячейке информацией. АДРЕСНОСТЬ ЭВМ - число адресов в команде ЭВМ. Существуют команды безадресные, одно-, двух-, трёх-, четырёхадресные и более (совр. ЭВМ в осн. имеют одно- и двухадресные команды). Увеличение А. уменьшает, как правило, число команд в программе, повышает быстродействие машины, но при этом растёт объём оборудования. Различают пост. А. (число адресов в команде остаётся неизменным) и перем. А. (возможно оперативное изменение числа адресов в команде ЭВМ непосредственно в процессе вычислений, напр, в ЕС ЭВМ). АДРЕСОВАЛЬНАЯ МАШИНА, номенклатурно-адресовальная машина, - машина для изготовления шаблонов (стенселей) с текстом и последующего печатания этого текста (или его части). А. м. применяют в системах обработки документов для нанесения адресов на корреспонденции, а также для впечатывания часто повторяющейся информации в наряды, накладные, ведомости, инвентарные описи и т. п., что позволяет значительно сократить время обработки документов. АДРОНЫ (от греч. hadros - большой, сильный) - класс элементарных частиц, участвующих в сильном взаимодействии, а также в слабом взаимодействии и в электромагнитном взаимодействии. К А. относят все барионы и мезоны, включая резанонсы, и соответствующие им античастицы. АДСОРБЕР - осн. аппарат установки, в к-рой осуществляют адсорбцию. Различают А. периодич. и непрерывного (т.н. гиперсорберы) действия. В гиперсорберах зернистый адсорбент перемещается по вертик. колонне, в верхней части к-рой происходит адсорбция, а в нижней - десорбция под влиянием нагрева. Применяют также А. непрерывного действия с кипящим (псевдоожиженным) слоем адсорбента. См. рис. Адсорбер периодического действия (газ и пар поступают попеременно); 1 - корпус; 2 - пористый адсорбент; 3 - решётка Адсорбер с кипящим слоем адсорбента: 1 - корпус; 2 - кипящий слой; 3 - решётка; 4 - труба АДСОРБЦИОННЫЙ НАСОС - сорбционный насос, в к-ром откачка происходит вследствие физ. сорбции газа сорбентом при низкой темп-ре. В качестве сорбента применяется гл. обр. цеолит. С помощью А. н. получают предельное остаточное давление до 10-2 Па. АДСОРБЦИЯ (от лат. ad - на, при и sorbeo - поглощаю) - поглощение (.сорбция) веществ из р-ров или газов на поверхности твёрдого тела или жидкости. Адсорбируемое в-во наз. адсорбатом, а тело, на к-ром происходит А.,- адсорбенте м. Адсорбентами служат синтетич. и природные тела с высокоразвитой поверхностью. Твёрдые адсорбенты - активный уголь, силикагель, алюмогель, природные активные глины. А. применяют для очистки воды, газов (напр., воздуха в противогазе), при крашении тканей, в вакуумной технике и др. Явление А. используется в хроматографии. АДЪЮСТАЖ (франц. ajustage, от ajuster - налаживать) в прокатном производстве - участки прокатного цеха.с машинами и механизмами для отделки и подготовки к отгрузке металла после прокатки (резка, правка, зачистка, намотка, размотка, вязка, маркировка и т. п.). АЗЕОТРОЛНЫЕ СМЕСИ (от греч. а- - приставка, означающая отрицание, отсутствие, zeo - киплю и trope - поворот, изменение) - растворы двух, трёх или большего числа в-в (соответственно двух-, трёх- или многокомпонентные А. с.), состав к-рых не меняется при перегонке. Состав А. с. зависит от давления. АЗИДЫ - соли азотчстоводородной к-ты HN3. A. нек-рых тяжёлых металлов, в частности свинца Pb(N3)2, применяются как инициирующие ВВ. АЗИМУТ (араб. ас-сумут, мн. число от ас-самт - путь, направление) небесного светила, земного предмета и т. д. - двугранный угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертик. плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемое светило, предмет и т. д.; отсчитывается от направления на север по ходу часовой стрелки. Если вертик. плоскость проходит через линию отвеса в точке наблюдения, то А. наз. астрономическим, если через нормаль к поверхности земного эллипсоида, - геодезическим. АЗИМУТАЛЬНАЯ МОНТИРОВКА, азимутальный штатив, - установка для телескопа, имеющая вертик. и горизонтальную оси вращения. Применяется для астрономич. инструментов, фотогр. камер для наблюдений ИСЗ, радиотелескопов, больших оптич. телескопов и др. АЗИМУТАЛЬНЫЙ КРУГ - прибор для измерений горизонтальных углов на земной поверхности при геодезич. работах. АЗОКРАСИТЕЛИ - красители, в молекуле к-рых содержится одна или неск. азогрупп (-N=N-), связывающих органич. остатки (преим. ароматич. или гетероциклич.). А. с одной азогруппой наз. моноазокрасителями, с двумя - диазокрасителями, с большим числом этих групп - полиазокрасителями. А. - наиболее важный и многочисл. класс органич. красителей (св. 50% общего объёма произ-ва). Используются для крашения волокон всех типов, а также кожи, бумаги, меха, пластмасс, резины. АЗОТ (от греч. а- - приставка, здесь означающая отсутствие, и zoe - жизнь) - хим. элемент, символ N (лат. Nitrogenium), ат. н. 7, ат. м. 14,0067. А. - газ без цвета и запаха; плотн. (в кг/м ): газообразного 1,25, жидкого 808; tnл - 210 °С, tкип - 196 °С. Осн. компонент воздуха (78% по объёму). Получают А. сжижением воздуха с последующим его разделением или с помощью полых волоконных мембран. Применяют для синтеза аммиака, как инертную среду в разл. процессах и устройствах, для повышения выхода нефти при её добыче, жидкий А. служит хладагентом в холодильных установках. А. не поддерживает дыхания и горения (отсюда название); входит в состав белков и нуклеиновых к-т - важнейших в-в живых клеток; один из гл. элементов питания растений. АЗОТА ОКСИДЫ - соединения азота с кислородом. Гемиоксид (веселящий газ) N2O - газ с приятным запахом; хорошо растворим в воде; tкип - 88,5 оС; применяется как анестезирующее средство. Оксид NO - газ, плохо растворимый в воде; tкип - 151,6 оС; промежуточный продукт в произ-ве азотной к-ты. Диоксид NO2 - бледно-жёлтая жидкость; tкип - 21 °С; окислитель в жидком ракетном топливе, катализатор окисления органич. соединений. А. о. - вредные побочные продукты сжигания нефтепродуктов и угля. АЗОТИРОВАНИЕ, азотизация, нитрирование, - диффуз. насыщение азотом поверхностного слоя (0,2 - 0,8 мм) изделий из конструкц., нержавеющих и жаропрочных сталей, а также сплавов на основе титана и тугоплавких металлов. А. стали проводят в среде аммиака и азота при 500 - 1300 оС, а также в расплаве солей на основе карбамида и цианата (жидкостное А.). В результате А. повышаются твёрдость, износостойкость, корроз. стойкость (на воздухе и в воде), жаропрочность, сопротивление усталости. А. широко применяют в пром-сти, в т. ч. для деталей, работающих при темп-pax до 500 - 600 оС (гильзы цилиндров, коленчатые валы, детали топливной аппаратуры двигателей и др.). АЗОТНАЯ КИСЛОТА НМО3 - сильная одноосновная к-та, бесцветная жидкость. Плотн. безводной А. к. 1522 кг/м3; tпл - 41,6 оС. tкип 82,6 оС. Получают каталитич. окислением аммиака кислородом воздуха. Применяют для получения азотных удобрений, в гидрометаллургии для выщелачивания руд и концентратов, в произ-ве серной и фосфорной к-т, разл. органич. нитропродуктов, в ракетной технике как окислитель горючего и т. д. АКАДЕМИЧЕСКОЕ СУДНО - спортивная узкая удлинённая лёгкая гребная лодка с вынесенными за борта на кронштейнах (аутригерах) уключинами для вёсел и подвижными банками-сиденьями (слайтами или слайтерами); различают А. с. учебные типа клинкер (с обшивкой кромки на кромку, беспалубные, относительно высокобортные) и гоночные - типа скиф (с обшивкой вгладь, низкобортные, запалубленные с носа и кормы). В каждом из этих типов имеются парные (гребец гребёт двумя вёслами) и распашные (гребец гребет одним веслом) суда. Парные суда строят обычно на 1, 2 и 4 гребцов (одиночки, двойки, четвёрки), распашные - на 2, 4 и 8 гребцов (двойки, четверки, восьмёрки). А. с. приспособлены для гребли только по прямой трассе на тихой воде. АКАНТИТ (от греч. acantha - шип, игла, по форме кристаллов) - минерал, сульфид серебра бета-Ag2S, устойчивая при темп-ре ниже 179 °С модификация сульфида серебра. Цвет свинцово-серый. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; плотн. ок. 7200 кг/м . Руда серебра. АКВАДАГ - коллоидно-графитовый препарат, применяемый для образования электропроводящих покрытий на внутр. и внеш. поверхностях электровакуумного прибора. А. выполняет роль электродов, служит для отвода зарядов с внутр. поверхности оболочки прибора, защиты его от действия внеш. электрич. полей и обеспечения электрич. контактов между отд. узлами. А., предназнач. для нанесения внутр. покрытий, представляет собой водную суспензию тонкоизмельч. беззольного графита; А. для внеш. покрытий - смесь графитового порошка с органич. лаками. АКВАЛАНГ (от лат. aqua - вода и англ. lung - лёгкое) - индивидуальный ранцевый аппарат для дыхания человека под водой, состоящий из баллонов со сжатым воздухом и автоматич. дыхат. устройства (см. рис.). Изобретён в 1943 французами Ж. И. Кусто и Э. Ганьяном. А. применяются при водолазных, спасат. работах, а также спортсменами и исследователями подводного мира при погружениях на глуб. до 40 м. А. позволяет находиться под водой от 8 - 10 мин на глуб. 40 м до 1 ч на глуб. менее 5 м. Акваланг: 1 - воздушные баллоны; 2 - дыхательный автомат; 3 - шланг вдоха; 4 - шланг выдоха; 5 - оголовье; 6 - ремни АКВАМЕТРИЯ (от лат. aqua - вода и ...метрия) - методы количеств. определения воды в разл. в-вах. АКВАТОРИЯ [от лат. aqua - вода и (терри)тория] - участок водной поверхности в установл. границах района моря или порта. А. порта служит для стоянки судов под погрузкой - разгрузкой (портовая А.), во время их достройки или ремонта (заводская А.), для взлёта-посадки самолётов (А. гидроаэродрома), испытания воен. техники (напр., минная А.) и др. целей. АКВЕДУК (лат. aquaeductus, от aqua - вода и du-со - веду), мост-водовод, - водопроводное сооружение в виде моста или эстакады с лотком или трубой, используемое при пересечении ущелий, оврагов, рек, дорог. А. принадлежат к древнейшим инж. сооружениям, начало стр-ва к-рых относят к 7 в. до н. э. А. строят в осн. арочной или балочной систем. Материалом служит ж.-б., реже бетон, сталь, камень. Для А. большое значение имеет надёжность гидроизоляции, препятствующей утечке воды. Разновидность А. - мосты-каналы, предназнач. для движения судов. См. рис. Античный акведук близ Нима (Франция) Ростокинский акведук в Москве АККЛИМАТИЗАЦИЯ БУМАГИ в полиграфии - приведение влажности бумаги в равновесное состояние с влажностью воздуха печатного цеха. Акклиматизация листовой бумаги осуществляется в акклиматизац. установках, снабжённых увлажнителями и терморегуляторами, где небольшие пачки бумаги обдуваются воздухом в течение 2 - 4 ч. А. б. облегчает процесс печатания и улучшает качество печати. Рулонную бумагу спец. акклиматизации обычно не подвергают. АККУМУЛИРУЮЩАЯ ВЫРАБОТКА горная - подз, горная выработка для сбора добытого в забоях шахты (рудника) полезного ископаемого и перемещения его к гл. трансп. магистрали. А. в. может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной. А. в. (штрек) гидрошахты предназначена для самотёчного транспорта гидросмеси по желобам. АККУМУЛЯТОР (лат. accumulator - собиратель, от accumulo - собираю, накопляю) - устройство для накопления энергии с целью её последующего использования. В зависимости от вида накапливаемой энергии различают гидравлические аккумуляторы, инерционные аккумуляторы, пневматические аккумуляторы, тепловые аккумуляторы и электрические аккумуляторы. АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ - элемент ракетной двигат. установки; сосуд (баллон), в к-ром хранится или генерируется газ высокого давления. Заправляют А. д. газом(возд., азотные, гелиевые А. д.); генерация производится в результате сгорания пороха (пороховые А. д.), жидкого топлива (жидкостные А. д.). А. д. используют для наддува баков, подачи топлива в двигатель, срабатывания пневмоавтоматики, продувок и др. целей. АКОМ - обозначение акустического ома. АКР (англ. acre) - британская ед. площади. 1 акр = 1/640 кв. мили = 4046.856 м2 = 0,404 6856 га. АКРИЛАН - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна. АКРИЛАТНЫЕ КАУЧУКИ, акриловые каучук и, - сополимеры эфиров акриловой к-ты (акрилатов) с разл. непредельными соединениями. Наиболее распространён сополимер бутилакрилата с акрилонитрилом (бутилакрилатный каучук, БАК) общей ф-лы [-СН2СН(СООС4Н9)-]m-[-CH2CH(CN) - ]n. Плотн. А. к. 1000 - 1100 кг/м3. Резины стойки к действию нефт. растворителей, растит. и животных жиров, озона, света, газонепроницаемы; прочность при растяжении 9 - 11 МПа, относит. удлинение 250 - 400% (наполнитель - активный технич. углерод). Из А. к. изготовляют автомоб. детали (уплотнит. кольца, прокладки), клеи, лакокрасочные материалы, резину для обкладки валов, цистерн, изоляцию кабелей. АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА СН2 = СНСООН - бесцветная жидкость с острым запахом; tкип 141 оС. Эфиры А. к. (акрилаты) - сырьё в произ-ве полиакрилатов. АКРИЛОВЫЕ ВОЛОКНА - то же, что полиакрилонитрильные волокна. АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ - то же, что полиакриловые лаки. АКРИЛОНИТРИЛ, нитрил акриловой кислоты, CH2 = СНС = N - бесцветная жидкость с характерным запахом; tкип 77,3 °С. Легко полимеризуется. Применяется для произ-ва полиакрилонитрила, бутадиен-нитрильных каучуков, АБС-пластика, цианэтилцеллюлозы и др. АКРОЛЕИН [от лат. acer(acris) - резкий, едкий и oleo - издаю запах, пахну] СН2=СНСНО - бесцветная легколетучая жидкость с удушливым запахом; tкип 52,7 оС. Сырьё в произ-ве глицерина, лекарств, средств, полимеров и др. продуктов органич. синтеза, дубящее в-во. АКСЕЛЕРАТОР (от лат. accelero - ускоряю) - педаль подачи горючей смеси, поступающей из карбюратора в цилиндры двигателя внутр. сгорания (в дизелях - топлива из насоса) с целью изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя и соответственно скорости движения автомобиля, трактора и пр. Применяется также термин "педаль (рычаг) управления подачей топлива". АКСЕЛЕРОГРАФ (от лат. accelero - ускоряю и ...граф) - акселерометр с записывающим устройством; применяется в авиации, виброметрии, сейсмологии . АКСЕЛЕРОМЕТР (от лат. accelero - ускоряю и ...метр) - прибор для измерения ускорений (перегрузок) в трансп. машинах, ЛА и др. Различают А. механич. (см. рис.), в к-рых под действием ускорения отклоняется маятник, связанный со стрелкой А., электромеханич. (тензодатчик реагирует на механич. деформацию, вызванную ускорением) и др. Общий вид и схема авиационного механического акселерометра: 1 - гру-знк маятника, отклоняющийся под действием ускорения; 2 - пружина; 3 - ось; 4 - зубчатый сектор; 5 - зубчатое колесо; 6 - стрелка, показывающая текущее значение ускорения; 7 - стрелка, фиксирующая максимальное ускорение АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС - роторный насос с вращат. движением ротора и возвратно-поступат. движением поршней (обычно 7 - 9), причём ось вращения ротора может составлять с осями поршней угол от 0 до 45° (см. рис.). Давление нагнетания до 30 МПа. Применяются в гидропередачах, в силовых следящих приводах. А.-п. н. могут использоваться в качестве гидравлич. двигателей. Продольный разрез аксиально-поршневого насоса с наклонным диском: 1 - корпус; 2 - блок цилиндров; 3 - поршень; 4 - наклонный диск; 5 - вал; 6 - полость всасывания; 7 - палец (стержень); 8 - золотник; 9 - полость нагнетания АКСОНОМЕТРИЯ (от греч. ахоn - ось и ...мет" рия) - способ изображения предметов на чертеже. Предмет вместе со связанной с ним системой координат проецируют на нек-рую плоскость; при этом изменяются отрезки, взятые на координатных осях. Наиболее часто встречаются А., при к-рой одинаково изменяются все 3 координатных отрезка (изометрия), и А., при к-рой одинаково изменяются лишь 2 координатных отрезка (д и м е т р и я). См. рис. К ст. Аксонометрия. Изображение куба и кругов в трёх плоскостях, параллельных горизонтальной (О, фронтальной (2) и профильной (3) плоскостям проекций: I - в изометрии а:b:с = 1:1:1; II - в диметрни a:b:c = 1:1/2:1 (альфа=7°10'; бета=41"25') АКТИВАТОРЫ (от лат. activus - действенный, деятельный) - в-ва, увеличивающие скорость к.-л. процесса. А. в катализе - то же, что про.ио-торы; при вулканизации резины - в-ва, повышающие степень сшивания молекул каучука и улучшающие механич. св-ва резин; Алюминофоров - небольшие добавки, образующие центры люминесценции и обусловливающие люминесценцию . АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - то же, что радиоактивационный анализ. АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - то же, что активный уголь. АКТИВНАЯ ЗОНА (от лат. activus - действенный, деятельный) ядерного реактора - пространство ядерного реактора, в к-ром происходит контролируемая цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением внутриядерной энергии (преим. в виде теплоты). С физ. точки зрения наилучшая форма А. з. - шар, но по конструктивным соображениям её выполняют чаще всего в виде цилиндра. Активная зона ядерного реактора (в плане): 1 - контур зоны; 2 - тепловыделяющие элементы (ядерное горючее); 3 - регулирующие стержни; 4 - замедлитель; 5 - корпус реактора АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ - см. в ст. Мощность электрическая. АКТИВНАЯ ТУРБИНА - турбина, в к-рой потенц. энергия рабочего тела (газа, пара, жидкости) преобразуется в кинетич. в неподвижных сопловых устройствах и используется для создания полезной работы на рабочих лог.атках турбины. В А. т. давления потока на входе и выходе из рабочего колеса одинаковы. См. также Реактивная турбина. АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД (МИНА) - один из видов арт. снарядов, в к-ром объединены св-ва активного и реактивного снарядов (см. рис.). Газы, образовавшиеся от сгорания порохового заряда, выталкивают снаряд (мину) из ствола орудия или миномёта. На траектории начинает работать пороховой реактивный двигатель, сообщая снаряду дополнит. скорость. Этим обеспечивается увеличение дальности полёта снаряда на 25 - 30% по сравнению со стрельбой обычным (активным) снарядом того же калибра. Применение А.-р. с. (м.) позволяет либо увеличить дальнобойность при фиксированной массе орудия (миномёта), либо уменьшить массу орудия (миномёта) при фиксиров. дальности. Активно-реактивный снаряд: 1 - взрыватель; 2 - боевая часть; 3 - реактивный заряд (твёрдое топливо); 4 - сопло; 5 - ведущий поясок снаряда; 6 - корпус; 7 - заряд взрывчатого вещества АКТИВНОСТЬ НУКЛИДА в радиоактивном источнике - величина, равная отношению общего числа распадов радиоактивных ядер нуклида в источнике ко времени распада. Единица А.н. (в СИ) - беккерель (Бк). Внесистемная ед. - кюри (Ки); 1 Ки = 3,700*1010 Бк. Применяют также удельную А. н.: 1) массовую А. н., равную отношению А. н. к массе источника (Бк/кг); 2) объёмную А. н., равную отношению А. н. к объёму источника (Бк/м3); 3) молярную А.н., равную отношению А. н. к кол-ву в-ва источника (Бк/моль). АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - органич. красители (моноазокрасители, фталоцианиновые, антрахиноновые и др.), молекулы к-рых содержат атомы или атомные группировки, взаимодействующие с функцион. группами волокна с образованием прочных ковалентных связей. Образуют яркие окраски, устойчивые к мокрым обработкам. Применяются для крашения целлюлозных волокон, шерсти, натур. шёлка, реже - полиамидных волокон. АКТИВНЫЙ ИЛ - ил. образующийся при очистке сточных вод в аэрац. бассейне - аэротенке и очищающий сточные воды (см. Биологическая очистка сточных вод). АКТИВНЫЙ УГОЛЬ, активированный уголь, - получают из ископаемых или древесных углей удалением смолистых в-в и созданием разветвлённой сети пор. А. у. применяют при очистке газов, как адсорбент и носитель каталитич. добавок, в пром-сти - для улавливания ценных органич. растворителей, в вакуумной технике - для создания сорбц. насосов, в медицине - для очистки крови и поглощения вредных в-в из желудочно-кишечного тракта. АКТИВНЫЙ УЧАСТОК полёта ракеты, космического аппарата - участок полёта с работающими ракетными двигателями. Для РН А. у. в большинстве случаев заканчивается выходом на заданную орбиту и отделением КА. Когда расположение места старта не позволяет вывести КА сразу на заданную орбиту, полёт состоит из неск. А. у., чередующихся с пассивными участками. Продолжительность полёта на А. у. для совр. РН не превышает 20 мин. АКТИВНЫХ СРЕД ОПТИКА - раздел физ. и инструментальной оптики, занимающийся вопросами распространения света в усиливающих излучение оптич. средах и использования этих сред в оптич. системах и приборах. Лазерный проекц. микроскоп, работающий на принципах А. с. о., позволяет получать на экране диам. 300 мм изображение микрообъектов с увеличением ок. 1000. АКТИНИЙ [от греч. aktis (aktinos) - луч] - хим. радиоактивный элемент, символ Ас (лат. Actinium), ат. н. 89, м. ч. наиболее устойчивого изотопа 227. А. - серебристо-белый металл, tпл ок. 1050 оС. Встречается в природе в виде примеси в рудах урана и тория. В смеси с бериллием служит для приготовления нейтронных источников. АКТИНИЧНОСТЬ фотографическая - способность излучения вызывать фотохим. реакции в светочувствит. слоях фотоматериалов. АКТИНОИДЫ (от актиний и греч. eidos - вид, т. е. подобные актинию) - семейство из 14 хим. элементов, расположенных в периодич. системе Менделеева за актинием Ас; близки по строению электронных оболочек атомов и хим. свойствам. К А. принадлежат: торий Th, протактиний Ра, уран U, нептуний Np, плутоний Ри, америций Am, кюрий Cm, берклий Bk, калифорний Cf, эйнштейний Es, фермий Fm, менделевии Md, а также элементы 102 и 103, назв. к-рых не являются общепринятыми (см. Нобелий и Лоуренсий). Все изотопы А. радиоактивны, большинство из них получено искусственно в результате ядерных реакций. Уран и плутоний используют в качестве ядерного горючего АЭС, плутоний - также в радиоизотопных источниках энергии. Ограниченное применение находят торий, нептуний, америций и кюрий. А., расположенные после урана, часто наз. трансурановыми элементами. АКТИНОЛИТ [от греч. aktis (aktinos) - луч и lithos - камень] - минерал группы амфиболов Ca2(Mg,Fe)5(Si4O11]2(OH,F)2. Цвет зелёный разл. оттенков. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 6; плотн. ок. 3000 кг/м3. Плотная вязкая скрытокристаллич. разновидность А. - нефрит, ценный поделочный камень. А. - потенц. сырьё резин. пром-сти (эффективный заменитель хризотил-асбеста в качестве наполнителя при изготовлении резины). АКТИНОМЕТР [от греч. aktis (aktinos) - луч и ...метр] - метеорологич. прибор для измерения интенсивности прямой солнечной радиации (излучения), падающей на перпендикулярную лучу поверхность. Принцип действия А. осн. на поглощении излучения телом, близким по св-вам к абсолютно чёрному телу, и превращении энергии солнечной радиапии в тепловую энергию. Различают А. термоэлектрич., термобиметаллич. и др. А. работает в комплексе со стрелочным гальванометром. См. рис. Термоэлектрический актинометр АКТИНОМЕТРИЯ [от греч. aktis (aktinos) - луч и ...метрия] - раздел геофизики, в к-ром изучаются солнечное, земное и атм. излучения (радиация) в условиях атмосферы, гидросферы и на поверхности Земли. Задачи А. заключаются в измерениях разл. видов радиации и в изучении закономерностей поглощения и рассеяния радиации. В узком смысле А. - совокупность методов измерений радиации Земли в метеорологии, в т. ч. с использованием ИСЗ. АКУСТИКА (от греч. akustikos - слуховой) - 1) раздел физики, в к-ром рассматривается учение о звуке и его взаимодействии с в-вом. Различают л и н е й н у ю А. (выполняется суперпозиции принцип) и нелинейную акустику. 2) Звуковая (акустич.) хар-ка к.-л. помещения. См. Архитектурная акустика, Строительная акустика. АКУСТИКО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ - устройство, преобразующее акустич. сигналы в пневматические. А.-п. э., срабатывающий от звукового сигнала любой частоты, состоит из питающего цилиндрич. капилляра 1 (см. рис.), формирующего ламинарную струю, приёмной трубки 2 и регистратора давления Р. Акустич. сигнал (от источника ЗУ, взаимодействуя с ламинарной струёй, вызывает в ней возмущения, в результате чего давление в приёмной трубке падает. Чтобы А.-п. э. обладал способностью выделять звуковые сигналы определ. частоты, питающий капилляр и приёмную трубку соединяют с акустич. резонатором 4. Частотная подстройка производится изменением объёма V резонатора. А.-п. э. применяют для построения многоканальных систем управления с помощью звука. АКУСТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ - линия задержки, действие к-рой осн. на малой скорости распространения акустич. волн в твёрдых телах. Для задержки электромагн. сигнала в А. л. з. его преобразуют в акустич. сигнал, к-рый после прохождения по звукопроводу определ. длины вновь преобразуется в электромагнитный. Время задержки в А. л. з. достигает десятков мс. АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА в технике звуковоспроизведения - акустич. излучатель, состоящий из одного или неск. громкоговорителей, встроенных в общий корпус. Входит в комплект большинства бытовых звукотехнич. устройств (электрофонов, магнитофонов и др.). Пром-сть выпускает 1-, 2- и 3-полосные А. с. номин. мощностью 2, 4, 6, 10, 15, 25, 35 и 100 Вт. Нек-рые А. с. имеют встроенные регуляторы уровня воспроизведения раздельно в диапазонах средних (500 - 5000 Гц) и высоких (5 - 20 кГц) звуковых частот. Существуют т. н. активные А. с., объединяющие в одном корпусе собственно А. с. и оконечный усилитель звуковых частот с элементами коррекции, регулятором уровня воспроизведения и индикатором перегрузки. АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ - упругие возмущения, распространяющиеся в твёрдой, жидкой и газообр. средах. Распространение А. в. в среде вызывает возникновение механич. деформаций сжатия и сдвига, к-рые переносятся из одной точки в другую; при этом имеет место перенос энергии упругой деформации в отсутствие потока в-ва (исключая особые случаи, напр. акустич. течения). Важная разновидность А. в. - поверхностные акустические волны. См. также Упругие волны. АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - предназначаются для снижения шума и создания оптим. условий слышимости в помещении; подразделяются на звукопоглощающие и звукоизоляционные. Звукопоглощающие материалы применяют в осн. в конструкциях облицовок производств. помещений и технич. устройств, требующих снижения уровня шумов (пром. цехи, машинописные бюро, установки вентиляции и кондиционирования воздуха и др.), а также для улучшения акустич. св-в помещений обществ. зданий (зрительные залы, лекционные аудитории, радиостудии и пр.). Звукопоглощающие св-ва материалов обусловлены наличием большого числа сообщающихся между собой пор. Такие материалы в виде матов, рулонов, плит изготовляют на основе минер. ваты или стекловолокна. Мягкие A.M. применяют в сочетании с жёсткими экранами (из алюминия, асбестоцемента и др.). Полужёсткие А. м. покрывают снаружи стеклотканью, пористой краской или плёнкой. К жёстким А. м. относятся также штукатурные р-ры с пористыми заполнителями, цем. фибролит, древесноволокнистые плиты. Звукоизоляционные материалы используют в конструкциях межэтажных перекрытий, во внутр. стенах и перегородках, а также в качестве виброизоляц. прокладок под машины и оборудование. Их изготовляют из искусств. волоков (минераловатные и стекловолокнистые маты и плиты), а также из эластичных газонаполн. пластмасс (пенополиуретав, сенополивинилхлорид и др.). Для звукоизоляции применяют также штучные прокладки из литой или губчатой резины. Акустика - пневматический элемент: а - срабатывающий при любой частоте звукового сигнала; б - с избирательным приёмом сигнала; 1 - цилиндрический капилляр; 2 - приёмная трубка; 3 - источник акустических сигналов; 4 - акустический резонатор. Рпит - источник воздушной струи; Р - регистратор давления АКУСТИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД - канал для распространения акустических волн. Ограничивает область распространения собств. мод акустич. колебаний. Различают А. в. в виде пластины, стержня, изогнутой трубы и др. Наибольшее распространение получили А. в. поверхностных акустич. волн, в к-рых волноводный эффект достигается либо за счёт создания на поверхности звукопровода области, обеспечивающей уменьшение скорости распространения волны (напр., созданием на поверхности звукопровода слоев с определ. физ. св-вами), либо нанесением выступов в виде, напр., прямоугольников, клиньев. А. в. используются для передачи энергии акустич. колебаний от электроакустич. преобразователя к объектам воздействия, а также задержки акустич. сигналов в акустоэлектронных устройствах. АКУСТИЧЕСКИЙ КАНАЛ - совокупность устройств и физ. сред, обеспечивающих направленное распространение акустич. волн. См. также Акустический волновод. АКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ - вид геофизических исследований в скважинах, осн. на изучении акустич. св-в (скоростей распространения и затухания упругих волн) горных пород, пересечённых скважиной. Упругие волны излучаются в жидкость, заполняющую ствол скважины, и принимаются датчиком звукового давления, находящимся в той же среде. А. к. используется при поисках и разведке месторождений, контроле технич. состояния скважин, при сейсмич. разведке, а также при решении инж. геол. задач. АКУСТИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП - микроскоп, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов с помощью акустич. волн. Наибольшее распространение получили сканирующие А. м. просвечивающего и отражающего типов (см. рис.), в к-рых изображение исследуемого объекта формируется в процессе сканирования этого объекта пучком акустич. волн синхронно с растровой развёрткой луча ЭЛП. А. м. обеспечивает увеличение до 104 при разрешающей способности до 0,005 мм. Схематическое изображение акустической ячейки акустического микроскопа: 1 - электроакустический преобразователь; 2 - зву-копровод; 3 - акустическая линза; 4 - иммерсионная жидкость; 5 - держатель; 6 - исследуемый объект АКУСТИЧЕСКИЙ ОМ - устар. наименование ед. акустич. сопротивления в системе единиц СГС. АКУСТООПТИКА - раздел акустоэлектроники, изучающий взаимодействие электромагн. волн (в осн. оптич. диапазона) с акустическими (как правило, когерентными) волнами в твёрдых телах и жидкостях. Одним из осн. следствий акустооптич. взаимодействия является изменение хар-к оптич. излучения в среде при распространении в ней акустич. волн. АКУСТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - устройства, действие к-рых осн. на взаимодействии электромагн. волн оптич. диапазона с акустич. волнами в твёрдых телах и жидкостях. А. у. позволяют управлять хар-ками оптич. излучения (амплитудой, поляризацией, спектральным составом светового сигнала и др.). а также обрабатывать информацию, носителем к-рой является световая или акустич. волна. АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР - устройство, осуществляющее отклонение светового луча в пространстве в любом заданном фиксиров. направлении либо непрерывную развёртку светового луча (сканирование) на осн. явлений акустооптич. дифракции или рефракции. В дифракционном А. д. (см. рис.) угол отклонения дифрагиров. луча меняется при изменении частоты акустич. волны. В рефракц. А. д. отклонение светового луча осуществляется вследствие искривления его пути при прохождении через среду с неоднородной деформацией, к-рая возникает под воздействием бегущей акустич. волны. Схема акустооптического дефлектора: 1 - акустооп-тическая ячейка; 2 - электроакустический преобразователь; 3 - фотоприёмное устройство; ф - максимальное угловое перемещение светового луча АКУСТООПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР - модулятор света, принцип действия к-рого основан на перераспределении световой энергии между проходящим и дифрагированным на акустич. волне светом. А. м. позволяет управлять интенсивностью, фазой и частотой оптич. излучения. Обычно используются А. м. дифрагиров. света, что обусловлено возможностью получения большей глубины модуляции. Наибольшее распространение получили планарные A.M., действие к-рых осн. на взаимодействии оптич. излучения и поверхностной акустической волны (см. рис.). Такие А. м. используются в качестве активных элементов интегрально-оптических схем. Схема планарного акустооптического модулятора света: 1 - генератор высокой частоты; 2 - пьезоэлектрическая подложка; 3 - оптический волновод; 4 - встречно-штыревой преобразователь; I0 - падающий световой луч; Iбета - дифрагированный световой луч; I0 - проходящий световой луч. Стрелками указаны направления распространения световых и звуковых полей АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР - оптический процессор, в к-ром пространственно-временная модуляция оптич. излучения осуществляется с помощью акустооптического модулятора света. Такие, процессоры обеспечивают обработку информации в реальном масштабе времени в широком частотном диапазоне (до 10 ГГц). А. п. осуществляют нахождение взаимной корреляции заданной функции с опорной, генерирование сигналов с заданной формой и др. Применяются в устройствах оптической обработки информации. АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - управляв мый фильтр, селективные свойства к-рого обусловлены взаимодействием с монохроматич. акустич. волнами лишь тех световых волн, длины к-рых с достаточной точностью удовлетворяют условию Брэгга - Вульфа (см. Дифракция). А. ф. позволяют выделять из широкого спектра оптич. излучения достаточно узкий интервал световых волн, к-рый можно перемещать по этому спектру в широких пределах, изменяя частоту акустич. волн. См. рис. Схема акустооптических фильтров на основе коллинеарной (а) и неколлинеарной (б) дифракций: 1 - поляризатор; 2 - акусто-оптическая ячейка; 3 - поглотитель акустических волн; 4 - анализатор; 5 - электроакустический преобразователь. Стрелками указана поляризация световых лучей АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА - раздел электроники, связанный с исследованием взаимодействия акустич. волн с электромагн. полями и электронами проводимости в конденсиров. средах, а также с созданием акустоэлектронных устройств, работающих на осн. этих эффектов. К А. часто относят также исследование эффектов возбуждения и распространения акустич. волн в конденсиров. средах. Различие эффектов, используемых для создания акустоэлектронных устройств, определило условное разделение А. на высокочастотную (микроволновую), акустику твёрдого тела (эффекты возбуждения, распространения и приёма акустич. волн высокочастотного диапазона и гиперэвуковых волн), собственно А. (взаимодействие акустич. волн с электронами проводимости в твёрдых телах) и акустооптику (явления взаимодействия световых волн с акустическими). АКУСТОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА - устройства для преобразования и аналоговой обработки информации на основе взаимодействия акустич. волн с электромагн. полями и электронами проводимости в конденсированных средах. А. у. позволяют преобразовывать сигналы во времени (задержка сигналов, изменение их длительности), по частоте и фазе (сдвиг фаз, преобразование частоты и спектра), по амплитуде (усиление, модуляция), а также выполнять более сложные функцион. преобразования (интегрирование, кодирование и декодирование, получение функции свертки, корреляции сигналов и др.) в устройствах радиолокации и дальней связи, в системах автоматич. управления, вычислит. устройствах и др. Использование А. у. позволяет в ряде случаев осуществлять такие преобразования достаточно простым способом и часто более целесообразным из-за меньших габаритных размеров, массы, а иногда и стоимости. АКУСТОЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР - окустоэлектронное устройство, предназначенное для генерации электромагн. колебаний с помощью акустич. волн. Наибольшее распространение получили А. г. на поверхностных акустических волнах с электрич. положит, обратной связью (см. рис.). А. г. наиболее часто используются в качестве элементов измерит. преобразователей раэл. физ. воздействий, работа к-рых осн. на изменении условий распространения поверхностных акустич. волн и, соответственно, частоты генерации. Схема акустоэлектронного генератора (а) и осциллятора (б) на ПАВ: 1 - пластинка с электродами; 2 - звукопровод; 3 - встречно-штыревые преобразователи; 4 - транзисторный усилитель. АКЦЕПТОРЫ (от лат. acceptor - принимающий) - структурные дефекты в кристаллич. решётке ПП, обусловливающие примесную дырочную проводимость (проводимость р-типа). Роль А. могут играть примесные атомы и раэл. точечные дефекты в кристаллах. Напр., в кристаллах 4-валентных кремния и германия роль А. играют 3-валентные примесные атомы алюминия, бора, галлия и индия. А. могут захватывать электроны из валентной зоны, что эквивалентно появлению в ней дырок. Узкие локальные уровни А. располагаются внутри запрещ. зоны ПП вблизи "потолка" валентной зоны. АКЦИДЕНЦИЯ (от лат. accidentia - случай, случайность) в. полиграфии - малые наборные формы: бланки, пригласит. билеты, объявления и т. п., характеризующиеся использованием разнообразных наборных материалов (шрифтов, линеек, украшений) и клише. АЛГЕБРА (от араб. аль-джебр - один из приёмов преобразования уравнений) - часть математики, развившаяся в связи с задачей о решении алгебраич. уравнений (осн. задача классич. А.). В совр. А. изучается общая теория совокупностей (напр., групп), в к-рых определены алгебраич. операции, аналогичные по своим св-вам операциям над числами (сложению, умножению и т. д.). АЛГЕБРА ЛОГИКИ - раздел матем. логики, изучающий высказывания, рассматриваемые со стороны их логич. значений (истинности или ложности), и логич. операции над ними. В А. л. принято отождествлять истинность высказывания с числом 1, а ложность - с числом О (А = 1 и С = 0 означает, что А истинно и что С ложно). Предметом изучения А. л. являются ф-ции, к-рые принимают лишь два значения: 0 или 1. Объединение простых высказываний в сложные в А. л. производится без учёта внутр. содержания (смысла) этих высказываний. АЛГОЛ [от англ. algorithmic) - алгоритмический и l(anguage) - язык] - первоначально алгоритмический язык, применяющийся для записи алгоритмов решения задач числ. анализа; позднее - назв. ряда языков программирования, применяемых для описания программ решения на ЭВМ научно-технич. задач. Существует неск. разновидностей языка А.: А.-58, А.-60, А.-68; наиболее распространён А.-68 - многоцелевой универс. язык программирования, широко используемый для описания программ решения задач в разл. областях науки и техники. АЛГОРИТМ (от algorithmi - лат. транслитерация араб, имени среднеазиатского математика 9 в. аль-Хорезми) - точное описание способа решения задачи (выполнения матем. расчётов, проектирования технич. объектов, проведения научн. исследований и т. д.), устанавливающее какие операции (работы) и в какой последовательности выполнять, чтобы получить результат, однозначно определяемый исходными данными. Процесс выполнения А. наз. алгоритмическим процессом. А. - одно из осн. понятий математики и кибернетики. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, алгоритмическое описание процессе в, - составление матем. описания (математич. модели) процессов (технологич., вычислит., управленческих и др.), результатом чего является получение алгоритма решения конкретных задач управления этими процессами. Источником исходной информации для А. п. служат теоретич. и экспериментальные данные, а также эвристич., неформальные сведения об изучаемом процессе. Эта информация может быть известна заранее (априорные данные) либо получена в ходе изучения данного процесса (апостериорные данные). А. п. содержит следующие типичные этапы: 1) предварит. анализ задачи алгоритмизации и объекта исследования; 2) структурное описание исследуемого процесса; 3) теоретич. анализ ур-ний связи между параметрами процесса; 4) экспериментальное определение статич. и динамич. параметров процесса; 5) матем. моделирование процесса и проверка соответствия модели реальному произ-ву; 6) анализ модели и выработка рекомендаций по улучшению процесса; 7) формирование оптим. алгоритмов на основании выработанных рекомендаций; 8) проверка и корректировка алгоритма управления процессом в производств. условиях. Последние два этапа выполняются обычно в условиях автоматизир. произ-ва в целях оптимизации производств. процессов. АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК - формализов. язык, для однозначной записи алгоритмов решения задачи на ЭВМ. Состоит из набора символов (алфавит А. я.), синтаксич. правил и семантич. определений. Осн. символами А. я. могут быть буквы русского или латинского алфавита, к.-л. знаки и условные символы. Конструкциями в А. я. являются слова, последовательности слов (фразы) и т. п., а также таблицы, системы таблиц и т. д. А. я., правила интерпретации к-рого аппаратурно реализованы в ЭВМ, наз. машинным языком. В отличие от естеств. языков А. я. характеризуется однозначностью и определённостью. См. также Язык программирования. АЛЕБАСТР (от греч. alabastros) - 1) строит. (штукатурный) гипс CaSO4*0,5H2O. 2) Природный гипс в виде зернистого агрегата (гипсовый камень) - сырьё для получения полуводного (строительного) гипса путём обжига при 120 - 180 оС. АЛИДАДА (ср.-век. лат. alhidada, от араб, альидада - линейка) - часть астрономич. и геодезия, угломерных инструментов, расположенная соосно с лимбом (см. рис.) и несущая элементы отсчётного устройства, с помощью к-рого производятся отсчёты делений лимба. Алидада 1 с лимбом 2 АЛИЗАРИН (от исп. alizari - сушёный корень марены), 1,2-дигидроксиантрахинон, - красные кристаллы; tпл 289 оС. Первоначально добывали из корней марены красильной, со 2-й пол. 19 в. получают хим. синтезом. Исходное в-во в произ-ве нек-рых красителей, ограниченно используется как протравной краситель. Ализарин АЛИТИРОВАНИЕ (от нем. alitieren, от А1 - алюминий) - разновидность алюминирования; диффуз. насыщение алюминием поверхности металлич. изделий (гл. обр. из стали, реже из чугуна и жаропрочных сплавов на никелевой или кобальтовой основе). Применяется для защиты изделий от окисления при высоких темп-pax (до 1100 оС), для уменьшения схватываемости поверхностей (напр., резьбовых соединений при эксплуатации в вакууме), повышения износостойкости, защиты от коррозии в средах, содержащих серу, азот и углерод. АЛИФАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - то же, что ациклические соединения. АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (от греч. aleiphar - жир, смола и kyklos - круг, цикл) - органич. соединения, содержащие в молекуле один или неск. циклов, построенных из трёх или большего числа атомов углерода (ароматические соединения к А. с. не относят). В больших кол-вах содержатся в нефти (эти А.с., напр. циклогексан, наз. н а ф т е н а м и), а также в эфирных маслах, скипидаре, антибиотиках, нек-рых витаминах. АЛКАНЫ - см. в ст. Насыщенные соединения. АЛКЕНЫ - то же, что олефины. АЛКИДНЫЕ ЛАКИ [от англ. al(cohol) - спирт и (a)cid - кислота] - р-ры алкидных смол (часто их смесей с карбамидными смолами, нитратом целлюлозы или с др. полимерами) в органич. растворителях. Образуют антикорроз. и атмосферостойкие покрытия. Применяются для защиты дерева и металла; эмалевые краски и грунтовки на основе А. л. - для отделки средств транспорта, с.-х. машин и т. д. Наиболее распространённый вид лакокрасочной продукции. АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ - олигомерные продукты поликонденсации многоосновных органич. к-т, многоатомных спиртов и одноосновных высших жирных к-т (гл. обр. входящих в состав растит, масел). Наиболее распространены А. с. из фталевого ангидрида и глицерина (глифталевые смолы) или пентаэритрита (пентафталевые смолы). Выпускаются в виде 40 - 60%-ных р-ров в органич. растворителях, напр. толуоле. Применяются преим. как пленкообразователи лакокрасочных материалов . АЛКИЛ, алкильная г р у п п а, - общее назв. одновалентных остатков (радикалов) насыщенных ациклич. углеводородов, напр. остаток метана - метил СН3 - , этана - этил C2H5 - , пропана - пропил С3Н7 - . Обозначаются обычно символом R или Alk. АЛКИНЫ - алифатич. углеводороды, содержащие в молекуле тройную связь; родоначальник ряда - ацетилен. АЛКОГОЛИ - то же, что спирты. АЛКОГОЛЯТЫ - органич. соединения общей ф-лы (RO)nM (R - алкил, М - металл, п - его степень окисления), образующиеся при замещении атома водорода гидроксильной группы спиртов на металл. Применяются в органич. синтезе, как катализаторы органич. реакций, для получения высокочистых оксидов и гидроксидов. АЛЛАНИТ - то же, что ортит. АЛЛОТРОПИЯ (от греч. allos - другой и ... тропия) - существование одного и того же хим. элемента в виде двух или неск. простых в-в. А. может быть результатом образования молекул с разл. числом атомов (напр., кислород О2 и озон О3) или разл. кристаллич. форм (напр., углерод образует графит и алмаз); в последнем случае А. наз. также полиморфизмом . АЛЛЮВИЙ (лат. alluvio - нанос, намыв, от alluo - намываю) - рыхлые отложения пост. и врем. водных потоков, образовавшихся из обломочных продуктов разрушения (размыва) горных пород. По крупности материала аллювиальные отложения разделяют на галечник, гравий, песок, суглинок и глину. Аллювиальные россыпи - важный источник добычи алмазов, золота, платины, олова. АЛМАЗ (тюрк. алмас, от греч. adamas - несокрушимый) - минерал, одна из кристаллич. модификаций самородного углерода. Цвет желтоватый, белый, серый, зеленоватый, реже голубой и чёрный; иногда бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 10; плотн. 3500 - 3560 кг/м3. Прозрачные кристаллы А. - самые дорогие драгоц. камни; ювелирные кристаллы А., к-рым придана особая (т. н. бриллиантовая) огранка, наз. бриллиантами. Непрозрачный А. - ценный абразив, а также материал для изготовления фильер, армирования буровых коронок, резцов и др. инструмента, А. добывают из россыпей и коренных месторождений - кимберлитовых трубок, эклоги-тов, метеорных кратеров (импактные А.). В СССР и др. странах организовано произ-во син-тетич. А. Их получают из графита в условиях высоких давлений и темп-р. Средние линейные размеры кристаллов достигают 1 - 2 мм, обычно - неск. десятых долей мм. Получают также плотные шаровидные поликристаллич. образования А. типа баллас. Синтетич. А. имеют кристаллич. структуру и св-ва природного алмаза. В СССР выпускают синтетич. А. марок АСО, АСП, АСВ (обыкнов., повыш. и высокой прочности) для изготовления абразивного инструмента, а также в виде паст и порошков для доводочных и притирочных работ. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ - механич. вращательное бурение породоразрушающим инструментом, армированным мелкими технич. алмазами с удалением буровой мелочи водой. Породоразрушающая часть алмазного инструмента (наконечник) имеет стальной корпус с закрепл. на нём матрицей (см. рис.). Алмазы крупностью 8 - 120 шт. на 1 карат (борт и карбонадо) закрепляются в матрице, более мелкие алмазы перемешиваются с материалом матрицы (т. н. импрегниров. инструменты). А. б. осуществляют при геологоразведочных работах для получения кернов, а также для бурения сверхглубоких скважин диам. от 36 до 300 мм. К ст. Алмазное бурение. Алмазные породоразрушающие наконечники: а - керновый со сплошным режущим кольцом; 6 - керновый секторный; в - бес-керновый вогнутый; г - бескерновый выпуклый ступенчатый АЛМАЗНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК - см. в ст. Расточный станок. АЛНИ [от ал(юминий) и ни(кель)] - общее назв. группы магнитотвёрдых сплавов на осн. системы железо - никель - алюминий. Первые сплавы такого типа созданы в нач. 30-х гг. 20 в. в Японии. Наибольшее применение нашли сплавы, содержащие 20 - 34% никеля и 11 - 18% алюминия (остальное железо). В качестве легирующих элементов применяют кобальт, медь, кремний, титан. А. характеризуются высокими магн. св-вами (остаточная магн. индукция, коэрцитивная сила, магн. энергия). Используются для изготовления пост. магнитов в радиотехнич., электроизмерит. и др. устройствах. АЛСИФЕР - то же, что сендаст. АЛУНИТ [франц. alunite, от alun (лат. alumen) - квасцы] - минерал, осн. сульфат калия и алюминия КА13(SО4)2(ОН)6. Цвет белый, сероватый, желтоватый, красноватый. Тв. по. минералогич. шкале 3,5 - 4,5; плотн. ок. 2800 кг/м . А. используют для получения квасцов, глинозёма, калиевых солей; серы и серной к-ты. АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - электромеханич. устройство, автоматически печатающее на бумаге информацию, выдаваемую ЭВМ в виде буквенно-цифрового текста, таблиц, графиков (выполненных, напр., в виде последовательности точек) и т. п. Характеризуется набором символов (букв, цифр, разделит. знаков, нек-рых матем. символов и условных знаков и др.), числом знаков в строке (до 128) и скоростью печати (до 1000 знаков в 1 с). АЛФЕНОЛ - магнитомягкий сплав железа (84%) с алюминием (16%). Создан в нач. 50-х гг. 20 в. в США. Обладает высокой магн. проницаемостью в слабых полях, твёрдостью, прочностью, износостойкостью, значит. электрич. сопротивлением. Из А. изготовляют гл. обр. сердечники записывающих и воспроизводящих головок аппаратуры магн. записи. АЛФЕР [от ал(юминий) и лат. fer(rum) - железо] - магнитомягкий сплав железа с алюминием (7,5 - 8,5 или 11,8 - 13,8% алюминия), обладающий магнитострикц. св-вами (см. Магнитострикционные материалы). Впервые применён в 40-х гг. 20 в. в Японии. Используется для изготовления сердечников магнитострикц. преобразователей в УЗ и гидроакустич. аппаратуре. АЛЬБЕДО (от позднелат. albedo - белизна) - величина, характеризующая способность поверхности к.-л. тела отражать (рассеивать) падающее на неё излучение. Различают: истинное А. - отношение потока, рассеиваемого плоским элементом поверхности во всех направлениях, к потоку, падающему на этот элемент (совпадает с коэфф. диффузного отражения); видимое А. - отношение яркости плоского элемента поверхности, освещённого параллельным пучком, к яркости абсолютно белой поверхности, располож. нормально к лучам и имеющей истинное А., равное единице. Истинное А, измеряется альбедометром (см. рис.), к-рый имеет 2 приёмные поверхности: одна воспринимает освещающий поток, а др. - отражённый (рассеянный) поток. Понятие А. широко используют при выполнении светотехнич. расчётов, в астрономии при исследовании несамосветящихся небесных тел, а также в нейтронной оптике при рассмотрении взаимодействия пучков медл. нейтронов с в-вом. К ст. Альбедо. Альбедометр АЛЬГИЦИДЫ - см. в ст. Гербициды. АЛЬДЕГИДЫ [сокр. от новолат. al(cohol) dehyd(rogenatum) - алкоголь, лишённый водорода] - органич. соединения общей ф-лы RC(O)H, содержащие в молекуле карбонильную группу, связанную с атомом водорода и углеводородным радикалом (R = СН3- , С6Н5 - и др.; исключение - Формальдегид, в к-ром R = Н). Реакционноспособные соединения, применяемые в произ-ве полимеров, эфиров, карбоновых к-т, спиртов; используются как душистые в-ва, пестициды. См. также Акролеин, Ацетальдегид, Формальдегид, Фурфурол. АЛЬКЛЕД [англ. alclad, от al(uminium) - алюминий и clad - покрытый] - полуфабрикат (лист, труба) из высокопрочного алюм. сплава, покрытый (плакированный) с двух сторон тонким слоем алюминия высокой чистоты относит, толщиной 2 - 5% на сторону (в отд. случаях до 10%). Сплавы системы алюминий - магний - цинк - медь плакируются сплавом алюминия с цинком (1%), имеющим более отрицат. электрохим. потенциал, чем осн. сплавы. Плакирование обеспечивает электрохим. защиту сплава от коррозии. АЛЬТАЗИМУТ (от лат. altum - высота и азимут) - астрометрич. инструмент на азимутальной монтировке. АЛЬТИМЕТР (от лат. altum - высота н ...метр) - то же, что высотомер. "АЛЬФА РОМЕО" (Alfa Romeo) - назв. легковых автомобилей одноимённой итал. фирмы, выпускаемых с 1930. Получили известность благодаря успехам в автомоб. соревнованиях. В 1986 фирма 4А. Р." и её браз. филиал изготовляли автомобили малого и ср. классов с повыш. динамич. качествами. Рабочий объём двигателей 1,2 - 2,5 л, мощность 46 - 118 кВт, маке, скорость 150 - 210 км/ч. Легковой автомобиль "Альфа Ромео " АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ, а-излучение, альфа - лучи, - поток альфа-частиц, образующихся, напр., при альфа-распаде. АЛЬФА-РАСПАД - испускание альфа-частиц при самопроизвольном радиоактивном распаде атомных ядер. А.-р. характерен для тяжёлых ядер с массовым числом А > 200 и зарядовым числом Z > 82. Альфа-радиоактивных ядер с Z < 82 немного, почти все они относятся к нейтронодефицитным ядрам. Альфа-частицы вылетают из ядра благодаря туннельному эффекту и имеют дискретный спектр энергии. АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ, а-частицы, - ядра атомов гелия (42Не), испускаемые нек-рыми радиоактивными ядрами (нуклидами). Состоят из двух протонов и двух нейтронов, прочно связанных между собой ядерными силами. АЛЮМЕЛЬ - сплав никеля с алюминием (1,8 - 2,5%), марганцем (1,8 - 2,2%) и кремнием (0,85 - 2%), иногда с добавкой циркония и кобальта. Применяется в паре с хромелем для термопар, измеряющих темп-ру в интервале 20 - 1000 оС. АЛЮМИНАТЫ - соли алюм. кислот; А. натрия NaAlO2 - промежуточный продукт в проиэ-ве оксида алюминия, применяется при крашении как протрава; А. кальция СаАl2O4 - гл. составная часть быстротвердеющего глинозёмистого цемента. АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ строительные - конструкции и изделия, осн. материалом к-рых служат алюм. сплавы или технич. алюминий. Гл. достоинства А. к.: лёгкость, прочность, долговечность, высокие декоративные качества; недостатки: сложность выполнения равнопрочных соединений, особенно сварных, необходимость учёта пониж. (примерно в 3 раза по отношению к стали) модуля упругости алюм. сплавов. Для изготовления А. к. применяют тонкий листовой металл и прессов, тонкостенные профили. АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе алюминия с добавками меди, магния, цинка, кремния, марганца, лития, кадмия, циркония, хрома и др. элементов. А. с. обладают высокими механич. св-вами и малой плотностью, высокой электро- и теплопроводностью, хорошей корроз. стойкостью. Применяются в авиастроении, во мн. отраслях машиностроения, в стр-ве, в произ-ве бытовых предметов. По способам произ-ва А. с. можно разделить на деформируемые, литейные и спечённые. По объёму произ-ва и применения занимают второе место после черных металлов (см. Авиаль, Дуралюмин, Магналии, Силумин). АЛЮМИНИЙ [отлат. alumen(aluminis) - квасцы] - хим. элемент, символ А1 (лат. Aluminium), ат. н. 13, ат. м. 26,9815. А. - серебристо-белый металл, лёгкий и ковкий, устойчивый против коррозии; плотн. 2699 кг/м , tпл 660 оС. Среди металлов А. по распространённости в природе занимает 1-е место, по практич. использованию - 2-е (после железа). Гл. носители А. - алюмосиликаты; осн. источник получения - бокситы, алуниты, нефелин-апатитовые руды. Получают А. электролизом р-ра оксида алюминия Al2O3 в расплавл. криолите NasAlF6. A. и алюминиевые сплавы применяют как конструкц. материал в стр-ве, на транспорте (особенно в авиастроении), а также при произ-ве тары и упаковок, в электротехнике, машиностроении, электронике и др. Расширяется применение композиц. материалов с матрицей из А. А. - одна из самых распространённых легирующих добавок в сплавах на основе меди, магния, титана, железа и др. Гл. составная часть термита. Мн. металлы в технике получают методом алюминотермии. Широко применяют и различные соединения А.; так, алюминиевые квасцы издавна использовались как протрава при крашении тканей и для дубления кож.
вверх