РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО - вещество или совокупность веществ, являющиеся источником энергии для ракетного двигателя (РД). Различают: химическое Р. т., используемое в жидкостных, твердотопливных и др. РД (осн. вид топлива, применяемый в ракетной технике), ядерное Р. т. - для ядерных РД. Хим. Р. т. подразделяется на твёрдое, жидкое и гибридное (один компонент твёрдый, другой жидкий). Жидкие Р. т. могут быть унитарные (однокомпонентные), двух- и многокомпонентные. Двухкомпонентные состоят из горючего (керосин, жидкий водород и др.) и окислителя (жидкий кислород, тетраоксид азота и т. п.). Р. т. должно обеспечивать достаточно высокий уд. импульс тяги (т. е. отношение тяги к секундному массовому расходу топлива), иметь большую плотность, хорошую стабильность, совместимость с конструкц. материалами, безопасность при эксплуатации и т. д. РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (РД) - реактивный двигатель, не использующий для работы окружающую среду (атм. воздух). В космонавтике в осн. применяются химические ракетные двигатели (ЖРД и РДТТ); разрабатываются и испытываются электрические ракетные двигатели (ЭРД), ядерные ракетные двигатели (ЯРД), разновидность хим. РД - гибридные ракетные двигатели (ГРД). Во всех этих РД реактивная тяга создаётся разгоном рабочего тела. Гипотетич. РД: термоядерный (используется энергия термоядерной реакции), фотонный (тяга создаётся в результате истечения квантов излучения - фотонов), солнечный парус (используется давление солнечного излучения). РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА (РДТТ), твердотопливный ракетный двигатель, пороховой двигатель, - ракетный двигатель, работающий на твёрдом топливе - коллоидном (наз. также порохами) или смесевом металлсодержащем топливе; применяется в ракетной артиллерии и космонавтике; старейший тип теплового двигателя. Диапазон тяги РДТТ - от десятков Н до неск. МН, уд. импульс не превышает 3000 м/с. В РДТТ топливо в виде зарядов полностью помешается в камере. После запуска горение обычно продолжается до полного выгорания топлива. Камеры РДТТ не охлаждаются, поэтому горловины сопел РДТТ выполняются из тугоплавких материалов, используется абляц. охлаждение. РДТТ устанавливаются на нек-рых РН в качестве дополнит. ускорителей или являются осн. двигателями первых ступеней ракет, для к-рых требуются двигатели большой тяги. РДТТ используются также в качестве тормозных, корректирующих и т. п. РАКОВИНЫ в металле - пустоты разл. формы и размеров, образующиеся внутри или на поверхности отливки (слитка). Т. н. г а з о в ы е Р. могут образоваться в отливках вследствие большой влажности формовочной земли, недостатков литниковой системы, чрезмерной плотности набивки, окисленности металла и т. д. Усадочные Р. возникают в слитке (отливке) в результате усадки (уменьшения объёма) металла при переходе из жидкого состояния в твёрдое. Усадочная Р. в стальном слитке располагается в его верх. части и представляет собой воронкообразную полость (при прокатке эта часть слитка отрезается и затем поступает на переплав). Для уменьшения усадочной Р. верх. часть слитка (т. н. прибыль) теплоизолируют или обогревают разл. способами. РАКУРС (от франц. raccourci, букв. - сокращение, укорочение) - перспективное сокращение предмета (объекта) вследствие различного удаления обозреваемых частей, напр. архит. форм или монументальных живописных изображений, рассматриваемых в разл. поворотах под острыми углами зрения. Большое значение имеет учёт Р. в росписях поверхностей интерьера, особенно потолков криволинейных очертаний (своды, купола). РАКУШЕЧНИК - разновидность известняка, состоящая преим. из раковин моллюсков и их обломков размером от 0,1 мм до неск. см (обычно 0,5 - 2 см). Цвет белый, жёлтый, серый. Лёгкий, пористый или ноздреватый. Плотн. 2200 - 2240 кг/м3, пористость 22 - 60%, прочность на сжатие 21 - 28 МПа. Р. применяют в виде строит. и облицовочного камня, а щебень и песок из Р. - в качестве наполнителя лёгкого бетона. Р. используют также в произ-ве извести и др. вяжущих. РАМА (польск. гата, от нем. Rahmen) - плоская или пространств, геометрически неизменяемая стержневая система, элементы к-рой (стойки и ригели) во всех или нек-рых узлах жёстко соединены между собой. Р.широко применяют в качестве несущих конструкций в пром. и обществ. зданиях, инж. сооружениях (мосты, путепроводы, эстакады и др.), в авиа-и судостроении и т. д. РАМОЧНАЯ АНТЕННА - направл. антенна в виде одного или нескольких плоских витков провода, образующих рамку круглой, квадратной или прямоугольной формы. Периметр рамки, как правило, значительно меньше длины излучаемой или принимаемой волны. Максимум принимаемого сигнала имеет место, когда плоскость рамки лежит в направлении на передающую радиостанцию. Р. а. применяют в радиопеленгаторах, радиокомпасах и др. РАМПА (франц. гагаре, от гатрег - подниматься отлого, быть покатым) - 1) устройство для сообщения между двумя разл. уровнями с доступным для передвижения уклоном, напр. для подъёма грузов на ж.-д. платформу, перехода поездов метрополитена с поверхности земли под землю и т. д.; в дорожном стр-ве - для перехода на осн. магистраль в местах развязки движения в двух уровнях. 2) Наклонная площадка для высушивания и остывания кокса после тушения. 3) осветит. устройство, размещаемое на полу сцены по её переднему краю. Служит для освещения сцены спереди и снизу. РАНГОУТ (голл. rondhout, букв. - круглое дерево) - совокупность надпалубных дерев. и металлич. частей, судового оборудования, служащих иа совр. судах с механич. двигателями для размещения навигационных огней, постов наблюдения и связи, антенн радиосвязи и радиолокации, для крепления грузоподъёмных средств, подъёма сигналов и т. п. На парусных судах Р. предназначается для постановки и растягивания парусов. Осн. детали Р. - мачты, стеньги, реи, гафели. См. рис. Рангоут трёхмачтовой баркентины: 1 - фок-мачта; 2 - грот-мачта; 3 - бизань-мачта; 4 - стеньги; 5 - брам-стеньги; 6 - бомбрам-стеньги; 7 - реи; 8 - гафели; 9 - гики; 10 - бушприт;11 - утлегарь РАНДБАЛКА - балка (обычно ж.-б. или металлич.), опирающаяся на отд. фундаменты и воспринимающая нагрузку от вышележащей стены. РАНКИНА ЦИКЛ [по имени шотл. физика и инженера У. Дж. Ранкнна (W. J. Rankine; 1820 - 72)], Ренкина цик л, - идеальный замкнутый процесс изменения состояния рабочего тела в простейшей паросиловой установке. Характеризуется изобарным подводом теплоты в котле, адиабатным расширением в цилиндре, изобарным отводом теплоты в конденсаторе и адиабатной подачей питат. воды в котёл. Р. ц. отличается от Карно цикла тем, что подвод теплоты к питат. воде осуществляется при пост. давлении и возрастающей темп-ре. РАПИДОГРАФ (от лат. rapidas - быстрый к ...граф) - прибор, выполненный я виде авторучки с трубчатым пером и резервуаром. Служит для вычерчивания чертежей тушью. Во избежание засорения трубчатого пера засыхающей тушью в отверстии пера имеется подвижный стержень, снабжённый грузиком. РАППОРТ (франц. rapport, от rapporter - приносить обратно) - повторяющаяся часть (мотив) рисунка (узора) на ткани, трикотаже, вышивке, обоях и т. п. РАСКATКА - 1) кузнечная операция для увеличения нар. и внутр. диаметров кольцевой заготовки (цилиндра с отверстием) при незначит. увеличении длины за счёт уменьшения толщины стенки. Производится прессовой или молотовой ковкой на оправке (см. рис.). 2) Кузнечный инструмент, служащий для передачи давления от верх. бойка молота или рабочей части пресса на плоскую или цилиндрич. полую заготовку с целью уменьшения толщины заготовки или выполнения на ней местных углублений. 3) Операция в трубопрокатном производстве (наз. также обкаткой), осуществляемая на станах винтовой прокатки с целью увеличения диаметра трубы, выравнивания и уменьшения толщины стенки. 4) Операция в трубопрокатном произ-ве, осуществляемая на станах-удлинителях с целью увеличения длины толстостенных гильз за счёт уменьшения внеш. диам. и толщины стенки. Схема кузнечной раскатки на оправке РАСКАТИОЙ СТАН - см. в ст. Трубопрокатное производство. РАСКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛА - одна из осн. операции рафинирования металлов, заключающаяся в удалении из жидкого металла кислорода путём присадки в металл раскислителей (восстановителей) - в-в, обладающих способностью соединяться с кислородом. Хорошими раскислителями являются углерод, кремний, алюминий. Металлич. раскислители обычно присаживают в виде ферросплавов, в частности т. н. комплексных раскислителей (силикомарганец, силикокальций и др.). Продукты раскисления всплывают в шлак (оксиды кремния, алюминия и др.) либо удаляются в виде газа (оксид углерода). РАСКИСЛИТЕЛИ, восстановител и, - см. Раскисление металла. Восстановительный процесс. РАСКЛАДОЧНО-ПОДБОРОЧНАЯ МАШИНА - машина для раскладки и объединения двух массивов перфокарт в один массив с сохранением порядка расположения групп признаков. Скорость работы электромеханич. Р.-п. м. - 200 - 250 карт в 1 мин, электронных - до 400 - 500 карт в 1 мин. РАСКОСКА - пространство, образуемое по одну или обе стороны выработки, проводимой по пласту или залежи полезного ископаемого, служащее для укладки пустой породы, попутно вынутой при проходке выработки. РАСКРЕПОВКА - небольшой выступ или излом плоскости фасада, карниза и т. п. по горизонтали. РАСКРОЙ - вырезание деталей из текст. материалов, кожи, картона и т. п., а также вырубание или высечка их из металлич. листа, полосы или ленты. При Р. важно рационально разместить контуры деталей, чтобы наиболее полно использовать материал. РАСКРОЙНАЯ МАШИНА - машина для вырезания деталей швейных изделий из настила полотен тканей или трикотажа. Высота настила может достигать 30 см. Режущий инструмент в передвижных Р. м. - стальной пластинчатый нож, совершающий возвратно-поступат. вертик. движение, или вращающийся диск, в стационарных - бесконечная стальная лента-нож, натянутая на 3 или 4 шкива. Разработаны Р..м., использующие в качестве реж. инструмента струю воды, луч лазера, управляемые ЭВМ. РАСКРЯЖЁВКА ХЛЫСТОВ - поперечное деление хлыстов на сортименты и долготьё. Осуществляется дисковыми и цепными пилами и ножами (безопилочное резание). Различают поштучную и пачковую Р. х. РАС ПАР - см. в ст. Доменная печь. РАСПЕЧАТКА - см. Листинг. РАСПИЛОВКА, распиливание, - !) Р. в деревообработке - процесс последоват. раскроя пилами стволов на круглые сортименты (брёвна, кряжи), брёвен на пиломатериалы и пиломатериалов на заготовки. Различают Р.: относительно направления древесных волокон - продольную и поперечную, относительно годичных слоев - тангенциальную (по касательной к годичным слоям). и радиальную. При раскрое брёвен на брусья и доски различают: Р. вразвал, при к-рой вначале формируется толщина обрезных досок, а затем их ширина; Р. с брусовкой, при к-рой бревно раскраивается на двухкантный брус по высоте, соответствующей ширине обрезных досок, и боковые доски заданной толщины, а затем брус раскраивается на доски нужной толщины, а боковые доски обрезаются по ширине. Для выработки досок тангенциальным или радиальным пропилами Р. производят спец. способами (развально-сегментным, брусово-сегментным, секторным). 2) Р. в кожевенном производстве - выравнивание голья или кожи по толщине или разделение их на 2 - 3 слоя. Выполняют Р. на распиловочных машинах. 3) Р. штучного камня - переработка добытых в карьере блоков природного камня для получения декоративных плит толщиной 20 мм и более. Ведётся на распиловочных станках. РАСПЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА - резервные источники тока, у к-рых электролит при темп-ре хранения находится в твёрдом (нерабочем) состоянии, а перед началом работы переводится (нагреванием) в жидкое (рабочее). Расплавленные солевые электролиты (напр., LiCl - КС1) позволяют использовать активные анодные материалы (напр., литий), что обеспечивает эдс таких источников до 3В при плотностях тока 102 А/м2. Применяются в качестве высокоэнергоёмких источников электропитания в аппаратуре для зондирования атмосферы, недр Земли и др. Срок хранения в незадействованном состоянии до 10 - 15 лет. РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ - научно-технич. направление, связанное с разработкой принципов (методов) и построением систем (в т. ч. на базе ЭВМ), предназнач. для определения принадлежности нек-рого объекта (предмета, процесса, явления, ситуации, сигнала) к одному из заранее выделенных классов объектов (образу). Процесс Р. о. основан на сопоставлении признаков, хар-к исследуемого объекта с признаками, хар-ками известных объектов, в результате чего делается вывод о наиболее правдоподобном их соответствии. Методы Р. о. используют в технич. и мед. диагностике, для анализа экономии. и социальных процессов, в криминалистике, геологии, химии, ядерной физике и т. д. РАСПОЛАГАЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - установленная мощность электроэнергетической системы за вычетом неиспользуемой мощности, обусловленной ограничениями по режимам работы оборудования электростанций и пропускной способности электрической сети. РАСПОР в строительной механике - горизонт. составляющая опорной реакции; горизонт. усилие, возникающее в арке. См. рис. К статьям Распор, Распорная система. Двухшарнирная арка. Н - распор РАСПОРНАЯ СИСТЕМА в строительной механике - система, в к-рой вертик. нагрузка вызывает наряду с вертик. и горизонтальные опорные реакции (см. рис.). К Р. с. относятся арочные (без затяжек) системы, висячие системы, мн. виды рамных конструкций и др. Наличие горизонтальных составляющих опорных реакций существенно влияет на работу как самих систем, так и их опор и требует, как правило, устройства для Р. с. прочного и устойчивого основания. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ - выделение мест в памяти ЭВМ, где локализуется информация, используемая в вычислит. процессе, а также само соответствие между блоками информации и отведёнными для них местами в памяти ЭВМ. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - одно из осн. понятий теории вероятностей и матем. статистики. Р. вероятностей случайной величины X задаётся указанием возможных значений x1, x2, ...этой величины и соответствующих им вероятностей Р1, P2,...; при этом вероятности должны быть положительными и сумма их равна единице. Р. указанного типа наз, дискретными. Задание Р. указанием возможных значений хп и соответствующих им вероятностей РП не всегда осуществимо. Напр., если случайная величина распределена "равномерно" на отрезке [ - 1/2, 1/2] подобно ошибкам округления при измерениях непрерывных величин, то вероятность каждого отд. значения равна нулю. Р. таких случайных величин задаётся указанием вероятности того, что случайная величина X примет значение из любого заданного интервала. Если существует ф-ция р(х) такая, что вероятность попадания случайной величины X в любой интервал (a,b) равна интегралуba р(х)dх, то Р. X наз. непрерывным, а р(х) наз. плотностью вероятности. Пример непрерывного Р. - нормальное распределение. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММА поршневой машины - графич. изображение зависимости времени открытия и закрытия окон (клапанов) для подвода и отвода рабочего тела от угла поворота коленчатого вала (и соответственно от положения поршня). Р. д. изображают в полярной системе координат. У двигателя внутр. сгорания Р. д. называют также диаграммой фаз газораспределения. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ - равновесное отношение концентрации элемента в одной фазе к его концентрации в другой фазе, напр. в системе из двух несмешивающихся жидкостей Р. к. может быть больше или меньше единицы. РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ электрической цепи - индуктивность, электрич. ёмкость и сопротивление цепи, в к-рой нельзя выделить отд. участки с сосредоточ. электрич. параметрами (напр., в линии передачи электроэнергии или информации, антенне радиоустройства, обмотке электрич. машины). Для цепей с Р. п. рассчитывают индуктивность, ёмкость и сопротивление, приведённые к единице длины. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ электрический - коммутац. устройство, переключающее последовательно во времени электрич. цепи. Р. делят на синхронные с непрерывным периодич. переключением цепей; стартстопные, запускаемые стартовым сигналом и прекращающие переключение после стопового сигнала или определ. цикла; шаговые, переходящие из одной позиции в другую под действием управляющих импульсов. исполнит. органы Р. бывают щёточные, кулачковые, релейные и бесконтактные. Применяются в устройствах автоматики, телемеханики и связи. См. рис. Электрический распределитель: К - переключаемые контакты; Щ - щетки переключателя; Э - электромагнит; П - пружина РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ - см. Прерыватель-распределитель зажигания. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ - часть местной электрической сети, обеспечивающая непосредств. питание потребителей. Р. э. с. может иметь напряжение до 1 кВ и выше; бывает магистральной, радиальной и замкнутой. Конструктивно выполняется в виде возд. или кабельных электрич.сетей. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО в электроэнергетике - электроустановка для приёма электроэнергии (от генераторов электростанции, трансформаторов, преобразователей преобразоват. подстанции и др.) и её распределения между отд. потребителями. В состав Р. у. входят: выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели, трансформаторы тока и напряжения, измерит. приборы, сборные шины, разрядники, реакторы. Оборудование одной цепи Р. у. конструктивно выделяется в отд. ячейку. Р. у. напряжением до 35 кВ обычно размещается в помещении (закрытое Р. у.), при напряжениях 35 кВ и выше - на открытом воздухе (открытое Р. у.). РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА в электросвязи - 1) распределит. шкафы обычно на 300, 600 и 1200 пар жил для перехода от магистр, линий, берущих начало в здании телеф. станции, к распределит. сети. 2) распределит. коробки на 10 пар жил для перехода от распределит. сети к абонентской. 3) Кабельные ящики на 10, 20, 30 пар жил, укрепляемые на опорах и применяемые при переходе с распределит. возд. линий на абонентские кабельные. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ - вал с жёстко насаженными на него или изготовл. заодно с ним кулачками, взаимодействующими при работе машины с толкателями. Вращение Р. в. обеспечивает заданный порядок выполнения машиной разл. операций и цикличность процесса в целом. Применяется в качестве программного устройства в рабочих машинах, напр. в металлореж. станках-автоматах. Р. в. двигателя внутр. сгорания иногда наз. кулачковым валом. См. рис. Распределительный вал шестицилиндрового двигателя РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - см. Дистрибутивность. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ - электрическая подстанция, представляющая собой распределительное устройство одного номинального напряжения. Р. п. обычно применяют в гор. или пром. электрич. сетях напряжением 6 - 20 кВ в качестве промежуточного звена между источником питания и распределит. трансформаторными подстанциями. Конструктивно Р. п. выполняют в виде закрытых распределит. устройств. РАССАДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для посадки рассады овощей, табака, эфиро-масличных культур. В Р. м. имеются: посадочные аппараты, сошники, поливная система, механизм привода, рама, стеллажи для рассады, ходовая часть и др. В СССР применяют шестирядные Р. м. СКН-6А с шириной захвата 3,2 - 4,2 м. См. рис. Схема работы рассадоно-садочной машины. СКН-6А РАССВЕРЛИВАНИЕ - увеличение диаметра предварительно просверлённого или полученного при литье отверстия в заготовке или детали. Р. производится обычно с целью повышения точности размеров и расположения отверстия. РАССЕВ - машина для разделения сыпучих продуктов на фракции по крупности частиц. Рабочий орган Р. - набор сит (12 - 14), собранных в кузов, к-рый получает от приводного механизма круговое движение в горизонтальной плоскости. Р. применяется в мукомольном, крупяном, комбикормовом, хим. и др. произ-вах. РАССЕЯНИЕ ВОЛН - явление, наблюдающееся при распространении волны в среде с беспорядочно распредел. неоднородностями и состоящее в образовании вторичных волн, к-рые распространяются по всевозможным направлениям. Р. в. вызывает их ослабление по мере распространения в среде. РАССЕЯНИЕ СВЕТА - преобразование света веществом, сопровождающееся изменениями направления его распространения, поляризации света и частоты (или без её изменения - т. н. рассеяние Рэлея; этим видом Р. с. определяется голубой цвет неба днём и красный на закате и восходе Солнца) и проявляющееся как несобств. свечение в-ва.Р. с. может происходить на электронах среды или свободных электронах (см. Комптона явление, Комптона обратный эффект), на молекулах рассеивающее среды (см. Комбинационное рассеяние света) и на оптич. неоднородностях, возникающих за счёт флуктуации плотности (рассеяние Мандельштама - Бриллюэн а), а также в мутных средах на инородных частицах - рассеяние Тиндаля (для частиц размером в доли длины волны) и рассеяние Ми (для частиц размером неск. длин волн). Р. с. используется для изучения строения в-ва в физике и химии, измерения мутности сред, в астрономич. исследованиях, для контроля технологич. процессов и т. д. Р. с. обусловлены цвет неба и состояние видимости в атмосфере. РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - хим. элементы, концентрация к-рых в земной коре низка и к-рые встречаются в природе гл. обр. в виде примесей в минералах, углях и т. п. К важнейшим Р. э. относят рубидий Rb, таллий Тl, галлий Ga, кадмий Cd, индий In, скандий Sc, германий Ge, гафний Hf, ванадий V, селен Se, теллур Те, рений Re. P. э. получают попутно с др. элементами. РАССТРЕЛ в горном деле - несущая балка, заделанная одним или двумя концами в стенки шахтного ствола и предназнач. для крепления направляющих проводников, полков лестничного отделения и трубопроводов. Р. располагают по стволу ярусами. РАСТАЧИВАНИЕ - обработка резцами предварительно полученных отверстий на расточных, сверлильных, токарных, револьверных, фрезерных и др. станках с целью получения отверстия заданного диаметра и обеспечения совпадения его оси с осью вращения изделия или инструмента. РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - смесь вяжущего (цемента, извести, гипса и др.), мелкого заполнителя (природного или искусств. песка), воды и добавок (в нек-рых случаях). Р. с. делят на обыкновенные (тяжёлые) со ср. плотн. более 1500 кг/м3 и лёгкие - со ср. плотн. менее 1500 кг/м3. Применяются для кам. кладки, отделки поверхностей (штукатурные р-ры) и для спец. целей (заполнение швов сборных ж.-б. элементов, покрытие полов и др.). РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО - прозрачный стекловидный сплав, состоящий из силикатов натрия или калия (общая ф-ла R2O*mSiO2, где R - Na или К). Р. с, получают сплавлением в стекловар. печах кварцевого песка с содой, сульфатом натрия или поташом. Образующаяся при остывании расплава т. н. силикат-глыба практически нерастворима в воде комнатной темп-ры, но легко растворяется при темп-ре 120 - 170 °С (в автоклаве). Р-р Р. с., наз. жидким стеклом, используют как компонент кислотоупорного цемента и жароупорных обмазок, в качестве клеящего в-ва (силикатный клей), для получения силикатных красок, пропитки тканей и др. целей. РАСТВОРИТЕЛИ - индивидуальные хим. соединения или их смеси, способные переводить разл. в-ва в раствор. Подразделяются на неорганич. (важнейший из них - вода) и органические. Среди последних св-вами Р. обладают ароматич. углеводороды, спирты, эфиры, хлорированные алифатич. углеводороды и мн. др. Наиболее распространённые смеси органич. в-в, используемые как Р., - бензин, скипидар, сольвент, уайт-спирит. Р. применяют практически во всех отраслях пром-сти, а также в с. х-ве и в быту. Большинство органич. Р. - летучие, горючие, иногда токсичные жидкости, образующие с воздухом взрывоопасные смеси. При работе с такими Р. необходимо соблюдать правила техники безопасности и противопожарной охраны. РАСТВОРОНАСОС - установка для перемещения строит. р-ров к месту их укладки. Для транспортировки р-ров Р. снабжены диафрагмовым или бездиафрагмовым плунжерным насосом (см. рис.). Подача Р. - до 6 м3/ч; перемещение р-ра - до 200 м по горизонтали и до 40 м по вертикали. Растворонасос РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ - стационарная или передвижная установка для приготовления строит. р-ров, применяемых при кладке и штукатурных работах. Компоненты строит. р-ров (цемент, песок, вода) смешиваются в барабане Р. винтовыми лопастями, установл. на приводном валу. См. рис. Передвижной растворосмеситель РАСТВОРЫ - однородные смеси переменного состава. Р. делят на газовые, жидкие и твёрдые. К газовым Р. относят воздух, природные горючие газы и др.; их чаще называют смесями. Наибольшее значение имеют жидкие Р., напр. воды озёр, рек и морей, нефть и огромное число Р., с к-рыми приходится иметь дело в пром. практике. К твёрдым Р. относятся мн. сплавы. Всякий Р. состоит из растворённого в-ва и растворителя, т. е. среды, в к-рой это в-во равномерно распределено в виде молекул, агрегатов молекул или ионов. Возможность образования Р. обусловливается растворимостью его компонентов. Наибольшую взаимную растворимость имеют в-ва со сходным строением и св-вами ("подобное растворяется в подобном"); напр., неогранич. взаимной растворимостью обладают вода и спирт; бензин и тетрахлорид углерода хорошо растворяют жиры. Особое место занимают твёрдые Р. Строительные Р. - общепринятое, но неточное наименование смесей вяжущего в-ва, песка или др. мелкого заполнителя и воды. См. Раствор строительный. РАСТЕКАТЕЛЬ - устройство в ниж. бьефе водосливной плотины, предназнач. для изменения направления струй и растекания (по ширине) водного потока. Р. обеспечивает равномерное распределение скоростей потока и снижение их на рисберме. РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА - см. в ст. Жиры. РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА - 1) приспособление к расточному станку, состоящее из корпуса и закреплённых в нём резцов (ножей). Применяется в станках для растачивания отверстий больших диаметров (св. 100 мм). 2) Переносный узел тяжёлого расточного станка - многошпиндельная коробка, в к-рой крепится металлореж. инструмент для одновременной обработки неск. отверстий с параллельными осями. РАСТОЧНАЯ ОПРАВКА, б о р ш т а н г а, - приспособление для растачивания отверстий, выполненное в виде цилиндрич. валика с радиально располож. отверстиями, в к-рых закреплены резцы или блоки резцов. Хвостовик Р. о. закрепляется в конич. отверстии шпинделя расточного станка. РАСТОЧНЫЙ БЛОК - приспособление для крепления металлореж. инструмента, состоящее из корпуса с одной или неск. парами вставных регулируемых резцов или расточных пластин. Обеспечивает быструю смену инструмента, высокую производительность и хорошее качество обработки при растачивании отверстий. Применяется в крупносерийном произ-ве. РАСТОЧНЫЙ СТАНОК - металлореж. станок для обработки вращающимся реж. инструментом предварительно получ. отверстий. Различают P. c.: горизонтально-расточные, координатно- расточные, алмазно-расточные и специализированные. Горизонтально-расточные станки с горизонтальным шпинделем предназначены для обработки отверстий с точными расстояниями между осями в деталях сложной формы, отличаются большой универсальностью и позволяют производить, кроме расточных работ, сверление, зенкерование, развёртывание, фрезерование, обтачивание торцов и нарезание резьб. Координатно-расточные станки с вертик. шпинделем отличаются жёсткостью конструкции, имеют спец. измерит. устройство и предназначены для обработки отверстии с особо точным расстоянием между осями. Алмазно-расточные станки применяют для тонкого отделочного растачивания отверстий алмазными или твердосплавными резцами при высоких скоростях резания, малых подачах и глубинах резания. РАСТР (нем. Raster, от лат. raster, rastrum - грабли, мотыга) - 1) Р. полиграфический - оптич. прибор, применяемый при фотомеханич. воспроизведении полутоновых иллюстраций в высокой печати и офсетной печати и всех видов иллюстраций и текста в глубокой печати. Р. для высокой и офсетной печати - стек. пластина с нанесённой сеткой из непрозрачных параллельных линий. При фотографировании оригинала через Р. изображение на негативе расчленяется на мельчайшие точки разл. плотности и размеров. Линиатура применяемых Р. (24 - 60 линий на 1 см) выбирается в зависимости от вида издания, бумаги и др. условий. В Р. для глубокой печати линии прозрачны, а промежутки между ними непрозрачны. Такой Р. применяется при копировании изображения на пигментную бумагу. После перевода копии на медный цилиндр и травления получается печатная форма в виде углублённых печатных элементов, разделённых перегородками, необходимыми для удаления избытка краски с формы при печатании. См. рис. 2) Р. телевизионный - см. Телевизионный растр. Схема растра для высокой и плоской печати Схема растра для глубокой печати Полутоновое изображение, воспроизведённое с растрами разной линиатуры: слева - 24 линии на 1 см; справа - 48 линий на 1 см РАСТРОВАЯ ОПТИКА - раздел оптики, изучающий законы образования изображения из отд. элементов с помощью сочетаний разл. прозрачных и непрозрачных решёток (растров), служащих для структурного преобразования пучков световых лучей. Р. о. применяют в цветной и стереоскопич. фотографии, в полиграфии, для получения рентгеновских изображений и т. д. РАСТРОВЫЙ СПЕКТРОМЕТР - спектрометр, в к-ром вместо входной щели используется спец. растр (напр., гиперболический - см. рис.). Роль выходной щели выполняет также растр, точно соответствующий образуемому оптич. системой Р. с. изображению входного растра (при его изготовлении могут быть учтены искажения, вносимые в изображение входного растра). При сканировании исследуемого спектра, напр. поворотом дифракц. решётки, входной растр проецируется оптич. системой Р. с. на выходной растр попеременно то в проходящем, то в отражённом свете. В результате этого излучение с той длиной волны, для к-рой изображение входного растра совпадает с выходным растром, будет промодулировано по амплитуде и легко отфильтровываться регистрирующей системой Р. с. от постоянного фона, создаваемого излучениями с др. длинами волн. При равной разрешающей способности Р. с. имеет в 50 - 100 раз большую светосилу, чем обычные спектрометры. Сложен в изготовлении и настройке. К ст. Растровый спектрометр. Гиперболический растр Жерара. Тёмные полосы - зеркальные, и растр попеременно работает то в проходящем, то в отражённом свете РАСТЯЖЕНИЕ - СЖАТИЕ - вид деформации стержня (бруса) или его части под действием продольных (растягивающих или сжимающих) сил; характеризуется изменением длины стержня или его части. Р. - с. - один из осн. видов деформаций, рассматриваемых при определении важнейших механич. хар-к материалов (модуль упругости, пределы прочности, упругости, текучести и др.). существ. значение для этого имеет деформирования диаграмма. Для пластичных материалов, напр. низкоуглеродистой стали, эта диаграмма характеризуется прямой линией в нач. (упругой) стадии растяжения (Тука закон), участком текучести в начале упруго-пластичной стадии и снижением растягивающего усилия в связи с образованием шейки - значит. местного сужения образца. Диаграмма растяжения хрупких материалов, напр. чугуна, имеет более простой вид в характеризуется малой деформацией, предшествующей разрыву. РАСТЯНУТЫЙ ДИАПАЗОН - небольшой участок (200 - 400 кГц) декаметрового диапазона волн, занимающий всю длину шкалы настройки радиоприёмника. Т. к. частоты излучений радиостанций звукового вещания в декаметровом диапазоне сосредоточены в неск. специально отведённых небольших участках, применение Р. д. (обычно 2 - 4) увеличивает число делений шкалы, занимаемых радиостанцией, и тем самым создаёт возможность удобной и плавной настройки на желаемую станцию. РАСХОД - величина, определяемая для равномерно перемещаемого в-ва отношением массы (массовый .Р.), кол-ва (молярный Р.) или объёма (объёмный Р.) в-ва, перемещаемого через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока, к промежутку времени, за к-рый это перемещение в-ва происходит. Р. выражается в СИ соответственно в кг/с, моль/с и м3/с. Применяют для выражения Р. и др. единицы: т/ч, кмоль/с, л/мин и т. п. РАСХОДОМЕР - прибор для измерений расхода газа, жидкостей и сыпучих материалов. Различают Р. индукц., тепловые, массовые, вертушечные и др. Индукционный Р., измеряющий расход жидкости по значению эдс, наводимой в потоке жидкости, текущей в магнитном поле, к-рое направлено перпендикулярно оси трубопровода, применяется для измерении (с высокой точностью) расхода разл. пульп - цем., угольных и т. п., паст, сиропов, металлов, а также агрессивных и радиоактивных жидкостей. Тепловой Р. измеряет расход жидкости по интенсивности переноса ею тепловой энергии. Скорость потока жидкости измеряется либо по охлаждению нагретого тела, помещённого в поток (термоанемометр), либо по переносу тепловой энергии между двумя точками, располож. вдоль потока (калориметрич. Р.). В массовом Р. измеряемому потоку придаётся дополнит. движение (вращающимся или колеблющимся звеном). В результате на чувствит. элементе Р. возникают пропорциональные массовому расходу в-ва инерц. вращающий момент (в турборасходомерах), Кориолиса сила или гироскопич. эффект, к-рые и фиксируются прибором. Массовые Р. универсальны; позволяют замерять массовый расход вне зависимости от св-в и состояния в-ва (давления, темп-ры и т. п.). Вертушечный Р. измеряет расход в-ва по частоте вращения крыльчатки (вертушки), приводимой в действие измеряемым потоком в-ва. Частота вращения вертушки замеряется тахометром. Существуют также разл. конструкции ионизац., УЗ и др. Р. См. рис. Схемы массовых расходомеров, основанных на гироскопическом эффекте (а) и действии силы Кориолиса (б). При вращении показанных на рисунке элементов с угловой скоростью ш на чувствительном элементе расходомера измеряются: в первом случае момент М, а во втором случае - сила Кориолиса (создающая тормозящий момент), пропорциональные массовому расходу вещества Схема индукционного расходомера: N и S - полюса магнита; е - электроды; Т - труба с электропроводящей жидкостью РАСХОДОМЕР ВЕНТУРИ - то же, что Вентури трубка. РАСХОДОМЕР ГЛУБИННЫЙ - то же, что дебитомер глубинный. РАСЧЁТ СООРУЖЕНИЙ - определение условий прочности, жёсткости и устойчивости сооружений и ях отд. элементов при действии заданных нагрузок. Одна из осн. задач Р. с. - обеспечение надёжности сооружения при миним. затратах материала. Расчёт стержневых систем (балок, ферм, арок, рам и др.), состоящих из элементов, поперечные размеры к-рых значительно меньше длины, производится в осн. по законам строительной механики. Конструкции, в к-рых один размер (толщина) значительно меньше двух других (пластинки, оболочки и т. д.), рассчитывают по законам упругости теории. РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА - наибольшая нагрузка на здание, сооружение или конструкцию, определяемая с учётом возможных отклонений от заданных условий их норм. эксплуатации. Р. н. вычисляют умножением нормативных нагрузок на соответствующие коэфф. надёжности по нагрузкам, зависящие от вида нагрузки, параметров проектируемого объекта и пр. Нормативные нагрузки и коэффициенты надёжности для расчёта строит. конструкций устанавливаются Строительными нормами и правилами. РАСЧЁТНАЯ СХЕМА - условное изображение сооружения, механизма и т. п., принимаемое для выполнения их расчёта. Р. с. выбирается так, чтобы существенно упростить расчёт, не искажая в то же время действит. картины работы сооружения или механизма при воздействии внеш. сил. РАСЧЁТНЫЙ СТОЛ - см. в ст. Моделирование улектроэнергетических систем. РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТ - собирательное назв. группы цементов, обладающих способностью увеличиваться в объёме в процессе твердения. У большинства Р. ц. расширение происходит в результате образования в среде гидратирующегося вяжущего в-ва (см. Вяжущие материалы) высокоосновных гидросульфоалюминатов кальция, объём к-рых вследствие большого кол-ва химически связанной воды значительно (в 1,5 - 2,5 раза) превышает объём исходных твёрдых компонентов. Прочность Р. ц. 30 - 50 МПа. В СССР наиболее распространены расширяющийся портландцемент, гипсоглинозёмистый Р. ц., напрягающий цемент. Р. ц. применяют для заделки стыков сборных ж.-б. конструкций, гидроизоляции швов гидротехнич. сооружений, в произ-ве ж.-б. труб и т. п. РАСШИФРОВОЧНАЯ МАШИНА - вспомогат. перфорац. машина, облегчающая визуальное чтение информации с перфокарт. Р. м. считывает пробивки перфокарт и печатает их значения в виде цифр или букв в к.-л. строке перфокарты. Скорость работы Р. м. - до сотни карт в 1 мин. РАСШТЫБОВЩИК - приспособление для удаления штыба от исполнит. органа врубовой машины или горного комбайна. РАСЩЕПИТЕЛЬ ФАЗ - асинхронная или синхронная электрич. машина, преобразующая однофазный перем.,ток в многофазный (обычно 3-фазный) без изменения его частоты. Применяется, напр., на электрифицир. ж.-д. транспорте. РАФ - марка автобусов особо малого класса и специализир. автомобилей на их базе, выпускаемых з-дом микроавтобусов РАФ им. 25-го съезда КПСС в г. Елгава (Латвийская ССР) с 1957. В 1986 пассажи-ровместимость автобусов - 11 чел., полная масса специализир. автомобилей 2,7 т, мощность двигателей 70 кВт. См. рис. Автобус РАФ-2203 "Латвия" особо малого класса РАФИНАЦИЯ (от франц. raffiner - очищать) - 1) очистка пищ. продуктов (спирта, растит. масла и т. п.) от примесей. Методы Р. - гидратация, кислотная обработка, нейтрализация щелочами, дезодорация и др. 2) Получение сахара с высокой степенью очистки (сахар-рафинад). РАФИНЁР (франц. raffineur, от raffiner - очищать, делать более тонким, совершенствовать) дисковый - машина непрерывного действия, применяемая в бум. произ-ве для размола волокнистых полуфабрикатов. В Р. волокнистая масса в виде суспензии поступает в зазор между размалывающими дисками, на рабочих плоскостях к-рых находятся размалывающие элементы (ножи). Р. выпускаются с двумя и тремя дисками. У Р. с двумя дисками вращаются один или оба диска (в разных направлениях), с тремя - лишь один ср. диск. Зазор между ножами 0,1 - 0.2 мм. давление массы на входе ок. 0.2 МПа. РАФИНИРОВАНИЕ (нем. Raffinieren. от франц. raffiner - очищать) металлов - удаление из металлов и сплавов (обычно в жидком виде) примесей для повышения качества и получения ценных сопутствующих элементов. Применяют пирометаллургия, (см. Рафинирующие переплавы), хим. и электролитич. методы рафинирования. Р. благородных металлов наз. аффинажем. РАФИНИРУЮЩИЕ ПЕРЕПЛАВЫ - металлур-гич. процессы, применяемые для повышения качества сталей и др. сплавов, полученных в обычных плавильных агрегатах. Различают электрошлаковый переплав, вакуумный дуговой (см. Дуговая печь), электронно-лучевой (см. Электронно-лучевая печь) и плазменнодуговой переплав. Р. п. входят в состав группы процессов, наз. спецэлектрометаллургией. РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в СССР - техническое решение, являющееся новым и полезным для пр-тия. орг-ции или учреждения, к-рому оно подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии произ-ва и применяемой техники или изменение состава материала. Для признания предложения рационализаторским автор подаёт письменное заявление с описанием сущности предложения, прилагая в необходимых случаях чертежи, схемы или эскизы. Представляемые материалы должны содержать данные, достаточные для практического осуществления предложения. Заявление на Р. п. подаётся тому пр-тию, орг-ции или учреждению, к деятельности к-рого оно относится, независимо от того, где работает автор. Автор использов. Р. п. имеет право на вознаграждение и др. права и льготы. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (от лат. rationalis - разумный, ratio - разум) - усовершенствование, введение более целесообразной орг-ции чего-нибудь (напр., Р. производства, Р. рабочих мест). РАЦИОНАЛИЗМ (франц. rationalisme, от лат. rationalis - разумный, ratio - разум)в архитектуре - совокупность направлений в зарубежной архитектуре 1-й пол. 20 в., близких к функционализму. Р. формировался с нач. 20 в. в результате стремления освоить в архитектуре новые достижения науки и техники, а также попыток сделать архитектуру инструментом социальной перестройки общества. РАЦИЯ [сокр. от ра(диостан)ция] - переносная коротковолновая приёмо-передающая радиостанция. РАШПИЛЬ (нем. Raspel, от raspeln - скрести) - напильник с редкой крупной и острой насечкой, обычно с полуконич. зубьями. Применяется для грубой обработки мягких металлов, пластмасс, древесины, кожи и др. РЕ... (лат. re-) - приставка, обозначающая: 1) обратное действие, противодействие (напр., реактивность); 2) повторное действие (напр.. регенерация). РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ (от ре... и лат. асtivus - действенный, деятельный) - вид наземной артиллерии, применяющей реактивные снаряды. В состав Р. а. входят реактивные системы залпового огня, к-рые монтируются на самоходном шасси (автомобили, боевые машины, танки). Р. а. предназначена для поражения живой силы, воен. техники противника, разрушения его оборонит. сооружений. Дальность стрельбы до 20 км. Впервые создана в СССР в кон. 30-х гг. Широкое распространение получила во 2-й мировой войне и особенно в послевоен. время. К ст. Реактивная артиллерия. 110-мм 36-ствольная самоходная пусковая установка залпового огня (ФРГ) РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ - см. в ст. Мощность электрическая. РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА - турбина, в к-poй значит. часть потенц. энергии рабочего тела (жидкости, газа или пара) преобразуется в механич. работу в лопаточных каналах рабочего колеса, имеющих конфигурацию реактивного сопла. В паровых и газовых Р. т. окружное усилие на рабочем колесе создаётся не только вследствие изменения направления потока рабочего тела (как в активной турбине), но и благодаря силе реакции, возникающей при расширении рабочего тела в лопаточных каналах ротора. Все паровые и газовые турбины практически работают с нек-рой реакцией на рабочее колесо, поэтому Р. т. наз. те турбины, у к-рых на долю рабочего колеса приходится не менее 50% общего теплового перепада. В гидравлич. Р. т. давление воды при течении в постепенно суживающихся каналах колеса снижается, а относит. скорость её движения увеличивается. Вода в гидравлич. Р. т. целиком заполняет отд. каналы колеса, и поверхность струй нигде не свободна. К Р. т. относят поворотно-лопастные турбины, пропеллерные турбины, радиально-осевые турбины и др. РЕАКТИВНАЯ ТЯТА - реактивная сила, приводящая в движение трансп. машину; возникает в результате истечения газов (или др. рабочего тела) в окружающее пространство через реактивное сопло; направлена в сторону, противоположную направлению истечения газов. РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО - топливо для авиац. воздушно-реактивных двигателей. Наиболее распространены в качестве Р. т. керосиновые фракции нефти. РЕАКТИВНОСТЬ ядерного реактора - хар-ка ядерного реактора, представляющая собой меру отклонения размножения нейтронов коэффициента от 1. Численное значение Р. (р) определяется из выражения: р = (Кэф - 1)/Кэф. где Кэф - эффективный коэфф. размножения нейтронов. При Каф=1 реактор находится в критич. состоянии и р = 0. положит. значения Р. соответствуют разгону реактора, отрицат, - спаду его мощности. Р. реактора можно менять введением, напр., поглотителей нейтронов. См. также Йодная яма. РЕАКТИВНО-ТУРБИННОЕ БУРЕНИЕ - способ проходки вертик. скважин большого диаметра, а также шахтных стволов с применением двух и более забойных двигателей (обычно турбобуров), установл. со смещением относительно оси вращения бурильной колонны (см. рис.). Турбобуры приводят во вращение шарошечные долота; возникающие при этом реактивные силы вращают бур и бурильную колонну в сторону, противоположную вращению долот. К ст. Реактивно-турбинное бурение. Реактивно-турбинная буровая установка: 1 - грязевой насос; 2 - трубы для глинистого раствора; 3 - турбобуры; 4 - шарошечные долота РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель. создающий реактивную тягу в результате истечения из него рабочего тела. Для преобразования и разгона рабочего тела могут использоваться хим., ядерная, электрич. и др. виды энергии. Р. д. сочетает в себе собственно двигатель и движитель, т. е. является двигателем прямой реакции. Р. д., в к-рых используются запасы рабочего тела, размещаемые на движущемся аппарате, наз. ракетными двигателями, а у к-рых осн. компонентом рабочего тела является окружающий атм. воздух, - воздушно-реактивными двигателями. Комбинированные Р. д. сочетают в себе признаки обоих этих классов - напр., ракетно-прямоточные и ракетно-турбинные двигатели. РЕАКТИВНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - явнополюсный синхронный электродвигатель без обмотки возбуждения. Магнитный поток создаётся реактивным током статора, потребляемым из сети, а вращающий момент - вследствие различия магнитных проводимостей ротора по продольной и поперечной осям полюсов. Запускается Р. с. д. методом асинхр. пуска за счёт токов, индуктируемых в массивном роторе двигателя вращающимся полем статора. Р. с. д. выполняют 1- и 3-фазными. Мощность Р. с. д. - обычно неск. Вт и редко превышает неск. сотен Вт. Благодаря простоте конструкции и отсутствию обмотки возбуждения, питаемой пост. током, Р. с. д. применяют в устройствах автоматики и телемеханики, в схемах синхронной связи, в аппаратуре звукозаписи, в радиолокации, в бытовых приборах, мед. аппаратуре и т. д. РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД - неуправляемый в полёте снаряд совр. наземных, авиац. и мор. реактивных систем залпового огня; доставляется к цели за счёт тяги встроенного в него реактивного двигателя. Впервые созданы в СССР. Калибры от 37 до 300 мм. Боевая часть осколочная, осколочно-фугасная, кумулятивная, кассетная и пр. Траектория Р. с. состоит из двух участков: активного, на к-ром работает реактивный двигатель, и пассивного, на к-ром снаряд движется по инерции. Для стабилизации в полёте совр. Р. с. оснащаются складывающимся (до выстрела) и раскрывающимся (в полёте) оперением или имеют на корпусе наклонные (под углом 15 - 20°) отверстия, через к-рые отходит часть пороховых газов, что обеспечивает вращение снаряда вдоль оси (такой Р. с. наз. турбореактивным). РЕАКТОПЛАСТЫ, термореактивные пластмассы, - пластические массы, переработка к-рых в изделия сопровождается необратимой хим. реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала (см. Отверждение). Наиболее распространены Р. на основе феноло-формальдегидных смол, полиэфирных смол, эпоксидных смол, мочевино-формальдегидных смол. Содержат обычно большие кол-ва наполнителя - стекловолокна, технич. углерода, мела и т. п. РЕАКТОР (от ре... и лат. actor - действующий, приводящий в движение) - 1) Р. х и м и ч е с к и е - аппараты для проведения хим. реакций. В пром-сти Р. носят разл. назв. (колонны, камеры, автоклавы и др.). 2) Р. электрический - электрич. аппарат, представляющий собой катушку индуктивности. Различают: шунтирующие Р. - для компенсации ёмкостной проводимости протяжённых ЛЭП (см. Поперечная компенсация), токоограничивающие Р. - для ограничения тока КЗ, заземляющие дугогасящие Р. - для компенсации ёмкостных токов замыкания на землю, сглаживающие Р. - для сглаживания пульсаций тока в цепях выпрямителей, уравнительные Р. - для ограничения контурных токов в цепях реверсивных выпрямителей. Высоковольтные Р. предназначены для ЛЭП, низковольтные Р. - для устройств преооразоват. техники. 3) Р. биологический (ферментёр) - аппарат, предназнач. для получения различных биол. продуктов при размножении микроорганизмов в питат. среде и стерильных условиях. Р. снабжён перемешивающим устройством, системой аэрации, отражат. перегородками, рубашкой или змеевиком для поддержания темп-ры культивирования. Различают Р. периодич. и непрерывного (проточного) культивирования; для аэробного (с подачей воздуха на аэрацию) и анаэробного культивирования. См. рис. 4) Р. ядерный - устройство, в к-ром осуществляется управляемая цепная реакция деления атомных ядер (см^ Ядерный реактор). К ст. Реактор. Общий вид ферментёра типа MSI японской фирмы "Марубиси" РЕАКТОРА ПЕРИОД - время, за к-рое значение нейтронного потока в ядерном реакторе меняется в е раз (е - основание натур. логарифмов). РЕАКТОР-КОНВЕРТЕР - разновидность реактора-размножителя . РЕАКТОРНАЯ КИНЕТИКА - протекание нестационарных процессов в ядерном реакторе, к к-рым относятся изменения мощности реактора, аварийные режимы, нестационарное отравление реактора при снижении его мощности (йодная яма), изменение состояния реактора, связанное с изменением изотопного состава топлива, и др. По длительности протекания (секунды, часы, месяцы, годы) нестационарные процессы сильно разнятся один от другого. РЕАКТОРНАЯ ПЕТЛЯ - автономный контур ядерного реактора, служащий для отбора теплоты. В Р. п. входят: парогенератор; насос, перекачивающий теплоноситель из реактора в парогенератор и возвращающий его в реактор; трубопроводы и арматура; нек-рые вспомогат. системы (подпитки, поддержания пост. давления, дренажа и др.). Обычно реактор имеет неск. Р. п. РЕАКТОР-РАЗМНОЖИТЕЛЬ - ядерный реактор. в к-ром "сжигание" ядерного топлива сопровождается расширенным воспроизводством вторичного топлива. В Р.-р. нейтроны, высвобождающиеся в процессе деления ядер (напр., 239Рu), взаимодействуют с ядрами помещённого в реактор сырьевого материала (напр., 238U), в результате чего образуется вторичное ядерное топливо (239Рu). В Р.-р. типа б р и д д е р воспроизводимое и сжигаемое топливо представляют собой изотопы одного и того же хим. элемента (напр., сжигается 235U, воспроизводится 232U); в Р.-р. типа реактор-конвертер - изотопы различных хим. элементов (напр., сжигается 235U, воспроизводится 239Рu). РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ - силы, действующие на рассматриваемую механич. систему со стороны др. тел, к-рые осуществляют наложенные на систему связи механические. РЕАКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ - то же, что радиационное трение. РЕАКЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ - см. Химическая реакция. РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ - изменение магн. потока в возд. зазоре между статором и ротором электрич. машины при протекании тока по обмотке якоря. Обычно ухудшает хар-ки машины. РЕАЛЬГАР (франц. realgar, от араб. рахдж аль гхар, букв. - пыль пещеры, рудника) - минерал, сульфид мышьяка AsS. Цвет яркий оранжево-красный. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; плотн. ок, 3600 кг/м3. Мышьяковая руда. РЕБОРДА (от франц. rebord, букв. - приподнятый край, борт) - гребень, выступающая часть обода колеса или шкива, к-рая предохраняет колесо от схода с рельса, направляет его на боковой путь при движении по стрелочному переводу или задерживает на шкиве канат, трос, ремень. Применительно к колёсным парам ж.-д. подвижного состава обычно применяется назв. гребень. РЁБРА ЖЁСТКОСТИ - элементы конструкций (колонн, балок, плит и т. д.) в виде тонких пластинок, предназнач. для увеличения жёсткости отд. участков конструкций путём повышения сопротивления их выпучиванию. РЕВЕРБЕРАТОР - устройство для создания искусств. реверберации электрич. или электроакустич. методами. РЕВЕРБЕРАЦИЯ (ср.-век. лат. reverberatio - отражение, от лат. reverbero - отбрасываю) - послезвучание, наблюдающееся в закрытых помещениях после выключения источника звука и обусловл. приходом в данную точку запоздавших отражённых или рассеянных звуковых волн. Характеризуется временем Р., в течение к-рого интенсивность звука уменьшается в 106 раз. Избыточная длительность Р. приводит к неприятной гулкости помещения, недостаточная - к резко отрывистому звучанию, лишённому музыкальной "сочности". Искусственно создаваемая Р. в определ. пределах способствует улучшению звучания, создавая ощущение хорошего "резонанса" помещения. РЕВЕРС (англ. reverse, от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь), реверсивный механизм, - механизм, предназнач. либо для изменения направления движения машины (двигателя), либо для изменения направления движения отд. элементов машины на обратное. В двигателях Р. чаще всего - кривошипно-кулисный или кулачковый механизм, в станках - зубчатое зацепление с добавочным (промежуточным) колесом. Более сложные Р. изменяют как направление, так и скорость движения. РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ - механич. или электрич. устройство для пуска двигателей, обеспечивающее вращение вала в прямом и обратном направлениях. Механич. Р. п. - механизм для переключения ремённой, зубчатой, фрикц. и др. передач с прямого хода на обратный (см. Реверс). Простейший электрич. Р. п. - перекидной рубильник или переключатель на 2 позиции. В электроприводе машин и станков наиболее распространены магнитные Р. п. РЕВЕРСИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - электропривод, в к-ром по условиям работы необходимо менять направление вращения электродвигателя (напр., в лифтах, прокатных станах, в механизмах металлореж. станков). Р. э. обычно работает в напряжённом повторно-кратковрем. режиме с частыми пусками и торможениями. РЕВЕРСИРОВАНИЕ (от лат. reversio - поворот, возвращение) - изменение направления рабочего движения машины. Применяется в грузоподъёмных машинах (в механизмах подъёма и спуска груза), в строгальных станках, паровых машинах, электродвигателях и др. РЕВЕРСИРОВАНИЕ ТЛГИ - изменение обычного направления тяги возд. винта или реактивного двигателя самолёта на противоположное. Р. т. получают соответствующей перестановкой лопастей возд. винта или вводом заслонок в струю газов, вытекающих из сопла реактивного двигателя. Используется гл. обр. для уменьшения длины пробега самолёта при посадке. РЕВЕРСОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - устройство для изменения направления вращения вала электродвигателя путём изменения направления тока в обмотке якоря или обмотке возбуждения (в двигателях пост. тока) или переключением двух фаз обмотки статора (в двигателях перем. тока). Высоковольтные (3 - 6 кВ) Р. э. коммутируют токи силой до 1000 А; выполняются из электромагнитных, механически соединённых выключателей, смонтированных на общем каркасе. РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА (от англ. revolve - вращаться, возвращаться) - поворотный барабан или диск - приспособление металлореж. станка (револьверного, карусельного и др.), микроскопа, киносъёмочного аппарата и т. п. В Р. г. закрепляется неск. реж. инструментов, оптич. систем и т. д., к-рые перемещаются в рабочее положение при соответствующем повороте Р. г. См. рис. Револьверная головка с инструментом РЕВОЛЬВЕРНЫЙ СТАНОК, токарно-револьверный станок, - металлореж. станок токарной группы с револьверной головкой, применяемый в серийном произ-ве для многоинструментальной обработки деталей сложной конфигурации из пруткового материала или штучных заготовок. Р. с. могут иметь призматич. револьверную головку с вертик. осью вращения и шестью гранями и цилинд-рич. револьверную головку с горизонтальной осью вращения, расположенной параллельно пли перпендикулярно оси шпинделя станка. РЕГЕНЕРАТ - продукт, получаемый в результате регенерации, напр. регенерат резины. РЕГЕНЕРАТ РЕЗИНЫ - продукт регенерации резины. Легко смешивается с каучуком, способен к повторной вулканизации. Применяется для частичной замены каучука (с целью его экономии) в произ-ве изделий общего назначения, напр. резин. обуви. Нек-рые малоответств. изделия (бытовые ковры, педали велосипедов и др.) изготовляют из смесей на основе Р. р. без добавления каучука. РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР - активный ретранслятор, к-рый кроме приёма, усиления и дальнейшей передачи поступающей информации осуществляет её регенерацию. Р. р. позволяет увеличить дальность связи. РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - усилитель, в к-ром усиление сигнала получается за счёт введения в электрич. цепь элемента с отрицательным сопротивлением, компенсирующим как собств. потери энергии колебаний в цепь, так и "потери" её вследствие передачи в нагрузку, включённую на выходе усилителя. В качестве отрицат. сопротивления широко используются ПП диоды (напр., туннельные диоды) или параметрич. диоды (варикапы), ёмкость к-рых изменяется путём подачи колебаний от спец. генератора. Широко применяются в малошумящих приёмниках СВЧ. РЕГЕНЕРАТОР в теплотехнике - неподвижный или вращающийся теплообменный аппарат, в к-ром передача теплоты осуществляется путём поочерёдного соприкосновения горячего и холодного теплоносителей с одними и теми же поверхностями аппарата. Во время соприкосновения с горячим теплоносителем стенки Р. нагреваются, с холодным - охлаждаются, нагревая его. Чаще всего Р. - камера, заполн. спец. кирпичной насадкой; встречаются также металлич. Р. Неподвижные Р. с периодич. переключением теплоносителей обеспечивают подогрев воздуха до 1200 °С, вращающиеся Р. - до 400 °С, однако последние значительно компактнее и дешевле. РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regeneratio - возрождение, возобновление) - 1) в литейном производстве Р. формовочной смеси - переработка использованной смеси (с целью восстановления зернового состава песка и повышения активности поверхности его зёрен) в спец. аппаратах, отделяющих металлич. включения (магнитные сепараторы), крупные включения (грохоты) и пылевидные частицы. 2) В теплотехнике Р. - использование теплоты отходящих газообр. продуктов сгорания для подогрева поступающего газообр. топлива, воздуха или смеси того и другого. 3) В ядерной технике Р. ядерного топлива - совокупность радиохим. и хим. металлургич. процессов переработки ядерного топлива, использованного в реакторе. Цель Р. - извлечение из ядерного топлива невыгоревшего первичного и накопленного вторичного ядерного горючего. Р. сопровождается извлечением и захоронением радиоактивных отходов. 4) В связи Р. - восстановление исходной формы принимаемого сигнала. Используется в регенеративных ретрансляторах. 5) В производстве резины Р. - изготовление пластичного продукта спец. обработкой (т. н. девулканизацией) измельчённых и освобождённых от ткани изношенных резин. изделий (гл. обр. пневматич. шин) и вулканизов. отходов резин. произ-ва. См. также Регенерат резины. 6) Р. масел - восстановление эксплуатац. св-в отработавших масел с целью повторного их использования. В зависимости от глубины изменения первонач. св-в масла применяют след. способы Р.: физические - сепарация, фильтрование, отстой; физико-химические - адсорбция, коагуляция, очистка с помощью селективных растворителей; химические - сернокислотная и щелочная очистка и гидроочистка. 7) Р. ионообменных смол - восстановление обменных св-в ионообменных смол (катионнтов и анионитов), применяемых в аппаратах хим. очистки воды. РЕГИСТР (ср.-век. лат. registrum - список, перечень, от лат. regero - вношу, записываю) в электросвязи - устройство на автоматич. телеф. и телегр. станциях, узлах связи, предназначенное для приёма и запоминания набираемого абонентом номера телеф. аппарата или оконечного пункта телегр. сети и выдачи сигналов управления искателям или маркёрам автоматич. станций для установления соединения. РЕГИСТР ЭВМ - блок ЭВМ для промежуточного оперативного хранения информации (обычно машинного слова или его части). Состоит из набора запоминающих элементов и средств приёма и выдачи слов. Р. выполняются, как правило, на триггерах и логических элементах, имеют общие для всех запоминающих элементов управляющие тины приёма и выдачи слова, а также установки Р. в исходное состояние (чаще нулевое). В зависимости от содержания информации, подлежащей хранению, или вида выполняемой операции различают Р. числа, Р. адреса, Р. команд, индексный Р., сдвиговый Р. и др. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ - автоматич. преобразование и документальная запись на бум. ленте, фотоплёнке, магнитной ленте или к.-л. др. носителе данных с помощью карандаша, магнитной головки, светового или электронного луча результатов измерений разл. физ. величин и параметров, характеризующих технологич. процессы, работу машин, приборов, систем и др. РЕГИСТРАЦИЯ ГОЛОГРАММ - запись волнового фронта; один из главных этапов голография, процесса (см. Голография). В зависимости от взаимного расположения источника опорной волны, объекта и голограммы различают неск. осн. схем (см. рис.), к-рые условно можно разделить на схемы с падающими на голограммы 1, 2, 5 и 6 с одной стороны пучками ("совпадающими" - пучками) и схемы с падающими на голограммы 3 и 4 с разных сторон пучками ("встречными" пучками). Голограммы 5 и 6 регистрируют распределение Фурье-образа поля интерферирующих волн (преобразование с помощью Фурье интеграла), 6 получается из 5 помещением голограммы в "бесконечность" или с использованием оптич. систем. Фурье-голограммы позволяют использовать материалы с относительно низким разрешением, но при этом ограничиваются размеры объекта. По тому, какая картина регистрируется, различают двухмерные голограммы (регистрируется интерференц. картина в плоскости) и трехмерные голограммы. По воздействию голограммы на восстанавливающую волну различают амплитудные голограммы (за счёт поглощения материалом голограммы меняется только амплитуда волны) и фазовые (меняется только фаза волны, напр. из-за модуляции показателя преломления). Изготовление амплитудных голограмм проще, но их дифракц. эффективность (отношение интенсивности излучения, идущего на создание полезного изображения, к интенсивности восстанавливающей волны) ниже, составляя (теоретически) 6,25% для двухмерных и 7,2% для трёхмерных, тогда как эффективность фазовых трёхмерных голограмм - 100% . Р. г. осуществляется на фотоматериалах или на спец. регистрирующих материалах для голографии. Для получения голограмм используют как оптич., так и радиоизлучение и ультразвук. К ст. Регистрация голограмм. Положения голограмм относительно поверхностей пучностей стоячих волн (сплошные линии), образованных точечными объектом O1 и источником опорной волны O2 в различных схемах регистрации: 1 - опорный и предметный пучки совпадают по направлению; 2 - пучки направлены под углом друг к другу; 3 - трёхмерная голограмма; 4 - двухмерная голограмма со встречными пучками; 5 - безлинзовая Фурье-голограмма; 6 - голограмма Фраунгофера (Фурье-голограмма с плоскими волнами) РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, автоматический регистратор, - устройство для автоматич. записи на носителе данных наблюдаемых явлений, результатов измерений или вычислений, сообщений, переданных по каналу связи, и т. п. Тип носителя, способ записи и хранения информации зависят от назначения регистрируемой информации - для непосредств. чтения человеком, ввода в вычислит. машину, передачи по каналу связи и др. Простейшими Р. у являются, напр., самописцы. В качестве Р. у. широко применяют разл. типа цифро- и буквопечатающие устройства - электромагн., электромеханич., электрохим., пневматич. и др. Р. у. служат также магнитофоны, видеофоны, фото- и киносъёмочная аппаратура, разл. запоминающие устройства, перфораторы. Информация на вход Р. у. может поступать в дискретной (кодированной, цифровой ) или непрерывной (аналоговой) формах. РЕГИСТРОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ с у д н а - объём внутр. помещений судна, исчисляемый в регистровых тоннах (1 per. т =100 куб. футам = 2,831 685 м2). Различают Р. в. валовую (объём всех помещений) и чистую (объём помещений для груза). РЕГЛАМЕНТ РАДИОСВЯЗИ (польск. reglament, от франц. reglement, от regie - правило) - свод правил, регулирующих порядок использования странами - членами Междунар. союза электросвязи любых радиостанций (а также др. радио- и электротехн. устройств), излучающих радиоволны (и тем самым способных создавать помехи радиоприёму). Принят в 1906 на 1-й Междунар. административной конференции в Берлине; с тех пор многократно пересматривался и дополнялся. РЕГЛЕТ (франц. reglette, от regie - линейка) - типографский пробельный материал, представляющий собой металлич. пластинки, подобные шпонам, но большего кегля (6 - 16 пунктов). Служат для заполнения крупных пробелов в пределах полосы - между колонками, для отделения заголовков от текста и т. д. РЕГРЕССИЯ (от лат. regressio - обратное движение, отход) в теории вероятностей и математической статистике - зависимость ср. значения к.-л. величины от нек-рой др. величины или от неск. величин. РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ (от нем. rftgulieren - регулировать, от лат. regula - норма, правило) - автоматич. поддержание постоянства или изменение по заданному закону век-ров физ. величины, характеризующей технич. процесс. Осуществляется приложением управляющих воздействий к регулирующему органу объекта регулирования. При Р. а. управляющее воздействие (УВ) обычно является функцией динамич. погрешности (регулирование по отклонению). Иногда к Р. а. относятся также управление, при к-ром У В вырабатывается компенсирующим устройством в ф-ции возмущающего воздействия на объект. Осуществляется с помощью регулятора. Р. а. - один из видов автоматического управления. Наиболее распространено Р. а. параметров технологич, процессов, напряжения электрич. сетей, скорости движения трансп. средств и т. я. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - комплекс мероприятий, обеспечивающих рациональное использование пропускной способности улиц и дорог, удобство и безопасность движения по ним. Р. д. д. осуществляют с помощью технич. мероприятий (разметка улиц и дорог, установка дорожных знаков и указателей, сигнализация светофорами и жезлом регулировщика), а также адм. и архитектурно-планировочных мероприятий: пересечение автомоб. дорог на разных уровнях (мосты, эстакады, путепроводы, туннели), подземные пешеходные переходы, островки безопасности на проезжей части дорог, направляющие ограждения на тротуарах и др. В крупных городах для решения задач Р. д. д. получают применение ЭВМ, с помощью к-рых осуществляют программирование работы светофоров для данных участка и времени суток или для данной интенсивности потоков движущихся трансп. средств. См. также Организация дорожного движения, Правила дорожного движения. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЮ - способ регулирования автоматического, при к-ром регулирующее воздействие, подаваемое на объект регулирования, является ф-цией отклонения фактич. значения регулируемой величины от заданного её значения. Достигается введением обратной связи. Универсальность и эффективность Р. по о. заключаются в том, что для регулирования нет необходимости иметь сведения о размере и характере возмущающего воздействия, вызвавшего отклонение. Р. по о. в этой или иной форме лежит в основе действия большинства совр. САУ. РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА - искусств. изменение формы и водного режима русла реки в целях рацион. её использования в интересах нар. х-ва. Р. р. производят для защиты земель и насел. пунктов от затопления и размывов, улучшения условий судоходстиа и лесосплава, улучшения работы водозаборов, плавного направления водного потока к отверстиям гидротехнич. сооружений. Р. р. осуществляется при помощи регуляционных сооружений. РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА - перераспределение во времени объёма речного стока, изменение его режима в соответствии с потребностями различных отраслей нар. х-ва (гидроэнергетики, ирригации, водоснабжения, водного транспорта и др.). Осуществляется путём накопления в водохранилищах избытков воды в периоды, когда сток превышает потребность в ней или угрожает наводнением, и расходования накопл. запасов в периоды маловодья. В зависимости от длительности периода накопления различают суточное, недельное, сезонное, годичное и многолетнее Р. с. РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН - устройство для регулирования давления, уровня, расхода и др. параметров. Устанавливается на магистральных и технологич. трубопроводах, резервуарах, аппаратах и т. п. Состоит из регулирующего органа и исполнит. механизма. Различают Р. к. низкого, среднего и высокого давления; по конструкции - одно- и двухседельные, диафрагмовые, проходные, угловые, трёхходовые и др. Наиболее распространены двухседельные Р. к. с мембранно-пружинным исполнит. механизмом (см. рис.). Командный сигнал с помощью мембраны и возвратной пружины преобразуется в перемещение штока с затвором, к-рый изменяет проходвое сечение, а следовательно, и пропускную способность Р. к. Регулирующий клапан: 1 - регулирующий орган; II - пневматический исполнительный механизм; 1 - мембрана; 2 - возвратная пружина; 3 - шток; 4 - корпус регулирующего органа; 5 - затвор; 6 - сёдла РЕГУЛЯТОР (от лат. regulo - привожу в порядок, налаживаю, regula - норма, правило) автоматический - устройство (комплекс устройств), посредством к-рого осуществляется регулирование автоматическое (см. рис.). С помощью чувствит. элемента (датчика) Р. измеряет или регулируемую величину, или возмущающее воздействие и посредством преобразовав или вычислит. устройства в соответствии с регулирования законом вырабатывает воздействие на регулирующий орган объекта регулирования. Регулирующее воздействие может подаваться на регулирующий орган объекта либо непосредственно с чувствит. элемента Р. (п р я м о г о д е йствия регулятор), либо после предварит. усиления (непрямого действия регулятор). Р. также могут включать компенсирующие устройства, служащие для обеспечения устойчивости и требуемого качества процесса регулирования. К ст. Регулятор. Принципиальная схема автоматического регулирования уровня: 1 - напорный бак; 2 - поплавковый регулятор уровня; 3 - пускатель (контактор); 4 - электродвигатель; 5 - центробежный насос К ст. Регулятор. Регулирование температуры термостата: 1 - корпус термостата; 2 - реле; 3 - ртутный контактный термометр; 4 - мешалка; 5 - электрический нагреватель РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ - регулятор. у к-рого регулирующее воздействие с чувствит. элемента передаётся далее непосредственно на регулирующий (исполнительный) орган объекта регулирования без промежуточного усиления. Применяется в осн. в системах регулирования маломощных объектов. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ, выправите л ь н ы е работы, - гидротехнич. работы, проводимые для борьбы с действием речного потока (обычно незарегулированного), обеспечения норм. условий судоходства или лесосплава, защиты берегов и сооружении от местных подмывов или наносов (см. Регуляционные сооружения). Комплекс Р. р. на реках включает: закрепление склонов речных долин, закрытие протоков и спрямление излучин русла, увеличение глубины русла с помощью землесосных и землечерпат. снарядов, устройство регуляц. и берегоукрепительных сооружений. При Р. р. применяют преим. местные строит. материалы, из к-рых изготавливают габионы, фашины, заградит, плетни, хворостяные тюфяки и защитные каменно-гравийные отсыпки. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, выправительиые сооружения, - гидротехнич. сооружения для регулирования русел рек. В зависимости от назначения различают след. Р. с.: дамбы, ограждающие валы, запруды, полузапруды (буны), направляющие и отклоняющие поток устройства, грунтовые сооружения с упрощ. видами защитных покрытий откосов. По расположению относительно русла Р. с. делятся на продольные, поперечные и комбинированные. РЕДАН (франц. redan - уступ) - уступ на днище корпуса судна, способствующий уменьшению сопротивления воды в режиме глиссирования (скольжения по поверхности воды) при высоких скоростях хода (см. рис.). Р. устраивают также на поплавках и фюзеляже (лодке) гидросамолётов. Типы реданов РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ - металлы, относительно недавно вошедшие в сферу пром. применения. Как правило, для Р. м. характерна малая распространённость в земной коре. Однако к Р. м. относят и такие, к-рые содержатся в природе в довольно больших кол-вах, но по ряду причин (высокая степень рассеянности, сложность и дороговизна технологич. методов извлечения) объём произ-ва и применение их сравнительно невелики. Р. м. принято делить на 5 групп: лёгкие (литий, бериллий, рубидий, цезий), рассеянные (галлий, индий, таллий), редкоземельные (скандий, иттрий, лантан и все лантаноиды), тугоплавкие (цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, рений), радиоактивные (франций, радий, актиний, полоний, технеций, торий, протактинии, уран и все трансурановые элементы). Эта классификация весьма условна - нек-рые Р. м. могут быть отнесены к разным группам: так, тугоплавкий металл рений - в то же время типичный рассеянный элемент. Мн. Р. м. постепенно перестают быть редкими (напр., ванадий, молибден). В иностр. технич. литературе для Р. м. начали применять термин "менее обычные металлы" (less common metals). РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЗЭ) - хим. элементы, расположенные в III группе период и ч. системы Менделеева: скандий Sc (Z=21), иттрий Y (Z=39), лантан La (Z=57) и лантаноиды (Z=58 - 71). Характерная особенность РЗЭ - их совместное присутствие в природе и близость хим. св-в. РЗЭ - металлы серебристо-белого цвета, тускнеющие на воздухе из-за образования оксидной плёнки. О св-вах и применении РЗЭ см. в ст. Лантаноиды и в ст. об отд. элементах. РЕДОКСМЁТРИЯ - то же, что оксидиметрия. РЕДУКТОР (англ. reductor, букв. - уменьшитель, от лат. reductor - отводящий назад, приводящий обратно) - 1) зубчатая (в т. ч. червячная) или гидравлич. передача, обычно закрытая, п'редназнач. для уменьшения угловых скоростей и соответственно увеличения вращающих моментов. 2) Прибор для редуцирования жидкости или газа. Служит как для понижения давления жидкости или газа, отбираемых из ёмкостей с более высоким давлением, до давления, при к-ром ведётся расход жидкости или газа, так и для поддержания рабочего давления на пост. уровне независимо от колебания его в ёмкостях, из к-рых поступает жидкость или газ. Осн. часть Р. - редукционный клапан. Широко распространены сварочные Р., регулирующие подачу кислорода, водорода и ацетилена. См. рис. Редуктор: а - прямого действия; б - обратного действия; 1 - запорная пружина; 2 - клапан; 3 - толкатель; 4 - мембрана; 5 - нажимной диск; 6 - винтовая пружина РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (РОУ) - установка для снижения параметров пара (давления, темп-ры) до значений, соответствующих требованиям потребителей.Состоит из редуктора и устройств для охлаждения пара и автоматич. регулирования темп-ры и давления редуцир. пара. Назначение РОУ - отпуск пара соответствующих параметров при остановке теплофикац. турбины, подача пара на пиковые бойлеры и снабжение паром турбин низкого давления при остановке турбин высокого давления. В блочных паротурбинных установках РОУ используется также для охлаждения вторичного (промежуточного) пароперегревателя при пусках блока. Быстродействующие РОУ являются ооязат. элементом пусковой схемы блока. РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН - устройство, автоматически перепускающее жидкость или газ из полости высокого давления в полость низкого давления и поддерживающее постоянным давление в одной из полостей. РЕДУКЦИОННЫЙ СТАН - прокатный стан для обработки металлич. труб (обычно в горячем состоянии) с целью уменьшения их диаметра; Р. с. входят в состав трубопрокатных агрегатов (см. Трубопрокатное производство). РЕДУЦИРОВАНИЕ (от нем. reduzieren - сокращать, снижать, от лат. reduce - отвожу назад) - 1) понижение давления рабочего в-ва (жидкости, газа), поступающего из магистрали (или ёмкости). Напр., кислород из баллона под давлением 15 МПа проходит через редуктор - редуцируется, в результате чего давление понижается до 0,5 МПа, и газ подаётся на сварочный пост. 2) Уменьшение размеров наружного контура труб или прутков. Осуществляется на редукционных прокатных, волочильных станах, радиально- или ротационно-ковочных машинах. Р. может проводиться как по всей длине заготовки, так и по её концам. В последнем случае для Р. используют вертик. прессы, на к-рых заготовку проталкивают в матрицу, прилагая осевое усилие. При Р. полых заготовок ввиду отсутствия внутр. подпора толщина стенки увеличивается, и периметр внутр. контура уменьшается больше, чем наружного. РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР - то же, что заграждающий фильтр. РЕЖИМ ЭКОНОМИИ - принцип соц. хозяйствования, заключающийся в уменьшении материальных, финансовых и трудовых затрат на ед. изделия; важное условие повышения эффективности обществ. произ-ва. РЕЗАК для термической резки - 1) Р. для кислородной резки (см. рис.) - устройство для подвода подогревающего пламени и режущей струи кислорода в зону резки (а также флюса при кислородно-флюсовой резке). 2) Р. для плазменно-дуговой резки - устройство для подвода тока к электроду, а также подачи защитного и рабочего газа в зону резки. 3) Р. для воздушно-дуговой резки - устройство для подвода тока к электроду и подачи воздуха в зону резки. Резак для кислородной резки РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ - обработка заготовки или предварит. обработанной детали снятием стружки (удаление припуска) для придания изделию заданных формы, размеров и обеспечения определ. технологией качества поверхности. К Р. м. относятся точение, строгание, долбление, протягивание, развёртывание, шлифование, фрезерование и др., к-рые осуществляются на металлореж. станках или вручную металлореж. инструментом. Качество и эффективность изготовления деталей машин зависят от рацион, проведения процессов Р. м. РЕЗАНИЯ СКОРОСТЬ - отношение перемещения режущей кромки инструмента относительно обрабатываемой поверхности ко времени; выражается в м/с или в м/мин. Р. с. - важнейший элемент режима резания материалов, определяющий производительность, стойкость инструмента, качество получаемой поверхности и др. РЕЗАНИЯ УГОЛ - угол, образуемый передней поверхностью инструмента и плоскостью резания. Р. у. является (наряду с передним, главным и вспомогат. задними углами в плане, углом наклона главной режущей кромки) одним из параметров, определяющих эффективность процесса резания (качество обрабат. поверхности, допускаемую скорость резания, стойкость реж. инструмента и т. п.). РЕЗЕРВ - расположенная вдоль насыпи земляного полотна кааава для сбора и отвода стекающих с бермы поверхностных вод. Р. устраивают в тех случаях, когда ж. д. прокладывают по естеств. возвышению. При возведении насыпи из привозного грунта планируют водоотводные канавы. Дно Р. и водоотводных канав имеет продольный уклон не менее 3°/оо, а также поперечный одно- или двухскатный уклон (при ширине Р. более 10 м) в сторону от насыпи. Р. не закладывают в пределах раздельных пунктов с путевым развитием, вблизи переездов и путевых зданий. С этой же целью Р. устраивают вдоль автомоб. дорог. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ (от лат. reserve - сберегаю, сохраняю) - метод повышения надёжности изделий (систем) путём применения структурной, функцион., информац. и временной избыточности по отношению к минимально необходимой и достаточной для выполнения изделиями (системами) заданных ф-ций. Если Р. отсутствует, отказ любого рабочего элемента одновременно является отказом изделия (системы) в целом. При структурном, функцией., информац. Р. отказ резервированного элемента не является одновременно отказом изделия (системы). Это позволяет создавать достаточно надёжные системы из малонадёжных элементов. Временное Р. способствует выполнению поставленной изделию (системе) задачи (совершение определ. объёма работы) за счёт резерва времени, используемого для восстановления работоспособности изделия (системы) в случае возникновения отказов. РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ в электроэнергетике - превышение рабочей мощности электроэнергетической системы над Макс. активной нагрузкой системы. Р. м. необходима для предотвращения перебоев в электроснабжении и поддержания в заданных пределах (в СССР ±1%) частоты электрич. тока. Различают нагрузочный (регулировочный) резерв (для покрытия случайных колебаний и непредвиденного повышения нагрузки), ремонтный резерв (для проведения планово-предупредит. ремонта оборудования электростанций), аварийный резерв (для замены агрегатов электростанций, выбывших из работы в результате аварии) и нар.-хоз. резерв (для покрытия возможного превышения электропотребления против планируемого уровня). РЕЗЕРВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА - первичные хим. источники тока, конструкция к-рых позволяет длит. время сохранять их в неактивном (нерабочем) состоянии и при необходимости вводить в действие контактом электролита с электродами или переводом электролита в рабочее состояние (напр., магниевые элементы, расплавные источники тока). Используются в устройствах, в к-рых электрич. аппаратура должна долгое время находиться в резерве, напр. на КА. Сохраняемость Р. и. т. 10 - 15 лет. РЕЗЕРВУАР (франц. reservoir, от лат. reserve - сберегаю, сохраняю) - ёмкость для хранения жидкостей и газов. Широко распространены металлич. и ж.-б. Р., реже - кам., дерев., из полимерных материалов. В зависимости от назначения и вида хранимого в-ва Р. подвергают тепло- и гидроизоляции, а их внутр. стенки облицовывают (напр., кислотоупорными материалами). РЕЗЕРФОРД [по имени англ. физика Э. Резерфор-да (Е. Rutherford; 1871 - 1937)] - не подлежащая применению внесистемная ед. активности нуклида (изотопа) в радиоактивном источнике. Обозначение - Рд. 1 Рд = 104 Бк (см. Беккерель). РЕЗЕЦ - режущий инструмент в виде стержня прямоугольного, квадратного или круглого сечения, реж. часть к-рого имеет определ. геом. форму и углы и выполняется из материала высокой твёрдости (значительно превышающей твёрдость обрабатываемого материала). Р. состоит из головки (несущей реж. часть) и тела (державки). Различают Р.: по технологич. группам станков - токарные, строгальные, долбёжные; по выполняемым работам (см. рис.); по подаче - правые, левые, продольные, радиальные, тангенциальные; по обрабатываемому материалу - для металла, дерева, полимерных материалов и пр.; по конструкции - цельные, сварные, составные (с механич. креплением пластинок из твёрдых сплавов и др. материалов, с головкой-вставкой и др.); по материалу реж. части - углеродистые, легированные, быстрореж., твердосплавные, минералокерамич., композиционные и др. К ст. Резец. Токарные резцы: 1 - проходной прямой правый; 2 - проходной упорный правый; 3 - подрезной левый; 4 - прорезной; 5 - проходной отогнутый правый; 6 - отрезной; 7 - фасонный; 8 - подрезной правый; 9 - резьбовой для наружной резьбы; 10 - расточный упорный (в борштанге); 11 - расточный (в борштанге); 12 - расточный; 13 - резьбовой для внутренней резьбы РЕЗИНА (от лат. resina - смола), в у л к а н и з а т, - продукт вулканизации резин. смеси (композиции, содержащей каучук, вулканизующие агенты, наполнители, пластификаторы, антиоксиданты и др. ингредиенты). Конструкц. материал, обладающий комплексом уникальных св-в. Важнейшее из них, характерное для всех Р., - высокая эластичность, т. е. способность к большим обратимым деформациям растяжения в широком интервале темп-р (см. также Высокоэластическое состояние). К числу ценных спец. свойств Р., к-рые определяются в первую очередь типом каучука, относят тепло-, масло-, бензо-, морозостойкость, стойкость к действию радиации, агрессивных сред (к-т, щелочей, кислорода, озона и др.), газонепроницаемость (см. также Каучук натуральный, Каучуки синтетические). Механич. св-ва Р. (прочность при растяжении, напряжение при заданном относит. удлинении, твёрдость, износостойкость, усталостная выносливость и др.) в значит. степени зависят от состава резин. смеси, прежде всего от типа наполнителя. Р. подразделяют на 2 группы: 1) Р. общего назначения, применяемые в произ-ве осн. ассортимента шин, конвейерных лент, ремней, рукавов, изделий бытового назначения и т. д.; 2) Р. специального назначения, используемые для получения разнообразных изделий, к-рые должны обладать одним или одновременно неск. спец. св-вами. РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ, резина пориста я, - пористый материал на основе твёрдых каучуков или латексов, обладающий амортизац., тепло- и звуко-изоляц. и герметизирующими св-вами. Р. г. из твёрдых каучуков получают с применением порообразователей, Р. г. из латексов (пенорезину) - механич. вспениванием латексной смеси. Размер пор, к-рые могут быть открытыми (сообщающимися), замкнутыми или смешанными, - от 0,4 мкм (микропористая резина) до 0,2 - 0,4 мм. Применяется в произ-ве мягких сидений, уплотнит. прокладок, амортизаторов, синтетич. ковров, искусств. кожи, подошвы обуви.. РЕЗИНОВЫЕ КЛЕЙ - р-ры каучуков или резин. смесей в органич. растворителях (гл. обр. в бензине ч галоша", этилацетате или в их смесях). Изготовляются на основе большинства каучуков (см. Каучук натуральный, Каучуки синтетические). Применяются при сборке резин и резинотканевых изделий (напр., обуви) с их последующей вулканизацией (т. н. конфекционные Р. к.); для склеивания и ремонта вулканизов. изделий; в произ-ве прорезин. тканей; для крепления резины к металлу и к др. материалам. РЕЗИСТИНО-ЁМКОСТНЫЙ ГЕНЕРАТОР, RC генератор, - генератор электрич. колебаний с частотами гл. обр. от 100 кГц и ниже, в к-ром элементы, задающие частоту, выполнены на резисторах и конденсаторах (без катушек индуктивности). Применяется в измерит. аппаратуре и др. устройствах. РЕЗИСТОР (англ. resistor, от лат. resisto - сопротивляюсь) - элемент электрич. цепи (в виде законч. изделия), осн. функцион. назначение к-рого - оказывать известное активное сопротивление электрич. току с целью регулирования (или ограничения) силы тока и напряжения. В радиоэлектронных устройствах Р. нередко составляют более половины (до 80%) всех деталей. Нек-рые Р. применяют для измерения темп-ры (у Р. такого типа ярко выраженная зависимость сопротивления от темп-ры - см. Терморезистор) или в качестве эталона сопротивления - меры. Выпускаемые пром-стью Р. (см. рис.) характеризуются номин. значением сопротивления (от 0,1 Ом до 1 ТОм), допустимым отклонением от него (от 0,25 до 20% ) и максим. мощностью рассеяния (обычно от сотых долей до сотен Вт). По материалу токопроводящей части (резистивного элемента) Р. и его конструктивному исполнению различают металлич., ПП, керметные, проволочные, плёночные и др. Р. Существуют Р. как с пост. сопротивлением, так и с переменным; значение перем. сопротивления может изменяться в результате механич. перемещения движка (реостат) либо вследствие нелинейной зависимости между силой тока и напряжением (напр., варистор). См. также Нелинейный резистор. Различные типы резисторов РЕЗКА термическая - способ обработки металлич. и нек-рых неметаллич. (напр., бетона) материалов сжиганием (кислородная, кислородно-флюсовая Р.), плавлением, испарением и удалением расплава струёй газа (плазменно-дуговая, воздушно-дуговая, газо-плазменная Р.) или испарением (лазерная Р.) материала в месте резки. Р. бывает ручной и автоматизированной. Применяется для получения заготовок, создания отверстий, строжки и др. РЕЗКА МЕТАЛЛОВ - отделение частей (заготовок) от сортового или листового металла реж. инструментом на ножовочных, токарно-отрезных станках и ножницах, а также вручную ножовкой. Применяется Р. м. термич. способами. Отделение металла инструментами или машинами ударного действия ваз. рубкой. РЕЗНАТРОН (англ. resnatron, от резонатор и ...трон) - электровакуумный прибор, содержащий цилиндрич. систему электродов лучевого тетрода, к-рые конструктивно объединены с объёмными резонаторами, образующими входную и выходную колебат. системы. Р. выполняются разборными с непрерывной откачкой газов и водяным охлаждением. Предназначены для усиления и генерирования мощных (сотни кВт в импульсном режиме) электрич. колебаний в дециметровом диапазоне волн. РЕЗОЛЫ, резольные смолы, - фенолоформальдегидные смолы, к-рые в отличие от новолоков могут (утверждаться без применения отвердителей (см. Отверждение). Применяются в произ-ве пластмасс, фанеры, клеёв, герметиков, лаков. РЕЗОЛЬВОМЕТРИЯ (от лат. resolvo - развязываю и ...метрия) - изучает методы оценки способности фотогр. слоев передавать раздельно изображения мелких деталей объектов съёмки. С помощью прибора, наз. резольвометром, на испытуемом фотоматериале получают неск. снимков миры при разл. экспозициях. Полученную после хим. обработки резольвограмму рассматривают под микроскопом и определяют разрешающую способность фотоматериала по Макс. числу штрихов, приходящихся на 1 мм. 'Для Р. высокоразрешающих материалов (напр., фотоматериалов для регистрации голограмм) используют интерФеренц, методы. РЕЗОНАНС (франц. resonance, от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь) - более или менее резкое возрастание амплитуды А установившихся вынужденных колебаний системы, когда частота w внеш. воздействия на колебат. систему приближается к к.-л. из частот соо её собственных колебаний. Зависимость Л от со наз. резонансной кривой. На рис. показан вид резонансной кривой для механич. колебат. системы С одной степенью свободы (напр., пружинного маятника). Явление Р. имеет большое практич. значение. Напр., в радиотехнике Р. используется при настройке приёмника на нужную радиостанцию. В разл. конструкциях, подвергающихся переменным внеш. механич. нагрузкам, Р. вреден, т. к. может вызвать разрушение конструкции. К ст. Резонанс РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ, последовательный резонанс, - резонанс в электрич. цепи из соединённых последовательно катушки индуктивности и конденсатора. На резонансной частоте сопротивление реактивное такой цепи равно нулю, и ток в ней по фазе совпадает с приложенным напряжением. При Р. н. напряжения на ёмкостном и индуктивном элементах могут быть гораздо больше эдс источника. Р. н. используют, напр., для повышения напряжения в импульсных цепях. РЕЗОНАНС ТОКОВ, параллельный резонанс, - резонанс в электрич. цепи из катушки индуктивности и конденсатора, соединённых параллельно относительно источника перем. тока. При Р. т. алгебр, сумма реактивных проводимостей ветвей равна нулю и общий ток цепи совпадает по фазе с прилож. напряжением. Р. т. используют для улучшения коэфф. мощности электрич. установок, в радиоприёмных устройствах и т. д. РЕЗОНАНСНАЯ ХИМИЯ - см. в ст. Фотохимия. РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ - поглощение фотонов частоты v = (Еn - E0)/h, где Еп и Е0 - энергии возбуждённого и основного состояний поглощающей системы (напр., атома), h - Планка постоянная. Р. п. наблюдается и в ядерной физике (см. Мёссбауэра эффект). РЕЗОНАНСНЫЙ ЧАСТОТОМЕР - частотомер, действие к-рого осн. на подстройке колебат. контура, возбуждаемого через элемент связи сигналом исследуемой частоты, до получения резонанса. Резонанс фиксируется по наибольшему отклонению указателя индикатора. В диапазоне 50 кГц - 200 МГц применяют колебат. контуры с сосредоточ. параметрами, выше 200 МГц - с распределёнными. Погрешность Р. ч. - десятые - сотые доли %. Р. ч. наз. также резонансными волномерами. РЕЗОНАНСЫ, резонансные частицы, - короткоживущие возбужд. состояния адронов. Распадаются в основном за счёт сильного взаимодействия. Время жизни Р. - порядка 10-24 - 10-22 с. Различают бар ионные Р., распадающиеся на мезоны и один стабильный барион, и мезонные Р., распадающиеся на мезоны. РЕЗОНАТОР (от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь) - устройство (или тело), в к-ром может происходить явление резонанса. Р. бывают акустические - струна, камертон, мембрана, возд. полость (резонатор Гельмгольца) и др., электрические - колебат. монтур, объёмный Р. (СВЧ), кварцевый Р., оптические - напр., 2 параллельных плоских зеркала. В большинстве случаев Р. отзываются на гармония, воздействия, частота к-рых близка к частоте их собств. колебаний. При негармонич. воздействиях Р. совершает колебания сложного вида, однако при этом в спектре колебаний Р. особенно выделяются колебания тех частот, к-рые наиболее близки к частоте его собств. колебаний. РЕЗОРЦИН, 1,3-д игидроксибензол, - бесцветные кристаллы с характерным запахом; tпл 111 °С. Применяется в произ-ве красителей, син-тетич. смол, как антисептик. Эфиры Р. - стабилизаторы и пластификаторы полимеров. См. рис. Резорцин РЕЗОРЦИНО-ФОРМАЛЬДЕГЙДНЫЕ СМОЛЫ - олигомерные продукты поликонденсации резорцина с формальдегидом. Вязкие жидкости или хрупкие в-ва. Отвержд. Р.-ф. с. теплостойки, химически устойчивы, обладают хорошей адгезией. Применяются для приготовления клеёв, герметиков и для пропитки шинного корда. РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы самостоятельно восстанавливать режим синхронной работы (при условии сохранения бесперебойного снабжения всех осн. потребителей электроэнергии) после перехода одного или нескольких генераторов системы на несинхронную по отношению друг к другу работу. Меры обеспечения Р. у.: автоматическое регулирование возбуждения крупных синхронных машин, автоматич. регулирование частоты вращения турбин, автоматич. ресинхронизация, несинхронное автоматическое повторное включение ЛЭП и др. РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ - приспособление на токарных, строгальных и нек-рых других металлореж. станках для установки и закрепления резцов. РЕЗЦОВАЯ ГОЛОВКА - многолезвийный реж. инструмент для нарезания конич. зубчатых колёс с криволинейными зубьями методом обкатки. В корпусе Р. г. по периферии расположены резцы с трапецеидальным профилем, прорезающие впадины между зубьями нарезаемого колеса (см. рис.). Резцовая головка РЕЗЬБА - чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вращения, расположенные по винтовой линии; применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов, аппаратов, сооружений. В зависимости от формы поперечного сечения выступов различают Р. треугольную, трапецеидальную, полукруглую и др. Основные элементы Р.: наружный диаметр d, средний диаметр d2, внутр. диаметр d1, шаг Р и угол при вершине профиля а. Большинство резьбовых соединений имеют треугольную Р. По действующим в СССР стандартам треугольную Р. подразделяют на метрич. (а=60°) и трубную (а=55°). Метрическую Р. с крупным шагом обозначают буквой М и числом, выражающим значение наружного диаметра (в мм): Мб, М12 и т. д.; в обозначение Р. с мелким шагом добавляют число, выражающее значение шага (в мм): М6 X 0,6; М24Х2 и т. д. Трубная Р. имеет примерно такой же профиль, как и метрическая, но меньшие размеры. Труоную Р. нарезают не только на трубах, но и на стержнях. В зависимости от направления витков (слева направо или наоборот) Р. наз. правой или левой. Р. бывает одно- и многозаходной. Изготовляют Р. пластич. деформацией (напр., обкаткой) и резанием на универс. (токарных и др.) и специализир. (резьбо-фрезерныхи др.) станках или вручную с помощью инструмента общего (резцы, фрезы) или спец. (метчики, плашки и др.) назначения. См. Профиль метрической резьбы: Н =0,86603 Р; h = 0.54125Р; r = Н/6 РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей при помощи резьбы. РЕЗЬБОВОЙ КАЛИБР - см. в ст. Калибр. РЕЗЬБОИЗМЕРЙТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструменты (приборы) для контроля резьбы комплексным методом или путём измерений отд. элементов профиля резьбы. К Р. и. относятся резьбовые калибры, шаблоны, микрометры, синусные линейки, измерит. микроскопы, оптиметры и др. РЕЗЬБОНАКАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент для образования нар. резьбы на деталях пластич. деформированием поверхности (без снятия стружки) в холодном состоянии. К Р. и. относятся круглые накатные ролики, плоские накатные плашки (см. рис.), резьбонакатные головки. Применяется гл. обр. в массовом произ-ве изделий с короткими крепёжными резьбами. К ст. Резьбонакатный инструмент. Принцип образования резьбы на резь-бонакатном станке: а - плоским инструментом; б - круглым инструментом РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ГОЛОВКА - многолезвийный инструмент для нарезания нар. или внутр. резьбы. Простейшие Р. г. - круглые плашки (прогонки). Собственно Р. г. состоит из корпуса и сменных резьбовых гребёнок круглой или призматич. формы. Нашли применение самораскрывающиеся Р. г., позволяющие быстро отвести инструмент от детали. РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент для образования резьбы на разл. деталях. Различают Р. и. для нарезания нар. резьбы на винтах, шпильках, болтах и др. деталях и для нарезания внутр. резьбы в отверстиях гаек, втулок и др. К Р. и. относятся резцы, фрезы, резьбонарезные головки, метчики, плашки и т. д. РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК - металлореж. станок для нарезания резьбы на болтах, винтах, в гайках и др. деталях. По технология. назначению различают Р. с.: токарно-винторезные (с ходовым винтом, но без ходового вала) - для нарезания точных винтов резцом; резьбофрезерные - для нарезания длинных резьб дисковой фрезой или коротких - гребенчатой фрезой; резьбошлифовальные - для чистовой отделки точных резьб профильным кругом; гайконарезные и болторезные - для нарезания резьбы обычно метчиками, плашками, резьбонарезными головками. К Р. с. относятся также трубонарезные и муфтонарезные станки. РЕЙ (от устаревшего голл. гее) - горизонтальный брус, прикрепл. к мачте или стеньге судна. Р. служат для крепления прямых парусов или подъёма сигналов. РЕЙД (от голл. reede) - водный р-н у берега, используемый для якорной стоянки или перегрузки судов. Р. наз. также внеш. часть акватории порта. РЕЙДЕР (англ. raider, от raid - налёт, набег) - надводный корабль или вооруж. судно, применявшееся для ведения самостоят. боевых действий на мор. коммуникациях противника (уничтожение трансп. судов, скрытная постановка минных заграждений). В качестве Р. использовались тяжёлые и лёгкие крейсеры, переоборудов. гражд. трансп. суда, линейные корабли. РЕЙКА - 1) Р. зубчатая - деталь реечной зубчатой передачи. Представляет собой обычно призматический стержень, на одной из сторон к-рого нарезаны зубья. Применяется в механизмах ставков, грузоподъёмных кранов, погрузочно-разгрузочных машин и т.п. Р. нарезают и обрабатывают на рейконарезных и рейкофрезерных станках. 2) Р. геодезическая - визирная цель, представляющая собой линейную меру. Различают дальномерные Р. (для определения расстояний), топографич. Р. (для определения расстояний и превышений при топографич. съёмках), нивелирные Р. (для определения превышений). Р. могут быть односторонние и двухсторонние, подвесные, складные, выдвижные. Обычно на Р. наносят шашечные деления и арабскими цифрами подписывают значения дециметров (см. рис.). У реек для высокоточных работ шкала нанесена на инварной полосе, установл. с заданным натяжением. 3) Разновидность древесных материалов, получаемых при опиловке кромок необрезных досок. Геодезическая нивелирная рейка РЕЙКОНАРЕЗНОЙ СТАНОК - металлореж. станок для нарезания зубьев реек зуборезным долбя-ком методом обкатки. Отличается высокой точностью и большой производительностью. РTЙНОЛЬДСА ЧИСЛО [по имени англ. физика О. Рейнольдса (О. Reynolds; 1842 - 1912)] - критерий подобия (см. Подобия теория) для течения вязких жидкостей и газов, характеризующий отношение сил инерции к силам вязкости: Re = pvl/n = vl/v, где v и I - характерные скорость и линейный размер, ар, я и v - плотность, динамич. и кинематич. вязкость жидкости. Р. ч. характеризует режим течения: всегда существует такое критическое Р. ч. Reк, что при Re < Reк осуществляется ламинарное течение, а при Re > Reк - турбулентное тече- РЁЙСМУС, р е и с м а с (нем. ReiBmaB, от reissen - чертить и МаВ - мера, размер), - инструмент для нанесения на заготовках разметочных линий параллельно выбранной базовой линии, для снятия размеров с масштабной линейки и перенесения их на размечаемую заготовку и пр. (см. рис.). Рейсмус: 1 - основание; 2 - стойка; 3 - зажим с барашком 6 для крепления чертилки 4; 5 - зажимной винт РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК - дереворежущий станок для обработки по толщине брусковых заготовок или щитовых сборочных единиц способом цилиндрич. фрезерования. Режущий инструмент - ножевой вал с вставными ножами. Заготовка подаётся в станок по неподвижному столу вальцовым механизмом. На Р. с. обрабатывают заготовки, у к-рых на фуговальном станке предварительно сформированы одна или две базовые поверхности. Различают односторонние (см. рис.)и двусторонние Р. с. Схема одностороннего рейсмусового станка: 1 - ролик; 2 - стол; 3 - заготовка;. 4 - задний гладкий подающий валец; 5 - задний прижим; 6 - ножевой вал; 7 - передний прижим; 8 - передний рифлёный подающий валец; 9 - защитное устройство; 10 - ограничительная планка РЕЙСФЕДЕР (нем. ReiBfeder, от reiBen - чертить и Feder - перо) - чертёжный инструмент для проведения линий на бумаге тушью или жидкими красками. Обыкновенный Р. состоит из ручки и стальных створок, расстояние между к-рыми регулируется винтом (от 0,08 до 1,6 мм - толщина линии). Р. вытесняются рапидографами. РЕЙСШИНА (нем. ReiBschiene, от reiBen - чертить и Schiene - шина, рельс) - чертёжная линейка для проведения параллельных линий. Различают Р. Т-образной формы (поперечная колодка на одном конце Р. служит направляющей относительно кромки чертёжной доски) и механизир., в к-рых параллельность линий обеспечивается системой роликов и нитей либо массивным валиком, перемещающимся по поверхности доски. РЕКЛАМАЦИЯ (от лат. reclamatio - громкое возражение, неодобрение) - оформленное в установл. порядке заявление получателя или потребителя поставщику или подрядчику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества или комплектности продукции или проведённых работ установл. требованиям. РЕКОМБИНАЦИОННОЕ СВЕЧЕНИЕ - люминесценция, возникающая при рекомбинации. РЕКОМБИНАЦИЯ (от ре... и ср.-век. лат. combinatio - соединение) - явление, противоположное ионизации, т. е. исчезновение свободных носителей заряда противоположных знаков при их столкновениях. Напр., в ионизов. газах и плазме происходит Р. свободных электронов и положит. ионов, в ПП - Р. электронов проводимости и дырок, в электролитах - Р. отрицат. и положит. ионов. РЕКОНСТРУКЦИЯ (от ре... и лат. constructio - построение) - 1) перестройка здания для улучшения его функционирования или для использования его по новому назначению. 2) Воссоздание наруш. первонач. облика насел. пункта, ансамбля или отд. постройки, произведения скульптуры и пр., выполн. в натуре или выражающееся в составлении их описания, чертежа, рисунка, модели. 3) Обновление (преобразование) исторически сложившегося насел. пункта. РЕКОНСТРУКЦИЯ производственных объединений (предприятий) - комплекс мер по их коренному переустройству: расширение цехов и участков, замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологи ч. процессов и т. д. Имеет целью повысить производственную мощностъ, технич. уровень произ-ва, улучшить технико-экон. показатели и условия труда. Даёт большой экон. эффект и окупается быстрее, чем новое стр-во. Р. - важнейшее направление интенсификации произ-ва. РЕКОРДЕР (англ. recorder, от record - записывать) - электромеханич. устройство, преобразующее электрич. колебания звуковых частот в механич. колебания пишущего острия резца. Применяется в аппаратах механической звукозаписи, напр. на грампластинки. Выпускаются Р. для монофонич. и стереофонич. записи. См. рис. Магнитоэлектрический рекордер: 1 - постоянный магнит; 2 - центрирующая пружина; 3 - ферромагнитный якорь; 4 - резец; 5 - звуковая катушка РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ (от ре... и кристаллизация) металлов - образование и рост одних кристаллич. зёрен за счёт соседних зёрен той же фазы. Образование и рост зёрен с более соверш. структурой за счёт исходных деформиров. зёрен с менее соверш. структурой наз. первичной Р.; зёрна, получающиеся в результате этого процесса, наз. рекристаллизованными. Рост одних рекристаллизов. зёрен за счёт таких же соседних зёрен наз. собирательной Р. Протекает Р. при нагреве (отжиге) после холодной деформации и при горячей деформации (прокатке, прессовании и т. д.). В результате Р. обычно снижаются прочность и твёрдость металла и увеличивается его пластичность. Р. начинается при нагревании выше век-рой темп-ры, характерной для данного состояния металла и режима отжига. РЕКТИФИКАЦИЯ (позднелат. rectificatio - выпрямление, исправление, orrectus - прямой, правильный и facio - делаю) - способ разделения жидких смесей, состоящих из неск. компонентов. Р. осн. на многократном испарении жидкости и конденсации её паров или на однократном испарении смеси с последующей многоступенчатой конденсацией компонентов; осуществляется в ректификац. колоннах. Р. применяют в хим. и нефтеперерабатывающей (напр., для выделения жидких топлив) пром-сти, в цветной металлургии (для разделения хлоридов разл. металлов), для разделения сжиженных газов, получения особо чистых в-в. См. рис. К ст. Ректификация. Схема ректификационной установки: I - колонна; II - куб колонны с нагревательным элементом для подвода теплоты к кипящей в кубе жидкости; III - конденсатор; IV - холодильник; 1, 2, 2', 3 и 3' - ректификационные тарелки; С - смесь, подлежащая разделению; П - пар; Ж - жидкость; Ф - часть конденсата (флегма) для орошения колонны; Д - готовый продукт (дистиллят) РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - электрич. торможение, при к-ром поступающая на вал двигателя механич. энергия (напр., обусловленная вращающим моментом нагрузки при спуске груза с пост. скоростью или освобождающейся кинетич. энергией при уменьшении скорости механизма) преобразуется в электрическую и (за вычетом потерь в самом электроприводе) возвращается в питающую сеть (при этом электродвигатель работает в генераторном режиме). Р. т. используется в электроприводах подъёмных машин, на электрич. транспорте, а также в режимах замедления реверсивных электроприводов с частотным управлением, в системах "генератор - двигатель" и т. п.
вверх