СОХРАНЕНИЯ ЗАКОНЫ - фундаментальные физ. законы, согласно к-рым при о предел, условиях нек-рые фиэ. величины не изменяются с течением времени. Для замкнутых систем справедливы след. важнейшие С. з.: закон сохранения импульса, закон сохранения момента импульса, энергии сохранения закон. Для электрической изолир. системы справедлив заряда сохранения закон. См. также Нётер теорема. СОХРАНЯЕМОСТЬ - св-во изделия сохранять значение показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования. СОЧЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - см. Ассоциативность. СОШНИК сеялки - рабочий орган, служащий для образования в почве бороздки, направления в неё семян и заделки их почвой. По конструкции С. бывают (см. рис.) дисковые, анкерные, килевиднме, полозовидные и др. В зерновых сеялках применяются двухдисковые С. (рядовые и узкорядные) и анкерные С. Килевидные С. устанавливаются в льняных и свекловичных сеялках, а полозовидные - в кукурузных, овощных и др. Сошники: а - дисковый рядовой сеялки; б - дисковый узкорядной сеялки; в - килевидный; г - полозовидный "СОЮЗ" - 1) наименование серии сов. многоместных космич. кораблей для полётов по орбите вокруг Земли. КК"Союз" были предназначены для решения широкого круга задач в околоземном космич. пространстве: отработки процессов автономной навигации, управления, маневрирования, сближения и стыковки; изучения воздействий условий длительного космич. полёта на организм человека; проверки принципов использования пилотируемых КК для исследований Земли в интересах нар. х-ва и выполнения трансп. операций для связи с орбит. станциями; проведения научно-технич. экспериментов в космич. пространстве и др. Масса полностью заправл. и укомплектов. КК от 6.38 т (первонач. варианты) до 6,8 т (макс.), численность экипажа (макс.) 2 человека (3 человека - в модификациях КК до 1971), длина (по корпусу) 6,98 м, диаметр (макс.) 2.72 м, размах панелей СБ 8,37 м, объём двух жилых отсеков по гермокорпусу 10,45 м3. свободный - 6,5 м3. КК "С." состоял из трёх осн. отсеков - спускаемого аппарата, обитаемого орбитального (бытового) отсека и приборно-агрегатного отсека (см. рис.), к-рые механически соединялись между собой и разделялись с помощью пиротехнических устройств. В состав КК "С." входили: система ориентации и управления движением в полёте и при спуске; система двигателей причаливания и ориентации; сближающе-корректирующая ДУ; системы радиосвязи, электропитания, стыковки, радионаведения и обеспечения сближения и причаливания; система приземления и мягкой посадки; СЖО; система управления бортовым комплексом аппаратуры и оборудования. Спускаемый аппарат имел теплозащитное покрытие, форма его обеспечивала управляемый спуск с использованием аэродинамич. качества; в нём размещались кресла космонавтов, пульт управления кораблём, системы управления спуском, радиосвязи, жизнеобеспечения, парашютные системы и др. Двигатели мягкой посадки были расположены на корпусе спускаемого аппарата и включались непосредственно перед приземлением. Скорость приземления при мягкой посадке не более б м/с. Система ориентации и управления движением обеспечивала ориентацию корабля в пространстве, коррекцию орбиты, сближение и стыковку с др. космич. аппаратом; она могла работать автоматически и в режиме ручного управления. В варианте трансп. корабля "С." стыковочный узел позволял перейти экипажу в орбит. станцию непосредственно, без выхода в космич. пространство. Радиотехнич. комплекс определяет параметры орбиты, принимает команды с Земли, передаёт с борта телевиз. изображения и телеметрич. информацию. Оборудование корабля обеспечивало также возможность его авто-матич. полёта и пилотирования. В 1967 - 81 совершены полёты 40 кораблей "С." (в т. ч. 38 - с экипажем на борту). Цели нек-рых полётов: стыковка кораблей "С.-4" и "С.-5" (создание орбит. станции массой 12,9 т); групповой полёт кораблей "С.-6", "С.-7" и "С.-8" (отработка навигац. операций, взаимное маневрирование), участие корабля "С.-19" в совм. полёте с амер. кораблём "Аполлон" (см. ЭПАС); полёт "С.-22" по программе"4Интеркосмос"; использование "С." в качестве трансп. кораблей для доставки экипажей (в т. ч. международных) на орбит. станции "Салют". Запуски КК "С." осуществлялись 3-ступенчатой РН "Союз". 2) Наименование серии сов. 3-ступенчатых ракет-носителей. Макс. масса полезного груза (при выведении на околоземную орбиту) ~ 7 т. Стартовая масса РН - 310 т, дл. 39,3 м (с КК "Союз", см. рис.), макс. диам. 10,3 м. Первые две ступени аналогичны РН "Восток". 3-я ступень имеет 4-камерный ЖРД с тягой в пустоте 298 кН. С помощью РН "С." с 1966 выводились в космос нек-рые ИСЗ серии "Космос", затем КК "Союз", 4Союз Т", КК "Прогресс". РН с дополнит. 4-й ступенью (тяга 67 кН), использовавшаяся для вывода в космос нек-рых КА "Луна", "Зонд", АМС 4Марс", "Венера", ИСЗ "Прогноз", "Молния", иногда именовалась РН "Молния". Общий вид космического корабля "Союз-19": а - вид сбоку; б - вид в плане; 1 - андрогинный периферийный стыковочный агрегат; 2 - антенны УКВ радиостанции; 3 - антенна радиотелевизионной системы; 4 - орбитальный отсек; 5 - спускаемый аппарат; 6 - бортовые огни ориентации; 7 - двигатель причаливания и ориентации; 8 - проблеско-вый световой маяк; 9 - датчик солнечной ориентации; 10 - приборно-агрегатный отсек; 11 - двигатели ориентации; 12 - антенны радиотелеметрической системы; 13 - антенна связи с Землёй; 14 - сближающе-корректирующий двигатель; 15 - датчик ионной ориентации; 16 - панель солнечной батареи; 17 - антенны командной радиолинии и траекторных измерений; 18 - визир-ориентатор; 19 - иллюминатор; 20 - люк для посадки экипажа в корабль; 21 - антенна. УКВ радиостанции "Аполлон" Ракета-носитель "Союз" для вывода в космос космических кораблей "Союз" и "Союз Т" "СОЮЗ Т" - наименование серии сов. 3-местных космич. кораблей, созданных на базе КК "Союз". Масса "С. Т" - 7 т, длина - 7 м, состоит из трёх отсеков: орбитального (бытового), спускаемого аппарата (общий объём 6,5 м3) и приборно-агрегатного. Система электропитания включает новые СБ (размах 10,6 м). В основу системы управления движением положен принцип инерц. навигации на базе цифрового вычислит. комплекса (без использования гироскопов), все режимы ориентации могут выполняться автоматически или при участии экипажа. Сближающе-корректирующая двигат. установка с маршевым (осн.) ЖРД тягой 3,1 кН объединена с системой двигателей причаливания и ориентации (14 РД с тягой 137 Н и 12 РД с тягой 24,5 Н) и использует единые компоненты топлива из общих баков. Спускаемый аппарат имеет усовершенствов. парашютные системы и 6 РДТТ мягкой посадки. Улучшена система терморегулирования, усовершенствована радиотелеметрия, система, установлена новая ТВ система и т. д. Для повышения надёжности КК введено дублирование систем для проведения наиболее ответств. операций. КК "С. Т" запускались с 1979 (первый запуск в беспилотном варианте), выводились на орбиту 3-ступевчатой РН "Союз". См. рис. Космический корабль "Союз Т" "СОЮЗ ТМ" - наименование серии сов. космич. кораблей, созданных на базе КК "Союз Т". КК "С. ТМ" предназначен для доставки экипажей на многоцелевые пилотируемые комплексы модульного типа (см. "Мир"). На КК "С. ТМ" установлены новые системы, вт. ч. сближения и стыковки, радиосвязи, аварийного спасения, а также новая комбинир. двигат. установка и парашютная система. На 1 янв. 1989 запущено 7 КК "С. ТМ" (первый запуск - 21 мая 1986 - в беспилотном варианте). СПАЙДЕР (англ. spider, букв. - паук) автоматический - механизм для автоматизации операций захвата, удержания, освобождения и центрирования колонны насосно-компрессорных труб при ремонте нефт. и газовых скважин. СПАНДЕКС - см. в ст. Полиуретановые волокна. СПАНСТРОН - см. в ст. Полипропиленовые волокна. СПАНЦЕЛ - см. в ст. Полиуретановые волокна. СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО - судно, предназнач. для оказания помощи терпящим бедствие судам (при пожаре, посадке на мель и др.). С. с. обладают высокой скоростью хода, имеют противопожарные и водоотливные средства, оборудование для ремонта (в т. ч. подводного); приспособлены для буксировки судов. См. рис. К ст. Спасательное судно. Морской буксир-спасатель СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - совокупность устройств и приспособлений, предназнач. для спасения людей в открытом море. С. с. включают спасат. катера, шлюпки, лодки, плоты и индивидуальные средства (см. рис.) - спасат. круги, нагрудники, жилеты, буи и др. К ст. Спасательные средства. Спасательный нагрудник: 1 - шейная лямка; 2 - поясная лямка Спасательный жилет: 1 - трубки с пробками; 2 - петля; 3 - застёжки; 4 - ножные ремни; 5 - поясной ремень Спасательная лодка: 1 - шкот; 2 - парус; 3 - баллон с углекислым газом для надувания корпуса; 4 - плавучий якорь; 5 - спасательный леер; 6 - киль; 7 - трап; 8 - рулевое весло Спасательный плот с наполнителем из плавучих нефтестойких материалов: 1 - тент (в сложенном состоянии); 2 - огон для буксировки; 3 - контейнер с предметами снабжения и снаряжения; 4 - трап "СПЕЙС ШАТТЛ" (англ. Space Shuttle, букв. - космич. челнок) - наименование амер. пилотируемого трансп. космич. корабля многоразового использования для вывода К А на геоцентрич. орбиты выс. 200 - 500 км: проведения исследований, экспериментов и пр. операций на орбите; обслуживания КА, обращающихся по орбите; доставки на Землю результатов исследований и экспериментов с борта этих КА, а также самих КА для ремонта или модификации с последующим повторным выводом на орбиту. Макс. полезный груз "С. ш." при выводе на низкую орбиту 25,4 т, при возвращении на Землю 14,5 т. Размеры отсека полезного груза: дл. 18,3 м, в поперечнике - 4,6 м; длительность полёта до 30 сут; экипаж до 8 чел. Масса "С. ш."ок. 2000 т, дл. 56м, 1-я ступень - 2 твердотопливных ускорителя, отделяющихся на высоте ок. 40 км и падающих в океан. Предусмотрено их спасение и восстановление для повторного использования (до 20 раз). Масса каждого твердотопливного ускорителя ок. 600 т, дл. 45,7 м, диам. 3,7 м, средняя тяга 12,4 МН (1240 тс), продолжительность работы 122 с. 2-я ступень (орбитальная) - крылатая пилотируемая, рассчит. на самолётную посадку по возвращении с орбиты и многократное использование (св. 100 полётов). Масса 111 т, дл. 37,3 м, высота по килю 17,3 м, размах крыла с двойной стреловидностью 23,8 м. Осн. двигат. установка - 3 кислородводородных ЖРД тягой по 1,7 МН. Масса бака с топливом 736 т, дл. 46,8 м, диам. 8,4 м. Старт корабля вертикальный, маневрирование при возвращении на атм. участке только с помощью аэродинами ч. поверхностей управления. До 1 янв. 1989 осуществлено 27 полётов "С. ш." с использованием четырёх образцов орбит. ступени: "Колумбия" (7 полётов), "Челленджер" (10), "Дискавери" (7), "Атлантис" (3). Макс. число космонавтов на борту 8, Макс. длительность полёта 10 сут 7 ч 47 мин, макс. выс. орбиты св. 500 км, Макс. полезный груз ок. 20 т. "С. т." использовался для вывода на орбиту полезных грузов воен. назначения, связных и науч. ИСЗ. лабораторий "Спейслэб" и науч. приборов (без отделения от орбит. ступени), ремонта ИСЗ на орбите и возращения на Землю ИСЗ, оказавшихся на нерасчётной орбите, а также для проведения разл. экспериментов, в т. ч. по программам Мин-ва обороны США. Все полёты осуществлялись со стартового комплекса на мысе Канаверал. При 25-м полёте на участке выведения произошёл взрыв "С. ш.", имевшего в своём составе орбит. ступень "Челленджер". Все семь космонавтов погибли. Полёты возобновились в сент. 1988. См. рис. Космический корабль "Спейс шаттл": 1 - твердотопливный ускоритель; 2 - орбитальная ступень: 3 - подвесной топливный бак "СПЁЙСЛЭБ" (англ. Spacelab, букв. - космич. лаборатория) - наименование комплекса из герметич. в негерметич. блоков с оборудованием, размещаемых в отсеке полезного груза орбит. ступени многоразового трансп. космич. корабля "Спейс шаттл". Блоки используются в разл. сочетаниях. Комплекс "С." от ступени не отделяется и возвращается в ней на Землю. Стандартный герметич. блок имеет дл. 3,7 м и диам. 4,1 м, удлинённый герметич. блок - дл. 7 м при том же диаметре. Длина негерметич. блока ("платформы") 2,87 м, ширина 4,48 м. Герметич. блок рассчитан на одноврем. пребывание в нём 4 чел., ресурс системы жизнеобеспечения 52 чел.-сут. полезный груз блока до 6,2 т, объём 22 м3. Комплекс "С." разработан Европ. космич. агентством. Эксплуатируется с 1983. СПЕКАЕМОСТЬ УГЛЯ - способность кам. углей при нагревании св. 470 - 550 °С, проходя стадию пластич. состояния (300 - 350 °С), образовывать твёрдый прочный пористый продукт. С. у. используют при коксовании. СПЕКАНИЕ - соединение мелкозернистых и порошкообразных материалов в куски при повыш. темп-рах. При С. часто меняются также физ.-хим. св-ва и структура материала. С. подвергаются материалы при агломерации, коксовании, в произ-ве огнеупорных изделий; С. - одна из технологич. стадий порошковой металлургии. СПЕКТР (от лат. spectrum - представление, образ) - совокупность разл. значении, к-рые может принимать физ. величина. Наиболее часто понятие "С." используют применительно к колебат. процессам, понимая под ним совокупность простых гармонических колебаний, на к-рые может быть разложен сложный колебат. процесс (см. Гармонический анализ). СПЕКТР электрического сигнала - частотное распределение мощности, амплитуды тока или напряжения сигнала. С. к.-л. сигнала находят разложением ф-ции, выражающей сигнал, в Фурье ряды (для периодич. ф-ций), Фурье интеграл (для непериодич. ф-ций) или наблюдают с помощью анализатора спектра. Различают С. линейчатые, или дискретные, в к-рых отд. гармонич. составляющие разложения в ряд Фурье разделены конечными частотными интервалами, и сплошные, содержащие гармонич. составляющие со всевозможными частотами. Напр., С. синусоид, колебания состоит из одной частоты (одной спектральной линии), С. телеф. сигнала занимает сплошную полосу частот шириной ок. 3 кГц. СПЕКТР ОПТИЧЕСКИЙ - распределение по частотам (или длинам волн) интенсивности оптического излучения рассматриваемого тела (спектр испускания) или интенсивности поглощения света при его прохождении через рассматриваемое вещество (спектр поглощения). С. о. бывают линейчатые, состоящие из отд. дискретных спектральных линий; полосатые, состоящие из отд. дискретных групп (полос) тесно располож. спектральных линий; сплошные, соответствующие излучению (или поглощению) света всех частот в нек-ром сравнительно широком интервале. Изучением С. о. занимается спектроскопия. С. о. наблюдают и регистрируют с помощью спектральных приборов. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАМПА - газоразрядный прибор для получения атомного спектра к.-л. хим. элемента. ВС. л. используются дуговой и тлеюший электрич-. разряды, осуществляемые при давлениях паров исследуемого элемента 1,3 мПа - 130 Па и буферного (инертного) газа 130 - 670 Па. С. л. служат гл. обр. источниками линейчатого спектра (см. табл.). Исключение составляют дейтериевые и водородные лампы, излучающие наряду с линейчатым сплошной спектр в УФ области. С. л. применяют в интерферометрах, стандартах частоты, фотоэлектрич. спектральных приборах (квантометрах), магнитометрах и т. д. Некоторые спектральные лампы, выпускаемые в СССР
Тип лампы | Химический элемент | Длины волн наиболее интенсивных линий, А (1А = 0,1 нм)
ДРС50 | Hg | 2537, 2967, 3126/32*. 3341, 3650/63, 4047/78, 4358, 5461, 5770/90
ДКдС20 | Cd | 2981. 3261, 3404. 3466/68, 4678, 4800, 5086, 6438
ДЦнС20 | Zn | 2801, 3282. 3303, 3345/46, 4680, 4722, 4811. 6362
ДТС15 | Tl | 5350
ДНаС18 | Na | 5890/96
ДЦзС16 | Cs | 4555/93. 6870, 6973, 7229, 7609, 7944, 8521, 8944
* Дробь означает наличие двух близких линий в спектре (в данном случае 3126 и 3132 А). СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - чувствительность фотоэлектрического приёмника, фотоматериала или к.-л. др. регистрирующего устройства или материала к монохроматич. излучению с заданной длиной волны. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ - узкие, почти монохроматич. участки в спектрах оптических испускания или поглощения вещества (см. Монохроматическое излучение). В обычных условиях отношение "ширины" Дельта v С. л. к соответствующей ей частоте v составляет Дельта v/v ~ 10-5 - 10-3. Спец. методами (см. Мёссбауэра эффект, Лазер) можно получить очень узкие С. л. с Дельта v/v до 10-16. СПЕКТРАЛЬНЫЕ П РИБОРЫ - приборы, предназнач. для разложения излучений в спектр и его регистрации с целью проведения спектрального анализа. Оптические С. п. содержат 3 осн. части: осветительную, спектральную (диспергирующую) и регистрирующую. Различаются С. п.: по виду спектральной системы (в зависимости от типа диспергирующего элемента) - призменные и с дифракц. решёткой; по виду оптич. системы - линзовые и зеркальные; по рабочей области спектра - для ультрафиолетового излучения, видимого излучения (света) и инфракрасного излучения; по способу регистрации - с визуальной (спектроскопы), фотогр. (спектрографы) или фотоэлектрич. (спектрометры, спектрофотометры) регистрацией. С. п. в радиоспектроскопии - радиоспектроскопы - работают с радиоизлучением в области миллиметровых и сантиметровых волн. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - физ. метод качеств. и количеств. анализа в-в, осн. на изучении их спектров - испускания (эмиссионный С. а.), поглощения (абсорбц. С. а.), комбинационного рассеяния света, люминесценции. Метод отличается весьма высокой чувствительностью. С. а. применяют в астрофизике, металлургии, машиностроении, при разведке руд и минералов и т. д. СПЕКТРОГЕЛИОГРАФ (от спектр и гелиограф) - астрофиз. инструмент для фотографирования Солнца в монохроматич.свете (обычно в линиях излучения водорода или кальция). Получаемые с помощью С. спектрогелиограммы позволяют выявлять на поверхности Солнца волокна, протуберанцы и др. образовання, излучающие или поглощающие свет в заданной спектр, линии. См. рис. Схема спектрогелиографа: 1 - входная щель: 2 - зеркало коллиматора; 3 - дифракционная решётка; 4 - камерное зеркало; 5 - выходная щель; 6 - фотопластинка СПЕКТРОГРАФ (от спектр и ...граф) - оптич. спектральный прибор для получения и одноврем. регистрации фотогр. методом спектра излучения. Осн. часть С. - одна или неск. призм либо дифракц. решётка, разлагающие излучение в спектр. С. применяют для пром. и науч. исследований спектров веществ, в астрономич, исследованиях (совместно с телескопом) физ. св-в и движения небесных объектов. См. рис. Спектрограф СПЕКТРОМЕТР (от спектр и...метр) - в широком смысле устройство для измерений ф-ции распределения нек-рой физ. величины f по параметру х. Функция f(x) может определять распределение электронов по скоростям (бета-спектрометр), атомов по массам (масс-спектрометр), гамма-квантов по энергиям (гамма-спектрометр), частот рентгеновского излучения элементов в зависимости от их ат. н. (см. Рентгеноспектральный анализ), энергии световых потоков по длинам волн (оптич. спектрометр) и т. п. Последний обычно наз. просто С. и в этом, узком, смысле означает оптич. спектральный прибор с фотоэлектрич. регистрацией. Различаются по способу разделения длин волн: сселективной фильтрацией - регистрируют компоненты спектра, выделенные фильтром, монохроматором и др. (собственно спектрометры, кванта метры и др.) и сселективной модуляцией - разл. компоненты спектра модулируются разными частотами (растровые спектрометры, С. с интерференц. селективной модуляцией, СИСАМ, Фурье-спектрометры и др.). См. рис. Ракетный рентгеновский спектрометр для регистрации спектра солнечной короны в области 0,1 - 2 нм (1 - 20 А), смонтированный на следящей системе, которая обеспечивает точное наведение оптической оси прибора на Солнце при вахожденни ракеты за пределами земной атмосферы СПЕКТРОСЕНСИТОМЕТР (от спектр, позднелат. sensitivus - чувствительный и ...метр) - оптич. прибор, применяемый для экспонирования фотоматериала при определении его спектральной чувствительности; обеспечивает регистрацию на испытуемом фотоматериале оптич. спектра при разл. экспозициях. СПЕКТРОСКОП (от спектр и ...скоп) - оптич. прибор для визуального наблюдения спектра излучения. Используется для быстрого качеств. спектрального анализа в-в в химии, металлургии (напр., стилоскоп) и т. д. Разложение излучения в спектр осуществляется, напр., призмой. С помощью флюоресцентного окуляра визуально наблюдают УФ спектр, с помощью электронно-оптич. преобразователя - ближнюю ИК область спектра. СПЕКТРОСКОПИЯ - раздел физики, в к-ром изучают спектры оптические. Данные С. - важнейшая основа для изучения строения не только атомов и молекул, но также вещества в его разл. агрегатных состояниях. На С. осн. спектральный анализ. СПЕКТРОФОТОМЕТР (от спектр, фото... и ...метр) - оптич. прибор для измерений интенсивности монохроматич. световых потоков. С. имеет источник света, монохроматор, приёмник света и регистрирующее устройство. Используется для измерений излучат., поглощат. и отражат. способности разл. тел в УФ, видимом и ИК диапазонах спектра. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (франц. specialisation, от лат. specialis - особый, особенный, species - род, вид, разновидность) - форма рацион, орг-ции пром-сти, обеспечивающая сокращение номенклатуры продукции и увеличение серийности изделий на данном произ-ве. С. осуществляется по отраслям пром-сти, по группам пр-тий, отд. пр-тиям, цехам и участкам. Существует С. предметная - по однородной номенклатуре продукции (напр., телевизоры, комбайны); технологическая - по отд. видам технологич. процессов (напр., литейное, керамич. произ-ва); детальная - по произ-ву отд. типов деталей и узлов (напр., шарикоподшипники, шины). С. обеспечивает условия для механизации и автоматизации произ-ва, внедрения поточных методов, снижения трудоёмкости и себестоимости изделий. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭВМ - предназначена для решения одной определ. задачи или узкого класса задач, что определяет её структуру и осн. технич. хар-ки. Специализация ЭВМ упрощает их матем. обеспечение, снижает аппаратурные затраты, способствует повышению точности и производительности. По назначению С. ЭВМ подразделяются на управляющие и моделирующие. Управляющие С. ЭВМ, как правило, работают в реальном масштабе времени (при к-ром все вычислит. операции в ЭВМ выполняются в темпе, соответствующем скорости протекания управляемого процесса, не зависящего от ЭВМ) и используются для управления динамич. системами, ЛА, технологич. процессами и т. п. Моделирующие С. ЭВМ предназначены для решения инж. задач на матем. моделях реальных объектов (напр., гидроузла, анергетич. системы). Иногда также к специализир. относят ЭВМ, используемые в информационно-поисковых системах и системах управления базами данных (СУБД ) для обработки больших массивов буквенно-цифровой информации. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ - см. Относительности теория. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ - ф-ции и классы ф-ций, встречающиеся при решении мн. задач естествознания и техники, напр. гамма-функция, сферические функции, цилиндрические функции. СПЕЦИФИКАЦИЯ (ср.-век. лат. specificatio, от лат. species - род, вид, разновидность и facio - делаю) - выполненный в форме таблицы документ, определяющий состав к.-л. изделия. Содержит обозначения составных частей, их наименования и число. В комплекте конструкторской документации С. - осн. документ, используемый для комплектования изделий, при планировании произ-ва, разработке чертежей, изготовлении деталей, узлов, машин СПЕЦЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ - совокупность электрометаллургич. процессов, обеспечивающих повыш. качество металла. С. включает в себя рафинирующие переплавы металла, получ. в др. агрегатах, а также процессы выплавки металла из шихтовых материалов (вакуумная индукц. плавка, плазм, плавка). Методами С. получают стали и сплавы ответств. назначения, тугоплавкие (вольфрам, молибден, ниобий) и высокореакц. (титан, ванадий, цирконий) металлы и сплавы на их основе. СПЕЧЁННЫЕ МАТЕРИАЛЫ металлические - полуфабрикаты или изделия, изготовленные из порошков металлов и металлоподобных соединений или их смесей с неметаллич. порошками методами порошковой металлургии. В ряде случаев С. м. имеют более высокие св-ва, чем аналогичные материалы, получаемые плавлением (напр., нек-рые быстрореж. стали, жаропрочные сплавы, бериллий). См. также Спечённые сплавы. СПЕЧЁННЫЕ СПЛАВЫ - сплавы, полученные из металлич. порошков методами порошковой металлургии. Известны С. с. на основе железа, никеля, алюминия (САП - спечённая алюм. пудра, САС - спечённый алюм. сплав), меди и др. элементов. Осн. масса С. с. приходится на жаропрочные и жаростойкие изделия. СПИДОМЕТР (от англ. speed - скорость и ...метр) - прибор, указывающий скорость (обычно в км/ч) движения трансп. машин. С. бывает магнитоиндукц., реже механич. действия с электрич. или механич. (гл. обр. гибким валом) приводом, осуществляемым от трансмиссии либо от колеса. Обычно в один узел с С. монтируется счётный механизм, показывающий суммарно пройденный путь (в км). СПИЛОК - слой кожи, получ. разрезанием (разделением на слои) полуфабриката в произ-ве кожи с помощью распиловочной машины (см. рис.). Различают С. лицевой, средний и мездровый (или бахтармяный). К ст. Спилок. Схема распиливания полуфабриката на два слоя ленточным ножом; 1 - полуфабрикат; 2 - подающие валы; 3 - нож СПИН (от англ. spin - вращаться, вертеться) - собств. момент импульса элементарной частицы или системы, образованной этими частицами (напр., атомного ядра). С. частицы имеет квантовую природу, он не связан с движением частицы в пространстве и не может быть объяснён с позиций классич. физики. С. измеряется в единицах Л, а квадрат модуля вектора С. частицы равен h2s(s + 1), где h = h/(2ПИ), л - Планка постоянная, s - характерное для частицы целое или полуцелое положит. число (соответственно говорят, что частица имеет целый или полуцелый С.). Частицы с полуцелым С. (напр., электроны, протоны, нейтроны, у к-рых s = 1/2) наз. фермионами, а с целым С. (напр., мезоны, у к-рых s = 0, фотоны, у к-рых s=1) - бозонами. С. - одна из осн. хар-к микрочастиц. СПИРАЛЬ - фигура пилотажа: движение ЛА по отвесной винтовой линии (см. рис.). Различают С. восходящую и нисходящую, а по крену - пологую и крутую. С. при постоянных скорости, углах крена и наклона траектории и без скольжения наз. правильной. Правильная С. без тяги двигателя , на к-рой за один виток теряется наименьшая высота, наз. наивыгоднейшей. Спираль СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА - антенна в виде металлич. цилиндрич., конич. или плоской спирали. Размеры витков и шаг намотки спирали подбирают так, чтобы излучение электромагн. волн каждым витком имело близкую к круговой поляризацию и требуемое направление максимума диаграммы направленности. С. а. - бегущей волны антенна; её применяют как самостоят. антенну и в качестве облучателя сложной антенны. СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА - см. в ст. Турбинная камера. СПИРОГРАФ (от лат. spiro - дую, дышу и ...граф) - мед. прибор для графич. регистрации изменений объёма лёгких, определения частоты и глубины дыхания, потребления кислорода. Может быть применён и как спирометр. СПИРОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА - гиперболоидная передача, у к-рой зубчатое колесо имеет конич. нач. поверхность, а шестерня - винтовые зубья. По осн. конструктивным признакам С. п. аналогична гипоидной, а по технологии изготовления во многом - червячной цилиндрич. передаче. Применяется в автомобиле- и станкостроении. СПИРОМЕТР (от лат. spiro - дую, дышу в ...метр) - мед. прибор для измерений объёма воздуха, поступающего из лёгких человека при наибольшем выдохе после наибольшего вдоха. С. применяется для определения дыхат. способности. СПИРТОВЫЕ ЛАКИ - лаки, в к-рых в качестве растворителя применяют этиловый спирт (реже - н-бутиловыЙ). Готовятся на основе природных (шеллак, канифоль) и синтетич. (напр., феноло-формальдегидных) смол, эфиров целлюлозы. По содержанию плёнкообразующего в-ва различают собственно С. л. (30 - 40% ) и политуры (10 - 20% ). Применяются ограниченно, напр. для отделки мебели, кожи. СПИРТЫ (англ. spirit, от лат. spiritus - дыхание, дух, душа), а л к о г о л и, - органич. соединения, содержащие в молекуле одну или неск. гидроксильных групп (-ОН) у насыш. атомов углерода. По числу этих групп различают одноатомные, двухатомные (гликоли), трёхатомные (глицерины) и многоатомные С. Одноатомные алифатич. С. могут быть первичными RCH2OH, вторичными RR'CHOH и третичными RR'R"COH (R, R', R" - органич. радикалы). Широко используются в произ-ве красителей, полимеров, моющих и лекарств, средств, ВВ, как растворители и т. д. См. также Метиловый спирт, Этиловый спирт, Гликоли, Глицерин. СПЛАВЫ - тела, образовавшиеся в результате затвердевания расплавов, состоящих из двух или неск. компонентов (химически индивидуальных веществ). Металлические С. могут состоять либо только из металлов (напр., латунь - С. меди и цинка), либо из металлов с небольшим содержанием неметаллов (напр., чугун и сталь - С. железа с углеродом). Неметаллические С. состоят из неметаллич. в-в, напр. силикаты естеств. (гранит, гнейс, базальт) и искусственные (стекло, шлаки), С. солей и органич. в-в. См. также статьи Алюминиевые сплавы, Бериллиевые сплавы, Вольфрамовые сплавы. Железные сплавы и т. д. СПЛОШНАЯ НАГРУЗКА в строительной механике - нагрузка, распределённая непрерывно по данной площади или по данной линии. С. в. может быть равномерно распределённой (постоянной интенсивности) или изменяться по др. закону, напр. линейному, квадратичному. СПЛОШНАЯ СРЕДА - среда, к-рую можно рассматривать как непрерывную, пренебрегая её дискретным атомно-молекулярным строением. Различают: 1) однородную С. с., в разных точках к-рой её физ. св-ва одинаковы при одинаковых темп-ре и давлении; 2) неоднородную С. с., в разных точках к-рой её физ. св-ва неодинаковы при одинаковых темп-ре и давлении. Различают также изотропную и анизотропную С.с. (см. Изотропия, Анизотропия). Понятием "С. с." широко пользуются в механике жидкостей и газов, теории упругости, электродинамике и т. д. СПОДУМЕН (франц. spodumene, от греч. spodumenos - обращаемый в пепел, spodos - пепел; по серовато-белому, пепельному цвету) - минерал группы пироксенов, силикат лития и алюминия LiAl[Si2O4]. Цвет серовато-зелёный, серый, белый; иногда прозрачный - бесцветный, розовато-сиреневый (кунцит), зелёный (гидденит). Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 7; плотн. 3100 - 3200 кг/м3. Гл. руда лития; прозрачные разновидности - драгоценные камни 4-го класса. СПОКОЙНАЯ СТАЛЬ - литая сталь, более полно раскисленная по сравнению с кипящей сталью и полуспокойной сталью, что достигается вводом в печь или в ковш (иногда в изложницы) увеличенного кол-ва сильных раскислителей - ферросилиция, алюминия и др. Кристаллизуется спокойно, без кипения и выделения искр; отличается плотной струк- СПОНТАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (от лат. spontaneus - произвольный, добровольный) - самопроизвольное излучение электромагнитных волн атомами, молекулами и др. квантовыми системами, находящимися в возбуждённом состоянии. При С. и. волны излучаются разными частицами тела независимо друг от друга. Эти волны некогерентны (см. Когерентные колебания) и при наложении не интерферируют (см. Интерференция). "СПОТ" (франц. SPOT, сокр. от Systeme Probatoire d'Observation de la Terre - экспериментальная система наблюдения Земли) - наименование западно-европ. ИСЗ для исследования природных ресурсов Земли. Масса св. 1800 кг, разрешение камер 10 - 20 м. Выведен на орбиту в 1986. Спутниковая информация предоставляется потребителям на коммерч. основе. СПРЕДЕР (англ. spreader - распорка, от spread - растягивать, расширять). борторасширитель, - станок для разведения бортов автомоб. покрышек при их осмотре и ремонте. С. имеют электрич., пневматич. или гидравлич. (см. рис.) привод. Для осмотра и ремонта небольших покрышек применяют также ручные С. Гидравлический спредер СПРИНКЛЕР (англ. sprinkler - разбрызгиватель) - автоматически включающаяся оросит, головка (см. рис.), устанавливаемая на трубопроводах систем водяного и пенного пожаротушения. Снабжена автоматич. клапаном, открывающимся при нагревании его до определ. темп-ры (58, 72, 93, 141, 182 °С). В качестве запорного элемента в С. обычно используется легкоплавкий замок или стек. ампула с легкокипящей жидкостью. Различают С. с обычной (9 - 12 м2) и повыш. (до 54 м2) площадью орошения. Спринклер СПУСК в полиграфии - 1) отступ в нач. полосах (страницах) книг, журналов и т. п. от верхнего края до начала текста. 2) Процесс расстановки полос в печатной форме в таком порядке, чтобы после печатания и фальцовки получилась тетрадь с правильно следующими одна за другой страницами. СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ (СА) - космический аппарат или часть КА для спуска и посадки на поверхность Земли или другого небесного тела. На пилотируемых КА, рассчитанных на возвращение экипажа, СА является герметическая кабина, на автоматич. КА (беспилотных) - капсула с приборами. В СА входят системы приземления, управления движением, терморегулирования, радиосвязи, а в СА космич. кораблей дополнительно кресла и пульты космонавтов, система жизнеобеспечения, переговорные и ТВ устройства и др. В СА размещаются также науч. аппаратура и оборудование для проведения технич. экспериментов или специализир. средства, состав к-рых определяется задачами полёта. СА бывают сферич. формы, в виде усеч. конуса и др. формы. СА спускаются по баллистич. траектории (СА КК "Восток", "Восход". "Меркурий") или по траектории "планирующего спуска" (с использованием аэродинамич. качества), что позволяет значительно снизить перегрузки (СА КК "Союз". "Джемини", " А поллом"). СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО, спусковая схема (в импульсной технике), - устройство, к-рое обладает одним, двумя или (реже) большим числом состояний устойчивого равновесия и способно по сигналу извне скачкообразно переходить из одного состояния в другое или после определ. цикла работы возвращаться к единств. состоянию равновесия. С. у. с одним устойчивым состоянием равновесия переходит в др. (неустойчивое) при подаче запускающего импульса, а возвращается в исходное состояние за счёт обратных связей внутри схемы (фантастрон, ждущий мультивибратор и др.). Наиболее распространены С. у. с двумя устойчивыми состояниями равновесия - триггеры. С. у. применяют в автоматике, телемеханике, радиолокац. и радиоизмерит. технике. См. рис. Схема простейшего спускового устройства на неоновой лампе (а) и его вольтамперная характеристика (б): +Е" - источник питания; R1 и R2 - резисторы; Uн - напряжение на электродах неоновой лампы НЛ; U3ап - напряжение на входе; Uвых - выходное напряжение; Iн - сила тока в лампе; Uгаш - напряжение гашения; (Uзаж - напряжение зажигания СПУТНАЯ СТРУЯ - ограниченная область возмущённой жидкой или газообразной среды, возникающая вследствие движения в ней тела. Пример С. с. - область возмущённого воздуха, остающаяся за ЛА. СПУТНИК - 1) название ИСЗ, получившее распространение с 1957, после запуска первых в мире сов. ИСЗ. 2) Спец. приспособление, входящее в автоматич. линию, к-рое служит для закрепления и перемещения заготовки при её обработке. Др. назв. С. - палета. СПУТНИКОВАЯ ФОТОКАМЕРА - телескоп, оредназнач. для фотогр. наблюдений ИСЗ. С. ф. снабжаются трёх- или четырёхосными монтировками, позволяющими следить за движущимися космич. объектами, вращая инструмент только вокруг одной осн. СПЭН (англ. span) - брит. ед. длины. 1 С.= - 0.2286 м. СРАВНИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО в автоматике - устройство, вырабатывающее сигнал ошибки (рассогласования) на основании результата сравнения действительного значения регулируемой величины с её заданным значением. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - показатель надёжности изделий, характеризующий ср. время, затрачиваемое на восстановление работоспособности изделия после отказа. С. в. в. зависит от способности изделия самовосстанавливаться, от приспособленности изделия к отысканию и устранению причин и последствий отказов, а также от профессион. подготовки обслуживающего персонала, состава аппаратуры контроля и средств обнаружения и локализации места отказа. СРЕДНЕФОРМАТНЫЙ ФОТОАППАРАТ - фотоаппарат для съёмки на рулонной (60-мм) или плоской фотоплёнке либо фотопластинке с форматом кадра 4,5 X 6; 6 X 6 я 6 X 9 см. СРЕДНИЕ в м а т е м а т и к е - см. Арифметическое среднее, Геометрическое среднее, Квадратичное среднее. СРЕДНЯЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХОРДА (САХ) - хорда условного прямоугольного крыла ЛА, эквивалентного заданному крылу по площади и осн. аэродинамич. хар-кам (с равными составляю" щими полной аэродинамич. силы и аэродинамич. моментом тангажа), В долях САХ указываются центровка ЛА, положение аэродинамич. фокуса и т. п. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА - совокупность средств и предметов труда, используемых в процессе произ-ва материальных благ. С помощью средств труда люди воздействуют на предметы труда. К средствам труда относятся машины и оборудование, инструмент и приспособления, производств. здания и сооружения, средства перемещения грузов, средства связи. Всеобщим средством труда является земля. В средствах труда выделяются орудия произ-ва (машины, оборудование и т. д.), к-рым принадлежит определяющая роль в С. п. Предметы труда - всё то, что подвергается обработке, на что направлен труд человека: они даны природой (напр.. уголь, руда, нефть) или же являются продуктами труда - сырым материалом (металл, хлопок, древесина и т. п.). СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ - технич. средство, прелназнач. для нахождения опытным путём с оценённой точностью значения заранее выбранной измеряемой фиэ. величины. СРЕЗ - разрушение в результате сдвига одной части материала относительно другой, возникающее под действием касат. напряжений. Термин, в отличие от скалывания, применяется преим. при пластич. разрушении при сдвиге, а для волокнистых материалов - при сдвиге поперёк волокон. С. всегда сопутствуют или смятие, или дополнит. изгиб, или др. побочные явления. В наиболее чистом виде С. осуществляется в поперечных сечениях при кручении полых цилиндров из пластич. материалов. Термином "С." обозначают также разрушение болтов, заклёпок, шпилек перпендикулярно их оси. В этом случае различают С. двойной (по двум параллельным плоскостям) и С. одинарный (напр., болт, соединяющий 2 пластины). См. рис. К ст. Срез. Действие срезающих сил в заклёпочном соединении СРЕЗУ СОПРОТИВЛЕНИЕ - истинное касат. напряжение в момент окончат. разрушения путём среза. С. с. определяют при испытаниях на кручение, двойной срез и др. способами. СРОК СЛУЖБЫ - период времени от начала эксплуатации изделия до момента возникновения предельного состояния, оговорённого в нормативно-технич. документации, или до выбраковки. С. с. включает наработку устройства и время простоев всех видов, обусловл. как технич. обслуживанием и ремонтом, так и организац. или иными причинами. С. с. устройств одного типа могут быть различными, т. к. на них влияют мн. случайные факторы, напр. особенности структуры устройства, условия его эксплуатации. Если устройство эксплуатируется непрерывно, то его С. с. совпадает с технич. ресурсом. СРУБ - то же, что клеть. СРЫВ ПОТОКА - отделение потока газа или жидкости, обтекающего тело, от его поверхности вследствие отрыва пограничного слоя, вызванного его торможением при неблагоприятном градиенте давления. С. п. сопровождается возникновением вихрей. На ЛА С. п. приводит к увеличению сопротивления, уменьшению подъёмной силы, потере устойчивости и т. п. СТАБИЛИЗАТОР (от лат. stabilis - устойчивый, постоянный) - 1) С. в автоматике - устройство для автоматич. поддержания заданного значения регулируемой величины с определ. точностью при изменяющихся возмущающих воздействиях. Бывают С. электрич. тока, напряжения, магнитного потока, темп-ры, угловой скорости и др. параметров. Качество работы С. характеризуется допустимым отклонением стабилизируемого параметра от заданного значения. 2) С. в авиации - часть хвостового горизонтального оперения ЛА. Неподвижный С. предназначен для обеспечения прод. устойчивости. Дискретно-переставной и подвижный С. служат, кроме того, для балансировки ЛА, т. в. управляемый С. (цельно-поворотное горизонтальное оперение без руля высоты) - для балансировки и управления в прод. движении, а дифференц. С. (половины к-рого могут одновременно отклоняться в противоположные стороны) - также и для управления и балансировки по крену. 3) С. полимера - в-во, тормозящее его старение; применяются антиоксиданты, препятствующие окислению; фотостабилизаторы, ингибирующие фотолиз и фотоокисление; антирады, препятствующие старению под действием излучения, и т. д. 4) С. дисперсных систем (диспергатор, эмульгатор, пенообразователь) - вещество, снижающее склонность дисперсной фазы к коагуляции, замедляющее седиментацию. 5) С. в фотографии - в-ва, вводимые в галогеносеребр. эмульсии для предотвращения образования эмали и для замедления старения фотоматериалов. СТАБИЛИЗАЦИЯ космического аппарата - управление угловым положением РН или КА вокруг центра масс (ц. м.) на тех участках, где полёт проходит со значит. ускорениями (при работе двигателя, спуске и торможении в атмосфере), при наличии сил, определяющих траекторию движения ц. м. При поворотах вокруг ц. м. изменяется движение самого ц. м., т. е. траектория полёта. Система управления в этом случае наз. системой угловой С. Угловая С. является вспомогат. задачей при управлении движением ц. м. КА, заключающейся, в частности, в поддержании направления тяги РД или подъёмной силы. Один из типов угловой С. - С. вращением, т. е. С. одной из осей КА путём его вращения вокруг этой оси. В космонавтике С. наз. также поддержание с заданной точностью требуемого углового положения КА (требуемую ориентацию). Режим С. используется при проведении науч. экспериментов, в к-рых осуществляется наведение науч. приборов на объекты исследования и т. п. СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ - изменение св-в грунтов с целью уменьшения их деформируемости и увеличения прочности (см. Закрепление грунтов). СТАБИЛИТРОН (от лат. stabilis - устойчивый, постоянный и ...трок) - газоразрядный или ПП диод, напряжение на к-ром остаётся практически постоянным при изменении (в определ. пределах) протекающего в нём электрич. тока. Предназначен для стабилизации напряжения. Действие С. основано на резком нарастании тока в результате ионизации газа при тлеющем или коронном разряде (в газоразрядных С.) либо в результате необратимого лавинного пробоя р - n-перехода (в полупроводниковых С.). Область стабилизируемых напряжений 70 - 160 В для С. тлеющего разряда, 0,4 - 30 кВ - для коронного разряда (см. рис.); 3 - 180 В - для ПП (кремниевых) С. Стабилитрон коронного разряда: 1 - баллон, наполненный водородом; 2 - анод; 3 - катод СТАБИЛОТРОН - стабилизированный по частоте перестраиваемый (механически) генератор СВЧ колебаний; то же, что платинотрон, имеющий частотно-избират. цепь обратной связи; относится к магнетронного типа приборам. С. используют в тех же целях, что и магнетрон, однако сравнительно редко (из-за сложности перестройки частоты). СТАВНОЙ ЛОВ - лов рыбы неподвижно установленными объячеивающими сетями, в к-рых рыба запутывается (см. Сетной лов). СТАКЕР (англ. stacker, от stack - складывать штабелями) - самоходный штабелировочный конвейер, скребковый (для штабелирования коротких лесоматериалов на лесных складах) или ленточный (для песка, гравия, руды, угля и т. п. сыпучих материалов). Передвигается по уширенной рельсовой колее. Высота штабеля, укладываемого С., - до 35 м. Иногда С. наз. отвалообразователем. СТАКСЕЛЬ (голл. stagzeil, от stag - штаг, канат и zeil - парус) - треугольный парус между мачтами или впереди фок-мачты (ниже кливера). СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН - комплексный строит. материал, представляющий собой сочетание ж.-б. с листовой сталью (мембраной), укрепл. на его поверхности с помощью анкеров разл. конструкции (см. рис.). Листовая сталь придаёт С. непроницаемость, а также воспринимает часть рабочей нагрузки. С. применяется в качестве конструкц. материала в энергетич. стр-ве, при сооружении объектов нефте-и газохимии, металлургии и т. д. Сталежелезобетон: 1 - стальная мембрана; 2 - железобетон; 3 - стальные анкеры различной конструкции (а - штыри, 6 - полосовые рёбра, в - угловые рёбра, г - зигзагообразные анкеры) СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (САНД) - общее назв. разл. агрегатов для выплавки стали, работающих в стационарном режиме. По конструкции и принципу работы различают САНД реакторного (конвертерного) типа, струйные, желобные, ванные; по числу стадий - одно-, двух- и многостадийные; по виду потребляемой энергии - с газовым отоплением, электропечные и чисто кислородные (без дополнит. отопления). К 1988 разработка С АНД не вышла из опытно-пром. стадии. СТАЛЕПОЛИМЕРБЕТОН - см. в ст. Полимербетон. СТАЛЬ (польск. stal, от нем. Stahl) - деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (до 20%) и др. элементами. Масштабы произ-ва С. в значит. степени характеризуют технико-экономич. уровень развития гос-ва. С. служит материальной основой практически всех отраслей техники. С. получают гл. обр. из смеси чугуна, выплавляемого в доменных печах, со стальным ломом. Осн. агрегаты для произ-ва С. - конвертеры, мартеновские печи и электропечи; полученную в них С. наз. соответственно конвертерной, мартеновской и электросталью. В зависимости от типа футеровки печей различают основную и кислую С., по характеру застывания металла в изложнице - спокойную сталь, полуспокойную сталь и кипящую сталь. Для получения С. повыш. качества применяют рафинирующие переплавы. По хим. составу С. подразделяют на углеродистые и легированные. Углеродистая сталь наряду с железом и углеродом содержит марганец (до 1%) и кремний (до 0,4%), а также вредные примеси - серу и фосфор. В состав легированных сталей, помимо указанных компонентов, входят т. н. легирующие элементы (хром, никель, молибден, вольфрам, ванадий, титан и др.), к-рые повышают качество С. и придают ей особые св-ва. В СССР установлены единые условные обозначения (из букв и цифр) хим. состава легир. С. Первые 2 цифры показывают ср. содержание углерода (в сотых долях процента для конструкц. С. и десятых долях процента для инструментальных и нержавеющих С.); буквами обозначают легирующие элементы (см. табл.), а цифрами справа от буквы - их ср. содержание (напр., С. марки 3X13 содержит 0,3% углерода и 13% хрома; в С. марки 2Х17Н2 входят 0.2% углерода, 17% хрома н 2% никеля). Если за буквой не стоят цифры, это значит. что содержание легирующего элемента не превышает 1,5% (напр., С. марки 12ХНЗА содержит менее 1,5% хрома; буква А в конце обозначения марки указывает на то, что С. является высококачественной). По назначению С. делят на след. осн. группы: конструкционные стали, инструментальные стали, С. с особыми физ. и хим. св-вами (кислотостойкая С., нержавеющая сталь, жаропрочная С., электротехническая сталь и др.). В 1986 мировое произ-во С. составляло 720 млн. т, из них в СССР - 161 млн. т. См. рис. Условные обозначения компонентов стали
Название | Условное обозначение | Название | Условное обозначение
Алюминий | A | Медь | Д
Бор Ванадий | Р В | Молибден Никель | М Н
Вольфрам | В | Ниобий | Н
Кобальт | К | Титан | Т
Кремний | С | Углерод | У
Марганец | Г | Хром | X
* В марках углеродистой инструментальной стали. К ст. Сталь. Часть диаграммы железо - углерод, относящаяся к стали СТАЛЬБЕТОН - спец. износостойкий бетон, изготовляемый из смеси портландцемента, воды, кварцевого песка и стальных стружек и опилок. Применяется в качестве верх. слоя бесшовных покрытий или сборных (из плит) полов складских и пром. зданий, товарных платформ и т. п., а также бункеров и др. элементов сооружений, подвергающихся истиранию и ударам. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, элементы к-рых изготовляют из сталей разл. марок. Осн. достоинства С. к.: относит. лёгкость, разнообразие конструктивных форм, высокая степень индустриальности изготовления и монтажа, возможность сочетания с др. материалами (например, ж.-б., алюминием). Недостатки С. к.: подверженность коррозии и снижение прочности при высоких темп-рах. С. к. применяют преим. в качестве несущих конструкции зданий п сооружений, башенных листовых конструкций, пролётных строений мостов, подвижных металлич. конструкций (подъёмных кранов, затворов гидротехнич. сооружений) и т. д. СТАМЕСКА (нем. Stemmeisen, от stemmen - долбить и Eisen - железо) - столярно-плотничный инструмент для выдалбливания неглубоких гнёзд и отверстий, снятия материала небольшой толщины (строгания), подрезания и т. п. работ. СТАНДАРТ (от англ. standard - норма, образец, мерило) - в широком смысле слова - образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов. Обычно под С. понимают нормативно-технич. документ, устанавливающий требования к группам однородной продукции и в необходимых случаях требования к конкретной продукции, правила, обеспечивающие её разработку, производство и применение, а также требования к иным объектам стандартизации, напр. единицам величин, физическим константам. С. подразделяются на государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ) и С. предприятий (СТП). СТАНДАРТИЗАЦИЯ - деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на достижение оптим. степени упорядочения в определ. области. В условиях планового соц. х-ва С. направлена на совершенствование управления нар. х-вом, повышение технич. уровня и качества продукции, интенсификацию обществ. произ-ва и повышение его эффективности, ускорение научно-технич. прогресса, установление рациональной номенклатуры продукции, рациональное и экономное использование ресурсов. Главная задача С. - создание системы нормативно-технич. документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, к её разработке, произ-ву и применению, а также контроль за правильностью использования этой документации. СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕРА - условное распределение темп-ры, давления и плотности воздуха по высоте, близкое к среднегодовым и среднеширотным состояниям. С. а. рассчитывается по принятому вертик. градиенту темп-ры с использованием ур-ний состояния и гидростатики. С. а. широко применяется в метеорологии, авиации, космонавтике и т. д. для приведения результатов расчётов и измерений к одинаковым условиям. СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ - меры для воспроизведения величин, характеризующих св-ва или состав в-в или материалов. С. о. применяют при проведении метрологич. работ и контроле качества сырья и продукции. Общие требования к С. о. и порядок их аттестации стандартизованы. К выпуску в обращение в нар. х-ве СССР допускаются С. о., утверждённые Госстандартом СССР. СТАНИНА - осн. корпусная часть машины, служащая для пространств, координирования (увязки), расположения и кинематич. связи механизмов и частей машины и для восприятия усилий, действующих между этими механизмами и частями при работе машины. СТАНИОЛЬ (нем. Stanniol, от лат. stannum - олово) - тонкие(0,008 - 0,12 мм) листы или ленты олова или его сплавов со свинцом, применявшиеся в электротехнике для изготовления конденсаторов, упаковки пищ. продуктов и др. целей. С. вытеснен в пром. практике алюм. фольгой. СТАНОК в технике - машина для обработки разл. материалов (иногда поддерживающее устройство), применяемая в том или ином произ-ве. Для обработки металлов служат металлорежущие станки, механич. обработку древесины производят на деревообрабатывающих станках: существуют станки для обработки камня (см. Камнеобработка); в текст. произ-ве применяются ткацкие станки, и т. д. СТАНОК-КАЧАЛКА - индивидуальный привод глубинного нефт. насоса, сообщающий с поверхности возвратно-поступат. движение поршню-плунжеру через колонну насосных штанг (см. рис.). Распространены балансирные С.-к. грузоподъёмностью от 3 до 10 т. Станок-качалка: 1 - эксплуатационная колонна, идущая в скважину; 2 - балансир; 3 - электродвигатель; 4 - привод СТАНЦИЯ СВЯЗИ - комплекс устройств для соединения и коммутации абонентских линий и соединительных линий. С. с. различают по видам связи (телеф., телегр. и т. п.), по системе обслуживания (ручная, автоматич.), по назначению (гор., междугор. и т. п.). СТАПЕЛЬ (голл. stapel) - место стоянки строящегося или ремонтируемого судна. С. обычно представляет собой площадку (см. рис.), наклонённую к воде и располож. выше её уровня (место постройки судов ниже уровня воды наз. строит. доколе). В зависимости от расположения судов (вдоль или поперёк наклона) различают С. продольные и поперечные. С. наз. также входящее в сборочную оснастку устройство, предназнач. для установки и фиксации в заданном положении деталей, узлов и подсборок с целью получения крупногабаритных элементов ЛА - крыльев, отсеков фюзеляжа, килей, стабилизаторов, мотогондол. Стапель: 1 - спусковой фундамент; 2 - салазки; 3 - спусковые дорожки "СТАР" (Star) - назв. грузовых автомобилей автозавода ФСЦ - "Фабрика самоходув ценжаровых" (FSC - Fabryka Samochodow Ciezarowych) в г. Стараховице (Польша), выпускаемых с 1948. В 1986 полная масса 10,8 - 11 т, грузоподъёмность 3,5 - 7 т, мощность дизелей 113 кВт. См. рис. Грузовой автомобиль "Стар" СТАРЕНИЕ - 1) С. сплавов - изменение строения и св-в металлич. сплавов, протекающее либо в процессе выдержки при комнатной темп-ре (естественное С.), либо при нагреве (искусственное С.). Осн. процесс при С. - распад пересыщ. твёрдого р-ра, получаемого, как правило, при закалке сплава. В результате образования дисперсных выделений С. приводит к увеличению прочности и твёрдости сплава при одноврем. уменьшении пластичности и ударной вязкости. В ряде случаев С. отрицательно влияет на св-ва сплава, поэтому для ослабления склонности сплава к С. иногда принимают спец. меры. С. широко используется для повышения прочности разл. сплавов, напр. дуралюминов. 2) С. полимеров - необратимое изменение св-в полимеров вследствие хим. превращений под действием кислорода, озона, теплоты, света, радиации и др. факторов. Следствие С. - потеря полимерными материалами ценных технич. св-в. Эффективный способ защиты полимеров от С. - введение стабилизаторов. СТАРТЁР (англ. starter, от start - начинать, пускать в ход) - 1) устройство для пуска двигателя внутр. сгорания. Автотракторные двигатели запускаются электрич. С., авиац. двигатели - пневматич., электрич. и др. С. По принципу действия С. подразделяются на инерционные, прямого действия и комбинированные. Управление С. может быть непосредственным (нажатием на педаль) или дистанционным. 2) В светотехнике - устройство для зажигания люминесцентных ламп. СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ, стартовая площадка, - участок космодрома с подъездными путями и инж. коммуникациями, на к-ром размещают технологич. оборудование и сооружения с технич. оборудованием стартового комплекса; включает одну пусковую установку. СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС - составная часть космического комплекса космодрома, располож. на стартовой позиции; обеспечивает доставку РН с КА с технической позиции на стартовую, установку ракеты на пусковую установку, заправку ракеты компонентами топлива и газами, выполнение всех технологич. операций по подготовке ракеты к пуску и пуск. СТАРТОВЫЙ УЧАСТОК - нач. участок полёта баллистич. ракеты, на к-ром она сохраняет стартовое положение. Продолжительность полёта на С. у. - неск. с. С. у. является одним из наиболее ответственных, на нём необходимо обеспечить отсутствие соударений ракеты с элементами пускового сооружения, причиной к-рых могут быть ветровое давление, несинхронность выхода отд. ракетных двигателей на режим (в связке), а также возмущения, вызываемые погрешностями монтажа отд. агрегатов и отсеков ракеты. СТАРТСТОПНЫЙ АППАРАТ (от англ. start - начинать, пускать в ход и stop - останавливать, прекращать, преграждать) - буквопечатающий телеграфный аппарат с прерывистым вращением передающего и приёмного распределит. механизмов. Для передачи любого знака С. а. требуется 7 посылок электрич. тока: одна пусковая (стартовая), затем 5 кодовых и одна стоповая. Эта "стартстопная комбинация" знака передаётся и принимается за один оборот синхронно работающих распределит. механизмов. С. а. - осн. аппарат, применяемый в телегр. связи Сов. Союза и в большинстве др. стран. См. рис. Ленточный буквопечатающий стартстопный аппарат ...СТАТ (от греч. stat6s - стоящий, неподвижный) - составная часть сложных слов, указывающая на неизменность состояния, постоянство ч.-л., напр. крио-стат, реостат, термостат. СТАТИКА (от греч. statike - учение о весе, о равновесии) - раздел механики, в к-ром изучают условия равновесия твёрдых, жидких и газообразных тел под действием сил. СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ - устар. назв. строительной механики; совр. строит. механика, кроме проблем статики, включает также и вопросы динамики сооружений. СТАТИКА СУДНА - один из разделов корабля теории, рассматривающий законы теоретич. механики для плавающего в состоянии равновесия судна. С. с. изучает плавучесть, остойчивость, непотопляемость. СТАТИКА СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ - раздел статики, в к-ром рассматриваются условия равновесия сыпучих тел, состоящих из множества отд. твёрдых частиц (например, мелкозернистые грунты, цемент, зерно). В инж. практике применяется теория предельного равновесия (предельного напряжённого состояния) сыпучей среды, в к-рой даётся решение задач, связанных с определением давления засыпки на подпорные стенки и на ограждающие конструкции ёмкостей, определением несущей способности сыпучего грунта, проверкой устойчивости откосов и др. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА - предположит, суждение о вероятностных закономерностях, к-рым подчиняется изучаемое явление. Проверка С. г., т. е. проверка соответствия опытных данных нек-рой С. г., - важный раздел матем. статистики. Процедуры проверки С. г. позволяют принимать или отвергать С. г., возникающие при обработке результатов измерений во мн. практически важных разделах науки и произ-ва, связанных с экспериментом. Правило, по к-рому принимается или отклоняется данная С. г., наз. статистич. критерием. Важный способ проверки С. г. даёт последовательный анализ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА - раздел статистической физики, посвящённый вычислению термодинамич. хар-к системы (её уравнения состояния, потенциалов термодинамических к т. п.) на основе св-в образующих систему частиц и их взаимодействия. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА - раздел теоретич. физики, посвящ. изучению св-в систем, состоящих из огромного числа частиц. С. ф. подразделяют на: 1) физическую статистику, в к-рой рассматривают системы, находящиеся в состоянии равновесия термодинамического; 2) кинетику физическую, посвящ. изучению неравновесных процессов. Осн. задача С. ф. - нахождение т. в. ф-ций распределения частиц системы по тем или иным параметрам (координатам, импульсам, энергиям и т. п.), а также ср. значений этих параметров, характеризующих макроскопич. состояние системы. Поведение частиц, образующих систему, описывается в зависимости от условий законами либо классич. механики, либо квантовой механики. Соответственно в С. ф. различают классич. статистику (см., напр., Больцмана статистика) и квантовую статистику. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЕС в квантовой механике и квантовой статистике - число раэл. квантовых состояний физ. системы с данной энергией (или с энергией в данном узком интервале). СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - раздел матем. статистики, методы к-рого используются в пром-сти для определения фактически достигнутого уровня качества продукции, тенденций его изменений и выработки обоснов. воздействий на технологич. процесс. Качество массовой пром. продукции характеризуется совокупностью св-в, представимых в виде набора чисел или ф-ций. Требуемый уровень качества определяется стандартом, в к-ром даны правила оценки фактич. уровня показателей качества. СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ - то же, что равновесие термодинамическое. СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА - см. Балансировка. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, значение, направление и место приложения к-рой изменяются столь незначительно, что при расчёте сооружения их принимают не зависящими от времени и поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой. Примеры С. н. - собств. вес сооружения, снеговая нагрузка. СТАТИЧЕСКАЯ САР - система регулирования автоматического, содержащая статический регулятор. Примером может служить система регулирования уровня жидкости в сосуде (см. рис.).: при увеличении (уменьшении) расхода жидкости поплавок перемещается и задвижка поднимается (опускается), увеличивая или уменьшая приток жидкости в сосуд. В этом случае установившийся режим наступает тогда, когда расход равен притоку, что соответствует нек-рому уровню, отличному от первоначального. См. также Астатическая САР. Статическая САР уровня жидкости: Т1 - входная труба; 3 - задвижка; Р - рычажная система; П - поплавок; С - сосуд с жидкостью; T2 - выходная труба СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы восстанавливать исходное состояние (режим) после малых его возмущений. Нарушение С. у. может возникать при передаче больших мощностей через ЛЭП (как правило, протяжённые), при снижении напряжения в узлах нагрузки вследствие дефицита реактивной мощности, при работе генераторов электростанций в режиме недовозбуждения. Осн. меры обеспечения С. у.: увеличение номин. напряжения ЛЭП и снижение их индуктивного сопротивления; автоматическое регулирование возбуждения крупных синхронных машин, применение синхронных компенсаторов, синхронных электродвигателей и статич. компенсаторов реактивной мощности в узлах нагрузки. С. у. может быть повышена также при использовании в энергосистемах генераторов с регулированием возбуждения в продольной и поперечной обмотках ротора. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМАЯ СИСТЕМА в строительной механике - геометрически неизменяемая система, в к-рой для определения усилий во всех элементах и опорных связях необходимы, помимо ур-ний статики, дополнит. ур-ния, характеризующие деформации системы. СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМАЯ СИСТЕМА в строительной механике - геометрически неизменяемая система, в к-рой для определения усилий во всех элементах, в т. ч. в опорных связях, достаточно ур-ний статики. СТАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ сечения плоской фигуры - одна из геометрических характеристик сечения, выраженная определённым интегралом вида Jн= fxdA по площади А фигуры, отнесённая к нек-рой геом. оси (dA - элемент площади; х - расстояние элемента от оси у). С. м. используют в инж. расчётах, напр. при определении координат центра тяжести плоской фигуры. См. рис. К ст. Статический момент СТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР - автоматич. регулятор, устанавливающий (в случае изменения состояния объекта регулирования) новое значение регулируемой величины со статич. погрешностью, зависящей от значения возмущающего воздействия, приложенного к объекту регулирования. Примером С. р. служит пропорциональный регулятор. СТАТОР (англ. stator, от лат. sto - стою) - неподвижная часть энергетич. машины роторного типа (электродвигателя, турбины, вентилятора и т. п.). Конструкция С. определяется видом машины. Напр., С. гидравлич. турбины представляет собой стальную кольцевую деталь, являющуюся несущей конструкцией турбины. С. электрич. машины - также кольцевой: содержит электрич. обмотку и магнитопровод, выполненный из листов электротехнич. стали, собранных в пакеты и укреплённых в стальном корпусе. См. рис. Корпус статора криогенного турбогенератора мощностью 300 МВт СТАТОСКОП (от греч. statos - стоящий, неподвижный и ...скоп) - прибор для регистрации изменений высоты полёта, гл. обр. при аэрофотосъёмке. С. представляет собой дифференц. барометр, показывающий изменения атм. давления при колебаниях высоты полёта. Показания С. фиксируются на отд. фотоплёнке в виде диаграммы, наз. статограм-м о и. По показаниям статограммы определяют разности высот фотографирования. См. рис. Схема устройства статоскопа: 1 - баллон с постоянным давлением газа; 2 - манометрическая трубка; m1 и т2 - уровни жидкости в манометрической трубке СТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ (от лат. stationa-rius - неподвижный) в гидродинамике - движение жидкости (газа), при к-ром в каждой точке потока скорость жидкости (газа), её давление и др. хар-ки не изменяются со временем. СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние системы, при к-ром значения нек-рых существ. для его хар-ки величин (разных в разных случаях) не меняются со временем. Напр., колебат. система находится в С. с., если амплитуда и частота колебаний неизменны во времени. Движущаяся жидкость (газ) находится в С. с. (в состоянии стационарного движения), если в каждой точке пространства скорость жидкости (газа) и др. хар-ки потока постоянны. В квантовой механике С. с. наз. состояние, в к-ром энергия имеет определённое, не меняющееся со временем значение. СТАЦИОНАРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель, закреплённый на неподвижном жёстком основании, приводящий в действие постоянно установл. машины. Поскольку в двигателях этого типа, в отличие от трансп. двигателей, обеспечение миним. массы и габаритных размеров не является осн. требованием, они сравнительно тихоходны, имеют пониж. показатели нагруженвости осн. рабочих органов и умер. степень напряжённости деталей. Это даёт возможность получить более долговечную конструкцию. Деление двигателей на стационарные и транспортные условно. Нек-рые судовые и тепловозные двигатели по своим хар-кам ближе к С. д., чем к транспортным, к к-рым они отнесены. СТВОЛ - 1) С. в пожарной технике - приспособление для получения компактной или распылённой струи воды, пены, порошка и др. огнетушащих в-в. С. бывают ручные и лафетные (см. рис.). 2) С. орудийный - осн. часть орудия, предназнач. для бросания снаряда (мины, гранаты, пули) с определ. нач. скоростью, придания ему устойчивого положения при полёте и в заданном направлении. Делятся на нарезные, гладкие, со свободной трубой, скреплённые и др. (см. рис.). 3) С. в горном деле - см. Шахтный ствол. Лафетный ствол для тушения пожаров Основные типы орудийных стволов: а - ствол-моноблок; б - скреплённый ствол; в - ствол со свободной трубой; 1 - ствол-моноблок; 2 - труба; 3 - свободная труба; 4 - наружная труба (кожух); 5 - наружная труба (оболочка); 6 - казённик; 7 - затвор СТВОРНЫЕ ЗНАКИ - навигац. знаки (ориентиры), располож. на одной прямой (в створе), для указания направления движения судна, самолёта или обозначения к.-л. рубежа. Выполнены в виде щитов, башен, мачт; в необходимых случаях оборудованы осветит. устройствами. СТЕАРИН (франц. stearine, от греч. stear - жир, сало) - полупрозрачная масса белого или желтоватого цвета, жирная на ощупь. Осн. компоненты - стеариновая и пальмитиновая к-ты. Применяется как диспергатор ингредиентов и активатор вулканизации в резин. пром-сти; в смеси с парафином - в произ-ве свечей. СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА CH3(CH2)14COOH - бесцветные кристаллы; tnл 69,2 - 69,9 °С. В виде триглицеридов входит в состав мн. жиров. Соли С. к. (стеараты) - мыла, стабилизаторы полимеров и др. СТЕАТИТ [от греч. stear (steatos) - жир, сало; в связи с внеш. видом] - плотная скрытокристаллич. разновидность талька; поделочный камень. В технике С. называют керамич. материал - продукт спекания талька с каолином и углекислым барием. С. в 1,5 - 3 раза прочнее фарфора, обладает большей термостойкостью, более высокими электрич. св-вами. Применяется для изготовления ВЧ изоляторов для радиоэлектронной аппаратуры. СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ - прозрачный (бесцветный или окрашенный) хрупкий материал, получаемый при остывании расплава, содержащего стеклообразующие компоненты (обычно оксиды кремния, бора, алюминия, фосфора, титана, циркония и др.) и оксиды металлов (лития, калия, натрия, кальция, магния, свинца и др.). По типу стеклообразующего компонента различают С. н. силикатное (на основе SiO2), боратное (B2O3), боросиликатное, алюмосиликатное, бороалюмосиликатное и др. Помимо оксидного, применяют галогенидное (фтороцирконатное, фторобериллатное), халькогенидное и др. С. н. Благодаря возможности придавать С. н. (изменяя его состав и условия термич. обработки) разнообразные св-ва - оптич., механич., термич., хим. и др. - оно распространено в разл. отраслях техники, стр-ва, пром-сти, декоративного искусства, в быту. СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ - технич. назв. оптически прозрачных материалов на основе полиметилметакрилата, полистирола, поликарбонатов. От неорганич. стекла отличается относительно небольшой плотностью, меньшей хрупкостью, но значительно более низкой темп-рой размягчения (теплостоек до ~ 140 °С). Из С. о. изготовляют 3-слойное безосколочное стекло, используемое как конструкц. материал в авиа-, автомобиле- и судостроении; применяется также для остекления куполов, парников, для декоративной отделки зданий, в произ-ве мед. протезов, оптич. линз, труб для пищ. пром-сти. СТЕКЛОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - строит. конструкции, предназнач. для устройства светопрозрачных ограждений в жилых, обществ. и пром. зданиях (перегородок, лестничных клеток, лифтовых шахт и т. п. - см. рис.). С. к. могут изготовляться на з-де (обычно панели, представляющие собой бетонную обойму, внутри к-рой на растворе уложены стек. блоки) или выкладываться на месте стр-ва. В швы между стек. блоками укладывают арматуру, заделываемую в бетонный пояс. К ст. Стеклобетонные конструкции. Стеклобетонные панели зенитного фонаря промышленного здания СТЕКЛОБЛОК - пустотелое стек. изделие, получаемое сваркой двух прессов, полублоков. С. обладают хорошим светопропусканием (не менее 50% ), тепло- и звукоизолирующими св-вами, достаточной прочностью (предел прочности на сжатие 4 МПа). Выпускаются светорассеивающие, светонаправляющие, солнцезащитные, цветные С. Применяются для заполнения наруж. световых проёмов зданий, устройства светопрозрачных перегородок, остекления лестничных клеток и т. п. СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ - печь для произ-ва (варки) стекломассы. Различают С. п. горшковые, ванные (периодич. и непрерывного действия) и элект-рич. печи сопротивления. В горшковых С. п. стекломасса варится в огнеупорных шамотных горшках вместимостью 100 - 1500 кг. Горшковые С. п. применяют для изготовления спец. стекла (оптич., светотехнич. и др.) и хрусталя. В ванных С. п. периодич. действия стекломасса варится в огнеупорных ваннах вместимостью до 35 т. Вместимость ванных С. п. непрерывного действия до 2000 т, производительность более 350 т/сут. Топливо для С. п. - обычно природный газ. В электрич. С. п. теплота выделяется в самой стекломассе при подаче напряжения на помешенные в неё графитовые или металлич. электроды. Производительность таких печей до 45 т/сут. СТЕКЛОВОЛОКНИТ - см. в ст. Стеклопластики. СТЕКЛОВОЛОКНО - см. Стеклянное волокно. СТЕКЛООБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ - твёрдое аморфное состояние в-ва (напр., неорганич. стекол, аморфных органич. полимеров). Неравновесно; характеризуется более высокими значениями энтропии, энтальпии и уд. объёма, чем кристаллич. состояние в-ва. Реализуется, напр., при иэобарич. охлаждении или изотермич. сжатии жидкостей. Переход в С. с. обратим, его температурный интервал соответствует вязкости в-ва в пределах 108 - 1012Па*с. Условная хар-ка перехода полимеров при их охлаждении из вязкотекучего или высокоэластического состояния в С. с. - темп-pa стеклования, к-рая для эластомеров лежит ниже О °С. для пластиков, как правило, существенно выше О оС. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - устройство в виде щёток, укреплённых в зажимах на ветровом стекле автомобиля, иногда - на заднем окне и фарах. Служит для очистки стёкол от капель дождя, снега и т. п. Применяют С. с электрич., вакуумным и пневматич. приводом. Иногда С. устанавливают в комплекте с опрыскивателем. СТЕКЛОПАКЁТ - строит. изделие из двух (реже трёх) листов стекла, герметично соединённых по периметру рамкой (обоймой). Образующиеся между стёклами замкнутые полости заполняют осушенным воздухом, что исключает запотевание и замерзание стёкол. С. применяют для остекления зданий в однорамном переплёте (взамен двойного остекления в двухрамном переплёте). СТЕКЛОПЛАСТИКИ - пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя стек. волокнистые материалы в виде тканей (стеклотекстолит), коротких волокон (стекловолокнит), витей, жгутов, шпона, матов. Связующее в С. - полиэфирные, феноло- или (и) анилин-формальдегидные, эпоксидные смолы, полиимиды. Характеризуются высокой механич. прочностью, сравнительно низкими плотностью и теплопроводностью, хорошими влектроизоляц. св-вами; радиопрозрачны. С. - конструкц. материал в судостроении (корпуса лодок, катеров и др. судов), на транспорте (кузова легковых и грузовых автомобилей, рефрижераторов, цистерны, элементы вагонов), в авиации и ракетной технике (радиопрозрачные обтекатели, лопасти вертолётов, силовые элементы), в хим. пром-сти (коррозионностойкое оборудование и трубопроводы), в стр-ве (несущие и облицовочные элементы, небольшие здания, бассейны для плавания), как иэоляц. материал в электро- и радиотехнике в т. д. СТЕКЛОПЛЕНКА - см. Плёночное стекло. СТЕКЛОПРОФИЛИТ - крупногабаритные строит. изделия из стекла разл. профиля. Изготовляются в осн. методом непрерывного проката из армиров. и неармиров. бесцветного и окрашенного стекла. По форме сечения бывают коробчатые,швеллерные, уголковые и др. Применяются для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений (см. рис.). Павильон автобусной станции с ограждением из стеклопрофилита СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ - см. в ст. Стеклопластики. СТЕКЛОТКАНИ - материалы, образов, переплетением взаимно перпендикулярных нитей стеклянного волокна. Из С. изготовляют стеклопластики, фильтры для горячих агрессивных р-ров, драпировки радиостудий, киноэкраны и т. п. СТЕКЛЯННАЯ ПЛИТКА мозаичная -мелкая (обычно квадратная) облицовочная плитка, изготовляемая из непрозрачного цветного стекла способом непрерывного проката. Размеры выпускаемой в СССР С. п.: 20 X 20 и 25 X 25 мм. толщ. 5 - 6 мм. Применяется в наружной и внутр. облицовке зданий и сооружений и для декоративно-художеств. мозаичных работ. См. также Смальта. СТЕКЛЯННОЕ ВОЛОКНО, стекловолокно, - волокно круглого или профильного сечения, получаемое из расплавл. стекла. Изготовляется двух видов: непрерывное (диам. 3 - 100 мкм, дл. >= 20 км) и штапельное (диам. 0,1 - 20 мкм, дл. 1 - 50 см). Обладает высокой теплостойкостью (напр., для кварцевого, кремнезёмного, каолинового С. в. - выше 1000 °С), превосходными диэлектрич. св-вами (уд. электрич. сопротивление кварцевого, бесщелочного алюмоборосиликатного, магнийалюмосиликатного С. в. - не ниже 1014 Ом*м), низкой теплопроводностью [0,035 - 0,09 Вт/(м*К)], высокой прочностью при растяжении (3 - 5 ГПа), хим. стойкостью. Применяется в виде жгутов (ровингов), кручёных нитей, лент, тканей, нетканых материалов как армирующий наполнитель композиц. материалов (см., напр., Стеклопластики), а также для фильтрования, теплозащиты, произ-ва нагревостойкой изоляции, в волоконной оптике и т. д. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - вставка стёкол и стеклоизделий в световые проёмы и ограждающие конструкции зданий и сооружений. Различают остекление обычным и крупноразмерным витринным стеклом, стеклоблоками, стеклопакетами. При С. р. применяется замазка (меловая, битумная, белильная, канифольно-масляная и т. д.). Использование крупноразмерных элементов - панелей, стеклопакетов, оконных и дверных блоков, изготавливаемых в заводских условиях, существенно снижает трудоёмкость С. р. См. рис. К ст. Стекольные работы, Машина для монтажа витринных стёкол СТЕЛЛАЖ (нем. Stellage, от голл. stellage, от stellen - ставить, помещать) - многоярусное устройство, состоящее из ряда вертик. стоек или стенок с полками, ящиками, кронштейнами, для складирования и хранения разл. предметов и материалов, а также для раскладки материалов, нуждающихся в сушке (напр., кирпича, торфа). С. могут быть переставными (напр., С.-вертушки для медикаментов, инструментов) и передвижными (с ручным и электрич. приводом) для грузов, приём и выдача к-рых производятся в определ. местах. СТЕЛЛИТ (англ. Stellite - фирменное название, от лат. stella - звезда) - общее назв. группы литых твёрдых сплавов на кобальтовой основе, содержащих хром, вольфрам, кремний и др. элементы. Первый сплав такого типа разработан в 1907 в Германии. С. обладают высокой твёрдостью при повыш. темп-pax, износоустойчивостью и корроз. стойкостью. Применяются в литом виде или в виде наплавки при изготовлении деталей машин, газовых турбин, инструментов. В стеллитоподобных твёрдых сплавах Кобальт заменён никелем. СТЕМАЛИТ - листовое стекло толщ. 5 - 12 мм разл. фактуры, покрытое с одной стороны глухой (непрозрачной) керамич. краской. Декоративные качества С. - яркий невыгорающий цвет, высокое качество поверхности - сочетаются с высокой устойчивостью его к атм. воздействиям, большой прочностью и поверхностной твёрдостью. Применяется С. для наружной и внутр. облицовки зданий и для изготовления многослойных навесных панелей. СТЕН (от греч. sthenos - сила) - устар. ед. силы в системе единиц МТС. Обозначение - сн. 1 сн = 1000 Н = 1 кН (см. Ньютон). СТЕНА здания - несущая или ограждающая конструкция здания, защищающая его от внеш. атм. воздействий и разделяющая внутр. объём здания на отд. помещения. Различают С. наружные и внутренние; несущие, самонесущие и ненесущие. Несущие и самонесущие С. передают давление непосредственно на фундамент; ненесущие крепятся к др. конструкциям здания, обычно колоннам или плитам междуэтажных перекрытий. По способу возведения С. подразделяются на сборные (крупнопанельные и крупноблочные), монолитные (чаще всего бетонные) и С. ручной кладки. СТЕНД (англ. stand) - установка для разборки и сборки, технологической обработки, обкатки и испытаний машин, приборов и т. д. В зависимости от назначения различают С. сборочные, сварочные, испытательные и пр. СТЕНСИЛЬ (от англ. stencil - шаблон, трафарет) - печатная форма для механич. нанесения оттиска почтового адреса на газетах, журналах, книгах, а также печатания сопроводит, документации (накладных, перечней И т. п.). Оттиск производится через красящую ленту на печатно-множительных машинах. СТЕПЕНИ СВОБОДЫ - 1) С. с. в механике - независимые движения, возможные для данной механич. системы. Свободная материальная точка имеет 3 С. с., т. к. она может независимо двигаться вдоль любой из 3 взаимно перпендикулярных осей координат. Свободное твёрдое тело имеет 6 С. с. Из них 3 С. с. соответствуют поступательному движению тела со скоростью к.-л. точки С тела (обычно его центра масс), а остальные 3 С. с. - вращательному движению тела вокруг точки С как около неподвижного центра. Наложение на систему связей механических приводит к уменьшению числа её С. с. См. рис. 2) С. с. в термодинамике - независимые параметры состояния системы, находящейся в равновесии термодинамическом, к-рые можно изменять в определ. пределах так, чтобы сохранились все фазы, имевшиеся в системе, и не появились к.-л. новые фазы. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ - ф-ция вида у = ахn, где а и п - действит. числа, С. ф. охватывает большое число закономерностей в природе. На рис. изображены графики С. ф. для п = 1, 2, 3, 1/2 и а = 1. К ст. Степенная функция СТЕПЕНЬ - произведение неск. равных сомножителей, напр. 24=2*2*2*2 = 16. Число, повторяющееся сомножителем, наз. основанием С.; число, показывающее, сколько раз основание повторяется сомножителем, наз. показателем С. СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ - отношение полного объёма цилиндра двигателя внутр. сгорания к объёму камеры сжатия. В дизелях С. с. составляет 12 - 22, а в двигателях с принудит. воспламенением - 6 - 11. Повышение С. с. сопровождается увеличением кпд двигателя, но до определ. предела, связанного с ухудшением рабочего процесса двигателя, чрезмерным ростом нагрузки на детали цилиндропоршне-вой группы и кривошипно-ползунного механизма или возникновением детонации. СТЕПЕНЬ УКОВКИ - см. Уковка. СТЕПЕНЬ ЧЕРНОТЫ - энергетич. хар-ка излучающего тела, равная отношению значений светимостей энергетических данного тела и абсолютно чёрного тела при той же темп-ре. Различают спектральную С. ч., соответствующую данной длине волны (данной частоте), и интегральную С. ч., соответствующую всему спектру частот или конечному его интервалу. Понятие С. ч. широко применяется в теплотехнике. СТЕРАДИАН (от греч. stereos - твёрдый, объёмный, телесный, пространственный и радиан) - ед. телесного угла в СИ. Обозначение - ср. 1 ср равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезаюшему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы. Полная сфера образует телесный угол, равный 4ПИ ср. СТЕРЕО... (от греч. stereos - твёрдый, объёмный, телесный, пространственный) - составная часть сложных слов, указывающая на: 1) объёмность или наличие пространственного распределения (напр., стереометрия), 2) твёрдость, постоянство (напр., стереотипия). СТЕРЕОАВТОГРАФ (от стерео..., авто... и ...граф) - прибор для автоматич. вычерчивания на планшете топографич. карт по снимкам фототеодолитной съёмки. Состоит из стереокомпаратора и системы линеек. С. используются в инж. практике для составления по фотоснимкам вариантов трасс дорог в горной местности, для определения скорости течения рек, размеров их пойм и т. д. СТЕРЕОИЗОМЕРИЯ - см. в ст. Изомерия. СТЕРЕОКАРТОГРАФ - прибор для составления карт и построения фотограмметрич. сетей по аэроснимкам и наземным снимкам, полученным фотокамерами с полем зрения до 120°. Состоит из устройства для учёта влияния систематич. погрешностей координатографа, проектирующей и оптич. (2 вращающихся микроскопа) систем и измерит. каретки. СТЕРЕОКИНО - см. Стереоскопическое кино. СТЕРЕОКОМПАРАТОР (от стерео... и компаратор) - бинокулярный прибор для наблюдения и изучения парных (стереоскопич.) снимков, позволяющий определять пространств, размеры изображённых на них объектов. Применяется в науч. исследованиях и в картографич. работах. См. рис. Стереокомпаратор СТЕРЕОМЕТРИЯ (от стерео... и ...метрия) - часть элементарной геометрии, в к-рой изучаются пространств, фигуры. СТЕРЕОПАРА - сочетание двух фотоизображений одного и того же объекта, полученных посредством одноврем. съёмки с двух раз л. точек. При рассматривании, напр. в стереоскопе, изображении С. (одно из к-рых предназначено для левого глаза, другое - для правого) будет видно одно трёхмерное (объёмное) изображение. СТЕРЕОПРОЁКТОР - 1) оптико-механич. прибор для проецирования на вкрав одновременно двух изображений, составляющих стереопару. Позволяет наблюдать изображение объёмным (трёхмерным). 2) Один из типов стереофотограмметрических приборов. СТЕРЕОРЕГУЛИРНЫЕ ПОЛИМЕРЫ - полимеры, линейные макромолекулы к-рых состоят из однотипных хим. звеньев, имеющих одинаковые или разные, но чередующиеся в соответствии с определ. закономерностью пространств. конфигурации. Различают 2 осн. группы С. п.: 1) изотактические полимеры, у к-рых однотипные боковые заместители расположены по одну сторону воображаемой плоскости, проходящей через гл. цепь макромолекулы; 2) синдиотактические полимеры с боковыми заместителями одного типа, располож. по разные стороны этой плоскости. От полимеров того же хим. состава, но с беспорядочным расположением боковых заместителей (атактические полимеры) С. п. отличаются более высокой степенью кристалличности и лучшими механич. св-вами. К С. п. относятся, напр.. каучук натуральный, изотактич. полипропилен, бутадиеновый каучук, содержащий в макромолекуле гл. обр. мономерные звенья структуры 1,4-цис. СТЕРЕОСКОП (от стерео... к...скоп) - бинокулярный оптич. прибор для рассматривания стереопар (см. рис.). Используется в фотографии, геодезии, стереометрии и др. Схемы стереоскопов: а - линзового; б - зеркального; 1 - линзы; 2 и 2а - зеркала; 3а и 3б - соответствующие точки на правом и левом снимках стереопары; 4 - точка стереоскопического восприятия точек 3а и 3б; 5 - глаза наблюдателя Ввешний вид стереоскопического дальномера (а) и поле зрения с "марками" (6) СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ СЪЁМКА - получение одновременно двух изображений (стереопар) на фото- или киноплёнке. С. с. производится или спец. двухобъективным аппаратом или обычным аппаратом со стереонасадкой. Фотогр. изображение рассматривается с помощью стереоскопа. Киноизображение проецируется на экран и воспринимается зрителем как объёмное (стереоскопическое кино). СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ДАЛЬНОМЕР, бинокулярный дальномер, - оптич. дальномер в виде двойной зрит, трубы с двумя окулярами (см. рис.). В фокальной плоскости С. д. имеются спец. метки ("марки"). Изображение объекта совмещают (с помощью компенсатора) с изображением "марок"; измеряемое расстояние пропорционально смещению компенсатора. СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ КИНО, стереокино, - вид кинематографа, методы и технич. средства к-рого позволяют создать у зрителя ощущение объёмности (стереоскопичности) наблюдаемых на экране изображений. Ощущение объёмности, пространственности наблюдаемой картины создаётся с помощью стереопары. Чтобы два изображения (стереопара) слились в сознании зрителя в единый зрительный образ, необходимо обеспечить проекцию на сетчатку каждого глаза предназнач. ему изображения. Разделение изображений (их сепарация), наблюдаемых левым и правым глазами, может осуществляться как с помощью светофильтров (очковые методы С. к.), так и путём использования растрового экрана (безочковые методы С. к.). СТЕРЕОТИПИЯ (от стерео... и греч. typos - отпечаток) в полиграфии - процесс изготовления копий печатных форм (стереотипов) высокой печати. Стереотип имеет форму пластины или части цилиндра из типограф, сплава, меди, пластмассы или резины с рельефными печатающими элементами. Существуют 3 способа С.: литейный, электролитич., прессовочный. В первом случае матрицу заливают типограф, сплавом, после застывания к-рого получается рельефная копия оригин. формы; во втором - на матрицу в галъванич. ванне наращивают слой металла (обычно меди), образующий поверхностный печатающий слой стереотипа; в третьем - стереотип получают прессованием матрицы в пластмассовую или резиновую пластину в подогретом состоянии. С. позволяет изготовлять формы для высокопроизводит. ротац. машин, печатать с одинаковых форм-копий одновременно на неск. машинах. СТЕРЕОФОНИЯ (от стерео... и греч. phone - звук) - эффект объёмного звучания, при к-ром у слушателей создаётся впечатление о пространств. расположении источников звука. Звук воспроизводится неск. (до 5) разнесёнными в пространстве источниками звука (громкоговорителями, звуковыми колонками), каждый из к-рых получает сигналы по независимому каналу от соответствующего микрофона. Эффект С. возникает при определ. расположении громкоговорителей в месте воспроизведения и микрофонов в месте передачи звука. С. используют в кинематографии, радиовещании, при записи звука на грампластинки или магнитную ленту и его последующем воспроизведении. С 70-х гг. получает распространение квадрафония - воспроизведение осуществляется четырьмя громкоговорителями, 2 из к-рых расположены перед слушателем (фронтальные), а 2 других - сзади слушателя (тыловые). СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ - оптико-механич. и электронные устройства, дополненные в ряде случаев ЭВМ и средствами автоматики; предназначены для определения размеров, формы и расположения (координат) предметов по их стереоскопия, снимкам (стереопарам), а также для вычерчивания топография, планов и карт.
вверх