УАЗ - марка полноприводных грузовых (выпуск с 1942), грузопасс. (выпуск с 1956) автомобилей и автобусов (выпуск с 1967) Ульяновского автомоб. з-да им. В. И. Ленина. В 1986 полная масса грузовых автомобилей до 2,7 т, грузоподъёмность до 0,8 т, мощность двигателей 56 кВт; грузопасс. автомобили вмещают 600 - 100 кг груза и 2 - 7 пассажиров; пассажировместимость автобусов особо малого класса 10 чел. Автомобили У. были первыми (среди отечеств, автомобилей), на к-рых кабина установлена над двигателем. См. рис. Грузовой автомобиль УА3-3303-01 Грузопассажирский автомобиль УАЗ-3151-01 Автобус УА3-2206-01 особо малого класса "УАЙТ" (White) - назв. грузовых автомобилей, выпускавшихся с 1906 одноимённой фирмой в США, а с 1981 - американо-швед. компанией "Вольво уайт трак" (Volvo White Track). В 1986 изготовлялись грузовые автомобили особо большого класса (полная масса 16 - 36 т, грузоподъёмность 9 - 25 т, мощность двигателей 180 - 295 кВт). См. рис. Грузовой автомобиль "Уайт" УАЙТ-СПИРИТ (от англ. white - белый и spirit - спирт, бензин) - фракция бензина, получаемого прямой перегонкой нефти; выкипает в интервале 165 - 200 °С. Растворитель лаков и красок (наз. также бензином-растворителем для лакокрасочной пром-сти). УВИОЛЕВОЕ СТЕКЛО (от лат. ultra - за пределами, по ту сторону, сверх и viola - фиолетовый цвет) - стекло с повыш. прозрачностью в УФ области спектра (с длинами волн 290 - 240 нм). Применяется в основном в виде листового стекла толщ. 2,5 - 3 мм для остекления школ, детских садов, лечебных учреждений, инкубаторов, парников, оранжереи и т. п. В составе У. с. не должны содержаться соединения, поглощающие УФ лучи (напр., Fe2O3, Cr2O3, V2O3, сульфиды тяжёлых металлов). УГАРНОЕ ПРЯДЕНИЕ - изготовление пряжи большой линейной плотности из возвратных угаров или вторичного текст. сырья, лоскута и т. п. У. п. получают пушистую толстую пряжу. УГАРНЫЙ ГАЗ СО - то же, что углерода оксид. УГАРЫ - отходы при переработке волокнистых текст. материалов. Различают У. возвратные, т. е. используемые в произ-ве текст. материалов, и безвозвратные, возникающие вследствие удаления пыли, влаги, рассеивания частиц волокон. УГЛЕВОДОРОДЫ - органич. соединения, молекулы к-рых построены только из атомов углерода и водорода. Атомы углерода образуют в У. "открытые" линейные или разветвл. цепи (напр., норм. пентан и изопентаны), а также циклы (напр., циклогексан, бензол). У. - важнейшие компоненты нефти, природного газа, кам. угля л продуктов их переработки. Широко используются как сырьё для получения мн. хим. продуктов, топливо и т. д. См. также Насыщенные соединения, Ненасыщенные соединения. Ациклические соединения, Алициклические соединения, Ароматические соединения. УГЛЕВОДЫ, с а х а р а, - природные органич. соединения, играющие наряду с белками и жирами важную роль в жизнедеятельности организмов; назв. связано с тем, что состав У. часто отвечает общей ф-ле Cm(H2O)n, т. е. углерод + вода. Подразделяются на моносахариды (напр., глюкоза, фруктоза), олигосахариды (содержат 2 - 10 моносахаридных остатков, напр. сахароза, лактоза) и полисахариды (напр., крахмал, целлюлоза). У. составляют ок. 80% растит. и ок. 2% животных организмов (в расчёте на сухую массу) и являются одним из осн. источников энергии, образующейся в результате обмена в-в. Применяются в пищ., бумажной, текст.; хим. пром-сти, в медицине. УГЛЕВОЗ - сухогрузное судно для перевозки кам. угля навалом; один из типов навалочников. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ COt - то же, что углерода диоксид. УГЛЕПЛАСТИКИ, карбопласты, углеродопласты, - пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя углеродные волокна в виде жгутов, ровницы, лент, тканей и др. Связующее в У. - эпоксидные, феноло-формальдегидные, полиэфирные смолы, кремнийорганич. полимеры, полиимиды, пиролитич. углерод (углерод-углеродные пластик и). Отличаются высокими прочностью при статич. и динамич. нагружении, жёсткостью, тепло- и электропроводностью, хим. и радиац. стойкостью, низкими плотностью, температурным коэфф. линейного расширения и трения. УГЛЕРОД - хим. элемент, символ С (лат. Саrboneum), ат. н. 6, ат. м. 12,011. Обычными формами существования У. в свободном состоянии являются алмаз и графит. У. обладает ещё одной - третьей аллотропной формой, наз. карбином, крайне редко встречающейся в природе. Осн. кол-во У. сосредоточено в природных карбонатах. значит. кол-во У. содержится в углях, нефти, торфе, природных горючих газах. В виде диоксида углерода CO2 У. входит в состав атмосферы Земли (0,03% по объёму). Простейшие соединения У. (диоксид углерода, метан) обнаружены в атмосфере почти всех планет Солнечной системы (так, атмосфера Марса состоит в осн. из диоксида углерода). Все организмы растений и животных построены из соединений У. (средняя массовая доля У. 18%). У. - сильный восстановитель, что определяет его применение в металлургии. Широко используются пром. продукты, близкие по составу к чистому У.: кокс, углерод технический, активный уголь, древесный уголь. УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ (устар. - с а ж а) -твёрдый высокодисперсный продукт неполного сгорания углеводородов, содержащихся в природном и пром. газах, нефт. и кам.-yг. маслах. Содержит св. 90% углерода. Плотн. 1800 - 1950 кг/м3, ср. диаметр частиц (преим. сферич. формы) 10 - 40 нм. Наполнитель в резин. пром-сти (св. 90% производимого У. т.), пигмент в лакокрасочных материалах, копиров, бумаге, лентах для пишущих машин, сырьё в произ-ве сухих электрич. элементов, светостабилизатор нек-рых полимеров. УГЛЕРОДА ДИОКСИД, угольный ангидрид, углекислый газ, CO2 - бесцветный газ, имеющий слегка кисловатый запах и вкус; плотн. 1,98 кг/м3 (относит. плотн. по воздуху 1,5). При 20 °С в 1 л воды растворяется 0,88 л У. д. Если У. д. охлаждать при атм. давлении, то он, минуя жидкое состояние, затвердевает при - 78,515 °С, превращаясь в белое снегообразное в-во (сухой лёд). Жидкий У. д. можно получить только при повыш. давлениях - ок. 6 МПа при комнатной темп-ре. У. д. - продукт полного сгорания углерода, его объёмная доля в газообразных продуктах сгорания достигает 10 - 16% . Растения усваивают У. д. воздуха в процессе фотосинтеза, выделяя в атмосферу кислород; животные, напротив, выделяют У. д. при дыхании. В пром-сти У. д. получают обжигом известняка при 900 - 1300 °С. Применяют У. д. в произ-ве соды, при газировании воды, в качестве сухого льда и т. д. УГЛЕРОДА ОКСИД, угарный газ, СО - ядовитый газ без цвета и запаха; плотн. 1,25 кг/м3; tкип - 191,5 °С, tпл - 205 °С. В воде плохо растворим. Горит на воздухе (2СО + O2 = 2CO2) с выделением большого кол-ва теплоты. В пром-сти У. о. получают газификацией твёрдых топлив; при этом образуются газы, используемые как горючее: генераторный (объёмная доля СО 22 - 26%), водяной (~50%), светильный (~7%). У. о., а также водяной газ (смесь СО и H2) - сырьё для синтеза разл. продуктов, в т. ч. метанола и синтетич. бензина. У. о. образуется, когда углерод или его соединения сгорают при недостатке воздуха (в частности, в печи с преждевременно закрытой заслонкой); первый признак отравления У. о. - головная боль и головокружение, затем потеря сознания; при отравлении рекомендуется чистый воздух, вдыхание кислорода, возбуждающие средства. В производств. помещениях предельно допустимая концентрация У. о. 30 мг/м3. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - нелегир. сталь, содержащая 0,04 - 2% углерода и пост. примеси (до 1% марганца, до 0,4% кремния, до 0,07% серы, до 0,09% фосфора), к-рые неизбежно присутствуют в стали в связи с условиями её произ-ва. У. с. подразделяют по содержанию углерода на низкоуглеродистую (до 0,25% С), среднеуглеродистую (0,25 - 0,6%) и высокоуглеродистую (более 0,6% С). УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА - волокна, получаемые термич, обработкой (900 - 3000 °С) в среде инертного газа хим. волокон (вискозного, полиакрило-нитрильного), волокон из нефт. и кам.-уг, пеков, феноло-формальдегидных смол, лигнина; содержат >= 85% углерода. Характеризуются высокой теплостойкостью (в бескислородных услови-ях - до 2000 °С), хим. устойчивостью, механич. прочностью (для ориентиров. У. в. - до 3,5 ГПа). По уд. значению механич. св-в (отношению модуля упругости или прочности к плотности) превосходят все известные жаростойкие волокнистые материалы. Применяются в виде нитей, жгутов, лент, нетканых материалов как армирующий наполнитель (см., напр., Углепластики), в произ-ве фильтровальных материалов, электронагреват. элементов, защитной одежды, как сорбенты, носители катализаторов и т. д. УГЛЕРОДОПЛАСТЫ - то же, что углепластики. УГЛЕТЕРМИЯ - то же, что карботермия. УГЛЕФИКАЦИЯ (от уголь и лат. facio - делаю) - совокупность процессов преобразования торфа в-уголь и дальнейшего изменения (метаморфизма) ископаемых углей под действием геол. факторов (повыш. темп-ры и времени её действия, давления). В ходе У. уголь всё более уплотняется, теряет летучие в-ва и обогащается углеродом. норм. ряд У.: торф - бурый уголь - кам. уголь - антрацит. УГЛИ ИСКОПАЕМЫЕ - твёрдое горючее полезное ископаемое растит. происхождения. Залегает пластами и линзами мощностью от долей м до 200 м среди осадочных пород. Состав: органич. масса, минер. примеси и влага. У. и. подразделяют на гу-молиты и сапропелиты. Важнейшие хар-ки У. и. - содержание углерода, водорода, кислорода, выход летучих в-в, спекаемость, зольность (кол-во минер. примесей), теплота сгорания. Эти св-ва углей определяются их петрографнч. (микрокомпонентным) составом, генетич. типом и степенью углефикации. По физ., хим. и технологич. св-вам в СССР различают марки угля: бурый (Б), длиннопламенный (Д), газовый (Г), газовый жирный (ГЖ), жирный (Ж), коксовый жирный (КЖ), коксовый (К), отощённый спекающийся (ОС), слабоспекающийся (СО, тощий (Т), полуантрацит (ПА) и антрацит (А). Мировая годовая добыча У. и. - св. 4 млрд. т, в СССР - 751 млн. т, в КНР - 920 млн. т, в США - 832 млн. т (1987). См. рис. и ст. Антрацит, Бурый уголь, Каменный уголь, К ст. Угли ископаемые. Красногорский угольный карьер в Кемеровской области (вверху); погрузка угля в Экибастузском угольном бассейне (внизу) УГЛОВАЯ МИНУТА - допускаемая к применению наравне с единицей СИ радианом внесистемная ед. плоского угла, равная 1/60 °. Обозначение ... '. 1' = 60" =ПИ/10800 рад " 2,908882-10-4 рад (см. Градус, Секунда). УГЛОВАЯ СЕКУНДА - см. Секунда. УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ - векторная величина w, характеризующая быстроту вращения твёрдого тела и направленная по оси его вращения в ту сторону, откуда поворот тела виден происходящим против хода часовой стрелки. У. с. равна пределу отношения угла Дф поворота тела за нек-рый промежуток времени Дельта t к промежутку времени Дельта t при неогранич. уменьшении Дельта t: w = limДельта t -> 0(Дельта ф/Дельта ф = dф/dt. Единица У. с. (в СИ) - рад/с (см. Радиан). УГЛОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ космического аппарата - см. Стабилизация. УГЛОВАЯ ЧАСТОТА, круговая частота, циклическая частота, - хар-ка периодич. колебат. процесса. У. ч. со равна произведению частоты колебаний на 2ПИ: w = 2ПИv = 2ПИ/Т, где v и Т - частота и период колебаний. Единица У. ч. (в СИ) - рад/с (см. Радиан). УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ - векторная величина е, характеризующая быстроту изменения угловой скорости твёрдого тела. У. у. равно пределу отношения приращения Дельта w вектора угловой скорости тела за нек-рый промежуток времени Дельта t к промежутку времени Дельта t при неогранич. уменьшении Дельта t:е = limДельта t -> 0 (Дельта w/Дельта t) = dw/dt. Единица У.у. (в СИ) - рад/с2 (см. Радиан). УГЛОВОЙ ГРАДУС - см. Градус. УГЛОМЕР - 1) прибор для измерений контактным методом углов деталей машин и др. изделий. У. подразделяются на нониусные (см. рис.) и оптические. Для более точных измерений углов применяют синусные линейки, уровни, измерительные микроскопы и т. д. 2) Маркшейдерский инструмент, представляющий собой теодолит упрощённой конструкции, преднаэнач. для съёмки очистных выработок (камер), лав и вспо-могат. горных выработок небольшой протяжённости. Угломер с нониусом УГОЛ плоский - геом. фигура, образованная двумя лучами (с т о р о н а м и У.), выходящими из одной точки - вершины У. (рис. 1). У., образованный продолжением сторон данного У., наз. вертикальным к данному (1 и 2 на рис. 2); У., образованный одной из сторон данного У. и продолжением другой стороны, - смежным с ним (1 и 2 на рис. 3).Под У. двух кривых, пересекающихся в нек-рой точке, понимают У., образованный касательными к кривым в этой точке (a на рис. 4). См. также ст. Телесный угол. УГОЛКОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ - устройство в виде трёхгранного угла с взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями (обычно металлич. или стек. с отражающими покрытиями и без них - используется отражение полное внутреннее). Применение осн. на свойстве такого угла отражать попавшее в него излучение строго в обратном направлении. Используется для создания помех (ложных целей) радиолокац. станциям, для точных измерений расстояний (при лазерной локации Луны с помощью У. о. франц. произ-ва, установл. на "Луноходе-2", среднестатистич. ошибка в измерении расстояния составила 40 см) и т. п. УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА Н2СО3 - очень слабая к-та, существующая только в водном р-ре. У. к. образуется при растворении углерода диоксида в воде (H2О + CO2<=>H2CO3). Как двухосновная к-та У. к. даёт 2 ряда солей: средние - карбонаты и кислые - гидрокарбонаты. УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ - инструмент для Проверки (и разметки) взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин. Имеет угол 90° (см. рис.). Угольники поверочные УГОЛЬНЫЙ АНГИДРИД - то же, что углерода диоксид. УГОН ПУТИ - продольное смещение ж.-д. рельсов (иногда со шпалами) в сторону движения, вызванное продольными усилиями в рельсовых нитях, возникающими при движении поездов (от торможения подвижного состава, ударов колёс по рельсам в стыках и т. п.), а также изгибом рельсов под движущейся нагрузкой. При У. п. изменяются отрегулированные температурные зазоры между рельсами, шпалы смещаются с уплотнённых постелей на менее плотный балласт, рельсовые нити в этих местах проседают, растут динамич. воздействия на путь и подвижной состав, в. результате чего возможны аварии, поэтому У. п. совершенно недопустим. Для ликвидации интенсивного У. п. требуется до 40% всех затрат на содержание и ремонт пути. Наиболее часто У. п. возникает на двухпутных участках ж.-д. линий в местах интенсивного торможения. УДАР - совокупность явлений, возникающих при столкновении двух твёрдых тел, а также при нек-рых видах взаимодействия твёрдого тела с жидкостью или газом (напр., У. тела о поверхность жидкости, действие ударной волны на тело, У. струи о тело, гидравлический удар и т. п.). За очень малое время У. (обычно порядка 1 - 100 мкс) происходит значит. изменение скоростей соударяющихся тел. Это связано с тем, что в местах контакта тел при У. возникают очень большие силы взаимодействия, наз. ударными или мгновенными. Если скорости v1 и v2 (см. рис.) тел до У. параллельны л и н и и у д а р а (т. е. линии У - У, перпендикулярной к поверхности тел в точке их соприкосновения при У.), то У. наэ. прямым, если не параллельны, то - косым, если при ударе центры масс C1 и С2 тел лежат на линии У., то У. наз. центральным. Если суммарная кинетич. энергия соударяющихся тел после У. такая же, как до У., то У. наз. упругим. Характер сопротивления тел (напр., стержней) У. отличается от сопротивления их статич. нагрузкам, поэтому при расчёте прочности элементов машин и сооружений учитывают особенности их сопротивления У. У. может вызывать значит. деформацию тел, поэтому широко используется в технике для обработки деталей (ковка, штамповка, чеканка и т. п.). Энергию У. расходуют также на перемещение деталей, элементов конструкций и т. п. (напр., забивка свай, выталкивание отливок в литейных автоматах, забивка костылей, гвоздей). В науч. исследованиях У. применяют для изучения св-в в-в при высоких давлениях. К ст. Удар УДАРНАЯ ВОЛНА - распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью тонкая переходная область в газе, жидкости или твёрдом теле, в к-рой происходит скачкообразное увеличение давления, плотности, темп-ры и скорости движения в-ва. У. в. возникает при взрывах, при движении тел в среде со сверхзвуковой скоростью, при мощных электрич. разрядах и т. д. В теории взрыва под У. в. понимают всю массу среды (обычно воздуха), сжатую и приведённую в движение, а движущуюся поверхность раздела между сжатой и невозмущённой средой наз. ф р о н т о м У. в. При ядерном взрыве на образование У. в. в окружающей среде затрачивается ок. 50% энергии взрыва. УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ - механич. хар-ка, оценивающая работу разрушения надрез, образца при ударном изгибе на маятниковом копре (см. рис.). В Междунар. системе единиц (СИ) У. в. выражается в Дж/м2 (отношение работы к площади поперечного сечения в месте надреза). Хотя У. в. - условная хар-ка, сильно зависящая от размеров образца, формы и состояния поверхности надреза, и не может быть введена в расчёты на прочность, её практич. значение очень велико. По температурной зависимости У. в. оценивают склонность материала к хрупкому разрушению (см. Хладноломкость). Маятниковый копёр для испытания материалов на ударную вязкость: а - схема: б - положение образца при испытании; 1 - маятник; 2 - образец; 3 - стрелка; 4 - шкала УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ - способ проходки скважин диам. 300 - 800 мм, при к-ром разрушение породы происходит периодич. ударами по забою скважины буровым снарядом массой до 3 т. В процессе бурения в скважину подливается вода, к-рая, смешиваясь с буровой мелочью, образует шлам, удаляемый периодически желонкой. Применяется для бурения скважин не глубже 150 - 200 м гл. обр. при разведке россыпей, для извлечения воды и рассолов, вентиляции и водоосушения. УДАРНЫЙ ГЕНЕРАТОР - синхронный генератор (как правило, 3-фазный), предназнач. для кратковрем. (0,06 - 0,15 с) работы в режиме КЗ. Развиваемая мощность КЗ У. г. 500 MB*А и более; амплитудное значение силы тока КЗ - неск. десятков кА. У. г. служит для испытаний электрич. аппаратов высокого напряжения на отключающую и включающую способность, а также на динамич. и термич. устойчивость. УДАРНЫЙ ТОК КЗ - наибольшее мгнов. значение силы тока в электрич. цепи при возникновении КЗ. Сила тока в цепи достигает этого значения примерно через половину периода (для перем. тока) после возникновения КЗ. При этом появляются наибольшие силы взаимодействия между близко располож. проводниками. По силе У. т. КЗ проверяют электрич. аппараты и проводники на электродинамИч. стойкость. УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ - см. в ст. Полистирол. УДА - ЯГИ АНТЕННА - то же, что "волновой канал". УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - отношение мощности двигателя к его массе, объёму или к др. параметру. Мощность поршневого двигателя, отнесённая к рабочему объёму (литражу), наз. литровой мощностью, отнесённая к суммарной площади днищ его поршней - поршневой мощностью, и т. п. Отношение располагаемой мощности к используемой в средних условиях эксплуатации характеризует напряжённость режима работы двигателя трансп. машины. УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - отношение суммарной поверхности тела к его массе или объёму. Является важнейшей хар-кой сыпучих, в т. ч. порошковых материалов. У. п. зависит как от гранулометрич. состава, так и от шероховатости порошков. УДЕЛЬНАЯ ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА ионизирующего излучения - физ. величина, равная отношению поглощённой дозы излучения к флюенсу. Единица У. п. д. (в СИ) - грэй-квадратный метр (Гр*м2). УДЕЛЬНАЯ ТА ГА - отношение тяги двигателя к его массе, объёму или к др. параметру; показатель совершенства двигателя. У. т. воздушно-реактивного двигателя - отношение тяги к секундному массовому расходу воздуха. У ракетных двигателей тяга, отнесённая к секундному массовому расходу рабочего тела, наз, удельным импульсом УДЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ионизирующего излучения - физ. величина, равная отношению эквивалентной дозы излучения к флюенсу. Единица У. э. д. (в СИ) - джоуль-квадратный метр на килограмм (Дж*м2/кг). УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ - величина а, равная отношению плотности тока проводимости в к.-л. точке изотропного проводника к напряжённости электрического поля в этой же точке. У. э. п. равна электрич. проводимости прямого цилиндрич. однородного проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2. У. э. п. зависит от материала проводника и его темп-ры. Единица У. э. п. (в СИ) - См/м (см. Сименс). УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - величина р, численно равная 1/б, где а - удельная электрическая проводимость. Выражается в Ом*м. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС - величина Y, равная отношению силы тяжести dP малого элемента тела объёмом dV к этому объёму: Y = dP/dV. У. в. связан с плотностью в-ва р соотношением: у = pg, где g - ускорение свободного падения. Единица У. в. (в СИ) - Н/м3 (см. Ньютон). УДЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ТЯГИ ракетного двигателя - см. в ст. Удельная тяга. УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ - величина v, равная отношению объёма, занимаемого в-вом, к его массе: v = dV/dm, где dm - масса вещества, заключённого в малом объёме dV. У. о. - величина, обратная плотности р: v = 1/р. Единица У. о. (в СИ) - м3/кг. УДК - см. Универсальная десятичная классификация. УДЛИНЕНИЕ - хар-ка деформативности материала, оцениваемая по увеличению длины образца из этого материала при растяжении. На практике обычно определяют относительное У. - отношение (в % ) прироста длины образца до разрыва к начальной длине образца; характеризует пластичность материала. УЗЕЛ - внесистемная ед. скорости, применяемая в мор. навигации. Обозначение - уз. 1 уз равен 1 междунар. мор. миле в 1 ч, или 1,852 км/ч. Узлы морские: а - беседочный; б - шкотовый; а - выбленочный; г - восьмёрка; д - удавка; е - плоский; ж - шлюпочный; з - кошачьи лапки: и - рыбацкий штык; к - стопорный; л - штык с двумя шлагами УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕТОД - один из методов расчёта электрич. цепей, при к-ром сначала с помощью первого Кирхгофа правила определяются потенциалы всех узловых точек рассматриваемой цепи (узловые потенциалы), а затем по Ома закону - сила тока во всех её ветвях. УЗЛОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА - машина для связывания (привязки) нитей основы в процессе заправки ткацкого станка. Различают У. м. стационарные (привязывают нити вне ткацкого станка), передвижные (работают непосредственно на ткацком станке) и универсальные. Осн. часть У. м. - каретка, состоящая из механизмов, выполняющих отбор нитей новой и старой основ, зажим их, обрезание, подачу к узловязателю, связывание, затягивание узла, обрезание концов. УЗЛЫ морские - петли и схватки на судовых снастях, места скрепления снастей друг с другом или с рангоутом. У. различаются в зависимости от назначения; напр., для соединения тросов одинаковой или разной толщины применяют У.-штык; для обвязывания человека при работе на мачте или за бортом - беседочный простой или двойной У.; для буксировки шлюпок - шлюпочный У. См. рис. УКЛЮЧИНА - металлнч. двурогая вилка для упора весла на гребных судах. У. устанавливают на борту или на кронштейнах за бортом. УКОВКА, степень уковки, - отношение площади первонач. сечения слитка к площади сечения готовой поковки. От значения У. зависит структура металла, напр. волокнистая макроструктура, к-рая определяет различие механич. св-в в продольном (относительно направления волокон) или поперечном направлениях. У. влияет также на повышение пластич. св-в металлов и сплавов. УКСУСНАЯ КИСЛОТА СНаСООН - бесцветная жидкость с резким запахом и кислым вкусом; tкип 118,1 °С (для безводной, или ледяной, У. к.). Применяется в пищ. пром-сти, в произ-ве лекарств. средств (напр., ацетилсалициловой к-ты, фенацетина), душистых в-в, красителей, инсектицидов, для коагуляции латексов, как растворитель. См. также Ацетаты, Уксусный ангидрид. УКСУСНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР - то же, что этилацетат. УКСУСНЫЙ АЛЬДЕГИД - то же. что ацетальдегид. УКСУСНЫЙ АНГИДРИД, ангидрид уксусной к и с л cor ы, (CH3CO)2O - бесцветная жидкость с резким запахом; tnл 139,9 °С. Применяется для введения группы СН3СО (ацетилирования) при получении ацетата целлюлозы, душистых и лекарств. в-в, красителей и др. УЛУЧШЕНИЕ в металлообработке - термич. обработка стали, заключающаяся в закалке на мартенсит с последующим высоким отпуском (550 - 650 °С). В результате У. сталь приобретает структуру, обладающую достаточной прочностью, высокой пластичностью и ударной вязкостью. У. широко применяют для повышения долговечности деталей машин. УЛЬТРА... (от лат. ultra - сверх, за пределами, по ту сторону) - составная часть сложных слов, означающая: находящийся за пределами (по количественным или качественным признакам), крайний (соответствует русскому "сверх"), напр. ультразвук, ультрацентрифуга. УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ - устройство для местного лечебного воздействия, осн. на использовании электромагнитных колебаний с частотой 30 - 300 МГц. Применяется для лечения гнойно-воспалит. процессов (гайморитов, фронтитов, этмоидитов), воспалит. заболеваний зубов и разл. заболеваний периферия, нервной системы, суставов и внутр. органов. См. рис. Ультравысокочастотный терапевтический аппарат УЛЬТРАЗВУК - упругие волны с частотой колебаний v от 20 кГц до 1 ГГц. Высокая частота и малая длина УЗ волны определяют специфич. особенности У.: возможность распространения направл. пучками и их фокусирования (см. рис.); возможность генерации мощных волн, переносящих значит. механич. энергию. У. нашёл широкое применение в совр. технике (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая обработка), в биологии, медицине, физике (см. Молекулярная акустика), гидролокации. К ст. Ультразвук. Фокусировка ультразиукового пучка в воде плоско-вогнутой линзой из плексигласа (V = 8МГц) УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ - метод дефектоскопии, осн. на способности УЗ колебаний распространяться в твёрдых средах на большую глубину без заметного ослабления и отражаться от границы раздела двух сред, а также способ измерений толщины изделий и покрытий. У. д. применяют для обнаружения дефектов (трещин, раковин и т. п.) в материалах без их разрушения. См. рис. К ст. Ультразвуковая дефектоскопия. Блок-схема ультразвукового импульсного эхо-дефектоскопа: 1 - генератор электрических импульсов; 2 - пьезоэлектрический преобразователь (искательная головка); 3 - приёмно-усилительный узел; 4 - синхронизатор; 5 - генератор развёртки; 6 - электронно-лучевая трубка; Н - начальный сигнал; Д - донный эхо-сигнал; Дф - эхо-сигнал от дефекта УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА - воздействие ультразвуком на вещество. У. о. производится газо- и гидроструйными излучателями (см.. напр., Гартмана генератор), сиренами и электроакустич. преобразователями (в осн. магнитострикционными преобразователями). Для усиления амплитуды УЗ в в-ве совместно с электроакустич. преобразователями используются акустич. концентраторы. У. о. твёрдых веществ включает размерную обработку твёрдых и хрупких материалов на ультразвуковых станках, лужение и паяние металлов, керамики, стекла и т. п., сварку ультразвуком металлов и полимеров. У. о. в кавитирующпх жидкостях включает очистку деталей от жировых и др. загрязнений, снятие заусенцев, диспергирование твёрдых порошкообразных материалов в жидкостях, эмульгирование несмешивающихся жидкостей, получение аэрозолей, полимеризацию либо деструкцию высокомолекулярных соединений, дегазацию расплавов металлов и др. жидкостей, ускорение массообменных и хим. процессов (напр., экстрагирования, хемосорбции, диффузии), разрушение биол. объектов (напр., микроорганизмов). Этот вид У. о. базируется на использовании вторичных эффектов кавитации - высоких локальных давлениях и темп-рах, образующихся при захлопыванни кавитац. каверн. У. о. в газах включает сушку сыпучих, пористых и др. материалов, очистку газов от твёрдых частиц и аэрозолей. См. рис. Схема ультразвуковой обработки отверстий: 1 - подвод охлаждающей воды; 2 - магнитострикционный вибратор; 3 - суппорт; 4 - отвод воды; 5 - съёмный стержень; 6 - инструмент; 7 - подача суспензии; 8 - обрабатываемая заготовка; 9 - переходник К ст. Ультразвуковая обработка. Схема ультразвукового паяльника: 1 - наконечник; 2 - магнитострикционный излучатель; 3 - обмотка, соединённая с ультразвуковым генератором; 4 - обмотка для нагревания наконечника; 5 - припой; 6 - кавитационные пузырьки, разрушающие оксндную плёнку 7 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СТАНОК - станок, обработка на к-ром производится при помощи ультразвука. На У. с. обрабатываются материалы высокой твёрдости (алмаз, твёрдые сплавы, закалённые стали и т. д.), а также хрупкие материалы (кремний, керамика, стекло, кварц и т. д.). Сущность обработки на У. с. осн. на долбящем действии абразивной суспензии (смесь антикоррозийной жидкости с абразивными частицами во взвеш. состоянии) и кавитац. процессах в суспензии, к-рые значительно ускоряют направленное разрушение обрабатываемого материала. У. с. используют для чистовой обработки и доводки штампов, пресс-форм, поверхностей и отверстий сложной конфигурации и т. п УЛЬТРАОПТИМЕТР - прибор для измерений контактным методом линейных размеров концевых мер (измерит. плиток, калибров и т. п.). Пределы измерений 0 - 250 мм. Погрешность измерений 0,1 мкм. См. рис. Ультраоптиметр ИКП-1: 1 - основание; 2 - предметный стол; 3 - измерительная головка; 4 - осветитель; 5 - колонка УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, УФ излучение, - оптическое излучение, у к-рого длины волн Лямбда монохроматич. составляющих меньше длин волн видимого излучения и больше ~10 нм. Область У. и. условно делится на ближнюю (200 - 400 нм) и далёкую, или вакуумную (10 - 200 нм). По данным Междунар. комиссии по освещению, диапазон У. и. 100 - 400 нм подразделяют на области: УФ (А) - длины волн Лямбда = 315 - 400 нм, УФ (В) - Лямбда = 280 - 315 нм. УФ (С) - Лямбда = 100 - 280 нм. У. и. способно вызывать у мн. в-в фотоэффект, люминесценцию нек-рых в-в, фотохим. реакции. У. и. обладает также значит. биол. активностью (напр., бактерицидным действием). У. и. находит применение в светотехнике, хим. технологии, медицине и др. областях. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ - мед. аппараты на основе аргоно-ртутных кварцевых ламп, в спектре к-рых преобладает УФ излучение. Применяются У. о. бактерицидные для дезинфекции воздуха в лечебных помещениях, диагностические, использующие явление флуоресценции, со спец. светофильтрами, исключающими из спектра волны видимого диапазона, и наиболее распространённые - светолечебные. УЛЬТРАЦЕНТРИФУГА (от ультра... и центрифуга) - машина для создания центробежных сил, значительно превосходящих силу земного притяжения. Осн. элемент - ротор, приводимый в движение турбинкой, электродвигателем или вращающимся магнитным полем с частотой до 100 000 об/мин, при этом можно получить ускорение, в 500 000 раз превышающее ускорение свободного падения. У. используется для исследования и разделения высокодисперсных (в основном биол.) систем и полимеров. См. рис. УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ - электронное устройство, увеличивающее частоту подводимых к нему периодич. электрич. колебаний в целое число раз. В радиотехнике У. ч. применяют для получения стабильных по частоте колебаний в передатчиках, в эталонах частоты и т. д. Различают У. ч. транзисторные, на ПП диодах (напр., варикапе, Шотки диоде, туннельном диоде), ламповые и др. УМНОЖИТЕЛЬНЫЙ СВЧ ДИОД - полупроводниковый диод, предназнач. для умножения частоты СВЧ колебаний. Действие осн. на использовании зависимости полного электрич. сопротивления диода от мощности внеш. сигнала и выделения (с помощью электрич. фильтра) из возникающего на выходе прибора спектра частот сигнала с частотой, кратной осн. частоте подводимых колебаний. Наибольшее распространение получили У. СВЧ д. типа варикапов: к ним относятся нек-рые плоскостные диоды (с определ. распределением легирующей примеси), Шотки диоды и диоды со структурой металл - оксид - полупроводник (т. н. МОП-структуры). Для преобразования частоты сигналов мощностью от единиц до сотен Вт в диапазоне частот 0,5 - 15 ГГц обычно используют кремниевые плоскостные У. СВЧ д., на более высоких частотах - арсенид-галлиевые: в случае сигналов малой мощности (до 100 мВт) чаще всего применяют диоды Шотки и У. СВЧ д. с МОП-структурой. У. СВЧ д. используются для повышения стабильности частоты и мощности генераторов сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн, а также для генерации СВЧ колебаний в диапазоне частот, где применение др. приборов (напр., транзисторов, лавинно-пролётных диодов) затруднено или невозможно. УMOBА ВЕКТОР (по имени рус. физика Н. А. Умова; 1846 - 1915) - вектор плотности потока энергии упругих волн. По направлению У. в. совпадает с направлением переноса энергии волной. УМФОРМЕР (нем. Umformer. от umformen - преобразовывать) - электрич. машина пост. тока, имеющая на якоре 2 или более обмотки (двигательную и генераторные). Служит для преобразования пост. тока одного напряжения в пост. ток др. напряжения. Применяется для питания радиоаппаратуры. УНИВЕРСАЛ - закрытый кузов автомобиля о двумя или тремя рядами сидений, с тремя или пятью дверями (одна из них задняя), с багажным отделением, размещ. за спинкой заднего сиденья внутри пасс. помещения. Сиденья заднего, а при трёх рядах - среднего и заднего рядов могут складываться, образуя дополнит. площадку для багажа, являющуюся продолжением пола багажного отделения. У. позволяет использовать легковой автомобиль в качестве грузопассажирского. См. рис. Универсал УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - вид корабельной артиллерии, способной вести огонь по возд., мор. и наземным (береговым) целям. Используется на мн. классах кораблей. На суше У. а. применения не получила из-за сложности конструкции. У. а. - технич. комплекс, в к-рый входят арт. установки, приборы управления стрельбой и боеприпасы. Калибр арт. установок 20 - 127 мм. Универсальные арт. установки подразделяются на башенные (см. рис.), палубно-башенные и палубные. Могут быть одно-и двухорудийными (калибр 76 - 127 мм) и многоствольными (калибр менее 76 мм). В боекомплект У. а. калибра 76 - 127 мм входят осколочно-фугасные снаряды с днстанц. взрывателями для стрельбы по возд. целям, осколочно-фугасные и фугасные снаряды с ударными взрывателями для стрельбы по мор. и береговым целям. При стрельбе из арт. установок малого калибра применяются осколочно-трассирующие снаряды. К ст. Универсальная артиллерия. Компоновочная схема 120-мм башенной одноорудийной автоматической универсальной артиллерийской установки: 1 - башня (боевое отделение); 2 - механизм вертикального наведения; 3 - подбашенное отделение; 4 - механизм горизонтального наведения; 5 - труба подачи боеприпасов; 6 - барабаны с боеприпасами; 7 - механизм приведения в действие барабанов; 8 - пульт управления: A - верхняя палуба; Б - нижняя палуба УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (УДК) - единая междунар. система классификации и индексации всех печатных источников информации. УДК представлена таблицами, в к-рых в 10 осн. отделах (классах) перечислены все разделы науки, техники, литературы, искусства. Каждый класс, в свою очередь, делится на 10 подклассов, подкласс - на 10 видов и т. д. По таблицам УДК присваивается индекс любому печатному источнику и находится для него место в единой библиографич. картотеке. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭВМ - то же. что общего назначения ЭВМ. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ - предназначается для таких произ-в, технология, процессы и характер оборудования к-рых не предъявляют специфич. требований к объёмно-планировочным и конструктивным решениям зданий. У. п. з. могут использоваться в разл. видах произ-в мн. отраслей пром-сти. УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНАЯ МЕБЕЛЬ - предметы меблировки производств. или жилых помещений, собираемые из специально изготовленных отд. деталей (щитов, стенок, стоек и пр.), как правило, на месте размещения мебели. Осн. преимущества её - взаимозаменяемость деталей, возможность выбора размеров и конфигурации с учётом параметров помещения, возможность разнообразной компоновки и перекомпоновки в зависимости от характера утилитарных и эстетич. требований. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (УСП) - станочные приспособления, созданные из стандартных элементов, к-рые можно собирать перед сборкой изделий и разбирать после её завершения. УСП позволяют значительно ускорить и удешевить подготовку произ-ва на маш.-строит. пр-тиях. См. рис. Универсальное сборное приспособление УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТЕ астрономии и геодезии - переносный инструмент, в к-ром зрит, труба может вращаться вокруг вертик. и горизонтальной осей: 2 точных разделённых круга служат для отсчёта углов в горизонт. (азимуты) и вертик. (высоты) плоскостях (см. рис.). Применяется для определения геогр. широты, поправки часов и т. д. Универсальный инструмент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ -однофазный коллекторный двигатель последоват. возбуждения (см. Коллекторная машина), работающий как на перем., так и на пост. токе. В обоих случаях имеет примерно одинаковые рабочие хар-ки. Большой диапазон значений угловой скорости, возможность её плавного регулирования, универсальность питания определили широкое применение У. э. в бытовой технике, электроинструменте, мед. технике, технике связи и т. д. Мощность - от неск. Вт до неск. сотен Вт. УНИПОЛЯРНАЯ ИНДУКЦИЯ (от лат. unus - один и греч. polos - полюс) - явление возникновения электродвижущей силы в намагниченном теле при его движении непараллельно оси намагничивания. У. и. - релятивистский эффект, в к-ром отчётливо проявляется относит. характер деления электромагнитного поля на электрич. и магнитное. У. и. в проводящих телах можно объяснить в рамках классич. электродинамики действием на носители тока (напр., электроны проводимости в металле) Лоренца силы. У. и. лежит в основе работы униполярной машины. УНИПОЛЯРНАЯ МАШИНА - бесколлекторная электрич. машина пост. тока, в к-рой направление наведённой в проводниках якоря эдс остаётся неизменным относительно этих проводников при вращении якоря, что позволяет получить пост. ток без коммутации. Используется в осн. в качестве генераторов низкого напряжения (1 - 10 В) и большой силы тока (до 100 кА). Применяется в электрохимии, при электросварке, в ускорителях заряж. частиц, для питания электромагнитов, в установках электроискровой обработки металлов, как источник питания жидкометаллич. кондукционных насосов пост. тока. УНИФИКАЦИЯ (от лат. unus - один и facio - делаю) - относит. сокращение разнообразия элементов по сравнению с разнообразием систем, в к-рых они применяются. Элементами У. могут быть предмет, процесс, а также их признаки (значения параметров или описания качеств. признаков) либо совокупность этих признаков, рассматриваемых при решении задачи как неделимое целое. См. также Типизация. У. конструктивная - приведение конструктивных решений машин, приборов, бытовых изделий, а также их частей, узлов и деталей, выполняющих особые конструктивные ф-ции, к технически обоснованному минимуму типов. В процессе У. соблюдается принцип конструктивной преемственности: в новых изделиях максимально используют стандартизованные узлы и детали, уже применявшиеся в др. конструкциях, с возможно большим числом одинаковых базовых и присоединит, размеров, обеспечивающие взаимозаменяемость и многократное применение уже проверенных конструкций. У. позволяет на основе общих конструктивных решений проводить принцип агрегатирования. У. размеров - приведение размеров деталей, узлов и изделий, выполняющих отд. функции, к нек-рому минимуму типоразмеров. Благодаря У. достигается, как правило, сокращение расхода материалов и увеличение выпуска продукции, что необходимо, напр., в массовом произ-ве и стр-ве. У. размеров и конструктивная У., к-рые тесно взаимосвязаны, - один из методов стандартизации. УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ - изделия, входящие в конструкцию машин и приборов, имеющие унифициров. крепёжные и присоединит, размеры и изготовляемые, как правило, смежными предприятиями-поставщиками. УНЦИЯ (лат. uncia) - 1) брит. ед. объёма и вместимости. 1 У. (США) = 29.573 5 см3. 1 У. (Великобритания) = 28,413 см3. 2) Брит. ед. массы. 1 У. = 28,349 5 г. 3) Брит, аптекарская и тройская (мера массы благородных металлов) ед. массы. 1 У. = 31,103 5 г. 4) Старая рус. аптекарская ед. массы. 1 У.= 29,86 г. УПЛОТНЕНИЕ - устройство (б. ч. резин. и резинометаллич.), предотвращающее или уменьшающее утечку жидкостей, паров или газов через зазоры между деталями, а также защищающее детали от проникновения грязи и пыли. Различают У. подвижного контакта, обеспечивающие герметичность между подвижными и неподвижными деталями (сальники, манжеты и т. д.), неподвижного контакта (различные прокладки, шнуры, пластины и т. д.), бесконтактные (напр., лабиринтное уплотнение). См. рис. Конструкции радиальных уплотнений вращающихся валов: а и б - контактные с манжетами (из кожи, маслостойкой резины); в и г - лабиринтные; д - комбинированное; е - с разрезными металлическими кольцами; ж - с отражательнымн кольцами; 1 - браслетная пружина; 2 - уплотнители (манжеты); 3 - металлический корпус УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ - эффективный способ повышения прочности и понижения водонепроницаемости нескальных грунтов. Различают поверхностное и глубинное У. г. При поверхностном У. г. используют катки разл. типов, трамбовки, виброплиты. Глубинное У. г. в зависимости от вида грунта может осуществляться с помощью свай, глубинного вибрирования (погружения вибратора), взрывов и др. способами. УПЛОТНЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ - метод построения системы связи, обеспечивающий одноврем. в независимую передачу сообщений от многих отправителей к такому же числу получателей. В таких системах многоканальной связи общая линия связи "уплотняется" десятками - десятками тысяч индивидуальных каналов, по каждому из к-рых происходит обмен информацией единств. пары абонентов. Распространены частотное У. л. с., когда каждому каналу отводится определённая область частот в общей широкой полосе пропускания линии связи, и временное У. л. с., когда каналы связи посредством коммутаторов включаются поочерёдно в линию связи. К ст. Уплотнение линии связи. Схема системы многоканальной передачи сообщений: ИС-1, ИС-2,... - источники информации; at(t). a2(t), ... - сообщения, посылаемые соответствующими (индексам) источниками информации; M1, M2, ... - индивидуальные передатчики (модуляторы); S1 (t), s2 (t),... - канальные сигналы, полученные преобразованием соответствующий (индексам) модуляторами сообщений a1(t), a2(t),...; СУ - устройство, суммирующее канальные сигналы; s(t) - групповой сигнал, образованный суммированием канальных сигналов; М - групповой передатчик, преобразующий групповой сигнал s(t) в линейный sЛ(t); П - групповой приёмник, преобразующий линейный сигнал sЛ(t) в групповой s(t); П1, П2, ... - канальные (индивидуальные) приёмники, выделяющие из группового сигнала ы(t) соответственно (индексам) канальные сигналы s1(t) s2(t), ..., преобразуемые затем в соответствующие (индексам) сообщения a1(t), a2(t), ...; ПС-1, ПС-2. ... - получатели сообщений УПЛОТНЕННЫЙ МОНТАЖ - монтаж узлов и блоков электронной аппаратуры из обычных дискретных элементов с высокой плотностью их размещения. У. м. блоков на печатных платах связан с использованием миниатюрных элементов и требует интенсивного отвода теплоты. Применяется в устройствах с малыми размерами и небольшой массой (бортовая аппаратура ИСЗ. межпланетных станций и т. д.). УПОРЯДОЧЕНИЕ В СПЛАВАХ - процесс образования ближнего и дальнего порядка в расположении атомов разного сорта по узлам кристаллич. решётки твёрдого раствора. Переход беспорядок - дальний порядок является фазовым превращением, а твёрдый р-р с дальним порядком - упорядоченной фазой. УПРАВЛЕНИЕ в технике - целенаправленное изменение состояния или параметров машины, системы, процесса в соответствии с требуемым алгоритмом функционирования (АФ). Такое изменение состояния технич. объекта достигается в результате воздействий, оказываемых на объект либо непосредственно человеком (ручное У.), либо автоматич. управляющим устройством по программе, составленной на основе АФ (автоматическое, автоматизированное У.). Освобождение человека от выполнения управленч. операций и полная или частичная передача ф-ций У. автоматам составляют сущность автоматизации производства. На раннем этапе автоматизации У. технич. объектом сводилось лишь к поддержанию постоянства его параметров (см. Регулирование автоматическое). Позднее ф-ции У. расширились и соответственно появились системы программного управления, следящие системы, системы экстремального регулирования, оптимального управления, самоприспосабливающиеся системы. В основе любого У. лежат процессы передачи и преобразования информации. С усложнением объектов У. и соответственно АФ возникла необходимость переработки больших объёмов информации за ог-ранич. промежутки времени и всё чаще функции управляющего устройства стали выполнять ЭВМ - управляющие машины. Использование ЭВМ позволяет существенно повысить качество и точность У. сложными объектами, создавать автоматич. и ав-томатизир. системы У. не только технологич. процессами, но и пром. предприятиями в целом, отраслями нар. х-ва, энергетич. системами, транса, средствами, науч. экспериментами и т. д. Изучение и обобщение закономерностей У. в живой природе, технике и обществе привело к формированию науки об У. - кибернетики; в технике раньше, чем в др. областях, сформировалась общая управления автоматического теория - основа кибернетики технической. УПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРОМ ТЯГИ в авиации-сое той т в использовании силовой установки ЛА (помимо её обычного назначения) для непосредств. создания осн. или дополнит. подъёмной, управляющей или тормозящей силы посредством отклонения направления тяги. Самолёты вертик. (короткого) взлёта и посадки могут, напр., оборудоваться подъёмно-маршевыми двигателями, у к-рых направление тяги изменяется от вертик. до горизонтального, а мн. пасс. самолёты используют реверсирование тяги на пробеге при посадке. На манёвр, самолётах У. в. т. (отклонение, реверсирование) может использоваться для управления и торможения в полёте наряду с аэродинамич. средствами. УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (УВД) - комплекс мероприятий по контролю и управлению движением ЛА в воз д. пространстве в целях обеспечения безопасности и регулярности полётов. УВД в р-не аэродромов и на возд. трассах осуществляется сетью наземных диспетчерских пунктов на основе двухсторонней радиосвязи с экипажами ЛА и радиолокац. наблюдения за возд. пространством. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ в космонавтике. Движение РН и КА можно разделить на 2 класса: 1) при отсутствии больших внеш. сил и моментов с выключ. двигателями; 2) при работающих двигателях, при наличии больших внеш. сил и моментов или того и др. одновременно. Движение 1-го класса характерно для большей части времени полёта, движение 2-го класса связано со стартом и выведением объекта на орбиту, его посадкой, кратко-врем. режимами включения двигателей для изменения траектории полёта. Гл. особенность движения 1-го класса - независимость движения центра масс (ц. м.) и угловых поворотов вокруг ц. м. Когда угловое положение КА относительно внеш. ориентиров (Солнце, звёзды и др.) сохраняется неизменным или изменяется по к.-л. закону, этот вид управления угловым положением КА (и соответственно сам процесс) наз. ориентацией и осуществляется системой ориентации. Движение 2-го класса также требует управления угловым положением объекта, т. к. от этого зависит направление силы тяги двигателя или аэродинамич. сил (при полёте в атмосфере), т. е. сил, определяющих траекторию движения ц. м. При поворотах вокруг ц. м. изменяется движение самого ц. м., т. е. траектория полёта. В этом случае задачей У. д. является поддержание требуемого углового положения объекта (парирование внеш. возмущающих воздействий); этот вид У. д. наз. стабилизацией. В общем случае при управлении полётом наряду со стабилизацией производится и прямое регулирование движения объекта путём изменения тяги двигателя таким образом, чтобы как сама траектория движения, так и моменты прохождения объектом характерных точек траектории совпадали с расчётными. Траектория движения объекта может быть определена наземными измерениями с помощью радиотехнич. аппаратуры (неавтономная система навигации) и аппаратурой, расположенной на борту объекта (автономная система навигации). У. д. может быть как автоматич., так и ручным (с участием космонавта). Для У. д. КА, функционирующих в космосе, имеется наземный автоматизир. комплекс управления (НАКУ) - базовый, универс. для всех КА, комплекс стационарных и подвижных систем и средств обмена командно-программной, телеметрич. и траекторией информацией с КА, средств связи и автоматизир. сбора и обработки информации с необходимым матем. обеспечением. Средства НАКУ размещаются на командно-измерит. пунктах, рассредо-точ. по земному шару (см. рис), центральном командном пункте, центральных пунктах управления разл. типами КА и в Центре управления полётом (ЦУП). К ст. Управление движением в космонавтике. Плавучие командно-измерительные пункты - суда космической службы Академии наук СССР -"Космонавт Владимир Комаров" (а) и "Академик Сергей Королев" (б). Сферические оболочки защищают антенны от воздействия внешней среды УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ (УПС) - разл. меры, направл. на предотвращение накопления и отрыва пограничного слоя в диффузорах, на аэродинамич. поверхностях и т. п. В пассивных системах УПС используется энергия самого потока (см., напр., Щелевое крыло), а в активных - внеш. источники энергии. Активные системы УПС применяются, напр., для уменьшения аэродинамич. сопротивления путём отсоса пограничного слоя с поверхности ЛА через мельчайшие отверстия и щели в обшивке или для увеличения аэродинамич. подъёмной силы крыла за счёт сдува пограничного слоя (чаще всего на закрылках и носке крыла) высокоскоростной струёй воздуха, отбираемого от компрессора двигателя ЛА, УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕОРИЯ - раздел кибернетики технической, изучающий принципы построения систем автоматич. у правления (САУ) и закономерности протекающих в них процессов. Простейшая и наиболее распространённая частная задача управления - поддержание постоянства или изменение во времени по заданному закону параметров объекта управления (регулирование). Более сложные задачи ставятся в раэл. самоприспосабливающихся системах, где решаются вопросы самонастройки, самоорганизации или самообучения, У. а. т. абстрагируется от природы и конструктивных особенностей составных частей САУ: вместо реальных объектов рассматриваются их адекватные математич. модели. У. а. т. исследует две осн. проблемы: анализ и синтез САУ. В задачу анализа входит выяснение работоспособности и точности САУ и характерных особенностей протекающих в них процессов. Необходимым условием работоспособности САУ является её устойчивость, к-рая обеспечивается разл. способами (напр., введением обратной связи). Точность САУ - точность исполнения цели управления; оценивается показателями, в совокупности составляющими качество САУ. Важнейшими показателями качества являются статич. и динамич. погрешности и время регулирования. Задача синтеза - построение САУ, к-рая выполняла бы заданную цель при требуемом качестве. Особое место в У. а. т. занимают методы синтеза инвариантных и автономных САУ. Все большее значение в исследовании САУ и их конструировании приобретают методы аналогового и цифрового моделирования с использованием ЭВМ. УПРАВЛЕНИЯ УРОВНИ - совокупность элементов управления сложной системой, сгруппированных и выделенных в соответствии с иерархическим принципом. В сложных системах управления каждая подсистема (подразделение) представляет собой определённый У. у. и решает задачи только своего уровня. Элементы разных У. у. взаимосвязаны и имеют чёткое подчинение: исходная информация для принятия решения и выработки управляющих воздействий передаётся снизу вверх, а управляющая информация (воздействия) - сверху вниз. Напр., в автоматизир. системах управления технологич. процессами (АСУТП) автоматич. регуляторы и измерительные преобразователи (датчики) составляют низший У. у., а человек-оператор и управляющая вычислительная машина - высший У. у. УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВО - 1) У. у. в вычислительных: машинах - устройство, обеспечивающее координацию действий всех др. устройств ЭВМ в соответствии с программой решаемой задачи. У. у. ЭВМ входит в состав центрального процессора и непосредственно связано с арифметич. и запоминающим устройствами и с устройствами ввода - вывода информации (обычно через интерфейс). Содержит регистры адреса и команд, счётчик команд, дешифратор операций и др. блоки, обеспечивающие хранение и расшифровку кодов команд, формирование и передачу на др. устройства последовательности управляющих сигналов, необходимых для реализации вычислит. процесса. 2) У. у. в автоматике - устройство (или совокупность устройств) системы автоматич. управления (регулирования), к-рое посредством управляющих сигналов (воздействий), вырабатываемых в соответствии с заданной целью управления или установленным законом регулирования, действует на управляемый объект, обеспечивая требуемый режим его функционирования. УПРАВЛЯЕМАЯ БОЕВАЯ РАКЕТА - беспилотный ЛА с реактивным двигателем, оборудованный спец. аппаратурой, позволяющей управлять его полётом на всей или части траектории; предназначен для доставки боевого заряда к цели. Система управления обеспечивает динамич. стабилизацию У. б. р. на траектории и её наведение на цель. Ракета управляется с помощью возд. рулей, интерцепторов, элевонов, элеронов или с помощью газоструйных рулей, поворотных камер, сопел, дефлекторов. В зависимости от места пуска и нахождения цели У. б. р. подразделяются на классы: "земля - земля", "земля - воздух", "воздух - земля" и "воздух - воздух" ("земля - корабль", "воздух - корабль", "корабль - земля", "корабль - воздух", "корабль - корабль"). По характеру решаемых задач У. б. р. делят на тактич., оперативно-тактич., стратегические; зенитные, противотанковые, противолодочные, противорадиолокационные и т. д. В зависимости от аэродинамич. схемы, типа применяемых двигателей и траектории полёта У. б. р. принято подразделять на баллистические ракеты и крылатые ракеты. См. Ракетное оружие. УПРАВЛЯЕМОСТЬ с у д н а - способность судна двигаться по заданному курсу и быстро реагировать на изменение положения органа управления (руля) в соответствии с выбранной судоводителем траекторией движения. УПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - ЭВМ, используемая в качестве звена в автоматич. или автоматизир. системах управления технич. объектами (процессами, машинами, устройствами, системами). У. в. м. обрабатывает данные, поступающие в процессе управления, и либо выдаёт информацию для человека-оператора, либо воздействует (посредством управляющих сигналов) на исполнит. органы объекта. По назначению У. в. м. подразделяются на пром., трансп., аэрокосмич. и др. Наиболее распространены в пром-сти (управление технологич. процессами), в энергетике (управление энергоблоками, распределит. устройствами), в науч. исследованиях (управление сложными установками, измерит. комплексами, процессами). Для У. в. м. характерны: высокая надёжность работы; наличие устройств связи с объектом, рассчитанных на автоматич. приём и выдачу информации; большая ёмкость запоминающих устройств; достаточное для реализации алгоритмов управления быстродействие; как правило, огранич, разрядность. В качестве У. в. м. используются обычно общего назначения ЭВМ. УПРОЧНЕНИЕ - повышение прочности изделий. Для У. металлов применяют термич., химико-термич., термомеханич. и механич. методы. К термич. и химико-термич. методам относятся, напр., закалка, азотирование, цементация, цианирование. Для У. стали и кек-рых др. сплавов используется термомеханическая обработка. Механич. метод - поверхностное У. при дробеструйной обработке или обкатке, в результате к-рых поверхности получают наклёп. Для У. деталей применяют наплавку. У. пластмасс достигается введением в них наполнителей или ориентированием материала вдоль к.-л. оси (обычно растяжением). УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - см. в ст. Деформация. УПРУГАЯ ЛИНИЯ в с о п р о тивлении мат е р и а л о в - условное назв. кривой, форму к-рой принимает ось стержня (балки) при изгибе. УПРУГИЕ ВОЛНЫ - механич. возмущения (деформации), распространяющиеся в среде, к-рая обладает упругостью. Жидкости и газы обладают объёмной упругостью и не обладают упругостью формы. В них могут образовываться только продольные волны разрежения - сжатия, в к-рых частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны. В неогранич. однородной и изотропной твёрдой среде могут распространяться как продольные, так ипоперечные У. в., при к-рых среда испытывает деформацию сдвига, а частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны. Особый случай У. в. - поверхностные волны. УПРУГИЙ РЕЖИМ - режим эксплуатации залежей, при к-ром источником пластовой энергии, обусловливающей приток нефти и газа к забоям скважин, является энергия сжатых горных пород, пластовых флюидов газовой и нефт. залежи, а также окружающей их водоносной зоны. УПРУГО-ВОДОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ - режим эксплуатации залежей, при к-ром источником пластовой энергии, обусловливающей приток нефти и газа к забоям скважин, является одновременно энергия напора краевых или нагнетаемых в залежь вод и энергия сжатых горных пород и пластовых флюидов, включая водоносную зону пластов, окружающую газовую и нефт. залежи. УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ - условное назв. деформируемого основания сооружения. Термином "У. о." пользуются гл. обр. при решении задач по расчёту гибких фундаментов (фундаментных балок и плит) на грунтовых основаниях. УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ч а с т и ц - процесс столкновения частиц, в результате к-рого меняются только их импульсы, а внутр. состояния остаются неизменными. УПРУГОСТИ ТЕОРИЯ - раздел механики сплошных сред, рассматривающий деформацию упругих тел под действием внеш. сил, изменения темп-ры и др. причин. У. т. - науч. основа для расчётов на прочность и устойчивость частей машин и сооружений. Методы У. т. используются в сейсмологии (по результатам изучения распространения упругих волн в земной коре вычисляют координаты очагов землетрясений), в стр-ве - для вычисления напряжений и деформаций в инж. сооружениях (туннели, оболочки, плотины и др.), в машиностроении - для определения напряжений в лопатках турбин, в элементах шарикоподшипников, и т. д. УПРУГОСТЬ - св-во тела восстанавливать свою форму и объём (твёрдые тела) либо только объём (жидкие и газообразные тела) после прекращения действия внеш. сил или др. причин (напр., нагревания), вызвавших деформацию тела. Тело, обладающее этим св-вом, наз. упругим. Жидкое тело обладает упругостью формы только по отношению к перем. внеш. воздействиям достаточно высокой частоты. В области упругих деформаций тел справедлив Гика закон. УПРУГОСТЬ НАСЫЩЕННОГО ПАРА - нерекомендуемый термин, заменяемый термином "давление насыщенного пара". УРАВНЕНИЕ - матем. запись задачи о разыскании значений аргументов, при к-рых значения двух данных функций равны. Аргументы, от к-рых зависят эти ф-ции, наз. неизвестными, а значения неизвестных, при к-рых значения ф-ций равны, - решениями (корнями) У. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ - урние. связывающее давление р, объём V и термодинамич. темп-ру Т физически однородного тела (см. Термодинамическая система), находящегося в состоянии равновесия термодинамического: F(p, V, Т) = О, откуда Р = (p(V, Г). Это ур-ние часто наз. термически м У. с. в отличие от т. н. калорического У. с., выражающего внутреннюю энергию тела U как ф-цию его объёма V и термодинамич. темп-ры Т (либо V и давления р или р и Т): U - f(V, Т). У. с. - необходимое дополнение к законам термодинамики, позволяющее применять их к конкретным в-вам. У..с. нельзя получить методами термодинамики, их определяют либо экспериментальным путём, либо выводят (для простейших объектов) методами статистической физики. Для идеального газа У. с. является Клапейрона уравнение, простейшим У. с. для реального газа - Ван-дер-Ваальса уравнение. УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - запись хим. реакций посредством хим. ф-л исходных и полученных в-в и матем. знаков. Ф-лы исходных в-в пишут в левой части У. х., а полученных - в правой, напр.: 2H2 + О2 = 2Н2О. В соответствии с законом сохранения массы в-ва при хим. реакциях число атомов каждого элемента в левой и правой частях одинаково. С помощью У. х. можно производить разнообразные расчёты (напр., определять кол-ва исходных реагентов, необходимые для получения заданного кол-ва продукта). УРАВНИВАЮЩИЕ ИМПУЛЬСЫ в телевидении - импульсы с двойной строчной частотой, подаваемые непосредственно перед кадровыми синхроимпульсами и после них (см. Телевизионный сигнал полный). При отсутствии уравнивающих импульсов в случае чересстрочной развёртки возможно её нарушение, проявляющееся в сближении или наложении чётных и нечётных строк (слипание строк). УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР - резервуар со свободной поверхностью воды, служащий для уменьшения давления, возникающего вследствие гидравлич. удара, в напорных водоводах ГЭС при неустановившемся движении воды. У. р. располагается на подводящей (иногда также и на отводящей) деривации (рис. 1). По условиям работы различают нес к. осн. типов У. р. (рис, 2). Рис. 1. К ст. Уравнительный резервуар. Схема размещения двух уравнительных резервуаров в напорной системе ГЭС (на подводящей и отводящей деривации): 1 - водоприёмное сооружение; 2 - уровень воды в водохранилище; 3 - деривационный напорный водовод; 4 - верхний уравнительный резервуар; 5 - станционный водовод; 6 - здание ГЭС; 7 - нижний уравнительный резервуар; 8 - напорный отводящий туннель; 9 - уровень воды в реке Рис. 2. К ст. Уравнительный резервyap. Типы уравнительных резервуаров: а - постоянного сечения (цилиндрический); б - с гидравлическим сопротивлением; в - камерный; г - дифференциальный; 1 - дополнительное гидравлическое сопротивление; 2 - верхняя камера; 3 - нижняя камера; 4 - водослив; 5 - внешний резервуар; 6 - внутренний резервуар. "УРАЛ" - назв. грузовых автомобилей, выпускаемых Уральским автомоб. з-дом с 1944. В 1986 выпускались 3-осные полноприводные грузовые автомобили (полная масса 13,5 - 14,9 т, грузоподъёмность 5 - 7 т, мощность двигателей 132 - 154 кВт). См. рис. Грузовой автомобиль "Урал-4320" УРАН (лат. Uranium) - хим. элемент из семейства актиноидов; символ U, ат. н. 92, ат. м. 238,0289. Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 238U (период полураспада 4,51*109 лет). Назв. от планеты Уран. Серо-стальной металл, плотн. 19 120 кг/м3; (пл 1134 °С. Химически активен (порошкообразный У. самовозгорается на воздухе). Природный У. состоит из смеси трёх изотопов: 238U (99,274%), 235U (0,72%) и 234U (0,006%). Образует многочисл. минералы, входит в состав минералов др. редких металлов. Гл. рудные минералы - уранинит, урановые черни, урановые слюдки. Обогащённые концентраты выщелачивают серной к-той или р-рами карбонатов, из очищенных р-ров выделяют оксиды У., к-рые превращают в гексафторид (для разделения изотопов). У. - ядерное топливо; изотоп 235U делится под действием медленных (тепловых) нейтронов, изотоп 235U - быстрых нейтронов. В реакции деления может участвовать изотоп 233U, получаемый искусственно. У., обогащённый изотопом 235U, используется в ядерных реакторах и ядерном оружии, изотоп 235U - для получения плутония 239Pu облучением нейтронами. УРАНА ДИОКСИД UO2 - чёрные или тёмно-коричневые кристаллы, tпл 2850 °С. В природе - минерал уранинит. Получают восстановлением и гидролизом гексафторида урана. В спечённом виде используют для произ-ва керамич. тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. У. д., обогащённый 235U, - ядерное топливо. УРАНИНИТ - минерал, безводный оксид урана с приблизит, формулой Us4+2U6+О7. Примесь тория. Цвет чёрный, иногда с зеленоватым или фиолетовым оттенком. Тв. по минералогич. шкале - 5 - 6; плотн. 6500 - 10 500 кг/м3. Радиоактивен. Разновидности: урановая чернь (порошковатые и сажистые агрегаты), урановая смолка или настуран (почковидные агрегаты со смолистым блеском в изломе). Гл. рудный минерал урана, радия и тория. УРАНОВЫЕ СЛЮДКИ - группа минералов, водные фосфаты, арсенаты, ванадаты уранила (UO2)2+, щёлочноземельных и щелочных металлов, меди, железа, свинца (карнотит, отенит, торбернит, тюямуннт, цейнерити др.). Для У. с. характерно слюдоподобное сложение, яркие жёлто-зелёные тона окраски. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; сильно радиоактивны. У. с. образуются преим. за счёт окисления первичных урановых (настурановых) руд и благодаря своим ярким расцветкам служат поисковым признаком на уран. В больших скоплениях и сами У. с. могут являться рудами урана. УРАНОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе урана с добавками молибдена, циркония, алюминия, ниобия, хрома, железа, кремния. У. с. отличаются от чистого урана повыш. прочностью, сопротивлением коррозии, размерной стабильностью в условиях работы ядерных реакторов, где У. с. используются для изготовления сердечников тепловыделяющих элементов. УРЕТАНОВЫЕ КАУЧУКИ - см. в ст. Уретановые эластомеры. УРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ, полиуретановые эластомеры, - продукты взаимодействия ди- или полинзоцианатов с соединениями, содержащими не менее двух активных атомов водорода, напр. толуилендиизоцианата с диэтиленгликольадипинатом. Различают У. э.: 1) литьевые, синтез к-рых происходит одновременно с формованием композиции и вулканизацией изделия; 2) вальцуемые (уретановые каучуки), перерабатываемые по обычной технологии резин. произ-ва; 3) термоэластопласты, к-рые перерабатывают по технологии произ-ва изделий из термопластичных полимеров. Плотн. У. э. 930 - 1260 кг/м3 (микропористых - 400 - 800 кг/м3). Превосходят все известные эластомеры по износостойкости; масло-, атмосфере- и радиационностойки, газонепроницаемы; прочность при растяжении 20 - 60 МПа. относит. удлинение 400 - 800% (наполнитель - технич. углерод). Из У. э. изготовляют каблуки и подошву для обуви, массивные шины, детали горно-обогатит. оборудования, уплотнит, детали, костюмы для защиты от действия радиации и т. д. УРЕТАНЫ (франц. urethane, от новолат. urea - мочевина и ether - эфир), карбаматы, - эфиры карбаминовой к-ты общей ф-лы R'R"NC(O)OR, где R, R', R" - органич. радикалы, напр. СН3-, C2H5-; бесцветные кристаллич. в-ва. С аммиаком образуют мочевину. Применяются в синтезе полиуретанов, лекарств, средств, как гербициды, экстрагенты и т. д. УРОВЕНЬ - прибор для проверки горизонтальности линий и поверхностей и для измерений малых углов наклона. Осн. часть У. - стек. ампула, заполненная спиртом или эфиром, за исключением небольшого объёма (пузырька). При горизонтальном положении У. пузырёк находится посредине ампулы. У. - важная деталь астрономич., геодезич. и др. инструментов; применяется в строит. деле, машиностроении. См. рис. Брусковый уровень Микрометрический уровень Рамный уровень: 1 - продольная ампула; 2 - поперечная ампула УРОВНЕМЕР - прибор для измерений уровня жидкости в резервуарах. Существуют линейные У. (измерение рейкой с отметками), поплавковые, гидростатич. (по принципу манометров), электрич. (замыкание контактов), фотоэлектрич. (прерывание пучка света, падающего на фотоэлемент), радиоизотопные и др. У. используются в теплотехнике, гидротехнике и т. д. УРОВНИ ЭНЕРГИИ - значения, к-рые может принимать энергия квантовой системы (атома, молекулы и др.); совокупность У. э. образует энергетич. спектр системы - непрерывный, дискретный или смешанный. УРОВНЯ ДАТЧИК - измерительный преобразователь изменения уровня жидкости или сыпучих материалов обычно в электрич. или пневматич. сигнал. Чаще всего У. д. строится на основе поплавка, а перемещение поплавка, обусловл. изменением уровня жидкости в резервуаре, преобразуется в выходной сигнал. Применяются также У. д., действие к-рых осн. на использовании зависимости к.-л. параметра колебат. процесса от уровня контролируемой среды (УЗ, ёмкостные, радиоизотопные датчики и др.). См. рис. К ст. Уровня датчик. Схема устройства датчика уровня с поплавком переменного погружения и дифференциально-трансформаторной дистанционное передачей: 1 - поплавок; 2 - пружина; 3 - цилиндр, в котором перемещается плунжер дифференциально-трансформаторного датчика; 4 - вторичный измерительный прибор К ст. Уровня датчик. Схема устройства датчика уровня с поплавком постоянного погружения: 1 - поплавок; 2 - уравновешивающий груз; 3 - блок; 4 - реостатный датчик; 5 - усилитель; 6 - вторичный измерительный прибор УРОТРОПИН - то же, что гексаметилентетра-мин. УСАДКА при кристаллизации - уменьшение объема металла или сплава при переходе из жидкого состояния в твёрдое. Является причиной образования усадочных раковин и усадочной пористости в слитках и отливках. УСАДКА ТКАНИ - уменьшение размеров текст. тканей после снятия с ткацкого станка и при намокании в процессах отделки и стирки. У. т. зависит от строения ткани; определяется как отношение разности между начальным и конечным размерами изделия к начальному размеру в % . норм. усадкой после стирки считают: для хл.-бум. тканей 3 - 4%, для штапельных 5 - 6%, для шерстяных 1,5 - 2%. Для получения малоусадочных изделий применяют спец. виды отделки текстильных материалов. УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ - мелкие, неправильной формы пустоты в отливке, образовавшиеся в результате усадки металла при кристаллизации. Пустоты рассеяны по всему сечению отливки (слитка) или сосредоточены в к.-л. её части (центральной или той, в к-рой жидкий металл застывает в последнюю очередь). УСАДОЧНАЯ РАКОВИНА - см. Раковины в м е- УСИЛЁНИЕ КОНСТРУКЦИЙ зданий и сооружений - повышение несущей способности существующих зданий и сооружений или их отд. частей. Применяется, напр., для сохранения зданий, имеющих историч. или архит. ценность. У. к. производят, как правило, путём увеличения сечения элементов либо изменением расчётной схемы работы конструкции. УСИЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ - увеличение оптич. плотности и контрастности, как правило, чёрно-белого изображения. Химическое усиление проводится в два этапа: 1) окисление серебра, из к-рого состоит изображение, в соединение, нерастворимое в воде, 2) осаждение на него металла, к.-л. соединения или окрашивание изображения, отчего его плотность при копировании увеличивается. Хромогенное усиление состоит в повторном окрашивающем проявлении после перевода восстановленного серебра в соединения с галогенами (в галогениды). Хорошие результаты даёт повторная съёмка предварительно отбелённого слабого изображения на тёмном фоне, использующая рассеяние света в эмульсии. У. ф. может выполняться также повторной печатью изображения с увеличением контраста по сравнению с оригин. негативом (контратипирование). У. ф. на цветных материалах сложно и практически не применяется. УСИЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ - см. в ст. Передачи коэффициент. УСИЛИТЕЛЬ в технике - устройство, повышающее значение нек-рой величины за счёт энергии постороннего источника. Различают У. электрич. напряжения, силы электрич. тока, давления и т. д. По типу используемой внеш. энергии У. могут быть электрич., магнитными, гидравлич., пневматич. и пр. У. широко используют в радиотехнике, проводной связи, измерит. технике, автоматике, телемеханике, в приводах рабочих машин и т. д. См. Электрических сигналов усилитель, Электромашинный усилитель. Гидравлический усилитель. УСКОРЕНИЕ - векторная величина а, характеризующая быстроту изменения с течением времени вектора v скорости точки. У. точки равно пределу отношения приращения Дельта v вектора скорости точки к промежутку времени Дельта t, в течение к-рого это приращение произошло при неогранич. уменьшении Дельта t:a = limДельта->0(Дельта v/Дельта t) = dv/dt. Согласно второму закону Ньютона У. материальной точки пропорционально действующей на неё результирующей силе и совпадает с этой силой по направлению. У. можно разложить на 2 составляющие, направленные соответственно по касательной к траектории точки (см. Тангенциальное ускорение) и по гл. нормали (см. Нормальное ускорение). Единица У. (в СИ) - м/с2. УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ (нерекомендуемый термин - "ускорение силы т я ж е с т и") - ускорение, сообщаемое свободной материальной точке силой тяжести. Такое ускорение имело бы любое тело при падении на Землю с небольшой высоты в безвозд. пространстве. У. с. п., подобно силе тяжести, зависит от геогр. широты места и высоты его над уровнем моря. На широте Москвы на уровне моря У. с. п. g = 9,8156 м/с2; стандартное (нормальное) У. с. п. gст = 9,806 65 м/с2. УСКОРЕННАЯ КИНОСЪЁМКА - киносъёмка с частотой кадров до 300 в 1 с. Применяется, напр., для изучения движений спортсмена. УСКОРИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ - установки для получения направл. пучков электронов, протонов, альфа-частиц или ионов с энергией от сотен кэВ до сотен ГэВ. В У. з. ч. ускоряемые заряж. частицы увеличивают свою энергию, двигаясь в электрич. поле (статич., индуктированном или перем. ВЧ). В зависимости от формы траекторий частиц в процессе ускорения различают линейные ускорители, в к-рых траектория частицы близка к прямой линии, и циклические ускорители (см. Бетатрон, Синхротрон, Синхрофазотрон,Фазотрон, Циклотрон), в к-рых частица многократно проходит через ускоряющее устройство, двигаясь под действием поперечного магнитного поля по траектории, близкой к окружности или к раскручивающейся спирали. У. з. ч. используют в ядерной физике и физике высоких энергий, а также в пром-сти (дефектоскопия, получение изотопов, ускорение хим. процессов, стерилизация пищ. продуктов и т. п.) и медицине. УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО - понятие, применяемое для сопоставления разл. видов органич. топлива и его суммарного учёта. В качестве ед. У. т. в СССР принимается 1 кг топлива, имеющего низшую теплоту сгорания 29,3 МДж. Соотношение между У. т. а натур. топливом выражается ф-лойз где By - масса эквивалентного кол-ва У. т., кг; Вн - масса натур. топлива, кг (твёрдое и жидкое топливо) или м* (газообразное); OS - низшая теплота сгорания данного натур. топлива, МДж/кг или МДж/м2; Э = QРН/29,3 - калорийный эквивалент. Значение Э. принимают: для нефти 1,4; природного газа 1,2; кокса 0,93; торфа 0,4. УСПОКОИТЕЛЬ - часть измерит. механизма, обеспечивающая затухание колебаний, возникающих при переходе подвижной части механизма из одного положения равновесия в др. УСПОКОИТЕЛЬ КАЧКИ - устройство для умерения бортовой качки судна на волнении. Действие У. к. осн. на создании сил, препятствующих крену судна при качке. Различают пассивные и активные (управляемые) У. к. К числу пассивных У. к. относят скуловые кили и цистерны, соединяющиеся непосредственно с забортным пространством или друг с другом. Активные У. к, - цистерны, снабжённые регулирующими клапанами на соединит. каналах или насосами для перекачивания воды; автоматически перекладывающиеся на ходу выдвижные горизонтальные рули; гироскопич. У. к. См. рис. К ст. Успокоитель качки. Схема расположения (а) и действия (б) активных бортовых рулей УСРЕДНЕНИЕ РУД - одна из операций подготовки руд к плавке с целью повышения однородности больших масс руды по ср. хим. составу. Достигается обычно путём применения особых способов складирования руды, напр. укладкой её с помощью грейферного крана или конвейера тонкими слоями по всей длине формируемого крупного штабеля и последующей выемкой руды из штабеля по спец. методике. УСТАЛОСТЬ материалов - изменение состояния материала в результате многократного (цик-лич.) нагружения, приводящее к его прогрессирующему разрушению. Сопротивление У. характеризуется пределом выносливости (пределом У.), т. е. наибольшим напряжением, к-рое может выдержать материал без разрушения заданное число циклов нагружения (для стали - 5 млн. циклов, для лёгких литейных сплавов - 20 млн. циклов). Хар-ки У. зависят от состояния поверхности и размеров образцов, напряжённого состояния и частоты нагружения. См. также Кривая усталости. УСТАНОВ - см. в ст. Операция технологическая. УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ, установившееся движение, - состояние динамической системы после окончания переходного процесса. В У. р. система может находиться в равновесии, совершать вынужденные колебания, автоколебания УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - сумма номинальных мощностей генераторов электростанции. Напр., Конаковская ГРЭС имеет У. м. э. 2400 МВт (8 турбогенераторов мощностью 300 МВт каждый), Братская ГЭС - 4500 МВт (20 гидрогенераторов мощностью 225 МВт каждый). УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - суммарная номинальная активная мощность электрическая агрегатов всех электростанций электроэнергетической системы в целом. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА - способность ЛА восстанавливать без вмешательства лётчика исходный режим движения после прекращения действия возмущающих факторов. Обеспечивается рациональной аэродинамич. компоновкой (в т. ч. центровкой) ЛА, при к-рой изменение параметров движения приводит к образованию аэродинамич. моментов, парирующих возмущающие моменты. Различают продольную (в продольном движении) и боковую (в боковом движении) У. л. а. В боковой У. л. а. можно выделить поперечную (относительно прод. оси ЛА) и путевую (относительно норм. оси) устойчивость. Нек-рые ЛА создаются с аэродинамически неустойчивой компоновкой, что позволяет, напр., уменьшить размеры горизонтального оперения; устойчивый полёт таких ЛА обеспечивается автоматич. системами управления. УСТОЙЧИВОСТЬ НАГРУЗКИ - способность асинхронных электродвигателей, входящих в состав комплексной нагрузки электрич. системы, продолжать работу при значит. отклонении от номинальных значений электрич. напряжения в сети или загрузки приводимого механизма. В мощных энергосистемах асинхр. двигатели обычно работают с большим запасом устойчивости. При питании группы асинхр. двигателей от источника соизмеримой мощности возможно нарушение У. н.: асинхр.- двигатель тормозится, а затем останавливается - "опрокидывается", что сопровождается резким увеличением потребляемого тока, реактивной мощности и снижением напряжения сети. Процесс снижения напряжения в энергосистеме, вызванный нарушением У. н., наз. "лавиной напряжения". При этом нарушается устойчивость всей системы. Для повышения У. н. применяют автоматическое регулирование возбуждения на синхронных машинах (генераторах, двигателях), увеличивают долю синхронных двигателей в составе комплексной нагрузки, обеспечивают необходимый резерв реактивной мощности. УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ - способность основания сооружения сопротивляться выпору грунта из-под подошвы фундамента. Потеря У. о. представляет собой последнюю фазу напряжённого состояния грунта по мере возрастания передаваемой на него нагрузки. УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ - способность сооружения противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статич. или динамич. равновесия. Потеря общей У. с. может происходить в результате сдвига по основанию (гравитац. плотины треугольного профиля, подпорные стенки и т. д.), вследствие неравномерной осадки фундаментов (высотные здания, элеваторы, дымовые трубы и т. д.), а также при действии динамич. (сейсмич. и ветровых) нагрузок. Обеспечение У. с. - одна из важнейших задач инж. проектирования зданий и сооружений. УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН - способность машин противостоять внеш. силам, стремящимся отклонить их от заданного направления движения, вызвать боковое скольжение колёс и опрокидывание. У. т. м. зависит от конструктивных параметров: базы, колеи, расположения центра тяжести, распределения нагрузки по осям, а также от профиля и состояния дороги, дорожных условий, к-рые, в частности, характеризуются коэфф. сцепления колёс с дорогой (чем выше коэфф. сцепления, тем меньше опасность бокового заноса). При движении машин на поворотах и закруглениях дороги их устойчивость зависит от радиуса поворота и угла поперечного наклона дороги. На У. т. м. влияет также соотношение углов бокового увода шин передних и задних колёс (чем больше углы увода шин передних колёс по отношению к углам увода задних, тем лучше устойчивость). УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - способность электроэнергетической системы восстанавливать исходное (или близкое к нему) состояние (режим) после к.-л. его возмущений, проявляющихся в отклонении значений параметров режима от исходных. Различают статическую устойчивость, динамическую устойчивость и результирующую устойчивость электроэнергетич. системы. УСТУП - 1) У. карьера - часть рабочего борта карьера в форме ступени, разрабатываемая с применением самостоят. комплекса добычного и трансп. оборудования. Угол откоса У. 60 - 70 °, высота зависит от применяемого горного оборудования и св-в пород и обычно составляет для добычных У. 10 - 20 м, для вскрышных У. от 5 до 30 м. См. рис. 2) У. в шахтах - часть забоя, образов, двумя пересекающимися плоскостями. У. создаются в том случае, если нецелесообразно производить выемку полезного ископаемого одновременно по всему забою. Уступ в карьере: 1 и 2 - верхняя и нижняя площадки, ограничивающие уступ сверху и снизу; 3 - откос (забой для многоковшовых экскаваторов); 4 - торец (забой для одноковшовых экскаваторов) "УСЫ" кристаллические - то же, что нитевидные кристаллы. УСЭППА - универс. система элементов пром. пнев-моавтоматики. Состоит из набора пневматич. устройств, каждое из к-рых выполняет определ. элементарную операцию. В состав системы входят пневматич. элементы сравнения (усилители); повторители, в т. ч. с запоминанием сигналов; пневмоёмкости и пневмосопротивления; пневмореле; генераторы пневмосигналов, пневмоклапавы и т. п. Все устройства имеют унифицир. присоединит, и установочные размеры и уровни давления. УСЭППА широко используется в хим., металлургич., пищ. пром-сти, в судостроении и энергетике. УТОК в ткачестве - поперечные нити ткани, располож. обычно перпендикулярно к продольным нитям основы и переплетающиеся с ними. УТОЧНО-МОТАЛЬНАЯ МАШИНА, уточно-перемоточная машина, - машина для перематывания нитей утка, на шпули или початки, к-рые помещают в челнок ткацкого станка. У.-м. м., автоматически заменяющие намотанную шпулю пустой, наз. утбчно-мотальным автоматом (см. рис.). К ст. Уточно-мотальная машина. Основомотальный автомат "Аутосук" УТЯЖЕЛИТЕЛИ - сыпучие в-ва, применяемые для повышения плотности глинистого раствора при бурении скважин (барит, гематит и нек-рые особо тяжёлые сорта глин) с целью предотвращения выброса из пласта или открытого фонтана.
вверх