ВЗАИМНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИНЦИП, теорема Максвелла, - состоит в том, что для линейно деформируемого тела (см. рис.) перемещение сигмаki точки приложения единичной силы Pk первого состояния (а) по направлению её действия, вызываемое любой др. единичной силой Piвторого состояния (6), равно перемещению сигмаik точки приложения силы Рi по направлению её действия от единичной силы Pk, т. е. сигмаik = сигмаki. В. п. п. - частный случай взаимности работ принципа; используется в сопротивлении материалов и строит. механике при расчётах упругих систем. К ст. Взаимности перемещений принцип. Перемещения (прогибы) простой балки под действием единичных сил: а - первое состояние; б - второе состояние (рисунки слева) ВЗАИМНОСТИ РАБОТ ПРИНЦИП, теорема Б е т т и, - одно из важнейших энергетич. св-в линейно деформируемого тела, состоящее в том, что при воздействии на тело двух независимых систем сил (состояния i и k) работа Wikвнеш. или внутр. сил состояния i на виртуальных (возможных) перемещениях, вызванных действием сил состояния k, равна работе Wkiсил состояния k на перемещениях, вызванных действием сил состояния i, т. е. Wki = Wik. ВЗАИМНОСТИ РЕАКЦИЙ ПРИНЦИП, теорема Рэлея, - св-во линейно деформируемого тела, вытекающее из взаимности работ принципа. Состоит в том, что реакция rki (см. рис.), возникающая в связи k, когда связь i перемещается на единицу по своему направлению, равна реакции rik в связи i при перемещении связи k на единицу по своему направлению, т. е. rki = rik. В. р. п. применяют в сопротивлении материалов и строит. механике при расчёте статически неопределимых систем методом перемещений. К ст. Взаимности реакций принцип. Реакции в многопролётной балке при единичных перемещениях связей: а - опоры "'; б - опоры k (рисунки справа) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКВАЖИН, интерференция скважин, - изменение дебитов нефтяных, газовых и водных скважин или их забойных давлений или тех и других одновременно под влиянием изменения режима работы окружающих скважин. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ - св-во одних и тех же изделий (деталей, сборочных единиц), позволяющее устанавливать их в процессе сборки или заменять без предварит. подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе изделия в целом. Основа В. - рациональная система допусков размеров или др. параметров изделий (деталей, сборочных единиц). В. может быть полной (для всех изделий) и неполной, или частичной (при разделении изделий на партии по сопрягаемым размерам и др. параметрам; в пределах партии изделия используются уже без подбора). В. позволяет осуществлять специализацию и широкое кооперирование произ-ва. ВЗБРОС - тектонич. разрывное нарушение с крутопадающим сместителем, по к-рому висячее крыло поднято относительно лежачего (см. рис.). Взброс: 1 - висячее кпы-ло; 2 - сместителр; 3 - лежачее крыло ВЗВЕСЬ - то же, что суспензия. ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕЕ п величин а1, a2,..., апс весами р1, p2, .... pп- величина ВЗРЫВ - процесс освобождения большого кол-ва энергии в огранич. объёме за короткий промежуток времени. В результате В. в-во, заполняющее объём, превращается в сильно нагретый газ с очень высоким давлением. При В. в окружающей среде образуется и распространяется ударная волна. В. происходит при хим. реакциях (см. Самовоспламенение), при электрич. разряде, при воздействии лазерной искры (от квантового генератора) на разл. материалы, при ядерных реакциях деления и синтеза (ядерные взрывы), при падении метеоритов, извержении вулканов и т. д. Проектируемые В. применяют в воен. и горном деле, стр-ве, машиностроении и др. ВЗРЫВАНИЯ СРЕДСТВА - технич. средства возбуждения детонационного процесса в зарядах пром. В В или боеприпасах, а также его передачи на расстояние с помощью детонирующих шнуров. К В. с. относятся: капсюли-детонаторы, запалы, огнепроводный шнур, средства его воспламенения, электродетонаторы, провода, источники тока (взрывные машинки), контрольно-измерит. приборы оценки исправности взрывных сетей, пиротехнич. замедлители, детонирующий шнур, шнур "нонель" в комплекте с детонаторами. ВЗРЫВАТЕЛЬ - устройство, предназнач. для приведения в действие боеприпаса (бомб. арт. снарядов, мин, ракет и др.). При воспламенении капсюля-воспламенителя происходит взрыв капсюля-детонатора, вызывающий в свою очередь взрыв детонатора, от действия к-рого детонирует осн. заряд ВВ (см. рис.). В. бомб и арт. снарядов бывают ударные (головные и донные), действующие в момент удара о преграду (цель), дистанционные, срабатывающие во время полёта снаряда на определ. расстоянии или через определ. время после выстрела, и неконтактные (радиолокац., ИК, оптич., ёмкостные, акустич., барометрич., вибрац.), срабатывающие без контакта с целью на оптим. расстоянии от неё. Ударные В. могут быть мгновенного и замедл. действия. В. мгновенного действия вызывают разрыв снаряда через 0,001 с и менее, замедл. действия - через 0,03 - 0,05 с после встречи снаряда с преградой. Первые В. появились в 16 в. Схема устройства и действия взрывателя: 1 - жало; 2 - капсюль-воспламенитель; 3 - пороховой усилитель или замедлитель; 4 - капсюль-детонатор; 5 - детонатор; 6 - взрывчатое вещество ВЗРЫВНАЯ МАШИНКА, подрывная машинка, - переносный источник электрич. тока для инициирования взрыва электродетонаторов. Принцип действия В. м. осн. на накоплении электрич. энергии от источника пост. (гальванич. батарея, аккумулятор) или перем. (индуктор) тока и быстрой (неск. мс) отдаче её во взрывную сеть в момент произ-ва взрыва. Различают В. м. магнитоэлектрич., динамоэлектрич. и конденсаторные. В. м. применяют в пром. взрывных работах и воен. деле. ВЗРЫВНАЯ ШТАМПОВКА - штамповка листового металла под действием давления, создаваемого энергией взрыва бризантного ВВ, пороха или газовой смеси. Энергия передаётся через промежуточную среду (вода, минер. масло, песок). Принципиальное отличие В. ш. от обычной - мгнов. приложение к обрабатываемому металлу напряжений, значительно превосходящих предел текучести. По точности и физ.-механич. св-вам изделия, получаемые В. ш., не уступают изделиям, отштампов. на прессе, а часто превосходят их. См. рис. Схема взрывной штамповки изделия из листовой заготовки в установке закрытого типа: 1 - матрица; 2 - ось стяжного болта; 3 - заготовка; 4 - корпус; 5 - поддон; 6 - вода; 7 - заряд взрывчатого вещества; 8 - кольцевой канал ВЗРЫВНОЕ БУРЕНИЕ - способ проходки скважин, при к-ром разрушение породы производится с помощью следующих одним за другим взрывов ВВ. Различают В. б. ампульное (патронное), когда готовые патроны ВВ подаются к забою по бурильным трубам в виде заряда с детонатором, к-рый иницииpyeт заряд при его ударе о забой, и струйное, когда смесевое ВВ (горючее и окислитель) впрыскивается на породу забоя и взрывается с помощью подаваемого порционно с требуемой частотой жидкого инициатора. ВЗРЫВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ - операция порошковой металлургии, при к-рой формование заготовки или её уплотнение происходит за счёт энергии ударной волны, образуемой вследствие взрыва бризантного заряда и передаваемой прессующему пуансону. С помощью В. п. в горячем состоянии можно получать заготовки с плотностью до 98% от теоретической. ВЗРЫВНОЙ КЛАПАН - устройство в виде дверки или отверстия, закрытого мембраной, к-рая разрывается (а дверка открывается) от повышения давления выше допустимого, предохраняя от разрушения стенки сосуда, котла или газохода при взрывах горючих газов или пылевоздушных смесей. Места установки, число и размеры В. к. регламентированы в СССР правилами Госгортехнадзора. ВЗРЫВНОЙ МГД-ГЕНЕРАТОР - небольшой по размерам магнитогидродинамический генератор мошность электрич. импульсов (сотни кВт) длительностью до 35 икс. В цилиндрич. взрывную камеру МГД-генератора помещают неск. г В В - гексагена, в к-рый добавлено небольшое кол-во пикрата калия. В результате взрыва вдоль канала движется сгусток плазмы, образованный ударной волной. Мощные электрич. импульсы, к-рые даёт такой генератор, могут быть использованы при проведении мн науч. исследований и экспериментов. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ - работы, выполняемые путём воздействия взрыва на естеств. (горные породы, древесина, лёд) или искусств. (бетон, кам. и кирпичная кладка, металлы и др.) материалы с целью контролируемого их разрушения и перемещения или изменения структуры и формы. В. р. осуществляют с помощью ВВ и средств инициирования, создающих нач. импульс для возбуждения детонации зарядов ВВ (капсюли-детонаторы с огнепроводным шнуром, электродетонаторы), а также передающих нач импульс на требуемое расстояние (детонирующий шнур). В. р. осуществляют путём мгнов., замедл. и короткозамедл. инициирования зарядов пром. ВВ или боеприпасов. Для размещения зарядов ВВ внутри разрушаемых сред предварительно создаются взрывные полости (шпур, скважина или камера), как правило, бурением. Поэтому совокупность процессов для выполнения взрывов часто наз. бу-ровзрывными работами. Применяют в осн. в горном деле, гидротехнич. и трансп. стр-ве. См. также Контурное взрывание. Направленный взрыв. ВЗРЬ1ВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ) - хим. соединения или смеси в-в, способные к быстрой хим. реакции сопровождающейся выделением большого кол-ва теплоты и образованием газов. Реакция распространяется по заряду ВВ в режиме горения либо детонации. К ВВ относятся гл. обр. нитросоединения (тринитротолуол, гексаген, октоген, тэн, тетрил и др ) и соли азотной кислоты (гл. обр. нитрат аммония). Эти в-ва применяют в виде смесей друг с другом или с горючими в-вами (см. Аммониты, Гранулит Детониты, Динамиты, Игданит, Оксиликви-ты, Пороха). По взрывным св-вам различают инициирующие взрывчатые вещества, бризантные (вторичные) ВВ (более инертные, чем инициирующие) и метательные (не детонируют при горении). Применяются в воен деле, стр-ве, горном деле и др. ВИАДУК (франц. viaduc, от лат. via - дорога, путь и duco - веду) - сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лошиной, гор. ущельем и т. п. В. сооружается при технич. и экономич. нецелесообразности устройства высокой насыпи. В. бывают ж.-о., металлич., бетонные и каменные (редко). Каменные В. известны со времён Др. Рима. В. строят разл. систем (наиболее часто арочные, рамные, балочные). Их делают обычно многопролётными на высоких опорах. См. Виадук через долину Силл в Инсбруке (Австрия). Длина главного пролёта 198 м, высота опор достигает 180 м ВИБРАТОР [от лат. vibro - колеблю(сь)] - 1) В. механический - устройство для получения мехаиич. колебаний, используемое самостоятельно либо являющееся узлом вибрац. машины или оборудования. Применяется для уплотнения материалов, напр бетонной смеси и грунта в стр-ве, для выбивки литья из опок, при испытании конструкций, приборов и аппаратов на виброустойчивость и т. п. Наиболее распространены центробежные электрич. В. с дебалансами, вращающимися от встроенного электродвигателя. 2) В. электрический - отрезок металлич. провода штырь из токопроводящего материала или диэлектрика, к-рый может служить возбудителем (источником) электромагн. колебаний. В. применяют как простейшую антенну или как элемент сложных антенн. ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ - профессион. заболевание, вызванное действием вибрации. Травмирующее действие вибраций зависит не только от интенсивности и длительности механич. колебаний упругих тел, конструкций, сооружений (роторные машины, сверлильные и шлифов, станки, электробуры клепальные молотки и т. д.), но и от общего состояния организма. Осн. симптомы В. о.: слабость, боль, судороги в руках или ногах, побеление пальцев рук расстройство чувствительности, быстрая утомляемость, плохой сон и др. Профилактика: технич. мепоприятия, направл. на уменьшение вибрации, гигиенич. нормирование уровней вибрации; орг-цня режима труда; гимнастика, регулярные медосмотры. ВИБРАЦИОННАЯ НАПЛАВКА - то же, что вибродуговая наплавка. ВИБРАЦИОННАЯ РЕШЕТКА - устройство для выбивки литейных форм и удаления из них затвердевших отливок при встряхивании их пневматич. или механич. вибраторами. При этом отливки остаются на решётке, а комья формовочной и (частично) стержневой смеси проваливаются в бункер под решёткой. Наибольшее применение нашли инерц. и эксцентриковые механич. В. р., к-рые по сравнению с пневматич. расходуют примерно в 10 раз меньше электроэнергии. Широко применяются при литье в песчаные формы. Недостаток В. р. - высокий уровень шума. ВИБРАЦИОННОЕ ПРЕССОВАНИЕ - операция порошковой металлургии, при к-рой формование заготовок осуществляется с использованием вибрации. Это облегчает перемещение частиц и устраняет арочный эффект. С помощью В. п. получают более плотные заготовки при меньших, чем без вибрации, давлениях и при более простых схемах прессования. ВИБРАЦИОННОЕ РЕЗАНИЕ - способ обработки металлов резанием, при к-ром реж. инструмент (резец, пила, сверло, нож и т. п.) совершает, кроме осн. движений, дополнит. колебания. В. р. применяют для облегчения обработки труднообрабатываемых материалов (напр., нержавеющих и жаропрочных сплавов). При В. р. обеспечивается автоматич. дробление стружки. ВИБРАЦИОННОЕ СПЕКАНИЕ - операция порошковой металлургии, представляющая собой активированное спекание путём воздействия колебаний высокой частоты (до 10 кГц). При этом интенсифицируется усадка и возрастает прочность спечённых заготовок. ВИБРАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ - операция порошковой металлургии, при к-рой уплотнение частиц осуществляется вибрацией. При рациональном подборе гранулометрич. состава, частоты и амплитуды колебаний удаётся получить заготовки с плотностью до 0,85 от плотности монолита без приложения внеш. нагрузок. Операцию применяют при уплотнении хрупких, труднопрессуемых порошков. ВИБРАЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР - трансп. жёлоб или труба для перемещения под действием колебаний (вибраций) в горизонтальном, наклонном и вертик. направлениях сыпучих и кусковых материалов, заготовок и деталей на расстояния от 0,5 до 100 м (а иногда и более). Применяется на з-дах (в автоматич. линиях), мельницах, шахтах, стройках и т. д. Принцип действия В. к. использован также в нек-рых технологич. машинах (виброгрохоте и др.). См. рис. Горизонтальный двухтрубный вибрационный конвейер Вибрационный конвейер-элеватор ВИБРАЦИОННЫЙ НАСОС - устройство для откачки жидкости из скважин, создающее поток по трубам за счёт колебат. движений среды и насосно-комп-рессорных труб (НКТ), генерируемых устьевым вибратором. Направленный поток жидкости вверх формируется с помощью клапанов, установленных в НКТ. ВИБРАЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР - автоматич. регулятор, исполнит. элемент к-рого находится в режиме непрерывных колебаний (вибраций). Наиболее распространён В. р. электрич. напряжения, исполнит. элемент к-рого - электромагн. реле - замыкает (при снижении напряжения) и размыкает (при его увеличении) цепь возбуждения электрогенератора. В. р. применяют в установках, допускающих небольшие отклонения регулируемой величины относительно среднего значения. См. рис. Электрическая схема простейшего вибрационного регулятора напряжения: Р - обмотка реле; В - обмотка возбуждения; Г - генератор; Ur - напряжение генератора; R - резистор; р - нормально замкнутые контакты реле ВИБРАЦИОННЫЙ ЧАСТОТОМЕР - частотомер, действие к-рого осн. на использовании механич. резонанса; состоит из электромагнита и ряда упругих стальных пластин на общем основании, соединённом с якорем электромагнита (см. рис.). Электрич. напряжение измеряемой частоты подают на обмотку электромагнита; возникающие при этом колебания якоря передаются пластинам, по вибрации к-рых определяют значение измеряемой частоты (пластины подбирают по длине и массе так, что частоты их собств. колебаний образуют некую дискретную шкалу). В. ч. выполняются на узкие пределы измерений вокруг номин. значения частоты (обычно 50 Гц) и ямеют погрешность 1 - 2,5%. Электромеханические вибрационный частотомер: а - шкала (отмечается частота 50 Гц); б - схема устройства; 1 - обмотка электромагнита; 2 - якорь электромагнита; 3 - основание частотомера; 4 - пружинящее крепление; 5 - пластины ВИБРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - прибор, действие к-рого осн. на механич. резонансе, возникающем при совпадении частот колебаний (вибраций) подвижной части прибора и частоты измеряемой электрич. величины. Резонанса достигают настройкой собств. частоты прибора на частоту перем. тока (напр., у вибрац. гальванометров) либо использованием в приборе спец. набора элементов, настроенных на определ. частоты (напр., у вибрационных частотомеров или вибрац. тахометров ). ВИБРАЦИЯ (от лат. vibratio - колебание) - механич. колебания. Полезная В. возбуждается вибраторами и служит для выполнения разл. технологич. операций, напр. в стр-ве, машиностроении, а также в медицине. Вредная В. возникает при движении трансп. средств, работе машин и при большой интенсивности нарушает режим работы или разрушает устройства, вызывает быстрое утомление людей и их заболевание (см. Вибрационная болезнь), поэтому возникновение и действие вредной В. стараются предотвратить или уменьшить, напр. вибро-изопяцией. ВИБРО... [от лат. vibro - колеблю(сь)] - составная часть сложных слов, указывающая на их отношение к колебат. движениям, вибрации (напр., вибромолоток, вибропогружатель). ВИБРОГРАФ (от вибро... и ...граф) - виброметр с записывающим устройством. ВИБРОГРОХОТ - грохот, работающий под действием вибрации. По способу сообщения ситам вибрации различают В. инерционные, электромагнитные, эксцентриковые. Рабочие органы В. - одно или неск. сит или решёт с отверстиями разл. размеров, расположенных друг над другом и жёстко укреплённых в подвижном коробе, установленном или подвешенном на рессорах или пружинах (см. рис.). Виброгрохот ВИБРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА, вибрационная наплавка, - наплавка поверхностей вибрирующим плавящимся электродом (напр., стальной проволокой); разновидность дуговой сварки. При соприкосновении конца электрода с поверхностью изделия происходит- КЗ сварочной цепи, при отходе электрода на 1,5 - 3 мм возникает электрич. дуга, расплавляющая металл электрода, к-рый приваривается к поверхности изделия (см. рис.). Процесс повторяется с частотой ок. 100 Гц. В. н. применяют гл. обр. при ремонте осей, валов, лопастей гидротурбин и др. стальных деталей, а также для наплавки цветных металлов и сплавов на стальные, чуг. и др. металлич. изделия. Схема установки для вибродуговой наплавки постоянным током: 1 - генератор; 2 - вибратор; У - электрод; 4 - охлаждающая жидкость; 5 - наплавляемое изделие; А - амперметр; V - вольтметр ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ - защита сооружений, приборов и людей от механич. колебаний (вибраций), возникающих вследствие работы механизмов, движения транспорта и т. д. Для В. применяют амортизаторы из упругих материалов, пружинные, динамич. гасители (антивибраторы) и др. ВИБРОКАТОК - см. Каток дорожный. ВИБРОМЕТР (от вибро... и ...метр) - прибор для измерений смещений колеблющихся (вибрирующих) тел. В. с записью показаний ваз. вибрографом, В. измеряют смещение от 0,1 мкм до 1 м при частотах от 10 Гц до 20 кГц и более. Применяют при изучении вибраций разл. устройств, в сейсмологии, геофизике. ВИБРОМОЛОТ - ударно-вибрац. машина для забивки в грунт и извлечения из него свай, шпунтов, труб и др., а также для рыхления смёрзшихся материалов, уплотнения грунтов и т. п. путём совместного воздействия ударов и вибрации (см. рис.). Схема вибромолота: 1 - вибровозбудитель колебаний; 2 - дебаланс; 3 - боёк; 4 - накопальня; 5 - пружинная иодпеска; 6 - забиваемая свая ВИБРОМОЛОТОК - инструмент ударного действия с небольшой перемещающейся массой, большими скоростями перемещения и частотой ударов до 6000 в 1 мин. Привод обычно пневматический. К В. относят ручные клепальные и рубильные пневматич. молотки и др. ВИБРОНАКАТЫВАНИЕ - универс. метод обработки поверхностей деталей путём холодной пластич. деформации с целью образования регулярных микрорельефов. В. позволяет улучшить качество, эксплуатац. св-ва, повысить долговечность и надёжность пар деталей машин и приборов. Применение В. исключает из технологич. цикла трудоёмкие операции обработки (напр., полирование и шабрение), а в ряде случаев - нанесение декоративных и защитных (напр., антикоррозийных) покрытий. ВИБРООБРАБОТКА ПЛАСТА - способ увеличения проводимости пород призабойной зоны и дебитов скважин с помощью вибраторов, генерирующих в жидкости на забое и в пласте импульсы давления различной частоты (от 7 - 10 до 500 Гц) и гидравлич. удары, создающие новые и расширяющие старые трещины в породе, а также снижающие вязкость нефти. ВИБРОПЛИТА - рабочий орган вибрац. уплотняющих машин или самостоят. вибрац. установка для уплотнения несвязных грунтов, гравийно-щебёночных и др. материалов. Наиболее распространены самопередвигающиеся В. с приводом от двигателя (см. рис.). Самопередвигающаяся виброплита: 1 - рабочая плита; 2 - вибровозбудитель направленного действия; 3 - пружинные амортизаторы; 4 - двигатель внутреннего сгорания; 5 - рукоятка управления ВИБРОПЛОЩАДКА - стационарная вибрац. установка для уплотнения бетонной смеси (см. рис.) при изготовлении сборных ж.-б. конструкций. Различают В. с круговыми, вертик., горизонтальными колебаниями и В. ударного действия. Схема виброплощадки: 1 - подвижная рама; 2 - вибрационное устройство; 3 - устройства закрепления формы; 4 - упругие элементы; 5 - неподвижная рама ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ - вибрац. машина для погружения в грунт и извлечения из грунта свай, шпунтов, труб и др. элементов. Различают В. с подрессоренной пригрузкой (см. рис.) и В. простого действия. Вибропогружатель ВИБРОПРОКАТНАЯ УСТАНОВКА - агрегат для произ-ва крупноразмерных ж.-б. строит. конструкций и изделий методом вибропроката; характеризуется высокой степенью механизации технологич. процесса. Производительность В. у. 250 - 500 тыс. м2/год. Осн. часть В. у. - вибропрокатный стан, на к-ром выполняются укладка арматурных каркасов, подача и вибрирование бетонной смеси, тепловая обработка и автоматич. распалубка готовых изделий. Конструкции (гл. обр. панели), изготовл. на В. у., отличаются однородной структурой, пост. физ.-механич. св-вами, точными размерами. Используются преим. в многоэтажном жил. стр-ве. ВИБРОШТАМПОВКА - механизир. способ формования сборных ж.-б. изделий сложного профиля (ребристые панели, оболочки, лестничные марши и т. п.); основан на одноврем. воздействии на бетонную смесь вибрации и нагрузки (давления) от штампа. ВИГОНЬ (франц. vigogne) - рыхлая пушистая пряжа, изготовл. из хлопка и отходов шерстопрядильного произ-ва (шерстяных очёсов). ВИДЕО... (от лат. video - смотрю, вижу) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к электрич. сигналам, к-рые несут информацию об изображении (напр., видеосигнал), а также к системам и устройствам, используемым в системах передачи изображения (напр., видеотелефон). ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, монитор, - устройство для визуального контроля на экране ЭЛП качества передаваемого телевиз. изображения в разл. точках тракта передачи (на выходе передающей камеры и др.) как при подготовке и настройке тракта перед передачей, так и во время передачи. Служит также для выбора по ходу телевиз. передачи одного из неск. изображений при работе неск. передающих телевиз. камер. ВИДЕОМАГНИТОФОН - устройство для записи на магн. ленте электрич. сигналов изображения (со звуковым сопровождением) и их воспроизведения. Применяют В. с неск. вращающимися магнитными головками. Скорость взаимного перемещения магн. ленты и головки до 50 м/с. У лучших В. полоса пропускания частот достигает 6 МГц. ВИДЕОСИГНАЛ - электрич. сигнал, предназнач. для создания изображения. В. образуется светоалектрич. преобразователями (видикон, суперортикон и др. - в телевидении; фотоэлемент, фотоумножитель - в фототелеграфии) или в результате детектирования принятых радиолокатором электромагнитных волн. Спектр В. в вешат. телевиз. системах лежит в пределах 50 Гц - 6,5 МГц, в фототелегр. устройствах 80 Гц - 6 кГц, в радиолокац. системах 50 Гц - 10 МГц. ВИДЕОТЕЛЕФОН - вид связи, при к-ром абоненты слышат и одновременно видят друг друга, а также могут демонстрировать рисунки, фотографии, текст. В. использует гл. обр. телевиз. каналы междугородных линий связи. ВИДЕОТЕРМИНАЛ - дисплей, используемый в качестве оконечного устройства в системах передачи данных. ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ - устройство для усиления видеосигналов (перед подачей их на ЭЛП). Обычно В. - транзисторный или (реже) ламповый усилитель с полосой пропускания до 30 МГц и более. Применяют в ТВ, радиолокац., измерит. и др. аппаратуре. ВИДИКОН (от лат. video - смотрю, вижу и греч. eikon - изображение) - передающий электронно-лучевой прибор с накоплением электрич. заряда, работа к-рого осн. на внутреннем фотоэффекте. Под действием света от объекта передачи на фотопроводящей мишени В. образуется распределение зарядов (потенциальный рельеф), соответствующее распределению освещённости объекта. Считывание заряда в В. осуществляется электронным пучком, управляемым магнитными и (или) электростатич. полями. Материалом мишени служат, напр., трёхсернистая сурьма, аморфный селен, оксид свинца, кремний, селенид кадмия. В зависимости от типа мишени В. делятся на кремниконы, плюмбиконы, кадмиконы и др. В. создают сигнал изображения при освещённости мишени от долей до десятков лк; разрешающая способность 10* - 10* линий. Применяются гл. обр. в установках пром. телевидения. ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, с в е т, - оптическое излучение с длинами волн (в вакууме) от 380 - 400 нм до 760 - 780 нм, к-рое способно непосредственно вызывать зрительное ощущение. ВИДМАНШТЁТТОВА СТРУКТУРА, видманштеттенова структура [по имени австр. учёного А. Видманштеттена (A. Widmannstatten; 1754-1849)], - разновидность металлография, структуры сплавов, характеризующаяся геометрически правильным расположением элементов структуры в виде пластин или игл внутри кристаллич. зёрен, составляющих сплав. Впервые обнаружена в 1808 при изучении железо-никелевых метеоритов. ВИДНОСТИ КРИВАЯ - кривая чувствительности человеческого глаза к свету, установл. экспериментально при обследовании людей с норм, зрением. Достигает максимума при длине волны света X = 555 нм (зелёный свет) и спадает до нуля при X = 380 нм (УФ граница) и X = 770 нм (ИК граница). В. к. используется в визуальной фотометрии. ВИДОИСКАТЕЛЬ - узел съёмочного аппарата для ваведения его на объект съёмки и определения границ пространства объектов (границ кадра), изображаемых съёмочным объективом на фото- или киноплёнке. В большинстве фотоаппаратов В. совмещён с устройством для фокусировки съёмочного объектива. Видоискатели: а - телескопический (по схеме Галилея); 6 - зеркальный (по схеме Кеплера); 1 - отрицательная линза; 2 - положительная линза; 3 - лупа для наблюдения; 4 - коллективная линза; 5 - зеркало; 6 - объектив видоискателя; 7 - съёмочный объектив "ВИКИНГ" (англ. Viking) - наименование амер. АМС для изучения Марса. Состоит из орбит. блока для исследований с околопланетной орбиты и посадочного блока для исследований на участке спуска на планету и на поверхности планеты. Масса АМС 3420 кг, орбит. блока 2300 кг, посадочного блока 1120 кг при старте и 577 кг на поверхности Марса. 20 авг. и 9 сент. 1975 запущены АМС "В.-1" и "В.-2", к-рые вышли на орбиты вокруг Марса 19 июня и Т авг. 1976. Посадочные блоки совершили мягкую посадку на поверхность Марса 20 июля и 3 сент. 1976. Работа "В." продолжалась более 2 лет. Произведены съёмка планеты и её спутников Фобос и Деймос, анализ грунта (органич. веществ и признаков жизни не обнаружено) и атмосферы планеты. См. рис. Автоматическая межпланетная станция "Викинг". Посадочный аппарат: 1 - антенна связи с центром управления; 2 - антенна связи с орбитальной станцией; 3 - топливный бак; 4 - опоры; 5 - приспособление для отбора проб ВИККЕРСА МЕТОД [по назв. англ. военно-пром. концерна "Виккерс" (Vickers Limited)] - способ определения твёрдости материала вдавливанием в испытываемую поверхность алмазного индентора (наконечника), имеющего форму правильной четырёхгранной пирамиды с двугранным углом, равным 136°, при вершине. Число твёрдости по Виккер-су HV - отношение нагрузки на индентор (в кгс) к площади пирамидальной поверхности отпечатка (в мм2); напр. HV 650. Вдавливающая нагрузка выбирается от 50 до 1000 Н (от 5 до 100 кгс) в зависимости от твёрдости и толщины испытываемого образца или изделия. ВИЛЬО ДИАГРАММА - то же, что перемещений диаграмма. ВИНА ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ [по имени нем. физика В. Вина (W. Wien; 1864-1928)] - закон теплового излучения, согласно к-рому длина волны Лmах, соответствующая максимуму кривой распределения энергии по длинам волн в спектре теплового излучения абсолютно чёрного тела, обратно пропорциональна термодинамич. темп-ре Т тела: Лmах*Т=b, где b=(2,897756 ± 0.000024)*10-3К - постоянная Вина. В. з. с. используют в оптич. пирометрии (напр., для определения эффективной темп-ры звёзд). ВИНАЛОН - см. в ст. Поливинилспиртовые волокна. ВИНДРОЗА (нем. Windrose, от Wind - ветер и Rose - роза) - небольшое, обычно многолопастное ветроколесо ветродвигателя, располагаемое за или перед рабочим ветроколесом так, что плоскости их вращения взаимно перпендикулярны. В. служит для автоматич. ориентации головки ветродвигателя относительно возд. потока. ВИНДСЁРФИНГ (англ, windsurfing, от wind - ветер и surfing - скольжение по волнам; - вид парусного спорта, снаряжением для к-рого служит виндсёрфер - лёгкая пластмассовая доска дл. 3,6 м, шир. 0,65 м, оснащённая парусом пл. до 6м2 и швертом (см. рис.). Мачта шарнирно крепится к доске. Стоящий на доске спортсмен, манипулируя наклоном мачты, имеет возможность управлять виндсёрфером без руля, к-рый не предусмотрен в конструкции снаряда. К ст. Виндсёрфинг ВИНИЛАЦЕТАТ CH3COOCH=CH2 - бесцветная жидкость со слабым слезоточивым действием; tкип 73 °С. Легко полимеризуется с образованием по-ливинилацетата, сополимеризуется с др. виниловыми мономерами. Полимеры В. - основа пластмасс, лаков, красок, клеёв. ВИНИЛАЦЕТИЛЕН СН2=СН-С=СН - бесцветный газ с острым запахом; *хип 5,5 °С. Легко окисляется и полимеризуется. Применяется для получения хлоропрена. ВИНИЛБЕНЗОЛ - то же, что стирол. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СН,=СС1, - бесцветная летучая жидкость с запахом, напоминающим запах хлороформа; tкип 31,7 °С. Самопроизвольно полимеризуется на воздухе. Применяется гл. обр. для получения сополимеров В. с винилхлоридом, акрилонитрилом, бутадиеном. ВИНИЛ ХЛОРИД СН,=СНС1 - бесцветный газ со слабым запахом, напоминающим запах хлороформа; tкип - 13,8 °С. Легко полимеризуется. Применяется для получения поливинилхлорида и сополимеров В., напр. с винилиднхлоридом, винилацетатом, акрилонитрилом, метилметакрилатом. ВИНИПЛАСТ - см. в ст. Поливинилхлорид. ВИННЫЕ КИСЛОТЫ, дигидроксиянтарные кислоты, НООССН(ОН)СН(ОН)СООН - кристаллич. в-ва, существующие в виде неск. оптич. изомеров (см. Изомерия). Практич. значение имеет виннокаменная к-та (tпл 170 °С), применяемая (так же, как и её соли и эфиры - тартраты) как вкусовое средство в пищ. пром-сти, протрава при крашении тканей, в гальванопластике, аналитич. химии и т. д. ВИНОГРАДНЫЙ САХАР - то же, что глюкоза. ВИНОЛ - см. в ст. Поливинилспиртовые волокна. ВИНТ (польск. gwint, от нем. Gewinde - нарезка, резьба) - деталь машины цилиндрич., реже конич. формы с винтовой поверхностью или деталь с винтовыми лопастями. Различают В., ввёртываемые в резьбовые отверстия др. деталей и взаимодействующие непосредственно с внеш., или рабочей, средой. К первой группе относят ходовые и силовые В. винтовых механизмов и передач. микрометрич. В. инструментов, крепёжные В. винтовых соединений, установочные В. и др. Ко второй группе относят В. для получения движения от перемещающихся газов и жидкостей (напр., в ветряном двигателе), для получения тяговой силы (напр., возд. В. на самолётах, гребной В. на судах), для перемешивания газов, жидкостей, а также для перемешивания и транспортирования вязких, сыпучих, кусковых материалов (в вентиляторах, насосах, винтовых конвейерах, смесителях и т. п.). ВИНТ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА (ВРШ) - гребной винт, лопасти к-рого могут поворачиваться относительно осей, перпендикулярных оси гребного вала. При таком повороте изменяется шаг винтовой поверхности, образующей рабочую поверхность лопасти, благодаря чему можно в широких пределах менять динамич. хар-ки винта, сохраняя высокий кпд. Применение ВРШ даёт возможность использования полной мощности гл. двигателей судна при значит. изменении преодолеваемого движителем сопротивления. Данное св-во особенно важно для судов, сопротивление движению к-рых изменяется в широких пределах (буксиры, траулеры и т. п.). Ещё одним преимуществом ВРШ является возможность достижения любой малой скорости хода, вплоть до режимов "стоп" и "задний ход" без остановки и реверсирования двигателя даже при полной частоте его вращения. Винт с изменяемым шагом применяется также в качестве воздушного винта ЛА. ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА - зубчатая передача винтовыми колёсами, оси к-рых не лежат в одной плоскости, а перекрещиваются под раз л. углами. Высокие контактные напряжения (из-за касания в одной точке) и большое скольжение ведут к быстрому износу В. п., поэтому её применяют гл. обр. в кинематич. цепях приборов. См. рис. Винтовая передача с межосевым углом 90о ВИНТОВАЯ ПРОКАТКА, косая прокатка, - прокатка между косорасполож. валками, оси к-рых наклонены к оси заготовки и образуют с этой осью скрещивающиеся прямые. Вследствие такого расположения валков заготовке, кроме вращательного, придаётся ещё постулат, движение в направлении её оси. Если поступат. скорость прокатываемого металла меньше его окружной скорости, В. п. ваз. поперечно-винтовов (про-из-во заготовок, труб, шаров, осей), а если больше - продольно-винтовой (произ-во свёрл). Применяется для обработки только тел вращения. См. рис. Схема винтовой прокатки круглых периодических профилей ВИНТОВКА - индивидуальное огнестр. оружие с винтовыми нарезами в канале ствола, предназнач. для поражения противника пулей, а также штыком и прикладом в ближнем бою. Винтовые нарезы придают пуле вращат. движение, обеспечивающее её устойчивый полёт, большую дальность и меткость стрельбы. В. бывают неавтоматич., самозарядные и автоматич. Калибр совр. В. 7,62 и 5,56 мм. Предельная прицельная дальность стрельбы до 2000 м. Часто В. снабжаются оптич. прицелами. ВИНТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ - сложное движение твёрдого тела, слагающееся из вращения вокруг нек-рой оси и поступат. движения вдоль этой оси, наз. винтовой осью. Всякое движение твёрдого тела можно рассматривать как последовательность элементарных В. д. вокруг мгнов. винтовых осей, к-рые меняют своё направление в пространстве. ВИНТОВОЕ КОЛЕСО - цилиндрич. зубчатое колесо, применяемое для передачи вращения между скрещивающимися валами. См. Винтовая передача. ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - разъёмное неподвижное соединение деталей при помощи винтов, ввёртываемых в резьбу в теле одной из деталей (см. рис.). Винтовое соединение ВИНТОВОЕ СУДНО - судно, приводимое в движение гребным винтом. Большинство судов совр. самоходного флота - винтовые; среди них - обычные водоизмещающие суда, подводные лодки и суда на подводных крыльях. Существуют В. с. с одним кормовым гребным винтом (одновинтовые) и несколькими (2-, 3-винтовые и более); на нек-рых В. с. гребной винт устанавливают и в носовой части. ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР, ш н е к, - конвейер для непрерывного транспортирования насыпных грузов обычно в горизонтальной плоскости и с наклоном до 20°. Имеются В. к. для крутонаклонного и вертик. транспортирования. Рабочий орган конвейера - винт, размещённый в жёлобе (см. рис.). Перемещение груза вдоль жёлоба происходит при вращении винта. В. к. используют для транспортирования пылящих, токсичных и горячих материалов в пром-сти стройматериалов (цемент и пр.), на электростанциях (угольная пыль), в хим. и др. отраслях пром-сти. В СССР В. к. изготовляют с винтами диам. 100 - 800 мм. Частота их вращения 6 - 300 об/мин. Схема винтового конвейера: 1 - привод; 2 - жёлоб; 3 - винт ВИНТОВОЙ НАСОС - роторный насос с вращат. движением рабочих органов (винтов). В корпусе В. н. имеются один ведущий и один, два или четыре ведомых (уплотнительных) винта. Зазор между нарезками винтов и корпусом мал. Линия зацепления винтов в пределах одного шага отсекает во впадинах между витками нек-рые объёмы жидкости. При вращении винтов эти объёмы замыкаются и непрерывно перемещаются вдоль осей винтов в камеру нагнетания. С ростом противодавления увеличивают длину винтов. Пульсация подачи практически отсутствует. Кпд до 85%. В. н. обратимы - хорошо работают в качестве гидравлич. двигателей. ВИНТОВОЙ ПРЕСС - кузнечно-штамповочная машина, в к-рой используется кинетич. энергия поступат. и вращат. движения рабочих масс, передаваемая прессующей траверсе посредством винтового механизма. Привод В. п. осуществляется от электродвигателя через фрикц., электрич. или гидравлич. передачу. Прессы с гидропередачей наз. гидровинтовыми (см. рис.). Эти прессы развивают скорость прессующей траверсы до 2 м/с и по характеру приложения нагрузки к заготовке занимают промежуточное положение между механич. прессами и молотами. К ст. Винтовой пресс. Схема гидровинтового пресса: 1 - гидроцилиндр: 2 - маховик; 3 - винт; 4 - неподвижная гайка; 5 - прессующая траверса ВИНТОВОЙ СПУСК - трансп. устройство для спуска насыпных и штучных грузов под действием силы тяжести. В. с. выполняют в виде винтового жёлоба (см. рис.). Винтовой спуск для насыпных грузов ВИНТОКРЫЛ - ЛА вертик. взлёта и посадки, в к-ром аэродинамическая подъёмная сила создаётся комбинир. несущей системой, состоящей из одного или двух несущих винтов и крыла (см. рис.), а в качестве движителей используются тянущие или толкающие возд. винты либо реактивные двигатели. По скорости В. превосходят вертолёты, но обычно имеют более сложную и тяжёлую конструкцию. Винтокрылы "Ротодайн", Великобритания (слева) и Ка-22, СССР (справа) ВИНТОКРЫЛЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (ВКЛА) - класс ЛА, у к-рых аэродинамич. подъёмная сила (полностью или частично) создаётся "вращающимся крылом" (несущим винтом). ВКЛА включают вертолёты, винтокрылы, автожиры и нек-рые виды преобразуемых ЛА (конвертопланов). ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА, винтомоторная группа, - силовая установка самолёта, аэросаней и др. с одним или неск. двигателями и одним или неск. возд. винтами, создающими тягу, ВИНТОНАКАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - см. Резь-бонакатный инструмент. ВИНТОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ - см. Резьбонарезной инструмент. ВИНЬОН - см. в ст. Поливинилхлоридные волокна. ВИРАЖ [франц. virage, от virer - поворачивать (ся), менять окраску] - 1) поворот. 2) Фигура пилотажа: разворот ЛА на 360° в горизонтальной плоскости (см. рис.). В. с пост. скоростью и креном и без скольжения наз. правильным. В. с креном более 45° наз. глубоким. Вираж 3) Участок пути на повороте автомоб. дороги, на закруглении велосипедного трека, автодрома и т. п., имеющий односторонний поперечный уклон дорожного покрытия. 4) Участок канала, лотка и т. п. на плавном повороте (закруглении), имеющий поперечный уклон дна. 5) Р-р для окрашивания позитивных фотогр. изображений. В зависимости от хим. состава и режима обработки фотоотпечатки окрашиваются в разные цвета (напр., светло-коричневый, красно-коричневый ). ВИРИРОВАНИЕ (от франц. virer - менять окраску), тонирование (фотоизображении), - способ обработки фотографич. позитивных изображений с целью изменения их окраски. Различают прямые способы В., когда изображение окрашивается при обработке в одном р-ре, и непрямые, при к-рых оно сначала отбеливается посредством удаления серебра, а затем окрашивается (напр., в коричневый цвет р-ром сернистого натрия). ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, кажущаяся память Э В М, - система запоминающих устройств, организованных т. о., что программист может рассматривать их как одну большую оперативную память, что существенно упрощает процедуру составления программ для мультипрограммных ЭВМ. ВИСЕНИЕ летательного аппарата - режим полёта, при к-ром ЛА не перемещается относительно Земли. Такой режим возможен у вертолёта, самолёта с вертик. взлётом и посадкой и т. п. ВИСКОЗА (позднелат. viscosus - вязкий, клейкий, от лат. viscum - клей) - концентрир. р-р натриевого ксантогената целлюлозы C6H7O2(OH)2OC(S)SNa в водном р-ре NaOH; вязкая оранжево-жёлтая жидкость; плотн. 1120 кг/м3. Получают обработкой целлюлозы р-ром NaOH (мерсеризация), окислит. деструкцией щелочной целлюлозы (созревание) и её взаимодействием с CS2 (ксантогенирование). Применяется в произ-ве вискозных волокон, плёнки (целлофан), искусств. кожи (кирза). ВИСКОЗИМЕТР (от позднелат. viscosus - вязкий и ...метр) - прибор для измерения вязкости. В. подразделяют на капиллярные (определяется время протекания известного кол-ва жидкости через узкие трубки), шариковые (определяется время прохождения падающим шариком промежутков между метками на трубке), ротационные (измеряется крутящий момент или угловая скорость одного из двух соосных тел, в зазоре между к-рыми находится испытываемая жидкость), УЗ (измеряется скорость затухания колебаний магнитострикц. материала, помещ. в исследуемую жидкость). В. для измерения вязкости жидкостей в усл. ед. представляет собой сосуд с калибров. сточной трубкой; вязкость оценивается по времени истечения определ. объёма жидкости. ВИСКОЗИМЕТРИЯ - раздел физики, посвящ. изучению методов измерения вязкости. Широкий диапазон значений вязкости (от 10 мкПа*с у газов до 1 ТПа*с у полимеров), а также необходимость измерять вязкость в условиях низких или высоких темп-р и давлений (сжиж. газов. расплавл. металлов и т. д.) обусловливают большое разнообразие методов В. и конструкций приборов - вискозиметров. ВИСКОЗНЫЕ ВОЛОКНА - искусств. волокна, получаемые формованием вискозы. Устойчивы к действию большинства органнч. растворителей, слабо подвержены действию моли, разрушаются в кон-центриров. неорганич. к-тах; в мокром состояния теряют до 50% исходной прочности. Ткани из В. в. легко окрашиваются и благодаря гигроскопичности превосходят ткани из синтетич. волокон по гигиеаич. св-вам. Применяются (часто в смеси с природный или синтетич. волокнами) для выработки корда, одёжных, подкладочных, корсетных тканей, бельевого трикотажа и т. д. Хлопкоподобные виды В. в. (т. н. полинозное волокно и высокомодульное, или ВВМ-волокно) используют в смеси с хлопком или полиэфирными волокнами для изготовления трикотажа, бельевых и сорочечных тканей. ВИСМУТ (нем. Wismut) - хим. элемент, символ Bi (лат. Bismuthum), ат. н. 83, ат. м. 208,9804. В. - Металл серебристо-белого цвета с розоватым оттенком; плотн. 9800 кг/м3, tпл 271 °С. Важнейшие минералы В. - висмутин Bi2S3, самородный В., бисмит Bi2O3. Однако около 90% всего В. добывается при переработке полиметаллич. руд. Легкоплавкие сплавы В. используются в автоматич. противопожарных устройствах, для изготовления литейных моделей, как припои, в зубоврачебном протезировании. Из В. делают спирали приборов для измерений напряжённости магнитного поля. Жидкий В. служит теплоносителем в ядерных реакторах. Препараты В. (викалин, викаир, ксероформ, бийохинол и др.) применяются в медицине. В. и его соединения используются также в оптич., текст., электротехнич. и др. отраслях пром-сти. ВИСМУТИН (назв. по составу) - минерал, сульфид висмута Bi2S3. Цвет оловянно-белый до свинцо-во-серого, иногда с пёстрой побежалостью. Блеск металлический. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; плотн. ок. 6800 кг/м3. Гл. рудный минерал висмута. ВИСЯЧИЕ КОНСТРУКЦИИ - строит. конструкции, в к-рых осн. несущие элементы, перекрывающие пролёт здания или сооружения, испытывают только растяжение. Для В. к. используют тросы, канаты, круглый прокат, мембраны и т. п. Применение совр. высокопрочных материалов (стальная проволока, тонколистовая сталь, синтетич. нити и т. п.) позволяет перекрывать сооружения с большими пролётами. Осн. недостаток висячих систем - их деформативность при действии врем. нагрузок. В. к. могут быть однопоясными, двухпоясными, седловидными, Байтовыми и комбинированными. См. рис. Висячие конструкции: а - спортивное здание с вантово-балочным покрытием (Канада); б - консольно-подвесное покрытие трибун (Япония); 0 - покрытие бумажной фабрики (Италия); г - покрытие спортивной базы, подвешенное на вантах и треноге, составленной из пилонов (Франция); д - проект спортивного здания (Румыния); е - комбинированная конструкция покрытия летнего кинотеатра (Чехословакия); ж - покрытие стадиона в виде ребристой оболочки, подвешенной на вантах к пилонам (Великобритания) ВИСЯЧИЕ СИСТЕМЫ в строительной механик е - системы (несущие конструкции), в к-рых осн., преим. гибкие, элементы, перекрывающие пролёт, работают на растяжение; разновидность В. с. - вантовые системы, в к-рых осн. несущими элементами являются ванты (тросы). Отличит. особенности В. с. - сравнительно малая жёсткость и наличие внеш. или внутр. распоров. В расчётных схемах В. с. рассматривают как гибкие нити, шарвирно-стержневые многоугольники или гибкие оболочки, закреплённые на контуре и работающие совместно с ним или отдельно (см. также Висячие конструкции). ВИСЯЧИЙ МОСТ - мост, осн. несущей конструкцией к-рого являются работающие исключительно на растяжение гибкие элементы (металлич. канаты, кабели, цепи), к к-рым подвешена проезжая часть (см. рис.). Гибкие элементы закрепляются по концам в опираются на пилоны (башни). Проезжая часть В. м., выполненная, как правило, в виде металлич. фермы или балки жёсткости, одновременно служит для пропуска нагрузки и увеличивает жёсткость системы. Размер пролётов В. м. обычно превышает 1000 м. В. м. через залив Хамбер в Великобритании вмеет ср. пролёт в 1410 м. Висячие системы применяют в осн. для автодорожных и гор. мостов. Висячий мост через р. Кузнечиху (рукав Сев. Двины) в Архангельске Висячий мост через пролив Босфор, средний пролёт 1074 м ВИТРАЖ (франц. vitrage, от лат. vitrum - стекло) - орнаментальная или сюжетная композиция нэ стекла или др. материала, пропускающего свет. Размещаются обычно в оконных проёмах, дверях, перегородках, иногда в виде самостоят. панно (см. рис.). В древности изготовлялись из кусков цветного стекла, вырезанных по контуру изображения и скреплённых алебастром, с 10 в. - свинцовыми полосками (распространены в готич. храмах), или создавались как живопись по стеклу. Совр. В. создают также из толстого колотого стекла и цветных зеркал, монтируемых на цементе или ж.-б., из органич. стекла и др. В совр. стр-ве В. наз. также сложное остекление фасада или его части в зданиях и сооружениях. Витраж ВИХРЕВАЯ ТОПКА - камерная топка с вихревым движением газов в топочной камере, к-рое достигается особым расположением горелок и конструкцией топочной камеры. ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение жидкости или газа, сопровождающееся вращением частиц среды (её элементарных объёмов) вокруг мгновенных осей, проходящих через эти частицы. Примерами В. д. являются ламинарное течение и турбулентное течение реальных (вязких) жидкостей и газов в пограничном слое как при движении по трубопроводам, так и при внеш. обтекании тел (крыла самолёта, лопаток турбин и т. п.). Примером мощного В. д. в атмосфере может служить смерч. ВИХРЕВОЙ НАСОС, тангенциальный насос, - 1) динамический насос, в к-ром поток жидкости движется в насосе по периферии рабочего колеса (в тангенц. направлении) по каналу, охватывающему больше половины венца рабочего колеса из радиальных или наклонных лопаток. Попадая из канала к корневым сечениям вращающихся лопаток, жидкость отбрасывается к периферии и поступает вновь в канал, имея большую окружную составляющую скорости (вдоль канала), чем поток в нём. При этом в проточной полости образуется продольный вихрь. При смешении жидкости, выходящей из рабочего колеса, и текущей по каналу жидкости последняя получает импульс в направлении движения колеса. Это приводит к росту давления вдоль канала. С повышением противодавления подача В. н. уменьшается и кпд снижается. В. н. применяются, когда требуется большой напор при малой подаче. Особенно перспективны для перекачивания бензина, к-т, щелочей, криогенных жидкостей и т. д. 2) Вакуумный насос, в к-ром разрежение создаётся вдоль оси вихревого потока сжатого газа или перегретого пара, движущегося по касательной к камере завихрения. Остаточное давление до 0,7 Па. См. рис. ВИХРЕВЫЕ ТОКИ, Фуко токи, - замкнутые электрич. токи, индуктируемые в проводнике при изменении пронизывающего его магнитного потока. В. т. возникают независимо от того, чем вызвано изменение потока: проводник может находиться в перем. поле или двигаться в стационарном. Однако не всякое движение в стационарном магнитном поле индуктирует В. т. Возникая в проводниках, В. т. нагревают их согласно Джоуля - Ленца закону. В сердечниках трансформаторов и катушек индуктивности, а также в магнитопроводах электрич. машин перем. тока В. т. приводят к потерям энергии - "потери на В. т.к Для уменьшения В. т. магнито-проводы изготовляют из отд. электрически изолир. пластин или ленты, а сердечники устройств, используемых в технике ВЧ, - из магнитодиэлектриков. На тепловом действии В. т. осн. индукционный нагрев. ВИХРЕКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания (дизель), имеющий камеру сжатия, в объём к-рой входит вихревая камера, где топливо перемешивается с воздухом интенсивным вихрем, возникающим в процессе перетекания воздуха из надпоршневого пространства в вихревую камеру при ходе сжатия. Преимущества В. д. - стабильное протекание процесса сгорания при изменении режима работы дизеля, малая чувствительность к качеству топлива, низкая жёсткость работы, небольшая токсичность продуктов сгорания; недостаток - повыш. уд. расход топлива. ВИХРЬ (ротор) векторного поля - вектор, характеризующий, напр., вращат. движение частицы жидкости в потоке, для к-poro данное векторное поле а есть поле скоростей; обозначается rot а или curl a. ВКЛАДЫШ - сменная деталь подшипника скольжения, на к-рую опирается цапфа вращающегося вала. В. обычно изготовляют ".биметаллическими:' тонкий антифрикц. слой наплавляют на стальную или чугунную, а в ответств. случаях на бронзовую основу. В. могут быть цельные, или втулочные (напр., в поршневой головке шатуна), разрезные из двух и более частей. Применяют также тонкостенные В. из биметаллич. ленты на стальной основе. См. рис. ВЛАГОМЕР - прибор для определения влажности газов, жидкостей и твёрдых (в т. ч. сыпучих) тел (древесины, текст, волокна, зерна, пищ. продуктов, нефти и др.). Влажность воздуха обычно измеряют гигрометрами и психрометрами. Для измерений влажности жидкостей (напр., нефти) применяют В., действие к-рых осн. на зависимости электрич. проводимости жидкости от её влажности, на определении диэлектрич. проницаемости или диэлектрич. потерь в жидкости. Для измерений влажности твёрдых тел используют ёмкостные, кондуктометрич., радиоизотопные В., а также В., осн. на явлении ядерного магнитного резонанса. ВЛАЖНОСТЬ - содержание влаги в твёрдом теле (пористом или набухающем), порошке или газе (см. Влажность воздуха). Абс. В. - отношение массы жидкости к массе сухой части материала. Относит. В. - отношение массы жидкости к массе влажного материала. Содержание химически связанной, т. н. конституционной, воды, выделяющейся только при хим. разложении, а также воды, входящей в состав ряда кристаллич. в-в, не входит в понятие В. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА - содержание в воздухе водяного пара; одна из наиболее существ. хар-к климата. В. в. характеризуется величинами, важнейшие из к-рых следующие: 1) абс. В. в. - отношение массы водяного пара к объёму воздуха (в кг/м3); 2) парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе (в Па); 3) относит. В. в. - отношение фактической массы водяного пара, содержащегося в воздухе, к максимально возможной (насыщающей) массе его в данном объёме воздуха при данной темп-ре (в % ). Наибольшее ср. значение абс. влажности (30 г/м3) характерно для экваториальной области. Для средних широт абс. В. в. у земной поверхности колеблется в пределах от 10 г/м3 (летом) до 3 г/м3 (зимой). Наиболее благоприятной для человека в ср. климатич. условиях является относит. В. в. 40 - 60%. ВНЕЗАПНЫЙ ВЫБРОС у г л я и г а з а - самопроизвольное мгновенное (до неск. с) разрушение части угольного пласта вблизи забоя горной выработки (очистной или подготовительной); возникает вследствие внезапного изменения напряж. состояния на-сыщ. газом угольного пласта и сопровождается разрушением и отбросом угля, бурным выделением газа и образованием потока угля, взвеш. в газе (см. рис.). Наиболее надёжные способы предупреждения В. в. - опережающая разработка защитных пластов, бурение дегазац. и увлажнит. скважин из штреков для заблаговрем. снижения давления участка пласта, намеч. к выемке. ВНЕСИСТЕМНАЯ ЕДИНИЦА физической величины - единица, не входящая ни в одну из общепринятых систем единиц, напр. ед. длины - морская миля, ед. давления - миллиметр ртутного столба, миллиметр водяного столба, ед. ионизирующего излучения - рентген, рад, кюри, ед. времени - час, минута, сутки. ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ стержня - в сопротивлении материалов деформация, возникающая при действии на стержень двух равных и противоположно направленных продольных сил, параллельных оси стержня; один из видов сложного сопротивления. В. р.-с. характеризуется сложением деформаций от изгиба и продольных сил. См. рис. ВНЕШНЕЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - запоминающее устройство (ЗУ), предназнач. для длит. хранения очень больших массивов информации в ЭВМ и вычислит. системах. В качестве внешних используют ЗУ на магн. лентах, магн. и оптич. дисках, дискетах (магн. дисках в неразборной кассете), перфорац. и магн. картах. По орг-ции хранения информации различают В. з. у. с несменяемым носителем, или постоянной ёмкости (на осн. магн. барабанов, магн. дисков), и В. з. у. со сменным носителем (на осн. магн. лент, дискетов, магн. карт), позволяющие создавать библиотеки и архивы с практически неогранич. объёмом данных. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА Э В М - то же, что периферийные устройства ЭВМ. ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ ЭВМ - комплекс внешних запоминающих устройств большой ёмкости, предназнач. для расширения ёмкости оперативной памяти ЭВМ. Непосредственно не связана с арифметическим устройством. В. п. отличается от других, напр. оперативной памяти, значит. ёмкостью (сотни Мбайт) при сравнительно большом времени обращения. По мере необходимости происходит обмен группами данных между внеш. и оперативной памятью часто через локальную (буферную) память (для уменьшения потерь времени). В. п. чаще всего выполняют на магн. лентах, магн. барабанах и дисках. ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ - 1) св-во твёрдых тел необратимо превращать в теплоту механич. энергию, сообщаемую телу в процессе его деформирования. 2) В жидкостях и газах - то же, что вязкость, ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ - энергия системы, зависящая от её внутр. состояния. В. э. включает в себя энергию хаотич. (теплового) движения всех микрочастиц системы (молекул, атомов, ионов и т. п.), энергию взаимодействия этих частиц, энергию электронных оболочек атомов и ионов, внутриядерную энергию и т. д. В нек-рых простейших случаях В. э. U системы равна разности между полной энергией Е системы и суммой кинетич. энергии Екмеханич. движения всей системы или её макроскопич. частей и потенц. энергии Епвнеш системы во внеш. силовом поле: U = Е - (Ек + Епвиеш). В термодинамике и её технич. приложениях представляет интерес не само значение В. э. системы, а её изменение при изменении состояния системы (см. Первое начало термодинамики). Поэтому под В. э. системы обычно понимают только те её составляющие, к-рые изменяются в рассматриваемых процессах изменения состояния системы. Напр., В. э. идеального газа можно считать равной кинетич. энергии теплового движения молекул; она зависит только от термоди-намич. темп-ры газа. Приращение В. э. идеального газа при малом изменении dT его темп-ры dU=mcvdT, где т - масса газа. Со - его удельная теплоёмкость в изохорическом процессе. ВНУТРИКОНТУРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ - способ разработки нефт. месторождений и метод поддержания пластового давления путём нагнетания воды через скважины, пробуренные непосредственно в нефтенасыщ. часть пласта. ВНУТРИПЛАСТОВОЕ ГОРЕНИЕ - способ разработки и метод повышения нефтеотдачи продуктивных пластов. осн. на частичном сжигании тяжёлых фракций нефти (кокса) в пластовых условиях при нагнетании окислителя (воздуха) с поверхности. При этом перемещающаяся по пласту зона экзотермич. реакций с выделением большого кол-ва продуктов горения и теплоты способствует повышению эффективности вытеснения нефти в добывающие скважины. ВОДА Н2О - бесцветная жидкость без запаха и вкуса (в толстых слоях имеет голубоватый цвет). Плотн. В. (кг/м3): при О °С 999,87, при 3,98 °С 1000,00; плотн. льда при О °С 916,8; tnn О °С, tкип 100 °С; уд. теплота парообразования (при 100 °С) 2257 кДж/кг; теплопроводность (при О °С): воды 0,556 Вт/(м*К), льда 2,34 Вт/(м*К); уд. теплоёмкость воды (при 15 °С) 4,187 кДж/(кг*К); динамич. вязкость: при О °С 1,7921 мПа*с, при 100 °С 0,284 мПа*с. В. принадлежит важнейшая роль в геол. истории Земли и возникновении жизни, в формировании физ. н хим. среды, климата и погоды на Земле. Ни одно в-во не используется столь разнообразно и широко, как В. Это - хим. реагент в произ-ве кислорода, водорода, щелочей, азотной к-ты, спиртов, альдегидов, гашёной извести и мн. др. важнейших хим. продуктов. В. - необходимый компонент при схватывании и твердении вяжущих материалов (цемента, гипса, извести и т. п.). Как технологич. компонент для варки, растворения, разбавления, выщелачивания, кристаллизации В. применяется в многочисл. производств. процессах. В технике В. служит энергоносителем (см. Гидроэнергетика). теплоносителем (паровое и водяное отопление, водяное охлаждение), рабочим телом в паровых машинах и паровых турбинах, используется для передачи давления (в частности, в гидравлич. прессах) или мощности (см. Гидропривод машин). В., подаваемая под значит. давлением через сопло, размывает грунт или породу (см. Гидромеханизация). В пром-сти важное значение имеют водоподготовка и водоочистка, а в произ-ве ПП и др. особо чистых в-в - получение В. особой чистоты. Стремит. рост потребления В. ставит перед человечеством проблему борьбы с истощением и загрязнением водных ресурсов планеты, предупреждения опасности прямого или косв. отрицат. влияния В. на здоровье и сан. условия жизни людей (см. Охрана природы)- Один из путей решения этой проблемы - орг-ция оборотного водоснабжения пр-тий.
вверх