РОЛЛЕР [англ. roller, от roll - вертеть(ся), вращать(ся)] - 1) аппарат для культивирования культур тканей и разл. микроорганизмов на стенках вращающихся пробирок, бутылей и др. стек. посуды (поверхностное культивирование в монослое) на твёрдой и жидкой питат. средах. 2) Машина для скручивания чайного листа при произ-ве чая. "РОЛЛС-РОЙС" (Rolls-Royce) - назв. легковых автомобилей высшего класса англ. фирмы "Роллс-ройс моторс" (Rolls-Royce Motors), выпускаемых с 1904. В 1986 изготовлялись автомобили ручной сборки, отличающиеся высоким качеством и большой стоимостью. Рабочий объём двигателей 6,75 л, мощность 149 - 155 кВт, Макс. скорость 180 - 193 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Роллс-ройс" РОЛЬГАНГ (нем. Rollgang, от Rolle - ролик, каток и Gang - ход) - устар. назв. роликового конвейера. РОМАНСКИЙ СТИЛЬ (от лат. romanus - римский) - стиль в зап.-европ. искусстве эпохи феодализма 10 - 13 вв. В монументальной архитектуре Р. с. преобладали храмы, монастыри, замки. Широкое развитие получили сводчатые и арочные конструкции. См. рис. К ст. Романский стиль. Собор св. Петра и св. Павла в Крушвице (Польша). 12 в. РОМАНЦЕМЕНТ (англ. roman cement, букв. - римский цемент) - старинный гидравлич. вяжущий материал (в России его изготовляли с нач. 18 в.). Вследствие недостаточной прочности Р. в совр. стр-ве почти не применяется. РОМБ (греч. rhombos) - параллелограмм, все стороны к-рого равны. РОМБИЧЕСКАЯ АНТЕННА - разновидность бегущей волны антенны; выполняется в виде рамки из проводов, расположенных по сторонам ромба. К проводам ромба у одного из его острых углов подключают радиопередатчик (радиоприёмник), а у др. острого угла, направл. к корреспонденту, - согла-сов. нагрузку (резистор, сопротивление к-рого близко к волновому сопротивлению Р. а. - 600 - 700 Ом), благодаря чему в антенне устанавливается режим бегущей волны. Применяется как диапазонная приёмная или передающая антенна, преим. для радиосвязи и радиовещания на декаметровых волнах. РОНГАЛИТ HOCH2S(O)ONa*2H2O - технич. назв. натриевой соли ронгалитовой (формальдегидсульфоксиловой) к-ты; бесцветные гигроскопичные кристаллы; tnл 63 - 64 °С. Обладает сильными восстановит. св-вами. Применяется в текст. пром-сти для отбеливания тканей, в синтезе лекарств, препаратов, как компонент окислительно-восстановит. систем при получении нек-рых полимеров и т. д. РО-РО - то же, что ролкер. РОСПУСК - одно- или (реже) двухосный прицеп для перевозки длинномерных грузов. Вместо кузова Р. имеет поворотное приспособление (коник) для крепления груза (см. рис.). Роспуск РОССЫПЬ, россыпное месторождение, - тип осадочных месторождений полезных ископаемых, скопление мелкообломочного материала, содержащего полезные компоненты, к-рое образовалось за счёт продуктов выветривания коренных горных пород или месторождений. Р. обогащены устойчивыми против выветривания ценными минералами (золото, платина, алмаз, оловянный камень, ильменит, циркон, монацит, танталит, пирохлор, нек-рые драгоценные камни - рубин, сапфир, хризоберилл, шпинель и др.). Р. играют важную роль в структуре сырьевой базы и в добыче благородных металлов, алмазов, олова, титана, циркония, редких земель, драгоц. камней и пр. РОСТВЕРК (нем. Rostwerk, от Rost - решётка и Werk - строение, укрепление) - конструкция верх. части свайного фундамента в виде бетонной или ж.-б. плиты или балки, объединяющей сваи в одно целое; служит для равномерной передачи нагрузки на сваи. Название "Р." связано с ранее применявшейся его конструкцией, выполнявшейся в виде решётки из брусьев, по к-рым укладывался дощатый настил. РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА (позднелат. rostralis, от лат. rostrum - нос корабля) - отдельно стоящая колонна, ствол к-рой украшен скульптурными изображениями носовой части кораблей. Сооружались в честь мор. побед (напр., Р. к., воздвигнутая в Др. Риме в ознаменование победы над карфагенянами, одерж. в 260 до н. э.) или как символ мор. могущества страны (2 монументальных Р. к. у здания бывшей Биржи в Ленинграде, сооружённые в 1805 - 10, арх. Тома де Томон). См. рис. Ростральная колонна у здания бывшей Биржи в Ленинграде РОСТРЫ (от голл. rooster - решётка) - площадки, обычно решётчатые, над палубой между рубкой и бортом судна для установки шлюпок, самолётов и др. На судах парусного флота Р. (росторы, ростеры) - место для хранения запасных частей рангоута (стеньги, мачты и т. п.), а также решёток, к-рыми покрывались люки. РОСЫ ТОЧКА - темп-pa, до к-рой нужно охладить воздух или др. газ, чтобы содержащийся п нём водяной пар достиг состояния насыщения. При этой темп-ре в воздухе н на соприкасающихся с ним предметах наблюдается конденсация водяных паров (выпадает роса). Р. т. - одна из осн. хар-к влажности воздуха. Р. т. можно измерить конденсац. гигрометром. РОТАМЕТР [от лат. rota - колесо, roto - вращаю(сь) и ...метр] - 1) прибор для измерений скорости или расхода жидкости и газа. Действие его осн. на уравновешивании поплавка, помещённого в конич. трубу, динамич. напором струи. Подъём поплавка непосредственно отсчитывается по шкале или передаётся стрелке (перу) регистратора дистанц. системы измерения. 2) Пневматич. прибор для измерений линейных размеров узлов и деталей машин и приборов. Пределы измерений от 20 мкм до 10 мм. Погрешность показаний 0,5 - 4 мкм. РОТАПРИНТ [от лат. rota - колесо, roto - вращаю(сь) и англ. print - печатать] - малоформатная машина офсетной печати для размножения оперативных видов изданий. Печатной формой в Р. служит тонкая алюм. фольга или спец. бумага, на к-рую наносятся текст и рисунки. После хим. обработки форма укрепляется на цилиндре. Р. имеет более высокие производительность и тиражеустойчивость форм, чем ротатор. РОТАТОР [лат. rotator, от roto - вращаю(сь)] - аппарат для размножения документов посредством печати с помощью трафарета, к-рый изготовляют на пишущей машинке (или от руки спец. пером) на вощёной бумаге (восковке) и натягивают на цилиндр, смоченный краской. Бумага прижимается к трафарету валиком, краска проникает сквозь участки, представляющие собой начертания букв, и отпечатывает их. Р. даёт неск. сотен оттисков в 1 ч. РОТАЦИОННАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА - см. в ст. Печатная машина. РОТОНДА (итал. rotonda, букв. - круглая) - круглое в плане сооружение (культовое, мемориальное, парковое и др.), обычно перекрываемое куполом, опирающимся на стены или колонны (см. рис.). Ротонда РОТОР [от лат. roto_ - вращаю(сь)] - 1) вращающаяся часть роторной машины. У мн. машин (электродвигателей, гидротурбин и др.) располагается внутри неподвижного статора. Конструкция Р. определяется видом машины. Напр., Р. гидравлич. турбины состоит из рабочего колеса и вала, Р. электрич. машины - из магнитопровода, обмотки и вала. См. рис. 2) Р. в математике - то же, что вихрь векторного поля. Ротор синхронного компенсатора мощностью 60 МВт фирмы "Альстом" (Франция) Монтаж ротора гидрогенератора на Горьковской ГЭС специальным краном грузоподъёмностью 500 т РОТОРНАЯ ЛИНИЯ автоматическая - комплекс машин (роторов), трансп. устройств, приборов, объединённых системой автомат ч. управления, в к-ром заготовки, подвергаемые обработке, совершают движение по дугам окружностей совместно с воздействующими на них орудиями. Технология, (рабочие) и трансп. роторы работают синхронно, передавая заготовки с одной операции на другую (см. рис.). Р. л. нашли применение в машиностроении - при механич. и термич. обработке, вытяжке, прессовании, сборке, контроле, в пищ. и хим. пром-сти - при расфасовке и упаковке. В результате совмещения времени обработки с временем транспортирования заготовок Р. л. обеспечивают высокую производительность изготовления деталей при малом осн. технологич. времени. Принципиальная схема автоматической роторной линии: 1 - 3 - технологические (рабочие) роторы (1 - ротор сверления; 2 - ротор развёртывания; 3 - ротор закалки); 4 - транспортные роторы; 5 - рабочие шпиндели Конструктивная схема автоматической роторной линии: 1 - рабочий ротор; 2 - линия перемещения изделия при обработке; 3 - клещи; 4 - транспортный ротор; 5 - блок инструмента; 6 - копир РОТОРНАЯ МАШИНА - в широком смысле любая машина, рабочим органом к-рой является ротор, в т. ч. роторные двигатели (напр., Банке ля двигатель), землеройные Р. м., роторные снегоочистители. В машиностроении Р. м. оснащены автоматич. роторные линии. РОТОРНАЯ ПЕЧЬ - плавильная печь для передела жидкого чугуна (гл. обр. фосфористого) в сталь путём продувки технически чистым (более 95%) кислородом. Процесс плавки в Р. п. сходен с кислородно-конвертерным процессом. Р. п. представляет собой горизонтально располож. цилиндрич. сосуд из стального кожуха с огнеупорной футеровкой, медленно вращающийся вокруг горизонт. оси. Кислород подают через 2 фурмы - в металл и над металлом для дожигания выделяющихся газов. По окончании плавки печь наклоняют в сторону разгрузочного торца, в к-ром имеется отверстие для выпуска металла. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ - способ проходки разведочных и эксплуатац. скважин, при к-ром вращение долоту передаётся через колонну бурильных труб от ротора, располож. на поверхности. РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель, напр. внутр. сгорания, у к-рого внеш. поверхности ротора и внутр. поверхности статора образуют камеры, объём к-рых периодически изменяется при вращении ротора (см., например, Ванкеля двигатель). Будучи по принципу действия машиной объёмного типа (как и поршневая) с циклическим изменением параметров рабочего тела, Р. д. тем не менее по равномерности вращения вала ротора приближается к лопастным машинам вследствие отсутствия кривошипно-ползунного механизма с возвратно-движущимся поршнем и наличия неск. рабочих камер по окружности ротора. РОТОРНЫЙ НАСОС - объёмный насос с вращательным (см. Винтовой насос, Шестерённый насос) или вращательным и возвратно-поступательным (см. Аксиально-поршневой насос, Радиально-поршневой насос, Пластинчатый насос) движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса. Частота вращения ротора 3000 об/мин и выше. Р. в. используют гл. обр. для подачи вязких жидкостей без твёрдых примесей. Для Р. н. характерны высокие напоры и малые подачи. РОТОРНЫЙ ЭКСКАВАТОР - многоковшовый экскаватор, рабочий орган к-рого - колесо (ротор) диам. до 16 - 18 м, снабжённое по окружности ковшами. Вместимость ковша Р. э. 0,2 - 2,6 м3, в отд. моделях 4 м3, производительность до 20 тыс. м3/ч. Применяются для выемки мягких пород вскрыши в угольных и рудных карьерах (карьерные), небольшие модели - для рытья траншеи (строительные). См. рис. Роторный экскаватор в карьере Колесо роторного экскаватора: 1 - ковш; 2 - цепное днище; 3 - поперечная стяжка; 4 - карманы для крепления сменных зубьев 5; 6 - кольцевая обечайка; 7 - зубчатая рейка; 8 - ведущее зубчатое колесо РСТ, республиканский стандарт, - см. Стандарт. РТУТИ ДИХЛОРИД, сулема, HgCl2 - бесцветное кристаллич. в-во, растворимость в воде 7,4% (при 20 °С). Сильный яд. Применяется в очень разбавленных р-рах для дезинфекции посуды, мебели, полов, в с. х-ве - для протравы семян. РТУТНАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, в к-ром используется излучение (гл. обр. в УФ и видимой областях спектра) электрич. разряда в парах ртути. Р. л. бывают низкого давления (люминесцентные лампы, эритемные лампы, 6актерицидные лампы), высокого (Р. л. с исправленной цветностью, металлогалогенные лампы и др.) и сверхвысокого давления. Применяются для освещения, мед. целей, а также в светокопир. аппаратах, прожекторных установках и т. д. РТУТНО-ЦИНКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - первичный элемент, у к-рого положит. электрод выполнен из оксида ртути, отрицат. - из металлич. цинка с добавкой ртути, а электролитом служит р-р едкого кали и оксида цинка. Эдс 1,34 В, уд. энергия ок. 110 Вт-ч/кг. Р.-ц. э. применяются в качестве источника питания в измерит. аппаратуре. РТУТНЫЙ ВЕНТИЛЬ - многоэлектродный газоразрядный прибор с самостоят. дуговым разрядом в парах ртути (давление 1 - 10 мПа), обладающий односторонней проводимостью. Разряд возникает при положит. напряжении на угольном или металлич. аноде и наличии на ртутном катоде ярко светящихся участков - т. н. катодных пятен, испускающих электроны. Момент возникновения разряда в Р. в. может регулироваться подачей управляющего импульса на поджигающий электрод. По способу управления Р. в. подразделяются на игнитроны и эксытроны. РТУТЬ - хим. элемент, символ Hg (лат. Hydrargyrum, от греч. hydor - вода и argyros - серебро), ат. н. 80, ат. м. 200,59. Р. - серебристая жидкость (единств, жидкий при обычной темп-ре металл); плотн. 13 520 кг/м" (Р. - наиболее тяжёлая из всех известных жидкостей), tпл - 38,86 °С; с металлами образует амальгамы; из минералов наиболее важна киноварь HgS. Получают Р. окислит. обжигом руд или концентратов, содержащих HgS. P. широко применяют в хим. пром-сти - как катод при электролитич. проиэ-ве щелочей и хлора, как катализатор в органич. синтезе; в электротехнике, светотехнике и приборостроении - для произ-ва аккумуляторов, ртутных выпрямителей, ламп дневного света, кварцевых ртутных ламп, манометров, для извлечения золота (амальгамация). Соединения Р. используют в медицине. РТУТЬОР ПАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых атом ртути непосредственно связан с атомом углерода. Высокотоксичны. Применяются для получения др. металлоорганич. соединений высокой степени чистоты; нек-рые Р. с. - фунгициды (напр., этилртутьхлорид C.H.HgCl). РУБАНОК - инструмент для ручного строгания древесины, состоящий из дерев. или металлич. колодки, резца и зажимного клина. В зависимости от вида строгания (плоского, профильного), размера колодки, профиля и угла присадки резца различают следующие Р.: шерхебель (с закруглённым лезвием резца) - для грубого строгания; одинарный и двойной Р. (со стружколомателем) и Р.-медведку (удлинённый с двумя ручками) - для чистового строгания; фуганок и полуфуганок (отличаются большой длиной колодки) - для чистового строгания, строгания больших плоскостей под линейку и пригонки деталей; шлифтик - для снятия особенно тонкой стружки; ц и н у б е л ь - для нанесения мелких дорожек на поверхностях деталей, предназнач. для склеивания; зензубель - для выборки четвертей; фальцгобель - для зачистки четвертей; шпунтубель - для выборки шпунта; грунтубель - для выборки трапециевидного паза поперёк волокон; калёвка - для фигурной обработки лицевых поверхностей деталей; горбач (с криволинейной колодкой) - для обработки криволинейных поверхностей (выпуклой, вогнутой). Применяются ручные электрифицир. Р. См. рис. Рубанок со стружко-ломателем (а) и фуганок (б) Электрифицированный рубанок РУБЕРОИД (от лат. ruber - красный и греч. eidos - вид) - рулонный кровельный и гидроизоляц. материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона мягкими нефт. битумами с последующим покрытием его с обеих сторон тугоплавким нефт. битумом и бронирующей (защищающей от солнечных лучей) посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой и др.). Более прочен и долговечен Р., в к-ром картон заменён стеклотканью (стеклорубероид). Применяется гл. обр. в качестве лицевого слоя рулонных кровель. РУБИДИЙ [от лат. rubidus - красный, тёмнокрасный (был открыт по линиям в красной части спектра)] - хим. элемент из группы щелочных металлов, символ Rb (лат. Rubidium), ат. н. 37, ат. м. 85,4678. Р. - серебристо-белый легкоплавкий вязкий металл; плотн. 1525 кг/ма, tпл 39,32 °С. Химически Р. - один из самых активных металлов. В природе Р. распространён довольно широко, но рассеян, сопутствуя гл. обр. калию. Добывается попутно из калийных солей, литиевых слюд и нефелина. Применяется в фотоэлементах, лампах дневного света, в вакуумной технике (газопоглотитель); Р., как и цезий, - перспективное "топливо" для ионных ракетных двигателей. Соединения Р. используются также в качестве твёрдых электролитов и в медицине. РУБИЛЬНИК - простейший переключатель с ручным приводом и металлич. ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда). Применяется для коммутации электрич. цепей напряжением до 1 кВ. В Р., рассчитанных на большую силу тока, имеется неск. параллельно соединённых контактов на один полюс. Иногда Р. снабжают дугогасительными устройствами. См. рис. Однополюсный рубильник с дугогасительным устройством: 1 - рукоятка; 2 - ось; 3 - контактный нож; 4 - контактная стойка; 5 - дугогасительное устройство; 6 - токоподводы Трёхполюсный рубильник с моментными ножами (со снятым защитным кожухом): 1 - рукоятка; 2 - главный нож; 3 - момент-ный нож; 4 - пружина; 5 - неподвижная контактная стойка РУБИН (нем. Rubin, от ср.-век. лат. rubinus, от лат. rubeus - красный) - разновидность корунда, ок-раш. примесью хрома в красный или фиолетово-красный цвет. Природный Р. очень редок. Прозрачный природный Р. - драгоц. камень 1 класса. Синтетич. Р. применяется в лазерах, в качестве подпятников, опорных камней и др. деталей часов и разл. точных приборов. искусств. кристаллы Р. получают сплавлением чистого оксида алюминия с добавкой оксида хрома при темп-ре ок. 2000 оС. РУБКА (от голл. гоег - каюта) - сооружение на гл. палубе или надстройке судна, не доходящее до бортов. В Р., часто располагаемых в неск. ярусов, размещают жилые и служебные помещения. Различают рулевую, штурманскую, боевую и др. Р. РУД (англ. rood) - брит. ед. площади. 1 Р.= 1210 кв. ярдам =1011,71 м2. РУДА - минер. образования с таким содержанием и такими формами нахождения (крупность, характер соединений и др.) металлов или полезных минералов, к-рые обеспечивают технологич. возможность и эконом, целесообразность их извлечения. Скопление руды наз. рудным телом. Сближ. и генетически связанные рудные тела образуют рудное месторождение или рудное поле. Различают Р. металлически е (железные, медные, свинцовые, цинковые и т. д.) и неметаллические (мышьяковые, баритовые, асбестовые, флюоритовые, апатитовые, тальковые и т. д.). Термин "Р." часто применяется также к рудным минералам - осн. компонентам металлич. руд (напр., халькопирит - Р. меди, или медная Р.). РУДНИК - горнодобывающее пр-тие с открытым или подз. способом разработки месторождения полезных ископаемых. Может включать неск. смежных цехов по добыче и переработке сырья, объединённых общим комплексом сооружений на поверхности. РУДНИЧНАЯ КРЕПЬ - см. Горная крепь. РУДНИЧНЫЙ ГАЗ - горючий газ, выделяющийся в кам.-уг. шахтах, реже в соляных, металлорудных и серных рудниках. Бесцветен, легче воздуха. Состоит в осн. из метана СН4 (34 - 40% ); содержит также азот N", инертные газы, водород Hi, углерода диоксид СО" и др. компоненты. РУДНОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ - то же, что ру-довосстановительная печь. РУДНЫЙ ДВОР - территория металлургии, з-да, отведённая под склад осн. запасов руд и флюсов. Р. д. располагается между двумя рельсовыми путями, по к-рым передвигается рудный перегружатель - портальный (козловый) грейферный кран. Один путь используется для разгрузки прибывающих ж.-д. вагонов с материалами, другой (идущий вдоль эстакады) служит для загрузки бункеров. РУДОВОЗ - грузовое судно для перевозки навалом тяжёлых руд; один из типов навалочников. Р. имеет 2 продольные переборки между к-рыми располагаются грузовые трюмы сравнительно небольшого объёма (удельная грузовместимость совр. Р. 0,5 - 0,8 м3/т), грузовые люки больших размеров и обычно высокое двойное дно. На нек-рых Р. можно перевозить поочерёдно руду и нефть (нефтенавалочники или нефтерудовозы). РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ, руднотермическая печь, - электрич. низкошахтная печь для выплавки гл. обр. ферросплавов из рудных материалов. Электроды в Р. п. опущены в шихту, загружаемую сверху. Металл и шлак выпускаются через лётку в ниж. части шахты. Р. п. могут быть открытыми или закрытыми (со сводом), неподвижными или с вращающейся ванной. По форме ванны различают круглые, треугольные и прямоугольные Р. п. См. также Ферросплавная печь. РУДОПОДГОТОВКА - совокупность процессов подготовки полезных ископаемых к обогащению, включающая дробление, грохочение, усреднение руд, предварит. сортировку (радиометрическую сепарацию, обогащение в тяжёлых средах), измельчение и классификацию. РУДОСПУСК - вертик. или наклонная горная выработка (иногда часть выработанного пространства, ограниченная крепью), предназнач. для перепуска руды под действием собств. веса с верх. горизонта на нижний. РУКАВА - изделия из резины, прорезин. ткани, пластмассы или др. материалов для подачи жидких, сыпучих, вязких в-в и газов. В зависимости от конструкции и условий работы различают Р. напорные - для работы под давлением, и всасывательные - для работы при разрежении. Нек-рые виды Р. можно применять как напорные и как всасывательные. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - система механизмов для изменения направления движения безрельсовых колёсных машин. У большинства машин применяется Р. у. автомоб. типа, состоящее из рулевого механизма и рулевого привода (см.рис.). Рулевые механизмы совр. машин имеют кинематич. пару в виде червяка и ролика, червяка и сектора или винта и гайки. У мн. моделей автомобилей и автобусов применяются гидравлич. или пневматич. усилители Р.у. Рулевой привод состоит из системы рычагов, образующих рулевую трапецию, обеспечивающую поворот внутр. колеса на больший угол, чем внешнего, что является обязат. условием качения обоих колёс без скольжения при движении на повороте. Всё большее распространение получают конструкции Р. у. с травмобезопасными рулевыми колонками. Рулевое управление автомобиля: 1 - поворотная цапфа; 2 - шкворень; 3 - рычаг продольной рулевой тяги; 4 - рулевое колесо; 5 - червячная передача; 6 - рулевая сошка; 7 - продольная рулевая тяга; 8 - поперечная рулевая тяга; 9 - шаровое сочленение; 10 - рычаг поворотной цапфы: 11 - балка передней оси Рулевое устройство судна: 1 - перо руля; 2 - баллер; 3 - подшипники; 4 - рулевая машина РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО судна - совокупность механизмов и приспособлений, обеспечивающих устойчивость на курсе и поворотливость судна на ходу. Р. у. включает рулевую машину с румпельным, секторным, винтовым или гидравлич. приводом и собственно руль. См. рис. РУЛЕВОЙ ВИНТ в е р т о л ё т а - воздушный винт изменяемого шага, устанавливаемый в хвостовой части одновинтового вертолёта и создающий поперечную силу (тягу) для уравновешивания реактивного крутящего момента несущего винта и путевого управления вертолётом. Р. в. приводится во вращение осн. двигателем через силовую передачу. РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ (от франц. roulette, букв. - колесико) - инструмент со штриховой шкалой, предназнач. для измерений линейных размеров. Длина шкалы металлич. Р. и. - 1 - 100 м, неметаллич. - 1 - 20 м. Металлич. и неметаллич. Р. и. со стабилизирующей основой находят применение в различных обл. нар. х-ва. Неметаллич. Р. и. без стабилизирующей основы применяются гл. обр. в швейной пром-сти и быту. Имеются спец. виды Р. и., напр. снабжённые уровнем и отвесом и применяемые в судостроении. РУЛИ УПРАВЛЕНИЯ летательного аппарата - устройства, обеспечивающие создание сил и моментов для управления ЛА и его балансировки. Аэродинамические Р. у. - рули высоты и направления (см. Оперение), элероны и элевоны. Их отклонение изменяет кривизну профиля аэродинамич. поверхности; при этом на оперении или крыле возникают дополнит. аэродинамич. силы, создающие уравновешивающий или управляющий момент. Газовые Р. у. - поворотные пластины, устанавливаемые в струе РД и изменяющие направление его тяги. Струйные Р. у. - сопла, из к-рых истекает сжатый воздух или газ, создавая управляющую реактивную силу; применяются на космич. аппаратах, самолётах вертик. взлёта и посадки. См. рис. Рули управления: а - аэродинамические рули самолёта; б - газовые рули ракетного двигателя; в - струйные рули кабины космич. корабля; Ду - управляющая сила; 1 - крыло (стабилизатор, киль); 2 - элерон (руль высоты, руль направления); 3 - сопло двигателя; 4 - газовый руль; 5 - сопло РУЛОН (франц. rouleau, от rouler - катать, свёртывать) - свёрток бумаги (или нек-рых изделий из неё), ткани, линолеума и др. материалов, обычно намотанный на втулку, катушку. РУЛОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ - телегр. аппарат, в к-ром знаки принимаемой корреспонденции отпечатываются построчно на широком бум. листе, непрерывно поступающем из рулона. Применяется в осн. на абонентских и клиентских линиях связи (связь центр, телеграфов с учреждениями). См. также Телетайп. РУЛЬ (от голл. rоеr) судна - средство управления судном. Р. состоит из пера и баллера, вокруг оси к-рого поворачивается Р. По форме профиля пера Р. делятся на плоские и обтекаемые; по способу соединения баллера с корпусом - на простые (многоопорные), полуподвесные и подвесные; по положению оси баллера относительно пера Р. - на небалансирные, полубалансирные и балансирные. На подводных кораблях, кроме вертик. Р. для управления в надводном плавании, имеются также носовые и кормовые горизонтальные Р. для управления под водой. У судов с гребными винтами в поворотных направляющих насадках Р. служат насадки. См. также Рули управления летательного аппарата. РУМБ (англ. rhumb; восходит к греч. rhorabos - юла, волчок, круговое движение, ромб) - направление к точкам видимого горизонта относительно стран света или угол между двумя такими направлениями. В метеорологии окружность горизонта разделяют на 16 Р., с их помощью характеризуют направление ветра (откуда дует); в мор. н а в и г а ц и и - на 32 Р. В геодезии Р. наз. угол, не превышающий 90", составл. данной линией с геогр. меридианом. РУМПЕЛЬ (от голл. гоег реп, от гоег - весло, руль и реп - шпенёк) - рычаг, жёстко соединённый с головной частью баллера руля и предназнач. для его поворота - перекладки руля. Р. бывает в виде одноплечего рычага (продольный), двуплечего рычага (поперечный), сектора с тросовым или зубчатым приводом (секторный). РУПОР (от голл. гоерег) - труба перем. сечения с плавно увеличивающимися поперечными размерами. Подбор размеров площадей сечений на входе н выходе Р. и его длины позволяет формировать требуемую структуру звукового или электромагнитного поля. Различают пирамидальные, конические, экспоненциальные, секториальные Р. Акустич. Р. применяются гл. обр. в рупорных громкоговорителях, мегафонах и т. д., электро динами п. Р. - как облучатели и как самостоят. антенны главным образом в СВЧ диапазоне волн. РУПОРНО-ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА - антенна в виде сочетания рупора с одним или неск. зеркалами. Сферич. волна, возбуждённая в вершине рупора, трансформируется после отражения от зеркала в плоскую. Распространены рупорно-параболич. антенны. У них рупор конструктивно объединён с зеркалом в виде несимметричной вырезки параболоида, фокус к-рого совмещён с вершиной рупора. Рупорно-параболич. антенны применяют как самостоятельные и как облучатели в радиорелейных линиях связи, для связи с ИСЗ и др. РУПОРНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (от голл. гоерег - рупор, от гоереп - кричать) - громкоговоритель с высокой направленностью излучения звуковых волн, у к-рого для концентрации потока звуковой энергии в определ. направлении используется рупор. Разл. виды Р. г. развивают звуковую мощность от 10 до 100 Вт и применяются для озвучения открытых пространств, больших закрытых помещений, оперативной связи на разл. произ-вах и др. "РУСЛАН", А н - 1 2 4, - сов. трансп. самолёт с четырьмя турбовентиляторными двигателями (взлётная тяга каждого 230 кН). Взлётная масса 405 т, крейсерская скорость 800 - 850 км/ч, дальность полёта 16,5 тыс. км. Может перевезти груз 150 т на расстояние 4500 км. См. рисунки. Транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" (СССР) в полёте РУСЛОВАЯ ГЭС - ГЭС, сооружения к-рой располагаются в осн. в пределах речного русла и лишь частично выходят на берега. Напор создаётся плотиной, водосбросными сооружениями и зданием ГЭС, образующими напорный фронт; т. о. одна из стен здания станции воспринимает статич. напор воды. Р. ГЭС сооружают обычно при напорах не более 30 м. См. рис. при ст. Гидроэлектрическая станция. РУСЛОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - колесо или турбина, использующие киьетич. энергию свободного потока жидкости. Поскольку скорость движения воды в естеств. русле, пригодном для установки Р. д., невелика (1 - 2 м/с), то уд. мощность, приходящаяся на ед. плошади поперечного сечения русла реки, к-рую может развить такой двигатель, мала (1 - 2 кВт/м1). РУСТ, рустика (от лат. rusticus - простой, грубый, неотёсанный), - рельефная кладка или облицовка здания камнями с грубо отёсаной или выпуклой лицевой поверхностью. При отделке фасада штукатуркой Р. имитируется разбивкой стены на прямоугольники или полосы. РУТЕНИЙ [от ср.-век. лат. Ruthenia - Россия (открыт рус. химиком К. К. Клаусом; 1796 - 1864)] - хим. элемент, платиновый металл, символ Ru (лат. Ruthenium), ат. н. 44, ат. м. 101,07. Р. - серовато-белый металл; плотн. 12 370 кг/м3. tпл 2250 оС. В природе встречается вместе с др. платиновыми металлами. значит. кол-ва Р. образуются при делении урана в ядерных реакторах. Химически очень стоек. Сплавы Р. отличаются твёрдостью и износостойкостью. Из них изготовляют наконечники перьев, ювелирные изделия, лабораторную посуду, фильеры для стекловолокна и др. Р. катализирует мн. хим. реакции. Диоксид RuO2 - резисторный материал в электронике, в смеси с диоксидом титана - покрытие электродов при произ-ве хлора и щелочей. РУТИЛ (от лат. rutilus - изжелта-красный, ярко-красный, отливающий золотом) - минерал, одна из полиморфных модификаций диоксида титана TiO2, иногда с примесью железа, тантала, ниобия. Цвет жёлтый, красно-бурый (до чёрного). Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 7,5; плотн. 4200 - 4400 кг/м3. Гл. потребители Р. - электродное произ-во и произ-во пигментного диоксида титана, широко используемого, напр., в самолётостроении. Р. применяется также в произ-ве губчатого титана, титановых сталей и карбидов, как детектор в радиотехнике, в керамич. произ-ве. См. рис. Игольчатый рутил в кварце (волосатик) РУЧЕЙ в прокатном производстве - углубление, вырезанное по окружности прокатного валка, образующее в сочетании с соответствующим Р. противоположного валка калибр, необходимый для придания прокатываемому металлу промежуточного или окончат. профиля. РУЧНЫЕ МАШИНЫ - технологи ч. машины, снабжённые встроенным двигателем; при работе вес машины полностью или частично воспринимается оператором, осуществляющим движение подачи и управление. По виду используемой энергии различают Р. м. пневлатич., электрич., гидравлич., с двигателем внутр. сгорания и пороховым зарядом. По назначению можно выделить неск. осн. групп машин: сверлильные (для сверления, развёртывания, эенкования, фрезерования и др.); резьбозавёртываюшие (для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений - гайковёрты, шуруповёрты, шпильковёрты, муфтовёрты и др.); шлифовальные (для шлифования, полирования, зачистки поверхностей); пилы (дисковые, ножовочные, цепные и др.); ножницы (дисковые, рычажные, высечные и др.); молотки (рубильные, клепальные, отбойные и др.). РЫБОЛОВНЫЕ ОРУДИЯ - устройства и приспособления, применяемые в пром. рыболовстве. Осн. типы: отцеживающие (трал, кошельковый и эакидной неводы и др.); ловушки (ставной невод, вентерь и др.), объячеивающие (дрифтерная, ставная сети и др.); крючковые (ярус, троллы и др.); осн. на применении света и электрич. тока (механизир. конусная сеть и др.), самоловящие (рыбонасосы). РЫБОЛОКАТОР - гидроакустич. аппарат для поиска косяков рыбы, скоплений крабов и т. д. Появление косяка рыбы отмечается на экране ЭЛТ Р. или на эхограмме самописца. Р. может одновременно служить эхолотом. РЫБОНАСОС - центробежный или водоструйный насос для перемещения рыбы с водой; применяется для добычи рыбы, выемки её из рыболовных орудий и гидравлич. транспортирования на рыбообрабат. пр-тиях. Р. устанавливаются на рыболовных судах или на берегу. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАШИНА - машина, выполняющая к.-л. одну или комплекс технологич. операций обработки рыбы. Р. м. могут комплектоваться в механизир. или комплексно-механизир. линии и участки, снабжённые средствами автоматики для регулирования и дистанц. контроля технологи ч. процесса. К Р. м. относятся рыборазделочные, чешуесъёмочные, шкуросъёмочные, рыбомоечные машины, разделочно-укладочные агрегаты, фаршевые сепараторы, бланширователи, установки для копчения и вяления рыбы и др. РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЕ СУДА - суда, предназначенные для добычи, обработки и транспортирования рыбы. Добывающими (рыболовными) считаются суда, осн. назначение к-рых - лов рыбы. К ним относятся траулеры, сейнеры, рыболовные боты, тунцеловные суда, суда для бессетевого лова и др. Обрабатывающие суда служат для приёма рыбы-сырца в р-нах промысла от добывающих судов для последующей переработки её в полуфабрикат или полностью готовую продукцию. К ним относятся плавучие базы, консервные заводы и производств. рефрижераторы. Транспортные суда служат для приёма от добывающих и обрабатывающих судов рыбы-сырца или продукции, а также доставки принятого груза в порты. Они же осуществляют транспортирование экспедиц. грузов в р-ны лова. В качестве трансп. судов используются крупные быстроходные рефрижераторные суда неогранич. района плавания. Деление Р. с. на добывающие, обрабатывающие и транспортные в известной мере условно, поскольку крупные Р. с. могут одновременно выполнять неск. производств. операций. По району плавания различают Р. с. морские с неогранич. р-ном плавания; морские с огранич. р-ном плавания; озёрные и речные. Для эксплуатации Р. с. характерны 2 организац. формы: автономная, при к-рой объекты лова добываются и транспортируются одним Р. с., и экспедиционная, предполагающая комплексное использование разл. типов Р. с. См. рис. К ст. Рыбопромышленные суда. Производственные (вверху) и транспортный (внизу) рефрижераторы РЫБОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения в составе речных гидроузлов для пропуска рыбы через плотины или в обход естеств. преград (водопады, пороги и т. п.). Осн. Р. с.: р ы б о х о д ы (лотки или небольшие каналы), в к-рых создаётся пост. поток воды со скоростями, преодолеваемыми рыбой самостоятельно; рыбоподъёмники, в к-рых рыба перемещается в верх. бьеф принудительно при помощи подъёмных механизмов или шлюзованием. РЫБОРАЗДЕЛОЧНАЯ МАШИНА - служит для механич. разделки рыбы. Может выполнять к.-л. одну операцию (головоотсекающая машина, плавникорезка, рыборезка и т. д.) или весь комплекс операций. Применяется на рыбопромысловых судах и на береговых рыбоперерабатывающих пр-тиях. РЫМ Сот голл. ring - кольцо) - металлич. кольцо, закрепляемое на машинах (и их частях) и предназнач. для захвата и перемещения их при монтаже, разборке или транспортировании. Р. в виде колец или скоб устанавливают на причалах для облегчения швартовки судов, на палубах, в трюмах для закрепления тросов, блоков, талрепов и т. п. РЫСКАНИЕ л е т а т е л ь но г о аппарата - угловые отклонения ЛА от осн. направления в горизонтальной плоскости. РЫСКЛИВОСТЬ с у д н а - св-во судна произвольно отклоняться от курса под действием небольших случайных возмущающих сил при прямом положении руля. Св-во, противоположное Р., - устойчивость на курсе. РЫХЛИТЕЛЬ - навесное или прицепное оборудование к трактору для предплантажной обработки тяжёлых почв, засорённых крупными камнями, пнями и заросших кустарником, рыхления полотна террас под посадку виноградников и плодовых насаждений, а также для рыхления тяжёлых и мёрзлых грунтов, разрушения старых дорожных покрытий при ремонте дорог. См. рис. Навесной рыхлитель Прицепной рыхлитель РЫЧАГ - устройство для уравновешивания большей силы меньшей. Представляет собой твёрдое тело с точкой опоры, находящейся под действием сил, расположенных в плоскости, проходящей через эту точку. Если силы расположены по обе стороны от опоры, то такой Р. наз. Р. 1-го рода, если же силы расположены по одну сторону от опоры, то это Р. 2-го рода. При равновесии сумма моментов сил, действующих относительно точки опоры, должна быть равна нулю. При действии на Р. двух сил (движущей Р и сопротивления О) условие равновесия даёт Ра = Qb, где а и b - плечи рычага (см. рис.). Следовательно, движущая сила будет во столько раз меньше силы сопротивления, во сколько раз плечо а больше плеча о (т. н. правило рычага). Применение Р. в машинах и механизмах даёт выигрыш в силе, при этом столько же проигрывается в перемещении; Р. не даёт выигрыша в работе. К ст. Рычаг РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, составл. из звеньев (рычагов), входящих в низшие кинематические пары (напр., карданный, кривошипно-ползунный, шарнирный, кулисный механизмы). Преимущества Р. м. перед кулачковыми и зубчатыми: простота изготовления, высокая прочность и износоустойчивость, что позволяет применять Р. м. для передачи значит. усилий в двигателях, прессах, ковочных машинах и др. РЭЛЁЯ ТЕОРЕМА [по имени англ. физика Дж. У. Рэлея (Рейли; J. W. Rayleigh; 1842 - 1919)] - то же, что взаимности реакций принцип. РЯЖ - конструкция в виде ящика из брёвен или брусьев, заполненного камнем (реже грунтом). Различают Р. сплошной рубки, в виде срубов (рус. конструкция) и решётчатые, или сквозного типа (амер. конструкция). Р. обоих типов могут собираться также из отд. ж.-б. балок. Р. применяют для устройства плотин (преим. дерев.), подпорных стенок, быков и береговых устоев мостов, перемычек, флютбетов, рисберм и др. РЯЖЕВАЯ ПЛОТИНА - деревянная (реже ж.-б.) плотина, осн. элементы к-рой, воспринимающие нагрузку, выполнены из ряжей. Р. п. обычно воспринимают напор до 15 м (максимум до 20 м). Р. п. возводят, как правило, на скальных и плотных нескальных основаниях. При установке ряжей на сваях плотину наз. свайно-ряжевой.
вверх