КОСМОЛОГИЯ (от космос и ...логия) - раздел астрономии, учение об общих закономерностях строения всей охватываемой астрономия, наблюдениями Вселенной. К. вместе с космогонией имеют особое значение для формирования правильного материалистич. мировоззрения. КОСМОНАВТИКА (от космос и греч. nаutike - искусство мореплавания, кораблевождения) - полёты в космич. пространстве; совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих исследование и освоение космич. пространства и внеземных объектов для нужд человечества с использованием космич. аппаратов (КА), управляемых с Земли или пилотируемых. К. включает проблемы: теории космич. полётов - расчёты траекторий и др.; научно-технич. - конструирование и создание ракет-носителей (РН), двигателей, бортовых систем управления, пусковых сооружений, автоматич. станции и космич. кораблей, систем связи и передачи информации, науч. оборудования и пр.; медико-биол. - создание бортовых систем жизнеобеспечения, компенсация неблагоприятных явлений в организме в условиях космич. полёта и пр. Впервые науч. разработка вопросов космич. полётов дана в работах К. Э. Циолковского в кон. 19 - нач. 20 вв. (4Исследование мировых пространств реактивными приборами", 1903, и др.). Начало космич. эры - практич. развития К. - 4 окт. 1957, когда в СССР был запущен первый в истории искусств. спутник Земли (ИСЗ). Вторая важнейшая дата космич. эры - 12 апр. 1961 - день первого космич. полёта Ю. А. Гагарина, начало эпохи непосредств. проникновения человека в космос. Третье историч. событие К. - первая лунная экспедиция 16 - 24 июля 1969, выполн. Н. Армстронгом, Э. Олдрином и М. Коллинзом (США). Совр. задачи К. - дальнейшее исследование космич. пространства и отд. небесных тел Солнечной системы, галактич. и внегалактич. объектов; изучение из космоса Земли, её атмосферы и природной среды; практич. использование КА для связи, метеорологии, навигации, геодезии, поиска природных ресурсов и др. К. открывает перед многими отраслями науки и техники новые возможности, стимулирует прогресс науки и произ-ва. См. Автоматическая межпланетная станция. Искусственный спутник Земли, Космический корабль, Космический аппарат, Космодром, Орбитальная станция, Ракета. КОСМОС (греч. kosmos - мир, Вселенная) - космич. пространство со всеми его объектами (синоним Вселенной); включает околоземное ("ближний" К.), межпланетное, межзвёздное и межгалактич. ("дальний" К.) пространство со всеми его объектами. "КОСМОС" - 1) наименование серии сов. ИСЗ для исследований в интересах науки, техники и нар.х-ва. На ИСЗ "К." ("К.-1" запущен 16 марта 1962) проводились исследования в области астрономии и астрофизики, геофизики, метеорологии, дистанц. зондирования (исследования Земли и её природных ресурсов, атмосферы, Мирового океана), биологии. Исследовались атмосфера, ионосфера, полярные сияния, магн. поле Земли, космич. лучи, радиац. пояса, солнечная активность и излучение Солнца, влияние невесомости и др. космич. факторов на биол. объекты. ИСЗ "К." используются для целей связи и навигации (см. также "Коспас - Сарсат"), на них отрабатывались отд. системы и испытывалась аппаратура для перспективных КА. ИСЗ "К." запускаются на круговые и эллиптич. орбиты, область высот к-рых от 140 ("К.-244") до 60 600 ("К.-159") км и широкий диапазон наклонений орбит от 0,1° ("К.-775") до 98° ("К.-1484") позволяют доставлять науч. аппаратуру почти во все р-ны околоземного космич. пространства. Начиная с 1964 одной РН на орбиту выводились одновременно от 2 до 8ИСЗ серии "К.". Периоды обращения ИСЗ "К." от 87,3 мин ("К.-244") до 24 ч 2 мин ("К.-775"). Время активного функционирования ИСЗ "К." зависит от науч. программ их запуска, параметров орбиты и ресурсов работы бортовых систем. Напр., "К.-27" находился на орбите 1 сут, а "К.-80", по расчётам, будет существовать 10 тыс. лет. В соответствии с решаемыми задачами ряд ИСЗ серии "К." имеет спускаемую капсулу для возвращения науч. аппаратуры и объектов экспериментов на Землю ("К.-4, -110, -605. -782, -1443" и др.). С запусков ИСЗ "К." началось практич. междунар. сотрудничество соцпалистич. стран в изучении космич. пространства (см. также "Интеркосмос"). В экспериментах на спутниках этой серии участвовали также специалисты Франции, США и др. стран. ИСЗ "К." запускаются с помощью РН "Космос", "Союз", "Протон", способных доставлять на орбиту полезный груз массой до неск. т. До 1964 ИСЗ "К." выводились на орбиту также РН "Восток". На 1 янв. 1988 запущено св. 1900 ИСЗ "К.". 2) 2-ступенчатая РН (см. рис.). Общая дл. 30 м, диам. корпуса 1,65 м. Тяга ЖРД первой ступени 635 кН, тяга ЖРД второй ступени 105 кН. Топливо ЖРД первой ступени - азотнокислотный окислитель и углеводородное горючее, топливо ЖРД второй ступени - жидкий кислород и несимметричный диметилгидразин. ИСЗ размещается на второй ступени под головным обтекателем. С помощью РН "К." запускаются ИСЗ "Космос" и "Интеркосмос", были выведены на орбиты ИСЗ "Ариабхата", "Бхаскара", "Ореол" и др. Некоторые спутники серии "Космос" Ракета-носитель "Космос" КОСМОХИМИЯ (от космос и химия) - наука о хим. составе космич. тел, законах распространённости и распределения хим. элементов во Вселенной, о синтезе ядер хим. элементов и изменении изотопного состава элементов, о процессах миграции и взаимодействия атомов при образовании космич. в-ва. К. - новая область знания, быстро развивающаяся со 2-й пол. 20 в. благодаря успехам космонавтики. Геохимия входит в состав К. как её старейшая и наиболее изученная область. КОСОЙ ИЗГИБ в сопротивлении материалов - вид деформации, характеризующийся искривлением (или изменением кривизны) стержня (бруса) под действием внеш. сил, проходящих через его ось и не совпадающих ни с одной из гл. плоскостей (напр., проходящих через ось симметрии поперечного сечения) бруса. К. и. - частный случай сложного сопротивления. КОСОСЛОЙ - то же, что наклон волокон древесины. "КОСПАС - САРСАТ" - наименование спутниковой системы для определения в аварийных ситуациях с помощью ИСЗ координат радиобуев, установл. на судах и самолётах. "Коспас" - сов. часть системы, "Сарсат" - часть системы, создаваемой по кооперации США, Канадой и Францией; в системе "К. - С." принимает участие ряд др. стран. Погрешность определения координат потерпевшего аварию объекта 2 - 20 км. В зоне видимости ИСЗ определяются координаты не менее 20 буев, работающих одновременно, а в "памяти" можно удерживать координаты 200 судов, терпящих бедствие. Первый ИСЗ системы "К. - С." ("Космос-1383") запущен в 1982. В системе работают сов. и амер. ИСЗ. КОСТРОВАЯ КРЕПЬ - горная крепь, устанавливаемая в очистных забоях шахт при управлении кровлей обрушением и плавным опусканием, в подготовит. выработках - для крепления и закладки пустот над крепью. Состоит из костров (клетей) квадратной или прямоугольной формы, сложенных дерев. стойками или металлич. балками (см. рис.), к-рые устанавливают по линии обрушения пород на расстоянии от 2 до 4 м и переносят вслед за обрушением пород. К ст. Костровая крепь. Костры: а - деревянный; б - из рельсов КОСТЫЛЬ ПУТЕВОЙ - стальной стержень квадратного сечения с овальной головкой и со скошенным с двух сторон концом; служит для прикрепления рельсов к дерев. шпалам или брусьям. К. п. повсеместно заменяются шурупами. КОТАНГЕНС (новолат. cotangens, сокращение от complementi tangens - тангенс дополнения) - одна из тригонометрических функций. КОТЁЛ - устройство, в к-ром для получения пара (см. Паровой котёл) или нагрева воды, потребляемых вне этого устройства, используется теплота, выделяющаяся при сгорании органич. топлива, протекании технологич. процесса, преобразовании электрич. энергии в тепловую, а также теплота отходящих газов. В К. могут входить топка, парогенерирующие поверхности, пароперегреватель, водяной экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. См. рис. Котёл ТГМП-1202 блока 1200 МВт (паропроиз-водительность 3950 т/ч. давление пара 25,5 мПа, температура первичного и вторичного пара 545 °С): 1 - ширма конвективного перегревателя высокого давления; 2 и 8 - выходная и входная ступени конвективного перегревателя высокого давления; 3 - выходная ступень конвективного перегревателя низкого давления; 4 - промежуточная и входная ступени конвективного перегревателя низкого давления; 5 - водяной экономайзер; 6 - горелочное устройство; 7 - панель радиационной части котла КОТЁЛ-АККУМУЛЯТОР - то же, что тепловой аккумулятор. КОТЁЛ-УТИЛИЗАТОР - паровой котёл, не имеющий собств. топки и обогреваемый отходящими газами к.-л. пром. или энергетич. установки. В нек-рых случаях между энергетич. установкой и К.-у. размещают дополнит. горелки для дожигания топлива. Водогрейные К.-у. обычно наз. утилизац. экономайзерами или подогревателями. Чаще всего применяются водотрубные К.-у. с многократной принудит. циркуляцией (см. рис.), реже - с естеств. циркуляцией и прямоточные сепараторные. Темп-pa дымовых газов, поступающих в К.-у., колеблется от 350 - 400 °С (при установке К.-у. за двигателями внутр. сгорания) до 900 - 1500 °С (за отражат., рафинировочными и цем. печами). Схема котла-утилизатора с принудительной циркуляцией: 1 - барабан; 2 - испарительная часть; 3 - пароперегреватель; 4 - водяной экономайзер КОТЕЛЬНАЯ - отд. здание или помещение, в к-ром располагаются котельные установки, бытовые и служебные помещения. По назначению К. разделяют на энергетич. (ТЭС), производств., производств.- отопит. и отопительные. В СССР К. сооружают в соответствии с правилами Госгортехнадзора. КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА - совокупность котла и вспомогат. оборудования, к к-рому относятся тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподачи и топливоприготовления в пределах К. у., оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и др. газоочистит. устройства, не входящие в котёл газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподготовит. оборудование и дымовая труба. КОТЁЛЬНО-ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО - все виды твёрдого, жидкого и газообр. топлива, используемые для сжигания в паровых и водогрейных котлах стационарных и передвижных установок, в печах разл. назначения. КОТЛОВАН - выемка в грунте, предназнач. для устройства оснований и фундаментов зданий и сооружений. К. обычно разрабатывается с поверхности земли землеройными машинами. КОТЛОВАН ОКОПАТЕЛЬ - землеройная машина, для образования котлованов под опоры линий связи, электропередачи, контактной сети ж.-д., троллейбусных и трамвайных линий и т. д. К. с многоковшовым баром разрабатывает котлованы размером 66 X 90 см, глуб. до 4 м. Буровой К. разрабатывает круглые котлованы диам. 50 - 80 см, глуо. до 4,8 м. КОТЛОНАДЗОР в СССР - контроль за соблюдением Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, и подъёмных сооружений. Осуществляется Управлением по котлонадзору и подъёмным сооружениям Госгортехнадзора. КОТЛОТУРБИННЫЙ БЛОК - паросиловая установка, состоящая из одного (моноблок) или двух (дубльблок) паровых котлов и одной паровой турбины со вспомогат. оборудованием, в к-рой гл. трубопроводы подачи пара и воды между котлом и турбиной не имеют поперечных связей с соседними установками. Поскольку турбина обычно служит на электростанции для привода генератора, не имеющего связей с др. генераторами, такой блок, включающий котёл, турбину, электрич. генератор и трансформатор, наз. энергетич. блоком. Блочный принцип компоновки оборудования обладает рядом преимуществ перед др. схемами паросиловых установок (проще схемы трубопроводов для воды и пара, особенно при двойном перегреве, меньше требуется арматуры, легче осуществляются регулирование и автоматизация, лучше условия прогрева турбины, значительно удешевляется установка). Мощность сооружаемых блоков достигает 1200 МВт. КОТОННАЯ МАШИНА (от франц. coton - хлопок) - то же, что плоская кулирная машина. КОУШ (от голл. kous) - круглая или овальная стальная обойма с жёлобом по наружной стороне. К. вкладывают в петлю троса, чтобы предохранить его от истирания, в К. вставляют скобу или валик для соединения троса с блоком, гаком или др. тросом. См. рис. Коуши: а - круглый; б продолговатый КОФФЕРДАМ (англ. cofferdam, голл. kofferdam) - непроницаемый отсек, разделяющий соседние помещения на судне. К. изолируют, напр., жилые помещения от цистерн для жидкого топлива. На танкерах грузовые цистерны отделены К. от носовых помещений и машинного отделения; при перевозке грузов с низкой темп-рой вспышки К. заполняют водой. КОШКА - 1) устар. наименование каретки, предназнач. для подвешивания талей. 2) Приспособление для отыскания и подъёма затонувших предметов. Напоминает 3- или 4-лопастный якорь. 3) Серповидные скобы с зазубринами на рабочей стороне, прикрепляемые к обуви, для подъёма на дерев. столбы и мачты. КОЭРЦИМЕТР - устройство для измерений коэрцитивной силы разомкнутой магнитной цепи. Существуют К. магнито динамические, с феррозондом, с вибрирующими катушками и др. КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА (от лат. coercitio - удерживание) - напряжённость магнитного поля, необходимая для полного размагничивания предварительно намагнич. ферромагнетика (см. Гистерезис). Различают К. с. Не или мНс и вНс, когда обращаются в нуль соответственно намагниченность М или магнитная индукция В. В зависимости от значения К. с. вНс ферромагнитные материалы разделяют на маг-нитомягкие (Нс <4 кА/м) и магнитотвёрдые (Нс> 4 кА/м). Первые используют в магнитопроводах, вторые - в пост. магнитах. К. с. ферромагнитного материала очень чувствительна к изменениям его темп-ры и внутр. строения, а также к механич. деформациям. К. с. образцов из одного и того же материала можно изменять в широких пределах, применяя разл. обработку (термин., механич. и др.) и меняя размеры образца. У сегнетоэлектриков К. с. наз. напряжённость электрич. поля, необходимую для того, чтобы полностью деполяризовать первоначально поляризованный сегнетоэлектрик. КОЭФФИЦИЕНТ [от лат. со (cum) - совместно и efficiens (efficientis) - производящий, выполняющий] - множитель, обычно выражаемый цифрами. Если произведение содержит одну или неск. переменных (или неизвестных) величин, то произведение всех постоянных, в т. ч. и выраженных буквами, также наз. К. Мн. К. имеют особые названия, напр. К. трения, К. поглощения света. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (кпд) - безразмерная величина т|, характеризующая степень совершенства к.-л. технич. устройства в отношении осуществления в нём процессов передачи энергии или её преобразования из одной формы в другую. Кпд показывает, какая часть (Wполез) суммарной подводимой энергии W полезно используется в рассматриваемом устройстве: n = Wполез/W. Напр., для электрич. двигателя Wполез - работа на валу двигателя, совершаемая за счёт потребляемой им электрич. энергии W. Для электрич. генератора Wполез - работа электрич. тока во внеш. цепи генератора, совершаемая за счёт энергии W, расходуемой на его привод. Для трансформатора Wполез - электроэнергия, получаемая со вторичной обмотки, a W - энергия, подаваемая на первичную обмотку. Для котельной установки Wполез - часть теплоты W, выделяющейся при полном сгорании топлива, к-рая пошла на нагрев воды и образование пара. Для двигателя внутр. сгорания Wполез - работа на валу двигателя, a W - энергия, выделяющаяся при полном сгорании топлива. Вследствие разл. рода потерь энергии (из-за выделения джоулевой теплоты, из-за гистерезиса, трения, неполноты сгорания топлива и т. д.), а для тепловых двигателей также в силу второго начала термодинамики кпд любой реальной установки всегда меньше 1. Так, кпд лучших тепловых электростанций достигает 0,4, двигателей внутр. сгорания 0,4 - 0,5, электрич. генераторов 0,95, трансформаторов 0,98. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ - показатель, характеризующий эффективность использования технологич. оборудования, определяемый отношением времени фактич. работы к номин. фонду времени. Напр., при 2-сменной работе предприятия коэфф. сменности станка 1,2 означает, что в течение двух смен станок работает 1,2 времени одной смены при Макс. возможном значении коэфф. 2. КРАЕВОЙ УГОЛ - см. Смачивание. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ - задачи, в к-рых из данного класса ф-ций, определённых в нек-рой области, требуется найти ту, к-рая удовлетворяет на границе (крае) этой области к.-л. заранее заданному условию (краевому условию). Обычно этим классом ф-ций служит совокупность решений данного дифференц. ур-ния. КрАЗ - марка грузовых автомобилей, выпускаемых Кременчугским автомоб. з-дом им. 50-летия Советской Украины с 1959. В 1986 полная масса 19,4 - 24 т, грузоподъёмность 7,5 - 14,5 т, мощность двигателей 177 - 220 кВт. См. рис. Грузовой автомобиль КрАЗ-257 Б1 "КРАЙСЛЕР" (Chrysler) - назв. легковых автомобилей, выпускаемых с 1925 одноимённым концерном в США. В 1986 изготовлялись легковые автомобили ср. и большого классов. Рабочий объём двигателей 2,2 - 5,2 л, мощность 72 - 108 кВт, Макс. скорость 160 - 200 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Крайслер" КРАН (от голл. kraan) трубопроводный - запорное устройство, в к-ром подвижная деталь затвора имеет форму тела вращения с отверстием для пропускания потока и при его перекрытии вращается вокруг своей осн. перпендикулярной к направлению потока. К. состоит из двух осн. деталей; неподвижной - корпуса и вращающейся - пробки. По направлению потока К. разделяются на проходные - с прямолинейным движением потока, у г л о в ы е - с отклонением потока на 90° и трёхходовые - с произвольным сообщением трёх трубопроводов. КРАН ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ - см. Грузоподъёмный кран. КРАН МАШИНИСТА - устройство для управления автоматич. тормозами поезда (трамвая); устанавливается в кабине локомотива на трубах, идущих от главного возд. резервуара и от тормозной возд. магистрали. КРАН-БАЛКА (от голл. kraanbalk) - разновидность грузоподъёмного крана мостового типа, у к-рого электроталь передвигается по пролётной ездовой балке, оборудованной концевыми балками с ходовыми тележками (см. рис.). Тележки перемещаются по рельсам, уложенным обычно на верхних полках подкрановых балок, опирающихся на колонны, или по нижнему поясу балок, подвешенных к стропильным фермам (подвесная К.-б.). Грузоподъёмность К.-б. до 5 т. К.-б. на судах, или катабалка, - простейший поворотный кран для подъёма и спуска становых (носовых) якорей. Имеет вид изогнутой балки с блоком на конце или стрелы с укосиной. Подъём якоря осуществляют вручную или от брашпиля. На нек-рых судах роль К.-о. выполняют 2 неподвижных кронштейна - т. н. крамболы. Кран-балка: 1 - электроталь; 2 - кнопочный пульт; 3 - ферма; 4 - концевая балка КРАНЕЦ (от голл. krans) - приспособление для смягчения ударов бортов судна о причал или о др. судно. К. вывешиваются за борт перед подачей швартовов. Изготовляют К. из дерева, резины, плетёными из растит. тросов или надувными. КРАНОВОЕ СУДНО - самоходное судно технич. флота, оснащённое одним или неск. кранами большой грузоподъёмности (от 250 до 3000 т), с вылетом стрелы до 40 м и высотой подъёма гака до 100 м. Чаще всего используется на мор. нефтепромыслах. КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - электродвигатель перем. или пост. тока для привода подъёмно-трансп. механизмов с повторно-кратковрем. режимом работы. К. э. изготовляют вентилируемыми в закрытом исполнении. К К. э. перем. тока относятся асинхр. двигатели с фазным или короткозамкну-тым ротором. Мощность - от единиц до сотен кВт. КРАН-УКОСИНА - простейший грузоподъёмный кран, у к-рого треугольный кронштейн-укосина с блоками закрепляется на колонне, стене и т. п. Через блоки пропускается канат подъёмной лебёдки. Грузоподъёмность К.-у. до 5 т. КРАН-ШТАБЕЛЁР - грузоподъёмный кран со сменным оборудованием для штабелирования грузов (пакетов, тюков, лесоматериалов и др.). Грузоподъёмность до 6 т, высота подъёма до 16,2 м. КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ - цветные хим. соединения (гл. обр. синтетич.), применяемые для крашения текст. материалов, кожи, меха, бумаги, пластмасс, резины, древесины и т. п. Классифицируются по хим. строению (напр., азокрасители, антрахиноновые красители, фталоцианиновые красители) и по областям и методам применения (напр., активные красители, катионные красители, кислотные красители, кубовые красители). См. также Пигменты, Крашение. КРАСКИ - однородные суспензии пигментов в плёнкообразующих в-вах (связующих). Могут содержать наполнители, матирующие в-ва, пластификаторы, растворители и др. добавки. Связующими в К. служат олифы (масляные краски), лаки (эмалевые краски), водные дисперсии или водные р-ры полимеров (соответственно эмульсионные краски и клеевые краски), жидкое стекло (силикатные краски). Особый вид К. - порошковые краски. При нанесении на поверхность тонким слоем образуют непрозрачные (укрывистые) прочные плёнки, придающие поверхности красивый внеш. вид и предохраняющие её от вредного воздействия среды. Применяются для отделки металла, дерева, пластмасс, бетона, для художеств. целей и др. КРАСКОПУЛЬТ - переносный аппарат, применяемый при строит. отделочных работах для механич. нанесения на поверхность невязких красочных составов, засасываемых и подаваемых насосом (плунжерным, поршневым или диафрагменным) в чудочку" с распыляющей форсункой. Применяют К. о ручным и электрич. (см. рис.) приводом. Производительность электрич. К. до 500 м2/ч. Электрический краскопульт: 1 - токоподводя-щий кабель; 2 - выключатель; 3 - электродвигатель; 4 - диафрагменный насос; 5 - штуцер для присоединения всасывающего шланга; 6 - штуцер для присоединения сливного шланга; 7 - перепускной клапан; 8 - рукоятка; 9 - штуцер для присоединения нагнетательного шланга с "удочкой" и форсункой КРАСКОТЁРКА - установка для измельчения (перетирания) окрасочных материалов при малярных работах. К. бывают вальцовые, жерновые и дисковые. Производительность вальцовых К., применяемых в крупных краскозаготовит. мастерских, 400 - 1000 кг, жерновых 100 - 400 кг материала в 1 ч. КРАСНАЯ МЕДЬ - устар. название меди и нек-рых медных сплавов, имеющих характерный для меди красный цвет. КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ - увеличение длин волн X в спектре оптическом источника излучения (смещение спектральных линий в сторону красной части спектра) по сравнению с X линий эталонных спектров. К. с. возникает, когда расстояние между источником излучения и наблюдателем увеличивается (см. Доплера эффект) или когда источник находится в сильном гравитац. поле (гравитац. К. с.). Наибольшее К. с. наблюдается в спектрах далёких внегалактич. объектов (галактик и квазаров) и рассматривается как следствие космологич. расширения Вселенной. Используя Мёссбауэра эффект, удалось измерить К. с. в гравитац. поле Земли. КРАСНОЛОМКОСТЬ - охрупчивание сплавов при высоких темп-pax, вызываемое оплавлением примесей по границам кристаллов. К. стали вызывается примесью серы, образующей с железом эвтектику, точка плавления к-рой ниже темп-ры горячей обработки давлением, напр. горячей прокатки. КРАСНОСТОЙКОСТЬ - способность материала сохранять при повыш. темп-pax высокую твёрдость и износостойкость. Этим св-вом должны обладать, напр., стали и др. материалы для изготовления инструмента, работающего при больших скоростях резания. КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ электротехнического устройства - режим, при к-ром относительно редкие периоды нагрузки сменяются периодами отключённого состояния, причём за время нагрузки части электротехнич. устройства не успевают нагреться до установившейся темп-ры, а за время паузы успевают охладиться до темп-ры охлаждающей среды. КРАТНАЯ ЕДИНИЦА физической величины - единица, в целое число раз бблыпая системной единицы или внесистемной единицы. Примеры К. е. - километр (103 м), мегаватт (106 Вт), гигапаскаль (109Па), минута (60с), сутки (24ч), ярд (3 фута). КРАТНОСТЬ СВЕТОФИЛЬТРА - число, показывающее, во сколько раз необходимо увеличить экспозицию при съёмке со светофильтром по сравнению с экспозицией при съёмке без светофильтра. К. с. равна отношению общей светочувствительности фотоматериала к его эффективной светочувствительности (определяемой при расположении светофильтра на пути экспонирующих фотоматериал световых лучей при его сенситометрическом испытании). КРАТНЫЕ СВЯЗИ - хим. связи, в образовании к-рых участвует более чем одна пара электронов (см. Двойная связь, Тройная связь). В молекуле соединения, содержащей 2 или большее число К. с., эти связи могут примыкать к одному и тому же атому, как, напр., в аллене H2C=C=CH2 (кумулированные К. с.), или чередоваться с простыми связями. К. с., разделённые одной простой связью, как, напр., в бутадиене Н2С=СН - СН=СН2, наз. сопряжёнными; разделённые более чем одной простой связью, как, напр., в гексадиене H2C=CH - СН2-CH2-CH=CH2, - изолированными. В результате сопряжения К. с. порядок и длина связей в молекуле выравниваются, что обусловливает ряд специфич. эффектов, особенно значительных в ароматич, системах (см. Ароматические соединения). КРАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАКОН - один из осн. законов химии: если 2 вещества (простые или сложные) образуют друг с другом более одного соединения, то массы одного в-ва, приходящиеся на одну и ту же массу др. в-ва, относятся как целые числа, обычно небольшие. КРАХМАЛ (польск. krochmal, от нем. Kraftmehl) - осы. резервный углевод растений; смесь двух полиса-харидов - амилозы и амилопектина; белое аморфное в-во. Осн. компонент важнейших продуктов питания: пшеничной муки (75 - 80% ), картофеля (25%), кукурузы, риса, саго; калорийность К. - ок. 16,75 МДж/кг. К. и его производные применяют в пищ. пром-сти (произ-во кондитерских изделий, колбас), в медицине и фармацевтич. пром-сти (получение антибиотиков, витаминов, приготовление мазей, присыпок), для шлихтования тканей, проклеивания бумаги, картона, в аналитич. химии (индикатор на иод, с к-рым даёт интенсивное синее окрашивание). КРАШЕНИЕ - совокупность физ.-хим. и механич. процессов, цель к-рых - получение окраски материалов (текстиля, кожи, бумаги, пластмасс и др.), обладающей достаточной для практич. использования водо- и светостойкостью, устойчивостью к трению и др. эксплуатац. факторам. Для К. применяют красители органические, пигменты и др. красящие в-ва, к-рые удерживаются в материале благодаря таким взаимодействиям, как хим. связь (ковалентная, ионная, водородная) или силы Ван-дер-Ваальса. Выбор метода К. и типа красителя определяется видом и хим. природой окрашиваемого материала. Так, К. волокнистых материалов осуществляют обычно в водной среде; при этом для К. полиамидных волокон применяют дисперсные или кислотные красители, полиакрилонитрильных волокон - катионные, вискозных волокон - прямые и активные, ацетатных и полиэфирных волокон - дисперсные. При К. термопластов краситель (пигмент) может быть введён в мономер перед полимеризацией или в полимер в ходе его переработки в изделие. КРЕЗОЛЫ СН3С6Н4ОН - бесцветные жидкости с неприятным запахом. Известны орто-, мета-, пара-К. (tкип соответственно 191; 202,8; 201,9 °С). Содержатся в кам.-уг. смоле. Применяются для получения синтетических смол, дезинфекц. средств, отдельные изомеры - для синтеза красителей и др. органич. продуктов. КРЕЙСЕР (голл. kruiser, от kruisen - плавать морем, крейсировать) - боевой (ист. - артиллерийский) надводный корабль для борьбы с силами флота противника, нарушения его коммуникаций, обороны соединений боевых кораблей и конвоев в море, высадки мор. десантов, постановки минных заграждений. В 60-х гг. 20 в. во флотах разл. стран появились К. ракетные (см. рис.), противовоздушной обороны, противолодочные. Гл. оружие совр. К. - ракетные комплексы классов "корабль - корабль" и "корабль - воздух", имеются также универс. артиллерия калибров 76 - 127 мм, зенитные 20- и 40-мм автоматы, торпеды, противолодочные бомбомёты. Большинство К. имеет на вооружении самолёты или вертолёты. Водоизмещение К. обычно 5 - 14 тыс. т, скорость хода до 65 км/ч (ок. 35 узлов). Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (СССР) КРЕЙЦКОПФ (нем. Kreuzkopf) - то же, что ползун. КРЕЙЦКОПФНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания, как правило, дизель, в к-ром шатун и поршень связаны между собой крейцкопфом (ползуном). При работе крейцкопф передаёт продольное (по ходу поршня) усилие на шатун, а поперечное - на направляющие, освобождая тем самым поршень от поперечных нагрузок, что уменьшает износ цилиндров и поршней. Вследствие значит. массы и нек-рых конструктивных особенностей К. д. в качестве транспортных применяются только на судах. КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ (от нем. Kreuzmeissel) - узкое зубило (см. рис.) для слесарной обработки твёрдых материалов (рубки, вырубания узких канавок и т. д.). Крейцмейсель КРЕКИНГ (англ. cracking, от crack - раскалывать, расщеплять) - переработка нефти и её фракций для получения гл. обр. моторных топлив, а также хим. сырья, протекающая с распадом тяжёлых молекул. Различают 2 осн. вида К.:термический, осуществляемый только под воздействием высокой темп-ры, и каталитический, происходящий при одноврем. воздействии высокой темп-ры и катализаторов (напр., алюмосиликатных). Термич. К. низкосортных видов тяжёлого остаточного нефт. сырья осуществляется при темп-ре 470 - 540 °С и давлении 4 - 6 МПа с последующим риформингом. Термич. К., осуществляемый при темп-ре 500 - 600 оС и давлении, равном неск. десятым МПа (коксование), применяют для превращения гудронов и др. тяжёлых продуктов в широкую фракцию, используемую для переработки в моторные топлива. Высокотемпературный (650 - 750 °С) К. низкого давления (ок. 0,1 МПа), или пиролиз, применяют для превращения тяжёлого сырья в газы (этилен, пропилен и др.) и ароматич. углеводороды, используемые как хим. сырьё. Осн. назначение каталитич. К. - произ-во компонента высокооктанового автомоб. бензина (октановое число до 85). Существует также гидрокрекинг - каталитич. К. в присутствии водорода под давлением 5 - 20 МПа и темп-ре 350 - 450 °С, используемый для получения авиац. керосина, дизельного топлива и др. нефтепродуктов . КРЕМЕНЬ (общеслав.) - скрытокристаллич. или микрозернистое минер. образование, состоящее из халцедона и кварца, обычно с примесью аморфного кремнезёма - опала. Встречается в виде пластов или конкреций, гл. обр. в толщах известняков. Тв. по минералогич. шкале 7. Применяется при шлифовании дерева и кожи, а также для приготовления эмалей и глазурей (безжелезистый К.). КРЕМНЕЗЁМ - то же, что кремния диоксид. КРЕМНИЙ - хим. элемент, символ Si (лат. Silicium), ат. н. 14, ат. м. 28,086. К. - тёмно-серые кристаллы с металлич. блеском, имеющие кристаллич. решётку типа алмаза; плотн. 2330 кг/м3, tпл 1417 °С. К. - полупроводник, электрич. св-ва к-рого очень сильно зависят от примесей. Собств. уд. объёмное электрич. сопротивление при комнатной темп-ре 2,3 кОм*м. На долю К. приходится 29,5% массы земной коры (2-е место среди элементов), в состав к-рой он входит в виде силикатов и кремнезёма. К. технич. чистоты получают восстановлением кремнезёма SiO2 коксом, чистый К. - восстановлением тетрахлорида SiCl4 или трихлорсилана SiHCl, водородом, термич. разложением силана SiH4. зонной плавкой. К. широко применяют как материал для изготовления ПП приборов, солнечных батарей. В металлургии К. используют для раскисления металлов. К. входит в состав мн. сплавов железа и цветных металлов, придавая им устойчивость к коррозии, улучшая литейные св-ва и повышая механич. прочность. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, силиконовые масла, - кремнийорганич. (органосилоксановые) олигомеры и полимеры невысокой мол. массы (до ~ 2*105), напоминающие по внеш. виду очищ. минер. масла. Гидрофобны, химически инертны, хорошие диэлектрики, обладают высокой сжимаемостью, смазывающими св-вами, способностью гасить пену, термоустойчивы даже в окислит. средах. Применяются как рабочие жидкости, смазочные масла и основа консистентных смазок, длительно работоспособных при темп-pax от - 100 до 250 °С (кратковременно - до 350 °С), как ан-тиадгезионные смазки для пресс-форм, жидкие диэлектрики, пеногасители (напр., для нефтепродуктов), компоненты лосьонов, кремов. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ КАУЧУКЙ, силоксановые каучук и, силиконовые каучук и, [-SiR'R"-О-]n - каучукоподобные кремнийорганич. полимеры. Осн. типы - диметилсилоксановые (СКТ; R'=R"=CHS) и метилвинилсилоксановые (СКТВ; R'=CH, R"=CH2=CH). Плотн. К. к. 960 - 980 кг/м2. Вулканизуются органич. пероксидами или под действием y-излучения. Резины тепло-, морозо-, атмосферо-и абляционностойки, газонепроницаемы, уникальные диэлектрики, физиологически инертны; прочность при растяжении 6 - 10 МПа, относит. удлинение 250 - 550% (наполнитель - высокодисперсный диоксид кремния "аэросил"); темп-ры эксплуатации - от - 90 до 300 °С. Применяются для изоляции проводов и кабелей, теплозащиты космич. аппаратов, в произ-ве уплотнителей, изделий мед. назначения в холодильной технике. Жидкие К. к. - основа герметиков. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ - синтетич. полимеры, содержащие в макромолекуле атомы кремния и углерода. Наиболее важные К. п. - полиорганосилоксаны [-О-Si(R,R')-]n, осн. мол. цепь к-рых построена из атомов кремния и кислорода, а боковые (обрамляющие) группы R и R' содержат атомы углерода, связанные с атомом кремния. Могут быть вязкими жидкостями, каучукоподобными или стеклообразными в-вами. Термостабильны (нек-рые покрытия на основе К. п. работоспособны до 500 °С, клеевые соединения - до 1000 °С), морозостойки (каучукоподобные К. п. - до - 100 °С и ниже), хорошие диэлектрики, физиологически инертны. Применяются в произ-ве электроизоляц. материалов, пластмасс, резин. клеёв, гидрофобизаторов, лаков. См. также Кремнийорганические жидкости, Кремнийорганические каучуки. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых атом кремния связан с атомом углерода непосредственно или через атом др. элемента, напр. кислорода или азота. Наибольшее практич. значение имеют: 1) орган о-х л о р с и л а н ы, напр. диэтилдихлорсилан (C2H5)2SiCl2; 2) органосилоксаны, напр. гексаметилдисилоксан (СН3)2Si-О-Si(CH3)3; 3) алкоксиcпланы, напр. тетраэтоксисилан (C2H5O)4Si. Применяются для синтеза кремнийорганич. полимеров и олигомеров, как отвердители разл. полимеров, теплоносители (до ~ 400 °С); продукт частичного гидролиза тетраэтоксисилана, т. е. этилсиликат, - связующее при изготовлении форм для точного литья металлов. КРЕМНИКОН - видикон с мишенью из крнсталлич. кремния, представляющей собой мозаичную структуру из большого числа (порядка 106) р - п-переходов. Обладает высокой чувствительностью, малой инерционностью. Диапазон спектральной чувствительности 0,4 - 1,1 мкм, сила темнового тока ок. 10 нА. Применяется гл. обр. в установках пром. телевидения. КРЕМНИЯ ДИОКСИД, кремнезём, SiO2 - соединение кремния с кислородом. В природе - минералы кварц, тридимит, кристобалит и др., из водорослей и инфузорий на дне морей образуется аморфный К. д. Монокристаллы К. д. получают в гидротермальных условиях. Широкое применение находят аморфный К. д. - аэросил и белая сажа. Природный К, д. - сырьё в произ-ве кремния, кварцевого стекла, компонент разл. материалов. КРЕМНИЯ КАРБИД, карборунд, SiC - соединение кремния с углеродом; в чистом виде бесцветный кристалл с алмазным блеском, технич. продукт - зелёного или чёрного цвета. К. к. тугоплавок (плавится с разложением при 2830 °С), по твёрдости уступает только алмазу и карбиду бора B4C, устойчив в различных хим. средах, в т. ч. при высоких темп-pax. Применяется как абразив (при шлифовании), для резания твёрдых материалов, в электротехнике, для изготовления хим. аппаратуры и металлургич. оборудования. КРЕМОНА - см. в ст. Поливинилспиртовые волокна. КРЕН (от голл. krengen - класть судно на бок) - отклонение вертик. плоскости симметрии ЛА. судна от вертикали к земной поверхности. Креном ЛА наз. также движение, при к-ром происходит изменение угла крена. Движение К. характеризуется скоростью К. и используется, напр., при выполнении фигур пилотажа, при заходе на посадку для парирования смещения траектории ЛА относительно оси взлётно-посадочной полосы. КРЕНОВАНИЕ - искусств. создание крена судна для проверки положения по высоте его центра тяжести и нач. метацентрич. высоты (см. Метацентр). В процессе К. определяют кренящий момент, углы крена и период свободных колебаний. К. производят после постройки или ремонта судна. К. применяют также для обнажения борта судна на плаву. КРЕНОМЕТР, креномер, - прибор для измерения угла крена судна; состоит из подставки со шкалой в виде кругового сектора с градусными делениями и маятника с указат. стрелкой, подвешенной в геом. центре сектора; устанавливается обычно в ходовой рубке. КРЕНЬ - порок древесины хвойных пород, к-рый образуется в сжатой зоне изогнутых стволов, когда годичные слон уширяются за счёт развития реактивной древесины, тёмным цветом напоминающей позднюю древесину. Различают сплошную и местную К. Порок увеличивает усушку древесины вдоль волокон, способствует короблению, ухудшает и ряд др. её св-в. КРЕОЗОТ (от греч. kreas - мясо и sozo - спасаю, сохраняю) - вязкая жидкость, к-рую получают пиролизом древесины бука (древесный К., tкип 200 - 230 oС; состоит из фенолов) пли выделяют из фракций разгонки кам.-уг. смолы (кам.-уг. К., Гкип 200 - 400 °С; помимо фенолов, содержит значит. кол-ва нафталина и антрацена). Фунгицид для древесины флотореагент при обогащении руд; очищ. древесный К. - антисептич. средство. КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ - детали для жёсткого скрепления элементов машин и конструкций. К К. д. относятся болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, заклёпки, шпонки и т. п. изделия, а также вспомогат. детали - шайбы и шплинты. К. д. стандартизованы и выпускаются в осн. специализир. предприятиями. КРЕПЬ горная (шахтная, рудничная) - см. Горная крепь. КРИВАЯ УСТАЛОСТИ, Вёлера кривая, - графич. изображение способности материала сопротивляться усталостному разрушению (зависимость Макс. напряжения цикла от числа циклов до разрушения). Различают 2 осн. типа К. у.: 1) по достижении определ. напряжения число циклов до разрушения практически перестаёт изменяться при дальнейшем уменьшении напряжения; 2) при увеличении напряжения число циклов до разрушения непрерывно уменьшается. В зависимости от типа К. у. применяют разные способы определения предела выносливости (усталости). КРИВИЗНА ПОЛЯ изображения - одна из геом. аберраций оптических систем, состоящая в том, что изображение плоского предмета получается резким на искривл. поверхности. КРИВОЙ БРУС в сопротивлении материалов - брус с криволинейной осью. При допущениях, что осевая линия К. б. представляет собой плоскую кривую и поперечные сечения имеют ось симметрии, лежащую в этой плоскости, решение задачи об изгибе К. б. рассматривается в сопротивлении материалов; более точное решение задачи даётся в теории упругости. КРИВОШИП - звено кривошипного механизма, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси. К. имеет цилиндрич. выступ - шип, ось к-рого смещена относительно оси вращения К. на пост. или регулируемое расстояние r (см. рис.). Иногда К. выполняют в виде коленчатого вала. Типы кривошипов: а - с постоянным радиусом r расположения шипа; б и в - с регулируемым r (с помощью ползуна и поворотного диска) КРИВОШИПНЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм с низшими кинематическими парами, в к-ром есть вращающееся звено, выполненное в виде кривошипа. В зависимости от числа кинематич. пар, их типов, расположения, характера движения звеньев различают шарнирные 4-звенные (кривошипно-коромысловые, кривошипно-ползунные, кривошипно-кулисные), плоские многозвенные и пространственные 4- и многозвенные К. м. Используются К. м. в поршневых двигателях, насосах, компрессорах, прессах, металлореж. станках и др. машинах. Сложное движение шатунов К. м. в плоскости используют для привода рабочих органов таких машин, как тестомесилка, снегопогрузчик. Плоские многозвенные К. м. применяют, напр., для привода неск. шпинделей сверлильной головки, для получения больших сил на ползуне в кузнечных прессах, в приводе гл. движения поперечно-строгальных станков. Пространств. 4-звенные К. м. используют для получения качат. движения коромысла относительно осн. перпендикулярной оси вращения кривошипа в разл. машинах. См. рис. Плоские кривошипные механизмы: а - кривошипно-коромысловый; б - кривошипно-ползунный; в - кризошипно-кулисный; 1 - кривошип; 2 - шатун; 3 - коромысло; 4 - ползун; 6 - кулиса КРИВОШИПНЫЙ ПРЕСС - машина кузнечно-штамповочного произ-ва, в к-рой заготовка деформируется под действием усилия рабочего органа, приводимого в движение кривошипным механизмом, работающим от электродвигателя. По приводу гл. ползуна различают собств. кривошипные (см. рис.), эксцентриковые, кривошипно-коленные, кривошипно-рычажные (балансирные) и кривошипно-рычажно-кулачковые К. п. На К. п. производят объёмную и листовую штамповку, гибку, правку и т. п. Кривошипный пресс (модель К863С) КРИНОЛИН (франц. crinoline) - ограждение в корме речного судна, предохраняющее его руль от повреждений при навале др. судов. Сверху К. имеет настил. КРИО... (от греч. kryos - холод, мороз, лёд) - составная часть сложных слов, означающая связь со льдом, низкими темп-рами (напр., криолит, криостат). КРИОАГЕНТ - в-во (или смесь в-в), используемое в криогенной технике как рабочее тело и находящееся при криогенных темп-pax (ниже 120 К) хотя бы на одной из стадий рабочего цикла. КРИОГЕННАЯ ЛЭП (от крио... и греч. -genes - рождающий, рождённый) - линия электропередачи, в к-рой токопроводящие жилы охлаждаются до криогенных темп-р (менее 120 К). Осн. элементами К. ЛЭП являются криогенный кабель, рефрижераторные установки и т. н. токовводы, обеспечивающие переход токопроводящих жил из холодной зоны в зону норм. темп-р. По -уровню рабочих темп-р и материалу токопроводящих жил различают К. ЛЭП с криорезистивными кабелями (криорезистивные ЛЭП) и со сверхпроводящими кабелями (сверхпроводящие ЛЭТТ). Наряду с газоизолированными ЛЭП К. ЛЭП перспективны для подземной передачи больших мощностей по территории крупных городов, где сооружение возд. ЛЭП по к.-л. причине невозможно. КРИОГЕННАЯ МАШИНА - машина (напр., компрессор, детандер), рабочее тело к-рой хотя бы на одной из стадий рабочего цикла (процесса) имеет криогенную темп-ру (ниже 120 К). КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА - техника получения и использования криогенных темп-р, т. е. темп-р ниже 120 К. Осн. проблемы, решаемые К. т.: сжижение, хранение и транспортирование в жидком состоянии газов с темп-рами конденсации ниже 120 К (азота, кислорода, гелия и др.); разделение газовых смесей и изотопов низкотемпературными методами (напр., пром. получение чистых азота, кислорода и аргона из воздуха, выделение дейтерия ректификацией жидкого водорода) и др. КРИОГЕННАЯ УСТАНОВКА - совокупность технологически объединённого оборудования, предназнач. для переноса теплоты в окружающую среду от объекта при криогенной темп-ре (ниже 120 К) и (или) для выработки продуктов с использованием криогенных циклов. КРИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ в вычислительной технике - запоминающие и логич. элементы, работа к-рых осн. на явлении сверхпроводимости в сочетании с нек-рыми др. физ. явлениями (магнитным полем, круговыми токами и др.). Разработано неск. типов К. э.: криотроны, персисторы, криосары и др. К. э. просты по конструкции, дёшевы, имеют небольшие размеры,надёжны. Однако применение К. э. ограниченно ввиду больших трудностей получения низких и сверхнизких темп-р. КРИОГЕННЫЙ НАСОС - конденсац. или сорбционный вакуумный насос с рабочими поверхностями, охлаждаемыми до криогенных (ниже 120 К) темп-р. Различают К. н. заливные и с автономными криогенераторами. КРИОГЕННЫЙ ЦИКЛ - термодинамич. круговой процесс, частично или полностью протекающий при криогенных темп-pax (ниже 120 К). КРИОЛИТ (от крио... н греч. lithos - камень) - минерал, фторид натрия и алюминия Na3AlF6. Цвет серовато-белый, желтоватый или красноватый; иногда бесцветен. Тв. по минералогич. шкале 2,5; плотн. 2950 - 2970 кг/м3. Природный К. встречается редко, но иногда в крупных скоплениях. В пром-сти применяется гл. обр. искусств. К., к-рый получают взаимодействием плавиковой к-ты с глинозёмом и содой. Расплавл. К. используется при электролитич. получении алюминия из глинозёма. Компонент флюсов, эмалей, керамики. КРИОРЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ - криогенный силовой кабель, в к-ром токопроводящие жилы выполнены из меди или алюминия высокой чистоты. В К. к. жилы охлаждаются до криогенных темп-р (менее 120 К), что в сотни раз снижает их сопротивление электрическое. В качестве криоагента обычно используется жидкий водород (ок. 20 К) или жидкий азот (ок. 77 К). Осн. конструктивными элементами К. к. являются: токопроводящая система, размещаемая в холодной зоне совмзстно с каналами прокачки криоагента, и теплоизоляц. оболочка, заполняемая материалом с низкой теплопроводностью (см. рис.). Применяется вакуумированная порошковая или многослойная теплоизоляция. В качестве электрич. изоляции токопроводящнх жил могут использоваться вакуум или синтетич. материалы, пропитанные криоагентом. Разрабатываются К. к. перем. н пост. тока для передачи мощности 3.5 - 5 ГВт при напряжениях до 500 кВ. Сечение криорезистианого кабеля с вакуумирован-ной порошковой теплоизоляцией: 1 - экранированная жила; 2 - стальные тросовые растяжки; 3 - стальная труба; 4 - патрубки для вакуумирования; 5 и 8 - каналы для прямого и обратного потока жидкого азота; 6 - вакуумированная порошковая теплоизоляция; 7 - оболочка холодной зоны КРИОСАР - быстродействующий ПП прибор для переключения электрич. цепей, работающий при темп-pax, близких к темп-ре кипения жидкого гелия (4,2 К). Действие К. осн. на переходе ПП из состояния с низкой электрпч. проводимостью в состояние с высокой проводимостью вследствие ударной ионизации и рекомбинации примесей в ПП под влиянием прилож. напряжения. Конструктивно К. - тонкая пластина из ПП, помещённая между двумя электродами. Время перехода К. из одного состояния в другое порядка 10 не. КРИОСКОПИЯ (от крио... и греч. skopeo - смотрю, наблюдаю) - физ.-хим. метод определения мол. массы растворённого в-ва, осн. на измерении понижения темп-ры замерзания р-ра по сравнению с темп-рой замерзания чистого растворителя. КРИОСТАТ (от крио... и ...стат) - термостат, в к-ром рабочий узел или объект поддерживается при темп-ре ниже 120 К (криогенной темп-ре) за счёт постороннего источника холода. Простейший лабораторный стек. К. обычно состоит из двух Дьюара сосудов. Внутр. сосуд заполнен жидким гелием, наружный - жидким азотом (см. рис.). К. применяют для исследований физ. св-в в-ва, изучения сверхпроводимости и для др. целей, в частности для охлаждения ИК приборов на КА. Стеклянный гелиевый криостат: 1 - охлаждаемый узел; 2 - сосуд Дьюара с жидким гелием; 3 - сосуд Дьюара с жидким азотом КРИОТРОН (от крио... и ...трон) - миниатюрный переключательный криогенный элемент, действие к-рого осн. на св-ве сверхпроводников скачком менять свою проводимость под действием внешнего маги. поля. Может находиться только в одном из двух состояний - сверхпроводящем или с малой проводимостью. КРИОХИМИЯ - раздел химии, в к-ром изучаются хим. реакции при темп-pax ниже - 50 °С. Методы К. в ряде случаев дают возможность увеличить выход и чистоту целевых в-в, стабилизировать активные промежуточные продукты. КРИП (англ. creep) - то же, что ползучесть. КРИПТОН (от греч. kryptos - скрытый; назван в память о трудностях получения) - хим. элемент из группы благородных газов, символ Кг (лат. Кrурtonum), ат. н. 36, ат. м. 83,80. К. - газ без цвета и запаха; плотн. 3,74 кг/м3, tкип - 153,2 °С, tnл - 157,1 °С. Получают К. из воздуха при его разделении. Применяют гл. обр. в электровакуумной технике, для произ-ва ламп накаливания. Электрич. разряд в трубках с разреж. К. (рекламные трубки) сопровождается белым свечением. КРИПТОНОВАЯ ЛАМПА - лампа накаливания, колба к-рой наполнена криптоном. Световая отдача К. л. на 15 - 20% выше, чем ламп той же мощности, наполненных смесью азота и аргона. Тело накала К. л. обычно выполняют в виде биспирали. Наполнение криптоном эффективно для ламп накаливания небольшой мощности. КРИСТАЛЛИЗАТОР - 1) аппарат для выделения твёрдых в-в при охлаждении р-ров или расплавов; в металлургии - водоохлаждаемая изложница для ускоренного затвердевания расплавл. металла (применяется, напр., в установках непрерывной разливки стали, установках электрошлакового переплава). 2) К. в сахарном производстве - аппарат для дополнит. кристаллизации сахара на поверхности уже имеющихся кристаллов в утфеле последнего продукта при его охлаждении. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - образование кристаллов из паров, р-ров, расплавов, в-в, находящихся в твёрдом состоянии (аморфном или др. кристаллич.), в процессе электролиза и при хим. реакциях. К. является примером фазового перехода 1-го рода и сопровождается выделением теплоты. К. приводит к образованию минералов; играет важную роль в атм. и почв. явлениях; лежит в основе металлургич. и литейных процессов, получения ПП, оптич.. пьезо-электрич. и др. материалов, металлич. покрытий, плёнок, применяемых в микроэлектронике, а также используется в хим., фармацевтич., пищ. и др. отраслях пром-сти. КРИСТАЛЛИТ - монокристалл, не имеющий характерной кристаллич. огранки. К К. относят дендриты, зёрна кристаллические металлич. слитков, горных пород, минералов и т. д. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА - присущее твёрдым кристаллич. телам расположение атомов (ионов, молекул), характеризующееся пернодич. повторяемостью в пространстве. Представление о К. р. того или иного хим. в-ва даёт расположение атпмо" в его элементарной ячейке (см. рис.). Наиболее распространённые типы К. р. - кубическая, подразделяемая на объёмноцентрир. и гранецентрир., и гексагональная. Примеры элементарных кристаллических решёток металлов: а - объёмно-центрированная кубическая; б - гранецентриро-ванная кубическая; в - гексагональная КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ - см. в ст. Гидраты. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (от кристаллы и ...графия) - наука о кристаллах и кристаллич. состоянии вещества. К. исследует законы образования, структуру и физ. св-ва кристаллов, протекающие в них явления, взаимодействие кристаллов со средой, а также кристаллоподобные анизотропные в-ва (жидкие кристаллы, полимерные материалы и т. п.). Одной из основополагающих теорий К. является теория симметрии кристаллов. К. тесно связана с минералогией и химией и является одной из областей совр. физики твёрдого тела. К методам исследования атомно-молекулярного строения кристаллов относятся рентгеноструктурный анализ, нейтронография, электронография и др. КРИСТАЛЛООПТИКА - пограничная область оптики и кристаллофизики, занимающаяся изучением законов распространения света в кристаллах. Особенности оптики кристаллов обусловлены их оптич. анизотропией и проявляются в двойном лучепреломлении, дихроизме, оптической активности и т. п. Оптич. св-ва электропроводящих кристаллов обычно рассматриваются в металлооптике. Методы К. применяют в кристаллографии, минералогии, петрографии, в физике плазмы и др. КРИСТАЛЛОФИЗИКА - раздел кристаллографии, посвящ. изучению физ. св-в кристаллов и др. анизотропных сред и изменению этих св-в под влиянием разл. внеш. воздействий (механич., тепловых и т. д.). Одно из осн. направлений К. - изучение симметрии и анизотропии кристаллов. Матем. аппарат К. осн. на тензорном исчислении и теории групп. К. тесно связана с физикой твёрдого тела и кристаллохимией. КРИСТАЛЛОХИМИЯ - пространств, расположение и хим. связь атомов в кристаллах, а также зависимость физ. и хим. св-в кристаллич. в-в от их строения. Теоретич. база К. - учение о симметрии кристаллов, экспериментальная - дифракционные (рентгеноструктурный анализ, нейтронография, электронография) и радиоспектроскопич. (ядерный магн. резонанс, электронный парамагн. резонанс и др.) методы.
вверх