РАБОТА - 1) величина, характеризующая преобразование энергии из одной формы в другую, происходящее в рассматриваемом физ. процессе. Напр., Р. всех внеш. и внутр. сил, действующих на механич. систему, равна изменению кинетической энергии системы. Элементарная Р., совершаемая силой F на малом перемещении dr точки её приложения М, определяется равенством где dr = |dr| - длина пути точки М;а - угол между векторами силы и перемещения; х, у, z - декартовы координаты точки М; Fх. Fу и Fz - проекции F на оси координат. Р., совершаемая силой F на конечном перемещении r2-r1 точки её приложениям, равна криволинейному интегралу взятому вдоль траектории L точки М. В общем случае эта работа зависит не только от начального и конечного положений точки М, но и от вида траектории L (см. Потенциальные силы). 2) Р. в термодинамике - энергия, передаваемая термодинамич. системой внеш. телам при изменении внеш. параметров системы (объёма, положения в пространстве, напряжённости электрич. поля и т. п.). Единица Р. (в СИ) - джоуль (Дж). РАБОТА ВЫХОДА электрона - наименьшая энергия, к-рую нужно затратить для удаления электрона из твёрдого или жидкого тела в вакуум. Р. в.- осн. хар-ка поверхности проводника или ПП, определяющая закономерности электронной эмиссии с этой поверхности. Различие в Р. в. для двух проводников или ПП определяет контактную разность потенциалов между ними. Р. в. для твёрдого тела зависит от его материала, строения поверхности и наличия на ней слоя чужеродных атомов, а также напряжённости внеш. электрич. поля (см. Шотки эффект). РАБОТОМTТР - динамометр со считающим или показывающим устройством. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, работоспособное состояние, - состояние изделия, при к-ром в данный момент времени его осн. параметры, характеризующие способность изделия выполнять заданные ф-ции, находятся в пределах, установленных требованиями нормативно-технич. документации. Из работоспособного состояния изделие может перейти в неработоспособное вследствие отказа. РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ - жидкость, применяемая в гидроприводе машин. В качестве рабочего тела гидравлич. исполнит, механизма Р. ж. должна обеспечивать работоспособность и надёжность всех узлов гидропривода своими упругими св-вами, способностью смазывать, охлаждать и защищать детали от коррозии, а также эвакуировать из системы продукты износа деталей, должна быть дешёвой, стабильной в эксплуатации, нетоксичной, взрывобезопасной (высокая темп-pa вспышки), теплостойкой (пологая вязкостно-температурная кривая) и т. д. Широкое распространение в качестве Р. ж. получили минер. масла нефтяного происхождения, а также синтетич. жидкости на основе сложных эфиров, фтор-углеродных и кремнийорганич. полимеров. Применяют спирто-глицериновые растворы. Радиалъно-осевая турбина: 1 - вал гидрогенератора; 2 - спиральная камера; 3 - направляющий аппарат; 4 - рабочее колесо РАБОЧАЯ ЗОНА - пространство (обычно над полом) высотой 2 м, где могут находиться люди во время работы в помещении. Если имеются площадки для обслуживания оборудования или др. работ, то пространство над ними также является Р. з. РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - располагаемая мощность электроэнергетической системы за вычетом мощности агрегатов, выведенных в ремонт. РАБОЧАЯ СМЕСЬ, горючая смесь, - смесь горючего газа или паров топлива с воздухом в отношении, обеспечивающем сгорание её в рабочем цилиндре двигателя внутр. сгорания. Отношение массы воздуха, поступившего в цилиндр, к массе воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива, наз. коэфф. избытка воздуха. При значении этого коэфф., близком к 1,1, смесь сгорает наиболее эффективно. При более низких значениях коэфф. смесь горит быстрее (богатая смесь), что используется на форсиров. режимах работы двигателя. При более высоких значениях коэфф. смесь считается обеднённой и применяется на экономичных режимах. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - время участия работника в общественно организов. труде. Измеряется продолжительностью рабочего дня, недели, месяца или года. Также единая мера обществ. оценки раэл. затрат труда. РАБОЧЕЕ МЕСТО - часть пространства, приспособленная для выполнения работником (группой работников) производств. задания; первичное звено пр-тия. Р. м. включает: осн. и вспомогат. производств. оборудование (станки, механизмы, агрегаты, защитные устройства, энергетич. установки, коммуникации и Др.), технологич. и организац. оснастку, приспособления, инструмент. Различают Р. м. осн., вспомогат. и обслуживающих рабочих, инж.-технич. и адм.-управленч. персонала. При орг-ции Р. м. учитываются антропометрич. данные, достижения в области научной организации труда, передовой опыт, рекомендации физиологии, психологии и гигиены, требования охраны труда, эргономики, инженерной психологии и технической эстетики. В СССР совершенствуется единая общегос. система планирования, учёта, аттестации и рационализации Р. м. - действенное средство интенсификации произ-ва, ускорения н.-т. прогресса. РАБОЧЕЕ ТЕЛО - газообразное или жидкое в-во, к-рое применяют в машинах для преобразования энергии, получения работы и т. д. Наиболее часто Р. т. служат: водяной пар (в паровых машинах и турбинах); аммиак, углекислота, хладоны и др. (в холодильных машинах); воздух (в пневматич. двигателях); газы (в газовых турбинах, двигателях внутр. сгорания) и т. п. Р. т. наз. также ракетное топливо, Действие Р. т. осн. на изменении термодинамич. и др. параметров его состояния. РАБОЧИЙ ОБЪЁМ поршневого двигателя внутреннего сгорания - объём, освобождаемый поршнем в цилиндре при перемещении поршня от точки миним. объёма до точки Макс. объема (от объёма камеры сжатия до полного объёма). Р. о. равен произведению площади поршня на длину его хода. Его принято выражать в м2 и л, а для мотоциклетных и лодочных подвесных двигателей - в см3. Суммарный рабочий объём всех цилиндров двигателя иногда наз. литражом двигателя. РАБОЧИЙ ПРОЁКТ здания, сооружения, изделия - совокупность чертежей, по к-рым они возводятся (изготавливаются). Р. п. содержит исчерпывающие данные обо всех пространств., конструктивно-технич. и материальных параметрах объекта, о построении формы его отд. элементов, а также спецификацию. РАБОЧИЙ ЭТАЛОН - вторичный эталон, предназнач. для метрологич. аттестации по нему образцовых и рабочих средств измерении. РАВЕНДУК (от голл. ruwendoek), р а в е н т у х, - льняная грубая ткань из толстой пряжи; выпускается в суровом или полуотбелённом виде. Применяется в обувной пром-сти, как прокладка взамен бортовки при шитье верхней одежды и для технич. целей (как заменитель кожи). РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - состояние механич. системы, при к-ром все её точки неподвижны по отношению к данной системе отсчёта. Если эта система отсчёта является инерциальной, то Р. м. наз. абсолютным, в противном случае - относительным. В зависимости от поведения тела после его малого смещения из положения Р. м. различают устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие (см. рис.). Для осуществления Р. м. силы, действующие на систему, должны удовлетворять определ. условиям, рассматриваемым в статике. Напр., для абс. Р. м. свободного твёрдого тела необходимо, чтобы равнялись нулю суммы проекций всех внеш. сил, прилож. к телу, на каждую из трёх координатных осей и суммы их моментов относительно этих осей. Равновесие механическое: а - устойчивое; б - неустойчивое; в - безразличное РАВНОВЕСИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ, статистическое равновесие, равновесное состояние, - состояние, в к-рое в конце концов приходит термодинамическая система, находящаяся при неизменных внеш. условиях. При этом система находится в состоянии механич. равновесия, темп-pa всех её частей одинакова, а значения параметров состояния не изменяются с течением времени (строго говоря, совершают малые колебания около неизменных ср. значений - см. Флуктуации). РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - состояние реакционной системы, характеризующееся тем, что хим. реакция идёт одновременно в двух противоположных направлениях с одинаковой скоростью. В результате состав системы (напр., ЗН2 + N2 <=> 2МН3) остаётся постоянным, пока сохраняются условия её существования (темп-pa, давление). Учение о Р.х. - часть химической термодинамики. РАВНОВЕСНЫЙ ПРОЦЕСС - то же, что квазистатический процесс. РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ системы сил - сила, к-рая по её влиянию на движение твёрдого тела полностью эквивалентна рассматриваемой системе сил, прилож. к телу. Система сил имеет Р, только в том случае, если для неё существует такой центр приведения (см. Приведение сил), относительно к-рого главный момент системы равен нулю. Р. равна геом. сумме всех сил системы и приложена в центре приведения, удовлетворяющем указанному условию. Примером системы двух сил, не имеющей Р., является пара сил. РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение точки или поступательное движение твёрдого тела, при к-ром значение скорости v точки или тела не изменяется с течением времени. Длина пути Дельта s, пройденного точкой в Р. д. за промежуток времени Дельта t. равна: Дельта s = v Дельта t. Вращательное движение твёрдого тела наз. равномерным, если оно совершается вокруг неподвижной оси с пост. угловой скоростью w. Угол поворота Д<р тела за промежуток времени Дельта t равен: Дедьта ф = wДельта t РАВНОМЕРНО-РАСПРЕДЕЛЁННАЯ НАГРУЗКА - сплошная нагрузка пост. интенсивности. РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение точки или тела, при к-ром тангенциальное ускорение ат постоянно. При Р. д. за равные промежутки времени Дедьта t значение скорости точки (тела) изменяется на одну и ту же величину Дедьта v = ат Дедьта t. РАВНОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОН - закон клас-сич. статистической физики. Согласно Р. з., в системе, находящейся в состоянии равновесия термодинамического, на каждую поступат. и вращат, степень свободы отд. частицы системы (напр., молекулы) в среднем приходится энергия kT/2, а на каждую колебат. степень свободы - энергия kT; где k - Больцмана постоянная, Т - термодинамич. темп-pa системы. РАД (англ. rad, сокр. от radiation - излучение) - 1) не подлежащая применению внесистемная ед. поглощённой дозы излучения. 1Р.= 0,01 Гр (см. Грэм). 2) Обозначение ед. плоского угла - радиана. РАДАР (англ. radar, от нач. букв слов radio detecting and ranging - радиообнаружение и определение расстояниям - то же, что радиолокационная станция. РАДИАЛ-ТРИАНГУЛЯТОР - прибор для измерений с погрешностью до 30" углов между направлениями на аэроснимках, используемый (как и стереокомпаратор) для построения плоскостной фототриангуляции при создании планов в масштабе 1 : 10 000 и меньше. Состоит из станины, двух кареток с круговыми кассетами для аэрофотоснимков и неподвижного бинокулярного микроскопа. РАДИАЛЬНАЯ СЕТЬ (от лат. radius - луч. радиус) - электрическая сеть, в к-рой каждый потребитель снабжается электрич. энергией по отд. линии (линиям). Для малоответств. потребителей Р. с. выполняют нерезервированной, для ответственных - резервированной (см. Резервирование). Р. с. обычно используют в качестве распределит. электрич. сетей. РАДИАЛЬНОЕ ОБЖАТИЕ - кузнечная операция, заключающаяся в обжатии заготовки путём частых последовательно чередующихся ударов бойков. При вращении шпинделя (см. рис.) под действием центробежных сил ползуны с бойками, свободно перемещающиеся в пазах шпинделя, расходятся и устанавливаются между роликами, что даёт возможность подать заготовку в бойки. Затем, наталкиваясь на ролики, ползуны перемещаются к оси вращения и через бойки осуществляют ударное воздействие на заготовку, деформируя её с диаметра d на диаметр dт. Иногда Р. о. неправильно наэ. ротационной ковкой. Схема радиального обжатия: 1 - шпиндель; 2 - ползун; 3 - боёк; 4 - ролик; 5 - заготовка РАДИАЛЬНО-ОСЕВАЯ ТУРБИНА, Френсиса турбина, - гидравлич. активная турбина, в к-рой поток жидкости в зоне рабочего колеса имеет сначала радиальное, а затем осевое направление. Лопасти рабочего колеса неповоротные, охвачены ободом. Р.-о. т. выполняют с вертик. валом (см. рис.). Крупные и средние Р.-о. т. применяют на средне- и высоконапорных ГЭС; при напорах 25 - 60 м конкурируют с поворотно-лопастными турбинами, при напорах 200 - 450 м - с ковшовыми турбинами. РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС - роторный насос с вращат. движением ротора и возвратно-поступат. движением поршней, причём ось вращения ротора может составлять с осями поршней угол от 45 до 90° (см. рис.). Напор до 10 000 м. Р.-п. н, применяют в гидросистемах с высоким давлением рабочей жидкости. Схема радиально-поршневого насоса: 1 - ротор; 2 - поршень; 3 - барабан (статор); 4 - цапфа; 5 - полость всасывания; 6 - полость нагнетания РАДИАН (от лат. radius - луч, радиус) - ед. плоского угла в СИ и др. системах единиц - СГС, МКГСС, МТС. Обозначение - рад. 1 рад равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между к-рыми равна радиусу: < АОВ (см. рис.) = 1 рад при АВ/ОА = АВ/ОВ = 1. Рис. к ст. Радиан РАДИАТОР (от лат. radio - испускаю лучи, излучаю) - 1) Р. в теплотехнике - нагреват. прибор систем отопления. Состоит из отд. секций пли групп секций (блоков), имеющих каналы, по к-рым циркулирует теплоноситель (вода, пар). Р. бывают одно- и многоканальные. Р. выполняют обычно из чуг. или стальных труб с нар. оребрением. 2) Р. двигателя внутреннего сгорания - устройство для снижения темп-ры охлаждающей жидкости или масла, циркулирующих по системе каналов (трубок). Охлаждение осуществляется теплообменом с окружающей средой и излучением теплоты с внеш. стенок Р. См. рис. 3) Р. в радиоэлектронике - устройство (в осн. из алюминия и его сплавов) для охлаждения нагревающихся при работе резисторов, ПП приборов и др. элементов. Р., поддерживая заданную темп-ру элемента, особенно ПП прибора, существенно повышает его надёжность и долговечность. По конструкции различают Р.: ребристые, игольчатые и др. Радиатор системы водяного охлаждения автомобильного двигателя РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА - средства, защищающие экипаж космич. корабля (КК), а также отд. части аппаратуры от воздействия космич. радиации, излучения ядерного реактора или изотопного генератора, установленных на КК. При воздействии космич. радиации Р. з. должна быть всенаправленной (окружает экипаж со всех сторон). Роль Р. з. играет оболочка самого КК и его оборудование. Для защиты от космич. радиации большой интенсивности (вспышка на Солнце, полёт в радиац. поясах Земли) целесообразно осуществлять Р. з. отд. секций КК, в которых может находиться экипаж (радиац. убежища). Р. з. от излучения ядерного реактора можно размещать лишь между реактором и отсеками КК (теневая защита). РАДИАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА - поверхность экранов и пароперегревателей котла, располож. в топке и воспринимающих энергию излучения продуктов сгорания. РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА тела - хар-ка излучающего тела. За Р. т. тела принимают темп-ру такого абсолютно чёрного тела, при к-рой его полная яркость энергетическая (во всём интервале частот от 0 до оо) равна полной энергетич. яркости данного тела. РАДИАЦИОННАЯ ТРУБА - нагреватель в печах для термич. обработки металлов. Между Р. т., внутри к-рых сжигают газообразное (иногда жидкое) топливо, и нагреваемым телом происходит лучистый теплообмен. Металлич. Р. т. (из жаропрочной стали) применяют для нагрева изделий до 950 °С, корундовые - до 1200 оС. РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ - раздел химии, изучающий хим. изменения в-в, вызываемые действием ионизирующих излучений. Р. х. получила широкое развитие с 40-х гг. 20 в. в связи с использованием атомной энергии и задачей создания радиадионно-стойких материалов. В дальнейшем ионизирующие излучения использовали для проведения мн. хим. реакций, в т. ч. для радиационно-хим. синтеза, происходящего по цепному механизму (хлорирование, сульфиргвание, окисление и т. д.). Важной отраслью пром. Р. х. являются радиационно-хим. превращения полимеров (получение сшитого полиэтилена, радиац. вулканизация и мн. др.). Р. х. помогает выяснить фнз.-хим. основы действия излучений на живые организмы. РАДИАЦИОННОЕ ТРЕНИЕ, реакция излучения, - сила, действующая на ускоренно движущуюся эаряж. частицу со стороны создаваемого ею электромагнитного поля излучения и приводящая к торможению частицы; работа этой силы равна энергии, уносимой излучением. РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО - стекло, поглощающее улучи или быстрые и медленные (тепловые) нейтроны. Отличается высоким содержанием оксидов свинца, висмута, бария (для поглощения v-лучей) или бора, кадмия, индия (для поглощения нейтронов). Служит для изготовления смотровых окон, обеспечивающих биологич. защиту от радиоактивных излучений. РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА - поверхность нагрева, воспринимающая теплоту в процессе излучения и конвекции. К Р.-к. п. н. относится ширмовая поверхность нагрева котла, воспринимающая теплоту излучения и конвекции примерно в равных кол-вах. РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС ЗЕМЛИ - внутр. области земной магнитосферы, в к-рых магнитное поле Земли в силу особой конфигурации (см. Магнитные ловушки) удерживает заряж. частицы (протоны, электроны), обладающие энергией от десятков кэВ до сотен МэВ. В Р. п. 3. частицы под действием Лоренца силы движутся по сложным траекториям вдоль силовых линий из Сев. полушария в Южное и обратно (напр., протон с энергией ~ 100 МэВ совершает одно такое колебание за ~ 0,3 с и может находиться вдовушке ~ 100 лет). Обычно выделяют внутр. и внеш. Р. п. 3. (см. рис.). При космич. полётах Р. п. 3. могут явиться источником радиац. опасности. Кроме Земли, радиац. пояса имеют Юпитер и Сатурн. Радиационные пояса Земли в плоскости, проходящей через Солнце и полюса Земли N и S: I - внутренний (протонный) пояс; II - пояс протонов малых энергий; III - внешний (электронный) пояс; IV - зона квазизахвата частиц солнечного ветра; R - радиус Земли РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕН - то же, что лучистый теплообмен. РАДИЙ (от лат. radius - луч) - хим. радиоактивный элемент из группы щелочноземельных металлов, символ Ra (лат. Radium), ат. н. 88, ат. м. 226,0254. Наиболее долгоживущий изотоп - 226Ra (Tl/2= 1620 лет). Р. - серебристо-белый металл, плотн. ок. 5500 кг/м3, tnл 969 °С. В природе встречается в урановых рудах, из к-рых его и добывают (впервые соли Р. выделены из урановой руды в 1898 супругами М. Склодовской-Кюри и П. Кюри). Долго Р. был единств. элементом, радиоактивные св-ва к-рого находили практич. применение: в медицине - для лечения рака (радиотерапия), в технике - для контроля качества литых изделий, сварных швов и т. д. (гамма-дефектоскопия). Затем для этих целей стали использовать более дешёвые радиоактивные изотопы (80Co, 137Cs и др.) и применение Р. было ограничено. В медицине он служит источником радона. Используется для приготовления светящихся составов, нейтронных источников и т. д. РАДИКАЛ (от позднелат. radicalis - имеющий корни, лат. radix - корень) - матем. знак действия извлечения корня . РАДИКАЛЫ СВОБОДНЫЕ - частицы (атомы или атомные группы) с неспаренными электронами на внеш. атомных или молекулярных орбиталях. Образуются из молекул под действием нагревания, электромагн. излучения, потока частиц высоких энергий, в присутствии катализаторов. Могут быть стабильными (долгоживущими) и нестабильными (короткоживущими). Отличаются высокой хим. активностью. Широко распространены в природе (открыты на Солнце, звёздах, кометах, в межзвёздном пространстве). С участием Р. с. осуществляются дыхание, фотосинтез, а также мн. важные пром. процессы (крекинг, полимеризация, горение). РАДИО (от лат. radio - излучаю, radius - луч) - 1) способ передачи сигналов на расстояние посредством излучения электромагн. волн в диапазоне частот до 6 ТГц. 2) Область науки и техники, связанная с изучением физ. явлений, лежащих в основе этого способа и его практич. использования. 3) То же, что радиовещание. РАДИО... - составная часть сложных слов, указывающая на их отношение к радио, радиоактивности (напр., радиоволны, радиохимия). РАДИОАКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, активациоыный анализ, - метод определения качеств. и количеств. состава в-ва с помощью ядерных реакций. Исследуемый объект в течение нек-рого времени облучают (активируют) ядерными частицами; в результате образуются радиоактивные изотопы, вид и кол-во к-рых определяются по их активности (период полураспада, энергия излучения). Р. а. применяют для анализа особо чистых в-в, для контроля чистоты готовых изделий, в криминалистике, археологии и т. д. Особенность метода - анализ образцов без их разрушения. РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ПОСТОЯННАЯ - величина X, показывающая вероятность распада атомного ядра за ед. времени. Связана с периодом полураспада T1/2 соотношением: X = 0,693 T1/2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ - заражение местности, воды, воздуха и пр. продуктами радиоактивного распада, вредно действующими на организм человека (вызывают лучевую болезнь); один из поражающих факторов, возникающих при взрыве ядерного боеприпаса. РАДИ ОАКТИВН ОСТЬ - способность нек-рых атомных ядер превращаться в др. ядра с испусканием частиц. Примерами радиоактивных превращений являются альфа-распад, бета-распад, самопроизвольное деление ядер. Радиоактивный распад часто сопровождается гамма-излучением. Различают Р.: естественную - Р. изотопов, существующих в природных условиях, и искусственную - Р. изотопов, получаемых при ядерных реакциях, Единица Р. (в СИ) беккерель (Бк). РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ - неустойчивые изотопы хим. элементов, к-рые самопроизвольно превращаются в другие нуклиды. Различают Р. и. природные (ок. 300) и искусственные (св. 1500), получаемые в лабораторных условиях в результате разл. ядерных реакций. Р. и. используются в науч. исследованиях, в промышленности, с. х-ве, медицине. РАДИОАКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ - разновидность изотопных индикаторов. РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ - неиспользуемые радиоактивные в-ва, образующиеся при работе ядерных реакторов, а также при произ-ве и использовании радиоактивных изотопов. Для удаления пром. Р. о. их концентрируют, а затем заключают в спец. герметич. контейнеры, к-рые устанавливают на длительное (десятки лет) хранение в т. н. могильники - иэолир. подз. помещения, что исключает возможность утечки отходов и распространения радиоактивности. РАДИОАКТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА - цепочки радиоактивных нуклидов, возникающих последовательно в результате ядерных превращений. Существуют 3 природных и одно искусств. Р. с., к-рые по наименованию изотопа элемента, являющегося родоначальником этого Р. с., наз.: ряд урана (235U), ряд тория (232Тh), ряд актиния, или, точнее, актиноурана (239U), ряд нептуния (237Np). РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - хим. элементы, все изотопы к-рых радиоактивны. К числу Р. э. относят технеций Тс (ат. н. Z=43), прометий Pm (Z=61), полоний Ро (Z=84) и все последующие элементы периодич. системы Менделеева. Те из них, к-рые расположены в системе Менделеева за ураном, наз. трансурановыми элементами, элементы с Z = 90 - 103 наз. актиноидами. Из числа природных Р. э. лишь уран U (Z=92) и торий Th(Z=90) имеют радиоактивные изотопы, период полураспада к-рых соизмерим со временем существования Земли; это - 238U (Т1/2= 4,51*10s лет), 235U(7,13*108 лет) и 232Тh (1,41*1010 лет), поэтому только U и Th являются первичными Р. э., т. е. сохранившимися на Земле с начала её существования. Все же остальные природные Р. э., наз. вторичными, существуют лишь потому, что запас их непрерывно пополняется за счёт распада др. долгоживущих радиоактивных изотопов (см. Радиоактивные семейства). Р. э. с Z=43, 61, 93 и все последующие наз. искусственными, т.к. их получают с помощью искусственно проводимых ядерных реакций. Последний из них (2=109) получен в 1982. РАДИОАКТИВНЫЙ КАРОТАЖ - группа геофиз. методов изучения разреза буровых скважин, осн. на измерениях естеств. у-излучения пород, а также изучении взаимодействия с ними нейтронов или у-лучей, испускаемых соответствующим источником, находящимся, как и измерит. аппаратура, в зонде каротажном. Р. к. служит для выделения нефте-, газо- и водоносных пород, обнаружения и детального изучения пром. скоплений радиоактивных минералов, калийных солей, руд бора, марганца, количеств. определения пористости, нефтенасыщенности и плотности горных пород и т. д. Применяется также для определения технич. состояния скважин. РАДИОАЛЬТИМЕТР - см. Радиовысотомер. РАДИОАСТРОНОМИЯ - раздел астрономии, в к-ром исследуются с помощью радиотелескопов астрономич. объекты (небесные тела Солнечной системы, Галактики и Метагалактики) по их собств. излучению в диапазоне волн в осн. от 0,1 мм до 40 м. РАДИОБИОЛОГИЯ - наука о влиянии ионизирующей радиации (УФ, рентгеновские, космич. лучи, а-, Р-, улучи) на животные и растит. организмы. Изменения в организме, возникающие под действием ионизирующей радиации, зависят от её дозы, вида, пути проникновения радиоактивного в-ва в организм и от облучённой площади. РАДИОВЕТРОМЕР - автоматич. прибор для измерений направления и скорости ветра с к.-л. акватории и передачи по радио этих сведений. Р. устанавливают в корпусе буя. Измеряет ср. скорость ветра (от 2 до 40 м/с) и его направление (по 16 румбам). РАДИОВЕЩАНИЕ звуковое - передача по радио звуковых программ для одноврем. приёма их большим числом слушателей. Р. осуществляется через передающие радиоцентры и принимается на радиовещат. приёмники. Длина используемых для Р. радиоволн, мощность передатчиков, часы их работы устанавливаются междунар. соглашениями. РАДИОВИДЕНИЕ - получение с помощью радиоволн видимого изображения внутр. строения объектов, непрозрачных для волн оптич. диапазона, либо объектов, находящихся в оптически непрозрачной среде. Р. основано на воздействии радиоволн на нек-рые люминофоры, изменяющие интенсивность свечения, на ПП монокристаллы, фотоплёнки, изменяющие оптич. хар-ки. В Р. применяют метод сканирования исследуемого объекта. Р. осуществляется с помощью радиоинтроскопов (напр., радиовизоров). См. Интроскоп, Интроскопия. См. рис. К ст. Радиовидение. Изображения местности, полученные в условиях плохой видимости: а - на обычной фотографии; б - на экране радиоинтроскопа К ст. Радиовидение. Схема устройства радиовизора: 1 - радиоволны; 2 - корпус прибора; 3 - полиэтилентерефталатная (лапсановая) плёнка; 4 - слой алюминия; 5 - ультрафиолетовые лучи; 6 - источник ультрафиолетового излучения; 7 - слой люминофора РАДИОВОЛНОВОД - канал для распространения радиоволн, характеризующийся тем, что его поперечные размеры соизмеримы с длинами передаваемых волн. Различают трубчатые металлич. Р. круглого, прямоугольного, П- или Н-образного и др. сечений; диэлектрич. Р. в виде трубки или сплошного (круглого или прямоугольного) стержня из электроизоляц. материала. Отрезки Р. применяют гл. обр. в качестве элементов СВЧ цепей радиотехнич. установок. РАДИОВОЛНЫ - электромагнитное излучение, длина волны к-рого больше 50 мкм (частотой < 6 ТГц). Р. условно разбиваются на диапазоны (см. Радиочастоты). Р. используют в радиосвязи, радиовещании, радиолокации, радиоастрономии и т. д. РАДИОВЫСОТОМЕР, радиоальтимет р. - прибор для определения истинной высоты полёта ЛА (расстояния до земной поверхности) посредством радиоволн. Зная скорость распространения радиоволн, высоту полёта определяют или по времени между посылкой передатчиком и возвращением отраж. от земной поверхности импульсного сигнала в приёмник приёмо-передающей радиостанции на ЛА, или по времени, пропорциональному изменению частоты частотномодулир. колебаний передатчика, вызванному прохождением радиоволн до земной поверхности и обратно. См. рис. Принцип работы радиовысотомера: а - блок-схема; б - график изменения частот; П - источник электропитания; И - индикатор; Ч - частотомер (счётчик); УНЧ - усилитель низкой частоты; Г - генератор низкой частоты, подающий сигналы на передатчик; Пр - приёмник; Пер - передатчик РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ БУЙ - плавающее на поверхности моря устройство с радиотехнич. и гидроакустич. аппаратурой для обнаружения подводных лодок шумопелевгованием (пассивный Р. б.) или гидролокац. способом (активный Р. б.) и передачи получ. данных на самолёты, вертолёты, корабли или на береговые приёмные пункты. После использования Р. б. обычно самоликвидируется (затопляется). Постановка Р. б. осуществляется с корабля, самолёта или вертолёта в р-не предполагаемого нахождения подводной лодки. РАДИОГРАФИЯ - фотогр. метод регистрации ионизирующих излучений, а-, бета- или у-частица, попадая в фотослой, производит на своём пути ионизацию; в зёрнах бромида серебра (AgBr), входящего в состав фотоэмульсии, образуются центры скрытого изображения, преобразуемые при проявлении в соответствующие почернения (образующие "трек" в виде проявленных зёрен металлич. серебра). Р. позволяет идентифицировать радиоактивные изотопы, определить их концентрацию и период полураспада. Р. применяют в ядерной технике, а также в геологии (исследование радиоактивных минералов), биологии, для дефектоскопии (гамма-дефектоскопия), исследования радиоактивности воздуха и т. д. РАДИОДАЛЬНОМЕР - прибор для измерений расстояний до объектов с помощью радиоволн. Различают импульсные и фазовые (интерференционные) Р. Действие импульсных осн. на измерении времени распространения коротких радиоимпульсов от Р. до объекта и обратно, фазовых - на определении числа длин волн, укладывающихся вдоль измеряемого расстояния. Применяются в радиолокац., радионавигац., геодезия, и др. устройствах. РАДИОЗОНД - прибор для измерений темп-ры. давления и влажности воздуха и автоматич. передачи их значений по радио. В атмосферу Р. поднимается на шарах-пилотах, наполн. водородом. Радиосигналы на Земле принимаются спец. радиоприёмной аппаратурой с автоматич. или полуавтоматич. регистрацией показаний. Высота полёта Р. - 30 - 40 км; дальность действия 150 - 200 км. Осн. аппаратура Р. - датчики темп-ры, давления, влажности, преобразователь измеряемых величин в электрич. кодовое устройство, радиопередатчик и источник электропитания. РАДИОИЗМЕРЕНИЯ - измерения электрич., магнитных и электромагн. величин, характеризующих работу элементов, приборов и устройств радиосвязи, автоматики, вычислит. техники. Посредством Р. определяют, напр., параметры резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, электровакуумных и ПП приборов; вид и характер изменений радиосигналов; режим работы и эксплуатац. хар-ки электронной и радиотехнич. аппаратуры, уровни шумов и интенсивность излучения. Р. осуществляются с помощью радиоизмерит. приборов: генераторов стандартных сигналов, измерит. усилителей, осциллографов, калибров, источников тока и др. В сочетании с разл. преобразователями радиоизмерит. приборы применяют также для определения неэлектрич. величин (напр., темп-ры, давления). РАДИОИЗОТОПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - источники энергии, преобразующие выделяющуюся при радиоактивном распаде нуклидов энергию в др. виды энергии (напр., тепловую, электрическую). Мощность Р. и. э. обычно не превышает неск. кВт. Используются в труднодоступных р-нах земного шара и в космосе. Служат для питания автоматич. радиометеорологич. станций, радиомаяков, в биол. экспериментах по вживлению искусств. сердца и др. В системах электропитания КА в качестве Р. и. э. применяются изотопные, или радиоизотопные генераторы, представляющие собой ПП термоэлектрич. генераторы. Они преобразуют теплоту, выделяющуюся в результате радиоактивного распада нуклидов, в электрич. энергию. Длительность работы изотопного генератора определяется периодом полураспада изотопа и ресурсом работы термоэлектрич. преобразователя. РАДИОИЗОТОПНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, изотопный ракетный двигатель, - ядерный ракетный двигатель, использующий энергию распада радиоактивных изотопов хим. элементов. Эта энергия служит для нагрева рабочего тела, либо же рабочим телом являются сами продукты распада, образующие реактивную струю (т. н. радиоизотопный парус). Экспериментальные Р. р. д. развивают весьма малую тягу (до 1 Н). РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР в астрономии - радиотелескоп для исследований излучений космич. объектов анализом интерференц. картины, создаваемой двумя и более разнесёнными друг от друга одинаковыми антеннами (см. рис.). Применяется для измерений координат небольших источников радиоизлучения и исследований структуры протяжённых источников. Разрешающая способность Р. с базой ~10 км - ок. 1", а Р. со сверхдлинной базой, соизмеримой с диам. Земли, - до 0,0001". Возможен вариант космич. Р., у к-рого одна из антенн находится в космосе; такой вариант впервые был осуществлён в 1979, когда на орбит. станции "Салют-6" работал космич. радиотелескоп КРТ-10. Радиоинтерферометр Калифорнийского технологического института (США). Диаметр антенны 26 м РАДИОКОМПАРАТОР - прибор для измерений напряжённости электромагнитного поля радиоволн; действие осн. на сравнении перем. электрич. напряжения в антенне Р. с напряжением образцового генератора. РАДИОКОМПАС (РК) - самолётный радиопеленгатор, автоматически измеряющий (в большинстве случаев с помощью следящей системы) угол между продольной осью самолёта и направлением на пеленгуемую передающую радиостанцию или радиомаяк. РАДИОКОМПЛЕКС - совокупность радиотехнич. аппаратов (радиоприёмник, телевизор, магнитофон, проигрыватель и др.), решённых в технич, и эстетич. отношениях как единая система пространств, блоков. Осн. технико-эконом. преимущество Р. - отсутствие дублирующих друг друга частей, что характерно для набора разрозн. радиоаппаратов, в каждом из к-рых имеются силовой блок, усилитель низкой частоты, блок звуковоспроизведения и т. д. В отличие от радиокомбайнов, Р. можно размещать в разл. местах помещения, а также приобретать в неск. приёмов, в желат. последовательности. РАДИОКОНТРОЛЬ ОРБИТЫ, траекторные измерения, - определения параметров орбиты КА с помощью радиосредств, в к-рые входят земные приёмо-передающие станции и бортовые ответчики или радиомаяки. Осуществляется разл. способами: приём радиосигналов, отраж. КА, переизлучение радиосигналов бортовым ответчиком, приём сигналов от бортового радиомаяка. Для Р. о. возможно также использование наземных радиомаяков; в этом случае Р. о. может осуществляться бортовыми радиотехнич. средствами. Р. о. проводится периодически для уточнения параметров орбиты; на основании результатов Р. о. вырабатываются данные для управления КА, напр. данные для проведения коррекции орбиты. РАДИОЛА - аппарат, в к-ром радиовещат. приёмник конструктивно совмещён с электрич. проигрывателем грампластинок. Р. делят на группы (категории) сложности, соответствующие группам сложности устанавливаемых в них радиоприёмников. РАДИОЛИЗ - разложение разл. в-в (воды, органич. соединений и др.) под действием ионизирующих излучений. РАДИОЛОКАТОР - сокр. назв. радиолокационной станции. РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (РЛС). радиолокатор, радар, - устройство для обнаружения и определения местоположения объектов (целей) методами радиолокации. РЛС применяют в воен. деле, на мор., речном и возд. транспорте, и астрономии, космонавтике, метеорологии и ряде -р. областей науки и техники. Осн. элементы РЛС: направленная антенна; радиопередатчик (в пассивных РЛС его нет); радиоприёмник со световым индикатором и (в совр. РЛС) с ЭВМ для обработки сигналов. Различают РЛС наземные, морские, самолётные, спутниковые и т. д.; импульсные и с непрерывным излучением; разл. диапазонов радиоволн (длины волн от неск. мм до неск. м); по конкретному назначению (напр., РЛС систем управления возд. движением, СОН - станция орудийной наводки) и т. д. См. рис. Схема работы самолётной радиолокационной станции перехвата и прицеливания Самолётная радиолокационная станция кругового обзора. Схема обзора Схема измерения наземной радиолокационной станцией координат самолёта РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЪЁМКА - получение изображений местности с помощью радиолокац. аппаратуры, устанавливаемой на летат. аппаратах. Может проводиться в сложных метеорологич. условиях и в любое время суток, а также для изучения объектов, закрытых снегом, растительностью, рыхлыми отложениями и др. Даёт дополнит. информацию, отсутствующую на фотографиях. РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ИНДИКАТОР - устройство на радиолокационной станции для визуального наблюдения радиолокац. сигналов. Осн. регистрирующий прибор Р. и. - ЭЛП. См. Радиолокационный обзор. Индикатор кругового обзора. РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МАЯК - приёмо-передающая радиостанция навигац. назначения, располож. в заданном геогр. месте, работающая совместно с установл. на движущемся объекте (самолёте, судне и т. д.) радиолокац. системой (РЛС). Р. м. включается под действием сигналов бортовой РЛС и излучает кодированные сигналы, по к-рым РЛС определяет направление на Р. м. и расстояние до него. РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ОБЗОР - последовательный обзор окружающего пространства лучом антенны радиолокатора с целью обнаружения и определения местоположения объектов. Распространены круговой и секторный виды Р. о., осуществляемые соответственно вращением или качанием антенны относительно вертик. оси. РАДИОЛОКАЦИЯ (от радио.., и лат. locatio - расположение) - область науки и техники, предметом к-рой является наблюдение радиолокац. (радиотехнич.) методами разл. объектов (целей) - их обнаружение, распознавание, измерение их координат (местоположения) и определение др. хар-к; сам процесс радиолокац. наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями и системами. Радиолокац. наблюдение осуществляется тремя способами: облучением объекта радиоволнами и приёмом отражённых от него (рассеянных им) радиоволн; облучением объекта и приёмом переизлучённых (ретранслируемых) им радиоволн; приёмом радиоволн, излучаемых самим объектом. При первых двух (активных) способах применяют спец. приёмопередающую радиостанцию - радиолокац. станцию, при последнем (пассивном) - приёмную. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ - непрофессион. радиосвязь, осуществляемая в целях экспериментирования с приёмо-передающей аппаратурой и антеннами, проведения соревнований по радиоспорту, установления связи с др. радиолюбителями и т. п. В соответствии с регламентом радиосвязи для Р. с. выделено неск. диапазонов в интервале частот от 3 МГц до 22 ГГц. Режимы связи - телеграфный и телефонный. РАДИОМАЯК - преим. наземная передающая радиостанция, располож. в известном геогр. месте, сигналами к-рой пользуются для определения местоположения самолёта, судна. Различают амплитудные (наиболее распространены), фазовые, частотные и врем. Р.; направленного (пеленгуются лишь с определ. направлений, курсов, зон) и ненаправленного (пеленгуются с любых направлений) действия. РАДИОМЕТР - 1) наименование группы приборов для измерений электромагн. излучения, осн. на его тепловом действии. Применяется для исследований ИК излучения, солнечной радиации и др. (см., напр., Актинометр). 2) Приёмное устройство радиотелескопа, к-рое в сочетании с антенной позволяет исследовать излучение астрономич. объектов в радиодиапазоне. 3) Прибор для измерений активности (числа распадов в ед. времени) пуклидов радиоактивных источников. 4) Прибор для измерений давления звукового излучения РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА - метод разведочной геофизики, применяемый при поисках и разведке месторождений, в осн. радиоактивных руд и вод, а также для решения нек-рых др. геол. задач. Р. р. заключается в измерениях интенсивности интегрального излучения или интенсивности спектров излучения урана (радия), тория и калия, содержащихся в горных породах, с помощью радиометров и др. приборов. Модификации Р. р.: гамма-метод, гамма-спектральный метод, эманационный, ионометрич., бета-метод, нейтронный гамма-метод, радиогидрогеол. и др. Методы Р. р., применяемые при геофиз. исследованиях в скважинах, наз. радиоактивным каротажем. РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ - обогащение полезных ископаемых путём сортировки кусков в зависимости от интенсивности испускания (эмиссионная) или поглощения (абсорбционная) разл. видов излучений: радиоактивных, электромагнитных, люминесцентных и др. Различают Р. с., осн. на естеств. свойствах минералов (радиоактивности, цвете и т. п.) или наведённых в результате облучения (рентгеновскими лучами, лазерного, ИК и др.). Сортировочные автоматы при Р. с. устанавливаются на конвейерах. РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА - совокупность радиотехнич. устройств для определения местоположения движущегося объекта (самолёта, судна) и решения др. комплексных задач навигации. Наибольшее распространение в радионавигации получили разностно-дальномерные н угломерно-дальномерные Р. с. Первые позволяют определить координаты по разности расстояний от объекта до двух пар синхронно работающих наземных радиостанций, вторые - по расстояниям до двух наземных радиостанций (напр., радиомаяков). В 60 - нач. 70-х гг. созданы спутниковые Р. с. РАДИОНАВИГАЦИЯ (от радио... и навигация) - ориентирование в пространстве с помощью радиотехнич. средств н методов при вождении судов и ЛА. В Р. определяют: направление на наземный объект, излучающий радиоволны (напр., радиомаяк, радиовещат. станция и т. п.), посредством радиопеленгатора, радиокомпаса, местоположение движущегося объекта посредством радиолокационного маяка и бортовой радиолокационной станции или радионавигационных систем. РАДИОПЕЛЕНГАТОР - устройство, позволяющее определить по минимуму (или максимуму) принимаемого им сигнала направление (пеленг) прихода радиоволн. Р. применяют в радионавигации и радиоразведке. РАДИОПЕРЕДАТЧИК - устройство для получения модулиров. электрич. колебаний в диапазонах радиочастот и их послед. излучения (антенной). Применяется для радиосвязи радиовещания, телевидения, радионавигации, радиолокации и др. Осн. узлы Р. - генератор, преобразующий энергию пост. или перем. тока в энергию колебаний радиочастоты; модулятор, изменяющий к.-л. параметр генерируемых колебаний (амплитуду, частоту, фазу и т. д.) в соответствии с передаваемым сигналом; источники электропитания. РАДИОПРИЁМНИК - аппарат, служащий (совместно с антенной) для выделения сигналов принимаемой радиостанции или к.-л. источника излучения радиоволн, их усиления и преобразования для воздействия на соответствующее воспроизводящее устройство: громкоговоритель, ЭЛП, телегр. аппарат и др. Р. различают: по схеме - радиоприёмники прямого усиления и супергетеродинные радиоприёмники, по назначению - спец. (для радиосвязи, радионавигации и т. п.), телевиз. и вещательные. В СССР на Р. звукового радиовещания, в т. ч. на входящие в комбинир. установки - радиолы, магнитолы и др., установлено 4 группы (категории) сложности: высшая, 1-я, 2-я и 3-я. Распространены переносные транзисторные Р. (с внутр. магнитной и выдвижной телескопич. антеннами, электропитанием от гальванич. элементов или аккумуляторов); настольные Р.; монофонич. и стереофонич. звучания и др. РАДИОПРИЁМНИК ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ - радиоприёмник, в к-ром принимаемые радиосигналы усиливаются сначала (до детектора) непосредственно на несущей частоте, а затем (после детектора) - на частотах модуляции. По своим осн. параметрам (чувствительности, избирательности, коэфф. усиления) уступает супергетеродинному радиоприёмнику. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ ЛИНИЯ - линия радиосвязи для одновременной передачи сотен или тысяч телеф.-телегр. сообщений или ТВ программ по цепочке ретрансляторов на радиоволнах СВЧ диапазона. Антенны ретрансляторов устанавливают на высоких башнях в промежуточных пунктах линии, располагаемых на расстояниях прямой видимости (50 - 70 км). Промежуточным пунктом или пунктами Р. л. могут служить спутники (см. рис.). Схема радиорелейной линии связи с искусственным спутником Земли (ИСЗ): 1 - оконечный пункт линии; 2 - промежуточный пункт; 3 - земная станция радиосвязи с ИСЗ; 4 - ИСЗ с активным ретранслятором РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ - приёмо-передающая радиостанция в составе радиорелейной линии. Через Р. с. осуществляются многоканальная связь и передача ТВ программ. Р. с. подразделяют на оконечные, узловые и промежуточные. Промежуточные Р. с. выполняют ф-ции усилит, ретрансляц. пунктов и автоматически управляются с оконечных и узловых(Р. с. См. рис. Мачта радиорелейной станции с установленными на ней перископическими антеннами Башня радиорелейной станции с установленными на ней рупорно-параболическими антеннами РАДИОРУБКА - судовое помещение, в к-ром размещена аппаратура радиосвязи. Р. располагается вблизи рулевой рубки. РАДИОСВЯЗЬ - обмен информацией с помощью радиоволн. Система Р. имеет: на передающей стороне радиопередающее устройство. содержащее радиопередатчик и передающую антенну; на приёмной стороне - радиоприёмное устройство, содержащее приёмную антенну и радиоприёмник. Генерируемые в передатчике гармонич. колебания с несущей частотой, принадлежащей к.-л. диапазону радиочастот, подвергаются модуляции в соответствии с передаваемым сообщением (см. Модуляция). Различают Р. одностороннюю или двустороннюю, одноканальную или многоканальную. См. Дальняя связь, Космическая связь, Тропосферная радиосвязь. РАДИОСЕКСТАНТ (от радио... и секстант) - устройство для точного определения направления на Солнце по его радиоизлучению. Автоматич. следящее устройство удерживает ось остронаправл. приёмной антенны Р. в направлении на Солнце и измеряет в любых метеорологич. условиях азимут и угол места Солнца с погрешностью, не превышающей 1' относительно платформы (основания), стабилизированной гироскопами. Р. применяются в мор. навигации. РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ - область физики, в к-рой исследуются спектры поглощения и излучения в-вом электромагн. волн в диапазоне, охватывающем интервал частот от сотен Гц до 6 ТГц и выше. Методы Р. применяют, напр., для изучения строения в-ва на основе электронного парамагнитного резонанса и ядерного магнитного резонанса, для непрерывного контроля технологич. процессов, для создания эталонов частоты и времени, высокоточных стабилизаторов частоты и т. д. РАДИОСТАНЦИЯ - радиотехнич. сооружение или аппарат для передачи и (или) приёма радиосигналов. Различают передающие, приёмные и приёмо-передающие радиостанции. РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ - электросвязь, при к-рой посредством радиоволн передаются дискретные сообщения - буквенные, цифровые и знаковые. На передающей станции электрич. колебания, модулированные телеграфным сообщением, поступают в линию Р. с. и из неё - на приёмную станцию. После детектирования и усиления телегр. сообщение принимается на слух или записывается приёмным буквопечатающим аппаратом. РАДИОТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ, радиотелеметрия, - телеизмерения с передачей результатов по каналам радиосвязи. Применяются в биологии в медицине для измерений раз л. параметров (кровяного давления, пульса, частоты дыхания, биотоков мозга и т. п.), характеризующих процессы жизнедеятельности человека (или животного). Аппаратура Р. включает датчики, укрепляемые на теле исследуемого или вживляемые в тело, радиопередающее устройство и радиоприёмное устройство с регистратором. Дальность передачи от неск. м до сотен тыс. км и более. РАДИОТЕЛЕМЕХАНИКА - область телемеханики, в к-рой для передачи команд управления и контрольной (измерит, и сигнальной) информации используются каналы радиосвязи. Управление стационарными объектами (напр., электрич. подстанциями, метеостанциями, ирригац. системами) осуществляется преим. по радиорелейным линиям связи. Каналы радиосвязи подвержены воздействию атм., индустр. и др. помех радиоприёму, увеличивающих вероятность искажения передаваемой ин" формации, поэтому радиоканалы используют в тех случаях, когда проводная связь неосуществима технически или нецелесообразна экономически. РАДИОТЕЛЕСКОП - радиоприёмное устройство для исследований в диапазоне радиоволн излучения Солнца, планет, межзвёздной среды и др. небесных объектов. Состоит из антенны (многоэлементной или зеркальной) для приёма радиоизлучения и радиометра для регистрации и измерений поступающего излучения. В 1979 на орбит. станции "Салют-6" работал первый космич. Р. КРТ-10 с диам. антенны 10 м. См. рис. Радиотелескоп "РАТАН-600" Специальной астрофизической обсерватории АН СССР РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, телефонная радиосвязь, - телеф. связь посредством радиоволн между удалёнными подвижными и неподвижными сухопутными и мор. объектами, на м-рых установлены приёмо-передающие радиостанции. Р. с. применяется для связи между внутригор. движущимися трансп. средствами (машинами скорой помощи, такси и др.) и абонентами гор. телеф. сети; реч., прибрежными мор. судами и портом и т. д. РАДИОТЕХНИКА - 1) наука об электромагнитных колебаниях и волнах радиодиапазона (до б ТГц), методах их генерации, усиления, излучения и приёма. 2) Отрасль техники, осуществляющая применение таких колебаний и волн для передачи информации в радиосвязи, радиовещании, ТВ, радиолокации, радионавигации и др. Радиотехнич. методы и устройства применяются в автоматике, вычислит. технике, астрономии, физике, химии, биологии, медицине и т. д. Распадается на ряд областей, главные из к-рых - генерирование, приём, усиление, преобразование электрич. колебаний; антенная техника; распространение радиоволн в разл. средах; теория помехоустойчивости; воспроизведение переданных сигналов (звуковых, изображений, телегр. и иных знаков); техника управления, регулирования и контроля с использованием радиотехнич. методов. РАДИУСНИК - шаблон для проведения на чертеже дуг малых окружностей. РАДИУСОМЁР - измерит. инструмент для определения радиусов закругления на деталях. РАДИОФИЗИКА - раздел физики, в к-ром изучаются процессы возбуждения, усиления и преобразования электромагнитных колебаний с частотами от неск. Гц до б ТГц и выше, а также процессы излучения, распространения и приёма радиоволн. Р. является науч. основой радиотехники и электронной техники. Радиофиз. методы исследований широко применяют для изучения строения в-ва (см. Радиоспектроскопия), исследования верх. слоев атмосферы, планет Солнечной системы, Солнца, звёзд, галактик и др. небесных объектов (см. Радиоастрономия, Радиолокация). РАДИОХИМИЯ - раздел химии, изучающий свойства радиоактивных в-в, методы их выделения и концентрирования. Начало Р. было положено в 1898 супругами М. Склодовской-Кюри и П. Кюри, открывшими радий и полоний. Мн. радиоактивные изотопы получаются в небольших кол-вах и имеют огранич. время существования, что накладывает специфич. особенности на методы их исследования. Широкое развитие Р. на совр. этапе обусловлено успехами ядерной техники: мощные ядерные реакторы и ускорители позволили синтезировать трансурановые и др. радиоактивные элементы. Прикладная Р. включает технологию ядерного горючего (получение урана из природного сырья, извлечение урана и плутония из отработавших в ядерных реакторах тепловыделяющих элементов, обезвреживание радиоактивных отходов) и нек-рых искусств. радионуклидов, используемых в радиоизотопных термоэлектрич. генераторах, толщиномерах, уровнемерах и т. п. В Р. исследуются также методы применения радиоактивных изотопов в хим. исследованиях (см. Изотопные индикаторы). РАДИОЦЕНТР - комплекс оборудования, устройств и сооружений, предназнач. для радиосвязи и (или) радиовещания. Р. различают: по диапазону используемых радиоволн, по назначению (приёмные и передающие) и т. д. РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ - кабель для соединения между собой элементов электронной и радиотехнич. аппаратуры и присоединения её к передающим и приёмным антеннам. Р. к. разделяются на коаксиальные (осн. тип), симметричные (2-проводные) и спиральные (коаксиальные со спиральным внутр. проводником). Изоляция Р. к. преим. полиэтиленовая (сплошная, воздушно-пластмассовая, пористая) или нагревостойкая фторопластовая. По Р. к. передают электрич. сигналы с частотами приблизительно от 100 кГц до 10 ГГц. РАДИОЧАСТОТЫ - частоты электромагнитных колебаний ниже 6 ТГц, соответствующие радиоволнам. По междунар. регламенту Р., используемые для радиосвязи, делятся на 9 диапазонов, обозначаемых номерами от 4 до 12: РАДИОЭЛЕКТРОНИКА - термин, объединяющий обширный комплекс областей науки и техники, связанных гл. обр. с проблемами передачи, приёма и преобразования информации с помощью электромагн. волн и электронных приборов. Появился в 50-х гг. 20 в. Р. охватывает радиотехнику и электронику, а также ряд новых областей науки и техники, выделившихся в результате их развития и дифференциации - квантовую электронику, микроэлектронику, инфракрасную технику, хемотронику, оптоэлектронику, радиолокацию и радионавигацию, телевидение и др. Р. тесно связана, с одной стороны, с радиофизикой, физикой твёрдого тела, оптикой, механикой, с другой - с электротехникой, автоматикой, телемеханикой, кибернетикой технической. Сфера использования Р., непрерывно расширяясь, выходит за пределы радиотехники и электроники (в широком смысле слова), проникая в экономику, пром. произ-во, сел. х-во, медицину, на транспорт и в др. области человеч. деятельности. РАДИОЭХО - электромагнитный сигнал, отражённый от объекта, находящегося на пути распространения радиоволн, и затем принятый в пункте наблюдения. На измерениях времени прохождения Р. от объекта до пункта наблюдения основана радиолокация. При импульсной модуляции радиолокац. передатчика расстояние от объекта равно половине произведения скорости распространения электромагн. волн на время прохождения радиоимпульса от передатчика до объекта и обратно. РАДИУС (от лат. radius, букв. - спица в колесе, луч) - отрезок прямой, соединяющий центр окружности (или сферы) с к.-л. точкой окружности (или сферы), а также длина этого отрезка. РАДИУС ИНЕРЦИИ сечения - геом. хар-ка сечения; зависит от отношения момента инерции 1х относительно к.-л. из центр, осей сечения к площади сечения А : Р. и. относительно гл. осей наз. главными Р. и. и служат полуосями при построении центр. эллипса инерции сечения (см. Эллипс инерции). О Р. и. в механике - см. в ст. Момент инерции. РАДИУС-ВЕКТОР т о ч к и - вектор, идущий в эту точку из нек-рой фиксир. точки, наз. полюсом. РАДЛЮКС - устар. наименование ед. светимости источника света; 1 Р.= 1,005 лм/м2. Приставка рад (от слова радиация) означает, что эта ед. характеризует св-ва излучающей (а не поглощающей) поверхности (см. Люмен). РАДОН - хим. радиоактивный элемент из группы благородных газов, символ Rn (лат. Radonum), ат. н. 86, м. ч. наиболее долгоживущего изотопа 222. Изотоп 222Rn образуется при распаде радия 236Ra (отсюда назв.). Р. - газ без цвета и запаха, плотн. 9,9 кг/м3, tкип - 62 оС. Образует соединения включения, дифторид RnFt и его производные. Применяется в науч. исследованиях и медицине (радоновые ванны). "РАДУГА" - наименование сов. связных ИСЗ, предназнач. для непрерывной круглосуточной ретрансляции на сеть станций "Орбита" цветных и чёрно-белых ТВ программ и осуществления дальней телеф. и телегр. связи. Многоствольная ретрансляц. аппаратура работает в сантиметровом диапазоне. Масса ИСЗ ~ 2 т, дл. ~ 5,5 м, макс. диам. ~ 2,5 м, размах панелей СБ ~9,5м. ИСЗ 4Р." выводятся на близкую к стационарной круговую орбиту высотой над поверхностью Земли ок. 36 000 км. Запускаются с дек. 1975 4-ступенчатой РН "Протон". РАДФОТ - устар. наименование ед. светимости излучающей поверхности; 1 Р.= 1,005*104 лм/м2 (см. Люмен). Приставка рад (от слова радиация) означает, что эта ед. характеризует св-ва излучающей (а не поглощающей) поверхности. РАЗБОРТОВКА - операция листовой штамповки, заключающаяся в изготовлении борта по контуру отверстия в заготовке. При Р. диаметр отверстия увеличивается. Спец. вид Р. - получение колец из шайб путём выворачивания (см. рис.); эту операцию используют для изготовления нар. и внутр. колец подшипников качения, обручальных колец и т. д. Получение кольца разбортовкой: 1 - пуансон; 2 - шайба; 3 - матрица; 4 - кольцо РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ - с.-х. машина для разбрасывания (рассева) удобрений по поверхности поля. Для разбрасывания порошкообразных и гранулиров. удобрений в СССР применяют Р. у. навесной НРУ-0,5, прицепной 1 РМГ-4 и др. (разбрасывают удобрения на б - 14 м дисками с лопатками), а для рассева пылевидных удобрений - машину АРУП-8, смонтированную на тягаче (рассевает удобрения на 10 - 14 м возд. потоком). Для разбрасывания органич. удобрений служат прицепы-разбрасыватели РОУ-5, РТО-4 и др. машины с шириной захвата 4 - 7 м. См. рис. Разбрасыватели удобрений: а - НРУ-0.5; 6 - КСА-3; в - АРУП-8; г - РОУ-5 . РАЗВАЛ КОЛЁС - положение колёс автомобиля под определённым углом к вертикали, устанавливаемое для компенсации отклонения колёс при прогибе переднего моста под нагрузкой и наличии зазоров во втулках шкворней и подшипниках ступиц. Угол Р. к. у разных автомобилей колеблется от 0 до 2° (см. рис.). Угол развала колёс РАЗВАЛЬЦОВЫВАНИЕ, развальцовка, - технологич. операция окончат. обработки отверстий (напр., труб), выполняемая без снятия металла и сопровождаемая лишь расширением и уплотнением конца изделия в отверстии, напр., для закрепления трубы в отверстиях фланцев (см. рис.), для уплотнения металлич. стенок теплообменников и др. аппаратов. Развальцовывание трубы для получения прочного фланцевого соединения: 1 - конец трубы; 2 - канавки; 3 и 4 - ролики; 5 - фланец РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ полезных ископаемых - комплекс работ, проводимых с целью выявления геол. строения месторождения, кол-ва, качества и распределения запасов минер. сырья в недрах, горно-технич. условий эксплуатации, а также разработки схемы обогащения руд и химико-металлургич. передела концентратов. Эти геолого-пром. параметры необходимы для пром. оценки объекта, проектирования и стр-ва горнообогатит. комбината. Р. м. подразделяется на предварит., детальную и эксплуатац. разведку, а также доразведку. РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ - проведение разведочных скважин для составления по кернам геология, разрезов (картировочное Р. б.), построения структурных карт тектонич. рельефа (структурное Р. б.), исследования геол. разреза новой территории (опорное Р. б.), доразведки и оконтуривания залежи (пром. Р. о.). РАЗВЁРТКА - 1) многолезвийный реж. инструмент для чистовой обработки отверстий диаметром, как правило, не более 100 мм. Р. состоит из рабочей части, шейки и хвостовика (см. рис.); имеет обычно 6 - 12 зубьев, что придаёт ей высокую устойчивость в отверстии и повышенную по сравнению со сверлом жёсткость. Р. подразделяют; по способу применения - на ручные и машинные, по характеру крепления - на хвостовые и насадные, по конструкции - на цельные, сборные, регулируемые со вставными ножами и т. д. 2) Развёрнутые в плоскости листовая заготовка или поверхность детали сложной формы (напр., винты, обечайки, шаровые цистерны, соединения трубопроводов). См. рис. Разные типы развёрток РАЗВЕРТКА во времени - способ отображения изменений переменной во времени фиэ. величины посредством однозначного преобразования её в др. величину, изменяющуюся в пространстве. Р. осуществляется т. н. развёртывающим элементом (РЭ), последовательно по заданному закону обегающим пространство так, что каждому моменту времени (и соответственно значению исходной величины) отвечают определ. пространств, координаты РЭ. Таким РЭ может быть световое пятно, перемещающееся по изображению (экрану) при отклонении светового луча (оптическая Р.) или при перемещении самого объекта изображения; небольшое движущееся отверстие в экране, закрывающем изображение, или перо самописца (механическая Р.); светящаяся точка на экране ЭЛП (электронная Р.) и т. п. Р. различают по траектории движения РЭ: если траектория - прямая линия, то Р. наз. прямолинейной, или прямой, если окружность - кольцевой, если спираль - спиральной; если траектория движения РЭ образует растр, то Р. наз. растровыми, если РЭ движется по контуру изображения, как бы следит за ним, то такую Р. наз. следящей. Р. может быть периодическая или непрерывная, если по окончании одного цикла развёртывания немедленно автоматически начинается следующий; ждущая - если каждый цикл начинается только в момент прихода спец. "запускающего" сигнала. Объектом Р. могут быть физ. величины как непрерывные во времени, так и прерывистые, в т. ч. принимающие лишь дискретные значения. Р. применяется в осциллографах, приборах автоматической регистрации, радиолокац. индикаторах и устройствах передачи информации на расстояние. В телевидении и фототелеграфии употребляются в осн. растровые Р. с прямоугольным растром. См. также Кадровая развёртка, Строчная развёртка, Чересстрочная развёртка. См. рис. Развёртки цилиндрическое (а) и конической (б) поверхностей Образование телевизионного растра: а - строчная развёртка; б - чересстрочная развёртка К ст. Развёртка во времени. Пример формы исследуемых (а) и развёртывающих (б) колебаний, подаваемых на электронно-лучевую трубку осциллографа: Uиссл. пр - исследуемое напряжение; Тиссл. пр - период исследуемых колебаний; t - время; Uразв - развёртывающее напряжение; Т - период развёртывающих колебаний; Тпр - время прямого хода развёртки; Тбр - время обратного хода развёртки РАЗВЁРТКИ ГЕНЕРАТОР - генератор электрич. колебаний разл. формы (синусоидальной, пилообразной и др.) для перемещения (развёртки) по заданному закону луча на экране ЭЛП. Наиболее распространены генераторы временной развёртки, при к-рой перемещение луча на экране прямо пропорционально времени (см. Строчной развёртки генератор, Кадровой развёртки генератор). Р. г. применяют в осциллографах, ТВ устройствах, радиолокац. индикаторах и т. д. РАЗВЁРТЫВАНИЕ - чистовая обработка цилиндрич. и конич. отверстий диам. до 100 мм при помощи металлореж. инструмента - развёртки. Р. обычно обеспечивает точность отверстия по квалитетам 7 - 9 с шероховатостью поверхности Ri= 0,63 - 0,32 мкм. Р. характеризуется съёмом малых припусков (неск. десятков мкм) и упрочнением тонкого поверхностного слоя. РАЗВОДНОЙ МОСТ - мост с подвижным (разводным) пролётным строением для пропуска судов большой высоты. Р. м. устраиваются тогда, когда по экономич. или архит. соображениям весь мост делать высоким нецелесообразно. Разводное пролётное строение может быть вертикально-подъёмным, поворотным и раскрывающимся (см. рис.). Подвижное пролётное строение уравновешивают противовесами. Выбор типа Р. м. определяется местными условиями. Для Р. м. возводят массивные опоры или башни, внутри к-рых размещают механизмы и двигатели, приводящие в движение пролётное строение (наиболее распространены электро- и гидроприводы). К ст. Разводной мост. Схема раскрывающегося моста с жёстким прикреплением противовеса: 1 - отрицательная опора; 2 - хвостовая часть; 3 - ось вращения; 4 - крыло; 5 - опорные части; 6 - противовес; 7 - подклинивающий механизм К ст. Разводной мост. Вверху - двукрылый поворотный мост в открытом положении; внизу - вертикально-подъёмный мост в поднятом состоянии К ст. Разводной мост. Дворцовый мост Ленинграда в разведённом состоянии РАЗВОРОТ - движение ЛА по криволинейной траектории с изменением направления полёта. Р. может выполняться с изменением высоты полёта и в горизонтальной плоскости. Р. используется также как фигура пилотажа. Два последоват. Р. с набором высоты в разные стороны с полубочкой (см. Бочка) между ними наз. двойным восходящим разворотом (см. рис.); Р. без скольжения наз. координированным Р. (см. также Боевой разворот, Вираж). Разворот (а) и двойной восходящий разворот (б) РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР - электрич. фильтр, составленный из резистора и конденсатора, для предотвращения проникновения перем. токов из цепей одних каскадов радиотехнич. устройства в другие. Р. ф. применяют для ослабления паразитных обратных связей между каскадами, приводящих к неустойчивой работе и т. п. РАЗГОН РЕАКТОРА - не поддающееся контролю нарастание мощности реактора в результате увеличения его реактивности. Р. р. может привести к разрушению активной зоны. Иногда под Р. р. подразумевают норм. пусковой режим реактора, при к-ром мощность возрастает с установившимся реактора периодом. РАЗГОНКА - 1) кузнечная операция, проводимая для увеличения размеров в плане всей заготовки или её части за счёт уменьшения толщины заготовки. Выполняется в плоских бойках с использованием передающего инструмента, наз. раскаткой. См. рис. 2) Увеличение расстояния (зазора) между совместно работающими деталями путём их механич. раздвигания или постановки спец. детали-компенсатора. Схема разгонки РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА - агрегат для распределения вращающего момента от двигателя на неск. приводных механизмов. В автомобилях повыш. проходимости, напр., Р. к. распределяет вращающий момент между ведущими мостами. РАЗДАТЧИК КОРМОВ - с.-х. машина для раздачи кормов животным. Различают Р. к. для крупного рогатого скота, свиней, птицы и др. Стационарные Р. к. устанавливаются в животноводч. помещениях; основание и привод у них жёстко закреплены, а транспортёр конструктивно связан с кормушками, и раздача корма происходит по установл. трассе вдоль фронта кормления. Мобильные Р. к. передвигаются тракторами, автомобилями, аккумуляторными тягачами. Для раздачи кормов на животноводч. фермах используются также подвесные (монорельсовые) дороги. См. рис. Стационарный транспортep-раздатчик кормов ТВК-80А Тракторный универсальный раздатчик кормов КТУ-10 РАЗДАЧА - технологич. процесс расширения пустотелых тонкостенных деталей или труб путём растяжки материала изнутри в радиальном направлении. РАЗДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ Э В М - выделение мест в запоминающем устройстве ЭВМ для размещения программ, команд, исходных данных, конечных и промежуточных результатов, констант и т. п., участвующих в вычислит. процессе. Процесс Р. п. осуществляется при начальной загрузке ЭВМ и непосредственно в ходе вычислит. процесса. Р. п. позволяет более эффективно использовать ёмкость запоминающих устройств ЭВМ и сокращает продолжительность вычислит. процесса. РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕЖИМ - режим работы ЭВМ, при к-ром неск. пользователей имеют постоянный и практически одноврем. доступ к ЭВМ или вычислит. системе. Осн. принцип, позволяющий организовать практически одноврем. обслуживание мн. пользователей, заключается в том, что ввиду высокого быстродействия центрального процессора время его делится между пользователями соответственно выбранному порядку обслуживания, поэтому у каждого пользователя создаётся впечатление единоличного контакта с ЭВМ. Аналогично делится время и на др. устройствах ЭВМ. Простейший порядок обслуживания программ на устройствах ЭВМ - циклический, при к-ром каждой из программ (задач) периодически выделяется нек-рый интервал времени. Если в течение этого промежутка времени обслуживание программы данным устройством полностью выполнено, то программа передаётся для дальнейшей обработки на др. устройства; если за это время программа не завершена, то она вновь возвращается в очередь заявок, ожидающих обслуживания. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА - см. Мембрана полупроницаемая. РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - процесс извлечения продукции из разл. нефт. и газовых пластов многопластовых залежей собств. сетками скважин. Р. э. разл. пластов может производиться также одной сеткой скважин при использовании спец. оборудования, позволяющего разделять в скважине потоки нефти разл. пластов (см. Одновременно-раздельная эксплуатация). РАЗДИРОЧНАЯ МАШИНА - машина для разделения слипшихся стальных листов при прокатке их в пакете. Раздирка производится многократным изгибанием пакета в разные стороны. Р. м. применяется при произ-ве жести или кровельной стали. РАЗЖЕЛОБОК - то же, что ендова. РАЗЛИВКА металла - наполнение жидким металлом изложниц или литейных форм. Затвердевая в них, металл образует слитки, чушки или фасонные отливки. Р. предшествует выпуск металла из плавильного агрегата в разливочный ковш. В доменных цехах и на з-дах цветной металлургии для Р. металла применяют разливочные машины разл. типов. В сталеплавильных цехах жидкую сталь разливают в изложницы либо сверху, либо сифоном (см. рис.). Широкое распространение получило непрерывное литьё стали и др. металлов. Для повышения качества стали в процессе Р. её иногда подвергают разл. видам обработки (вакуумной, синтетич. шлаками и др.). Схема разливки стали сверху: 1 - ковш; 2 - промежуточная воронка; 3 - прибыльная надставка; 4 - изложница Схема разливки стали снизу (сифоном): 1 - футерованная центровая; 2 - прибыльная надставка; 3 - изложница; 4 - чугунный поддон; 5 - канал сифонных проводок; 6 - башмак РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО судна - приспособление для компенсации собств. магн. поля судна. Представляет собой систему электрич. кабелей, к-рые создают электромагнитное поле, противоположное по знаку магнитному полю судна. Р. у, применяют в осн. в воен. время для защиты СУДОВ от магнитных и индукц. мин. РАЗМЕР ЕДИНИЦЫ физической величины - количеств. хар-ка единицы физ. величины. Размеры осн. единиц устанавливаются произвольно и независимо один от другого по определениям. Так, напр., в стандарте СЭВ 1052 - 78 и ГОСТ 8.417 - 81 "Единицы физических величин" приведены независимые определения 7 осн. единиц СИ: метра, килограмма, секунды, ампера, кельвина, моля и канделы, устанавливающие их размер. Размер производной ед. определяется характером зависимости между величинами и размерами осн. единиц и устанавливается из ур-ния связи этой ед. с осн. или др. производными единицами. Напр., Р. е. плотности в СИ - (1 кг): (1 м3); Р. е. кол-ва движения в той же системе - (1 кг)*(1м/с); Р. е. силы - ньютона - (1 кг)*(1 м/с2). РАЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, размерная величина, - величина, в размерности к-рой хотя бы один из показателей размерности не равен нулю. РАЗМЕРНОЕ ТРАВЛЕНИЕ - снятие металла с поверхности детали на заданную глубину хим. (или электрохим.) растворением для получения равнопрочной конструкции и снижения массы детали. Применяется вместо механич. обработки при изготовлении деталей сложной формы, имеющих переменное сечение, особенно рекомендуется для облегчения тонкостенных крупногабаритных деталей, к-рые нельзя обработать резанием. Р. т. наиболее распространено в самолётостроении. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ - последоват. ряд взаимосвяз. линейных или угловых размеров, образующих замкнутый контур и отнесённых к одной детали или к группе деталей. В Р. ц. один из размеров наз. замыкающим, а остальные - составляющими. Замыкающий размер в порядке выполвения технологич. операций изготовления детали или сборки узла является ф-цией составляющих размеров. В большинстве случаев замыкающими размерами сборочных Р. ц. являются зазоры или размеры, к-рые определяют положение одной детали относительно другой. Различают линейные, угловые, плоскостные и пространств. Р. ц. В машиностроении Р. ц. позволяют аналитически-вероятностным путём установить рациональную систему расстановки размеров на чертежах деталей машин и оптим. допуски из условий полной взаимозаменяемости конструкции при сборке или с миним. подгонкой. Графич. изображение Р. ц. в виде замкнутого контура, образуемого последовательно примыкающими один к другому размерами, наз. схемой Р. ц. (см. рис.). Подетальная размерная цепь (а) и её схема (о). Замыкающий размер БЕ = Б2 + Б3 - Б1 РАЗМЕРОВ ДАТЧИК - измерительный преобразователь изменений линейных величин (зазор, деформация, толщина и т. п.) в выходной сигнал, обычно электрический. Различают малых Р. д. (толщиномеры, микрометры) и больших Р. д. - уровня датчик. В малых Р. д. часто применяют промежуточное преобразование измеряемой величины в механич. перемещение, к-рое затем преобразуется в выходной сигнал. РАЗМЕТКА в технике - нанесение на заготовки точек и линий, указывающих контуры подлежащих механич. обработке поверхностей, а также осевых и вспомогат. линий и центровых знаков для выверки заготовок при установке их на станках; подготовит. операция в механич. цехах. В инструментальных цехах Р. точных ответств. деталей производится на координатно-расточных станках. См. рис. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке: 1 - разметочная плита; 2 - разметочный ящик; 3 - кернер; 4 - чертилка; 5 - циркуль; 6 - призма для закрепления цилиндрических деталей; 7 - угольник; 8 - угломер; 9 - штангенрейсмус; 10 - рейсмус; 11 - уровень РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - процесс оперативного изготовления копий документа методами оперативной полиграфии (на ротаторах, ротапринтах и др.). В отличие от копирования документов Р. д. производится не с самих документов, подлежащих размножению, а с изготовл. с них промежуточных носителей информации - форм. Тиражи копии зависят от стойкости форм. РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ КОЭФФИЦИЕНТ - хар-ка цепной ядерной реакции. Определяется как отношение числа нейтронов в одном поколении к их числу в предыдущем поколении (подразумевается, что смена поколений происходит в результате деления ядер, когда поглощаются первичные нейтроны и рождаются вторичные). При Р. н, к., равном 1 (критический режим), имеет место стационарная цепная реакция с пост. интенсивностью. Если Р. н. к. > 1, то интенсивность процесса нарастает, если меньше - спадает. См. также Реактивность. РАЗНОРАЗМЕРНОСТЬ - разность между наибольшим и наименьшим размерами в партии деталей. РАЗОМКНУТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ -система автоматич. управления без обратной связи; управляющее воздействие вырабатывается устройством управления обычно по заданной программе. В Р. с. у. используется принцип управления по возмущению (с учётом помех). Управляющее воздействие формируется в ф-ции измеренного тем или иным способом возмущения с целью его компенсации. Р. с. у. применяются, напр., в станках с ЧПУ. РАЗРЕЗ - то же, что карьер (применительно к предприятиям, добывающим уголь или россыпные полезные ископаемые). РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, разрешающая сила, - 1) св-во радио-, оптических и др. систем различать очень близкие в пространстве, во времени или по физ. св-вам объекты (процессы); количеств. мера этого свойства. Напр., Р. с. объектива выражается числом штрихов, раздельно изображаемых объективом и приходящихся на 1 мм изображения спец. тест-объекта (миры), Р. с. - одна из осн. хар-к оптич. или радиотехнич. приборов, счётчиков заряж. частиц и др. 2) Р. с. фотоматериала - св-во фотослоя раздельно воспроизводить мелкие детали изображения объекта; обусловлена степенью дисперсности светочу вствит. компонентов фотослоя и зависит от контраста оптич. изображения, спектрального состава излучения, выдержки, условий проявления и др. причин. Для обычных фотоматериалов Р. с. лежит в пределах 70 - 300 мм-1. См. также Резольаометрия. 3) Р. с. в спектроскопии - хар-ка спектрального прибора, описывающая способность различать 2 близкие спектральные линии. Классич. критерий Р. с. сформулирован Рэлеем и связан со структурой изображения линии, обусловл. дифракцией на диафрагме, ограничивающей световой пучок. По Рэлею 2 спектральные линии одинаковой интенсивности разрешаются, если в их изображении дифракц. максимум одной из них попадает на минимум другой; при этом высота провала между максимумами составляет ок. 80% высоты максимумов. Развитие техники спектроскопии и обработки результатов позволяет значит. превзойти этот критерий (в 100 раз и более). РАЗРУШЕНИЕ материала - макроскопич. нарушение сплошности материала в результате тех или иных воздействий на него. Р. часто развивается одновременно с упругой или пластич. деформацией. Различают начальное Р. (образование и развитие пор, трещин и др. нарушений сплошности) и полное Р. (разделение тела на 2 или более частей), хрупкое (без значит. пластич. деформации) и пластическое (или вязкое), усталостное, длительное и др. виды Р. Теории Р, базируются на физ., механико-матем., структурных и физ.-хим. объяснениях закономерностей механич. Р. РАЗРУШЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЕ - напряжение, при к-ром происходит разрушение тела. Различают 2 осн. хар-ки Р. с.: сопротивление срезу и сопротивление отрыву. Р. с. определяется локальными условиями (б. ч. неизученными), и потому экспериментально определяемое Р. с. является лишь средней технич. хар-кой. РАЗРЫВ, разрывное нарушение, дизъюнктивное нарушени е, - общее назв. раз л. тектонич. нарушений залегания и сплошности горных пород, сопровождаемых взаимным перемещением блоков земной коры (крыльев Р.). К числу Р. относятся взброс, сдвиг, сброс, надвиг, шарьяж и др. Р. играют большую роль в размещении месторождений полезных ископаемых в земной коре. РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА - устар. хар-ка прочности материалов - нитей, проволок, волокон, тканей, плёнок, бумаги и т. п.; определяется как наибольшая длина (в км, м) свободно подвеш. за один конец нити, при к-рой она ещё не разрывается под действием сооств. веса. См. Прочность. РАЗРЫВУ СОПРОТИВЛЕНИЕ истинное - напряжение, определяемое отношением растягивающей нагрузки в момент разрыва к наименьшей площади поперечного сечения образца в месте разрыва. Р. с. - одна из важных хар-к предельной прочности материалов. РАЗРЯД в арифметике - место, занимаемое цифрой при письменном обозначении числа. В десятичной записи цифры 1-го Р. - единицы, 2-го - десятки и т. д. РАЗРЯДНИК - электротехнич. устройство в простейшем случае в виде двух или неск. электродов, разделённых диэлектрич. промежутком (напр., воздухом). Применяют для защиты электрич. сетей и установок от перенапряжений (электрич. пробой, возникающий между электродами Р., предотвращает пробой изоляции между проводниками), а также для переключения электрич. цепей (искусственно вызывается или гасится разряд между электродами Р.). Для защиты от грозовых перенапряжений применяют искровые промежутки, трубчатые разрядники и вентильные разрядники. Для защиты от внутренних перенапряжений, вызванных переходными процессами в электрич. сетях, применяют коммутац. Р. (иногда комбинир. Р.), защищающие изоляцию от перенапряжений разл. вида. См. рис. Управляемый искровой разрядник: 1 - управляющий электрод; 2 - основные электроды Вентильный разрядник: 1 - зажим для присоединения к линии; 2 - разрядные искровые промежутки; 3 - изолирующие диски; 4 - зажим для заземления Фибро-бакелитовыв трубчатый разрядник: 1 к 4 - стальные колпаки; 2 - гетинаксовая трубка; 3 - фибровая трубка; 5 - пробка; 6 - электрод; 7 - крышка с отверстиями (второй электрод) РАЗРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - электрич. напряжение, при к-ром происходит электрич. пробой изоляционной среды (газа, жидкости, твёрдого тела) между электродами. Р. н. характеризует электрич. прочность электротехнич. установок и устройств (генераторов, трансформаторов, ЛЭП и т. п.). РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ - см. Электрический разряд в газе. РАЗУБОЖИВАНИЕ - снижение содержания полезного компонента или полезной составляющей в добытом полезном ископаемом по сравнению с содержанием их в массиве (балансовых запасах). Р. характеризуется коэфф. Р. - отношением разности содержания полезного компонента в погашенных балансовых запасах и в добытом полезном ископаемом к содержанию в погашенных балансовых запасах. Р. вызывается перемешиванием вмещающих пород с полезными ископаемыми при их добыче и ведёт к увеличению затрат на обогащение полезных ископаемых. РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ - электротехнич. устройство в виде подвижного и неподвижного контактов, укреплённых на изоляторах. Предназначен для разъединения и переключения отд. участков электрич. цепей при отсутствии в них тока. Р. создаёт видимый разрыв электрич. цепи и применяется в высоковольтных распределительных устройствах гл. обр. для обеспечения безопасности профилактич. и ремонтных работ на отключённых участках (обслуживающий персонал может хорошо видеть положение контактов Р.). Различают Р. рубящего типа (при 6 - 10 кВ, нож - подвижный контакт - перемещается в вертик. плоскости), поворотного (при 35 - 500 кВ, нож вращается в горизонтальной плоскости), пантографного (при 500 - 750 кВ, со складывающимися ножами по типу пантографа) и др. РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей, при к-ром составляющие его детали могут быть разобраны без их разрушения (напр., винтовые, болтовые, шлицевые соединения). РАЙMOBKA - остатки, получаемые в ретортах дистилляц. печи при произ-ве цинка. Р. представляет собой сыпучую или полуспёкшуюся массу, состоящую из нелетучих металлов, пустой породы и невыгоревшего антрацитового штыба (пыли). В зависимости от состава шихты в Р. остаются цинк, медь, свинец, а также благородные металлы. Наиболее распространённый способ переработки Р. - вельцевание. При дистилляц. способе произ-ва цинка Р. составляет в среднем 60% массы руды. Содержание цинка в Р. 5 - 15% . РАЙОННАЯ ПЛАНИ РОВКА - проект, комплексного использования территории отд. р-нов страны, предусматривающий рацион, размещение пром-сти, с. х-ва, курортов, объектов строит. индустрии, сооружений транспорта и связи, удобное расселение гор. и сел. населения, технически обоснованное расположение инж. сооружений (водоснабжения, канализации и др.), обеспечение санитарных условий и охраны природы. РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ - электрическая сеть для электроснабжения большого р-на и связи между электростанциями. Электрич. напряжение 35 - 330 кВ. Входящие в состав Р. э. с. ЛЭП, как правило, воздушные; схемы совр. Р. э. с. обычно сложно-замкнутые. РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - устар. наименование тепловой электростанции (обычно конденсационной), работающей, как правило, на местном топливе и снабжающей электроэнергией близко располож. (в пределах р-на) объекты. См. ГРЭС. РАЙОННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - электроэнергетическая система, охватывающая объекты, к-рые располагаются на территории определ. района и имеют общее административно-хоз. и диспетчерское управление. В СССР насчитывается более 100 Р. э. с.,-из к-рых 84 работают в составе единой электроэнергетической системы (1986). РАК ДРЕВЕСИНЫ - порок древесины в виде углубления или вздутия, возникающий на поверхности ствола растущего дерева при поражении его паразитными грибами или бактериями. РАКЕЛЬ (нем. Rakel) - тонкая пластина в виде ножа из металла, резины, пластмассы, входящая в состав печатного устройства машин глубокой печати и трафаретной печати. В глубокой печати Р. используется для удаления избытка краски с поверхности печатной формы, в трафаретной печати - для перемещения краски вдоль формы и продавливания её через отверстия сетки на запечатываемый материал. РАКЕТА (нем. Rakete, от итал.госсЬе11а, уменьшит. от госса - веретено) - летат. аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбрасывании части собств. массы. Р. - осн. вид ЛА, полёт к-poro не требует обязат. наличия атмосферы, что позволяет использовать Р. в качестве технич. средства для полёта в космич. пространство. Существует много разл. типов Р. Большинство Р. снабжены системой управления, к-рая обеспечивает полёт по требуемой траектории. Неуправляемыми обычно являются лишь боевые Р. с небольшой дальностью полёта (десятки км), относящиеся к тактическим и стартующие с наклонных направляющих, а также нек-рые метеорологич. и геофиз. Р. с вертик. стартом. Среди управляемых Р. большую группу составляют баллистические ракеты, движение к-рых, за исключением сравнительно небольшого активного участка управляемого полёта с работающими ракетными двигателями, происходит по траектории свободно брошенного тела (баллистич. траектории). К этой группе, напр., относятся оперативно-тактич. и стратегич. боевые Р. классов "земля - земля" и "корабль - земля" с дальностью полёта от сотен до неск. тыс. км, а также ракеты-носители (РН) для выведения в космос в качестве полезного груза разл. по назначению космических аппаратов. Существуют также управляемые Р. (напр., крылатые ракеты), к-рые на значит. части или на всей траектории испытывают действие аэродинамич. подъёмной силы, т. е. их траектория не является баллистической. По числу ступеней Р. делятся на одноступенчатые и составные (многоступенчатые). Одноступенчатая баллистич. Р. состоит из полезного груза и ракетного блока, образованного в общем случае из ракетной двигат. установки с топливным отсеком с запасом хим. ракетного топлива и системой подачи топлива, системы управления и силовых элементов конструкции. Осн. хар-ка баллистич. Р. - идеальная скорость, к-рая может быть достигнута в конце активного участка при движении по прямой (вне атмосферы и поля земного тяготения) под действием только силы тяги РД. Идеальная скорость, соответствующая решению конкретной технич. задачи, наз. характеристической скоростью. Напр., для выведения ИСЗ с поверхности Земли на низкую орбиту нужна характе-ристич. скорость ~9,2 км/с, тогда как фактич. скорость на орбите ~7,9 км/с. Конструкция Р. существ. образом зависит от её назначения и типа используемых РД. Большинство боевых Р., а также метеорологич. и геофиз. Р. снабжаются ракетными двигателями твёрдого топлива. Для совр. РН осн. тип двигателя - жидкостный ракетный двигатель. Одноступенчатая Р. практически не способна обеспечить характеристич. скорость, необходимую для осуществления космич. полёта. Для этой цели используется составная Р., представляющая собой в исходном состоянии 1-ю ракетную ступень, к-рая начинает работать с момента пуска. На первом этапе активного участка ракетный блок (или блоки) 1-й ступени отделяется, разгон полезного груза продолжает 2-я ступень и т. д. Составная Р. может сообщить полезному грузу ббльшую скорость по сравнению с одноступенчатой Р. той же стартовой массы при одинаковом запасе топлива и массе полезного груза. См. рис. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ (РН) - многоступенчатая (2 - 5 ступеней) ракета для выведения в космос ИСЗ, КК, межпланетных КА, орбит. станций и других полезных грузов. В зависимости от энергетич. характеристик и способности выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз определ. массы РН можно условно разделить на следующие классы: лёгкие (полезный груз до 5 т), средние (5 - 20 т), тяжёлые (20 - 100 т), сверхтяжёлые (св. 100 т). К лёгкому классу _можно отнести РН "Авангард", "Ариан", "Великий поход", "Диаман", "Космос", "Мы", "Н-1", "Скаут", "СЛЯ-3", к среднему - "Восток", "Союз", "Сатурн-1B", к тяжёлому - "Протон"; сверхтяжёлому - "Энергия", "Сатурн-5". Особенность последних ступеней нек-рых РН - возможность многократного включения их двигателей, что позволяет осуществлять манёвры для изменения высоты и наклонения орбиты, а также старта полезного груза с орбиты искусств. спутника. РАКЕТА-ТОРПЕДА - корабельное средство борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. Представляет собой управляемую или неуправляемую в полёте одноступенчатую ракету с боевой частью в виде самонаводящейся торпеды. Скорость полёта Р.-т. сверхзвуковая, дальность до 50 км. Схема действия Р.-т. с надводного корабля показана на рис. Конструкция Р.-т., размещаемых на подводных лодках, обеспечивает их пуск из торпедных аппаратов в подводном положении. Управление движением Р.-т. как под водой, так и на возд. участке траектории осуществляется системой наведения до момента отделения торпеды от носителя. Схема действия ракеты-торпеды с надводного корабля: 1 - корабль - носитель ракет-торпед; 2 - пусковая установка; 3 - гидроакустическая система корабля; 4 - пуск ракеты-торпеды; 5 - точка отделения торпеды от носителя; 6 - тормозной парашют; 7 - траектория торпеды без парашюта; 8 - траектория торпеды в воде; 9 - луч системы самонаведения торпеды; 10 - самонаводящаяся торпеда; 11 - точка "захвата" торпедной цели; 12 - подводная лодка; . 13 - луч гидроакустической системы корабля - носителя ракет-торпед . РАКЕТНАЯ СТУПЕНЬ - отделяемая часть составной ракеты, обеспечивающая её разгон на определ. этапе активного участка. Осн. элементы: топливный отсек с запасом топлива, ракетная двигат. установка, система подачи топлива, органы и аппаратура управления, элементы конструкции и оборудования (система разделения ступеней, хвостовой или переходный отсек и др.). Последняя ступень ракеты несёт полезный груз (напр., космич. корабль). После иэрасходования запаса топлива на Р. с. и окончания работы её двигателя она отделяется от последующих ступеней, продолжающих полёт. Конструктиавая схема двухступенчатой ракеты РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ - оружие, в к-ром средства поражения доставляются к цели с помощью ракет; совокупность боевых ракет, пусковых устройств, средств наведения и управления. Состоит на вооружении армий и флотов мн. стран. Предназначено для поражения наземных, возд. и мор. целей. Осн. боевые св-ва Р. о. - большая дальность и высокие скорости полёта ракет, способность доставлять к цели боевые заряды огромной разрушит, силы, высокая точность попадания в цель, маневренность на траектории полёта и малая уязвимость от средств ПВО, способность преодоления расстояния в неск. тыс. км за неск. десятков мин и надёжность действия. Ракеты запускаются с пусковых установок: наземных (подвижных или неподвижных), подземных (шахт), корабельных (в т. ч. с подводных лодок), самолётных (см. рис.). Подвижные пусковые устройства монтируются на прицепах, полуприцепах, на колёсных и гусеничных шасси и способны передвигаться вместе с войсками. Р. о. делится на тактич., оперативно-тактич. и стратегическое. По иностр. данным, противотанковые управляемые ракеты имеют массу 6 - 30 кг, дл. 0,65 - 1,5 м, дальность действия 75 - 4000 м; тактич. ракеты - массу 1,5 - 2,4т, дл. 6 - 8 м, дальность действия 8 - 100 км; оперативно-тактич. ракеты - массу до 4,5 т (иногда больше), дл. до 10 м, дальность действия 40 - 740 км; стратегич. ракеты (в т. ч. межконтинентальные) - массу 15 - 32т, дл. 9 - 20 м, дальность действия 2,8 - 11 тыс. км; зенитные управляемые ракеты - массу 8 - 7300 кг, дл. 1 - 14 м, дальность действия 0,5 - 500 км. К ст. Ракетное оружие. Морской ракетоносец К ст. Ракетное оружие. Ракетный корабль советского Военно-Морского Флота
вверх