ГОРНАЯ КРЕПЬ, шахтная крепь, рудничная крепь, - искусств. сооружения, возводимые в подземных горных выработках для защиты от обрушения и вспучивания окружающих пород, сохранения необходимых размеров поперечных сечений, а также для управления горным давлением. Г. к. обеспечивает безопасную работу людей в горных выработках. Различают Г. к.: по назначению закрепляемых выработок - капитальная (см. рис.), подготовит., нарезная и очистная; по осн. материалу, из к-рого её изготовляют, - деревянная, металлич., бетонная, ж.-б. (монолитная и сборная), кам. (из естеств. и искусств. камней), смешанная; по сроку службы - пост. и временная; по характеру работы - жёсткая, податливая (пост. или нарастающего сопротивления), шарнирная и комбинированная; по способу перемещения в длинных очистных забоях - переносная (индивидуальная) и передвижная (механизир. и самоходная). См. Анкерная крепь, Костровая крепь, Кустовая крепь. Опережающая (забивная) крепь. Передвижная (механизированная) крепь, Податливая крепь, Призабойная крепь, Шарнирная крепь. Щитовая крепь. Горная крепь капитальных выработок: а - металлическая; б - анкерная; в - железобетонная; г - деревянная ГОРНОВАЯ СВАРКА - вид печной сварки. ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление на стенки и крепь горных выработок, оказываемое горными породами, в к-рых они пройдены. Г. д. - результат внутр. напряжений, возникающих в породном массиве под действием гравитац. и отчасти тектонич. сил (и иных нагрузок) и реализующихся в перемещении и сдвиге горных пород. Г. д. необходимо учитывать при проведении горных выработок и расчёте их крепления, а также при стр-ве подз. и наземных сооружений. В отд. случаях Г. д. может быть эффективно использовано для облегчения добычи полезных ископаемых (системы разработки с обрушением налегающих пород). Г. д. поддаётся регулированию путём соответствующего расположения, проведения и поддержания горных выработок. ГОРНОЕ ДЕЛО - отрасли науки и техники, охватывающие процессы извлечения (добычи) из недр полезных ископаемых и их первичной переработки. Добыче полезных ископаемых предшествуют геологоразведочные работы. Добыча твёрдых полезных ископаемых осуществляется посредством подземной разработки и открытой разработки месторождений; внедряются бесшахтные геотехнологич. методы (напр., подз. выщелачивание). Добычу нефти и газа ведут на больших глубинах обычно с искусств. воздействием на продуктивный пласт. Развиваются способы добычи полезных ископаемых в акваториях морей, и в первую очередь мор. нефтедобыча. Большие успехи достигнуты в изучении физ. св-в горных пород, что позволяет конструировать эффективные породоразрушающие и транспортирующие машины, а также в обогащении полезных ископаемых. ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО - отрасль горного дела, охватывающая орг-цию и технику предотвращения или ликвидации аварий в шахтах в рудниках. Наиболее опасные аварии - взрывы рудничного газа (метана), кам.-уг. или колчедановой пыли; подз. пожары; внезапные выбросы рудничного газа и угля, горные удары; прорывы в горные выработки плывунов, подз. вод. В СССР дислокация воени-зир. горноспасат. частей, связь и пути их сообщения с шахтами рассчитаны т. о., чтобы подразделение, обслуживающее данную шахту, могло прибыть не позднее чем через 10 - 15 мин после вызова, а др. - в течение 20 - 40 мин. ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ - минер. сырьё, используемое в керамич., стек., строит. и др. отраслях пром-сти, а также в с. х-ве; принадлежит к нерудным полезным ископаемым. Осн. виды Г. с.: каолины, фарфоровые камни, огнеупорные, бентонитовые и палыгорскитовые глины, кварцевые пески, кремнистые и карбонатные породы, гипс и ангидрит, перлит. ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ - минер. сырьё, используемое в хим. пром-сти; относится к нерудным полезным ископаемым. Осн. виды Г. с.: апатиты, фосфориты, калийные и калийно-магниевые соли, самородная сера (см. также Агрономические руды), повар, соль, природная сода и трона, борное сырьё. ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ - искусств. полости в земной коре, образуемые в результате горных работ. Различают Г. в. разведочные (для поисков и разведки полезных ископаемых) и эксплуатационные (для разработки месторождения).Г. в. бывают открытые (находящиеся на земной поверхности) и подземные (в толще Земли). К подз. вертик. Г. в. относят шурфы, шахтные стволы, восстающие и др., к горизонтальным - штольни, штреки, квершлаги, орты и др.; к наклонным - шурфы, шахтные стволы, бремсберги, восстающие и др. К подз. Г. в. относят также буровые скважины. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - природные минеральные агрегаты, возникшие в результате геол. процессов и слагающие земную кору в виде самостоят. геол. тел. По происхождению различают 3 группы Г. п.: магматические горные породы, осадочные горные породы, метаморфические горные породы. ГОРНЫЕ РАБОТЫ - применение в определ, последовательности орудий и средств труда для отделения горных пород от массива, перемещения их в пределах горного пр-тия и поддержания горных выработок в рабочем состоянии. Г. р. ведут с целью разведки или разработки месторождений полезных ископаемых. Различают открытые, подз. и подводные Г. р. ГОРНЫЙ ВОСК - природный битум, то же, что озокерит. ГОРНЫЙ КОМБАЙН - комбинир. машина для одноврем. выполнения операций, начиная с отделения от массива полезного ископаемого или породы и кончая погрузкой их в трансп. средства. Г. к., предназнач. для добывания полезного ископаемого, наз. добычным (очистным), а для проведения горных выработок (в т. ч. туннелей) - проходческим. См. рис. Советские горные комбайны: а - узкозахнатный добычной комбайн 2К-52 со шнековым исполнительным органом для выемки пологих пластов мощностью 1.1 - 1,8 м; б - узкозахватный добычной комбайн КШ-1КГ со шнековым исполнительным органом для выемки пластом мощностью 1,35 - 2,85 м; в - узкозахватный добычной комбайн МК-67 с барабанным исполнительным органом для выемки пологих пластов мощностью 0,7 - 1,3 м; г - проходческий комбайн ПК-3 с короночным исполнительным органом для проведения выработок по углю; д - проходческий комбайн "Караганда 7/15" с планетарным исполнительным органом для проведения выработок по углю Добычные Г. к. бывают для пологих (0 - 25 °), наклонных (25 - 45 °) и крутых (45 - 90°) пластов (весьма тонких, тонких в ср. мощности). По глубине захвата они могут быть узко- и широкозахватные; по типу рабочих органов - баровые, барабанные, шнековые, корончатые, буровые и др. Г. к. имеет лемех с отражат. щитком, посредством к-рого уголь погружается на конвейер. Комбайн перемещается гидравлич. механизмом подачи; тяговым органом служит цепь, растянутая вдоль забоя. Проходческие Г. к. применяют для проходки горных выработок по породе или смеш. породно-угольному забою и для проходки горных выработок только по углю в пластах мощностью от 0,7 до 1,7 м (т. н. н а р е з н ы е Г. к.). Передвигаются на гусеничном ходу или с помощью домкратов. ГОРНЫЙ КОМПАС - прибор для измерений элементов залегания горных пород; азимута простирания, азимута и угла падения. В отличие от обычного компаса, градуировка лимба Г. к. выполнена в направлении, обратном ходу часовой стрелки; соответственно переставлены обозначения запада и востока. Благодаря этому измеренные значения можно непосредственно (без пересчёта) наносить на карту или диаграмму. Г. к. снабжён также отвесом для определения углов падения. ГОРНЫЙ ЛЁН - минерал, то же, что хризотил-асбест. ГОРНЫЙ НАДЗОР - см. Госгортехнадзор. ГОРНЫЙ ОТВОД - часть земных недр, предоставл. пр-тию (орг-ции) для пром. разработки полезных ископаемых. Г. о. для разработки полезных ископаемых выдают органы Госгортехнадзора СССР с учётом заключений геол. службы, а Г. о. для общераспространённых ископаемых (песка, гравия н др.) - в порядке, установл. Сов. Мин. союзной республики. При наличии на участке разл. ископаемых Г. о. выдаются для каждого из них. Для разведочных работ Г. о. не требуется. ГОРНЫЙ УДАР - внезапное хрупкое разрушение предельно напряжённой части массива полезного ископаемого (породы), прилегающей к подз. горной выработке. Г. у. чаще происходит на угольных шахтах при глубинах разработки св. 200 м, в них участвуют упругая энергия пласта угля в очаге удара и энергия окружающих пород. Борьба с Г. у. ведётся снижением горного давления на угольный пласт (опережающей отработкой неопасных соседних пластов, ведением работ без целиков угля, снижением зависания пород и др.) и уменьшением способности пласта к накоплению упругой энергии (рыхлением камуфлетными взрывами, нагнетанием воды в пласт). Существуют способы управления Г. у. в целях безопасного использования его упругой энергии, для выемки угля. На рудных месторождениях возникновение Г. у. связано с тектонич. напряжениями в массиве горных пород, часто превышающими гравитац. в неск. раз. ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ - минерал, бесцветная во-дяно-прозрачная разновидность кристаллов кварца. Используется как ценное пьезооптич. сырьё, в ювелирном деле - как ограночный материал, а также для изготовления спец. кварцевых стёкол. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ (ГТС) - комплекс устройств, обеспечивающих телеф. связь между абонентами внутри города и выход на между-гор. телеф. сеть; представляет собой совокупность телефонных станций, линий связи, распределит. устройств и абонентских телефонных аппаратов. ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ - предназначаются для движения гор. транспорта вне жилых р-нов, с полной изоляцией от пешеходов; в отличие от улиц не имеют вепосредств. связи с окружающей застройкой и отделяются от неё полосами зелёных насаждений или ограждениями. Скоростные Г. д. используют преим. для трансп. связи удалённых р-нов крупного города между собой и с автомоб. дорогами общей сети. Во мн. случаях Г. д. располагают в выемках, на насыпях или эстакадах, Г. д. местного движения предназначены для связи пром. пр-тий и складов с магистральными улицами и дорогами. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - комплекс служб, пр-тий, инж. сооружений и сетей (в т. ч. подземных), предназнач. для удовлетворения коммунальных, бытовых и социально-культурных нужд жителей городов и посёлков гор. типа, а также нек-рых производств. нужд пром. пр-тий. К Г. х. относятся жил. и коммун. х-ва, пр-тия и орг-ции бытового обслуживания населения, гор. транспорта, связи, торговли и обществ. питания, учреждения просвещения, здравоохранения, культуры и т. п. ГОРОДСКОЙ МОСТ - мост для движения транспорта (автомобилей, поездов магистральных ж. д. и метрополитена, трамваев) и пешеходов, прокладки коммуникаций, расположенный в черте города. Металлич. или ж.-б. Г. м. наиболее часто делают с ездой поверху. По статич. схеме пролётного строения различают балочные, рамные, арочные, висячие, вантовые Г. м. Ширину Г. м. определяют по числу трансп. полос определ. ширины с добавлением предохранит., разделит. полос и тротуаров. Среди Г. м. встречаются путепроводы, виадуки, а также наплавные мосты и разводные мосты. См. рис. Городской мост через р. Даугаву в Риге ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ - комплекс разл. видов транспорта, осуществляющих перевозку населения и грузов на территории города и ближайшей пригородной зоны, а также выполняющих работы по благоустройству города. Г. т. включает: трансп. средства (подвижной состав), путевые устройства (рельсовые пути, туннели, эстакады, мосты, путепроводы, станции, стоянки); пристани и лодочные станции; средства энергоснабжения (тяговые влектроподстанции, кабельные и контактные сети, заправочные станции); рем. мастерские и з-ды; депо, гаражи, станции технич. обслуживания; пункты проката автомобилей, линейные устройства (связь, сигнализация, блокировка); диспетчерское управление. ГОРСТ (нем. Horst - орлиное гнездо) - приподнятый участок земной коры, огранич. сбросами или взбросами (чаще) (см. рис.). Г. возникают в результате перемещения блоков земной коры по разрывным нарушениям под действием тектонич. сил. См. Грабен. Горст ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ - см. Рабочая смесь. ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ - глинистые или известко-во-глинистые осадочные породы каштанового или серого цвета, пропитанные горючим органич. веществом преим. сапропелевого типа (до 60 - 80% ) и дающие при сухой перегонке значит. кол-во смолы. В связи с большой влажностью и зольностью теплота сгорания Г. с. обычно составляет 4,9 - 11,3 МДж/кг, а у лучших сортов - до 16,7 МДж/кг. Г. с. используются как топливо и сырьё хим. пром-сти, для получения горючего газа, жидких нефтепродуктов, нек-рых сернистых препаратов, фенолов и т. д. Спец. обработкой Г. с. иногда получают дорожные битумы. ГОРЯЧАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - обработка металлов давлением (ковка, прокатка и т. п.) после нагрева заготовки до темп-ры, при к-рой релаксац. процессы протекают одновременно с самим деформированием. В этом случае деформация может продолжаться непрерывно, т. к. снимается упрочнение, вызываемое ею. "ГОРЯЧАЯ" КАМЕРА - помещение для работы с радиоактивными в-вами высокой активности без присутствия человека. "Г." к. имеет биол. защиту, оборудуется смотровым защитным окном, манипуляторами для дистанц. работы и рядом приборов, устройств и приспособлений в зависимости от характера исследований, выполняемых оператором. "Г." к. входят в состав исследоват. атомных центров и лабораторий. ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА - штамповка с предварит. нагревом заготовки. При получении особо точных штампов, заготовок из труднодеформируемых материалов для снижения уд. усилий используют изотермич. штамповку, проводимую с малыми скоростями при неизменной темп-ре заготовки и инструмента в ходе всего процесса. Для этого в рабочее пространство пресса вводят спец. устройство, подогревающее штамповый блок и теплоизолирующее его от деталей пресса. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - система мероприятий, оборудования и устройств по снабжению горячей водой разл. потребителей (жилых домов, коммунальных и пром. предприятий и пр.) для хоз.-бытовых и производств.-технология, целей. Различают системы Г. в.: централизованные, в к-рых горячая вода приготавливается в водоподогревателе для мн. мест водоразбора и транспортируется к ним по трубам, и местные, когда вода нагревается на месте потребления. Централизованное Г. в. обеспечивается от ТЭЦ, районных, квартальных и др. котельных, горячих подз. источников, а также путём использования вторичных тепловых ресурсов. Местное Г. в. осуществляется от разл. водонагревателей (газовых, электрич. и др.) - колонок, кипятильников, змеевиков, вмонтированных в отопит. печи, и т. д. ГОРЯЧЕЛОМКОСТЬ - склонность металлов и сплавов к хрупкому межкристаллитному разрушению при наличии жидкой фазы по границам зёрен. ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНЫЙ ПРЕСС, ковочно-штамповочный пресс, - механич. или гйдравлич. пресс для горячей ковки и штамповки, горячей и холодной калибровки заготовок. "ГОРЯЧИЙ ЯЩИК" - гелиоустановка парникового типа без концентрации солнечной энергии. Представляет собой хорошо изолиров. и застеклённый ящик (см. рис.). Лучи солнца, свободно проходя через стекло, нагревают помещённые внутри "Г. я." овощи, фрукты или налитую в него воду. Кпд "Г. я." можно увеличить нанесением покрытия с селективными св-вами - высоким коэфф. поглощения солнечной радиации при малой тепловой отдаче. При этом темп-pa в "Г. я." может достигать 80 - 100 °С. "Горячий ящик": 1 - солнечные лучи; 2 - стекло; 3 - нагреваемая поверхность; 4 - изоляция ГОСГОРТЕХНАДЗОР, Государственный горнотехнический надзор, - система мероприятий по обеспечению гос. контроля за соблюдением правил, норм и инструкций, разработкой и проведением профилактич. мер по технике безопасности и охране недр. Высший орган, осуществляющий Г., - Гос. комитет СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадэор СССР). Осн. задачи Г.: надзор за безопасным ведением работ в угольной, горнорудной, горнохим., нерудной, нефте-и газодобывающей, хим., металлургич. и нефтегазоперерабатывающей пром-сти, в геологоразведочных экспедициях и партиях, при устройстве и эксплуатации подъёмных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с добычей, транспортированием, хранением и использованием газов, при ведении взрывных работ в пром-сти, контроль за правильностью эксплуатации месторождений полезных ископаемых и за охраной недр. ГОСТ, Государственный стандарт С С С Р. - см. Стандарт. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ГАИ) - орган Мин-ва внутр. дел СССР, на х-рый возложено обеспечение безопасности дорожного движения. В обязанности ГАИ входят: надзор за соблюдением правил движения, регулирование движения транспорта и пешеходов, разработка мероприятий по улучшению орг-ции движения в повышению его безопасности, регистрация и учёт автомобилей и мотоциклов, приём экзаменов и выдача водительских удостоверений, проведение ежегодных технич. осмотров автомобилей и мотоциклов, контроль за исправностью находящихся в эксплуатации трансп. средств, учёт дорожно-трансп. происшествий и др. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОБЪЕДИНЕНИЕ) в С С С Р - осн. звено единого нар.-хоз. комплекса, относительно обособленная производственно-хоз. единица, функционирующая на основе гос. (общенародной) собственности на средства произ-ва. Г. п.(о.), используя закреплённое в его управлении или пользовании гос. имущество (средства произ-ва), осуществляет силами своего коллектива на основе хоз. расчёта производственно-хоз. деятельность (изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг). В трудовом коллективе Г. п. (о.) сочетаются интересы общества, коллектива и каждого работника. Г. п. (о.) производит и реализует свою продукцию (работы, услуги) в соответствии с планом и договорами на условиях полного хоз. расчёта, самофинансирования и самоуправления. Г. п. (о.) осуществляют свою деятельность не только в сфере материального произ-ва, но и в науке, торговле, материально-технич. обеспечении, сфере услуг и т. д. Г. п. (о.) является юридич. лицом и имеет самостоят. баланс. Главная его задача - всемерное удовлетворение обществ. и личных потребностей в его продукции высокого качества, увеличение вклада в ускорение социально-экономич. развития страны. Требования потребителей обязательны для пр-тия (объединения), а их полное и своеврем. удовлетворение - высший смысл и норма деятельности каждого трудового коллектива. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ГПО) в С С С Р - крупная организационная структура, представляющая собой единый производственно-хоз. комплекс, осуществляющий свою деятельность на основе полного хоз. расчёта и самофинансирования. В состав ГПО включаются производств. и научно-производств. объединения, НИИ, КБ и проектные орг-ции, технологич., строит., трансп., торговые и др. пр-тия. В АПК в состав ГПО могут входить также колхозы и др. кооперативные и межхозяйств. орг-ции. Пр-тия в объединения, входящие в ГПО, сохраняют свою хоз. самостоятельность и действуют на основе закона о гос. пр-тии (объединении). Высший орган управления ГПО - совет директоров, включает руководителей всех самостоят. пр-тий (объединений), входящих в ГПО. Деятельность ГПО строится на основе гос. плана экономич. и социального развития отрасли, в к-ром сочетаются интересы пр-тий, отрасли и региона. ГПО создаются в целях координации деятельности входящих в него пр-тий (объединений) по наиболее полному удовлетворению потребностей произ-ва и населения в высококачеств. продукции, ускорении научно-технич. прогресса, экономич. и социального развития страны. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА - см. Знак качества. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН - эталон, официально утверждённый в качестве исходного эталона для страны. ГОТИКА, готический стиль (итал. gotico, букв. - готский, от назв. германского племени готов), - художеств. стиль, господствовавший во мн. эап.-европ. странах в 12 - 16 вв. В архитектуре Г. преобладают устремлённые ввысь формы с замечательной по своим конструктивным качествам системой кам. каркаса со стрельчатыми сводами, обилием кам. резьбы и скульптурных украшений, цветными витражами [собор Парижской богоматери, соборы в Реймсе (см. рис.), Страсбурге, Милане, Кёльне и др.]. К ст. Готика. Собор в Реймсе (Франция). 1211 - 1311 ГОТОВАЛЬНЯ - набор инструментов в спец. футляре для черчения. В состав Г. обычно входят круговой циркуль, рейсфедер, кронциркуль для вычерчивания небольших окружностей (диам. 10 - 15 мм), циркуль-измеритель для измерения и откладывания размеров, транспортир и др. Применяется при чертёжно-графич. и пр. работах. ГОТОВНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ - показатель надёжности ремонтируемых изделий, характеризующий вероятность того, что изделие (двигатель, станок, прибор и др.) будет работоспособно в произвольно выбранный момент времени в промежутках между выполнениями планового технич. обслуживания. В стационарном случае (в установившемся режиме эксплуатации) подсчитывается по ф-ле: КГ=Т/(Т+ТВ), где Т - наработка на отказ, ТВ - среднее время восстановления работоспособности изделия. ГОФРИРОВАНИЕ (от франц. gauffer - прессовать складки, оттискивать узор) - разновидность гибки - придание листам поперечной жёсткости путём штамповки или прокатки в валках с волнообразной образующей ГРАБЕН (нем. Graben, букв. - ров) - опущенный участок земной коры, ограниченный сбросами или (реже) взбросами (см. рис.). Один из самых больших Г. в СССР - впадина оз. Байкал. Г. возникают в результате вертнк. перемещения блоков земной коры по разрывным тектонич. нарушениям. См. Горст. Грабен ГРАБЛИ тракторные - с.-х. машина для сгребания в валки свежескош. или провяленной травы, ворошения травы в прокосах и оборачивания валков при увлажнении их атм. осадками. Кроме того, Г. применяют для сгребания соломы и колосков после уборки хлебов. Различают Г. поперечные, укладывающие валок сена поперёк направления движения, и боковые колёсно-пальцевые, сгребающие провяленную траву из прокосов в валки и оборачивающие валки сена (см. рис.). Г. могут агрегатироваться с любым трактором. Производительность зависит от ширины захвата (до 14 м). Тракторные грабли: а - поперечные; б - боковые колёсно-пальцевые ГРАВИЕМОЙКА - установка для промывки гравия и щебня (см. рис.) с целью удаления примесей. Г. бывают барабанные (для материалов с кусками размером до 150 мм) и корытные, или кулачковые (до 100 мм). Гравиемойка ГРАВИЙ (от франц. gravier) - рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая из скатанных обломков горных пород и иногда минералов (напр., кварца) размером 1 - 10 мм в поперечнике. Может присутствовать примесь песка. По происхождению различают Г. речкой, озёрный, ледниковый и др. Г. применяется в качестве заполнителя бетона, для устройства дорожной одежды и балластного слоя ж. д., для водопроводных фильтров, обратных фильтров гидротехнич. сооружений и т. д. См. Щебень. ГРАВИМЕТР (от лат. gravis - тяжёлый и ...метр) - прибор для относит. измерений ускорения свободного падения в точках земной поверхности; по принципу действия обычно аналогичен пружинным весам. ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА - метод разведочной геофизики, осн. на изучении гравитац. поля на поверхности Земли и вблизи неё. Г. р. исследует аномалии силы тяжести, обусловленные неоднородными по плотности породами, слагающими земную кору, особенно её верх. часть. Осн. условие для Г. р. - наличие разницы в плотности пород при перемещении в горизонтальном или вертик. направлении, достаточные размеры и глубина залегания возмущающего тела для создания на поверхности Земли аномалии силы тяжести, к-рую можно выявить совр. измерит. приборами. Г. р. применяют для поисков и разведки нефтегазоносных структур, месторождений твёрдых полезных ископаемых, геол. картирования площадей, закрытых чехлом рыхлых отложений, тектонич. районирования и др. ГРАВИМЕТРИЯ (от лат. gravis - тяжёлый и ...метрия) - наука об измерениях величин, характеризующих гравитац. поле Земли. Гравиметрия, методы используют для определения фигуры и внутр. строения Земли, установления связи между разл. системами геодезич. координат и расчёта траекторий движения ИСЗ и ракет (геодезич. Г.), для разведки полезных ископаемых и исследования верх. слоев земной коры. ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК - небольшой копировально-фрезерный станок с приспособлением для гравирования. Обводной штифт (датчик), следующий по копиру, вызывает сигналы в следящей системе (механич., гидравлич. или электрич.), идущие к реж. инструменту (штихель, концевая фреза с закрутл. профилем), к-рый оставляет соответствующий "след" на изделии. Существуют Г. с. для гравирования букв и знаков, изображений с моделей барельефов и др. объёмных оригиналов. ГРАВИРОВАНИЕ (от нем. gravieren, франц. graver - вырезать на чём-либо) - нанесение на поверхность твёрдых материалов (металл, камень, кость и др.) надписей, рисунков, узоров и т. д. реж. гравёрными инструментами. Г. на металле производят также травлением к-тами, методами анодно-гидравлич. обработки. Г. применяют при изготовлении печатных форм в гравюре, валов печатных машин в текст. произ-ве, для украшения ювелирных изделий в др. ГРАВИТАЦИОННАЯ ПЛОТИНА - бетонная или кам. плотина, устойчивость к-рой по отношению в сдвигающим силам (давление воды, льда и пp.) обеспечивается в осн. силами трения по основанию, пропорциональными собств. весу конструкции. Г. п. - весьма распространённый тип плотины, применяемый как на скальных (Бухтарминская, Красноярская ГЭС), так и на нескальных (водосливные плотины волжских гидроузлов) грунтах. ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ, тяготения постоянная, - универс. физ. постоянная G, входящая в ф-лу, выражающую ньютоновский закон тяготения: G = (6,672 59 ± 0,000 85)*10-11Н*м2/кг2. ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ полезных ископаемых - способы обогащения полезных ископаемых, осн. на различии плотности и скорости падения минералов в водной или воздушной среде или в суспензии. Методами Г. о. являются отсадка, обогащение в тяжёлых суспензиях, на концентрационных столах, шлюзах, в гидроциклонах, моечных желобах и др. ГРАВИТАЦИОННЫЙ КАРОТАЖ - измерения гравиметрами силы тяжести в буровых скважинах с целью определения ср. значений плотности горных пород на разл. глубине в их естеств. залегании. Участки пород с пониж. плотностью в ряде случаев могут указывать местоположение залежи полезного ископаемого (нефти, газа, угля, кам. соли и др.), участки с повыш. плотностью указывают местоположение рудных тел. ГРАВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ - способ транспортирования грузов под действием собств. силы тяжести. Понятие Г. т. относится также к оборудованию, с помощью к-рого осуществляется перемещение грузов, напр. наклонный рольганг, жёлоб, винтовой спуск и др. Используется на складах в литейных, механич. и др. цехах. ГРАВИТАЦИЯ (от лат. gravitas - тяжесть) - то же, что тяготение. ГРАВЮРА (от франц. gravure) - 1) печатный оттиск на бумаге (или на сходном материале) с пластины ("доски"), на к-рой вырезан рисунок. 2) Вид искусства графики, включающий многообразные способы ручной обработки досок (гравирования) и печатания с них оттисков. ГРАД - то же, что гон. ГРАДАЦИЯ (от лат. gradatio - постепенное повышение, от gradus - ступень, степень) - размеренный, постепенный переход от одного к другому, расчленение переходного процесса на последовательно располож. этапы, ступени. ГРАДИЕНТ [от лат. gradiens (gradientis) - шагающий] - вектор, характеризующий интенсивность изменения параметра к.-л. скалярного поля и. Направление Г. совпадает с направлением Макс. интенсивности изменения и, а его модуль равен значению этой интенсивности; обозначается grad u. ГРАДИЕНТОМЕТР - прибор для измерений градиентов напряжённости потенциального поля. Гравитационный Г. измеряет горизонтальные градиенты напряжённости поля силы тяжести и представляет собой коромысло с грузами на концах, подвешенное на крутильной нити, угол закручивания к-рой является мерой градиента. При измерениях крутильная система устанавливается в четырёх азимутах, взаимоотличающихся на 90°. Магнитный Г. измеряет приращение напряжённости магн. поля в заданном направлении и состоит из двух идентичных чувствит. магнитометров, распо-лож. на определ. расстоянии друг от друга; по разности отсчётов магнитометров определяется градиент. Г. применяют для исследования геол. структур, а также для поисков и разведки месторождений. ГРАДИРНЯ (от нем. gradieren - сгущать соляной раствор; первоначально Г. применялась для добычи соли выпариванием) - сооружение для охлаждения воды атм. воздухом (см. рис.). Обычно Г. служат для понижения темп-ры воды, отводящей теплоту от теплообменных аппаратов, компрессоров, трансформаторов и т. п. в системах оборотного водоснабжения и в устройствах кондиционирования воздуха. Охлаждение происходит в осн. за счёт испарения части воды, стекающей по оросителю под действием силы тяжести. Различают Г. вентиляторные и с естеств. движением воздуха, с капельным и плёночным движением воды. Градирня ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО - теория и практика планировки и застройки насел. мест. Г. охватывает сложный комплекс социально-экономич., строит.-технич., арх.-художеств., сан.-гигиенич. проблем. К числу важнейших задач совр. Г. относятся: расселение, планомерное размещение производит. сил; формирование арх.-художеств, облика, планировочной и пространств, структуры городов и прилегающих р-нов, отвечающее эстетич. требованиям, нац. особенностям и местным природно-климатич. условиям; реконструкция и благоустройство; орг-ция дорожно-трансп. сети с учётом требований экологии и сохранения историко-арх. наследия. Важное средство рационального размещения произ-ва и расселения - создание проектов районной планировки пром., с.-х. и курортных р-нов. Однако основой развития насел. мест является генеральный план. ГРАДУИ РОВКА средств измерений (нем. graduieren - градуировать, от лат. gradus - шаг, ступень) - метрология, операция, в результате к-рой определяется градуировочная хар-ка средства измерений, т. е. зависимость показаний гредства измерений от измеряемой физ. величины. Г. производится обычно с помощью более точных, чем градуируемые, средств измерений, но показаниям к-рых устанавливается действит. значение измеряемой величины. ГРАДУС (от лат. gradus - шаг, ступень, степень) - 1) допускаемая к применению наравне с единицей СИ - радианом внесистемная ед. плоского угла, равная 1/90 части прямого угла. Обозначение...о. Г. делится на 60 минут (60') или 3600 секунд (3600"). Г. употребляют и для измерения дуг окружности (полная окружность равна 360°). 1° = л/180 рад ~1,745329-10-2 рад. 2) Условная ед. разл. величин - градус условной вязкости жидкостей (°ВУ), концентрации серной к-ты, спирта и т. д. 3) Составная часть назв. единиц нск-рых температурных шкал. ГРАДУС ЖЁСТКОСТИ - устар. ед. жёсткости воды. Г. ж. заменён новой ед. жёсткости, раиной молярной концентрации ммоль/кг. Поскольку для кальция (Са2+) 40,08 мг/кг и для магния (Mg2+) 24,305 мг/кг соответствуют молярной концентрации 1 ммоль/кг, числовое значение её в 2 раза меньше числового значения массы, выраженной в грамм-эквивалентах (см. Моль, Количество вещества, Молярная масса. Жёсткость воды). ГРАДУС КЕЛЬВИНА [но имени англ. физика У. Томсона (W. Thomson, 1824 - 1907. с 1892 - лорд Кельвин, Kelvin)] - старое наименование ед. термодинамич. темп-ры (обозначалась - °К). R 1967 Г. К. заменён Кельвином (обозначение - К). ГРАДУС РЕНКИНА [по имени шотл. физика У. Дж. Ренкина (правильно Ранкин, W. J. Rankine; 1820 - 72)] - ед. термодинамич. темп-ры по шкале Ренкина (обозначение - °R). в к-рой нуль термодинамич. темп-ры совпадает с О К, а темп-ра тройной точки воды равна 491,688 °R. Тк = 5/9 TR; tc = 5/9 Тк - 273,15, где Тк - темп-pa в К, ТR - темп-pa в °R, tc - темп-pa в oС. По размеру 1 °R = 5/9K = 5/9 °С. ГРАДУС PEOMЮPA [по имени франц. естествоиспытателя Р. А. Реомюра (R. A. Reaumur; 1683 - 1757)] - устар. ед. Темп-ры (обозначение - °R), равная 1/80 части температурного интервала между точками плавления льда (О °R) и кипения воды (80 °R) при норм. атм. давлении. 1 °С = 0,8 °R (для разности темп-р), tс=1,25tR (для темп-ры). ГРАДУС СЕЙБОЛТА [по имени амер. химика Дж. М. Сейболта (G. M. Saybolt; ум. 1924)] - брит, ед. кинематич. вязкости, равная 4,635-10-6м2/с = = 4,635 мм2/с (при 100 °F = 311 К) или 4,667*10-6 м2/с = 4.667 мм2/с (при 210°F = 370K). ГРАДУС УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ, градус Э н г л е р а [по имени нем. химика К. О. Энглера (К. О. Engler; 1842 - 1925)], - безразмерная ед. условной вязкости жидкостей. Обозначение - °ВУ. Определяется отношением времени истечения 200 см3 испытываемой жидкости при данной темп-ре из спец. вискозиметра ко времени истечения 200 см3 дистиллиров. воды из того же прибора при 20 °С. Условную вязкость до 16 °ВУ переводят в кинематическую (v м2/с) по таблице ГОСТ, а условную вязкость, превышающую 16 °ВУ. - по ф-ле vt = 7,4*10-6 ВУt, где vt - кинематич. вязкость (в м2/с), а ВУt - условная вязкость (в °ВУ) при темп-ре t. ГРАДУС ФАРЕНГЕЙТА [по имени нем. физика Г. Д. Фаренгейта (G. D. Fahrenheit; 1686-1736)] - ед. темп-ры (обозначение - °F), равная 1/180 части температурного интервала между точками плавления льда (32 °F) и кипения воды (212 °F) пpи норм. атм. давлении, tc =(tF - 32)/1,8. где tc - темп-ра в °С, tF - темп-pa в °F. По размеру 1 °F = 1 °R (Ренкина) == 5/9°С = 5/9К. ГРАДУС ЦЕЛЬСИЯ [по имени швед, астронома и физика А. Цельсия (A. Celsius; 1701 - 44)] - внесистемная ед. темп-ры, допускаемая к применению наравне с единицей СИ - Кельвином (К). Обозначение - °С. По Междунар. практич. температурной шкале темп-pa тройной точки воды равна 0,01 °С, а темп-pa её кипения при норм. атм. давлении 100 °С. По размеру 1 °С = 1 К. Темп-pa t = Т - То, где t - темп-pa в °С, Т - термодинамич. темп-ра в К. Го = 273,15 К. ГРАММ (франц. gramme, от лат. и греч. gramma - мелкая мера массы) - дольная ед. массы (и СИ). Обозначение - г. 1 г = 10-3 кг. ...ГРАММА (от греч. gramma - черта, буква, написание) - составная часть сложных слов, означающая графическое изображение, запись (напр., диаграмма, рентгенограмма). ГРАММ-ATOM - наименование индивидуальной для каждого в-ва ед. массы в граммах, численно равной его атомной массе. Применялась в химии; изъята из употребления. Вместо массы, выраж. в Г.-а., применяют количество вещества, выраж. в молях (см. Моль). 1 Г.-а. соответствует 1 молю. ГРАММ-МОЛЕКУЛА - наименование индивидуальной для каждого в-ва ед. массы в граммах, численно равной его молекулярной массе. Применялась в химии; изъята из употребления. Вместо массы, выраж. в Г.-м., применяют количество вещества, выраж. в молях (см. Моль). 1 Г.-м. соответствует 1 молю. ГРАММОМЁТР (от грамм и ... метр) - динамометр для измерений малых усилий в раэл. приборах и механич. системах. Измеряет усилия до 1 Н. ГРАММ-СИЛА - не подлежащая применению внесистемная ед. силы. Обозначение - гс. 1 гс = 9.806 65*10-3 Н (точно) = 9.806 65 мН (точно). См. Ньютон. ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ - широко применяемая в объёмном хим. анализе и подлежащая изъятию ед. массы хим. элемента или соединения, равная химическому эквиваленту, выраж. в граммах (г). Г.-э. хим. элемента определяется как частное от деления относит. ат. м. элемента, выраж. в г, на его валентность. Напр.. для двухвалентного железа (относит. ат. м. 55,847) Г.-э. равен 27,923 г, для трёхвалентного - 18.62 г. 1 Г.-э. кислоты равен массе (в г), в которой содержится 1 Г.-э. водорода, способного замешаться металлом с образованием соли. 1 Г.-э. основания равен массе (вг), необходимой для полного взаимодействия с 1 Г.-э. кислоты; 1 Г.-э. соли равен массе (в г), в к-рой содержится 1 Г.-э. металла. Для перехода от массы, выраж. в Г.-э., к количеству вещества, выраж. в молях (см. Моль), следует разделить числовое значение Г.-э.: для хим. элемента - на его валентность, для кислоты - на её основность (число ионов водорода), для основания - па его кислотность (число гидроксильных групп), для соли - на сумму зарядов образующих сё катионов или анионов, для окислителя (в реакциях окисления-восстановления) - на число электронов, получ. атомом (или атомами) восстановл. элемента. ГРАН (от лат. granum - зерно, крупинка) - 1) брит. од. массы, равная 1/7000 фунта, применявшаяся для взвешивания драгоценных камней и металлов. 1 гран = 64,7989-10-6 кг = 64,7989 мг. 2) Рус. аптекарская ед. массы, применявшаяся до введения метрической системы мер и равная 62.209 мг. ГРАНАТА (нтал. granata, от лат. granatus - зернистый) - 1) боеприпас, предназнач. для поражения живой силы и воен. техники противника в ближнем бою. Г. состоит из корпуса, заряда ВВ и взрывателя (запала). Поражение наносится осколками, ударной волной, кумулятивной струёй. По способу применения различают Г. ручные (рис. 1) и выстреливаемые из гранатомётов (рис. 2), по назначению - противотанковые, противопехотные (осколочные, осколочно-фугасные), зажигат. и спец. (дымовые, осветит., сигнальные и др.). Снаряжаются взрывателями ударного или дистанц. действия. Осколочные Г. бывают наступат. (радиус разлёта осколков до 20 м) и оборонит., бросаемые из-за укрытия (радиус разлёта осколков до 200 м). Масса осколочной Г. 300 - 700 г, ср. дальность броска 35 - 50 м; взрыв происходит через 3,2 - 4,2 с после броска. Противотанковые Г. бывают фугасные и кумулятивные. Фугасные разрушают броню толщиной до 20 мм, кумулятивные Г., позволяющие получить направл. и сосредоточ. (кумулятивный) взрыв, пробивают броню значительно большей толщины. Масса противотанковых Г. 1100 - 1200 г, средняя дальность броска 15 - 20 м. Г., выстреливаемые из гранатомёта, в т. ч. винтовочные Г., бывают калиберные и надкалиберные, стабилизируемые в полёте вращением или оперением. Калибр 30 - 90 мм, масса 0,2 - 5 кг, бронепробиваемость до 400 мм. 2) Устар. назв. арт. снарядов осколочно-фугасного действия массой менее 16 кг. Ручная осколочная оборонительная граната: а - внешний вид; б - взрыватель; в - схематический разрез; 1 - кольцо; 2 - взрыватель; 3 - взрывчатое вещество; 4 - корпус Противотанковая граната: 1 - кумулятивная выемка; 2 - обтекатель; 3 - корпус; 4 - пороховой заряд; 5 - крышка; 6 - донный взрыватель; 7 - стабилизатор; 8 - пороховой заряд Гранаты ГРАНАТОМЁТ - огневое средство пехоты для поражения бронецелсй, живой силы и воен. техники противника кумулятивной или осколочно-фугасной гранатой. Г. классифицируются: по кратности применения - одно- и многоразового действия; по конструкции - ручные, винтовочные (ружейные) и станковые; по назначению - противотанковые и противопехотные; по устройству ствола - гладкоствольные, нарезные, с разъёмными и складывающимися стволами п Др. Coвp. противотанковый Г. - гладкоствольная безоткатная система с активно-реактивным выстрелом (см. рис.). Калибр противотанковых Г. 40 - 90 мм. Масса Г. от 3 до 16 кг. Г. появились в кон. 2-й мировой войны. Ручной противотанковый гранатомёт многоразового действия: 1 - механический прицел; 2 - ствол; 3 - оптический прицел; 4 - раструб; 5 - ремень; 6 - ударно-спусковой механизм; 7 - чехлы ГРАНАТЫ (от лат. granatus - зернистый; по сходству с зёрнами плодов гранатового дерева Punica granatum) - группа минералов, силикатов перем. состава (с магнием, железом, алюминием, кальцием, марганцем, хромом и др. элементами). Цвет Г. красный, бурый, чёрный, зелёный, жёлтый, оранжевый. Тв. по минералогич. шкале 6 - 7,5; плотн. 3200 - 4300 кг/м3. Применяются как абразивный материал (гранатовая бумага для полировки мебели); отд. прозрачные кристаллы - драгоц. камни; искусств. Г. используются в запоминающих устройствах ЭВМ, лазерах и в ювелирной пром-сти. См. рис. ГРАН ИТ (итал. granito, от лат. granum - зерно) - наиболее распространённая глубинная магматич. кислая горная порода. Состоит из кварца, полевых шпатов, слюды и иногда др. цветных минералов (роговой обманки, пироксена и др.). Плотн. 2600 кг/м3, прочность на сжатие 200 - 300 МПа. Используется для получения высокопрочного щебня, как строит. и декоративно-облицовочный камень, как материал для монументальной скульптуры. ГРАНИТОЛЬ - устаревшее назв. дерматина. ГРАНИЧНАЯ ЧАСТОТА - частота, на к-рой напряжение U или сила тока I в электрнч. цепи (фильтр, колебат. контур и др.), крутизна хар-ки транзистора уменьшаются до значения, принятого за минимально допускаемое (в большинстве случаев в корень из 2 раз от Макс. значения). Различают верхнюю и нижнюю Г. ч., их разность определяет полосу пропускания электрич. цепи. См. рис. К ст. Граничная частота. Зависимость U/Umaх или U/Umax электрической цепи от частоты f; fН1 и fН2 - нижние, fН1 и fН2 - верхние граничные частоты ГРАНКА в полиграфии - 1) столбец произвольного числа набранных текстовых строк одного формата. 2) Оттиск произвольного числа строк, получ. при наборе (или фотонаборе), предназначенный для корректуры. 3) Металлич. пластинка с тремя бортами для хранения, переноски и установки набора при его обработке (напр., в процессе исправления ошибок). ГРАНУЛИРОВАНИЕ, грануляция (от лат. granulum - зёрнышко), - придание в-ву заданных размеров и формы. Г. улучшает технологич. св-ва в-ва, создаёт возможность использования его мелкими порциями, предотвращает слипание, облегчает его погрузку и транспортирование. Применяется в металлургии (Г. шлаков, сплавов, штейнов), энергетике (Г. котельных шлаков), хим. пром-сти (Г. стекла, катализаторов, аммиачной селитры, суперфосфата), сел. х-ве (Г. травяной муки, комбикормов) и т. д. Существует неск. методов Г.: в металлургии жидкие продукты плавки гранулируют струёй воды, сжатого воздуха, азота или водяного пара; в хим. пром-сти гранулиров. продукты получают скатыванием мелких частиц, разбрызгиванием расплавов в полых высоких башнях, уплотнением порошкообразных материалов и др.; в сел. х-ве корма получают в грануляторах, работающих по принципу выдавливания, и т. д. ГРАНУЛИТ - пром. ВВ, сыпучая механич. смесь грануламмиачной селитры с жидким горючим, опудренная древесной мукой (гранулит С) или порошком аллюминия (гранулит АС) заводского изготовления. Г. применяют для взрывания на карьерах и в подз. условиях при скважинной отбойке. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ - содержание в горной породе, почве или искусств. продукте зёрен (частиц) разл. крупности, выраженное в % от массы или от кол-ва зёрен исследованного образца. ГРАНУЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - получение кон-струкц. металлич. материалов путём изостатич. прессования при высоких давлениях (компактирования) мельчайших частиц сплавов определ. хим. состава (гранул), закристаллизовавшихся с высокой скоростью. Г. м. - одно из перспективных направлений порошковой металлургии. ГРАНУЛЯЦИЯ - то же, что гранулирование. ...ГРАФ (от греч. graph5 - пишу) - составная часть сложных слов, означающая: воспроизводящий, фиксирующий, регистрирующий что-нибудь, напр. барограф, флюорограф. ГРАФЕКОН (от греч. graphd - пишу и eikon - изображение) - запоминающий электронно-лучевой преобразователь электрических сигналов с двумя электронными пучками: первым, записывающим на длит. время ТВ или радиолокац. изображение в виде потенциального рельефа на поверхности мишени, и вторым, многократно считывающим это изображение. В Г. (см. рис.) потенц. рельеф создаётся на тонком слое диэлектрика, нанесённом на электропроводящую (сигнальную) пластину. При считывании ток вторичной эмиссии с мишени, создаваемый считывающим пучком и промодулированный однократно записанным потенц. рельефом, попадает на коллектор и создаёт преобразив. видеосигнал. Записанная на мишени информация может сохраняться в течение неск. суток; число циклов считывания изображения достигает неск. тыс. Глубина потенц. рельефа в Г. до неск. десятков В; разрешающая способность 1200 строк. Г, применяют для взаимного преобразования изображения, напр. радиолокац. в телевизионное, с одного телевизионного стандарта на другой. См. также Запоминающий электронно-лучевой прибор. Схема графекона: 1 - считывающий луч; 2 - записывающий луч; 3 - отклоняющие системы развёртки луча: 4 - диэлектрический слой; 5 - электропроводящая (сигнальная) пластина; 6 - коллектор; Еа - источник отрицательного напряжения на сигнальной пластине; Сб - блокировочный конденсатор; R" - нагрузочный резистор, на котором образуется электрическое напряжение выходного сигнала; СР - разделительный конденсатор ГРАФИК (от греч. graphikos - начертанный) - 1) чертёж, применяемый для наглядного изображения зависимости к.-л. величины (напр., пути) от другой (напр., времени). 2) Г. производетвенный - календарный план выпуска продукции или произ-ва строит. работ, выраженный в гра-фич. или иной (напр., табличной) форме. 3) Г. транспортный - особый графич. способ изображения движения трансп. средств. 4) Г. сетевой - см. Сетевой график. ГРАФИТ (нем. Graphit, от греч. grapho - пишу) - минерал, наиболее устойчивая кристаллич. полиморфная модификация самородного углерода. Цвет от чёрного до тёмного стально-серого. Тв. по минералогия, шкале 1; плотн. 2200 - 2300 кг/м3. Огнеупорен, обладает электрич. проводимостью. Г. получают искусственно нагреванием антрацита без доступа воздуха. Используется в литейном деле, станкостроит. пром-сти, произ-ве плавильных тиглей, электродов, смазок, карандашей, типогр. краски и т. д., а также в атомных реакторах. ГРАФИТА СОЕДИНЕНИЯ - соединения внедрения графита. Обладают свойствами ПП или металлов, нек-рые Г. с. имеют очень высокую электрич. проводимость. Применяются как катализаторы, электроды в хим. источниках тока, твёрдые смазки, материалы электрич. контактов. ГРАФИТИЗАЦИЯ - образование (выделение) частиц графита в структуре жел., никелевых и др. металлич. сплавов (гл. обр. чугунов). Кол-во частиц, их размер, форма и взаимное расположение зависят от хим. состава сплава, условий кристаллизации и термич. обработки и сильно влияют на св-ва сплава. Обычно присутствие частиц графита, особенно крупных продолговатых, снижает прочность и пластичность сплавов. Вместе с тем графит, обладая смазочными св-вами, повышает сопротивление изделий изнашиванию. ГРАФИТИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ - сталь с высоким содержанием углерода (1 - 1,5%) и кремния (0,8 - 1,4%). Кратковрем. отжигом в структуре Г. с. выделяется свободный графит - т. н. углерод отжига. Г. с. сочетает положит. св-ва стали и чугуна. Применяется для изготовления штампов, подшипников, коленчатых валов и др. деталей машин. ГРАФИТО-ВОДНЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор на тепловых нейтронах, в к-ром замедлителем нейтронов служит графит, а теплоносителем - вода. Замедлитель в Г.-в. р. выполняют в форме отд. вертик. колонн из графитовых кирпичей; в центре колонн размещается канал, разграничивающий тепловыделяющий элемент и теплоноситель от кладки замедлителя. Графитовую кладку помещают в герметичный корпус, заполняемый инертным газом для предотвращения выгорания графита. В Г.-в. р. может быть осуществлена самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция при использовании в качестве делящегося материала металлич. урана. Характеризуется малой энергонапряжённостью ед. объёма активной зоны. Мощн. до неск. ГВт. Г.-в. р. используют для выработки плутония, для энергетич. целей и как двухцелевой реактор. Г.-в. р.оборудованы первая в мире Обнинская АЭС, 1-й и 2-й энергоблоки Белоярской АЭС и др. ГРАФИТО-ГАЗОВЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор на тепловых нейтронах, в к-ром замедлителем нейтронов служит графит, а теплоносителем - газ (диоксид углерода, гелий). Кладка замедлителя такого реактора помещается в прочный корпус из стали или ж.-б. Возможность нагрева газа-теплоносителя до высоких темп-р в принципе позволяет повысить кпд АЭС с Г.-г. р. до 40% и выше. Г.-г. р. используют для выработки плутония, для энергетич. целей и как двухцелевой реактор. ГРАФИТОПЛАСТЫ - пластмассы, содержащие в качестве наполнителя природный или (и) искусств. графит. Термореактивные материалы (связующее - синтетич. смолы); выпускаются в виде пресс-порошков (напр., антегмит) и заливочных компаундов, применяемых в произ-ве хим. аппаратуры, электронагреват. элементов. Наполненные графитом термопласты (полиамиды, политетрафторэтилен) - антифрикц. материалы. ...ГРАФИЯ (от греч. grapho - пишу, черчу, рисую) - составная часть сложных слов, означающих: назв. графич. способа воспроизведения чего-либо при помощи записи, чертежа, рисунка, печатания (напр., цинкография), а также пр-тия, в к-ром применяются подобные способы (напр., типография). ГРАФОВ ТЕОРИЯ - раздел математики, особенность к-рого - геом. подход к изучению объектов. Осн. понятие теории - граф - задаётся множеством вершин (точек) и множеством рёбер (связей), соединяющих нек-рые пары вершин. Пример графа - схема метрополитена: множество станций (вершины графа) и соединяющих их линий (рёбра графа). ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ, автоматический чертёжный прибор, - устройство для автоматич. вычерчивания с высокой точностью изображений чертежей, графиков и т. д. Одно из осн. устройств вывода информации в системах автоматизир. проектирования (САПР), неотъемлемая часть автоматизир. рабочего места (АРМ) конструктора. Г. получает информацию в цифровом виде от ЭВМ, входящих в состав САПР и АРМ. Различают Г., вычерчивающие изображение по контуру, и Г. растровые (строящие изображение по точкам), а также планшетные (см. рис.) и рулонные. Применяются при конструировании, в картографии, метеорологии, в информационно-измерит. системах и др. Планшетный графопостроитель: 1 - планшет; 2 - лист бумаги; 3 - подвижная траверса (координата х); 4 - подвижная каретка (координата у); 5 - пишущий узел; 6 - пульт управления ГРАФОПРОЕКТОР - см. Кодоскоп. ГРЕБЁНКА в технике - 1) Г. зуборезная - инструмент в виде зубчатой рейки для нарезания зубчатых колёс по методу обкатки (огибания). 2) Г. резьбовая - многониточный резьбовой резец для нарезания за один проход наружной и внутр. резьб. Материал реж. части - быстрореж. сталь или твёрдый сплав. ГРЕБЕННОЕ ПРЯДЕНИЕ - получение тонкой прочной гладкой пряжи из длинных и тонких волокон для выработки тканей и трикотажа с уменьш. поверхностной плотностью. В Г. п. волокна после кардочесания прочёсываются гребнями гребнечесалъных машин (отсюда назв.). В прядении шерсти Г. п. наз. также камвольным. ГРЕБЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР - селективный электрический фильтр, амплитудно-частотная хар-ка к-рого состоит из ряда относительно узких полос пропускания или задерживания частот ("гребёнки"). Применяются для оптим. фильтрации сигнала и селекции подвижных целей в радиолокации, для спектр, анализа в измерит. технике и т. д. ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА - предназначена для чесания волокнистого материала из натуральных и хим. волокон при подготовке к прядению. На Г. м. производится тщательная очистка материала от сорных примесей, коротких и спутанных волокон и формирование гребенной ленты из распрямл. и параллелизов. волокон периодич. или непрерывным способом (в зависимости от вида Г. м.). ГРЕБНОЕ КОЛЕСО - судовой движитель, широко применявшийся на судах кон. 19 - нач. 20 вв. и ограниченно используемый на речных судах. Упор Г. к. создают силы, возникающие на погруж. в воду плицах - прямоугольных лопастях, размещ. на цапфах по окружности и шарнирно связ. с поворотным механизмом (эксцентриком) при помощи тяг (см. рис.). Гребной вал располагается поперёк судна в ср. его части или в корме. Гребное колесо ГРЕБНОЕ СУДНО - судно, приводимое в движение вёслами. Различают Г. с. с упорами для вёсел (уключинами) на бортах, на кронштейнах за бортом или в корме и без уключин (напр., байдарки, каноэ). Нек-рые Г. с. снабжены парусом или подвесным мотором. Совр. мор. и реч. Г. с. - в осн. спортивные, а также мелкие промысловые, трансп., спасат. и др. ГРЕБНОЙ ВАЛ - концевая часть водопровода, к к-рой крепится гребной винт. Соединение ступицы винта с Г. в. коническое (чаще всего) или фланцевое. Проход Г. в. через корпус судна обеспечивается дейдвудным устройством (см. Дейдвуд). ГРЕБНОЙ ВИНТ - наиболее распространённый судовой движитель. Г. в. имеет насаживаемую на гребной вал ступицу с лопастями, располож. на равных расстояниях одна от другой под нек-рым углом к продольной оси вала (см. рис.). Различают Г. в.: цельные, с лопастями, отлитыми или отштампов. вместе со ступицей (винты фиксиров. шага), со съёмными лопастями или с поворотными лопастями (винты регулируемого шага); используются также винты в насадке. Изготовляют Г. в. из латуни, бронзы, чугуна, стали, пластмасс. Гребной винт судна ГРЕЙДЕР (англ. grader, от grade - нивелировать) - прицепная машина для планировки и профилирования земляных насыпей, ремонта грунтовых дорог и др. Распространение получили самоходные Г. - автогрейдеры. ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР - грейдер, снабжённый дисковым, ножевым или др. реж. органом и конвейером. Г.-э. - машина непрерывного действия для копания, перемещения или погрузки грунта в трансп. средства (автомобили, землевозы и т. п.). Используется в трансп. стр-ве при сооружении объектов с большим объёмом земляных работ. Производительность до 1600 м3/ч. ГРЕЙФЕР (нем. Greifer, от greifen - хватать) - 1) грузозахватное приспособление с поворотными челюстями. Навешивается на грузоподъёмные машины, гл. обр. на краны, электротали, погрузчики, а также на экскаваторы. Различают двух- и многочелюстные Г. Последние используют для захвата штучных грузов - металлолома, крупных камней и пр. Замыкание челюстей и подъём Г. осуществляют канатами. Г. бывают одноканатные, двух- и четырёх-канатные. В моторном Г. челюсти замыкаются электромеханич. или гндравлич. приводом. В вибрац. Г. челюсти совершают колебат. движения, что облегчает захват грузов. Наиболее распространены Г. для сыпучих грузов вместимостью 0,35 - 5 м3. См. рис. 2) Приспособление (захват) к аппарату, машине для закрепления обрабатываемого предмета. Схема работы двухканатного двухчелюстного грейфера: а - разгрузка; б - опускание на материал; в - захват материала; г - подъём ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН - грузоподъёмный кран, оборудованный грейфером. ГРЕЙФЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ - устройство для цикличного протягивания перфориров. лент. Г. м. в кинотехнике - скачковыи механизм для прерывистого перемещения киноплёнки через фильмовый канал киносъёмочного аппарата или кинопроекционного аппарата в те моменты, когда кадровое окно аппарата перекрыто обтюратором. ГРЕЙФЕРНЫЙ ПОГРУЗЧИК - машина для погрузки взорванных горных пород в бадью при проходке вертик. шахтных стволов. Г. п. делят: по виду привода - на пневматич. и электрич.; по конструкции грейфера - на погрузчики с пневматич., канатным и гидравлич. затвором; по способу управления (вождения Г. п. по забою) - с ручным и механич. вождением; по вместимости грейфера - лёгкого типа (0,05 - 0,2 м3), среднего (0,25 - 0,5 м3) и тяжёлого (0,65 - 2,5 м3). См. рис. Стволовой грейферный погрузчик: 1 - грейфер; 2 - кабина машиниста; 3 - устройство для подъёма и опускания грейфера; 4 - устройство для вождения грейфера по забою; 5 - монорельс; б - рама ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ Hg(CNO), - инициирующее взрывчатое вещество. Вытесняется азидом свинца. ГРИЗУТЁН - см. в ст. Полиэфирные волокна. ГРИЛЬ (франц. gril, от griller - жарить) - небольшой жарочный шкаф с ИК нагревом для приготовления мясных и рыбных кулинарных изделий. Снабжается вращающимся вертелом, регулятором нагрева (иногда программным). ГРОВЕ ЭЛЕМЕНТ [по имени англ. физика У. Р. Грова (W. R. Grove; 1811 - 96)] - первичный элемент, в к-ром положит. цинковый электрод погружён в слабый р-р серной к-ты, а отрицат. платиновый электрод - в концентрнр. р-р азотной к-ты; растворы разделены пористой перегородкой; эдс 1,98 В. Г. з. наэ. также топливный элемент, обычно состоящий из двух платиновых электродов (к одному из них подаётся водород, к др. - кислород), погружённых в р-р серной к-ты; эдс ок. 1 В. ГРОЗОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - устройство в виде рубильника для непосредств. заземления нар. антенны радиоаппаратуры. В одном положении Г. п. подключает антенну к радиоаппаратуре, в др. - к устройству заземления, предохраняя радиоаппаратуру от опасного действия происходящих вблизи сильных разрядов атм. электричества - молний. ГРОЗОЗАЩИТА - то же, что молниезащита. ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС, тросовый молниеотвод, - дополнит. заземлённый провод в возд. ЛЭП, служащий для защиты осн. проводов от прямых ударов молнии. Г. т. подвешивают над осн. проводами и заземляют (жёстко или через искровой промежуток) у каждой опоры. Обычно Г. т. изготовляют из стальных оцинков. проволок; площадь его сечения 50 - 70 мм2. Защищённость провода ЛЭП зависит от угла защиты а (см. рис.). При a=<20° поражение молнией становится маловероятным. В линиях на металлич. опорах с напряжением 110 кВ и выше Г. т. подвешивают обычно по всей длине; на ЛЭП более низкого напряжения - только на подходах к распределит. устройствам электрич. станций и подстанций. К ст. Грозозащитный трос. Промежуточная опора линии электропередачи: 1 - грозозащитные тросы; 2 - провода; 3 - гирлянды изоляторов; 4 - стойки опоры; 5 - траверса опоры; а - угол защиты ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ - устройство для преобразования электрич. сигналов звуковых частот в акустич. колебания в целях громкого воспроизведения звука (речи, музыки и т. д.). Подводимые к Г. электрич. сигналы вызывают механич. колебания его подвижной системы и излучение ею звуковых волн в окружающую среду. Различают электродинамич. (наиб. распространены), электромагн., пьезоэлектрич., конденсаторные и др. Г. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА - мера силы слухового ощущения, вызываемого звуком. Г. з. зависит от эффективного звукового давления и частоты звука (см. рис.). Для сравнения Г. з. пользуются величиной LN, к-рая наз. уровнем Г. з. и равна: LN = 20 lg(p*эфф /р*0), где р*0 = 20 мкПа - стандартный порог слышимости для звука частотой v = 1 кГц, р*эфф - эффективное звуковое давление для звука стандартной частоты v = 1 кГц, равногромкого с исследуемым звуком, а уровень Г. з. выражен в фонах. К ст. Громкость звука. Шкала громкости (нулевой уровень громкости соответствует звуковому давлению 20 мкПа и интенсивности звука 10-12 Вт/м2) ГРОМООТВОД - нерекомендуемое назв. молниеотвода. ГРОТ-МАЧТА (от голл. grote mast) - см. Мачта судовая. ГРОХОТ - устройство для механич. сортировки (грохочения) сыпучих материалов по крупности частиц (кусков) просеиванием их через колосники или решётки, установленные неподвижно, а также сита (качающиеся, вращающиеся или вибрирующие). Применяется при разделении по классам крупности зерна, клубнеплодов, угля, руд, щебня и т. п., а также для обезвоживания продуктов мокрого обогащения. По характеру движения рабочего органа (просеивающей поверхности) или способу перемещения материала различают Г.: неподвижные (колосниковые, дуговые, конические); частично подвижные (валковые, цепные и др.); подвижные (вибрац. и гирационные); вращающиеся (барабанные); гидравлич., в к-рых материал перемещается водой. По форме просеивающей поверхности выделяют плоские, барабанные и дуговые Г., по расположению просеивающей поверхности наклонные и горизонтальные, по крупности разделяемого материала - крупного, мелкого, тонкого и особо тонкого грохочения. См. рис. Валковый грохот для грубого грохочения Эксцентриковый вибрационный грохот ГРОХОЧЁНИЕ - механич. разделение материала на фракции (классы, сорта) по крупности на грохотах. ГРУЗОВАЯ МАРКА - знак предельной осадки, наносимый на обоих бортах мор. судна в середине его длины. Положение Г. м. по высоте определяется размером установл. правилами миним. надводного борта, к-рый зависит от назначения, размеров и архит.-конструктивных особенностей судна и удостоверяется свидетельством о Г. м., выдаваемым классификац. об-вом. Для уменьшения регистровой вместимости при перевозке грузов с большим уд. погрузочным объёмом мор. грузовые суда могут иметь тоннажную марку, к-рая показывает наибольшую осадку судна в мор. и пресной воде. См. рис. К ст. Грузовая марка. Грузовая и тоннажная марки двухпалубного морского судна длиной не более 100 м с механическим двигателем: I - грузовая марка; II - тоннажная марка; надводный борт: а - по летнюю грузовую марку; b - по тоннажную марку; марки для пресной воды: П и ТП - в умеренной и тропической зонах; марки для морской воды: Т - тропическая; Л и 3 - летняя и зимняя в умеренной зоне; ЗСА - зимняя в Северной Атлантике ГРУЗОВАЯ СТРЕЛА - судовое грузоподъёмное средство. Представляет собой балку-укосину, шарнирно закреплённую ниж. концом на мачте или колонне, а верхним - подвеш. на тросе так, что она может поворачиваться вокруг вертик. оси и изменять наклон (см. рис.). Груз поднимают и опускают с помощью лебёдки. Грузоподъёмность Г. с. обычно не- превышает 10 т, в особых случаях - до 300 т (тяжеловесные стрелы). Грузовая стрела: 1 - балка-укосина; 2 - топенант; 3 - мачта; 4 - грузовая лебёдка; 5 - грузовой шкентель; 6 - оттяжки; 7 - гак; 8 - грузовой блок ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ транспортного средства - суммарный объём помещений, используемых для перевозки грузов. У судов различают Г. теоретич., зерновую (для сыпучего груза), киповую (для штучного груза) и для жидкого груза. Теоретич. Г. определяют по теоретич. обводам; зерновая Г. меньше теоретич. на объём корпусных конструкций и оборудования (набора, трубопроводов, дерев. настила, обшивки и пр.); при определении киповой Г. исключают также объём между элементами набора, примыкающий к палубам, переборкам и бортам. Г. для жидкого груза равна зерновой за вычетом объёма, соответствующего тепловому расширению груза. ГРУЗОВОЕ СУДНО - судно для перевозки грузов. Различают Г. с. сухогрузные, наливные и комбинированные. Способы перевозки (отд. счётными единицами - мешками, бочками, слитками, ящиками, контейнерами и др. либо общей массой - наливом или насыпью) и характер грузов определяют конструктивные особенности Г. с.: число палуб, поперечных и продольных переборок, размеры и расположение погрузочно-разгрузочных отверстий, цистерн для балласта, положение машинного отделения и др. ГРУЗОВОЕ УСТРОЙСТВО судна - один из видов судовых устройств для погрузки, выгрузки и перемещения грузов. Чаще на судах используют Г. у. периодич. действия - грузовые стрелы с лебёдками, стационарные и передвижные краны, иногда лифты. Г. у. непрерывного действия - конвейерами, элеваторами, пневматич. разгрузчиками и др. - оборудуют саморазгружающиеся суда, перевозящие сыпучие грузы (рудовозы, углевозы, цементовозы), рефрижераторные суда и пр. ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ - характеризуется конструктивной схемой, грузоподъёмностью, видом перевозок, колёсной формулой и компоновкой (расположением кабины по отношению к передней оси). По конструктивной схеме различают одиночные Г. а. и автопоезда (тягач с прицепом, седельный тягач с полуприцепом). По грузоподъёмности Г. а. делят на след. классы: особо малой грузоподъёмности (до 0,5 т), малой (0,5 - 2 т), средней (2 - 5 т), большой (5 - 15 т), особо большой (св. 15; т - т. и. внедорожный автомобиль). По виду перевозок различают Г. а. универс. и специализир. (самосвалы, фургоны, цистерны, контейнеровозы и пр.). Наиболее распространённые компоновочные схемы Г. а. - "кабина за двигателем" и "кабина над двигателем"; последняя получает всё большее распространение на Г. а. большой грузоподъёмности. Осн. модели отечеств. Г. а.: УАЗ-451 ДМ (грузоподъёмность 1 т), ГАЗ-53А (4 т), ЗИЛ-130-76 (6 т), "Урал-377H" (7,5 т), МАЗ-5335 (8 т), КамАЗ-53212 (10 т), КрАЗ-257 Б1 (12 т). На их базе созданы самосвалы, Г. а. повыш. проходимости, седельные тягачи и др. модификации. К Г. а. особо большой грузоподъёмности относятся БелАЗ-540А (27 т), БелАЗ-548А (40 т), БелАЗ-549 (75 т). БелАЗ-7519 (110 т), БелАЗ-7521 (180 т). ГРУЗОВОЙ ДВОР - часть территории ж.-д. станции, где производят приём, погрузку и выгрузку грузов, их хранение. На Г. д. расположены склады, весы, погрузочно-разгрузочные средства, платформы и грузовые площадки (в т. ч. для переработки контейнеров, тяжёлых грузов). ГРУЗОВОЙ ПЛАН, к а р г о - п л а н, - схема размещения грузов, перевозимых в грузовых помещениях и на верхней палубе судна. Г. п. составляют для наилучшего использования грузовместимости и грузоподъёмности судна при обеспечении сохранности грузов в процессе перевозки, удобства и быстроты их погрузки и выгрузки, а также достаточной остойчивости судна, общей и местной прочности его корпуса, допускаемой осадки и пр. ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - устройство или механизм грузоподъёмной машины для захвата, перемещения и разгрузки разл. грузов. Г. п. навешиваются на рабочий орган грузоподъемной машины. Различают Г. п. для штучных трупов - чалочные стропы, скобы, траверсы, клещи; для насыпных - грейферы, ковши, кюбели; для наливных - бадьи, спец. ёмкости. Разновидность Г. п. - подъёмные электромагниты, вакуумные грузозахваты и т. п. К Г. п. относят также автостропы. ГРУЗООБОРОТ - осн. показатель работы транспорта. Исчисляется как произведение кол-ва перевез. груза (в т) и расстояния перевозки (в км). В СССР Г. всех видов транспорта общего пользования составил (1987) 7987,4 млрд. т-км, в т. ч. ж.-д. - 3824,7 млрд. т-км. ГРУЗОПАССАЖИРСКОЕ СУДНО - грузовое судно, имеющее помещения для 12 пассажирок и более, или пасс. судно с трюмами для коммерч. груза. Требования к непотопляемости и составу спасат. средств Г. с. аналогичны требованиям, предъявляемым к пасс. судам. ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ МАШИНА - устройство для перемещения груза или людей в вертик. или близкой к ней наклонной плоскости (грузовые и пасс. лифты, краны, шахтные, строит. и др. подъёмники). Под термином "Г. м." понимают разл. по конструкции и кинематич. схемам машины: простейшие устройства - домкраты, тали, пороты, полиспасты; сложные - самоходный стреловой полноповоротный кран или автопогрузчик п т. п. В зависимости от назначения Г. м. может быть стационарной или передвижной, прерывного или непрерывного действия, с электроприводом, с приводом от двигателя внутр. сгорания или с к.-л. др. приводом. ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ транспортного средства - Макс. масса груза, к-рый трансп. средство способно в определ. условиях в один приём поднять, переместить или перевезти; осн. эксплуатац. хар-ка трансп. средства. ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ КРАН - грузоподъёмная машина, работающая кратковрем. повторяющимися циклами. Применяется в цехах пром. пр-тий, на стр-ве, транспорте и в др. областях нар. х-вa. Состоит из несущих конструкций (мост, башня, ферма, мачта, стрела), гл. подъёмного механизма (лебёдка, таль), направляющих и поддерживающих элементов (канаты, цепи), силовой установки, электрооборудования, грузозахватных приспособлений. По конструктивным признакам различают автомобильные краны, мостовые краны, мостовые перегружатели, консольные краны, велосипедные краны, башенные краны, портальные краны, козловые краны, кабельные краны, стреловые самоходные краны, железнодорожные краны, плавучие краны, мачтовые краны и др. Г. к. бывают стационарные и передвижные. См. рис. Грузоподъёмные краны: а - поворотный настенный; б - консольный; в - на колонне; г - мостовой; д - козловый; е - полупортальный; ж - портальный; з - башенный ГРУНТ (польск. grunt, от нем. Grund - основа, почва) - горные породы, залегающие в пределах зоны выветривания Земли. Представляет собой многокомпонентную систему, изменяющуюся по времени и используемую как основание или материал, на к-ром возводятся здания или инж. сооружения. Г. подразделяются на скальные и нескальные. К скальным относятся Г., обладающие жёсткими структурными связями. По происхождению могут быть изверженными. метаморфическими и осадочными. Г.. не имеющие жёстких структурных связей, относятся к нескальным, к-рые делятся на крупнообломочные (содержат по массе более 50% частиц размером св. 2 мм), песчаные, глинистые. ГРУНТОБЕТОН - строит. материал, получаемый полусухим способом из связных грунтов (глин, суглинков, супесей), минер. вяжущих, воды и разл. добавок. Г. применяют для изготовления грунтобетонных камней, возведения зданий высотой в 1 - 2 этажа; монолитную грунтобетонную смесь используют для кладки фундаментов и в качестве подготовки под полы. ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА - плотина, возводимая из грунтовых материалов (песчаных, суглинистых, глинистых и др.) и имеющая в поперечном сечении трапецеидальную или близкую к ней форму. Г. п. сооружают, как правило, глухими (без перелива воды чере:" гребень); они отличаются простотой устройства и эксплуатации, что обусловило их широкое распространение. В зависимости от применяемых для тела плотины материалов и способов обеспечения водонепроницаемости различают 5 осн. типов Г. п. (см. рис.). По способам возведения различают Г. п. насыпные, сооружаемые сухой отсыпкой грунта с искусств. уплотнением, а также без уплотнения (с отсыпкой грунта н ноду). и намывные, возведение к-рых (намыв тела плотины) осуществляется способом гидромеханизации. Получают распространение плотины с переливом воды (паводковых расходов) через гребень, для чего осуществляется местное крепление низового откоса. Для органнзов. пропуска катастрофич. паводка устраивают т. н. "размываемую пробку", обеспечивающую сохранность псего сооружения. Типы грунтовых плотики а - из однородного грунта; б - из разнородных грунтов; в - с жёстким экраном (из бетона, железобетона, металла); г - с ядром; д - с диафрагмой ГРУНТОВЕДЕНИЕ - часть инж. геологии, изучающая состав, строение и физико-механич. св-ва грунтов с позиций оценки возможности стр-ва на них разл. сооружении. Включает 3 раздела: общее Г., технич. мелиорацию грунтов, региональное Г. ГРУНТОВКИ, грунт ы, - материалы, образующие нижние (грунтовочные) слои лакокрасочного покрытия. Осн. компоненты - плёнкообразующие B-вa и пигменты. Применяются для создания надёжного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью, защиты металла от коррозии, "выявления" текстуры древесины н т. д. См. также Водоразбавляемые лакокрасочные материалы. ГРУНТОВОЙ НАСОС - центробежный насос для транспортирования смеси грунта с водой (гидросмеси) по трубопроводам. Крупные Г. н. пропускают камни диам. до 350 - 400 мм. Различают Г. н. стационарные (на свайном, реже - ряжевом или бетонном фундаменте) и передвижные (на санях и корытообразном листе либо на понтоне для передвижения по воде). В СССР выпускают Г. н. с подачей 12 000 м3/ч (по гидросмеси) и напором до 90 м. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, фреатические воды [от греч. phrear (phreatos) - колодец, бассейн], - подземные поды первого от поверхности Земли пост. водоносного горизонта. Образуются гл. обр. за счёт инфильтрации (просачивания) атм. осадков и воды рек, озёр, водохранилищ. оросит. каналов. Различают Г. в. пластового и трсщинного типа. Г. в. благодаря относительно лёгкой доступности имеют большое значение для нар. х-ва как источники водоснабжения пром. пр-тий, городов, посёлков и т. д. ГРУНТОМАТЕРИАЛЫ - строит. материалы, изготовляемые из связных грунтов (глин, суглинков, супесей) без обжига, иногда с применением вяжущих в-в (портландцемента, реже извести, гипса, жидкого стекла н др.). Различают Г. водостойкие (грунтобетон) н неводостойкие (кирпич-сырец и саман). ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - предназначена для рыхления, измельчения грунта н смешивания его с вяжущими материалами; применяется при стр-ве дорог облегчённого типа и укладке оснований под покрытия дорог капит. типа. Рабочие органы Г. м. - дозаторы, цистерны для воды и битума и 2 - 4 ротора, к-рые рыхлят грунт и перемешивают его с водой и битумом. См. рис. Самоходная грунтосмесительная машина: 1 - задняя стенка кожуха роторов; 2 и 3 - лопастные роторы; 4 - ротор, измельчающий грунт; 5 - ротор, захватывающий и перемещающий грунт; 6 - дозатор ГРУНТУБЕЛЬ - см. Рубанок. ГРУНТЫ - то же, что грунтовки. ГРУППА (от нем. Gruppe) - 1) понятие совр. математики, возникшее из рассмотрения совокупности операций, производимых над к.-л. объектами и обладающих тем св-вом, что результат последоват. применения двух или большего числа операций из этой совокупности равносилен какой-то одной операции из этой совокупности. Пример: умножение на рацион, числа (умножение сначала на т, а потом на п равносильно умножению на mn). Оказалось, что в наиболее важных случаях выполняются след. условия: а) в совокупность входит единичная, или тождеств., операция, не изменяющая объект; б) для каждой операции существует обратная операция, действие к-рой противоположно; в) для операций всегда выполняется сочетат. закон. Совокупности операций с указанными св-вами и наз. Г. операций или же Г. преобразований. Рассматриваются также и Г. объектов др. природы, напр. Г. чисел. Понятие Г. нашло многочисл. приложения в квантовой механике, кристаллографии и др. 2) Кинематическая цепь, обладающая нулевой степенью свободы после присоединения к стойке и не распадающаяся на более простые подобные цепи. ГРУППОВАЯ ОБРАБОТКА - метод обработки деталей машин, в основу к-рого положены конструк-тивно-технологич. признаки типичной детали - представителя данной группы. По этой детали проектируют технологич. процесс обработки, являющийся общим для всей группы деталей. Г. о. ускоряет подготовку произ-ва и наладку при обработке деталей, т. е. способствует повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции. ГРУППОВАЯ СКОРОСТЬ - скорость, приближённо характеризующая распространение несинусоидальных волн, являющихся суперпозицией группы гармонических. Если нет дисперсии волн, то Г. с. равна скорости переноса энергии волной (скорость передачи сигнала). Понятие Г. с. применимо для описания распространения несинусоидальной _ волны, если: а) волна распространяется в линейной среде и б) волна мало отличается от синусоидальной (квазисинусоидальная волна), т. е. в спектре соответствующих ей колебаний (см. Гармонический анализ) представлен узкий интервал частот от v до v + дельта v, где дельта v << v. Г. с. и связана с фазовой скоростьюu u ф-лой Рэлея: u = v - Лямбда (dv/dЛямбда), гда X - длина волны. При отсутствии дисперсии волн (напр., при распространении света в вакууме) du/dЛямбда = 0 и и = v. ГРУППОВОГО ПОДБОРА МЕТОД - см. Селективная сборка. ГРУППОВОЙ ПИЛОТАЖ - маневрирование группы ЛА с сохранением строя (положения ЛА относительно друг друга). ГРЭЙ [по имени англ. ученого Л. Грэя (Грей, L. Gray; 1905 - 65)] - ед. поглощённой дозы излучения и кермы в СИ. Обозначение - Гр. 1 Гр равен дозе излучения, при к-рой облучённому в-ву массой 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения 1 Дж, или керме, при к-рой сумма первонач. кинетич. энергий всех заряж. частиц, образованных косвенно ионизирующим излучением в облуч. в-ве массой 1 кг, равна 1 Дж. Гр в секунду (Гр/с) - ед. мощности поглощ. дозы излучения и мощности кермы. 1 Гр/с - мощность дозы излучения, при к-рой за время 1 с поглощ. доза излучения возрастает на 1 Гр, или мощность кермы косвенно ионизирующего излучения, эквивалентной мощности дозы излучения 1 Гр/с. Соотношения между единицами, не подлежащими применению, и единицами СИ: 1 рад = 0,01 Гр; 1 рад/с = 0.01 Гр/с. ГРЭС, государственная районная электростанция, - тепловая электростанция, вырабатывающая только электрич. энергию. Термин "ГРЭС" в совр. понимании означает конденсационную электростанцию (КЭС) весьма большой мощности (более 1 ГВт), работающую в объединённой электроэнергетич. системе наряду с др. крупными электростанциями. Крупнейшие ГРЭС - Рефтинская (мощность 3,8 ГВт), Запорожская, Костромская и Углегорская (3,6 ГВт). Проектируются ГРЭС мощностью 4,5 ГВт и более. ГРЯДИЛЬ плуга - стальная продольная полоса рамы плуга для крепления рабочих органов. Г. п. изготовляют из спец. рамного проката. Грядили рамы соединены с распорками болтами, а с балкой жёсткости - хомутами (см. рис.). Число Г. п. обычно равно числу корпусов. У рам многокорпусных плугов задние грядили можно снимать для уменьшения числа корпусов. К ст. Грядиль. Рама тракторного прицепного плуга: 1 - грядили; 2 - распорки; 3 - балка жесткости ГУБЧАТОЕ ЖЕЛЕЗО, железная губка, - пористый кусковой или пылевидный продукт, получаемый в твёрдом виде непосредственно из железорудных материалов восстановлением содержащихся в них оксидов железа оксидом углерода, водородом или углеродом. Процесс получения Г. ж. происходит при темп-pax ниже темп-ры образования жидкой фазы. Продукт представляет собой железо с растворённым в нём углеродом и неметаллич. примесями пустой породы руды. Суммарная мощность установок для получения Г. ж. во всех странах (в осн. в виде металлизов. окатышей для электросталеплавильного произ-ва) оценивается примерно в 20 млн. т/год (сер. 80-х гг.). См. Прямое получение железа. ГУДРОН (франц. goudron) - 1) Г. масляный, или остаточный, - вязкая чёрная смолистая масса, остающаяся после отгонки из нефти бензиновых, керосиновых и осн. массы масляных фракции. Плотн. Г. 950 - 1000 кг/м3. Г. - сырьё для получения битумов, используемых в дорожном стр-ве и для изготовления кровельных и изоляц. материалов. Остаток, к-рый получают при недостаточно полной отгонке масляных фракций, наз. полугудроном. 2) Г. кислый - отходы от очистки нефт. продуктов (напр., смазочных масел) концентрир. серной к-той. ГУДРОНАТОР - машина для равномерного распределения битумов по обрабатываемой полосе дорожного полотна. Различают: ручные Г., применяемые при ремонте дорожных покрытий, прицепные распределители, используемые при распределении большого объёма битума, и автогудронаторы (см. рис.) - осн. тип Г. для доставки битума и произ-ва работ. К ст. Гудронатор ГУКА ЗАКОН [по имени англ. естествоиспытателя Р. Гука (R. Hooke; 1635 - 1703)] - осн. закон, устанавливающий зависимость между напряжениями механическими в упругом теле и вызываемыми ими деформациями. Для одностороннего (продольного) растяжения или сжатия стержня Г. з. имеет вид: а == Е*Омега, где б = F/S - норм. напряжение, F - растягивающая сила, S - площадь поперечного сечения, Омега = дельта l/l - относит. удлинение (укорочение), l - первонач. длина стержня, Е - модуль Юнга (см. Модуль упругости), зависящий от материала стержня. Для деформации сдвига (см. рис.) Г. з. имеет вид: t = Gy, где t = F/S - касательное напряжение, F - касательная сила, S - площадь сдвигающихся слоев, Y - угол сдвига (относит. сдвиг), G - модуль сдвига, зависящий от материала тела. Г. з. справедлив лишь при напряжениях и деформациях, не превосходящих определ. пределов, свойственных данному материалу. К ст. Гука закон. Деформация сдвига ГУЛЬБИЩЕ - терраса или галерея, окружающая здание, обычно на уровне перекрытий подклета. Распространены в рус. (преим. культовой) архитектуре 16 - 17 вв. ГУММИ - то же, что камеди. ГУММИАРАБИК - см. в ст. Камеди. ГУММИРОВАНИЕ (от лат. gummi - камедь) - покрытие резиной рабочей поверхности хим. аппаратуры, трубопроводов, ж.-д. цистерн, металлич. деталей для предохранения от коррозии и действия агрессивных сред. ГУМОЛИТ (от лат. humus - земля, почва и греч. lithos - камень) - ископаемые угли, образовавшиеся из остатков высших растений. В группе Г. различают гумиты и липтобиолиты. Гумиты, образованные из стеблевых и листьевых частей растений, - осн. масса ископаемых углей. Г. подразделяют на бурые угли, каменные угли и антрациты. ГУСЁК - 1) клюв, хобот - часть шарнирно-сочленённой стрелы грузоподъёмного крана, увеличивающая радиус действия крана и позволяющая перемещать груз по горизонтали при изменении вылета стрелы. На свободном конце Г. укреплён блок для каната. 2) Архит. профиль (облом). См. Обломы архитектурные. ГУСЕНИЦА - замкнутая сплошная лента или цепь из шарнирно соединённых звеньев, применяемая в гусеничном движителе. Наибольшее распространение получили металлпч. Г. с разборными или неразборными звеньями. ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ - движитель самоходных машин, принцип действия к-рого осн. на непрерывном подкладывании гусениц под колёса машины, т. е. создании для колёс бесконечного пути с сопротивлением движению значительно меньшим, чем на мягком грунте. Обеспечивает повыш. проходимость тракторов, экскаваторов, танков и др. машин. См. рис. Гусеничный движитель трактора: 1 - гусеница; 2 - направляющее колесо; 3 - натяжное устройство; 4 - опорный каток; 5 - поддерживающий каток: 6 - рама гусеничной тележки; 7 - ведущее колесо ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН - стреловой самоходный кран на гусеничном ходу с приводом от дизеля, расположенного на поворотной платформе. Г. к. обладают повыш. устойчивостью, манёвренностью и проходимостью в условиях строит. площадки. Для повышения устойчивости отд. типы Г. к. снабжены раздвижным гусеничным ходом. В СССР грузоподъёмность Г. к. 6,3 - 160 т, высота подъёма 5 - 87 м, вылет крюка 2,6 - 46 м, скорость передвижения собств. ходом 0,3 - 4,4 км/ч. ГУТТАПЕРЧА (англ. guttapercha, от малаиск. getah - смола и pertja - дерево, источающее эту смолу, а также одно из названий о. Суматра) - твёрдый кожеподобный природный полимер. Осн. компонент ( - 90% ) - транс-полиизопрен (г у т т а), являющийся изомером каучука натурального. Используется для изоляции подводных кабелей, изготовления клеёв, гуммирования хим. аппаратуры. Вытесняется синтетич. материалами. ГЮЙГЕНСА ПРИНЦИП [по имени голл. механика, физика и математика X. Гюйгенса (Ch. Huygens; 1629 - 95)] - метод, позволяющий определять положение фронта волки (см. Волны) в момент времени t + Дельта t если известны его положение в нек-рый предшествующий момент t и скорость волны. Согласно Г. п. все точки, через к-рые проходит фронт волны в момент времени t, следует рассматривать как источники вторичных волн, а искомое положение фронта в момент времени t + Дельта t даётся поверхностью, огибающей фронты всех вторичных волн. При этом предполагается, что вторичные волны излучаются только вперёд, т. е. в направлениях, составляющих острые углы с внеш. нормалью к фронту волны. В однородной изотропной среде вторичные волны являются сферич. (см. рис.), в анизотропной среде - эллипсоидальными и сферич. (см. Двойное лучепреломление). Г. п. позволяет объяснить законы отражения и преломления волн. К ст. Гюйгенса принцип. S(t) и S(t + Дельта t) - положения фронта волны в моменты времени t и t + Дельта t; v - скорость волны
вверх