ДАВЛЕНИЯ ДАТЧИК - измерительный преобразователь давления жидкости или газа и перепадов (разности) давлений в электрич.. пневматич. или др. вида сигналы. Д. Д. строят по принципу прямого преобразования измеряемого давления в выходной сигнал (напр., магнитоупругие и пьезоэлектрич. датчики ) либо с использованием промежуточных преобразователей давления в механич. перемещение и оконечных преобразователей, входной величиной к-рых является механич. перемещение. ДАЙКА (от англ. dike или dyke, букв. - преграда, стеика из камня или дёрна) - пластинообразное вертик. или крутопадающее геол. тело, ограниченное паралл. стенками, имеющее большую протяжённость по простиранию и падению, образованное путём заполнения трещин магмой (эндодайки), осадочным материалом (экзодайки и т. н. кластические Д.) или путём замещения вмещающих пород, напр. при гранитизации (метадайка). Своеобразны разновидности Д. - радиальные и кольцевые Д. Д. часто группируются в дайковые пояса протяжённостью в сотни и тысячи км. На дневной поверхности устойчивые к выветриванию Д. нередко отпрепарированы в виде разруш. кам. стен (отсюда назв.). См. рис. Песчаная дайка Дайка гранит-порфира ДАКРОН - см. в ст. Полиэфирные волокна. Д'АЛАМБЁРА ПРИНЦИП [по имени франц. математика и философа Ж. Д'Аламбера (J. D'Alembert; 1717 - 83)] - один из осн. принципов динамики: если к действующим на точки механич. системы заданным (активным) силам и реакциям связей присоединить даламберовы силы инерции, то получится уравновеш. система сил. Д. п. позволяет решать динамич. задачи методами статики (напр., в теории машин и механизмов). ДАЛЬНИЙ ПОРЯДОК - см. в ст. Ближний и дальний порядок. ДАЛЬНОМЕР - прибор для определения расстоянии до объектов без непосредств. измерений на местности. Различают оптические дальномеры, светодальномеры и радиодальномеры (см. Радиолокация). Применяются в геодезии, топографии, маркшейдерии, воен. деле и др. ДАЛЬНОМЕР ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ - узел съёмочного аппарата, предназначенный для фокусировки (наводки на резкость) съёмочного объектива. В фотоаппаратах применяют преим. монокулярный Д. ф.; в зеркальных фотоаппаратах - клиновое фокусирующее устройство и систему микропирамид. Д. ф. обычно совмещают с видоискателем в одну оптич. систему. ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ - телеф.-телегр. связь по кабельным и радиорелейным линиям между двумя пунктами, находящимися на далёком (практически неограниченном) расстоянии друг от друга. Термин "Д. с." возник в технике передачи электрич. сигналов по проводным линиям связи; его синоним - "междугородная связь". На линиях Д. с. применяют многоканальную передачу данных, телеф., телегр., фототелегр., телекодовых и телевиз. сообщений (см. Многоканальная связь). ДАЛЬТОНА ЗАКОНЫ [по имени англ. физика и химика Дж. Дальтона (J. Dalton; 1766 - 1844)] - 1) один из осн. газовых законов, согласно к-рому давление смеси неск. газов, химически не взаимодействующих друг с другом, равно сумме парциальных давлений этих газов. Д. з. строго выполняется для смеси идеальных газов. 2) Закон растворимости (см. Растворы) газов, согласно к-рому при пост. темп-ре растворимость каждого из компонентов газовой смеси в данной жидкости пропорциональна его парциальному давлению над жидкостью. Применим к газам, близким к идеальным, и лишь при условии, что концентрация газов в р-ре невелика. ДАМАССКАЯ СТАЛЬ - см. в ст. Булат. ДАМБА (от голл. dam) - гидротехнич. сооружение, аналогичное по устройству грунтовой плотине. Различают Д. напорные (для защиты реч. и мор. прибрежных низменностей от затопления, обвалования каналов, сопряжения напорных гидротехнич. сооружений гидроузлов с берегами) и б е з н а п о р н ы е (для регулирования реч. русел, улучшения условий судоходства и работы водопропускных и водозаборных сооружений). ДАНБУРИТ [от назв. месторождения Данбери (Danbury), шт. Коннектикут, США] - минерал, боросиликат кальция Ca[B2Si2O8]. Цвет белый или желтоватый; иногда бесцветный, прозрачный. Тв. по минералогич. шкале 7 - 7.5: плотн. 3000 кг/м3. Один из гл. рудных минералов бора. ДАРСИ [по имени франц. инженера А. Дарси (Н. Darcy; 1803 - 58)] - подлежащая изъятию внесистемная ед. проницаемости пористых сред, в частности горных пород. Обозначение - Д. 1Д - проницаемость такой пористой среды (горной породы), при фильтрации через образец к-рой пл. 1 см и толщ. 1 см и разности давлений 1 кгс/см3 расход жидкости вязкостью 1 сП (сантипуаз) составляет 1 см3/с. 1 Д ~ 1,02*10-12 м2 ~ 1 мкм2. ДАРСИ ЗАКОН (по имени франц. инж. А. Дарси) - частный случай обобщённого закона установившейся фильтрации. Выражает линейную зависимость между скоростью фильтрации (просачивания) в мелкозернистых песчаных, глинистых и т. п. грунтах (а также через бетон) и уклоном (гидравлич. градиентом - потерей напора на ед. длины). Д. з. применяют при расчётах движения воды, нефти и т. п. в порах грунта, воды через грунт под плотинами и др. гидротехнич. сооружениями, через стенки и дно каналов и пр. ДАТОЛИТ (от греч. dateomai - делю и lithos - камень: за зернистое строение агрегатов) - минерал, боросиликат кальция CaB[SiO4](OH). Цвет зеленоватый, желтоватый, розоватый; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 5 - 5,5; плотн. 2900 - 3000 кг/м3. Гл. рудный минерал бора. ДАТЧИК - то же, что измерительный преобразователь. Часто в лит-ре термином "Д." обозначают элемент измерит., сигнального, регулирующего или управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину (давление, темп-ру, частоту, силу света, электрич. напряжение, силу тока и т. д.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, регистрации, а также для воздействия им на управляемые процессы. В состав такого Д. входят воспринимающий (чувствительный) орган и один или неск. промежуточных преобразователей. Часто Д. состоит только из одного воспринимающего органа, выполняющего также функции преобразователя (напр., термопара, тензодатчик). Наиболее распространены Д., действие к-рых основано на изменении электрич. ёмкости, сопротивления, индуктивности, взаимной индуктивности или эдс (ёмкостный, реостатный, индуктивный, трансформаторный Д.) под воздействием контролируемой физ. величины. По виду воспринимаемой физ. величины и принципу действия различают перемещения датчики, давления датчики, пьезоэлектрические датчики, фотоэлементы, тензодатчики и др. Применяются Д. преим. в системах автоматич. управления и контроля технологич. процессами, в устройствах дистанц. измерения и сигнализации. Согласно гос. стандарту на систему обеспечения единства измерений термин "Д.", применяемый в широком смысле, заменён термином "измерительный преобразователь ". "ДАЧИЯ" (Dacia) - назв. легковых автомобилей малого класса одноимённого автозавода в Румынии, выпускаемых по лицензии франц. компании "Рено" (Renault) с 1969. В 1986 рабочий объём двигателей 1,2 - 1,4 л, мощность 36 - 48 кВт, Макс. скорость 135 - 150 км/ч. Особенность автомобилей "Д." - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль "Дачия" ДВИГАТЕЛЬ - машина, преобразующая к.-л. вид энергии в механич. работу. В зависимости от типа Д. работа может быть получена от вращающегося ротора, возвратно-поступательно движущегося поршня или от реактивного аппарата. Различают Д. первичные и вторичные. Первичные Д. (напр., паровые, газовые, ветряные) непосредственно преобразуют в механич. работу природные энергетич. ресурсы (топливо, водную энергию, ядерную энергию, энергию ветра и пр.); вторичные Д. преобразуют энергию, получ. с помощью первичных Д., напр. электродвигатели, возд. Д. (использующие энергию сжатого воздуха) и нек-рые гидравлич. Д. Устройства, отдающие накопл. механич. энергию, также относят к Д. (инерционные, пружинные, гиревые механизмы). По назначению Д. разделяют на стационарные, передвижные и транспортные. ДВИГАТЕЛЬ ВАНКЕЛЯ - см. Ванкеля двигатель. ДВИГАТЕЛЬ ВНЕШНЕГО СГОРАНИЯ - см. Стирлинга двигатель. ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ - тепловой двигатель, внутри к-рого происходит сжигание топлива и преобразование части выделившейся теплоты в механич. работу. Различают Д. в. с. поршневые, в к-рых весь рабочий процесс осуществляется полностью в цилиндрах; газотурбинные, в к-рых рабочий процесс последовательно совершается в возд. компрессоре, камере сгорания н расширит, машине - газовой турбине; р а к е т н ы е, в к-рых расширение продуктов сгорания происходит в реактивном сопле. Термин "Д. в. с." применяют преим. к поршневым двигателям (см. Поршневая машина), к-рые разделяются: по роду сжигаемого топлива - на двигатели, работающие на газообр. топливе (газовые двигатели), на лёгком жидком топливе (бензине, керосине и лигроине), на тяжёлом жидком топливе (дизельном) и на бинарном (двойном) топливе - природном газе и жидком топливе; по числу тактов в рабочем цикле - на четырёх- и двухтактные (см. рис.); по способу подачи свежего заряда - на двигатели без наддува и с наддувом; по способу подготовки топливовозд. смеси - на двигатели с внеш. и внутр. смесеобразованием; по способу воспламенения рабочей смеси - на двигатели с воспламенением от постороннего источника (электрич. искры, запального шара - калоризатора) и двигатели с воспламенением от воздуха, нагреваемого в процессе его сжатия в цилиндре (дизели); в зависимости от степени быстроходности - на двигатели тихоходные (со ср. скоростью поршня до 6,5 м/с), повыш. быстроходности (6,5 - 8,5 м/с) и быстроходные (св. 8,5 м/с). Двигатели с внеш. смесеобразованием в свою очередь разделяют на карбюраторные (см. Карбюратор), с впрыском топлива во впускной трубопровод, и газосмесительные, в к-рых горючая смесь газообр. топлива и воздуха образуется в смесителе. Д. в. с. широко применяются в пром-сти и на транспорте (см. Авиационный двигатель. Автомобиль, Газотурбинный двигатель, Реактивный двигатель, Судовой двигатель). К статьям Двигатель внутреннего сгорания. Двухтактный двигатель. Схема работы двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой: вверху - сжатие заряда и наполнение кривошипной камеры; внизу - продувка и выпуск; 1 - свеча зажигания; 2 - поршень; 3 - продувочное окно; 4 - выпускное окно; 5 - кривошипная камера; 6 - карбюратор; 7 - впускное окно; 8 - головка цилиндра; 9 - цилиндр К статьям Двигатель внутреннего сгорания. Четырёхтактный двигатель. Схема работы (рабочий цикл) четырёхтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания ДВИГАТЕЛЬ ПРЯМОЙ РЕАКЦИИ - то же, что реактивный двигатель. ДВИГАТЕЛЬ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ - то же, что дизель. ДВИГАТЕЛЬ СО СВОБОДНО ДВИЖУЩИМИСЯ ПОРШНЯМИ - то же, что свободнопоршневая машина. ДВИГАТЕЛЬ СТЕРЛИНГА - см. Стирлинга двигатель. ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, электродвигатель, - электрич. машина, преобразующая электрич. энергию в механическую. По роду тока Д. э. подразделяют на двигатели пост. тока, осн. преимущество к-рых заключается в возможности сравнительно простого осуществления плавной регулировки угловой скорости, и двигатели перем. тока (синхронные электродвигатели, асинхронные электродвигатели). Наиболее распространены асинхр. Д. э., особенно короткозамкнутые: они просты в произ-ве и надёжны в эксплуатации. Д. э. - осн. вид двигателя в пром-сти, на транспорте (см. Тяговый электродвигатель), в быту и т. д. (см. Электрический привод). Д. э. выпускаются мощностью от долей Вт до неск. десятков МВт. ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЙ АГРЕГАТ, мотор-генератор, - установка, состоящая из электродвигателя и электрич. генератора, механически соединённых между собой. Д.-г. а. служит для преобразования одного вида электрич. тока в другой (преим. перем. тока в постоянный, напр. в установках регулируемого электропривода), а также для преобразования числа фаз и частоты (см. Преобразователь тока электромашинный). Д.-г. а. применяют, напр., для питания электролитич. ванн, в металлургич. и др. произ-вах. Д.-г. а. заменяются более экономичными и надёжными ПП преобразователями. ДВИЖИТЕЛЬ - устройство для преобразования работы двигателя или др. источника энергии в работу, обеспечивающую движение трансп. машин. Ф-цин Д. выполняют при передвижении по суше - колёса, катки, гусеничный ход, шагающие механизмы; на воде - паруса, вёсла, гребные колёса, винты, водомёты; в воздухе - возд. винты, реактивные двигатели и т. д. ДВИЖУЩИЙСЯ ТРОТУАР, пассажирский конвейер, - устройство для перемещения пешеходов, представляющее собой, как правило, гибкую ленту или настил из пластин, прикрепл. к тяговой цепи, движущейся по роликам. Д. т. примерно в 2 раза дешевле эскалаторов. В СССР выпускаются Д. т. производительностью 8000 - 16 000 чел. в 1 ч, скорость движения 0,9 - 0,95 м/с, тир. ленты или настила 800, 1000 или 1200 мм, длина транспортирования 12 - 300 м. ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ - система счисления, основанием к-рой служит число 2. В Д. с. с. имеется только два знака - цифры 0 и 1. Число 2 представляется единицей 2-го разряда и записывается в Д. с. с. в виде 10. Каждая единица след. разряда - 100, 1000 и т. п. даёт число, в два раза большее предыдущего. Д. с. с. применяют гл. обр. в ЭВМ. ДВОЙНАЯ СВЯЗЬ - хим. связь между соседними атомами в молекуле, осуществляемая двумя парами электронов. Характерна гл. обр. для органич. соединений. Графически изображается двумя валентными штрихами, напр. Соединения с Д. с. (см., напр., Этилен, Бутены, Винилхлорид) проявляют повыш. реакционную способность, склонны к реакциям присоединения. В тех случаях, когда атомы, соединённые Д. с., связаны с разл. заместителями, наблюдается явление геом. изомерии. См. также Кратные связи. ДВОЙНИКОВАНИЕ - образование в монокристалле областей с закономерно изменённой ориентацией крнсталлич структуры. Структуры двойниковых образований либо являются зеркальным отражением атомной структуры исходного кристалла (матрицы) в определ. плоскости (плоскости Д.), либо образуются поворотом структуры матрицы вокруг кристаллографич. оси (оси Д.) на нек-рый угол, постоянный для данного в-ва, или др.-преобразованиями симметрии кристаллов. Д. сильно влияет на механич., электрич., магнитные и оптич. св-ва кристаллов; оно ухудшает качество ПП приборов ц в большинстве случаев недопустимо. ДВОЙНОЕ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ - раздвоение лучей света при прохождении через оптически анизотропную среду (напр., большинство кристаллов), происходящее вследствие зависимости показателя преломления от направления электрич. вектора Е световой волны. В одноосном кристалле (см. Оптическая ось кристаллов) один из лучей подчиняется обычным законам преломления света, а другой - не подчиняется. Первый луч наз. обыкновенным, второй - необыкновенным (см. рис.). Оба луча плоскополяризованы (см. Поляризация света). Плоскость поляризации необыкнов. луча проходит через луч и пересекающую его оптич. ось кристалла. Плоскость поляризации обыкнов. луча перпендикулярна к плоскости, проходящей через луч и пересекающую его оптич. ось кристалла. Д. л. используют в разл. оптич. приборах (поляризац. призмы, компенсаторы и т. д.), при изучении строения кристаллов и определении минералов. Д. л. может быть вызвано искусственно в первоначально оптически изотропной среде (см. Керра явление. Фотоупругость). К ст. Двойное лучепреломление. MN - направление оптической оси; о - обыкновенный луч; е - необыкновенный луч ДВУТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ - см. в ст. Прокатные профили. ДВУХВАННАЯ ПЕЧЬ - сталеплавильный агрегат, в к-ром поочерёдно теплота отходящих газов, образующихся в одной из ванн при продувке расплав л. металла кислородом, используется для нагрева холодной шихты в др. ванне (см. рис.). Имеет высокую производительность (св. 1 млн. т стали в год) при малом расходе топлива. Двухванная печь для выплавки стали: 1 - жидкий металл; 2 - твёрдая шихта; 3 - продувочные фурмы; 4 - дожигающая фурма; 5 - резервные топливные горелки ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА - топка котла для пылевидного топлива, состоящая из двух последовательно размещённых камер, разделённых трубным пучком. В первой камере топочные экраны снабжены шипами и покрыты огнеупорной футеровкой. В ней сжигают топливо при очень высокой темп-ре (1500 - 1600 °С) для расплавления его минер. части и удаления шлака в жидком виде. Это на .50 - 60% уменьшает кол-во золы, уносимой в газоходы, снижая абразивный износ труб, упрощая очистку газов. Вторая камера с обычными экранами служит для охлаждения дымовых газов до 1000 - 1200 °С. ДВУХКОНТУРНЫЙ ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Турбореактивный двухконтурный двигатель. ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР - регулятор, у к-рого регулирующий орган может занимать только одно из двух крайних положений (позиций): "открыт" - "закрыт"-. Применяется для относительно грубого регулирования темп-ры электрич. печей и объектов при паровом и водяном обогреве, в холодильных установках, а также для регулирования давления, влажности, уровня, концентраций в смесителях и пр. Д. р. обычно не имеет элементов настройки. Он надёжен и прост в обслуживании. ДВУХПОЛУПЕРИОДНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ -преобразование электрич. перем. тока в пост., при к-ром выпрямляющие элементы - вентили электрические включают так, что выпрямл. ток протекает через нагрузку в течение обоих полупериодов перем. напряжения. Использование Д. в. повышает кпд выпрямителя и облегчает сглаживание пульсаций выпрямленного тока. См. рис. К ст. Двухполупериодное выпрямление. Схема двухполупернодного выпрямителя: 1 - силовой трансформатор; 2 - полупроводниковые диоды; 3 - нагрузка; а и б - эпюры напряжений на верхней и нижней половинах вторичной обмотки силового трансформатора; в и г - эпюры токов в цепях диодов; д - эпюры тока в нагрузке ДВУХПОЛЮСНИК - многополюсник, имеющий только две точки подсоединения. Различают Д. а к т и в н ы е, содержащие источники электрич. энергии, и пассивные, не содержащие их (см. рис.). Осн. параметр пассивного Д. - входное сопротивление z = U/I. Активный Д. эквивалентен источнику с эдс, равной напряжению холостого хода Ux на выводах Д., и внутр. сопротивлением z = Ux/IКЗ, где IКЗ - ток короткого замыкания между выводами Д. Двухполюсники: а - активный; б - пассивный; L - индуктивность; С - ёмкость; R1 и R2 - активные сопротивления; е - источник тока; U - приложенное напряжение; I - сила тока ДВУХПОЛЮСНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ - телеграфирование сигналами пост. тока, представляющими собой сочетание импульсов двух значений напряжения - положит. и отрицательного. По сравнению с однополюсным телеграфированием характеризуется лучшей помехозащищённостью. Применяется для дальней телегр. связи (до 550 км) по проводам (без трансляций). ДВУХРОТОРНЫЙ НАСОС - механич. вращательный вакуумный насос объёмного действия, рабочая камера в к-ром образуется корпусом и профильными роторами, синхронно вращающимися в противоположных направлениях. Быстрота действия Д. н. находится в пределах 20 - 10 000 л/с. ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ - связь между двумя пунктами, при к-рой передача и приём сообщений осуществляются в обоих направлениях. К Д. с. относят дуплексную связь и симплексную связь. ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ внутреннего сгорания - двигатель, в к-ром рабочий цикл осуществляется за 2 хода поршня (2 такта), т е за 1 оборот коленчатого вала. В отличие от четырёхтактного двигателя внутр. сгорания наполнение цилиндра свежим рабочим зарядом (воздухом или рабочей смесью) и удаление продуктов сгорания занимают не два такта, а лишь часть тактов рабочего хода и сжатия. Теоретически Д. д. должен развивать мощность, вдвое большую по сравнению с четырёхтактным, однако вследствие ряда причин (несовершенство газообмена, потерн части рабочего хода поршня и др.) выигрыш в мощности не превышает 70%. Кроме того, в Д. д. поршневая группа имеет более высокую термич. нагрузку, что снижает надёжность двигателя. Поэтому Д. д. легкого топлива строятся лишь на небольшую мощность (мотоциклетные, подвесные для лодок и т. д.). Малооборотные двухтактные дизели строятся мощностью до 45 МВт и отличаются высокой надежностью и ДВУХЦЕЛЕВОЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, к-рый служит одновременно для двух целей, напр. лля пооиз-ва энергии и получения вторичного ядерного топлива (233U, 239Pu). ДЕ (лат de...) - приставка, означающая отделение, удаление, уничтожение, отмену (напр., дегазация, дегидратация). ДЕАЭРАТОР (от де... и греч. аег - воздух) - аппарат для удаления из воды растворенных кислорода и диоксида углерода, вызывающих коррозию оборудования. Д. устанавливают на ТЭС и АЭС для деаэрации питат. воды, подаваемой в парогенераторы, и подпиточной воды, подаваемой в тепловую сеть. По принципу действия различают Д. термич. (газы удаляются при подогреве воды), хим. и др. Дорогие хим. Д. с сульфитом натрия используют лишь как коррекционные в энергетич. установках. Сталестружечные Д., в к-рых металл, окисляясь, поглощает кислород, применяют в небольших котельных с паропроизводительностью менее 2 т/ч. ДЕБАЕВСКИЙ РАДИУС ЭКРАНИРОВАНИЯ [от имени голл. физика П. Дебая (P. Debye; 1884 - 1966)1 - физ. хар-ка проводящей среды (плазмы, р-ра электролита), содержащей положительно и отрицательно заряж. частицы. В такой среде источник электрич. поля (заряж. частица) окружается преим. частицами среды с зарядами противоположного знака ослабляющими (экранирующими) электрич. поле источника. Д. р. э. равен расстоянию от источника, за пределами к-рого результирующим полем источника и окружающих его частиц среды можно пренебречь. Д. р. э. зависит от концентрации частиц, их заряда и энергии теплового движения. ДЕВАЙ [по имени голл. физика П. Дебая (P. Debye; 1884 - 1966)] - внесистемная ед. электрич. дипольного момента. Обозначение - Д. 1Д =3,335 64-10-30 Кл*м (см. Кулон). ДЕВАЛАНС (от де... и баланс) - то же, что оисба- ДЕБАРКАДЕР (франц. debarcadere, от debarquer - выгружать, высаживать на берег) - 1) плавучая пристань для подхода и стоянки грузовых и пасс. судов. Грузовые Д. оборудованы механизмами для выполнения грузовых операций и складами. На пасс Д. устраивают помещения для отдыха, столовые, библиотеки и т. п. 2) Платформа на ж.-д. станциях (устар.). ДЕБИТ (от франц. debit - сбыт, расход) - объем жидкости (воды, нефти) или газа, поступающих и ед. времени из естеств. или искусств. источника (буровой скважины, колодца, водозаборного сооружения). Д. выражается в л/с, м3/с, м3/ч, м3/сут. ДЕБИТОМЕР ГЛУБИННЫЙ, расходомер глубинный, - прибор для регистрации скорости притока жидкости и газа в скважину из разл. участков пласта по вертикали и приемистости пласта при нагнетании в него рабочих агентов. При движении прибора от подошвы до кровли фиксируется нарастание скорости притока (или поглощения), по к-рому судят об активности разл. участков пласта. Показания прибора передаются на поверхность по кабелю. ДЕВИАЦИЯ (позднелат. deviatio, от лат. devio - уклоняюсь с дороги) - отклонение: 1) судна от заданного курса; 2) магнитной стрелки компаса от магнитного меридиана под влиянием больших масс железа и электромагн. полей (на судне, самолете и пр ); 3) направления (при пеленгации по максимуму или минимуму прихода радиоволн) от истинного направления на принимаемую радиостанцию из-за влияния поля вторичного излучения от местных предметов, в частности от металлич. частей судна (самолёта), на к-ром производится пеленгование; 4) движения точки от траектории за малый промежуток времени вследствие малых возмущении; 5) частоты (максимальное) от ср. значения при частотном модуляции. ДЕГАЗАЦИЯ (от де... и франц. gaz - газ) - 1) разложение ОВ до нетоксичных продуктов н удаление их с поверхности объектов и местности с целью снижения заражённости до допускаемых норм. Производится дегазирующими веществами с помощью спец. технич. средств - приборов, комплектов, дегазац. машин. 2) Д. воды - то же, что деаэрация воды (см. Деаэратор). 3)Д. стали - удаление из жидкой стали растворённых в ней газов, ухудшающих качество стали. Д. происходит при кипении металла, перемешивании, раскислении металла и охлаждении его в процессе разливки. Особо эффективным способом Д. стали перед её разливкой является вакуумирование - кратковрем. обработка под вакуумом стали, выплавленной в к.-л. сталеплавильном агрегате обычным (открытым) способом. Для этой цели используются вакууматоры разл. конструкций (см. рис.). 4) Д. шахт - отсос, сбор и вывод из подз. горных выработок на поверхность рудничного газа или газовозд. смеси. Д. осуществляется бурением скважин в разрабатываемый массив горных пород или проведением горных выработок, а также отсосом газа с высоким содержанием метана из выработанных пространств. Дегазация стали: а - вакуумирование металла в ковше; б - вакуумирование струи при переливе из ковша в ковш; в - вакуумирование струи при разливке; г - порционное вакуумирование; д - вакуумирование циркуляционным способом с продувкой металла аргоном ДЕГАЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - хим. в-ва, а также их смеси, способные разлагать отравляющие вещества в нетоксичные соединения. Применяются при дегазации. Различают Д. в. щелочные (едкие щёлочи, аммиак и его соли) и окислительно-хлорирующие (хлорамины, гипохлориты). Д. в. разбрызгиваются на зараж. поверхности в виде водных, дихлорэтанных или бензиновых р-ров с помощью средств поливки, разбрызгивания, опрыскивания или спец. оборудования, смонтиров. на автомашине. ДЕГИДРАТАЦИЯ (от де... и гидратация) - отщепление воды от неорганич. или органич. в-в. Д. часто проводят в присутствии дегидратирующих в-в и катализаторов (концентрир. серная, фосфорная к-ты, глинозём и др.). Применяют Д., напр., для получения эфиров, ангидридов, олефинов. ДЕГИДРОГЕНИЗАЦИЯ (от де... и позднелат. hydrogenium - водород) - отщепление водорода от молекул хим. соединений, см. Гидрогенизация. ДЁГОТЬ - продукт, получаемый при сухой перегонке твёрдых топлив - кам. и бурых углей, сланцев, торфа, пиролизе древесины. Консистенция Д. - от легкоподвижной жидкости до труднотекучей массы. При сухой перегонке угля, торфа и т. п. в условиях невысоких темп-р (500 - 600 °С) - полукоксовании - образуется т. н. первичный Д. В его состав входят (в зависимости от вида сырья) парафин, фенол и др. в-ва. Д., образующийся при пиролизе древесины, наз. древесной смолой. ДЕДВЕЙТ (англ. deadweight, букв. - мёртвый груз), полная грузоподъёмность судна, - масса груза, к-рую принимает судно (включая полезный груз, судовые запасы и экипаж). Д. при осадке по грузовую марку в мор. воде является показателем размеров грузового судна и его осн. эксплуатац. хар-кой. Д. равен разности между водоизмещением и собств. массой судна с готовыми к действию механизмами (с заполненными топливными трубопроводами, водой в котлах и теплообменниках и др.). ДЕДЕРОН - см. в ст. Полиамидные волокна. ДЕЖА в хлебопечении - чаша для замеса и брожения теста вместимостью 100 - 600 л. Д. бывают передвижные (одна месильная машина обслуживает неск. Д.) или соединённые с месильной машиной. ДЕЗ... (франц. des..., des...) - приставка, означающая отрицание, уничтожение, удаление или отсутствие чего-либо (напр., дезодорация, дезинтегратор). ДЕЗАКТИВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА (от дез... и лат. activus - деятельный, действенный) - машины, приборы и оборудование для удаления радиоактивных в-в с вооружения, техники, обмундирования, средств защиты, местности, продовольствия, сооружений и с др. заражённых объектов с целью предотвращения поражения личного состава (воен.) либо обслуживающего персонала ядерных установок. При ликвидации последствий радиоактивного заражения можно использовать машины коммунального х-ва: для дезактивации мостовых - поливально-моечные и подметально-уборочные; для удаления снега, заражённого радиоактивными в-вами, - снегоочистители и снегопогрузчики; для дезактивации машин и вооружения - поливально-моечные. Воду дезактивируют спец. фильтровальными устройствами, продовольствие - промывкой в чистой воде или удалением заражённого слоя. При частичной дезактивации радиоактивные в-ва с поверхности объекта удаляются обтиранием, обмыванием, разбрызгиванием полимеризующихся в-в с последующим удалением образовавшейся плёнки; полная дезактивация проводится с применением всех необходимых средств Д. т. и обязательным дозиметрич. контролем. ДЕЗИНТЕГРАТОР (от дез... н лат. integer - целый) - 1) машина для мелкого дробления (грубого измельчения) хрупких малоабразивных материалов. Состоит из двух вращающихся в противоположные стороны роторов (корзин), насаженных на отд. соосные валы и заключённых в кожух. На дисках роторов по концентрич. окружностям расположены 2 - 4 ряда круглых цилиндрич. пальцев (бил, бичей). Машина, имеющая один ротор, а вместо второго - неподвижные пальцы, укреплённые на откидной крышке кожуха, наз. дисмембратором. Д. и дисмембраторы наз. иногда бильными или бичевыми мельницами. Их применяют для дробления полезных ископаемых (уголь, гипс, сера, торф и др.), продуктов хим. пром-сти (резина, пигменты), древесины и др. Д. наз. также стержневой дробилкой. 2) Аппарат для очистки газов от взвешенных твёрдых частиц (пыли); применяется гл. обр. в доменных цехах. 3) Установка для разрушения микроорганизмов с целью изучения субклеточных структур и получения биологически активных веществ (белков, полипептидов, аминокислот, ДНК, РНК и т. д.) при произ-ве бактерийных препаратов. По принципу действия подразделяются на баллистич., УЗ, экструзионные и др. ДЕЗОДОРАЦИЯ (от дез... и лат. odoratio - запах) - устранение или маскировка неприятных запахов, напр. от гниения отбросов, при очистке воздуха, воды. Достигается вентиляцией, применением спец. веществ, поглощающих газы (древесный уголь, торф и т. п.) или изменяющих их состав (хлористый цинк, формалин, хлорная известь и др.). Д. воздуха осуществляется пропусканием его через поглотители (напр., активиров. уголь), озонированием, распылением дезодоранта, Д. воды - аэрацией воды, введением аммиака и т. п. ДЕИОНИЗАЦИЯ (от де... и ионизация) - 1) исчезновение ионов в газе после прекращения внеш. воздействия, приводящего к ионизации. Вызывается процессами диффузии на стенки, ограничивающие объём с газом, и рекомбинацией ионов с электронами. От времени Д. зависят, напр., частотные св-ва газоразрядных приборов. 2) Д. воды - очистка её от примесей без перегонки, напр. с помощью ионитов. Очищенная вода наз. деионизованной. ДЕЙДВУД (англ. deadwood, букв. - мёртвое дерево, сухостой) - подводная часть кормового заострения судна в месте сопряжения киля с ахтерштевнем. В Д. одновинтовых судов размещают д е и д-вудное устройство (ДУ), служащее для уплотнения валопровода в месте выхода его из корпуса судна и выполняющее одновременно функцию опоры. В ДУ размещаются подшипники гребного вала (как правило - скольжения с водяной или масляной смазкой и только в отд. случаях при малом диаметре вала - качения с консистентной смазкой). В ДУ с водяной смазкой подшипников предусмотрено одно уплотнение вала со стороны, обращённой внутрь корпуса судна. При масляной смазке подшипников ДУ имеет уплотнения с обоих концов. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ комплексного числа z = х + zу - число х; обозначается Rez. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА, вещественные числа, - общее назв. положит., отрицат. чисел и нуля. Д. ч. разделяются на р а ц и о н а л ь н ы е, к-рые представляются в виде дроби p/q, где р и q - целые (q не равно 0), и иррациональные, к-рые могут быть представлены в виде рацион. Д. ч. с любой степенью точности. С помощью Д. ч. выражаются результаты измерения всех физ. величин. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЛИНА а н т е н н ы - параметр проволочной антенны, характеризующий эффективность её использования при передаче и приёме электромагн. волн. У приёмной антенны Д. д. определяют как отношение эдс на выходе антенны к напряжённости электрич. поля, падающего на антенну, а у передающей - как длину находящегося в свободном пространстве провода с равномерным и синфазным распределением тока по всей его длине, создающего в направлении максимума излучения такую же напряжённость поля, что и реальная антенна при условии равенства амплитуд тока на проводе и в реальной антенне. Д. д. одинакова при передаче и приёме. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ электрической величины (ранее наз. эффективным значением) - среднеквадратическое за период значение периодич. величины (силы тока, электрич. напряжения, эдс и т. д.). Для синусоидально изменяющихся величин Д. з. в корень из 2 раз меньше амплитудного (максимального). Когда без всяких оговорок указывают значение силы перем. тока, напряжения, эдс, то имеют в виду именно Д. з.; напр., напряжение 220 В - Д. з., а Макс. значение этого напряжения (дважды в течение периода) 220 корень из 2 В. ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС ЗАКОН - соотношение между концентрациями исходных в-в [А], [В] и продуктов хим. реакции [М], [N] при установившемся хим. равновесии. Для обратимой реакции аА + bВ <=> mМ + nN в состоянии равновесия ма-тем. выражение для Д. м. з. будет иметь вид: где k1 и k2 - константы скорости прямой и обратной реакции, К - константа равновесия, пост. для данной реакции и темп-ры, а, b, т, п - стехиометрич. коэфф. (см. Стехиометрия). ДЕЙТЕРИЙ (от греч. deuteros - второй), тяжёлый водород, - стабильный изотоп водорода с м. ч. 2; символ - 2Н или D. Соединение Д. с кислородом даёт воду тяжёлую. Отношение кол-в Д. и "лёгкого" водорода в обычной воде равно 1 : 5000. Д. выделяют, используя изотопный обмен между водой и сероводородом (Д. неравномерно распределяется между ними, концентрируясь в Н2О), многоступенчатым электролизом воды и др. способами. Д. в виде тяжёлой воды применяют как замедлитель в ядерных реакторах, соединения Д. - как термоядерное горючее в водородных бомбах; в науч. исследованиях Д. используется как изотопный индикатор. ДЕКА... (от греч. deka - десять) - приставка для образования наименования кратной единицы, соответствующая множителю 10. Обозначение - да. Пример образования кратной единицы: 1 дал (декалитр) = 10 л. ДЕКАДА [от греч. dekas (dekados) - десяток] - допускаемая к применению внесистемная ед. частотного интервала. Обозначение - дек. Определяется из соотношения 1 дек = 1g(f2/f1) при f2/f1=10, где f1 и f2 - частоты. ДЕКАЛЬКОМАНИЯ (франц. decalcomanie) - способ изготовления переводных изображений (детских картинок, ярлыков, товарных знаков и т. п.) для переноса их на к.-л. поверхность. В зависимости от методов переноса для печатания используются водостойкие или термопластичные лаки и краски, спец. краски, изготовл. на основе смол. Изображение под воздействием определ. факторов (воды, теплоты, давления) отделяется от основы, на к-рой оно было напечатано (спец. бумага с покрытием из водорастворимых коллоидов, с полимерным покрытием, полимерная плёнка), переносится на воспринимающую поверхность и закрепляется на ней. ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ - потеря кальция организмом при невесомости в результате усиленного выведения его из костной ткани с мочой и калом. Д. может привести к ломкости костей при мышечных усилиях, к возникновению функцией, расстройств, отложению кальция в разл. органах, в частности в почках. Д. организма рассматривается как следствие общего нарушения водно-минер. обмена в космич. полёте. Д. является одним из симптомов гипокинезии. Осн. меры профилактики - физ. упражнения, фармакологич. средства, рацион, питание. ДЕКАНТАЦИЯ (от франц. decanter - сцеживать, сливать) - отделение твёрдых веществ от жидких (или жидких от не смешивающихся с ними жидких) сливом жидкости после отстаивания, чаще всего через сифон. Д. применяют в сочетании с промывкой аморфных труднофильтруемых, но легкоотстаивающихся осадков, а также с промывкой осадков или извлечением растворимых в-в из твёрдого измельч. сырья, напр. при осветлении вин, в произ-ве квасцов из бокситов. ДЕКАПИРОВАНИЕ (от франц. decaper - очищать металлы), лёгкое травление, - удаление хим. или электрохим. способом тончайших плёнок оксидов с поверхности металлич. изделий. Д. проводят перед пассивированием, оксидированием, нанесением гальванических покрытий. При Д. происходит лёгкое протравливание слоя металла, к-рое способствует хорошему сцеплению его с гальванич. покрытием. Для Д. применяют слабые р-ры серной, соляной или азотной к-т, а также цианидов калия или натрия. ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ, декартова система координат [по имени франц. философа и математика Р. Декарта (R. Descartes; 1596 - 1650)], - система координат на плоскости или в пространстве, обычно с взаимно перпендикулярными осями и одинаковыми масштабами по осям - прямоугольные Д. к. ДЕКАТИРОВКА (от франц. decatir, основное значение - уничтожать блеск) - обработка паром или горячей водой ткани для улучшения её качества (уплотнения, увеличения мягкости и т. д.) и предотвращения усадки при пошиве и носке. ДЕКАТРОН (от дека... и ...трон), газоразрядная счётная лампа, - многоэлектродный газоразрядный прибор тлеющего разряда для индикации электрич. импульсов в десятичной системе счисления, счёта или переключения слаботочных электрич. цепей. Работа Д. осн. на направленном переносе (переключении) тлеющего разряда с одного электрода на другой под действием управляющих импульсов. Макс. скорость счёта 105 импульсов в 1 с. Применяется в индикаторных табло цифровых контрольно-измерит. приборов, в вычислит. устройствах и т. д. ДЕКЕЛЬ (от нем. Deckel - покрышка) в полиграфии - упругая прослойка, закрепляемая на печатном или передаточном цилиндре или тигле печатной машины. Д. служит для выравнивания давления при печатании. ДЕКЛИНАТОР [от лат. decline - отклоняю(сь)] магнитный - прибор для измерения магнитного склонения. Известны 2 модификации Д.: с магн. стрелкой на острие или на нити. Д. выполняются в виде самостоят. прибора или составной части магнитометров и магн. вариометров. Д. служат для наблюдения суточных вариаций склонения и иногда применяются для подз. маркшейдерских съёмок. ДЕКОДИРОВАНИЕ - процесс, обратный кодированию. Напр., приёмник телегр. аппарата, получая электрич. сигналы, воспроизводит соответствующие буквы, цифры или др. знаки посредством декодирующего и печатающего устройства. ДЕКОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - логическое устройство для преобразования кодированных сигналов (кодов) в однозначно соответствующие им сигналы, доступные воспринимающей системе (напр., для преобразования помехоустойчивого цифрового кода к непрерывный сигнал). Применяются в ЭВМ, системах передачи данных, лнформационно-измерит. и телемеханич. системах и др. ДЕКОМПОЗЕР (от франц. decomposer - растворять, дробить) - аппарат для разложения алюминатных р-ров с целью выделения кристаллич. гидроксида алюминия, снабжённый устройством для механнч. или воэд. перемешивания. Д. с механич. перемешиванием - стальной цилиндрич. чан (полезной вместимостью 400м3), внутри к-рого с небольшой частотой вращается цепная мешалка, чтобы поддерживать частицы затравки во взвешенном состоянии. В произ-ве глинозёма получили распространение Д. с возд. перемешиванием (полезной вместимостью 1000-3000 м2). ДЕКОМПРЕССИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (от де... и лат. compressio - сжатие, сдавливание) - болезненное состояние, возникающее у человека при быстром изменении давления окружающей среды. Д. з. возникают при подъёме на высоту св. 8 км, при пыходе из кессона, всплытии с глубины на поверхность. Осн. симптомы: боли в суставах, головокружение, кожный зуд н др. Д. з. связаны с увеличением объёма свободных газов (в осн. азота), содержащихся в полостях тела, а также с переходом растворённого в тканях азота в газообразное состояние. Д. з. возможны при подъёмах на самолётах, испытаниях в барокамерах, разгерметизации кабин летат. аппаратов. У водолазов и кессонщиков, погружающихся на большую глубину, может возникать кессонная болезнь. ДЕКОРАТИВНЫЕ СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ - материалы, состоящие в простейшем случае из осн. и декоративного слоев. Осн. слой, определяющий механнч. св-ва материала, изготовляют из гетинакса, текстолита, стеклотекстолита, древесных пластиков, декоративный слой - из бумаги или хл.-бум. ткани (с рисунком или одноцветной), пропитанной обычно меламино-формальдегидной смолой. Применяются для отделки мебели, помещений, изготовления корпусов радиоприёмников, холодильников н т. д. См. также Бумажно-слоистые пластики. ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ логарифмический - (от лат. decrementum - уменьшениеубыль) - количеств. хар-ка затухания колебаний в линейной системе. Д. з. равен натур. логарифму отношения двух последовательных Макс. отклонений колеблющейся величины в одну и ту же сторону. ДЕЛИТЕЛЬ - 1)Д- напряжения - электротехнич. устройство, позволяющее снимать (использовать) только часть имеющегося пост. или перем. напряжения посредством элементов электрич. цепи, состоящей из резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности. При низких напряжениях в качестве Д. часто применяют потенциометры; в цепях персм. тока пользуются также реактивными (ёмкостными н индуктивными) Д. (см. рис.). При высоких напряжениях применяют ёмкостные Д. (на персм. токе) и резистивные (активные) Д. (на пост. токе). Д. используются в радио- и электротехнике, измерит. и вычислит. технике и т. д. 2) Д. частоты - электронное устройство для получения колебаний, частота к-рых в целое число раз меньше частоты исходных колебаний. Используется в синтезаторах частот, измерит. приборах и др. Схемы делителей и а-пряження: а - реэис-тивного: б - ёмкостного; в - индуктивного; и и U - напряжения; r и R - резисторы; C1 и C2 - конденсаторы; L1 и L2 - катушки индуктивности ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА - приспособление металлореж. станков (преим. фрезерных) для поворота обрабатываемой детали на определ. угол. При помощи Д. г. фрезеруются впадины между зубьями зубчатых колёс и реж. инструментов, обрабатываются многогранники и т. д. Различают механич. и оптич. Д. г. ДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - станок для нанесения делений (штрихов) на линейках, шкалах приборов, растрах и т. п. Наиболее распространены ав-томатич. резцовые Д. м. для нанесения линейных и угловых шкал на измерит. инструментах и приборах. См. рис. Круговая делительная машина модели ВЕ-34 (СССР) ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОКРУЖНОСТЬ - окружность зубчатого колеса, по к-рой шаг зубьев р = Пи*т, где т - стандартный торцевой модуль зубьев (см. рис.). Д. о. в торцевом сечении делит зуб на головку и ножку. К ст. Делительная окружность: d - диаметр делительной окружности; р - шаг зубьев ДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - устройство для поворачивания деталей на разл. доли оборота или перемещения на отрезки разл. длины. Применяется при обработке и измерении поверхностей, нарезании зубьев реж. инструментов и зубчатых колёс, шлицев, многозаходных резьб и спиральных пазов. Осн. тип Д. у. - делительная головка. К Д. у. относят также механизмы для периодич. поворота столов делительных машин, разметочно-расточных, зубострогальных и др. станков и машин, барабанов, револьверных головок. На универс. Д. у. обычно обрабатывают сложные детали, к-рые нельзя установить на центрах делит, головки. Для более точных измерений Д. у. оснащаются микроскопом. ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА - осн. группа лесоматериалов, включающая круглые лесоматериалы (сортименты), кроме дров, и древесное сырьё. Выход Д. д. от общего объёма заготовки древесины достигает 80 - 85% . ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ (от голл. deel - часть) - назв. нек-рых деталей оборудования корпуса судна, частей судовых устройств, оборудования внутр. помещений и открытых палуб: скобы, обухи, рымы, талрепы, клюзы, кнехты, горловины, крышки сходных люков, двери, иллюминаторы и т. д. ДЕЛЬТА-ДРЕВЕСИНА, л и г н о ф о л ь,- выходящее из употребления назв. одного из видов древесных слоистых пластиков, изготовляемого прессованием и склеиванием шпона (гл. обр. берёзового), пропитанного карбамидо- и феноло-формальдегидной смолой. . ДЕЛЬТА-ОПЕРАТОР - то же, что Лапласа оператор. ДЕЛЬТАПЛАН - балансирный планёр с гибким крылом, имеющим в плане форму буквы Д. Применяется в спортивных целях. Д. с небольшим двигателем (мотодельтаплан) может взлетать и набирать высоту "по-самолётному". ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ. б-функция. б(х) (по назв. четвёртой буквы греческого алфавита), Дирака функция, - символ, часто употребляемый в матем. физике при решении задач, в к-рые входят сосредоточ. величины (сосредоточ. нагрузка, сосредоточ. заряд и т. д.). Д.-ф. можно определить как плотность распределения масс, при к-ром в точке х = 0 сосредоточена единичная масса, а во всех остальных точках масса равна нулю. Поэтому полагают б(х)= 0 всюду, кроме начала координат, где она имеет "бесконечный всплеск" [6(0) = со] "единичной оо интенсивности" ДЕМАТРОН [от англ, distributed) e(mission) m(agnetron) a(mplifier) - усилитель магнетронного типа с распределённой эмиссией и ...трон] - импульсный усилит, магнетронного типа прибор прямой волны с разомкнутым электронным потоком и катодом в пространстве взаимодействия, включаемый и выключаемый (управляемый) входным СВЧ сигналом. Выполняет одновременно функции СВЧ усилителя и модуляторной лампы. Выходная мощность до 1 МВт, коэфф. усиления 10-13 дБ, кпд 30-40%. Д. применяются в радиотехнич. системах с высокой частотой следования импульсов. ДЕМБЕРА ЭФФЕКТ [по имени нем. физика X. Дембера (Н. Dember; 1882-1943)] - возникновение эдс в однородном ПП при его неравномерном освещении. Обусловлен разл. скоростью диффузии неравновесных электронов и дырок, возникающих в ПП при поглощении света. Применяется при изучении св-в ПП. ДЕМОДУЛЯТОР (от де... и модуляция) - электрич. цепь или устройство, в к-ром происходят процессы, обратные процессу модуляции, т. е. детектирование или уменьшение глубины модуляции модулированных колебаний. ДЕМПФЕР (нем. Dampfer - глушитель, от dampfen - заглушать) - устройство для поглощения (демпфирования) энергии вредных механич. колебаний звеньев машин и механизмов (см. Катаракт). ДЕМПФЕРНАЯ ОБМОТКА электрических машин - обмотка для успокоения электромеханич. колебаний машины при переходных процессах; закладывается в полузакрытые пазы на наконечниках полюсов роторов синхронных явнополюсных машин. В синхронных двигателях Д. о. при асинхронном пуске выполняет роль пусковой обмотки. ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ - принудит. гашение колебаний (обычно вредных) системы либо уменьшение их амплитуды до допускаемых пределов. Напр., для успокоения подвижных частей стрелочных измерит. приборов применяют возд., жидкостные и магнитоиндукц. демпферы (успокоители); в электрич. цепях демпфером служит резистор. В системах автоматич. регулирования для устранения колебат. процессов применяют обратные связи. ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОР (от де... и мультипликатор) - то же, что дополнительная коробка передач. ДЕНДРИТ (от греч. dendron - дерево) - кристалл древовидной, ветвистой формы (см. рис.). Д. характерны для литых сталей и др. металлов и сплавов (напр., для самородных меди, серебра, золота, ряда минералов - пиролюзита, уранинита и др.), льда. Дендрит золота ДЕНСИМЕТРИЯ (от лат. densus - плотный, густой и ...метрия) - измерения относительной плотности жидких и твёрдых тел. Для твёрдых тел в лабо- Пильныв раторной практике применяют гидростатич. взвешивание (образец взвешивают дважды: в воздухе и в жидкости, плотность к-рой известна, определяя т. о. массу и объём тела); плотность жидких тел определяют плотномерами, в частности ареометрами и пикнометрами. ДЕНСИТОМЕТРИЯ (от лат. densitas - плотность и ...метрия) - раздел фотографич. сенситометрии, в к-ром изучаются и разрабатываются способы измерения оптич. плотности фотогр. слоев. Приборы, используемые для измерения оптич. плотности, наз. денситометрами. ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ - 1) Д. внефтедобыче - удаление парафина из труб, установл. в скважинах, по к-рым поднимается нефть из пласта. Д. осуществляют скребками, хим. средствами, прогревом труб электрич. током, горячей нефтью или паром. Для предотвращения отложений парафина в трубах внутр. их поверхность покрывается стеклом, эмалями, лаками. 2) Д. в нефтепереработке - удаление парафина и церезина из нефтепродуктов для понижения их темп-ры застывания. Для Д. используют кристаллизацию парафина н церезина из р-ра с понижением темп-ры или же их меньшую по сравнению с др. углеводородами нефтепродуктов растворимость в лёгких растворителях. Д. осуществляют также карбамидом, образующим с норм. парафиновыми углеводородами сырья легко удаляемый комплекс. ДЕПО (франц. depot, букв. - склад, хранилище) - предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава: вагонов, локомотивов, подъёмных кранов на ж.-д. ходу, мотор-вагонных секций ж. д. и метрополитена, а также пожарных машин. Применительно к подвижному составу гор. транспорта употребляют также назв. парк (напр., трамвайный, троллейбусный, автобусный парки). ДЕПРЕССОР (от лат. depressor - тот, кто подавляет, угнетает) - реагент или препарат, подавляющий к.-л. процесс, напр. флотационные реагенты, вызывающие уменьшение извлечения тех или иных минералов. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ - машины, выполняющие разл. технология, операции обработки натур. древесины или древесных материалов. Д. м. подразделяются на дереворежущие станки, клсильно-сборочное оборудование, отделочное оборудование. ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ - деревообрабатывающие машины для механич. обработки (резания) древесины и древесных материалов. Различают Д. с. общего назначения (см. рис.) - для выполнения определ. технология, операции в разл. деревообрабатывающих произ-вах; специализированные, технологич. возможности к-рых ограничены обработкой деталей, характерных для одного из деревообрабатывающих произ-в; специальные - для обработки одной вполне определ. детали. ДЕРЕВОРЁЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент для обработки натур. древесины и древесных материалов резанием на дереворежущих станках или вручную. Д. и. общего назначения (см. рис.) составляют пилы (полосовые, ленточные, круглые), ножи (для строгания и для фрезерования), фрезы (насадные и концевые), свёрла и зенкеры, долота, токарные резцы, шлифовальные шкурки. Специальный станочный Д. и. используется при изготовлении отд. видов изделий из древесины (бочек, колёс для повозок, обувных колодок, катушек для ниток, карандашей, музыкальных инструментов и т. п.) и имеет огранич. распространение. Ручной Д. и. является частью столярно-плотничного инструмента. Станочный дереворежущий инструмент общего назначения: 1 - пила полосовая (рамная); 2 - пила ленточная; 3 - пила круглая (дисковая); 4 - нож для фрезерования; 5 - нож для строгания; 6 и 7 - фрезы насадные; 8 и 9 - фрезы концевые; 10 - 13 - свёрла; 14 и 15 - свёрла, комбинированные с зенкером; 16 - цепное долото Функциональные (технологические) схемы дереворежущих станков общего назначения: 1 - вертикальной лесопильной рамы; 2 - горизонтальной лесопильной рамы; 3 - ленточнопильного; 4 - кругло-пильного для продольного распиливания (многопильного); 5 - круглопильного для поперечного распиливания (однопильного); 6 - сверлильного; 7 - токарного центрового; 8 - токарного бесцентрового (круглопалочного); 9 - продольно-фрезерного одностороннего; 10 - продольно-фрезерного фуговального двустороннего; 11 - продольно-фрезерного рейсмусового одностороннего; 12 - продольно-фрезерного рейсмусового днустороннего; 13 - продольно-фрезерного четырёхстороннего; 14 - Фрезерного; 15 - копировально-фрезерного; 16 - сверлильно-фрезерного; 17 - шипорезного для рамных типов; 18 - шипорезного для ящичных шипов; 19 - шипорезного для зубчатых шипов; 20 - долбёжного цепнофреэерного; 21 - долбежного с гнездовой фрезой; 22 - рубильного цилиндрового; 23 - шлифовального ленточного с контактным прижимом; 24 - шлифовального ленточного со шкивной рабочей частью; 25 - шлифовального дискового; 26 - шлифовального цилиндрового; 21 - рубильного дискового ДЕРЕВЯННАЯ ПЛОТИНА - плотина, осн. конструкции к-рой выполнены из дерева преим. хвойных пород. Д. п. сооружаются при небольших напорах воды (от 2 до 20 м), обычно являются водосливными (см. Водосливная плотина). Различают Д. п. свайные, ряжевые и свайно-ряжевые. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - строит. конструкции (балки, фермы, арки, рамы, своды и др.), выполненные полностью или преим. из дерева. Элементы Д. к. соединяются между собой врубками, шпонками, нагелями, болтами, вдавливанием металлич. креплений, а также склеиванием. Достоинства Д. к.: возможность использования местных материалов, малая плотность и стойкость ко мн. химически агрессивным воздействиям, транспортабельность. Недостатки - подверженность загниванию и возгораемость. Д. к. применяют в покрытиях пром., обществ., с.-х. и пр. зданий, а также в мостах, эстакадах, опорах ЛЭП и др. сооружениях. Элементы Д. к., предназнач. для эксплуатации на открытом воздухе, пропитывают антисептич. составами (см. Антисептические средства). В совр. стр-ве применяются гл. обр. клеёные Д. к. Их осн. преимущество - возможность индустр. изготовления. ДЕРЕВЯННЫЙ МОСТ - мост с дерев. пролётными строениями и опорами. Д. м. могут иметь и бетонные (массивные) опоры. При пролётах 2 - 8 м применяют Д. м. простейших балочных систем; при пролётах 10 - 18 м - с составными или клеёными прогонами либо подносной системы; пролёты от 16 до 50 м обычно перекрывают фермами. Материалом для Д. м. служит в первую очередь древесина сосны, а также ели, лиственницы, пихты. Отд. детали соединений делают из отборной древесины твёрдых листа, пород (дуба, ясеня, бука и граба). Для Д. м. должны быть предусмотрены меры по защите древесины от гниения, а иногда и возгорания. ДЕРИВАТОГРАФ (от лат. derivatio - отклонение и ...граф) - прибор для термического анализа, позволяющий при изменении темп-ры с заданной скоростью одновременно регистрировать темп-ру в-ва и его массу, а также скорость изменения этих величин. ДЕРИВАТОР, деривиметр, - приспособление для построения касательных и нормалей в отд. точках кривых. Простейший Д. выполнен в виде треугольника, к-рый может также служить чертёжным треугольником и транспортиром. Д. используют при вычерчивании сложных геометрия, фигур, реже при графич. методах исследования. ДЕРИВАЦИОННАЯ ГЭС - гидроэлектрическая станция, напор к-рой обеспечивается в осн. посредством деривации. Вода из речного русла отводится дернвац. каналом (безнапорная деривация), туннелем или напорным трубопроводом (напорная деривация) к станционному узлу, где за счёт естеств. понижения местности создаётся перепад уровней между верх. и ниж. бьефами. После использования в гидроагрегатах вода отводится в реку либо к следующей деривац. ГЭС. Строятся гл. обр. на горных реках. См. рис. при ст. Гидроэлектрическая станция. ДЕРИВАЦИЯ (от лат. derivatio - отклонение, отведение) - 1) Д. в гидротехнике - совокупность сооружений, осуществляющих отвод воды из реки, водохранилища или др. водоёма, подачу её к станционному узлу ГЭС, насосной станции и т. п. (подводящая Д.), а также отвод воды от них (отводящая Д.). Благодаря разности гидравлич. уклонов русла реки и деривац. водовода образуется напор, используемый на ГЭС для выработки электроэнергии. Различают Д. безнапорную (канал, безнапорный туннель, лоток) и напорную (трубопровод, напорный туннель). 2) Д. в военной технике - систематич. боковое отклонение пуль и снарядов от плоскости стрельбы при стрельбе из нарезного оружия. Д. зависит от дальности стрельбы, крутизны траектории и частоты вращения снаряда. Д. учитывается в виде поправок в таблицах стрельбы. ДЕРИВИМЕТР - то же, что дериватор. ДЕРМАТИН (отгреч. dermatinos - кожаный), гранитоль, - хл.-бум. ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесённым на одну или обе стороны ткани; заменитель кожи. Применяется для изготовления переплётов книг, обивки мебели и др. ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ (от франц. descente, букв. - спуск, высадка) - воен. корабль спец. постройки для доставки танков, артиллерии и др. воен. техники и высадки мор. десанта, гл. обр. на необорудов. побережье, не имеющее причалов, пирсов и т. п. Перевозимая техника размещается в трюмах, десант - в кубриках. Д. к. имеют откидные трапы, раскрывающиеся носовые ворота, аппарель и спец. обводы корпуса (см. рис.). Скорость Д. к. 37 - 46км/ч (20 - 25 узлов), дальность плавания до 10 000 м. миль. Д. к. вооружаются универс. артиллерией калибра 20 - 127 мм, ракетами классов "корабль - земля" и "корабль - воздух". Высадка войск с десантного корабля ДЕСЕЛЕРОМЕТР (от де..., лат. celero - ускоряю и ...метр) - прибор для измерений замедления движущейся машины (любого трансп. средства). Действие Д. осн. на определении силы инерции (равной тормозной силе) маятника, по отклонению к-рого определяют замедление. Различают гидравлич. и электронные Д.; индикаторные (показывающие) или самозаписывающие. ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (от де... и лат. sensibilis - чувствительный) - искусств. понижение общей светочувствительности негативных фотоматериалов после съёмки обработкой их в р-рах нек-рых в-в (напр., зелёного пинакриптола). Д. позволяет осуществлять визуальный контроль процесса проявления с использованием соответствующего освещения. ДЕСИКАНТЫ [от лат. desiccans (desiccantis) - высушивающий] - пестициды, вызывающие обезвоживание тканей растений. Применение Д. способствует ускорению созревания с.-х. культур и облегчению механизации их уборки. В качестве Д. применяют, напр., хлорат магния, тиоцианат натрия, цианамид кальция, пентахлорфенол. ДЕСКРИПТОР (позднелат. descriptor, от лат. describe - описываю) - лексич. единица (слово, словосочетание) информационно-поискового языка. Служит для описания осн. содержания документа или формулировки информац. запроса при поиске документов в информационно-поисковой системе. Д. однозначно ставится в соответствие группе ключевых слов естеств. языка, отобранных из текста, относящегося к определ. области знания. В качестве Д. может быть выбрано любое ключевое слово или словосочетание, либо цифровой код. ДЕСОРБЦИЯ (от де... и лат. sorbeo - поглощаю) - удаление поглощённого в-ва с поверхности, адсорбента, ионита или из объёма абсорбента. Проводится при повышении темп-ры (напр., термодесорбция) или промывкой ионита к.-л. р-ром. ДЕСТАБИЛИЗАТОР - горизонтальное оперение, располож. перед крылом самолёта. Поворотный Д. используется для балансировки самолёта и управления им в продольном движении. Балансировочная сила Д. направлена вверх и дополняет подъёмную силу крыла (в отличие от стабилизатора). ДЕСТРУКЦИЯ (от лат. destructio) - разрушение структуры чего-либо, напр. Д. полимеров или Д. земной поверхности. Д. находит применение в пром-сти, напр. при деструктивной гидрогенизации углей. Д. полимеров - разрушение макромолекул под действием теплоты, кислорода, света, механич. напряжений и др. факторов. В результате Д. изменяются мн. св-ва полимеров, и они часто становятся непригодными для практич. использования. Эффективный способ защиты полимеров от Д. - введен ие стабилизаторов. ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ (от де... и лат. sulphur - сера), обессеривание, - физ.-хим. процессы, обеспечивающие удаление серы из расплавл. металла (напр., чугуна, стали). Сера может переходить в шлак (в виде сульфидов - CaS и др.) или в газ (напр., в виде SO2). Для внедоменной Д. чугуна (в ковшах) эффективными десульфураторами являются магний, сода. ДЕСЯТИНА - рус. ед. земельной площади, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 Д.= 2400 кв. саженей =10 925,4 м2 = 1,09254 га. ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ - наиболее распространённая система счисления, имеющая основанием число 10. В Д. с. с. используются десять различных цифр: О, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Число 10 считается единицей 2-го разряда и потому записывается двумя цифрами. Единица каждого след. разряда в 10 раз больше единицы предыдущего. ДЕТАЛИ МАШИН - 1) отд. составные части и их простейшие соединения в машинах, приборах, аппаратах, приспособлениях и др.: болты, заклёпки, валы, шестерни, шпонки и т. п. 2) Науч. дисциплина, включающая теорию, расчёт и конструирование. ДЕТАЛЬ (от франц. detail, букв. - подробность) - изделие, изготовл. из однородного материала без применения сборочных операций. Д. ваз. также изделия, подвергнутые защитным или декоративным покрытиям или изготовл. из одного и того же материала с помощью пайки, склейки, сварки и т. д. ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА - вторая стадия разведки месторождений полезных ископаемых, проводимая с целью подсчёта запасов полезных ископаемых для их подготовки к пром. освоению; на основе Д. р. производится предпроектная геолого-экон. оценка месторождения, служащая основанием для составления технич. проекта горно-обогатит. пр-тия. При Д. р. с требуемой точностью и полнотой определяются контуры, внутр. строение, веществ, состав и условия залегания рудных тел, размещение руд, их запасы; разрабатывается технологич. схема обогащения руд и передела концентратов (на основе полупром. испытаний); выясняются горнотехннч. условия эксплуатации, условия водоснабжения и т. д. Д. р. производят сгущением сети разведочных скважин и горных выработок, используют полевые геофизич. методы и каротаж, в необходимых случаях - спец. (гидрогеол., инженерно-геол. и др.) методы для изучения горно-геол. условий эксплуатации. ДЕТАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ПРИНЦИП - общее положение статистической физики, согласно к-рому любой микропроцесс в равновесной системе протекает с той же скоростью, что и обратный ему. Широко используется в кинетике физической и кинетике химической. ДЕТАЛЬ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - то же, что базовая деталь. ДЕТАНДЕР (от франц. detendre - ослаблять) - поршневая или турбинная машина для охлаждения газа за счёт его расширения с совершением внеш. работы. Используется гл. обр. в установках для сжижения и разделения газов. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (от лат. detectio - открытие, обнаружение) - преобразование электрич. колебаний, в результате к-рого обычно получаются колебания другой (как правило, более низкой) частоты. Наиболее важный случай Д., используемого и радиоприёмных устройствах, - демодуляция - получение модулирующего сигнала из радиочастотных модулированных колебаний. В зависимости от того, какой параметр колебаний модулируется передаваемым сообщением, различают Д. амплитудное, частотное, фазовое и др. В большинстве случаев Д. осуществляется с помощью электронных приборов с односторонней или нелинейной проводимостью (диодов, транзисторов и т. д.). ДЕТЕКТОР (лат. detector - открыватель, от detego - открываю, обнаруживаю) - 1) электрич. цепь, чаще с ПП или электровакуумным диодом, транзистором, служащая для разл. рода преобразований электрич. колебаний (их детектирования), Используется в радиоприёмниках, измерит. приборах и т. п. 2) Д. ионизирующих излучений - устройство для регистрации альфа- и бета-частиц, рентгеновского и гамма-излучения, нейтронов, протонов и т. п. Осн. на явлениях, возникающих при прохождении заряж. частиц через в-во. С помощью Д. определяют состав излучения, измеряют его интенсивность, спектр энергий частиц, изучают процессы взаимодействия быстрых частиц с атомными ядрами и процессы распада нестабильных частиц. Для регистрации частиц и измерения их энергий применяют ионизац. камеры, счётчики Гейгера - Мюллера, сцинтилляц. и пропорцион. счётчики к др. Для визуального наблюдения следов (треков) частиц в разл. средах служат ядерные фотоэмульсии, пузырьковые камеры, искровые камеры и др. ДЕТЕКТОРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК - простейший радиоприёмник, в к-ром принятые сигналы радиостанции не усиливаются, а лишь преобразуются в звуковые сигналы диодом. В колебат. контуре Д. р. вследствие резонанса выделяются колебания принимаемой радиостанции, к-рые преобразуются кристаллич. детектором (ПП диодом) в электрич. колебания звуковых частот, прослушиваемые в телеф. наушниках. В Д. р. нет собств. источника электрич. энергии, и все процессы в нём происходят за счёт энергии принимаемых радиоволн. Д. р. был распространён в 20-х гг. 20 в. См. рис. Схема простого детекторного радиоприёмника: А - антенна; С - конденсатор переменной ёмкости; L - катушка индуктивности колебательного контура; D - кристаллический детектор; Сб - блокировочный конденсатор; Т - головной телефон; 3 - заземление ДЕТЕКТОРНЫЙ СВЧ ДИОД - полупроводниковый диод, предназнач. для детектирования СВЧ сигнала малого уровня мощности. Работа Д. СВЧ д. в схеме детектора осн. на использовании зависимости полного электрич. сопротивления диода от значения внеш. сигнала и выделении из возникающего на выходе прибора спектра частот пост. и НЧ составляющих. В качестве Д. СВЧ д. применяются точечные диоды с прижимным или микровплаиным контактом, плоскостные Шоттки диоды, туннельные диоды и др. По конструкции Д. СВЧ д. обычно сходны со смесительными СВЧ диодами, отличаясь от них более низким уровнем НЧ шумов. Д. СВЧ д. применяются гл. обр. в широкополосных приёмниках прямого усиления, а также в качестве индикаторов СВЧ колебаний в измерит. технике. ДЕТЕРМИНАНТ [от лат. determinans (determinantis) - определяющий] - то же, что определитель. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ АВТОМАТ - автомат с периодич. сменой состояний, причём каждое последующее состояние полностью определяется предыдущим состоянием системы и входными сигналами. Пример Д. а. - ЭВМ, в к-рой состояние всех регистров и ячеек определяется их предыдущим состоянием и входными сигналами. ДЕТОНАТОР (франц. detoner - взрывать, от лат. detono - гремлю) - средство возбуждения детонации в заряде пром. ВВ или боеприпасах; представляет собой мета л ли ч. или бум. гильзу, снаряжённую инициирующим и бризантным ВВ. Пром. Д. наз. капсюлем-детонатором.
вверх