ПЕЛЬТЬЕ ЯВЛЕНИЕ [по имени франц. физика Ж. Пельтье (J. Peltier; 1785 - 1845)] - выделение или поглощение теплоты в месте контакта двух веществ (металлов, ПП) при прохождении через контакт электрич. тока. При изменении направления тока эффект меняет знак. Кол-во выделяющейся (или поглощающейся) теплоты О пропорционально электрич. заряду q, проходящему через контакт: Q = Пq, где П - коэффициент Пельтье, зависящий от природы контактирующих веществ и темп-ры. П. я. используется, напр., в холодильных установках, работающих на ПП. ПЕМЗА (от лат. pumex) - пористая лёгкая вулканич. порода, образующаяся при быстром остывании кислых лав, вспененных выделяющимися газами. Цвет белый или серый. Тв. по минералогич. шкале ок. 6. Пористость ок. 80% . Ср. плотн. в куске П. анийско-го типа 500 - 600 кг/м3, литоидной 1300 - 1400 кг/м2, плотн. соответственно 2350 и 2400 кг/м*. П. анийско-го типа применяют в теплоизоляц. и конструктивно-теплоизоляц. бетонах с прочностью на сжатие от 1,5 до 10 МПа, литоидную П. - в конструктивных бетонах с прочностью на сжатие от 10 до 40 МПа. П. используют также как теплоизоляц. засыпку, а в молотом виде - как гидравлич. добавку к портландцементу. Применяется (в кусках) в качестве абразивного материала для шлифования. Может служить лёгким строит. материалом. ПЕМЗОБЕТОН - лёгкий бетон, в к-ром заполнителем является природный пемзовый щебень и к.-л. песок (пемзовый, кварцевый, шлаковый). ПЕНЕТРОМЕТР (от лат. penetro - проникаю и ... метр) - прибор для определения степени мягкости (консистенции) вязких тел, гл. обр. битуминозных в-в, малярных красок, жиров, мазей, пластич. масс, замазок и т. п. П. основан на измерении глубины вхождения в испытываемое тело стандартной иглы. ПЕННИВЕЙТ (англ. pennyweight) - брит. ед. массы, равная 24 гранам. 1 П. = 1,555 17 г. ПЕНОАЛЮМИНИЙ - алюминий или сплав алюминия, насыщ. водородом с целью образования ячеистого (пористого) строения. Плотн. П. 230 - 750 кг/м3 в зависимости от кол-ва газовых пузырьков, приходящихся на ед. объёма (плотн. алюминия 2699 кг/м3). Из П. изготовляют слитки, фасонные заготовки, к-рые можно использовать как конструкц. материал в машиностроении, судостроении, стр-ве и др. отраслях техники. ПЕНОБЕТОН - ячеистый бетон, пористая структура к-рого получается путём смешивания устойчивой пены с вяжущим (обычно портландцемент). В качестве пенообразователей используют, напр., синтетич. ПАВ. ПЕНОБЕТОНОМЕШАЛКА - установка для приготовления пенобетонной и пеносиликатной ячеистой смеси. Осн. механизмы П.: растворосмеситель, пеновзбиватель и смеситель ячеистой смеси (см. рис.). П. может быть объединена с дозаторами шлама, воды и пенообразователя. Общий вид пенобетономешалки ПЕНОМЕТАЛЛ - металл или сплав ячеистого строения. Состоит из тонких металлич. оболочек, заполненных газом. Для получения П. в расплавл. металл вводят гидриды титана, циркония и др. элементов. Выделяющийся при распаде гидрида водород вспенивает металл; образовавшаяся ячеистая структура фиксируется быстрым охлаждением. Известны П. на основе алюминия (пеноалюминий), магния и др. металлов. П. используется в качестве наполнителей (для обеспечения жёсткости конструкции), а также как теплоизоляц. материал. ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ - поверхностно-активные органич. в-ва, способствующие образованию пены в водном р-ре и повышающие её устойчивость. Применяются как флотационные реагенты. ПЕНОПЛАСТЫ - то же, что газонаполненные полимеры. ПЕНОРЕЗИНА - см. в ст. Резина губчатая. ПЕНОСТЕКЛО - пористый материал (ср. плотность 100 - 800 кг/м3), получаемый спеканием тонкоизмельчённого стек. порошка и пенообразователя (кокс, мел, доломит). Обладает высокими тепло- и звукоизоляц. св-вами, легко подвергается механич. обработке и склеиванию. Используется для теплоизоляции подземных теплотрасс, вагонов-холодильников, как плавучий материал для спасат. приспособлений и понтонов и т. п.; из П. с открытыми порами изготовляют фильтры для к-т и щелочей. ПЕНТАНЫ - бесцветные подвижные жидкости со слабым запахом. Известны 3 изомера: норм. П. СН3(СН2)3СН3 (tкип 36,1 °С) и 2 изопентана - СН3СН(СН3)СН2СН5 (tкип 27,9 °С)и СН3С(СН3)2СН, (tкип 9,5 °С), наз. также неопентаном. Содержатся в нефти и газоконденсате. Применяются в органич. синтезе и как высокооктановая добавка к моторным бензинам (изопентаны). ПЕНТАПЛАСТ, п е н т о н, [ - OCH2C(CH2Cl)2CH2 - ]n - твёрдый продукт полимеризации дихлорметилокса циклобутана. Плотн. 1390 - 1470 кг/м3; плавится ок. 185 °С. Стоек к действию мн. растворителей, к-т, характеризуется малой усадкой при формовании. Применяется в проиэ-ве деталей машин повыш. точности и для антикорроз. защиты хим. аппаратуры. ПЕНТАПРИЗМА (от греч. pente - пять и призма) - цятигранная призма с двумя преломляющими к двумя отражающими (посеребрёнными) гранями, дающая поворот пучка света на 90° без поворачивания изображения. Угол между преломляющими гранями 90', между отражающими 45° (см. рис.). П. применяется в оптнко-механич. приборах (фотоаппаратах, дальномерах, котировочных устройствах). Пентапризма ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ СМОЛЫ - см. в ст. Алкидные смолы. ПЕНТЛАНДИТ [от имени первооткрывателя - англ. учёного и путешественника Дж. Б. Пентленда (J. В. Pentland; 1797 - 1873)] - минерал, сульфид железа и никеля (Fe, Ni)9S8. Цвет бронзово-жёлтый; металлич. блеск. Тв. по минералогич. шкале 3 - 4; плотн. 4500 - 5200 кг/м3. Осн. руда никеля. ПЕНТОД [от греч. pente - пять и (электр)од] - электронная лампа с 5 электродами: катодом, анодом и 3 сетками - управляющей, экранирующей и защитной (антидинатронной). Маломощные П. (до неск. Вт) являются самыми распространёнными среди приёмно-усилительных ламп, а мощные П. (неск. десятков Вт и более) - используются как генераторные лампы. П. применяются в радиоприёмных устройствах гл. обр. для усиления напряжения высокой и промежуточной частот, в радиопередающих устройствах - для генерирования и модуляции ВЧ элсктрич. колебаний (до неск. десятков МГц), в индикаторных устройствах - для формирования электрич. сигналов разл. формы. См. рис. Схема пентода: 1 - подогревный катод; 2 - подогреватель катода; 3 - управляющая сетка; 4 - экранирующая сетка; 5 - антидинатронная сетка; 6 - анод ПЕНТОН - то же, что пентапласт. ПЕНЬКА - грубое лубяное волокно, получаемое из стеблей однолетнего травянистого растения - конопли. Применяется для выработки грубых тканей бытового и технич. назначения и кручёных изделий - шпагатов, верёвок, канатов и т. п. ПЕПТИЗАЦИЯ - распад агрегатов (комков, хлопьев, сгустков) в водной суспензии на агрегаты меньших размеров, отд. коллоидные частицы или молекулы. П. - явление, обратное коагуляции и флокуляции. ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ - см. Космические скорости. ПЕРВИЧНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - то же, что инициирующие взрывчатые вещества. ПЕРВИЧНЫЙ МЕТАЛЛ - металл, полученный из руды или рудных материалов (в отличие от вторичного металла, полученного из отходов пром-сти и лома). ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - гальванический элемент одноразового использования, в к-ром вследствие электрохим. реакции выделяется непосредственно электрич. энергия; относится к первичным хим. источникам тока. П. э. состоит из отрицат. (чаще из цинка) и положит. (из меди, угля или оксида металла) электродов, погружённых в жидкий или пастообразный (в т.н. сухих П. э.) р-р электролита. В результате восстановит, реакции на положит. электроде и окислительной на отрицательном возникает электрич. ток. Эдс П. э. зависит от материала электродов и состава электролита, а предельная сила тока - от формы электродов и скорости электрохим. реакции. Эдс сухих П. э. 1,25 - 1,6 В. Наиболее распространены марганцево-цинковые П. э. (Лекланше элементы). П. э. применяются в качестве автономных источников электропитания незначит. мощности. ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН - эталон, обеспечивающий воспроизведение размера единицы физ. величины с наивысшей (в стране, в мире) точностью. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ - один из осн. законов термодинамики, являющийся выражением закона сохранения энергии для термодина-мич. системы. Согласно П. н. т. теплота Q, сообщаемая системе, расходуется на изменение внутренней энергии системы Дельта U и совершение системой работы А против внеш. сил: Q = Дельта U + А. Если система (или её макроскопич. части) движется, то Q = Дельта U + Дельта Ек + А, где Дельта Ек - изменение кинетич. энергии системы. ПЕРГАМЕНТ (нем. Pergament, от греч. Pergamos - Пергам. название города в Малой Азии, где во 2 в. до н. э. кожа широко использовалась в качестве писчего материала) - 1) П. животный - недублёная кожа, выделанная из шкур крупного рогатого скота и из свиных; обладает прочностью на разрыв 100 - 120 МПа. Применяется для изготовления технич. деталей (напр., гонков ткацких станков, шестерён) и муз. инструментов (напр., барабанов). 2) П. растительный - бумага, обработ. серной к-той с последующей отмывкой, пластификацией, сушкой; обладает жиро- и водонепроницаемостью и полупрозрачностью. Применяется как упаковочный материал, фармацевтич. стерильный материал и для диализа. Заменитель растит. П. - подпергамент изготовляется путём поверхностной обработки бумаги мездровым клеем. Применяется для упаковки металлич. изделий. ПЕРГАМИН - 1) кровельный и гидроизоляц. материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефт. битумами. Применяется гл. обр. для устройства подстилающих слоев рулонной кровли и устройства пароизоляции строит. конструкций. 2) Тонкая прочная бумага из белёной целлюлозы без наполнителя, используемая для изготовления натур. бум. кальки и упаковки пищ. продуктов. ПЕРГИДРОЛЬ - технич. назв 30%-ного водного р-ра водорода пероксида. ПЕРГОЛА (итал. pergola) - сооружение садово-парковой архитектуры, состоящее из ряда поставл. друг за другом арок или парных колонн (столбов), связанных поверху дерев. обрешёткой и обсаж. вьющимися растениями (см. рис.). Пергола ПЕРЕБЕГ в технологии машиностроения - путь инструмента (напр., резца) относительно детали, отсчитываемый от границы обработ. поверхности. ПЕРЕБОР - узел коробки скоростей металлореж. станка, позволяющий изменять частоту вращения шпинделя. ПЕРЕБОРКА судовая - вертик. или наклонная поперечная или продольная перегородка, ограничивающая помещения на судне. Бывают проницаемые и непроницаемые (для воды, нефти, газов). ПЕРЕВАЛКА ВАЛКОВ - смена валков прокатного стана (см. Валки прокатные), производимая после их выработки (износа) или при переходе на др. профиль проката. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ПОЛЁТ - движение ЛА, к-рое характеризуется не только его положением "вверх шасси", но и большим отрицат. углом атаки, когда отрицательна и подъёмная сила (в П. п. она, как и в обычном полёте, направлена вверх). Возникающие при этом силы "отрывают" лётчика от сидения, что существенно затрудняет управление ЛА. В П. п. лётчик для управления ЛА должен делать обратные движения ручкой управления и педалями. Длит. П. п. возможен только на ЛА, имеющих спец. устройства для обеспечения непрерывной подачи топлива в двигатель. ПЕРЕВОРОТ - фигура пилотажа: поворот ЛА относительно продольной оси на 180° с последующим крутым снижением в вертик. плоскости и выходом в норм. горизонтальный полёт в направлении, обратном первоначальному (см. рис.) Если П. начинается в верх. части горки, то фигура наз. переворотом на горке. При полуперевороте ЛА поворачивают на угол менее 180°, а последующее движение происходит в накл. плоскости (как во второй половине косой петли). Переворот (а) и переворот на горке (б) ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО - проводное или радиоустройство для двусторонней телеф. связи внутри пр-тий, крупных учреждений и т. п., напр. между гл. пультом управления и одним из 10 - 15 абонентов попеременно. В конструкции П. у. часто предусматривается спец, защита от разл. рода помех. Применяется также для устранения мешающего действия шума в ЛА, танках и др. (см. Ларингофон). ПЕРЕГОНКА - разделение смеси жидкостей на компоненты (а также на фракции), осн. на разл. темп-ре их кипения. Пользуясь П., отделяют также летучие компоненты смеси от нелетучих, напр. очищают природную воду от содержащихся в ней солей (см. также Ректификация). П. широко применяют при переработке нефти и во мн. отраслях хим. пром-сти. ПЕРЕГОНКА НЕФТИ - разделение нефти на основные части, или фракции. П. н. - нач. процесс переработки нефти, осн. на том, что при нагреве нефти образуется паровая фаза, отличающаяся по составу от жидкости. При П. н. получают бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо и т. п. Остаток после П. н. - мазут - используют как сырьё для произ-ва смазочных масел, парафина, гудрона, кокса и др. нефтепродуктов. В пром-сти П. н. осуществляется на непрерывно действующих трубчатых установках (см. рис.). Принципиальная технологическая схема установки для атмосферно-вакуумной перегонки нефти. Аппараты: 1 и 3 - атмосферные ректификационные колонны; 2 - печи для нагрева нефти и мазута; 4 - вакуумная ректификационная колонна; 5 - конденсатор-холодильник; 6 - теплообменники. Линии: 1 - нефть; II - лёгкий бензин; III - отбензиненная нефть; IV - тяжёлый бензин; V - керосин и газойль; VI - водяной пар; VII - мазут; VIII - газы разложения и водяной пар; IX - масляные фракции; X - гудрон ПЕРЕГОРОДКА - внутр. ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании. П. могут устраиваться на всю высоту этажа (ограждающие) или не доходящими до потолка (выгораживающие). Различают П.: стационарные, сборно-разборные и раздвижные (трансформируемые). В совр. стр-ве для устройства П. используют в осн. плиты, керамич. и легкобетонные камни, стеклоблоки, реже - кирпич и железобетон В жилых и обществ. зданиях наиболее рациональны сборные П. из крупноразмерных элементов заводского изготовления (напр., гипсобетонные панели размером на комнату). ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР - пар, имеющий темп-ру выше темп-ры насыщ. пара при том же давлении. Разность между темп-рой перегрева и темп-рой насыщения наз. степенью перегрева. Св-ва П. п. по мере увеличения степени перегрева приближаются к св-вам идеального газа. Водяной П. п. является рабочим телом паросиловых установок, причём повышение темп-ры перегрева позволяет повысить их экономичность. П. п получают в пароперегревателях. ПЕРЕГРУЗКА летательного аппарата - отношение векторной суммы аэродинамич. сил и тяги движителя к произведению массы ЛА на ускорение свободного падения (на взлёте и посадке учитываются также силы реакции Земли). На практике используются составляющие П., напр., по осям связанной с ЛА системы координат: продольная (пх), нормальная (пу) и поперечная (пz) П. Они определяют манёвренные св-ва ЛА: пх - время разгона до Макс. скорости, пу и пх - кривизну траекторий соответственно в вертик. и горизонтальной плоскостях. Допустимые в полёте П. устанавливаются с учётом физиологич. возможностей пилота и прочности конструкции ЛА. ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ - отношение угловых скоростей звеньев механизма. П. о. ряда последовательно соединённых передач равно произведению их П о. ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО - отношение числа зубьев большего колеса к числу зубьев меньшего в зубчатой передаче, числа зубьев колеса к числу заходов червяка в червячной передаче, числа зубьев большой звёздочки к числу зубьев малой в цепной передаче, а также диаметра большого шкива или катка к диаметру меньшего в ремённой или фрикц. передаче (нерегулируемой). Всегда больше или равно 1. ПЕРЕДАЧА - 1) механизм, служащий для передачи движения, как правило, вращательного, с преобразованием скорости и соответственным изменением вращающего момента. При помощи П. решаются след. задачи: понижение (реже повышение) скорости; ступенчатое или бесступенчатое регулирование скорости в широком диапазоне при пост. мощности; изменение направления движения; преобразование вращат. движения в поступат., винтовое и др.; приведение в движение одним двигателем неск. механизмов. Осн. хар-ки П.: передаваемый вращающий момент, частота вращения на входе (или на выходе), передаточное отношение, кпд. Различают П. механич., гидравлич., пневматич. и электрич. Механические П., осн. на использовании зацепления (зубчатая передача, цепная передача, червячная передача и др.) и трения (ремённая передача, фрикционная передача и др.), получили распространение в приводах с пост. передаточным отношением, а также в приводах малой и средней мощности с изменяемым передаточным отношением, коробках скоростей и вариаторах станков, автомобилей, тракторов. Гидравлические и электрические П., позволяющие передавать большие мощности и имеющие простую и удобную систему автоматич. регулирования, применяются в разл. областях техники, особенно в приводах тяжёлых трансп. машин; пневматические П. используются при больших частотах вращения выходного звена (напр., до 30 000 об/мин во внутришлифов. станках). См. также Силовая передача. 2) Операция свободной ковки, заключающаяся в смещении части заготовки относительно её продольной оси (см. рис.), напр. для образования ступеней при ковке коленчатого вала. Передача (операция свободной ковки): а - заготовка; б - поковка после выполнения передачи Передача винт - гайка (передача качения) ПЕРЕДАЧА ВИНТ - ГАЙКА - механич. передача, состоящая из винта и гайки и предназначенная для преобразования вращат. движения в поступательное. Она обеспечивает большой выигрыш в силе, медленное движение и высокую точность перемещений. Применяется в подъёмно-трансп. машинах (домкраты, печные толкатели), в станках (механизмы подачи), измерит. приборах (механизмы точных перемещений, регулирования и настройки), в прокатных станах (нажимные винты), в винтовых прессах и др. машинах. П. в. - г. делятся на передачи скольжения и качения (см. рис.). ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, иногда - телекодовая связь, - передача на расстояние информации, представленной в формализованном виде (знаками или непрерывными ф-циями) и предназначенной для обработки её ЭВМ или же обработанной ими; вид электросвязи. Применяется в автоматизир. системах управления (АСУ), информационно-вычислит., информационно-поисковых, справочных системах и др. Первоначально (нач. 50-х гг. 20 в.) П. д. базировалась на принципах телеграфной связи, отличаясь от неё большими объёмами передаваемой информации и более высокими требованиями к верности передачи. В СССР технич. средства П. д. разрабатываются на основе стандартов Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и параметров серийных ЭВМ. ПЕРЕДАЧИ КОЭФФИЦИЕНТ - отношение значения мощности (или напряжения, силы тока) на выходе системы, служащей для передачи электрич. сигналов, к её значению на входе. П. к. электронной лампы определяют как отношение приращения выходного сигнала к вызвавшему его приращению входного. Когда сигнал на выходе больше сигнала на входе, П. к. наз. коэффициентом усиления. Если система ослабляет передаваемый сигнал, то применяют термин "коэффициент затухания", под к-рым понимают величину, обратную П. к. В общем случае П. к. является перем. величиной и тогда наз. функцией передачи. ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА. телекамера, - устройство для преобразования оптич. изображения объекта в телевиз. электрич. сигналы (видеосигналы). П. т. к. подразделяются на вещательные и для пром. телевидения. Существуют П. т. к. для чёрно-белых и для цветных передач. Осн. узлы: объектив, передающий электронно-лучевой прибор, генераторы разверток, видеоусилитель. ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРУБКА -то же, что передающий электронно-лучевой прибор. ПЕРЕДАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР, передающая телевизионная трубка, - электронно-лучевой прибор, служащий для преобразования оптич. или (реже) рентгеновского изображения в видеосигналы; осн. узел передающих телевиз. камер. Действие П. э.-л. п. основано на фотоэффекте (см. Фотоэффект внешний. Фотоэффект внутренний); заключается в образовании электронного изображения (обычно в виде потенциального рельефа на мишени прибора), соответствующего передаваемому оптич. изображению, и последующей коммутации (считывания) элементов электронного изображения. Считывание изображения в П. э.-л. п. осуществляется, как правило, электронным лучом, последовательно обегающим все участки поверхности мишени; при этом изображение раскладывается на неск. сотен строк, образующих телевизионный растр. По способу формирования видеосигнала различают П. э.-л. п. мгновенного действия - без накопления электрич. заряда (напр., диссектор) и с накоплением заряда (супериконоскоп, суперортикон, видикон, пировидикон, супервидикон и др.). ПЕРЕДВИЖНАЯ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ) КРЕПЬ - горная крепь, перемещаемая с помощью гидравлич. домкратов без разборки её на составляющие элементы вслед за подвиганием забоя и служащая для поддержания выработки в безопасном и рабочем состоянии при подземных горных работах. П. (м.) к. применяется гл. обр. на угольных шахтах; вместе с горным комбайном, забойным конвейером и крепями сопряжения лавы со штреками образует выемочный комплекс, обеспечивающий механизацию всех осн. рабочих процессов в очистном забое. См. рис. Схемы передвижной (механизированной) крепш а - поддерживающего типа; 6 - оградительного типа; 1 - опорные элементы (стойки); 2 - перекрытие; 3 - основание; 4 - защитное ограждение; 5 - ограждающее перекрытие ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТАНЦИЯ (ПТС) - комплекс оборудования для передачи внестудийных программ в стационарную аппаратную телецентра, состоящий из передвижной аппаратной, размещаемой в одном-двух автобусах, и неск. выносных передающих камер. Передача сигналов от передвижной и стационарной аппаратной осуществляется по радиолинии. ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - электростанция, преим. тепловая, размещённая на трансп. средствах. Состоит из генератора, первичного двигателя, аппаратуры управления и контроля. Первичными (приводными) двигателями на П. э. служат двигатели внутр. сгорания, паровые и газовые турбины или приводной агрегат используемого трансп. средства, режим работы к-рых автоматически регулируется в зависимости от нагрузки генератора П. э. Различают переносные, автомоб., прицепные, ж.-д. и плавучие электростанции малой (до 10 кВт), средней (10 - 150 кВт) и большой (св. 150 кВт) мощности; вырабатывают постоянный, одно- или трёхфазный перем. ток частотой 50, 400 Гц и более. Распространены дизельные П. э. (до 150 кВт) и энергопоезда с дизель-электрич. агрегатами (5 - 10 МВт). В СССР созданы транспортабельные атомные П. э. типа ТЭС-3 и АРБУС, плавучая атомная П. э. "Северное сияние"- и др. ПЕРЕДЕЛ в химической технологии и металлургии - стадия проиэ-ва или переработки, напр. получение хим. концентратов, аффинаж, металлотермия, выплавка чугуна, получение стали. ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль (обычно легковой), у к-рого передние управляемые колёса - ведущие. Преимущества перед обычным заднеприводным легковым автомобилем: меньшая масса и большая экономичность, лучшая управляемость и большая безопасность движения и др. В СССР выпускаются П. а. ЛуАЗ-969А"Волынь", ВАЗ-2108 "Лада-Спутник" и др. ПЕРЕДНИЙ МОСТ - расположенный в передней части автомобиля или др. трансп. средства агрегат, воспринимающий через подвеску (рессоры и т. п.) вертик. нагрузку от кузова (рамы) и передающий её на колёса, а от них окружные и боковые усилия - на кузов (раму). Передние колёса обычно управляемые. В зависимости от типа подвески колёс П. м. выполняется в виде балки и двух шарнирно связанных с ней при помощи шкворней поворотных цапф (при зависимой подвеске) либо из верх. и ниж. качающихся рычагов, шарнирно связанных с кузовом (рамой); между рычагами размещаются стойки со шкворнями или без них (при независимой подвеске). См. рис. Передний мост автомобиля с независимой подвеской: 1 - несущая поперечина; 2 и 3 - качающиеся рычаги; 4 - опора пружины; 5 - опора крепления стабилизатора поперечной устойчивости ПЕРЕЖОГ - неисправимый дефект металлич. изделий, образующийся при высоком нагреве (близком к темп-ре плавления) в окислит. среде. Характеризуется появлением на границах зёрен оксидных включений или оболочек, сильно снижающих прочность и пластичность металла. П. может быть также вызван оплавлением тончайших прослоек (напр., из примесей) по границам металлич. кристаллов. ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ - сооружение трубопроводного транспорта для перекачки сырой нефти или нефтепродуктов. П. с. сооружаются на нефт. промыслах, нефтеперераб. з-дах, нефтебазах и магистральных нефтепроводах и продуктопроводах. На магистральных трубопроводах различают П. с. головные и промежуточные, оборудованные преим. центробежными насосами с электроприводом и средствами автоматики и телемеханики. ПTРЕКИСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - то же, что пе-роксидные соединения. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА - то же, что водорода пероксид. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электрический - электрич. аппарат, прсдназнач. для коммутации электрич. цепей. Простейший контактный П. - рубильник, наиболее универсальный - пакетный выключатель. В электросиловых установках, системах дистанц. и автоматич. управления используются электрич. выключатели, контроллеры, контакторы, командоконтроллеры, реле; в цепях слабого тока установок связи - телеф. и телегр. коммутаторы, шаговые искатели и др. Распространены бесконтактные П.: транзисторные, диодные, тиристорные, переключательные матрицы и т. д. П. применяются в энергетике, автоматике, телемеханике, технике связи и др. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ (ПТК), селектор телевизионных каналов, - входной узел ТВ приёмника, обеспечивающий выбор канала связи, по к-рому передаётся интересующая зрителя программа, выделение соответствующего ТВ радиосигнала, его усиление и преобразование в сигнал промежуточной частоты. ПТК обычно изготавливают в -виде отд. съёмного блока. Существуют ПТК метрового и дециметрового диапазонов волн, а также всеволновые, рассчитанные на применение в обоих диапазонах. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА - бесконтактное переключающее устройство, представляющее собой систему перекрещивающихся проводов (в виде столбцов и строк), в узлы к-рой включены линейные (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) или нелинейные (диоды, транзисторы, ферритовые сердечники и др.) элементы. В такой матрице каждой комбинации входных сигналов (на проводах столбцов) соответствует одна определ. комбинация выходных сигналов (на проводах строк). К входным сигналам, поступающим на П. м., предъявляется требование дискретности по амплитуде, а к выходным элементам - наличие порога чувствительности. Наибольшее распространение получили диодные П. м., выполненные в виде цифровой интегральной схемы. П. м. применяются гл. обр. в вычислит. технике в качестве дешифраторов, сумматоров и т. д. См. рис. К ст. Переключательная матрица. Матричный сумматор на три числа (U вверху - выходной сигнал переноса, внизу - суммы; входные сигналы обозначены стрелками снизу) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ СВЧ ДИОД - полупроводниковый диод, преднавнач. для управления в линиях передачи уровнем мощности или фазой СВЧ сигнала. Действие осн. на резком изменении полного электрич. сопротивления диода при переключении - изменении полярности управляющего напряжения (тока). Наибольшее распространение получили кремниевые П. СВЧ д. с р - i - n-структурой (см. Пин-диод). Они применяются в разл. выключателях, переключателях, модуляторах, дискретных фазовращателях и управляемых аттенюаторах Используются для работы в непрерывном режиме (при уровнях мощности до 1 кВт) и в импульсном (в диапазоне частот от сотен МГц до десятков ГГц при уровне мощности до 1 МВт); время переключения от неск. мкс до неск. не. ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - 1) П. из раствора - растворение кристаллич. в-ва в соответствующем растворителе с последующим выделением его из р-ра в виде кристаллов. 2) П. и з расплава - расплавление в-ва с послед. его выделением из расплава. П. применяют для очистки в-в от примесей и получения крупных монокристаллов. ПЕРЕКРЫТИЕ - внутр. горизонт. ограждающая конструкция здания. Различают П.: междуэтажное, чердачное, подвальное, над проездами и др. В совр. стр-ве П. обычно представляет собой комплексную конструкцию, состоящую из осн. (несущей) части (напр., плиты, балки), изоляц. слоев, пола, иногда потолка (как самостоят. элемента П.). Несущую часть П. многоэтажных зданий выполняют преим. из ж.-б., малоэтажных кам. и дерев. зданий - из дерева. ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ДУГА - открытая электрич. дуга, периодически угасающая и вновь возникающая в электроустановках высокого напряжения и на проводах ЛЭП. П. д. возникает при электрич. перекрытии изоляции (электрич. разряде по поверхности изолятора) в сетях с изолированной нейтралью за счёт ёмкостных токов. При П. д. на неповреждённых линиях электрич. сети перенапряжения достигают 2,5 - 3 Uф (Uф - фазное напряжение сети). В сетях 6 - 35 кВ нейтрали трансформаторов заземляют через индуктивное сопротивление, чем уменьшают силу ёмкостного тока в месте замыкания и предотвращают П. д. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГЕНЕРАТОР - электромашинный генератор, преобразующий механич. энергию вращения в электрич. энергию перем. тока. В зависимости от способа возбуждения и индуктирования эдс различают синхронные генераторы, асинхронные генераторы и индукторные П. т. г. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАШИНА - электрич. машина, преобразующая механич. энергию в электрич. энергию перем. тока (генератор), или электрич. энергию перем. тока в механич. энергию (двигатель), или электрич. энергию перем. тока в электрич. энергию перем. тока другого напряжения или другой частоты (преобразователь). П. т. м. бывают синхронные и асинхронные. В зависимости от числа фаз питающего или генерируемого перем. тока различают П. т. м. одно- и многофазные. Синхронные электрич. машины чаще используются в качестве генераторов, асинхронные - в качестве двигателей. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - машина перем. тока, предназнач. для работы в режиме двигателя. П. т. э. подразделяют на синхронные и асинхронные. Синхронные электродвигатели применяют в электроприводах в осн. тогда, когда требуется постоянство угловой скорости. Из асинхронных электродвигателей наиболее распространены трёхфазные асинхр. П. т. э. с короткозамкнутым ротором. В качестве однофазных П. т. э. применяют конденсаторные асинхронные двигатели. Разновидностью П. т. э. является линейный электродвигатель. ПЕРЕМЕННЫЙ ПРОФИЛЬ - длинномерное металлич. изделие, изготовл. прокаткой или прессованием, с изменяющимися по длине размерами или формой поперечного сечения (см. рис.). Переменный профиль ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК - электрический ток, периодически изменяющийся по силе и направлению. В широком смысле П, т. - всякий ток, изменяющийся во времени. С использованием П. т. связан осн. способ передачи электроэнергии вследствие относит. простоты его преобразования (трансформации, выпрямления, изменения частоты). В электроэнергетике СССР используют одно- и трёхфазный синусоидальный П. т. стандартной частоты 50 Гц, в США - 60 Гц. П. т. более высокой частоты применяется в радиотехнике, электроавтоматике и др. ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - см. Коммутативность. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ в м е х а н и к е - вектор, характеризующий изменение положения движущейся материальной точки относительно системы отсчёта и равный приращению Дельта r радиус-вектора r этой точки за рассматриваемый промежуток времени. Элементарное П. материальной точки за малый промежуток времени dt равно: dr = vdr, где v - скорость этой точки. ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДИАГРАММА, диаграмма В и л ь о, - геометрич. построение, определяющее перемещения всех узлов плоской фермы по известным изменениям длины её стержней. См. рис. К ст. Перемещений диаграмма: а - схема фермы (стержни 02, 12, 24 и 45 растянуты, стержни 01, 03, 23, 34 и 35 сжаты); б - диаграмма перемещений (точка 0 - полюс диаграммы, точки 1, 2, 3. 4 и 5 - изображения узлов). Штрихпунктирной линией показан вектор перемещения узла 5 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ в строительной механике - линейные отклонения точек конструкции, углы поворота сечений, а также комбинации этих величин (взаимные смещения), характеризующие изменения положения конструкции под влиянием силовых нагрузок, температурных воздействий или осадки опор. П. определяют при оценке жёсткости конструкций, при расчётах статически неопределимых систем (как вспомогат. величины), устойчивости и колебаний конструкций. Существуют аналитич. и графич. методы определения П. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАТЧИК - измерительный преобразователь линейных или угловых перемещений в эквивалентный электрич., пневматич. или механич. сигнал, удобный для регистрации, дистанц. передачи и дальнейших преобразований. Напр., фотоэлектрич. П. д. состоит из оптич. системы, преобразующей перемещения в изменения светового потока, и одного или неск. фотоэлементов, преобразующих эти изменения в изменения электрич. тока или напряжения. Такие датчики применяют для преобразования как больших, так и малых (1 мкм и менее) перемещений. П. д. могут служить также ёмкостные, индуктивные, реостатные и др. датчики. Наибольшую чувствительность обеспечивают фотоэлектрич. и ёмкостные датчики, ПЕРЕМНОЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, множительно-делительное устройство, - часть вычислительной машины, в к-рой выполняются операции умножения (деления) над дискретными или аналоговыми величинами. Действие П. у. АВМ осн. на реализации аппаратурными средствами физ. и матем. зависимостей, позволяющих преобразовывать сигналы в величину, пропорциональную их произведению. В ЦВМ операция перемножения обычно выполняется над числами в арифметическом устройстве. В гибридных вычислительных системах используют комбинир. П. у., где один из сомножителей представлен в виде цифрового кода, а другой - в аналоговой форме. ПЕРЕМОДУЛЯЦИЯ - амплитудная модуляция с амплитудой модулирующего сигнала столь большой, что при положит. его полуволне амплитуда модулируемых колебаний несущей частоты возрастает более чем на 100% по сравнению со ср. значением. Т. к. при др. полуволне амплитуда модулируемых колебаний может уменьшаться только до нуля, т. е. не более чем на 100%, то при П. неизбежны искажения передаваемых сигналов. ПЕРЕМЫЧКА - 1) ограждение, предохраняющее гидротехнич. сооружение или его котлован от затопления водой во время стр-ва или ремонта. Реч. П. - врем. плотины. П. строят из грунта (насыпные, намывные), из камня (набросные), дерева (ряжевые и шпунтовые), реже - из бетона и металла. 2) Конструктивный элемент, перекрывающий проёмы в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасполож. конструкций. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ в электротехнике - повышения электрич. напряжений до значений, представляющих опасность для изоляции электрич. установок. П. делят на внутр. (коммутационные) и внеш. (атмосферные). Первые возникают при переходных процессах, сопровождающих резкие изменения режима электроэнергетич. систем (КЗ и их отключения, сброс нагрузки и т. п.). Атмосферные П. (следствие грозовых разрядов) подразделяются на П. "прямого удара", когда повышение напряжения на изоляции обусловлено непосредств. протеканием тока молнии через объект, и индуктированные, связанные с резкими изменениями электромагнитного поля, сопровождающими молнии. ПЕРЕНОСА ЯВЛЕНИЯ - необратимые процессы пространств. переноса массы, импульса, энергии, электрич. заряда и др. в системах из большого числа частиц (молекул, атомов, ионов, электронов), возникающие при нарушении термодинамич. равновесия в таких системах. Примеры П. я.: диффузия (перенос в-ва), теплопроводность (перенос энергии), электрическая проводимость (перенос электрич. заряда), вязкость (перенос импульса упорядоч. движения) и др. П. я. - осн. явления, определяющие поведение реальных физ., хим., биол. систем; они широко используются в разл. отраслях техники ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение подвижной системы отсчёта по отношению к т. н. абсолютной (обычно инерциальной) системе отсчёта (см. Относительное движение). ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ - охлаждение в ва ниже темп-ры его равновесного перехода в др. фазовое состояние. Переохлаждённое в-во может, напр., находиться в газообразном состоянии при темп-рах ниже точки конденсации или в жидком - при темп-рах ниже точки кристаллизации. При сильном П. можно получить сравнительно устойчивые состояния со структурой, свойственной более высоким темп-рам. Процесс П. наблюдается при закалке сталей, получении стекла и др. материалов; переохлаждённый пар используют для регистрации ионизирующих излучений (в ряде т. н. трековых камер). Степень П. водяного пара в атмосфере влияет на характер осадков (дождь, снег, град). ПЕРЕПАД - 1) разность уровней, темп-р, давлений и т. п. параметров. 2) Гидротехнич. сооружение для сопряжения безнапорных участков, располож. на разных уровнях, при резком изменении продольного профиля трассы. П. сооружаются на оросит. и осушит. каналах, применяются как водосбросные сооружения гидроузлов и др. Конструктивно выполняются ступенчатыми (см. рис.). По характеру движения воды различают П. открытые, полунапорные и напорные или в виде быстротоков с консольным отбросом воды. Сооружаются из камня, бетона, ж.-б., П. малой высоты - из дерева, хвороста, фашин и т. п. Перепады: а - многоступенчатый; 6 - с консольным отбросом воды ПЕРЕПЛЁТ - устар. назв. переплётной крышки. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ - порядок взаимного расположения нитей в ткани, трикотаже, гардинно-тюлевых изделиях, определяющий их структуру, св-ва и внеш. вид. Все виды П. н. ткани делят на простые, или главные (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное), мелкоузорчатые (производные от главных и комбинир.), сложные (2-основные. 2-ниточные, 2-слойные и т. д.) и жаккардовые (крупноузорчатые). П. н. в трикотаже характеризуются формой и взаимным расположением петель. Их делят на поперечно- и продольновяэаные (в первых ряды петель образованы одной нитью, во вторых - большим числом нитей основы), одинарные н двойные (см. Трикотаж). См. рис. Переплетение нитей в ткани: а - полотняное; 6 - саржевое ПЕРЕПЛЁТНАЯ КРЫШКА - внеш. покрытие изделия, соединяемое с блоком книжным с помощью форзацев и корешкового материала или без него. П. к. придаёт книге необходимую прочность и является элементом оформления. П. к. различаются по конструкции (простые и составные), виду покровного материала, наличию и жёсткости сторонок. Простые П. к. состоят из одного куска материала (плотной бумаги, картона, ткани или пластмассы), а составные, кроме покровного материала, имеют картонные или пластмассовые сторонки. П. к. в СССР стандартизованы и их выбор определяется видом издания, его назначением, читат. категорией и т. п. ПЕРЕПЛЁТНЫЕ ПРОЦЕССЫ - см. Брошюровочно-переплётные процессы. ПЕРЕСТАРИВАНИЕ - поздние стадии старения сплава, на к-рых из-за укрупнения выделяющихся частиц происходит его разупрочнение. ПЕРЕХОД пешеходный - сооружение или участок дорожного полотна для пересечения пешеходами трансп. магистралей (см. рис.). П. могут устраиваться на уровне проезжей части, в туннелях и над проездами (на путепроводах и эстакадах). См. также Пешеходный мост. Лёгкий надземный пешеходный переход над одним из перекрёстков Лондона ПЕРЕХОД технологический - законченная часть технологической операции, характеризующаяся постоянством режима, применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке. р - n-ПЕРЕХОД, электронно-дырочный переход, - область монокристаллич. ПП, в к-рой за счёт смены легирующих примесей осуществлён переход от примесной дырочной проводимости (р-типа) к примесной электронной проводимости (n-типа) (см. Зонная теория). На границе р- и n-областей ПП образуются объёмные электрич. заряды, электрич. поле к-рых препятствует переходу через эту область осн. носителей тока: электронов проводимости из n-области в р-область, а дырок в обратном направлении. Т. о., на границе образуется т. н. запирающий слой для осн. носителей тока. Во внеш. электрич. поле р - n-П. обладает односторонней (вентильной) проводимостью: он пропускает ток, идущий из р-области в n-область, и практически не пропускает ток в обратном направлении, р - n-П. широко используют в разл. ПП приборах, напр. в полупроводниковом диоде, транзисторе. ПЕРЕХОДНАЯ ФУНКЦИЯ - функция, отображающая реакцию линейной системы на единичное ступенчатое воздействие, до приложения к-рого система находилась в покое. П. ф. - одна из осн. хар-к линейной системы, к-рая полностью определяет её динамич. св-ва. Зная П. ф. системы, можно заранее определить, как эта система будет реагировать на любое воздействие. ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, переходные металлы, d- и f-э л е м е н т ы, - хим. элементы, у к-рых d- и f-оболочки частично заполнены электронами. К d-элементам относятся металлы подгрупп меди Си, цинка Zn, скандия Sc, титана Ti, ванадия V, хрома Сr, марганца Мп, а также VIII гр. периоднч. системы Менделеева, к f-элементам - лантаноиды и актиноиды. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС - процесс изменения во времени хар-к динамической системы при её переходе из одного установившегося состояния в другое под действием прилож. возмущения. Напр., в электрич. системе П. п. возникают в условиях норм. эксплуатации при включении или отключении генераторов, внезапном изменении нагрузки и др. Теоретически П. п. в линейной непрерывной динамич. системе продолжается бесконечно долго, поэтому в качестве длительности П. п. условно принимается промежуток времени, по истечении к-рого отклонение изменяющихся хар-к системы относительно установившегося значения становится (и в дальнейшем остаётся) по абсолютному значению меньше нек-рой наперёд заданной величины Д (обычно принимается Д=5% ). Характер П. п. является одной из важнейших хар-к системы автоматич. управления. Динамич. св-ва линейных систем оценивают с помощью переходной ф-цнн. ПЕРИГЕЙ - см. в ст. Перицентр. ПЕРИГЕЛИЙ - см. в ст. Перицентр. ПЕРИКЛАЗ (нем. Periklas, от греч. peri - кругом, вокруг и klasis - разлом; по кубич. спайности) - минерал, природный оксид магния MgO. Цвет от зеленоватого до чёрного; часто бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 5,5 - 6; плотн. 3600 кг/м3. Редок (обычно преобразуется в брусит). Получаемый искусственно из магнезиального сырья П. используют как оптич., иэоляц. или огнеупорный материал (tпл 2800-2940 °С). ПЕРИМЕТР (греч. perimetron, от perimetre5 - измеряю вокруг) - 1) граница плоской фигуры. 2) Длина границы плоской фигуры. Напр., П. многоугольника - сумма длин его сторон. ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ - см. в ст. Колебания. ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ - промежуток времени, в течение к-рого небесное тело совершает полный оборот вокруг центр, тела. При возмущённых орбитах значения П. о. зависят от выбора точки отсчёта оборотов. Различают аномалистич. П. о. (отсчёт относительно перицентра), драконич. П. о. (относительно восходящего узла орбиты) и др. Напр., аномалистич. П. о. Луны по орбите вокруг Земли равен 27,5546 ср. солнечных суток, драконич. П. о, - 27,2122 ср. солнечных суток. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА - промежуток времени T1/2, в течение к-рого число нестабильных частиц уменьшается вдвое. П. п. является одной из осн. хар-к радиоактивных изотопов и элементарных частиц. T1/2 - 0.693/Лямбда = 0,693т, где X - радиоактивного распада постоянная, т - ср. время жизни радиоактивного атома. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОКАТКА - прокатка с периодически изменяющимся обжатием прокатываемой полосы по длине; осуществляется валками, имеющими перем. радиус по периметру относительно оси вращения или поворота. Применяется для получения периодических профилей и труб на пилигримовых станах и станах холодной прокатки. См. Трубопрокатное производство. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА - классификация хим. элементов, созданная рус. учёным Д. И. Менделеевым на основе открытого им (в 1869) периодич. закона. Совр. формулировка периодич. закона: св-ва элементов (проявляющиеся в простых в-вах и соединениях) находятся в периодич. зависимости от заряда ядер их атомов. Заряд атомного ядра Z равняется атомному (порядковому) номеру хим. элемента в П. с. э. М. Если расположить все элементы в порядке возрастания Z. (водород Н, Z = 1; гелий Не, Z = 2; литий Li, Z == 3; бериллий Be, Z = 4 и т. д.), то они образуют 7периодов. В каждом из этих периодов наблюдается закономерное изменение св-в элементов, от первого элемента периода (щелочного металла) до последнего (благородного газа). Первый период содержит 2 элемента, 2-й и 3-й - по 8 элементов, 4-й и 5-й - по 18, 6-й - 32. В 7-м периоде известно 19 элементов. 2-й и 3-й периоды принято называть м а л ы м и, все последующие - большими. Если расположить периоды в виде горизонтальных рядов, то в получ. таблице обнаружатся 8 вертнк. столбцов; это группы элементов, аналогичных по своим св-вам. Св-ва элементов внутри групп также закономерно изменяются в зависимости от увеличения Z. Напр., в группе Li - Na - К - Rb - Cs - Fr возрастает хим. активность металла, усиливается осн. характер оксидов и гидроксидов. Из теории строения атома следует, что периодичность св-в элементов обусловлена законами формирования электронных оболочек вокруг ядра. По мере увеличения Z элемента происходит усложнение атома - возрастает число электронов, окружающих ядро, и наступает момент, когда заканчивается заполнение одной электронной оболочки и начинается формирование следующей, наружной. В системе Менделеева это и совпадает с началом нового периода. Элементы с 1, 2, 3 и т. д. электронами в новой оболочке похожи по св-вам на те элементы, к-рые тоже имели 1, 2, 3 и т. д. наружных электрона, хотя число их внутр. электронных оболочек было на одну (или на неск.) меньше: Na похож на Li (один внеш. электрон), Mg - на Be (2 внеш. электрона); А1 - на В (3 внеш. электрона) и т. д. С положением элемента в П. с. э. М. связаны его хим. и мн. физ. св-ва. Предложено множество (ок. 1000) вариантов графич. изображения П. с. э. М. Наиболее распространены 2 варианта П. с. э. М. - к о р о т к а я и длинная таблицы; к.-л. принципиального различия между ними нет. В приложении помещён один из вариантов короткой таблицы. В таблице номера периодов приведены в первой колонке (обозначены арабскими цифрами 1 - 7). Номера групп обозначены сверху римскими цифрами I - VIII. Каждая группа делится на две подгруппы - а и б. Совокупность элементов, возглавляемых элементами малых периодов, иногда наз. главными подгрупп а-м и (Li возглавляет подгруппу щелочных металлов. F - галогенов, Не - инертных газов и т. д.). В этом случае остальные подгруппы элементов больших периодов наз. побочными. Элементы с Z = 58 - 71 благодаря особой близости строения их атомов и сходства их хим. св-в составляют семейство лантаноидов, входящее в III группу, но для удобства помещаемое внизу таблицы. Элементы с Z = 90 - 103 по тем же причинам часто выделяют в семейство актиноидов. За ними следуют элемент с Z = 104 - курчатовий и элемент с Z = 105 (см. Нильсборий). В июле 1974 сов. физики сообщили об открытии элемента с Z = 106, а в янв. 1976 - элемента с Z = 107. Позднее синтезированы элементы с Z = 108 и 109. Ниж. граница П. с. э. М. известна - она задана водородом, т. к. не может быть элемента с зарядом ядра меньше единицы. Вопрос же о том, какова верхняя граница П. с. э. М., т. е. до какого предельного значения может дойти искусств. синтез элементов, остаётся нерешённым. (Тяжёлые ядра неустойчивы, поэтому америций с Z = 95 и последующие элементы не обнаруживают в природе, а получают в ядерных реакциях; однако в области более далёких трансурановых элементов ожидается появление т. н. островов устойчивости, в частности для Z = 114.) В искусств. синтезе новых элементов периодич. закон и П. с. э. М. играют первостепенную роль. Закон и система Менделеева принадлежат к числу важнейших обобщений естествознания, лежат в основе совр. учения о строении в-ва. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ - ф-ция, значения к-рой не изменяются при прибавлении к аргументу нек-рого (отличного от нуля) числа, т. н. периода ф-ции. Напр., sinx - П. ф. с периодом 2я, ибо sin (х + 2ПИ) = sinх при любых х. П. ф. широко применяются в математике, физике и технике, особенно в изучении разл. колебат. процессов. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ - разновидность переменного профиля, в к-ром изменения размеров и формы поперечного сечения периодически повторяются по длине. ПЕРИСКОП (от греч. periskopeo - смотрю вокруг, осматриваю) - оптич. прибор для наблюдения из укрытий (окопов, блиндажей и др.), танков, подводных лодок (см. рис.). 2) Фотогр. объектив, состоящий из двух одинаковых выпукловогнутых линз (менисков), симметрично расположенных по отношению к плоскости помещённой между ними диафрагмы. У П. устранена только дисторсия. Применяется в простых фотоаппаратах. Оптическая схема перископа: 1 - окно; 2 - прямоугольная призма; 3 и 5 - призмы; 4 - объектив; 6 - визирные нити, перекрестье; 7 - окуляр ПЕРИСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕННА - направл. антенна, состоящая из излучателя (обычно зеркальной антенны), помещаемого у основания антенной опоры, и переизлучателя (обычно плоского зеркала), закрепл. наклонно на верху опоры. Излучение ниж. зеркала переизлучается верхним на корреспондента. П. а. применяют в радиорелейных линиях связи. ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС (от греч. peristaltikos - обхватывающий и сжимающий) - устройство для дозирования разл. жидкостей и газов в микробиологии. П. н. работают на принципе выталкивания жидкости при постепенном расплющивании стенок эластичного шланга (трубки). Эластичная трубка (см. рис.) прикреплена к металлич. пластинке и последовательно сплющивается в направлении потока при помощи металлич. пальцев. Благодаря отсутствию непосредств. контакта между средой и механизмом насоса П. н. легко стерилизуются и поэтому особенно пригодны для работы с патогенными (болезнетворными) микроорганизмами. Совр. назв. - шланговый насос. Схема работы перистальтического насоса: 1 - эластичная трубка; 2 - металлические пальцы; 3 - пластинки ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ, внешние устройства ЭВМ, - устройства, предназначенные для внешней машинной обработки информации (в отличие от преобразований информации, осуществляемых центральным процессором). По роду выполняемых операций П. у. подразделяются на след. группы: устройства подготовки данных, служащие для занесения информации на промежуточные носители данных (перфорационные карты, перфорационные ленты, магнитные ленты, магнитные диски и др.); устройства ввода - для считывания информации и её преобразования в кодовую последовательность электрич. сигналов, подлежащих передаче в центральный процессор; устройства вывода - для регистрации результатов обработки информации или их отображения (дисплей, алфавитно-цифровое печатающее устройство, графопостроитель и др.); устройства хранения больших объёмов информации (запоминающие устройства на магн. лентах, дисках); устройства передачи информации на большие расстояния, обеспечивающие взаимодействие многих пользователей с ЭВМ (терминалы, аппаратура передачи данных и др.). ПЕРИЦЕНТР (от греч. peri - вокруг, около и лат. centrum - средоточие, центр) - точка орбиты спутника к.-л. небесного тела, ближайшая к этому телу. Для Луны и ИСЗ П. наз. перигеем, для искусств. спутников Луны - периселением, для планет, комет и др. тел, движущихся вокруг Солнца, - перигелием. ПЕРКАЛЬ (франц. percale) - тонкая хл.-бум. ткань из некручёной пряжи. Выпускается в неотделанном виде, но с удалённым клеящим р-ром, нанесённым при шлихтовании. Применяется для изготовления парашютов, текстолита и т. д. Нек-рые П. используют для пошива летних платьев и блузок. ПЕРКОЛЯЦИЯ (от лат. percolatio - процеживание, фильтрация) - извлечение металла или его хим. соединения пропусканием жидкого реагента (р-ра) сквозь слой мелкой руды, песка или др. сыпучих материалов, содержащих этот металл. П. осуществляют с помощью аппарата, наэ. перколятором, и вспомогат. оборудования (конвейеров, распределителей, насосов, компрессоров и др.). ПЕРЛАМУТР (от нем. Perlmutter, букв. - мать жемчуга) - плотный тонкозернистый материал, выстилающий изнутри створки раковин нек-рых мор. и пресноводных моллюсков; состоит из тончайших паралл. слоев углекислой извести, преим. в форме арагонита, реже - кальцита и примеси конхиолина. Цвет белый, светло-серый, голубоватый. Характерен яркий блеск, часто с радужным отливом. Применяется для изготовления художеств. изделий и украшении. Нек-рые моллюски вырабатывают также жемчуг, состав к-рого близок к составу П. ПЕРЛИТ (франц. perlite, от perle - жемчуг) - 1) кислое вулканич. стекло с содержанием воды до 6%. Характерна концентрически-скорлуповатая отдельность; порода состоит из шариков диам. 1 - 15 мм (похожих на жемчужины), к-рые либо вкраплены, либо слагают весь объём П. Цвет светло-серый, красноватый, голубоватый, желтоватый. Плотн. 1300 - 1600 кг/м3; пористость 30 - 40%. При нагревании до 800 - 1200 °С вспучивается с многократным (в 10 - 20 раз) увеличением объёма и образует лёгкий пористый материал, широко применяемый в стр-ве в ка-_ честве заполнителя бетонов и теплоизоляц. материала, а также пеностекла - лёгкого строит. материала, всё чаще используемого (в виде кирпичей) при высотном стр-ве. Добавки П. в почву улучшают её структуру и физ. св-ва. 2) Структурная составляющая стали, смесь феррита и цементита. Обычно П. встречается в литой и горячедеформиров. стали, в стали, подвергнутой отжигу или нормализации. П. образуется в стали в процессе распада аустенита (при охлаждении). Перлитные конструкц. стали обладают достаточно высокой прочностью и пластичностью. ПЕРЛИТОБЕТОН - лёгкий бетон, в к-ром заполнителем служит вспученный перлит. Вяжущими в П. могут быть цемент, известь, гипс, растворимое стекло, синтетич. смолы. П. применяется гл,- обр. как теплоизоляц. материал (реже как конструкционно-теплоизоляционный). ПЕРЛОН - см. в ст. Полиамидные волокна. ПЕРМАЛЛОЙ [англ. permalloy, от perm(eability) - проницаемость и alloy - сплав] - общее назв. группы сплавов никеля с железом, характеризующихся высокой магнитной проницаемостью, малой коэрцитивной силой и малыми потерями на гистерезис. Разработаны в США; в пром. масштабах применяются с 20-х гг. 20 в. Различают низконикелевые (40 - 50% никеля) и высоконикелевые (70 - 83% никеля) П. Используются в радиотехнике, технике связи, вычислит. технике и др. областях, связанных со слабыми токами. Относятся к магнитомягким материалам. ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЯ (от перманганаты и ...метрия) - титриметрич. метод количеств. анализа, осн. на применении перманганата калия КМnО4 в качестве окислителя. П. используют для определения восстановителей и окислителей (после их восстановления солями двухвалентного железа), а также нек-рых органич. соединений. При титровании не применяют индикаторов, т. к. избыток КМnО4 может быть обнаружен по появлению розового окрашивания. ПЕРМАНГАНАТЫ (от лат. per- - приставка, означающая усиление, завершение, и manganum - марганец) - соли марганцевой к-ты НМnО4. Р-ры П. окрашены в фиолетово-малиновый цвет. П. принадлежат к сильным окислителям. Наибольшее применение находит П. калия KMnO4, служащий в хим. практике окислителем, в медицине - обеззараживающим и прижигающим средством. ПЕРМЕАМЕТР [от англ. permeability - проницаемость (от лат. permeo - проникаю) и ...метр] - устройство для измерения магнитных хар-к (обычно кривых намагничивания) ферромагнитных образцов разомкнутой формы (стержней, лент и т. п.). Различают П. сильных полей (примерно до ед. МА/м) для испытаний высококоэрцитивных сплавов, из к-рых изготовляют пост. магниты, и П. средних полей (до 10 кА/м). Погрешность измерений порядка 3 - 4%. См. рис. Схема пермеаметра: 1 и 4 - две половины ярма из магнитомягкого материала; 2 - обмотка на образце для измерения индукции; 3 - подвижные полюсные наконечники; 5 - образец; 6 - обмотка для измерения напряжённости поля (потенцналометрическая); 7 - намагничивающие катушки
вверх