ЭБОНИТ (от греч. ebenos - чёрное дерево), твёрдая резина, - продукт вулканизации натур. и синтетич. каучуков большими кол-вами серы (30 - 50% от массы каучука). Характеризуется высокой прочностью при растяжении (50 - 70 МПа), повыш. твёрдостью, хорошими электроизоляц. св-вами (уд. электрич. сопротивление 30 - 80 ТОм-м). Кислото- и щелочестоек, негигроскопичен, газонепроницаем. Поддаётся механич. обработке. Применяется для изготовления электротехнич. изделий, напр. аккумуляторных баков, для гуммирования хим. аппаратуры. В произ-ве нек-рых изделий заменяется пластиками, напр. полистиролом. ЭБУЛЛИОСКОПИЯ (от лат. ebullio - вскипаю и греч. skopeo - смотрю) - метод определения относит. молекулярной массы растворенного в-ва по повышению темп-ры точки кипения р-ра в сравнении с темп-рой точки кипения чистого растворителя. ЭВАПОРОГРАФИЯ (от лат. evaporo - испаряю и ...графил) - метод получения изображений объектов в их собств. тепловом излучении. Э. осн. на испарении жидкости с зачерн. мембраны (конденсации на мембране паров предварительно введённой в камеру жидкости) в вакуумной камере. Объект прое-пируют объективом на мембрану, а изображение получают в виде жидкостного рельефа, соответствующего различиям испарения (конденсации) в разных точках мембраны. Различия в скоростях испарения (конденсации) обусловлены различиями интенсивностей теплового излучения (темп-р) в соответствующих точках объекта. Получ. изображение либо фотографируют, либо рассматривают в интерференц. цветах. Э. используется в тепловидении, для дистанц. измерений темп-ры и её распределения на поверхности объекта (в т. ч. в мед. диагностике) и т. п. ЭВМ - см. Электронная вычислительная машина. ЭВОЛЬВЕНТА [от лат. evolvens (evolventis) - разворачивающий] - развёртка данной кривой АВ (см. рис.) - кривая, описываемая концом М гибкой нерастяжимой нити (закрепл. в нек-рой точке), сматываемой с кривой АВ. Зубья мн. зубчатых колёс имеют эвольвентный профиль. Эвольвента ЭВОЛЬВЁНТНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ - зубчатое зацепление, в к-ром профили зубьев колёс очерчены по эвольвенте окружности. ЭВОЛЬВЕНТОМЕТР - прибор для непрерывного измерения погрешностей эвольвентного профиля зуба зубчатого колеса в сечении, перпендикулярном оси колеса. Действие Э. осн. на сравнении контролируемого профиля зуба с теоретич. эвольвентой. ЭВП - см. Электровакуумные приборы. ЭВТЕКТИКА (от греч. eutektos - легко плавящийся) - тонкая смесь кристаллов, одновременно закристаллизовавшихся из расплава при темп-ре ниже темп-ры плавления отд. компонентов (твёрдая Э.); Э. наз. также жидкий расплав (р-р), из к-рого возможна такая кристаллизация (жидкая Э.). Примером Э. может служить, напр., ледебурит. См. рис. Эвтектический сплав железа с 4,3% углерода (цементитная эвтектика в чугуне) К ст. Эвтектика. Диаграмма состояния двух-компонентной эвтектической системы: А и В - компоненты; ТА и ТВ - их температуры плавления; ТЭ - температура плавления эвтектики; Ж - жидкая фаза; а и бета - твёрдые растворы на базе компонентов А и В соответственно; Ж + а, Ж + бета и а + бета - двухфаз-н ые области сосуществования соответствующих фаз ЭВТЕКТОИД (от эвтектика и греч. eidos - вид) - аналогичная эвтектике структурная составляющая металлич. сплавов, но в отличие от неё образующаяся не из жидкой, а из твёрдой фазы и потому имеющая более тонкое внутр. строение из двух или более фаз. Пример Э. - перлит. ЭГУТЁР (франц. egoutteur, от egoutter - отжимать, осушать) в бумагоделательной машине - лёгкий, полый валик, изготовл. из проволочного каркаса и обтянутый снаружи сеткой (наз. также ровнител ь). Служит для предварит. выравнивания поверхности бумажной массы, а иногда и для нанесения водяных знаков. Э. устанавливают на сетку бумагоделательной машины между отсасывающими ящиками. Вращается Э. от сетки или от самостоят. привода. ЭЖЕКТОР (франц. ejecteur. от ejecter - выбрасывать) - см. в ст. Струйный насос. ЭЙЛЕРА УГЛЫ [по имени математика и физика Л. Эйлера (L. Euler; 1707 - 83)] - три угла, определяющие положение по отношению к неподвижной прямоугольной системе координат Oxyz твёрдого тела, к-рое имеет одну неподвижную точку О. Пусть Ох'у'z' - подвижная прямоугольная система координат, жёстко связанная с телом (см. рис.), a ON - линия пересечения плоскостей х'Оу и хОу, т. н. линия узлов. Тогда Э. у. будут: угол ср между осями ON и Ох' (угол поворота вокруг оси Оz'). наз. углом собственного вращения или углом чистого вращения; угол ф между осями Од: и ON (угол поворота вокруг оси Оz), наз. углом прецессии; угол 0 между осями Оz и Оz' (угол поворота вокруг линии узлов ON), наз. углом нутации. Направления отсчёта Э. у. показаны на рис. стрелками. Э. у. широко пользуются в небесной механике и в динамике твёрдого тела (напр., гироскопа). К ст. Эйлера углы: ЭЙЛЕРОВА СИЛА - то же, что критическая сила. ЭЙНШТЕЙН [по имена физика А. Эйнштейна (A. Einstein; 1879 - 1955)] - внесистемная спец. ед. молярной энергии электромагнитного излучения, применяемая иногда при исследовании фотохим. процессов. Имеет разное значение, зависящее от частоты излучения, поскольку 1 Э. равен произведению Авогадро постоянной NA. на анергию фотона hv, где h - Планка постоянная, v - частота излучения. ЭЙНШТЕЙНА ЗАКОН - осн. закон фотохимии. Э. з. утверждает, что каждый поглощённый фотон вызывает одну элементарную реакцию. Эта реакция может быть хим. или физической. Во втором случае может произойти либо возбуждение молекулы и обратное излучение поглощ. энергии, либо превращение её в энергию теплового движения. ЭЙНШТЕЙНИЙ (от имени А. Эйнштейна) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Es (лат. Einsteinium); ат. н. 99; все изотопы Э. распадаются очень быстро; наиболее устойчив 254Es (период полураспада T1/2= 276 сут). ЭКВАЛАЙЗЕР (англ. equalizer, от equalize - уравнивать) - радиоэлектронное устройство, позволяющее независимо регулировать амплитуду звуковых колебаний в неск. частотных диапазонах. Обеспечивает требуемое качество звучания независимы от частотных хар-к звуковоспроизводящей аппаратуры и акустич. св-в помещения, где идёт прослушивание записи. Обычно входит в состав высококачеств. стереофонич. звукотехнич. комплексов. Осн-элементы: широкополосное устройство частотной коррекции (отдельно на каждый канал воспроизведения), содержащее обычно 6 - 12 регуляторов тембра, к-рые обеспечивают независимую регулировку амплитуды соответственно в 6 - 12 поддиапаэонах (полосах) воспроизводимых частот; анализатор спектра звуковых сигналов; транзисторный индуктор - электрич. аналог фильтра, представляющий собой совокупность резистивных транзисторных усилителей, охваченных резистивно-ёмкостной обратной связью. Совр. Э. обеспечивают частотную коррекцию в диапазоне частот от 16 Гц до 32 кГц. Иногда Э. применяют при записи звука, чтобы выделить наиболее интересный частотный диапазон муз. инструмента, получить требуемый звуковой эффект. ЭКВАТОРИАЛ (от позднелат. aequator - экватор, букв. - уравнитель) - телескоп, установл. на экваториальной монтировке. ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ МОНТИРОВКА - установка для телескопов разнообразного назначения, имеющая 2 оси вращения: одну, направл. в полюс мира, а Другую - перпендикулярно первой. Для пост. визирования небесного светила, перемещающегося вследствие видимого суточного вращения неба, достаточно вращать телескоп относительно одной полярной оси. ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ШТАТИВ - экваториальная монтировка для небольших телескопов. ЭКВИВАЛЕНТ [от ср.-век. лат. aequivalens (aequivalentis) - равноценный] - предмет (или кол-во), равнозначащий или соответствующий в к.-л. отношении другому, к-рый может заменить его или служить его выражением. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ионизирующего излучения - физ. величина, введённая для оценки радиац. опасности хронич. облучения излучением произвольного состава и определяемая как произведение поглощённой дозы на ср. коэфф. качества излучения в данной точке ткани. Безразмерный коэфф. качества определяет зависимость неблагоприятных биол. последствий облучения человека в малых дозах от вида и энергии излучения. Единица Э. д. (в СИ) - зиверт (Зв). 1 Дж/кг = 1 Зв. Внесистемная единица бэр не подлежит применению. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА, замещения схема, - схема, составл. из простых элементов и наглядно представляющая сущность процессов в замещаемой (реальной) системе. Э. с. правильно воспроизводит св-ва реальной системы только при нек-рых допущениях. Применяется при расчётах электрич., электронных и др. устройств, а также при анализе происходящих в них процессов. См. рис. Эквивалентные схемы: а - источника электрической энергии; б - конденсатора с потерями; в - катушки индуктивности с потерями; еr - эдс источника; IГ - сила тока источника; Ri - внутреннее сопротивление источника; С - ёмкость; L - индуктивность; R - сопротивление потерь ЭКВИВАЛЕНТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА - физ. величина, равная для элемента кол-ву в-ва, соединяющемуся с атомарным водородом или замещающему его в хим. соединениях. Единица Э, к. в. (в СИ) - моль. Э. к. в. для к-ты равно кол-ву в-ва, делённому на основность к-ты (число ионов водорода), для основания - делённому на кислотность основания (число гидроксильных групп), для соли - на сумму зарядов образующих её катионов или анионов. См. Грамм-эквивалент. ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (от лат. aequus - равный и потенциал) - геом. место точек в поле, к-рым соответствует одно и то же значение потенциала. Э. п. перпендикулярны силовым линиям. Эквипотенциальной является, напр., поверхность проводника, находящегося в электростатич. поле. ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (от греч. ехо - вне. наружу и therme - теплота) - хим. реакция, протекающая с выделением теплоты (напр., горение). ЭКИПИРОВКА ЛОКОМОТИВА (от франц. equiреr - снабжать, снаряжать, оборудовать) - комплекс операций, связанных с подготовкой локомотива к рейсу: снабжение топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами, очистка. Э. л. производится на оборудов. экипировочными устройствами открытых площадках или в спец. закрытых помещениях. ЭКЛИПТИКА [лат. (linea) ecliptica, от греч. ekleipsis - затмение] - большой круг небесной сферы, по к-рому совершается видимое годовое движение Солнца. ЭКОЛОГИЯ (от греч. riikos - дом, жилище, местопребывание и .. .логия) - наука об отношениях растит. и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Загрязнение окружающей среды, др. отрицат. последствия научно-техннч. прогресса, неблагоприятное воздействие человека на биосферу (т. н. "экологич. кризис") требуют проведения широкомасштабных природоохранных мероприятий. В связи с этим резко возрастает практи ч. значение Э. как науч. основы рационального природопользования и охраны живых организмов, происходит "экологизация" мн. естеств. наук. Экологич. подход становится необходимым и при решении производств. и научно-технич. задач. См. Охрана природы. ЭКОНОМАЙЗЕР (англ. economizer) - 1) приспособление в карбюраторе, служащее для обогащения горючей смеси при полном или близком к полному открытии дроссельной заслонки. 2) Элемент котла (см. Водяной экономайзер). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ТЕХНИКИ - характеризует нар.-хоз. результаты и целесообразность произ-ва новых технич. средств и их применения. Различают абсолютную и сравнит. Э. э. н. т.: первая измеряется отношением получаемого эффекта (в виде роста выпуска продукции, снижения её себестоимости, роста прибыли) к затратам на создание и внедрение новой техники; вторая применяется для выбора наилучшего варианта из имеющихся образцов. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - результативность произ-ва; отношение полезного результата в виде материальных благ и услуг к произведённым затратам; определяется на уровне нар. х-ва, отрасли, пр-тия. Показатели Э. э. п. - производительность труда, фондоотдача, коэффициент сменности оборудования, себестоимость, фондоёмкость и материалоёмкость, срок окупаемости капитальных вложений и др. В масштабах общества показатель Э. э. п. - доля нац. дохода в произведённом совокупном обществ. продукте. Рост Э. э. п. - важнейшая задача развития соц. экономики, она решается путём всемерной интенсификации произ-ва, рацион, использования производств . потенциала, экономии всех видов ресурсов. ЭКРАН (от франц.. ёсгап - заслон, ширма) - устройство с поверхностью, поглощающей, преобразующей или отражающей излучения разл. видов энергии, для использования этих излучений или защиты от их действия. 1) Э. топочный - радиац. поверхность нагрева котла, включённая в общую систему циркуляции воды и воспринимающая теплоту, излучаемую факелом горящего топлива и топочными газами. Э. защищает стены топочной камеры от шлакования и разрушения под влиянием теплового излучения и снижает темп-ру газов, выходящих из топки. Различают гладкотрубные и мембранные Э. Гладкотрубные Э. состоят из отд. труб, не сваренных по длине между собой. Мембранные Э. состоят из сваренных между собой плавниковых труб или из гладких труб с вваренной полосой между ними. Котлы с мембранными Э. наз. газоплотными. В котлах большой производительности, кроме настенных Э., устанавливают двухсветные, перегораживающие топку на 2 части или более. 2) Э. электронно-лучевого прибора (ЭЛП) - слой люминофора или катодохромно-го материала на внутр. поверхности баллона ЭЛП, на к-ром в результате преобразования энергии электронного пучка в энергию светового излучения создаётся видимое изображение. Наиболее распространены Э. на основе люминофоров (люминесцентные Э.), применяемые в кинескопах, осциллография., индикаторных и др. ЭЛП. Гл. достоинства таких Э. - высокие энергетич. (до 0,2 Вт/Вт) и световая (до 100 лм/Вт) эффективности, значит. мгновенная (105 кд/м2) и ср. (104 кд/м2) яркости свечения. Для повышения яркости и контраста изображения на слой люминофора обычно наносят тонкий слой (0,5 - 1 мкм) алюминия. Э. на основе катодохромных материалов (изменяющих цвет или интенсивность свечения под действием электронной бомбардировки) применяются, напр., в скиатронах. 3) Э. рентгеновской установки преобразует рентгеновские лучи в видимые (флуоресцирующий Э.), защищает от вредного действия рентгеновского излучения (свинцовый Э.). 4) Э. световой - отражает световые лучи, образующие на нём оптич. изображение (напр., киноэкран). См. также Экран плотины, Экранирование, Экранированная броня, Экранированный электродвигатель, Экраноплан. "ЭКРАН" - наименование сов. ИСЗ и системы спутников ТВ для ретрансляции цветных и чёрно-белых программ центрального ТВ на сеть приёмных устройств коллективного пользования, расположенных в насел. пунктах Сибири и Крайнего Севера. Масса ИСЗ ~ 2 т, размах панелей СБ ок. 10 м. Ретрансляция осуществляется в дециметровом диапазоне радиоволн. Мощность бортового ретранслятора "Э." 200 Вт, что позволяет обеспечивать уверенный приём передач (без использования станций типа "Орбита") на коллективные приёмные устройства с относительно небольшим усилением и преобразованием сигнала (в любой точке зоны обслуживания). Система спутникового ТВ "Э." включает: наземный передающий комплекс с передатчиком, работающим в сантиметровом диапазоне волн (расположен в Московской обл.); ИСЗ "Э."; сеть простых приёмных устройств, к-рые совм. с кабельными распределит. системами или маломощными ТВ ретрансляторами обеспечивают передачу ТВ программ на абонентские телевизоры в метровом диапазоне волн. ИСЗ "Э." имеет междунар. регистрац. индекс "Стационар Т". ИСЗ "Э." выводятся на близкую к стационарной круговую орбиту. Запускаются с 1976 4-ступенчатой РН "Протон". См. рис. Схема системы "Экран" ЭКРАН ПЛОТИНЫ - противофильтрац. устройство, располагаемое по верховому откосу грунтовой или каменно-земляной плотины. ЭКРАНИРОВАНИЕ в электро- и радиотехнике - способ снижения (подавления или значит. ослабления) влияния внеш. паразитных электромагн. полей, помех и наводок, мешающих работе электро-, радиотехнич. установок, аппаратуры передачи и обработки данных и т. п. Э. осуществляется с помощью заземлённого металлич. или металлизир. экрана с высокой электрич. и магн. проводимостью, в к-рый заключают либо источник паразитных полей (помех), либо само защищаемое устройство, либо его отд. элементы. ЭКРАНИРОВАННАЯ БРОНЯ - система из листов брони, отстоящих на нек-ром расстоянии один от другого. Промежутки между листами играют роль расширит. камер, снижающих кумулятивный или фугасный эффект боеприпаса, а также действие осколков. Эффект защитных св-в Э. б. состоит в отдалении центра взрыва от защищаемого объекта. Э. б. применяется для защиты экипажа и наиболее ответств. агрегатов танков, кораблей и др. объектов. ЭКРАНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - электродвигатель, в к-ром полость, занятая ротором, герметически отделена от полости, занятой статором с обмотками, экраном в виде тонкостенного цилиндра, располож. в возд. зазоре машины. Э. э. наз. также двигатель с бессальниковыми или с герметизир. роторами, т. е. они обычно выполняются в виде единого целого с приводным механизмом (насосом, компрессором, мешалкой), вследствие чего отпадает необходимость в уплотнениях (сложных и малонадёжных в ряде устройств) в местах прохождения вращающихся салов. Э. э. обычно асинхронные. Применяются, напр., в хим., нефтеперераб., атомной пром-сти. ЭКРАНОПЛАН - ЛА, к-рый для полёта на малой высоте использует эффект близости поверхности земли или воды (экран), заключающийся в образовании возд. подушки, что повышает аэродинамич. качество его крыла (отношение подъёмной силы крыла к силе лобового сопротивления). ЭКСА... (от греч. hex - шесть) - приставка для образования десятичной кратной единицы, соответств. множителю 1018 (Э. означает шесть разрядов по 103). Обозначение - Э. Пример образования кратной единицы: 1 Эг (эксаграмм) = 1015 г = 1016 кг. ЭКСГАУСТЕР (англ. exhauster, от exhaust - высасывать) - вентилятор, создающий разрежение. Назначение - отсасывать воздух (напр., пыльный воздух из помещения), газы, отходы произ-ва (опилки, стружку) и т. л. ЭКСЕРГИЯ (от греч. ek, ex - приставка, означающая здесь высокую степень, и ergon - работа) - Макс. работа, к-рую может совершить термодинамическая система при переходе из данного состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Э. иногда наз. работоспособностью системы. ЭКСИМЕРЫ - в-ва, состоящие из двухатомных молекул и существующие только в электронно-возбуждённом состоянии (напр., фторид аргона в возбуждённом состоянии). Снятие возбуждения может сопровождаться лазерным излучением. Используются в эксимерных лазерах. ЭКСИТРОН (от лат. excito - возбуждаю и ...трон) - ртутный вентиль с однократным возбуждением катодного пятна, к-рое поддерживается с помощью слаботочной (менее 10 А) дуги на вспомогат. анод, и сеточным управлением моментом зажигания осн. дугового разряда. Э., предназнач. для преобразования тока пром. и повыш. частот, имеют обычно ср. силу тока до сотен А, анодное напряжение до неск. кВ (для пром. установок), силу тока до 1 кА и напряжение 130 кВ (для ЛЭП пост. тока высокого напряжения). Импульсные Э., применяемые в качестве коммутатора в индуктивных накопителях энергии и в линейных модуляторах, рассчитаны на ср. силу тока до 50 А, амплитуду тока до 5 кА при частоте коммутации не выше 100 Гц, анодное напряжение до 50 кВ. ЭКСКАВАТОР (англ. excavator, от лат. excavo - долблю, выдалбливаю) - осн. тип землеройных выемочно-погрузочных машин, применяемых для произ-ва земляных работ и для добычи полезных ископаемых при открытой разработке месторождений. Копание грунтов (горных пород) осуществляется при движении рабочего органа (ковша). Различают Э. цикличного действия (одноковшовые экскаваторы) и непрерывного действия (многоковшовые экскаваторы ). ЭКСПАНДИРОВАНИЕ (от англ. expand - расширять, излагать подробно, раскрывать) речевого сигнала - преобразование принимаемого речевого сигнала, подвергнутого при передаче компрессии, приводящее к восстановлению разборчивости речи на основе содержащейся в компрессированном сигнале информации. Устройство, осуществляющее Э., наз. экспандером. "ЭКСПЛОРЕР" (англ. Explorer, букв. - исследователь) - наименование амер. КА для изучения околоземного космич. пространства. 4Э.-1" - первый ИСЗ, выведенный на орбиту в США в 1958 (до этого на орбиту выведены 2 сов. ИСЗ). Назв. "Э." объединены неск. серий КА, различных по массовым и геом. хар-кам, конструкции, составу науч. оборудования, назначению, параметрам орбит. Запуски по программе "Э." осуществляются РН "Скаут", "Торад-Дельта" и др. Нек-рые "Э." выводятся на орбиты в качестве дополнит. полезного груза к осн. спутнику. Отд. "Э." выводились на селеноцентрич. орбиту. Конструктивно "Э." выполняются в виде различных геом. тел (шар, многогранник, цилиндр, . конус) или их сочетаний. Макс. линейный размер "Э." ок. 2 м. Масса - от 8,3 кг ("Э.-1") до 660 кг. В системе энергопитания на "Э." используются хим. и солнечные батареи. Макс. время активного существования "Э." ок. 3 лет. С использованием "Э." проводятся изучения космич. лучей, излучений Солнца и звёзд, магнитных полей, метеорных частиц, ионосферы и атмосферы, радиац. обстановки в околоземном пространстве и т. д. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА - стадия разведки месторождений полезных ископаемых, проводимая в период разработки (эксплуатации) месторождения для уточнения его геол. строения и качества полезного ископаемого. Назначение Э. р. - обеспечение планирования и регулирования добычи полезного ископаемого, развитие системы подготовит. и очистных выработок, ведение оперативного учёта движения запасов по пром. сортам руд. Э. р. осуществляется отбором проб в горноподготовит. и горноэксплуатац. выработках, опережающей проходкой горноразведочных выработок, бурением разведочных скважин (в т. ч. особенно подземных, горизонтальных, а также вертикальных или наклонных - для разведки глубоких горизонтов месторождения). Э. р. - составная часть геол. обслуживания пр-тий. ЭКСПЛУАТАЦИЯ (от франц. exploitation - использование, извлечение выгоды) - использование для к.-л. целей природных богатств, зданий, средств транспорта, машин, приборов и т. п. ЭКСПОЗИМЕТР - распространённое назв. экспонометра для определения выдержки при проекционной фотопечати с помощью фотоувеличителя. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА ионизирующего излучения - физ. величина, определяемая по ионизации воздуха и равная отношению полного заряда ионов одного знака, возникающих в воздухе при полном торможении всех вторичных электронов, к-рые образуются при излучении в малом объёме воздуха, к массе воздуха в этом объёме: X = dQ/dm, где X - Э. д., Q - полный заряд ионов одного знака, m - масса воздуха Единица Э. д. (в СИ) - кулон на килограмм (Кл/кг). Прежняя ед. Э. д. - рентген - не подлежит применению. ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ЧИСЛО, световое число, - условное число, однозначно выражающее внеш. условия при фотосъёмке (обычно яркость объекта съёмки и светочувствительность применяемого фотоматериала). Любому значению Э. ч. можно подобрать неск. сочетаний "диафрагменное число - выдержка", при к-рых фотослою сообщается необходимая экспозиция. Связь между яркостью объекта L, светочувствительностью фотоматериала 5, днафрагменным числом К и выдержкой t выражается зависимостью (L-S)/C=2Z=K/t где С - экспонометрич. постоянная, Z - экспозиц. число. ЭКСПОЗИЦИЯ (от лат. expositio - выставление напоказ, показывание) фотографическая - кол-во освещения, сообщаемое фотослою в результате действия на него света. Э. равна произведению освещённости Е на время экспонирования t (выдержку), т. е. Н = E*t. При обычной съёмке Э. выражается в лк*с, а при съёмке с монохроматич. освещением в Дж/м2. ЭКСПОНЕНТА [от лат. exponens (exponentis) - показывающий], экспоненциальная функция, - то же, что показательная функция у = еx, обозначается также: у = ехр х. ЭКСПОНОМЕТР (от лат. ехропо - выставляю, показываю и . ..метр) - устройство для определения значений выдержки и диафрагменного числа, при к-рых обеспечивается правильное экспонирование фотослоя при съёмке (фотослою сообщается правильная экспозиция). Существуют 3 типа Э.: оптич., фотоэлектрич. и табличный (калькулятор). Наиболее распространены фотоэлектрич. Э. (см. рис.), обеспечивающие наивысшую точность, действие к-рых осн. на измерении яркости объекта съёмки или его освещённости. Многие совр. фото- и киноаппараты имеют встроенные автономные Э., а также экспонометрич. устройства, механически или электрически связанные с механизмами установки или отработки экспозиц. параметров. Фотоэлектрический экспонометр "Ленинград-4" ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ (от англ. express - срочный, скорый) - совокупность методов и приёмов хим. анализа, применяемых для скоростного (быстрого) контроля технологич. процессов. Использование физ. и физ.-хим. (инструментальных) методов анализа, напр. спектральных, позволяет проводить Э.-а. в течение неск. мин (иногда долей мин). Э.-а. широко применяют в хим. и металлургия, пром-сти. ЭКСТИНКЦИЯ (от лат. exstmctio - гашение) света - ослабление света при распространении в среде, обусловленное поглощением света и рассеянием света (см. Пропускания коэффициент). ЭКСТРАКТОР - аппарат для проведения экстракции, промывки экстракта и реэкстракции. Оси. типами Э. являются: смеситель-отстойник, колонный Э. (пульсац. или вибрац. типа), центробежный Э. ЭКСТРАКЦИЯ (от лат. extraho - вытягиваю, извлекаю) - извлечение одного или неск. компонентов р-ра путём перевода их в не смешивающуюся с этим р-ром др. жидкость (экстрагент). Обратный процесс - реэкстракция. Разделение фаз после Э. производят отстаиванием, центрифугированием, кристаллизацией и т. д. Применяется в гидрометаллургии, при получении фармацевтич. препаратов, пищ. и хим. продуктов. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ (от лат. extra - вне и polio - приглаживаю, выправляю, изменяю) - см. Интерполяция . ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР - регулятор, осуществляющий автоматич. поиск и поддержание такого значения регулируемой величины, при к-ром нек-рый показатель, характеризующий качество функционирования управляемого объекта (напр., производительность) достигает экстрем. (макс. или миним.) значения. Различают Э. р. непрерывные (используются для управления малоинерц. объектами, напр. настройка резонансных контуров), импульсные и цифровые (для инерц. объектов, напр. хим. реакторов). ЭКСТРЕМУМ (от лат. extremum - крайнее) - см. Максимум и минимум. ЭКСТРУДЕР (от лат. extrudo - выталкиваю) - машина, предназначенная для размягчения (плавления, пластикации) полимерных материалов и придания им нужной формы путём продавливания через головку с профилирующим каналом (в резиновой пром-сти Э. часто наэ. шприц-машиной). Наиболее распространён червячный Э. (см. рис.), рабочим органом к-рого служит вращающийся червяк (шнек). С помощью Э. могут быть осуществлены мн. операции: гранулирование; получение плёнок и их дублирование: изготовление листовых и рулонных материалов (напр., материалов для покрытий полов); произ-во труб, шлангов, прутков и др. профильных изделий; наложение изоляции на металлич. провода и кабели; нанесение тонкослойных покрытий на бумагу, картон, ткани, фольгу; смешение полимеров с ингредиентами. Процесс переработки полимерных материалов в Э. наз. экструзией. Схема одночервячного горизонтального экструдера: 1 - двигатель; 2 - рубашка для охлаждения бункера; 3 - фланец для крепления головки; 4 - нагреватель корпуса; 5 - корпус; 6 - червяк; 7 - загрузочная воронка; 8 - бункер; 9 - упорный подшипник; 10 - редуктор Шнековый пресс-экструдер КМЗ-2М ЭКСТРУДЕР в сельском хозяйстве - устройство для приготовления гранулиров. корма для скота - карбамидного концентрата - из смеси дроблёного зерна, карбамида и бентонита натрия. Э. состоит из шнекового пресса, бункера с дозатором и электропривода. Исходная смесь загружается в бункер и поступает в пресс, в к-ром она перемешивается, уплотняется и нагревается. При этом происходит запаривание зерна, плавление карбамида и внедрение его в крахмал зерна. Производительность применяемого в СССР Э. КМЗ-2М до 500 кг/ч. См. рис.) ЭКСТРУЗИЯ полимеров - технологич. процесс переработки полимерных материалов (преим. термопластов и резиновых смесей), осуществляемый в экструдерах. Заключается в уплотнении и плавлении материала при его движении по каналу рабочего органа, профилировании и выдавливании расплава. При Э. термопластов форма профиля фиксируется в результате охлаждения, при Э. резиновых смесей - в результате вулканизации. В технологии резинового пронз-ва вместо термина "Э." иногда применяют термин "шприцевание". ЭКСЦЕНТРИК (от лат. ех - приставка, означающая отделение, и centrum - центр) - деталь машин в виде цилиндра или диска, ось вращения к-рого сдвинута относительно геом. оси на нек-рое расстояние, наз. эксцентриситетом. Иногда Э. выполняет в машинах ту же роль, что и кривошип с малым радиусом. ЭЛАНА - см. в ст. Полиэфирные волокна. ЭЛАСТИК - принятое в СССР назв. высокорастяжимой текстурированной нити. ЭЛАСТИЧНОСТЬ (от греч. elastos - гибкий, тягучий) - способность материала или изделия испытывать значит. упругие обратимые деформации без разрушения при сравнительно небольших усилиях. Высокая Э. присуща, напр., резине и др. высокомолекулярным соединениям. ЭЛАСТОМЕРЫ - полимеры и материалы на их основе, обладающие высокоэластич. св-вами (см. Высокоэластическое состояние) в широком интервале темп-р, охватывающем практически всю область темп-р их эксплуатации. Типичные Э. - каучук натуральный, каучуки синтетические, резина. ЭЛЕВАТОР (лат. elevator, букв. - поднимающий, от elevo - поднимаю) - 1) устройство непрерывного транспортирования грузов в вертик. или наклонном направлениях. Различают полочные, люлечные и наиболее распространённые ковшовые элеваторы (см. рис.). 2) Кованый или литой стальной хомут для подхватывания труб и штанг при спуске их в процессе ремонта в нефт. скважины. 3) Сооружение для приёма, хранения, взвешивания и выдачи сыпучих грузов, чаще всего зерна и цемента. Э. имеет неск. бункеров_с загрузочным и разгрузочным устройствами. Приёмка материалов, их разгрузка, взвешивание, переработка (сушка, очистка) механизированы, для чего используют механич. лопаты, конвейеры, нории, сепараторы, автовесы аспираторы и т. д. Полочный элеватор Люлечный элеватор: 1 - привод; 2 - приводная звёздочка; 3 - тяговая цепь; 4 - люлька; 5 - натяжная звёздочка ЭЛЕВОН (от лат. elevator - поднимающий) - подвижная хвостовая часть крыла, используемая в качестве аэродинамич. руля управления ЛА. При одноврем. отклонении левого и правого Э. в одну сторону (вверх или вниз) они обеспечивают управление по тангажу (как рули высоты), а при отклонении в противоположные стороны - управление по крену (как элероны). См. Рули управления летательного аппарата. ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель высокого напряжения (неск. кВ), в к-ром электрич. дуга гасится в атмосфере гексафторида серы SF6 (элегаз). ЭЛЕКТРЕТ - тело из диэлектрика, длительно сохраняющее наэлектризов. состояние и создающее в окружающем пространстве электрич. поле, подобно тому, как пост. магниты создают магн. поле. Э. изготовляют из нек-рых органич. и неорганич. твёрдых диэлектриков, охлаждая их в сильном электрич. поле (термоэлектреты) либо облучая светом фотопроводящие диэлектрики в сильном электрич. поле (фотоэлектреты). Э. применяют в технике связи, электрофотографии и т. п. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ [от электричество) и лат. facio - делаю] - широкое внедрение в нар. хозяйство электрич. энергии, вырабатываемой централизованно на электростанциях, объединённых высоковольтными сетями в энергетич. системы. Электрич. энергия по сравнению с др. видами энергии имеет след. преимущества: простоту передачи энергии на расстояние и распределения её между потребителями, лёгкость преобразования в др. виды энергии (тепловую, механич., световую и др.), лёгкость изменения параметров (напряжения и силы тока), возможность практически мгнов. передачи сигналов на большие расстояния (телефония, телеграфия, радиотехника). Э. охватывает все отрасли пром-сти, с. х-ва, стр-ва, транспорта, а также быт и все непроизводств, сферы (здравоохранение, торговлю и т. д.). Является основой повышения производительности труда, механизации и автоматизации произ-ва. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, вольтова дуга, - один из видов дугового разряда, представляющий собой ярко светящийся плазменный шнур. При горизонтальном расположении электродов этот шнур под действием восходящих потоков нагретого разрядом газа принимает форму дуги. Э. д. может иметь место в любом газе при давлениях от близких к атм. и выше. Темп-pa плазмы в шнуре Э. д. при атм. давлении и токе силой в неск. А. - ок. 5000 К, при больших значениях давления и силы тока - до 12 000 К. При обдувании шнура Э. д. мощным потоком газа темп-pa достигает 50 000 К. Вольтамперная характеристика Э. д. - падающая: увеличение силы тока сопровождается уменьшением напряжения между электродами. Э. д. применяется в электрометаллургии для получения чистых и тугоплавких металлов (см. Дуговая печь), в светотехнике (см. Газоразрядный источник света) и особенно широко в сварке, где различают: открытую Э. д., доступную визуальному наблюдению и горящую без подачи защитного газа или флюса; Э. д. сжатую (столб дуги сжат потоком газа); Э. д. прямого действия, когда изделие является одним из электродов; Э. д. косвенного действия, когда изделие не включено в цепь сварочного тока. Э. д., возникающая при разрыве цепей высокого напряжения, - вредное явление; для её гашения применяют выключатели с различными дугогасит. устройствами. См. рис. Электрическая дуга между вертикально расположенными угольными электродами Распределение температуры (в К) в различных участках электрической дуги между угольными электродами при силе тока 200 А ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЁМКОСТЬ - электрич. хар-ка проводника или системы проводников. Э. ё. уединённого проводника наз. физ. величина С, равная отношению электрич. заряда, к-рый сообщается уединённому проводнику, к его электрич. потенциалу: С = Q/ф. где Q и ф - заряд и потенциал проводника. Э. ё. зависит от формы и размеров проводника и от диэлектрической проницаемости среды. Взаимной Э. ё. двух проводников наз. физ. величина, равная отношению электрич. заряда, к-рый переносится с одного проводника на другой, к возникающему при этом изменению разности их электрич. потенциалов. В частности, Э. ё. конденсатора С = Q/(ф1 - ф2), где О - заряд одной из обкладок конденсатора, а ф1 и ф2 - потенциалы его обкладок. Взаимная Э. ё. двух проводников зависит от их формы, размеров, взаимного расположения и от диэлектрич. проницаемости среды между ними. Единица Э. ё. (в СИ) - фарад (Ф). ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА - машина, в к-рой происходит преобразование механич. энергии в электрическую (генератор), либо электрич. энергии в механическую (двигатель), либо электрич. энергии с одними параметрами (напряжением, частотой и т. д.) в электрическую с др. параметрами (напр., преобразователь частоты). См. Двигатель электрический. Электромашинный генератор тока, Преобразователь тока электромашинный. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - см. Нагрузка электрическая. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ - плавильная или нагреват. печь, в к-рой используется тепловой эффект электрич. явлений. Э. п. делятся на дуговые печи (в т. ч. рудовосстановительные печи и плазменно-дуговые печи), индукционные печи, электрические печи сопротивления (в т. ч. печи электрошлакового переплава), электронно-лучевые печи. См. рис. Схема дуговой сталеплавильной электрической печи ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ - печь, в к-рой используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрич. тока через проводники с активным электрич. сопротивлением. Преобладают Э. п. с. косвенного действия: рабочим сопротивлением в них служат нагреват. элементы в виде проволочных спиралей, зигзагообразных лент или литых деталей, изготовл. из сплавов с высоким уд. электрич. сопротивлением (нихром, хромаль), графитовые или карборундовые стержни, трубы или зернистые смеси, засыпаемые в металлич. желоба или ванны; теплота от нагреват. элементов передаётся нагреваемым изделиям излучением, конвекцией либо теплопроводностью. В Э. п. с. прямого действия рабочим сопротивлением служит само нагреваемое изделие (пруток, труба и т. п.). что позволяет сосредоточить в нём большую мощность и обеспечить быстрый нагрев (секунды, доли минуты). Э. п. с. применяют для нагрева металлич. деталей, для термин, и химико-термич. обработки; в порошковой металлургии; при литье легкоплавких металлов и сплавов; для сушки материалов и изделий; в произ-ве пластмасс и т. д. К Э. п. с. относят электродно-соляные ванны и печи электрошлакового переплава (рабочим сопротивлением служит шлаковый расплав ) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ - электроустановка или совокупность электрич. устройств для преобразования электрич. тока по напряжению (трансформаторная подстанция) или частоте(преобразовательная подстанция), а также для распределения электрич. энергии между потребителями (распределительный пункт). ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ - скалярная величина е0 = (n0с2)-1 = 107/4ПИ*с2 = (8,854 18782 ± 0.000 000 07)*10-12 Ф/м (здесь n0 - магнитная постоянная), к-рая входит в ур-ния законов электрич. поля при записи этих ур-ний в т. н. рационализов. форме, в соответствии с к-рой образованы электрич. и магнитные единицы Международной системы единиц. См., напр., Кулона закон. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ, электропроводность, - 1) способность в-ва проводить пост. электрич. ток под действием не изменяющегося во времени электрич. поля. Э. п. в-ва обусловлена имеющимися в нём подвижными электрич. зарядами - носителями тока. В зависимости от вида носителей тока различают электронную проводимость (напр., у металлов и ПП)), ионную проводимость (напр., у электролитов) и смешанную - электронно-ионную проводимость (напр., у плазмы). В зависимости от удельной электрической проводимости о все в-ва условно делят на 3 групп: проводники (б > 106 См/м), полупроводники (10-5 См/м < б < 104 См/м) и диэлектрики (б < 10-8 См/м). 2) Величина, обратная сопротивлению электрическому. Единица Э. п. (в СИ) - сименс (См). ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ - св-во полупроводников проводить пост. электрич. ток под действием не изменяющегося во времени электрич. поля. Удельная Э. п. п. б зависит от концентраций и подвижностей носителей тока в ПП - электронов (пэ и иэ) и дырок (nд и uд): б = е(пэиэ+ nдnд), где е - элементарный электрический заряд. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - св-во диэлектриков, характеризуемое напряжённостью однородного электрич. поля, при к-рой наступает электрич. пробой, т. е. происходит резкое, скачкообразное увеличение электрической проводимости. Э. п. - важная хар-ка изоляц. материалов. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, электроразведка, - комплекс геофиз. методов разведки, осн. на различии в электрич. проводимости горных пород и руд. Используется при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, при решении задач, связанных с изучением геол. строения верх. части земной коры, а также в гидрогеол. и инж.-геол. изысканиях. При Э. р. изучают естеств. и искусств. электрич. (электромагнитные) поля, возникающие в горных породах под воздействием источников пост. и перем.тока. Метод Э. р., применяемый при геофиз. исследованиях в скважинах, наз. электрокаротажем. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ - совокупность электрических подстанций и линий электропередачи, связывающих электростанции (источники электроэнергии) с потребителями. По размерам охватываемой территории различают местные электрические сети, районные электрические сети и Э. с. энергосистем; по характеру потребителей - гор., пром., сел., тяговые Э. с. и т. п.; по конструктивному выполнению ЛЭП - воэд. и кабельные Э. с.; по схеме электрич. соединений - разомкнутые (радиальные сети, магистральные сети и т. п.) и замкнутые сети; по значению номинального напряжения - аналогично делению линий электропередачи. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - электрич. часть электроэнергетической системы, включающая всё электрич. оборудование (электрич. генераторы, Трансформаторы, линии электропередачи, приёмники электрич. энергии, а также аппаратуру релейной защиты, противоаварийной автоматики, системы регулирования и управления). ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, электростанция, - пр-тие (или электроустановка), вырабатывающая электрич. энергию, а в отд. случаях и тепловую (ТЭЦ) путём преобразования др. видов энергии. В зависимости от источника энергии различают тепловые электростанции, гидроэлектрические станции, атомные электростанции, солнечные электростанции, ветроэлектрические станции и т. д. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА - 1) Э. с. принципиальная - схема электрич. цепи, на к-рой условными обозначениями показывается, из каких элементов (резисторов, конденсаторов, аппаратов и т. д.) состоит данная электрич. цепь и каков порядок соединения этих элементов между собой. 2) Э. с. монтажная - чертёж, показывающий наряду с порядком соединения элементов их взаимное расположение, а также место в данной конструкции соединительных проводов. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ - совокупность разл. устройств и соединяющих их проводников (или элементов электропроводящей среды), образующих путь для электрического тока, в к-рой электромагн. процессы могут быть описаны с помощью понятий об эдс, силе тока и напряжении. По назначению отд. частей Э. ц. в ней можно выделить участки, содержащие источники энергии или сигналов, участки, содержащие приёмники энергии, и участки, служащие для соединения др. частей Э. ц. По конфигурации различают Э. ц. последоват., параллельного и смешанного типа. Понятие "Э. ц." применяется в электротехнике, радиотехнике, бионике и др. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ - многократно повторяющиеся изменения напряжения и силы тока в электрич. цепи, а также напряжённостей электрич. и магн. полей в пространстве вблизи проводников, образующих электрич. цепь. Различают собственные колебания, вынужденные колебания и автоколебания. Примером простейшей электрич. колебат. системы является колебательный контур. Э. к. широко применяются в электротехнике (гл. обр. Э. к. низкой частоты), электроакустике (Э. к. звуковой частоты), ультраакустике (Э. к. УЗ частоты) и радиотехнике (Э. к. ВЧ и СВЧ). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР - гальванический элемент многоразового использования, в к-ром происходит накопление электрич. энергии путём превращения её в химическую при заряде, т. е. пропускании тока в направлении, обратном направлению тока при разряде; относится ко вторичным хим. источникам тока. Э. а. состоит из двух электродов, погружённых в раствор электролита; характеризуется сроком службы либо числом возможных циклов заряд - разряд; ёмкостью - кол-вом электричества, к-рое он может отдать при разряде; средним напряжением во время заряда и разряда; энергией. В зависимости от электролита различают Э. а. кислотные (свинцовый аккумулятор) и щелочные (никель-железный аккумулятор, никель-кадмиевый аккумулятор, серебряно-цинковый аккумулятор, серебряно-кадмиевый аккумулятор). См. рис. Стационарный электрический аккумулятор в закрытом исполнении ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАЛ - многодвигательный электропривод,обеспечивающий синхронное вращение электродвигателей, валы к-рых не имеют между собой механич. связи. Примером Э. в. может служить система из неск. синхронных двигателей, питающихся от общего преобразователя частоты. Э. в. применяют при невозможности создания механич. связи между машинами, к-рые должны работать с одинаковой скоростью (шлюзовые механизмы, механизмы разводных мостов, роликовые конвейеры и др.). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - назв. ряда источников тока. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАДУС - ед. фазы и разности фаз, используемая в электротехнике. Э. г. равен промежутку времени, составляющему 1/360 периода перем. тока. При частоте перем. тока, равной 50 Гц, Э. г. соответствует 1/(50-360) с ~ 55,6 мкс. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Двигатель электрический. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД - одна из осн. хар-к частиц и тел, определяющая их взаимодействие с внеш. электромагнитным полем, а также их взаимосвязь с собств. электромагн. полем. Существуют Э. з. двух сортов, условно наз. по ложительными и отрицательными. Э. з. тела равен алгебр. сумме Э. з. всех частиц, входящих в состав тела. Э. з. дискретен: существует наименьший элементарный электрический заряд, к-рому кратны Э. з. всех частиц и тел. В электрич. изолир. системе выполняется заряда сохранения закон. Взаимодействие между неподвижными Э. з. описывается Кулона законом, а связь между Э. э. и их электромагн. полем - Максвелла уравнениями. При рассмотрении поля в в-ве различают свободные заряды и связанные заряды. Единица Э. з. (в СИ) - кулон (Кл). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ - ручная машина с приводом от электродвигателя. Нек-рые виды электрич. ручных машин комплектуются раэл. сменным рабочим инструментом. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ - вид геофизических исследований в скважинах, осн. на измерениях электрич. поля, возникающего самопроизвольно или создаваемого искусственно. Измеряют: кажущееся уд. электрич. сопротивление горных пород, потенциалы и разности потенциалов их самопроизвольной и вызванной поляризации, потенциал и сопротивление заземления электрода, скользящего по стенке скважины. Различают также боковое каротажное зондирование, при к-ром кажущееся сопротивление горных пород измеряют с использованием неск. однотипных зондов разной длины, и боковой каротаж - каротаж сопротивления с экранными электродами и фокусировкой тока. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство для преобразования электрич. тока (по частоте, напряжению, фазе и т. п.). Преобразование перем. тока в постоянный производится выпрямителями, пост. тока в переменный - инверторами. Электромашинные преобразователи (напр., двигатель-генераторный агрегат) могут преобразовывать перем. ток в постоянный и наоборот, менять частоту. Напряжение перем. тока изменяют гл. обр. с помощью трансформаторов, пост. тока - делителями напряжения. Для изменения частоты перем. тока служат преобразователи частоты. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД, электропривод, - электромеханич. устройство для приведения в движение механизмов или машин, в к-ром источником механич. энергии служит электродвигатель (см. Двигатель электрический). В Э. п. могут входить также передаточный механизм (чаще всего редуктор), силовой преобразователь и аппаратура управления. Различают: индивидуальные электроприводы и многодвигательные электроприводы; реверсивные электроприводы и нереверсивные; регулируемые - с изменяемой угловой скоростью (частотой вращения) и нерегулируемые - с пост. угловой скоростью. В регулируемых Э. п. используются гл. обр. электродвигатели пост. тока, реже электродвигатели перем. тока, в нерегулируемых - трёхфазные асинхронные или синхронные электродвигатели. Регулируемые Э. п. обычно выполняются с рекуперацией электрич. энергии в питающую сеть. По типу силового преобразователя регулируемые Э. п. подразделяются на "генераторы - двигатели", вентильные электроприводы, ионные электроприводы, каскадные электроприводы и др. С развитием автоматизации производств. процессов получил распространение автоматизированный электропривод. Мощность Э. п. - от долей Вт до неск. десятков МВт. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ГАЗЕ, газовый разряд, - прохождение электрич. тока в газе под действием электрич. поля. Для возникновения и поддержания Э. р. в г. необходимо, чтобы в газе непрерывно образовывались носители тока - свободные электроны и ионы. Если электрич. проводимость газа целиком обусловлена действием внеш. ионизатора, то газовый разряд наз. несамостоятельны м. Э. р. в г., продолжающийся после удаления всех внеш. ионизаторов, наэ. самостоятельным. Носители тока, необходимые для поддержания такого разряда, возникают гл. обр. в результате ионизации молекул газа, а также вследствие нагрева катода (см. Термоэлектронная эмиссия) и фотоэффекта внешнего (см. Фотоионизация), связанного со свечением разряда. Переход несамостоят. разряда в самостоят. наз. электрическим пробоем газ а, а напряжение, при к-ром происходит этот переход, наз, напряжением зажигания. Разновидностями самостоят. газового разряда являются дуговой разряд, искровой разряд, коронный разряд и тлеющий разряд (возникающий при низких давлениях и используемый в газосветных трубках и лампах дневного света). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ЭРД) - ракетный двигатель, в к-ром рабочее тело разгоняется до весьма высоких скоростей (недостижимых в химических ракетных двигателях) с помощью электрич. энергии. Для ЭРД характерны высокий уд. импульс и большая относит. масса электросиловой установки, поэтому они могут применяться лишь после достижения КА 1-й космич. скорости (в системах управления КА, рассчит. на эксплуатацию в течение мн. месяцев). Разновидности ЭРД: электротермический ракетный двигатель, электростатический ракетный двигатель и электромагнитный ракетный двигатель. Первый в мире ЭРД создан в СССР (1929-33) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - релейный элемент, действие к-рого осн. на использовании явлений, вызванных протеканием электрич. тока, наличием электрич. поля, изменением электрич. проводимости и др. Э. р. э. выполняются на ПП, магнитострикц., фотоэлектрич., электромагн. и т. п. приборах и устройствах с релейной характеристикой. Применяются в системах автоматич. регулирования, управления и контроля. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК - всякое упорядоченное движение электрич. зарядов (заряж. частиц или тел). По физ. природе различают: 1) Э. т. проводимости - упорядоченное движение носителей тока, возникающее в проводнике или ПП под действием электрич. поля; 2) Э. т. конвекционный - движение заряж. частиц и тел в вакууме или вереде, не обладающей электрич. проводимостью; 3) Э. т. поляризации - движение связанных заряж. частиц в диэлектрике при изменении поляризации диэлектрика. Мерой Э. т. служат сила тока и плотность тока. Э. т. является источником магнитного поля. При рассмотрении источников магн. поля различают: макроскопические токи - Э. т. проводимости и конвекционные; молекулярные токи - мнкротоки, соответствующие движению электронов в атомах, молекулах и ионах, образующих среду; ток смещения. См. также Переменный ток, Постоянный ток. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - 1) устройство, предназначенное для частотного разделения электрич. сигнала (см. рис.). Из совокупности сигналов произвольных частот, поступающих на вход Э. ф., на его выходе остаются сигналы, содержащие частоты, определяемые т. н. полосой пропускания; для остальных частот сигналов Э. ф. создаёт достаточно большое затухание, т. е. они попадают в т. н. полосу задерживания. Э.^ф, применяют в выпрямителях (см. Сглаживающий фильтр), в многоканальных линиях дальней телегр. и телеф. связи и мн. др. 2) Аппарат для очистки пром. газов от взвеш. жидких или твёрдых частиц путём их ионизации н последующего осаждения на электродах. Типичные схемы электрических фильтров Для частотного разделения сигналов: а и б - Т-образный и П-образный фильтры нижних частот; в и г - фильтры верхних частот; L - индуктивность; С - ёмкость ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ УСИЛИТЕЛЬ - устройство, увеличивающее электрич. мощность, напряжение, силу тока входного сигнала за счёт энергии источников электрич. питания посредством активных элементов: ПП приборов (см. рис.), радиоламп и др. Э. с. у. характеризуется коэфф. усиления, шириной полосы пропускания, степенью искажения формы сигнала, диапазоном допускаемых изменений уровня входного сигнала, внутр. шумами. Различают Э. с. у.: в зависимости от диапазона рабочих частот - пост. тока, звуковых частот, импульсных и телевиз. сигналов, промежуточной частоты, радиочастоты; по схемному построению - однокаскадные (с одним активным элементом) и многокаскадные, с симметричным (2-тактным) и несимметричным выходом или входом. Э. с. у. применяют в устройствах связи, радиовещания, измерит. техники, автоматики, в бытовых аппаратах и т. д. К ст. Электрических сигналов усилитель. Схема резисторного усилителя низкочастотных колебаний на транзисторе: ивх и иных - входное и выходное напряжения; Т - транзистор; Еб - эдс источника тока для питания цепи базы; Ек - эдс источника тока для питания цепи коллектора; R - нагрузочный резистор ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ - способ детонирования зарядов пром. ВВ или боеприпасов с помощью электродетонаторов, смонтированных в электровзрывную сеть, ток в к-рую подаётся из безопасного места. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ - система отопления помещений, состоящая из электрич. приборов, в к-рых электрич. энергия превращается в тепловую. Электрич. отопит. приборы бывают с открытыми проводами накаливания (электрокамин, электрорефлектор); с закрытыми проводами накаливания, в т. ч. нагревающими циркулирующую в приборе воду или масло (фарфоровые и стальные радиаторы); с закрытыми проводами накаливания, заделанными в строит. конструкции (напр., в междуэтажные перекрытия); с полупроводниками. Имеются приборы Э. о. с увелич. теплоаккумуляцией (потребляют электрич. энергию в ночное время, когда не работают др. потребители). ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ - одна из форм проявления электромагнитного поля. В отличие от магнитного поля Э. п. действует как на движущиеся, так и на неподвижные электрич. заряды (заряж. частицы или тела). Существование Э. п. обнаруживается по его силовому действию на неподвижные заряды. количеств. хар-кой Э. п. служит напряжённость электрического поля. Источниками Э. п. являются электрич. заряды и изменяющиеся во времени магн. поля. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ, индукция электрическая, - векторная величина D, характеризующая электрич. поле. В нек-рой точке поля Э. с. равно геом. сумме напряжённости электрического поля Е, умноженной на электрическую постоянную ЕС, и поляризованности Р (см. Поляризация диэлектриков): D = е0Е + Р. Если среда изотропна, то D = ее0Е, где е - относит. диэлектрическая проницаемость среды. Во многих случаях, напр. если однородный и изотропный диэлектрик заполняет всё пространство, где имеется электрич. поле, или часть его, ограниченную эквипотенциальными поверхностями, Э. с. не зависит от диэлектрич. проницаемости е и совпадает с Э. с. в этой же точке для электрич. поля, создаваемого в вакууме той же системой свободных зарядов. Единица Э. с. (в СИ) - кулон на квадратный метр (Кл/м2). См. также Поток смещения. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - см. Сопротивление электрическое. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРОТИВОТОКОМ - то же, что торможение противовключением. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (от новолат. electricus - электрический, букв. - похожий на янтарь, от греч. elektron - янтарь; в связи с тем, что янтарь при трении электризуется) - вся совокупность электромагн. явлений, т. е. явлений, связанных с существованием, движением и взаимодействием электрических зарядов. ЭЛЕКТРО... - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к электричеству (напр., электровоз, электрография). ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - элемент акустоэлектронных устройств, преднаэнач. для преобразования электромагн. энергии в акустическую (энергию упругих колебаний) и обратно. В зависимости от направления преобразования различают Э. п.-излучатели и Э. п.-приёмники. С помощью Э. п.-излучателей осуществляют возбуждение акустич. колебаний в упругих средах, а с помощью Э. п.-приёмников - приём и измерение их параметров (напр., интенсивности). В зависимости от типа возбуждаемых (или принимаемых) акустич. колебаний Э. п. разделяют на преобразователи объёмных акустич, волн (пьезоэлектрич., магнитострикц. и др.) и поверхностных (напр., встречно-штыревые преобразователи). Большинство Э. а. линейны, т. е. удовлетворяют требованию неискаж. передачи сигналов, и обратимы, т. е. могут работать и как излучатели, и как приёмники. ЭЛЕКТРОАНАЛИЗ, электрогравиметрический анализ, - физ.-хим. метод количеств. анализа, осн. на измерении массы металлов (или их оксидов), к-рые осаждаются на электродах, погружённых в исследуемый р-р. под действием пост. электрич. тока. Метод позволяет проводить раздельное определение нек-рых пар металлов из одного Р-ра. ЭЛЕКТРОБАЛЛАСТЕР - многофункциональная путевая машина для подъёмки, сдвижки и балластировки ж.-д. пути при стр-ве и ремонте ж. д. Осн. рабочий орган - электромагн. подъёмник с электрич. приводом. Э. перемещается локомотивом с рабочей скоростью до 15 км/ч. ЭЛЕКТРОБУР - забойная машина для бурения нефт. скважин, работающая от электродвигателя, вал к-рого несёт на себе бурильное долото. Подвод электрич. тока к Э. осуществляется с поверхности по секционир. кабелю, заключённому в бурильные трубы. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ (ЭВП) - электронные приборы, в к-рых рабочее пространство освобождено от воздуха (давление остаточных газов обычно не выше 100 мкПа) и защищено от окружающей атмосферы газонепроницаемой (вакуумно-плотной) оболочкой; работа осн. на взаимодействии потока электронов, испускаемых катодом, с пост. и перем. электрич. и магн. полями. Служат для разл. рода преобразований электромагн. энергии (генерации, усиления и т. д.). Осн. типы ЭВП - электронные лампы, электровакуумные СВЧ приборы (магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны и др.), электронно-лучевые приборы, рентгеновские трубки, фотоэлектронные приборы. К ЭВП относят также газоразрядные приборы (поток электронов проходит в газе). ЭЛЕКТРОВОЗ - неавтономный локомотив, приводимый в движение тяговыми электродвигателями, получающими питание от электроэнергетич. систем через тяговые подстанции ж. д. и контактную сеть. Тяговые электродвигатели преобразуют электроэнергию в механич. энергию вращения колёсных пар. К механич. части Э. относятся кузов, рамы тележек, колёсные пары, тяговый привод, рессорные подвески, тормозное оборудование. В электрич. часть, кроме тяговых электродвигателей, входят вспомогат. электрич. машины, аппаратура для управления двигателями и ряд др. устройств. По роду тока различают Э. пост. и перем. тока. Макс. скорость магистральных пасс. Э., эксплуатируемых на ж. д. СССР, - 160 км/ч, скоростных поездов - до 200 км/ч, грузовых - 100 - 120 км/ч. См. рис. Пассажирский восьмиосный электровоз постоянного тока ЧС-7 Пассажирский шестиосный электровоз переменного тока ЧС-4 Грузовой двенадцатиосный электровоз постоянного тока ВЛ15 Грузовой восьмиосный электровоз переменного тока ВЛ80 ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ - мостик накаливания с нанесённой на него капелькой горючего состава. Размещается в электродетонаторах (ЭД) и электроэажигат. патронах (ЭЗП). При пропускании через Э. тока силой не менее 1 А капелька мгновенно сгорает и вызывает детонацию первичного инициирующего ВВ в ЭД или воспламенение сердцевины огнепроводного шнура или пороховой лепёшки в ЭЗП. ЭЛЕКТРОВЫСАДОЧНАЯ МАШИНА - машина для получения значит. утолщений на заготовках из прутка (высадки). Особенность Э. м. - электронаг-рев заготовки в очаге деформации. При постепенной подаче заготовки в нагреваемую зону на Э. м. можно производить высадку на длине, значительно большей, чем на горизонтально-ковочной машине. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - воздействие на твёрдое тело импульсных давлений, возникающих при высоковольтном разряде в жидкости. Используется для дробления и размола твёрдых минералов и шлаков, бурения горных пород, удаления окалины с отливок, измельчения волокнистых и пластич. материалов. Э. э. применяют также для штампования, прессования, вытягивания металлич. листовых материалов, а также для получения коллоидных р-ров, эмульсий, суспензии, для импульсной подачи жидкости под высоким давлением и т. д. ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ - метод исследования гидродинамич. процессов путём экспериментального изучения электрич. процессов, описываемых теми же дифференц. уравнениями. ЭЛЕКТРОГРАВИМЕТРЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - см. Электроанализ. ЭЛЕКТРОГРАФИЯ (от электро... и ...графия) в полиграфии - совокупность электрич. и магн. способов печати (т. н. печать без натиска). К Э. относятся электрофотография, ферромагнитография (формный процесс, аналогичный магнитной, записи звука), электростатическая печать и др. ЭЛЕКТРОД (от электро... и греч. hodos - путь) - 1) Э. сварочный - изделие из электропроводного материала для подвода тока в место сварки, наплавки или резки. При контактной сварке Э. - сменная деталь машины в виде стержня или ролика для подвода тока и передачи сжимающего усилия; соединяемым частям; выполняется обычно из меди и её сплавов. При др. способах сварки Э. - проволока, лента, пластина или стержень, к-рые могут быть неплавящимися (угольный или вольфрамовый) и плавящимися (стальной, алюм. и др.). Иногда плавящийся Э. имеет электродное покрытие. Э. в виде порошковой электродной проволоки состоит из металлич. оболочки и сердцевины, заполненной порошкообразными хим. в-вами (легирующими и др.). 2) Э. печной - элемент конструкции дуговых печей, по к-рому электрич. ток подаётся в рабочее пространство печи. В сталеплавильном произ-ве применяются угольные и графитиров. Э., в ферросплавном произ-ве - гл. обр. т. н. самоспекающиеся Э. диам. до 1,2 м. В дуговых вакуумных и электрошлаковых печах рафинирующего переплава с расходуемым Э. материалом для него служит металл (или сплав), подвергаемый переплаву. 3) Э. в электрохимии - элемент, являющийся электронным проводником (металл, графит и т. п.), погружённый в ионный проводник (электролит) или соприкасающийся с ним; применяется в электролизе, в хим. источниках тока и т. д. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - см. Двигатель электрический. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА (эдс) - энергетич. хар-ка неэлектростатич. поля, действующего на заряж. частицы, т. е. индуктированного электрического паля и поля сторонних сил. Эдс равна отношению работы, совершаемой сторонними силами и силами индуктир. электрич. поля, к перенесённому электрич. заряду между двумя точками вдоль рассматриваемого пути (напр., вдоль участка электрич. цепи) или вдоль замкнутого контура. Эдс источника напряжения равна разности потенциалов на его электродах при разомкнутой внеш. цепи, т. е. в отсутствие электрич. тока в источнике. Единица эдс (в СИ) - вольт (В). ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОР - средство для возбуждения детонации пром. ВВ и боеприпасов. Представляет собой капсюль-детонатор в металлич. гильзе, в к-рый введён электровоспламенитель и столбик замедл. состава. При пропускании через электровоспламенитель тока его капелька сгорает и вызывает взрыв. Э. различают по времени срабатывания (мгнов., короткозамедл. и замедл. действия), по конструктивному исполнению и по назначению (общего назначения, для сейсморазведки, торпедирования нефт. скважин и т. д.), по чувствительности к посторонним (блуждающим) токам (нормальной, пониженной чувствительности, грозоупорные). ЭЛЕКТРОДИНАМИКА классическая - раздел физики, в к-ром рассматриваются законы движения и взаимодействия электрич. зарядов. В основе Э. лежат Максвелла уравнения и представления об атомно-электронной структуре в-ва, выраженные в электронной теории. Э. - теоретич. основа электротехники, радиотехники и др. электротехнич. дисциплин. Наряду с классич. Э. существуют Э. движущихся сред, опирающаяся на относительности теорию, и квантовая электродинамика, учитывающая квантование электромагн. поля. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ - универс. постоянная с, равная скорости распространения электромагнитных волн в вакууме: с = 2,997 924 58-108 м/с. Э. п. фигурируете записанных в нерационализов. форме ур-ниях, описывающих электромагн. поле в системах единиц СГС (напр., гауссовой, к-рая допускается к применению в теоретич. физике). ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, динамик, - громкоговоритель, воспроизводящий звук с помощью коннч. бум. диффузора или рупора, связанного с помещённой в пост. магнитное поле катушкой из медного провода, по к-рой протекает ток звуковой частоты. Э. г. имеют по сравнению с другими громкоговорителями наилучшее качество звучания, В радиовещат. приёмниках и телевизорах применяют диффузорные Э. г. мощностью 0,025 - 10 В*А и более. См. рис. Схема- электродинамического громкоговорителя: 1 - катушка возбуждения; 2 - постоянный магнит; 3 - мембрана; 4 - конический диффузор ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - служит для измерения электрич. напряжения, силы тока, мощности и т. д.; работа прибора осн. на взаимодействии магн. полей подвижной и неподвижной катушек с токами (см. рис.). Э. и. п. применяются гл. обр. в качестве переносных амперметров, вольтметров и ваттметров перем. тока, хотя могут работать и на пост. токе. Электродинамич. амперметры имеют пределы измерений от 1,5 мА до 50 А, вольтметры от 1,5 до 600 В, ваттметры от 1,5 Вт до 3 кВт. Среди измерит. приборов перем. тока Э. и. п. являются наиболее точными (приведённая погрешность не выше долей %). Осн. недостаток - большое собств. потребление мощно- Схема электродинамического измерительного прибора: 1 - подвижная катушка; 2 - неподвижная катушка; 3 - ось подвижной части ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ - уплотнение порошков с помощью электрогидравлического эффекта. Чередующиеся циклы нагрузки и разгрузки, обусловл. электрич. разрядами в жидкости, передаются порошку и равномерно уплотняют .его. ЭЛЕКТРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ - смесь в-в, нанесённая на плавящийся электрод для повышения стабильности процесса сварки, защиты от вредного воздействия среды, для металлургич. обработки сварочной ванны. Осн. компоненты Э. п.: газообразующие (декстрин, крахмал), шлакообразующие (мрамор, полевой шпат, гематит), ионизирующие (мел, мрамор), раскисляющие (ферросилиций, ферромарганец), легирующие (ферротитан, феррохром и др.) и связующие (жидкое стекло). ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, протекающие в тонких поверхностных слоях на границе электродов с электролитами, во время к-рых ионы или молекулы приобретают электроны или отдают их электродам. В зависимости от направления перехода электронов (с электрода в электролит или наоборот) различают катодные и анодные Э. п., приводящие соответственно к восстановлению и окислению в-в. Существенные отличия Э. п. от обычных хим. процессов - зависимость их скорости от электродного потенциала, а также возможность пространств, разделения процессов окисления и восстановления. Эта особенность Э. п. используется в химических источниках тока и при электролизе. ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - разность потенциалов электрических между электродом и электролитом. Непосредственно измерить можно только разность Э. п. двух электродов. Практич. значение имеют относительные Э. п. (их обычно называют просто Э. п.), равные разности Э. п. рассматриваемого электрода и стандартного электрода (т. н. электрода сравнения). ЭЛЕКТРОДОМЕННАЯ ПЕЧЬ - электрич. рудо-восстановит. шахтная печь для выплавки чугуна из жел. руд, отличающаяся от доменной печи наличием широкого горна, перекрытого сводом. К сер. 1970-х гг. эксплуатация Э. п. практически прекратилась (гл. обр. из-за недостаточно высокой производительности). ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА - то же, что дуговая сварка. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА, жезловая систем а, - система регулирования движения поездов, при к-рой разрешением на занятие перегона поездом служит вручаемый машинисту на станции отправления жезл, извлекаемый из электрич. аппарата. Устройство электрич. жезлового аппарата позволяет изъять жезл только при получении по проводам согласия станции, на к-рую должен проследовать поезд. ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЕ - определение с помощью электроразведочных методов мощности и глубины залегания горизонт. слоев горных пород, отличающихся по уд. электрич. сопротивлению. Глубина Э. от неск. м до неск. десятков км. ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ОБРАБОТКА - разновидность электроэрозионной обработки, осн. на использовании униполярных (одного направления) импульсов электрической дуги. При этом формообразующий инструмент является анодом, а обрабатываемая заготовка - катодом. ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ СТАНОК - металлообр, станок для электроимпульсной обработки деталей. ЭЛЕКТРО- И РАДИОЭЛЕМЕНТЫ - подразделяются на активные, к к-рым относятся разл. электронные приборы (вакуумные, газоразрядные, ПП), и пассивные - резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели и т. д. ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ ОБРАБОТКА - разновидность электроэрозионной обработки, осн. на том, что на поверхности заготовки (находящейся в диэлектрич. жидкости - керосине, низковязком масле) происходят очень короткие искровые разряды, во время к-рых выделяется большое кол-во теплоты, идущей на плавление, частичное испарение и взрыво-подобный выброс частиц поверхности заготовки, а инструмент имеет форму, зеркально отображающую форму заданной поверхности детали. Э. о. применяют при обработке отверстий и пазов, изготовлении штампов, пресс-форм, твердосплавных фильер, при гравиров. работах, прошивании криволинейных отверстий, упрочнении поверхностей реж. части металлорежущих инструментов и т. д. ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ СТАНОК - металлообрабатывающий станок для электроискровой обработки деталей. ЭЛЕКТРОКАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - изменение поверхностного натяжения на границе раздела двух фаз при увеличении или уменьшении разности потенциалов на этой границе. ЭЛЕКТРОКАР (от электро... и англ. саг - тележка) - колёсная самоходная тележка, приводимая в движение электродвигателем, получающим питание от аккумуляторов, установл. на самой тележке (см. рис.). Э. предназначается для перевозки небольших грузов (до 5 т) на небольшие расстояния со скоростью 16 - 20 км/ч, напр. по территории з-дов, портов, на вокзалах. По типу груэонесущего устройства различают Э. с неподвижной и подъёмной грузовой платформой. Электрокар: 1 - площадка водителя; 2 - рулевое колесо; 3 - рукоятка управления подъёмом и опусканием грузовой платформы 5; 4 - аккумуляторная батарея; 6 - управляемые колёса; 7 - ведущее колесо ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ (от электро..., греч. kardia - сердце и ...граф) - мед. прибор для графич. регистрации электрич. явлений, связанных с сердечной деятельностью у человека или животного. Записывается кривая - электрокардиограмма, анализ к-рой используется в диагностике заболеваний сердца. Созданы Э. с телеметрич. передачей информации по каналам связи. ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР (от электро..., греч. kardia - сердце и лат. stimulo - подгоняю, возбуждаю) - электронный аппарат для восполнения нервно-энергетич. ф-ций сердечной мышцы. Э. генерирует импульсы амплитудой 5 - 6 В, длительностью 1 - 1,2 мс с частотой 60 - 70 импульсов в 1 мин. Различают клинич., носимые и имплактируемые Э. Последние имеют автономное питание от атомной батареи и предназначены для непрерывной работы в течение 10 лет. ЭЛЕКТРОКИМОГРАФ (от электро..., греч. kyma - волна и ...граф) - мед. фотоэлектрич. прибор, дающий возможность в сочетании с рентгеновской аппаратурой регистрировать движения сердца и изменения диаметра крупных сосудов. Показания Э. регистрируются самопишущим прибором (вместо к-рого может быть подключён электрокардиограф). Применяется при клинич. исследованиях. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - явления, наблюдаемые в 2-фазных (чаще всего в дисперсных) системах и заключающиеся либо в возникновении движения одной фазы относительно другой под действием электрич. поля, либо в возникновении электрич. поля при относит. движении двух фаз. Э. я. 1-го рода являются электрофорез и электроосмос, а Э. я. 2-го рода - обратные им явления, заключающиеся в возникновении т. н. потенциалов оседания и течения. ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ОБРАБОТКА - разновидность электромеханической обработки, при к-рой инструмент снимает с заготовки материал, размягчённый (расплавленный) электрич. током, проходящим в месте контакта инструмента с деталью. Источник теплоты в зоне обработки - импульсные дуговые разряды и контактный нагрев. Электрод-инструмент (катод) - металлич. диск, другой электрод (анод) - обрабатываемая заготовка. Используется пост. и перем. ток. Э. о. применяют для очистки чуг. и стальных отливок, обдирки слитков, разрезки проката, грубой обработки поверхностей, а также для наплавки деталей с целью их поверхностного упрочнения. ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ СТАНОК - металлообр. станок для электроконтактной обработки деталей. ЭЛЕКТРОЛИЗ (от электро... и греч. lysis - разложение, растворение, распад) - хим. процессы, протекающие в электролите при прохождении через него пост. электрич. тока. При этом ионы электролита движутся к электродам: положительно заряж. ионы (катионы) - к катоду, а отрицательно заряж. ионы (а н и о н ы) - к аноду (см. рис.). Качеств. изменения состава электролита обусловливаются характером электродных процессов образования продуктов восстановления на катоде и продуктов окисления на аноде. количеств. изменения описываются Фарадея законами. На Э. осн. получение мн. металлов, щелочей, хлора, водорода, кислорода, нек-рых органич. в-в и др. хим. продуктов. Э. применяют при рафинировании металлов, полученных неэлектрохнм. методами; при нанесении защитных и декоративных металлич. покрытий (гальваностегия); для воспроизведения формы к.-л. предмета (гальванопластика). Схема движения электрических зарядов при электролизе ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром одной из обкладок служит электролит, а другой - металлич. пластинка (алюминий н др.), покрытая оксидным слоем. Отличается большой уд. ёмкостью. Применяется в электрических фильтрах НЧ разл. источников питания пост. тока (ёмкость от 0,1 до 5000 мкФ). ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ - обработка поверхности металлов под действием электрич. тока в гальванич. ванне. Пример Э. т. - обра; ботка поверхности будущей полиметаллич. печатной формы для офсетной печати, при к-рой участки металла, не покрытые копиров. слоем (печатающие участки), под действием тока растворяются и на металле образуются углубления. ЭЛЕКТРОЛИТЫ (от электро... и греч. lytos - разлагаемый, растворимый) - жидкие и твёрдые хим. в-ва, обладающие преим. ионной проводимостью. Р-ры Э. часто также называют Э. Сильными Э. наз. в-ва, почти нацело диссоциирующие на ионы в р-ре. Э. твёрдые (сверхионные проводники) имеют высокую электрич. проводимость за счёт движения ионов только одного типа, напр. у PbF" - ионов F. ЭЛЕКТРОМАГНИТ - искусственный магнит, у к-рого магн. поле возникает и концентрируется в ферромагнитном сердечнике вследствие прохождения по охватывающей его обмотке электрич. тока (см. рис.). Э. применяется для создания магн. поля в электрических машинах и аппаратах, для подъёма грузов (подъёмные Э.), устройствах автоматики и др., а также для создания магн. полей при разл. рода исследованиях. Схема устройства электромагнита и зависимость силы тяги (F) от смещения якоря в катушке (х) ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ - возникновение электродвижущей силы в проводнике, движущемся в магн. поле или в замкнутом проводящем контуре вследствие движения контура в магн. поле или изменения самого поля. Осн. законом Э. и. является Ф арадея - Максвелла - Ленца закон, согласно к-рому эдс Э. и. Е = - dФ/dt, где dФ - изменение за малое время dt полного магнитного потока (потокосцепления) сквозь поверхность, натянутую на рассматриваемый контур, либо магн. поток сквозь поверхность, прочерчиваемую рассматриваемым проводником за малое время dt. Частные случаи Э. и. - взаимная индукция и самоиндукция (см. также Ленца закон). Явление Э. и. используется в электро- и радиотехнич. устройствах: генераторах, трансформаторах, дросселях и т. д. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПОЧТА - система трубопроводов, по к-рым под воздействием бегущего магн. поля перемещаются калибров. патроны-контейнеры с заключёнными в них бланками, письменной корреспонденцией, книгами и т. п. Поле создаётся индукторами, включающимися последовательно по мере приближения патрона-контейнера. Скорость перемещения патронов-контейнеров ок. 15 м/с. Э. п. применяется гл. обр. для внутриучрежденч. связи. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ - см. Энергия электромагнитного поля. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - взаимодействие частиц, обладающих электрич. зарядом или магнитным моментом, осуществляемое посредством электромагнитного поля. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - см. Излучение электромагнитное. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ - одно из полей физических, посредством к-рого осуществляется взаимодействие электрически заряж. частиц или частиц, обладающих магнитным моментом. Э. п. характеризуется двумя векторными ф-циями координат - напряжённостью электрического поля Е и магнитной индукцией В (часто пользуются др. векторной ф-цией - напряжённостью магнитного поля Н). Частные случаи Э. п. - чисто электрическое поле, создаваемое неподвижными электрич. зарядами, чисто магнитное поле, создаваемое неподвижными проводниками с пост. токами или пост. магнитами. Однако даже эти поля в др. инерциальных системах отсчёта, движущихся относительно той, в к-рой источники рассматриваемого электрич. или магн. поля неподвижны, уже не будут ни чисто электрич.. ни чисто магнитными. Т.о., разделение Э. п. на электрич. и магн. поля условно: в разл. инерц. системах отсчёта, движущихся одна относительно другой, напряжённости Е и Н Э. п. в одной и той же точке пространства различны. Перем. электрич. и магн. поля неразрывно взаимосвязаны (см. Индуктированное электрическое поле и Ток смещения), образуя единое перем. Э. п. Законы Э. п. в неподвижной среде описываются Максвелла уравнениями. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ - возмущения электромагнитного поля (т. е. перем. электромагнитное поле), распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью (см. Скорость света, Фазовая скорость). Э. в., кроме нек-рых спец. случаев, - поперечные волны: в каждой точке поля Э. в. векторы Е и Н напряжённостей электрич. и магн. полей колеблются, оставаясь в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения Э. в. Кроме того, в каждой точке векторы Е и Н колеблются в одной фазе и всегда взаимно перпендикулярны. Особенности Э. в. и законы их распространения описываются Максвелла уравнениями. В зависимости от частоты (или длины волны в вакууме), а также от источников излучения и способов возбуждения различают след. виды Э. в.: радиоволны, оптическое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение. Перенос энергии Э. в. характеризуется Пойнтинга вектором. На границе раздела двух сред происходит отражение и преломление Э. в., а при их распространении в среде возможны явления дисперсии волн, дифракции, интерференции, поглощения, рефракции волн и рассеяния волн, а также двойного лучепреломления. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель высокого напряжения (3 - 10 кВ), в к-ром электрич. дуга гасится т. н. магнитным дутьём в дугогасительном устройстве. Дуга затягивается в камеру дугогасит. устройства (где она остывает и гаснет) мощным магн. полем, создаваемым электромагнитами, в обмотках к-рых протекает отключаемый ток. Предельная мощность отключения Э. в. до 250 MB-А. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ - громкоговоритель, воспроизводящий звук с помощью бум. конуса (диффузора), связанного со стальной пластинкой (якорем), к-рая колеблется в магн. поле, создаваемом током звуковой частоты (см. рис.). По качеству воспроизведения звука Э. г. значительно хуже электродинамического громкоговорителя. Схема электромагнитного громкоговорителя: 1 - постоянный магнит; 2 - якорь; 3 - конический диффузор; 4 - гибкое крепление диффузора ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - служит для измерений электрич. напряжения и силы тока (гл. обр. пром. частоты); работа осн. на воздействии магн. поля измеряемого тока в неподвижном проводнике (электрич. катушки) на подвижный (или один подвижный, другой неподвижный) сердечник из магнитомягкого материала. В зависимости от конструкции различают 3 осн. разновидности Э. и. п. (см. рис.). Наибольшее распространение получили Э. и. п. с замкнутым магнитопроводом, обладающие (по сравнению с др. типами) более высокой чувствительностью; кроме того, они меньше подвержены влиянию внеш. магн. полей. Э. и. п. в осн. применяются в качестве щитовых амперметров и вольтметров (пределы измерений от 1,5 мА до 200 А и от 0.5 до 600 В соответственно). Выпускаются также электромагн. частотомеры с логометрич. измерит. механизмом (см. Логометр). Схемы электромагнитных измерительных приборов: а - с плоской катушкой; б - с круглой катушкой; в - с замкнутым магнито-проводом; 1 - катушка; 2 - подвижный сердечник; 3 - ось; 4 - стрелка; 5 - крыло воздушного успокоителя; 6 - неподвижный сердечник; 7 и 9 - неподвижный и подвижный диски жидкостного успокоителя; 8 - вязкая жидкость ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАСОС - динамический насос, в к-ром электропроводящая жидкая среда перемещается под воздействием электромагнитной силы, возникающей при взаимодействии магнитного пол я, создаваемого магн. системой насоса, с электрич. током, проходящим через перемещаемую среду. Подразделяются на индукционные насосы и кондукционные насосы. Э. н. применяют, напр., в ядерной энергетике (для перемещения жидких щелочных металлов при темп-рах 1300 К и выше). ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, плазменный двигатель, - электрический ракетный двигатель, в к-ром превращённое в плазму рабочее тело разгоняется с помощью электромагн. поля. Уд. импульс Э. р. д. может достигать неск. сотен км/с. Впервые испытан в полёте на сов. КА "Зонд-2". См. рис. К ст. Электромагнитный ракетный двигатель. Схема (а) и внешннй вид (б) "пинчевого" двигателя (США): 1 - магнитные силовые линии; 2 - поток плазмы; 3 п 5 - электроды; 4 - сопло; 6 - ток конденсатора. Вокруг сопла двигателя расположены 12 конденсаторов, разряд которых создаёт "пинч-эффект" в плазме (т. е. эффект её сжатия магнитным полем). Тяга 0,5 Н, скорость истечения 10 - 70 км/с ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ГЕНЕРАТОР ТОКА - электрич. машина, преобразующая механич. энергию вращения в электрическую. Э. г. т. работает по принципу наведения электрич. тока в проводнике, движущемся в магн. поле. Генератор состоит из ротора, статора, источника магн. поля (обмотки или пост. магнита) и обмотки, в к-рой наводится эдс. Э. г. т. подразделяют по характеру вырабатываемого тока (пост. или перем.), мощности, виду возбуждения и т. д. Генераторы перем. тока применяются как осн. источник электроэнергии на тепловых, гидравлич., атомных, газотурбинных и др. электростанциях. Генераторы пост. тока применяются в качестве автономных источников тока и в электроприводе системы "генератор - двигатель". ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (ЭМУ) - электрич. машина (обычно генератор пост. тока) для усиления мощности сигнала, подаваемого на обмотку (обмотки) возбуждения, за счёт энергии первичного двигателя (обычно электродвигателя). Различают ЭМУ с одной ступенью усиления (ЭМУ продольного поля) и 2-ступенчатые (ЭМУ поперечного поля). В иностр. лит-ре Э. у. - амплидин - генератор пост. тока с независимым возбуждением и с поперечным полем. Коэфф. усиления по мощности ЭМУ составляет 104 - 105. т. е. при выходной мощноности в неск. кВт мощность управления не превышает долей Вт. ЭМУ применяются в системах автоматич. управления и регулирования. Вытесняются статич. усилителями (тиристорными и транзисторными). ЭЛЕКТРОМЕГАФОН - электрич. мегафон; переносный электроакустич. прибор, состоящий из микрофона, усилителя и громкоговорителя. Питание осуществляется от электрич. батареек или аккумуляторов. ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ - область металлургич. науки и техники, охватывающая извлечение металлов из руд и концентратов, плавку и рафинирование металлов и сплавов при помощи электрич. тока. Э. делится на 2 области: в первой применяются электротермические методы (см. Электротермия), т. е. используется тепловой эффект электрич. явлений; во второй - электрохимические методы (см. Электрохимия), а именно электролиз как при обычных (электролиз водных р-ров), так и при высоких (электролиз расплавл. солей) темп-pax. В чёрной металлургии применяют преим. электротермич. методы, а в цветной - электротермич. и электрохимические. Широкое распространение получила спецэлектрометаллургия, в т. ч. рафинирующий переплав. ЭЛЕКТРОМЕТР (от электро... и ...метр) - прибор для измерений разности электрич. потенциалов (напряжения), малых электрич. зарядов и сил тока (вплоть до 10-15А). Отличается высокой чувствительностью по напряжению и очень большим входным сопротивлением (до 10 12 - 1017 Ом). Различают электромеханич. и электронные Э. Электромеханич. (квадрантные и струнные) Э. являются приборами электростатич. системы (см. Электростатический измерительный прибор). В квадрантном Э. (см. рис.) подвижный электрод находится внутри четырёх неподвижных электродов (квадрантов). Отклонение подвижной части пропорционально произведению измеряемого напряжения Uхи вспомогат. напряжения U (обычно 100 - 200 В). В с т р у н н о м Э. между плоскими неподвижными электродами располагается тонкая (толщиной 1 - 2 мкм) платиновая нить (струна). При подаче на нить и неподвижные электроды измеряемого напряжения нить прогибается; за её отклонением, служащим мерой измеряемой величины, наблюдают в микроскоп. Электронный Э. обычно состоит из измерительного преобразователя (резистора или конденсатора), усилителя (с входным каскадом на электрометрической лампе или полевом транзисторе), имеющего большое входное сопротивление, и магнитоэлектрического измерительного прибора на выходе. Схема квадрантного электрометра: 1 - подвижный электрод (лёгкая металлическая пластинка); 2 - зеркальце; 3 - подвес (кварцевая нить); 4 - неподвижные электроды (в виде разрезанной на четыре части цилиндрической коробки) ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА - приёмно-усилительная лампа (обычно триод или тетрод), служащая для усиления и измерения малых пост. токов (10-9 - 10-16 А и менее). Применяется в ламповых электрометрах, гальванометрах и др. радио-и электроизмерит. приборах. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - способ обработки, осн. на одновременном механич. и электрич. действии на материал заготовки (напр., электроконтактная обработка) либо механнч. воздействии, возникающем при преобразовании электрич. энергии нек-рыми фиэ. методами (ультразвуковая обработка и др. виды обработки). ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство, преобразующее электрич. величины (силу тока, напряжение) в соответствующее механич. перемещение. Примерами Э. п., в частности, являются механизмы электроизмерит. приборов со стрелочным отсчётом, электромагн. реле. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - разновидность шагового распределителя; один из видов Э. р. - многократный координатный соединитель. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ - автомобиль, приводимый в движение одним или неск. электрич. двигателями, питаемыми от аккумуляторных батарей или топливных элементов, установл. на этом же автомобиле. Достоинства Э. - бесшумность, отсутствие токсичных выпускных газов, высокие динамич. качества. Недостатки - малый запас хода (требует частой зарядки аккумуляторных батарей), большая масса автомобиля. См. рис. Грузовой электромобиль фирмы "Ниссан" (Япония). Полная масса 3,5 т, грузоподъёмность 1 т, мощность двигателя 27 кВт (36 л. с.), максимальная скорость 85 км/ч, запас хода (при скорости 40 км/ч) 220 км ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - работы по сборке, установке на подстанциях, в машинных залах электростанций и др. производств. зданиях электрооборудования и конструкций, сооружению кабельных и воэд. ЛЭП. подготовит. работы к Э. р. проводятся одновременно с общестроит. и заключаются в установке крепёжных (закладных) деталей в строит. элементах, подготовке трасс для прокладки проводов, кабелей и шин, укрупнении электрооборудования в блоки и узлы. ЭЛЕКТРОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА - предназначена для раскряжёвки хлыстов и индивидуального пользования. В СССР выпускают Э. ц. п. с частотой тока 400, 200 и 50 Гц (см. рис.). Электромоторная цепная пила ЭПЧ-3: 1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3 - пильный аппарат; 4 - правая рукоятка; 5 - выключатель; 6 - штепсель; 7 - левая рукоятка ЭЛЕКТРОМОТЫГА - с.-х. орудие для рыхления почвы, оборудованное электрич. двигателем для привода в действие ножевого ротора, к-рый, вращаясь, рыхлит почву и уничтожает сорную растительность. Э. применяют для сплошной и междурядной обработки почвы в парниках, теплицах, цветниках, ягодниках и др. местах. Э. ЭМ-12А (см. рис.) снабжена электродвигателем мощностью 0,4 кВт. Длина электрокабеля 70 м. Производительность Э. до 160 м2/ч. Электромотыга ЭМ-12А ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - муз. инструмент, в K-JJOM источником звука является электромеханический преобразователь (обычно электродинамический громкоговоритель), питающийся от спец. генераторов электрич. колебаний звуковых частот. Колебания усиливаются и затем преобразуются громкоговорителем в звуковые волны. К Э. и. относятся электроклавиатурные инструменты, электрогитара, терменвокс и др. Э. и. обладают высокой точностью настройки, высоким качеством звука, возможностью копировать звучание обычных муз. инструментов и получать специфичные тембры н звуковые эффекты (реверберацию, вибрато, многоголосие и т. д.), мощностью звучания, к-рая может меняться в широких пределах (до 2 кВт) при небольших размерах инструментов (благодаря отсутствию резонаторов). ЭЛЕКТРОН (новолат. electron, от греч. elektron - янтарь; см. Электричество) - стабильная элементарная частица с единичным отрицат. элементарным электрическим зарядом, массой покоя те - = (9,1093897 ± 0,0000054)*10-31 кг. спином, равным 1/2 (в ед. H = h/2ПИ, где h - Планка постоянная), и магнитным моментом n = (9,284 832 ± 0,000036)*10-24A*м2. Э. входят в состав всех атомов и молекул н играют важнейшую роль в строении и св-вах в-ва. Строение электронных оболочек атомов и молекул определяет их хим., оптич. и др. св-ва. Характер движения Э. и их распределение по энергиям определяют мн. св-ва жидких и твёрдых тел (напр., электрич. св-ва металлов, ПП и диэлектриков; оптич.. механич., тепловые, магнитные св-ва кристаллов). Пучки Э., легко управляемые посредством воздействия на них электрич. и магнитного полей, нашли широкое применение в разл. приборах, используемых в электронике. "ЭЛЕКТРОН" - система из двух сов. ИСЗ одноимённого названия, выводимых на существенно различные по высоте орбиты одной РН для одноврем. исследования внеш. и внутр. зон радиац. поясов Земли. Первая ("Э.-l" и "Э.-2") и вторая ("Э.-З" и "Э.-4") системы запущены в 1964. Системы ИСЗ "Э." позволили получить данные о радиац. поясах и магнитном поле Земли, необходимые для обеспечения радиац. безопасности при полётах космич. кораблей. См. рис. Искусственный спутник Земли "Электрон-2": 1 - жалюзи системы терморегулирования; 2 - антенны; 3 - магнитометры; 4 - датчики солнечной ориентации; 5 - анализатор для изучения энергетического спектра частиц малой энергии; 6 - прибор для изучения состава космических лучей; 7 - прибор для изучения энергетического спектра электронов радиационного пояса; 8 - масс-спектрометр; 9 - герметичный корпус; 10 - солнечные батареи ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ - допускаемая к применению в физике наравне с единицами СИ внесистемная ед. энергии. Обозначение - эВ. 1 эВ равен энергии, к-рую приобретает заряж. частица, несущая 1 элементарный заряд (заряд электрона), при перемещении в электрич. поле между двумя точками с разностью потенциалов 1 В. 1 эВ = 1.60219*10-19 Дж (см. Джоуль). ЭЛЕКТРОНИКА - наука о взаимодействии заряж. частиц (электронов, ионов) с электромагн. полями и методах создания электронных приборов и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), используемых в осн. для передачи, обработки и хранения информации. Возникла в нач. 20 в. Первоначально развивалась гл. обр. вакуумная Э.; на её основе были созданы электровакуумные приборы. С нач. 50-х гг. интенсивно развивается твердотельная Э. (прежде всего полупроводниковая); с нач. 60-х гг. одно из наиболее перспективных направлений - микроэлектроника. После создания квантового генератора началось развитие квантовой Э. Электронные приборы и устройства используются в аппаратуре связи, автоматики, вычислит. техники, в измерит. технике и т. д. ЭЛЕКТРОННАЯ АТС - см. в ст. Автоматическая телефонная станция. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (ЭВМ) - вычислит. машина, в к-рой осн. функцион. элементы (логич., запоминающие, индикац. и др.) выполнены на электронных приборах. Процесс переработки информации в ЭВМ состоит из множества типовых операций, к-рые в соответствии с заданной программой выполняются над электрич. сигналами, представляющими (в кодированном виде) как собственно информацию, так и команды (предписания) программы. Типовые операции реализуются при помощи электронных логич. элементов, формирователей, усилителей, регистров и др.; имеющиеся в соcтаве ЭВМ механизмы используются гл. обр. для перемещения носителей данных (перфокарт, магн. лент и др.), пишущего узла графопостроителя или алфавитно-цифрового печатающего устройства. Результаты обработки информации либо регистрируются на бумаге и выдаются оператору (пользователю) в виде тестового или цифрового документа, графика, чертежа, либо отображаются на экране дисплея в наиболее удобной для пользователя форме. В состав технич. средств ЭВМ, как правило, входят процессор, пульт управления, оперативное запоминающее устройство, а также периферийные (внешние) устройства. ЭВМ характеризуются рядом показателей, осн. из к-рых является производительность - среднестатистич. число операций, выполняемых ЭВМ за 1 с при решении типовых задач. Благодаря высокому быстро действию электронных устройств и элементов (до 106 - 105 операций за 1 с) ЭВМ могут выполнять за сравнительно небольшой промежуток времени (минуты, часы) такой объём вычислений, какой при обычных ("ручных") методах потребовал бы неск. месяцев труда коллектива специалистов. Кроме того, существуют задачи, решение к-рых без ЭВМ фактически невозможно: к ним относятся, напр., экономико-статистич. расчёты, оптимальное планирование, учёт и анализ большого числа быстро меняющихся исходных данных и случайных помех, прогнозирование, управление сложными технология, процессами, установками, трансп. средствами и др. ЭВМ принято подразделять на универсальные (общего назначения) и специализированные: первые предназначены для решения широкого круга задач; вторые ориентированы на решение определ. класса задач. Программные средства ЭВМ (математическое обеспечение) содержат операц. системы (управляющую и обрабатывающие программы), пакеты прикладных программ и программы технич. обслуживания. ЭВМ широко применяются при научно-технич. расчётах, планировании, прогнозировании, учёте, автоматич. и автоматизир. управлении. ЭЛЕКТРОННАЯ ЛAMПА - электровакуммный прибор, действие к-рого осн. на управлении потоком электронов (движущихся в вакууме) электрич. полем, формируемым с помощью электродов. Э. л. предназначены гл. обр. для усиления, модуляции, детектирования, выпрямления и генерирования электрич. колебаний на частотах до неск. ГГц. По числу электродов делятся на электровакуумные диоды, триоды, тетроды, пентоды и т. д.; по способу подогрева катода - на лампы прямого накала и косвенного; по конструкции - на стек. лампы с цоколем и без него (т. н. пальчиковые), металлич., металлостек. и металлокерамические. В зависимости от уровня выходной мощности различают приёмно-усилительные лампы (выходная мощность не выше 10 Вт) и генераторные лампы (от 10 Вт до неск. МВт). Приёмно-усилит. Э. л. к 1980-м гг. большей частью заменены ПП приборами. Генераторные Э. л. применяются в радиопередатчиках, измерит. приборах, устройствах экспериментальной физики и т. д. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ - раздел электроники, в к-ром рассматриваются вопросы формирования изображения микрообъектов в результате взаимодействия с ними электронных пучков, а также методы исследования объектов с помощью электронных микроскопов. ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА - раздел физики, посвящённый изучению условий и закономерностей формирования, распространения и фокусировки электронных или ионных пучков. Э. о. является теоретич. основой для расчёта и конструирования электронно-оптич. приборов: электронных микроскопов, электронографов, 'масс-спектрометров, передающих и приёмных ТВ трубок и т. д. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - передача на расстояние деловой корреспонденции по каналам электросвязи. Использует принципы и технич. средства передачи данных и факсимильной связи, позволяет сократить время прохождения сообщений от отправителя до адресата. Применяется для частичной замены обычной почтовой связи. ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ - электрическая проводимость в-ва за счёт движения в нём электронов проводимости (свободных электронов, слабо связанных с ионами). Под действием внеш. электрич. поля электроны проводимости могут упорядочение перемещаться на макроскопич. расстояния. Э. п. обладают металлы, металлич. сплавы и ПП. В зонной теории твёрдых тел различают (в зависимости от заполнения энергетич. зоны электронами) просто Э. п. (л-типа) и аномальную Э. п., наз. дырочной проводимостью (р-типа). ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА - устройство для формирования электронного пучка (потока) требуемой формы и интенсивности. Содержит источник электронов (катод), ускоряющий электрод (анод), a также др. электроды, создающие необходимое распределение электрич. поля. Один из осн. узлов электровакуумных приборов, электронных микроскопов и т. д. Э. п. для формирования не интенсивного пучка (напр., в электронно-лучевые приборах) обычно комбинируют с электродамп, образующими фокусирующую электронную линзу, и называют электронным прожектором. Для формирования интенсивных потоков (гл. обр. в электровакуумных СВЧ приборах) наибольшее распространение получили Э. п. со сходящимся потоком, плотность тока к-рого в миним. сечении (кроссовере) в неск. десятков раз выше плотности тока эмиссии катода. Применяются также Э. п., формирующие осесимметричные, ленточные, трубчатые и др. пучки. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ - классическая (неквантовая) теория электромагн. явлений, а также электрич., магнитных и оптич. св-в в-ва. Э. т. осн. на представлении о том. что всякое в-во состоит из дискретных отрицат. и положит. электрич. зарядов, связанных друг с другом силами электромагн. взаимодействия. ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - испускание электронов в-вом. В зависимости от способа возбуждения различают след. осн. типы Э. э.: термоэлектронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия (см. Фотоэффект внешний), вторичная электронная эмиссия, автоэлектронная эмиссия. ЭЛЕКТРОННО-АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство, в к-ром картина звукового поля преобразуется при помощи тонкой пьезоэлектрич. пластинки в соответствующий этой картине рельеф электрич. потенциала. Последний считывается тонким электронным лучом и далее обычными телевиз. приёмами преобразуется на экране кинескопа в видимое изображение. Применяется в ультразвуковой дефектоскопии и мед. УЗ диагностике, при изучении сложных звуковых полей и т. д. См. Звуковидение. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД - то же, что р - n-переход. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ПЕЧЬ - высоковакуумная печь для получения особо чистой стали и тугоплавких материалов,в к-рой нагрев основан на превращении кинетич. энергии ускоренных в электростатич. поле электронов в тепловую энергию при их ударе о поверхность нагреваемого объекта. В качестве источника электронов используют разл. по конструкции и мощности электронные пушки с разгоняющим напряжением 10 - 40 кВ. Для предотвращения рассеяния электронов на молекулах воздуха в печи необходимо создавать вакуум 10 мПа - 10 мкПа. В Э.-л. п. для рафинирующего переплава (см. рис.) получают слитки массой в неск. десятков т. Э.-л. п. применяют также для выращивания монокристаллов и в др. целях. Схема электронно-лучевой печи. 1 - электронная пушка; 2 - расходуемый электрод; 3 - водоохлаждаемый кристаллизатор; 4 - наплавляемый слиток ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА - устар. назв. электронно-лучевого прибора. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - электронно-лучевой прибор для беэынерц, переключения слаботочных электрич. цепей. Действие осн. на управлении положением электронного луча (пучка электронов), к-рый в заданной последовательности направляется электрич. или магн. полем на изолилир. друг от друга электроды - ламели, подключённые к внеш. электрич. цепям. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ - электронно-лучевой прибор, преднаэнач. для преобразования последовательности входных электрич. сигналов в модифицир. последовательность выходных сигналов. К таким преобразованиям относятся преобразования аналогового сигнала в дискретный, "запоминание" сигнала с последующим его воспроизведением и т. д. По принципу действия Э.-л. п. э. с. делятся на запоминающие (графеконы, литоконы и др.) и без запоминания (см. Кодирующий электронно-лучевой прибор, Функциональный электронно-лучевой прибор). ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР (ЭЛП) - электровакуумный прибор, в к-ром используется управляемый поток электронов, сфокусиров. в узкий пучок (электронный луч). Электронный луч формируется и управляется по интенсивности электронным прожектором (см. Электронная пушка), изменение положения луча в приборе производится отклоняющей системой. На осн. взаимодействия электронного луча с мишенью (экраном) ЭЛП осуществляют различного рода преобразования электрич. или световых сигналов. В зависимости от назначения ЭЛП подразделяются на приёмные электроннолучевые приборы, передающие электронно-лучевые приборы, электронно-лучевые преобразователи электрических сигналов, а также запоминающие электронно-лучевые приборы, просвечивающие электронно-лучевые приборы, электронно-лучевые переключатели (см. также Трохотрон) и др. См. рис. Приёмный телевизионный электронно-лучевой прибор: 1 - люминофор; 2 - - внутреннее проводящее покрытие (аквадаг); 3 - магнит центровки электронного луча; 4 - постоянный магнит ионной ловушки; 5 - электронный прожектор; 6 - отклоняющая система; 7 - высоковольтный вывод; 8 - электронный луч ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЭОП) - вакуумный фотоэлектронный прибор, предназнач. для преобразования невидимого глазом изображения (в ИК, УФ или рентгеновских лучах) в видимое либо служащий для усиления яркости видимого изображения. Простейший ЭОП состоит из полупрозрачного фотокатода, электродов, формирующих электронный пучок, и катодолю-минесцентного экрана. Вылетающие с фотокатода электроны ускоряются электрич. полем и фокусируются на экране, вызывая люминесценцию; в результате на экране возникает видимое (вторичное) изображение объекта. Усиление яркости оптич. изображения достигается путём сообщения электронам дополнит. ускорения либо за счёт сжатия электронного изображения. ЭОП применяется при микроскопич. исследованиях, для наблюдения малоконтрастных и слабо освещённых объектов в спектроскопии, медицине, микробиологии, ядерной физике, астрономии и т. д. ЭОП является составным элементом передаюгцего электронно-лучевого прибора и служит усилителем яркости. Его используют также для видения в темноте при освещении объектов ИК лучами (см. Ночного видения приборы). Созданы ЭОП для регистрации быстропротекающих процессов (их временное разрешение 10 пс).
вверх