КРИСТАЛЛЫ (от греч. krystallos, букв. - лёд; горный хрусталь) - твёрдые тела, имеющие упорядоченное взаимное расположение образующих их частиц - атомов, ионов, молекул. В идеальном К. частицы располагаются строго периодически в трёх измерениях, образуя т. н. кристаллическую решётку. Каждому хим. в-ву при данных термодинамич. условиях соответствует определ. кристаллич. атомная структура. Нек-рые в-ва (напр., железо, углерод, кварц) в разных интервалах температуры и давления имеют в равновесном состоянии различную кристаллич. структуру (полиморфиз м). Плотность "упаковки" частиц в К. характеризуется координационным числом, показывающим, сколько ближайших соседних частиц окружает каждую частицу в К. Устойчивость кристаллич. структуры обусловливается связью между частицами К., в зависимости от типа к-рой различают К.: атомные - с ковалентной связью (напр., К. алмаза, кремния, германия); ионные - с ионной связью (напр., К. галогенидов, оксидов металлов, сульфидов, карбидов); м е т а л л и ч е с к и е, в которых связь между положит. ионами металла осуществляется электронами проводимости, образующими в металле т. н. электронный газ (напр., К. меди, алюминия, натрия); молекулярные, прочность к-рых обусловлена слабыми силами (т. н. ван-дер-ваальсовы силы) межмолекулярного притяжения (напр., К. инертных газов, мн. органич. соединений). Особую группу молекулярных К. составляют К. с водородными связями (напр., К. льда, фтористого водорода). В реальных К. строгая периодичность в расположении частиц нарушается вследствие их тепловых колебаний, а также из-за различных дефектов в кристаллах. Специфичность структуры К. обусловливает особенности их механич., электрич., магнитных, оптич. и др. св-в (см. Анизотропия, Зонная теория. Полупроводники). Одиночный К., частицы к-рого расположены единообразно по всему его объёму, наз. монокристаллом, в отличие от поликристалла, состоящего из отд. кристаллич. зёрен, ориентированных произвольно одно относительно другого. Монокристаллы могут иметь правильную огранку (в форме естеств. многогранников); анизотропны по механич., электрич. и др. физ. св-вам. Металлы и сплавы, применяемые в технике, обычно имеют поликристаллич. структуру, их механич. св-ва могут изменяться путём механич. н термич. обработки. См. рис. Некоторые формы кристаллов К ст. Кристаллы: а - природные кристаллы турмалина; б - монокристалл сегнетовой соли; в - микромонокристалл германия (увеличено в 3200 раз) КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ - см. Подобия теория. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА - наименьшая масса делящегося в-ва (изотопов урана 233U и 235U, плутония 239Рu и др.), при к-рой может протекать самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. КРИТИЧЕСКАЯ ОПАЛЕСЦЁНЦИЯ - сильное рассеяние света в жидкости, наблюдаемое вблизи критического состояния. К. о. обусловлена тем, что сжимаемость жидкости при приближении к критич. состоянию быстро возрастает, и в жидкости возникают значит. флуктуации плотности, вызывающие рассеяние света. КРИТИЧЕСКАЯ СБОРКА - устройство, в к-ром осуществляется управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер при практически нулевой (или очень малой) мощности. К. с. предназначаются для определения нейтронно-физ. хар-к активных зон ядерных реакторов разл. типов без сооружения громоздких установок большой мощности, а также для исследования эффективности устройств регулирования и управления изучаемой реакторной системы. КРИТИЧЕСКАЯ СИЛА, эйлерова сила, - наибольшее значение сжимающей силы, при к-рой сжатое упругое тело (длинный стержень, тонкая пластина и т. п.) сохраняет нач. (неизогнутую) форму равновесия. При небольшом превышении К. с, возникают значит. деформации тела, к-рое переходит к др. (изогнутым) формам упругого равновесия. КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ - скорость потока газа в к.-л. сечении, равная местному значению скорости звука в газе в данном месте. Для идеального газа К. с. зависит от температуры торможения и показателя адиабаты. Отношение скорости v в произвольном сечении потока к К. с. vкв этом сечении наз. коэффициентом скоростн. При u<uk поток дозвуковой, при u>>uк - сверхзвуковой. КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - 1) темп-ра в-ва в его критическом состоянии. Для чистых в-в К. т. - наибольшая темп-pa, при к-рой возможно существование жидкости в состоянии равновесия с паром. Сжижение газа осуществимо только при его охлаждении ниже К. т. 2) Темп-pa перехода нек-рых проводников в сверхпроводящее состояние (см. Сверхпроводимость). КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА - см. Критическое состояние. КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ вала - частота вращения, при к-рой возникают наибольшие амплитуды вибрации вала. Поэтому частота вращения роторов быстроходных машин, напр. турбин, выбирается либо меньше, либо больше критической (отличается от К. ч. в. не менее чем на 15 - 20% ). Валы турбин, работающие при частоте вращения меньше критической, наз. жёсткими, больше критической - гибкими. При пуске турбин с гибкими валами К. ч. в. следует проходить быстро во избежание появления колебаний вала большой амплитуды. КРИТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ядерного реактора - наименьшие размеры активной зоны реактора, при к-рых ещё может осуществляться самоподдерживающаяся реакция деления ядерного горючего. Обычно под К. р. принимают т. н. критический объём активной зоны. К. р. зависят от конструкции реактора, вида ядерного горючего и типа замедлителя. Использование отражателей нейтронов приводит к уменьшению К. р. КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ - удельный объём в-ва в его критическом состоянии. КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление в-ва в его критическом состоянии. КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние, в к-ром 2 разл. фазы, находящиеся между собой в равновесии, становятся тождественными по всем св-вам. К. с. может наблюдаться только в тех случаях, когда 2 сосуществующие фазы качественно подобны, т. е. обе изотропны (жидкость - пар, жидкость - жидкость, газ - газ) или обе кристаллические с одинаковым типом кристаллич. решётки. Точка на диаграмме состояния, соответствующая К. с., наз. критической точкой. В случае однокомпонентной системы (чистое в-во) К. с. возможно только для равновесия жидкость - пар. Параметры системы в этом состоянии наз. критич. параметрами: критич. темп-pa Тк, давление рки молярный объём Vmк. Для воды Тк = 647,3 К, рк = 22,13 МПа и Vmк = 5,6*10-5 м3/моль, В 2-компонентной системе состояние характеризуется 4 параметрами (темп-ра, давление, молярный или уд. объём, молярная или массовая доля) и вместо одной критич. точки имеется целая критическая кривая. В К. с, и вблизи него св-ва систем резко отличаются от их св-в в др. областях существования. В К. с. падает до нуля скорость молекулярной диффузии и резко возрастают размеры флуктуации плотности и молярной (массовой) доли, что проявляется, напр., в сильном рассеянии света, наз. критической опалесценцией. КРИЦА - твёрдая губчатая масса железа (с низким содержанием углерода, серы, фосфора и кремния) со шлаковыми включениями, заполняющими поры и полости. К. может быть получена либо непосредственно из руды (см. Прямое получение железа) путём её восстановления при темп-ре 1250 - 1350 оС, либо из чугуна (см. Кричный передел, Пудлингование). КРИЧНОРУДНЫЙ ПРОЦЕСС - модификация сыродутного процесса, представляющая собой не-посредств. (минуя доменную печь) получение железа из руд; предназначен для переработки бедных труднообогатимых или комплексных жел. руд во вращающихся трубчатых печах с целью получения крицы. В связи с неэкономичностью и неудовлетворит. качеством продукции К. п. утратил пром. значение. КРИЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ - процесс рафинирования чугуна (удаления избыточных количеств углерода, кремния, марганца) с целью получения ковкого кричного (сварочного) железа; возник примерно в 14 в. одновременно с развитием проиэ-ва чугуна, просуществовал до нач. 19 в. и был вытеснен более эффективным процессом - пудлингованием. КРОВАВИК - минерал, см. в ст. Гематит. КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ, кровельное ж е л е з о, - тонкие листы (толщ. 0,25 - 2 мм) из низкоуглеродистой стали, предназнач. гл. обр. для устройства кровли зданий, а также для изготовления металлич. тары и изделий ширпотреба. Для предохранения от ржавления К. с. часто покрывают тонким слоем цинка (оцинкованная К. с.). К. с. выпускается также в виде гофриров. листов. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строит. материалы для устройства кровель. К. м. подразделяются на рулонные (наиболее распространены), мастичные и штучные (листы, плитки); по исходному сырью - на силикатные (асбестоцем. листы и плитки, черепица, природный шифер и т. д.), органич. (битумные и дегтевые - рубероид, толь и др. и на осн. пластич. масс) и металлич. (оцинков. и неоцинков. кровельная сталь). К. м. должны обладать водонепроницаемостью, морозо- и огнестойкостью, прочностью , лёгкостью. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы по устройству кровель зданий и сооружений из кровельных материалов. В состав К. р. с применением рулонных и мастичных материалов входит устройство: пароизоляции осн. конструкции покрытия нанесением кровельных мастик или наклейкой одного-двух слоев рулонного материала (пергамина, рубероида, стеклорубероида, толя) на горячих и холодных мастиках; теплоизоляции (из плитных, монолитных или сыпучих утеплителей); выравнивающей стяжки; кровельного ковра из рулонных материалов или мастик, армиров. стекловолокном, с защитным слоем. К. р. с применением штучных материалов включают настил (укладку) асбестоцем. листов и плиток, черепицы или кровельной стали по дерев. обрешётке, ж.-б., стальным или дерев. прогонам (балкам). КРОВЛЯ - 1) К. здания - верхнее ограждение (оболочка) крыши или покрытия здания. Состоит из водоизолирующего слоя (рубероид, битумная мастика, асбестоцем. листы, оцинков. сталь, черепица) и основания (обрешётка, сплошной настил, стяжка), укладываемого по несущим конструкциям либо по утеплителю (в совмещ. покрытиях). 2) К. в геологии - верхняя (при нормальном залегании) поверхность пласта или рудного тела. 3) К. в горном деле - поверхность горных пород, ограничивающая сверху горную вы* работку. К. пласта - толща горных пород, залегающих над пластом (залежью) полезного ископаемого. КРОКИ (от франц. croquis - набросок, чертёж) - 1) чертёж машины или детали, выполн. с натуры карандашом, как правило, от руки, обычно на клетчатой бумаге. 2) Набросок, быстро сделанный рисунок (беглая зарисовка с натуры, эскиз композиции). КРОНЦИРКУЛЬ (от нем. Krone - корона, венец) - 1) измерит. инструмент в виде циркуля с дугообразными ножками для сравнения диаметров деталей и др. размеров с размерами, взятыми по масштабной линейке, концевым мерам или калибру (см. рис.). Иногда К. имеют шкалу. Пределы измерений до 200 мм. 2) Чертёжный циркуль, у к-рого угол между ножками устанавливается и фиксируется микро-метрич. винтом. С помощью К. вычерчивают окружности диам. 2 - 80 мм. Измерительные кронциркули КРОНШТЕЙН (от нем. Kragstein) - 1) консольная опорная деталь или конструкция для крепления на вертик. стене или колонне выступающих или выдвинутых в горизонт. направлении частей машин или сооружений (троллейных проводов, кабелей, подшипников, электродвигателей и т. д.). 2) К. в архитектуре - выступ в стене, обычно профилированный (напр., со спиральными завитками), служит для поддержки балконов (см. рис.), карнизов и пр. Кронштейн балкона КРОССИНГ [англ. crossing, от cross - скрещивать(ся), пересекать(ся)], воздушный мое т, - вентиляц. сооружение для разделения пересекающихся потоков воздуха в подз. горных выработках. КРОТОДРЕНАЖНАЯ МАШИНА - машина для прокладки в почве дренажа (образования в почве на глуб. 0,4 - 1,2 м полостей диам. 50 - 250 мм, по к-рым вода выпускается в канавы). В СССР применяются навесные К. м. Д-657 (см. рис.), МД-6 и др. Производительность 1,5 - 5 км/ч. Кротодренажная машина Д-657: 1 - гидроцилиндр подъёма рабочего органа; 2 - гидроцилиндр навесной системы; 3 - рама; 4 - тяга навесной системы; 5 - нож; 6 - дренер КРУГ - часть плоскости, огранич. окружностью и содержащая её центр. Площадь круга 5 = ПИR2, где R - радиус окружности, а я = 3,141 59... - отношение длины окружности к диаметру" КРУГЛАЯ ПИЛА, циркульная пила, дисковая пила, - реж. инструмент, применяемый для разрезания металла, древесины и др. материалов. К. п. представляет собой стальной диск с зубьями. В металлообработке диски снабжают пластинками из быстрореж. стали. Различают одно-, двух- и многопильные станки с ручной или автома-тич. подачей. КРУГЛОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА - машина для вязания трикотажа в виде трубки. Имеет цилиндрич. игольницу, оснащённую язычковыми или крючковыми иглами (см. рис.). Кругловязальная машина КРУГЛОГУБЦЫ - щипцы с круглыми губками; применяются для загибания проволоки и др. операций, напр. при электромонтажных работах (см. рис.). Круглогубцы КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК - дереворежущий станок для продольной, поперечной и смешанной распиловки и раскроя древесины и древесных материалов; реж. инструмент - круглая пила. Различают одно-, двух- и многопильные станки с ручной или автоматич. подачей. См. рис. Круглопильный станок раскряжёвочной установки КРУГОВАЯ СКОРОСТЬ - см. в ст. Космические скорости. КРУГОВАЯ ЧАСТОТА - то же, что угловая частота. КРУГОВОЙ ПРОЦЕСС, ц и к л, - термодинамический процесс, в результате к-рого рабочее тело возвращается в первонач. состояние. Примером К. п. является Карно цикл. В т. н. п р я м о м К. п. часть теплоты, сообщаемой рабочему телу, преобразуется в полезную работу, а в обратном К. п. за счёт затраты работы осуществляется передача теплоты от менее нагретых тел к телам, более нагретым. Прямые К. п. происходят в тепловых двигателях, а обратные - в холодильных машинах. КРУИЗНОЕ СУДНО (от англ. cruise, здесь - морское путешествие, плавание) - пасс. судно для туристских путешествий продолжительностью от 10 сут до 3 мес с заходами в порты. Отличается повыш. комфортабельностью кают и обществ. помещений. Пассажировместимость от 100 до 1600 чел. КРУПНОБЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в строительстве - сборные конструкции из крупноразмерных искусств. или природных камней (крупных блоков). Применяются для возведения жилых домов, обществ. и пром. зданий и сооружений. Крупные блоки изготовляются на з-дах из бетонов (лёгких, тяжёлых, ячеистых, силикатных), а также из кирпича и керамич. камней; иногда выпиливаются на кам. карьерах из туфа, ракушечника и др. Из крупных блоков (сплошных, пустотелых, со щелевидными или круглыми пустотами) могут быть смонтированы фундаменты, наружные и внутр. стены, перегородки и т. п. В совр. стр-ве наибольшее распространение получили К, к. наружных стен из блоков, изготовл. на основе лёгких и ячеистых бетонов (керамзитобетон, шлакобетон и др.). КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в строительстве - индустр. конструкции из крупноразмерных плоскостных сборных элементов (настилы междуэтажных перекрытий, панели покрытий зданий, стеновые панели и др.), изготовляемые на спец. пр-тиях и монтируемые на строит. площадке (см. рис.). К. к. применяются в стр-ве жилых, обществ. и производств. зданий, дорог, аэродромов, набережных, плотин, каналов, пром. и др. сооружений. Осн. достоинства К. к. - сокращение сроков возведения зданий и снижение затрат труда на монтажные работы. Наибольшее распространение К. к. получили в массовом жил.-гражд. стр-ве. К. к. .применяются в двух осн. конструктивных схемах зданий: в каркасно-панельной (см. Каркасно-панельные конструкции) и панельной (бескаркасной). Крупнопанельные конструкции многоэтажного жилого дома: 1 - фундаментная плита; 2 - отмостка; 3 - наружная стеновая панель; 4 - панель междуэтажного перекрытия; 5 - внутренняя стеновая панель; 6 - наружная панель в процессе монтажа КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН, беспесчаный бетон, - бетон, получаемый из смеси плотного или пористого гравия или щебня, вяжущего (преим. портландцемента) и воды. Отсутствие песка и огранич. расход цемента (не более 280 кг/м3) обусловливают крупнопористую структуру и небольшую ср. плотность бетона. К. б. применяется гл. обр. для возведения наружных стен зданий в р-нах, богатых гравием или камнем (для щебня), а также для устройства тепловой изоляции в случае использования пористых заполнителей. КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - вид серийного производства, при к-ром продукция изготовляется непрерывно в большом кол-ве (напр., произ-во автомобилей). В К. п. широко используются специализир. оборудование, поточные линии, обрабатывающие центры, средства автоматизации. КРУПНОФОРМАТНЫЙ ФОТОАППАРАТ - фотоаппарат для съёмки обычно на плоскую фотоплёнку или фотопластинку с форматом кадра 9Х 12 см и более. КРУПООТДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - машина для разделения смеси шелушёных (крупа) и неше-лушёных зёрен риса, овса, проса и гречихи. К. м. сортируют смесь по размеру отд. крупинок при помощи сит (крупосортировка), по разл. фрикц. св-вам и подвижности отд. частиц смеси (собственно крупоотделителн). КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА - машина текст. пропз-ва для изготовления кручёной пряжи, корда, шпагата и др. изделий, получаемых скручиванием неск. нитей вместе. Осн. рабочий орган К. м. - веретено. Перед работой на К. м. нити подвергают перемотке на мотальной машине (для увеличения объёма паковки) и трощению. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - см. Момент крутящий. КРУЧЕНИЕ - 1) К. в сопротивлении материалов - вид деформации, характеризующийся взаимным поворотом поперечных сечений стержня, вала и т. д. под влиянием моментов (пар сил), действующих в плоскости этих сечений. 2) К. (скручивание) текстильных материалов - технологич. процесс, при к-ром деформация К. сообщается волокнам и нитям (пряже). Скрученность получ. продукта характеризуется круткой, т. е. числом витков на 1 м его длины, углом наклона нар. волокон или нитей к продольной оси продукта и направлением крутки. КРУЧЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - изделия, получаемые в результате скручивания пряжи, комплексных нитей, тонких полосок бумаги и плёнок. К К. и. относятся швейные нитки, шпагат, шнуры, верёвки, канаты. Кручёные нити для выработки тканей, трикотажа, сетей и т. п. к К. и. не относятся. КРЫЛА МЕХАНИЗАЦИЯ - комплекс устройств на крыле ЛА, предназначенных для повышения его несущей способности и улучшения хар-к устойчивости и управляемости. Они позволяют увеличить аэродинамич. коэфф. подъёмной силы крыла, а в ряде случаев и его площадь, и отодвинуть начало срыва потока на крыле на большие углы атаки и используются для уменьшения взлётно-посадочных скоростей (и дистанций) и улучшения манёвренности ЛА. К. м. включает отклоняющийся носок крыла, предкрылки, щитки, закрылки и др. средства, увеличивающие вогнутость профиля крыла и стабилизирующие поток на его верх. поверхности (см. также Щелевое крыло), а также нек-рые активные системы управления пограничным слоем (напр., сдув его на носке крыла или на закрылках отбираемым от двигателя воздухом). К. м., использующая энергию двигателя, наз. энергетической; к ней относятся также струйные закрылки, обдув крыла и закрылков реактивными струями двигателей и т. п. КРЫЛАТАЯ РАКЕТА - управляемый беспилотный ЛА с несущими поверхностями (крыльями), создающими подъёмную силу при полёте в атмосфере. Предназначен для доставки средств поражения к цели. Различают К. р. классов "земля - воздух", "воздух - земля", "земля - земля" и "воздух - воздух" (первое слово - место старта К. р., второе - место расположения цели). По назначению К. р. делятся на зенитные, авиац., противокорабельные, противотанковые. К. р. могут выполняться по самолётной схеме с плоским крылом (маломаневренные с дозвуковой скоростью полёта) или с крестообразным крылом и оперением (высокоманевренные со сверхзвуковой скоростью полёта). Системы управления К. р. могут быть автономные, телеуправления, самонаведения и комбинированные. На К. р. используют ракетные или воздушно-реактивные двигатели. К. р. появились в ходе 2-й мировой войны под назв. самолётов-снарядов. См. рис. Крылатая ракета морского базирования "Томагавк" (США): а - тактический (противокорабельный) вариант; б - стратегический вариант; 1 - система наведения; 2 - обычная боевая головка; 3 и 6 - баки с горючим; 4 - стартовый двигатель; 5 - маршевый двигатель; 7 - корпус ракеты; 8 - ядерная боевая головка КРЫЛО летательного аппарата - неподвижная поверхность ЛА, предназначенная для создания аэродинамической подъёмной силы. По форме в плане К. может быть прямым, трапециевидным, стреловидным (в т. ч. с изменяемой в полёте стреловидностью), треугольным и т. д. и иметь раэл. профиль. Оно состоит из прод. и поперечных силовых элементов (лонжеронов, стрингеров, нервюр) и. обшивки. Осн. силовой частью крыла может быть также кессон или монолитные панели. На К. (см. рис.) располагаются предкрылки, закрылки, щитки и др. средства крыла механизации и органы управления (элероны, элевоны, интерцепторы), а при нек-рых компоновках ЛА закрепляются также опэры шасси и устанавливаются двигатели. Внутр. объём К. используется для размещения топлива, разл; агрегатов, коммуникаций и т. п. К ст. Крыло: 1 - обшивка; 2 - элерон; 3 - интерцепторы; 4 - закрылки; 5 - предкрылки; 6 - аэродинамическое ребро КРЫЛЬЧАТЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ - судовой движитель с располож. на равных угловых расстояниях на диске (к-рый вращается вокруг вертик. оси) удлинёнными лопастями, перпендикулярными к диску. Поворот лопастей вокруг собств. осн. осуществляемый дистанционно с поста управления судном, меняет направление тяги К. д. вплоть до противоположного, поэтому К. д. применяют на судах, к-рые должны обладать высокой манёвренностью (буксирные суда, тральщики, плавучие краны и др.). См. рис. Крыльчатый движитель КРЫЛЬЧАТЫЙ НАСОС - объёмный насос с возвратно-поворотным движением рабочего органа; применяется для подачи жидкостей, не содержащих абразивных примесей. Впускные клапаны установлены в корпусе насоса неподвижно, нагнетательные помещаются на подвижном крыле, к-рое при помощи рукоятки приводится в качательное движение и работает подобно поршню в поршневом насосе. КРЫША - покрытие здания, верхняя ограждающая конструкция здания. Состоит из несущих элементов (стропила, фермы, балки, прогоны, панели, настилы и т. п.) и наружной оболочки - кровли. К. могут быть чердачные и бесчердачные, скатные или плоские с внутр. или нар. отводом воды. КРЮК - деталь грузоподъёмных машин для подвешивания грузов или грузозахватных приспособлений к канатам или цепям механизмов подъёма (К. г р у з о в о й); деталь трансп. машин для передачи тяговых усилий (К. у п р я ж н о и), напр. между трактором и прицепом. Грузовые К. изготовляют однорогими и двурогими, стальными цельноковаными или литыми грузоподъёмностью до 75 т и пластинчатыми из стальных штампованных пластин грузоподъёмностью св. 75 т. Упряжные К., как правило, бывают однорогие кованые или литые. Осн. параметры К. в СССР нормализованы. КРЮЧКОВЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА - орудия лова, осн. часть к-рых - рыболовный крючок. Наживные К. о. л. (ярус, тролл и др.) рассчитаны на то, что рыба проглатывает крючок с приманкой, самоловные - на то, что рыба накалывается на крючок при случайном соприкосновении с ним. КРЯЖ - сравнительно короткий отрезок ствола дерева, преим. лнств. пород, реже - хвойных. К. используется для изготовления облицовочного шпона, фанеры, тары, лыж, спичек и т. д. КСЕНОН [от г.реч. xenos - чужой (впервые был найден как примесь к криптону)] - хим. элемент из группы благородных газов, символ Хе (лат. Хеnonum), ат. н. 54, ат. м. 131,29. К. - газ без цвета и запаха; плотн. 5,85 кг/м3, tпл - 111,8 °С, tкип - 108,1 °С. К. - первый инертный газ. для к-рого удалось (в 1961) получить хим. соединение. В пром-сти К. получают при разделении воздуха; вследствие очень низкого содержания К. в атмосфере объём произ-ва его невелик. Применяют К. в мощных газоразрядных лампах, а также для исследоват. и мед. целей. Практич. применение находят также фториды К. КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света высокого и сверхвысокого давления, в к-ром дуговой разряд происходит в атмосфере ксенона. Колбу лампы выполняют из кварцевого стекла трубчатой или шаровой формы (см. рис.). К. л. имеют непрерывный спектр излучения в видимой и УФ областях и линейчатый спектр в ИК области. По спектральному составу излучение К. л. в видимой области близко к прямому солнечному свету, что обеспечивает хорошую цветопередачу при их использовании. Мощность ламп от 75 Вт до 50 кВт (а зависимости от конструкции); световая отдача до 20 - 50 лм/Вт. К. л. применяются в кинопроекц. аппаратах, устройствах импульсной техники, а также для освещения сцены, открытых пространств (карьеров, площадей) и т. д. Ксеноновая лампа КСЕРОГРАФИЯ (от греч. xeros - сухой и ...графия) - см. Электрофотография. КСИЛЕМА - то же, что древесина. КСИЛО... (от греч. xylon - срубленное дерево) - составная часть сложных слов, указывающая на связь с деревом (напр., ксилография, ксилометр). КСИЛОГРАФИЯ (от ксило... и ...график), гравюра на дереве, - изготовление клише ручным гравированием на дерев. доске с гладко отшлифов. поверхностью; используется гл. обр. как художеств.-технич. приём иллюстрирования книг и др. изданий. КСИЛОЛИТ (от ксило... и греч. lithos - камень) - искусств. кам. материал из смеси магнезиального вяжущего и древесных опилок. Пластичные смеси К. применяются для устройства бесшовных полов, а также оснований под чистые полы из полимерных материалов. Из жёсткого К. изготовляют прессов, плитки для полов. КСИЛОЛЫ, диметилбензолы, - бесцветные жидкости. Известны 3 изомера: орто-К. (tкип 144,4 °С), мета-К. (tкип 139,1 °С) и пара-К. (tкип 138,4 °С). Содержатся в кам.-уг. смоле, образуются (смесь изомеров) при каталитич. риформинге нефт. фракций. Индивидуальные изомеры применяют для получения фталевых к-ти др. хим. продуктов, смесь изомеров - как растворитель лакокрасочных материалов и как высокооктановую добавку к авиац. бензинам. См. рис. Ксилолы КСИЛОМЕТР (от ксило... и ...метр) - прибор для определения объёма тел неправильной формы (первоначально гл. обр. из древесины). Действие К. осн. на измерении объёма (уровня) жидкости, вытесняемой в сосуде погруж. в него телом. Отсчёт ведётся по установл. вертикально градуированной прозрачной трубке, сообщающейся с сосудом. КУБ (лат. cubus, от греч. kybos) - 1) один из пяти типов правильных многогранников; имеет 6 квадратных граней, 12 рёбер, 8 вершин, в каждой вершине сходятся 3 ребра (они взаимно перпендикулярны). 2) К. числа а - третья степень числа а, т. е. произведение а*а*а = а3; назв. объясняется тем, что именно так выражается объём К., ребро к-рого равно а. КУБОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - нерастворимые в воде органич. красители (антрахиноновые и др.), содержащие в молекуле не менее двух карбонильных групп, соединённых системой сопряжённых связей (см. Кратные связи). Восстановление К. к. в щелочной среде приводит к образованию растворимого лейко-соединения, к-рое, в отличие от исходного красителя, хорошо сорбируется волокном. При последующем окислении, напр. кислородом воздуха, лейкосоединение вновь превращается на волокне в нерастворимый краситель, образующий яркие и прочные окраски. К. к. применяют гл. обр. для крашения целлюлозных волокон и их смесей с полиэфирными. КУБРИК - жилое помещение для всей команды судна или для её части. Устраиваются только на малых судах при невозможности разместить команду в каютах. КУЗНЕЧНАЯ СВАРКА - вид печной сварки. КУЗНЕЧНО-ПРЁССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - получение металлич. изделий ковкой, штамповкой или прессованием. КУЗНЁЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ АВТОМАТ - кузнечная машина с кривошипно-ползунным механизмом, на к-рой изготовляются изделия из проволоки, прутка, ленты, полосового металла за неск. переходов без участия рабочего (см. Кривошипный пресс). К К.-ш. а., используемым, как правило, в массовом произ-ве, относятся: холодно- и горяче-высадочные прессы, обрубные прессы, резьбонакатные, лнстоштамповочные, проволочно-гвоздильные, пружннонавивочные, цепевязальные и др. автоматы. КУЗНЕЧНЫЕ РАБОТЫ - операции подготовки, нагрева, пластич. деформации заготовок и последующей обработки поковок в кузнечном произ-ве. КУЗНЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - предназначен для ручной и машинной ковки. Служит для деформации, перемещения, захвата, поддержания, измерений заготовок при выполнении кузнечно-штамповочных работ. См. рис. Кузнечный инструмент для ручной ковки: а - наковальня; б - кувалда; в - ручник; г - клещи; д - бородок; е - зубило; ж - подбойник; з - обжимка Кузнечный инструмент для машинной ковки: а - плоские бойки; б - вырезные бойки; в - закруглённые бойки; г - обжимки; д - раскатки; е - пережимки; ж - патроны КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ - часть автомобиля или прицепа, предназнач. для размещения груза, пассажиров или спец. оборудования. По типу кузова грузовые автомобили и прицепы разделяются на автомобили и прицепы общего назначения (с кузовами в виде бортовой платформы) и специализир. (самосвалы, фургоны, цистерны и др.). Кузова пасс. автомобилей (легковых и автобусов) бывают несущие или рамные. В легковых автомобилях распространены закрытые кузова - седан, лимузин И Купе, открытые (с убирающимся верхом) - кабриолет и фаэтон, а также 2-местные, закрытые и открытые, типа "спорт". КУКЕРСИТ [от Кукерс (Kuckers) - нем. названия селения Кукрузе (Kukruse) в Эстонской ССР] - горючий сланец Прибалтийского бассейна. Содержание органич. битуминозного в-ва от 25 до 65%. Уд. теплота сгорания 11 - 15 МДж/кг. Высококачеств. сырьё для получения жидкого и газообразного топлива, а также ряда хим. продуктов (см. Горючие сланцы). КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН - с.-х. машина для уборки кукурузы с отрывом початков от стеблей, очистки их от обёрток и измельчения лис-то-стеб. массы. В СССР применяются прицепной К. к. "Херсонец-7" производительностью 0,6 - 1,4 га/ч и самоходный шестирядный КСКУ-6 "Херсонец-200" (см. рис.), убирающий кукурузу в стадии полной спелости на зерно. Производительность 1,3 - 3 га/ч. Самоходный кукурузоуборочный комбайн КСКУ-6 "Херсонец-200". КУЛАК, кулачок, - деталь кулачкового механизма в виде пластины, диска или цилиндра с поверхностью скольжения, профилированной т. о., что при своём движении передаёт сопряж. детали (толкателю или штанге) движение с заданным законом. КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ - см. Распределительный вал. КУЛАЧКОВЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, подвижное звено к-рого (кулак; или кулачок), имеющее поверхность перем. кривизны, взаимодействует с др. подвижным звеном (толкателем, или штангой), образуя высшую кинематическую пару. К. м. осуществляет почти любой (заранее заданный) закон движения, применяется в механизме газораспределения двигателей внутр. сгорания, в металлореж. станках, машинах-автоматах и др. См. рис. Кулачковый механизм: а - с роликовым толкателем; б - с тарельчатым толкателем; 1 - кулачок; 2 - толкатель КУЛИСА (франц. coulisse - паз, желобок, выемка, от couler - скользить, бежать) - подвижное "звено кулисного механизма, образующее с др. подвижным звеном постулат, пару. Ползун, скользящий по пазу К., иногда наз. камнем. По виду дннжения различают К. вращающиеся, качающиеся, прямолинейно движущиеся. КУЛИСНЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм с низшими кинематическими парами, в состав к-рого входит кулиса. Нашли применение синусный и тангенсный К. м. В этих механизмах перемещение кулисы (см. рис.) пропорционально синусу или тангенсу угла поворота кривошипа. К. м. применяются в приводах станков, в механизмах парораспределения паровых машин, в приборах и т..д. Синусный кулисный механизм: r sin ф - перемещение кулисы при повороте кривошипа радиусом r на угол ф КУЛОН [по имени франц. физика Ш. Кулона (Ch. Coulomb; 1736 - 1806)] - ед. кол-ва электричества, электрич. заряда и потока электрич. смещения в СИ. Обозначение - Кл. 1) 1 К. равен кол-ву электричества, проходящего через поперечное сечение проводника при токе силой 1 А за время 1 с. 2) 1 К. равен потоку электрич. смещения сквозь замкнутую поверхность, образуемую содержащимся во внутр. пространстве свободным зарядом 1 Кл. КУЛОНА ЗАКОН - осн. закон электростатики, выражающий зависимость силы взаимодействия двух находящихся в вакууме неподвижных точечных электрических зарядов.от расстояния между ними. Согласно К. з., сила F21, действующая в вакууме на заряд Q2 со стороны заряда Q1, равна: где r21 - радиус-вектор, соединяющий заряд Q1 с зарядом Q2. r = |r21| - расстояние между зарядами, e0. - электрическая постоянная. Одноимённые по знаку электрич. заряды отталкиваются, разноимённые - притягиваются. Если точечные заряды Q1 и Q2 находятся в однородном газообразном пли жидком диэлектрике с относит. диэлектрической проницаемостью е, то сила их электростатич. взаимодействия обратно пропорциональна е (обобщённый К. з.): КУЛЬМАН (от назв. нем. фирмы Culmann, производящей чертёжные приборы) - чертёжный прибор пантографной системы. КУЛЬТИВАТОР (от ср.-век. лат. cultivo - возделываю, обрабатываю) - с.-х. орудие для рыхления почвы и уничтожения сорняков. К. для сплошной обработки бывают: паровые для ухода за парами и предпосевной обработки почвы (см. рис.); К.- плоскорезы для рыхления почв, подверж. ветровой эрозии; штанговые для рыхления почвы и уничтожения корневищных сорняков; спец. назначения (садовые, лесные и др.). Пропашные К. (для междурядной обработки) используются для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях и подкормки растений (культиваторы-растениепитатели). Универсальные К. приспособлены для сплошной обработки почвы и ухода за посевами. К. изготовляют прицепными и навесными. Ширина захвата К., выпускаемых в СССР, 2,8-8,4 м. Паровой кулътиватор К ПС- 4 Культиватор-плоскорез КПГ-250 КУЛЬТИВАТОР-ОКУЧНИК - с.-х. орудие для междурядной обработки, подкормки и окучивания картофеля. Окучивающие корпуса К. -о., двигаясь в междурядьях, уничтожают сорняки и присыпают стебли картофеля разрыхлённой почвой, образуя гребни выс. до 25 см. Для подкормки одновременно с окучиванием К.-о. оборудуют туковысевающими аппаратами. Четырёхрядный К.-о. КОН-2,8ПМ (см. рис.), применяемый в СССР, имеет ширину захвата 2,4 - 2,8 м, производительность до 2,25 га/ч. Культиватор-окучник КОН-2,8ПМ КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ - СЕЯЛКА д Л я риса - навесная с.-х. машина, состоящая из фрезерного барабана (модификация фрезерного культиватора КФГ-3,6) для предпосевной обработки почвы на глуб. 4 - 8 см и выравнивания её и рядовой сеялки для посева семян риса с междурядьем 15 см. Выпускаемый в СССР К. ф. - с. КФС-3,6 (см. рис.) имеет ширину захвата 3,6 м, производительность 3,15 га/ч. Культиватор фрезерный - сеялка для риса КФС-3,6 КУМАРОНО-ИНДЁНОВЫЕ СМОЛЫ, инденкумароновые смолы, - олигомерные продукты полимеризации смесей кумарона, индена и их гомологов, содержащихся в высококипящих продуктах пиролиза нефт. сырья. Вязкие жидкости или твёрдые хрупкие в-ва; растворимы в органич. растворителях; щёлоче- и кислотостойки. Используются в произ-ве плиток для полов пром. зданий, при изготовлении типографских красок, клеёв, водонепроницаемой бумаги, как пластификатор в резин. промети и т. д. КУМЕТР, Q - м е т р, - то же, что добротности измеритель . КУМУЛЯТИВНЫЕ БОЕПРИПАСЫ - арт. снаряды, мины, авиац. бомбы, боевые части ракет, инж. боеприпасы с зарядом кумулятивного действия (см. Кумулятивный эффект). Обладают высокой бронепробиваемостью (противотанковые управляемые ракеты - до 450 - 600 мм). Предназначены гл. обр. для стрельбы по брониров. целям и оборонит. сооружениям. Во время Великой Отечеств. войны 1941 - 45 К. б. широко использовались как средство борьбы с танками (напр., ручные гранатомёты разового действия - т. н. фаустпатроны). КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, кумуляция (ср. -век. лат. cumulatio - скопление, нагромождение, от лат. cumulo - складываю, накопляю), - концентрация действия взрыва в одном определ. направлении. К. э. достигается применением заряда с кумулятивной выемкой. При взрыве продукты детонации тонкой струёй выбрасываются в направлении, задаваемом выемкой, со скоростью 7 - 16 км/с; при встрече с преградой развивается большое давление, пробивающее её. Во взрывном деле К. э. используется в капсюлях-детонаторах и электродетонаторах, в прессов. аммонитах и в открытых зарядах, предназнач. для дробления негабарита, На К. э. влияют скорость детонации и высота слоя ВВ над кумулятивной выемкой, формы выемки, наличие в ней металлич. облицовки и др. факторы. См. рис. К ст. Кумулятивный эффект. Этапы взрыва кумулятивного заряда: 1 - детонатор; 2 - заряд; 3 - облицовка; 4 - пробиваемая перегородка; 5 - фронт детонационной волны; 6 - продукты детонации; 7 - начало формирования кумулятивной струи; 8 - струя пробивает перегородку; 9 - струя оторвалась и пробила преграду КУНГАС - дерев. парусно-гребное судно с малой осадкой. Грузоподъёмность 3 - 50 т. Применяется на Дальнем Востоке для лова рыбы и грузовых операций. КУНИАЛЬ (от соединения символов трёх химических элементов: Си - медь, Ni - никель и А1 - алюминий) - общее назв. коррозионностойких и высокопрочных сплавов меди с никелем (5 - 15% ) и алюминием (1 - 3%). За рубежом применяются с 1922, в СССР - с 1931. К. по прочности не уступают нек-рым конструкц. сталям и обладают высокой корроэ. стойкостью в атм. условиях, пресной и мор. воде. К. используют как конструкц. и пружинный материал в судостроении, приборостроении. КУПЕ (франц. coupe, от couper - отрезать) - 1) изолированное дверью отделение для двух - четырёх пассажиров в ж.-д. вагоне. 2) Закрытый кузов легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений и двумя дверьми (см. рис.). Купе КУПЕЛИРОВАНИЕ, купеляция (франц. соupellation, от coupelle - чашечка, разделительная печь), - отделение благородных металлов от свинца путём окислит. плавления. В пробирном анализе К. используют для установления пробы. В металлургии К. применяют в произ-ве свинца для выделения благородных металлов, находящихся в сплаве со свинцом. КУПЕРА ЭФФЕКТ [по имени амер. физика Л. Купера (L. Cooper; p. 1930)] - объединение свободных электронов в металле в пары (куперовские пары) в результате их притяжения, вызванного колебаниями кристаллич. решётки; приводит к появлению сверхпроводимости. КУПОЛ (итал. cupola - купол, свод, от лат. cupu1а, уменьшит, от сира - бочка) - 1) пространств, покрытие зданий и сооружений, имеющее форму сегмента шара, параболоида или др. поверхности вращения (см. рис.). К. применяются гл. обр. в культовых, а также в обществ. зданиях и сооружениях; театрах, выставочных павильонах и т. д. К. возводятся из ж.-б., стали, дерева, камня, полимерных материалов. Купол Пантеона в Риме. Около 125 2) В геологии - форма залегания слоистых пород (складчатый К.), солей (соляной К.), а также магматич. пород при извержении густой, вязкой лавы (лавовый К. - см. рис.). Скопления нефти и газов часто приурочены к складчатым и соляным К. Лавовый купол КУПОРОСЫ - технич. назв. кристаллогидратов сульфатов нек-рых тяжёлых металлов. Наибольшее практич. значение имеют железный К. FeSO4*7H2O (голубовато-зелёные кристаллы), м е д н ы й К. CuSO4*5Н2О (синие), никелевый К. NiSO4*7H2O (изумрудно-зелёные), цинковый К. ZnSO4*7H2O (бесцветные). КУПРИТ (от лат. cuprum - медь) - минерал состава Cu2O. Цвет от красного до красновато-чёрного. Тв. по минералогич. шкале 3,5 - 4; плотн. 5850 - 6150 кг/м3. Встречается в зоне окисления медных месторождений. Входит в состав окисл. медных руд. КУРАКОУБОРОЧНАЯ МАШИНА (уэбекск. курак - нераскрывшаяся коробочка хлопчатника) - с.-х. машина для сбора полураскрытых и нераскрытых коробочек с кустов хлопчатника, а также остатков урожая хлопка-сырца. В СССР выпускают К. м. СКО-2,4. СКО-3,6 (см. рис.) и СКО-5,4 с обогатителями собранного вороха, к-рые убирают одновременно 4 - 6 рядов с междурядьями 60 или 90 см. Производительность 1,2 - 3,4 га/ч. Куракоуборочная машина СКО-3,6 КУРАЛОН - см. в ст. Поливинилспиртовые волокна. КУРАНТЫ (от франц. courant - текущий, бегущий) - старинное назв. башенных или больших комнатных часов с муз. механизмом, издающих бой в определ. мелодич. последовательности либо исполняющих небольшие муз. пьесы. КУРВАТУРА (лат. curvatura - кривизна, изгиб, от curvo - искривляю, гну) - едва заметная кривизна, придаваемая нек-рым архит. частям здания для достижения их большей пластич. выразительности и устранения оптич. искажений восприятия. КУРВИМЕТР (от лат. curvus - кривой и ...метр) - прибор для измерений длин отрезков кривых и извилистых линий на топография, планах, картах и графиках. К. изготовляют с круговыми (см. рис.; и прямолинейными шкалами в двух исполнениях: с неподвижным циферблатом и подвижной стрелкой или индексом; с подвижным циферблатом и неподвижным индексом. Погрешность измерения К. ок. 1 - 2% длины линии. Курвиметр КУРДОНЕР (франц. cour d'honneur, букв. - почётвый двор) - парадный двор дворца, усадьбы, особняка, образуемый осн. корпусом и располож. по его сторонам боковыми флигелями-крыльями. В совр. архитектуре - приём парадной пространств, композиции. КУРСИВ (нем. Kursiv, от ср.-век. лат. cursivus, букв. - бегущий) - одно из начертаний типограф. шрифта с наклоном осн. штрихов букв вправо (обычно на 15°); напоминает рукописное письмо. К. применяется как выделит. шрифт в тексте, набранном обычным, прямым шрифтом, а также для заголовков и титульных элементов. В данной статье К. набрано слово "шрифта". КУРСОГРАФ (от лат. cursus - бег, путь, курс и ...граф) - навигац. прибор для автоматич. записи курса судна во времени. Запись наносится на бумажную ленту (курсограмму). Работает К. от гирокомпаса или дистанц. магнитного компаса. КУРСОР (англ. cursor - стрелка, указатель, от лат. cursor - бегун) - подвижный знак, воспроизводимый ЭВМ на экране дисплея; предназначен для идентификации рабочей точки экрана. КУРТЁЛ - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна. КУРЧАТОВИЙ (от имени советского физика И. В. Курчатова; 1903 - 60) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Ки (лат. Kurchatovium), ат. н. 104. К. - первый трансурановый элемент, следующий в периодич. системе элементов Менделеева за актиноидами. По хим. св-вам аналог гафния. Получены изотопы К. с м. ч. 257, 259, 260, 261, из них наиболее долгоживущий 241Ки (Т1/2 = 70с). К. открыт в 1964 сов.физиками в Объединённом ин-те ядерных исследований (г. Дубна). КУСАЧКИ - щипцы с острыми губками для откусывания проволоки, гвоздей и пр. В зависимости от назначения К. губки имеют разл. форму и углы наклона относительно ручек. КУСТАРНИКОВО-БОЛОТНЫЙ ПЛУГ - с.-х. орудие для вспашки болотных торфяных и минер. заоолоч. почв, лесных раскорчёвок, почв, покрытых визким кустарником. К.-б. п. чаще бывают однокорпусные (прицепные и навесные - см. рис.). Ширина захвата корпуса 75 или 100 см. Глубина вспашки до 45 см. Навесной кустарниково-болотный плуг ПБН-100А КУСТОВАЯ КРЕПЬ - горная крепь, устанавливаемая в очистных забоях шахт при управлении кровлей выработок обрушением. Кусты состоят из группы дерев. стоек, устанавливаемых одна возле другой в плоскости, нормальной к углу падения пласта. КУСТОВОЕ БУРЕНИЕ - стр-во одной или двумя буровыми установками группы скважин с общей ог-ранич. площади. Производится при отсутствии удобных площадок в заболоч. местности, при пересеч. рельефе, а также при бурении на мор. акваториях. См. рис. К ст. Кустовое бурение КУСТОРЕЗ - навесное тракторное орудие или машина для срезания кустарников и мелколесья (со стволами диам. до 35 см) при с.-х. освоении земель, улучшении сенокосов и пастбищ, расчистке просек при мелиоративном и др. стр-ве. К. могут иметь пассивные и активные рабочие органы. Пассивные рабочие органы: горизонтальные ножи, установл. под углом 28 - 32° к направлению движения, и двусторонний клин, отодвигающий подрез, стволы. Активные рабочие органы: дисковые фрезы со съёмными зубьями, реж. барабаны с ножами, дисковые пилы. К. агрегатируется с мощными гусеничными тракторами. В СССР выпускаются К. ДП-24 (см. рис.) с шириной захвата 3,6 м, производительностью 0,5 - 0,6 га/ч и машина МТП-13, позволяющая пакетировать срезанную древесину. Производительность до 0,1 га/ч. Кусторез ДП-24: 1 - ограждение трактора; 2 - гидроцилиндр; 3 - корпус; 4 - отвал; 5 - носовой лист; 6 - вож; 7 - рама КУТТЕР (англ. cutter, от cut - резать) - 1) в колбасном произ-ве - машина для тонкого измельчения мяса. 2) Промысловое или грузовое двухмачтовое судно с косыми парусами, широко применявшееся на севере СССР до 30-х гг. 20 в. КЮБЕЛЬ (от нем. Kiibel - чан, бадья, черпак) - грузозахватное устройство для перемещения сыпучих грузов; сосуд с механизир. выгрузкой, происходящей при его автоматич. опрокидывании либо раскрытии стенок или днища. КЮВЕТ (франц. cuvette, букв. - лохань, таз) - боковая сточная канава для отвода поверхностных вод с полотна и откосов выемки дороги. КЮРИ (Curie; по имени франц. учёных П. Кюри и М. Склодовской-Кюри) - не подлежащая применению внесистемная ед. активности нуклида в радиоактивном источнике (активности изотопа). Обозначение - Ки. 1 Ки = 3,7*1010 Бк (см. Беккерель). КЮРИ ТОЧКА [по имени франц. учёного П. Кюри (P. Curie; 1859 - 1906)] - темп-pa нек-рых фазовых переходов 2-го рода. Напр., в К. т. ферромагнетики (железо, кобальт, никель и др.) теряют свои особые магнитные св-ва: в К. т. или при более высокой темп-ре ведут себя как обычные парамагнетики (см. Парамагнетизм). К. т. для железа равна 1043 К, кобальта 1394 К, никеля 631 К. Аналогично сегнетоэлектрики в К. т. теряют свои особые диэлектрич. св-ва, превращаясь в обычные диэлектрики с полярными молекулами (см. Дипольный момент). Нек-рые сегнетоэлектрики, кроме т. н. верхней К. т., имеют нижнюю К. т. (напр., для сегнетовой соли соответственно 297 К и 255 К). КЮРИЙ (от имени франц. учёных П. Кюри и М. Склодовской-Кюри) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Cm (лат. Curium), ат. н. 96, наиболее устойчив изотоп 247Cm; относится к актиноидам. К. - серебристый металл; плотн. 13 510 кг/м3, tnл1340 °С. Сильное выделение теплоты в препаратах К. (в результате радиоактивного распада) даёт возможность использовать изотоп 144Сm для создания радиоизотопных термоэлектрич. генераторов.
вверх