МЕЩЁРСКОГО УРАВНЕНИЕ [по имени сов. учёного И. В. Мещерского (1859 - 1935)] - осн. ур-ние механики тел переменной массы. "Ми" - наименование семейства японских твердо-топливных 3- и 4-ступенчатых ракет-носителей. Эксплуатируются с 1970. Вариант РН "Ми" с самыми лучшими энергетич. хар-ками имеет массу 62 т и может вывести на круговую орбиту выс. 250 км до 770 кг полезного груза. Ми-10К - сов. универс. грузовой вертолёт-кран для монтажных и строит. работ с двумя газотурбинными двигателями (мощность 8080 кВт), Макс. скорость 200 км/ч. Макс. перевозимый груз на внеш. подвеске 11 т. Ми-26 - сов. тяжёлый трансп. вертолёт с двумя газотурбинными двигателями (мощность каждого 7350 кВт), Макс. скорость 295 км/ч, дальность полёта 480 км. Используется при стр-ве мостов, монтаже тяжёлого оборудования пром. пр-тий и т. д. Способен поднимать груз 20 т на внеш. подвеске или внутри кабины. Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 МИДЕЛЕВОЕ СЕЧЕНИЕ, мидель (от голл. middel, букв. - средний), - наибольшее по площади поперечное сечение удлинённого тела с плавными криволинейными обводами (корпуса судна, ракеты, фюзеляжа самолёта и т. п.) плоскостью, перпендикулярной направлению движения. Миделем (мидель-шпангоутом) наз. также линию пересечения нар. поверхности корпуса судна с вертик. поперечной плоскостью, проходящей посредине его длины, и конструктивный чертёж поперечного сечения судна в р-не плоскости мидель-шпангоута. МИКРО... (от греч. mikros - малый, маленький) - 1) составная часть сложных слов, обозначающая малые размеры (напр., микробарограф, микрокапсула). 2) Приставка для образования наименования десятичных дольных единиц, соответствующая множителю 10-4. Обозначение - мк. Пример образования дольной единицы: 1 мкПа (микропаскаль) = 10-6Па. МИКРОБАРОГРАФ (от микро... и барограф) - прибор для автоматич. записи очень малых или быстрых изменений атм. давления. Обладает высокой чувствительностью: изменение давления на 0,1 мм рт. ст. (~13,33 Па) вызывает отклонение пера записывающего устройства до 3 мм. МИКРОДВИГАТЕЛЬ РАКЕТНЫЙ - ракетный двигатель с тягой от десятков Н до неск. мН, применяемый в основном в качестве стабилизирующего и ориентац. двигателя, а также индивидуального ракетного двигателя. М. д. - двигатель с многократным запуском и большим числом срабатываний. См. рис. Микродвигатель ракетный, работающий на метане и кислороде, предназначенный для системы ориентации космического аппарата (США) МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР - портативная микро-ЭВМ индивидуального пользования, выполняющая арифметич. действия и способная вычислять элементарные ф-ции по заданным значениям аргументов. Конструктивно М. состоит обычно из одной или неск. больших интегр. схем, устройства цифровой индикации и автономного источника электропитания (миниатюрного аккумулятора или элемента солнечной батареи), размещённых в корпусе, на лицевой стороне к-рого расположены клавишный пульт управления для ввода исходных данных и подачи команд на выполнение к.-л. операции, а также световое табло (индикатор), показывающее вводимые в М. числа и результаты вычислений. Нек-рые М. имеют устройства ввода - вывода данных на магн. карты или ленты, а также печатающие устройства. В зависимости от числа и сложности выполняемых операций М. подразделяются на 3 осн. группы: простейшие, инженерные и программируемые. МИКРОКАПСУЛА (от микро... и лат. capsula - коробочка, футлярчик) - тонкая, как правило, полимерная оболочка, предназначенная для покрытия мельчайших твёрдых частиц и капель жидкости с целью их микроупаковки. Материал М. - желатина, поливинилацетат, эфиры целлюлозы и др. полимеры. Размеры М. - от 5 мкм до 5 мм. В М. может содержаться от 30 до 98% активного в-ва (по массе). Освобождается активное в-во из оболочки гл. обр. под воздействием теплоты или благодаря растворению и диффузии. См. также Микрокапсуляция. МИКРОКАПСУЛЯЦИЯ, микрокапсулирование, - создание тонкой прочной оболочки вокруг отдельных твёрдых частиц или капель жидкости (см. Микрокапсула). М. продуктов или препаратов позволяет использовать их в виде свободно рассыпающегося порошка, кубиков (с жидкостью), таблеток (с твёрдым в-вом) или суспензий - взвесей микрокапсул в р-рах. М. практически ликвидиру т летучесть или воспламеняемость в-в. Применяется в медицине (для блокирования неприятного запаха или вкуса лекарств. средств, увеличения сроков их лечебного действия, "упаковки" бактерий и вирусов в микрооболочки в целях науч. исследований и т. д.); в кулинарии (жировые в-ва для супов в порошках, мясные приправы и др. пищ. продукты); в произ-ве косметич. средств; в быту и т. д. МИКРОКАРОТАЖ (от микро... и каротаж) - геофиз. метод исследования буровой скважины путём измерения электрич. сопротивления горных пород вблизи её стенок с помощью электрич. зондов с расстоянием между электродами, не превышающим неск. см. М. позволяет детально изучать геол. разрезы, выделять проницаемые пласты и оценивать их пористость. МИКРОКАТОР - прибор для измерений линейных размеров калибров и деталей машин относит. контактным способом. Преобразоват. элементом (механизмом) М. служит скрученная ленточная пружина, к-рая при растягивании поворачивается вместе с закрепл. на ней указателем. При измерениях М. укрепляется на стойке. Пределы измерений М. ± (4 - 300) мкм. См. рис. Микрокатор Схема механизма микрокатора: 1 - пружина, закрученная за среднюю часть при закреплённых концах; 2 - указатель; 3 - демпфер; 4 - угловой рычаг; 5 - измерительный стержень МИКРОКЛИМАТ - совокупность физ. параметров возд. среды (темп-ры, относит. влажности, скорости и направления ветра, условий инсоляции и т. д.) на небольших открытых или закрытых пространствах (до десятков и сотен м в поперечнике). М. помещений зависит от солнечной радиации, ограждающих конструкций, кондиционирования воздуха, отопления и вентиляции, озеленения прилегающей территории и т. п. Оптим. параметры М. обеспечивают наиболее эффективные условия труда и отдыха людей. М. населённых мест складывается в результате изменений климатич. условий, происходящих под влиянием застройки территории, её благоустройства, озеленения и т. п. МИКРОКРИСТАЛЛОСКОПИЯ (от микро..., кристалл и греч. skopeо - смотрю, наблюдаю) - метод качеств. микрохим. обнаружения неорганич. и органич. веществ по образованию характерных кристаллич. осадков при действии соответствующих реактивов на каплю исследуемого Р-ра. Метод обладает высокой чувствительностью (минимум исследуемого в-ва в капле р-ра достигает сотых долей мкг). Применяется для анализа минералов, сплавов и идентификации органич. в-в. МИКРОЛИТ (отмикро... и греч. lithos - камень) - минерал, танталат кальция и натрия. Образует изоморфный ряд с пирохлором. Цвет белый, жёлтый, зелёный, серый; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 5 - 5,5; плотн. 5900 - 6500 кг/м3. Руда тантала. МИКРОЛИТ КОРУНДОВЫЙ - спечённый синтетич. корунд микрокристаллич. строения с повыш. физ.-механич. св-вами. Получают из глинозёма высокой чистоты и размельчения с добавкой оксида магния в качестве модификатора. Обладает высокой износостойкостью (в 25 - 30 раз выше, чем инструментальная сталь) и красностойкостью (ок. 1200 °С). МИКРОМАНИПУЛЯТОР - устройство. преобразующее движение рук человека в малые точные перемещения управляемого объекта (микроинструмента или изделия), контролируемые с помощью микроскопа, оптич. проектора или др. оптич. средств. Используются в разл. областях науки и техники, где требуются незначит., но точные перемещения инструмента (объекта), при исследованиях клеток и тканей и т. д. МИКРОМАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - электрич, машина, мощность к-рой не превышает неск. сотен Вт, с частотой вращения ротора до 300 тыс. об/мин. Применяется в механизмах управления и автоматич. устройствах летат. аппаратов, судов, в бытовых электроприборах, в кино-, фото- и радиоаппаратуре. МИКРОМЕР - прибор для измерений линейных размеров измерит. калибров, деталей машин и др. В зависимости от конструкции различают М. рычажно-зубчатые, пружинные (микрокаторы), поплавковые пневматич., индуктивные и др. В рычажно-зубчатых и пружинных М. линейные перемещения измерит. стержня преобразуются в угловые перемещения стрелки. Измерения ведутся контактным способом. Действие поплавкового пневматич. М. осн. на измерении расхода воздуха, проходящего через зазор между измеряемой и контрольной поверхностями. Измерения осуществляются бесконтактным способом. Действие индуктивного М. сен. на перемещении измерит. стержня, связанного с яксрем индуктивных катушек. При перемещении стержня изменяется положение якоря в возд. зазоре и соответственно сила тока, что вызывает изменения показаний гальванометра. МИКРОМЕТР (от микро... и метр) - дольная единица длины, равная 10-4 м. Обозначение мкм. МИКРОМЕТР (от микро... и ...метр) - измерит. универс. инструмент с точным (микрометрия.) винтом для измерения линейных размеров контактным способом. М. изготовляют неск. типоразмеров для измерений длин от 0 до 25 мм, от 25 до 50 мм и т. д. Различают М.: гладкие - для измерений нар. размеров изделий; листовые с циферблатом - для измерений толщины листов и лент; трубные - для измерений толщины стенок и труб; зубомерные - для измерений длины общей нормали зубчатых колёс. Изготовляют также М. с плоскими, резьбовыми и шаровыми вставками для измерений деталей из мягких материалов, стандартных резьб, сферич. поверхностей. См. рис. Гладкий микрометр с пределами измерений 75 - 100 мм; 1 - скоба; 2 - пятка; 3 - микрометрический винт; 4 - стопор; 5 - стебель; б - барабан; 7 - трещотка Настольный микрометр со стрелочным отсчётным устройством: 1 - корпус; 2 - арретир; 3 - отсчётное устройство; 4 - измерительный стержень отсчётного устройства; 5 - измерительные наконечники; 6 - столик; 7 - измерительный стержень микрометрической головки; 8 - стебель; 9 - барабан; 10 - стопор МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ - см. в ст. Миниатюризация. МИКРОМОДУЛЬ в электронике - миниатюрный модуль электронной аппаратуры с уплотнённой упаковкой малых по размерам дискретных электронных приборов и др. электро- и радиоэлементов. Осн. разновидности конструкции М. - этажерочная и плоская. Этажерочный М. (см. рис.) состоит из керамич. пластинок размером ок. 1 см2 с укреплёнными на них миниатюрными резисторами, конденсаторами, транзисторами и др. Пластины собираются в стопку ("этажерку") в определ. последовательности и соединяются между собой траверсами из медной проволоки, после чего стопка заливается эпоксидным или пенополиуретановым компаундом. Плотность упаковки - неск. десятков элементов в 1 см3. Плоские М. также собираются из отд. элементов, к-рые размещаются на плоской печатной плате небольших размеров и закрываются металлич. колпачком. М. не получили распространения из-за низкой технологичности и сравнительно невысокой надёжности и к кон. 60-х гг. вытеснены интегральными схемами. Этажерочный микромодуль: а, б и в - микроэлементы на микроплатах; г - микромодуль до заливки; д - готовый микромодуль МИКРОН (от греч. mikron - малое) - устар. наименование дольной ед. длины - микрометра (мкм). Не подлежат применению и дольные ед. от М. - миллимикрон (ммк) и микромикрон (мкмк), заменённые нанометром (нм) и пикометром (пм). МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ - полоскавая линия в виде одной или неск. параллельных металлич. полосок, нанесённых на диэлектрич. подложку, металлизированную с противоположной стороны. Обычно изготовляется методами пленарной технологии. М. л. используются в СВЧ интегральных схемах в качестве линий передачи, а также раэл. элементов СВЧ аппаратуры (резонаторов, фазовращателей, делителей мощности и др.). МИКРОПОРИСТАЯ РЕЗИНА - см. в ст. Резина губчатая. МИКРОПРИВОД - электропривод с двигателем мощностью от единиц до неск. сотен Вт. Существуют М. пост. и перем. тока; их применяют в устройствах автоматики, звукозаписи, в часовых механизмах и т. п. Для управления М. пост. тока служат магнитные и транзисторные усилители, а М. перем. тока - магнитные, магнитно-полупроводниковые усилители и ПП управляемые вентили. МИКРОПРОВОДА - эмалир. провода малого диам. (0,05 мм и менее; толщ. изоляции до 4 мкм) для изготовления обмоток электрич. микромашин, катушек измерит. и регулирующих приборов. МИКРОПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - вид управления ЭВМ, при к-ром каждая команда выполняемой программы является обращением к т. н. микропрограмме - набору микрокоманд, определяющих выполнение элементарных машинных операций, составляющих в совокупности вычислит. процесс. МИКРОПРОЦЕССОР - самостоят. или входящее в состав ЭВМ устройство, выполненное на одной или неск. больших интегр. схемах (БИС), осуществляющее обработку информации и управляющее этим процессом. Обычно М. содержит арифметике-логич. устройство (АЛУ), блок управления и синхронизации, локальную память (сверхоперативное запоминающее устройство), регистры и др. блоки, необходимые для выполнения вычислит. процесса. М. характеризуется производительностью, разрядностью команд и обрабатываемых данных, числом команд (микрокоманд), типом интерфейса, типом и числом входных и выходных каналов и их разрядностью, наличием программного обеспечения и т. д. По способу управления различают М. со схемным и микропрограммным управлением. М. со схемным управлением имеют высокое быстродействие, однако их вычислит. возможности однозначно определяются постоянным набором команд (хранящихся в их памяти) и соответствующей электрич. схемой, к-рая зачастую бывает довольно сложной. Функционирование М. с микропрограммным управлением определяется последовательностью микрокоманд, состав и очерёдность выполнения к-рых устанавливаются оператором. Такие М. имеют сравнительно невысокое быстродействие, но они более универсальны, легче перенастраиваются с одной программы на другую. По структуре М. подразделяются на секционированные (как правило, с микропрограммным управлением) и однокристальные (со схемным управлением). Секционированные М. набираются из яеск. БИС, каждая из к-рых способна объединяться с др. БИС, образуя при этом разл. функцией, устройства. Однокристальные М. выполняются в виде одной БИС, имеют фиксиров. разрядность и пост. набор команд. Такие М. выполняют функции процессора ЭВМ, все операции к-рого определяются хранящимися в его памяти командами. М. и устройства вычислит. техники и автоматики, выполненные на их основе, - микропроцессорная техника - широко используются в системах управления технология, оборудованием, контрольно-испытат. аппаратурой, трансп. средствами, бытовыми электроприборами и др. МИКРОРАЙОН - комплекс жилых домов и учреждений культурно-бытового обслуживания, удовлетворяющий каждодневные потребности населения; располагается на территории, примыкающей к трансп. магистралям. В СССР М. включает детсады, ясли, школы, магазины товаров первой необходимости, сады и спорт. площадки. М. - первичная единица совр. гор. жилой застройки. МИКРОСБОРКА - блок радиоэлектронной аппаратуры в микроминиатюрном исполнении, реализующий, как правило, к.-л. опеределённую ф-цию (напр., генерирование или усиление электрич. колебаний заданного вида). Представляет собой, конструктивно законченное изделие типа гибридной интегральной схемы, содержит миниатюрные дискретные электронные приборы, пассивные электро- и радиоэлементы и ИС (в осн. бескорпусные), размещённые на многослойной коммутац. плате. По функцией. сложности и плотности упаковки М. обычно соответствует большой интегральной схеме. Использование М. в микроэлектронной аппаратуре позволяет уменьшить её объём и массу в неск. раз (по сравнению с микроэлектронной аппаратурой на ИС широкого применения с использованием печатных плат). Осн. типы существующих М.: СВЧ М. на микрополосковых линиях; М. на бескорпусных линейных ИС и интегральных пьезофильтрах для работы в диапазоне радиочастот; аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи на бескорпусных ИС - операц. усилителях и компараторах; микропроцессорные М. МИКРОСВАРКА - сварка особо мелких деталей (электронных и ПП приборов и др.) и металла толщ. менее 0,5 мм и сечением до 10 мм2, часто с применением оптич. приборов (лупы или микроскопа) для рассмотрения зоны сварки. В зависимости от особенностей свариваемых изделий выполняют конденсаторную, холодную, УЗ, лазерную, дуговую (микроплазменную) и др. виды М. МИКРОСКОП (от микро... и ...скоп) - оптич. прибор, позволяющий получать сильно увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, невидимых невооружённым глазом (см. рис.). Общее увеличение, даваемое М., ограничивается дифракц. явлениями и не превышает 2000. Большего увеличения достигают, работая со светом меньшей длины волны (< 390 нм) или с иммерсионной системой. Для спец. исследований служат М.: поляризац. (наблюдение в поляризов. свете), люминесцентный (для люминесцирующих объектов), интерференц. и фазово-контрастный (используются методы, осн. на интерференции света), ИК, металлографич., стереоскопич., проекционный" рентгеновский, телевиз., высокотемпературный и др. Для наблюдения сверхмалых объектов (до неск. десятых нм) применяются электронные микроскопы. См. также Голографический микроскоп, Акустический микроскоп, Термоволновый микроскоп. Ход лучей в микроскопе: 1 - осветитель; 2 - полевая диафрагма; 3 - зеркало; 4 - апертурная диафрагма; 5 - конденсор; 6 - объект (препарат); 6 - действительное изображение объекта, даваемое объективом; 6 - мнимое изображение объекта, даваемое системой объектив - окуляр; 7 - объектив; 8 - окуляр; 9 - предметное стекло; Foб. FOK - положение фокусов объектива и окуляра Биологический лабораторный микроскоп "Биолам Л-211" Малый инструментальный микроскоп ММИ-2 Измерительный растровый однообъектнвный микроскоп ОРИМ-1 Специальный микроскоп МССФ, применяемый в электронной промышленности для контроля совмещения фотошаблона с пластинкой кремния при изготовлении микросхем Люминесцентный исследовательский микроскоп "Люмам-ИЗ" Стереоскопический микроскоп МБС-200 МИКРОСКОП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ - см. Измерительный микроскоп. МИКРОСТРУКТУРА (от микро... и лат. structura - строение) металла - строение металлов и сплавов, видимое при помощи микроскопа. Характер М. (размеры, форма и взаимное расположение кристаллов) оказывает исключительно большое влияние на св-ва металлов и сплавов. МИКРОСХЕМА - см. Интегральная схема. МИКРОСЪЁМКА - фото- или киносъёмка объектов, выполняемая с увеличением в 20 - 3500 раз (при помощи оптич. микроскопа) и в 105 раз (при помощи электронного микроскопа). Применяется для исследования микроструктуры или мелких деталей объекта. М. производят с помощью микрофотонасадок или обычных съёмочных аппаратов, присоединяемых к микроскопу: к окуляру или вместо него. При М. используются спец. окуляры, наз. фотографическими. К ним относятся т. н. окуляры-выравниватели, наз. также гомалами или негативными линзами. МИКРОТВЕРДОМЕР - прибор для определения микротвёрдости материала по отпечатку, оставленному на выбранном участке после вдавливания в него индентора. Линейные размеры отпечатка обычно не превышают десятков мкм, а нагрузки на индентор - неск. Н. См. рис. Микротвердомер ПМТ-3: а - общий вид; б - схема механизма нагружения; 1 - чугунное основание; 2 - рукоятка для поворота столика вокруг своей оси на 180°; 3 - колонна с резьбой для установки кронштейна с микроскопом; 4 - гайка для установки кронштейна на требуемой высоте; 5, 13 и 14 - микрометрические винты; 6 - винт, связанный с реечным устройством; 7 - окулярмикрометр; 8 - тубус; 9 - осветительное устройство; 10 - винты центрирующего устройства для перемещения объектива в горизонтальной плоскости; 11 - сменный объектив; 12 - предметный столик; 15 - механизм нагружения; 16 - алмазный индектор; 17 - стержень; 18 - рукоятка для освобождения стержня и перемещения его под действием грузов вниз и вдавливания индектора в поверхность образца; 19 к 20 - плоские пружины МИКРОТВЁРДОСТЬ - сопротивление пластич. вдавливанию (обычно в плоскую поверхность) твёрдого индентора (обычно пирамиды из алмаза). Отличия испытаний на М. от обычных измерений твёрдости - очень малые нагрузки и малые размеры отпечатка. М. позволяет оценивать св-ва отд. структурных составляющих, очень тонких поверхностных слоев, покрытий, мелких деталей часов и приборов, фольги, тонкой проволоки, а также очень хрупких тел (стёкол, эмалей и др.), к-рые растрескиваются при использовании обычных методов оценки твёрдости. Число М. рассчитывают так же, как число твёрдости по Виккерсу (см. Виккерса метод). МИКРОТЕЛЕФОН, микротелефонная трубка, - конструктивный узел телеф. аппарата в виде трубки с вмонтированными в неё микрофоном и телефоном. МИКРОТЁЧЬ - проникновение следов жидкости через микропоры и микротрещины в металлич. стенке. Наблюдается при гидравлич. испытании или при работе металлич. изделий под давлением жидкостей. МИКРОТОМ (от микро... и греч. tome - рассечение, отрезок) - устройство для приготовления срезов разл. биол. объектов - тканей организмов, костей, мозга, деревьев и т. д. с толщиной среза от 1 до 60 мкм. Ультрамикротом позволяет получать сверхтонкие срезы - до 5 нм. МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ, микрофотокопирование, - получение на фото- или киноплёнке фотокопий с печатных м.атериалов, чертежей, рукописей и т. д. при значительном уменьшении их размеров. М. позволяет существенно сократить объём, занимаемый разл. документами, и быстро получать их фотокопии. Осн. достоинства М.: сохранение документов в виде микрокопий (микрофильмов или микродиакарт, наз. микрофишами); сокращение потребности в хранилищах при одноврем. снижении стоимости хранения; удобство размножения и использования микрокопий (см. рис.). Репродукционная установка УДМ для микрофильмирования МИКРОФИШЕ (от микро... и франц. richer - вбивать, втискивать) - микрофотокопия с плоского оригинала (печатного текста, чертежа, рисунка и т. п.), выполненная на фотобумаге или фотоплёнке. М. изготовляют на фотоплёнках с очень высокой разрешающей способностью (напр., в СССР на фотоплёнках типа "Микрат"). На одной М. размером 6 X 12 или 7,5X12 см умещается от 30 до 130 стр. книжного текста. Для чтения М. применяют спец. (т. н. читальные) проекционные аппараты, создающие на встроенном экране увеличенное (в 5 - 20 раз) изображение оригинала. МИКРОФОН (от микро... и ...фон) - преобразователь звуковых колебаний в электрические. Различают М. порошковые угольные, электродинамич., электретные, электромагнитные, конденсатр.рные и пьезоэлектрические. Применяется М. в телефонии, телевидении, радиовещании, звукозаписи и т. п. См. рис. Пьезоэлектрический микрофон (разрез): 1 - защитный кожух; 2 - диафрагма; 3 - пьезоэлвмент; 4 - корпус; 5 - кабель; 6 - выводы Катушечный электродинамический микрофон (разрез): 1 - акустическое сопротивление; 2 - корпус; 3 - трансформатор; 4 - выводы; 5 - кабель; 6 - магнит; 7 - акустический канал; 8 - гофрированный воротник; 9 - защитный кожух; 10 - диафрагма; 11 - звуковая катушка Угольный микрофон (разрез и схема включения в электрическую цепь): 1 и 2 - подвижный и неподвижный электроды, подключённые к электрической цепи; 3 - угольный порошок; 4 - корпус; 5 - защитный кожух; 6 - диафрагма; 7 - угольный микрофон; 8 - электрическая батарея питания микрофона; 9 - трансформатор; 10 - выводы трансформатора Схема включения ленточного электродинамического микрофона в электрическую цепь: 1 - гофрированная лента; 2 - полюсные наконечники; 3 - магнит; 4 - трансформатор; 5 - выводы трансформатора; 6 - вторичная обмотка трансформатора; 7 - первичнал обмотка трансформатора МИКРОФОННЫЙ ЭФФЕКТ - явление нежелат. изменения параметров электрич., магн. цепи или электронного прибора, вызванное механич. вибрацией (сотрясением) или акустич. воздействием. Ослабление М. э. достигается: амортизацией креплений конденсаторов перем. ёмкости, панелей электронных ламп, исключением непосредств. влияния звуковых волн на радиодетали и т. д. ВПП приборах М. э. практически отсутствует. МИКРОФОТОКОПИРОВАНИЕ - то же, что микрофильмирование. МИКРОШЛИФ (от микро... и шлиф) - образец с плоской полиров, поверхностью, подвергаемый травлению слабым р-ром к-ты или щёлочи для выявления микроструктуры. МИКРО-ЭВМ - вычислит. машина, выполненная на основе микропроцессора. Отличается малыми габаритными размерами, удобством эксплуатации, низкой стоимостью. Применяется в системах автоматич. или автоматизир. управления технологич. процессами, трансп. средствами и др., при автоматизир. проектировании, обработке результатов науч. исследований. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА (от микро... и электроника) - направление электроники, связанное с созданием приборов и устройств в микроминиатюрном исполнении и с использованием групповой (интегральной) технологии их изготовления. Возникновение М. в нач. 60-х гг. 20 в. было вызвано непрерывным усложнением ф-ций и расширением областей применения электронной аппаратуры, что требовало уменьшения её габаритных размеров и массы, повышения быстродействия и надёжности. Основу элементной базы М. составляют интегральные схемы (преим. полупроводниковые), выполняющие заданные функции блоков и узлов электронной аппаратуры, в к-рых объединено большое число микроминиатюрных элементов и электрич. соединений, изготовляемых в едином технологич. процессе. М. развивается в направлении уменьшения размеров содержащихся в ИС элементов (до 0,1 - 1 мкм), повышения степени их интеграции (до 106 - 107 элементов на кристалл), плотности упаковки (до 10* элементов в 1 мм2), а также использования разл. по принципу действия приборов (опто-, акусто-, криоэлектронных, на цилиндрич. магн. доменах и др.). МИКСЕР (от англ. mixer - смеситель) - 1) М. в металлургии - цилиндрич. или бочкообразный-сосуд для хранения больших масс жидкого доменного чугуна. В М. достигается выравнивание хим. состава и темп-ры, а также обессеривание чугуна. М. бывают активные - с обогревом, что способствует частичному удалению примесей, в частности серы, и неактивные - без обогреваи или с незначит. обогревом. Вместимость М. до 2500 т. См. рис. 2) М. бытовой - аппарат для приготовления фруктовых и овощных пюре, коктейлей, мусса, крема и др. Продукты сбиваются или измельчаются в полиэтиленовом или стек. сосуде мешалками или ножами, приводимыми во вращение электродвигателем. Металлургический миксеру 1 - горловина для заливки чугуна; 2 - носок для слива чугуна; 3 - механизм наклона МИЛ (англ. mil, букв. - тысяча) - см. Дюйм. МИЛЛИ... (от лат. mille - тысяча) - приставка для образования наименований десятичных дольных единиц, соответствующая множителю 10-3. Обозначение - м. Пример образования дольной ед.: 1 мГн (миллигенри) =10 -3 Гн. МИЛЛИГРАММ-ПРОЦЕНТ - не подлежащая применению внесистемная ед. массовой концентрации, использовавшаяся гл. обр. в медицине. Выражается отношением массы к.-л. ионов (в мг) к объёму спинномозговой жидкости или плазмы крови (в 100 см3). Обозначение - мг% . 1 мг% = 1 мг/100 см3 = 10 мг/л = 10 кг/м3. МИЛЛИМЕТР ВОДЯНОГО СТОЛБА - не подлежащая применению внесистемная ед. давления. Обозначение - мм вод. ст. 1 мм вод. ст. = 9,806 65 Па (см. Паскаль). МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА - не подлежащая применению внесистемная ед. давления. Обозначение - мм рт. ст. 1 мм рт. ст. = 133,322 Па (см. Паскаль). МИЛЛИОННАЯ ДОЛЯ - внесистемная ед. относит. величины - безразмерного отношения к.-л. физ. величины к одноимённой физ. величине, принимаемой за исходную. Обозначение - млн-1. 1 млн-1=10-6 = 0,0001%= 0,001о/оо (см. Процент. Промилле). МИЛЯ [англ. mile, от лат. milia (passuum) - тысяча (шагов)! - 1) брит. ед. длины, равная 1760 ярдам = 5280 футам " 1609,344 м. 2) Мор. М.. равная длине дуги меридиана в 1'; её значение - переменное, зависит от геогр. широты местности. Обозначение - м. миля. 3) Мор. М. международная, равная ср. длине дуги меридиана в 1'. 1 междунар. мор. М. = 1852 м. 4) Рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер и равная 7 вёрстам, или 7,468 км. МИНА (франц. mine) - вид боеприпасов, применяемых для устройства сухопутных и мор. заграждений, а также для стрельбы из миномётов и гладкоствольных безоткатных орудий. Подразделяются на инж., мор. и артиллерийские. Имеют разл. конструктивное оформление, заряд ВВ - от неск. десятков г до неск. сотен кг. Как средство для подрыва крепостных стен появились с изобретением пороха. В кон. 18 в. для борьбы с кораблями были созданы плавающие и якорные М. Арт. М. впервые применены в 1904 - 05. В зависимости от конструкции и назначения обладают фугасным, осколочно-фугасным или осколочным действием. Существуют М. вспомогат. действия: зажигат., дымовые, осветит., агитационные. Могут иметь контактный, неконтактный, телеуправляемый взрыватель. М. - один из быстро развивающихся боеприпасов. Созданы ядерные, устойчивые к воздействию ударной волны и неснимаемые М. См. рис. Мина для стрельбы из миномёта: 1 - взрыватель; 2 - корпус; 3 - трубка стабилизатора; 4 - дополнительные заряды; 5 - основной заряд; 6 - крылья стабилизатора; 7 - центрирующие утолщения Противопехотная выпрыгивающая мина М16 (США): 1 - вышибной пороховой заряд; 2 - воспла-менительный состав; 3 - внешний корпус; 4 - пороховой замедлитель; 5 - крышка внешнего корпуса; 6 - взрыватель; 7 - боёк ударника взрывателя; 8 - капсюль-воспламени т е л ь; 9 - толстостенный осколочный корпус; 10 - разрывной заряд ВВ; 11 - капсюль-детонатор; 12 - промежуточный детонатор; 13 - усилительный состав; 14 - пороховой замедлитель; 15 - поддон мины МИНЕРАГРАФИЯ (от минерал и ...графия) - раздел минералогии, изучающий рудные минералы, минер. состав, структуру и текстуру руд. М. использует оптич. методы исследования аншлифов в отражат. свете, для чего минераграфич. поляризац. микроскоп снабжён особым осветит. устройством - опак-иллюминатором. В М. широко применяются также методы диагностич. и структурного травления минералов и микрохим. реакции. МИНЕРАЛ (франц. mineral, от ср.-век. лат. minerа - руда) - природное хим. соединение, представленное приблизительно однородным по составу и физ. св-вам телом и образующееся при разл. физ.-хим. процессах, протекающих в глубинах и на поверхности Земли. Из М. состоят горные породы и руды. В земной коре известно ок. 3000 минер. видов: наиболее распространены силикаты (ок. 25% от общего числа минер. видов), фосфаты и их аналоги (ок. 18% ), сульфиды и их аналоги (ок. 13% ), оксиды и ги дроке иды (ок. 12,5% ). МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ТВЁРДОСТИ, Мооса шкала твёрдости, - набор стандартных минералов для определения относит. твёрдости определяемого минерала методом царапания. За эталоны в М. ш. т. приняты след. 10 минералов, располож. в порядке возрастания твёрдости: 1 - тальк, 2 - гипс, 3 - кальцит, 4 - флюорит, 5 - апатит, 6 - ортоклаз, 7 - кварц, 8 - топаз, 9 - корунд, 10 - алмаз. Тв. минералов указывается с точностью до 0,5 балла по М. ш. т. Напр., тв. стальной иглы или ножа 5,5 - 6, медной иглы - 3, ногтя - 1 - 1,5. МИНЕРАЛОГИЯ (от минерал и ...логия) - наука о минералах, изучающая их состав, кристаллич. структуру, физ. и хим. св-ва и связь свгв с составом. и структурой, закономерности образования, процессы изменения, условия нахождения в природе и вопросы практич. использования. М. входит в комплекс геол. наук; связана с петрографией, геохимией, учением о полезных ископаемых, кристаллографией, кристаллохимией и др., а также с физикой и химией, М. подразделяется на описательную, генетич., экспериментальную, региональную, прикладную (включающую также технологич. и поисковую М.) и синтез минералов. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА - волокнистый материал, получаемый из расплавов шлаков и горных пород или их смеси. Из расплава стекла изготовляют стек. вату. М. в. используют для теплоизоляции строит. конструкций и технологич. аппаратуры, Её используют преим. в виде готовых изделий (маты, плиты, скорлупы, сегменты) на полимерной и битумной связке. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - подземные (реже поверхностные) воды с повыш. содержанием, газов, ионов хим. элементов и их соединений. Границей между пресными и М. в, обычно считается- общая минерализация в, 1 г/л (или в 1 г/кг), хотя иногда к М. в относят воды с меньшей минерализацией. М. в. подразделяют по степени общей минерализации на солоноватые, солёные и рассолы. При наименовании М. в. придерживаются таких ниж. пределов: свободной углекислоты 0,75 г/л (углекислые воды), сероводорода (и серы) 0,01 г/л (сероводородные) и т. д. М. в. темп-рой до 20 °С наз. холодными, 20 - 37 °С - тёплыми, 37 - 42 °С - термальными (горячими). Особенности состава М. в. - содержание нек-рых хим. элементов (иод, бром, литий, барий, стронций и т. д.) и газов (радон, сероводород и др.), а также часто повыш. темп-pa придают им лечебные св-ва. МИНИАТЮРИЗАЦИЯ (франц. miniaturisation, от miniature - миниатюра, нечто очень маленькое) - направление в конструировании приборов, механизмов, машин и т. д. (гл. обр. в радиоэлектронике, электротехнике и приборостроении) со значительным уменьшением габаритных размеров, массы и потребления энергии при одноврем. повышении их надёжности и степени автоматизации процессов проектирования и произ-ва. Осуществляется уменьшением размеров узлов и элементов устройств и повышением плотности их упаковки; сокращением числа и размеров межэлементных соединений, применением новых конструктивно-технологич. решений с целью уменьшения числа деталей и их габаритных размеров. Необходимость М. обусловлена расширением ф-ций и сферы применения электронных средств автоматизации произ-ва, вычислит. техники, радиотехники, измерит. техники, мед. аппаратуры и т. д., что связано с усложнением электронных устройств и увеличением числа составляющих их элементов. До 60-х гг. 20 в. М. базировалась на использовании техники печатного монтажа, разл. - типов модулей и микромодулей. С разработкой групповой технологии изготовления электронных приборов (см. Пленарная технология) и созданием на её основе интегральных схем начался новый этап М., получивший назв. микроминиатюризации. МИНИАТЮРНЫЙ ФОТОАППАРАТ - фотографический аппарат с форматом кадра 10X14 и 13X17 мм. Съёмка осуществляется на 16-мм плёнку. МИНИМАКС -смешанный экстремум ф-ции f(x, у) двух переменных: Значение М. не меньше значения соответствующего максимина. Условия их равенства весьма важны в. игр теории. МИНИМЕТР (от лат. minimus - наименьший и ...метр) - рычажный стрелочный прибор для измерений линейных размеров калибров, деталей машин и т. п. относит, контактным способом (см. рис.). Измерит. стержень связан с показывающей стрелкой при помощи рычагов. Пределы измерений от 20 до 600 мкм. В отечеств, пром-сти М. заменены микрокаторами и др. более срверш. средствами измерений. Миниметр: 1 - измерительный стержень; 2 - отводной рычаг; 3 - затяжной винт; 4 - корпус; 5 - стрелка; 6 - указатели отклонений; 7 - шкала; 8 - присоединительная трубка; 9 - хомут МИНИМУМ - см. Максимум и минимум. МИНИ-ЭВМ - то же. что малая ЭВМ. МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ - боевой корабль, предназнач. для постановки, минных заграждений. Различают М. з. надводные (мор. и реч.) и подводные. Водоизмещение наиболее крупных мор. М. з. до 2 тыс. т. на них размещается до 400 мин. Собств. вооружение М. з. служит для самообороны. МИНОИСКАТЕЛЬ - прибор для обнаружения скрытых в грунте, снегу или воде мин. Существуют М., реагирующие на металлич. детали мины (индукционные), и М., реагирующие на разницу диэлектрич. проницаемости грунта и мины, не имеющей металлич. деталей. Осн. составные части: датчик, в виде рамки, генератор питания рамки и звуковой индикатор. Различают переносные М. и устанавливаемые на трансп. средствах (автомобиле, танке). МИНОМЁТ - арт. орудие, предназнач. для навесной стрельбы по закрытым целям минами. Существуют конструкции М. с нарезными стволами, сообщающие мине вращат. движение при полёте, и гладкоствольные (полёт мины стабилизирован хвостовым оперением). По способу заряжания различают М. дульнозарядные (ствол М. снабжён предохранителем от двойного заряжания), казнозарядные (см. Казённик) и автоматические. Крутизна траектории полёта мин (угол возвышения ствола, 45-85°) позволяет уничтожать закрытые цели, не поражаемые настильным огнём. М. бывают носимые, возимые, буксируемые, самоходные. Дальность стрельбы из М. до 10 км, скорость полёта мины до 365 м/с, масса М. до 3,5 т. См. рис. Миномёт: 1 - ствол; 2 - казённик; 3 - опорная плита; 4 - двунога-лафет; 5 - прицел; 6 - предохранитель от двойного заряжания МИНУТА (нем. Minute, от лат. minutus.- маленький, мелкий) - 1) внесистемная ед. времени. Обозначение - мин. 1 мин - 60 с (см. Секунда). 2) Внесистемная ед. плоского угла. Обозначение .... 1' = 1/60° = я/10800 рад = 2,908882*10-4 рад (см. Радиан). МИПОРА - см. в ст. Аминопласты. "МИР" - наименование сов. орбит. станции, оснащённой системой стыковки с 6 стыковочными узлами и представляющей собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализир. орбит, модулями науч. и нар.-хоз. назначения. "М." является станцией третьего поколения, на ней максимально автоматизированы процессы управления движением, работа бортовых систем и науч. аппаратуры.. Управление полётом станции предусматривает использование спутников-ретрансляторов, что значительно расширяет возможности радио- и ТВ связи с. Землёй. По размерам станция "М." аналогична орбит. станции "Салют", на ней установлены две ориентируемые на Солнце СБ (общ. пл. 76 м2). Станция состоит из герметичных переходного отсека, рабочего отсека и промежуточной камеры и негерметичного агрегатного отсека. Переходный отсек выполнен в виде сферы, на к-рой размещены 5 стыковочных узлова основной :и 4 периферийных. Специализир. модули подходят к осн. узлу, а затем с помощью манипулятора переводятся на свободный периферийный узел. Переходный отсек может также быть использован в роли шлюзовой камеры для выхода в космос. Первый запуск орбит. станции "М." осуществлён 20 февр. 1986 РН "Протон". МИРА (франц. mire, от mirer - рассматривать на свет, прицеливаться, метить) - испытат. таблица или тест-объект для определения разрешающей способности фотоматериалов и разрешающей силы объективов. Представляет собой группы прозрачных (или белых) и непрозрачных (или чёрных) параллельных или радиальных штрихов разл. частоты, нанесённых на стек. пластинку или вычерченных чёрной тушью на бумаге (см. рис.). Штриховая 25-элементная мира для определения разрешающей способности оптических систем МИРАБИЛИТ [от лат. mirabilis - удивительный? название дано нем. химиком И. Р. Глаубером (I. R. Glauber; 1604-70), неожиданно получившим М. в ходе опыта], глауберова соль, - минерал, сульфат натрия Na2[SO4]*10OH2O. Цвет белый; часто бесцветный. Те. по минералогия, шкале 1,5-2; плотн. ок. 1500 кг/м3. Хорошо растворяется в воде. Сырьё для получения соды и едкого натра; применяется в медицине, в стек., произ-ве и лакокрасочной пром-сти. МИТРОН, магнетрон, настраиваемый напряжением, - магнетрон, частота генерируемых колебаний к-рого изменяется в широком диапазоне пропорционально анодному напряжению. Отличит. особенность М. - пониженная добротность колебат. системы, состоящей из встречно-штыревой анодной системы, объёмного резонатора и трансформатора связи. Диапазон частотной перестройки до 30% от ср. частоты, кпд до 70%. М. используются в свип-генераторах, радиовысотомерах, радиорелейных линиях связи, испытат. оборудовании и т. д. МИЦЕЛЛЫ (новолат. micella, уменьшит. от лат. mica - крошка, крупица) - содержащие растворитель частицы дисперсной фазы золя. Состоят из ядра и внеш. слоя с молекулами растворителя. МИЦЕЛЛИРНЫЙ РАСТВОР - коллоидная система с частицами дисперсной фазы (мицеллами) размером 1 - 100 нм. М. р., применяемые в нефт. промети для увеличения нефтеотдачи пластов, состоят из трёх и более компонентов - углеводородной жидкости, воды и ПАВ. Такой М. р. хорошо смешивается с нефтью и обладает высокой нефтевытесняющей способностью. При увеличении водосодержания наступает обращение фаз (внеш. средой становится вода, а основой ядер мицелл - углеводородная жидкость). Обращённый М. р. хорошо смешивается с водой и водными р-рами полимеров, продвигающими оторочку М. р. по пласту. "МИЦУБИСИ" (Mitsubishi) - назв. автомобилей и автобусов концерна "Мицубиси моторе" (Mitsubishi Motors) в Японии. Нач. выпуска легковых автомобилей - 1917 (массовое произ-во с 1964), грузовых - 1935, автобусов - 1936. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого, малого и ср. классов (рабочий объём двигателей 0,8 - 2,5 л, мощность 28 - 147 кВт, Макс. скорость 120 - 220 км/ч), грузовые автомобили разл. назначения, карьерные самосвалы (полная масса 1,5 - 26 т, грузоподъёмность 0,7 - 15 т, мощность двигателей 24 - 228 кВт) и автобусы пассажировместимостью 26 - 50 чел. См. рис. Легковой автомобиль "Мицубиси" МНЕМОНИЧЕСКАЯ СХЕМА (от греч. mnemonikos - обладающий хорошей памятью) - совокупность условных обозначений, располож. в виде схемы на лицевой стороне сигнального табло, панелях щита или пульта управления. М. с. составляется обычно из символов, изображающих элементы контролируемой или управляемой установки, станции, сооружения, пр-тия. В качестве символов используются либо общепринятые обозначения, либо формализов. изображения, отражающие реальные объекты управления. Состояние контролируемого процесса (работа, простой, авария, ремонт) автоматически отражается на М. с. сигнальными лампами, поворотными указателями и др. индикаторами. М. с. широко применяют при дистанц. управлении разл. объектами, напр. на электростанциях (см. рис.), в диспетчерской службе на ж. д. и т. д. Мнемоническая схема на пульте управления электростанции МНИМАЯ ЧАСТЬ комплексного числа z = х + iy - множитель у при мнимой единице i; обозначается Imz. МНИМЫЕ ЧИСЛА - см. Комплексные числа. МНОГОГРАННИК, полиэдр, - геом. тело, огранич. со всех сторон плоскими многоугольниками - гранями. Стороны граней наз. рёбрами, а концы рёбер - вершинами. По числу граней различают 4-гранники. 5-гранники и т. д. М. наз. выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани. Выпуклый М. наз. правильным, если все его грани правильные многоугольники (т. е. такие, у к-рых все стороны и углы равны) и все многогр. углы при вершинах равны. Существует пять видов правильных М.: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - электропривод, в к-ром неск. электродвигателей совместно работают на общую механич. нагрузку. Управление М. э. предусматривает определ. порядок включения и отключения отд. двигателей путём взаимной блокировки. В особо сложных машинах число двигателей М. э. достигает неск. десятков. В качестве электродвигателей чаще всего используют асинхронные двигатели или двигатели пост. тока. Примером М. э. может служить привод рольгангов, многодвигат. конвейеров и др. механизмов (обычно транспортных). МНОГОЗАБОЙНОЕ БУРЕНИЕ - сооружение скважин с ответвлениями в виде дополнит. стволов, направленно отбуренных от осн. ствола скважины, обычно в пределах продуктивного пласта (нефти и т. п.). Применяется для интенсификации добычи нефти и газа, а также при разведке полезных ископаемых. МНОГОКАНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ - одноврем. передача телеф., телевиз., телегр. и др. информации по многим каналам при использовании только одной физ. цепи. Макс. число каналов, к-рое возможно образовать путём их разделения по частоте или по времени, тем больше, чем выше значения несущих частот. МНОГОКОВШОВЫЙ ЭКСКАВАТОР - землеройная машина непрерывного действия, рабочий орган к-рой имеет ковши, установл. на замкнутой цепи (цепной экскаватор) или на колесе (роторный экскаватор). Различают М. э. на рельсовом, гусеничном и шагающем ходу. М. э. используют для прокладки траншей, а также для выемки грунта (породы) при добыче полезных ископаемых. См. рис Основные типы многоковшовых экскаваторов: а - цепной поперечного копания с подачей грунта вверх по откосу; б - то же с подачей вниз; в - цепной продольного копания; г - роторный продольного копания; д - роторно-поворотный радиального копания МНОГОКОРПУСНОЕ СУДНО - плавучее сооружение, состоящее из двух (катамаран), трёх (тримаран) или более водоизмещающих корпусов, жёстко связанных между собой в надводной части либо общей надстройкой, либо соединит. мостом, либо балочными или форменными связями. Большая уд. площадь палуб. отличная остойчивость М. с. открывают возможность для их использования в качестве пасс. судов, паромов, н.-и., промысловых, буровых судов плавучих кранов и платформ. МНОГОКРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ - вид печати, при к-ром печатание осуществляется неск. красками. При воспроизведении многоцветного оригинала изготавливают чаще четыре цветоделённые печатные формы (см. Цветоделение), с к-рых производится последоват. печатание совмещённых оттисков обычно жёлтой, пурпурной, голубой и чёрной красками. В результате определ. сочетания этих красочных слоев образуются разнообразные (зелёные, коричневые и т. д.) цвета и оттенки оригинала. Печатание производится как на однокрасочных, так и на многокрасочных печатных машинах. МНОГОКРАТНОГО ЭКСПОНИРОВАНИЯ МЕТОД - метод комбинир. киносъёмки, осн. на совмещении в кадре неск. изображений путём последоват. съёмки разл. объектов (натуры, масок, макетов и т. п.) на одну киноплёнку. МНОГОКРАТНЫЙ КООРДИНАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ - коммутац. устройство релейного типа. Соединитель наз. многократным, потому что в нём одновременно может существовать неск. (до 20) соединений, и координатным, потому что место каждого соединения определяется точкой пересечения подвижных вертик. и горизонтальных реек. М. к. с. применяются в АТС, автоматич. коммутац. станциях абонентского телеграфирования и автоматич. коммутац. телегр. станциях прямых соединений. МНОГОЛЕЗВИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - металлореж. инструмент, имеющий более одной главной режущей кромки, как правило, одинаковые по форме и геом. параметрам. К М. и. относятся свёрла, зенкеры, фрезы, шлифов. круги и др. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО - пространство, имеющее число измерений более трёх. Реальное пространство имеет 3 измерения, поверхность - 2, линия - 1. Обычная "пространственная интуиция", человека ограничена тремя измерениями. Введение понятия о пространствах 4 и большего числа измерений даёт возможность решить мн. вопросы при помощи геом. аналогий. Примеры М. п.: n-мерное евклидово пространство, 4-мерное пространство - время в теории относительности, фазовые пространства механич. и др. систем. МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ СТАНОК, многоцелевой станок, - металлореж. станок для комплексной обработки деталей с автоматич. сменой инструментов. На М. с. производят сверление, зенкерование, растачивание, развёртывание, нарезание резьбы, подрезание торцов, фрезерование контуров и плоскостей (иногда - разметку, строгание, протягивание) с Макс. концентрацией операций на одной позиции. М. с. в осн. используют для обработки призматич. и корпусных деталей, имеющих большое число гладких, ступенчатых и резьбовых отверстий, располож. с разных сторон детали. См. рис. Горизонтальный многооперационный станок: 1 - шпиндель; 2 - шпиндельная бабка; 3 - стойка; 4 - автооператор; 5 - инструментальный магазин; 6 - заготовка; 7 - приспособление-спутник; 8 - станина; 9 и 12 - дополнительные столы; 10 - нижняя часть основного стола, перемещаемая в направлении, перпендикулярном оси вращения шпинделя; 11 - верхняя часть основного стола (поворотная) МНОГООСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, имеющий более двух мостов (осей). Многоосными выполняются гл. обр. автомобили повыш. проходимости, грузовые автомобили для перевозки особо тяжёлых и неделимых грузов и тягачи, реже автобусы. У нек-рых М. а. все мосты ведущие. МНОГОПОДОВАЯ ПЕЧЬ - печь для обжига руд и концентратов цветных металлов. Представляет собой стальной вертик. цилиндр, футеров, огнеупорным кирпичом. Шихта загружается на верхний под; при вращении центр. вала она перегребается по подам и через спец. отверстия поступает на нижележащий под. Обожжённые материалы разгружаются снизу, а воздух и газы проходят печь снизу вверх и выходят сверху через газоотвод. Число подов в М. п. достигает 16. См. рис. К ст. Многоподовая печь. Схема восьмиподовой печи для обжига молибденового концентрата: 1 - кожух; 2 - вал; 3 - привод; 4 - гребки; 5 - лопатки; 6 - разгрузочное отверстие МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР - регулятор с релейной характеристикой, регулирующий орган к-рого может принимать п различных положений. При n=2 М. р. наэ. двухпозиционным регулятором; используется наиболее часто. При п = оо М. р. превращается в статич. пропорциональный регулятор. М. р. применяются в релейных системах. МНОГОПОЛОСКОВЫЙ ОТВЕТВBТЕЛЬ - акустоэлектронное устройство, осуществляющее перераспределение энергии поверхностной акустич. волны (ПАВ) между участками звукопровода (акустич. каналами). Простейший М. о. представляет собой незамкнутую периодич. систему металлич. полосок, расположенную на поверхности звукопровода перпендикулярно направлению распространения ПАВ (см. рис.). М. о. используется в акустоэлектронных устройствах для изменения направления распространения акустич. луча и его апертуры. К ст. Многополосковый ответвите ль. Схема простейшего устройства перераспределения энергии поверхностной акустической волны: 1 - входной встречно-штыревой преобразователь; 2 - звукопровод; 3 - система металлических полосок; 4 - многополосковый ответвитель; 5 - выходной встречно-штыревой преобразователь. Стрелками указано направление распространения волны МНОГОПОЛЮСНИК - участок электрич. цепи, к-рый можно подсоединять к др. её участкам только определ. точками (зажимами), наз. полюсами, и к-рый обменивается энергией с внеш. цепью только через эти полюса. Представление отд. частей сложной электрич. цепи в виде М. значительно облегчает её расчёт, т. к. при этом не определяют силы тока или напряжения во всех элементах, входящих в состав М., а находят только напряжения между полюсами и силы тока в полюсах М. Пассивный М. не содержит источников энергии, активный - содержит. Простейший тип М. - двухполюсник. МНОГОРЕЗЦОВЫЙ ТОКАРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ - станок, производящий обработку заготовки неск. одновременно работающими резцами, установленными на продольном и поперечном суппортах. Каждый из резцов обрабатывает свой участок детали, что значительно упрощает и сокращает цикл работы суппорта. МНОГОСКОРОСТНОЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - асинхронный электродвигатель (обычно с короткозамкнутым ротором), имеющий одну или неск. обмоток статора, к-рые можно переключать на разные числа полюсов, соответствующие разным синхронным угловым скоростям поля; тем самым ступенчато регулируется угловая скорость двигателя. Наиболее распространены (благодаря простоте коммутации обмоток) 2-, 3- и 4-скоростные асинхронные электродвигатели. В 2-скоростных электродвигателях с одной обмоткой на статоре обычное отношение угловых скоростей 1:2, в 3- и 4-скоростных с двумя обмотками на статоре - 1:1, 5 : 2 и 1 : 1,5:3. М. а. э. применяют в приводах машин и механизмов, допускающих ступенчатое регулирование угловых скоростей. Мощность М. а. э. достигает неск. МВт. МНОГОСЛОЙНАЯ СТАЛЬ - листовая сталь из неск. слоев разного состава. М. с. получают: разливкой сталей разл. состава в общую изложницу спец. конструкции (с разделит. стенками) и последующей прокаткой отлитого слитка; сваркой неск. листов стали раэл. состава при совместной прокатке; штамповкой взрывом; наплавкой. Применяют для повышения эксплуатац. св-в материала и экономии дорогостоящих сталей. МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ РАКЕТА - то же, что составная ракета. МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ТУРБИНА - паровая турбина или газовая турбина, в к-рой расширение пара или газа от нач. до конечного давления и преобразование его тепловой энергии в механич. работу осуществляют не в одной, а в ряде последовательно располож. ступеней. С увеличением числа ступеней в турбине повышается её экономичность, т. к. тепловые потери предыдущей ступени частично используются в последующей. При небольшом (до 10 - 15) числе ступеней их размещают в одном корпусе (цилиндре), при большем - в двух или трёх корпусах. М. т. наз. одновальными, если валы отд. корпусов составляют продолжение один другого, и многовальными при паралл. расположении валов. Практически все турбины, кроме мелких вспомогат., строят многоступенчатыми. МНОГОУГОЛЬНИК на п л о с к о с т и - фигура, огранич. замкнутой ломаной линией, звенья к-рой наз. сторонами М., а их концы - вершинами М. По числу вершин различают треугольники, четырёхугольники и т. д. МНОГОФАЗНАЯ ЦЕПЬ - электрич. цепь перем. тока, в к-рой действует неск. синусоидальных напряжений одинаковой частоты, сдвинутых по фазе друг относительно друга. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - характеризуются возможностью выполнять две функции и более без изменений в их конструкции; образуют обширный класс пром. изделий, включающий след. группы по сходности приёма создания: 1) объединение в целостной конструкции изделий разного назначения, используемых одновременно (шкаф с секретером и т. п.) или разновременно (магниторадиола); 2) изменение назначения изделия путём его трансформации (кресло-кровать и т. п.); 3) выбор для технически несложного изделия таких постоянных пространств. и др. параметров, к-рые позволяют использовать его разл. образом (ледоруб, ключ-отвёртка и т. п.); 4) включение в конструкцию изделия дополнит, устройства, не относимого к классу изделий (в часах - будильник, в магниторадиоле - проигрыватель). Создание М. и. направлено на сбережение производств. ресурсов, на удовлетворение потребностей меньшим кол-вом вещей, повышение комфорта, более эффективное использование производств. и жилых помещений.
вверх