РЕКУПЕРАТОР (от лат. recuperator - снова получающий, возвращающий) - теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в к-ром теплота от горячего теплоносителя передаётся холодному непрерывно через разделяющую их стенку. Различают Р. с прямотоком, противотоком и с перекрёстным током, с плоскими или цилиндрич. поверхностями (гладкими или ребристыми). Р. широко применяют в качестве воздухоподогревателей. РЕКУПЕРАЦИЯ (от лат. recuperatio - обратное получение, возвращение) - 1) Р. в теплотехнике - использование части теплоты отработавшего пара, газообр. продуктов сгорания, покидающих печь или топку котельного агрегата, для подогрева воздуха,газа, питат. воды котлов и т. п. Р. позволяет уменьшить потери теплоты с уходящими газами и повысить кпд установки. 2) Р. электрической энергии - работа электродвигателя в генераторном режиме, при к-ром механич. энергия тормозящегося механизма превращается в электрическую и возвращается в питающую сеть. 3) Р. в х и м и и - улавливание, очистка и использование компонента отходов, ранее не имевшего пром. значения или не улавливавшегося; обратное получение в-в, расходуемых в технологич. процессах (растворителей, смазочных масел и др.). РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - автоколебания, резко отличающиеся по форме от гармонических колебаний благодаря значит. рассеянию энергии в автоколебат. системе (вследствие трения - в механич. системе, активного сопротивления - в электрич. системе). На рис. показаны Р. к. напряжения на конденсаторе генератора с неоновой лампой. Электрич. Р. к., создаваемые, напр., блокинг-генераторами, мультивибраторами, применяют в электронике, радиотехнике, измерит. технике и т. п. Релаксационные колебания напряжения U на конденсаторе С генератора с неоновой лампой L; Е - источник питания; R - резистор; t - время РЕЛАКСАЦИЯ (от лат. relaxatio - ослабление, уменьшение) - процесс постепенного перехода термодинамической системы из неравновесного состояния, вызванного внеш. воздействиями, в состояние равновесия термодинамического. Примерами релаксац. процессов являются: постепенное изменение напряжений в теле при пост. его деформации (Р. напряжени и); выравнивание неравномерно распредел. концентрации в р-рах и газовых смесях путём диффузии; выравнивание темп-ры в неравномерно нагретом теле; постепенное установление равновесной поляризации диэлектрика во внеш. электрич. поле (Р. вдиэлектриках)и равновесной намагниченности магнетика во внеш. магн. поле (Р. магнитная). Мерой быстроты Р. служит время Р. - промежуток времени, в течение к-рого отклонение к.-л. параметра, характеризующего систему, от его равновесного значения уменьшается в е=2,718 раза. РЕЛЕ (франц. relais, от relayer - сменять, заменять) - устройство для автоматич. коммутации электрич. цепей по сигналу извне. Состоит из релейного элемента (с двумя состояниями устойчивого равновесия) и группы электрич. контактов, к-рые замыкаются (или размыкаются) при изменении состояния релейного элемента. Р. реагируют на воздействие фиэ. величин или изменения хар-к (св-в) материалов: аку$тические - на частоту звуковых колебаний, акустич. давление или коэфф. поглощения, коэфф. отражения и т. п.; магнитные - на напряжённость магн. поля, магн. индукцию или магн. проницаемость, коэрцитивную силу и т. п.; механические - на перемещение, скорость, давление, амплитуду колебаний и т. п.; оптически е - на освещённость, световой поток, частоту световых колебаний; тепловые - на темп-ру, тепловой поток; электрические - на силу тока, напряжение, частоту электрич. колебаний; электромагнитные - на изменения магн. поля; магнитоэлектрические - на изменения направления и силы тока, протекающего по обмотке, вращающейся в пост. магн. поле. Р. широко применяются в устройствах автоматич. управления, контроля, сигнализации, защиты, коммутации и т. д. Наиболее распространены коммутационное реле, реле давления, перемещения, расхода, реле времени, защитное реле. См. рис. Механическое реле (поплавковое реле уровня): 1 - поплавок; 2 - шток; 3 - регулировочная гайка; К - контакты Тепловое реле, принцип действия которого основан на линейном расширении трубки и стержня, изготовленных из материалов с различным температурным коэффициентом линейного расширения: 1 - трубка; 2 - стержень; 3 - группа контактов; 4 - рычаг; 5 - регулировочный винт Электромагнитное реле с магнитной системой клапанного типа: 1 - магнитопровод; 2 - обмотка; 3 - возвратная пружина; 4 - немагнитная прокладка; 5 - якорь; 6 - подвижный контакт; 7 - неподвижные контакты Магнитоэлектрическое реле: 1 - барабан рамки; 2 - магнит; 3 - рамка с обмоткой; 4 - противодействующие пружинки; 5 - подвижный контакт; 6 - неподвижный контакт РЕЛЕ ВРЕМЕНИ - устройство, контакты к-рого замыкаются (или размыкаются)с нек-рой задержкой во времени после получения управляющего сигнала. Задержку можно регулировать произвольно, влияя на скорость изменения физ. величины, воздействующей на релейный элемент Р. в. от момента поступления сигнала до достижения порога срабатывания. В электрич. Р. в. используются различные схемы задержки, осн. на замедлении нарастания или спадания силы тока (напряжения) в электрич. цепях, содержащих конденсаторы, индуктивные катушки и резисторы; применяют также Р.в., осн. на счётчиках импульсов. В термич. Р. в. используются тепловые процессы в телах, нагреваемых электрич. током (напр., деформация биметаллич. пластин). В пневматич. Р. в. задержка создаётся изменением скорости истечения газа (воздуха) из резервуара. Время срабатывания Р. в. от неск. мс до неск. ч. Применяются преим. в устройствах автоматики, при фотопечати и т. д. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА - совокупность электрич. устройств (или отд. устройство), содержащая одно или неск. реле и способная реагировать на нарушения нормального режима работы (напр., при КЗ, перенапряжении) разя, элементов электрич. системы, автоматически выявлять и отключать повреждённый участок. Осн. назначение Р. з. - защита от КЗ в электрич. сетях и электроустановках. При срабатывании Р. з. поврежд. элемент либо автоматически отключается (защита на отключение), либо появляется световой (звуковой) сигнал (защита на сигнал). Осн. требования к Р. з.: надёжность, быстродействие, избирательность (селективность защиты), чувствительность. Различают токовую защиту, дистанционную защиту, дифференциальную защиту и т. п. РЕЛЕЙНАЯ СИСТЕМА в управлении - система автоматического управления, в к-рой имеется хотя бы одно звено, обладающее релейной характеристикой. РЕЛЕЙНАЯ ФОРСИРОВКА - автоматич. устройство для быстрого повышения возбуждения генератора при КЗ. Состоит из реле миним. электрич. напряжения, подключаемого к зажимам генератора через трансформатор напряжения, и контактора. При КЗ, когда напряжение на генераторе снижается до 85% номин. значения и ниже, реле включает контактор, к-рый шунтирует ограничит. сопротивление в цепи возбуждения. Сила тока возбуждения генератора быстро возрастает до предельного значения. Р. ф. способствует быстрому восстановлению норм. напряжения в системе и повышает устойчивость параллельной работы генераторов. РЕЛЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - кусочно-линейная характеристика, при к-рой выходная величина в зависимости от значений входной величины может принимать фиксир. число значений. Р. х. могут быть однозначными и многозначными (см. рис.). Р. х. обладают реле, триггеры и др. Некоторые релейные характеристики: а - однозначная; б - многозначная; Х0 и - Х0 - значения входной величины, при которых выходная величина скачком изменяет своё значение от - ут до ут или наоборот РЕЛЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР - регулятор, изменяющий скачком управляющее воздействие на систему при прохождении регулируемой величины через пороговые (фиксированные) значения (см. рис.). Скачкообразное изменение управляющего воздействия осуществляется релейным элементом, к-рый может иметь неск. устойчивых состояний (напр., два: "включено - выключено"). Р. р. позволяют простыми средствами коммутировать большие мощности. Релейный регулятор: 1 - газовая печь; 2 - термометр сопротивления; 3 - измерительный мост; 4 - реостаты; 5 - поляризованное реле; 6 - контакты реле; 7 - исполнительный электродвигатель; Е - источник постоянного тока РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - простейшее переключат. устройство с двумя (или больше) состояниями устойчивого равновесия, каждое из к-рых может скачком сменяться другим под влиянием внеш. воздействия (напр., изменения темп-ры, давления, электрич. напряжения, освещённости, силы звука). Уровень воздействия, при к-ром изменяется состояние Р. э., наз. порогом срабатывания (см. также Пороговый элемент). Физ. явление, используемое в Р. э., определяет его принцип действия, конструкцию и осн. хар-ки. В зависимости от физ. природы воздействия различают электрич., механич., тепловые, оптич., магн. и акустич. Р. э.; наиболее распространены электрич. Р. э. Часто для восприятия воздействия неэлектрич. величин Р. э. дополняются измерительными преобразователями соответствующих величин. В конструкции Р. э. можно выделить воспринимающий орган, к-рый реагирует на внешн. воздействие, исполнит. орган - для передачи воздействий от Р. э. вовне и промежуточный - перерабатывающий и передающий воздействия от воспринимающих органов к исполнительным. РЕЛЬЕФНАЯ СВАРКА - контактная сварка, при к-рой соединение деталей происходит при прохождении электрич. тока через предварительно образованные выступы - рельефы (см. рис.). Применяется при создании листовых сварных конструкций. Схема рельефной сварки: 1 - свариваемые детали; 2 - пластинчатые электроды; 3 - специальные выступы (рельефы); Р - усилие сжатия РЕЛЬС (англ. rails, мн. число от rail - рельс, от лат. regula - прямая палка, брусок, планка) - стальная балка спец. профиля (с выпуклой скруглённой головкой или жёлобом). Два Р. образуют рельсовую колею для движения ж.-д. или гор. подвижного состава (поездов метрополитена, трамваев и т. п.), пром. транспорта, для перемещения грузоподъёмных кранов (подкрановые пути). Иногда используют один Р., напр. в монорельсовых дорогах. РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ СТАН - см. в ст. Прокатный стан. РЕЛЬСОВАЯ ЦЕПЬ - электрическая цепь, содержащая источник и приёмник сигнала, соединённые рельсовой линией; элемент железнодорожной автоматики и телемеханики. Р. ц. служит датчиком занятости и свободности блок-участка на перегонах и станциях, линией связи для передачи информации о показаниях путевых светофоров на локомотив в системе автоматической локомотивной сигнализации, контролирует целостность рельсовых нитей. При вступлении колёсных пар подвижной единицы на Р. ц. либо при нарушении целостности рельсовой нити связь между источником и приёмником сигнала прерывается, при этом формируется сигнал, запрещающий движение по данному блок-участку. РЕЛЬСОВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ - механич. устройство для прикрепления рельсов к шпалам (промежуточное Р. с.) и соединения рельсов между собой в стыках (стыковое Р. с.). См. рис. Рельсовое скрепление: а - промежуточное смешанное костыльное; 6 - раздельное; в - с двухголовыми накладками (стык на весу); 1 - подкладка; 2 - костыль (шуруп); 3 - промежуточная клемма; 4 - гайка; 5 - клем-мный болт; 6 - двухголовая накладка РЕЛЬСОУКЛАДЧИК - прицепная путевая машина, предназнач. для смены рельсов ж.-д. пути, а также для их погрузки и выгрузки на обочину или в междупутье. Р. представляет собой консольный кран на ж.-д. ходу. Грузоподъёмность Р., выпускаемых в СССР, - до 4,5 т. Для привода механизмов на Р. имеется электростанция мощностью 30 кВт. РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ВАГОН - путевая машина для ликвидации волнообразного износа поверхности катания рельсов с целью продления срока их службы. Рабочий орган - шлифовальные диски с электрич. приводом. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МЕХАНИКА (от лат. relati-vus - относительный) - механика тел, движущихся со скоростями v, близкими к скорости с распространения электромагнитных волн в вакууме (м/с<1). Р. м. согласуется с требованиями спец. относительности теории. Законы Р. м. применимы при любых скоростях тел, вплоть до сколь угодно близких к скорости с, тогда как классич. (ньютоновская) механика справедлива только при скоростях v < с. РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА - служит для передачи вращат. движения при помощи шкивов, закрепл. на валах, и приводного ремня. Различают плоско-, клино- и круглоремённые передачи, а также передачи с зубчатым ремнём. Р. п. распространены в приводах с.-х. машин, электрогенераторов, нек-рых станков, текстильных и др. машин. РЕМИЗКА - деталь ткацкого станка, состоящая из двух металлич. или дерев. планок, между к-рыми натянуты галева - проволочки, пластинки или кручёные нити с отверстием посредине для продевания через них нитей основы. Р., перемещаясь вверх или вниз, поднимают или опускают нити основы, образуя зев, в к-рый прокладываются нити утка. Набор Р. на станке наз. ремизом. РЕМОНТ (франц. remonte, от remonter - поправить, пополнить, снова собрать) - совокупность организац. и технич. мероприятий, осуществляемых с целью восстановления исправности или работоспособности технич. устройства (изделия). Р. разделяется на текущий, средний и капитальный. Текущий Р. направлен на устранение отказов и неисправностей, возникающих в процессе работы машин, оборудования; средний и капитальный - на восстановление частично или полностью израсходованного ресурса машин, оборудования. РЕМОНТЁР ДОРОЖНЫЙ - машина для ремонта автомоб. дорог с твёрдым покрытием, смонтиров. на шасси грузового автомобиля, оснащённого компрессором, тележкой для распределения асфальтобетона и щебня, ручным виброкатком, трамбовкой, бункером-термосом для асфальтобетонной смеси и необходимым инструментом для ремонта дорожных покрытий. РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ - св-во изделия, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, отысканию и устранению причин и последствий повреждений (отказов) путём проведения технич. обслуживания и ремонтов. Р. характеризуется затратами труда, времени и средств на поддержание и восстановление работоспособности изделия. Для повышения Р. восстанавливаемого изделия применяют, напр., автоматич. поиск места неисправности, предусматривают возможность быстрой замены отказавшей детали. Под Р. невосстанавливаемого изделия понимают его приспособленность к проверке технич. состояния и профилактич. работам (чистка, смазка и т. п.). РЕНЕССАНС (франц. Renaissance), Возрождение, - эпоха в развитии ряда стран Зап. и Центр. Европы, переходная от средневековой культуры к культуре нового времени (приблизит, хронологич. границы Р.: в Италии - 14 - 16 вв., в др. странах - конец 15 - 16 вв.). Р. характеризуется расцветом культуры, науч. знаний и реалистич. искусства. В развитии архитектуры особо важную роль сыграли изучение античного ордерного зодчества (см. Ордер архитектурный) и разработка ряда теоретич. проблем (учение о пропорциях, перспективе и др.). РЕНИЙ (от Rhenus, лат. назв. реки Рейн в Германии) - хим. элемент, символ Re (лат. Rhenium), ат. н. 75, ат. м. 186,207. Р. - серебристо-белый, очень тугоплавкий металл; плотн. 21 030 кг/м3, tnл 3190 °С. Собств. минералы редки. Изоморфно замещает молибден в молибдените, иногда присутствует также в медных рудах. Получают Р. попутно из молибденовых и медных концентратов в виде перрената аммония, рениевой к-ты и металлич. порошка. Применяют Р. для изготовления деталей электронных приборов, катодов масс-спектрометров, в произ-ве упругих элементов точных приборов, в сплавах с вольфрамом и молибденом - для изготовления термопар, при риформинге и крекинге нефти. Рениевые покрытия (ренирование) служат для защиты др. металлов от коррозии и износа. Р. и его соединения используют как катализаторы. РЕНКИНА ЦИКЛ - см. Ранкина цикл. "РЕНО" (Renault) - назв. автомобилей и автобусов, выпускаемых франц. компаниями "Режи насьональ дез юзин Рено" (Regie Nationale des Usines Renault) и "Рено веикюль эндюстриель" (Renault Vehicules Industriels - RVI), а также их исп. и аргент. филиалами. Нач. выпуска легковых автомобилей - 1898, грузовых автомобилей - 1980 после образования компании RVI в результате слияния франц. фирм "Савием"- (Saviem) и "Берлие" (Веrliet). В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов (рабочий объём двигателей 0,85 - 2,7 л, мощность 25 - 134 кВт, Макс. скорость 115 - 225 км/ч), грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 1,4 - 26 т, грузоподъёмность 0,5 - 17 т, мощность двигателей 27 - 286 кВт) и автобусы пассажировместимостью 42 - 165 чел. Особенность легковых автомобилей *Р." - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль "Рено" РЕНОВАЦИЯ (от лат. renovatio - обновление, возобновление) - процесс замещения выбывающих в результате морального и физ. износа производств. осн. фондов новыми - необходимое условие простого воспроиз-ва. См. Амортизация. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (от нем. rentabel - доходный, выгодный, прибыльный) - показатель экон. эффективности произ-ва на пр-тиях (объединениях), в отраслях и нар. х-ве в целом. Комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и природных богатств. В соц. х-ве Р. - важнейшее условие расширения обществ. проиэ-ва и более полного удовлетворения потребностей всего общества. Р. - один из важнейших эконом, показателей работы соц. пр-тия, означающий, что средствами, получ. пр-тием от реализации своей продукции, оно полностью возмещает затраты на произ-во продукции и обеспечивает сверх того получение чистого дохода (прибыли). В СССР различают общую Р. [процентное отношение балансовой (общей) прибыли к среднегодовой суммарной стоимости производств. осн. фондов и нормируемых оборотных средств] и расчётную Р. (отношение расчётной прибыли к среднегодовой стоимости тех производств. осн. фондов, с к-рых взимается плата за фонды). Применяется также показатель уровня Р. к текущим затратам (отношение прибыли к себестоимости товарной или реализов. продукции). РЕНТГЕН [по имени нем. физика В. К. Рентгена (W. К. Rontgen; 1845 - 1923)] - не подлежащая применению внесистемная ед. экспозиц. дозы рентгеновского и гамма-излучений. Обозначение - Р. Заменена ед. СИ - Кл/кг и дольными от неё (см. Кулон). 1P = 258 мкКл/кг. РЕНТГЕНОВИДИКОН [от рентгеновское излучение) и видикон] - передающий электронно-лучевой прибор (по принципу действия аналогичный видикону), чувствительный к рентгеновскому излучению. Применяется в рентгеновской пром. дефектоскопии. Мишень Р. изготовляют, как правило, из селена или оксида свинца, обладающих значит. фотоэффектом внутренним при облучении рентгеновскими лучами. Один из осн. параметров Р. - диаметр входного окна, определяющий размеры исследуемого объекта. Разработаны Р. с диаметром входного окна 2 и 15 см при жёсткости рентгеновских лучей, соответствующей напряжению 50 - 200 кВ, с контрастной чувствительностью (отношением размера наименьшего наблюдаемого дефекта в направлении просвечивания к общей толщине объекта в этом направлении) 0,5 - 1,5%. РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА - электровакуумный прибор для получения рентгеновского излучения. Осн. элементы Р. т. - катод (источник электронов) и анод (источник рентгеновского излучения), размещённые в вакуумном баллоне (см. рис.). При подведении к аноду высокого напряжения (до десятков, сотен кВ) электроны ускоряются сильным электрич. полем в пространстве между электродами и бомбардируют поверхность анода. Приобретённая электронами кинетич. энергия при этом частично преобразуется в энергию рентгеновского излучения и большей частью в тепловую энергию. Кпд Р. т. весьма мал (от 0,1 до 5% в зависимости от ускоряющего напряжения и материала анода). Различают Р. т. для рентгенодиагностики, рентгенотерапии, рентгенодефектоскопии и рентгеновского анализа. По способу получения свободных электронов Р. т. делятся на ионные и электронные. Схема рентгеновской трубки: А - анод; К - катод; ЗА - зеркало анода; ЭП - электронный пучок; РИ - рентгеновское излучение РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ - см. Рентгеновское излучение, РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ - совокупность оборудования для получения и использования рентгеновского излучения. По назначению Р. а. разделяются на медицинские (для рентгенодиагностики и рентгенотерапии) и технические (для рентгенодефектоскопии, рентгеновского анализа); по условиям использования - на стационарные (работающие в рентгеновских кабинетах, лабораториях и т. п. спец. помещениях), передвижные (работающие в полевых условиях, временно оборудуемых помещениях и т. п.) и переносные. Р. а. состоит из высоковольтного повышающего трансформатора и выпрямителя, питающего рентгеновскую трубку пост. током высокого напряжения; пульта управления и контроля за работой Р. а.; штатива, на к-ром крепится рентгеновская трубка и помещается объект исследования. Для обеспечения безопасности при работе все части Р. а., находящиеся под высоким напряжением, ограждают, применяют систему сигнализации и блокировки отд. частей аппарата и помещения, в к-ром он установлен; имеется также защита от рентгеновского излучения. РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФРАКТОМЕТР - прибор для рентгеноструктурного анализа; служит для измерения интенсивности и направления рентгеновских лучей, дифрагир. на кристаллич. объекте. Состоит из источника рентгеновского излучения (рентгеновской трубки); гониометрич. устройства, одновременно регистрирующего направление дифрагир. лучей и положение исследуемого образца в момент дифракции; детектора излучения (напр., Гейгера - Мюллера счётчика) и электронного измерительно-регистрирующего устройства. Дифракц. картину образца в Р. д. получают, перемещая счётчик в процессе измерения и регистрируя попавшую в него энергию излучения за определ. интервал времени. Погрешность измерения интенсивности до долей %, углов дифракции - до долей...'. РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРОАНАЛИЗАТОР - прибор для рентгеноспектрального анализа элементного состава в поверхностных слоях в-ва. Действие осн. на возбуждении характеристич. рентгеновского излучения при зондировании исследуемой поверхности сфокусиров. пучком ускоренных электронов. Р. м. состоит из электровакуумного прибора разборного типа, в к-ром формируется узкий (диам. до 1 мкм) пучок электронов (электронный зонд), рентгеновского спектрометра, разлагающего возбужденное рентгеновское излучение в спектр; блока детектора с мини-ЭВМ для обработки получ. информации. Р. м. позволяет анализировать объекты на содержание хим. элементов (от лития до урана) с миним. размерами исследуемой области до 0,01 - 0,1 мкм и относит. погрешностью 1 - 10%. РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРОСКОП - прибор для исследования микроскопич. строения объектов с помощью рентгеновского излучения. Действие Р. м. осн. на высокой проникающей способности и резком изменении поглощения рентгеновских лучей с изменением ат. н. элементов. Наиболее распространены проекционные (теневые) Р. м., в к-рых объект (металлич. образец, ботанич. срез и др.) располагается вблизи точечного источника рентгеновского излучения (микрофокусной рентгеновской трубки); расходящийся пучок рентгеновских лучей просвечивает образец и формирует на удалённой от него фотоплёнке увелич. изображение. Выпускаемый в СССР серийный Р. м. теневого типа "МИР-2" обеспечивает разрешение порядка 1 мкм (при первичном увеличении до 200) и контрастную чувствительность 2%. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, рентгеновские лучи, - коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны от 10-7 до 10-12 м. Обычно Р. и. получают бомбардировкой быстрыми электронами (с энергией порядка 104 - 106 эВ) положит. электрода рентгеновской трубки. При этом возникают 2 вида Р. и.: со сплошным (непрерывным) спектром частот и с линейчатым (дискретным) спектром. Первый вид излучения наз. тормозным излучением. Р. и. с линейчатым спектром, наз. характеристическим, обусловлено переходами электронов внутр. оболочек атомов. Поэтому каждому элементу как в свободном состоянии, так и в хим. соединениях присущ свой определ. набор спектральных линий характеристич. Р. и. Источником Р. и. могут также служить нек-рые радиоактивные изотопы, синхротроны и накопители электронов. Р. и. вызывает люминесценцию нек-рых в-в, ионизацию, действует на фотоэмульсию, обладает большой проникающей способностью. Р. и. широко используют в науке, технике и медицине (см. Рентгенодефектоскопия, Рентгеноспектральный анализ, Рентгеноструктурный анализ). РЕНТГЕНОГРАММА - зарегистрированная на фотоплёнке картина пространств, распределения диф-ракц. рассеяния рентгеновского излучения исследуемым образцом (см. рис.). В дефектоскопии и медицине под Р. понимают теневой снимок объекта в рентгеновских лучах, выявляющий макроскопич. строение этого объекта (напр., наличие инородных включений, трещин, переломов, опухолей). Рентгенограмма кристалла миоглобина РЕНТГЕНОДЕФЕКТОСКОПИЯ - метод дефектоскопии, осн. на разл. поглощении рентгеновского излучения при распространении его на одинаковое расстояние в разл. средах. Для просвечивания изделий толщ. до 80 мм из стали и до 250 мм из лёгких сплавов в качестве источника лучей применяют рентгеновские трубки, а для просвечивания стальных изделий толщ. до 500 мм - бетатроны. Регистрация интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через изделие, производится фотогр., визуальным, ксерографич. или понизац. методами. Р. позволяет обнаружить раковины, трещины и др. дефекты преим. в литых изделиях и в сварных соединениях. См. рис. К ст. Рентгенодефектоскопия. Схема рентгеновского просвечивания объекта: 1 - источник рентгеновского излучения; 2 - пучок рентгеновских лучей; 3 - деталь; 4 - внутренний дефект детали; 5 - не видимое глазом рентгеновское изображение за деталью; б - регистратор рентгеновского изображения РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - метод определения в исследуемом в-ве очень малых концентраций (тысячные доли %) хим. элементов. Р. а. осн. на использовании зависимости частот излучения линий характеристич. рентгеновского спектра элементов от их атомного номера и связи между интенсивностью этих линий и числом атомов, принимающих участие в их образовании. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ - метод исследования атомного строения в-ва путём экспериментального изучения дифракции рентгеновского излучения в этом в-ве. Р. а. осн. на том, что кристаллы представляют собой естеств. дифракционные решётки для рентгеновского излучения. Р. а. позволяет определять тип и характерные размеры кристаллич. решётки металлов, сплавов и минералов, а также распределение в них внутр. напряжений; изучать дефекты кристаллич. решётки; исследовать строение волокнистых материалов, аморфных и жидких тел; осуществлять качеств. и количеств. фазовый анализ гетерогенных систем, т. е. определять содержание в них разл. кристаллич. фаз, и т. д. Р. а. используют в физике, химии, биологии и технике (напр., для изучения и контроля процессов механич. и термич. обработки металлов и сплавов). См. также Нейтронография и Электронография. РЕОЛОГИЯ (от греч. rheos - течение, поток и ...логия) - наука о деформациях и текучести в-в. Рассматривает процессы, связанные с необратимыми остаточными деформациями и течением разнообразных вязких и пластич. материалов, явления релаксации напряжений и т.д. Р. тесно связана с гидромеханикой, теориями упругости, пластичности и ползучести; в ней широко пользуются методами вискозиметрии. С проблемами Р. приходится встречаться во мн. областях техники, в физике полимеров, дисперсных систем, в биофизике (биореология). Р. грунтов - раздел механики грунтов, в к-ром рассматривается образование и изменение во времени напряженно-деформиров. состояния грунтов. РЕОСТАТ (от греч. rheos - течение, поток и ...стат) - перем. резистор, служащий для регулирования и ограничения силы тока или напряжения в электрич. цепи; осн. части - проводящий (резистивный) элемент и подвижный контакт, при помощи к-рого регулируют (плавно или ступенчато) сопротивление включаемой в цепь части резистивного элемента. Для изменения силы тока или напряжения в небольших пределах Р. включается в электрич. цепь последовательно (напр., для ограничения силы пускового тока в электрич. машинах). Для регулирования силы тока или напряжения в широком диапазоне (от нуля до Макс. значения) применяется потенциометрич. включение Р., представляющего собой в этом случае регулируемый делитель напряжения. См. рис. Реостат лабораторного типа с непрерывным изменением сопротивления Схемы включения реостата: а - последовательная; б - потенциометрическая; U - напряжение источника питания; 1 - реостат; 2 - нагрузка РЕОСТАТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - электрич. торможение, при к-ром кинетич. энергия механизма (напр., грузоподъёмного) преобразуется в электрическую (при этом электродвигатель работает в генераторном режиме), рассеиваемую в виде тепла в пусковых либо особых тормозных реостатах. РЕОСТАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ - изменение частоты вращения электрического привода посредством электрич. сопротивлений, включённых в силовую цепь электродвигателя. Р. у. э. сопровождается значит. потерями энергии в реостате, однако благодаря простоте управления используется в электроприводах пост. и перем. тока мощностью от неск. Вт до неск. сотен кВт. Вытесняется более экономичными системами регулируемого электропривода, напр. системой тиристорный преобразователь - двигатель. РЕОСТАТНЫЙ ДАТЧИК - измерительный преобразователь линейных или угловых перемещений в изменение электрич. сопротивления, выполненный в виде реостата, у к-рого подвижный контакт перемещается пропорционально значению измеряемой величины. Р. д. особенно широко применяют в качестве датчиков перемещений, в следящем электроприводе. РЕПЕР (франц. герёге - знак, исходная точка) - 1) Р. в геодезии - геодезия, знак, закрепляющий пункт нивелирной сети. По месту закладки Р. может быть стенной и грунтовый. 2) Р. в математике - в пространстве (на плоскости) совокупность трёх (двух) векторов с общим началом, не лежащих в одной плоскости (на одной прямой) и взятых в определ. порядке. РЕПЕРФОРАТОР (от ре... и перфоратор) - телегр. приёмник, пробивающий отверстия в бум. ленте в соответствии со знаками телегр. кода, поступающими от телегр. передатчика. Кроме того, Р. равномерно пробивает ряд отверстий, служащих для протягивания ленты. Р. используют также совместно с трансмиттером для автоматич. переприёма транзитных телеграмм. РЕПЕРФОТРАНСМИТТЕР - телегр. устройство, сочетающее реперфоратор и трансмиттер с общим приводом. Применяются для переприёма телеграмм гл. обр. на радиотелегр. линиях связи. РЕПРОГРАФИЯ (от репродукция и ...графил) - неполиграф, методы оперативного копирования и размножения документов и др. оригиналов технич. средствами фотографии, светокопирования, микрофильмирования, термографии, электрографии, электронографии, электрофотографии. Р. характеризуется коротким технологич. циклом (копия размножается непосредственно с оригинала), факсимильностыо получаемых копий и возможностью изменения их масштаба по сравнению с оригиналом. РЕПРОДУКТОР (от ре... и лат. produce - произвожу) - устройство для громкого воспроизведения звука. Термин "Р." применялся в разговорной речи в 20 - 40-е гг. 20 в. как синоним громкоговорителя (чаще всего сетей проводного вещания). РЕПРОДУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - совокупность технологич. операций изготовления печатных форм с изобразит, или текстовых оригиналов и затем воспроизведение изображения оригинала при печатании в виде оттисков (репродукций). РЕПРОДУКЦИЯ (от ре... и лат. produce - создаю, произвожу) - копия плоскостного оригинала, выполненная полиграф. или фотогр. способом. При этом сохраняются соотношения линейных размеров, цвета и градации тонов оригинала. РЕСИВЕР (англ. receiver, от receive - получать, принимать, вмещать) - сосуд для скапливания газа или пара, предназначенный гл. обр. для сглаживания колебаний давления, вызываемых пульсирующей подачей и прерывистым расходом. В компрессорной установке Р. служит также для охлаждения газа и отделения капель масла и влаги. В паровых машинах Р. - теплоизолирующая труба, соединяющая цилиндры высокого и низкого давления. РЕСПИРАТОР (от лат. respiro - выдыхаю, дышу) противопылевой - пылезащитный индивидуальный прибор, состоящий из лицевой части и фильтра. Лицевая часть выполнена в виде маски или полумаски; в качестве фильтров используются вата, фетр, спец. виды картона, тканей и др. Р. делятся на клапанные (длит, пользования) и бесклапанные (разовые). РЕССОРА (франц. ressort, букв. - упругость, от старофранц. ressortir - отскакивать) - упругий элемент подвески трансп. машин и повозок, смягчающий удары от неровностей дороги и выдерживающий рабочую нагрузку без остаточной деформации. Различают Р. листовые, торсионные и винтовые. В пневматич. и гидравлич. подвесках роль Р. выполняют баллоны, заполненные сжатым воздухом или рабочей жидкостью. РЕСУРС (от франц. ressource - вспомогательное средство) технический - наработка изделия от начала его эксплуатации или её возобновления после ремонта определ. вида до достижения им предельного состояния, оговорённого в нормативно-технич. документации. Р. может выражаться в годах, часах, километрах, гектарах, числе включений и т. д. Различают Р.: полный - за весь срок службы до конца эксплуатации; доремонтный - от начала эксплуатации до капит. ремонта восстанавливаемого изделия: использованный - от . начала эксплуатации любого изделия или от предыдущего капит. ремонта восстанавливаемого изделия до рассматриваемого момента времени; остаточный - от рассматриваемого момента времени до отказа невосстанавливаемого изделия или до капит. ремонта восстанавливаемого изделия; межремонтный - между капит. ремонтами восстанавливаемого изделия. РЕТОРТА (лат. retorta, букв. - повёрнутая назад, изогнутая, от retorqueo - поворачиваю назад, загибаю) - 1) лабораторная посуда, имеющая форму груши с отведённой в сторону длинной трубкой. Изготовлялась из тугоплавкого стекла, фарфора или металла. Ранее применялась для осуществления хим. реакций, протекающих при сильном нагревании. 2) Р. втехнике - герметизир. сосуд, изготовляемый из огнеупорного материала. Применяется при газификации твёрдого топлива, пиролизе жидкого топлива, дистилляц. способе получения нек-рых цветных металлов, напр. цинка, и в др. произ-вах. Р. помещают в ретортные печи и обогревают извне топочными газами или др. теплоносителем. РЕТРАНСЛЯТОР (от ре... и лат. translator, букв. - переносчик) - 1) Р. активный - радиотехнич. приёмо-передающее устройство, устанавливаемое на подвижном или неподвижном промежуточном пункте линии телеф., телегр. или радиосвязи для приёма, усиления и дальнейшей передачи сообщений от одного промежуточного пункта к др. Р. может обслуживать сеть связи только с огранич. числом линий. В космонавтике Р. могут являться связные спутники, содержащие радиоприёмник, разделительное устройство, радиопередатчик и источник питания. 2) Р. пассивный - электропроводящая среда или механич. конструкция определ. формы, способная рассеивать или направленно отражать энергию радиосигналов и используемая как промежуточный пункт линии радиосвязи. Р. может обслуживать радиосеть, состоящую из большого числа линий с различными частотами радиосигналов, т. к. отражатель отражает или рассеивает энергию многих одновременно приходящих радиосигналов без взаимных помех. В космонавтике к Р. относятся пассивные связные спутники (напр., амер. ИСЗ "Эхо"), пояс иголок, поверхности естеств. космич. тел, напр. Луны. РЕТУШЬ (франц. retouche, от retoucher - подрисовывать, подправлять) в полиграфии - исправление оригиналов, негативов и диапозитивов для улучшения градац. хар-к и устранения недостатков цветоделения и технич. дефектов. Р. выполняют ручной прорисовкой оригинала, негатива или диапозитива, хим. или механич. обработкой поверхности, осветляя или усиливая участки, подвергаемые Р. РЕФЛЕКТОР (от лат. reflecto - загибаю назад, поворачиваю) - 1) телескоп, в к-ром изображение небесного светила создаётся вогнутым зеркалом или системой зеркал. Приёмник излучения может располагаться в гл. фокусе параболич. зеркала, сбоку от трубы Р., позади его гл. зеркала и в др. местах, куда пучок света, идущий от гл. зеркала, направляется с помощью дополнит. зеркал. См. рис. 2) Элемент направл. антенны (металлич. провод, стержень, диск и др.), располагаемый сзади осн. излучателя. Служит для концентрации принимаемой или излучаемой электромагн. энергии в требуемом направлении. Длина Р. выбирается немного больше 1/2 длины рабочей волны. 3) Металлич. или стек. вогнутое зеркало для отражения электромагн. излучения (напр., света). Схема телескопов-рефлекторов: а - Ньютона; б - Грегори; в - Кассегрена; ВЗ - параболическое вогнутое зеркало; Ок - окуляр Телескоп-рефлектор Маунт-Паломарской астрономической обсерватории (США). Диаметр зеркала 5 м Самый большой в мире телескоп-рефлектор (диаметр зеркала 6 м) астрофизической обсерватории АН СССР Ход лучей в телескоперефракторе: а - схема Кеплера (даёт перевёрнутое "изображение" объекта); б - схема Галилея (даёт прямое "изображение"); Об - объектив; Ок - окуляр. Увеличение телескопа ф/ф' РЕФРАКТАЛЛОЙ (от англ. refractory - огнеупорный, тугоплавкий и alloy - сплав) - общее назв. группы жаропрочных сложнолегир. деформируемых сплавов типа никель (20 - 37% ) - кобальт (20 - 30% ) - хром (18 - 20% ) - железо (14 - 18% ) с добавками молибдена, вольфрама, титана, алюминия, углерода. Применяются для изготовления рабочих лопаток и роторов газовых турбин, деталей реактивных двигателей. РЕФРАКТОМЕТР (от лат. refractus - преломлённый и ...метр) - оптич. прибор для измерений показателя преломления света (п) в газах, твёрдых и жидких в-вах. Образцу из исследуемого в-ва придают форму призмы; по измеренному углу отклонения лучей света в ней рассчитывается п. В Р., использующих отражение полное внутреннее, п определяется по значению предельного угла выхода света из изучаемого образца в среду с известным п или наоборот. Для измерений малых изменений п используются двухлучевые интерферометры, позволяющие сравнивать оптическую длину пути при распространении света через исследуемый образец и через известную среду. РЕФРАКТОМЕТРИЯ - раздел физической оптики, в к-ром рассматриваются методы измерений показателя преломления. Измерения показателя преломления производятся рефрактометрами, а особо точные - интерферометрами. РЕФРАКТОР - телескоп с линзовым объективом. Изображение небесного светила, создаваемое объективом, рассматривается через окуляр (визуальный Р.), фотографируется (астрограф) или исследуется с помощью к.-л. иного приёмника излучения. См, рис. Рефрактор Пулковской астрономической обсерватории Академии наук СССР РЕФРАКЦИЯ ВОЛН (от позднелат. refractio - преломление) - искривление направления распространения волн в неоднородной среде, скорость волн в к-рой является непрерывной ф-цией координат. Рефракция звука в атмосфере обусловлена пространств. изменениями темп-ры воздуха, скорости и направления ветра; она влияет на дальность слышимости и на образование зон молчания. Рефракция радиоволн в атмосфере существенно сказывается на распространении радиоволн вдоль поверхности Земли. Рефракция с в е т а в атмосфере обусловлена изменением её плотности в зависимости от высоты, поэтому при наблюдении небесных светил они кажутся несколько смещёнными к зениту (астрономическая рефракция). Рефракция света в атмосфере проявляется также при наблюдении удалённых земных предметов (земная рефракция). РЕФРИЖЕРАТОР (от лат. refrigeratus - охлаждённый, refrigero - охлаждаю) - трансп. средство с холодильными установками для перевозки скоропортящихся грузов. В качестве Р. используются спец. автомобили (см. Изотермический автомобиль), поезда (см. Изотермический вагон), суда. РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ МАСЛА - нерекомендуемое назв. холодильных масел. РЕЦЕПТОР (лат. receptor - принимающий, от recipio - принимаю, получаю) - чувствит. элемент, воспринимающий воздействие (обычно внешнее) и передающий информацию о нём в решающую часть системы. Понятие "Р." наиболее часто применяют по отношению к биол. объектам. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ - возврат части продуктов сгорания в топку парового котла. Применяется для регулирования темп-ры перегретого пара, для борьбы со шлакованием поверхностей нагрева, для уменьшения образования в топке оксидов азота (борьба с токсичностью дымовых газов), для снижения тепловых нагрузок топочных экранов, а в слоевых топках ещё и для предотвращения шлакования колосниковых решёток. РЕЧЕВОЙ СИГНАЛ - электрич. процесс на выходе микрофона, воспринимающего речь; может подвергаться последующим преобразованиям (компандированию, трансформации, ограничению речевого сигнала, кодированию и др.). РЕЧНОЙ ПОРТ - порт на внутр. водных путях. Имеет в своём составе один или неск. причалов, реч. вокзал, а при небольшом груэопассажирообороте - пристань. Различают русловые Р. п., причальные линии к-рых расположены вдоль русла реки, и внерусловые (ковшовые) - причальные линии расположены в естеств. бухтах, заливах или в искусственно созданных бассейнах. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ - вид транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов в осн. по внутр. водным путям, как естественным (реки, озёра), так и искусственным (каналы, водохранилища, шлюзованные участки рек). Длина внутр. водных судоходных путей сообщения Р. т. общего пользования с гарантийными глубинами составляла в СССР в 1986 82 тыс. км, из них 81,4 тыс. км обслуживались электрифицир. и газифицир. автоматич. обстановкой пути. Р. т. включает трансп. суда (пасс., сухогрузные, наливные, комбинир., напр. нефтерудовозы, а также толкачи и буксиры), технич. флот (дноуглубит. снаряды, обстановочные суда для путевых работ), вспомогат. суда (дебаркадеры, ремонтные мастерские, ледоколы, паромы, плавучие краны и т. п.). В СССР в структуре грузооборота преобладают перевозки минерально-строит. грузов, леса, нефти и кам. угля. Грузовой самоходный флот оснащен судами, к-рые можно эксплуатировать не только на реках, но и на морях, омывающих Европу, сев. и вост. берега СССР. На долю Р. т. в 1986 приходилось ок. 7% всех отправленных грузов (648, 7 млн. т) и ок. 16% грузооборота (255,6 млрд. т*км), перевозки пассажиров составили 136 млн. чел. РЕШАЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ в вычислительной технике - комплексное устройство, состоящее из усилителя пост. тока и внеш. радиоэлементов, образующих цепь отрицат. обратной связи; предназначается для выполнения нек-рых матем. операции (напр., суммирования, интегрирования, умножения на пост. коэффициент) над аналоговыми величинами в аналоговых вычислительных машинах. Усилитель без цепи обратной связи наз. операционным усилителем. РЕШЕТО - рабочая часть с.-х. машин, предназнач. для разделения зерна, семян, клубней картофеля и др. по размерам на фракции. Р. бывают штампованные, проволочные (плетёные или тканые) и роликовые (см. рис.). На Р. с круглыми отверстиями зерновой материал разделяют по ширине зёрен, а на Р. с продолговатыми отверстиями - по толщине. Р. крепят в решётных станах. При колебаниях стана сортируемый материал движется по Р., мелкие семена и примеси проходят через отверстия, а крупные идут сходом. Решета: а, б и в - штампованные; г - проволочные плетёные; д - роликовое РЕШЁТЧАТАЯ МЕБЕЛЬ - мебель, конструкция к-рой представляет собой соединение опорных, несущих и др. элементов по типу решётки. К Р. м. относятся разновидности столов (без тумб, ящиков), стульев, табуретов, кроватей, а также стеллажи, этажерки и нек-рые др. изделия, изготовляемые преим. из брусковых элементов или на основе металлич. или пластмассового каркаса. РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ - строит. конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны, стойки, ригели рам и др.), расчётная схема к-рых принимается в виде геометрически неизменяемой системы, составл. из стержней, скреплённых посредством узловых соединений. Р. к. применяют гл. обр. в качестве несущих конструкции зданий, а также в инж. сооружениях - мостах, мачтах, опорах ЛЭП и т. д. РИГЕЛЬ (нем. Riegel - поперечина, засов) - горизонтальная или наклонная балка (сплошная или решётчатая), связывающая между собой колонны зданий, стойки рам и т. п. Служит опорой для прогонов, плит перекрытий и покрытий. Выполняется из ж.-б., стали, дерева. 2) Задвижка в дверных замках. РИДБЕРГ [по имени швед, физика И. Ридберга (J. Rydberg; 1854 - 1919)] - наименование внесистемной ед. энергии, применяемое в науч. исследованиях и в публикациях теоретич. характера в области атомной физики и оптики. Р. равен энергии ионизации атома водорода. 1 Р. = 13,60 эВ ~ 2.1796-10-16 Дж = 2,1796 аДж (см. Электронвольт, Джоуль). РИЗАЛИТ (от итал. risalita - выступ) - часть здания, выступающая за осн. линию фасада. В архитектуре Ренессанса и классицизма Р. обычно подчёркивали симметрию здания и украшались колоннами, пилястрами, фронтонами и т. д. В совр. архитектуре - один из приёмов обогащения пласта ч. выразительности зданий и сооружений. РИОЛИТ (от греч. rhyax - поток, лава и lithos - камень) - кислая эффузивная порода, излившийся аналог гранита. Р. сложен в осн. богатой кремнезёмом стекловатой массой с вкрапленниками кварца, полевых шпатов и биотита. Плотн. 2600 кг/см3, прочность на сжатие 60 - 200 МПа. Используется в качестве заполнителя в бетонах высокой прочности, а также в кислотоупорных бетонах. В виде штучного камня применяется как стеновой и облицовочный материал. РИРПРОЕКЦИИ МЕТОД (от англ. rear - задний, расположенный' сзади) - 1) способ комбинированной киносъёмки, при к-ром актёров снимают на фоне изображения, проецируемого сзади на просветный киноэкран. 2) Способ получения комбинир. ТВ изображений с помощью спец. электронных устройств (т. н. электронная рирпроекция). РИСБЕРМА (голл. rijsberm, от rijs - прут, ветка и berm - вал, насыпь) - укреплённый участок русла реки или канала, располож. вслед за водобоем. Р. предназначена для защиты русла от размыва, гашения пульсаций, выравнивания и снижения скоростей водного потока. Часть Р., примыкающую к водобою, обычно устраивают в виде покрытия из бетонных и ж.-б. плит или ряжей, а концевую часть - из габионов, фашин, кам. наброски и т. п. РИТМ (от греч. rhythmos - соразмерность, стройность) в архитектуре - одно из важнейших средств архит. композиции, при помощи к-рого достигаются необходимая соразмерность и выразительность произведения архитектуры. Р. создаётся чередованием разл. элементов и членений, к-рые могут метрически повторяться или располагаться в нарастающем или убывающем порядке при решении конкретных композиц. задач. РИФЛИ (от англ. riffle - желобок, канавка) - острые бороздки на к.-л. поверхности. Детали с рифлёными поверхностями применяются в с.-х. машинах (напр., в молотильных аппаратах зерноуборочных комбайнов), мельничном оборудовании и т. п. РИФОРМИНГ (англ. reforming, от reform - переделывать, улучшать) - пром. процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти для получения высокооктановых бензинов (октановое число 90 - 95), ароматич. углеводородов (бензола, толуола, ксилолов) и технич.водорода. Каталитич. Р. осуществляется при 480 - 540 оС под давлением водорода 0,7 - 3,5 МПа в присутствии катализатора (платиновый и др.), термич. Р.проводят при темп-ре ок. 550 °С и давлении 5 - 7 МПа. РИХТОВКА, рихтование (от нем. richten - править, выпрямлять, направлять) - выпрямление металлич. листов, прутков или проволоки, имеющих кривизну; применяется при ремонтных работах, в игольном произ-ве и т. д. Р. пути - выверка и подгонка (совмещение с проектным положением) рельсовой колеи после укладки верхнего строения пути. РИЦИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА, р и ц и н о л е и н о в а я кислота, CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH = = CH(CH2)7COOH - маслообразная жидкость; tкип 250 °С (при давлении ~ 2 кПа). Содержится в растит. жирах; триглицерид Р. к. - гл. составная часть касторового масла. Применяется для получения ПАВ, эмульгаторов, душистых в-в. РОБОКАР - напольный трансп. подвижный промышленный робот. РОБОТ (чеш. robot, от robota - барщина, подневольный труд, rob - раб; слово придумано чешским писателем К. Чапеком и значило у него "искусный в работе человек"') - машина с антропоморфным (человекоподобным) поведением, к-рая частично пли полностью выполняет функции человека (иногда животного) при взаимодействии с окружающим миром. Первые Р., имитировавшие движения и внеш. облик человека, использовались в развлекат. целях. По мере развития техники Р. потеряли внеш. сходство с человеком и превратились в разл. автоматич. устройства и механизмы, к-рые освобождают людей от тяжёлой и однообразной работы, от работы, опасной для здоровья (в условиях повыш. радиации, высокой или низкой темп-ры) и в труднодоступных местах (под водой, в космосе). Такие устройства и механизмы ваз. промышленными роботами. РОБОТИЗАЦИЯ - развитие автоматизации произ-ва на осн. применения промышленных роботов в таких производств. процессах, автоматизация к-рых др. средствами нецелесообразна. Р. многих технологич. процессов - основа создания безлюдных технологий. Цель Р. - улучшение условий труда, повышение технико-экономич. показателей работы пр-тий, обеспечение наиболее высокой эффективности произ-ва. РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - гибкая производственная система (модуль), в к-рой автоматически действующие машины (в т. ч. пром. роботы), устройства, приспособления реализуют всю технологию произ-ва, за исключением ф-ций управления и контроля, осуществляемых человеком. Р. т. к. включают в состав гибкого автоматизированного производства как законченный технол. модуль. "РОВЕР" (Rover) - назв. легковых автомобилей ср. класса, выпускаемых одноимённой фирмой в Великобритании с 1904, а с 1980 - отделением "Бритиш Лейленд каре труп" (British Leyland Cars Group) компании "Бритиш Лейленд" (British Leyland). В 1986 рабочий объём двигателей 2 - 3,5 л, мощность 67 - 142 кВт, Макс. скорость 165 - 215 км/ч. Широкую известность получили легковые и грузопасс. автомобили повыш. проходимости "Лендровер" (Land Rover) и "Рейнджровер" (Range Rover), выпускаемые отделением "Лендровер труп" (Land Rover Group) той же компании. В 1986 рабочий объём двигателей 2,5 - 3,5 л, мощность 50 - 123 кВт, Макс. скорость 110 - 170 км/ч, грузоподъёмность 0,6 - 1 т. См. рис. К ст. Ровер. Автомобиль "Рейнджровер" РОВИЛЬ - см. в ст. Поливинилхлоридные волокна. РОВНИТЕЛЬ - см. Эгутёр. РОВНИЦА - полуфабрикат прядильного пронз-ва; уплотнённая сучением или кручением волокнистая ленточка, из к-рой изготовляется пряжа. Вырабатывается из ленты на ровничных машинах. РОВНИЧНАЯ МАШИНА - машина прядильного произ-ва, вырабатывающая ровницу. Осн. части Р. м. - вытяжной прибор и крутильно-мотальный механизм. РОГОВИК - контактово-метаморфич. горная порода, образованная при воздействии магматич. масс на вмещающие породы. В состав Р. входят кварц, тёмная слюда, гранат, полевые шпаты, андалузит, силлиманит и др. минералы. В известково-силикатных Р. присутствуют пироксены, волластонит, кальций и др. Используется как сырьё для получения прочного щебня. РОД - то же, что поль. РОДИЙ (от греч. rhodon - роза; р-ры солей элемента имеют розовато-красный цвет) - хим. элемент из группы платиновых металлов, символ Rh (лат. Rhodium), ат. н. 45, ат. м. 102,9055. Р. - серебристо-голубоватый металл, твёрдый и тугоплавкий; плотн. 12 420 кг/м3, tnл 1960 °С. Химически очень пассивен. В природе Р. встречается вместе с платиной и др. платиновыми металлами. Получают Р. в осн. из полупродуктов аффинажа платины. Применяют для гальванич. покрытий, изготовления тиглей для плавки лазерных кристаллов, а также в сплавах с платиной (катализаторы, термопары, хим. посуда, фильеры для произ-ва стекловолокна и т. д.). РОДОХРОЗИТ (от греч. rhodon - роза, chrdsis - окраска) - минерал, карбонат марганца MnCO3. Цвет розовый, малиновый, бурый, красный, жёлтый. Тв. по минералогия, шкале 3,5 - 4; плотн. 3400 - 3700 кг/м3. Сырьё для выплавки ферромарганца, добавка к шихте при выплавке чугуна и стали; применяется также в хим. пром-сти. РОЗА в архитектуре - круглое окно с кам. переплётом (в виде радиальных лучей, исходящих из центра, или сложного узора из кругов, ромбов и т. д.) в сооружениях романского стиля и гл. обр. готики. Иногда Р. достигают огромных размеров (св. 10 м в диаметре). РОЗА ВЕТРОВ в метеорологии - график, на к-ром изображено распределение повторяемости разл. направлений ветра в данном месте Земли или значений ср. и Макс. скоростей ветра за месяц, сезон, год и т. п. по осн. румбам (см. рис.). Роза ветров РОКВЕЛЛА МЕТОД [по имени амер. металлурга 20 в. С. П. Роквелла (S. P. Rockwell), разработавшего этот метод) - способ определения твёрдости материалов (гл. обр. металлов) вдавливанием в испытываемую поверхность алмазного индентора в виде конуса с углом при вершине 120° (шкалы А и С) или стального закал, шарика диам. 1/16", или 1,588 мм (шкала В), соответственно числа твёрдости обозначаются HRC и HRB, напр. HRC61. Твёрдость по Роквеллу измеряется в условных единицах. За ед. твёрдости принята величина, соответствующая осевому перемещению наконечника на 0,002 мм. Испытание по Р. м. производят спец. настольными приборами (твердомерами), снабжёнными индикатором, к-рый показывает число твёрдости немедленно после окончания испытания (см. рис.). К ст. Роквелла метод. Прибор для определения твёрдости материала по методу Роквелла: 1 - маховик; 2 - подъёмный винт; 3 - столик; 4 - испытываемый образец; 5 - индикатор, показывающий число твёрдости; 6 - индентор (алмазный конус или стальной шарик); 7 - рукоятка для освобождения груза 8, создающего усилие для вдавливания индентора в материал РОКОКО (франц. rococo, от rocaille - мелкие камешки, ракушки) - стиль (преим. в архитектуре и декоративном искусстве), возникший во Франции и распространившийся в Европе в 1-й пол. 18 в. Для Р. характерны декоративность, причудливая орна-ментальность формы, отличающаяся нарочитой асимметричностью и сложностью извилистых линий. В интерьерах зданий широко применялись живописные панно в сложных обрамлениях, резьба и лепка (в т. ч. мотив стилизов. раковины), зеркала. См. рис. К ст. Рококо. Овальный зал отеля Субиз в Париже (арх. Г. Ж. Бофран). 1735 - 38 К ст. Рококо. Декоративное панно в Городском дворце в Потсдаме (ГДР). 2-я четверть 18 в. РОЛИК НАКАТНЫЙ (от нем. Rolle - каток, колесико, валик) - инструмент для накатки точных резьб и зубьев зубчатых колёс; цилиндр, на к-ром нарезана многозаходная резьба с углом подъёма, соответствующим углу подъёма резьбы на изделии, но обратного направления. Используют комплекты из двух, трёх и более роликов. РОЛИКОВАЯ ПЕЧЬ - проходная печь, у к-рой под состоит из большого числа вращаемых спец. приводом роликов, выполн. из жаропрочной стали или водоохлаждаемых. Р. п. отапливаются гл. обр. газообразным топливом с использованием большого числа горелок, располож. на продольных стенах печи выше и ниже роликов; существуют также электрич. печи. Р. п. применяют для термич. обработки металлич. изделий, а также для нагрева металла перед горячей обработкой давлением. РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР, р о л ь га н г, - устройство для транспортирования массовых штучных и тарных грузов по роликам, размещённым на небольшом расстоянии один от другого на опорной станине. Р. к. бывают неприводные н приводные. На неприводных Р. к. штучные грузы продвигаются вручную или (на наклонных Р. к.) сползают под действием силы тяжести, а на приводных ролики вращаются от бесконечной цепи или ленты либо каждый ролик получает вращение от индивидуального электропривода. Неприводные Р. к. нашли применение на пром. пр-тиях и складах, приводные - преим. в прокатных цехах металлургич. з-дов и на пр-тиях стройматериалов. РОЛИКОВЫЙ ПЛУГ - с.-х. орудие для вспашки почвы. В Р. п. для оборота пласта вместо отвалов Роликовый плуг применены спец. ролики, уменьшающие тяговое сопротивление плуга (см. рис.). РОЛИКОПОДШИПНИК - подшипник качения, у к-рого телом вращения являются цилиндрич., ко-внч. или бочкообразные ролики. РОЛКЕР, р о - р о (от англ. roll on - roll off - вкатывай-выкатывай), судно с горизонтальной грузообработкой, - судно для перевозки грузовых автомобилей, трейлеров и другой колёсной техники, а также любых штучных грузов (контейнеров, пакетов), погрузка и выгрузка к-рых может производиться с помощью автопогрузчиков и спец. платформ с тягачами через носовые, бортовые или кормовые ворота судна по аппарелям (см. рис.). Ролкер с раскрытыми носовыми воротами РОЛЛ (от нем. Rolle - ролик, каток) - машина лериодич. действия, применяемая в бум. произ-ве для размола волокнистых материалов с целью фибрилляции и расщепления их на более короткие и тонкие волокна. Размалывающее приспособление Р. состоит обычно из двух комплектов ножей (один закреплён неподвижно, другой - на вращающемся барабане), устанавливаемый в ванне, куда загружаются волокнистые материалы, смешанные с водой; постепенно утрачивает значение осн. размалывающего аппарата и вытесняется аппаратами непрерывного действия: коническими мельницами и дисковыми рафинёрами.
вверх